E21D   1/00		立て坑掘下げ	Sinking shafts	1211
E21D   1/02	・	手によるもの	by hand	24
E21D   1/03	・	機械によるもの（Ｅ２１Ｄ１／０８が優先）	mechanically(<b>E21D1/08</b> takes precedence)	1087
E21D   1/04	・・	つかみ機をもつもの	with grabs	294
E21D   1/06	・・	立て坑ボーリングカッタをもつもの（削孔機械Ｅ２１Ｂ）	with shaft-boring cutters(drilling machines <b>E21B</b>)	1325
E21D   1/08	・	下方に動きながらライニングするもの	while moving the lining downwards	745
E21D   1/10	・	地盤の保護	Preparation of the ground	146
E21D   1/12	・・	凍結によるもの	by freezing	364
E21D   1/14	・・・	凍結用具	Freezing apparatus	204
E21D   1/16	・・	石化することによるもの（アンカーボルトのグラウトＥ２１Ｄ２０／０２）	by petrification(grouting anchoring-bolts <b>E21D20/02</b>)	213
E21D   3/00		立て坑掘り上り，すなわち底から上方に向う採掘	Raising shafts, i.e. working upwards from the bottom	644
E21D   5/00		立て坑へのライニング；そのためのライニング（Ｅ２１Ｄ１１／００が優先）［３］	Lining shafts; Linings therefor(<b>E21D11/00</b> takes precedence)	644
E21D   5/01	・	穴の中に液体または粘着性物質を流し込んで作ったライニングを用いるもの	using prefabricated lining lowered into a hole filled with liquid or viscous mass	139
E21D   5/012	・	ライニング層の表面または間げきに水密性または減摩性材料を用いるもの	Use of fluid-tight or anti-friction material on outside of, or between, lining layers	205
E21D   5/016	・	支え曲面	Bearer curbs	50
E21D   5/02	・	木材によるもの（Ｅ２１Ｄ５／０１，Ｅ２１Ｄ５／０１２，Ｅ２１Ｄ５／０１６が優先）	with wood(<b>E21D5/01</b>, <b>E21D5/012</b>, <b>E21D5/016</b> take precedence)	13
E21D   5/04	・	レンガ，コンクリート，石材またはその類似の建材によるもの（Ｅ２１Ｄ５／０１，Ｅ２１Ｄ５／０１２，Ｅ２１Ｄ５／０１６が優先）	with brick, concrete, stone, or similar building materials(<b>E21D5/01</b>, <b>E21D5/012</b>, <b>E21D5/016</b> take precedence)	1400
E21D   5/06	・	鉄または鋼によるもの（Ｅ２１Ｄ５／０１，Ｅ２１Ｄ５／０１２，Ｅ２１Ｄ５／０１６が優先）	with iron or steel(<b>E21D5/01</b>, <b>E21D5/012</b>, <b>E21D5/016</b> take precedence)	383
E21D   5/08	・・	形鋼の形態によるもの	in the form of profiled parts	210
E21D   5/10	・・	円筒わくの形態によるもの	in the form of tubbing	464
E21D   5/11	・	異なる材料の組み合わせ，例．木，金属，コンクリート（Ｅ２１Ｄ５／０１，Ｅ２１Ｄ５／０１２，Ｅ２１Ｄ５／０１６が優先）	with combinations of different materials, e.g. wood, metal, concrete(<b>E21D5/01</b>, <b>E21D5/012</b>, <b>E21D5/016</b> take precedence)	837
E21D   5/12	・	立て坑ライニングの付属具，例．つり下げかご，シャッタ	Accessories for making shaft linings, e.g. suspended cradles, shutterings	1496
E21D   7/00		立て坑装置，例．立て坑内の支保	Shaft equipment, e.g. timbering within the shaft	1739
E21D   7/02	・	立て坑内のケージガイドの配置；ケージガイドの立て坑壁面への取付け（エレベーター用の案内軌条またはガイドＢ６６Ｂ７／０２）	Arrangement of guides for cages in shafts; Connection of guides for cages to shaft walls(guideways or guides for elevators <b>B66B7/02</b>)	423
E21D   8/00		グループＥ２１Ｄ１／００〜Ｅ２１Ｄ７／００に分類されない立て坑［８］	Shafts not provided for in groups <b>E21D1/00 to E21D7/00</b> 	344
E21D   9/00		ライニングを有するか有しないトンネルまたは坑道；それらを造るための方法または装置（ライニングそれ自体Ｅ２１Ｄ１１／００；落石または雪崩に対する防護用地下道Ｅ０１Ｆ７／０４）；トンネルまたは坑道のレイアウト［３］	Tunnels or galleries, with or without linings; Methods or apparatus for making thereof(linings <u>per se</u><b>E21D11/00</b>; galleries protecting against falling rocks or avalanches <b>E01F7/04</b>);Layout of tunnels or galleries	15488
E21D   9/01	・	トンネルの断面を拡大または復元するための方法あるいは装置，例．底面部の元の高さへの復元［７］	Methods or apparatus for enlarging or restoring the cross-section of tunnels, e.g. by restoring the floor to its original level	846
E21D   9/02	・	傾斜したトンネルまたは坑道の掘進［３］	Driving inclined tunnels or galleries	470
E21D   9/04	・	軟弱層を通ってのトンネルまたは坑道の掘進；他に分類されないそのための装置	Driving tunnels or galleries through loose materials; Apparatus therefor not otherwise provided for	3389
E21D   9/06	・	推進するシールドを使用して作成するもの［２］	Making by using a driving shield	26758
E21D   9/08	・・	削孔または切削手段を付加したもの［２］	with additional boring or cutting means	10449
E21D   9/087	・・・	断面全体を同時に切削する，回転する削孔ヘッドを有するもの，すなわち，フル・フェース・マシン［７］	with a rotary drilling-head cutting simultaneously the whole cross-section, i.e. full-face machines	6067
E21D   9/093	・・	推進するシールドの制御［７］	Control of the driving shield	3522
E21D   9/10	・	削孔機械または切削機械を使って作製するもの（Ｅ２１Ｄ９／０８が優先；採鉱用の同様の機械Ｅ２１Ｃ２７／２０；採鉱用ピックＥ２１Ｃ３５／１８）［３］	Making by using boring or cutting machines(<b>E21D9/08</b> takes precedence; similar machines for mining <b>E21C27/20</b>; mining picks <b>E21C35/18</b>)	11194
E21D   9/11	・・	断面全体を同時に切削する，回転する削孔ヘッドを有するもの，すなわち，フル・フェース・マシン［７］	with a rotary drilling-head cutting simultaneously the whole cross-section, i.e. full-face machines	2129
E21D   9/12	・	掘削物または掘削土の移送または運搬用装置；作業または積込み台（地下の運搬Ｅ２１Ｆ１３／００）［２］	Devices for removing or hauling away excavated material or spoil; Working or loading platforms(underground transport <b>E21F13/00</b>)	11471
E21D   9/13	・・	液体または気体による運搬手段を使うもの［７］	using hydraulic or pneumatic conveying means	1747
E21D   9/14	・	トンネルまたは坑道の設計；他に分類されないトンネルまたは坑道の構造上の特徴，例．坑門，トンネルの開口における日光の減衰［３］	Layout of tunnels or galleries; Constructional features of tunnels or galleries, not otherwise provided for, e.g. portals, day-light attenuation at tunnel openings	5589
E21D  11/00		トンネル，坑道または他の地下空洞，例．大地下空間，へのライニング；そのためのライニング材；現場でのこのようなライニングの作製，例．組立てによるもの（Ｅ２１Ｄ１５／００〜Ｅ２１Ｄ２３／００が優先；特に立て坑に用いるものＥ２１Ｄ５／００；圧力水トンネルへのライニング，そのためのライニングＥ０２Ｂ９／０６）［２］	Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings <u>in situ</u>, e.g. by assembling(<b>E21D15/00 to E21D23/00</b>  take precedence; specially for shafts <b>E21D5/00</b>; lining pressure water galleries, linings therefor <b>E02B9/06</b>)	12291
E21D  11/02	・	おもに木材によるライニング［２］	Lining predominantly with wood	118
E21D  11/03	・・	木材据付け機を用いるもの	using timber-setting machines	52
E21D  11/04	・	建材によるライニング（Ｅ２１Ｄ１１／０２，Ｅ２１Ｄ１１／１４が優先）［２］	Lining with building materials(<b>E21D11/02</b>, <b>E21D11/14</b> take precedence)	4258
E21D  11/05	・・	圧搾挿入によるもの	using compressible insertions	346
E21D  11/06	・・	レンガによるもの	with bricks	116
E21D  11/07	・・・	レンガ積み機を用いるもの	using brick-laying machines	78
E21D  11/08	・・	既製コンクリートスラブによるもの	with preformed concrete slabs	11133
E21D  11/10	・・	現場でのコンクリート打ちによるもの；そのためのシャッタまたはその他の装置	with concrete cast <u>in situ</u>; Shuttering or other equipment adapted therefor	35811
E21D  11/12	・・	築壁中の一時的な支保；付属品	Temporary supports for use during building; Accessories	822
E21D  11/14	・	おもに金属によるライニング［２］	Lining predominantly with metal	4676
E21D  11/15	・・	板状ライニング；被覆材，すなわち，裏の構成物質を支えまたは負荷を主な支持部材に伝達するようにされたライニング（絶縁Ｅ２１Ｄ１１／３８）［２］	Plate linings; Laggings, i.e. linings designed for holding back formation material or for transmitting the load to main supporting members(insulation <b>E21D11/38</b>)	5223
E21D  11/18	・・	アーチ部材	Arch members	7487
E21D  11/20	・・・	特殊な断面形状をもつもの，例．波形	Special cross-sections, e.g. corrugated	977
E21D  11/22	・・・	剛性，または過大圧力に対して可縮的なアーチ部材のクランプまたはその他のたわみ手段	Clamps or other yieldable means for interconnecting adjacent arch members either rigidly, or allowing arch member parts to slide when subjected to excessive pressure	1767
E21D  11/24	・・・	アーチ部材間のナックル継ぎ手またはリンク	Knuckle joints or links between arch members	571
E21D  11/26	・・・	アーチ部材を支柱に連結するシュー	Shoes for connecting arch members to longitudinal struts	163
E21D  11/28	・・	支柱	Longitudinal struts	905
E21D  11/30	・・	低いアーチ部材の基部（支柱用Ｅ２１Ｄ１５／５４）	Bases for lower arch members(for props <b>E21D15/54</b>)	397
E21D  11/34	・・	垂直支柱と水平頂部支杆との連結具（支柱の一部を形成する端部キャップＥ２１Ｄ１５／５４）	Joints between vertical props and horizontal top bars(end caps forming part of the props <b>E21D15/54</b>)	304
E21D  11/36	・・	不規則な断面形状をもつトンネルまたは坑道のために作製されたライニングまたは支保［２，３］	Linings or supports specially shaped for tunnels or galleries of irregular cross-section	598
E21D  11/38	・	防水（防水一般Ｅ０２Ｄ３１／００）；熱絶縁；防音；電気絶縁（建築構造用一般Ｅ０４Ｂ１／６２）［２］	Waterproofing(in general <b>E02D31/00</b>);Heat insulating; Soundproofing; Electric insulating(for building constructions in general <b>E04B1/62</b>)	14878
E21D  11/40	・	トンネルまたは坑道用ライニングのユニットを取扱いまたは設置するために特に適用される装置［２］	Devices or apparatus specially adapted for handling or placing units of linings for tunnels or galleries	8382
E21D  13/00		大地下空間；その構築方法または装置（ライニングＥ２１Ｄ１１／００）［６］	Large underground chambers; Methods or apparatus for making them(lining <b>E21D11/00</b>)	2847
E21D  13/02	・	方法	Methods	1018
E21D  13/04	・	特殊な装置；附属品	Special equipment; Accessories	702
E21D  15/00		支柱（建築用Ｅ０４Ｇ２５／００）；木積み	Props(in the building art <b>E04G25/00</b>);Chocks	1211
E21D  15/02	・	入れ子支柱でないもの	Non-telescopic props	720
E21D  15/04	・・	二つの円錐状連結具によって連結された木製支柱部分	with wooden prop parts joined by double conical connectors	36
E21D  15/06	・・	軸方向に微小調節できまたはできない鎖錠装置によって連結された部分をもつもの	with parts joined by a lock, with or without slight axial adjustability	51
E21D  15/08	・・・	トグル装置による連結部分をもつもの	with toggle joint connection	26
E21D  15/10	・・・	かみあいクラッチまたはピン孔連結部分をもつもの	with dog-clutch or pin-and-hole connection	24
E21D  15/12	・・・	頭部または脚部近くに鎖錠装置をもつもの	with locking devices located near head or foot	81
E21D  15/14	・	入れ子支柱（入れ子部分を固定する一般的手段Ｆ１６Ｂ）	Telescopic props(general means for fixing telescopic parts together <b>F16B</b>)	932
E21D  15/15	・・	ちりの侵入を防ぐ手段；造りつけの清掃装置	Means counteracting entry of dirt; Built-in cleaning devices	193
E21D  15/16	・・	支柱が過大圧力をうけた時滑動し，またはしないで固定装置によって保持される部分をもつもの	with parts held together by positive means, with or without relative sliding movement when the prop is subject to excessive pressure	178
E21D  15/18	・・・	一部分が支持媒体，例．屑，砂，アスファルト，鉛，上にのるものが対面する部分に臨み，過負荷時に媒体がその部分から排除または転置されまたはされないもの	with one part resting on a supporting medium, e.g. rubber, sand, bitumen, lead, located in the other part, with or without expulsion or displacement of the medium upon excessive pressure	190
E21D  15/20	・・・	間隔をおいて設けたラチェットの歯，ノッチ，孔または類似のものに係止する爪，ピン，横材または類似のものをもつもの	with pawl, pin, cross-piece, or the like engaging with ratchet teeth, notches, holes, or the like spaced apart at intervals	189
E21D  15/22	・・・	過大圧により折れたり，永久変形したりするピン，横材または類似のものの部分をもつもの	with member, pin, cross-piece, or the like ruptured, sheared through, or permanently deformed upon excessive pressure	132
E21D  15/24	・・・	ねじとナット，ラックとウォームまたはその類似機構をもつもの	with axial screw-and-nut, rack-and-worm, or like mechanism	634
E21D  15/26	・・・・	ねじ，ウォームまたは類似のもののように自身では鎖錠せず，過大圧を受けたときずれる摩擦部材により回転を防ぐ機能をもつもの	with screw, worm, or the like not self-locking but normally prevented from rotation by friction members which slip upon excessive pressure	65
E21D  15/28	・・	摩擦またはつかみにより，互いに保持し合う部分をもつもの，例．くさびを使用するもの	with parts held relatively to each other by friction or gripping, e.g. using wedges	563
E21D  15/30	・・・	流体または疑似流体，例．ゴム，を媒体として加えられる圧力により膨らんだり縮んだりする装置をもつもの	by means expanded or contracted by pressure applied through the medium of a fluid or quasi-fluid, e.g. rubber	122
E21D  15/32	・・・	変形できるカラーによるもの	by a deformable collar	269
E21D  15/34	・・・	軸方向に動く球，ローラまたは類似のもの	by axially-moving balls, rollers, or the like	54
E21D  15/36	・・・	一方または両方の部分を囲む傾き可能なカラーによるもの	by a tiltable collar surrounding one or both parts	86
E21D  15/38	・・・	上または下の部分が長手方向に分割された支柱部分をもつもの，例．内接薄板	with longitudinally-divided upper or lower prop parts, e.g. interfitting laminations	245
E21D  15/40	・・・	トグル作用，カムまたはその他枢着もしくは類似の手段により設けられた部材によって，一方または両方の部分がつかまれるカラーまたは他の支持具	Collar or other support gripped to one or both parts by toggle-action, cam, or other member pivoted or similarly mounted	145
E21D  15/42	・・・	摩擦作用に影響をおよぼす特殊な部分をもつもの	with special parts to influence the friction	131
E21D  15/43	・・・	くさびの細部（摩さつライニングまたはつめ物Ｅ２１Ｄ１５／４２）	Details of wedges(friction linings or pads <b>E21D15/42</b>)	63
E21D  15/44	・・	水圧，空気圧または水圧―空気圧支柱	Hydraulic, pneumatic, or hydraulic-pneumatic props	4416
E21D  15/45	・・・	流体の閉回路をもつもの，例．ポンプまたはアキュムレータを内蔵したもの	having closed fluid system, e.g. with built-in pumps or accumulators	275
E21D  15/46	・・	荷重測定装置をもつもの；警報装置をもつもの	with load-measuring devices; with alarm devices	609
E21D  15/48	・	木積みまたは類似物	Chocks or the like	616
E21D  15/50	・	支柱の構成部分または細部（Ｅ２１Ｄ１５／４３，Ｅ２１Ｄ１５／５８，Ｅ２１Ｄ１５／６０が優先）	Component parts or details of props(<b>E21D15/43</b>, <b>E21D15/58</b>, <b>E21D15/60</b> take precedence)	2768
E21D  15/502	・・	形状に特徴のある支柱本体，例．特有の断面形状をもつもの	Prop bodies characterised by their shape, e.g. of specified cross-section	388
E21D  15/51	・・	水圧，空気圧または水圧−空気圧支柱に特有のもの，例．安全弁の配置	specially adapted to hydraulic, pneumatic, or hydraulic-pneumatic props, e.g. arrangements of relief valves	3067
E21D  15/52	・・	支柱の上方または下方に置く敷き板	Extensible units located above or below standard props	272
E21D  15/54	・・	支柱端部の細部（走行可能なものＥ２１Ｄ２３／０６）	Details of the ends of props(for permitting step-by-step movement <b>E21D23/06</b>)	1537
E21D  15/55	・・・	支柱頭部	of prop heads	1589
E21D  15/56	・・	入れ子支柱の鎖錠部の細部	Details of locks of telescopic props	234
E21D  15/58	・	支柱据付け装置	Devices for setting props	872
E21D  15/582	・・	機械的支柱用のもの	for mechanical props	249
E21D  15/59	・・	水圧，空気圧または水圧−空気圧支柱用のもの	for hydraulic, pneumatic, or hydraulic-pneumatic props	439
E21D  15/60	・	支柱または木積みの撤収装置	Devices for withdrawing props or chocks	969
E21D  17/00		坑内天盤支保用カッペ	Caps for supporting mine roofs	1265
E21D  17/01	・	カッペの形状に特徴のあるもの，例．特有の断面形状をもつもの	characterised by the shape of the cap, e.g. of specified cross-section	845
E21D  17/02	・	片持ち梁または同種の支保装置	Cantilever extension or similar protecting devices	449
E21D  17/022	・・	天盤支保を組み立てる間の仮支保に用いる補助装置	Auxiliary devices for temporary support of roof-supporting beams whilst assembling	114
E21D  17/03	・・	天盤支保梁用ブラケット	Brackets for roof-supporting bars	189
E21D  17/04	・・	長壁工法に用いるもの	for use in longwall working	146
E21D  17/05	・・・	水圧により伸張するもの	hydraulically extensible	60
E21D  17/054	・・・	水圧により回転するもの	hydraulically pivotable	43
E21D  17/06	・・	坑道掘進に用いるもの	for use in drifting galleries	75
E21D  17/08	・・	立柱しない炭壁面を得るためのカッペの継手	Cap joints for obtaining a coal-face free of pit-props	55
E21D  17/082	・・・	滑り形のもの	of sliding type	115
E21D  17/086	・・・	関節形のもの	of articulated type	428
E21D  17/10	・	留め板をもち，または持たないで，切羽用支柱の頭部に係合するためのカッペの細部；留め板	Details of mine caps for engaging the tops of pit-props, with or without retaining-plates; Retaining-plates	914
E21D  19/00		作業空間の一時的保護カバー（Ｅ２１Ｄ９／０６，Ｅ２１Ｄ２３／００が優先）［３］	Provisional protective covers for working space(<b>E21D9/06</b>, <b>E21D23/00</b> take precedence)	2327
E21D  19/02	・	長壁工法に用いるもの	for use in longwall working	1062
E21D  19/04	・	坑道掘進に用いるもの	for use in drifting galleries	1205
E21D  19/06	・	カバーの取付装置［６］	Arrangements for applying the covers	611
E21D  20/00		アンカーボルトの据付け（立て坑，トンネルまたは坑道用アンカーボルトＥ２１Ｄ２１／００，基礎工事に特に適合した構造要素または隔壁を定着させるための手段Ｅ０２Ｄ５／７４；ジベルまたは固着のため壁またはその類似のものに設けられた穴に挿入されてそれらに取り付けられるその他の装置Ｆ１６Ｂ１３／００）［５］	Setting anchoring-bolts(anchoring bolts for shafts, tunnels or galleries <b>E21D21/00</b>; means for anchoring structural elements or bulkheads specially adapted to foundation engineering <b>E02D5/74</b>; dowels or other devices fastened in walls or the like by inserting them in holes made therein for that purpose <b>F16B13/00</b>)	15287
E21D  20/02	・	グラウトの設備をもつもの	with provisions for grouting	7928
E21D  21/00		天盤，下盤，または立て坑ライニング保護用アンカーボルト（ジベル，または固着のため壁またはその類似のものに設けられた穴にそう入されてそれらに取り付けられるその他の装置Ｆ１６Ｂ１３／００）［５］	Anchoring-bolts for roof, floor, or shaft-lining protection(dowels or other devices fastened in walls or the like by inserting them in holes made therein for that purpose <b>F16B13/00</b>)	15635
E21D  21/02	・	張力指示手段をもつもの（張力指示のため特に設計したねじ継ぎ手Ｆ１６Ｂ３１／０２）	having means for indicating tension(screwed connections specially modified for indicating tensile load <b>F16B31/02</b>)	873
E21D  23/00		走行式天盤支保，例．コンベアや採掘機またはそれらの案内を前進させるものとの組合せ（切羽面での採鉱コンベアの推進それ自体Ｅ２１Ｆ１３／０８）	Mine roof supports for step-by-step movement, e.g. in combination with provisions for shifting of conveyors, mining machines or guides therefor(shifting of mine conveyors at the working face, <u>per se</u><b>E21F13/08</b>)	5281
E21D  23/03	・	作業空間または支持体内へのばら状物質の侵入を防ぎまたは妨げるための保護手段，例．シールド，を有するもの［４］	having protective means, e.g. shields, for preventing or impeding entry of loose material into the working space or support	1654
E21D  23/04	・	支保機構の構造的特徴，例．隣接枠または支柱群の間をつなぐリンク部材；傾斜床での横滑りを阻止するための装置（Ｅ２１Ｄ２３／１４が優先）	Structural features of the supporting construction, e.g. linking members between adjacent frames or sets of props; Means for counteracting lateral sliding on inclined floor(<b>E21D23/14</b> takes precedence)	8549
E21D  23/06	・・	走行支保に特有なカッペまたは支柱頭部	Special mine caps or special tops of pit-props for permitting step-by-step movement	1869
E21D  23/08	・	前進機構（Ｅ２１Ｄ２３／１６が優先）	Advancing mechanisms(<b>E21D23/16</b> takes precedence)	2218
E21D  23/10	・・	支柱構造から分離した前進装置をもつもの	with advancing devices separate from the supporting construction	204
E21D  23/12	・	制御，例．遠隔制御方式を用いるもの（Ｅ２１Ｄ２３／１６が優先）	Control, e.g. using remote control(<b>E21D23/16</b> takes precedence)	1222
E21D  23/14	・・	支柱が自動的に連鎖運動をするもの，例．一本が動くと他が続いて動くもの	Effecting automatic sequential movement of supports, e.g. one behind the other	429
E21D  23/16	・	水圧または空気圧制御の特徴，例．回路，弁の配列または適応，据付けまたは撤収機構	Hydraulic or pneumatic features, e.g. circuits, arrangement or adaptation of valves, setting or retracting devices	4961
E21D  23/18	・・	前進機構に関するもの	of advancing mechanisms	634
E21D  23/20	・・・	連鎖運動をするもの，例．一本が動くと他が続いて動くもの	for sequential movement, e.g. one behind the other	139
E21D  23/22	・・・	カッペと結合したもの	incorporated in mine caps	82
E21D  23/24	・・・	支柱構造から分離した前進装置をもつもの	the advancing mechanisms being separate from the supporting construction	33
E21D  23/26	・・	水圧または空気圧制御	Hydraulic or pneumatic control	974
