E04B1/00	建築構造一般；壁，例．間仕切り，床，天井，屋根のいずれにも限定されない構造（足場，せき板Ｅ０４Ｇ；特殊な目的をもつ建築物，建築物の一般的レイアウトに特に適合する構造，例．モデュラーコーディネイションＥ０４Ｈ；建築物の特殊部分はそれらの関連グループ参照）
E04B1/0007	｛基礎構造物；地下室｝
E04B1/0015	｛既製ユニットで組立られた地下室｝
E04B1/0023	｛組み込まれた導管系に特徴のある建築物[Ｅ０４Ｂ１／３４８６９，　Ｅ０３Ｃ１／０１，　Ｅ０４Ｃ２／５２，　Ｅ０４Ｆ１７／００が優先；導管系それ自体Ｆ１６Ｌ；換気，加熱システムまたは空調用誘導管Ｆ２４）｝
E04B1/003	｛バルコニー｝
E04B1/0038	｛そのために特に適合する固定装置であり冷橋を防ぐ手段を有すもの｝
E04B1/0046	｛ロッジア｝
E04B2001/0053	その形状またはレイアウトのグリッドに特徴のある建築物
E04B2001/0061	略曲がった水平の断面，例．円形状のもの，を有する建築物
E04B2001/0069	略三角形の垂直断面を有する角柱状の建築物
E04B2001/0076	特定の直角水平レイアウトのグリッドを有する建築物
E04B2001/0084	非直角水平レイアウトのグリッドを有する建築物，例．三角形または六角形
E04B2001/0092	六角形のまたは類似の水平断面を有する小さな建築物
E04B1/02	主として荷重支持用の塊状または厚板状要素よりなる構造（Ｅ０４Ｂ１／３２からＥ０４Ｂ１／３６が優先）
E04B1/04	コンクリートからなる要素のもの，例．補強コンクリートまたは他の石材類似材料のもの
E04B1/043	｛そのために特に適合する連結具｝
E04B1/046	
E04B1/06	プレストレスが導入された要素のもの
E04B1/08	金属からなる要素のもの
E04B1/10	木材からなる要素のもの
E04B1/12	その他の材料からなる要素のもの
E04B1/14	要素が二以上の材料から構成されるもの（補強コンクリートＥ０４Ｂ１／０４）
E04B1/16	塊からなる構造，例．永久型枠，荷重支持材料で覆われた仮設構造物のような付加的要素を使用し，または使用しないで現場で打ち込まれるコンクリートのもの（Ｅ０４Ｂ１／３２からＥ０４Ｂ１／３６が優先）
E04B1/161	｛垂直および水平の厚板を有し，それぞれが現場で部分的に打設されされるもの｝
E04B1/162	｛連続するコンクリートシェルを形成するための型枠として使用される中央心材を有するもの｝
E04B1/163	｛垂直および水平の厚板を有し，その垂直の厚板のみ部分的に現場で打設されるもの（Ｅ０４Ｂ２／８６が優先）｝
E04B1/164	｛垂直および水平の厚板を有し，その水平の厚板のみ部分的に現場で打設されるもの｝
E04B1/165	｛現場で打設される長い荷重支持部材を有するもの；Ｅ０４Ｂ１／１６１，Ｅ０４Ｂ１／１６３およびＥ０４Ｂ１／１６４が優先｝
E04B1/166	｛曲面を有し，連続するコンクリート殻構造体を形成するため，すくなくとも部分的に現場で打設されるもの（Ｅ０４Ｂ１／１６９が優先）｝
E04B1/167	｛特定材料，例．積層体，からなる永久型枠を有するもの｝
E04B1/168	｛可撓性のもの｝
E04B1/169	｛膨張可能のもの｝
E04B1/18	長い荷重支持部材からなる構造，例．柱，梁，骨組のもの（Ｅ０４Ｂ１／３２からＥ０４Ｂ１／３６が優先；要素としての長い荷重支持部材，トラス，トラス状構造Ｅ０４Ｃ３／００）
E04B1/185	｛Ｅ０４Ｂ１／２１およびＥ０４Ｂ１／２４０３に含まれない接合，例．異なる材質からなる構造部材間の接合｝
E04B1/19	立体わく組構造　｛殻構造として機能する折り板構造および支持格子状の形成物Ｅ０４Ｂ７／１０｝
E04B1/1903	｛そのために特に用いられる接合｝
E04B1/1906	｛中心球体，半球体または多面体接合要素を有するもの｝
E04B1/1909	｛中心筒状接続要素を有するもの｝
E04B1/1912	｛中心立方体状接合要素を有するもの｝．．．．<br><br><u>注</u><br><br>．．サブグループＥ０４Ｂ１／１９はサブグループＥ０４Ｂ１／２０からＥ０４Ｂ１／３０に優先
E04B2001/1915	立方体の端部に支柱係止手段を有するもの
E04B2001/1918	平らな放射状接合面を有する接合ノードを有するもの
E04B2001/1921	
E04B2001/1924	そのために特に適した支柱
E04B2001/1927	基本的に円形断面状のもの
E04B2001/193	平らにされた接合部材，例．端部，を有するもの
E04B2001/1933	多角形のもの，例．正方形，断面
E04B2001/1936	そでのついたプロフィール，例．Ｌ，Ｔ，ＵまたはＸ状の断面を有するもの
E04B2001/1939	膨張可能な支柱
E04B2001/1942	長さを調節可能な支柱
E04B2001/1945	木製支柱
E04B2001/1948	コンクリート製支柱
E04B2001/1951	枠組の外側平面に位置する断続のない支柱
E04B2001/1954	枠組の外側平面と交互に接続する断続のない支柱，例．ジグザグ状の支柱
E04B2001/1957	ノードと支柱間の接合細部
E04B2001/196	支柱の主軸と平行する軸とのネジ接合
E04B2001/1963	角度をもった，例．支柱の主軸に対し垂直な，軸とのネジ接続
E04B2001/1966	ネジ接続以外のフォームロック接続
E04B2001/1969	ボールソケット式接続
E04B2001/1972	溶接または接着接続
E04B2001/1975	支柱が互いに直接接続する枠組，すなわち接合ノードまたはプレートに挟まれないもの
E04B2001/1978	前もって成形されたサブフレーム，例．ピラミッド，から組立てられた枠組
E04B2001/1981	枠組の外側平面のグリッド型に特徴のあるもの
E04B2001/1984	長方形のもの，例．正方形，グリッド
E04B2001/1987	三角形グリッド
E04B2001/199	枠組に支持された屋根，床または壁の細部
E04B2001/1993	枠組支持構造の細部，例．柱または壁
E04B2001/1996	張力保全構造，すなわち柔軟な張力部材により接続された圧縮支柱よりなる構造，例．ケーブル
E04B1/20	コンクリート，例．補強コンクリートまたは他の石材類似材料，からなる支持部材のもの
E04B1/21	特にそのために用いられる接合
E04B1/215	｛金属板または部材からなるもの｝
E04B1/22	プレストレスされた部材を有するもの
E04B1/24	金属からなる支持部材のもの
E04B1/2403	｛長い荷重支持部材の接合細部｝
E04B2001/2406	接合ノード
E04B2001/2409	フック，ありほぞまたはその他の相互接合
E04B2001/2412	キイホール接合
E04B2001/2415	ブラケット，まち，接合板
E04B2001/2418	ボルト締めの細部
E04B2001/2421	ソケット型接合装置
E04B2001/2424	ボルト締めまたはリベット止め以外の締め接合
E04B2001/2427	接着剤または硬化性塊状物を用いるもの
E04B2001/243	リベット止め以外の非弾力的変形により組立てるもの
E04B2001/2433	移動自在鍵を用いるもの
E04B2001/2436	スナップ接合部
E04B2001/2439	可変接合部，例．長いスロットまたはネジ付き調整用要素を用いるもの
E04B2001/2442	弱点を内蔵する接合部
E04B2001/2445	接合点で連結具以外の補強材を有する荷重支持要素
E04B2001/2448	開口部プロフィール間の接合部
E04B2001/2451	閉鎖部プロフィール間の接合部
E04B2001/2454	開口部と閉鎖部のプロフィール間の接合部
E04B2001/2457	小梁間接合部
E04B2001/246	柱間接合部
E04B2001/2463	基礎との接合部
E04B2001/2466	長い荷重支持部材の細部
E04B2001/2469	並んだ接続孔を有するプロフィール
E04B2001/2472	多くの平行なプロフィールから形成された長い荷重支持部材
E04B2001/2475	接続目的のためアンダーカットされた溝部を有するプロフィール
E04B2001/2478	コンクリートを充填したプルフィール
E04B2001/2481	壁パネルの細部
E04B2001/2484	床パネルまたはスラブの細部
E04B2001/2487	ポーチコ型構造体
E04B2001/249	傾斜屋根を有する構造体
E04B2001/2493	丸天井屋根を有する構造体
E04B2001/2496	そのための剪断筋かい
E04B1/26	木材からなる支持部材のもの
E04B1/2604	｛特にそれに適合する連結具｝
E04B1/2608	｛折り板状金属薄板からなる接続具（Ｅ０４Ｂ１／２６１２が優先）｝
E04B1/2612	｛はり受金物｝
E04B2001/2616	木製部材の蝶番付きの連結具
E04B2001/262	特殊形状の木製部材を相互接合した接合ノード，例．パズル型接合
E04B2001/2624	
E04B2001/2628	
E04B2001/2632	
E04B2001/2636	
E04B2001/264	
E04B2001/2644	
E04B2001/2648	
E04B2001/2652	
E04B2001/2656	
E04B2001/266	
E04B2001/2664	
E04B2001/2668	
E04B2001/2672	
E04B2001/2676	
E04B2001/268	
E04B2001/2684	
E04B2001/2688	
E04B2001/2692	
E04B2001/2696	
E04B1/28	他の材料からなる支持部材のもの
E04B1/30	二以上の材料から構成される支持部材のもの；鋼とコンクリートとの合成による構造（補強コンクリートによるものＥ０４Ｂ１／２０）
E04B1/32	アーチ構造；ボールト構造；折り板構造　（｛Ｅ０４Ｂ１／３４３７８が優先；｝ボールト屋根Ｅ０４Ｂ７／０８）
E04B1/3205	｛前後水平軸を有する構造物，例．筒状または柱状構造物｝
E04B1/3211	｛垂直回転軸またはその他の類似のものを有する構造物，例．半球形構造物｝
E04B2001/3217	アーチ構造体を建設中に用いられる補助支持装置
E04B2001/3223	そのための理論的多角形幾何学
E04B2001/3229	ブームを用いて組立てられたもの
E04B2001/3235	グリッド枠を有するもの
E04B2001/3241	枠接合細部
E04B2001/3247	ノード
E04B2001/3252	遮蔽細部
E04B2001/3258	全く単一の自己支持パネルから構成されるもの
E04B2001/3264	現場で硬化処理されるもの
E04B2001/327	互いに接続し自己支持構造を形成する多数のパネルまたはブロックより構成されるもの
E04B2001/3276	パネル接合細部
E04B2001/3282	コーナーでのみ接合されるパネル
E04B2001/3288	パネル枠細部，例．鋼板パネルのフランジ
E04B2001/3294	ファセット状の表面を有するもの
E04B1/34	特殊構造，例．エレベータあるいは階段を囲むマストや塔状構造によって支持されたつり部材または片持梁部材を有するもの；弾性安定性に関する特徴（Ｅ０４Ｂ１／３４２，Ｅ０４Ｂ１／３４３，Ｅ０４Ｂ１／３４８が優先；床用Ｅ０４Ｂ５／４３；特殊目的の建築物，例．耐震Ｅ０４Ｈ）
E04B1/3404	｛マストまたは塔状構造物により支持されるもの｝
E04B1/3408	｛特殊支持小建築物｝
E04B1/3412	｛主に中心柱または基礎により支持されるもの（Ｅ０４Ｂ１／３４１６が優先）｝
E04B1/3416	｛主に中心支柱および片持屋根よりなる構造物｝
E04B1/342	側面が開口し，あるいは開口していない大きい自由な広域を覆う構造，例．格納庫，ホール（屋根トラスＥ０４Ｃ３／００；指定された目的のための構造的な特徴がないものはＥ０４Ｈの関係グループ参照）
E04B1/343	可動，分離，または折りたたみができる部分に特徴がある構造，例．移動用（可動屋根Ｅ０４Ｂ７／１６；水上浮揚構造物Ｂ６３Ｂ；全体として移動可能な小形プレハブ建築物Ｅ０４Ｈ１／１２；小ガレージＥ０４Ｈ６／０２；テントまたは天蓋一般Ｅ０４Ｈ１５／００）　｛格納容器Ｂ６５Ｇ｝
E04B1/34305	｛入れこ式のもの｝
E04B1/3431	｛ネスティングのレベルを一つだけ有するもの｝
E04B1/34312	
E04B1/34315	｛分離可能な部分に特徴のあるもの｝
E04B1/34317	
E04B1/34321	｛主にパネルにより構成されるもの｝
E04B1/34326	｛主に縦要素により構成されるもの｝
E04B1/34331	｛主に立体要素により構成されるもの｝
E04B1/34336	｛全体的に可動な構造物｝
E04B1/34342	｛そのための巾木｝
E04B1/34347	｛そのための固定手段｝
E04B1/34352	｛そのための基礎構造物または支持手段｝
E04B1/34363	｛全体構造を持ち上げたり下ろしたりするための設備を有するもの｝
E04B1/34384	｛折り畳み，分離，または収納可能な構造体用組立の細部｝
E04B1/344	蝶着（ヒンヂ）部材を有するもの
E04B1/3441	｛関節形棒形状の要素を有するもの｝
E04B1/3442	｛コアシェルから折り畳むもの｝
E04B1/3444	｛側面でのみ開くもの｝
E04B1/3445	｛平行パネルを平らな積重ね状態に折り畳み可能なもの｝
E04B1/3447	｛門型またはサドル型構造物｝
E04B1/3448	｛回転式殻形成セグメントを有するもの｝
E04B1/3449	
E04B1/345	
E04B1/3455	
E04B1/346	回転建築物；回転ユニット，例．室，を有する建築物
E04B1/3465	
E04B1/348	少なくとも室の重要な二側面部分からなるユニットで構成される構造，例．閉鎖されているか骨組形状の箱状または隔室状ユニット
E04B1/34807	｛骨組みに一体化した要素｝
E04B1/34815	｛骨組みに一体化しない要素｝
E04B1/34823	｛コンクリートからなる支持構造のもの｝
E04B1/3483	｛金属からなる支持構造のもの｝
E04B1/34838	｛木材からなる支持構造のもの｝
E04B1/34846	｛その他特定材料，例．プラスチック，からなる支持構造のもの｝
E04B1/34853	｛２つ以上の材料から構成される支持構造のもの｝
E04B1/34861	｛居室の特殊な装置，またはその構成要素；モジュラーコーディネイション｝
E04B1/34869	｛特殊技術目的の要素，例．衛生設備を有するもの（浴槽，潅水器，流し台，洗面器，便器または小便器の組み合わせＡ４７Ｋ４／００；浴槽，潅水器その他の類似物用配管設備Ｅ０３Ｃ１／０１；導管配置用パネルＥ０４Ｃ２／５２１；置敷ラインを受けるダクトＥ０４Ｆ１７／０８）｝
E04B2001/34876	
E04B2001/34884	
E04B2001/34892	
E04B1/35	特殊な構築方法，例．リフトスラブ，ジャックブロック（Ｅ０４Ｂ１／３４が優先；現場における壁，床，天井または屋根の成形のための仮設工事，型枠工事Ｅ０４Ｇ１１／０４；建築材料の運般または組立Ｅ０４Ｇ２１／００；現存する建築物への作業Ｅ０４Ｇ２３／００）
E04B1/3505	｛構造体の大型部品を現場で成形することに特徴のあるもの（Ｅ０４Ｂ１／３５１１，Ｅ０４Ｂ１／３５１６，Ｅ０４Ｂ１／３５２２，Ｅ０４Ｂ１／３５３３，Ｅ０４Ｂ１／３５４４，Ｅ０４Ｂ１／３５５が優先）｝
E04B1/3511	｛リフトスラブ；床，屋根またはそれらの部品を垂直にのみ持ち上げるのに特徴のあるもの｝
E04B1/3516	｛垂直構造物を組立て，次に床面を上から下へと敷設することに特徴のあるもの｝
E04B1/3522	｛構造物を持ちあげて，次にその下に構造物要素を加えることに特徴のあるもの（Ｅ０４Ｂ１／３５１１，Ｅ０４Ｂ１／３５１６，Ｅ０４Ｂ１／３５３３が優先）｝
E04B1/3527	｛構造物が屋根であるもの｝
E04B1/3533	｛蝶番で接続された建築要素，例．アーチ，門型枠，の持ちあげに特徴のあるもの（Ｅ０４Ｂ１／３５５が優先）｝
E04B1/3538	｛要素が蝶番で接続された壁パネルを有する床スラブであるもの｝
E04B1/3544	｛中心柱を使用し，構造要素を持ち上げ，それを一時的または恒久的に支持するのに特徴のあるもの（Ｅ０４Ｂ１／３５１６およびＥ０４Ｂ１／３５５が優先）｝
E04B1/355	｛建築物全体またはその一部，例．壁，門型枠，の傾斜に特徴のあるもの｝
E04B1/3555	
E04B2001/3561	既設の構造上に居住空間を加えるもの
E04B2001/3566	フォアワークに石積みを取付ける
E04B2001/3572	テンプレートまたは治具を用いて建築物またはその部材のを位置を測定するもの
E04B2001/3577	建築物を事前に作り上げ，その全体を建設現場に運ぶもの
E04B2001/3583	永久的引っ張り手段，例．ケーブルまたはロッド，を用いて構造物を組立てるまたは剛性を持たせる（プレストレスまたはポストストレスコンクリートではなく），例．引っ張り機構を構造体の周囲に縛ることにより
E04B2001/3588	特殊な持ち上げまたは取扱装置を用いるもの，例．ガントリークレーン，オーバーヘッド搬送レール
E04B2001/3594	膨張可能な持ち上げまたは取扱装置
E04B1/36	移動を許容する支承または類似の支持体（橋りょう用Ｅ０１Ｄ１９／０４；耐震建築物Ｅ０４Ｈ９／０２）
E04B1/38	建築構造の接合一般．<br><br><u>注</u><br><br>特殊な建造物の部位または特殊な建造物の構造に特に適合する接合装置はそれらの部位または構造のグループ，例．Ｅ０４Ｂ１／２１，Ｅ０４Ｂ２／００，Ｅ０４Ｂ５／００，Ｅ０４Ｂ７／００またはＥ０４Ｂ９／００に分類される。建造物の構造に特別には適合しない，または一般的な用途向の継ぎ手は適当なサブクラス，例．Ｆ１６Ｂ，に分類される。
E04B1/383	｛接着材料，例．モルタルまたはにかわ，を使用したコンクリート部分の接続｝
E04B2001/386	発泡パネル用釘打ちまたはネジ込み可能挿入物
E04B1/388	
E04B2001/389	
E04B1/41	コンクリートまたは石積みへの埋込みに特に適合した接合装置（｛はり受金物Ｅ０４Ｂ１／２６１２｝；スペーサー　｛石壁つなぎ金物以外のもの｝中空壁用Ｅ０４Ｂ２／３０，Ｅ０４Ｂ２／４４；補強要素用接続具Ｅ０４Ｃ５／１６；コンクリート壁接続補強棒用支持装置Ｅ０４Ｇ２１／１２５；開口部縁の固定枠Ｅ０６Ｂ１／５６）
E04B1/4107	｛縦要素が開口側面を有し，その開口部がコンクリートまたは石材表面と平行なもの，すなわち固定レール｝
E04B1/4114	｛ソケットを有する要素（Ｅ０４Ｂ１／４１０７が優先）｝
E04B1/4121	｛めねじまたは非可変繋留ナット｝
E04B1/4128	｛可変ナットまたは取外し可能ナットを受けるもの｝
E04B1/4135	｛取外し可能ボルトヘッドを受けるもの（Ｅ０４Ｂ１／４１５が優先）｝
E04B1/4142	｛トランスバースフックまたはループ受け部を有するもの（Ｅ０４Ｂ１／４１５が優先）｝
E04B1/415	｛繋留および拡張可能固定部分，例．バネ荷重式ボルト，吊りリング，を有するもの｝
E04B1/4157	｛コンクリートまたは石材から拡張する縦方向で外部にねじ切された要素，例．埋め込みヘッドを有する固定ボルト｝
E04B1/4164	｛調整用スリーブを有するもの｝
E04B1/4171	｛釘打ち可能な，またはねじ切のないねじ込み可能要素（ダボＦ１６Ｂ１３／００）｝
E04B1/4178	｛石壁つなぎ金物（絶縁層配置装置を有するものＥ０４Ｂ１／７６１６；壁つなぎ金物の交換または追加Ｅ０４Ｇ２３／０２２２）｝
E04B1/4185	｛石材製の両壁板部分を有する中空壁（永久型枠用スペーサーＥ０４Ｂ２／８６）｝
E04B2001/4192	コンクリート補強要素，例．ロッドまたはワイヤに取り付けられるもの
E04B1/48	だぼ，すなわち二部材の表面を貫通し，剪（せん）断力を受けるために適用される部材
E04B1/483	
E04B1/486	
E04B1/49	それ自体が貫通する部材を有するもの，例．つめ状だぼ　｛（釘板Ｆ１６Ｂ１５／００２３）｝
E04B1/541	
E04B1/58	棒状建築要素用　｛（軸組接合Ｅ０４Ｂ１／２１，Ｅ０４Ｂ１／２４０３，Ｅ０４Ｂ１／２６０４）｝
E04B1/5806	｛開口面を持つ断面を有するもの｝
E04B1/5812	｛略ＩまたはＨの形状のもの｝
E04B1/5818	｛略ＩまたはＵの形状のもの｝
E04B1/5825	｛閉じた断面を有するもの｝
E04B1/5831	｛略長方形の形状のもの｝
E04B1/5837	｛略円形状のもの｝
E04B1/5843	｛突起を備えた端部を有するもの｝
E04B1/585	｛別の接合装置を有するもの｝
E04B2001/5856	その内側を用いるもの
E04B2001/5862	蝶番用ピンなしで角度調節可能な連結具
E04B2001/5868	蝶番付きの連結具
E04B2001/5875	外部締め板またはシェルを用いるもの
E04B2001/5881	アンダーカットされた溝部，例．蟻溝部，を用いるもの
E04B2001/5887	ソケット付き連結具を用いるもの
E04B2001/5893	パズル型連結具
E04B1/61	板状（スラブ状）建築要素相互用
E04B1/6104	｛スラブの重なった端部が接合されているもの｝
E04B1/6108	｛スラブの表面が接合されているもの｝
E04B1/6112	｛クランプによるもの，例．摩擦，横方向表面の手段｝
E04B1/6116	｛横方向表面のロック手段によるもの｝
E04B1/612	｛表面間の手段によるもの｝
E04B1/6125	｛他の表面の窪みと協働する一方の表面上に突起を有するもの｝
E04B1/6129	｛接続が拡張によるもの｝
E04B1/6133	｛接続が摩擦つかみによるもの｝
E04B1/6137	｛接続がフォームロックによるもの｝
E04B1/6141	｛接続が追加ロックキーによるもの｝
E04B1/6145	｛追加接続要素と協働する両表面に窪みを有するもの｝
E04B1/615	｛接続が拡張によるもの｝
E04B1/6154	｛接続が摩擦つかみによるもの｝
E04B1/6158	｛接続がフォームロックによるもの｝
E04B1/6162	｛接続が追加ロックキーによるもの｝
E04B1/6166	｛両表面上に突起を有するもの｝
E04B1/617	｛各表面上に一つの突起を有するもの｝
E04B1/6175	｛各表面上に二つ以上の突起を有するもの｝
E04B1/6179	｛各表面上に突起と窪みを有するもの｝
E04B1/6183	｛窪みと協働する回転可能なロック手段を有するもの（スライドドア用の類似の装置Ｅ０５Ｂ６５／０８１７）｝
E04B1/6187	｛スラブの表面および／または底面上の手段によるもの｝
E04B2001/6191	スラブのコーナー上の手段によるもの
E04B2001/6195	そのスラブがある角度，例．コーナーを形成する，で接続されたもの
E04B1/62	絶縁または他の保護；要素またはそのための特殊な材料の使用（化学的組成物Ｃ０１からＣ１１；絶縁またはシーリングに適用する器具Ｅ０４Ｆ２１／００；望ましくない外部の影響に対する耐性を持つか保護を提供する建築物Ｅ０４Ｈ９／００；壁または間仕切り中の管の密封Ｆ１６Ｌ５／０２；有害な放射線に対する遮薮Ｇ２１Ｆ；建築物の特殊部分の構造は，それらの関連グループ参照）．<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。．‐ここに分類されている文献は，建築構造用シーリングおよび防水方法に関連するＩＤＴーグル−プに分類されていた:．‐それらの文献は上記ＩＤＴ‐グループから当グループに管理上分類された。｝
E04B1/625	家を包むもの，すなわち空気または，壁または屋根用吸湿防止膜
E04B1/64	防湿処理；腐食に対する保護（シーリングＥ０４Ｂ１／６６）．．<br><br><u>｛注</u><br><br>グループＥ０４Ｂ１／６４は分類用には用いない。文献はサブグループ内でみ，またはグループＥ０４Ｂ１／６６，Ｅ０４Ｂ１／７０内で用いる｝
E04B1/642	｛腐食に対する金属建築要素の保護（鋼鉄製コンクリート補強要素用Ｅ０４Ｃ５／０１；陽極陰極保護Ｃ２３Ｆ１３／００）｝
E04B1/644	｛防湿層（鴨居と組み合わせてＥ０４Ｃ３／０２）｝
E04B1/646	｛既存壁の水平層を撤去および交換して得るもの｝
E04B1/648	｛既存壁に防水剤を注入または浸入させて得るもの｝
E04B1/66	シーリング　（｛防湿層Ｅ０４Ｂ１／６４４；防火シーリングＥ０４Ｂ１／９４８｝；プラスターへの耐漏性付与Ｃ０４Ｂ；れき青シーリング材Ｃ０８Ｌ９５／００；水工のためのシーリング一般Ｅ０２Ｂ３／１６；地面の湿気または地下水に対するものＥ０２Ｄ３１／０２；雨露に対する被覆Ｅ０４Ｄ；シーリング材の材料組成物または製造はそれらの材料の関連クラスを参照）
E04B1/665	
E04B1/68	継ぎ目のシーリング，例．拡張継ぎ手（道路または飛行場用の継ぎ目への充てんＥ０１Ｃ１１／０２；橋梁用の拡張継ぎ手Ｅ０１Ｄ１９／０６；基礎抗間のシーリング継ぎ手Ｅ０２Ｄ５／１４；基礎構造物中の継ぎ手Ｅ０２Ｄ２９／１６；屋根ふき要素間の空げきまたは継ぎ目のシーリング装置Ｅ０４Ｄ１／３６；屋根ふき要素間のシーリング継ぎ手Ｅ０４Ｄ３／３８　｛多くの類似要素から構成された床仕上げ材または床被膜のための継ぎ目の造成Ｅ０４Ｆ１５／０２００５｝；現場で用意された材料から作られる床仕上げ材または床被膜のための継ぎ目の造成Ｅ０４Ｆ１５／１４）
E04B1/6801	｛そのための充填物｝
E04B1/6803	｛目地カバー（Ｅ０４Ｂ１／６８１５が優先）｝
E04B1/6804	｛床部材に特に適合されるもの｝
E04B1/6806	｛止水板（Ｅ０４Ｂ１／６８０７が優先｝
E04B1/6807	｛現場で打設される部材用拡張要素｝
E04B1/6809	｛裏側ストリップ｝
E04B1/681	｛自由可動部材用｝
E04B1/6812	｛圧縮可能の固体のシール｝
E04B1/6813	｛圧縮可能の中空のシール（Ｅ０４Ｂ１／６８１６が優先）｝
E04B1/6815	｛壁または天井部材用に特に適合される拡張要素｝
E04B1/6816	｛密封材料注入用多孔性管状シール（既存建築物の亀裂の充填Ｅ０４Ｇ２３／０２）｝
E04B2001/6818	膨脹可能部材を有するジョイント
E04B1/70	乾燥または乾燥状態の保持，例．換気によるもの　（｛防湿層を用いるものＥ０４Ｂ１／６４４；シーリングを用いるもの，例．シーリング材または箔，Ｅ０４Ｂ１／６６｝；建築中のものＥ０４Ｇ２１／２８）
E04B1/7007	｛電気，例．電気浸透法，によるもの（補強コンクリートの電気化学式淡水化または再アルカリ化Ｃ０４Ｂ４１／００）｝
E04B1/7015	｛周囲空気を暖めることによるもの｝
E04B1/7023	｛地下室に水を集めることによるもの｝
E04B1/703	
E04B1/7038	キャビティの壁より水を抜く，例．トレイ，水抜き孔を用いて
E04B1/7046	
E04B1/7053	
E04B1/7061	
E04B1/7069	｛通気によるもの（床の通気手段Ｅ０４Ｂ５／４８，天井Ｅ０４Ｂ９／０２，建築用ブロックＥ０４Ｃ１／３９２，建築用パネルＥ０４Ｃ２／５２１，屋根Ｅ０４Ｄ１３／１６；壁カバーの通気Ｅ０４Ｆ１３／００７）｝
E04B1/7076	｛壁用通気孔｝
E04B1/7084	｛クナッペンシステムを有するもの，すなわち大気型サイフォン｝
E04B1/7092	｛湿気層への一時的機械通気，例．浮き床の絶縁｝
E04B1/72	防虫（乾燥保持によるものＥ０４Ｂ１／７０；木材およびそれに類似した材料の含浸Ｂ２７Ｋ）
E04B1/74	熱，音または騒音の絶縁，吸収または反射（音に作用するまたは音を誘導するための部屋の形状または装置Ｅ０４Ｂ１／９９）；適切な熱的または音響的条件を与える他の建築方法，例．壁体内の蓄熱（防火Ｅ０４Ｂ１／９４；主として構造的目的に適合される要素Ｅ０４Ｃ１／００〜Ｅ０４Ｃ３／００；主として表面被覆に適合されるものＥ０４Ｆ１３／００；床被覆のための下地用Ｅ０４Ｆ１５／１８；壁体または壁体と類似物の開口部の閉鎖物Ｅ０６Ｂ）
E04B2001/741	マーク付き絶縁要素，例．識別または切断用テンプレート
E04B2001/742	特殊材の使用；特殊構造または形状を有する材
E04B2001/743	動物性製品，例．羊毛，羽
E04B2001/745	野菜生成物，例．植物茎，樹皮
E04B2001/746	再生材料，例．中古タイヤ，バンパーまたは新聞
E04B2001/747	コルゲート材料
E04B2001/748	ハニカム材料
E04B1/76	特に熱のみに関するもの（熱絶縁一般Ｆ１６Ｌ５９／００）
E04B1/7604	｛中空壁用充填剤｝
E04B1/7608	｛他の二つの層またはパネルの間に配置されたプレハブ式絶縁層からなるもの｝
E04B1/7612	｛エアスペースとの組み合わせ｝
E04B1/7616	｛壁つなぎ金物と組み合わされた絶縁層配置装置｝
E04B1/762	｛外部絶縁層よりなるもの｝
E04B1/7625	
E04B1/7629	
E04B1/7633	
E04B1/7637	
E04B1/7641	
E04B1/7645	
E04B1/765	
E04B1/7654	｛二つの縦の支持要素間に配置された絶縁層よりなるもの，例．天井を絶縁するため｝
E04B1/7658	｛繊維絶縁物よりなるもの，例．パネルまたはゆるく充填された繊維としてのもの｝
E04B1/7662	｛繊維ブランケットまたは繊維の芯よりなるもの｝
E04B1/7666	｛ブランケットまたは芯の縦の支持要素との結合｝
E04B1/767	｛接続フランジを有するブランケットまたは芯｝
E04B1/7675	
E04B2001/7679	外部壁と内部壁または床との接合部での冷橋を防ぐ手段
E04B2001/7683	繊維毛布または繊維の方向に特徴のあるパネル
E04B2001/7687	耐クランブル性繊維毛布または接着剤または可溶繊維を用いるパネル
E04B2001/7691	熱反射層または塗膜
E04B2001/7695	巾調整可能なパネル
E04B1/78	熱絶縁要素｛Ｅ０４Ｂ１／７６６２が優先｝
E04B1/80	板状（スラブ状）のもの
E04B1/803	｛スラブに含まれる真空スペースを有するもの｝
E04B1/806	｛スラブに含まれる空気またはガスポケットを有するもの｝
E04B1/82	特に音のみに関するもの　（｛床または天井用Ｅ０４Ｂ９／００１；床仕上材用Ｅ０４Ｆ１５／２０｝；ダクトまたはみぞの騒音減衰Ｅ０４Ｆ１７／００；　｛管用騒音減衰装置Ｆ１６Ｌ５５／０３３｝；騒音減衰一般Ｇ１０Ｋ１１／００）
E04B1/8209	｛騒音吸収装置（Ｅ０４Ｂ１／８２１８，Ｅ０４Ｂ１／８２２７が優先）｝
E04B1/8218	｛防音囲い｝
E04B1/8227	｛スクリーン（Ｅ０４Ｂ２／７４が優先；道路用または鉄道線路用Ｅ０１Ｆ）；騒音吸収要素装置，例．バッフル｝
E04B1/8236	｛舞台の外壁｝
E04B2001/8245	
E04B2001/8254	建築要素の防音サポート，例．構造物上の階段，床スラブまたはビーム
E04B2001/8263	支持構造上への音響要素の取付け，例．枠組または壁表面
E04B2001/8272	ダイアフラム状サウンドダンパーとして作用する弾力的に取付けられた壁クラッド
E04B2001/8281	平坦要素と取付け表面間の音響学的に作用する空隙を有し，支持表面と平行に取付けられる平坦要素
E04B2001/829	ある角度，例．支持面に対し直角，で取付けられた平坦要素
E04B1/84	吸音要素
E04B1/8404	｛ブロック形状のもの｝
E04B1/8409	｛板状のもの｝
E04B2001/8414	非平面の表面を有するもの，例．曲がった，エッグクレート形状，を有するもの
E04B2001/8419	音響コーンまたは類似のもの，例．電波暗室
E04B2001/8423	トレイまたは枠型パネルまたはブロック，音響充填材を有するもの，または有しないもの
E04B2001/8428	特殊形状の音響体，例．エッグクレート，ファンホールド，を含む
E04B2001/8433	その面に孔を有するもの
E04B2001/8438	スロット状の孔
E04B2001/8442	トレイ型要素
E04B2001/8447	対向する２枚のトレイを有するもの
E04B2001/8452	周囲枠部材を有するもの
E04B2001/8457	ソリッドのスラブまたはブロック
E04B2001/8461	層状のもの
E04B2001/8466	弾性材のラインまたはドットで形成された中間層を有するもの
E04B2001/8471	層間に非平面状内部移行表面を有するもの，例．ファセット状，コルゲート
E04B2001/8476	音響キャビティを有するもの，音響充填材を有するものまたは有しないもの
E04B2001/848	そのキャビティが要素面上に開口するもの
E04B2001/8485	その開口が制約されるもの，例．ヘルモルツ共振器を構成するもの
E04B2001/849	溝まはたスロット型の開口
E04B2001/8495	その開口が要素の片面から反対面に貫通するもの
E04B1/86	板状（スラブ状）のもの
E04B1/88	熱と音の両者のための絶縁要素
E04B1/90	板状（スラブ状）のもの
E04B1/92	その他の望ましくない影響または危険に対する保護（外的な危険に対する保護を施した建築物Ｅ０４Ｈ９／００；有害放射線の遮蔽Ｇ２１Ｆ）
E04B2001/925	有害な電磁石または放射線照射からの保護，例．エックス線
E04B1/94	火災に対するもの　（｛間仕切りの防火Ｅ０４Ｂ２／７４０３，Ｅ０４Ｂ２／７４０９；火災の際，拡張の可能性を有する天井支持構造Ｅ０４Ｂ９／０８｝；消火用Ａ６２Ｃ，　｛例．防火または封じ込めＡ６２Ｃ２／００｝；木材または類似物の含浸処理質Ｂ２７Ｋ；　[Ｎ:防火塗料Ｃ０９Ｄ５／１８；防火物質Ｃ０９Ｋ２１／００；難燃紙Ｄ２１Ｈ５／０００２；カバーまたはライニング，例．壁または天井一般Ｅ０４Ｆ１３／００]；耐火戸Ｅ０６Ｂ５／１６；　[Ｎ:壁を貫通する管または類似品用防火装置Ｆ１６Ｌ５／０４；不燃物質による管の保護Ｆ１６Ｌ５７／００Ｂ(ＥＣＬＡ)]）
E04B1/941	｛そのために特に用いられる建築要素｝
E04B1/942	｛板状のもの｝
E04B1/943	｛細長いもの｝
E04B1/944	｛耐火材料で覆われたもの｝
E04B1/945	｛そのために特に適合する荷重支持構造物｝
E04B1/946	｛煙または有毒ガスに対する保護｝
E04B1/947	｛火事の際，壁その他類似物による開口部の閉鎖によるもの（防火ドアＥ０６Ｂ５／１６）｝
E04B1/948	｛防火シーリングまたは継ぎ手（戸または窓用Ｅ０６Ｂ５／１６４）｝
E04B2001/949	液体，例．水，永久的にまは火災の場合のみ，を充填した構造体要素
E04B1/98	震動または衝撃に対するもの（基礎に関するものＥ０２Ｄ３１／０８）；機械的破壊に対するもの，例．空襲に対するもの（放火損害のみに対するものＥ０４Ｂ１／９４；それらのための仕上げＥ０４Ｆ；耐震またはそれに類するものに対する建築物，遮蔽物，破片捕そく壁装置Ｅ０４Ｈ９／００）
E04B1/99	室内音響，すなわち音に作用するまたは音を誘導するための部屋の形状または装置（Ｅ０４Ｂ１／８２が優先；音響一般Ｇ１０Ｋ１１／００；反響効果のための電気的信号処理Ｇ１０Ｋ１５／０８）
E04B1/994	｛調整機構を有する音響表面｝
E04B2/00	建築物の壁，例．間仕切り；絶縁に関する壁構造；特に壁に適用する接合（建築構造の接合一般Ｅ０４Ｂ１／３８；建築物用絶縁一般Ｅ０４Ｂ１／６２；建築物の部分構造のための比較的薄い形状の建築要素Ｅ０４Ｃ２／００）<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。‐ここに分類されている文献は，壁および間仕切りに関連するＩＤＴ−グループに分類されていた:‐それらの文献は上記ＩＤＴ‐グループから当グループに管理上分類された。　−　これらの文献の場合，次のインデキシングコードが用いられる:Ｅ０４Ｂ２００２／０２９５(ＥＣＬＡ)，Ｅ０４Ｂ２００２／０２９７(ＥＣＬＡ)，Ｅ０４Ｂ２／５６およびＰＯ４Ｂ２／５６Ｚ｝
E04B2/02	建築要素の層によって建てられるもの
E04B2002/0202	連結具の細部
E04B2002/0204	非アンダーカット接合部，例．雄雌連結構造
E04B2002/0206	長方形の形状のもの
E04B2002/0208	台形の形状のもの
E04B2002/021	三角形の形状のもの
E04B2002/0213	円形形状のもの
E04B2002/0215	別々の突部を有するもの
E04B2002/0217	プリズム形状のもの
E04B2002/0219	ピラミッド形状のもの
E04B2002/0221	円錐形状のもの
E04B2002/0223	円筒形状のもの
E04B2002/0226	木口面で互いに雄雌連結を有するもの
E04B2002/0228	一方の木口面でトングが隣り合いおよび他方の木口面でグルーブが隣り合うもの
E04B2002/023	ラベットを有するもの，例．階段状のもの
E04B2002/0232	アンダーカット接合部，例．アンダーカットした雄雌連結を用いるもの
E04B2002/0234	角のある蟻溝
E04B2002/0236	テーパー状のもの，すなわちトングまたはグルーブの方向に向け蟻溝が狭くなる
E04B2002/0239	丸い蟻溝
E04B2002/0241	テーパー状のもの，すなわちトングまたはグルーブの方向に向け蟻溝が狭くなる
E04B2002/0243	別々の接合部または挿入物，例．釘，ピンまたは鍵
E04B2002/0245	釘またはピン
E04B2002/0247	ストリップまたはバー
E04B2002/025	Ｕ字状のもの，例．ブラケット
E04B2002/0252	蟻溝鍵
E04B2002/0254	タイヤロッド
E04B2002/0256	建築要素の特徴
E04B2002/0258	グリップまたはハンドル補助
E04B2002/026	分離可能な建築要素
E04B2002/0263	傾斜壁を製造するための建築要素
E04B2002/0265	アーチ状の壁を製造するための建築要素
E04B2002/0267	複数のレンガの外見を有する建築要素
E04B2002/0269	自然石の面を有する建築要素
E04B2002/0271	岩の外見を有する建築要素
E04B2002/0273	建築要素間のモルタル以外の接着層
E04B2002/0276	別々の層またはストリップ
E04B2002/0278	建築要素を有するユニットを形成するもの
E04B2002/028	建築要素間のスペーサ
E04B2002/0282	別々のスペーサ
E04B2002/0284	建築要素を有するユニットを形成するもの
E04B2002/0286	塗膜を有する建築要素
E04B2002/0289	孔を絶縁材で充填した建築要素
E04B2002/0291	軟弱材料
E04B2002/0293	固体材料
E04B2002/0295	その巾が壁厚と同じなもの
E04B2002/0297	その巾が壁厚より薄いもの
E04B2/04	要素中にも要素間にも中空部を有しない壁，充実壁
E04B2/06	特に設計された定着手段を有する要素を使用するもの
E04B2/08	くぼみ，例．さね，みぞ，ありほぞ，と突起またはそう入物との相互接合によるもの
E04B2/10	要素の中または溝相互の中の小さな溝の中の補強材を有するかまたは有しない充てん材料によるもの
E04B2/12	平行六面体のものとは異なる一般的な形状を有する要素を使用するもの
E04B2/14	要素間ではなく要素中に中空部を有する壁，すなわち各々の中空部は単一の要素の一部を形成している少なくとも四面により囲まれているもの
E04B2/16	特に設計された定着手段を有する要素を使用するもの
E04B2/18	くぼみ，例．さね，みぞ，ありほぞ，と突起またはそう入物との相互結合によるもの
E04B2/20	要素の中または溝相互の中の小さな溝の中の補強材を有するかまたは有しない充てん材料によるもの
E04B2/22	平行六面体のものとは異なる一般的形状を有する要素を使用するもの
E04B2/24	耐荷重柱または梁を形成するいくつかの中空部への充てんによって特徴づけられる壁
E04B2/26	壁体構造を成形するためにすべての中空部への充てんによって特徴づけられる壁
E04B2/28	要素中にはなく要素間に中空部を有する壁；すべての部材が充実でスペーサによって間隔を保たれている２以上の部材からそれぞれが成り立っている要素の壁
E04B2/30	特に設計された定着手段を有する要素を使用するもの；中空壁に対するスペーサ　｛（石材壁つなぎ金物Ｅ０４Ｂ１／４１７８）｝
E04B2/32	くぼみ，例．さね，みぞ，ありほぞ，と突起またはそう入物との相互結合によるもの
E04B2/34	要素の中または溝相互の中の小さな溝の中の補強材を有するかまたは有しない充てん材料によるもの
E04B2/36	平行六面体のものとは異なる一般的形状を有する要素を使用するもの
E04B2/38	耐荷重柱または梁を形成するいくつかの中空部への充てんによって特徴づけられる壁
E04B2/40	壁体構造を成形するためにすべての中空部への充てんによって特徴づけられる壁
E04B2/42	要素中および要素間に中空部を有する壁；少なくとも部材の１つは中空部をもつ部材よって距離を保つようにした２以上の部材よりなる壁
E04B2/44	特に設計された定着手段を有する要素を使用するもの；中空壁に対するスペーサ　｛（石材壁つなぎ金物Ｅ０４Ｂ１／４１７８）｝
E04B2/46	くぼみ，例．さね，みぞ，ありみぞ，と突起またはそう入物との相互結合によるもの
E04B2/48	要素の中または溝相互の中の小さな溝の中の補強材を有するかまたは有しない充てん材料によるもの
E04B2/50	平行六面体のものとは異なる一般的形状を有する要素を使用するもの
E04B2/52	耐荷重柱または梁を形成するいくつかの中空部への充てんによって特徴づけられる壁
E04B2/54	壁体構造を成形するためにすべての中空部への充てんによって特徴づけられる壁
E04B2/56	｛耐荷重性｝軸組または柱組の壁；耐荷重性の長い部材を組み込んだ壁（Ｅ０４Ｂ２／７４，Ｅ０４Ｂ２／８８が優先；柱状物Ｅ０４Ｃ３／３０）
E04B2/562	｛耐荷重性の長い部材間に充填物を有するもの｝
E04B2002/565	レンガベニア面を有するもの
E04B2002/567	複数の小さな組立て要素からなる柱または柱状物を有するもの
E04B2/58	金属製の長い部材によるもの
E04B2/60	長い部材の特殊な横断面によって特徴づけられるもの
E04B2/62	並列関係にある２以上の要素によって形成された部材
E04B2/64	コンクリート製の長い部材によるもの
E04B2/66	長い部材の特殊な横断面によって特徴づけられるもの
E04B2/68	壁中空部を充てんして作られるもの（Ｅ０４Ｂ２／２４，Ｅ０４Ｂ２／３８，Ｅ０４Ｂ２／５２が優先）
E04B2/70	木製の長い部材によるもの
E04B2/701	｛一体化した支持および遮蔽機能を有するもの｝
E04B2/702	｛長手方向の水平の要素を有するもの（Ｅ０４Ｂ２／７０４，Ｅ０４Ｂ２／７０５が優先）｝
E04B2/703	｛長手方向の垂直の要素を有するもの｝
E04B2/704	｛壁体の長さより短い長手方向の水平の要素をもつもの｝
E04B2/705	｛柱間に設けられた長手方向の水平な要素を有するもの｝
E04B2/706	｛支持機能を有するもの｝
E04B2/707	｛パネルによる遮断｝
E04B2/708	｛凸状の外表面を持つ長手方向の要素による遮断｝
E04B2/709	｛平面の外表面を持つ長手方向の要素による遮断｝
E04B2/72	｛荷重を支承しない｝比較的薄い形状の要素の壁体　｛壁体厚みに関し｝（Ｅ０４Ｂ２／５６，Ｅ０４Ｂ２／７４，Ｅ０４Ｂ２／８８が優先；軸組または柱状物として作用する継ぎ手充填物を有するものＥ０４Ｂ２／６８；要素Ｅ０４Ｃ２／００）
E04B2/721	｛そのために特に適合される連結具｝
E04B2/723	｛石膏要素より構成されるもの｝
E04B2002/725	コーナーまたは角接合部細部
E04B2002/726	バット接合石膏ボード
E04B2002/728	
E04B2/74	移動自在な荷重を支承しない間仕切り；自由な上縁を有す間仕切り（骨組み付きパネルＥ０４Ｃ２／３８）　｛モジュラーコーディネーション｝
E04B2/7401	｛骨組みまたは支柱がないパネルを用い組立られたもので，上縁または下縁配置のレールのあるものまたはないもの｝
E04B2/7403	｛防火を含み防音または断熱用特殊対策を有するもの｝
E04B2/7405	｛自由上縁を有するもの，例．事務所用空間仕切り用途｝
E04B2/7407	｛はめ込みパネルまたは覆いのみを有する骨組みを用いて組み立てるもの；パネルおよび柱を組み込んだ支持構造よりなるもの（Ｅ０４Ｂ２／７８およびＥ０４Ｂ２／８０が優先）｝
E04B2/7409	｛防火を含み，防音または熱遮断に対する特殊対策｝
E04B2/7411	防火装置の細部
E04B2/7412	騒音低減または熱伝導に特に適した柱または枠部材
E04B2/7414	遮音または熱絶縁充填材，例．グラスファイバー，を保持するための凸状部を有する柱または枠部材
E04B2/7416	｛自由上縁を有するもの，例．事務所用空間仕切り用途｝
E04B2002/7418	自由上縁上に支持された付属物，例．補助パネル，騒音防止装置
E04B2002/742	パネル上部キャップの細部
E04B2/7422	｛仲介支柱のない，別体の骨組み付きパネルを有するもの｝
E04B2/7424	｛グレージングの細部｝
E04B2/7425	｛パネル接合の細部（Ｅ０４Ｂ２／７４２７が優先）｝
E04B2/7427	｛パネルの可変角度接合を有するもの｝
E04B2/7429	｛可とう性蝶番を用いるもの｝
E04B2/7431	｛二つの平行する回転軸を有する蝶番を用いるもの｝
E04B2/7433	｛パネルおよび支柱を有するもの｝
E04B2/7435	｛グレージングの細部｝
E04B2/7437	｛柱にフックするパネルを有するもの（Ｅ０４Ｂ２／７４３８が優先）｝
E04B2/7438	｛パネルと柱の可変角度接合を有するもの｝
E04B2/744	｛柱の角的スペースのある縦方向の溝を用いるもの｝
E04B2/7442	｛蝶番式連結部（Ｅ０４Ｂ２／７４４４が優先）｝
E04B2/7444	｛パネルが円柱のリムまたは溝にフックしたもの｝
E04B2002/7446	パネルをある角度で接合するための柱状のプロファイル
E04B2/7448	｛仲介支柱のない，床から天井に延びる別体の骨組み付きパネルを有するもの｝
E04B2/745	｛グレージングの細部｝
E04B2/7451	｛仮のサネ継合｝
E04B2/7453	｛床から天井にのびるパネルと支柱を有するもの｝
E04B2/7455	｛グレージングの細部｝
E04B2/7457	｛柱の外表面に取り付けられ，間仕切りと平行な壁板を有するもの｝
E04B2/7459	
E04B2002/7461	シートパネルを枠または柱に接合するための細部
E04B2002/7462	弾性接合部，例．クリップ，を用いるもの
E04B2002/7464	プロファイルのフランジを留めるもの
E04B2002/7466	フックを用いるもの
E04B2002/7468	磁石を用いるもの
E04B2002/747	フックおよびマジックテープ，例．ＶＥＬＣＲＯ，を用いるもの
E04B2002/7472	接着剤を用いるもの
E04B2002/7474	鍵または工具で作動する接合解除部を用いるもの
E04B2002/7475	シートパネルを貫通する爪を有する接合部を用いるもの
E04B2002/7477	ネジまたは釘を用いる接合部の細部
E04B2002/7479	柔軟なシートの枠または柱との接合部の細部
E04B2002/7481	調整可能な曲率部を有するレール位置を検出するもの
E04B2002/7483	家具の細部，例．間仕切と関連した机または棚
E04B2002/7485	そのために壁部植込みボルト間に載置された荷重支持部材
E04B2002/7487	スロット状のプロフィールを有する間仕切
E04B2002/7488	配線の細部
E04B2002/749	スクリュウ式型ジャッキを有する間仕切
E04B2002/7492	
E04B2002/7494	
E04B2002/7496	
E04B2002/7498	クリーンルーム用間仕切
E04B2/76	金属製の枠組または柱を有するもの　｛（連結部の細部，敷居または巾木Ｅ０４Ｂ２／８２）｝
E04B2/761	｛Ｌ字型連結部｝
E04B2/762	｛交差連結部｝
E04B2/763	｛一つの連続する形材を有し，垂直形材が最初の形材を連続して貫通するもの｝
E04B2/764	｛中断した二つの形材を有するもの｝
E04B2/765	｛一つの連続する形材を有し，垂直形材が中断したもの｝
E04B2/766	｛Ｔ字型連結部｝
E04B2/767	｛壁の間柱と上部または下部に設置するレール間の連結部｝
E04B2/768	
E04B2/78	枠組部材の特別な断面に特徴のあるもの　｛壁パネルをカバーストリップを使うまたは使わず軸組に固定することが重要な場合（別々の接合手段，例．クリップＥ０４Ｂ２／７４；垂直材および横材間の連結部Ｅ０４Ｂ２／７６｝
E04B2/7809	｛単一または複数の管状形態のもの｝
E04B2/7818	｛略長方形のもの｝
E04B2/7827	
E04B2/7836	
E04B2/7845	｛断面が曲がっているもの，例．円形状のもの｝
E04B2/7854	｛開口形材のもの｝
E04B2/7863	｛間仕切りの平面に垂直なウェブを有する略Ｉ形状の部分｝
E04B2/7872	｛間仕切りの平面に垂直なフランジを有する略Ｈ形状の部分｝
E04B2/7881	｛略ＳまたはＺ形状の部分；少なくとも部分的に補足的な形状の平行要素により，パネルを挟むまたは重ねるのに適した形状または断面を有するもの｝
E04B2/789	
E04B2/80	木製の枠組または柱を有するもの
E04B2/82	縁が建築物に結合する方法に特徴のあるもの；そのための手段；容易に移動自在な間仕切りの特別な細部　｛建造物の他の部材との接合に関連する場合｝
E04B2/821	｛間仕切平面に作用する抑制力を提供する装置による，二つの対向する表面間（すなわち床および天井）の連結具｝
E04B2/822	｛弾性連結部，例．膨張継合部｝
E04B2/824	｛一面で弾性抑制され，対向面で非弾性抑制されるもの｝
E04B2/825	｛接合が間仕切平面に作用する抑制力なしに行なわれるもの｝
E04B2/827	｛スライドパネルより構成された間仕切｝
E04B2/828	
E04B2/84	現場で打み込み，注入またはつき固めによって作られる壁（Ｅ０４Ｂ２／０２，Ｅ０４Ｂ２／５６が優先；そのための型枠Ｅ０４Ｇ１１／０６；コンクリートまたは現場で打ち込みあるいは注入ができる同様な塊状物の作業Ｅ０４Ｇ２１／０２）
E04B2/842	型枠のばね板の外部に硬化可能な塊状物を突出または適用することによる
E04B2/845	その型枠のばね板は金網，格子または類似のものからなる
E04B2/847	その型枠のばね板は絶縁発泡パネルからなる
E04B2/86	永久型枠で作られたもの
E04B2/8605	｛スペーサーなしのもの｝
E04B2/8611	｛少なくとも一つの型枠のばね板に埋め込まれたスペーサーを有するもの｝
E04B2/8617	｛両型枠の板ばねに埋め込まれたスペーサーを有するもの｝
E04B2/8623	｛スペーサーを有しまた少なくとも一つの型枠のばね板が一体構造式であるもの｝
E04B2/8629	｛両型枠のばね板を有し，またスペーサーが一体構造式なもの｝
E04B2/8635	｛その型枠の内面に取り付けられたつなぎ金物を有するもの（Ｅ０４Ｂ２／８６１１およびＥ０４Ｂ２／８６２３が優先）｝
E04B2/8641	｛ありほぞ型連結具を用いるもの｝
E04B2/8647	｛その型枠を貫通するつなぎ金物を有するもの｝
E04B2/8652	｛型枠の継ぎ手にあるつなぎ金物を有するもの｝
E04B2/8658	｛型枠ばね板として金網を用いるもの｝
E04B2/8664	｛型枠ばね板として可とう性部材を用いるもの（Ｅ０４Ｂ２／８６５８が優先）｝
E04B2002/867	コーナー細部
E04B2002/8676	壁端部細部
E04B2002/8682	永久および再利用可能型枠を用いる複合技術
E04B2002/8688	そのための足場または移動式支持体
E04B2002/8694	
E04B2/88	カーテンウォール　｛（ガラス板の固定Ｅ０６Ｂ３／５４）｝
E04B2/885	｛面一に取付けされたグレージングパネル用支持構造よりなるもの｝
E04B2/90	構造体に直接取り付けられるパネルからなるもの　｛（Ｅ０４Ｂ２／８８５が優先）｝
E04B2/92	サンドイッチ形式のパネル
E04B2/94	コンクリートパネル（Ｅ０４Ｂ２／９２が優先）
E04B2/96	方立または無目を介して構造材に取り付けられるパネルからなるもの　｛（Ｅ０４Ｂ２／８８５が優先）｝
E04B2/962	｛カーテンウォールに角度またはコーネスを有するもの｝
E04B2/965	｛方立または無目の連結具｝
E04B2/967	｛方立または無目の断面の細部（Ｅ０４Ｂ２／９６５が優先）｝
E04B5/00	床；絶縁に関する床構造；そのために特別に適用される接合（床のための要素，例．煉瓦，石，充填体，桁，Ｅ０４Ｃ；仕上げ作業としての床張り，床張りの絶縁，部分的な二重床，例．計算機用Ｅ０４Ｆ１５／００）
E04B5/02	大体において既製ユニットで形成される荷重保持床構造（Ｅ０４Ｂ５／４３からＥ０４Ｂ５／４８が優先；充填部材にのみ特徴のある床Ｅ０４Ｃ　１／３４）　｛自己支持型床スラブＥ０４Ｃ２／５０｝
E04B5/023	
E04B5/026	
E04B5/04	コンクリートまたはその他の石状材料，例．アスベストセメント，の小梁を有するもの（Ｅ０４Ｂ５／０８，Ｅ０４Ｂ５／１４が優先）
E04B5/043	
E04B5/046	
E04B5/06	相互に相対しておかれるもの　｛オプションで位置付けモルタルを有するもの｝
E04B5/08	ブロック状要素，例．中空石材，で組み立てられるもの（Ｅ０４Ｂ５／１４が優先；補強煉瓦工事からなる床Ｅ０４Ｂ５／４４）
E04B5/10	金属製梁または大梁を有するもの，例．鋼製ラチス梁を有するもの（Ｅ０４Ｂ５／１４が優先）
E04B5/12	木製梁を有するもの（Ｅ０４Ｂ５／１４が優先）　｛また梁支持用手段；（支柱または控え柱Ｅ０４Ｇ２５／００）｝
E04B5/14	２方向に置かれた梁または大梁を有するもの
E04B5/16	現場で全体的にまたは部分的に打設されまたは同様に形成された荷重保持床構造（Ｅ０４Ｂ５／４３からＥ０４Ｂ５／４８が優先；組み立て要素にのみ特徴のある床Ｅ０４Ｃ）
E04B5/17	現場で部分的に形成される床構造
E04B2005/173	
E04B2005/176	
E04B5/18	閉塞部材間に全体的に打設されている補強リブまたは他の梁状の形成物を有するもの
E04B5/19	自己支持永久型枠として作用する閉塞部材（Ｅ０４Ｂ５／２１が優先）
E04B5/21	交さ状リブ付き床
E04B5/23	全体的または部分的に既製されている補強リブまたは他の梁状の形成物を有するもの（大体において既製ユニットからなる全荷重保持部材を有するものＥ０４Ｂ５／０２）　｛直線に接合された要素により組み立てられている梁Ｅ０４Ｃ３／２２｝
E04B2005/232	木製補強リブまたは他の木製梁状形成物をコンクリートスラブに接合するための装置を有するもの
E04B2005/235	木製補強リブまたは特殊形状の他の木製梁状形成物
E04B2005/237	別々の接合要素
E04B5/26	梁間に閉塞部材を有するもの（Ｅ０４Ｂ５／２８が優先）
E04B5/261	
E04B5/263	
E04B5/265	
E04B5/266	
E04B5/268	
E04B5/28	交さ状リブ付き床
E04B5/29	全体が金属からなる既製梁部材（Ｅ０４Ｂ５／２８が優先）
E04B5/32	型枠ユニットまたは補強材を有しまたは有さない，現場で全体的に打設されている床構造
E04B2005/322	床端部用永久型枠を有するもの
E04B2005/324	周囲アンカーまたは支持部材を有するもの
E04B5/326	
E04B5/328	
E04B5/36	床の役目としての型枠ユニットを有するもの
E04B5/38	補強材として同時に作用する厚板状型枠ユニットを有するもの；要素の側外部に伸びている補強材を有する型枠厚板　｛互いに対向して配置され永久型枠として作用する梁Ｅ０４Ｂ５／２３｝
E04B5/40	金属型枠厚板を有するもの
E04B5/43	特殊な設計の床構造；弾性的安定に関連する形状；柱のみでささえるための特別に設計された床構造，例．マッシュルーム床　（｛冷橋を防ぐための手段を有するバルコニーの固定装置Ｅ０４Ｂ１／００３８｝:特殊な構造一般Ｅ０４Ｂ１／３４）
E04B5/44	石，モルタルおよび補強要素からなる床（ガラス挿入体を有するものＥ０４Ｂ５／４６）
E04B5/46	光の伝達のための床への特別な適用，例．ガラスの挿入体によるもの（天井への適用Ｅ０４Ｂ９／３２；ブロック状の要素Ｅ０４Ｃ１／４２；厚板または薄板状の要素Ｅ０４Ｃ２／５４；屋根被覆のためのものＥ０４Ｄ３／０６）
E04B5/48	ダクト，例．暖房または換気のための，を組み込むための床への特別な適用（ブロック状要素Ｅ０４Ｃ１／３９；厚板状または薄板状要素Ｅ０４Ｃ２／５２）
E04B7/00	屋根；絶縁に関する屋根構造（床同様の屋根の構造Ｅ０４Ｂ５／００；天井Ｅ０４Ｂ９／００；温室Ａ０１Ｇ９／１４；浮屋根を有する容器Ｂ６５Ｄ８８／３４；自己支持屋根スラブＥ０４Ｃ２／５０；屋根トラス，トラス状構造，根太Ｅ０４Ｃ３／０２，屋根ぶきＥ０４Ｄ）
E04B7/02	傾斜平面を有するもの，例．サドル屋根　｛（天蓋Ｅ０４Ｆ１０／００）｝（Ｅ０４Ｂ７／１２が優先）
E04B7/022	｛複数の平行の類似のトラスまたは門型フレームよりなるもの｝
E04B7/024	｛耐荷重性母屋を支持するトラスまたはフレーム，例．筋違いをいれた母屋（当て木，当て木用支持Ｅ０４Ｄ１２／００）｝
E04B7/026	｛既製モジュールよりなるもの，例．ボックス状または隔室状ユニット（Ｅ０４Ｂ７／２０Ｃ(ＥＣＬＡ)が優先）｝
E04B7/028	｛角錐状または円錐状の構造物からなるもの｝
E04B7/04	水平梁または壁の上の同等の支持材によって支持されるもの（Ｅ０４Ｂ７／０６が優先）
E04B7/045	
E04B7/06	屋根交さまたは上昇端部の構造
E04B7/063	｛上昇端部｝
E04B2007/066	温室用
E04B7/08	丸天井（ボールト）屋根（Ｅ０４Ｂ７／１４が優先；丸天井（ボールト）構造一般Ｅ０４Ｂ１／３２；膨張可能なテントまたは天蓋一般Ｅ０４Ｈ１５／２０；現場における成形のための膨張可能な型枠Ｅ０４Ｇ１１／０４）
E04B7/10	殻（シェル）構造，例．双曲放物形；殻（シェル）構造として作用する格子状構造；折り板構造　｛建造物Ｅ０４Ｂ１／３２｝
E04B7/102	｛殻構造｝
E04B7/105	｛格子状構造｝
E04B7/107	｛折り板構造｝
E04B7/12	凹凸状に形成されるもの，例．のこぎり屋根（Ｅ０４Ｂ７／１０が優先）
E04B7/14	つり屋根（吊り下げられたテントまたは天蓋一般Ｅ０４Ｈ１５／０４）
E04B7/16	可動屋根部分を有する屋根構造（特別な目的のための建築物Ｅ０４Ｈ）
E04B7/163	
E04B7/166	
E04B7/18	屋根内または屋根上の特別な構造，例．屋根窓（屋根被覆に関連するものＥ０４Ｄ１３／００，特にドームＥ０４Ｄ１３／０３）
E04B7/20	自己支持スラブから成る屋根，例．積載可能の
E04B7/205	｛スラブが屋根ふき材用非構造的支持体を有するもの（絶縁特性を有するスラブのためのものＥ０４Ｂ７／２２５）｝
E04B7/22	絶縁特性を有するスラブ，例；絶縁材の層が積層されているもの
E04B7/225	｛スラブが屋根ふき材用非構造的支持体を有するもの｝
E04B7/24	折りたためる｛または伸縮自在｝スラブ，例．移送用
E04B9/00	天井；天井の構造，例．二重天井；絶縁に関する天井構造（床を作るための型枠として使用される天井Ｅ０４Ｂ５／００；天井のための被覆またはライニングＥ０４Ｆ１３／００）
E04B9/001	｛断熱または防音の設備に特徴のあるもの｝
E04B9/003	｛可動部材，例．軸回転するパネル，点検窓，を有するもの｝
E04B9/005	｛イミテーション梁または梁カバーよりなるもの｝
E04B9/006	｛照明器具または他の電気器具を天井の枠組みに吊るすための手段を有するもの｝
E04B9/008	｛間仕切壁またはパネルを天井に接続するための手段を有するもの｝
E04B9/02	換気または蒸気放散のための手段を有するもの
E04B9/023	
E04B2009/026	散気体として作用する天井支持グリッド
E04B9/04	厚板，薄板または類似物からなるもの（Ｅ０４Ｂ９／０６〜Ｅ０４Ｂ９／３４が優先；厚板，薄板または類似物それ自体Ｅ０４Ｃ２／００）．<br><br><u>｛注</u><br><br>当サブグループでは，Ｅ０４Ｂ２１０３／００のインデキシングコードを追加する｝
E04B9/0407	
E04B9/0414	
E04B9/0421	
E04B9/0428	
E04B9/0435	
E04B9/0442	
E04B9/045	
E04B9/0457	
E04B9/0464	
E04B9/0471	
E04B9/0478	
E04B9/0485	
E04B2009/0492	枠上で張力をかけられた繊維を有するもの
E04B9/06	支持構造の構造的形状に特徴のあるもの　｛例．横断面または枠組部材の材料｝
E04B9/061	
E04B2009/062	支持構造の目に見える表面を覆うキャップ
E04B9/064	
E04B9/065	
E04B9/067	
E04B9/068	
E04B9/08	伸張可能なもの　｛例．火事の場合｝
E04B9/10	支持構造の平行部材間の接合（Ｅ０４Ｂ９／０８が優先）
E04B9/12	支持構造の非平行部材間の接合（Ｅ０４Ｂ９／０８が優先）
E04B9/122	｛一つの部材が他の部材を貫通し，両部材が少なくとも部分的に同一面に横たわるもの｝
E04B9/125	
E04B9/127	｛不連続で，他の部材と当接する一つの部材｝
E04B9/14	不連続で，少なくとも部分的に同一面内に横たわるすべての部材
E04B9/16	異なる面内に横たわる部材
E04B9/18	支持構造の懸架手段
E04B9/183	
E04B2009/186	振動を減衰させる装置を有するもの
E04B9/20	調節できるもの
E04B9/205	
E04B9/22	支持構造への厚板，薄板または類似物の接合
E04B9/225	
E04B9/24	支持構造｛またはそれと接合する補助手段｝の水平フランジ｛の上側｝に位置するか，水平フランジ[Ｎ:の下側]に保持される厚板，薄板または類似物を有するもの
E04B9/241	｛支持構造の水平フランジの上側に位置する厚板，薄板または類似物を有するもの｝
E04B9/242	
E04B9/244	
E04B9/245	[支持構造の下側に保持されるネジ，ボルトまたはクランプストリップによるもの（Ｅ０４Ｂ９／２６が優先）｝
E04B9/247	｛支持構造の下側に保持され，摺動または軸回転するロック要素によるもの｝
E04B9/248	｛支持構造の下側に保持される永久磁石の力によるもの｝
E04B9/26	弾性変形する要素のスナップ作用によるもの　｛支持構造の下側に保持されるもの｝
E04B9/28	支持構造の水平フランジまたはそれに接合した補助的手段と係合する溝をもつ厚板，薄板または類似物を有するもの
E04B9/30	天井の縁細部に特徴あるもの，例．隣接の壁に固着するもの
E04B9/303	｛フレキシブルで張力のかかった被膜用｝
E04B9/306	
E04B9/32	半透明の天井，すなわち，光の透過と拡散の両方を可能にするもの　（｛Ｅ０４Ｂ９／３０３および｝Ｅ０４Ｂ９／３４が優先；一般荷電製品Ｆ２１Ｖの照明装置の細部；スクリーンＦ２１Ｖ１１／００）
E04B9/34	｛格子状または｝透かし細工天井，例．格子型　｛箱形状のモジュール，音響バッフル｝（Ｅ０４Ｂ９／３０が優先，照明装置用支持格子Ｆ２１Ｖ）
E04B9/345	｛平行でない細長い薄板，例．支持格子，よりなるもの｝
E04B9/36	平行な細長い薄板からなるもの
E04B9/363	｛細長い薄板の主面が水平であるもの｝
E04B9/366	｛細長い薄板の主面が垂直であるもの｝
E04B2103/00	スラブ，シートまたは類似のものの材料構成
E04B2103/02	セラミック，コンクリートまたはその他石状の材のもの
E04B2103/04	プラスチック，繊維状材料または木製のもの
E04B2103/06	金属のもの
