G06K1/00	記録担体にデジタル的に記録する方法または装置（解読Ｇ０６Ｋ３／０２）<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。‐ここに分類されている文献は，記録データの処理に関連するＩＤＴグループに分類されていた:‐それらは管理上，前のＩＤＴグループから本グループに再分類された｝
G06K1/02	せん孔によるもの（せん孔一般Ｂ２６Ｆ）
G06K1/025	｛細部，例．せん孔機構の構造｝
G06K1/04	せん孔されている記録担体上の記録マークの読取りによって制御されるもの（記録担体の読取りＧ０６Ｋ７／００）
G06K1/05	高速せん孔装置，例．電子計算機によって制御されるもの
G06K1/06	手動で制御される装置
G06K1/08	カードせん孔装置
G06K1/10	テープせん孔装置（特定目的に特に適合しているものは，その関連するサブクラスを参照，例．電信のためのものＨ０４Ｌ）
G06K1/12	せん孔以外の方法によるもの（印刷一般Ｂ４１，例．Ｂ４１Ｊ）
G06K1/121	｛コードマークを印刷することによるもの（ラベルへのコードマークの応用Ｂ６５Ｃ９／４６；完成した包装へのマーク記録またはコード付与Ｂ６５Ｂ６１／２６｝
G06K1/123	｛カラーコードマークに対するもの｝
G06K1/125	｛磁気的手段によるもの｝
G06K1/126	｛写真あるいは感熱記録によるもの（測定装置のための記録装置Ｇ０１Ｄ１５／００）｝
G06K1/128	｛電気的記録によるもの，例．電解，放電破壊（測定装置のための記録装置Ｇ０１Ｄ１５／０６；情報記憶一般Ｇ１１）｝
G06K1/14	データを同種のまたは異種の記録担体から移すことによるもの
G06K1/16	データを一枚のせん孔されたカードから一枚以上のカードに符号形式を変えることなく再生することによるもの，すなわちデュプリケート
G06K1/18	データをある型の担体から他の担体に移すことによるもの，例．磁気テープからせん孔カードに移すことによるもの
G06K1/20	データの記録担体へのマーク記録と印字とを同時に行なうもの，例．印字せん孔機
G06K1/22	別個の記録担体，例．異なった型の記録担体，上へマーク記録と印字とを同時に行なうもの
G06K3/00	記録担体からのアルファニューメリックまたはその他の文字の形態のデータを印字する方法または装置，例．磁気テープからのデータを解読し，印字するもの
G06K3/02	記録担体上の記録マークを同一担体上の印字データにほん訳するためのもの，すなわち解読
G06K5/00	記録担体上のマーク記録の正しさを検査する方法または装置；コラム検知装置<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。‐ここに分類されている文献は，記録データの処理に関連するＩＤＴ‐グループに分類されていた:‐それらは管理上，前のＩＤＴグループから本グループに再分類された｝
G06K5/02	検査がマーク記録動作の一部を形成しているもの
G06K5/04	マーク整列の検査を行なうもの
G06K7/00	記録担体を読取る方法または装置（Ｇ０６Ｋ９／００が優先；記録担体にデジタル的に記録する方法または装置Ｇ０６Ｋ１／００）
G06K7/0004	｛ハイブリッド・リーダ｝
G06K7/0008	｛電子的メモリを用いた記録単体の読み取りに関するものであって，その読み取り方法とは直接関係のない一般的な問題，例．電力の伝送｝
G06K7/0013	｛接触端子によるもの，例．ＩＳＯ−７８１６規格に準拠したスマートカードまたはメモリカードの読み取り装置のためのカードコネクタ（コネクタ一般Ｈ０１Ｒ１３／００）｝
G06K7/0017	｛筐体に着脱可能なコネクタの読み取りヘッド｝
G06K7/0021	｛表面端子を有する記録担体の読み取りのため｝
G06K7/0026	｛カード挿入時にカードの端子に接触するのに適合したコネクタの接触端子｝
G06K7/003	｛カードとコネクタとの間の確実な電気的接触を保証するために，カードの接点方向にコネクタの接点を押す手段｝
G06K7/0034	｛同一スロットに複数のカードを同時に挿入可能なコネクタ｝
G06K7/0039	｛同一タイプかつ同一フォーマットの複数のカード，例．ＩＳＯ−７８１６規格準拠の２枚のスマートカード｝
G06K7/0043	｛異なるフォーマットの複数のカード｝
G06K7/0047	｛エッジ端子を有する記録担体の読み取りのためのもの｝
G06K7/0052	｛異なるフォーマットのカードに接触可能なコネクタ，例．少なくとも１つのコネクタ端子とその信号線とを共用し，両者が同一の信号線を用いてデータの入力または出力を行う，複数種のカードに対応可能な読み取り装置｝
G06K7/0056	｛カードコネクタの筐体｝
G06K7/006	｛携帯用ケースとなる筐体｝
G06K7/0065	｛キーボードまたはディスプレイを含むもの，例．スマートバンキングカードの残額をオフラインでチェックするのに適した電卓サイズのケース｝
G06K7/0069	｛カードの正しい挿入を検知する手段を含むもの，例．カードが完全にかつ正しく挿入されたことを通知するエンド検知スイッチを含むもの｝
G06K7/0073	｛同じまたは異なるカードのフォーム・ファクタに適した各スロットである，複数の挿入スロットを有するもの｝
G06K7/0078	｛ドリル及びその他の侵入のような悪意のある行為や，誤って落下したことによる衝撃のようなダメージに対して保護する補強された筐体｝
G06K7/0082	｛静電放電に対する保護のための機構を含むもの，例．導電性の筐体の接地部｝
G06K7/0086	｛カードコネクタを操作するための回路を備えるコネクタ｝
G06K7/0091	｛コネクタ内部のデータに侵入すること及び意図せざるアクセスを防ぐ装置を備える回路｝
G06K7/0095	｛読み取り装置が正しく動作するかどうかの試験，例．磁気カードリーダ，バーコードリーダ，ＲＦＩＤ質問器またはスマートカードリーダに対する試験（電子回路の試験Ｇ０１Ｒ３１／２８）｝
G06K7/01	細部
G06K7/015	記録担体に対する読取り装置の整列または中心位置合せ
G06K7/016	読取り過程の同期
G06K7/0163	｛記録担体の付加的なタイミングマークを用いて同期するもの｝
G06K7/0166	｛自己同期コードのようなコードマークに由来するクロック信号を用いて同期するもの｝
G06K7/02	気体または液体を用いるもの，例．圧縮空気でせん孔を読取るもの；音波手段によるもの
G06K7/04	機械的手段によるもの，例．電気的接点を作動するピンによるもの
G06K7/042	｛電気回路の制御｝
G06K7/045	｛電気回路の制御によって，記録担体のデータフィールド全体が同時に読み取られるもの｝
G06K7/047	｛電気回路の制御によって，記録担体のデータフィールドの各コラムが連続的に読み取られるもの｝
G06K7/06	記録マークの有無により電流を流す手段によるもの，例．せん孔のための接触ブラシまたはピンによるもの，導電性マークのための接触ブラシによるもの
G06K7/065	｛導電性マークのためのもの｝
G06K7/08	静電場または磁場の変化を検出する手段によるもの，例．電極間の容量の変化を検出することによるもの
G06K7/081	｛静電気センサ，例．電極間に蓄えられた電荷量を検出することによるもの｝
G06K7/082	｛誘導型センサまたは磁気センサ｝
G06K7/083	｛誘電型センサ｝
G06K7/084	｛磁気材料の磁化された状態を変化させることなく，相対運動による磁束の変化を検出することによって，磁気材料を感知するもの｝
G06K7/085	｛金属検出器｝
G06K7/086	｛受動回路，例．共振回路によるトランスポンダ，の感知｝
G06K7/087	｛磁気センサ｝
G06K7/088	｛感磁スイッチ，例．リードスイッチ，を用いるもの｝
G06K7/089	｛ハンドヘルドスキャナ｝
G06K7/10	電磁放射線によるもの，例．光学的読取り；粒子放射線によるもの
G06K7/10009	電波またはマイクロ波のような，０．１ｍｍより長い波長の放射線による検出
G06K7/10019	｛同時にまたは同時発生的に質問された記録担体間の通信チャネル上の衝突を解決するもの（RFIDのために特に適合されていない無線通信装置によって使用される通信チャンネル間の衝突に関するものＨ０４Ｗ７４／０８）｝
G06K7/10029	｛時間領域により衝突を解決するもの，例．二分木探索を用いるもの，またはランダムタイムスロットに割り当てられたＲＦＩＤ応答を用いるもの｝
G06K7/10039	｛質問器が主導的なもの，例．同期｝
G06K7/10049	｛二分木｝
G06K7/10059	｛応答器が主導的なもの｝
G06K7/10069	｛衝突が周波数領域で解決されるもの，例．ある周波数から他の周波数へのホッピングによるもの｝
G06K7/10079	｛衝突が空間領域で解決されるもの，例．質問器の特定の方向を遮蔽するために一時的なシールドを用いるもの｝
G06K7/10089	｛衝突を解決するために，少なくとも1つの指向性アンテナを使用するか，質問信号による方向領域を使用する質問器｝
G06K7/10099	｛例えば物品に関連付けられた複数のＲＦＩＤタグの中から１つのＲＦＩＤタグを探すように，記録担体の位置を特定するために，方向領域が使用されるもの，例．倉庫内の物品に付されたＲＦＩＤタグを物理的に探すためのもの｝
G06K7/10108	｛予め定められた必要条件を満たす複数のＲＦＩＤだけに質問するもの，例．同じ列車内のように，同じ速度を有し，かつ様式的に大群で動いている，全てのＲＦＩＤを選択するもの，例．同じ冷蔵庫内のように，特定の予め定められた温度を有しているＲＦＩＤだけに質問するもの，例．予め定められた必要条件を満たすタグのグループを能動的に無視するものであり，本質的にＮＯＴブール演算と等価なもう一つの方法｝
G06K7/10118	｛少なくとも１つの予備ステップの後に読み取るもの｝
G06K7/10128	｛質問器の近くの１つ以上の記録担体の存在を探知するステップ｝
G06K7/10138	｛記録担体のタイプを決定するステップ，例．記録担体がロングレンジタイプのＲＦＩＤタグであるのか，ショートレンジタイプのＲＦＩＤタグであるのかを決定するものや，ＲＦＩＤタグの好ましい通信プロトコルを決定するもの｝
G06K7/10148	｛質問信号を発している質問器の共振回路を動的に調整するステップ，例．質問器内のインピーダンス整合のためのステップ（ループ・アンテナに関する調整一般Ｈ０１Ｑ７／００）｝
G06K7/10158	｛質問器による電磁場を使用して質問器が確実に無線記録担体に電力供給する方法や手段｝
G06K7/10168	｛電力供給が環境の影響によって不利に作用することへの対処，例．質問器または記録担体の近くの金属性または容量性の物体による質問信号の意図せざるエネルギー損失への対処｝
G06K7/10178	｛質問器による電磁場をフォーカスするか，中継するか，増幅するための補助手段を含むもの（記録担体自体にブースター・アンテナ相当物を搭載したものＧ０６Ｋ１９／０７７，２９６）｝
G06K7/10188	｛記録担体から質問器へ中継局を経由してデータをインテリジェントに伝達することからなる中継，例．質問器から「可視」領域に位置し，中継局として機能する，少なくとも１つの遠方ＲＦＩＤの支援を用いて，識別子を質問器に送信する，遠距離ＲＦＩＤまたは「死角」領域内のＲＦＩＤ｝
G06K7/10198	｛質問器のパラメータを設定するもの，例．プログラミング・パラメータや動作モード｝
G06K7/10207	｛質問器の電力消費に関連したパラメータ設定｝
G06K7/10217	｛質問器の送信電力を制御するパラメータ設定｝
G06K7/10227	｛質問器にプログラミング・パラメータまたはプログラムをロードするもの，例．質問器を構成するため｝
G06K7/10237	｛リーダと記録担体の態様を選択的に切り替えることを可能とするリーダ兼記録担体，例．ニア・フィールド・コミュニケーション［ＮＦＣ］において，ＲＦＩＤリーダまたはＲＦＩＤタグとして機能することができるＮＦＣデバイス｝
G06K7/10247	｛ＮＦＣのようなデバイスにおいて，シングル・ワイヤ・プロトコル［ＳＷＰ］の使用に特有な課題を有するもの｝
G06K7/10257	｛海賊的侵害行為に対して質問器を保護するための機構（コンピュータ・セキュリティ一般Ｇ０６Ｆ２１／００；通信妨害，対策Ｈ０４Ｋ３／００；秘密通信Ｈ０４Ｋ１／００）｝
G06K7/10267	｛質問器の内部回路を構成する機構｝
G06K7/10277	｛不法侵入に対して補強した筐体または保護的なケージのような，機械的な機構｝
G06K7/10287	｛質問器の近くに更なるデバイスを含む機構，例．信号スクランブルデバイスを含む機構｝
G06K7/10297	｛ＲＦＩＤやＮＦＣのような非接触記録担体のために設計されたプロトコルを扱う機構，例．ＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４４３や１８０９２を扱う機構（データ通信用プロトコル一般Ｈ０４Ｌ１３／００，３０５）｝
G06K7/10306	｛超広帯域無線［ＵＷＢ］｝
G06K7/10316	｛無線記録担体に質問するために特別に設計された，少なくとも１つのアンテナを使用するもの｝
G06K7/10326	｛超近傍界型アンテナ，例．容量性｝
G06K7/10336	｛近傍界型アンテナ，例．誘導性コイル｝
G06K7/10346	｛遠方界型アンテナ，例．ＨＦ帯型またはダイポール｝
G06K7/10356	｛複数のアンテナを使用するもの，例．複数のアンテナ間の干渉を解決する手段を含む構成｝
G06K7/10366	｛様々な使用に適合した質問器｝
G06K7/10376	｛可搬性に適合した質問器｝
G06K7/10386	｛ポータブル型またはハンディ／ハンドヘルド型の質問器，例．ＰＤＡまたは携帯電話のようなユビキタス・ハンドヘルド・デバイス，もしくはポータブル専用のＲＦＩＤリーダの形態で具体化されるもの｝
G06K7/10396	｛ウエアラブルな質問器，例．手袋，腕輪，または指輪（ウエアラブルなアンテナ一般Ｈ０１Ｑ１／２７）｝
G06K7/10405	｛温度センサや加速度センサのような，環境パラメータを感知するための機構を含む質問器，例．オン／オフのトリガー手段または警告手段として使用される機構を含むもの｝
G06K7/10415	｛ワイヤレス・アクセス・カードを読み取るためのアクセス制御デバイスまたはワイヤレスＡＴＭのような，据え付け型の質問器（バンキングマシーン一般Ｇ０７Ｄ９／００，３２１）｝
G06K7/10425	｛傍らを通過する記録担体に質問するために構成された質問器｝
G06K7/10435	｛通過する記録担体を流すベルトコンベアまたはそのようなものの近くに置かれた質問器（有形の目的地マークに従って運ぶものＢ６５Ｇ４７／４６，ＩＤマーキングを担持する物体の選別Ｂ０７Ｃ５／３４）｝
G06K7/10445	｛別の物体に取り付けられた記録担体，例．ベルトコンベアで運ばれる，包装物，手荷物，郵便物，または工作物に取り付けられたＲＦＩＤ｝
G06K7/10455	｛エンドレステープに取り付けられる記録担体，すなわち，少なくとも別の物体に取り付けられない記録担体｝
G06K7/10465	｛自己診断能力のある質問器，例．実際の質問プロセスに付加して行うか，実際の質問プロセスの一部として行うもの（電子回路の試験一般Ｇ０１Ｒ３１／２８）｝
G06K7/10475	｛別の質問器とのやりとりを円滑にするための機構，例．少なくとも２つの質問器がそのネットワーク内で機能し協働できるようにするための機構｝
G06K2007/10485	光学的要素の配置
G06K2007/10495	パルス形成，増幅のための回路
G06K2007/10504	目標または物品に付属したデータフィールド
G06K2007/10514	ランダムに並べられたデータフィールド
G06K2007/10524	ハンドヘルドスキャナー
G06K2007/10534	指または手首に装着するスキャナー
G06K7/10544	｛電磁気スペクトルのうち光領域での放射によって記録を走査するもの｝
G06K7/10554	｛ビームが動く走査｝
G06K7/10564	｛光源が移動するもの｝
G06K7/10574	｛複数の光源が移動するもの｝
G06K7/10584	｛光源の制御｝
G06K7/10594	｛ビームの経路｝
G06K7/10603	｛可動素子を使用する基本的なスキャン｝
G06K7/10613	｛回転によるもの，例．ポリゴン｝
G06K7/10623	｛構造上の細部｝
G06K7/10633	｛振動によるもの｝
G06K7/10643	｛振動の活性化手段｝
G06K7/10653	｛弾性手段または圧電手段を使用するもの｝
G06K7/10663	｛ホログラムを使用するもの｝
G06K7/10673	｛並行光を使用するもの｝
G06K7/10683	｛固定型要素を有する装置｝
G06K7/10693	｛全方向性スキャンのためのもの｝
G06K7/10702	｛伝播要素に特有のもの，例．レンズ，ミラー｝
G06K7/10712	｛ビームが固定された走査｝
G06K7/10722	｛受光素子アレイまたはＣＣＤによるスキャン｝
G06K7/10732	｛光源に特徴があるもの｝
G06K7/10742	｛読み取り対象である記録担体に対して実質的に均一に照らすために，光源からの光を拡散する拡散器を含むもの｝
G06K7/10752	｛露光時間を制御するもの｝
G06K7/10762	｛リーダと記録担体間の相対運動｝
G06K7/10772	｛移動されるリーダ，例．ペン型のもの｝
G06K7/10782	｛スロット・リーダ｝
G06K7/10792	｛スキャンされる物体に特有な測定｝
G06K7/10801	｛マルチディスタンスによる読み取り｝
G06K7/10811	｛焦点の制御｝
G06K7/10821	｛バーコードまたは光学コードをスキャンする装置の更なる詳細｝
G06K7/10831	｛光学要素の配置，例．レンズ，ミラー，プリズムの配置（光学要素自体Ｇ０２Ｂ）｝
G06K7/10841	｛光センサ要素の詳細（半導体デバイスＨ０１Ｌ）｝
G06K7/10851	｛パルス整形，増幅，ノイズ信号除去，センサの機能チェック，のための回路（基本電子回路Ｈ０３）｝
G06K7/10861	｛物体または物品に添付されたデータ領域の読み取り，例．コード付きラベルの読み取り<BR>（郵便の選別Ｂ０７Ｃ３／１４，物品の運搬Ｂ６５Ｇ４７／４８）｝
G06K7/10871	｛ランダムに方向付けられたデータ領域，コード・マーク，例．同心円コード｝
G06K7/10881	｛ハンドヘルド・スキャナの構造上の細部｝
G06K7/10891	｛指または手首に装着されるスキャナ｝
G06K7/109	｛ハンドヘルド・スキャナを据え置き型スキャナとして使用可能とさせる適合｝
G06K7/1091	｛スキャナをスリープ・モードから起動させる手段，例．スキャナがユーザーによって持ち上げられたことを示す加速度センサを使うもの｝
G06K7/1092	｛ＴＶ走査手段により読み取るもの｝
G06K7/1093	｛データ領域の画像を中間ストア手段へ転送した後に読み取るもの，例．ＣＲＴのストレージへ転送した後に読み取るもの｝
G06K7/1094	｛少なくとも一部がホログラム型である記録担体｝
G06K7/1095	｛表示スクリーンまたはその類いに表示された記録担体のスキャンのために適合化したスキャナ｝
G06K7/1096	｛スキャナが複数のスキャン窓を有するもの，例．スーパーマーケットのチェックアウト・カウンターに組み込まれ，実質的に直交配置された２つのスキャン窓を有するスキャナ｝
G06K7/1097	｛付加的な光学的インターフェースを有するＲＦＩＤに対する質問のような，電子的メモリ記録担体の光学的読み取り｝
G06K7/1098	｛モジュール構造を有するスキャン装置｝
G06K7/1099	｛Ｘ線を用いたスキャン｝
G06K7/12	選択された波長を用いるもの，例．赤色マークを読取り，青色マークを無視するもの
G06K7/14	波長を特定しない光を用いるもの，例．白色光の反射を感知するもの
G06K7/1404	｛光コード認識のための方法｝
G06K7/1408	｛コードのタイプに特に適した方法｝
G06K7/1413	｛１次元バーコード｝
G06K7/1417	｛２次元コード｝
G06K7/1421	｛円形バーコード｝
G06K7/1426	｛マルチレベルバーコード｝
G06K7/143	｛グリフコード；絵文字コード｝
G06K7/1434	｛補足的あるいは追加的なコードのあるバーコード｝
G06K7/1439	｛光コードの読み出しのために方法ステップを含むもの｝
G06K7/1443	｛画像中のコードの位置決めステップ｝
G06K7/1447	｛光コードを担持する画像またはテキストから光コードを抽出するステップ｝
G06K7/1452	｛バーコード端を検出するステップ｝
G06K7/1456	｛リーダに関して光コードの方向を決定及び補正するステップ｝
G06K7/146	｛品質向上のためのステップを含む方法｝
G06K7/1465	｛光コードの数回の連続したスキャンを用いるステップ｝
G06K7/1469	｛サブピクセル補間を用いるステップ｝
G06K7/1473	｛エラー訂正を用いるステップ｝
G06K7/1478	｛白黒判定のためにＣＭＯＳまたはＣＣＤピクセルセンサ内のピクセルに閾値を適用するステップ｝
G06K7/1482	｛神経ネットワーク，遺伝的アルゴリズム，焼きなまし法のような，ファジー論理解法または自然現象をモデルとした解法を用いるステップ｝
G06K7/1486	｛バーコードが復号されるために閾値幅を設定するステップ｝
G06K7/1491	｛再構成ステップを含む方法，例．完全なバーコードを得るために２片のバーコードをつなぎ合わせるステップ｝
G06K7/1495	｛画像圧縮ステップを含む方法｝
G06K11/00	グラフ読取りのためのまたは機械的変量，例．力または存否，のパターンを電気信号に変換するための方法または装置（文字またはパターン認識と結合しているものＧ０６Ｋ９／００；機械工具上に取り付けた複製装置のための探触子Ｂ２３Ｑ３５／００；面積測定のための装置Ｇ０１Ｂ；力の測定Ｇ０１Ｌ；計算機の入力装置として適合させられたものＧ０６Ｆ３／００；一定基準系に対する対象物の位置の伝送方式，例．テレライタ，Ｇ０８Ｃ２１／００）
G06K11/02	自動曲線追従器，｛すなわち，その探索部材またはビームが曲線に従うよう強制されている装置｝
G06K11/04	補助走査パターンを用いるもの
G06K11/06	手動操作の筆記具またはトレース器具の位置を電気信号に変換するための装置｛（現在この分類は使用していない，Ｇ０６Ｆ３／０３３Ｚ４(ＥＣＬＡ)を参照）｝
G06K13/00	ある位置から他の位置への記録担体の移送，例．スタックから穿孔機構へ（運般装置一般Ｂ６５Ｇ；細いまたはフィラメント状材料の取り扱い一般Ｂ６５Ｈ）
G06K13/02	縦横の長さがあまり違わない記録担体に関するもの，例．せん孔カード用
G06K13/04	細部，例．カード分類装置のフラップ
G06K13/05	キャプスタン；ピンチローラ
G06K13/06	カードの案内；カード移送機構の正しい動作の検査
G06K13/063	カードの整列
G06K13/067	カードの有無，正しい位置，移動状態の検査
G06K13/07	複数ステーション間でのカードの移送
G06K13/073	連続移動によるもの
G06K13/077	間欠移動によるもの；移動の制止または停止
G06K13/08	カードの供給または排出
G06K13/0806	｛挿入されたカードの排出のための装置を用いるもの｝
G06K13/0812	｛挿入されたカードを排出するために手で操作するプッシュバーを利用する排出装置｝
G06K13/0818	｛枢動可能な押しボタンを含むプッシュバー｝
G06K13/0825	｛押し−押し式である排出装置｝
G06K13/0831	｛スライド，台車または引出し装置を含む排出装置｝
G06K13/0837	｛ハート形カムを使用する排出装置｝
G06K13/0843	｛同一のマガジンから取出すものまたは同一のマガジンへ戻すもの（自動カードファイルＧ０６Ｋ１７／０００３）｝
G06K13/085	｛挿入されたカードをロックするための装置を用いるもの｝
G06K13/0856	｛カード内のノッチとカード読み取りステーション内の補足ロック手段を含むロック装置｝
G06K13/0862	｛回転−スライドおよびロックタイプであるロック装置，例．携帯電話内で共通のもの等｝
G06K13/0868	｛カードステーションの供給または挿入穴に汚れが入れないように，また穴内に異物または不要な物が入らないようにする装置を用いるもの｝
G06K13/0875	｛カード挿入穴の少なくとも一部を遮るためのシャッターを含む装置｝
G06K13/0881	｛記録担体が挿入穴に入るように認証された場合のみ開くように構成されるシャッター｝
G06K13/0887	｛適切なサイズのカードだけを通すためのサイズフィルタを含む装置｝
G06K13/0893	｛挿入時にカードを清掃するための手段を含む装置｝
G06K13/10	マガジンから移送装置へ
G06K13/103	機械的手段によるもの
G06K13/107	空気力学的手段によるもの
G06K13/12	移送装置からマガジンへ
G06K13/14	カードマガジン，例．ポケット，ホッパー（カードマガジン一般Ｂ４２Ｆ）｝
G06K13/16	可撓性シート，例．小切手，の処理
G06K13/18	縦方向に延びた記録担体，例．せん孔テープ（データ処理に特徴のないものＧ１１Ｂ；磁気テープの駆動Ｇ１１Ｂ１５／００）
G06K13/20	細部
G06K13/22	キャプスタン；ピンチローラ
G06K13/24	記録担体の案内；記録担体の端部の検出
G06K13/26	記録担体の巻上げまたは巻戻し；記録担体の駆動
G06K13/28	連続的に行なうもの
G06K13/30	間欠的に行なうもの
G06K15/00	出力データの永久可視表示を作成するための装置｛（印刷ヘッドの構造Ｂ４１Ｊ２／００；伝送に関係する映像の走査および再生の装置，例．ファクシミリＨ０４Ｎ１／００；写植のためのものＢ４１Ｂ１９／００）｝<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類されている文献は，記録データの処理に関連するＩＤＴ‐グループに分類されていた:　−それらは管理上，前のＩＤＴグループから，このグループへ再分類された。｝
G06K15/002	｛オペレータと相互に作用するもの｝
G06K15/005	｛局部的にのみ行うもの｝
G06K15/007	｛遠隔用のみのもの，例．ホストコンピュータにおけるもの（印刷システムに対する専用コンピュータインターフェースＧ０６Ｆ３／１２０１）｝
G06K15/02	アルファニューメリック文字の印刷にかかわるもの
G06K15/021	｛特定の媒体への印刷に適応するもの｝
G06K15/022	｛連続媒体上へ印刷するためのもの，例．テープ｝
G06K15/023	｛透明媒体上へ印刷するためのもの｝
G06K15/024	｛分割された表面上へ印刷するためのもの，例．ステッカーシート，ラベルロール｝
G06K15/025	｛他の印刷装置へ出力をシミュレーションするもの，例．証明出力（２つ以上の画像信号発生装置または２つ以上の画像再生装置を一致させるＨ０４Ｎ１／６０５２）｝
G06K15/026	｛証明出力パラメータの導入｝
G06K15/027	｛試験パターンおよび較正（タイプライタまたは選択的印刷機の印刷機構を制御しまたは分析するための装置Ｂ４１Ｊ２９／３９３が優先；一般的には試験パターン解析を使用する色の訂正Ｈ０４Ｎ１／６０３３）｝
G06K15/028	｛感熱式プリンタによるもの｝
G06K15/029	｛光ビームを用いるもの｝
G06K15/04	ラック型プリンタによるもの
G06K15/06	活字輪型プリンタによるもの
G06K15/07	連続回転活字輪型プリンタ，例．回転活字ドラム型プリンタ，によるもの
G06K15/08	印字行の方向に移動する活字型を有するフライトプリンタ，例．チェーン型プリンタ，によるもの
G06K15/10	マトリックス型プリンタによるもの｛（Ｇ０６Ｋ１５／０２８が優先する）｝
G06K15/102	｛インクジェット印字ヘッドを用いるもの｝
G06K15/105	｛多重パスまたはインターレース印刷｝
G06K15/107	｛マスク選択｝
G06K15/12	写真印刷によるもの，｛例．レーザープリンタによるもの｝
G06K15/1204	｛主走査方向で光ビームの高速移動にかかわるもの（Ｇ０６Ｋ１５／１２３３ないしＧ０６Ｋ１５／１２９が優先する）｝
G06K15/1209	｛光ビームの強度制御（Ｇ０６Ｋ１５／１２２３が優先する）｝
G06K15/1214	｛フィードバックによるもの｝
G06K15/1219	｛走査速度または位置の検出，制御または誤差補償，例．同期（Ｇ０６Ｋ１５／１２２３が優先する）｝
G06K15/1223	｛解像度制御，拡大または縮小，端部または細部の強調｝
G06K15/1228	｛２方向の光ビームの高速移動にかかわるもの（Ｇ０６Ｋ１５／１２３３ないしＧ０６Ｋ１５／１２９が優先する）｝
G06K15/1233	｛陰極線管または光ファイバチューブを用いるもの｝
G06K15/1238	｛同時に二点以上を照射するもの｝
G06K15/1242	｛一主走査線上にあるもの｝
G06K15/1247	｛光源のアレイを用いるもの，例．リニアアレイ｝
G06K15/1252	｛光変調器のアレイ用いるもの，例．リニアアレイ｝
G06K15/1257	｛二以上の主走査線上にあるもの｝
G06K15/1261	｛光源のアレイを用いるもの｝
G06K15/1266	｛移動アレイを用いるもの｝
G06K15/1271	｛光ビーム分割によるもの｝
G06K15/1276	｛二以上の画像を加えるもの，例．織る，陰影をつける，オーバレイ形成｝
G06K15/128	｛印字可能アイテムを作成または処理するもの，例．文字｝
G06K15/1285	｛ホログラフ走査（一般Ｇ０２Ｂ）｝
G06K15/129	｛カラー印刷｝
G06K15/1295	｛特殊な光受容媒体を用いるもの｝
G06K15/14	静電印刷によるもの，例．ゼログラフィーによるもの；磁気印刷によるもの｛（Ｇ０６Ｋ１５／１２が優先する）｝
G06K15/16	紙または用紙の給送手段
G06K15/18	｛物理的印刷要素へ提示するためにデータを条件調整するもの（プリンタの固有の種類のものへデータ条件調整するためのもの，Ｇ０６Ｋ１５／０２８〜Ｇ０６Ｋ１５／１４を参照；印刷ジョブ翻訳またはパーシングＧ０６Ｆ３／１２４４）｝
G06K15/1801	｛入力データ取扱い手段｝
G06K15/1802	｛総称データを受信するもの，例．フォント，色テンプレート｝
G06K15/1803	｛特定のコマンドを受信するもの｝
G06K15/1805	｛プリンタ構成コマンドを受信するもの｝
G06K15/1806	｛ジョブ制御コマンドを受信するもの｝
G06K15/1807	｛印刷画像準備に関するもの｝
G06K15/1809	｛印刷プロセスに関するもの｝
G06K15/181	｛そのフォーマット付けによって特徴付けられる印刷データを受信するもの，例．特定のページ記述言語｝
G06K15/1811	｛高レベルの文書記述のみを含むもの｝
G06K15/1813	｛ページ記述言語認識｝
G06K15/1814	｛印刷準備データを含むもの，すなわち，印刷プロセスに既に適したデータ｝
G06K15/1815	｛混合形式で印刷データを受信するもの｝
G06K15/1817	｛バッファ｝
G06K15/1818	｛１つ以上のソースからデータを受け付ける適応（インターフェースを管理するものＧ０６Ｋ１５／４０４５）｝
G06K15/1819	｛同じ印刷ジョブのためのもの｝
G06K15/1821	｛データ源へ受付プロセスでのフィードバックを送信するもの，例．全バッファの表示｝
G06K15/1822	｛処理前に受信したデータを解析するもの｝
G06K15/1823	｛必要なリソースを評価するためのもの，例．ラスター化された時間，インク，ペーパーストック｝
G06K15/1825	｛印刷データを出力条件へ適応させるもの，例．オブジェクトトラッピング（ラスター化されたデータ上でトラップするものＨ０４Ｎ１／５８）｝
G06K15/1826	｛オブジェクトトラッピング｝
G06K15/1827	｛一般的データへアクセスするもの，例．フォント｝
G06K15/1828	｛アクセスするストレージの種類によって特徴付けられるもの｝
G06K15/183	｛削除可能なメモリ，例．フォントカートリッジ｝
G06K15/1831	｛データのフォーマットによって特徴付けられるもの｝
G06K15/1832	｛圧縮されたビットマップ｝
G06K15/1834	｛アウトラインコード化データ｝
G06K15/1835	｛総称データを変換するもの｝
G06K15/1836	｛ラスター化｝
G06K15/1838	｛アウトラインコード化データからのもの｝
G06K15/1839	｛スケルトン−コード化データからのもの｝
G06K15/184	｛圧縮ビットマップデータからのもの｝
G06K15/1842	｛幾何学的変換，例．ラスタデータ上｝
G06K15/1843	｛サイズまたはラスター解像度を変更するもの｝
G06K15/1844	｛アンチエイリアシング・クラスターデータ（Ｇ０６Ｋ１５／１８４３が優先）｝
G06K15/1846	｛総称ラスターデータを使い果たすもの，例．文字（Ｇ０６Ｋ１５／１８４３が優先）｝
G06K15/1847	｛画像特徴保存または向上のための準備があるもの，例．文字端縁｝
G06K15/1848	｛印刷可能な画像の生成｝
G06K15/1849	｛中間表示を用いるもの，例．図形要素のリスト｝
G06K15/1851	｛ページごとに複数のセグメントに分割されるもの｝
G06K15/1852	｛異なる種類のデータを組み合わせることに関するもの｝
G06K15/1853	｛異なる解像度のラスタデータを組み合わせるもの｝
G06K15/1855	｛ラスターデータと図形要素を組み合わせるもの｝
G06K15/1856	｛そのワークフローによって特徴付けられるもの｝
G06K15/1857	｛同じ印刷装置内の平行処理に関するもの｝
G06K15/1859	｛異なるデータ処理装置間に分散されるデータ処理に関するもの｝
G06K15/186	｛出力条件からのフィードバックを考慮するもの，例．利用可能なインク，時間制約｝
G06K15/1861	｛限定された利用可能なメモリースペースまたはラスター化時間を考慮するもの｝
G06K15/1863	｛サブページセグメント内でラスタライズすることによるもの｝
G06K15/1864	｛ある画像要素の定義深さを低減することによるもの｝
G06K15/1865	｛ラスター化された印刷データを圧縮することによるもの｝
G06K15/1867	｛複合されラスター化された印刷画像の後処理（文書の走査，伝送または複製Ｈ０４Ｎ１／００）｝
G06K15/1868	｛出力条件に合せるためのもの，例．紙の色またはフォーマット｝
G06K15/1869	｛印刷画像を使い果たすもの｝
G06K15/1871	｛画像の特徴の保存または向上のための準備があるもの，例．ゾーン端縁の保存または強化｝
G06K15/1872	｛画像向上｝
G06K15/1873	｛空間的解像度を向上させるもの；アンチエイリアシング｝
G06K15/1874	｛ある種の印刷データを異なって処理するための準備があるもの｝
G06K15/1876	｛空間的解像度を減少させるもの；ディザリング｝
G06K15/1877	｛ある種の印刷データを異なって処理するための準備があるもの｝
G06K15/1878	｛色を調整するもの（一般的には文書のための画像の色訂正または制御Ｈ０４Ｎ１／６０）｝
G06K15/188	｛ある種の印刷データを異なって処理するための準備があるもの｝
G06K15/1881	｛ハーフトーン付け（静止画像のハーフトーン付け一般Ｈ０４Ｎ１／４０５，Ｈ０４Ｎ１／５２）｝
G06K15/1882	｛オペレータの行為に関するもの｝
G06K15/1884	｛出力性状のレベルを選択するためのもの｝
G06K15/1885	｛文書のレイアウトを修正するためのもの｝
G06K15/1886	｛印刷画像データまたはその一部の保存｝
G06K15/1888	｛総称データとしての画像要素の保存｝
G06K15/1889	｛他のデータとの統合｝
G06K15/189	｛背景を追加するもの，例．パターン｝
G06K15/1892	｛デジタル的に読み取り可能な背景パターンを追加するもの｝
G06K15/1893	｛形式統合｝
G06K15/1894	｛画像データを印刷要素へ出力するもの｝
G06K15/1896	｛交互にアドレスを付けて保存することによるもの｝
G06K15/1897	｛他のデータとオンザフライ結合している間｝
G06K15/1898	｛データの順序を印刷要素の構成に適応させる間，例．列と行間の変換｝
G06K15/22	アルファニューメリック文字の印刷にかかわらないもの，例．グラフの作成（測定値の記録Ｇ０１Ｄ）｛自動作図ヘッドＢ４３Ｌ１３／０２４｝
G06K15/225	｛光学プロッタを用いるもの｝
G06K15/40	｛印刷に直接関連しない細部，例．機械の管理，全体またはその構成部分としての配置の管理（コンピュータ推進印刷ジョブ管理Ｇ０６Ｆ３／１２３７）｝
G06K15/4005	｛他のデータ処理システムとリソースまたはデータを共有するもの；このようなデータを準備するもの（分散型印刷のためのものＧ０６Ｋ１５／１８５９）｝
G06K15/401	｛メモリースペースを共有するもの｝
G06K15/4015	｛総称データ記述を共有するもの，例．フォント，カラーパレット，ラスター化されたオブジェクト｝
G06K15/402	｛配列構成または現状の状態に関するデータを共有するもの（オプションユニットを管理するためのものＧ０６Ｋ１５／４０２５）｝
G06K15/4025	｛オプションユニットを管理するもの，例．選別機，文書フィーダー｝
G06K15/403	｛出力された文書を扱うもの，例．ステープラー，選別機｝
G06K15/4035	｛メールボックスを管理するもの｝
G06K15/404	｛他のオプションユニットを管理するもの，例．照合機，ステープラー｝
G06K15/4045	｛データソースへのインターフェースを管理するもの，例．データ受付のためのインターフェースを選定するもの｝
G06K15/405	｛データソースを選定するもの，例．ネットワーク上｝
G06K15/4055	｛電力消費を管理するもの，例．待機モード（プリンタのためのコンピュータ推進節電圧管理Ｇ０６Ｆ３／１２２１；一般的にはデータ処理装置内の節電Ｇ０６Ｆ１／３２）｝
G06K15/406	｛ウェークアップ手順（レーザースキャナの立上げＧ０６Ｋ１５／１２１９）｝
G06K15/4065	｛印刷媒体を管理するもの，例．利用可能なシートサイズを決定するもの（送り手段Ｇ０６Ｋ１５／１６）｝
G06K15/407	｛マーキング材料を管理するもの，例．利用可能な色を確認するもの｝
G06K15/4075	｛インクまたはトナーの残りの量を判定するもの｝
G06K15/408	｛取扱い例外，例．故障（プリンタのためのコンピュータ推進エラー取扱いおよび復旧Ｇ０６Ｆ３／１２３４）｝
G06K15/4085	｛紙詰りを取り扱うもの｝
G06K15/409	｛停電を取り扱うもの｝
G06K15/4095	｛安全な印刷（コンピュータ推進安全印刷Ｇ０６Ｆ３／１２３８）｝
G06K17/00	メイングループＧ０６Ｋ１／００〜Ｇ０６Ｋ１５／００の２つ以上のメイングループに包含される装置を協働させるための方法または装置，例．移送動作と読取り動作を取り込んだ自動カードファイル
G06K17/0003	｛選択，搬送かつ読み書き動作を組み入れた自動カードファイル｝
G06K17/0006	｛カードファイルからの記録担体の選択をランダムアクセスで行うもの，例．カードマガジンを構成する選択装置上で記録担体が一時停止するもの｝
G06K17/0009	｛カードファイルからの記録担体の選択をシーケンシャルアクセスで行うもの，例．選択装置とカードファイル間の相対運動｝
G06K17/0012	｛２以上の選択ステップを伴うもの，例．分割されたストレージの選択された区分からの記録担体の選択（物品の貯蔵装置Ｂ６５Ｇ１／０４）｝
G06K17/0016	｛画像に関連付けられたコード・マークを用いて当該画像を選択または検索するもの，例．コード化マイクロフィルムまたはマイクロフィッシュの選択または検索（マイクロフィルムの読み取りＧ０３Ｂ２１／１１）｝
G06K17/0019	｛フィルムストリップ上の画像のためのもの｝
G06K17/0022	｛遠隔ステーションへの転送のための装置，例．読み取り装置からの転送｝
G06K17/0025	｛記録担体に光学的にマークするための装置と結合する無線質問器からなる装置｝
G06K17/0029	｛無線記録担体でタグ付けされた物品であって，グループ分けされるかまとめられた物品への無線による質問に特に適用される装置｝
G06K17/0032	｛多肢選択式の試験に用いられる，マークされた記録担体を自動試験及び自動分析する装置（質問と回答を伴って動作する教習機器Ｇ０９Ｂ７／００）｝
G06K19/00	機械と共に使用され，かつ，少なくとも，デジタルマーキングを担持するように設計された部分と共に使用される，ための記録担体
G06K19/005	｛保持装置への挿入を容易にするための構成をなす記録担体，例．箱またはケースに記録担体を適合させる装置（チケットホルダーＡ４５Ｃ１１／１８）｝
G06K19/02	材料の選定に特徴のあるもの，例．機械中を移送する間での摩耗を避けるための材料の選定
G06K19/022	｛プロセスまたはそのための装置｝
G06K19/025	｛折り畳むために柔軟なまたは適応的な材料，例．ＲＦＩＤを担持する，荷物ラベル，ＩＤタグ，フォームまたは身分証明書，に使用される紙または紙のような材料（有価証券，例．紙幣またはパスポート，の真贋を判定する方法Ｇ０７Ｄ７／００；冊子体のようなものの構造上の特徴Ｂ４２Ｄ）｝
G06K19/027	｛布地用に適した材料，例．洗濯物に取り付けられるように織り込まれた，ＲＦＩＤに類するラベル｝
G06K19/04	形状によって特徴づけられるもの
G06K19/041	｛構造上の細部（Ｇ０６Ｋ１９／０６が優先）｝
G06K19/042	｛クレジットカードの外形を有し，小型ディスク，例．ＣＤまたはＤＶＤ，を含む記録担体（ディスクの形をしたデータキャリア一般Ｇ１１Ｂ２０／００，Ｇ１１Ｂ２３／００）｝
G06K19/044	｛集積回路チップ上に接触端子を構成するもの｝
G06K19/045	｛ＲＦＩＤのような非接触型であって，ＣＤやＤＶＤのようなディスクへの取付けに特に適合した記録担体｝
G06K19/047	｛コインまたは賭博用トークンの形をした記録担体｝
G06K19/048	｛鍵の形をした記録担体｝
G06K19/06	デジタルマーキングの種類によって特徴づけられるもの，例．形状，性質，コード
G06K19/06009	｛光学的に検出可能なマークを含むもの　（Ｇ０６Ｋ１９／０６３，Ｇ０６Ｋ１９／０８が優先）｝
G06K19/06018	｛１次元コード｝
G06K19/06028	｛バーコードを用いるもの｝
G06K19/06037	｛多次元コード｝
G06K19/06046	｛構造上の細部｝
G06K19/06056	｛他のマークが埋め込まれたマーク，例．より小型なコードを黒帯に備える１次元バーコード｝
G06K19/06065	｛少なくとも一部がホログラムとなっているマーク（ホログラム・マーク一般Ｇ０６Ｋ１９／１６）｝
G06K19/06075	｛エラー訂正手段を含むマーク｝
G06K19/06084	｛ナノ粒子またはマイクロ・ビーズ上のマーク｝
G06K19/06093	｛複数の同様のマークから構成されるマーク，例．物体上にランダムに配置された複数のバーコード｝
G06K19/06103	｛人間が認識可能な画像に埋め込まれたマーク，例．２次元コードが埋め込まれた会社のロゴ｝
G06K19/06112	｛光源を用いて再現されるマーク，例．時変輝度特性を有するディスプレイまたはレーザー光線で表示されるバーコード｝
G06K19/06121	｛せん孔されたまたは切り取られたマーク，例．金属製品内のバーコード装置｝
G06K19/06131	｛ターゲットパターンを備えるマーク，例．バーコードの中心を示すため，またはスキャナを正しく方向付けるか画像内からバーコードを抽出するようにバーコードリーダを支援するため｝
G06K19/0614	｛波長に選択的なマーク，例．カラーバーコード，紫外線または赤外線の下だけで可視的なバーコード（選択された波長を用いて記録担体を読み取る方法または装置Ｇ０６Ｋ７／１２）｝
G06K19/0615	｛リライタブル・タイプのマーク，例．熱変色型バーコード｝
G06K19/06159	｛レリーフ・タイプのマーク，例．土台に彫り込まれた３次元バーコード｝
G06K19/06168	｛同心円バーコードであるマーク｝
G06K19/06178	｛人間の目では支援無しには小さすぎて見えないサイズに特徴を有するマーク｝
G06K19/06187	｛磁気的に検出可能なマークを備えるもの｝
G06K19/06196	｛構造上の細部｝
G06K19/06206	｛エミュレートされた磁気的なマーク｝
G06K2019/06215	機械そして少なくともデジタル記録マークを運ぶために設計された部品と共に使用するための記録担体上のこのデジタル記録マークの種類に関するインデキシング系列
G06K2019/06225	波長選択を用いるもの，例．カラーコード
G06K2019/06234	ミニチュアコード
G06K2019/06243	同心円形コード
G06K2019/06253	特定用途のためのもの
G06K2019/06262	目標物または他の方向を示す特徴物を持つもの
G06K2019/06271	救援タイプのマーク
G06K2019/06281	書き換え可能なもの
G06K2019/0629	ホログラフ，回折または逆反射記録
G06K19/063	欄外にせん孔されているかまたは刻みを入れられている担体，例．細長いスロットをもつもの
G06K19/067	導電性マーク，印刷回路または半導体回路素子をもつ記録担体，例．クレジットカードまたは身分証明書（電話機からの承認された発呼のためにコード化されたカードを用いるものＨ０４Ｍ１／６７５）
G06K19/0672	｛共振マークを備えるもの｝
G06K19/0675	｛表面弾性波［ＳＡＷ］からなる共振マーク（ＳＡＷデバイス自体Ｈ０３Ｈ９／６４）｝
G06K19/0677	｛記録担体がプログラマブルなもの｝
G06K19/07	集積回路チップを備えるもの
G06K19/0701	｛少なくとも１つの集積回路チップが電源管理装置を構成するもの｝
G06K19/0702	｛電池を含む電源管理装置｝
G06K19/0703	｛スマートフォンまたはＰＤＡのようなハンドヘルド装置に搭載される電池｝
G06K19/0704	｛充電池，例．太陽電池｝
G06K19/0705	｛節電装置に接続された電池｝
G06K19/0706	｛交換可能な電池｝
G06K19/0707	｛熱電対，振動，電磁放射のような外部のエネルギー源からエネルギーを集めることができる電源管理装置（Ｇ０６Ｋ１９／０７，０２０が優先）｝
G06K19/0708	｛エネルギー源が電磁気的または磁気的なもの｝
G06K19/0709	｛エネルギー源が質問器による電磁場であるもの｝
G06K19/071	｛エネルギー源が質問器による電磁場以外の場であるもの，例．エネルギー源が無線ＬＡＮや携帯電話のネットワークによるもの｝
G06K19/0711	｛エネルギー源が機械的または音響的なもの｝
G06K19/0712	｛記録担体の近傍におけるエネルギー場または質問器による電磁場の強さに応じて，別個の動作モードまたは機能を起動することができる電源管理装置（電磁気的な読み書きを能動的に妨害する手段Ｇ０６Ｋ１９／０７３，０３６）｝
G06K19/0713	｛電力チャージポンプを含む電源管理装置｝
G06K19/0715	｛集積回路への電力伝送を調整する手段を含む電源管理装置｝
G06K19/0716	｛センサまたはセンサへのインターフェースを構成する少なくとも１つの集積回路チップ｝
G06K19/0717	｛温度履歴または圧力のような環境条件を読み取ることができるセンサ｝
G06K19/0718	｛生体計測系センサ，例．指紋センサ（指紋センサ一般Ｇ０６Ｋ９／００；生体計測出入管理システム一般Ｇ０７Ｃ９／００）｝
G06K19/0719	アプリケーション選択のための装置，例．加速度センサまたは一組のラジオボタン，を構成する１つ以上の集積回路チップ
G06K19/072	｛複数の集積回路チップを含む記録担体｝
G06K19/0721	｛単一の実体として見えるように相互に協働する複数のチップ｝
G06K19/0722	｛記録担体を試験する装置を含むもの｝
G06K19/0723	｛非接触通信のための装置，例．トランスポンダ・カード，非接触スマート・カードまたはＲＦＩＤ上の無線通信回路，を含む記録担体｝
G06K19/0724	｛複数の周波数で通信するための装置，例．異なるタイプの複数のアンテナで時分割多重通信をするため｝
G06K19/0725	｛複数の記録担体をエミュレートするための回路からなる装置，例．単一のＲＦＩＤタグを複数のＲＦＩＤタグとしてリーダに認識させるもの｝
G06K19/0726	｛記録担体のアンテナの共振周波数を調整する回路を含む装置｝
G06K19/0727	｛ＰＤＡのスマートフォンのようなハンドヘルド装置に記録担体の組み込みを容易にする回路からなる装置｝
G06K19/0728	｛光または音に基づいた通信インタフェースからなる装置｝
G06K19/073	回路用の特別な機構，例．メモリ内の識別コードを保護するためのもの（計算機のメモリの不正な使用に対する保護Ｇ０６Ｆ１２／１４）
G06K19/07309	｛記録担体に対する望まない読み書きを防ぐための手段｝
G06K19/07318	｛電磁気的な読み書きの妨害によるもの（通信の妨害，対抗手段Ｈ０４Ｋ３／００；秘密通信Ｈ０４Ｋ１／００）｝
G06K19/07327	｛受動的な手段，例．ファラデー・ケージ（電気回路のファラデー型の保護一般Ｈ０５Ｋ９／００）｝
G06K19/07336	｛能動的な手段，例．電磁界のジャミングまたはスクランブル｝
G06K19/07345	｛記録担体の回路の少なくとも一部，例．オン／オフ・スイッチ，の活性化または非活性化によるもの｝
G06K19/07354	｛生体認証センサ，例．指紋センサ，によるもの（指紋センサ一般Ｇ０６Ｋ９／００；生体計測出入管理システム一般Ｇ０７Ｃ９／００）｝
G06K19/07363	｛回路の解析，例．動的または静的な電力解析や電流解析，の防止によるもの｝
G06K19/07372	｛回路の不正な変更の検知によるもの｝
G06K19/07381	｛検知された不正な変更に基づいて，少なくとも回路の一部を非活性化または無能化するもの｝
G06K19/0739	｛アンテナの一部である無能化回路｝
G06K19/077	構造上の細部，例．担体内への回路の取付け
G06K19/07701	｛人による入出力に適したインターフェイスを含む記録担体｝
G06K19/07703	｛視覚的なインターフェイス｝
G06K19/07705	｛一連のＬＥＤのような１つまたは少数の光源を点灯または消灯させる視覚的インターフェイス｝
G06K19/07707	｛ディスプレイ，例．ＬＣＤまたは電子ペーパー｝
G06K19/07709	｛キーボード｝
G06K19/07711	｛音声インターフェイス｝
G06K19/07713	｛質問信号の受信時に，ユーザーまたは検出装置に対して，記録担体の位置を示す信号を送ることができるインターフェイス｝
G06K19/07715	｛記録担体が作動中であることを示すのに用いられるインターフェイス，例．記録担体が他の装置と通信中であることや演算中であることを示す，ライトの点滅｝
G06K19/07716	｛カスタマイズ化のための手段，例．一括してパーソナル化するための装置，を含む記録担体｝
G06K19/07718	｛連続プロセス，例．エンドレス・ロールを用いるもの，で製造される記録担体｝
G06K19/0772	｛記録担体の物理的レイアウト｝
G06K19/07722	｛積層シートのような多層構造の記録担体（平坦物品一般Ｂ３２Ｂ３１／００）｝
G06K19/07724	｛少なくとも一部が成型加工により製造された記録担体（成型加工一般Ｂ２９Ｃ４５／１４）｝
G06K19/07726	｛最初の使用を示す手段，例．壊れやすい層，を含むもの｝
G06K19/07728	｛衝撃または曲げに対する保護手段，例．集積回路の周りの保護殻または応力吸収層，を含む記録担体｝
G06K19/0773	｛外部の熱源から保護する手段を含む記録担体｝
G06K19/07732	｛周知の携帯用メモリ装置に類似した筐体または構造を有する記録担体（電気装置の筐体一般Ｈ０５Ｋ５／０２）｝
G06K19/07733	｛ＩＳＯ−７８１６規格に準拠しない，少なくとも１つの他の接触インターフェイスを含む記録担体｝
G06K19/07735	｛静電放電から保護する手段を含む記録担体｝
G06K19/07737	｛複数の機械的に分離可能な部品からなる記録担体｝
G06K19/07739	｛単独で記録担体として機能し得る第１の部品と，一部を変えた形状として単に機能する第２の部品を含むもの，例．標準的なスマートカードの形状に取り外し可能に取り付けられる，タイプＩＤが０００１のＳＩＭカード｝
G06K19/07741	｛標準的な記録担体として動作する第１の部品と，当該記録担体の機能的な態様を変更する付加的な第２の部品を含むもの，例．接触型カードに取り付けられたとき，当該接触型カードを非接触型カードとして機能させるアダプター部品を備えた接触型ベースのスマートカード｝
G06K19/07743	｛外部電気接点｝
G06K19/07745	｛集積回路チップの取り付けにおける細部｝
G06K19/07747	｛１つのモジュールとして取り付けられる，少なくとも１つの集積回路チップ｝
G06K19/07749	｛非接触通信可能な記録担体，例．非接触スマートカードのアンテナに関する構造上の細部｝
G06K19/0775	｛集積回路をアンテナに接続するための機構｝
G06K19/07752	｛インターポーザを使用するもの｝
G06K19/07754	｛接続が接触的であるもの｝
G06K19/07756	｛接続が非接触的であるもの，例．容量結合｝
G06K19/07758	｛他の物体や生物に，識別タグとして機能する記録担体を付着させる機構｝
G06K19/0776	｛記録担体がのり付きラベルとして機能できるための，接着層からなる付着機構｝
G06K19/07762	｛記録担体をウエアラブルにする付着機構，例．指輪，腕時計，手袋または腕輪の形状を有するもの（医療用で人体に挿入される記録担体Ａ６１Ｂ１９／００；動物に取り付けるのに適した記録担体Ａ０１Ｋ１１／００）｝
G06K19/07764	｛記録担体をタイヤに取り付け可能とする付着機構（タイヤの温度または圧力を制御する装置Ｂ６０Ｃ２３／００）｝
G06K19/07766	｛第１の非接触通信装置に加えて少なくとも１つの第２の通信装置を含むもの｝
G06K19/07767	｛ダイポール型とコイル型のような，異なるタイプの２つのアンテナ，または，同じ種類であるが異なる周波数で動作する２つのアンテナ，からなる第１及び第２の通信手段｝
G06K19/07769	｛接触性インターフェイスからなる他の通信手段，例．接触型及び非接触型インターフェイスを有する，ハイブリッド型または混合型スマートカード｝
G06K19/07771	｛記録担体のデータ通信特性への悪影響を最小限にするための手段を含む記録担体，例．近接している金属または他の電磁気的に妨害する物体内に誘導される渦電流の最小化｝
G06K19/07773	｛アンテナの細部（無線装置，例．ＲＦＩＤタグ，用のアンテナ一般Ｈ０１Ｑ１／００）｝
G06K19/07775	｛オンチップアンテナ｝
G06K19/07777	｛誘導性タイプであるアンテナ｝
G06K19/07779	｛コイルである誘導性アンテナ｝
G06K19/07781	｛ワインディングプロセスによって製造されるコイル｝
G06K19/07783	｛平面コイル｝
G06K19/07784	｛積み重ねられた複数のコイルからなる誘導性アンテナ｝
G06K19/07786	｛ダイポールのような，ＨＦ帯型であるアンテナ｝
G06K19/07788	｛容量性タイプであるアンテナ｝
G06K19/0779	｛折り畳み可能なアンテナ，または折り畳まれたアンテナ｝
G06K19/07792	｛３次元への展開に適合したアンテナ｝
G06K19/07794	｛集積回路に直接接続されたアンテナに加えて，ブースターアンテナまたは補助アンテナを含む記録担体｝
G06K19/07796	｛同様の複数の記録担体を重ねることを可能にする記録担体の装置，例．複数の記録担体が行う非接触通信の間の干渉を回避するもの｝
G06K19/07798	｛破裂または破壊に適応したアンテナまたは集積回路の部品，例．認証されることなくコンテナが開けられたことを検知する封印装置として機能する記録担体｝
G06K19/08	同一記録担体中に異なる種類のマーキングを用いるもの，例．一方のマーキングは光学的に読み取られ，他方のマーキングは磁気的手段によって読み取られるもの
G06K19/083	｛構造上の細部｝
G06K19/086	｛素子のランダムさが記録担体の唯一の識別特性を生成するのに有用な，ランダムに配置されるか方向付けられた当該素子からなるマークを含むもの，例．クレジットカードの基体内の，ランダムに配置された磁性繊維または磁性粒子｝
G06K19/10	少なくとも一種類のマーキングが認証のために用いられるもの，例．クレジットカードまたは身分証明書の認証のために用いられるもの（それらによって作動される機構内での符号化された身分証明書またはクレジットカードの検証Ｇ０７Ｆ７／０８）
G06K19/12	マーキングが磁気的手段によって読取られるもの
G06K19/14	マーキングが放射線によって読取られるもの
G06K19/145	｛接触式または無線式の読み取りに適した，少なくとも１つの更なるマーキング，例．無線式と光学式の両方のインターフェイスまたはメモリを備えたＲＦＩＤタグ，またはＩＳＯ７８１６規格の接点と光学式のインターフェイスまたはメモリとを備えた接触型スマートカード｝
G06K19/16	マーキングがホログラムまたは回折格子であるもの
G06K19/18	構造上の細部
G06K21/00	手で扱うかまたは機械で処理するように設計されたせん孔カードを用いる情報検索（Ｇ０６Ｋ１９／００が優先）；そのようなカードを処理するための装置，例．マーク記録または訂正<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類される文献は，記録データの処理に関連するＩＤＴ‐グループに分類されていた:　−それらは管理上，前述のＩＤＴグループからこのグループへと再分類された｝
G06K21/002	｛欄外に刻みを入れられているカードの選択（カードを満たす装置Ｂ４２Ｆ１７／００）｝
G06K21/005	｛残りの静止カードファイルに関して横に置かれた選択されたカード｝
G06K21/007	｛選択されたカードは拘束され，かつ残りのカードファイルは横に置かれているもの｝
G06K21/02	マークの一致を機械的に，例．針によって，検出するもの
G06K21/04	マークの一致を光学的に検出するもの，例．ピーカブー方式
G06K21/06	情報検索カードにスロッティングまたはその他のマーク記録を行なうのに適した装置または道具（せん孔用具一般Ｂ２６Ｆ）
G06K21/08	せん孔誤りまたはスロッティング誤りを訂正する｛および記録担体を再生する｝装置または道具
G06K21/085	｛せん孔テープのためのもの｝
G06K2207/00	他の態様
G06K2207/1011	目的点をもつもの
G06K2207/1012	対象物の特定検出
G06K2207/1013	多焦点
G06K2207/1015	ホログラム
G06K2207/1016	モータ制御または光学移動ユニット制御
G06K2207/1017	プログラマブル
G06K2207/1018	電源制御
G06K2215/00	出力データの永久可視表示を行うための配置（使用されない）
G06K2215/0002	出力データの取扱い
G06K2215/0005	出力データの受付け；制御システムのためのデータの準備
G06K2215/0008	総称データのダウンロード
G06K2215/0011	特殊な命令またはデータフローにより特徴付けられるもの，例．ページ既述言語，構成コマンド
G06K2215/0014	プリンタ入力データを内部コードに変換する
G06K2215/0017	制御システムのためのデータの準備，例．ステータス，メモリデータ
G06K2215/002	総称データアクセス
G06K2215/0022	使用される記憶手段により特徴付けられるもの
G06K2215/0025	着脱メモリ，例．カートリッジ
G06K2215/0028	フォーマットそれ自体に特徴があるもの
G06K2215/0031	圧縮されたビットマップ
G06K2215/0034	アウトラインコード化
G06K2215/0037	出力条件に依存するもの，例．サイズ，解像度
G06K2215/004	総称データ変換
G06K2215/0042	ラスター化
G06K2215/0045	アウトラインをビットマップに変換する
G06K2215/0048	骨格をビットマップに変換する
G06K2215/0051	圧縮されたビットマップから再生する，例．ランレングス
G06K2215/0054	座標変換，例．ラスター化されたデータに対して
G06K2215/0057	サイズおよび解像度の変更
G06K2215/006	アンチエイリアシング・ラスターデータ
G06K2215/0062	総称およびホストデータの結合，例．ラスターの埋め込み
G06K2215/0065	ページまたは部分ページの構成
G06K2215/0068	ライン構成，例．カーニング
G06K2215/0071	構成されたイメージの後処理，例．圧縮，回転
G06K2215/0074	イメージを枯渇させる
G06K2215/0077	プリント要素へのラスター出力
G06K2215/008	２以上のラスターメモリから
G06K2215/0082	特殊の機能のために改造されたアーキテクチャ
G06K2215/0085	エラー回復
G06K2215/0088	照合された印刷
G06K2215/0091	ビデオデータのみの出力，例．ＣＲＴ表示のハードコピー
G06K2215/0094	カラー印刷
G06K2215/0097	特殊な媒体への印刷，例．ラベル，封筒
G06K2215/101	インクジェットの使用を含むもの
G06K2215/111	重複した刈り幅を持つもの
