E02D1/00	基礎地盤の現場での調査（ボーリングまたは特に掘削に適合した調査Ｅ２１Ｂ２５／００，Ｅ２１Ｂ４９／００；材料の化学的または物理的性質の検出による材料の調査または分析一般Ｇ０１Ｎ，例．試料採取Ｇ０１Ｎ１／００）
E02D1/02	建設工事前に行うもの
E02D1/022	｛土壌の科学的性質を調査することによるもの（Ｅ０２Ｄ１／０２７が優先）｝
E02D1/025	｛試料採取と組み合わせて行うもの｝
E02D1/027	｛含有液体成分に関係する土壌性質を調査することによるもの，例．細孔水圧，透水性（地下水の試料採取Ｅ０２Ｄ１／０６）｝
E02D1/04	土壌試料の採取　｛（Ｅ０２Ｄ１／０２５が優先）｝
E02D1/06	地下水試料の採取
E02D1/08	基礎構造物の完成後に行うもの　｛（堆積土の検査Ｅ０２Ｄ３３／００）｝
E02D3/00	地盤または岩盤の改良または保持，例．永久凍土の保持（斜面または傾斜地の安定Ｅ０２Ｄ１７／２０；地下水の流路のせき止めまたは遮断Ｅ０２Ｄ１９／１２；農業目的のための土壌改良Ａ０１；道路建設または類似目的のための地盤の安定化Ｅ０１Ｃ２１／００，Ｅ０１Ｃ２３／１０；ロックアンカーボルトの設置Ｅ２１Ｄ）
E02D3/005	｛繊維質材料，フィラメント，目の粗いメッシュ材料，またはそれらの類似物の混入による土質調整｝
E02D3/02	締め固めによる改良（Ｅ０２Ｄ３／１１が優先；基礎形成前または形成時の地盤の局部的な締め固めＥ０２Ｄ２７／２６，Ｅ０２Ｄ２７／２８）
E02D3/026	地盤の締め固めのみに使用されるローラまたは主として地盤の締め固めに使用されるローラによりならすもの，例．シープスフットローラ（農業における土壌作業用ローラＡ０１Ｂ２９／００；土壌締め固めにも使用可能な舗道用ローラＥ０１Ｃ１９／２３）
E02D3/0265	
E02D3/032	トレンチローラ
E02D3/039	スロープローラ
E02D3/046	突き固めまたは振動によるもの，例．補助的に地盤への注水を行うもの（Ｅ０２Ｄ３／０２６，Ｅ０２Ｄ３／０８が優先；一般機械作業を行うために機械的振動を発生または伝達するものＢ０６Ｂ；鉄道用砂利敷設のための突き固め機または振動機Ｅ０１Ｂ２７／００，舗装材料の締め固め用Ｅ０１Ｃ１９／３０，コンクリートの締め固め用一般Ｅ０４Ｇ２１／０６）
E02D3/054	土壌浸透を含むもの，例．バイブロフローテーション
E02D3/061	直接作動内燃室を有するタンパ（内燃室を有する杭打ち機Ｅ０２Ｄ７／１２）
E02D3/068	往復動荷重機構により駆動する振動機（Ｅ０２Ｄ３／０５４，Ｅ０２Ｄ３／０６１が優先）
E02D3/074	偏心回転荷重機構により駆動する振動機（Ｅ０２Ｄ３／０５４が優先）
E02D3/08	石または残置物体のそう入によるもの，例．締め固めくい（土壌圧密のためのサンドドレーンＥ０２Ｄ３／１０；基礎形成時における地盤の強化Ｅ０２Ｄ２７／２８）
E02D3/10	注水，排水，脱気または爆破によるもの，例．サンドドレーンまたはひも状ドレーンの設置によるもの（Ｅ０２Ｄ３／１１が優先；注水を伴う土中貫入振動機Ｅ０２Ｄ３／０５４；土壌排水一般Ｅ０２Ｂ１１／００）
E02D3/103	｛ひも状ドレーンまたはサンドバッグの設置によるもの｝
E02D3/106	｛骨材をまばらにしか含まないサンドドレーンの形成によるもの（砂杭Ｅ０２Ｄ３／０８）｝
E02D3/11	熱，電気的または電気化学的手段によるもの（地下水の流れ阻止のための土壌凍結Ｅ０２Ｄ１９／１４）
E02D3/115	凍結によるもの
E02D3/12	地盤中に固結または空隙充てん物質を施すことによる強化（杭の造成Ｅ０２Ｄ５／４６；土壌調整用物質または土壌安定用物質Ｃ０９Ｋ１７／００；ボーリング穴または坑井の周辺地盤強化Ｅ２１Ｂ３３／１３８Ｂ(ＥＣＬＡ)，Ｅ２１Ｂ４３／０２５）
E02D3/123	｛土壌の締め固め（Ｅ０２Ｄ３／１２６が優先）｝
E02D3/126	｛回転羽根による土壌調合｝
E02D5/00	基礎工事に特に適用される隔壁，杭またはその他の構造要素（工事要素一般Ｆ１６）
E02D5/02	矢板または矢板壁　｛（矢板壁を設置して形成した基礎Ｅ０２Ｄ２７／３０；囲い堰Ｅ０２Ｄ１９／０４）｝
E02D5/03	既製部品　｛例．複合矢板｝
E02D5/04	鋼製のもの
E02D5/06	二つの矢板間または二つの矢板壁間の空隙を封鎖するために特に適用される連結杭またはその他の要素
E02D5/08	連結方式；継ぎ手；交さ杭:分岐片
E02D5/10	コンクリートまたは鉄筋コンクリート製のもの　｛（そのための型枠Ｅ０２Ｄ５／７０）｝
E02D5/105	｛プレストレスコンクリートのもの（Ｅ０２Ｄ５／１２が優先）｝
E02D5/12	連結方式；継ぎ手；交さ杭；分岐片
E02D5/14	隣接する｛矢板｝杭間の水密継ぎ手（基礎用杭に限らない水密継ぎ手Ｅ０４Ｂ１／６８）
E02D5/16	組み立てを容易にするために矢板に強固にあるいは着脱可能に装着された補助装置　｛（駆動装置または引張り装置の一部としてＥ０２Ｄ７／００，Ｅ０２Ｄ１３／００）｝
E02D5/18	現場において，コンクリートのみで構築される隔壁または類似の壁　｛（そのための型枠Ｅ０２Ｄ５／６８；基礎スロットの作成Ｅ０２Ｄ１７／１３；コンクリート製でない封水隔膜Ｅ０２Ｄ１９／１８）｝
E02D5/182	｛区画を分離するために型枠を用いるもの｝
E02D5/185	｛区画間に自在継手を備えるもの（基礎構造中の継手Ｅ０２Ｄ２９／１６；水工における自在継手Ｅ０２Ｂ３／１６，建築物中の自在継手Ｅ０４Ｂ１／６８）｝
E02D5/187	｛連続的に構築された隔壁または壁，例．同様の工程で構築された継手を備えない掘削または建築用隔壁または壁｝
E02D5/20	現場において，既製部品とコンクリート，鉄筋コンクリートを含む，とで構築される隔壁または類似の壁
E02D5/22	杭（矢板，　｛すなわち相互に係止または係合するように形成された要素｝Ｅ０２Ｄ５／０２；｛パイルシューＥ０２Ｄ５／７２；杭上の基礎Ｅ０２Ｄ２７／１２，Ｅ０２Ｄ２７／２０｝）
E02D5/223	
E02D5/226	｛保護杭（保護覆いを有する杭Ｅ０２Ｄ５／６０）｝
E02D5/24	既製杭．．<br><br><u>｛注</u><br><br>Ｅ０２Ｄ５／２６からＥ０２Ｄ５／３２とＥ０２Ｄ５／４８からＥ０２Ｄ５／６４のうちの１つまたは数個のグループに含まれる文献は，逆の特別な優先規定が与えられない限りすべて関連項目グループへ分類される｝
E02D5/26	補強されたまたはされない木製のもの；木材の腐食を保護するための手段（さやＥ０２Ｄ５／６０；注入物質Ｂ２７Ｋ３／１６）；水中に打設された杭の自己洗浄
E02D5/28	鋼製のもの　｛または他の金属製のもの（Ｅ０２Ｄ５／５２が優先）｝
E02D5/285	｛管状のもの，例．矢板要素を用いて組み立てるもの（矢板箱Ｅ０２Ｄ２７／３０；金属ケーシングを有するコンクリート杭Ｅ０２Ｄ５／３０）｝
E02D5/30	コンクリートまたは鉄筋コンクリート製もしくは鋼とコンクリート製のもの　｛（Ｅ０２Ｄ５／５０が優先；セグメントから組み立てたものＥ０２Ｄ５／５２３；プレストレスコンクリートＥ０２Ｄ５／５８）｝
E02D5/32	流体噴射により定位置に設置する｛または設置を補助する｝ための装置を有するもの　｛（流体噴射による積柱の立設一般Ｅ０２Ｄ７／２４）｝
E02D5/34	定位置に打設されたコンクリートあるいはコンクリート類似の杭；　｛同様のものを製造する装置（Ｅ０２Ｄ５／５０が優先；型枠Ｅ０２Ｄ５／６６５；型枠の設置，除去Ｅ０２Ｄ７／００からＥ０２Ｄ１１／００；コンクリートの設置Ｅ０２Ｄ１５／０４）｝
E02D5/36	型枠管またはその他の型枠を使用しない作成．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．Ｅ０２Ｄ５／３４からＥ０２Ｄ５／４６とＥ０２Ｄ５／４８からＥ０２Ｄ５／６４のうちの１つまたは数個のグループに含まれる文献は，逆の特別な優先規定が与えられない限りすべて関連項目グループへ分類される｝
E02D5/38	型枠管またはその他の型枠使用による作成
E02D5/385	｛外側型枠管を分離するもの（Ｅ０２Ｄ５／４０からＥ０２Ｄ５／４４のうちの１つまたは数個のグループにも含まれる文献はすべて関連項目グループへ分類される）｝
E02D5/40	開放水面中におけるもの
E02D5/42	コンクリートを締め固めるために圧力流体または圧力ガスを使用して作成するもの
E02D5/44	杭の底部に拡大された基礎または拡大部を有するもの
E02D5/445	｛高熱技術の適用によるもの｝
E02D5/46	現場で砂利または土壌の中に結合材を注入して作成するもの（地盤の圧密一般Ｅ０２Ｄ３／１２）
E02D5/48	長さ方向に構造が変化する杭　｛すなわち本体に沿って先端とシューの間で変化するもの，例．長さ方向に沿って構成材料が異なるもの（Ｅ０２Ｄ５／５０，Ｅ０２Ｄ５／５２が優先）｝
E02D5/50	既製コンクリート部分と現場打ちコンクリート部分とを有する杭　｛（Ｅ０２Ｄ５／５２３が優先）｝
E02D5/52	分離可能な部分からなる杭，例．望遠鏡の筒状をしたもの　｛セグメントにより構成される杭｝
E02D5/523	｛セグメントにより構成されるもの｝
E02D5/526	
E02D5/54	既製の支持物または定着部分を有する杭；定着杭　｛（Ｅ０２Ｄ５／４４が優先；地中アンカーＥ０２Ｄ５／８０；アンカーで固定した基礎Ｅ０２Ｄ２７／５０）｝
E02D5/56	螺旋杭　｛（杭の螺設Ｅ０２Ｄ７／２２）｝
E02D5/58	プレストレストコンクリート杭　｛（欠円形杭Ｅ０２Ｄ５／５２３）｝
E02D5/60	保護覆いを有する杭
E02D5/62	筒を通してセメントまたはその類似物質を圧入することによる基礎またはケーシングの｛またはケーシングに沿った｝土壌の締め固め
E02D5/64	杭の修理
E02D5/66	型枠管またはその他の型枠　｛（植生のためのものものＢ２８Ｂ）｝
E02D5/665	｛杭製造用のもの｝
E02D5/68	その隔壁または要素の製造のためのもの
E02D5/70	矢板作成用のもの　｛現在この分類は使用していない｝
E02D5/72	杭のシュー
E02D5/74	構造要素または隔壁を定着させるための手段（定着杭Ｅ０２Ｄ５／５４；　｛アンカーで固定した基礎Ｅ０２Ｄ２７／５０｝）
E02D5/76	隔壁または隔壁部分の定着　｛そのために特別に調整された限度まで｝
E02D5/765	｛取り外し自在｝
E02D5/80	地中アンカー　｛（水平坑道，トンネル，または立て坑のためのものＥ２１Ｄ２１／００）｝
E02D5/801	｛ねじ回転により駆動されるもの｝
E02D5/803	｛軸支定着部材を備えるもの｝
E02D5/805	｛変形可能な定着部材を備えるもの｝
E02D5/806	｛爆発物の使用を伴うもの｝
E02D5/808	｛もっぱら結合材の使用により定着されるもの｝
E02D7/00	矢板壁，杭，型枠管またはその他の型枠の設置のための方法または装置（設置と撤去の両方のためのものＥ０２Ｄ１１／００；　｛杭打ち機を杭その他の類似物に連結するための補助具Ｅ０２Ｄ１３／１０；樹木または植物のためのものＡ０１Ｇ１７／１６；ポスト設置のためのものＥ０４Ｈ１７／２６｝）
E02D7/02	打撃による設置　｛（Ｅ０２Ｄ７／１８からＥ０２Ｄ７／２４が優先）｝
E02D7/04	手で操作する｛（ー手動式）｝杭打ち機
E02D7/06	動力杭打ち機　｛（タンパーＥ０２Ｄ３／０６１）｝
E02D7/08	自由落下ハンマを有する落下杭打ち機　｛（Ｅ０２Ｄ７／１０が優先）｝
E02D7/10	圧力作動ハンマを有するもの，　｛すなわち加圧流体が直接ハンマー本体に作用するもの（Ｅ０２Ｄ７／１２が優先；振動杭打ち機）Ｅ０２Ｄ７／１８｝
E02D7/12	内燃室を有する杭打ち機
E02D7/125	｛ディーゼル杭打ち機｝
E02D7/14	杭打ち機の構成物　｛杭打ち機の具体的な構成を特定するにまでいたらないもの｝
E02D7/16	杭打ち機のための足場　｛または支持物｝｛（被駆動要素のための案内枠として用いるものＥ０２Ｄ１３／０４；島型に成形した支持物Ｅ０２Ｂ１７／００）｝
E02D7/165	
E02D7/18	振動による設置　｛（土壌締め固め用の振動装置Ｅ０２Ｄ３／０４６）｝
E02D7/20	圧入力または引張り力による設置
E02D7/22	螺旋降下による設置　｛（そのように設置される螺旋式杭Ｅ０２Ｄ５／５６）｝
E02D7/24	ジェット利用による設置　｛（そのための準備済み既成コンクリートＥ０２Ｄ５／３２）｝
E02D7/26	同時に多種類の手段を用いることによる設置
E02D7/28	杭または管の内部に設けられた装置による中空管または型枠管の設置　｛（Ｅ０２Ｄ１３／０８が優先）｝
E02D7/30	駆動コアによるもの
E02D9/00	矢板壁，杭，型枠管またはその他の型枠の撤去　｛またはその一部｝（設置と撤去の両方のためのものＥ０２Ｄ１１／００）
E02D9/005	｛多量に打設された矢板の頂部の撤去（Ｅ０２Ｄ９／０４が優先）｝
E02D9/02	引き抜きによるもの
E02D9/04	水面下での切り取りによるもの
E02D11/00	矢板壁，杭，または型枠管の設置と撤去の両方のための｛特別に調整された｝方法または装置（設置にのみ特徴のあるものＥ０２Ｄ７／００，撤去にのみ特徴のあるものＥ０２Ｄ９／００；　｛例．振動杭打ち機の撤去にも使用できる，特別な装備を有しない設置用装置Ｅ０２Ｄ７／００）｝
E02D13/00	杭または隔壁の設置または撤去のための補助器具　｛例．騒音減衰室｝
E02D13/005	
E02D13/02	隔壁の設置または撤去に特に適用されるもの
E02D13/04	案内装置；案内枠　｛（杭打ち機の足場の一部を構成するものＥ０２Ｄ７／１６）｝
E02D13/06	設置時の監視のためのもの
E02D13/08	障害物の撤去
E02D13/10	打込みキャップまたはその類似装置．<br><br><u>｛注</u><br><br>ＩＰＣでの記述を以下の記述に変更:打ち込まれる杭の頂部に合わせた，例．介在させた，装置，例．打ち込みキャップまたはその類似物，リング｝
E02D15/00	水工または基礎に用いる構築材料または類似材料の取り扱い　（｛土壌移動Ｅ０２Ｆ；｝コンクリートまたは類似物の運搬や作成一般Ｅ０４Ｇ２１／０２）
E02D15/02	特に基礎を目的とした大量コンクリートの取り扱い　｛または水工を目的とした取り扱い｝　｛（用水路Ｅ０２Ｂ５／０２；水域沿いの堤防Ｅ０２Ｂ３／１２１の履行）｝
E02D15/04	型枠管，杭管，坑井，狭い立て坑へのコンクリート打設
E02D15/06	水中でのコンクリートの打設　｛（水域の平坦化のためのものＥ０２Ｂ３／１２１）｝
E02D15/08	水中または土壌中への工事部材の埋め込み　｛他の部位への敷設なし｝
E02D15/10	水面下への砂利または軽量材の沈設　｛他の部位への敷設なし｝
E02D17/00	根切り；山留め；築堤または盛土（土砂の移送装置Ｅ０２Ｆ；地中削孔Ｅ２１）
E02D17/02	基礎の穴（ピット）
E02D17/04	基礎坑の側部の山留め｛平坦化｝または堅固化
E02D17/06	基礎｛深溝｝排水溝または狭い立て坑
E02D17/08	基礎のための排水溝｛深溝｝または狭い立て坑の側部の山留め
E02D17/083	｛支持柱体｝
E02D17/086	｛移動深溝支持体｝
E02D17/10	基礎のための深溝の被覆
E02D17/12	基礎のための深溝または溝の埋め戻し　｛（そのための装置Ｅ０２Ｆ５／１２，Ｅ０２Ｆ５／２２）｝
E02D17/13	基礎溝穴　｛または細長い穴｝；これらの溝穴｛または細長い穴｝を掘るための道具]
E02D17/16	水面下での土砂または岩石の分解（水流の矯正用のものＥ０２Ｂ３／０２；しゅんせつ機または掘削機によるものＥ０２Ｆ）
E02D17/18	築堤　｛例．盛り土，ダム｝（Ｅ０２Ｄ１７／２０が優先；｛ダムの基礎Ｅ０２Ｄ２７／４０｝）
E02D17/20	斜面または傾斜地の安定　｛（土壌によるものＥ０２Ｄ３／１２；雪崩または土石流の防御Ｅ０１Ｆ７／０４，Ｅ０１Ｆ１５／００；堤防または水域沿いの地表の安定Ｅ０２Ｂ３／１２）｝
E02D17/202	｛可撓性安定手段を有するもの｝
E02D17/205	｛組み立て式ブロックを有するもの，例．プレハブ式ブロック｝
E02D17/207	｛矢板または杭を組み込む手段を有するもの｝
E02D19/00	地盤の基礎地点またはその他の地域の乾燥の維持（矢板または隔壁Ｅ０２Ｄ５／０２）
E02D19/02	開放水面の抑止
E02D19/04	締め切りによるもの　｛，例．矢板で作られた締め切り（永久矢板箱Ｅ０２Ｄ２７／３０）｝
E02D19/06	地下水の抑止
E02D19/08	水位線下に設けられた開渠の使用によるもの
E02D19/10	地下水位の低下によるもの　｛（飲料水獲得または収集のための設備Ｅ０３Ｂ３／００）｝
E02D19/12	地下水の流路のせき止めまたは遮断によるもの
E02D19/14	土壌の凍結によるもの（立て坑の堀り下げに関するものＥ２１Ｄ１／１２）
E02D19/16	シーリング材の設置または塗布によるもの　（｛Ｅ０２Ｄ１９／１８が優先｝；凝固材または空隙充填物質を土壌に注入することにより土壌を強化するものＥ０２Ｄ３／１２；　｛化学物質を用いて土壌を改良するものＣ０９Ｋ１７／００｝）
E02D19/18	密封水たたきの使用によるもの，　｛例．瀝青質または粘土質材料より成る隔膜｝（｛コンクリート隔膜Ｅ０２Ｄ５／１８｝；[Ｎ:水力]工事のためのシーリングまたジョイントＥ０２Ｂ３／１６）
E02D19/185	｛密封水たたきを構成するシート間のジョイント｝
E02D19/20	水分の置換によるもの，例．圧縮空気によるもの　｛（空気ケーソンＥ０２Ｄ２３／０４）｝
E02D19/22	深溝の排水だめの覆工　｛または他の基礎坑の履行｝
E02D23/00	ケーソン；ケーソンの建築または設置（水中に沈設されたまたは水中で建設されたトンネルＥ０２Ｄ２９／０６３；　｛ケーソンを組み込んだ防波堤，埠頭，岸壁，波よけＥ０２Ｂ３／０６；ケーソンで構成された基礎Ｅ０２Ｄ２７／１８からＥ０２Ｄ２７／２２；ケーソン状の人工島Ｅ０２Ｂ１７／００｝）
E02D23/02	水上に浮かせることができ，かつ現場で水中に沈めることができるケーソン　｛（浮ケーソン基礎Ｅ０２Ｄ２７／０６）｝
E02D23/04	空気ケーソン　｛（水没させる空気ケーソンＥ０２Ｄ２３／１０）｝
E02D23/06	圧縮空気ケーソン内外への人または材料の運搬　｛（採掘坑のエアロックＥ２１Ｆ１／１４）｝
E02D23/08	ケーソンの降下または沈下　｛（坑道の沈下Ｅ２１Ｄ１／００）｝
E02D23/10	圧縮空気を充填したケーソン　｛（Ｅ０２Ｄ２３／０６が優先）｝
E02D23/12	傾斜降下するもの
E02D23/14	降下時の表面摩擦を低減するもの
E02D23/16	基礎地盤特に平坦でない基礎地盤へのケーソンの結合
E02D25/00	ケーソンまたは沈設された構造物の水中での結合
E02D27/00	下部構造としての基礎
E02D27/01	浅い基礎
E02D27/013	
E02D27/016	
E02D27/02	実質的に掘削しない浅い基礎（Ｅ０２Ｄ２７／０４，Ｅ０２Ｄ２７／０８が優先）
E02D27/04	水中または流砂（クイックサンド）上におけるもの
E02D27/06	浮ケーソン基礎
E02D27/08	浅い基礎の補強　｛Ｅ０２Ｄ２７／４８が優先｝
E02D27/10	深い基礎
E02D27/12	杭基礎
E02D27/14	群杭　｛すなわち下部構造形成のために集合打設された杭｝
E02D27/16	独立した杭で形成された基礎
E02D27/18	ケーソンを使用して形成した基礎
E02D27/20	杭基礎と組み合わされたケーソン基礎
E02D27/22	保護壁の使用によって固定または浮遊している人工島から出発するケーソン基礎
E02D27/24	ダイビングベルを使用して構築された基礎（水中での居住または作業のための装置Ｂ６３Ｃ１１／００）
E02D27/26	基礎形成前の地盤の局部的な締め固め；砂利充てん物中への結合物質の注入による基礎構造物の建設（基礎地盤の圧密一般Ｅ０２Ｄ３／０２からＥ０２Ｄ３／１２；　｛杭打設のためのものＥ０２Ｄ５／０２，Ｅ０２Ｄ５／４６｝）
E02D27/28	基礎形成時における地盤または基礎構造物の強化
E02D27/30	矢板壁，板壁または矢板箱の永久使用による基礎
E02D27/32	特別の目的のための基礎　｛（路面舗装のためのものＥ０１Ｃ３／００）｝
E02D27/34	地盤沈下または地震地帯に対するための基礎（耐震設備を有する建築構造物Ｅ０４Ｈ９／０２）
E02D27/35	凍結地盤上に形成される基礎，例．永久凍土上のもの
E02D27/36	荒野または沼地における基礎
E02D27/38	大型タンク，例．油タンク，の基礎
E02D27/40	峽谷のダムまたはダム建造物の基礎　｛（その類のダムＥ０２Ｂ３／１０，Ｅ０２Ｂ７／０４）｝
E02D27/42	ポール，マストまたは煙突の基礎　｛（その類のポール，マスト用のソケットまたはホールダーＥ０４Ｈ１２／２２）｝
E02D27/425	
E02D27/44	機械，原動機または大砲の基礎（機械の支持に関する基礎の特殊なレイアウトＦ１６Ｍ９／００）
E02D27/46	供給管路またはその他の水路のための基礎　｛（導管を支持するための橋Ｅ０１Ｄ１８／００；地表より高い運河Ｅ０２Ｂ５／００５；導水路Ｅ０２Ｂ９／０６）｝
E02D27/48	現存する建築物または建造物の下部にそう入された基礎　｛（建築物を持ち上げまたは移動した後の新しい下部構造の建設Ｅ０４Ｇ２３／０６）｝
E02D27/50	定着された基礎
E02D27/52	水中に沈められた基礎　｛すなわち開放水域中に沈められたもの（Ｅ０２Ｄ２７／１２からＥ０２Ｄ２７／２４が優先）｝
E02D27/525	
E02D29/00	｛独立の｝地下または水中構造（地下タンクＢ６５Ｄ８８／７６；水工，例．シーリングまたはジョイント，Ｅ０２Ｂ；地下ガレージＥ０４Ｈ６／００；地下通気シェルターＥ０４Ｈ９／１２；地下霊安所Ｅ０４Ｈ１３／００）；擁壁
E02D29/02	擁壁または保護壁（さん橋または岸壁Ｅ０２Ｂ３／０６）
E02D29/0208	｛堡籃｝
E02D29/0216	｛木積み壁｝
E02D29/0225	｛埋め戻しにおける保持手段の構成｝
E02D29/0233	｛保持手段が止め具であるもの（止め具の詳細Ｅ０２Ｄ５／８０）｝
E02D29/0241	｛保持手段が補強された土壌要素であるもの｝
E02D29/025	｛モルタルを使わず積み重ねた類似の組み立て要素で作られたもの｝
E02D29/0258	｛現在この分類は使用していない，サブグループ参照（Ｅ０２Ｄ２９／０２０８からＥ０２Ｄ２９／０２５が優先）｝
E02D29/0266	｛予備成形された要素で作られたもの｝
E02D29/0275	｛現場で成形するもの｝
E02D29/0283	｛混合タイプのもの｝
E02D29/0291	｛充填された袋状要素で作られたもの｝
E02D29/04	｛ＩＰＣ５｝大規模な地下スペースの建造，例．地下プラントのためのもの，　｛例．地下鉄の駅｝；その建設またはレイアウト（Ｅ０２Ｄ２９／１０が優先；　[Ｎ:上水道または下水道施設Ｅ０３]；水力発電所のレイアウトＥ０２Ｂ９／００；地下工法のみを使用した大規模地下室の建設Ｅ２１Ｄ１３／００）
E02D29/045	地下構造物，例．地上に建設されるかまたは設置線全体にわたって地表面をかき乱すことにより建設されるトンネルまたは坑道；それらを作製するための方法
E02D29/05	少なくとも断面の一部が掘削部分に建設されているかまたは地表面から建設されるもの，例．溝内に組立てられるもの
E02D29/055	構造物の予め据え付けられた部分，例．天盤，の下に続く断面をさらに掘削することによるもの
E02D29/06	｛ＩＰＣ５｝水中工事，または水中工法　｛（Ｅ０２Ｄ１５／００が優先；水中の基礎Ｅ０２Ｄ２７／５２）｝
E02D29/063	水中に沈められるかまたは水中で建設されるトンネル（ケーソンの建設または設置一般Ｅ０２Ｄ２３／００；水中におけるケーソン相互の連結一般Ｅ０２Ｄ２５／００）
E02D29/067	フローティングトンネル；水中橋トンネル，すなわち，水底上に橋脚または類似のものにより支持されたトンネル（ポンツーンまたは浮き橋Ｅ０１Ｄ１５／１４）
E02D29/07	トンネルまたはそのための函体であって，予め全体としてまたは連続的に建設されてから水底上の場所へ，例．予め掘った溝へ，設置されるもの
E02D29/073	トンネルまたはそのための函体であって，個々に水底に，例．予め掘った溝へ，沈められるか置かれる部分から組み立てられたもの（水底面上に沈下されたケーソン型式の部分Ｅ０２Ｄ２９／０７７）
E02D29/077	設置線全体にわたってかき乱すことにより作られた水底面の下に少なくとも一部分が建設されるトンネル，例．カット・アンド・カバー法またはケーソン法
E02D29/08	｛ＩＰＣ５｝サイフォン（下水道用Ｅ０３Ｆ５／２０；サイフォン堰Ｅ０２Ｂ７／１８；　｛サイフォン一般Ｆ０４Ｆ１０／００｝）
E02D29/10	｛ＩＰＣ５｝家庭用配管のため特に掘削されたトンネルまたは地下坑道，例．石油パイプライン，下水道パイプ（加圧水流路用Ｅ０２Ｂ９／０６；　｛ケーブル用のものＨ０２Ｇ９／０２；トンネルまたは地下坑道のレイアウト一般Ｅ２１Ｄ９／１４；パイプまたはその類似物の収納部分を備える道路縁石Ｅ０１Ｃ１１／２２２｝）現場での例．コンクリート製の，管路建設（排水溝または水路掘削との同時進行Ｅ０２Ｆ５／１０；　[Ｎ:トンネルまたは地下坑道の建設または履工Ｅ２１Ｄ；開掘削でのトンネルまたは坑道の建設Ｅ０２Ｄ２９／０４５；その水中での建設Ｅ０２Ｄ２９／０６３]）ケーシング，　[Ｎ:すなわちマンホール立て坑，通路室または検査室]または坑井または狭い立て坑のカバー（飲料水用井戸Ｅ０３Ｂ３／０８；深部掘削により形成した坑井または立て坑Ｅ２１Ｂ；縦穴Ｅ２１Ｄ）
E02D29/12	マンホールの立孔；その他の検査室または通路室；そのため付帯設備（地下タンク用のものＢ６５Ｄ９０／１０；下水道用のものＥ０３Ｆ５／０２；　｛アイゼンまたは階段Ｅ０６Ｃ９／００｝）
E02D29/121	台枠要素の接続，例．リングの接続，に特徴のあるもの
E02D29/122	環状ガスケット
E02D29/124	全体が合成物質より成るもの
E02D29/125	覆工に特徴のあるもの
E02D29/127	人の落下または負傷を防止する装置を備えるもの
E02D29/128	
E02D29/14	マンホールまたは類似物の蓋；蓋の枠　｛溝格子Ｅ０３Ｆ５／０６｝
E02D29/1409	｛高さまたは傾斜が調整可能なもの｝
E02D29/1418	｛持ち上げ操作補助用の機具，例．バランスウエイト，スプリング，を有するもの（覆い蓋用リフト装置Ｂ６６Ｆ１９／００５）｝
E02D29/1427	｛ロック装置（差込式Ｅ０２Ｄ２９／１４｝
E02D29/1436	｛オーバーフローまたは決壊流制御手段，例．チェックまたはリリーフバルブ，を有するもの｝
E02D29/1445	｛カバーフレームの設置または除去のための器具｝
E02D29/1454	
E02D29/1463	
E02D29/1472	
E02D29/1481	
E02D29/149	
E02D29/16	基礎構造物における継ぎ手の配置または構造　（｛水工用のものＥ０２Ｂ３／１６｝；基礎構造物に限らない水密継ぎ手Ｅ０４Ｂ１／６８）
E02D31/00	基礎または基礎構造物の保護設備　｛（杭の保護ケーシングＥ０２Ｄ５／６０）｝土または地下水に対する基礎の保護設備，例．油による汚染の防止または処理（タンクから漏れた油の散逸防止Ｂ６５Ｄ９０／２４）
E02D31/002	｛土または地下水に対する基礎の保護設備，例．油による汚染の防止または処理（この分類は現在使われていない，サブグループとＥ０２Ｄ３１／００参照）｝
E02D31/004	｛シーリングライナー｝
E02D31/006	｛既存埋立物の密閉，例．採掘技術の利用｝
E02D31/008	｛有毒ガス，例．ラドン，の侵入を防ぐもの｝
E02D31/02	土中の湿気または地下水に対するもの　｛（Ｅ０２Ｄ３１／０６が優先；Ｅ０２Ｄ３１／０４の分類による以外の設備；地下水水圧に対するものＥ０２Ｄ３１／１０）｝
E02D31/025	
E02D31/04	水圧下で使用される水密パッキング　｛（水工用シーリング一般Ｅ０２Ｂ３／１６；建築構造物一般に使用するものＥ０４Ｂ１／６６）｝
E02D31/06	土壌または水による腐食に対するもの
E02D31/08	基礎地盤における振動または運動の伝達に対するもの　｛（Ｅ０２Ｄ２７／３４が優先；機械，エンジンまたは砲類のための基礎Ｅ０２Ｄ２７／４４；道路基礎のためのものＥ０１Ｃ３／０６）｝
E02D31/10	土圧または水圧に対するもの　｛（固定された基礎Ｅ０２Ｄ２７／５０；水圧下で使用されるジョイントシーリングＥ０２Ｄ３１／０４）｝
E02D31/12	揚水圧に対するもの
E02D31/14	地盤の凍上に対するもの
E02D33/00	基礎または基礎構造物の試験（試験方法または装置はクラスＧ０１の関連するサブクラス参照；機能に関する構造物または装置の試験一般Ｇ０１Ｍ；材料の化学的または物理的性質の検出による材料の調査または分析一般Ｇ０１Ｎ）
E02D35/00	基礎構造物または基礎上に架設された構造物の直線修正，引き上げまたは引き下げ　｛（包括的地盤沈下改善手段を伴う，地盤沈下地域の基礎Ｅ０２Ｄ２７／３４；建物の持ち上げまたは移動Ｅ０４Ｇ２３／０６）｝
E02D35/005	
E02D37/00	損傷した基礎または基礎構造物の修復　｛（杭の更新Ｅ０２Ｄ５／６４；道路Ｅ０１Ｃ１１／００５；橋梁Ｅ０１Ｄ２２／００；建物の修復Ｅ０４Ｇ２３／０２）｝
E02D2200/00	幾何学的または物理的性質
E02D2200/11	高さが調整可能なもの
E02D2200/115	個々に分離された片部材を有するもの
E02D2200/12	波形状のもの
E02D2200/13	少なくとも網状部分を有するもの
E02D2200/14	弾性を有するもの
E02D2200/143	螺旋状または渦巻状の形を有するもの
E02D2200/146	バネ
E02D2200/15	少なくともヒンジを備えるもの
E02D2200/16	形材
E02D2200/1607	丸みを帯びたもの，例．円形のもの
E02D2200/1614	単一要素により作られたもの
E02D2200/1621	複数要素により作られたもの
E02D2200/1628	矩形状のもの
E02D2200/1635	単一要素により作られたもの
E02D2200/1642	複数要素により作られたもの
E02D2200/165	多角形状のもの
E02D2200/1657	単一要素により作られたもの
E02D2200/1664	複数要素により作られたもの
E02D2200/1671	螺旋状または渦巻状のもの
E02D2200/1678	三角形状のもの
E02D2200/1685	筒状のもの
E02D2200/1692	円錐状または凸状のもの
E02D2200/17	電導性要素を含むもの
E02D2220/00	仮設置または仮施工
E02D2250/00	製造方法
E02D2250/0007	法枠を使用するもの
E02D2250/0015	押し出し成形を用いるもの
E02D2250/0023	鋳造，すなわち現場で，または法枠や他の型枠を使って鋳造するもの
E02D2250/003	材料を注入するもの
E02D2250/0038	オーガー，すなわち連続フライトタイプビットを使用するもの
E02D2250/0046	プレストレス工法を用いるもの
E02D2250/0053	吸引法または真空法を用いるもの
E02D2250/0061	水面下での作業のためのもの
E02D2250/0069	溶接作業
E02D2250/0076	掘削作業
E02D2250/0084	空気圧手段を用いるもの
E02D2250/0092	液圧手段を用いるもの
E02D2300/00	材料
E02D2300/0001	ゴム
E02D2300/0003	自動車用タイヤ
E02D2300/0004	合成物質
E02D2300/0006	プラスチック
E02D2300/0007	ポリ塩化ビニル
E02D2300/0009	ポリエチレン
E02D2300/001	ポリプロピレン
E02D2300/0012	再生物質
E02D2300/0014	ポリウレタン
E02D2300/0015	高密度ポリエチレン
E02D2300/0017	熱可塑性物質
E02D2300/0018	結合材として使用されるセメント
E02D2300/002	コンクリート
E02D2300/0021	モルタル
E02D2300/0023	スラリー
E02D2300/0025	貼着剤，すなわち接着剤
E02D2300/0026	金属
E02D2300/0028	銅
E02D2300/0029	鋼材；鉄
E02D2300/0031	鋳鉄状のもの
E02D2300/0032	シート状，すなわち曲げまたは変形を加えられた板材料に仕上げられるもの
E02D2300/0034	針金形状のもの
E02D2300/0035	アルミニウム
E02D2300/0037	粘土
E02D2300/0039	添加物を加えたもの
E02D2300/004	ベントナイトまたはベントナイト状のもの
E02D2300/0042	添加物を加えることで部分的に改質されたもの
E02D2300/0043	他の成分を有するもの
E02D2300/0045	合成物
E02D2300/0046	泡
E02D2300/0048	ポリウレタン
E02D2300/005	ポリエチレン
E02D2300/0051	繊維組織を含むもの
E02D2300/0053	ガラスより成るもの
E02D2300/0054	プラスチックより成るもの
E02D2300/0056	ポリ塩化ビニル
E02D2300/0057	ポリエチレン
E02D2300/0059	ポリプロピレン
E02D2300/006	再生されたもの
E02D2300/0062	微細に裂かれた自動車用タイヤ
E02D2300/0064	金属製のもの
E02D2300/0065	織物材料より成るもの
E02D2300/0067	セルロースより成るもの
E02D2300/0068	炭素でできたもの
E02D2300/007	グラスファイバーを含む樹脂
E02D2300/0071	木材
E02D2300/0073	爆発物
E02D2300/0075	布地
E02D2300/0076	不織布
E02D2300/0078	織布
E02D2300/0079	粒状物
E02D2300/0081	セラミック
E02D2300/0082	セルロース
E02D2300/0084	ジオグリッド
E02D2300/0085	ジオテキスタイル
E02D2300/0087	織布
E02D2300/0089	不織布
E02D2300/009	多層構造を有するもの
E02D2300/0092	液密層を含むもの
E02D2300/0093	ベントナイトを含むもの
E02D2300/0095	プラスチック皮膜を含むもの
E02D2300/0096	外部摩擦を高める特徴を有するもの
E02D2300/0098	ビチューメン
E02D2450/00	
E02D2450/10	皮膜
E02D2450/101	透過性を有するもの
E02D2450/102	液体用のもの
E02D2450/103	ガス用のもの
E02D2450/105	非透過性のもの
E02D2450/106	液体用のもの
E02D2450/107	ガス用のもの
E02D2450/108	多層構造のもの
E02D2600/00	その他
E02D2600/10	センサー手段を含むもの
E02D2600/20	部材間の接続の細部を含むもの
E02D2600/30	定着の細部を含むもの
E02D2600/40	安定化要素を含むもの
