F16P   1/00		機械の運転，または制御から独立した安全装置（身につけるかまたは手に持つようにした目もしくは耳の保護具Ａ６１Ｆ９／００，Ａ６１Ｆ１１／００）	Safety devices independent of the control or operation of any machine(protective devices for the eyes or ears, worn on the body or carried in the hand, <b>A61F9/00</b>, <b>A61F11/00</b>)	2079
F16P   1/02	・	固着したスクリーンまたはフード	Fixed screens or hoods	3367
F16P   1/04	・	回転軸で回転するスクリーンまたはフード	Screens or hoods rotating with rotary shafts	298
F16P   1/06	・	溶接のための特殊なもの	specially designed for welding	1422
F16P   3/00		機械の運転制御に関連して作動する安全装置；同時に身体の二個所以上を用いることを要する制御装置（Ｆ１６Ｐ５／００が優先）	Safety devices acting in conjunction with the control or operation of a machine; Control arrangements requiring the simultaneous use of two or more parts of the body(<b>F16P5/00</b> takes precedence)	2266
F16P   3/02	・	前後に動く部材と同期して動くスクリーンなどの安全部材	Screens or other safety members moving in synchronism with members which move to and fro	558
F16P   3/04	・・	運転中互に接近する部分をもつ機械用，例．スタンププレス用	for machines with parts which approach one another during operation, e.g. for stamping presses	810
F16P   3/06	・・・	機械部分が接近すると危険区域から運転者の身体の一部が引き離されるもの	in which body parts of the operator are removed from the danger zone on approach of the machine parts	312
F16P   3/08	・	機械の動く部分に近づくことを許すドア，カバー，ガードなどの部材のロックと関連するもの	in connection with the locking of doors, covers, guards, or like members giving access to moving machine parts	1681
F16P   3/10	・・	ドアなどの部材のロックが機械を始動させるもの	in which the operation of locking the door or other member causes the machine to start	334
F16P   3/12	・	危険区域に身体の一部が位置した場合機械の運転制御に影響する手段をもつもの，例．フィーラ（Ｆ１６Ｐ３／０８が優先）	with means, e.g. feelers, which in case of the presence of a body part of a person in or near the danger zone influence the control or operation of the machine(<b>F16P3/08</b> takes precedence)	1330
F16P   3/14	・・	機械的接触なしで反応する光電管などの装置	the means being photocells or other devices sensitive without mechanical contact	3144
F16P   3/16	・・	機械によって動く触子をもつもの	with feeling members moved by the machine	234
F16P   3/18	・	両手を用いる必要のある制御装置	Control arrangements requiring the use of both hands	219
F16P   3/20	・・	電気制御系用	for electric control systems	436
F16P   3/22	・・	液圧，気圧制御系用	for hydraulic or pneumatic control systems	189
F16P   3/24	・・	機械的制御用	for mechanical controls	157
F16P   5/00		作動部の運動が不意に妨害された場合カップリングが往復運動を伝えないようにするための緊急手段	Emergency means for rendering ineffective a coupling conveying reciprocating movement if the motion of the driven part is prematurely resisted	238
F16P   7/00		機械または装置に対する損傷を防止するための緊急装置（Ｆ１６Ｐ１／００，Ｆ１６Ｐ３／００，Ｆ１６Ｐ５／００が優先）［２００６．０１］	Emergency devices preventing damage to a machine or apparatus(<b>F16P1/00</b>, <b>F16P3/00</b>, <b>F16P5/00</b> take precedence)	873
F16P   7/02	・	機械の危険状態の発生で機械を停止させることによるもの（異常状態によって影響される軸受中の装置Ｆ１６Ｃ）	by causing the machine to stop on the occurrence of dangerous conditions therein(devices in bearings affected by abnormal conditions <b>F16C</b>)	597
