B60C1/00	化学的な組成または組成物の物理的配列または混合により特徴づけられるタイヤ<br><br><u>注</u><br><br>組成にのみ特徴のある主題事項，すなわち，タイヤの構造に意味を持たないものは，組成物，例．サブクラスＣ０８Ｋ，Ｃ０８Ｌ，にのみ分類する。
B60C1/0008	｛インナーライナーの組成｝
B60C1/0016	｛トレッドの組成｝
B60C1/0025	｛サイドウォールの組成｝
B60C2001/0033	｛サイドウォール挿入物，例．ランフラット用，の組成｝
B60C1/0041	｛カーカス層の組成｝
B60C2001/005	｛ビード部の組成，例．クリンチまたはチェーファーゴム，またはクッションゴム｝
B60C2001/0058	｛ビードエイペクスの組成｝
B60C2001/0066	｛ベルト層の組成｝
B60C2001/0075	｛ベルトクッション層の組成｝
B60C2001/0083	｛キャッププライ層の組成｝
B60C2001/0091	｛非膨張性または中実タイヤの組成｝
B60C3/00	横断面に特徴があるもの
B60C2003/005	｛ツインタイヤ｝
B60C3/02	閉鎖タイヤ，例．トロイダルタイヤ
B60C3/04	断面の相対寸法に特徴があるもの，例．偏平タイヤ（Ｂ６０Ｃ３／０６が優先）
B60C3/06	非対称のもの
B60C3/08	保管または不使用状態にするため折りたためるもの，例．空間を節約するスペアタイヤ
B60C5/00	膨張可能な空気入りタイヤまたは内部チューブ（Ｂ６０Ｃ１／００，Ｂ６０Ｃ９／００〜Ｂ６０Ｃ１７／００が優先）
B60C5/001	｛空気以外のガスで充填されたもの｝
B60C5/002	｛少なくとも部分的に発泡材で充填されたもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＢ６０Ｃ５／００２はグループＢ６０Ｃ７／１０１，Ｂ６０Ｃ７／１０１５およびＢ６０Ｃ７／１２１の再分類の影響を受ける。<br>グループＢ６０Ｃ５／００２，Ｂ６０Ｃ７／１０１５およびＢ６０Ｃ７／１２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C5/004	｛少なくとも部分的に液体で充填されたもの(Ｂ６０Ｃ１９／１２が優先)｝
B60C5/005	｛バラストタイヤ｝
B60C5/007	｛ゴム材料以外で形成されたもの｝
B60C5/008	｛低圧タイヤ，例．不整地車用｝
B60C5/01	実質的なコード補強のないもの，例．コードレスタイヤ，キャストタイヤ
B60C5/02	別個の膨張できる内装物を有するもの，例．内部チューブを有するもの；潤滑用，通気用，タイヤおよび内部チューブ間の相対運動防止用装置（Ｂ６０Ｃ５／２０が優先）
B60C5/025	｛タイヤの一部分により分離されたもの(複数の膨張可能な室をもつ膨張可能な内装物Ｂ６０Ｃ５／２０）｝
B60C5/04	膨張できる内装物の形状または構造（Ｂ６０Ｃ５／１０が優先）
B60C5/08	補強手段を有するもの
B60C5/10	相互に接合できる接合端部を有する単一の分断リングとして形成されたもの
B60C5/12	別個の膨張できる内装物をもたないもの，例．リムに対して開口する横断面を有するチューブレスタイヤ（Ｂ６０Ｃ５／２０が優先）
B60C5/14	タイヤの内壁に不透過性ライナーまたはコーティングを有するもの
B60C5/142	｛部分的に，すなわち，内壁全てを覆わずに，用意されたもの｝
B60C2005/145	｛積層体で作られたもの｝
B60C2005/147	｛ジョイントまたは接合部に特徴のあるもの｝
B60C5/16	ビードとリム間の密封手段，例．バンド
B60C5/18	数個の部材からなるケーシング，例．取替可能な弓形部材からなるもの
B60C5/20	多数の独立して膨張可能な室を有するもの
B60C5/22	環状室
B60C5/24	タイヤの横断方向に延びる室壁
B60C7/00	非膨張性または中実タイヤ（Ｂ６０Ｃ１／００が優先）
B60C2007/005	｛型成形により作られた，例．ポリウレタン製の，もの｝
B60C7/02	ロープまたは剛毛製のもの
B60C7/04	木材または皮革製のもの
B60C7/06	金属製のもの
B60C7/08	多数の弓形部材で製作したもの
B60C7/10	弾性を増大する手段に特徴があるもの<br><br><u>WARNING</u><br>グループＢ６０Ｃ７／１０はグループＢ６０Ｃ７／１０１およびＢ６０Ｃ７／１２１への再分類により影響を受ける。<br>グループＢ６０Ｃ７／１０，Ｂ６０Ｃ７／１０１およびＢ６０Ｃ７／１２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C7/101	｛個別の芯材，例．発砲材，を囲んでいるタイヤのケーシング（個別の芯材で形成された包囲室Ｂ６０Ｃ７／１２１）｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＢ６０Ｃ７／１０１はグループＢ６０Ｃ５／００２，Ｂ６０Ｃ７／１０，Ｂ６０Ｃ７／１０２，Ｂ６０Ｃ７／１２，Ｂ６０Ｃ７／１２５およびＢ６０Ｃ７／０６５からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C7/1015	｛発泡材料を用いるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＢ６０Ｃ７／１０１５はグループＢ６０Ｃ５／００２およびＢ６０Ｃ７／１０５からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＢ６０Ｃ５／００２，Ｂ６０Ｃ７／１０５およびＢ６０Ｃ７／１０１５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C7/102	｛分離したゴム部品で製作されたタイヤ｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＢ６０Ｃ７／１０２はグループＢ６０Ｃ７／１０１および６０Ｃ７／１２１への再分類により影響を受ける。<br>グループＢ６０Ｃ７／１０２，Ｂ６０Ｃ７／１０１およびＢ６０Ｃ７／１２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C7/105	｛発泡材料を用いるもの（Ｂ６０Ｃ７／１０１５が優先）｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＢ６０Ｃ７／１０５はグループＢ６０Ｃ７／１０１５への再分類により影響を受ける。<br>グループＢ６０Ｃ７／１０５およびＢ６０Ｃ７／１０１５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C7/107	｛横方向の開口からなるもの｝
B60C7/12	包囲室，例．ガスを満たした室，を利用するもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＢ６０Ｃ７／１２はグループＢ６０Ｃ７／１０１およびＢ６０Ｃ７／１２１への再分類により影響を受ける。<br>グループＢ６０Ｃ７／１２，Ｂ６０Ｃ７／１０１およびＢ６０Ｃ７／１２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C7/121	｛個別の芯材で形成された包囲室｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＢ６０Ｃ７／１２１はグループＢ６０Ｃ５／００２，Ｂ６０Ｃ７／１０，Ｂ６０Ｃ７／１０２，Ｂ６０Ｃ７／１２，およびＢ６０Ｃ７／１２５からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に挙げられている全てのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C7/125	｛リムとトレッドの間に形成された包囲室｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＢ６０Ｃ７／１２５はグループＢ６０Ｃ７／１０１およびＢ６０Ｃ７／１２１への再分類により影響を受ける。<br>グループＢ６０Ｃ７／１２５，Ｂ６０Ｃ７／１０１およびＢ６０Ｃ７／１２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C7/14	発条を用いるもの
B60C7/143	｛車軸に平行な平面に配置され，横方向に伸張するもの｝
B60C7/146	｛実質的に放射方向に，例．スポークのように，伸張するもの｝
B60C7/16	ら旋状または平型コイル状のもの
B60C7/18	車軸に対して放射状に配置したもの
B60C7/20	車軸に対して周回状に配置したもの
B60C7/22	弾性増大以外の目的のはめ込み物をもつもの，例．装甲のためのもの
B60C7/24	リムまたは車輪本体にタイヤを固着する手段に特徴があるもの
B60C7/26	ボルトを用いるもの
B60C7/28	帯金またはこれに類するものを用いるもの，例．タイヤに帯金を加硫して硬化させたもの
B60C9/00	空気タイヤの補強またはプライ配列（補強手段を有する内装物Ｂ６０Ｃ５／０８；ビード構造，例．折返しまたは折重ね構造，Ｂ６０Ｃ１５／００）<br><br><u>注</u><br><br> このグループに分類するとき，積層体が関連する限りにおいて，サブクラスＢ３２Ｂにも分類する。
B60C9/0007	｛金属要素，例．金属で形成されたコード，ヤーン，フィラメントまたは繊維，で形成された補強｝
B60C2009/0014	｛スチールコードの表面処理｝
B60C2009/0021	｛スチールコードのためのゴム被覆｝
B60C9/0028	｛無機繊維，例．ガラスまたは炭素繊維，からなる補強｝
B60C2009/0035	｛有機材料，例．レーヨン，綿または絹，から造られた補強｝
B60C9/0042	｛合成繊維から造られた補強｝
B60C9/005	｛異なる材料，例，ハイブリッドまたは複合コード，から造られた補強｝
B60C9/0057	｛予め形付けされた要素，例．波形またはジグザグ状のフィラメント，からなる補強｝
B60C9/0064	｛モノフィラメントからなる補強｝
B60C2009/0071	｛補強の特有な物性に特徴のあるもの｝
B60C2009/0078	｛弾性係数｝
B60C2009/0085	｛引張強度｝
B60C2009/0092	｛ツイスト構造｝
B60C9/02	骨組みカーカス
B60C9/0207	｛途切れたプライ，すなわち．カーカスプライがビードからビードへ連続して延びるのではなく，例．ベルトエリアにおいて，同一プライの２つ以上の部分に途切れているプライからなるカーカス｝
B60C2009/0215	｛部分的なカーカス補強プライ，すなわち．赤道面を横切ってはおらず，ビード芯の周りに折り重ねられてもいないプライ｝
B60C2009/0223	｛隣接するカーカスプライ間のクッション層からなるもの｝
B60C9/023	｛幅の狭い帯状物，単一のコードまたはフィラメント，例．フィラメントの巻回を用いるもの，から形成されているもの｝
B60C9/0238	｛カーカスプライの特有な物性に特徴のあるもの｝
B60C2009/0246	｛プライの弾性係数｝
B60C2009/0253	｛隣接するプライ間で異なっているもの｝
B60C2009/0261	｛同一プライ内で異なっているもの｝
B60C2009/0269	｛カーカスのゴム被覆の物性または寸法｝
B60C2009/0276	｛弾性係数；硬度；損失弾性率または損失正接｝
B60C2009/0284	｛厚さ｝
B60C9/0292	｛(カーカスプライの曲率(サイドウォールの曲率B60C13/003)｝
B60C9/04	実質的に平行に配列された各カーカスプライの補強コード
B60C2009/0408	｛カーカスジョイントまたは接合部｝
B60C2009/0416	｛カーカスコードの物性または寸法｝
B60C2009/0425	｛コードの直径；線密度｝
B60C2009/0433	｛弾性係数｝
B60C2009/0441	｛幅方向の密度｝
B60C2009/045	｛引張強度｝
B60C2009/0458	｛ブレークポイントにおける補強の伸び｝
B60C2009/0466	｛ツイスト構造｝
B60C2009/0475	｛特別なカーカスコード材料｝
B60C2009/0483	｛同一層内の異なるコード｝
B60C2009/0491	｛カーカスコードの特別な経路，例．正弦曲線状，をもつもの｝
B60C9/06	コードがビードからビードに斜めに延び，かつ各連続カーカスプライ内で反対方向に延びるもの，例．バイアスプライ（Ｂ６０Ｃ９／０７，Ｂ６０Ｃ９／０９が優先）
B60C9/07	複数の平面内において，コードがビードからビードへ彎曲するもの，例．Ｓ字コード
B60C9/08	コードがビードからビードへの横断方向に延びるもの，すなわちラジアルプライ（Ｂ６０Ｃ９／０７が優先）
B60C9/09	ビードからビードへ斜めに延びるコードを有する他のカーカスプライとの組合せ，すなわちラジアルプライとバイアスプライの組合せ
B60C9/10	交叉して配列された各カーカスプライ内の補強コード
B60C9/11	編織，編組，またはニット編みプライ
B60C9/12	分離した繊維または糸状繊維のゴム引き層で作るもの
B60C9/13	２種以上の異なるコード材料を有するもの
B60C9/14	均質材料の板，織物または薄膜で作るもの，例．合成材料，金属板，ゴム
B60C2009/145	｛カーカス構造の内側におけるもの｝
B60C9/16	金属製補強はめ込み体で作るもの
B60C9/17	タイヤの中央円周面に関して非対称のもの
B60C9/18	ベルトまたはブレーカー，頂部の補強または緩衝層の構造または配列
B60C9/1807	｛織物からなるもの｝
B60C2009/1814	｛四角に織られたもの｝
B60C9/1821	｛不連続な繊維またはフィラメントからなるもの｝
B60C2009/1828	｛ベルトプライの特別な物性に特徴があるもの｝
B60C9/1835	｛ベルト層端部のゴム製帯状物またはクッション｝
B60C2009/1842	｛帯状物またはクッションの幅または厚さ｝
B60C9/185	｛隣接するまたは放射状下方のベルトプライ間のもの｝
B60C2009/1857	｛ベルトプライの放射状上方のもの｝
B60C2009/1864	｛ベルトの端部を包むもの｝
B60C2009/1871	｛平らなクッションまたはベルト層の間の剪断層をもつもの｝
B60C2009/1878	｛平らなクッションまたはカーカスとベルトの間の剪断層をもつもの｝
B60C2009/1885	｛隣接するカーカスプライ間にベルトプライをもつもの｝
B60C2009/1892	｛カーカス構造体の放射状内側にベルトプライをもつもの｝
B60C9/20	ゴム引きのほぼ平行な索条プライで作るもの
B60C9/2003	｛ベルトコードの材料に特徴のあるもの｝
B60C9/2006	｛スチールコードプライのみからなるもの｝
B60C9/2009	｛異なる材料のプライからなるもの｝
B60C2009/2012	｛各ベルト層のベルトコードに特有の配列をもつもの｝
B60C2009/2016	｛周方向に対する角度が１０〜３０度のコードからなるもの｝
B60C2009/2019	｛周方向に対する角度が３０〜６０度のコードからなるもの｝
B60C2009/2022	｛周方向に対する角度が６０〜９０度のコードからなるもの｝
B60C2009/2025	｛同じ層で異なるまたは変化する角度をもつもの｝
B60C2009/2029	｛同じ層に異なるコード，すなわち．材料や寸法の異なるコード，をもつもの｝
B60C2009/2032	｛ベルトコードの経路，例．波状または正弦波状，に特徴のあるもの｝
B60C2009/2035	｛幅の狭い帯状物で造られたもの｝
B60C2009/2038	｛ベルト端部に横方向ベルト帯状物，例．エッジバンド，を用いるもの｝
B60C2009/2041	｛途切れたベルトプライ，例．同一プライに２以上の部分を用いる，をもつもの｝
B60C2009/2045	｛ベルトジョイントまたは接合部をもつもの｝
B60C2009/2048	｛ベルトプライの特有な物性に特徴のあるもの｝
B60C2009/2051	｛プライの弾性係数｝
B60C2009/2054	｛同じプライ内で異なっているもの｝
B60C2009/2058	｛隣接するプライ間で異なっているもの｝
B60C2009/2061	｛ベルトのゴム被覆の物性または寸法｝
B60C2009/2064	｛弾性係数;硬度;損失弾性率または損失正接｝
B60C2009/2067	｛厚さ｝
B60C2009/207	｛二重層，例．同一ベルトプライに異なるゴムを用いるもの｝
B60C2009/2074	｛ベルトコードの物性または寸法｝
B60C2009/2077	｛コードの直径；線密度｝
B60C2009/208	｛コードの弾性係数｝
B60C2009/2083	｛幅方向の密度｝
B60C2009/2087	｛同一層内で変化する密度をもつもの｝
B60C2009/209	｛引張強度｝
B60C2009/2093	｛ブレークポイントにおける補強の伸び｝
B60C2009/2096	｛ツイスト構造｝
B60C9/22	タイヤの円周に沿って配列した索条プライ
B60C9/2204	｛幅の狭い帯状物を巻回して得られるもの｝
B60C2009/2209	｛巻回時のコードの張力に特徴のあるもの｝
B60C2009/2214	｛０度プライコードの材質に特徴のあるもの｝
B60C2009/2219	｛ベルト端部に部分的な０度プライをもつものーエッジバンド｝
B60C2009/2223	｛途切れた，例．同一プライに２以上の部分を用いる，０度プライをもつもの｝
B60C2009/2228	｛０度プライの特有な物性に特徴のあるもの｝
B60C2009/2233	｛０度プライの弾性係数｝
B60C2009/2238	｛プライのゴム被覆の物性または寸法｝
B60C2009/2242	｛弾性係数;硬度;損失弾性率または損失正接｝
B60C2009/2247	｛厚さ｝
B60C2009/2252	｛０度プライコードの物性または寸法｝
B60C2009/2257	｛コードの直径;線密度｝
B60C2009/2261	｛コードの弾性係数｝
B60C2009/2266	｛幅方向の密度｝
B60C2009/2271	｛変化する密度をもつもの｝
B60C2009/2276	｛引張強度｝
B60C2009/228	｛ブレークポイントにおける補強の伸び｝
B60C2009/2285	｛ツイスト構造｝
B60C2009/229	｛ベルトコードの経路，例．波状または正弦波状，に特徴のあるもの｝
B60C2009/2295	｛同一層に異なるコードをもつもの｝
B60C9/24	弓形部材で作るもの
B60C9/26	折りたたみプライ
B60C9/263	｛少なくとも１つのベルトプライに継ぎ目のないジグザグ配列に更なる特徴のあるもの，すなわち．カットエッジを持たないもの｝
B60C2009/266	｛折りたたまれていないカットベルトプライと組み合わされるもの｝
B60C9/28	カーカスに対するベルトまたはブレーカーの寸法または曲率により特徴づけられるもの（Ｂ６０Ｃ９／３０が優先）
B60C2009/283	｛ベルトの曲率に特徴のあるもの｝
B60C2009/286	｛実質的に平坦であるもの｝
B60C9/30	タイヤの中央円周面に関して非対称のもの
B60C11/00	タイヤのトレッドバンド；トレッドの模様；滑り止め用そう入物
B60C11/0008	｛トレッドゴムに特徴のあるもの｝
B60C2011/0016	｛物性または寸法｝
B60C2011/0025	｛弾性係数または損失正接｝
B60C2011/0033	｛トレッドの厚さ｝
B60C11/0041	｛異なるトレッドゴム層からなるもの｝
B60C11/005	｛キャップおよびベース層をもつもの｝
B60C11/0058	｛軸方向に異なるキャップゴム層を有するもの｝
B60C11/0066	｛非対称な配置をもつもの｝
B60C11/0075	｛軸方向に異なるベースゴム層を有するもの｝
B60C11/0083	｛タイヤトレッドの曲率に特徴のあるもの｝
B60C2011/0091	｛幅の狭い帯状物を巻回して造るもの｝
B60C11/01	トレッドとサイドウォール間の肩部の形状，例．丸形，段付き，片持ち型
B60C2011/013	｛凹部をもつもの｝
B60C2011/016	｛トレッドウイングが異なるゴムをもつもの｝
B60C11/02	取替可能なトレッド
B60C11/03	トレッド模様
B60C11/0302	｛方向性のパターン，すなわち．主となる回転方向を有するもの｝
B60C11/0304	｛非対称パターン｝
B60C11/0306	｛ブロックの列または不連続なリブからなるパターン｝
B60C11/0309	｛さらに溝の断面に特徴のあるもの｝
B60C11/0311	｛回転軸に平行または斜めに配置されたトレッドラグからなるパターン｝
B60C2011/0313	｛方向性のあるタイプであるもの｝
B60C11/0316	｛さらに溝の断面に特徴のあるもの｝
B60C11/0318	｛特定のピッチの連続をもつ不規則なパターンであるもの｝
B60C11/032	｛孤立した凹部からなるパターン｝
B60C11/0323	｛トレッド表面の下のチャンネル，例．水を排出するため，からなるトレッドをもつもの｝
B60C11/0327	｛トレッドパターンの特殊な性質に特徴のあるもの｝
B60C11/033	｛パターンの溝面積比または正味率によるもの｝
B60C11/0332	｛タイヤトレッドの地面との接触域の足跡によるもの｝
B60C2011/0334	｛剛性｝
B60C2011/0337	｛パターンの著しい意匠的特性に特徴のあるもの｝
B60C2011/0339	｛溝｝
B60C2011/0341	｛円周方向の溝｝
B60C2011/0344	｛赤道面に設けられたもの｝
B60C2011/0346	｛ジグザグ形状を有するもの｝
B60C2011/0348	｛細い溝，すなわち．４ｍｍ未満の幅をもつもの｝
B60C2011/0351	｛浅い溝，すなわち．他の溝の５０％未満の深さをもつもの｝
B60C2011/0353	｛幅に特徴のあるもの｝
B60C2011/0355	｛深さに特徴のあるもの｝
B60C2011/0358	｛横方向の溝，すなわち．赤道面に対して４５〜９０度の角度をもつもの｝
B60C2011/036	｛細い溝，すなわち．３ｍｍ未満の幅をもつもの｝
B60C2011/0362	｛浅い溝，すなわち．他の溝の５０％未満の深さをもつもの｝
B60C2011/0365	｛幅に特徴のあるもの｝
B60C2011/0367	｛深さに特徴のあるもの｝
B60C2011/0369	｛一様でない深さの溝をもつもの｝
B60C2011/0372	｛特定の傾斜角をもつもの｝
B60C2011/0374	｛傾斜した溝，すなわち．赤道面に対して約５〜３５度の角度をもつもの｝
B60C2011/0376	｛幅に特徴のあるもの｝
B60C2011/0379	｛深さに特徴のあるもの｝
B60C2011/0381	｛出口のないまたは孤立した溝｝
B60C2011/0383	｛トレッドの中央にあるもの｝
B60C2011/0386	｛連続したリブ｝
B60C2011/0388	｛赤道面に設けられたもの｝
B60C2011/039	｛肩部に設けられたもの｝
B60C2011/0393	｛細いリブ，すなわち．８ｍｍ未満のリブ幅をもつもの｝
B60C2011/0395	｛ショルダーブロックを連結するためのもの｝
B60C2011/0397	｛犠牲リブ，すなわち．外側トレッド輪郭から窪んだリブ｝
B60C11/04	模様の一段高い部分が連続した円周方向のリブのみからなるもの，例．ジグザグ状（Ｂ６０Ｃ１１／１２，Ｂ６０Ｃ１１／１３が優先）
B60C11/042	｛さらに溝の断面に特徴のあるもの｝
B60C11/045	｛溝の壁が３次元形状をもつもの｝
B60C11/047	｛溝の底が石噛み保護要素，例．リブ，からなるもの｝
B60C11/11	模様の一段高い部分が隔離要素のみからなるもの，例．ブロック（Ｂ６０Ｃ１１／１２，Ｂ６０Ｃ１１／１３が優先）
B60C11/12	狭いスリットまたは切込みの使用に特徴があるもの，例．サイプ
B60C11/1204	｛特殊な形状をしたサイプをもつもの｝
B60C2011/1209	｛トレッド表面で直線状のもの｝
B60C2011/1213	｛トレッド表面で正弦波状またはジグザグ状のもの｝
B60C11/1218	｛深さと延伸方向において３次元形状｝
B60C11/1222	｛サイプ面でねじれたまたはゆがんだ形状｝
B60C2011/1227	｛パターン内に異なる形状をもつもの｝
B60C2011/1231	｛浅い，すなわち．３ｍｍ未満のサイプ深さであるもの｝
B60C11/1236	｛トレッドパターンに特に準備されたもの｝
B60C11/124	｛トレッド表面に垂直な平面に対して傾斜しているもの｝
B60C2011/1245	｛交差関係，例．サイプメッシュ，で準備されるもの｝
B60C11/125	｛溝の底に準備されたもの｝
B60C2011/1254	｛閉じられた，すなわち，溝にまで伸張しない，サイプをもつもの｝
B60C11/1259	｛サイプの深さ｝
B60C11/1263	｛同一サイプ内で異なるもの｝
B60C2011/1268	｛サイプによって異なるもの｝
B60C11/1272	｛サイプの幅｝
B60C2011/1277	｛狭い，すなわち．０．３ｍｍ未満であるもの｝
B60C11/1281	｛同一サイプ内で異なるもの、すなわち．サイプの底またはその長さに沿って拡幅部分を有するもの｝
B60C2011/1286	｛サイプによって異なるもの｝
B60C2011/129	｛サイプ密度，すなわち．パターン内のサイプ間の距離｝
B60C2011/1295	｛可変であるもの｝
B60C11/13	溝の断面に特徴があるもの，例．補強用または石噛み防止用
B60C11/1307	｛溝の壁が特別な特徴を持つもの｝
B60C11/1315	｛異なる傾斜角度，例．ゆがんだ溝の壁，をもつもの｝
B60C11/1323	｛非対称であるもの｝
B60C2011/133	｛凹部からなるもの｝
B60C2011/1338	｛突起部からなるもの｝
B60C11/1346	｛トレッドゴムとは異なるゴムで覆われているもの｝
B60C11/1353	｛溝の底が特別な特徴をもつもの｝
B60C2011/1361	｛溝の底から伸張する突起をもつもの｝
B60C11/1369	｛ブロック要素を接続および溝を埋めるタイバー｝
B60C11/1376	｛トレッド輪郭包絡面から逸脱する３次元ブロック表面｝
B60C11/1384	｛面取りされたブロック角部をもつもの｝
B60C11/1392	｛面取りされたブロック端部をもつもの｝
B60C11/14	滑り止め用そう入物，例．トレッドバンドに加硫したもの
B60C2011/142	｛粒状小片，例．硬い顆粒｝
B60C2011/145	｛不連続繊維｝
B60C2011/147	｛トレッドバンド上の発泡ゴムまたはスポンジゴム｝
B60C11/16	栓体状のもの，例．金属製のもの，織物製のもの
B60C11/1606	｛格納可能な栓｝
B60C11/1612	｛流体，例．作動流体の圧力差を用いる，により駆動されるもの｝
B60C11/1618	｛温度，例．温度感知素子による，により駆動されるもの｝
B60C11/1625	｛トレッドパターンでのそれらの配列，例．不規則｝
B60C11/1631	｛半径方向に対して傾いているもの｝
B60C11/1637	｛トレッドへの栓の取付，例．ねじ込み｝
B60C11/1643	｛特殊な形状の，すなわち．円筒形でない，栓の胴体部分をもつもの｝
B60C11/165	｛円錐形であるもの｝
B60C11/1656	｛凹面または凸面，例．樽型，であるもの｝
B60C11/1662	｛らせん形であるもの｝
B60C11/1668	｛追加の鍔をもつもの｝
B60C11/1675	｛特殊な形状の栓先端部をもつもの｝
B60C11/1681	｛球状の頂上部分｝
B60C11/1687	｛複数の先端｝
B60C11/1693	｛栓胴体内の栓先端部の取り付け｝
B60C11/18	帯状のもの，例．櫛状金具，摩耗度の異るゴム製帯（Ｂ６０Ｃ１１／２０が優先）
B60C11/185	｛金属櫛状，層状形状または刃身のような形状のもの｝
B60C11/20	コイル状のもの
B60C11/22	複タイヤ間のトレッドリング
B60C11/24	摩耗表示装置
B60C11/243	｛トレッド摩耗センサー，例．電子センサー｝
B60C11/246	｛トレッド摩耗監視システム｝
B60C13/00	タイヤのサイドウォール；その保護，装飾，マーキング等（Ｂ６０Ｃ１７／０８が優先；タイヤの肩部Ｂ６０Ｃ１１／０１；取りはずしできるタイヤサイドウォールトリムリングＢ６０Ｂ７／０１）
B60C13/001	｛装飾，マーキングまたは類似のもの｝
B60C13/002	｛外部要素に対する保護｝
B60C13/003	｛サイドウォールの曲率に特徴のあるもの｝
B60C13/004	｛タイヤの内側のもの｝
B60C2013/005	｛サイドウォールゴムの物性｝
B60C2013/006	｛弾性係数；硬度；損失弾性率または損失正接｝
B60C2013/007	｛厚さ｝
B60C2013/008	｛幅の狭い帯状物を巻回して造られるもの｝
B60C13/009	｛サイドウォールの付加的なビード芯からなるもの｝
B60C13/02	溝またはリブの配列
B60C13/023	｛水の跳ね上げを防止するもの｝
B60C2013/026	｛車室側にのみ設けられたもの｝
B60C13/04	環状はめ込み体またはカバーを有するもの，例．ホワイトサイドウォール
B60C2013/045	｛異なるサイドウォールゴム層からなるもの｝
B60C15/00	タイヤビード，例．プライ折返しまたは折重ね
B60C15/0009	｛カーカス端部の特性｝
B60C15/0018	｛ビードコアの周囲に折りたたまれていない，例．浮いているまたはダウンプライ，もの｝
B60C15/0027	｛短い，すなわち．ビードコアの周囲に折りたたまれてビードコアで終わる，プライの折返し部をもつもの｝
B60C15/0036	｛長い，すなわち．ビードコアの周囲に折りたたまれて最大横断面幅位置より径方向上側で終わる，プライの折返し部をもつもの｝
B60C15/0045	｛ベルトの端部まで，すなわち．ビードコアの周囲に折りたたまれてベルトの端部まで延びている，プライの折返し部をもつもの｝
B60C15/0054	｛カーカス本体部分に平行および隣接するプライの折返し部をもつもの｝
B60C15/0063	｛カーカス本体部分から分岐するプライの折返し部をもつもの｝
B60C15/0072	｛反対側に折りたたまれているプライ、すなわち．ビードコアの周囲に外側から内側に折りたたまれているカーカス層，をもつもの｝
B60C15/0081	｛１つ以上のビードコアの周囲または間に折りたたまれてているカーカスプライ層をもつもの｝
B60C2015/009	｛横断面高さに関する数値または比率により定義されるカーカス末端部の高さ｝
B60C15/02	リムのビードの装着または固着（チューブレスタイヤのビードとリム間の密封手段Ｂ６０Ｃ５／１６；リムに対する中実タイヤの固着手段Ｂ６０Ｃ７／２４）
B60C15/0203	｛軸方向に伸びているビードの据え付け，すなわち．軸方向に伸びるビードとサイドウォールの下部，を用いるもの（Ｂ６０Ｃ１５／０２０６が優先）｝
B60C15/0206	｛リム内側のビードの据え付け，すなわち、リムの半径方向内側に据えられたビード，を用いるもの｝
B60C15/0209	｛ビードを固定するのための補助的手段｝
B60C15/0213	｛リング，ケーブル，リムフランジまたはリムの他の部品により固定されるビードをもつもの｝
B60C15/0216	｛ボルト，リベット，クリップまたは他の部品により固定されるビードをもつもの｝
B60C15/022	｛内側に曲げられたリムフランジ，例．クリンチャー型のリム，により固定されるビードをもつもの｝
B60C15/0223	｛リムフランジを構成しないクリップフック要素により固定されるビードをもつもの｝
B60C15/0226	｛ビードの据え付け面から延びる突出部，例．隆起部またはセレーション，によって固定されるビードをもつもの｝
B60C15/023	｛リムフランジを跨がって覆い包むビード延長部により固定されるビードをもつもの｝
B60C15/0233	｛ビードのないタイヤの固定；閉円環状または管状のタイヤの固定｝
B60C15/0236	｛非対称なビード，例．径または傾斜角が異なるビード，の据え付け面(非対称な横断面Ｂ６０Ｃ３／０６)｝
B60C15/024	ビード輪郭，例．リップ，溝，またはリブ
B60C15/0242	｛リムフランジの径方向外側に伸びたビード延長部，例．リムフランジプロテクター，をもつもの｝
B60C2015/0245	｛ビードのトウ部分におけるビードリップ，すなわち．ビードの軸方向および半径方向内側の端部｝
B60C15/0247	｛反対向きのビード据え付け面の傾斜，すなわち．軸方向内側のビード据え付け面直径が軸方向外側の直径より大きい，をもつもの｝
B60C15/028	ビード間スペーサ（緊急荷重支持手段Ｂ６０Ｃ１７／００）
B60C15/032	膨張可能なもの
B60C15/036	リムに永久固定されたタイヤ，例．接着剤によるもの，加硫によるもの
B60C15/04	ビード芯
B60C2015/042	｛芯材料，例．合金，に特徴のあるもの｝
B60C2015/044	｛被覆層に特徴のあるもの｝
B60C2015/046	｛ケーブル芯，すなわち．捩り線で造られた芯｝
B60C2015/048	｛巻回の順序に特徴のある多角形状の芯｝
B60C15/05	多数のもの，すなわち各ビードに２個以上のコアを有するもの
B60C15/06	フリッパストリップ，フィラーまたはチェーファストリップ｛およびビード構造の補強層｝
B60C15/0603	｛ビードフィラまたはエイペクスの形態に特徴のあるもの｝
B60C15/0607	｛複数の部分，例．異なるゴムで形成，からなるもの｝
B60C2015/061	｛横断面高さに関する数値または比率により定義されるビードフィラーの寸法｝
B60C2015/0614	｛チェーファまたはクリンチ部，すなわち，ビードのリムとの接触部，に特徴のあるもの｝
B60C2015/0617	｛チェーファまたはクリンチゴム以外のクッションゴムからなるもの｝
B60C2015/0621	｛カーカス折り返し部に隣接しているもの｝
B60C2015/0625	｛カーカスの端部または補強層に備えられているもの｝
B60C15/0628	｛ビードの補強層からなるもの｝
B60C15/0632	｛ビードコアに接し周囲を覆い包んでおりおよび，すくなくとも一部を，ビードフィラーに接しているフリッパを用いるもの｝
B60C15/0635	｛カーカス層とビードの周囲を覆い包むチェーファゴムとの間のチッパーを用いるもの｝
B60C2015/0639	｛カーカスの主要部分とビードコアの周囲を覆わないビードフィラーとの間にあるもの｝
B60C2015/0642	｛カーカスの折り返し部分とビードコアの周囲を覆わないビードフィラーとの間にあるもの｝
B60C2015/0646	｛ビードコアの周囲を覆わないカーカス主要部分の軸方向内側にあるもの｝
B60C2015/065	｛ビードコアの周囲を覆わないカーカス折り返し部分の軸方向外側にあるもの｝
B60C15/0653	｛個々のビード補強層のコードの特有の配列に特徴のあるもの｝
B60C2015/0657	｛円周方向に対して最大１０度の角度をもつコードからなるもの｝
B60C2015/066	｛円周方向に対して１０〜３０度の角度をもつコードからなるもの｝
B60C2015/0664	｛円周方向に対して３０〜６０度の角度をもつコードからなるもの｝
B60C2015/0667	｛円周方向に対して６０〜９０度の角度をもつコードからなるもの｝
B60C2015/0671	｛同一層内で異なるまたは変化するコード角度であるもの｝
B60C2015/0675	｛コードの経路，例．波状または正弦波状，に特徴のあるもの｝
B60C2015/0678	｛ビード補強層の物性，例．プライの弾性率｝
B60C2015/0682	｛ゴム被膜の物性または寸法｝
B60C2015/0685	｛コードの物性，例．コードの弾性率，または寸法｝
B60C2015/0689	｛幅方向のコード密度｝
B60C2015/0692	｛コードの特有な材料に特徴のあるもの｝
B60C2015/0696	｛非対称なビード補強，例．ビード補強層またはエイペクスの配置｝
B60C17/00	損傷または空気抜け状態において，制限された運転ができるようにする手段に特徴があるタイヤ；その付属品
B60C17/0009	｛サイドウォールのゴム挿入物，例．三日月形状の挿入物，からなるもの｝
B60C17/0018	｛各々のサイドウォール部に２つ以上の挿入物があるもの｝
B60C17/0027	｛単一の挿入物に異なるゴムの部分からなるもの｝
B60C17/0036	｛追加の補強部材からなるもの｝
B60C17/0045	｛溝またはリブ，例．挿入物の内側に，からなるもの｝
B60C2017/0054	｛挿入物の物性または寸法｝
B60C2017/0063	｛弾性率;硬度;損失弾性率または損失正接｝
B60C2017/0072	｛厚さ｝
B60C2017/0081	｛クラウン領域の特別な補強手段からなるもの｝
B60C17/009	｛タイヤの内方に突出する環状の突出部からなるもの｝
B60C17/01	緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができる支持体を利用するもの
B60C17/02	緊急時にのみ膨張または拡大されるもの
B60C17/04	緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができない支持体を利用するもの
B60C17/041	｛リムと支持体との間を連結するまたはロックする手段に特徴のあるもの｝
B60C17/042	｛支持体とリムとの間の滑りまたは回転を防止するもの｝
B60C17/043	｛環状の金属製の骨組みで形成されるもの｝
B60C17/044	｛膨張可能な支持体｝
B60C17/045	｛リムに対して回転可能な支持体｝
B60C17/046	｛ボールベアリングによるもの｝
B60C17/047	｛円周方向のリブからなるもの｝
B60C17/048	｛横方向のリブからなるもの｝
B60C17/06	弾性を有するもの
B60C17/061	｛横方向の開口からなるもの｝
B60C2017/063	｛円周方向に延びる補強材からなるもの｝
B60C17/065	｛発泡材の挿入物で形成されるもの（発泡材を充填したタイヤＢ６０Ｃ５／００２）｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＢ６０Ｃ１７／０６５はグループＢ６０Ｃ７／１０１への再分類の影響を受ける。<br>グループＢ６０Ｃ１７／０６５およびＢ６０Ｃ７／１０１はコンプリートリサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60C17/066	｛タイヤ室に設けられた複数の球状体で形成されるもの｝
B60C2017/068	｛発条からなるもの，例．コイルばね｝
B60C17/08	サイドウォールの折りたたみを容易にする装置，例．ラン―フラット型サイドウォール
B60C17/10	内部の潤滑
B60C17/103	｛表面被覆，例．ＰＴＦＥ，によるもの｝
B60C17/106	｛潤滑材の組成｝
B60C19/00	他に分類されないタイヤの部品または構造
B60C19/001	｛非対称あるいは特別な取り付けを必要とするタイヤ｝
B60C19/002	｛タイヤ構造に備えられているまたはそれへ，例．タイヤの内側に，取り付けられている騒音抑制要素｝
B60C19/003	｛タイヤに取り付けられているバランス調整手段｝
B60C2019/004	｛タイヤ圧検出以外のタイヤセンサ｝
B60C2019/005	｛タイヤ構造内に一体化された磁石｝
B60C2019/006	｛警告装置，例．空気の抜けたまたは摩耗したタイヤによって騒音を発生する装置｝
B60C2019/007	｛センサーによって引き起こされるもの｝
B60C2019/008	｛排気手段，例．封入された空気を排出するため｝
B60C19/04	リム以外の手段により閉塞できる開口を備えたタイヤ；その閉塞手段
B60C19/08	静電気消散装置
B60C19/082	｛導電性のトレッド挿入物からなるもの｝
B60C19/084	｛導電性のカーカスを用いるもの｝
B60C19/086	｛導電性のサイドウォールを用いるもの｝
B60C19/088	｛導電性のビードを用いるもの｝
B60C19/12	パンク防止装置
B60C19/122	｛インナーライナーの内側に配置するもの｝
B60C19/125	｛タイヤに取り外し可能に配置するもの｝
B60C19/127	｛内部チューブ用のもの｝
B60C23/00	特に車両に取付けるのに適した，タイヤ圧力または温度の測定，それらに関する信号を伝達する装置あるいは，タイヤ圧力または温度を制御または分配する装置；車両におけるタイヤの膨張装置の配置，例．ポンプまたはタンク；タイヤ冷却装置
B60C23/001	｛車両が走行中にタイヤ圧を手動であるいは自動で制御または分配するための装置｝
B60C23/002	｛タイヤ圧あるいは変形以外の状態を監視することによるもの｝
B60C23/003	｛車載の圧力供給装置とタイヤとの間の回転接合部からなるもの｝
B60C23/00305	｛車輪を取り囲む，例．軸を通り抜けないまたは軸周辺の，供給ライン｝
B60C23/00309	｛構成部品，例．バルブ，シーリング，導管またはセンサー，の位置に特徴のあるもの｝
B60C23/00318	｛車輪またはハブ上にあるもの｝
B60C23/00327	｛ハブキャップに一体化されているもの｝
B60C23/00336	｛軸上にあるもの｝
B60C23/00345	｛回転接合部の細部｝
B60C23/00347	｛２つ以上の貫通接続からなるもの｝
B60C23/00354	｛バルブの細部｝
B60C23/00363	｛シーリングの細部｝
B60C23/00372	｛流路に特徴のあるもの｝
B60C23/00381	｛操縦輪に特に適合するもの｝
B60C23/0039	｛従動輪に特に適合するもの｝
B60C23/004	｛制御が車輪において，例．車輪に設置される貯蔵器を用いて，なされるもの｝
B60C23/005	｛特殊な車輪配列に特に適合する装置｝<br><br><u>注</u><br><br>B60C23/001, B60C23/02, B60C23/04, B60C23/06またはB60C23/08
B60C23/006	｛２つの車輪のみをもつもの｝
B60C23/007	｛並べて配置された複数の車輪をもつもの｝
B60C23/008	｛２つ以上の軸にある車輪をもつもの｝
B60C23/009	｛トレーラの車輪をもつもの｝
B60C23/02	タイヤ圧力によって作動する情報伝達装置｛（手持ち型タイヤ圧力計Ｇ０１Ｌ１７／００）｝
B60C23/04	車輪またはタイヤに取付けるもの
B60C23/0401	｛警報の種類に特徴のあるもの｝
B60C23/0403	｛機械的に生成された可聴信号，例．ブザーまたはホイッスルの信号によるもの｝
B60C23/0405	｛機械的に生成された可視信号，例．計器の針を用いるもの］｝
B60C23/0406	｛車外から認識可能な警報，例．サイドミラー，前照灯または可聴信号の表示(Ｂ６０Ｃ２３／０４０３，Ｂ６０Ｃ２３／０４０５が優先 )｝
B60C23/0408	｛非機械的手段により車輪またはタイヤから車体に取付けられた受信機へ信号を伝えるもの｝
B60C23/041	｛車輪に設けられた信号伝達手段へ動力を供給するための手段｝
B60C23/0411	｛圧電発生装置｝
B60C23/0413	｛アクティブ型無線周波数回路のワイヤレス充電｝
B60C23/0415	｛車輪に取付けられたユニットの自動的な，例．車輪交換後の，識別｝
B60C23/0416	｛車両での通信上の車輪位置，例．前／左または後／右，を割り当てるもの｝
B60C23/0418	｛ハウジング，アンテナ，受信機または信号伝達ラインのような構成部品とキーレスエントリーまたはブレーキ制御装置のような他の車両システムとの共用｝
B60C23/042	｛車輪のハブに取付けられた速度センサと共働するもの｝
B60C23/0422	｛信号伝達手段の種類に特徴のあるもの｝
B60C23/0423	｛光電子，赤外線あるいは可視光線手段｝
B60C23/0425	｛永久磁石からなる手段，例．ホール効果あるいはリードスイッチ｝
B60C23/0427	｛誘導結合または容量結合による近接電磁界伝送｝
B60C23/0428	｛車輪に取付けられた受動的共振回路を用いるもの｝
B60C23/043	｛変圧器型の信号変換器，例．回転型変圧器，を用いるもの｝
B60C23/0432	｛車両の構造部品，例．シャシー，車軸またはフェンダー，を信号伝送路に用いるもの｝
B60C23/0433	｛無線信号｝
B60C23/0435	｛車体に取付けられた回路，例．中央コンソール，ドア，屋根，後写鏡またはフェンダーに固定された無線送受信機またはアンテナ｝
B60C23/0437	｛それ自体は信号伝送の一部ではない電磁場の変化，例．強度，方向，伝播またはマスキング，を検出する手段｝
B60C23/0438	｛信号伝送，例．車輪に取付けられた対応する受信機との双方向通信のための，手段からなるもの｝
B60C23/044	｛近距離無線通信のトリガ信号，例．磁石または１２５ｋＨｚのトリガ信号｝
B60C23/0442	｛伝送される信号がさらなる情報，例．インストラクションコード，センサ特性または識別データ，から構成されるもの｝
B60C23/0444	｛アンテナの構造，制御または装置それ自体，例．指向性アンテナ，ダイバーシティアンテナ，多重送信アンテナまたはフェンダーに一体化されたアンテナ｝
B60C23/0445	｛作動モード，例．スリープモード，工場モードまたは省エネモード，を変更する手段｝
B60C23/0447	｛車輪またはタイヤに取付けられた回路｝
B60C23/0449	｛受動型送受信器，例．表面弾性波，後方散乱技術または圧力感知共振器（近距離無線通信の受動型共振回路Ｂ６０Ｃ２３／０４２８）｝
B60C23/045	｛それ自体は信号伝送の一部ではない電磁場の変化，例．強度，方向，伝播またはマスキング，を検出する手段｝
B60C23/0452	｛アンテナの構造，制御または配置（車両のタイヤに取付けられたアンテナＨ０１Ｑ１／２２４１）｝
B60C23/0454	｛作動モード，例．スリープモード，工場モードまたは省エネモード，を変更する手段｝
B60C23/0455	｛無線信号の伝送制御｝
B60C23/0457	｛タイマにより自ら引き起こされるもの｝
B60C23/0459	｛動作用センサにより自ら引き起こされるもの｝
B60C23/0461	｛外的にトリガされるもの；例．無線の要求信号，磁石又は手動スイッチによるもの｝
B60C23/0462	｛伝送プロトコルの構造｝
B60C23/0464	｛信号の干渉を避けるためのもの｝
B60C23/0466	｛隣接した車両に取付けられた送信機から送信された信号とのもの｝
B60C23/0467	｛電気的接触手段，例．スリップリング，ローラ，ブラシ｝
B60C23/0469	｛音響，例．超音波，による伝達｝
B60C23/0471	｛システムの初期化，例．作動パラメータのアップロードや較正｝
B60C23/0472	｛ＩＤコードまたは取付け位置を手動で，例．サービス技術者により，割り当てるもの｝
B60C23/0474	｛計測の制御，例．測定レートの設定またはセンサの較正；さらに測定値の加工，例．フィルタ処理，補償処理または勾配モニタリング｝
B60C23/0476	｛測定した圧力値の温度補償｝
B60C23/0477	｛圧力測定値の波形の評価｝
B60C23/0479	｛車両の一部ではない外的ユニット，例．診断のためのツール，携帯電話，電子キーまたはサービスステーション，との通信｝
B60C23/0481	｛システムの診断，例．バッテリ電圧の監視，ハードウェア取り外しの検出または無線通信失敗の確認｝
B60C23/0483	｛車輪に取付けられた送信器とシャシーに取付けられた受信器との間の無線ルーター｝
B60C23/0484	｛進行中のタイヤ膨張の検出｝
B60C23/0486	｛車輪またはタイヤに取付けられた監視装置の追加的なセンサ，例．移動センサ，マイクロフォンまたは地磁界センサ，からなるもの｝
B60C23/0488	｛移動センサ，例．角速度，加速度または求心力の検出のためのもの｝
B60C23/0489	｛車輪が回転している間に監視装置の実際の回転角を検出するためのもの｝
B60C23/0491	｛制御装置を取り付けるための手段の構造的細部｝
B60C23/0493	｛タイヤに取付けるためのもの｝
B60C23/0494	｛タイヤ室の内側に位置する弁棒の取付け具｝
B60C23/0496	｛タイヤ室の外側に位置する弁棒の取付け具｝
B60C23/0498	｛リムへの取付け具のためのモノ(Ｂ６０Ｃ２３／０４９４，Ｂ６０Ｃ２３／０４９６が優先)｝
B60C23/04985	｛リムを囲むストラップを用いるもの｝
B60C23/06	タイヤの変形，｛例．タイヤに取付けられた変位センサまたは車輪速度，車輪中心から地面までの距離または車輪軸の傾斜角に基づいて間接的に判定される｝，により作動する情報伝達装置
B60C23/061	｛車輪速度を監視することによるもの（車両による地面の通過距離の測定Ｇ０１Ｃ２２／００）｝
B60C23/062	｛車輪速信号の周波数スペクトル解析，例．フーリエ変換の利用｝
B60C23/063	｛タイヤの変形により可聴式信号を直接生成するもの（地面との接触によるものＢ６０Ｃ２３／０８５）｝
B60C23/064	｛タイヤに取付けられた変形センサ，例．路面との接触領域を決定するため，からなるもの｝
B60C23/065	｛タイヤまたは懸架装置の振動を監視することによるもの(Ｂ６０Ｃ２３／０６２が優先)｝
B60C23/066	｛車輪中心と地面との距離を監視することによるもの｝
B60C23/067	｛シャシーと地面との距離を監視することによるもの｝
B60C23/068	｛シャシーとタイヤとの距離を監視することによるもの｝
B60C23/08	地面との接触によるもの
B60C23/085	｛可聴式信号を直接作動させるもの｝
B60C23/10	車両に取付けるタイヤ膨張用ポンプ装置の配置
B60C23/105	｛ポンプが自転車のサドルの支柱に取り付けられたもの｝
B60C23/12	走行車輪によって駆動されるもの
B60C23/121	｛ポンプがタイヤに取り付けられたもの｝
B60C23/123	｛細長いぜん動ポンプ｝
B60C23/124	｛空気袋｝
B60C23/126	｛ポンプが車輪のリムに取り付けられたもの｝
B60C23/127	｛ポンプがハブに取り付けられたもの｝
B60C23/129	｛ポンプが車輪のスポークに取り付けられたもの｝
B60C23/131	｛重力により駆動されるもの｝
B60C23/133	｛求心力により駆動されるもの｝
B60C23/135	｛タイヤの変形により駆動されるもの｝
B60C23/137	｛カムにより駆動されるピストンからなるもの｝
B60C23/14	車両原動機によって駆動されるもの
B60C23/16	車両に取付ける空気タンク装置の配置
B60C23/18	タイヤ冷却手段，｛例．熱シールド（冷却フィン付きの車輪Ｂ６０Ｂ１９／１０）｝
B60C23/19	熱を発散させるためのもの
B60C23/20	タイヤ温度｛だけ｝の測定または情報伝達装置
B60C25/00	タイヤの取り付け，取りはずし，または検査用装置または工具（タイヤの試験Ｇ０１Ｍ１７／０２）
B60C25/002	｛タイヤの検査｝<br><br><u>注</u><br><br> このグループに分類する際は，Ｂ６０Ｃ２５／０５４８の適切なサブグループにも分類する。
B60C25/005	｛内周面においてのもの｝
B60C25/007	｛外周面においてのもの(外形の深さの測定Ｇ０１Ｂ１１／２２）｝
B60C25/01	車輪からタイヤを取りはずし，または車輪にタイヤを取付けるためのもの
B60C25/015	｛ビードを取りはずすだけに用いるためのもの｝
B60C25/02	タイヤ用レバーまたは類似のもの，例．手握りのもの
B60C25/025	｛ジャッキをもつもの｝
B60C25/04	車輪の軸心の回りに旋回するもの，またはリム端に沿って可動のもの，例．転動可能なもの
B60C25/05	機械
B60C25/0503	｛取付けるだけのためのもの｝
B60C25/0506	｛取りはずすだけのためのもの｝
B60C25/0509	｛追加的な部品，例．支持リング，センサ，を挿入するためのもの｝
B60C25/0512	｛複数操作を実行する統合されたシステム，例．組み立てライン｝
B60C25/0515	｛自動化された装置，例．取付けロボット｝
B60C25/0518	｛作業位置での水平な車輪軸｝
B60C25/0521	｛リムまたはタイヤのハンドリング，例．持ち上げおよび位置決め装置｝
B60C25/0524	｛リムからのタイヤの分離，例．破壊によるもの｝
B60C25/0527	｛異なる車輪直径，すなわち．支持部とツールとの間の距離，への適合｝
B60C25/053	｛機械作動中の車輪部品の支持｝
B60C25/0533	｛タイヤだけの固定，例．リム挿入のためのトレッド部分の把持｝
B60C25/0536	｛軸方向にリムを固定するもの，例．引張り装置｝
B60C25/0539	｛半径方向にリムを固定するもの，例．把持爪｝
B60C25/0542	｛自己調芯手段，例．コーン，をもつもの｝
B60C25/0545	｛ツールまたはタイヤ支持部の回転動作をもつもの，例．ターンテーブル｝
B60C25/0548	｛検出手段，例．位置決め，測定または制御のため，を装備したもの｝
B60C25/0551	｛機械的なもの｝
B60C25/0554	｛光学的なもの，例．カメラ｝
B60C25/0557	｛熱的なもの｝
B60C25/056	｛速度，加速度または力を測定するもの｝
B60C25/0563	｛作動中にタイヤと相互に作用しタイヤに関して移動する工作機械｝
B60C25/0566	｛回転のみするもの｝
B60C25/0569	｛滑動のみするもの｝
B60C25/0572	｛押圧のみするもの｝
B60C25/0575	｛てこ動作のみするもの｝
B60C25/0578	｛引っ掛け動作のみするもの｝
B60C25/0581	｛並進的なツール軌道のみのもの｝
B60C25/0584	｛予め決められたツールパス，例．溝材，マルチリンク，をもつもの｝
B60C25/0587	｛プログラムされたツールパス，例．複数の自由度をもつロボットアーム，をもつもの｝
B60C25/059	｛工作機械の共同作業，すなわち，少なくとも２つの工作機械が同時に協働するもの｝
B60C25/0593	｛少なくとも２つの作業を行うための多機能工作機械，例．ビードの取りはずしと検出｝
B60C25/0596	｛せっけん洗浄装置｝
B60C25/12	ビードを取付けるだけのためのもの
B60C25/122	タイヤのトレッドに作用するもの
B60C25/125	ビードを取りはずすだけのためのもの
B60C25/128	ビードまたはサイドウオールの全周に軸方向に作用するもの
B60C25/13	ビードまたはサイドウオールの限定された部位でビードまたはサイドウオールの一部分だけに軸方向に作用するもの
B60C25/132	タイヤの取りはずし，および取付けのためのもの（ビードを取付けるだけのためのものＢ６０Ｃ２５／１２；ビードを取りはずすだけのためのものＢ６０Ｃ２５／１２５；｛リムのシール面に対しチューブレスタイヤのビードを一時的に据えるためのものＢ６０Ｃ２５／１４５｝）
B60C25/135	車輪の軸心に沿って移動できるタイヤ支持体または工具を有するもの
B60C25/138	工具またはタイヤ支持体が回転運動をするもの
B60C25/14	タイヤビードを拡開する｛あるいは据える｝ための装置または工具
B60C25/142	｛外縁を締め付けまたは拡張するための装置，タイヤを拡開するための装置｝
B60C25/145	｛リムの密封面に対しチューブレスタイヤのビードを暫定的に設置するためのもの；例．空気充?機｝
B60C25/147	｛膨張のための安全ケージ｝
B60C25/15	タイヤを反転するための手段を有するもの
B60C25/16	｛損傷したタイヤを修理するための工作機械｝
B60C25/18	空気弁の取付けまたは取外し用工具
B60C25/185	｛自動化された装置，例．ロボット｝
B60C25/20	金属製タイヤの取付工具，例．木製リムに取付けた鉄製タイヤ
B60C27/00	弾性タイヤまたは弾性タイヤをもつ車輪に一時的に取付可能な滑り止め装置
B60C27/003	｛取付け補助具，例．補助張力付与具，溝付傾斜板｝
B60C27/006	｛保護部，例．リム部を保護するゴム要素，が備わっているもの｝
B60C27/02	トレッドの弓形部分に限定して張設するもの（Ｂ６０Ｃ２７／２０が優先）
B60C27/0207	｛摩耗から保護する突出部またはリング，例．チェーンリンク，チェーン接続具，を含むもの（チェーンカップリング，例．巻き上げのためＦ１６Ｇ１５／００）｝
B60C27/0215	｛リンク断面，例．円形以外の断面｝
B60C27/0223	｛スタッドがつけられたリンク，すなわち．リンク上に配置またはリンクの中に挿入された静止摩擦強化部材｝
B60C27/023	｛車輪の接地部分を支持するための放射状アームを備えたもの｝
B60C27/0238	｛張力付与手段を備えたもの｝
B60C27/0246	｛弾性的初期張力｝
B60C27/0253	｛走行中に張力を付与するための遠心力｝
B60C27/0261	｛締結手段を備えたもの｝
B60C27/0269	｛車輪，例．リムまたはホイールボルト，に作用するもの｝
B60C27/0276	｛リムの開口を通る，例．リムの一方の側面から他方の側面に締結する，もの;リムを通って軸方向に延びるもの｝
B60C27/0284	｛トレッド部分，例．タイヤの溝に留められた，特殊な固定用媒介物，に作用するもの｝
B60C27/0292	｛タイヤのサイドウォールに作用するもの｝
B60C27/04	接地部分が剛性のもの
B60C27/045	｛格納式の装置を含むもの（鋤状の突出部を固定するものＢ６０Ｂ１５／００）｝
B60C27/06	トレッドの全周にわたって張設するもの，例．チェーン｛またはケーブル｝製のもの（Ｂ６０Ｃ２７／２０が優先）
B60C27/061	｛トレッドの接地部分を支持するための放射状アームを備えたもの｝
B60C27/062	｛締結手段を備えたもの｝
B60C27/063	｛車輪，例．リムまたはホイールボルト，に作用するもの｝
B60C27/064	｛リムの開口を通る，例．リムの一方の側面から他方の側面に締結する，もの;リムを通って軸方向に延びるもの｝
B60C27/065	｛トレッド部分，例．タイヤの溝に留められた，特殊な固定用媒介物，に作用するもの｝
B60C27/066	｛タイヤのサイドウォールに作用するもの｝
B60C27/067	｛特殊なチェーンレイアウト；，すなわち．トレッドを覆うチェーン部分の配分状態，例．多角形のパターン配置｝
B60C27/068	｛接地部分が剛性のもの｝
B60C27/08	摩耗を保護するラグまたはリングを含むもの，｛例．チェーンリンク，チェーン接続具｝
B60C27/083	｛リンク断面，すなわち．円形以外の断面，例．六角形｝
B60C27/086	｛スタッドがつけられたリンク，すなわち．リンク上に配置またはリンクの中に挿入された静止摩擦強化部材｝
B60C27/10	緊張装置をもつもの
B60C27/12	弾性的｛プリテンション｝なもの
B60C27/125	｛走行中に張力を付与するための遠心力｝
B60C27/14	自動的に取付可能なもの
B60C27/145	｛車両のボデーフレームに接続された点からの車輪の回転によって車輪の周囲に巻付けられた滑り止め装置｝
B60C27/16	緻密材料で作るもの，例．皮革｛または合成マット｝
B60C27/18	材料が織物であるもの，例．織成ワイヤー｛または織布｝
B60C27/20	接地する板状要素をもつもの
B60C27/22	タンデムタイヤ用のもの
B60C29/00	タイヤまたはリムに対するタイヤ膨張弁の配置；他に分類されないタイヤ膨張弁用の付属具（弁の着脱用工具Ｂ６０Ｃ２５／１８）
B60C29/002	｛バルブコアの著しい特性に特徴のあるもの｝
B60C29/005	｛バルブステムの著しい特性に特徴のあるもの｝
B60C29/007	｛区切られた部分をもつタイヤ用または複数タイヤ室のあるタイヤ用｝
B60C29/02	リムへの取付け
B60C29/04	タイヤ｛またはインナーチューブ｝への取付け
B60C29/06	他に分類されないタイヤ膨張弁用付属具，例．ハウジング，保護具，弁キャップ用カバー，ロック｛（Ｂ６０Ｃ２３／０４９６が優先；バルブキャップの着脱用工具Ｂ２５Ｂ２７／００５７；ポンプコネクタＦ０４Ｂ３３／００５）｝
B60C29/062	｛特定の材料，例．液体，によりタイヤを充填するためのもの（Ｂ６０Ｃ５／００４，Ｂ６０Ｃ５／００５が優先）｝
B60C29/064	｛空気入りタイヤ用のホース継手，例．スペアタイヤの車輪用のもの｝
B60C29/066	｛バルブキャップ｝
B60C29/068	｛圧力軽減装置，すなわち．過圧用安全装置｝
B60C99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項
B60C99/003	｛タイヤ加熱装置｝
B60C99/006	｛コンピュータ支援のタイヤ設計またはシミュレーション｝
B60C2200/00	特定の用途に特に適合したタイヤ
B60C2200/02	航空機用
B60C2200/04	道路運送車両，例．乗用車，用
B60C2200/06	大型車両用
B60C2200/065	建設車両用
B60C2200/08	農業車両用
B60C2200/10	オートバイ，スクーターまたは類似のもの用
B60C2200/12	自転車用
B60C2200/14	オフロードでの使用用
