H04N   1/00  \	0	0	5C062	H04N   1/00	180	文書または類似のものの走査，伝送または再生，例．ファクシミリ伝送；それらの細部［３，４］	Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof [3, 4]
H04N   1/00  C	0	0	5C062	H04N   1/00	33222	方式の細部	Details of system
H04N   1/00  J	0	0	5C062	H04N   1/00	44088	ファクシミリ端末	facsimile terminals
H04N   1/00  K	0	0	5C062	H04N   1/00	2720	インターネットファクシミリ，例．電子メールを用いたＦＡＸ送信	Internet facsimile, e.g. fAX transmission using emails
H04N   1/00  E	0	0	5C062	H04N   1/00	3093	ディジタル複写機におけるもの	Digital copying machines
H04N   1/00  L	0	0	5C062	H04N   1/00	54967	スキャナ	scanner
H04N   1/00  F	0	0	5C062	H04N   1/00	435	原稿以外の画像を読み取るもの	reading images other than manuscript pictures
H04N   1/00  G	0	1	5C062	H04N   1/00	2026	フィルム画像を読み取るもの	Reading film pictures
H04N   1/00  H	0	1	5C062	H04N   1/00	1534	電子黒板	Electronic blackboards
H04N   1/00  Z	0	0	5C062	H04N   1/00	10521	その他のもの	Others
H04N   1/00 002 \	1	1	5C062	H04N   1/00	83	機器の動作確認	
H04N   1/00 002 A	1	0	5C062	H04N   1/00	6419	試験，診断	
H04N   1/00 002 B	1	0	5C062	H04N   1/00	7731	監視	
H04N   1/00 002 C	1	1	5C062	H04N   1/00	1253	遠隔監視	
H04N   1/00 002 Z	1	0	5C062	H04N   1/00	3706	その他のもの	
H04N   1/00 114 \	1	1	5C062	H04N   1/00	14	多重化方式	Multiplex systems
H04N   1/00 114 A	1	0	5C062	H04N   1/00	492	画信号と音声信号の多重化	Multiplexing of image and sound signals
H04N   1/00 114 B	1	0	5C062	H04N   1/00	429	画信号とコード信号の多重化	Multiplexing of image and code signals
H04N   1/00 114 C	1	0	5C062	H04N   1/00	360	画信号とテレビジョン信号の多重化	Multiplexing of image and television signals
H04N   1/00 114 Z	1	0	5C062	H04N   1/00	257	その他のもの	Others
H04N   1/00 127 \	1	1	5C062	H04N   1/00	154	他の装置との接続	Connection with another apparatus
H04N   1/00 127 A	1	0	5C062	H04N   1/00	8120	サーバとの接続	Connection with a server
H04N   1/00 127 B	1	0	5C062	H04N   1/00	11476	クライアント端末との接続，例．パソコン，携帯端末	Connection with a client terminal, e.g. PC, mobile terminal
H04N   1/00 127 Z	1	0	5C062	H04N   1/00	26210	その他のもの	Others
H04N   1/00 350 \	1	1	5C062	H04N   1/00	5798	ユーザマシンインタフェース，例．操作パネル	User-machine interface, e.g. control panel
H04N   1/00 519 \	1	1	5C062	H04N   1/00	20676	筐体・部品の構造，配置	Construction or arrangement of housing, component
H04N   1/00 567 \	1	1	5C062	H04N   1/00	87	読み取り又は再生用の用紙の給送または振り分け	feeding or parting of sheets scanning or reproduction
H04N   1/00 567 B	1	0	5C062	H04N   1/00	1598	用紙の取扱い	Handling of a sheet
H04N   1/00 567 C	1	1	5C062	H04N   1/00	1719	用紙の保持，収納，交換，例．用紙トレイ	Retention, storage, and exchange of a sheet, e.g. sheet-tray
H04N   1/00 567 H	1	1	5C062	H04N   1/00	1662	用紙の検出，例．用紙サイズ	Detecting the sheet, e.g. size of a sheet
H04N   1/00 567 J	1	2	5C062	H04N   1/00	829	異常送り，例．ジャム，重送の検出	feeding error, e.g. detecting jam, multiple-feed
H04N   1/00 567 K	1	1	5C062	H04N   1/00	716	用紙の取扱い制御	Handling  sheets
H04N   1/00 567 L	1	2	5C062	H04N   1/00	1769	用紙の振り分け，選択，例．ＡＤＦ，ソータ	Parting, selecting of a sheet, e.g. ADf, sorter
H04N   1/00 567 M	1	2	5C062	H04N   1/00	3649	読取または再生に関連した取扱い制御	Handling control related to scanning or reproducing
H04N   1/00 567 Q	1	1	5C062	H04N   1/00	4832	読取部または記録部に関連した用紙の取扱い装置の構造	Construction of apparatus for handling a sheet related to scanning or recording sections
H04N   1/00 567 R	1	2	5C062	H04N   1/00	2334	両面走査のための制御	Control for double-sided scanning
H04N   1/00 567 Z	1	0	5C062	H04N   1/00	1078	その他のもの	Others
H04N   1/00 838 \	1	1	5C062	H04N   1/00	5948	セキュリティ対策，例．出力制限	security measure, e.g. prohibiting the output
H04N   1/00 885 \	1	1	5C062	H04N   1/00	5590	電源制御，例．省エネモード	Control of power supply, e.g. energy-saving mode
H04N   1/00 912 \	1	1	5C062	H04N   1/00	5864	ジョブの制御，例．優先順位	Control of job, e.g. assigning priority
H04N   1/024  \	1	1	5C051	H04N   1/024	404	走査ヘッドの細部［３，４］	Details of scanning heads [3, 4]
H04N   1/028  \	2	2	5C051	H04N   1/028	37	画像情報読取のためのもの［３，４］	for picture-information pick-up [3, 4]
H04N   1/028  A	2	0	5C051	H04N   1/028	2842	ヘッドの駆動	Driving a head
H04N   1/028  B	2	0	5C051	H04N   1/028	1004	ヘッドの調整，例．取付位置の調整	Adjusting a head, e.g. adjusting an attachment position
H04N   1/028  C	2	0	5C051	H04N   1/028	1740	カラー画像情報読取りのためのもの	for reading color image information
H04N   1/028  G	2	0	5C051	H04N   1/028	2186	原稿照明手段	Means for illuminating the original
H04N   1/028  H	2	1	5C051	H04N   1/028	74	単一または少数の点光源からの光を導光体の端面に入射するもの	Using a single or a few point light sources in combination with a light guide
H04N   1/028  J	2	1	5C051	H04N   1/028	312	点光源アレイからの光を導光体の側面に入射するもの	Using an elongated light source, e.g. LED array in combination with a light guide
H04N   1/028  K	2	1	5C051	H04N   1/028	183	不均一な照明を補償するもの，拡散する手段	Means for compensating spatially uneven illumination, e.g. an aperture arrangement
H04N   1/028  L	2	0	5C051	H04N   1/028	31	光検出器と光源とを同一基板上に配置したもの	Using photodetectors and illumination means mounted in the same plane on a common support or substrate
H04N   1/028  M	2	0	5C051	H04N   1/028	73	光検出器と光源とを別の基板上に配置したもの	Using photodetectors and illumination means mounted on separate supports or substrates or mounted in different planes
H04N   1/028  Z	2	0	5C051	H04N   1/028	7765	その他のもの	Others
H04N   1/029  \	3	3	5C051	H04N   1/029	406	一度に一つの画素のみに光学的に焦点を合わせるヘッド［６］	Heads optically focused on only one picture element at a time [6]
H04N   1/03  \	3	3	5C051	H04N   1/03	8827	実質的にライン状に配列された光検出器を有するもの［６］	with photodetectors arranged in a substantially linear array [6]
H04N   1/031  \	4	4	5C051	H04N   1/031	5345	走査される画素と一対一の光学的に正立の対応を有する光検出器，例．密着形ラインセンサ［６］	the photodetectors having a one-to-one and optically positive correspondence with the scanned picture elements, e.g. linear contact sensors [6]
H04N   1/032  \	2	2	5C051	H04N   1/032	2779	画像情報再生のためのもの［３，４］	for picture-information reproduction [3, 4]
H04N   1/034  \	3	3	5C051	H04N   1/034	739	インクを用いるもの，例．インクジェットヘッド［５］	using ink, e.g. ink-jet heads [5]
H04N   1/036  \	3	3	5C051	H04N   1/036	5383	光学的再生のためのもの［３，４］	for optical reproduction [3, 4]
H04N   1/04  \	1	1	5C072	H04N   1/04	181	走査装置（Ｈ０４Ｎ１／３８７が優先）［４］	Scanning arrangements (H04N1/387 takes precedence) [4]
H04N   1/04  B	1	0	5C072	H04N   1/04	336	隣接画素の並列走査	Multiple scanning adjacent picture elements
H04N   1/04  C	1	0	5C072	H04N   1/04	899	拡大・縮小	Enlargement and reduction
H04N   1/04  D	1	0	5C072	H04N   1/04	4243	カラー画像走査	Color image scanning
H04N   1/04  E	1	0	5C072	H04N   1/04	1548	輝尽性・静電潜像読取り	Accelerated electrostatic latent image reading
H04N   1/04  F	1	0	5C072	H04N   1/04	1056	画素密度を異ならせるもの	scanning with different densities of dots
H04N   1/04  Z	1	0	5C072	H04N   1/04	3036	その他のもの	Others
H04N   1/04 101 \	2	2	5C072	H04N   1/04	7441	原画照明装置	Original picture lighting arrangements
H04N   1/04 105 \	2	2	5C072	H04N   1/04	3697	走査ヘッドの移動制御	scanning head movement control
H04N   1/04 106 \	2	2	5C072	H04N   1/04	51	画像情報の入力または処理のために走査の調整を行うもの	undergoing scanning adjustment for image information input or processing
H04N   1/04 106 A	2	0	5C072	H04N   1/04	4176	原稿のサイズもしくは位置などの検出または調整	Detection and adjustment of original size, position, etc.
H04N   1/04 106 D	2	0	5C072	H04N   1/04	1009	部分走査	Partial scanning
H04N   1/04 106 Z	2	0	5C072	H04N   1/04	1774	その他のもの	Others
H04N   1/04 107 \	2	2	5C072	H04N   1/04	28	読取走査および再生走査の組合せ	Combination of Reading scanning and reproduction scanning
H04N   1/04 107 A	2	0	5C072	H04N   1/04	238	原画作成	Original picture production
H04N   1/04 107 B	2	0	5C072	H04N   1/04	1452	複写機	Copiers
H04N   1/04 107 Z	2	0	5C072	H04N   1/04	845	その他のもの	Others
H04N   1/047  \	2	2	5C072	H04N   1/047	3919	走査速度または位置の検知，制御または誤差補償（Ｈ０４Ｎ１／１７が優先）［６］	Detection, control or error compensation of scanning velocity or position (H04N1/17 takes precedence) [6]
H04N   1/053  \	3	3	5C072	H04N   1/053	51006	主走査方向におけるもの，例．一走査線における走査開始または画素の同期［６］	in main scanning direction, e.g. synchronisation of line start or picture elements in a line [6]
H04N   1/06  \	2	2	5C072	H04N   1/06	925	円筒状画像支持面を用いるもの［４］	using cylindrical picture-bearing surfaces [4]
H04N   1/08  \	3	3	5C072	H04N   1/08	658	ドラムのまわりにシートを取り付けまたは保持するための機構［４］	Mechanisms for mounting or holding the sheet around the drum [4]
H04N   1/10  \	2	2	5C072	H04N   1/10	7479	フラットな画像載置面を用いるもの［４］	using flat picture-bearing surfaces [4]
H04N   1/107  \	3	3	5C072	H04N   1/107	2720	手動走査を有するもの［６］	with manual scanning [6]
H04N   1/113  \	2	2	5C072	H04N   1/113	14101	振動鏡または回転鏡を用いるもの［６］	using oscillating or rotating mirrors [6]
H04N   1/12  \	2	2	5C072	H04N   1/12	352	低速なシート搬送機構を用いるもの（多素子アレイを用いるものＨ０４Ｎ１／１９）［４，６］	using the sheet-feed movement as the slow scanning component (using multi-element arrays H04N1/19) [4, 6]
H04N   1/12  A	2	0	5C072	H04N   1/04	742	モータの起動，停止または変動に関するもの	Related to motor activation, stoppage, and fluctuation
H04N   1/12  B	2	0	5C072	H04N   1/04	220	機械式平面走査	Mechanical flat surface scanning
H04N   1/12  Z	2	0	5C072	H04N   1/04	6804	その他のもの	Others
H04N   1/12 101 \	3	3	5C072	H04N   1/04	363	オプティカルファイバーを固定させて用いるもの	Using fixed optical fibers
H04N   1/12 102 \	3	3	5C072	H04N   1/04	1372	回転鏡を用いるもの	using rotating mirrors
H04N   1/12 103 \	3	3	5C072	H04N   1/04	645	固体走査を用いるもの	using fixed scanning
H04N   1/12 104 \	3	3	5C072	H04N   1/04	167	陰極線管を用いるもの	using cathode-ray tubes
H04N   1/14  \	3	3	5C072	H04N   1/14	131	走査ヘッドを備える回転無端ベルトを用いるもの［４］	using a rotating endless belt carrying the scanning heads [4]
H04N   1/16  \	3	3	5C072	H04N   1/16	142	回転ヘリカル要素を用いるもの［４］	using a rotating helical element [4]
H04N   1/17  \	2	2	5C072	H04N   1/17	18	走査速度が画像の内容によって決まるもの［３，４］	the scanning speed being dependent on content of picture [3, 4]
H04N   1/17  A	2	0	5C072	H04N   1/17	235	ライン飛越走査	Line transfer scanning
H04N   1/17  B	2	0	5C072	H04N   1/17	426	走査密度切換	Scanning density switching
H04N   1/17  Z	2	0	5C072	H04N   1/17	506	その他のもの	Others
H04N   1/19  \	2	2	5C072	H04N   1/19	9943	多素子アレイを用いるもの［６］	using multi-element arrays [6]
H04N   1/191  \	3	3	5C072	H04N   1/191	399	アレイが１次元配列からなるもの［２００６．０１］	the array comprising a one-dimensional [1D] array[2006.01]
H04N   1/192  \	4	4	5C072	H04N   1/192	84	同時に一つの主走査線上の画素を走査するもの［６］	Simultaneously scanning picture elements on one main scanning line [6]
H04N   1/193  \	5	5	5C072	H04N   1/193	792	電気的に走査するライン状のアレイを用いるもの［６］	using electrically scanned linear arrays [6]
H04N   1/195  \	3	3	5C072	H04N   1/195	588	アレイが２次元配列からなるもの［２００６．０１］	the array comprising a two-dimensional [2D] array[2006.01]
H04N   1/203  \	2	2	5C072	H04N   1/203	159	複数の別個の画像を同時に走査するもの［６］	Simultaneous scanning of two or more separate pictures [6]
H04N   1/207  \	2	2	5C072	H04N   1/207	646	元の画像と再生画像を共通の走査装置で同時に走査するもの［６］	Simultaneous scanning of the original picture and the reproduced picture with a common scanning device [6]
H04N   1/21  \	1	1	5C073	H04N   1/21	15244	中間情報蓄積（Ｈ０４Ｎ１／３８７，Ｈ０４Ｎ１／４１が優先）［４］	Intermediate information storage (H04N1/387,  H04N1/41 take precedence) [4]
H04N   1/23  \	1	1	5C074	H04N   1/23	12930	再生装置［４］	Reproducing arrangements [4]
H04N   1/27  \	2	2	5C074	H04N   1/27	261	磁気的中間画像の生成を伴うもの［４］	involving production of a magnetic intermediate picture [4]
H04N   1/29  \	2	2	5C074	H04N   1/29	4631	静電的中間画像の生成を伴うもの［４］	involving production of an electrostatic intermediate picture [4]
H04N   1/31  \	2	2	5C074	H04N   1/31	304	画像伝送のための機械的装置，例．クラッチ，伝動装置，歯車伝動装置の適用［４］	Mechanical arrangements for picture transmission, e.g. adaptation of clutches, gearing, gear transmissions [4]
H04N   1/32  \	1	1	5C075	H04N   1/32	21478	送信機と受信機間の制御または監視のための回路または装置	Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver
H04N   1/32 005 \	2	2	5C075	H04N   1/32	3021	受信ジョブの自動化，例．受信拒否，メモリ受信への変更	
H04N   1/32 037 \	2	2	5C075	H04N   1/32	7330	送信ジョブの自動化，例．短縮ダイヤル，同報送信	
H04N   1/32 101 \	2	2	5C075	H04N   1/32	1654	付加情報の表示または印刷，例．通信レポート	Display or printing of additional information, e.g. communication reports
H04N   1/32 144 \	2	2	5C075	H04N   1/32	245	電子透かし，埋め込み	Watermarking, embedding
H04N   1/32 358 \	2	2	5C075	H04N   1/32	4581	送信機または受信機における格納手段	storage in transmitters or receivers
H04N   1/32 400 \	2	2	5C075	H04N   1/32	874	中継方式	Relaying method
H04N   1/32 609 \	2	2	5C075	H04N   1/32	5639	障害検出，対策	Detecting faults
H04N   1/327  \	2	2	5C075	H04N   1/32	3395	単一モード通信の開始，継続または終了；そのためのハンドシェイキング［６］	Initiating, continuing or ending a single-mode communication; Handshaking therefor [6]
H04N   1/333  \	2	2	5C075	H04N   1/32	3392	モード信号の通信またはモード変更；そのためのハンドシェイキング［６］	Mode signalling or mode changing; Handshaking therefor [6]
H04N   1/34  \	2	2	5C075	H04N   1/34	698	有料方式	for coin-freed systems
H04N   1/34 200 \	3	3	5C075	H04N   1/34	481	課金処理	Processing for accounting or charging
H04N   1/36  \	2	2	5C075	H04N   1/36	927	送信機と受信機を同期または整相するためのもの	for synchronising or phasing transmitter and receiver
H04N   1/38  \	1	1	5C076	H04N   1/38	1726	画像の不要部分の消去するための回路または装置（Ｈ０４Ｎ１／３８７が優先）［４］	Circuits or arrangements for blanking or otherwise eliminating unwanted parts of pictures (H04N1/387 takes precedence) [4]
H04N   1/387  \	1	1	5C076	H04N   1/387	29968	原画の編集，再配置またはその他の変形［４］	Composing, repositioning or otherwise modifying originals [4]
H04N   1/387 101 \	2	2	5C076	H04N   1/387	3995	画素密度変換	Picture element density switching
H04N   1/387 110 \	2	2	5C076	H04N   1/387	24072	画像合成	Composing images
H04N   1/387 200 \	2	2	5C076	H04N   1/387	6214	マスキング，トリミング	Masking, trimming
H04N   1/387 700 \	2	2	5C076	H04N   1/387	4570	画像の回転	Rotating images
H04N   1/387 800 \	2	2	5C076	H04N   1/387	353	傾き補正	skew correction
H04N   1/393  \	2	2	5C076	H04N   1/393	6585	拡大または縮小［４］	Enlarging or reducing [4]
H04N   1/40  \	1	1	5C077	H04N   1/40	346	画像信号回路（Ｈ０４Ｎ１／３８７が優先）［４］	Picture signal circuits (H04N1/387 takes precedence) [4]
H04N   1/40 006 \	2	2	5C077	H04N   1/40	423	経時変化に対する補償	
H04N   1/40 062 \	2	2	5C077	H04N   1/40	5929	像域分離	
H04N   1/40 075 \	2	2	5C077	H04N   1/40	3909	中間調信号を対応する連続階調信号に変換するもの	
H04N   1/401  \	2	2	5C077	H04N   1/401	18870	読取または再生ヘッドの位置的な応答のばらつきを補償するもの（Ｈ０４Ｎ１／４０３が優先）［６］	Compensating positionaly unequal response of the pick-up or reproducing head (H04N1/403 takes precedence) [6]
H04N   1/403  \	2	2	5C077	H04N   1/403	7900	２値原画の画像信号の２値化［６］	Discrimination between the two tones in the picture signal of a two-tone original [6]
H04N   1/405  \	2	2	5C077	H04N   1/405	14201	中間調にするもの，すなわち，連続階調の原画の画像信号を相当する２レベルのみを示す信号に変換するもの［６］	Halftoning, i.e. converting the picture signal of a continuous-tone original into a corresponding signal showing only two levels [6]
H04N   1/405 510 \	3	3	5C077	H04N   1/405	146	ドット分散型，例．ＦＭスクリーン	Producing dispersed dots halftone pattern, e.g. fM screen
H04N   1/405 510 A	3	0	5C077	H04N   1/405	13984	誤差拡散法	Error diffusion
H04N   1/405 510 Z	3	0	5C077	H04N   1/405	56	その他のもの	Others
H04N   1/405 512 \	3	3	5C077	H04N   1/405	1800	ドット集中型，例．ＡＭスクリーン	Producing clustered dots or a size modulated halftone, e.g. AM screen
H04N   1/407  \	2	2	5C077	H04N   1/407	9854	階調または最大最小レベルの制御または修正，例．バックグラウンドレベル［６］	Control or modification of tonal gradation or of extreme levels, e.g. background level [6]
H04N   1/407 740 \	3	3	5C077	H04N   1/407	3750	ヒストグラムを使用するもの	Using histograms
H04N   1/407 780 \	3	3	5C077	H04N   1/407	7659	テストパターンを使用するもの	Using gradational references
H04N   1/409  \	2	2	5C077	H04N   1/409	7446	輪郭または細部の強調；雑音またはエラーの抑制［６］	Edge or detail enhancement; Noise or error suppression [6]
H04N   1/41  \	1	1	5C178	H04N   1/41	11928	帯域または冗長度の圧縮（走査によるものＨ０４Ｎ１／１７）［３］	Bandwidth or redundancy reduction (by scanning H04N1/17) [3]
H04N   1/411  \	2	2	5C178	H04N   1/411	1363	２値画像の伝送または再生のためのもの，例．白黒画像［４］	for the transmission or reproduction of two-tone pictures, e.g. black and white pictures [4]
H04N   1/413  \	3	3	5C178	H04N   1/413	2822	画像情報の損失または変更を伴わずに画像を再生するための方式または装置［４］	Systems or arrangements allowing the picture to be reproduced without loss or modification of picture-information [4]
H04N   1/415  \	4	4	5C178	H04N   1/415	1361	画素が固定された１次元または２次元のブロックに分割または配置されるもの［２００６．０１］	in which the picture-elements are subdivided or grouped into fixed one-dimensional [1D] or two-dimensional [2D] blocks[2006.01]
H04N   1/417  \	4	4	5C178	H04N   1/417	1245	予測または差分符号化を用いるもの［４］	using predictive or differential encoding [4]
H04N   1/419  \	4	4	5C178	H04N   1/419	1048	走査線方向の同値の画素の連続長を符号化するもののみであるもの［４］	in which encoding of the length of a succession of picture-elements of the same value along a scanning line is the only encoding step [4]
H04N   1/42  \	1	1	5C075	H04N   1/42	350	双方向動作方式	Systems for two-way working
H04N   1/44  \	1	1	5C075	H04N   1/44	2595	秘密方式	Secrecy systems
H04N   1/46  \	1	1	5C079	H04N   1/46	1107	カラー画像通信方式	Colour picture communication systems
H04N   1/48  \	2	2	5C079	H04N   1/48	6077	画像信号発生器（中間調スクリーン用Ｈ０４Ｎ１／５２）［６］	Picture signal generators (for halftone screening H04N1/52) [6]
H04N   1/50  \	2	2	5C079	H04N   1/50	5730	画像再生器（中間調スクリーン用Ｈ０４Ｎ１／５２）［６］	Picture reproducers (for halftone screening H04N1/52) [6]
H04N   1/52  \	2	2	5C079	H04N   1/52	2980	中間調スクリーン回路または装置［６］	Circuits or arrangements for halftone screening [6]
H04N   1/54  \	2	2	5C079	H04N   1/54	3136	カラー画像信号を，特殊な混合色を表わす信号が含まれた複数信号に変換，例．繊維印刷用［６］	Conversion of colour picture signals to a plurality of signals some of which represent particular mixed colours, e.g. for textile printing [6]
H04N   1/56  \	2	2	5C079	H04N   1/56	20161	カラー画像信号の処理（Ｈ０４Ｎ１／５２が優先）［６］	Processing of colour picture signals (H04N1/52 takes precedence) [6]
H04N   1/58  \	3	3	5C079	H04N   1/58	1525	輪郭または細部の強調；雑音またはエラーの抑制，例．色ずれの補正（Ｈ０４Ｎ１／６２が優先）［６］	Edge or detail enhancement; Noise or error suppression, e.g. colour misregistration correction (H04N1/62 takes precedence) [6]
H04N   1/60  \	3	3	5C079	H04N   1/60	21968	色修正または制御［６］	Colour correction or control [6]
H04N   1/62  \	4	4	5C079	H04N   1/62	3186	リタッチ，すなわち，孤立した色のみ，または孤立した色領域のみの補正［６］	Retouching, i.e. modification of isolated colours only or in isolated picture areas only [6]
H04N   1/64  \	2	2	5C178	H04N   1/64	4001	カラー画像信号の伝送または蓄積方式；そのための細部，例．そのための符号化または復号化手段［６］	Systems for the transmission or the storage of the colour picture signal; Details therefor, e.g. coding or decoding means therefor [6]
H04N   3/00  \	0	0	5C067	H04N   3/00	196	テレビジョン方式の走査の細部；それらと走査用電圧の発生手段との結合［４］	Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages [4]
H04N   3/02  \	1	1	5C067	H04N   3/02	581	光学的―機械的手段のみによるもの（Ｈ０４Ｎ３／３６が優先）［２］	by optical-mechanical means only () [2]
H04N   3/04  \	2	2	5C067	H04N   3/04	3	動く開口を有するもの	having a moving aperture
H04N   3/06  \	2	2	5C067	H04N   3/06	2	可動レンズまたは他の屈折体を含むもの	having a moving lens or other refractor
H04N   3/08  \	2	2	5C067	H04N   3/08	158	可動反射鏡を含むもの	having a moving reflector
H04N   3/09  \	3	3	5C067	H04N   3/09	23	不可視領域の電磁放射のためのもの，例．赤外線［４］	for electromagnetic radiation in the invisible region, e.g. infra-red [4]
H04N   3/10  \	1	1	5C067	H04N   3/10	124	光学的−機械的のみでない手段によるもの（Ｈ０４Ｎ３／３６が優先）［２］	by means not exclusively optical-mechanical (H04N 3/36 takes precedence; devices or arrangements for the electro-, magneto- or acousto-optical modulation or deflection of light beams G02F) [2]
H04N   3/12  \	2	2	5C067	H04N   3/12	323	ランプまたは光電セルの集合を切換えることによるもの，または静止した光のリレーによるもの	by switched stationary formation of lamps, photocells, or light relays
H04N   3/14  \	2	2	5C067	H04N   3/14	512	電気的に走査される半導体装置の走査（画像信号の発生Ｈ０４Ｎ５／３３５）	by means of electrically scanned solid-state devices (for picture generation H04N 5/335)
H04N   3/16  \	2	2	5C068	H04N   3/16	3779	陰極線管の中の電子の束を偏倚することによるもの	by deflecting electron beam in cathode-ray tube
H04N   3/18  \	3	3	5C068	H04N   3/18	2541	電子ビームの偏向に結合する供給電圧の発生［４］	Generation of supply voltages, in combination with electron beam deflecting [4]
H04N   3/185  \	4	4	5C068	H04N   3/185	848	直流電圧を一定に保持するもの［４］	Maintaining dc voltage constant [4]
H04N   3/19  \	4	4	5C068	H04N   3/19	1669	供給回路における耐高電圧のための装置または組立体［３］	Arrangements or assemblies in supply circuits for the purpose of withstanding high voltages [3]
H04N   3/20  \	3	3	5C068	H04N   3/20	575	走査が停止した場合の陰極線管の保護	Prevention of damage to cathode-ray tubes in event of failure of scanning
H04N   3/22  \	3	3	5C068	H04N   3/22	1111	スクリーン上の像の大きさ，形状または中心を制御するための回路	Circuits for controlling dimensions, shape or centering of picture on screen
H04N   3/223  \	4	4	5C068	H04N   3/223	642	大きさの制御（陰極線管の高電圧を一定に保持することによるものＨ０４Ｎ３／１８５）［４］	Controlling dimensions (by maintaining the cathode-ray tube high voltage constant H04N 3/185) [4]
H04N   3/227  \	4	4	5C068	H04N   3/227	402	センタリング［４］	Centering [4]
H04N   3/23  \	4	4	5C068	H04N   3/23	1896	ひずみ補正，例．糸巻ひずみの補正，Ｓ字ひずみの補正，のためのもの［４］	Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction [4]
H04N   3/233  \	5	5	5C068	H04N   3/233	67	能動素子を用いるもの［４］	using active elements [4]
H04N   3/237  \	5	5	5C068	H04N   3/237	344	受動素子を用いるもの［４］	using passive elements [4]
H04N   3/24  \	3	3	5C068	H04N   3/24	452	帰線消去回路	Blanking circuits
H04N   3/26  \	3	3	5C068	H04N   3/26	960	集束を改善するための走査装置の変形	Modifications of scanning arrangements to improve focusing
H04N   3/27  \	3	3	5C068	H04N   3/27	1096	マルチスタンダード受信機に対する特殊回路［３，４］	Circuits special to multi-standard receivers [3,4]
H04N   3/28  \	2	2	5C068	H04N   3/28	81	複数の走査の発生によるもの，すなわち，同時に２個以上のスポットを用いるもの	producing multiple scanning, i.e. using more than one spot at the same time
H04N   3/30  \	2	2	5C068	H04N   3/30	133	一定速度ではないもの，または単方向のまっすぐな線または本質的に垂直または水平の線によらないで像を形成するもの	otherwise than with constant velocity or otherwise than in pattern formed by unidirectional, straight, substantially horizontal or vertical lines
H04N   3/32  \	3	3	5C068	H04N   3/32	324	像の情報に応じて変化する速度を有するもの	Velocity varied in dependence upon picture information
H04N   3/34  \	3	3	5C068	H04N   3/34	58	主走査方向に直角な方向に急速に振動走査する区域を有するもの	Elemental scanning area oscillated rapidly in direction transverse to main scanning direction
H04N   3/36  \	1	1	5C068	H04N   3/36	323	映画フィルムの走査，例．テレシネ［２］	Scanning of motion picture films, e.g. for telecine [2]
H04N   3/38  \	2	2	5C068	H04N   3/38	22	連続的に走行するフィルムを有するもの［４］	with continuously moving film [4]
H04N   3/40  \	2	2	5C068	H04N   3/40	18	間けつ的に走行するフィルムを有するもの［４］	with intermittently moving film [4]
H04N   5/00  \	0	0	5C056	H04N   5/00	61	テレビジョン方式の細部（走査の細部またはそれらと走査用電圧の発生手段との結合Ｈ０４Ｎ３／００）［４，２０１１．０１］	Details of television systems (scanning details or combination thereof with generation of supply voltages H04N 3/00) [4, 2011.01]
H04N   5/00  B	0	0	5C056	H04N   5/00	1555	伝送；中継	Transmission and relay
H04N   5/00  Z	0	0	5C056	H04N   5/00	467	その他	Others
H04N   5/00 101 \	1	1	5C056	H04N   5/00	1443	共同受像	Collage image
H04N   5/04  \	1	1	5C020	H04N   5/04	48	同期（パルス符号変調を用いるテレビジョン方式のためのものＨ０４Ｎ７／５６）［４］	Synchronising (for television systems using pulse code modulation H04N 7/56) [4]
H04N   5/04  A	1	0	5C020	H04N   5/04	182	同期信号の伝送方式	Simultaneous signal transmission systems
H04N   5/04  Z	1	0	5C020	H04N   5/04	1326	その他	Others
H04N   5/04 101 \	2	2	5C020	H04N   5/04	179	同期結合	Synchronous connection
H04N   5/05  \	2	2	5C020	H04N   5/05	236	同期範囲を拡張するための装置を有する同期回路，例．複数の時定数を切換えるもの［２］	Synchronising circuits with arrangements for extending range of synchronisation, e.g. by using switching between several time constants [2]
H04N   5/06  \	2	2	5C020	H04N   5/06	44	同期信号の発生	Generation of synchronising signals
H04N   5/06  A	2	0	5C020	H04N   5/06	384	垂直同期信号の発生	Generation of frame synchronizing signals
H04N   5/06  B	2	0	5C020	H04N   5/06	52	ＰＡＬ方式	PAL system
H04N   5/06  Z	2	0	5C020	H04N   5/06	1447	その他	Others
H04N   5/067  \	3	3	5C020	H04N   5/067	160	送信機端における装置または回路［４］	Arrangements or circuits at the transmitter end [4]
H04N   5/073  \	4	4	5C020	H04N   5/073	25	複数の同期信号源，例．スタジオまたは中継局，を相互にロックするためのもの［４］	for mutually locking plural sources of synchronising signals, e.g. studios or relay stations [4]
H04N   5/073  A	4	0	5C020	H04N   5/073	547	同期結合	Synchronous connection
H04N   5/073  B	4	0	5C020	H04N   5/073	217	フレ−ムシンクロナイザ	Frame synchronization
H04N   5/073  Z	4	0	5C020	H04N   5/073	49	その他	Others
H04N   5/08  \	2	2	5C020	H04N   5/08	42	映像信号からの同期信号の分離	Separation of synchronising signals from picture signals
H04N   5/08  A	2	0	5C020	H04N   5/08	355	雑音除去	Noise removal
H04N   5/08  Z	2	0	5C020	H04N   5/08	890	その他	Others
H04N   5/10  \	3	3	5C020	H04N   5/10	20	垂直同期信号と水平同期信号の分離	Separation of line synchronising signal from frame synchronising signal
H04N   5/10  A	3	0	5C020	H04N   5/10	496	垂直同期信号の分離	Separation of frame synchronizing signal
H04N   5/10  B	3	0	5C020	H04N   5/10	255	フイ−ルド判別	Field discrimination
H04N   5/10  Z	3	0	5C020	H04N   5/10	342	その他	Field discrimination
H04N   5/12  \	2	2	5C020	H04N   5/12	39	同期装置と同期される走査装置との間で位相差が生ずる場合にのみ同期を補正する信号を発生する装置，例．フライホイール同期［２］	Devices in which the synchronising signals are only operative if a phase difference occurs between synchronising and synchronised scanning devices, e.g. flywheel synchronising [2]
H04N   5/12  A	2	0	5C020	H04N   5/12	814	自動周波数制御装置	Devices for automatic frequency control
H04N   5/12  B	2	0	5C020	H04N   5/12	159	位相比較のための波形の形成	Waveform formation for phase-comparison
H04N   5/12  Z	2	0	5C020	H04N   5/12	104	その他	Others
H04N   5/14  \	1	1	5C021	H04N   5/14	2008	映像周波数帯域用の映像信号回路　（電子イメージセンサを含むカメラまたはカメラモジュールおよびその制御Ｈ０４Ｎ２３／００）［２００６．０１］	Picture signal circuitry for video frequency region (cameras or camera modules comprising electronic  image sensors, or control thereof H04N 23/00) [1, 2, 2006.01]
H04N   5/14 010 \	2	2	5C021	H04N   5/14	34	ビーム電流制御手段	
H04N   5/14 020 \	2	2	5C021	H04N   5/14	2885	エッジ；輪郭	
H04N   5/14 040 \	2	2	5C021	H04N   5/14	853	動き検出（ビデオ符号化用Ｈ０４Ｎ１９／５０３；動き解析一般　Ｇ０６Ｔ７／２０）	
H04N   5/14 050 \	3	3	5C021	H04N   5/14	81	動き推定（ビデオ符号化用Ｈ０４Ｎ１９／５１）	
H04N   5/14 070 \	2	2	5C021	H04N   5/14	106	シーンチェンジ検出	
H04N   5/14 080 \	2	2	5C021	H04N   5/14	1242	ビデオ増幅器（増幅器一般Ｈ０３Ｆ）	
H04N   5/16  \	2	2	5C021	H04N   5/16	1496	信号の直流および低周波成分の再生回路；黒または白レベル保持のための回路	Circuitry for reinsertion of dc and slowly varying components of signal; Circuitry for preservation of black or white level
H04N   5/16 050 \	3	3	5C021	H04N   5/16	493	黒レベルを一定に維持するためのもの	
H04N   5/18  \	3	3	5C021	H04N   5/18	1436	スイッチング回路により作動されるクランプ回路によるもの	by means of "clamp" circuit operated by switching circuit
H04N   5/18 050 \	4	4	5C021	H04N   5/18	448	黒レベル用	
H04N   5/20  \	2	2	5C021	H04N   5/20	1858	振幅レスポンス制御用回路　［２００６．０１］	Circuitry for controlling amplitude response [1, 2006.01]
H04N   5/202  \	3	3	5C021	H04N   5/202	1395	ガンマ補正（シーンの明るさとは関係なくカメラの応答を制御するためのものＨ０４Ｎ２３／８２）［２０２３．０１］	Gamma control (circuits for controlling camera response irrespective of the scene brightness H04N 23/82) [4, 2006.01, 2023.01]
H04N   5/205  \	3	3	5C021	H04N   5/205	455	振幅対周波数特性の補正のためのもの［４］	for correcting amplitude <u>versus</u> frequency characteristics [4]
H04N   5/208  \	4	4	5C021	H04N   5/208	3195	高周波成分の減衰を補償するためのもの，例．クリスプニング，開口ひずみ補正［４］	for compensating for attenuation of high frequency components, e.g. crispening, aperture distortion correction [4]
H04N   5/21  \	2	2	5C021	H04N   5/21	3884	妨害，例．モアレまたはハロー	Disturbance, e.g. moire, halo
H04N   5/21 010 \	3	3	5C021	H04N   5/21	1401	ゴースト信号の消去　（Ｈ０４Ｎ５／２１７が優先）	
H04N   5/213  \	3	3	5C021	H04N   5/213	489	インパルス性雑音を抑制または最小にする回路（画像信号生成の妨害を抑制または最小にするためのものＨ０４Ｎ２３／８１）［２００６．０１］	Circuitry for suppressing or minimising impulsive noise (for suppressing or minimising  disturbance in image signal generation H04N 23/81) [4, 2006.01]
H04N   5/222  \	1	1	5C122	H04N   5/222	4989	スタジオ回路；スタジオ装置；スタジオ機器（電子イメージセンサを含むカメラまたはカメラモジュールおよびその制御Ｈ０４Ｎ２３／００）［２００６．０１］	Studio circuitry; Studio devices; Studio equipment (cameras or camera modules comprising electronic  image sensors, or control thereof H04N 23/00) [4, 2006.01]
H04N   5/222 100 \	2	2	5C122	H04N   5/222	5101	テレビジョンカメラの架台，例．雲台またはペデスタル	Frames of television cameras, e.g. pan heads or pedestals
H04N   5/222 200 \	2	2	5C122	H04N   5/222	148	プロンプタ	Prompters
H04N   5/222 300 \	2	2	5C122	H04N   5/222	1340	書画カメラ	Document cameras
H04N   5/222 400 \	2	2	5C122	H04N   5/222	332	仮想スタジオアプリケーションに関連するもの	related to virtual studio application
H04N   5/222 500 \	2	2	5C122	H04N   5/222	1620	写真プリント装置	Photographic print devices
H04N   5/222 800 \	2	2	5C122	H04N   5/222	67	映画制作に用いられるビデオアシストシステム，例．映画制作用カメラのビューファインダに接続されるビデオカメラまたはビデオ信号処理に関連するビデオカメラ	Video assist systems used in motion picture production, e.g. video cameras connected to viewfinders of motion picture cameras or related video signal processing
H04N   5/253  \	2	2	5C122	H04N   5/253	1885	映画フィルムまたはスライドオペークの走査による映像信号の発生，例．テレシネのためのもの（その走査の細部Ｈ０４Ｎ３／３６）［４］	Picture signal generation by scanning motion picture films or slide opaques, e.g. for telecine (scanning details therefor H04N 3/36) [4]
H04N   5/257  \	2	2	5C122	H04N   5/257	496	飛点走査器を用いる映像信号の発生（Ｈ０４Ｎ５／２５３が優先）［４］	Picture signal generators using flying-spot scanners (H04N 5/253 takes precedence) [4]
H04N   5/262  \	2	2	5C023	H04N   5/262	5994	スタジオ回路，例．ミキシング，切換え，像の特質の変更，別の特殊効果のためのもの［４］	Studio circuits, e.g. for mixing, switching-over, change of character of image, other special effects [4]
H04N   5/262 010 \	3	3	5C023	H04N   5/262	164	撮像期間の特殊効果の電子的生成に特に適合するカメラ，例．特殊効果機能を有するデジタルカメラ，カムコーダまたはビデオカメラ	
H04N   5/262 020 \	3	3	5C023	H04N   5/262	9	映像部分間の区間における信号振幅遷移，例．ソフトエッジ	
H04N   5/262 040 \	3	3	5C023	H04N   5/262	42	複数の入力映像全体で構成される映像を得るためのもの，例．分割画面	
H04N   5/262 050 \	3	3	5C023	H04N   5/262	48	経時的映像シーケンスから構成される映像を得るためのもの，例．ストロボ効果用（イベント発生時の捕捉により生成したシーケンスＨ０４Ｎ７／１８）	
H04N   5/262 070 \	4	4	5C023	H04N   5/262	1	スピン映像効果，３Ｄストップモーション効果または一時的フリーズ効果のためのもの（２Ｄ映像アニメーション一般　Ｇ０６Ｔ１３／８０）	
H04N   5/262 080 \	3	3	5C023	H04N   5/262	467	ピクチャサイズ，形状，位置または方向の変更，例．ズーミング，ローテーション，ローリング，透視，移動	
H04N   5/265  \	3	3	5C023	H04N   5/265	3114	ミキシング［４］	Mixing [4]
H04N   5/268  \	3	3	5C023	H04N   5/268	1570	信号の分配または切換え［４］	Signal distribution or switching [4]
H04N   5/272  \	3	3	5C023	H04N   5/272	1114	背景の像の中に前景の像を挿入するための手段，すなわち．インレイ，アウトレイ［４］	Means for inserting a foreground image in a background image, i.e. inlay, outlay [4]
H04N   5/272 030 \	4	4	5C023	H04N   5/272	10	仮想広告の挿入；シーンに実在する広告を仮想広告に置換えるもの（特にマーケティングに適合するデータ処理システムまたは方法　Ｇ０６Ｑ３０／０２）	
H04N   5/275  \	4	4	5C023	H04N   5/275	185	キーイング信号の発生［４］	Generation of keying signals [4]
H04N   5/278  \	3	3	5C023	H04N   5/278	2578	字幕の挿入［４］	Subtitling [4]
H04N   5/28  \	2	2	5C023	H04N   5/28	18	移動スタジオ	Mobile studios
H04N   5/30  \	1	1	5C024	H04N   5/30	1342	光または類似信号から電気信号への変換（走査の細部Ｈ０４Ｎ３／００；電子イメージセンサを含むカメラまたはカメラモジュールおよびその制御Ｈ０４Ｎ２３／００；固体撮像素子［ＳＳＩＳ］の回路，またはその制御Ｈ０４Ｎ２５／００）［２００６．０１］	Transforming light or analogous information into electric information (scanning details H04N 3/00; cameras or camera modules comprising electronic image sensors, or control thereof H04N 23/00; circuitry of solid-state image sensors [SSIS] or control thereof H04N 25/00) [1, 2, 4, 7, 2006.01]
H04N   5/32  \	2	2	5C024	H04N   5/32	3220	Ｘ線の変換（Ｘ線から画像信号を生成するためのカメラまたはカメラモジュールＨ０４Ｎ２３／３０；Ｘ線を画像信号に変換するためのＳＳＩＳの回路Ｈ０４Ｎ２５／３０）［２０２３．０１］	Transforming X-rays (cameras or camera modules for generating image signals from X-rays  H04N 23/30; circuitry of SSIS for transforming Xrays into image signals  H04N 25/30) [1, 2006.01, 2023.01]
H04N   5/32 050 \	3	3	5C024	H04N   5/32	24	サブトラクション像技法を使用するもの	
H04N   5/321  \	3	3	5C024	H04N   5/321	214	蛍光像の伝送を行うもの［５］	with video transmission of fluoroscopic images [5]
H04N   5/325  \	4	4	5C024	H04N   5/325	94	画像強調，例．エネルギーの異なる複数のＸ線を用いて得た画像を減算処理することによるもの［５］	Image enhancement, e.g. by subtraction techniques using polyenergetic X-rays [5]
H04N   5/33  \	2	2	5C024	H04N   5/33	2311	赤外線の変換（赤外線から画像信号を生成するためのカメラまたはカメラモジュールＨ０４Ｎ２３／２０；赤外線を画像信号に変換するためのＳＳＩＳの回路Ｈ０４Ｎ２５／２０）［２０２３．０１］	Transforming infrared radiation (cameras or camera modules for generating image signals from infrared radiation H04N 23/20; circuitry of SSIS for transforming infrared radiation into image signals H04N 25/20) [2, 2006.01, 2023.01]
H04N   5/38  \	1	1	5C025	H04N   5/38	1193	送信機回路（Ｈ０４Ｎ５／１４が優先）［４］	Transmitter circuitry (H04N 5/14 takes precedence) [4]
H04N   5/40  \	2	2	5C025	H04N   5/40	572	変調回路	Modulation circuits
H04N   5/42  \	2	2	5C025	H04N   5/42	15	白黒またはカラー信号を任意に送信するためのもの	for transmitting at will black-and-white or colour signals
H04N   5/44  \	1	1	5C025	H04N   5/44	101	受信機回路（Ｈ０４Ｎ５／１４が優先）［４，２０１１．０１］	Receiver circuitry (H04N 5/14 takes precedence) [4, 2011.01]
H04N   5/44  A	1	0	5C025	H04N   5/44	5770	外部機器との接続（例．テレビ＋ＶＴＲ，Ｇ１１Ｂ３１／００，５４１Ｋ）（例．テレビ＋入力回路（衛星放送コンバ−タ，Ｈ０４Ｂ１／１８Ｋ））	Connection with external equipment (e.g. television + video tape recorder, G11M31/00, 541K) (e.g. television + power input circuit (satellite broadcast converters, H04B1/18K))
H04N   5/44  D	1	0	5C025	H04N   5/44	1714	プログラム受信	Program reception
H04N   5/44  H	1	0	5C025	H04N   5/44	3668	選局装置	Devices for channel selection
H04N   5/44  J	1	1	5C025	H04N   5/44	971	サーチチューナ	Search tuners
H04N   5/44  K	1	0	5C025	H04N   5/44	2496	チューナ回路	Tuner circuits
H04N   5/44  L	1	0	5C025	H04N   5/44	617	ＶＩＦ回路	VIF circuitry
H04N   5/44  M	1	0	5C025	H04N   5/44	728	ミューティング	Muting
H04N   5/44  Z	1	0	5C025	H04N   5/44	9702	その他のもの	Others
H04N   5/44 001 \	2	2	5C025	H04N   5/44	1868	デジタル変調ビデオ信号受信用	
H04N   5/44 003 \	2	2	5C025	H04N   5/44	7238	遠隔制御装置によってＴＶ受像機またはセットトップボックス［ＳＴＢ］を操作するためのユーザインターフェイス，例．グラフィカルユーザインターフェイス［ＧＵＩ］；そのための遠隔制御装置（遠隔制御によってＴＶ受像機の同調装置を制御するためのユーザインターフェイスＨ０３Ｊ９／００；遠隔制御装置一般Ｇ０８Ｃ）	
H04N   5/44 046 \	2	2	5C025	H04N   5/44	57	特に白黒ＴＶに適応したＩＦ増幅回路（ＲＦ増幅一般Ｈ０３Ｆ３／１８９）	
H04N   5/44 048 \	2	2	5C025	H04N   5/44	215	フレーム取込用	
H04N   5/445  \	2	2	5C025	H04N   5/445	11195	付加的な情報を表示するためのもの（Ｈ０４Ｎ５／５０が優先）［４，２０１１．０１］	for displaying additional information (H04N 5/50 takes precedence) [4, 2011.01]
H04N   5/445 004 \	3	3	5C025	H04N   5/445	626	付加的情報発生器の回路細部，例．文字またはグラフィック信号発生器の細部，オーバーレイ混合回路（映像表示器用グラフィックパターン発生器Ｇ０９Ｇ５／３６；映像表示器用個別文字パターンの発生Ｇ０９Ｇ５／２４）	
H04N   5/445 008 \	3	3	5C025	H04N   5/445	1669	デジタルビデオ信号と多重化されたもの	
H04N   5/445 013 \	3	3	5C025	H04N   5/445	1585	一装置（例．ＴＶ受信機またはＶＣＲ）の単一機能を制御または表示するためのもの	
H04N   5/445 043 \	3	3	5C025	H04N   5/445	2340	メニュー形の表示装置（Ｈ０４Ｎ５／４４５，０８２，　Ｈ０４Ｎ５／４４５，０９１が優先）	
H04N   5/445 082 \	3	3	5C025	H04N   5/445	1373	付加的情報が遠隔制御機器で制御されるもの	
H04N   5/445 091 \	3	3	5C025	H04N   5/445	625	付加的情報が表示装置に分割ウィンドウで表示されるもの，例．分割スクリーンディスプレイ	
H04N   5/45  \	3	3	5C025	H04N   5/45	3088	映像の中に他の映像があるもの［４，２０１１．０１］	Picture in picture [4, 2011.01]
H04N   5/455  \	2	2	5C025	H04N   5/455	1028	復調回路［４］	Demodulation-circuits [4]
H04N   5/46  \	2	2	5C025	H04N   5/46	2623	２以上の標準方式の信号を任意に受信するためのもの（マルチスタンダード受信機の偏向回路Ｈ０４Ｎ３／２７）［４］	for receiving more than one standard signal at will (deflecting circuits of multi-standard receivers H04N 3/27) [4]
H04N   5/50  \	2	2	5C026	H04N   5/50	1329	同調指示器；自動同調制御［４］	Tuning indicators; Automatic tuning control [4]
H04N   5/50 050 \	3	3	5C026	H04N   5/50	0	不可視または無音同調	
H04N   5/52  \	2	2	5C026	H04N   5/52	1064	自動利得制御［４］	Automatic gain control [4]
H04N   5/53  \	3	3	5C026	H04N   5/53	266	キード自動利得制御［４］	Keyed automatic gain control [4]
H04N   5/54  \	3	3	5C026	H04N   5/54	2	正変調映像信号のためのもの（Ｈ０４Ｎ５／５３が優先）［４］	for positively-modulated picture signals (H04N 5/53 takes precedence) [4]
H04N   5/56  \	3	3	5C026	H04N   5/56	1	負変調映像信号のためのもの（Ｈ０４Ｎ５／５３が優先）［４］	for negatively-modulated picture signals (H04N 5/53 takes precedence) [4]
H04N   5/57  \	2	2	5C026	H04N   5/57	1751	コントラストまたは輝度の調整［４］	Control of contrast or brightness [4]
H04N   5/58  \	3	3	5C026	H04N   5/58	340	周囲の明るさに依存するもの［４］	in dependence upon ambient light [4]
H04N   5/59  \	3	3	5C026	H04N   5/59	461	陰極線管のビーム電流に依存するもの［４］	in dependence upon beam current of cathode ray tube [4]
H04N   5/60  \	2	2	5C026	H04N   5/60	4382	音声信号用	for the sound signals
H04N   5/60 020 \	3	3	5C026	H04N   5/60	258	デジタル音声信号用	
H04N   5/60 050 \	3	3	5C026	H04N   5/60	44	ＮＩＣＡＭ　システムに準ずるもの	
H04N   5/60 070 \	3	3	5C026	H04N   5/60	308	２以上の音声信号，例．ステレオまたは複数言語（Ｈ０４Ｎ５／６０，０２０が優先）	
H04N   5/62  \	3	3	5C026	H04N   5/62	440	インターキャリヤ回路，すなわち音声と映像の搬送波をヘテロダインするもの	Intercarrier circuits, i.e. heterodyning sound and vision carriers
H04N   5/63  \	1	1	5C026	H04N   5/63	3068	テレビジョン受像機に特に適合する電力の発生または供給［４］	Generation or supply of power specially adapted for television receivers [4]
H04N   5/64  \	1	1	5C069	H04N   5/64	208	受信機の構造の細部，例．キャビネットまたはダストカバー（家具としての特徴を有するものＡ４７Ｂ８１／０６）［２］	Constructional details of receivers, e.g. cabinets, dust covers (furniture aspects A47B 81/06) [2]
H04N   5/64 501 \	2	2	5C069	H04N   5/64	3	外観上のタイプまたは用途に特徴のあるもの	characterized by type or application of appearance
H04N   5/64 501 A	2	0	5C069	H04N   5/64	39	コ−ナ−用ＴＶ（部屋の隅などに設置するための形状（例．三角形）をしたＴＶ）	Televisions for corners (televisions shaped so that they are to be placed into a corner, etc. of a room (e.g. triangular shape))
H04N   5/64 501 B	2	0	5C069	H04N   5/64	170	複数・親子ＴＶ（複数の表示画面（ＣＲＴ）を備えたもの）	Plural and filioparental televisions (having plural display image planes (cathode-ray tubes))
H04N   5/64 501 C	2	0	5C069	H04N   5/64	49	テ−ブル内蔵ＴＶ（テ−ブル、机等の内部に取り付けたもの）	Televisions containing tables (table, desk, etc. internally connected)
H04N   5/64 501 D	2	0	5C069	H04N   5/64	557	プロジエクト型ＴＶ（映写型テレビジヨンの構造）（Ｈ０４Ｎ５／７４を参照）	Projector televisions (cinematograph type television construction) (see the relevant part of H04N5/74)
H04N   5/64 501 Z	2	0	5C069	H04N   5/64	410	その他	Others
H04N   5/64 511 \	3	3	5C069	H04N   5/64	16	小型ＴＶ（ポ−タブル）	Small televisions (portable)
H04N   5/64 511 A	3	0	5C069	H04N   5/64	6740	ヘツドビユア−（Ｈｅａｄ　ｖｉｅｗｅｒ）型ＴＶ	Head viewer televisions
H04N   5/64 511 B	3	0	5C069	H04N   5/64	45	小型ＣＲＴ・ＴＶ	Small cathode-ray tubes and televisions
H04N   5/64 511 F	3	0	5C069	H04N   5/64	510	液晶小型ＴＶ	Liquid crystal small televisions
H04N   5/64 511 Z	3	0	5C069	H04N   5/64	93	その他	Others
H04N   5/64 521 \	3	3	5C069	H04N   5/64	16	車載・高位置設置ＴＶ	Mounted or high-position televisions
H04N   5/64 521 B	3	0	5C069	H04N   5/64	132	車載用ＴＶ（ＣＲＴを用いたもの）	Televisions for mounting on cars (using cathode-ray tubes)
H04N   5/64 521 F	3	0	5C069	H04N   5/64	775	車載用ＴＶ（液晶等の平板型のもの）	Televisions for mounting on cars (e.g. flat type liquid crystal displays)
H04N   5/64 521 P	3	0	5C069	H04N   5/64	415	高位置設置ＴＶ	High-positioned televisions
H04N   5/64 521 Z	3	0	5C069	H04N   5/64	243	その他	Others
H04N   5/64 531 \	3	3	5C069	H04N   5/64	558	複合ＴＶ（ＶＴＲ、ラジオ、パチンコ、時計等の他の装置と合体したＴＶ）	Complex televisions (televisions combined with other devices such as VTR, radio, pachinko, clock, and the like)
H04N   5/64 541 \	2	2	5C069	H04N   5/64	1	適視位置の指示，物理的障害の除去，音に関するもの	related to index for adequate viewing position, removal of physical barriers, and sound
H04N   5/64 541 A	2	0	5C069	H04N   5/64	112	適視位置を指示するもの	Indexes for adequate viewing position
H04N   5/64 541 D	2	0	5C069	H04N   5/64	700	シ−ルド、ア−ス、帯電防止、防塵	Shielded, grounded, antistatic, and dustproof
H04N   5/64 541 J	2	0	5C069	H04N   5/64	609	放熱・通風効果を目的とするもの	having as a goal thermolysis or draft effect
H04N   5/64 541 N	2	0	5C069	H04N   5/64	1113	音響効果を目的とするもの	having as a goal sound effect
H04N   5/64 541 Z	2	0	5C069	H04N   5/64	197	その他	Others
H04N   5/64 551 \	2	2	5C069	H04N   5/64	5	受信機の部分的構造	Partial construction of receiver
H04N   5/64 551 A	2	0	5C069	H04N   5/64	214	チユ−ナ（外形、箱の構造に関するもの）	Tuners (related to external, box structure)
H04N   5/64 551 B	2	0	5C069	H04N   5/64	86	チヤンネル選局（選局用押釦メカニズム）	Channel selectors (push button mechanism for station selection)
H04N   5/64 551 C	2	0	5C069	H04N   5/64	184	チヤンネル表示装置	Channel display devices
H04N   5/64 551 D	2	0	5C069	H04N   5/64	134	テレビチヤンネル以外の表示装置	Display devices other than television channel displays
H04N   5/64 551 E	2	0	5C069	H04N   5/64	38	フイ−ダ・アンテナ・コ−ドの取付	Mounting of feeders, antennae, and cords
H04N   5/64 551 F	2	1	5C069	H04N   5/64	195	フイ−ダの取付	Mounting of feeders
H04N   5/64 551 G	2	1	5C069	H04N   5/64	171	アンテナの取付	Mounting of antennae
H04N   5/64 551 H	2	1	5C069	H04N   5/64	237	コ−ドの取付	Mounting of cords
H04N   5/64 551 J	2	0	5C069	H04N   5/64	547	遠隔制御装置の収納（リモ−トコントロ−ル）	Housing remote control devices
H04N   5/64 551 Q	2	0	5C069	H04N   5/64	97	収納（電池等）ケ−ス	Storage cases (such as for batteries)
H04N   5/64 551 R	2	0	5C069	H04N   5/64	518	調整端子用扉・蓋	Doors and lids for adjustment terminals
H04N   5/64 551 Z	2	0	5C069	H04N   5/64	946	その他	Others
H04N   5/64 571 \	3	3	5C069	H04N   5/64	45	キヤビネツト	Cabinets
H04N   5/64 571 A	3	0	5C069	H04N   5/64	522	飾り桟及びパネルの取付（取付及び取付部品）	Mounting of ornament rails and panels (mounting and mounting parts)
H04N   5/64 571 E	3	0	5C069	H04N   5/64	306	裏蓋	Lid back
H04N   5/64 571 F	3	1	5C069	H04N   5/64	64	ネツク部保護カバ−	Neck protection cover
H04N   5/64 571 J	3	0	5C069	H04N   5/64	443	フード・扉・幕	Cords, doors, and curtains
H04N   5/64 571 N	3	0	5C069	H04N   5/64	279	把手（とつて）	Grips
H04N   5/64 571 Q	3	0	5C069	H04N   5/64	1003	キヤビネツト本体（胴体）	Cabinet bodies
H04N   5/64 571 Z	3	0	5C069	H04N   5/64	585	その他	Others
H04N   5/64 581 \	3	3	5C069	H04N   5/64	25	テレビジヨンの台・足	Television stands and legs
H04N   5/64 581 A	3	0	5C069	H04N   5/64	891	固定のもの、テレビ台、載置台、固定脚	for anchoring, television stands, mounting stands, mounting legs
H04N   5/64 581 C	3	0	5C069	H04N   5/64	404	可動スタンド	Movable stands
H04N   5/64 581 E	3	1	5C069	H04N   5/64	411	全方向（上下左右）に動くもの	Movable in all directions (up, down, left, right)
H04N   5/64 581 G	3	1	5C069	H04N   5/64	307	回転載置台（ＴＶセツトと別体のもの）	Rotating mounting stands (separate body from television set)
H04N   5/64 581 H	3	1	5C069	H04N   5/64	340	回転機構（ＴＶセツトと一体になつているもの）	Rotating mechanisms (being one body with television set)
H04N   5/64 581 K	3	1	5C069	H04N   5/64	412	上下に揺動するもの	Reciprocation up and down
H04N   5/64 581 M	3	1	5C069	H04N   5/64	162	ネツク軸を中心にして画面が回転するもの	with a screen rotatable about the neck axis
H04N   5/64 581 P	3	1	5C069	H04N   5/64	198	スタンド、セツト脚等によりポツプアツプするもの	Items which pop up from stand, set legs, etc.
H04N   5/64 581 R	3	1	5C069	H04N   5/64	26	キヤビネツト内部でブラウン管が回転するもの	having cathode-ray tubes which revolve within cabinet
H04N   5/64 581 T	3	1	5C069	H04N   5/64	154	ＴＶセツト全体が上下動するもの	Entire television sets moves up and down
H04N   5/64 581 Z	3	0	5C069	H04N   5/64	140	その他（例：製造行程における載置台）	Others [e.g. mounting stands which occur in manufacturing march]
H04N   5/645  \	2	2	5C069	H04N   5/645	1103	シャシまたはハウジングへの受像管の実装	Mounting of picture tube on chassis or in housing
H04N   5/65  \	2	2	5C069	H04N   5/65	859	保護板または前面マスク用保持装置	Holding-devices for protective discs or for picture masks
H04N   5/655  \	2	2	5C069	H04N   5/655	701	シャシの構造または取付けたとえば受像管の高さを変えるためのもの	Construction or mounting of chassis, e.g. for varying the elevation of the tube
H04N   5/66  \	1	1	5C058	H04N   5/66	57	電気信号の光信号への変換（走査の細部Ｈ０４Ｎ３／００）	Transforming electric signals into light signals (scanning details H04N 3/00)
H04N   5/66  A	1	0	5C058	H04N   5/66	1856	輝度制御；階調制御等の信号処理に関するもの	related to luminance control, signal processing of gradation control, etc.
H04N   5/66  B	1	0	5C058	H04N   5/66	1204	表示装置の駆動制御に関するもの	related to drive control of display devices
H04N   5/66  C	1	0	5C058	H04N   5/66	196	画像情報の標本化に関するもの	related to sampling of image information
H04N   5/66  D	1	0	5C058	H04N   5/66	2689	特殊用途表示に関するもの，例．文字表示，２画面表示，拡大表示または異なるアスペクト比に対応するもの	related to special applications, e.g. character displays, 2 screen displays, large displays or correspondence to different aspects
H04N   5/66  Z	1	0	5C058	H04N   5/66	1586	その他のもの	Others
H04N   5/66 101 \	2	2	5C058	H04N   5/66	4	ガス放電によるもの	using gas electric discharge tubes
H04N   5/66 101 A	2	0	5C058	H04N   5/66	676	プラズマディスプレイパネルの構造に関するもの	related to plasma display panel construction
H04N   5/66 101 B	2	0	5C058	H04N   5/66	1593	パネルの駆動；制御に関するもの	related to panel drive and control
H04N   5/66 101 C	2	0	5C058	H04N   5/66	62	アナログ信号をデジタル信号に変換して表示するもの	items which display conversion of analogue signals into digital signals
H04N   5/66 101 Z	2	0	5C058	H04N   5/66	353	その他のもの	Others
H04N   5/66 102 \	2	2	5C058	H04N   5/66	113	液晶によるもの	using liquid crystals
H04N   5/66 102 A	2	0	5C058	H04N   5/66	1272	液晶表示パネルの構造に関するもの	related to liquid crystal display panel construction
H04N   5/66 102 B	2	0	5C058	H04N   5/66	3391	パネルの駆動；制御に関するもの	related to panel drive and control
H04N   5/66 102 Z	2	0	5C058	H04N   5/66	1467	その他のもの	Others
H04N   5/66 103 \	2	2	5C058	H04N   5/66	230	発光ダイオードによるもの	using light emitting diodes
H04N   5/66 104 \	2	2	5C058	H04N   5/66	46	電球によるもの	using electric bulbs
H04N   5/66 105 \	2	2	5C058	H04N   5/66	34	蛍光灯によるもの	using florescent lamps
H04N   5/68  \	2	2	5C058	H04N   5/68	19	陰極線表示管用回路	Circuit details for cathode-ray display tubes
H04N   5/68  A	2	0	5C058	H04N   5/68	535	陰極線管の電源回路に関するもの，例．ヒーター回路	related to power source circuits of cathode-ray tubes, e.g. heater circuits
H04N   5/68  B	2	0	5C058	H04N   5/68	598	平板型陰極管テレビに関するもの	related to flat cathode-ray tube televisions
H04N   5/68  C	2	0	5C058	H04N   5/68	365	多数の陰極線管を用いて拡大表示を行うもの	Display enlargement using plural cathode-ray tubes
H04N   5/68  Z	2	0	5C058	H04N   5/68	595	その他のもの，例．フォーカス回路	Others, e.g. focus circuits
H04N   5/70  \	2	2	5C058	H04N   5/70	8	エレクトロルミネッセント装置用回路	Circuit details for electroluminescent devices
H04N   5/70  A	2	0	5C058	H04N   5/70	317	ＥＬ表示装置の駆動制御回路に関するもの	related to drive control circuits of electro-luminescent display devices
H04N   5/70  B	2	0	5C058	H04N   5/70	90	ＥＬ表示装置の信号処理回路に関するもの	related to signal processing of electro-luminescent display devices
H04N   5/70  C	2	0	5C058	H04N   5/70	61	記憶機能を有するＥＬ素子を用いるもの	using electoro-luminescent elements having memory functions
H04N   5/70  Z	2	0	5C058	H04N   5/70	300	その他のもの	Others
H04N   5/72  \	1	1	5C058	H04N   5/72	79	光学フィルタまたは拡散スクリーンによるテレビジョン画像の修正	Modifying the appearance of television pictures by optical filters or diffusing screens
H04N   5/72  A	1	0	5C058	H04N   5/72	413	反射防止，防眩その他のフィルターをＣＲＴ面上に設けるもの（光学装置の有害光除去Ｇ０２Ｂ２７／００Ｃ）	with antireflection, antiglare or other filters provided on the face of cathode-ray tubes (removal of harmful light from optical devices, G02B27/00C)
H04N   5/72  B	1	0	5C058	H04N   5/72	28	ブラウン管のスクリーンの変形等により画像修正を行うもの	correction of image for distortion, etc. of cathode-ray tube screen
H04N   5/72  C	1	0	5C058	H04N   5/72	167	表示画像に対して特殊効果を付与するもの	special effects applied to display image
H04N   5/72  D	1	0	5C058	H04N   5/72	87	レンズを用いてブラウン管の映像を拡大するもの	using lens to enlarge cathode-ray tube images
H04N   5/72  Z	1	0	5C058	H04N   5/72	83	その他のもの	Others
H04N   5/74  \	1	1	5C058	H04N   5/74	134	映像再生のための投写装置，例．アイドホールを用いるもの	Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
H04N   5/74  A	1	0	5C058	H04N   5/74	3702	投写装置の光学系に関するもの	related to optical systems of projection arrangements
H04N   5/74  B	1	0	5C058	H04N   5/74	706	投写装置に用いられる光弁；光変調器に関するもの	related to light valve and light modulators used for projection arrangements
H04N   5/74  K	1	1	5C058	H04N   5/74	1597	液晶を光弁として用いるもの	using liquid crystals as light valves
H04N   5/74  C	1	0	5C058	H04N   5/74	1834	投写スクリーンに関するもの	related to projection screens
H04N   5/74  D	1	0	5C058	H04N   5/74	3045	画質改善のための信号処理回路に関するもの	related to signal processing circuits to improve picture quality
H04N   5/74  E	1	0	5C058	H04N   5/74	1327	前面投写型装置の構造に関するもの	related to structure of frontal projection type arrangements
H04N   5/74  F	1	0	5C058	H04N   5/74	800	背面投写型装置の構造に関するもの	related to structure of rear projection type arrangements
H04N   5/74  G	1	0	5C058	H04N   5/74	557	投写用受像管及びその周辺構造に関するもの	related to image reception tubes for projection and peripheral structures
H04N   5/74  H	1	0	5C058	H04N   5/74	1017	光ファイバー；レーザー等により拡大投写するもの	enlarged projection using optical fibers, lasers, etc.
H04N   5/74  Z	1	0	5C058	H04N   5/74	8406	その他のもの	Others
H04N   5/76  \	1	1	5C052	H04N   5/76	18142	テレビジョン信号の記録［３，４］	Television signal recording [3,4]
H04N   5/76 050 \	2	2	5C052	H04N   5/76	4776	ディスクまたはドラム上に記録するもの（Ｈ０４Ｎ５／７８１，Ｈ０４Ｎ５／８０，５００，Ｈ０４Ｎ５／８３，Ｈ０４Ｎ５／８５が優先）	
H04N   5/761  \	2	2	5C052	H04N   5/761	3530	録画のための時間をプログラムするシステム，すなわち，その時間になると事前に決めておいたテレビ・チャンネルが録画のために選ばれるもの［７］	Systems for programming the time at which predetermined television channels will be selected for recording [7]
H04N   5/7613  \	3	3	5C052	H04N   5/7613	247	ユーザーが入力したデータおよびレコーダーに組み込まれたレファレンス・タイミング・クロック（時計）を用いるもの［７］	by using data entered by the user and a reference timing clock incorporated in the recorder [7]
H04N   5/7617  \	3	3	5C052	H04N   5/7617	1642	ユーザーが入力したデータおよび放送局が送信したレファレンス・データを用いるもの［７］	by using data entered by the user and reference data transmitted by the broadcasting station [7]
H04N   5/765  \	2	2	5C052	H04N   5/765	26320	記録装置と他の装置の間のインタフェース回路［６］	Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus [6]
H04N   5/77  \	3	3	5C052	H04N   5/77	3884	記録装置とテレビカメラとの間のもの［６］	between a recording apparatus and a television camera [6]
H04N   5/77 200 \	4	4	5C052	H04N   5/77	1376	記録装置とテレビジョンカメラが同一筐体に設置されるもの	the recording apparatus and the television camera being placed in the same enclosure
H04N   5/775  \	3	3	5C052	H04N   5/775	2561	記録装置とテレビ受信機との間のもの［６］	between a recording apparatus and a television receiver [6]
H04N   5/775 500 \	4	4	5C052	H04N   5/775	81	記録器が，テレビ受信機のアンテナに接続され又は結合されるもの	the recorder being connected to, or coupled with, the antenna of the television receiver
H04N   5/78  \	2	2	5C017	H04N   5/78	1487	磁気記録を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［３］	using magnetic recording (H04N5/91 takes precedence) [3]
H04N   5/78 050 \	3	3	5C017	H04N   5/78	182	誘導型，例．磁気光学，熱磁気，磁気歪または電磁気，のヘッドを使わない記録または再生（静電記録Ｈ０４Ｎ５／８０，写真記録Ｈ０４Ｎ５／８４）	
H04N   5/781  \	3	3	5C017	H04N   5/781	1653	ディスクまたはドラムに記録するもの［３］	on discs or drums [3]
H04N   5/782  \	3	3	5C018	H04N   5/782	7299	テープに記録するもの［３］	on tape [3]
H04N   5/782 060 \	4	4	5C018	H04N   5/782	180	特殊なトラック構成を用いて記録するもの，例．交差または重畳	
H04N   5/782 130 \	4	4	5C018	H04N   5/782	15	磁気テープの異なる深さに記録する含むもの	involving recording in different depths of the magnetic tape
H04N   5/7822  \	4	4	5C018	H04N   5/7822	12	静止磁気ヘッドをもつもの［６］	with stationary magnetic heads [6]
H04N   5/7824  \	4	4	5C018	H04N   5/7824	215	回転磁気ヘッドをもつもの［６］	with rotating magnetic heads [6]
H04N   5/7826  \	5	5	5C018	H04N   5/7826	92	磁気テープのヘリカル走査を伴うもの［６］	involving helical scanning of the magnetic tape
H04N   5/7826 300 \	6	6	5C018	H04N   5/7826	1106	テープの進行方向に関し斜めのトラック上に記録するためのもの	for recording on tracks inclined relative to the direction of movement of the tape
H04N   5/7826 600 \	7	7	5C018	H04N   5/7826	235	１つのテレビジョンフィールド，またはフレームを記録するために２以上のトラックを使用するもの，すなわちセグメント化記録	using more than one track for the recording of one television field or frame, i.e. segmented recording
H04N   5/7828  \	5	5	5C018	H04N   5/7828	13	磁気テープの横断走査を伴うもの［６］	involving transversal scanning of the magnetic tape [6]
H04N   5/783  \	4	4	5C018	H04N   5/783	5501	記録速度と異なった速度で再生するために適したもの［３］	Adaptations for reproducing at a rate different from the recording rate [3]
H04N   5/784  \	3	3	5C018	H04N   5/784	11	シート上に記録するもの［６］	on a sheet [6]
H04N   5/80  \	2	2	5C052	H04N   5/80	85	静電記録を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［３］	using electrostatic recording (H04N5/91 takes precedence) [3]
H04N   5/80 500 \	3	3	5C052	H04N   5/80	12	ディスクまたはドラム上に記録するもの	on a disk or a drum
H04N   5/82  \	3	3	5C052	H04N   5/82	130	変形可能な熱可塑性記録媒体を用いるもの	using deformable thermoplastic recording medium
H04N   5/83  \	4	4	5C052	H04N   5/83	5	ディスクまたはドラムに記録するもの［３］	on discs or drums [3]
H04N   5/84  \	2	2	5C052	H04N   5/84	1030	光学的記録を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／８０，Ｈ０４Ｎ５／８９，Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［３，４］	using optical recording (H04N5/80, H04N5/89, H04N5/91 take precedence) [3,4]
H04N   5/84 300 \	3	3	5C052	H04N   5/84	673	フィルム上に記録するもの	on a film
H04N   5/84 600 \	4	4	5C052	H04N   5/84	18	間欠的に動作するフィルムに記録するもの	on a film operating intermittently
H04N   5/85  \	3	3	5C052	H04N   5/85	5329	ディスクまたはドラムに記録するもの［３］	on discs or drums [3]
H04N   5/87  \	3	3	5C052	H04N   5/87	77	テレビジョン信号から映画フィルムの作製［３，４］	Producing a motion picture film from a television signal [3,4]
H04N   5/89  \	2	2	5C052	H04N   5/89	104	ホログラフィ記録を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［３］	using holographic recording (H04N5/91 take precedence) [3]
H04N   5/90  \	3	3	5C052	H04N   5/90	5	ディスクまたはドラムに記録するもの［３］	on discs or drums [3]
H04N   5/903  \	2	2	5C052	H04N   5/903	151	可変電気容量記憶を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［４］	using variable electrical capacitive recording (H04N5/91 takes precedence) [4]
H04N   5/907  \	2	2	5C052	H04N   5/907	6290	静的記憶手段，例．蓄積管，半導体メモリ，を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［４］	using static stores, e.g. storage tubes, semiconductor memories (H04N5/91 takes precedence) [4]
H04N   5/91  \	2	2	5C053	H04N   5/91	36473	以上のためのテレビジョン信号処理［３］	Television signal processing therefor [3]
H04N   5/911  \	3	3	5C053	H04N   5/911	4248	雑音抑制のためのもの［６］	for the suppression of noise [6]
H04N   5/913  \	3	3	5C053	H04N   5/913	2720	スクランブルのためのもの［６］	for scrambling [6]
H04N   5/915  \	3	3	5C053	H04N   5/915	296	フィールドスキップまたはフレームスキップの記録用または再生用［６］	for field- or frame-skip recording or reproducing [6]
H04N   5/915 500 \	4	4	5C053	H04N   5/915	11	音声多重化を有するもの	having voice multiplexing
H04N   5/917  \	3	3	5C053	H04N   5/917	10331	帯域圧縮用［６］	for bandwidth reduction [6]
H04N   5/919  \	4	4	5C053	H04N   5/919	201	複数の記録チャンネル中のサンプリング点または信号のセグメント，例．走査線，を分割することによるもの［６］	by dividing samples or signal segments, e.g. television lines, among a plurality of recording channels [6]
H04N   5/92  \	3	3	5C053	H04N   5/92	7060	記録のためのテレビジョン信号の変換，例．変調，周波数変換；再生のための逆変換［３］	Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback [3]
H04N   5/92 010 \	4	4	5C053	H04N   5/92	2411	付加信号およびビデオ信号の多重化処理を伴うもの	
H04N   5/92 020 \	5	5	5C053	H04N   5/92	503	付加信号が音声であるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１５５，Ｈ０４Ｎ５／９２　が優先）	
H04N   5/92 030 \	6	6	5C053	H04N   5/92	94	時分割多重化処理を使用するもの	
H04N   5/92 040 \	6	6	5C053	H04N   5/92	32	周波数多重化処理を使用するもの	
H04N   5/92 050 \	5	5	5C053	H04N   5/92	555	付加信号が少なくとも他のテレビジョン信号であるもの	
H04N   5/92 060 \	5	5	5C053	H04N   5/92	358	付加信号がキャラクタコード信号であるもの	
H04N   5/92 070 \	6	6	5C053	H04N   5/92	27	文字放送用	
H04N   5/92 080 \	6	6	5C053	H04N   5/92	6	サブコードの使用を含むもの	
H04N   5/921  \	4	4	5C053	H04N   5/921	393	ベースバンド信号の記録または再生によるもの［６］	by recording or reproducing the baseband signal [6]
H04N   5/922  \	4	4	5C053	H04N   5/922	306	搬送波上の信号の変調によるもの，例．振幅または周波数変調［６］	by modulation of the signal on a carrier wave, e.g. amplitude or frequency modulation [6]
H04N   5/923  \	4	4	5C053	H04N   5/923	212	変調前の信号のプリエンファシスおよび変調後の信号のディエンファシスを用いるもの［６］	using preemphasis of the signal before modulation and deemphasis of the signal after demodulation [6]
H04N   5/924  \	4	4	5C053	H04N   5/924	19	パルス幅変調を用いるもの［６］	using duty cycle modulation [6]
H04N   5/926  \	4	4	5C053	H04N   5/926	12925	パルス符号変調によるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１９が優先）［６］	by pulse code modulation(H04N5/919 takes precedence)[6]
H04N   5/926 100 \	5	5	5C053	H04N   5/926	9669	データ圧縮を伴うもの	involving data reduction
H04N   5/926 200 \	6	6	5C053	H04N   5/926	1266	予測符号化を使用するもの	using prediction coding
H04N   5/926 400 \	6	6	5C053	H04N   5/926	1696	変換符号化を使用するもの	using transform coding
H04N   5/926 500 \	5	5	5C053	H04N   5/926	243	音声信号処理を伴うもの	with processing of the sound signal
H04N   5/926 700 \	6	6	5C053	H04N   5/926	584	ＰＣＭ音声およびＰＣＭ映像信号の時分割多重処理を使用するもの	using time division multiplex of PCM audio and PCM video signals
H04N   5/926 800 \	7	7	5C053	H04N   5/926	29	ＰＣＭ映像信号の垂直帰線期間にＰＣＭ音声信号を挿入するもの	with insertion of the PCM audio signals in the vertical blanking interval of the PCM video signal
H04N   5/928  \	4	4	5C053	H04N   5/928	40	音声信号が，パルス符号変調されて，被変調映像信号と時分割多重記録されるもの［６］	the sound signal being pulse code modulated and recorded in time division multiplex with the modulated video signal [6]
H04N   5/93  \	3	3	5C053	H04N   5/93	17006	テレビ信号またはその選択された部分の再生［３］	Regeneration of the television signal or of selected parts thereof [3]
H04N   5/93 050 \	4	4	5C053	H04N   5/93	583	再生された映像信号と記録されていない信号，例．テキスト信号，との混合を含むもの	
H04N   5/931  \	4	4	5C053	H04N   5/931	129	再生信号のレベルを回復するためのもの［６］	for restoring the level of the reproduced signal [6]
H04N   5/931 500 \	5	5	5C053	H04N   5/931	286	周波数依存性のあるレベル制御（Ｈ０４Ｎ５／９２３が優先）	the level control being frequency dependent (H04N5/923 takes precedence)
H04N   5/932  \	4	4	5C053	H04N   5/932	2	アナログ同期信号の再発生［６］	Regeneration of analogue synchronization signals [6]
H04N   5/935  \	4	4	5C053	H04N   5/935	11	デジタル同期信号の再発生［６］	Regeneration of digital synchronization signals [6]
H04N   5/937  \	4	4	5C053	H04N   5/937	2419	中間記憶媒体に画素ブロックを集めることによるもの［６］	by assembling picture element blocks in an intermediate store [6]
H04N   5/94  \	4	4	5C053	H04N   5/94	1091	ドロップアウトの補償［３］	Signal drop-out compensation [3]
H04N   5/945  \	5	5	5C053	H04N   5/945	46	パルス符号変調により記録された信号用［６］	for signals recorded by pulse code modulation [6]
H04N   5/95  \	4	4	5C053	H04N   5/95	1680	時間軸誤差の補償［３］	Time-base error compensation [3]
H04N   5/953  \	5	5	5C053	H04N   5/953	562	アナログメモリを用いるもの，例．電圧制御発振器によって遅延量が制御されるＣＣＤシフトレジスタ［６］	by using an analogue memory, e.g. a CCD-shift register, the delay of which is controlled by a voltage controlled oscillator [6]
H04N   5/956  \	5	5	5C053	H04N   5/956	280	独立した書き込みおよび読み取りクロック発生器をもつデジタルメモリを用いるもの［６］	by using a digital memory with independent write-in and read-out clock generators [6]
H04N   7/00  \	0	0	5C063	H04N   7/00	1879	テレビジョン方式（細部Ｈ０４Ｎ３／００，Ｈ０４Ｎ５／００；デジタルビデオ信号を符号化，復号化，圧縮または伸張するための方法または装置Ｈ０４Ｎ１９／００；選択的なコンテンツ配信Ｈ０４Ｎ２１／００）［４，２０１１．０１］	Television systems (details H04N 3/00, H04N 5/00; specially adapted for colour television H04N 11/00; stereoscopic television systems H04N 13/00) [4]
H04N   7/01  \	1	1	5C063	H04N   7/01	1814	標準方式の変換［４］	Conversion of standards [4]
H04N   7/01 050 \	2	2	5C063	H04N   7/01	368	書込速度と読出速度とが異なる記憶デバイスを利用するもの	
H04N   7/01 120 \	2	2	5C063	H04N   7/01	901	標準方式の１つが映画フィルムの標準方式に対応するもの	one of the standards corresponding to a cinematograph film standard
H04N   7/01 170 \	2	2	5C063	H04N   7/01	3017	空間解像度変換	Conversion of spatial resolution
H04N   7/01 200 \	3	3	5C063	H04N   7/01	2316	インターレース信号とプログレッシブ信号との間の変換	Conversion between an interlaced and a progressive signal
H04N   7/01 220 \	3	3	5C063	H04N   7/01	1001	アスペクト比変換	Conversion of aspect ratio
H04N   7/01 270 \	2	2	5C063	H04N   7/01	2606	フィールドレートまたはフレームレートの変換	Conversion of field rate or frame rate
H04N   7/01 350 \	2	2	5C063	H04N   7/01	1584	補間処理を伴うもの	involving interpolation processes
H04N   7/01 370 \	3	3	5C063	H04N   7/01	1819	動きの有無を利用するもの	using presence/absence of motion
H04N   7/01 400 \	3	3	5C063	H04N   7/01	523	動きベクトルを利用するもの	using motion vectors
H04N   7/01 420 \	3	3	5C063	H04N   7/01	458	エッジ適応処理を伴うもの	involving edge adaptive process
H04N   7/01 450 \	3	3	5C063	H04N   7/01	210	クラス分類適応処理を伴うもの	involving classification adaptive process
H04N   7/015  \	1	1	5C063	H04N   7/015	2923	高精細度テレビジョン方式［６］	High-definition television systems
H04N   7/025  \	1	1	5C063	H04N   7/025	7	デジタル非画像データ，例．テレビジョンの有効画面中のテキスト，の伝送方式［６］	Systems for transmission of digital non-picture data, e.g. of text during the active part of a television frame
H04N   7/03  \	2	2	5C063	H04N   7/03	0	そのための書き込み方式［６］	Subscription systems therefor
H04N   7/035  \	2	2	5C063	H04N   7/035	1	デジタル非画像データ信号用の回路，例．データ信号のスライス回路，データクロック信号の再生回路，データ信号の誤り検出または誤り検出回路［６］	Circuits for the digital non-picture data signal, e.g. for slicing of the data signal, for regeneration of the data-clock signal, for error detection or correction of the data signal
H04N   7/04  \	1	1	5C063	H04N   7/04	62	１つのテレビジョン信号，すなわち，画像および音声の両方を１つの搬送波により伝送する方式［４］	Systems for the transmission of one television signal, i.e. both picture and sound, by a single carrier [4]
H04N   7/04 101 \	2	2	5C063	H04N   7/04	113	音声伝送に特徴のあるもの	characterized by sound transmission
H04N   7/045  \	2	2	5C063	H04N   7/045	0	搬送波を周波数変調するもの［６］	the carrier being frequency modulated
H04N   7/06  \	1	1	5C063	H04N   7/06	45	１つのテレビジョン信号，すなわち，画像および音声の両方を２つ以上の搬送波により同時に伝送する方式［４］	Systems for the simultaneous transmission of one television signal, i.e. both picture and sound, by more than one carrier [4]
H04N   7/06 101 \	2	2	5C063	H04N   7/06	31	音声伝送に特徴のあるもの	characterized by sound transmission
H04N   7/08  \	1	1	5C063	H04N   7/08	166	同じ周波数帯域の全部または一部をしめる２つ以上のテレビジョン信号，例．付加情報信号，を同時，または順次に伝送する方式，［４，６］	Systems for the transmission of more signals than one television signal, e.g. additional information signals, simultaneously or sequentially, the signals occupying wholly or partially the same frequency band (H04N 7/087, H04N 7/093 take precedence) [4]
H04N   7/08  A	1	0	5C063	H04N   7/025	4980	文字放送	Character broadcast
H04N   7/08  B	1	0	5C063	H04N   7/08	268	静止画放送	Still picture broadcast
H04N   7/08  Z	1	0	5C063	H04N   7/08	7547	その他，例．周波数多重または時分割多重	Others, e.g. multiple frequencies or time division multiplex
H04N   7/08 101 \	2	2	5C063	H04N   7/08	282	音声伝送に特徴のあるもの	characterized by sound transmission
H04N   7/081  \	2	2	5C063	H04N   7/081	0	付加情報信号を副搬送波により伝送するもの［６］	the additional information signals being transmitted by means of a subcarrier
H04N   7/083  \	2	2	5C063	H04N   7/083	5	垂直および水平帰線期間に信号が挿入されているもの［６］	with signal insertion during the vertical and the horizontal blanking interval
H04N   7/084  \	2	2	5C063	H04N   7/084	104	水平帰線期間に信号が挿入されているもの［６］	with signal insertion during the horizontal blanking interval
H04N   7/085  \	3	3	5C063	H04N   7/085	2	挿入信号がデジタルであるもの［６］	the inserted signal being digital
H04N   7/087  \	2	2	5C063	H04N   7/087	763	垂直帰線期間に信号が挿入されているもの［４］	with signal insertion during the vertical blanking interval [4]
H04N   7/088  \	3	3	5C063	H04N   7/088	3	挿入信号がデジタルであるもの［６］	the inserted signal being digital
H04N   7/10  \	1	1	5C164	H04N   7/10	2581	有線テレビジョン方式（Ｈ０４Ｎ７／１２が優先）［４］	Adaptations for transmission by electrical cable (H04N 7/12 takes precedence) [4]
H04N   7/12  \	1	1	5C159	H04N   7/12	75	１チャンネルまたは複数の並列チャンネルを通してテレビジョン信号が伝送され，各チャンネルの帯域幅がテレビジョン信号の帯域幅より狭くなっている方式（Ｈ０４Ｎ７／２４が優先）［４］	Systems in which the television signal is transmitted <u>via</u> one channel or a plurality of parallel channels, the bandwidth of each channel being less than the bandwidth of the television signal (H04N 7/24 takes precedence; high-definition television systems H04N 7/015) [4]
H04N   7/12  A	1	0	5C159	H04N   7/12	11	誤り訂正	Error correction
H04N   7/12  B	1	0	5C159	H04N   7/12	379	走査速度変換によるもの	due to changes in scanning speed
H04N   7/12  Z	1	0	5C159	H04N   7/12	845	その他（帯域圧縮カラーＴＶ伝送方式Ｈ０４Ｎ１１／０２）	Others (band compression colour television transmission systems, H04N11/02)
H04N   7/14  \	1	1	5C164	H04N   7/14	6273	双方向動作方式（Ｈ０４Ｎ７／１７３が優先）［４］	Systems for two-way working (H04N 7/173 takes precedence) [4]
H04N   7/14 110 \	2	2	5C164	H04N   7/14	2135	２つのビデオ端末，例．ＴＶ電話，間の動作（エンタテインメントや情報の受信のためにテレビジョン受信機と結合された電話通信システムＨ０４Ｍ１１／００，３０２）	Motion between two video terminals, e.g. TV telephones, (telephone communication system connected with television receiver for receiving entertainment and information H04M11/00, 302)
H04N   7/14 120 \	3	3	5C164	H04N   7/14	6088	端末設備の構造上の細部，例．カメラとディスプレイの配置	Arrangement details of terminal facilities, e.g. arrangement of a camera and a display
H04N   7/14 140 \	4	4	5C164	H04N   7/14	603	同一の光軸にカメラとディスプレイを配置したもの，例．視線を合わせるためにカメラとディスプレイを光学的に重ね合わせるもの	Arrangement of camera and display on the same optical axis, e.g. optically multiplexing the camera and the display for eye to eye contact
H04N   7/14 150 \	4	4	5C164	H04N   7/14	856	ハンドヘルド端末	Hand-held terminals
H04N   7/14 170 \	3	3	5C164	H04N   7/14	812	通信をアレンジするもの，例．ビデオ通信としての伝達の確認または信号の中間記憶装置（選択Ｈ０４Ｑ）	Arranging communication, e.g. confirmation of transmission as video communication or intermediate memory arrangements of signals(Selection H04Q)
H04N   7/14 180 \	3	3	5C164	H04N   7/14	502	ビデオ端末と特定の伝送媒体，例．ＩＳＤＮ，との接続	Connection between video terminals and specific transmission media, e.g. ISDN
H04N   7/15  \	2	2	5C164	H04N   7/15	6479	会議方式［５］	Conference systems (telephonic conference arrangements H04M 3/56) [5]
H04N   7/15 120 \	3	3	5C164	H04N   7/15	2305	多地点制御装置［ＭＣＵ］自体	Multipoint control unit [MCU] per se
H04N   7/15 150 \	3	3	5C164	H04N   7/15	1742	ビデオ会議の蓄積やビデオ会議へのアクセスを含むもの（コンピュータ会議コンテンツや参加者の動作を後で読み出すためのトラッキングの配置Ｈ０４Ｌ１２／１８）	Including accumulation of video conferences and access to video conferences (arrangement of tracking for acknowledging later contents of computer conferences and motions of participants H04L12/18)
H04N   7/15 170 \	3	3	5C164	H04N   7/15	689	仮想会議空間の定義やアバター又はエージェントを使用するもの（コンピュータ会議の最適化や適応Ｈ０４Ｌ１２／１８）	using a definition of a virtual conference space, an avatar or an agent of a virtual conference space (optimization and adaptation of computer conference H04L12/18)
H04N   7/16  \	1	1	5C164	H04N   7/16	53	アナログ秘密テレビジョン方式；アナログ加入テレビジョン方式［１，２０１１．０１］	Secrecy systems; Subscription systems
H04N   7/16  A	1	0	5C164	H04N   7/16	2449	装置細部	Details of devices
H04N   7/16  C	1	0	5C164	H04N   7/16	1452	有料化装置または課金装置	Payment devices, charging devices
H04N   7/16  E	1	0	5C164	H04N   7/16	532	緊急放送，警報放送または強制放送	Emergency broadcasts, warning broadcasts, and compulsory broadcasts
H04N   7/16  Z	1	0	5C164	H04N   7/16	3104	その他のもの	Others
H04N   7/167  \	2	2	5C164	H04N   7/167	3240	テレビジョン信号の暗号化およびその解読［４，２０１１．０１］	Systems rendering the television signal unintelligible and subsequently intelligible [4]
H04N   7/169  \	3	3	5C164	H04N   7/169	315	テレビジョン信号の時間領域を操作する方式［６，２０１１．０１］	Systems operating in the time domain of the television signal
H04N   7/171  \	3	3	5C164	H04N   7/171	437	テレビジョン信号の振幅領域を操作する方式［６，２０１１．０１］	Systems operating in the amplitude domain of the television signal
H04N   7/173  \	2	2	5C164	H04N   7/173	3534	双方向動作を伴うもの，例．加入者がプログラム選択信号を送るもの［４，２０１１．０１］	with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal [4]
H04N   7/173 610 \	3	3	5C164	H04N   7/173	80	中央局に特徴のあるもの	characterised by central office
H04N   7/173 610 A	3	0	5C164	H04N   7/173	871	映像の記録再生部に特徴のあるもの	characterised by recording and playback parts of projected image
H04N   7/173 610 B	3	1	5C164	H04N   7/173	251	映像の特殊再生，例．一時停止または巻き戻し，に特徴のあるもの	characterised by special playback of projected image, e.g. temporary stop, rewinding
H04N   7/173 610 Z	3	0	5C164	H04N   7/173	10473	その他のもの	Others
H04N   7/173 620 \	3	3	5C164	H04N   7/173	17	伝送路に特徴のあるもの	characterised by transmission path
H04N   7/173 620 A	3	0	5C164	H04N   7/173	220	上り下りで伝送路が異なるもの	using different transmission paths for upload and download
H04N   7/173 620 D	3	0	5C164	H04N   7/173	451	上り下り共にコンピュータまたは電話回線を用いるもの	using computers and telephone lines for upload and download
H04N   7/173 620 Z	3	0	5C164	H04N   7/173	839	その他のもの	Others
H04N   7/173 630 \	3	3	5C164	H04N   7/173	21579	端末部に特徴のあるもの	characterised by terminal parts
H04N   7/173 640 \	3	3	5C164	H04N   7/173	90	選択，購入または予約に特徴のあるもの	characterised by  selection, purchase, reservation, etc.
H04N   7/173 640 A	3	0	5C164	H04N   7/173	2650	映像番組の選択，購入または予約に特徴のあるもの	characterised by selection, purchase, reservation, etc. of  image programs
H04N   7/173 640 Z	3	0	5C164	H04N   7/173	1746	その他のもの	Others
H04N   7/18  \	1	1	5C054	H04N   7/18	193	閉回路テレビジョン［ＣＣＴＶ］方式，すなわちビデオ信号が放送されない方式［２００６．０１］	Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast [1, 2006.01]
H04N   7/18  A	1	0	5C054	H04N   7/18	1334	信号の伝送方式	Transmission system of signal
H04N   7/18  B	1	0	5C054	H04N   7/18	1899	各種検査システム	Systems with a wide variety of inspections
H04N   7/18  C	1	0	5C054	H04N   7/18	990	各種測定システム	Systems with a wide variety of measurements
H04N   7/18  D	1	0	5C054	H04N   7/18	14686	監視システム	Monitoring systems
H04N   7/18  H	1	1	5C054	H04N   7/18	2574	訪問者の監視，例．テレビインターフォン	Monitoring of visitors, e.g. television intercoms
H04N   7/18  J	1	1	5C054	H04N   7/18	10136	車両後方等の監視；車両周囲の死角監視	Monitoring of rear direction of vehicles; monitoring of peripheral dead zones of vehicles
H04N   7/18  E	1	0	5C054	H04N   7/18	3967	監視用テレビカメラ及びその制御（監視用テレビカメラＨ０４Ｎ５／２２５）	Television cameras for monitoring and the control thereof (television cameras for monitoring, H04N5/225)
H04N   7/18  F	1	1	5C054	H04N   7/18	1159	複数テレビカメラの切換制御	Switching controls for plural television cameras
H04N   7/18  G	1	0	5C054	H04N   7/18	1884	物体の自動追尾	Automatic tracking of bodies
H04N   7/18  K	1	0	5C054	H04N   7/18	5340	画像の解析；処理	Analysis of images; processing of images
H04N   7/18  W	1	1	5C054	H04N   7/18	215	画像の２値化	Making images binary
H04N   7/18  L	1	0	5C054	H04N   7/18	1312	Ｘ線テレビジョンシステム	X-ray television systems
H04N   7/18  M	1	0	5C054	H04N   7/18	3315	内視鏡システム	Endoscope systems
H04N   7/18  N	1	0	5C054	H04N   7/18	940	赤外線撮像システム	Infrared image pickups systems
H04N   7/18  Q	1	0	5C054	H04N   7/18	575	超音波撮像システム	Ultrasonic image pickup systems
H04N   7/18  P	1	0	5C054	H04N   7/18	259	テレビゲーム	Television games
H04N   7/18  R	1	0	5C054	H04N   7/18	406	学習器；練習器	Learning machines; practice machines
H04N   7/18  S	1	0	5C054	H04N   7/18	35	柄解析；柄作成システム	Pattern analysis; pattern production systems
H04N   7/18  T	1	0	5C054	H04N   7/18	122	着順判定システム	Arrival order determination systems
H04N   7/18  U	1	0	5C054	H04N   7/18	6559	画像の表示；記録システム	Image display; recording systems
H04N   7/18  V	1	1	5C054	H04N   7/18	1523	複数画像の合成表示システム	Systems for composite displays of plural images
H04N   7/18  Z	1	0	5C054	H04N   7/18	1169	その他のもの	Others
H04N   7/20  \	1	1	5C164	H04N   7/20	1574	ギガヘルツ周波数帯域で伝送する方式，例．衛星を介するもの［４］	Adaptations for transmission via a GHz frequency band, e.g. via satellite [4]
H04N   7/20 610 \	2	2	5C164	H04N   7/20	82	送信側に特徴のあるもの	characterised on signal side
H04N   7/20 620 \	2	2	5C164	H04N   7/20	92	伝送路，中継に特徴のあるもの	characterised by transmission path and relay
H04N   7/20 630 \	2	2	5C164	H04N   7/20	470	受信側に特徴のあるもの	characterised on reception side
H04N   7/22  \	1	1	5C164	H04N   7/22	762	光伝送方式［４］	Adaptations for optical transmission [4]
H04N   7/24  \	1	1	5C164	H04N   7/24	3	パルス符号変調を用いるテレビジョン信号の伝送方式（Ｈ０４Ｎ２１／００が優先）［６，２０１１．０１］	Systems for the transmission of television signals using pulse code modulation (H04N 21/00takes precedence);;
H04N   7/52  \	2	2	5C164	H04N   7/52	0	他のパルス符号変調信号，例．音響信号または同期信号，を多重するパルス符号変調映像信号の伝送方式（サーバにおける，ビデオストリームと他のコンテンツまたは付加データの組合せによる多重ストリームの組立て，スタッフィング・ビットの多重ストリームへの挿入，ＰＥＳの組立てＨ０４Ｎ２１／２３６；クライアントにおける，多重ストリームの解体，多重ストリームの再多重化，ＳＩの抽出または処理，ＰＥＳの解体Ｈ０４Ｎ２１／４３４）［６，２０１１．０１］	Systems for transmission of a pulse code modulated with one or more other pulse code modulated signals, e.g. an audio signal or a synchronizing signal (assembling of a multiplex stream by combining a video stream with other content or additional data, remultiplexing of multiplex streams, insertion of stuffing bits into the multiplex stream, assembling of a packetised elementary stream at server side H04N 21/236; disassembling of a multiplex stream, remultiplexing of multiplex streams, extraction or processing of Service Information, disassembling of packetised elementary stream at client side H04N 21/434)
H04N   7/54  \	3	3	5C164	H04N   7/54	0	他のパルス符号変調信号が同期しているもの［６］	the signals being synchronous
H04N   7/56  \	4	4	5C164	H04N   7/56	1	そのための同期方式［６］	Synchronising systems therefor
H04N   9/00  \	0	0	5C057	H04N   9/00	115	カラーテレビジョン方式の細部［４］	Details of colour television systems [4]
H04N   9/00  A	0	0	5C057	H04N   9/00	519	外部機器との接続	Connection with external equipment
H04N   9/00  B	0	0	5C057	H04N   9/00	639	多方式受像のためのもの	for multiple system reception
H04N   9/00  C	0	0	5C057	H04N   9/00	293	文字放送または静止画放送の受信（文字放送の伝送する方式Ｈ０４Ｎ７／０８Ａ）	Reception of character and still picture broadcasts (character broadcast and transmission systems, H04N7/08A)
H04N   9/00  D	0	0	5C057	H04N   9/00	184	ＴＶ画像製版または印刷（カラープリンティングＢ４１Ｊ３／００）	Television image preparation and printing (colour printing, B41J3/00)
H04N   9/00  E	0	0	5C057	H04N   9/00	224	動作表示	Operation displays
H04N   9/00  F	0	0	5C057	H04N   9/00	64	音声のパタ−ン表示，例．音声信号により色やパターン等を変化させるもの	Displays of sound patterns, e.g. changing colour, patterns and the like, using sound signals
H04N   9/00  Z	0	0	5C057	H04N   9/00	308	その他	Others
H04N   9/01  \	1	1	5C065	H04N   9/01	31	位相変調された色信号を、カラーストライプフィルタを用いて復調するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for demodulating colour component signals modulated spatially by colour striped filters by phase separation [2023.01]
H04N   9/03  \	1	1	5C065	H04N   9/03	25	周波数変調された色信号を、カラーストライプフィルタを用いて復調するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for demodulating colour component signals modulated spatially by colour striped filters by frequency separation [2023.01]
H04N   9/11  \	1	1	5C065	H04N   9/11	464	カラー映画フィルムの走査，例．テレシネのためのもの［２，４］	Scanning of colour motion picture films, e.g. for telecine [2, 4, 2006.01]
H04N   9/12  \	1	1	5C060	H04N   9/12	79	映像再生装置（Ｈ０４Ｎ９／１１が優先）［２，４］	Picture reproducers (H04N9/11 takes precedence) [2, 4]
H04N   9/12  A	1	0	5C060	H04N   9/12	589	再生装置一般	Replay devices in general
H04N   9/12  B	1	0	5C060	H04N   9/12	264	素点発光，例．液晶放電管によるもの	Pixel light emission, e.g. by liquid crystal discharge tubes
H04N   9/12  Z	1	0	5C060	H04N   9/12	127	その他	Others
H04N   9/14  \	2	2	5C060	H04N   9/14	25	光学―機械的走査手段のみを用いるもの［２，４］	using optical-mechanical scanning means only [2, 4]
H04N   9/16  \	2	2	5C060	H04N   9/16	356	陰極線管を用いるもの（Ｈ０４Ｎ９／１１が優先）［２，４］	using cathode ray tubes (H04N9/11takes precedence) [2, 4]
H04N   9/18  \	3	3	5C060	H04N   9/18	224	各原色信号に対し別々の電子ビームを用いるもの（Ｈ０４Ｎ９／２７が優先）［２，４］	using separate electron beams for the primary colour signals (H04N9/27 takes precedence) [2, 4]
H04N   9/20  \	4	4	5C060	H04N   9/20	65	１つの受像管中に２つ以上のビームを持つもの［４］	with more than one beam in a tube [4]
H04N   9/22  \	3	3	5C060	H04N   9/22	133	２つ以上の原色信号に対し同一ビームを用いるもの（Ｈ０４Ｎ９／２７が優先）［２，４］	using the same beam for more than one primary colour information (H04N9/27 takes precedence) [2, 4]
H04N   9/24  \	4	4	5C060	H04N   9/24	62	電子ビーム瞬時位置を指示するための信号を発生するための管の手段を用いるもの［４］	using means, integral with, or external to, the tube, for producing signal indicating instantaneous beam position [4]
H04N   9/24  A	4	0	5C060	H04N   9/24	120	インデックス受像管の構造	Structure of index reception tubes
H04N   9/24  B	4	0	5C060	H04N   9/24	189	インデックス信号による偏向制御または直線性の補正	Control of deflection and correction of linearity by index signals
H04N   9/24  C	4	0	5C060	H04N   9/24	108	インデツクス信号の発生または検出	Generation and detection of index signals
H04N   9/24  D	4	0	5C060	H04N   9/24	205	インデックス信号の処理	Processing of index signals
H04N   9/24  E	4	0	5C060	H04N   9/24	68	インデックス信号による電子ビーム量の制御	Electron beam quantity control using index signals
H04N   9/24  Z	4	0	5C060	H04N   9/24	96	その他	Others
H04N   9/26  \	4	4	5C060	H04N   9/26	92	電子光学的色選択手段を用いるもの，例．ライングリッド，電子銃の内部または近傍，または蛍光スクリーンの近傍の色選択のための偏向手段［４］	using electron-optical colour selection means, e.g. line grid, deflection means in or near the gun or near the phosphor screen [4]
H04N   9/27  \	3	3	5C060	H04N   9/27	75	発光層への電子ビームの透過の深さが可変であるもの，例．ペネドロン［２，４］	with variable depth of penetration of electron beam into the luminescent layer, e.g. penetrons [2, 4]
H04N   9/28  \	3	3	5C060	H04N   9/28	43	集束または集中のための装置［４］	Arrangements for convergence or focusing [4]
H04N   9/28  A	3	0	5C060	H04N   9/28	1461	コンバージェンス回路	Convergence circuits
H04N   9/28  S	3	1	5C060	H04N   9/28	85	静電形のもの	Electrostatic type
H04N   9/28  B	3	0	5C060	H04N   9/28	434	コンバージェンス装置	Convergence devices
H04N   9/28  C	3	1	5C060	H04N   9/28	613	電磁コイルを用いるもの	using magnetic coils
H04N   9/28  D	3	1	5C060	H04N   9/28	371	永久磁石を用いるもの，例．ブルーラテラルまたは周辺ピュリティ	using permanent magnets, e.g. blue lateral or peripheral purity
H04N   9/28  E	3	1	5C060	H04N   9/28	111	コアの形状に特徴を有するもの	characterized by core type
H04N   9/28  F	3	1	5C060	H04N   9/28	64	温度補償のためのもの，例．シャドウマスクの熱膨張による色純度補正	for temperature compensation, e.g. correction of colour purity using thermal expansion of shadow masks
H04N   9/28  Z	3	0	5C060	H04N   9/28	175	その他のもの	Others
H04N   9/285  \	4	4	5C060	H04N   9/285	10	４極レンズを用いるもの［４］	using quadrupole lenses [4]
H04N   9/29  \	3	3	5C060	H04N   9/29	17	消磁または外部磁界の補正装置［２，４］	using demagnetisation or compensation of external magnetic fields [2, 4]
H04N   9/29  A	3	0	5C060	H04N   9/29	702	消磁回路	Demagnetization circuitry
H04N   9/29  B	3	0	5C060	H04N   9/29	567	消磁装置	Demagnetization devices
H04N   9/29  Z	3	0	5C060	H04N   9/29	420	その他のもの	Others
H04N   9/30  \	2	2	5C060	H04N   9/30	1250	固体色彩表示装置を用いるもの［４］	using solid-state colour display devices [4]
H04N   9/31  \	2	2	5C060	H04N   9/31	5011	カラー映像表示のための投射装置［２，４］	Projection devices for colour picture display [2, 4]
H04N   9/31 020 \	3	3	5C060	H04N   9/31	568	２次元電子的空間光変調器を用いるもの	
H04N   9/31 290 \	3	3	5C060	H04N   9/31	247	スクリーン上に光ビームを走査するもの	scanning a light beam on the display screen
H04N   9/31 410 \	3	3	5C060	H04N   9/31	2275	構造的細部	Constructional details thereof
H04N   9/31 440 \	4	4	5C060	H04N   9/31	298	冷却システム	Cooling systems
H04N   9/31 470 \	4	4	5C060	H04N   9/31	1917	マルチプロジェクションシステム	Multi-projection systems
H04N   9/31 500 \	4	4	5C060	H04N   9/31	1443	光源システム	Modulator illumination systems
H04N   9/31 790 \	3	3	5C060	H04N   9/31	384	ビデオ信号処理	Video signal processing therefor
H04N   9/31 820 \	4	4	5C060	H04N   9/31	763	色調整，例．白バランス，シェーディングまたは色域	Color adjustment, e.g. white balance, shading or gamut
H04N   9/31 850 \	4	4	5C060	H04N   9/31	255	幾何学的調整，例．台形歪み補正	Geometric adjustment, e.g. keystone
H04N   9/43  \	1	1	5C057	H04N   9/43	219	カラー画像表示を行うための単色映像信号からカラー映像信号への変換［４］	Conversion of monochrome picture signals to colour picture signals for colour picture display [4]
H04N   9/44  \	1	1	5C066	H04N   9/44	12	色同期［４］	Colour synchronisation  [4]
H04N   9/44  A	1	0	5C066	H04N   9/44	68	ＶＩＲ信号の分離・抽出	Separation and extraction of VIR signals
H04N   9/44  B	1	0	5C066	H04N   9/44	221	同期クロツク信号の発生	Generation of synchronous clocks
H04N   9/44  C	1	1	5C066	H04N   9/44	57	ＰＡＬ同期信号の発生	Generation of synchronous PAL signals
H04N   9/44  Z	1	0	5C066	H04N   9/44	183	その他	Others
H04N   9/45  \	2	2	5C066	H04N   9/45	21	カラー副搬送波の発生または再生［４］	Generation or recovery of colour sub-carriers  [4]
H04N   9/45  A	2	0	5C066	H04N   9/45	86	カラ−副搬送波の発生〔ＮＴＳＣ〕	Generation of colour sub-carriers [NTSC]
H04N   9/45  B	2	0	5C066	H04N   9/45	23	カラ−副搬送波の発生〔ＰＡＬ〕	Generation of colour sub-carriers [PAL]
H04N   9/45  C	2	0	5C066	H04N   9/45	7	カラ−副搬送波の発生〔ＳＥＣＡＭ〕	Generation of colour sub-carriers [SECAM]
H04N   9/45  D	2	0	5C066	H04N   9/45	61	カラ−副搬送波の発生〔共通〕	Generation of colour sub-carriers [common]
H04N   9/45  E	2	0	5C066	H04N   9/45	209	カラ−副搬送波の再生〔ＮＴＳＣ〕	Regeneration of colour sub-carriers [NTSC]
H04N   9/45  F	2	0	5C066	H04N   9/45	143	カラ−副搬送波の再生〔ＰＡＬ〕	Regeneration of colour sub-carriers [PAL]
H04N   9/45  G	2	0	5C066	H04N   9/45	6	カラ−副搬送波の再生〔ＳＥＣＡＭ〕	Regeneration of colour sub-carriers [SECAM]
H04N   9/45  H	2	0	5C066	H04N   9/45	47	カラ−副搬送波の再生〔共通〕	Regeneration of colour sub-carriers [common]
H04N   9/45  J	2	0	5C066	H04N   9/45	159	ＶＴＲにおけるカラ−副搬送波の再生	Regeneration of colour sub-carriers occurring in video tape recorders
H04N   9/45  K	2	0	5C066	H04N   9/45	168	ＡＰＣ用位相検波回路及び平滑回路	Phase detection and smoothing circuits for APC
H04N   9/45  L	2	1	5C066	H04N   9/45	113	ＶＣＯの細部	Details  of VCO
H04N   9/45  Z	2	0	5C066	H04N   9/45	52	その他	Others
H04N   9/45 101 \	3	3	5C066	H04N   9/45	11	移相量の調整のためのもの	for adjustment of the amount of shifting
H04N   9/45 101 A	3	0	5C066	H04N   9/45	11	肌色の改善に関するもの	related to improvement of skin colour
H04N   9/45 101 Z	3	0	5C066	H04N   9/45	386	その他	Others
H04N   9/455  \	2	2	5C066	H04N   9/455	30	カラーバースト信号の発生；カラー映像信号内へのカラーバースト信号の挿入またはカラー映像信号からのカラーバースト信号の分離（Ｈ０４Ｎ９／４５が優先）［４］	Generation of colour burst signals; Insertion of colour burst signals in colour picture signals or separation of colour burst signals from colour picture signals (H04N?9/45 takes precedence)  [4]
H04N   9/455  A	2	0	5C066	H04N   9/455	209	バ−ストゲ−トパルスの発生	Generation of burst gate pulse
H04N   9/455  Z	2	0	5C066	H04N   9/455	300	その他	Others
H04N   9/465  \	2	2	5C066	H04N   9/465	282	ＰＡＬ―スイッチの同期［４］	Synchronisation of the PAL-switch  [4]
H04N   9/47  \	2	2	5C066	H04N   9/47	10	順次式信号のためのもの［２，４］	for sequential signals  [2, 4]
H04N   9/47  A	2	0	5C066	H04N   9/47	106	ＳＥＣＡＭ方式の判別	Discrimination of SECAM system
H04N   9/47  Z	2	0	5C066	H04N   9/47	79	その他	Others
H04N   9/475  \	2	2	5C066	H04N   9/475	164	異なる同期信号を相互にロックするためのもの［４］	for mutually locking different synchronisation sources  [4]
H04N   9/64  \	1	1	5C066	H04N   9/64	89	色信号を処理するための回路（Ｈ０４Ｎ９／７７が優先；色信号を処理するためのパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８４）［２０２３．０１］	Circuits for processing colour signals (H04N 9/77 takes precedence; camera processing pipelines for processing colour signals H04N 23/84) [4, 2006.01, 2023.01]
H04N   9/64  A	1	0	5C066	H04N   9/64	821	色相調整に関するもの	related to hue adjustment
H04N   9/64  B	1	1	5C066	H04N   9/64	75	ＶＩＲ信号を用いるもの	using VIR signals
H04N   9/64  C	1	2	5C066	H04N   9/64	32	ＶＩＲ信号の検知，除去に関するもの	related to detection and removal of VIR signals
H04N   9/64  D	1	1	5C066	H04N   9/64	85	ＰＡＬ方式における色相調整	hue adjustment occurring in PAL system
H04N   9/64  E	1	0	5C066	H04N   9/64	1044	色信号の妨害除去に関するもの	related to removal of interference with colour signals
H04N   9/64  F	1	0	5C066	H04N   9/64	950	色信号出力，表示駆動回路	Colour output and display drive circuits
H04N   9/64  G	1	0	5C066	H04N   9/64	154	ＶＴＲとカラ−ＴＶとの結合	Conjunction of video tape recorders and colour televisions
H04N   9/64  H	1	0	5C066	H04N   9/64	91	カラ−・白黒に応じて色信号回路を制御するもの	Controlling colour signal circuits corresponding to colour signals or black and white signals
H04N   9/64  J	1	0	5C066	H04N   9/64	396	肌，色再生の改善に関するもの	related to improvements in skin and colour recovery
H04N   9/64  K	1	0	5C066	H04N   9/64	194	帯域増巾器及び帯域フイルタ−に関するもの	related to increase band width machines and band filters
H04N   9/64  L	1	0	5C066	H04N   9/64	143	遅延線，遅延回路に関するもの	related to delay lines and delay circuits
H04N   9/64  M	1	0	5C066	H04N   9/64	83	帰線消去，バ−ストブランキングに関するもの	related to blanking and burst blanking
H04N   9/64  N	1	0	5C066	H04N   9/64	67	ＮＴＳＣ信号を順次式に変換して再生するもの	Simultaneous conversion and recovery of NTSC signals
H04N   9/64  P	1	0	5C066	H04N   9/64	85	ＰＡＬ方式に関するもの	related to PAL system
H04N   9/64  Q	1	0	5C066	H04N   9/64	118	ＳＥＣＡＭ方式に関するもの	related to SECAM system
H04N   9/64  S	1	0	5C066	H04N   9/64	236	多方式共用回路〔例．ＮＴＳＣとＰＡＬ〕	Common circuits for multiple systems [e.g. NYSC and PAL]
H04N   9/64  T	1	0	5C066	H04N   9/64	144	ＰＡＬ方式とＳＥＣＡＭ方式の共用回路	Common circuits of PAL and SECAM systems
H04N   9/64  U	1	0	5C066	H04N   9/64	84	色信号の変調に関するもの〔周期変調を除く〕	related to colour signal modulation [except for periodic modulations]
H04N   9/64  V	1	0	5C066	H04N   9/64	272	色信号の復調に関するもの〔周期復調を除く〕	related to colour signal demodulation [except for periodic demodulation]
H04N   9/64  Z	1	0	5C066	H04N   9/64	1642	その他	Others
H04N   9/65  \	2	2	5C066	H04N   9/65	11	同期変調器のためのもの［４］	for synchronous modulators [4, 2006.01]
H04N   9/65  A	2	0	5C066	H04N   9/65	125	ＮＴＳＣ方式に関するもの	Related to NTSC system
H04N   9/65  B	2	0	5C066	H04N   9/65	46	ＰＡＬ方式に関するもの	related to PAL system
H04N   9/65  C	2	0	5C066	H04N   9/65	34	多方式共用回路	Common circuits for multiple systems
H04N   9/65  Z	2	0	5C066	H04N   9/65	128	その他	Others
H04N   9/66  \	2	2	5C066	H04N   9/66	34	同期復調器のためのもの［４］	for synchronous demodulators  [4]
H04N   9/66  A	2	0	5C066	H04N   9/66	192	ＮＴＳＣ方式に関するもの	related to NTSC system
H04N   9/66  B	2	0	5C066	H04N   9/66	180	ＰＡＬ方式に関するもの	related to PAL system
H04N   9/66  C	2	0	5C066	H04N   9/66	138	多方式共用回路	Common circuits for multiple systems
H04N   9/66  Z	2	0	5C066	H04N   9/66	297	その他	Others
H04N   9/67  \	2	2	5C066	H04N   9/67	13	マトリックスのためのもの（色信号をマトリックス化するためのパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８５）［２０２３．０１］	for matrixing (camera processing pipelines for matrixing of colour signals H04N 23/85) [4, 2006.01, 2023.01]
H04N   9/67  A	2	0	5C066	H04N   9/67	175	輝度信号と色差信号を合成するもの	synthesizing luminant signals and  colour-difference signals
H04N   9/67  B	2	0	5C066	H04N   9/67	42	２種の色差信号を合成するもの	synthesizing binary colour-difference signals
H04N   9/67  C	2	0	5C066	H04N   9/67	47	ＰＡＬ遅延マトリクス回路	PAL delay matrix circuits
H04N   9/67  Z	2	0	5C066	H04N   9/67	284	その他	Others
H04N   9/68  \	2	2	5C066	H04N   9/68	459	色信号の振幅を制御するためのもの，例．自動色飽和度制御回路（Ｈ０４Ｎ９／７１，Ｈ０４Ｎ９／７３が優先；色信号の飽和度を制御するためのパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８６）［２０２３．０１］	for controlling the amplitude of colour signals, e.g. automatic chroma control circuits  (H04N 9/71, H04N 9/73 take precedence; camera processing pipelines for controlling the colour  saturation of colour signals H04N 23/86) [4, 2006.01, 2023.01]
H04N   9/68 101 \	3	3	5C066	H04N   9/68	23	色飽和度調整のためのもの	for adjusting degree of color saturation
H04N   9/68 101 A	3	0	5C066	H04N   9/68	96	肌色の改善を目的とするもの	for the purpose of correction skin color
H04N   9/68 101 Z	3	0	5C066	H04N   9/68	360	その他	Others
H04N   9/68 102 \	4	4	5C066	H04N   9/68	13	自動調整	Automatic adjustment
H04N   9/68 102 A	4	0	5C066	H04N   9/68	305	バ−スト信号の振巾に応じて行うもの	Controlling in response to the amplitude of burst signals
H04N   9/68 102 B	4	0	5C066	H04N   9/68	64	ＶＩＲ信号を用いて行うもの	using VIR signals
H04N   9/68 102 C	4	0	5C066	H04N   9/68	32	外光検出によるもの	by external light detection
H04N   9/68 102 D	4	0	5C066	H04N   9/68	24	特にＰＡＬ方式に関するもの	Especially related to PAL system
H04N   9/68 102 E	4	0	5C066	H04N   9/68	32	多方式共用に関するもの	Related to common use of multiple systems
H04N   9/68 102 Z	4	0	5C066	H04N   9/68	251	その他	Others
H04N   9/68 103 \	3	3	5C066	H04N   9/68	656	色信号の高域周波数成分の補償のためのもの，例．色信号の輪郭強調回路	for compensating highpass frequency components of colour signals, e.g. contour emphasis circuits for colour signals
H04N   9/69  \	3	3	5C066	H04N   9/69	578	ガンマ補正により色信号を修正するためのもの（色信号を用いたカメラ応答の制御Ｈ０４Ｎ２３／８３）	for modifying the colour signals by gamma correction (controlling camera response for colour signals  H04N 23/83) [4, 2006.01, 2023.01]
H04N   9/70  \	2	2	5C066	H04N   9/70	54	色消去のためのもの［４］	for colour killing  [4]
H04N   9/70  A	2	0	5C066	H04N   9/70	63	色信号遮断回路	Colour signal insulation circuits
H04N   9/70  B	2	0	5C066	H04N   9/70	27	ＶＴＲの色消去	Colour-killing of Video tape recorders
H04N   9/70  C	2	0	5C066	H04N   9/70	102	カラ−キラ−検波回路	Colour-killer detecting phase circuits
H04N   9/70  D	2	0	5C066	H04N   9/70	44	ＰＡＬ方式に関するもの	related to PAL system
H04N   9/70  E	2	0	5C066	H04N   9/70	107	ＳＥＣＡＭ方式に関するもの	related to SECAM system
H04N   9/70  Z	2	0	5C066	H04N   9/70	120	その他	Others
H04N   9/71  \	3	3	5C066	H04N   9/71	126	色利得制御と結合されているもの［４］	combined with colour gain control  [4]
H04N   9/72  \	2	2	5C066	H04N   9/72	351	色信号の直流分および低周波分の再挿入のためのもの（色信号の直流分および低周波分の再挿入のためのパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８７）［２０２３．０１］	for reinsertion of DC and slowly varying components of colour signals (camera processing pipelines for reinsertion of DC or slowly varying  components of colour signals H04N 23/87) [4, 2006.01, 2023.01]
H04N   9/73  \	2	2	5C066	H04N   9/73	56	色バランス回路，例．白バランス回路または色温度制御（色バランスに関するパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８８）［２０２３．０１］	Colour balance circuits, e.g. white balance circuits or colour temperature control (camera processing pipelines for colour balance H04N 23/88) [4, 2006.01, 2023.01]
H04N   9/73  B	2	0	5C066	H04N   9/73	893	白レベルのバランスをとるもの〔受像側〕	balancing  white levels [Image reception side]
H04N   9/73  C	2	0	5C066	H04N   9/73	54	灰色レベル又はＹ特性のバランスをとるもの	balancing grey levels or Y characteristics
H04N   9/73  E	2	0	5C066	H04N   9/73	201	黒レベル又はカツトオフレベルのバランスをとるもの〔受像側〕	balancing black levels or cutoff levels [Image reception side]
H04N   9/73  F	2	0	5C066	H04N   9/73	71	カツトオフ調整時の切換スイツチ〔例．サ−ビススイツチ〕に関するもの	Switchs at cutoff adjustment [e.g. related to service switch]
H04N   9/73  G	2	0	5C066	H04N   9/73	100	色バランスの調整状態の表示に関するもの	related to displaying of colour balance adjustment conditions
H04N   9/73  H	2	0	5C066	H04N   9/73	102	特定部分のみ色バランスを変えるもの	changing colour balance of special parts only
H04N   9/73  Z	2	0	5C066	H04N   9/73	323	その他	Others
H04N   9/74  \	2	2	5C066	H04N   9/74	84	特殊効果を得るためのもの（Ｈ０４Ｎ９／６５〜Ｈ０４Ｎ９／７３が優先）［４］	for obtaining special effects (H04N?9/65-H04N?9/73 take precedence)  [4]
H04N   9/74  A	2	0	5C066	H04N   9/74	248	２画面，ＴＶ〔２画面表示，Ｈ０４Ｎ５／４５，２画面表示の信号処理，Ｈ０４Ｎ５／６６Ｄ〕	2-screen televisions [2-screen displays, H04N5/45, signals for 2-screen displays, H04N5/66D]
H04N   9/74  Z	2	0	5C066	H04N   9/74	1445	その他	Others
H04N   9/75  \	3	3	5C066	H04N   9/75	584	クロマキー［４］	Chroma key  [4]
H04N   9/76  \	3	3	5C066	H04N   9/76	27	色信号の混合のためのもの（Ｈ０４Ｎ９／７５が優先）［４］	for mixing of colour signals (H04N?9/75 takes precedence)  [4]
H04N   9/77  \	1	1	5C066	H04N   9/77	1452	輝度信号と色度信号とを関連して処理するための回路，例．輝度信号と色信号との位相合わせ，微分利得の補正または微分位相の補正（マトリックス化のための回路Ｈ０４Ｎ９／６７）［４］	Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase (circuits for matrixing H04N9/67) [4]
H04N   9/78  \	2	2	5C066	H04N   9/78	60	カラーテレビジョン信号から輝度信号または色度もしくは搬送色信号を分離するためのもの，例．櫛形フイルタを用いるもの［４］	for separating the brightness signal or the chrominance signal from the colour television signal, e.g. using comb filter  [4]
H04N   9/78  A	2	0	5C066	H04N   9/78	1705	くし形フイルタによるもの〔トランスバ−サルフイルタ，Ｈ０３Ｈ１５／００〕	with comb-type filters [transversal filters, H03H15/00]
H04N   9/78  Z	2	0	5C066	H04N   9/78	509	その他〔ＩＩＲ型フイルタ，Ｈ０３Ｈ１７／０４，ＦＩＲ型フイルタ，Ｈ０３Ｈ１７／０６〕	Others [IIR type filters, H03H17/04, FIR type filters, H03H17/06]
H04N   9/79  \	1	1	5C055	H04N   9/79	4480	記録に関連するカラーテレビジョン信号の処理［４］	Processing of colour television signals in connection with recording [4]
H04N   9/79 040 \	2	2	5C055	H04N   9/79	1183	中間デジタル信号処理を使用するもの	
H04N   9/79 080 \	2	2	5C055	H04N   9/79	552	再生側での妨害信号，例．雑音，の抑制	
H04N   9/79 120 \	3	3	5C055	H04N   9/79	147	妨害信号が相互変調信号であるもの	the interfering signals being intermodulation signals
H04N   9/79 170 \	3	3	5C055	H04N   9/79	156	妨害信号が漏話信号であるもの	the interfering signals being cross-talk signals
H04N   9/79 210 \	2	2	5C055	H04N   9/79	35	２つ以上の処理モードのためのもの	for more than one processing mode
H04N   9/79 250 \	3	3	5C055	H04N   9/79	141	２つ以上の標準のためのもの	for more than one standard
H04N   9/793  \	2	2	5C055	H04N   9/793	234	色度信号のレベルを制御するためのもの，例．自動クロマレベル制御回路を使うもの［６］	for controlling the level of the chrominance signal, e.g. by means of automatic chroma control circuits [6]
H04N   9/793 300 \	3	3	5C055	H04N   9/793	12	レベル制御が周波数に依存するもの	the level control being frequency-dependent
H04N   9/793 600 \	4	4	5C055	H04N   9/793	27	記録側においてプリエンファシスネットワークを再生側においてデエンファシスネットワークを使用することによるもの	by using a preemphasis network at the recording side and a deemphasis network at the reproducing side
H04N   9/797  \	2	2	5C055	H04N   9/797	2073	各チャンネルの帯域幅が信号の帯域幅より狭い，複数のチャンネルに信号を記録するためのもの（Ｈ０４Ｎ９／８０４，Ｈ０４Ｎ９／８１，Ｈ０４Ｎ９／８２が優先）［６］	for recording the signal in a plurality of channels, the bandwidth of each channel being less than the bandwidth of the signal (H04N9/804, H04N9/81, H04N9/82 take precedence) [6]
H04N   9/797 300 \	3	3	5C055	H04N   9/797	385	輝度または色成分信号標本または周波数帯域を複数の記録チャネルに分割することによるもの（Ｈ０４Ｎ９／８０４，Ｈ０４Ｎ９／８２５　が優先）	by dividing the luminance or colour component signal samples or frequency bands among a plurality of recording channels (H04N9/804, H04N9/825 take precedence)
H04N   9/797 600 \	3	3	5C055	H04N   9/797	1	輝度信号の高周波成分のスペクトラム折畳みによるもの	by spectrum folding of the high frequency components of the luminance signal
H04N   9/80  \	2	2	5C055	H04N   9/80	2344	記録のためのテレビジョン信号の変換，例．変調，周波数変換；再生のための逆変換［４］	Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback [4]
H04N   9/802  \	3	3	5C055	H04N   9/802	608	音声信号の処理を伴うもの（Ｈ０４Ｎ９／８０６，Ｈ０４Ｎ９／８３５が優先）［６］	involving processing of the sound signal (H04N9/806, H04N9/835 take precedence) [6]
H04N   9/804  \	3	3	5C055	H04N   9/804	4911	複数の色信号成分のパルス符号変調を伴うもの［６］	involving pulse code modulation of the colour picture signal components [6]
H04N   9/804 200 \	4	4	5C055	H04N   9/804	9765	データ削減を含むもの	including data reduction
H04N   9/804 500 \	5	5	5C055	H04N   9/804	1228	予測符号化を使用するもの	using prediction coding
H04N   9/804 700 \	5	5	5C055	H04N   9/804	1697	変換符号化を使用するもの	using transform coding
H04N   9/806  \	4	4	5C055	H04N   9/806	326	音声信号の処理を伴うもの［６］	with processing of the sound signal [6]
H04N   9/806 300 \	5	5	5C055	H04N   9/806	640	ＰＣＭオーディオおよびＰＣＭビデオ信号の時分割多重化を使用するもの	using time division multiplex of PCM audio and PCM video signals
H04N   9/806 600 \	5	5	5C055	H04N   9/806	31	ＰＣＭビデオ信号の垂直帰線期間中にＰＣＭオーディオ信号の挿入をするもの	with insertion of the PCM audio signals in the vertical blanking interval of the PCM video signal
H04N   9/808  \	3	3	5C055	H04N   9/808	77	複合カラー映像信号のパルス符号変調を伴うもの［６］	involving pulse code modulation of the composite colour video-signal [6]
H04N   9/808 100 \	4	4	5C055	H04N   9/808	52	データ削減を含むもの	involving data reduction
H04N   9/808 200 \	5	5	5C055	H04N   9/808	11	予測符号化を使用するもの	using prediction coding
H04N   9/808 500 \	4	4	5C055	H04N   9/808	25	音声信号の処理を伴うもの	with processing of the sound signal
H04N   9/808 700 \	5	5	5C055	H04N   9/808	3	ＰＣＭオーディオおよびＰＣＭビデオ信号の時分割多重化を使用するもの	using time division multiplex of PCM audio and PCM video signals
H04N   9/808 800 \	6	6	5C055	H04N   9/808	3	ＰＣＭビデオ信号の垂直帰線期間中にＰＣＭオーディオ信号の挿入をするもの	with insertion of the PCM audio signals in the vertical blanking interval of the PCM video signal
H04N   9/81  \	3	3	5C055	H04N   9/81	642	各カラー映像信号成分を順次に記録するもの［４］	the individual colour picture signal components being recorded sequentially only [4]
H04N   9/815  \	4	4	5C055	H04N   9/815	42	輝度信号および順次式色成分信号が別個のチャンネルに記録されるもの［６］	The luminance signal and the sequential colour component signals being recorded in separate recording channels [6]
H04N   9/82  \	3	3	5C055	H04N   9/82	4760	各カラー映像信号成分を同時に記録するもの［４］	the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only [4]
H04N   9/82 050 \	4	4	5C055	H04N   9/82	3244	付加信号およびカラービデオ信号の多重化処理を含むもの	
H04N   9/82 110 \	5	5	5C055	H04N   9/82	1023	付加信号が音声信号であるもの　（Ｈ０４Ｎ９／８３５が優先）	the additional signal being a sound signal (H04N9/835 takes precedence)
H04N   9/82 160 \	6	6	5C055	H04N   9/82	106	時分割多重を使用するもの	using time division multiplex
H04N   9/82 220 \	6	6	5C055	H04N   9/82	37	周波数分割多重を使用するもの	using frequency division multiplex
H04N   9/82 270 \	5	5	5C055	H04N   9/82	526	付加信号が少なくとも別のテレビジョン信号であるもの	the additional signal being at least another television signal
H04N   9/82 330 \	5	5	5C055	H04N   9/82	302	付加信号が文字符号信号であるもの	the additional signal being a character code signal
H04N   9/82 380 \	6	6	5C055	H04N   9/82	313	文字放送のためのもの	for teletext
H04N   9/82 440 \	6	6	5C055	H04N   9/82	6	部分符号の使用を含むもの	involving the use of subcodes
H04N   9/825  \	4	4	5C055	H04N   9/825	222	輝度および色度信号が別個のチャンネルに記録されるもの［６］	the luminance and chrominance signals being recorded in separate channels [6]
H04N   9/825 500 \	5	5	5C055	H04N   9/825	64	音声処理を伴うもの	with sound processing
H04N   9/83  \	4	4	5C055	H04N   9/83	1795	記録された色彩信号が記録された輝度信号の周波数帯域より低い周波数帯域を占有するもの［４］	the recorded chrominance signal occupying a frequency band under the frequency band of the recorded brightness signal [4]
H04N   9/83 100 \	5	5	5C055	H04N   9/83	259	中間デジタル信号処理を使用するもの	using intermediate digital signal processing
H04N   9/83 200 \	5	5	5C055	H04N   9/83	13	輝度またはクロミナンス信号のための増強帯域幅を使用するもの	using an increased bandwidth for the luminance or the chrominance signal
H04N   9/83 300 \	6	6	5C055	H04N   9/83	24	従来のまたは増強帯域幅信号の選択を伴うもの，例．ＶＨＳまたはＳＶＨＳ信号の選択	with selection of the conventional or the increased bandwidth signal, e.g. VHS or SVHS signal selection
H04N   9/835  \	5	5	5C055	H04N   9/835	165	音声信号の処理を伴うもの［６］	involving processing of the sound signal [6]
H04N   9/835 500 \	6	6	5C055	H04N   9/835	10	音声搬送波が輝度搬送波およびクロミナンス搬送波間で周波数多重化処理されたもの	the sound carriers being frequency multiplexed between the luminance carrier and the chrominance carrier
H04N   9/84  \	5	5	5C055	H04N   9/84	644	記録された信号が近接したトラックの各部分で異なる特徴，例．異なる位相または周波数，を有するもの［４］	the recorded signal showing a feature, which is different in adjacent track parts, e.g. different phase or frequency [4]
H04N   9/85  \	4	4	5C055	H04N   9/85	452	記録された輝度信号が記録された色彩信号の周波数帯域に全体的に重なり合った周波数帯域を占有するもの，例．周波数インタリーブ［４］	the recorded brightness signal occupying a frequency band totally overlapping the frequency band of the recorded chrominance signal, e.g. frequency interleaving [4]
H04N   9/86  \	3	3	5C055	H04N   9/86	727	各カラー映像信号成分を順次および同時に記録するもの，例．ＳＥＣＡＭ方式に相当するもの［４］	the individual colour picture signal components being recorded sequentially and simultaneously, e.g. corresponding to SECAM-system [4]
H04N   9/87  \	2	2	5C055	H04N   9/87	16328	カラーテレビジョン信号の再生（Ｈ０４Ｎ９／８０が優先）［４］	Regeneration of colour television signals (H04N9/80 takes precedence) [4]
H04N   9/87 070 \	3	3	5C055	H04N   9/87	28	復調器および再変調器を使用するもの，例．標準変換のためのもの	
H04N   9/87 150 \	3	3	5C055	H04N   9/87	533	非記録信号，例．テキスト信号，と再生された映像信号との混合を含むもの	involving the mixing of the reproduced video signal with a non-recorded signal, e.g. a text signal
H04N   9/87 220 \	3	3	5C055	H04N   9/87	205	カラー基準信号の再発生，例．カラー同期バースト信号，クロミナンス信号搬送波	Regeneration of a colour reference signal, e.g. the colour synchronisaton burst signal, the chrominance signal carrier
H04N   9/873  \	3	3	5C055	H04N   9/873	43	再生時に色成分信号の連続性を回復するもの［６］	for restoring the colour component sequence of the reproduced signal [6]
H04N   9/877  \	3	3	5C055	H04N   9/877	2656	中間メモリを用いて画素ブロックを集めることによるもの［６］	by assembling picture element blocks in an intermediate memory [6]
H04N   9/88  \	3	3	5C055	H04N   9/88	1287	信号ドロップアウトの補償［４］	Signal drop-out compensation [4]
H04N   9/882  \	4	4	5C055	H04N   9/882	88	信号が複合カラー映像信号であるもの［６］	the signal being a composite colour television signal [6]
H04N   9/885  \	5	5	5C055	H04N   9/885	61	デジタル中間メモリを用いるもの［６］	using a digital intermediate memory [6]
H04N   9/888  \	4	4	5C055	H04N   9/888	51	パルス符号変調により記録された信号に用いるもの［６］	for signals recorded by pulse code modulation [6]
H04N   9/89  \	3	3	5C055	H04N   9/89	1815	時間軸誤差の補償［４］	Time-base error compensation [4]
H04N   9/893  \	4	4	5C055	H04N   9/893	615	アナログメモリを用いるもの，例．電圧制御発振器によって遅延量が制御されるＣＣＤシフトレジスタ［６］	using an analogue memory, e.g. a CCD-shift register, the delay of which is controlled by a voltage controlled oscillator [6]
H04N   9/896  \	4	4	5C055	H04N   9/896	619	独立した書込みおよび読み出しクロック発生器を持つデジタルメモリを用いるもの［６］	using a digital memory with independent write-in and read-out clock generators [6]
H04N   9/898  \	3	3	5C055	H04N   9/898	185	再生カラー信号と他の再生補助信号との周波数多重を用いるもの，例．パイロット信号搬送波［６］	using frequency multiplication of the reproduced colour signal with another auxiliary reproduced signal, e.g. a pilot signal carrier [6]
H04N  11/00  \	0	0	5C057	H04N  11/00	755	カラーテレビジョン方式（細部Ｈ０４Ｎ９／００）［４］	Colour television systems (details H04N 9/00; stereoscopic H04N 15/00) [4]
H04N  11/02  \	1	1	5C057	H04N  11/02	420	帯域幅を減少させるもの（Ｈ０４Ｎ１１／０４が優先）［４］	with bandwidth reduction (H04N 11/04 takes precedence) [4]
H04N  11/04  \	1	1	5C057	H04N  11/04	3959	パルス符号変調を用いるもの［４］	using pulse code modulation [4]
H04N  11/06  \	1	1	5C057	H04N  11/06	220	カラー映像信号成分の結合の仕方によって特徴づけられる伝送方式［４］	Transmission systems characterised by the manner in which the individual colour picture signal components are combined [4]
H04N  11/08  \	2	2	5C057	H04N  11/08	424	順次式信号のみを用いるもの（点順次方式Ｈ０４Ｎ１１／１２）［４］	using sequential signals only (dot sequential systems H04N 11/12) [4]
H04N  11/10  \	3	3	5C057	H04N  11/10	99	色信号が輝度信号の帰線期間に挿入されているもの［４］	in which colour signals are inserted in the blanking interval of brightness signal [4]
H04N  11/12  \	2	2	5C057	H04N  11/12	94	同時式信号のみを用いるもの［４］	using simultaneous signals only [4]
H04N  11/14  \	3	3	5C057	H04N  11/14	255	第１の信号が位相および振幅変調されて色度情報を伝達し，第２の信号が輝度情報を伝達するもの，例．ＮＴＳＣ方式［４］	in which one signal, modulated in phase and amplitude, conveys colour information and a second signal conveys brightness information, e.g. NTSC-system [4]
H04N  11/16  \	4	4	5C057	H04N  11/16	124	搬送色信号の位相が交互に変わるもの，例．ＰＡＬ方式［４］	the chrominance signal alternating in phase, e.g. PAL-system [4]
H04N  11/18  \	2	2	5C057	H04N  11/18	172	順次式および同時式信号を用いるもの，例，ＳＥＣＡＭ方式［４］	using simultaneous and sequential signals, e.g. SECAM-system [4]
H04N  11/20  \	2	2	5C057	H04N  11/20	1228	各カラー映像信号成分の結合の仕方を変換するもの，例．カラーテレビジョン標準方式の変換［４］	Conversion of the manner in which the individual colour picture signal components are combined, e.g. conversion of colour television standards [4]
H04N  11/22  \	3	3	5C057	H04N  11/22	224	同時式信号が順時式信号にまたはその逆に変換されるもの［４］	in which simultaneous signals are converted into sequential signals or <u>vice versa</u> [4]
H04N  11/24  \	1	1	5C057	H04N  11/24	979	高精細度テレビジョン方式［６］	High-definition television systems [6]
H04N  13/00  \	0	0	5C061	H04N  13/00	159	立体視ビデオシステム；マルチビュービデオシステム；その細部［２０１８．０１］	Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof [2018.01]
H04N  13/10  \	1	1	5C061	H04N  13/10	18	立体視またはマルチビュー画像信号の処理，記録または伝送［２０１８．０１］	Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals [2018.01]
H04N  13/106  \	2	2	5C061	H04N  13/106	418	画像信号の処理（マルチビュービデオシーケンス符号化Ｈ０４Ｎ１９／５９７）［２０１８．０１］	Processing image signals (for multi-view video sequence encoding H04N19/597) [2018.01]
H04N  13/111  \	3	3	5C061	H04N  13/111	357	仮想視点に対応する画像信号の変換，例．画像の空間的補間［２０１８．０１］	Transformation of image signals corresponding to virtual viewpoints, e.g. spatial image interpolation [2018.01]
H04N  13/117  \	4	4	5C061	H04N  13/117	218	仮想視点が視聴者により選択されるまたは視聴者トラッキングにより決定されるもの［２０１８．０１］	the virtual viewpoint locations being selected by the viewers or determined by viewer tracking [2018.01]
H04N  13/122  \	3	3	5C061	H04N  13/122	1049	画像信号コンテンツの修正による立体視画像の３Ｄ効果の改善，例．フィルタリングまたは単視点デプスキューを付加するもの（Ｈ０４Ｎ１３／１２８が優先）［２０１８．０１］	Improving the three-dimensional [3D] impression of stereoscopic images by modifying image signal contents, e.g. by filtering or adding monoscopic depth cues (H04N0013128000 takes precedence)[2018.01]
H04N  13/125  \	4	4	5C061	H04N  13/125	169	クロストーク低減のためのもの［２０１８．０１］	for crosstalk reduction [2018.01]
H04N  13/128  \	3	3	5C061	H04N  13/128	2139	デプスまたは視差を調整するもの［２０１８．０１］	Adjusting depth or disparity [2018.01]
H04N  13/133  \	3	3	5C061	H04N  13/133	209	異なる画像成分の特徴，例．それらの平均輝度または色バランス，を均一化するもの［２０１８．０１］	Equalising the characteristics of different image components, e.g. their average brightness or colour balance [2018.01]
H04N  13/139  \	3	3	5C061	H04N  13/139	551	フォーマット変換，例．フレームレートまたはサイズの変換［２０１８．０１］	Format conversion, e.g. of frame-rate or size [2018.01]
H04N  13/144  \	3	3	5C061	H04N  13/144	162	フリッカ低減のためのもの［２０１８．０１］	for flicker reduction [2018.01]
H04N  13/15  \	3	3	5C061	H04N  13/15	242	画像信号の色彩的観点のためのもの［２０１８．０１］	for colour aspects of image signals [2018.01]
H04N  13/156  \	3	3	5C061	H04N  13/156	115	画像信号を混合するもの［２０１８．０１］	Mixing image signals [2018.01]
H04N  13/161  \	3	3	5C061	H04N  13/161	1656	異なる画像信号成分の符号化，多重化または多重分離（マルチビュービデオシーケンス符号化Ｈ０４Ｎ１９／５９７）［２０１８．０１］	Encoding, multiplexing or demultiplexing different image signal components (for multi-view video sequence encoding H04N19/597) [2018.01]
H04N  13/167  \	3	3	5C061	H04N  13/167	179	画像信号の同期または制御［２０１８．０１］	Synchronising or controlling image signals [2018.01]
H04N  13/172  \	3	3	5C061	H04N  13/172	262	画像信号が非画像信号成分，例．ヘッダーまたはフォーマット情報，からなるもの［２０１８．０１］	image signals comprising non-image signal components, e.g. headers or format information [2018.01]
H04N  13/178  \	4	4	5C061	H04N  13/178	817	メタデータ，例．視差情報［２０１８．０１］	Metadata, e.g. disparity information [2018.01]
H04N  13/183  \	4	4	5C061	H04N  13/183	365	オンスクリーンディスプレイ［ＯＳＤ］情報，例．字幕またはメニュー［２０１８．０１］	On-screen display [OSD] information, e.g. subtitles or menus [2018.01]
H04N  13/189  \	2	2	5C061	H04N  13/189	1105	画像信号の記録；記録された画像信号の再生［２０１８．０１］	Recording image signals; Reproducing recorded image signals [2018.01]
H04N  13/194  \	2	2	5C061	H04N  13/194	1000	画像信号の伝送［２０１８．０１］	Transmission of image signals [2018.01]
H04N  13/20  \	1	1	5C061	H04N  13/20	243	画像信号生成装置［２０１８．０１］	Image signal generators [2018.01]
H04N  13/204  \	2	2	5C061	H04N  13/204	91	立体視画像カメラを用いるもの（立体写真Ｇ０３Ｂ３５／００）［２０１８．０１］	using stereoscopic image cameras (stereoscopic photography G03B35/00) [2018.01]
H04N  13/207  \	3	3	5C061	H04N  13/207	127	単一の２Ｄイメージセンサを用いるもの［２０１８．０１］	using a single two-dimensional [2D] image sensor[2018.01]
H04N  13/211  \	4	4	5C061	H04N  13/211	411	時間的多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using temporal multiplexing [2018.01]
H04N  13/214  \	4	4	5C061	H04N  13/214	49	スペクトル多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using spectral multiplexing [2018.01]
H04N  13/218  \	4	4	5C061	H04N  13/218	684	空間的多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using spatial multiplexing [2018.01]
H04N  13/221  \	4	4	5C061	H04N  13/221	267	カメラと対象物との間の相対的な動きを利用するもの［２０１８．０１］	using the relative movement between cameras and objects [2018.01]
H04N  13/225  \	4	4	5C061	H04N  13/225	38	視差バリアを用いるもの［２０１８．０１］	using parallax barriers [2018.01]
H04N  13/229  \	4	4	5C061	H04N  13/229	70	レンチキュラーレンズを用いるもの，例．円筒状レンズを配列したもの［２０１８．０１］	using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses [2018.01]
H04N  13/232  \	4	4	5C061	H04N  13/232	405	フライアイレンズを用いるもの，例．円形レンズを配列したもの［２０１８．０１］	using fly-eye lenses, e.g. arrangements of circular lenses [2018.01]
H04N  13/236  \	4	4	5C061	H04N  13/236	50	可変焦点式レンズまたはミラーを用いるもの［２０１８．０１］	using varifocal lenses or mirrors [2018.01]
H04N  13/239  \	3	3	5C061	H04N  13/239	2634	眼間距離に一致または関連した相対的位置を有する２つの２Ｄイメージセンサを用いるもの（Ｈ０４Ｎ１３／２４３が優先）［２０１８．０１］	using two two-dimensional [2D] image sensors having a relative position equal to or related to the interocular distance (H04N0013243000 takes precedence)[2018.01]
H04N  13/243  \	3	3	5C061	H04N  13/243	611	３以上の２Ｄイメージセンサーを用いるもの［２０１８．０１］	using three or more two-dimensional [2D] image sensors[2018.01]
H04N  13/246  \	3	3	5C061	H04N  13/246	299	カメラのキャリブレーション［２０１８．０１］	Calibration of cameras [2018.01]
H04N  13/25  \	3	3	5C061	H04N  13/25	168	視点位置または視野以外の特性が異なる２以上のイメージセンサを用いるもの，例．異なる解像度またはカラーピックアップ特性を有するもの；１つのセンサからの画像信号を用いて他のセンサの特性を制御するもの［２０１８．０１］	using two or more image sensors with different characteristics other than in their location or field of view, e.g. having different resolutions or colour pickup characteristics; using image signals from one sensor to control the characteristics of another sensor [2018.01]
H04N  13/254  \	3	3	5C061	H04N  13/254	289	被写体を照らす電磁放射線源と組み合わせるもの［２０１８．０１］	in combination with electromagnetic radiation sources for illuminating objects [2018.01]
H04N  13/257  \	2	2	5C061	H04N  13/257	273	色彩的観点［２０１８．０１］	Colour aspects [2018.01]
H04N  13/261  \	2	2	5C061	H04N  13/261	622	単視点画像から立体視画像への変換によるもの［２０１８．０１］	with monoscopic-to-stereoscopic image conversion [2018.01]
H04N  13/264  \	3	3	5C061	H04N  13/264	126	２つのビデオフレームまたはフィールド間の相対的な動きを利用するもの［２０１８．０１］	using the relative movement of objects in two video frames or fields [2018.01]
H04N  13/268  \	3	3	5C061	H04N  13/268	264	デプス画像に基づいたレンダリング［ＤＩＢＲ］に基づくもの［２０１８．０１］	based on depth image-based rendering [DIBR] [2018.01]
H04N  13/271  \	2	2	5C061	H04N  13/271	776	生成された画像信号がデプスマップまたは視差マップを含むもの［２０１８．０１］	wherein the generated image signals comprise depth maps or disparity maps [2018.01]
H04N  13/275  \	2	2	5C061	H04N  13/275	525	３Ｄオブジェクトモデルから得るもの，例．コンピュータにより生成された立体視画像信号［２０１８．０１］	from three-dimensional [3D] object models, e.g. computer-generated stereoscopic image signals[2018.01]
H04N  13/279  \	3	3	5C061	H04N  13/279	316	仮想視点位置が視聴者により選択されるまたはトラッキングにより決定されるもの［２０１８．０１］	the virtual viewpoint locations being selected by the viewers or determined by tracking [2018.01]
H04N  13/282  \	2	2	5C061	H04N  13/282	359	３以上の幾何学的な視点位置に対応する画像信号を生成するためのもの，例．マルチビューシステム［２０１８．０１］	for generating image signals corresponding to three or more geometrical viewpoints, e.g. multi-view systems [2018.01]
H04N  13/286  \	2	2	5C061	H04N  13/286	169	単視点モードおよび立体視モードを有するもの［２０１８．０１］	having separate monoscopic and stereoscopic modes [2018.01]
H04N  13/289  \	3	3	5C061	H04N  13/289	143	単視点モードと立体視モードとの間の切換［２０１８．０１］	Switching between monoscopic and stereoscopic modes [2018.01]
H04N  13/293  \	2	2	5C061	H04N  13/293	137	混合された立体視画像を生成するもの；混合された単視点画像および立体視画像を生成するもの，例．単視点の背景画像上にオーバーレイされた立体視画像ウィンドウ［２０１８．０１］	Generating mixed stereoscopic images; Generating mixed monoscopic and stereoscopic images, e.g. a stereoscopic image overlay window on a monoscopic image background [2018.01]
H04N  13/296  \	2	2	5C061	H04N  13/296	603	その同期；その制御［２０１８．０１］	Synchronisation thereof; Control thereof [2018.01]
H04N  13/30  \	1	1	5C061	H04N  13/30	530	画像再生装置（立体視または他の３次元効果を生ずるための光学システムＧ０２Ｂ３０／００）［２０１８．０１］	Image reproducers (optical systems for producing stereoscopic or other three-dimensional [3D] effects G02B0030000000)[2018.01]
H04N  13/302  \	2	2	5C061	H04N  13/302	874	専用メガネを利用しないで視聴するためのもの，すなわち，裸眼立体視ディスプレイを用いるもの［２０１８．０１］	for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays [2018.01]
H04N  13/305  \	3	3	5C061	H04N  13/305	1765	レンチキュラーレンズを用いるもの，例．円筒状レンズを配列したもの［２０１８．０１］	using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses [2018.01]
H04N  13/307  \	3	3	5C061	H04N  13/307	700	フライアイレンズを用いるもの，例．円形レンズを配列したもの［２０１８．０１］	using  fly-eye lenses, e.g. arrangements of circular lenses [2018.01]
H04N  13/31  \	3	3	5C061	H04N  13/31	1348	視差バリアを用いるもの［２０１８．０１］	using parallax barriers [2018.01]
H04N  13/312  \	4	4	5C061	H04N  13/312	179	視差バリアがディスプレイパネルの背後，例．バックライトと空間光変調器［ＳＬＭ］との間，に設置されるもの［２０１８．０１］	the parallax barriers being placed behind the display panel, e.g. between backlight and spatial light modulator [SLM] [2018.01]
H04N  13/315  \	4	4	5C061	H04N  13/315	153	視差バリアが時間変化するもの［２０１８．０１］	the parallax barriers being time-variant [2018.01]
H04N  13/317  \	3	3	5C061	H04N  13/317	376	傾斜した視差光学系を用いるもの［２０１８．０１］	using slanted parallax optics [2018.01]
H04N  13/32  \	3	3	5C061	H04N  13/32	391	可制御光源アレイを用いるもの；可動式アパーチャまたは可動式光源を用いるもの［２０１８．０１］	using arrays of controllable light sources; using moving apertures or moving light sources [2018.01]
H04N  13/322  \	3	3	5C061	H04N  13/322	195	可変焦点式レンズまたはミラーを用いるもの［２０１８．０１］	using varifocal lenses or mirrors [2018.01]
H04N  13/324  \	2	2	5C061	H04N  13/324	810	色彩的観点［２０１８．０１］	Colour aspects [2018.01]
H04N  13/327  \	2	2	5C061	H04N  13/327	268	そのキャリブレーション［２０１８．０１］	Calibration thereof [2018.01]
H04N  13/332  \	2	2	5C061	H04N  13/332	249	専用メガネを利用して視聴するディスプレイまたは頭部装着型ディスプレイ［ＨＭＤ］［２０１８．０１］	Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] [2018.01]
H04N  13/334  \	3	3	5C061	H04N  13/334	179	スペクトル多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using spectral multiplexing [2018.01]
H04N  13/337  \	3	3	5C061	H04N  13/337	1152	偏光多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using polarisation multiplexing [2018.01]
H04N  13/339  \	3	3	5C061	H04N  13/339	187	空間的多重化を利用するもの（Ｈ０４Ｎ１３／３３７が優先）［２０１８．０１］	using spatial multiplexing (H04N13/337 takes precedence) [2018.01]
H04N  13/341  \	3	3	5C061	H04N  13/341	2037	時間的多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using temporal multiplexing [2018.01]
H04N  13/344  \	3	3	5C061	H04N  13/344	1650	頭部装着型左右ディスプレイによるもの［２０１８．０１］	with head-mounted left-right displays [2018.01]
H04N  13/346  \	2	2	5C061	H04N  13/346	1145	プリズムまたはハーフミラーを用いるもの［２０１８．０１］	using prisms or semi-transparent mirrors [2018.01]
H04N  13/349  \	2	2	5C061	H04N  13/349	142	３以上の幾何学的な視点位置を視聴者トラッキング無しで表示するためのマルチビューディスプレイ（専用メガネを利用しないでフライアイレンズを用いて視聴するためのものＨ０４Ｎ１３／３０７）［２０１８．０１］	Multi-view displays for displaying three or more geometrical viewpoints without viewer tracking (for viewing without the aid of special glasses using fly-eye lenses H04N13/307) [2018.01]
H04N  13/351  \	3	3	5C061	H04N  13/351	428	同時に表示するためのもの［２０１８．０１］	for displaying simultaneously [2018.01]
H04N  13/354  \	3	3	5C061	H04N  13/354	117	順に表示するためのもの［２０１８．０１］	for displaying sequentially [2018.01]
H04N  13/356  \	2	2	5C061	H04N  13/356	709	単視点モードおよび立体視モードを有するもの［２０１８．０１］	having separate monoscopic and stereoscopic modes [2018.01]
H04N  13/359  \	3	3	5C061	H04N  13/359	929	単視点モードと立体視モードとの間の切換［２０１８．０１］	Switching between monoscopic and stereoscopic modes [2018.01]
H04N  13/361  \	2	2	5C061	H04N  13/361	1126	混合された立体視画像を生成するもの；混合された単視点画像および立体視画像を生成するもの，例．単視点の背景画像上にオーバーレイされた立体視画像ウィンドウ［２０１８．０１］	Reproducing mixed stereoscopic images; Reproducing mixed monoscopic and stereoscopic images, e.g. a stereoscopic image overlay window on a monoscopic image background [2018.01]
H04N  13/363  \	2	2	5C061	H04N  13/363	1733	画像投影スクリーンを用いるもの（ボリュームディスプレイＨ０４Ｎ１３／３８８）［２０１８．０１］	using image projection screens (volumetric displays H04N13/388) [2018.01]
H04N  13/365  \	2	2	5C061	H04N  13/365	62	デジタル・マイクロミラー・デバイス［ＤＭＤ］を用いるもの［２０１８．０１］	using digital micromirror devices [DMD] [2018.01]
H04N  13/366  \	2	2	5C061	H04N  13/366	1040	視聴者トラッキングを用いるもの［２０１８．０１］	using viewer tracking [2018.01]
H04N  13/368  \	3	3	5C061	H04N  13/368	210	２以上の視聴者のためのもの［２０１８．０１］	for two or more viewers [2018.01]
H04N  13/371  \	3	3	5C061	H04N  13/371	67	眼間距離の異なる視聴者をトラッキングするためのもの；頭部の垂直軸周りの回転をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking viewers with different interocular distances; for tracking rotational head movements around the vertical axis [2018.01]
H04N  13/373  \	3	3	5C061	H04N  13/373	303	頭部の前後の平行移動，すなわち，縦の動き，をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking forward-backward translational head movements, i.e. longitudinal movements [2018.01]
H04N  13/376  \	3	3	5C061	H04N  13/376	441	頭部の左右の平行移動，すなわち，横の動き，をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking left-right translational head movements, i.e. lateral movements [2018.01]
H04N  13/378  \	3	3	5C061	H04N  13/378	136	頭部の画面に垂直な軸周りの回転をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking rotational head movements around an axis perpendicular to the screen [2018.01]
H04N  13/38  \	3	3	5C061	H04N  13/38	69	頭部の垂直方向の平行移動をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking vertical translational head movements [2018.01]
H04N  13/383  \	3	3	5C061	H04N  13/383	367	注視検知，すなわち，視聴者の視線検知，によりトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking with gaze detection, i.e. detecting the lines of sight of the viewer's eyes [2018.01]
H04N  13/385  \	2	2	5C061	H04N  13/385	68	表示画面上で左右画像の位置を瞬時に交換するもの（専用メガネを利用しないで時間変化する視差バリアを用いて視聴するためのものＨ０４Ｎ１３／３１５；専用メガネを利用して視聴するディスプレイまたは頭部装着型ディスプレイであって時間的多重化を利用するものＨ０４Ｎ１３／３４１）［２０１８．０１］	alternating rapidly the location of the left-right image components on the display screens (for viewing without the aid of special glasses using time variant parallax barriers H04N13/315; displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays using temporal multiplexing H04N13/341) [2018.01]
H04N  13/388  \	2	2	5C061	H04N  13/388	369	ボリュームディスプレイ，すなわち，ボリューム上に配置された画素から画像が構築されるシステム［２０１８．０１］	Volumetric displays, i.e. systems where the image is built up from picture elements distributed through a volume [2018.01]
H04N  13/39  \	3	3	5C061	H04N  13/39	73	一対の光線が交わる透明素材中の位置で画素が光を放つもの［２０１８．０１］	the picture elements emitting light at places where a pair of light beams intersect in a transparent material [2018.01]
H04N  13/393  \	3	3	5C061	H04N  13/393	177	ボリュームが面の動き，例．振動または回転，により生成されるもの［２０１８．０１］	the volume being generated by a moving, e.g. vibrating or rotating, surface [2018.01]
H04N  13/395  \	3	3	5C061	H04N  13/395	319	デプスサンプリングによるもの，すなわち，ボリュームが２Ｄ画像プレーンの堆積または連続から構成されるもの［２０１８．０１］	with depth sampling, i.e. the volume being constructed from a stack or sequence of two-dimensional [2D] image planes[2018.01]
H04N  13/398  \	2	2	5C061	H04N  13/398	1410	その同期；その制御［２０１８．０１］	Synchronisation thereof; Control thereof [2018.01]
H04N  17/00  \	0	0	5C061	H04N  17/00	79	テレビジョン方式またはその細部のための診断，試験または測定［４］	Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details [4]
H04N  17/00  A	0	0	5C061	H04N  17/00	1097	伝送系の監視，試験，測定	Monitoring, testing, and measuring of transmission systems
H04N  17/00  B	0	1	5C061	H04N  17/00	53	ＶＩＴ信号によるもの	varying with VIT signals
H04N  17/00  C	0	0	5C061	H04N  17/00	198	受信電波の監視，試験，測定	Monitoring, testing, and measuring of reception waves
H04N  17/00  D	0	1	5C061	H04N  17/00	135	ゴ−ストの監視，測定（ゴ−ストの除去Ｈ０４Ｎ５／２１Ａ）	Monitoring and measuring of ghosts [ghost removal, H04N5/21A]
H04N  17/00  E	0	1	5C061	H04N  17/00	136	受信電波の強度の測定（電波の監視Ｇ０１Ｒ２９／０８Ｂ）	Measuring of reception wave strength [e.g. wave monitoring, G01R29/08B]
H04N  17/00  F	0	1	5C061	H04N  17/00	62	受信電波の種別の判別	Discrimination of reception waves
H04N  17/00  G	0	0	5C061	H04N  17/00	387	試験，測定用のパターン信号の発生	Pattern signal generation for testing and measuring
H04N  17/00  H	0	1	5C061	H04N  17/00	76	十字信号，ドットクロスハッチ信号	Cross signals and dot cross hatched signals
H04N  17/00  J	0	1	5C061	H04N  17/00	47	階段波信号	Staircase signals
H04N  17/00  L	0	0	5C061	H04N  17/00	166	閉回路テレビジョンの監視，試験，測定	Monitoring, testing, and measuring of closed circuit televisions
H04N  17/00  M	0	0	5C061	H04N  17/00	772	視聴率の測定	Measurement of audience ratings
H04N  17/00  N	0	0	5C061	H04N  17/00	187	コマーシャル放送の放送事実確認	Broadcast fact confirmation of television commercials
H04N  17/00  Z	0	0	5C061	H04N  17/00	914	その他	Others
H04N  17/00 200 \	1	1	5C061	H04N  17/00	1126	テレビジョンカメラのためのもの	for television camera
H04N  17/00 400 \	1	1	5C061	H04N  17/00	7	ディジタルテレビジョン方式のためのもの	for digital televisoin method
H04N  17/02  \	1	1	5C061	H04N  17/02	9	カラーテレビジョン信号のためのもの［４］	for colour television signals [4]
H04N  17/02  A	1	0	5C061	H04N  17/02	144	カラー伝送系の監視，試験，測定	Monitoring, testing, and measuring of colour transmission systems
H04N  17/02  B	1	1	5C061	H04N  17/02	21	ＶＩＲ信号によるもの	using VIR signals
H04N  17/02  C	1	0	5C061	H04N  17/02	198	カラーパターン信号またはカラーバー信号の発生	Generation of colour pattern signals or colour bar signals
H04N  17/02  D	1	0	5C061	H04N  17/02	306	カラー撮像装置に関する監視，試験，測定	Monitoring, testing, and measuring of colour image pickup devices
H04N  17/02  Z	1	0	5C061	H04N  17/02	188	その他，例．ベクトルスコープ，ＲＧＢ信号値の測定	Others [e.g. measuring of vector scope and RGB signals]
H04N  17/04  \	1	1	5C061	H04N  17/04	49	受信機のためのもの［４］	for receivers [4]
H04N  17/04  A	1	0	5C061	H04N  17/04	630	受信機の綜合特性のチェックまたは診断	Checking or diagnosis of comprehensive characteristic of reception equipment
H04N  17/04  B	1	1	5C061	H04N  17/04	692	ピュリティ，コンバージェンス（コンバージェンス装置Ｈ０４Ｎ９／２８Ｂ）	Purity and convergence [devices for convergence, H04N9/28B]
H04N  17/04  C	1	1	5C061	H04N  17/04	571	輝度，コントラスト，白バランス，白一様性	Brightness, contrast, white balance, and white uniformity
H04N  17/04  D	1	1	5C061	H04N  17/04	186	ビームレスポンス，例．フォーカス，解像度	Beam response, e.g. focus, resolution
H04N  17/04  E	1	0	5C061	H04N  17/04	241	受信機回路のチェックまたは診断	Checking or diagnosis of reception circuits
H04N  17/04  F	1	1	5C061	H04N  17/04	137	高周波，中間周波回路部	High frequency and mid-frequency circuitry
H04N  17/04  G	1	1	5C061	H04N  17/04	56	映像増幅，音声回路	Image amplification and sound circuits
H04N  17/04  H	1	1	5C061	H04N  17/04	72	偏向回路	Deflection circuits
H04N  17/04  J	1	2	5C061	H04N  17/04	112	幾何的偏向ひずみ	Geometric deflection distortion
H04N  17/04  K	1	1	5C061	H04N  17/04	38	同期回路	Synchronous circuits
H04N  17/04  L	1	1	5C061	H04N  17/04	63	電源回路，受像管回路	Power circuits, image reception tube circuits
H04N  17/04  M	1	1	5C061	H04N  17/04	74	色復調回路	Colour demodulator circuits
H04N  17/04  N	1	0	5C061	H04N  17/04	61	受信機の受信状態の表示	Displays of reception conditions of reception equipment
H04N  17/04  Z	1	0	5C061	H04N  17/04	489	その他	Others
H04N  17/04 500 \	2	2	5C061	H04N  17/04	1	内蔵型試験装置	built-in testing apparatus
H04N  17/06  \	1	1	5C061	H04N  17/06	588	記録器のためのもの［４］	for recorders [4]
H04N  19/00  \	0	0	5C159	H04N  19/00	321	デジタルビデオ信号を符号化，復号化，圧縮または伸張するための方法または装置［２０１４．０１］	Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
H04N  19/10  \	1	1	5C159	H04N  19/10	3	適応的符号化を用いるもの［２０１４．０１］	using adaptive coding
H04N  19/102  \	2	2	5C159	H04N  19/102	6757	適応的符号化によって影響を受けるまたは制御される要素，パラメータまたは選択に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
H04N  19/103  \	3	3	5C159	H04N  19/103	1824	符号化モードまたは予測モードの選択［２０１４．０１］	Selection of coding mode or ofprediction mode
H04N  19/105  \	4	4	5C159	H04N  19/105	6017	選択された符号化モードまたは予測モードの範囲内での予測のための参照ユニットの選択，例．予測に用いられる画素の位置および数の適応的な選択［２０１４．０１］	Selection of the reference unit for prediction within a chosen coding or prediction mode, e.g. adaptive choice of position and number of pixels used for prediction
H04N  19/107  \	4	4	5C159	H04N  19/107	1882	空間的および時間的予測符号化の間での選択，例．ピクチャリフレッシュ［２０１４．０１］	between spatial and temporal predictive coding, e.g. picture refresh [2014.01]
H04N  19/109  \	4	4	5C159	H04N  19/109	679	複数の時間的予測符号化モードの中からの選択［２０１４．０１］	among a plurality of temporal predictive coding modes
H04N  19/11  \	4	4	5C159	H04N  19/11	2024	複数の空間的予測符号化モードの中からの選択［２０１４．０１］	among a plurality of spatial predictive coding modes
H04N  19/112  \	4	4	5C159	H04N  19/112	323	与えられた表示モードによるもの，例．インターレースまたはプログレッシブ表示モードのためのもの［２０１４．０１］	according to a given display mode, e.g. for interlaced or progressive display mode
H04N  19/114  \	4	4	5C159	H04N  19/114	913	グループオブピクチャ［ＧＯＰ］構造の適合，例．２つのアンカーフレームの間のＢフレームの数（Ｈ０４Ｎ１９／１０７が優先）［２０１４．０１］	Adapting the group of pictures [GOP] structure, e.g. number of B-frames between two anchor frames (H04N 19/107takes precedence);;
H04N  19/115  \	3	3	5C159	H04N  19/115	2448	符号化前に行われる符号化ユニットのための符号量の選択［２０１４．０１］	Selection of the code volume for acodingunit prior to coding
H04N  19/117  \	3	3	5C159	H04N  19/117	3525	フィルタ，例．前処理または後処理のためのもの（サブバンドフィルタバンクＨ０４Ｎ１９／６３５）［２０１４．０１］	Filters, e.g. for pre-processing or post-processing (sub-band filter banks H04N 19/635)
H04N  19/119  \	3	3	5C159	H04N  19/119	2303	適応的な再分割の側面，例．長方形または非長方形符号化ブロックへのピクチャの再分割［２０１４．０１］	Adaptive subdivision aspects e.g. subdivision of a picture into rectangular or non-rectangular coding blocks
H04N  19/12  \	3	3	5C159	H04N  19/12	2806	複数の変換または標準からの選択，例．離散コサイン変換［ＤＣＴ］およびサブバンド変換の間での選択またはＨ．２６３およびＨ．２６４の間での選択［２０１４．０１］	Selection from among a plurality of transforms or standards, e.g. selection between discrete cosine transform [DCT] and sub-band transform or selection between H.263 and H.264
H04N  19/122  \	4	4	5C159	H04N  19/122	557	変換サイズの選択，例．８ｘ８または２ｘ４ｘ８ＤＣＴ；構造またはタイプが変化するサブバンド変換の選択［２０１４．０１］	Selection of transform size, e.g. 8x8 or 2x4x8 DCT; Selectionof sub-band transforms of varying structure or type
H04N  19/124  \	3	3	5C159	H04N  19/124	1355	量子化［２０１４．０１］	Quantisation
H04N  19/126  \	4	4	5C159	H04N  19/126	5050	正規化または重みづけ関数の詳細，例．正規化マトリクスまたは可変一様量子化器［２０１４．０１］	Details of normalisation or weighting functions, e.g. normalisation matrices or variable uniform quantisers
H04N  19/127  \	3	3	5C159	H04N  19/127	632	ハードウェアまたは計算リソースの優先づけ［２０１４．０１］	Prioritisation of hardware or computational resources
H04N  19/129  \	3	3	5C159	H04N  19/129	570	符号化ユニットのスキャン，例．変換係数のジグザグスキャンまたはフレキシブルマクロブロックオーダリング［ＦＭＯ］［２０１４．０１］	Scanning of coding units, e.g. zig-zag scan of transform coefficients or flexible macroblock ordering [FMO]
H04N  19/13  \	3	3	5C159	H04N  19/13	2176	適応的エントロピー符号化，例．適応的可変長符号化［ＡＶＬＣ］またはコンテキスト適応型二値算術符号化［ＣＡＢＡＣ］［２０１４．０１］	Adaptive entropy coding, e.g. adaptive variable length coding [AVLC] or context adaptive binary arithmetic coding [CABAC]
H04N  19/132  \	3	3	5C159	H04N  19/132	3934	符号化ユニットのサンプリング，マスキングまたはトランケーション，例．適応的再サンプリング，フレームスキップ，フレーム補間または高周波変換係数のマスキング［２０１４．０１］	Sampling, masking or truncation of coding units, e.g. adaptive resampling, frame skipping, frame interpolation or high-frequency transform coefficient masking
H04N  19/134  \	2	2	5C159	H04N  19/134	10822	適応的符号化に影響を与えるまたはそれを制御する要素，パラメータまたは基準に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
H04N  19/136  \	3	3	5C159	H04N  19/136	11671	入力ビデオ信号の特徴または特性［２０１４．０１］	Incoming video signal characteristics or properties
H04N  19/137  \	4	4	5C159	H04N  19/137	4316	符号化ユニット内の動き，例．フィールド，フレームまたはブロックの平均誤差［２０１４．０１］	Motion inside a coding unit, e.g. average field, frame or block difference
H04N  19/139  \	5	5	5C159	H04N  19/139	4286	動きベクトルの分析，例．その大きさ，方向，分散または信頼性［２０１４．０１］	Analysis of motion vectors, e.g. their magnitude, direction, variance or reliability
H04N  19/14  \	4	4	5C159	H04N  19/14	3669	符号化ユニットの複雑度，例．アクティビティの量またはエッジの有無の推定（Ｈ０４Ｎ１９／１４６が優先）［２０１４．０１］	Coding unit complexity, e.g. amount of activity or edge presence estimation (H04N 19/146takes precedence);;
H04N  19/142  \	3	3	5C159	H04N  19/142	788	シーンカットまたはシーンチェンジの検出［２０１４．０１］	Detection of scene cut or scene change
H04N  19/146  \	3	3	5C159	H04N  19/146	3268	符号化器の出力でのデータレートまたは符号量［２０１４．０１］	Data rate or code amount at the encoder output
H04N  19/147  \	4	4	5C159	H04N  19/147	2252	レート歪み基準によるもの（動き推定のための基準としてのレート歪みＨ０４Ｎ１９／５６７）［２０１４．０１］	according to rate distortion criteria (rate-distortion as a criterion for motion estimation H04N 19/567)
H04N  19/149  \	4	4	5C159	H04N  19/149	953	モデルを用いた符号量の推定，例．数学的モデルまたは統計学的モデル［２０１４．０１］	by estimating the code amount by means of a model, e.g. mathematical model or statistical model
H04N  19/15  \	4	4	5C159	H04N  19/15	854	伝送バッファへの格納を決定する前にメモリ内の実際の圧縮されたデータのサイズを監視することによるもの［２０１４．０１］	by monitoring actual compressed data size at the memory before deciding storage at the transmission buffer
H04N  19/152  \	4	4	5C159	H04N  19/152	1802	伝送バッファの充満度を測定することによるもの［２０１４．０１］	by measuring the fullness of the transmission buffer
H04N  19/154  \	3	3	5C159	H04N  19/154	1831	復号後の測定されたまたは主観的に推定された視覚的品質，例．歪みの測定（レート歪み基準の使用Ｈ０４Ｎ１９／１４７）（［２０１４．０１］	Measured orsubjectively estimated visual quality after decoding, e.g. measurement of distortion (use of rate-distortion criteria H04N 19/147)
H04N  19/156  \	3	3	5C159	H04N  19/156	739	ハードウェアまたは計算リソースの利用可能性，例．消費電力節約基準に基づく符号化［２０１４．０１］	Availability of hardware or computational resources, e.g. encoding based on power-saving criteria
H04N  19/157  \	3	3	5C159	H04N  19/157	3161	割り当てられた符号化モード，すなわち他の要素またはパラメータの選択にさらに用いられるために予め定められたまたは予め選択された符号化モード［２０１４．０１］	Assigned coding mode, i.e. the coding modebeing predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
H04N  19/159  \	4	4	5C159	H04N  19/159	3271	予測のタイプ，例．フレーム内，フレーム間または双方向フレーム予測［２０１４．０１］	Prediction type, e.g. intra-frame, inter-frame or bidirectional frame prediction
H04N  19/16  \	4	4	5C159	H04N  19/16	235	与えられた表示モードのためのもの，例．インターレースまたはプログレッシブ表示モードのためのもの［２０１４．０１］	for a given display mode, e.g. for interlaced or progressive display mode
H04N  19/162  \	3	3	5C159	H04N  19/162	1243	ユーザ入力［２０１４．０１］	User input
H04N  19/164  \	3	3	5C159	H04N  19/164	848	受信機または伝送チャネルからのフィードバック［２０１４．０１］	Feedback from the receiver or from the transmission channel
H04N  19/166  \	4	4	5C159	H04N  19/166	1502	伝送誤りの量に関するもの，例．ビットエラーレート［ＢＥＲ］［２０１４．０１］	concerning the amount of transmission errors, e.g. bit error rate [BER]
H04N  19/167  \	3	3	5C159	H04N  19/167	3360	ビデオ画像内での位置，例．関心領域［ＲＯＩ］［２０１４．０１］	Position within a video image, e.g. region of interest [ROI]
H04N  19/169  \	2	2	5C159	H04N  19/169	1407	符号化ユニット，すなわち適応的符号化の主体または客体となるビデオ信号の構造的部分または意味的部分，に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
H04N  19/169 200 \	3	3	5C159	H04N  19/169	198	ユニットがビデオデータパケット，例．ネットワーク抽象レイヤ［ＮＡＬ］ユニット，であるもの	unit being video data bucket, e.g. network abstraction layer (NAL] unit
H04N  19/169 300 \	3	3	5C159	H04N  19/169	221	ユニットがサブバンド構造，例．階層レベル，方向ツリー，例．低−高［ＬＨ］，高−低［ＨＬ］，高−高［ＨＨ］，に関連しているもの	unit being sub-band structure, e.g. hierarchy level, direction tree, e.g. in relation to low-high [LH], high-low [HL], high-high [HH]
H04N  19/169 400 \	3	3	5C159	H04N  19/169	63	ユニットが可変長符号ワードであるもの	unit being variable length codewords
H04N  19/17  \	3	3	5C159	H04N  19/17	442	ユニットが画像領域，例．オブジェクト，であるもの［２０１４．０１］	the unit being an image region, e.g. an object
H04N  19/172  \	4	4	5C159	H04N  19/172	4602	領域がピクチャ，フレームまたはフィールドであるもの［２０１４．０１］	the region being a picture, frame or field
H04N  19/174  \	4	4	5C159	H04N  19/174	1741	領域がスライス，例．ブロックのラインまたはブロックのグループ，であるもの［２０１４．０１］	the region being a slice, e.g. a line of blocks or a group of blocks
H04N  19/176  \	4	4	5C159	H04N  19/176	14255	領域がブロック，例．マクロブロック，であるもの［２０１４．０１］	the region being a block, e.g. a macroblock
H04N  19/177  \	3	3	5C159	H04N  19/177	981	ユニットがグループオブピクチャ［ＧＯＰ］であるもの［２０１４．０１］	the unit being a group of pictures [GOP]
H04N  19/179  \	3	3	5C159	H04N  19/179	272	ユニットがシーンまたはショットであるもの［２０１４．０１］	the unit being a scene or a shot
H04N  19/18  \	3	3	5C159	H04N  19/18	670	ユニットが変換係数の集合であるもの［２０１４．０１］	the unit being a set of transform coefficients
H04N  19/182  \	3	3	5C159	H04N  19/182	1471	ユニットが画素であるもの［２０１４．０１］	the unit being a pixel
H04N  19/184  \	3	3	5C159	H04N  19/184	172	ユニットが複数のビット，例．圧縮されたビデオストリームのもの，であるもの［２０１４．０１］	the unit being bits, e.g. of the compressed video stream
H04N  19/186  \	3	3	5C159	H04N  19/186	4662	ユニットがカラーまたはクロミナンスコンポーネントであるもの［２０１４．０１］	the unit being a colour or a chrominance component
H04N  19/187  \	3	3	5C159	H04N  19/187	347	ユニットがスケーラブルビデオレイヤであるもの［２０１４．０１］	the unit being a scalable video layer
H04N  19/189  \	2	2	5C159	H04N  19/189	4478	適応的符号化のために用いられる適応方法，適応ツールまたは適応タイプに特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding
H04N  19/19  \	3	3	5C159	H04N  19/19	939	ラグランジュ乗数に基づく最適化を用いるもの［２０１４．０１］	using optimisation based on Lagrange multipliers
H04N  19/192  \	3	3	5C159	H04N  19/192	740	適応方法，適応ツールまたは適応タイプが反復的または再帰的であるもの［２０１４．０１］	the adaptation method, adaptation tool or adaptation type being iterative or recursive
H04N  19/194  \	4	4	5C159	H04N  19/194	549	２回のみのパスに関するもの［２０１４．０１］	involving only two passes
H04N  19/196  \	3	3	5C159	H04N  19/196	15896	符号化パラメータの計算のために特別に適合したもの，例．以前に計算された符号化パラメータの平均を取ることによるもの（動きベクトルの処理Ｈ０４Ｎ１９／５１３）［２０１４．０１］	being specially adapted for the computation of encoding parameters, e.g. by averaging previously computed encoding parameters (processing of motion vectors H04N 19/513)
H04N  19/196 200 \	4	4	5C159	H04N  19/196	470	符号化パラメータの初期値の決定を含むもの（Ｈ０４Ｎ１９／５６が優先）	including determination of initial value of encoded parameter (H04N19/56 takes precedence)
H04N  19/196 300 \	4	4	5C159	H04N  19/196	5777	符号化パラメータの列の平滑化，例．平均を取ることによるもの，最大値，最小値または中央値の選択によるもの，を含むもの	including smoothing of column of encoding parameter, e.g. by taking average, by selecting maximm value, minimum value or median value
H04N  19/20  \	1	1	5C159	H04N  19/20	2014	ビデオオブジェクト符号化を用いるもの［２０１４．０１］	using video object coding
H04N  19/21  \	2	2	5C159	H04N  19/21	496	ビデオオブジェクトのための二値アルファプレーン符号化，例．コンテキストベース算術符号化［ＣＡＥ］，を伴うもの［２０１４．０１］	with binary alpha-plane coding for video objects, e.g. context-based arithmetic encoding [CAE]
H04N  19/23  \	2	2	5C159	H04N  19/23	33	ビデオセグメントの全体にわたって存在する領域，例．スプライト，背景またはモザイク，の符号化を伴うもの［２０１４．０１］	with coding of regions that are present throughout a whole video segment, e.g. sprites, background or mosaic
H04N  19/25  \	2	2	5C159	H04N  19/25	401	シーン記述の符号化，例．シーンのためのバイナリフォーマット［ＢＩＦＳ］の圧縮，を伴うもの［２０１４．０１］	with scene description coding, e.g. binary format for scenes [BIFS] compression
H04N  19/27  \	2	2	5C159	H04N  19/27	193	合成的および自然的な画像コンポーネントの両方に関するもの，例．合成自然ハイブリッド符号化［ＳＮＨＣ］［２０１４．０１］	involving both synthetic and natural picture components, e.g. synthetic natural hybrid coding [SNHC]
H04N  19/29  \	2	2	5C159	H04N  19/29	54	オブジェクトレベルでのスケーラビリティ，例．ビデオオブジェクトレイヤ［ＶＯＬ］［２０１４．０１］	involving scalability at the object level, e.g. video object layer [VOL]
H04N  19/30  \	1	1	5C159	H04N  19/30	1779	階層的技術，例．スケーラビリティ，を用いるもの（Ｈ０４Ｎ１９／６３が優先）［２０１４．０１］	using hierarchical techniques, e.g. scalability (H04N 19/63takes precedence);;
H04N  19/30 200 \	2	2	5C159	H04N  19/30	74	分散ビデオ符号化［ＤＶＣ］，例．Ｗｙｎｅｒ−Ｚｉｖビデオ符号化またはＳｌｅｐｉａｎ−Ｗｏｌｆビデオ符号化，に関するもの	distributed video coding [DVC], e.g. involves Wyner-Ziv video coding or  Slepan-Wolf video coding
H04N  19/31  \	2	2	5C159	H04N  19/31	764	時間領域でのもの［２０１４．０１］	in the temporal domain
H04N  19/33  \	2	2	5C159	H04N  19/33	1791	空間領域でのもの［２０１４．０１］	in the spatial domain
H04N  19/34  \	2	2	5C159	H04N  19/34	782	エンハンスメントレイヤのプログレッシブビットプレーンベース符号化に関するスケーラビリティ技術，例．ファイングラニュラースケーラビリティ［ＦＧＳ］［２０１４．０１］	Scalability techniques involving progressive bit-plane based encoding of the enhancement layer, e.g. fine granular scalability [FGS]
H04N  19/36  \	2	2	5C159	H04N  19/36	639	復号後の画像の歪みの関数としてレイヤを形成することに関するスケーラビリティ技術，例．信号対雑音比［ＳＮＲ］スケーラビリティ［２０１４．０１］	Scalability techniques involving formatting the layers as a function of picture distortion after decoding, e.g. signal-to-noise [SNR] scalability
H04N  19/37  \	2	2	5C159	H04N  19/37	379	ビデオ入力データまたはビデオ符号化データに対して異なる伝送優先度を割り当てるための装置を伴うもの［２０１４．０１］	with arrangements for assigning different transmission priorities to video input data or to video coded data
H04N  19/39  \	2	2	5C159	H04N  19/39	58	多重記述符号化［ＭＤＣ］，すなわち個々のレイヤが独立に復号できる入力画像データの記述として構成されたもの，に関するもの［２０１４．０１］	involving multiple description coding [MDC], i.e. with separate layers being structured as independently decodable descriptions of input picture data
H04N  19/40  \	1	1	5C159	H04N  19/40	2125	ビデオトランスコーディング，すなわち符号化された入力ストリームを部分的にまたは完全に復号した後で，復号された出力ストリームを再符号化すること，を用いるもの［２０１４．０１］	using video transcoding, i.e. partial or full decoding of a coded input stream followed byre-encoding of the decoded output stream
H04N  19/42  \	1	1	5C159	H04N  19/42	3420	ビデオの圧縮または伸張に特別に適合した実装の詳細またはハードウェアに特徴があるもの，例．専用のソフトウェア実装（Ｈ０４Ｎ１９／６３５が優先）［２０１４．０１］	characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation (H04N 19/635takes precedence);;
H04N  19/42 200 \	2	2	5C159	H04N  19/42	190	単一の処理，例．フィルタリング，を実行するためにカスケード計算配置を用いるもの	using cascade calculation arrangement for executing single process, e.g. filtering
H04N  19/423  \	2	2	5C159	H04N  19/423	19518	メモリ配置に特徴があるもの（Ｈ０４Ｎ１９／４３３が優先）［２０１４．０１］	characterised by memory arrangements (H04N 19/433takes precedence);;
H04N  19/426  \	3	3	5C159	H04N  19/426	2484	メモリ削減方法を用いるもの［２０１４．０１］	using memory downsizing methods
H04N  19/426 200 \	4	4	5C159	H04N  19/426	472	ディスプレイオンザフライ，例．復号メモリへの同時書き込み及び読み出し	display-on-the-fly, e.g. simutaneous writing and reading on decoding memory
H04N  19/426 300 \	4	4	5C159	H04N  19/426	430	再圧縮，例．空間的または時間的間引きによるもの	repressing, e.g. by spacial or temporal thinning
H04N  19/43  \	2	2	5C159	H04N  19/43	74	動き推定または動き補償のために特別に適合したハードウェア［２０１４．０１］	Hardware specially adapted for motion estimation or compensation
H04N  19/433  \	3	3	5C159	H04N  19/433	171	メモリアクセスのための技術に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by techniques for memory access
H04N  19/436  \	2	2	5C159	H04N  19/436	2326	並列化された計算配置を用いるもの［２０１４．０１］	using parallelised computational arrangements
H04N  19/44  \	1	1	5C159	H04N  19/44	5209	そのために特別に適合した復号器，例．符号化器と非対称のビデオ復号器［２０１４．０１］	Decoders specially adapted therefor, e.g. video decoders which are asymmetric with respect to the encoder
H04N  19/44 200 \	2	2	5C159	H04N  19/44	39	逆変換ミスマッチ，例．逆離散コサイン変換［ＩＤＣＴ］ミスマッチ，の補償を行うもの	to compensate for inverse transformatiion mismatching, e.g. inverse discrete cosine transformation [IDCT] mismatching
H04N  19/46  \	1	1	5C159	H04N  19/46	12298	圧縮処理中にビデオ信号に付加的な情報を埋め込むもの（Ｈ０４Ｎ１９／５１７，Ｈ０４Ｎ１９／６８，Ｈ０４Ｎ１９／７０が優先）［２０１４．０１］	Embedding additional information in the video signal during the compression process (H04N 19/517, H04N 19/68, H04N 19/70take precedence);;
H04N  19/463  \	2	2	5C159	H04N  19/463	3246	伝送前に符号化パラメータを圧縮することによるもの［２０１４．０１］	by compressing encoding parameters before transmission
H04N  19/467  \	2	2	5C159	H04N  19/467	1228	埋め込まれた情報が不可視であることに特徴があるもの，例．ウォーターマーキング［２０１４．０１］	characterised by the embedded information being invisible, e.g. watermarking
H04N  19/48  \	1	1	5C159	H04N  19/48	1038	復号以外の圧縮領域処理技術，例．変換係数，可変長符号化［ＶＬＣ］データまたはランレングスデータの修正（変換領域での動き推定Ｈ０４Ｎ１９／５４７；復号された動きベクトルの処理Ｈ０４Ｎ１９／５１３）［２０１４．０１］	using compressed domain processing techniques other than decoding, e.g. modification of transform coefficients, variable length coding [VLC] data or run-length data (motion estimation in a transform domain H04N 19/547; processing of decoded motion vectors H04N 19/513)
H04N  19/50  \	1	1	5C159	H04N  19/50	2725	予測符号化を用いるもの（Ｈ０４Ｎ１９／６１が優先）［２０１４．０１］	using predictive coding (H04N 19/61takes precedence);;
H04N  19/503  \	2	2	5C159	H04N  19/503	15552	時間的予測に関するもの（空間的および時間的予測符号化の間の適応的選択を伴う適応的符号化Ｈ０４Ｎ１９／１０７；複数の時間的予測符号化モードの中からの適応的選択を伴う適応的符号化Ｈ０４Ｎ１９／１０９）［２０１４．０１］	involving temporal prediction (adaptive coding with adaptive selection between spatial and temporal predictive coding H04N 19/107; adaptive coding with adaptive selection among a plurality of temporal predictive coding modes H04N 19/109)
H04N  19/507  \	3	3	5C159	H04N  19/507	79	条件付画素補充を用いるもの［２０１４．０１］	using conditional replenishment
H04N  19/51  \	3	3	5C159	H04N  19/51	10418	動き推定または動き補償［２０１４．０１］	Motion estimation or motion compensation
H04N  19/513  \	4	4	5C159	H04N  19/513	3718	動きベクトルの処理［２０１４．０１］	Processing of motion vectors
H04N  19/513 200 \	5	5	5C159	H04N  19/513	213	決定された動きベクトルまたは動きベクトル場の信頼性を推定するためのもの，例．動きベクトル場の平滑化のためのものまたは動きベクトルを修正するためのもの	for estimating reliability of determined motion vector or motion vector field, e.g. for smoothing motion vector field or for correcting motion vector
H04N  19/517  \	5	5	5C159	H04N  19/517	923	符号化によるもの［２０１４．０１］	by encoding
H04N  19/52  \	6	6	5C159	H04N  19/52	2276	予測符号化によるもの［２０１４．０１］	by predictive encoding
H04N  19/523  \	4	4	5C159	H04N  19/523	1291	小数画素精度で行うもの［２０１４．０１］	with sub-pixel accuracy
H04N  19/527  \	4	4	5C159	H04N  19/527	633	グローバル動きベクトル推定［２０１４．０１］	Global motion vector estimation
H04N  19/53  \	4	4	5C159	H04N  19/53	377	マルチ解像度動き推定；階層的動き推定［２０１４．０１］	Multi-resolution motion estimation; Hierarchical motion estimation
H04N  19/533  \	4	4	5C159	H04N  19/533	614	マルチステップ探索，例．２Ｄ−ｌｏｇサーチまたはワンアットアタイムサーチ［ＯＴＳ］，を用いる動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation using multistep search, e.g. two-dimensional [2D]-log search or one-at-a-time search [OTS][2014.01]
H04N  19/537  \	4	4	5C159	H04N  19/537	328	ブロックベース以外の動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation other than block-based
H04N  19/54  \	5	5	5C159	H04N  19/54	319	特徴点またはメッシュを用いるもの［２０１４．０１］	using feature points or meshes
H04N  19/543  \	5	5	5C159	H04N  19/543	328	領域を用いるもの［２０１４．０１］	using regions
H04N  19/547  \	4	4	5C159	H04N  19/547	117	変換領域で行なわれる動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation performed in a transform domain
H04N  19/55  \	4	4	5C159	H04N  19/55	110	空間的制約，例．画像または領域の境界でのもの，を伴う動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation with spatial constraints, e.g. at image or region borders
H04N  19/553  \	4	4	5C159	H04N  19/553	98	オクルージョンを扱う動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation dealing with occlusions
H04N  19/557  \	4	4	5C159	H04N  19/557	119	特定の基準，例．誤差量が大きすぎる場合，に基づいて計算または反復を止めること，すなわち探索を早期に打ち切ること，に特徴がある動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation characterised by stopping computation or iteration based on certain criteria, e.g. error magnitude being too large or early exit
H04N  19/56  \	4	4	5C159	H04N  19/56	299	ベクトル探索の初期化．例．探索を開始するための良い候補を推定すること，を伴う動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation with initialisation of the vector search, e.g. estimating a good candidate to initiate a search
H04N  19/563  \	4	4	5C159	H04N  19/563	160	パディング，すなわち推定のために任意の形状の画像のブロックまたは領域に非オブジェクト値を埋めること，を伴う動き推定，［２０１４．０１］	Motion estimation with padding, i.e. with filling of non-object values in an arbitrarily shaped picture block or region for estimation purposes
H04N  19/567  \	4	4	5C159	H04N  19/567	365	レート歪み基準に基づいた動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation based on rate distortion criteria
H04N  19/57  \	4	4	5C159	H04N  19/57	1350	可変のサイズまたは形状をもつ探索ウィンドウに特徴がある動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation characterised by a search window with variable size or shape
H04N  19/573  \	4	4	5C159	H04N  19/573	892	与えられた１つの予測方向の２以上の参照フレームを用いたマルチフレーム予測を伴う動き補償［２０１４．０１］	Motion compensation with multiple frame prediction using two or more reference frames in a given prediction direction
H04N  19/577  \	4	4	5C159	H04N  19/577	2993	双方向フレーム補間を伴う動き補償，すなわちＢピクチャを用いること［２０１４．０１］	Motion compensation with bidirectional frame interpolation, i.e. using B-pictures
H04N  19/58  \	4	4	5C159	H04N  19/58	315	ロングターム予測，すなわち現在のフレームに対する参照フレームが時間的に最も近いものではないこと，を伴う動き補償（Ｈ０４Ｎ１９／２３が優先）［２０１４．０１］	Motion compensation with long-term prediction, i.e. the reference frame for a current frame not being the temporally closest one (H04N 19/23takes precedence);;
H04N  19/583  \	4	4	5C159	H04N  19/583	93	オーバーラップしたブロックでの動き補償［２０１４．０１］	Motion compensation with overlapping blocks
H04N  19/587  \	2	2	5C159	H04N  19/587	1615	時間的サブサンプリングまたは補間に関するもの，例．ビデオシーケンス中の画像の間引きまたはその後の補間［２０１４．０１］	involving temporal sub-sampling or interpolation, e.g. decimation or subsequent interpolation of pictures in a video sequence
H04N  19/59  \	2	2	5C159	H04N  19/59	6264	空間的サブサンプリングまたは補間に関するもの，例．画像サイズまたは解像度の変更［２０１４．０１］	involving spatial sub-sampling or interpolation, e.g. alteration of picture size or resolution
H04N  19/593  \	2	2	5C159	H04N  19/593	8506	空間的予測技術に関するもの［２０１４．０１］	involving spatial prediction techniques
H04N  19/597  \	2	2	5C159	H04N  19/597	2492	マルチビュービデオシーケンス符号化のために特別に適合したもの［２０１４．０１］	specially adapted for multi-view video sequence encoding
H04N  19/60  \	1	1	5C159	H04N  19/60	5691	変換符号化を用いるもの［２０１４．０１］	using transform coding
H04N  19/60 200 \	2	2	5C159	H04N  19/60	29	変換が非矩形画像セグメントに適用されるもの	transformation being applied to nonrecangular image segment
H04N  19/61  \	2	2	5C159	H04N  19/61	11704	予測符号化と結合したもの［２０１４．０１］	in combination with predictive coding
H04N  19/61 200 \	3	3	5C159	H04N  19/61	16	変換が予測ループの外で行われるもの	transformation being performed at outside of predictive loop
H04N  19/615  \	3	3	5C159	H04N  19/615	179	動き補償時間フィルタリング［ＭＣＴＦ］を用いるもの［２０１４．０１］	using motion compensated temporal filtering [MCTF]
H04N  19/62  \	2	2	5C159	H04N  19/62	106	３次元で周波数変換を行うもの（Ｈ０４Ｎ１９／６３が優先）［２０１４．０１］	by frequency transforming in three dimensions [3D] (H04N0019630000 takes precedence)[2014.01]
H04N  19/625  \	2	2	5C159	H04N  19/625	13227	離散コサイン変換［ＤＣＴ］を用いるもの［２０１４．０１］	using discrete cosine transform [DCT]
H04N  19/63  \	2	2	5C159	H04N  19/63	2022	サブバンドに基づいた変換，例．ウェーブレット，を用いるもの［２０１４．０１］	using sub-band based transform, e.g. wavelets
H04N  19/635  \	3	3	5C159	H04N  19/635	944	フィルタの定義または実装の詳細に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by filter definition or implementation details
H04N  19/64  \	3	3	5C159	H04N  19/64	19	係数またはビットの伝送順序に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by ordering of coefficients or of bits for transmission
H04N  19/64 200 \	4	4	5C159	H04N  19/64	135	有意性ベース符号化，例．ウェーブレットの埋め込みゼロツリー［ＥＺＷ］または階層ツリーのセットパーティショニング［ＳＰＩＨＴ］，を用いるもの	using significat base encoding, e.g. Embedded Zerotree Wavelets [EZW], Set Partitioniing In Hierarchical Trees [SPIHT]
H04N  19/645  \	4	4	5C159	H04N  19/645	16	変換の後に係数をブロックにグループ化することによるもの［２０１４．０１］	by grouping of coefficients into blocks after the transform
H04N  19/65  \	1	1	5C159	H04N  19/65	4397	誤り耐性を用いるもの［２０１４．０１］	using error resilience
H04N  19/66  \	2	2	5C159	H04N  19/66	139	データパーティショニング，すなわち重要度に応じてデータをパケットまたはパーティションに分割すること，に関するもの［２０１４．０１］	involving data partitioning, i.e. separation of data into packets or partitions according to importance
H04N  19/67  \	2	2	5C159	H04N  19/67	961	不均一誤り保護［ＵＥＰ］，すなわちデータの重要度に従って保護を与えること，に関するもの［２０１４．０１］	involving unequal error protection [UEP], i.e. providing protection according to the importance of the data
H04N  19/68  \	2	2	5C159	H04N  19/68	145	ビットストリームへの再同期マーカの挿入に関するもの［２０１４．０１］	involving the insertion of resynchronisation markers into the bitstream
H04N  19/69  \	2	2	5C159	H04N  19/69	60	リバーシブル可変長符号化［ＲＶＬＣ］に関するもの［２０１４．０１］	involving reversible variable length codes [RVLC]
H04N  19/70  \	1	1	5C159	H04N  19/70	22029	ビデオ符号化に関連したシンタックス側面に特徴があるもの，例．圧縮標準規格に関連したもの［２０１４．０１］	characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related tocompression standards
H04N  19/80  \	1	1	5C159	H04N  19/80	5841	ビデオ圧縮に特別に適合したフィルタリング処理の詳細，例．画素補間のためのもの（Ｈ０４Ｎ１９／６３５，Ｈ０４Ｎ１９／８６が優先）［２０１４．０１］	Detailsof filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation (H04N 19/635, H04N 19/86take precedence);;
H04N  19/82  \	2	2	5C159	H04N  19/82	2327	予測ループ内でのフィルタリングに関するもの［２０１４．０１］	involving filtering within a prediction loop
H04N  19/85  \	1	1	5C159	H04N  19/85	12771	ビデオ圧縮のために特別に適合した前処理または後処理を用いるもの［２０１４．０１］	using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression
H04N  19/86  \	2	2	5C159	H04N  19/86	2738	符号化アーティファクト，例．ブロックノイズ，の低減に関するもの［２０１４．０１］	involving reduction of coding artifacts, e.g. of blockiness
H04N  19/86 200 \	3	3	5C159	H04N  19/86	143	伸張ビデオ中で前の符号化の際のブロック細分割を検出するもの	detecting fragmentation of block occurred at previous encoding in compression/decompression video
H04N  19/87  \	2	2	5C159	H04N  19/87	701	ビデオ圧縮と結合されたシーンカットまたはシーンチェンジの検出に関するもの［２０１４．０１］	involving scene cut or scene change detection in combination with video compression
H04N  19/88  \	2	2	5C159	H04N  19/88	653	異なる符号化ユニットの間でのデータの再配置，例．画素データのシャッフリング，インターリービング，スクランブリングまたは並べ替えまたは異なるブロックの間での変換係数データの並べ替え，に関するもの［２０１４．０１］	involving rearrangement of data among different coding units, e.g. shuffling, interleaving, scrambling or permutation of pixel data or permutation of transform coefficient data among different blocks
H04N  19/89  \	2	2	5C159	H04N  19/89	2294	復号器における伝送誤りの検出のための方法または装置に関するもの［２０１４．０１］	involving methods or arrangements for detection of transmission errors at the decoder
H04N  19/895  \	3	3	5C159	H04N  19/895	1131	誤り隠蔽と結合したもの［２０１４．０１］	in combination with error concealment
H04N  19/90  \	1	1	5C159	H04N  19/90	1739	グループＨ０４Ｎ１９／１０〜Ｈ０４Ｎ１９／８５に含まれない符号化技術，例．フラクタル，を用いるもの［２０１４．０１］	using coding techniques not provided for in groups ; H04N 19/10-H04N 19/85, e.g. fractals
H04N  19/90 200 \	2	2	5C159	H04N  19/90	143	フラクタル符号化に関するもの	involving coding of fractals
H04N  19/91  \	2	2	5C159	H04N  19/91	15929	エントロピー符号化，例．可変長符号化［ＶＬＣ］または算術符号化［２０１４．０１］	Entropy coding, e.g. variable length coding [VLC] or arithmetic coding
H04N  19/93  \	2	2	5C159	H04N  19/93	2066	ランレングス符号化［２０１４．０１］	Run-length coding
H04N  19/94  \	2	2	5C159	H04N  19/94	1053	ベクトル量子化［２０１４．０１］	Vector quantisation
H04N  19/96  \	2	2	5C159	H04N  19/96	849	ツリー符号化，例．クワッドツリー符号化［２０１４．０１］	Tree coding, e.g. quad-tree coding
H04N  19/97  \	2	2	5C159	H04N  19/97	39	マッチングパースート符号化［２０１４．０１］	Matching pursuit coding
H04N  19/98  \	2	2	5C159	H04N  19/98	594	適応的ダイナミックレンジ符号化［ＡＤＲＣ］［２０１４．０１］	Adaptive-dynamic-range coding [ADRC]
H04N  21/00  \	0	0	5C164	H04N  21/00	25	選択的なコンテンツ配信，例．双方向テレビジョンまたはビデオオンデマンド［ＶＯＤ］（動画データのリアルタイム双方向通信Ｈ０４Ｎ７／１４）［２０１１．０１］	Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand] (broadcast communication H04H; arrangements, apparatus, circuits or systems for communication control or processing being characterised by a protocol H04L 29/06; real-time bi-directional transmission of motion video data H04N 7/14) [2011.01]
H04N  21/20  \	1	1	5C164	H04N  21/20	6	コンテンツの配信に特に適合したサーバ，例．ＶＯＤサーバ；それらの操作［２０１１．０１］	Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof [2011.01]
H04N  21/21  \	2	2	5C164	H04N  21/21	691	サーバの構成要素またはアーキテクチャ［２０１１．０１］	Server components or server architectures [2011.01]
H04N  21/214  \	3	3	5C164	H04N  21/214	59	サーバの特別な設置場所，例．航空機，ホテルまたは病院に設置されたサーバ［２０１１．０１］	Specialised server platform, e.g. server located in an airplane, hotel or&nbsp;hospital [2011.01]
H04N  21/218  \	3	3	5C164	H04N  21/218	391	オーディオまたはビデオコンテンツのソース，例．ローカル・ディスク・アレイ［２０１１．０１］	Source of audio or video content, e.g. local disk arrays [2011.01]
H04N  21/2183  \	4	4	5C164	H04N  21/2183	136	キャッシュメモリ［２０１１．０１］	Cache memory [2011.01]
H04N  21/2187  \	4	4	5C164	H04N  21/2187	767	ライブ映像［２０１１．０１］	Live feed [2011.01]
H04N  21/222  \	3	3	5C164	H04N  21/222	583	二次的サーバ，例．プロキシ・サーバまたはケーブルテレビジョンのヘッドエンド装置［２０１１．０１］	Secondary servers, e.g. proxy server or&nbsp;cable television Head-end [2011.01]
H04N  21/2225  \	4	4	5C164	H04N  21/2225	77	ローカルのＶＯＤサーバ［２０１１．０１］	Local VOD servers [2011.01]
H04N  21/226  \	3	3	5C164	H04N  21/226	698	サーバ内部の構成要素［２０１１．０１］	Internal components of the server [2011.01]
H04N  21/23  \	2	2	5C164	H04N  21/23	260	コンテンツまたは追加データの処理；基礎的なサーバ操作；サーバのミドルウェア［２０１１．０１］	Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware [2011.01]
H04N  21/231  \	3	3	5C164	H04N  21/231	841	コンテンツの蓄積操作，例．映画の短期ストレージのためのキャッシング，複数のサーバ間でのデータ複製または消去のためのデータの順序づけ［２０１１．０１］	Content storage operation, e.g. caching movies for short term storage, replicating data over plural servers&nbsp;or prioritizing data for deletion [2011.01]
H04N  21/2312  \	4	4	5C164	H04N  21/2312	68	ディスクアレイへのデータ配置［２０１１．０１］	Data placement on disk arrays [2011.01]
H04N  21/2315  \	5	5	5C164	H04N  21/2315	50	インターリービングを用いるもの［２０１１．０１］	using interleaving [2011.01]
H04N  21/2318  \	5	5	5C164	H04N  21/2318	24	ストライピングを用いるもの［２０１１．０１］	using striping [2011.01]
H04N  21/232  \	3	3	5C164	H04N  21/232	820	サーバ内のコンテンツ取得操作，例．ディスクアレイからのビデオストリームの読み出し［２０１１．０１］	Content retrieval operation within server, e.g. reading video streams from disk arrays [2011.01]
H04N  21/233  \	3	3	5C164	H04N  21/233	473	オーディオ・エレメンタリ・ストリームの処理［２０１１．０１］	Processing of audio elementary streams [2011.01]
H04N  21/234  \	3	3	5C164	H04N  21/234	1120	ビデオエレメンタリストリームの処理，例．ビデオストリームのスプライシングまたはエンコードされた動画ストリームのシーングラフの操作［２０１１．０１］	Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs [2011.01]
H04N  21/2343  \	4	4	5C164	H04N  21/2343	1931	配信するため，またはエンドユーザの要求またはエンドユーザの装置の要求に応じるための，ビデオ信号の再フォーマット操作を含むもの［２０１１．０１］	involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements [2011.01]
H04N  21/2347  \	4	4	5C164	H04N  21/2347	799	ビデオストリームの暗号化を含むもの［２０１１．０１］	involving video stream encryption (arrangements for secret or secure communication H04L 9/00; analogue secrecy systems H04N 7/16) [2011.01]
H04N  21/235  \	3	3	5C164	H04N  21/235	4238	付加データの処理，例．付加データのスクランブリングまたはコンテンツ記述の処理［２０１１．０１］	Processing of additional data, e.g. scrambling of additional data&nbsp;or processing content descriptors [2011.01]
H04N  21/236  \	3	3	5C164	H04N  21/236	1406	ビデオストリームと他のコンテンツまたは付加データの組合せによる多重ストリーム，例．トランスポートストリーム，の組立て，例．ＵＲＬ［ユニフォーム・リソース・ロケータ］のビデオストリームへの挿入，ソフトウェアデータのビデオストリームへの多重化；多重ストリームの再多重化；スタッフィング・ビットの多重ストリームへの挿入，例．固定ビットレートにするためのもの；ＰＥＳの組立て［２０１１．０１］	Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator ] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream [2011.01]
H04N  21/2362  \	4	4	5C164	H04N  21/2362	885	ＳＩ［サービス情報］の生成または処理［２０１１．０１］	Generation or processing of SI [Service Information] [2011.01]
H04N  21/2365  \	4	4	5C164	H04N  21/2365	491	複数のビデオストリームの多重化［２０１１．０１］	Multiplexing of several video streams [2011.01]
H04N  21/2368  \	4	4	5C164	H04N  21/2368	135	オーディオストリームとビデオストリームの多重化［２０１１．０１］	Multiplexing of audio and video streams [2011.01]
H04N  21/237  \	3	3	5C164	H04N  21/237	300	付加データサーバとの通信［２０１１．０１］	Communication with additional data server [2011.01]
H04N  21/238  \	3	3	5C164	H04N  21/238	2147	伝送ネットワークの下り経路をインターフェースすること，例．ビデオストリームの伝送レートをネットワーク帯域に適合させる；多重ストリームの処理［２０１１．０１］	Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams [2011.01]
H04N  21/2381  \	4	4	5C164	H04N  21/2381	286	多重ストリームを特定のネットワーク，例．ＩＰ［インターネット・プロトコル］ネットワーク，に適合させること［２０１１．０１］	Adapting the multiplex stream to a specific network, e.g. an IP [Internet Protocol] network [2011.01]
H04N  21/2383  \	4	4	5C164	H04N  21/2383	479	デジタル・ビットストリームの伝送路符号化，例．変調［２０１１．０１］	Channel coding of digital bit-stream, e.g. modulation [2011.01]
H04N  21/2385  \	4	4	5C164	H04N  21/2385	818	チャンネルの割当て（Ｈ０４Ｎ２１／２６６が優先）；帯域の割当て（Ｈ０４Ｎ２１／２４が優先）［２０１１．０１］	Channel allocation (); Bandwidth allocation () [2011.01]
H04N  21/2387  \	4	4	5C164	H04N  21/2387	557	エンドユーザからの再生要求，例．特殊再生，に応じたストリーム処理［２０１１．０１］	Stream processing in response to a playback request from an end-user, e.g. for trick-play [2011.01]
H04N  21/2389  \	4	4	5C164	H04N  21/2389	474	多重ストリーム処理，例．多重ストリームの暗号化［２０１１．０１］	Multiplex stream processing, e.g. multiplex stream encrypting [2011.01]
H04N  21/239  \	3	3	5C164	H04N  21/239	1646	伝送ネットワークの上り経路をインターフェースすること，例．クライアントの要求に優先順位を付ける［２０１１．０１］	Interfacing the upstream path of the transmission network, e.g. prioritizing client requests [2011.01]
H04N  21/24  \	3	3	5C164	H04N  21/24	3510	処理またはリソースの監視，例．サーバの負荷，利用可能な帯域あるいは上りの要求の監視［２０１１．０１］	Monitoring of processes or resources, e.g. monitoring of server load, available bandwidth&nbsp;or upstream requests [2011.01]
H04N  21/241  \	3	3	5C164	H04N  21/241	172	オペレーティング・システム［ＯＳ］の処理，例．サーバのセットアップ［２０１１．０１］	OS [Operating System] processes, e.g. server setup (arrangements for programme control G06F 9/00) [2011.01]
H04N  21/242  \	3	3	5C164	H04N  21/242	718	同期処理，例．ＰＣＲ［２０１１．０１］	Synchronisation processes, e.g. processing of PCR [Programme Clock References][2011.01]
H04N  21/25  \	2	2	5C164	H04N  21/25	64	サーバが行う管理操作であって，コンテンツの配信を容易にするため，あるいはエンドユーザまたはクライアントの装置に関するデータを管理するためのもの，例．エンドユーザまたはクライアントの装置の認証，映画推薦のためのユーザ嗜好の学習［２０１１．０１］	Management operations performed by the server for facilitating the content distribution or administrating data related to end-users or client devices, e.g. end-user or client device authentication or&nbsp;learning user preferences for recommending movies [2011.01]
H04N  21/254  \	3	3	5C164	H04N  21/254	267	付加データサーバ，例．買い物用サーバまたは権利管理用サーバ，における管理［２０１１．０１］	Management at additional data server, e.g. shopping server&nbsp;or rights management server [2011.01]
H04N  21/2543  \	4	4	5C164	H04N  21/2543	564	課金［２０１１．０１］	Billing [2011.01]
H04N  21/2547  \	5	5	5C164	H04N  21/2547	130	第三者への課金，例．広告主への課金［２０１１．０１］	Third party billing, e.g. billing of advertiser [2011.01]
H04N  21/258  \	3	3	5C164	H04N  21/258	4910	クライアントまたはエンドユーザのデータ管理，例．クライアントの能力，ユーザの嗜好または年齢構成あるいは多数のエンドユーザの嗜好から協調的なデータを得ること［２０１１．０１］	Client or end-user data management, e.g. managing client capabilities, user preferences or demographics&nbsp;or processing of multiple end-users preferences to derive collaborative data [2011.01]
H04N  21/262  \	3	3	5C164	H04N  21/262	2238	コンテンツまたは付加データの配信スケジューリング，例．付加データをピーク時以外に伝送すること，ソフトウェアのモジュールを更新すること，カルーセル伝送の周期を計算すること，ビデオストリームの伝送を遅延させること、またはプレイリストの生成［２０１１．０１］	Content or additional data distribution scheduling, e.g. sending additional data at off-peak times, updating software modules, calculating the carousel transmission frequency, delaying a video stream transmission&nbsp;or generating play-lists [2011.01]
H04N  21/266  \	3	3	5C164	H04N  21/266	1770	チャネルまたはコンテンツの管理，例．限定受信方式における鍵および限定受信メッセージの生成と管理あるいはＶＯＤユニキャスト・チャネルを併合してマルチキャスト・チャネルにすること［２０１１．０１］	Channel or content management, e.g. generation and management of keys and entitlement messages in a conditional access system&nbsp;or merging a VOD unicast channel into a multicast channel [2011.01]
H04N  21/2662  \	4	4	5C164	H04N  21/2662	886	ビデオストリームの複雑性の制御，例．クライアントの能力に従ったビデオストリームの解像度またはビットレートのスケーリング［２０１１．０１］	Controlling the complexity of the video stream, e.g. by scaling the resolution or bitrate of the video stream based on the client capabilities [2011.01]
H04N  21/2665  \	4	4	5C164	H04N  21/2665	392	異なるソース，例．インターネット及び衛星，からコンテンツを集めること［２０１１．０１］	Gathering content from different sources, e.g. Internet and satellite [2011.01]
H04N  21/2668  \	4	4	5C164	H04N  21/2668	1084	特定のエンドユーザのグループのためのチャネルを生成すること，例．ビデオストリームの中にエンドユーザのプロファイルに基づいて特定された広告を挿入することによるもの［２０１１．０１］	Creating a channel for a dedicated end-user group, e.g. by inserting targeted commercials into a video stream based on end-user profiles [2011.01]
H04N  21/27  \	2	2	5C164	H04N  21/27	325	サーバを基礎としたエンドユーザのアプリケーション［２０１１．０１］	Server based end-user applications [2011.01]
H04N  21/274  \	3	3	5C164	H04N  21/274	602	エンドユーザの要求に対応してエンドユーザに特化されたコンテンツまたは付加データを蓄積すること［２０１１．０１］	Storing end-user specific content or additional data in response to end-user request [2011.01]
H04N  21/2743  \	4	4	5C164	H04N  21/2743	680	クライアントからアップロードされたビデオデータのホスティング［２０１１．０１］	Video hosting of uploaded data from client [2011.01]
H04N  21/2747  \	4	4	5C164	H04N  21/2747	164	下り経路経由で，例．サーバから，受信するビデオプログラムの遠隔蓄積［２０１１．０１］	Remote storage of video programs received via the downstream path, e.g. from the server [2011.01]
H04N  21/278  \	3	3	5C164	H04N  21/278	348	エンドユーザがアクセスするためのコンテンツ記述のデータベースサービスまたはディレクトリサービス［２０１１．０１］	Content descriptor database or directory service for end-user access [2011.01]
H04N  21/40  \	1	1	5C164	H04N  21/40	4	コンテンツの受信またはコンテンツとの相互作用に特に適合したクライアントの機器，例．ＳＴＢ［セット・トップ・ボックス］；それらの操作［２０１１．０１］	Client devices specifically adapted for the reception of, or interaction with, content, e.g. STB [set-top-box]; Operations thereof [2011.01]
H04N  21/41  \	2	2	5C164	H04N  21/41	2908	クライアントの構成；クライアント周辺機器の構成［２０１１．０１］	Structure of client; Structure of client peripherals [2011.01]
H04N  21/414  \	3	3	5C164	H04N  21/414	1087	特殊化したクライアントのプラットフォーム，例．車内受信機または移動体端末に埋め込まれたもの［２０１１．０１］	Specialised client platforms, e.g. receiver in car&nbsp;or embedded in a mobile appliance [2011.01]
H04N  21/4143  \	4	4	5C164	H04N  21/4143	90	ＰＣ［パーソナル・コンピュータ］［２０１１．０１］	PC&nbsp;[Personal Computer] [2011.01]
H04N  21/4147  \	4	4	5C164	H04N  21/4147	304	ＰＶＲ［パーソナル・ビデオ・レコーダ］（Ｈ０４Ｎ５／７６が優先）［２０１１．０１］	PVR&nbsp;[Personal Video Recorder] () [2011.01]
H04N  21/418  \	3	3	5C164	H04N  21/418	867	クライアント装置と共に使用される外部カード，例．条件付アクセス用［２０１１．０１］	External card to be used in combination with the client device, e.g. for conditional access [2011.01]
H04N  21/4185  \	4	4	5C164	H04N  21/4185	102	支払い用［２０１１．０１］	for payment [2011.01]
H04N  21/422  \	3	3	5C164	H04N  21/422	758	入力のみの周辺機器，例．ＧＰＳ［グローバル・ポジショニング・システム］［２０１１．０１］	Input-only peripherals, e.g.&nbsp;GPS [Global Positioning System] (input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer G06F 3/01) [2011.01]
H04N  21/4223  \	4	4	5C164	H04N  21/4223	402	カメラ（Ｈ０４Ｎ２３／００が優先）［２０１１．０１］	Cameras (H04N 23/00 takes precedence) [2011.01]
H04N  21/4227  \	4	4	5C164	H04N  21/4227	235	クライアントの装置から遠隔地，例．業務地，にいるユーザによる遠隔入力［２０１１．０１］	Remote input by a user located remotely from the client device, e.g. at work [2011.01]
H04N  21/426  \	3	3	5C164	H04N  21/426	2738	クライアントの内部構成部品（Ｈ０４Ｎ５／４４が優先）［２０１１．０１］	Internal components of the client () [2011.01]
H04N  21/43  \	2	2	5C164	H04N  21/43	321	コンテンツまたは付加データの処理，例．デジタル・ビデオストリームからの付加データの多重分離；基礎的なクライアント操作，例．ホーム・ネットワークの監視またはデコーダ・クロックの同期；クライアントのミドルウェア［２０１１．０１］	Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network&nbsp;or synchronizing decoder&apos;s clock; Client middleware [2011.01]
H04N  21/431  \	3	3	5C164	H04N  21/431	9127	ビジュアル・インターフェースの生成；コンテンツまたは付加データのレンダリング［２０１１．０１］	Generation of visual interfaces; Content or additional data rendering (receiver circuitry for displaying additional information H04N 5/445) [2011.01]
H04N  21/432  \	3	3	5C164	H04N  21/432	915	ローカルな蓄積媒体，例．ハードディスク，からのコンテンツ取得操作［２０１１．０１］	Content retrieval operation from a local storage medium, e.g. hard-disk [2011.01]
H04N  21/433  \	3	3	5C164	H04N  21/433	4405	コンテンツの蓄積操作，例．停止要求またはキャッシング操作に応じた蓄積操作［２０１１．０１］	Content storage operation, e.g. storage operation in response to a pause request or&nbsp;caching operations [2011.01]
H04N  21/4335  \	4	4	5C164	H04N  21/4335	219	ハウスキーピング処理，例．蓄積スペースの制約による消去のためのコンテンツの順位付け［２０１１．０１］	Housekeeping operations, e.g. prioritizing content for deletion because of storage space restrictions [2011.01]
H04N  21/434  \	3	3	5C164	H04N  21/434	1211	多重ストリームの解体，例．音声ストリームと映像ストリームの多重分離あるいはビデオストリームからの付加データの抽出；多重ストリームの再多重化；ＳＩの抽出または処理；ＰＥＳの解体［２０１１．０１］	Disassembling of a multiplex stream, e.g. demultiplexing audio and video streams or&nbsp;extraction of additional data from a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Extraction or processing of SI; Disassembling of packetised elementary stream [2011.01]
H04N  21/435  \	3	3	5C164	H04N  21/435	5628	付加データの処理，例．付加データの暗号解除あるいはトランスポート・ストリームから抜き取ったモジュールからのソフトウェアの再構築［２０１１．０１］	Processing of additional data, e.g. decrypting of additional data or&nbsp;reconstructing software from modules extracted from the transport stream [2011.01]
H04N  21/436  \	3	3	5C164	H04N  21/436	4205	ローカルな配信ネットワークをインターフェースすること，例．別のＳＴＢと通信するまたは家庭内で通信すること［２０１１．０１］	Interfacing a local distribution network, e.g. communicating with another STB&nbsp;or inside the home [2011.01]
H04N  21/4363  \	4	4	5C164	H04N  21/4363	1302	ビデオストリームを特定のローカルネットワーク，例．ブルートゥース（登録商標）ネットワーク，に適合させること［２０１１．０１］	Adapting the video stream to a specific local network, e.g. a BluetoothR network [2011.01]
H04N  21/4367  \	4	4	5C164	H04N  21/4367	304	クライアントと周辺機器またはスマートカードの間に安全な通信を確立させること［２０１１．０１］	Establishing a secure communication between the client and a peripheral device or smart card (arrangements for secret or secure communication H04L 9/00; security arrangements for protecting computers or computer systems against unauthorised activity G06F 21/00) [2011.01]
H04N  21/437  \	3	3	5C164	H04N  21/437	941	伝送ネットワークの上り経路をインターフェースすること，例．クライアントの要求をＶＯＤサーバに伝送するため［２０１１．０１］	Interfacing the upstream path of the transmission network, e.g. for transmitting client requests to a VOD server [2011.01]
H04N  21/438  \	3	3	5C164	H04N  21/438	4122	サーバから発せられる伝送ネットワークの下り経路をインターフェースすること，例．ＩＰネットワークからエンコードされた動画ストリームのパケットを取得する［２０１１．０１］	Interfacing the downstream path of the transmission network originating from a server, e.g. retrieving encoded video stream packets from an IP network [2011.01]
H04N  21/4385  \	4	4	5C164	H04N  21/4385	715	多重ストリーム処理，例．多重ストリームの暗号解除［２０１１．０１］	Multiplex stream processing, e.g. multiplex stream decrypting [2011.01]
H04N  21/439  \	3	3	5C164	H04N  21/439	1147	オーディオ・エレメンタリ・ストリームの処理［２０１１．０１］	Processing of audio elementary streams [2011.01]
H04N  21/44  \	3	3	5C164	H04N  21/44	2090	ビデオ・エレメンタリ・ストリームの処理，例．入力されるビデオストリームとローカルの蓄積から取得されたビデオクリップとをスプライシングすること，あるいはエンコードされた動画ストリームのシーン・グラフに従ってシーンをレンダリングすること［２０１１．０１］	Processing of video elementary streams, e.g. splicing a video clip retrieved from local storage with an incoming video stream or rendering scenes according to encoded video stream scene graphs [2011.01]
H04N  21/4402  \	4	4	5C164	H04N  21/4402	1454	家庭用の再分配，蓄積またはリアルタイムの表示のためのビデオ信号の再フォーマット処理を含むもの［２０１１．０１］	involving reformatting operations of video signals for household redistribution, storage or real-time display [2011.01]
H04N  21/4405  \	4	4	5C164	H04N  21/4405	909	ビデオストリームの暗号解除を含むもの［２０１１．０１］	involving video stream decryption (arrangements for secret or secure communication H04L 9/00) [2011.01]
H04N  21/4408  \	4	4	5C164	H04N  21/4408	232	ビデオストリームの暗号化を含むもの，例．ホームネットワーク配信のための，暗号解除されたビデオストリームの再暗号化［２０１１．０１］	involving video stream encryption, e.g. re-encrypting a decrypted video stream for redistribution in a home network (arrangements for secret or secure communication H04L 9/00) [2011.01]
H04N  21/441  \	3	3	5C164	H04N  21/441	216	エンドユーザ識別の獲得［２０１１．０１］	Acquiring end-user identification [2011.01]
H04N  21/4415  \	4	4	5C164	H04N  21/4415	77	ユーザの生体的特徴を用いるもの，例．音声認識または指紋走査によるもの［２０１１．０１］	using biometric characteristics of the user, e.g. by voice recognition or fingerprint scanning [2011.01]
H04N  21/442  \	3	3	5C164	H04N  21/442	8600	処理またはリソースの監視，例．記録装置の失敗の検出，下りの帯域，映画が視聴された回数あるいは内部のハードディスクから利用可能な蓄積スペースの監視［２０１１．０１］	Monitoring of processes or resources, e.g. detecting the failure of a recording device, monitoring the downstream bandwidth, the number of times a movie has been viewed&nbsp;or the storage space available from the internal hard disk [2011.01]
H04N  21/4425  \	4	4	5C164	H04N  21/4425	1077	クライアントのエラー処理またはハードウェアの欠陥の監視［２０１１．０１］	Monitoring of client processing errors or hardware failure (monitoring in electrical digital data processing G06F 11/00) [2011.01]
H04N  21/443  \	3	3	5C164	H04N  21/443	774	ＯＳ手順，例．ＳＴＢの起動，ＳＴＢへのＪａｖａ仮想マシンの実装あるいはＳＴＢ内の電源管理［２０１１．０１］	OS processes, e.g. booting a STB, implementing a Java virtual machine in a STB&nbsp;or power management in a STB (arrangements for program loading or initiating G06F 9/445) [2011.01]
H04N  21/45  \	2	2	5C164	H04N  21/45	208	受信あるいはコンテンツとの相互作用を容易にするためあるいはエンドユーザまたはクライアントの機器それ自体に関連したデータを管理するために，クライアントが行う管理操作，例．映画を薦めるためあるいはスケジュールの競合を解消するためのユーザ嗜好の学習［２０１１．０１］	Management operations performed by the client for facilitating the reception of or the interaction with the content or administrating data related to the end-user or to the client device itself, e.g. learning user preferences for recommending movies&nbsp;or resolving scheduling conflicts [2011.01]
H04N  21/454  \	3	3	5C164	H04N  21/454	372	コンテンツのフィルタリング，例．広告のブロック［２０１１．０１］	Content filtering, e.g. blocking advertisements [2011.01]
H04N  21/4545  \	4	4	5C164	H04N  21/4545	419	フィルタリング用アルゴリズムへの入力，例．画面のある領域のフィルタリング［２０１１．０１］	Input to filtering algorithms, e.g. filtering a region of the image [2011.01]
H04N  21/458  \	3	3	5C164	H04N  21/458	562	個人向けのストリームを生成するためのコンテンツのスケジューリング，例．ローカルに蓄積された広告を入力されるストリームと組み合わせることによるもの；更新操作，例．ＯＳモジュールのためのもの［２０１１．０１］	Scheduling content for creating a personalised stream, e.g. by combining a locally stored advertisement with an incoming stream; Updating operations, e.g. for OS modules [2011.01]
H04N  21/462  \	3	3	5C164	H04N  21/462	1606	コンテンツまたは付加データの管理，例．インターネットとヘッドエンドから受信したデータからマスターＥＰＧを作成すること，あるいはクライアントの能力に基づいて解像度またはビットレートをスケーリングすることによってビデオストリームの複雑性を制御すること［２０１１．０１］	Content or additional data management e.g. creating a master electronic programme guide from data received from the Internet and a Head-end or controlling the complexity of a video stream by scaling the resolution or bit-rate based on the client capabilities[2011.01]
H04N  21/4623  \	4	4	5C164	H04N  21/4623	1316	限定受信メッセージの処理，例．ＥＣＭ［エンタイトルメント・コントロール・メッセージ］またはＥＭＭ［エンタイトルメント・マネジメント・メッセージ］［２０１１．０１］	Processing of entitlement messages, e.g.&nbsp;ECM [Entitlement Control Message]&nbsp;or&nbsp;EMM [Entitlement Management Message] [2011.01]
H04N  21/4627  \	4	4	5C164	H04N  21/4627	584	権利の管理［２０１１．０１］	Rights management [2011.01]
H04N  21/466  \	3	3	5C164	H04N  21/466	370	知的な管理のための学習プロセス，例．映画を薦めるためのユーザ嗜好の学習［２０１１．０１］	Learning process for intelligent management, e.g. learning user preferences for recommending movies [2011.01]
H04N  21/47  \	2	2	5C164	H04N  21/47	589	エンドユーザのアプリケーション［２０１１．０１］	End-user applications (interaction techniques for graphical user interfaces G06F 3/048; receiver circuitry for displaying additional information H04N 5/445) [2011.01]
H04N  21/472  \	3	3	5C164	H04N  21/472	3619	コンテンツ，付加データまたはサービスを要求するためのエンドユーザ・インターフェース；コンテンツと相互作用するためのエンドユーザ・インターフェイス，例．コンテンツ予約またはリマインダの設定のためのもの，イベント通知を要求するためのものあるいは表示されたコンテンツを操作するためのもの［２０１１．０１］	End-user interface for requesting content, additional data or services; End-user interface for interacting with content, e.g. for content reservation or setting reminders, for requesting event notification&nbsp;or for manipulating displayed content [2011.01]
H04N  21/4722  \	4	4	5C164	H04N  21/4722	959	コンテンツと結合された付加データを要求するためのもの［２０１１．０１］	for requesting additional data associated with the content [2011.01]
H04N  21/4725  \	5	5	5C164	H04N  21/4725	446	画面上のインタラクティブな領域，例．ホットスポット，を用いるもの［２０１１．０１］	using interactive regions of the image, e.g. hot spots [2011.01]
H04N  21/4728  \	4	4	5C164	H04N  21/4728	943	ＲＯＩ［関心の領域］を選択するためのもの，例．選択した領域について解像度の高い版を要求するためのもの［２０１１．０１］	for selecting a&nbsp;ROI [Region Of Interest], e.g. for requesting a higher resolution version of a selected region [2011.01]
H04N  21/475  \	3	3	5C164	H04N  21/475	1279	エンドユーザのデータ，例．ＰＩＮ［個人識別番号］または嗜好データ，を入力するためのエンドユーザ・インターフェース［２０１１．０１］	End-user interface for inputting end-user data, e.g.&nbsp;PIN [Personal Identification Number]&nbsp;or preference data [2011.01]
H04N  21/478  \	3	3	5C164	H04N  21/478	434	補助的なサービス，例．電話発信者の識別表示または買い物アプリケーション［２０１１．０１］	Supplemental services, e.g. displaying phone caller identification&nbsp;or shopping application [2011.01]
H04N  21/4782  \	4	4	5C164	H04N  21/4782	288	ウェブ・ブラウジング［２０１１．０１］	Web browsing [2011.01]
H04N  21/4784  \	4	4	5C164	H04N  21/4784	143	報償を受け取るもの［２０１１．０１］	receiving rewards [2011.01]
H04N  21/4786  \	4	4	5C164	H04N  21/4786	243	電子メール［２０１１．０１］	e-mailing [2011.01]
H04N  21/4788  \	4	4	5C164	H04N  21/4788	731	他のユーザとの通信，例．チャット［２０１１．０１］	communicating with other users, e.g. chatting [2011.01]
H04N  21/482  \	3	3	5C164	H04N  21/482	3688	番組選択のためのエンドユーザ・インターフェース［２０１１．０１］	End-user interface for programme selection[2011.01]
H04N  21/485  \	3	3	5C164	H04N  21/485	551	クライアントの環境設定のためのエンドユーザ・インターフェース［２０１１．０１］	End-user interface for client configuration [2011.01]
H04N  21/488  \	3	3	5C164	H04N  21/488	1898	データ・サービス，例．ニュース・ティッカー［２０１１．０１］	Data services, e.g. news ticker [2011.01]
H04N  21/60  \	1	1	5C164	H04N  21/60	8	サーバとクライアントの間，あるいは離れた複数のクライアント間でビデオ配信するためのネットワークの構成または処理；クライアント，サーバおよびネットワーク構成部分間の制御信号；サーバとクライアント間の管理データの伝送；サーバとクライアント間の通信の細部［２０１１．０１］	Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients (data switching networks H04L 12/00; wireless communication networks H04W); Control signaling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client; Communication details between server and client [2011.01]
H04N  21/61  \	2	2	5C164	H04N  21/61	3124	ネットワークの物理的な構成；信号処理［２０１１．０１］	Network physical structure; Signal processing
H04N  21/63  \	2	2	5C164	H04N  21/63	33	クライアント，サーバおよびネットワーク構成部分の間の制御信号；サーバとクライアントの間のビデオ配信のためのネットワーク手順，例．基礎層と強化層を異なる伝送経路によって伝送すること，離れた複数のＳＴＢ間にインターネット経由でピア−トゥ−ピアの通信を確立すること；通信プロトコル；アドレッシング［２０１１．０１］	Control signaling between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB&apos;s; Communication protocols; Addressing [2011.01]
H04N  21/633  \	3	3	5C164	H04N  21/633	54	サーバからネットワーク構成部分またはクライアントに対して発行される制御信号［２０１１．０１］	Control signals issued by server directed to the network components or client [2011.01]
H04N  21/6332  \	4	4	5C164	H04N  21/6332	534	クライアントに対するもの［２０１１．０１］	directed to client [2011.01]
H04N  21/6334  \	5	5	5C164	H04N  21/6334	486	認証のためのもの，例．鍵を伝送することによるもの［２０１１．０１］	for authorization, e.g. by transmitting a key (arrangements for secret or secure communication H04L 9/00) [2011.01]
H04N  21/6336  \	5	5	5C164	H04N  21/6336	123	デコーダに対するもの［２０１１．０１］	directed to decoder [2011.01]
H04N  21/6338  \	4	4	5C164	H04N  21/6338	145	ネットワークに対するもの［２０１１．０１］	directed to network [2011.01]
H04N  21/637  \	3	3	5C164	H04N  21/637	78	クライアントからサーバまたはネットワーク構成部分に対して発行される制御信号［２０１１．０１］	Control signals issued by the client directed to the server or network components [2011.01]
H04N  21/6371  \	4	4	5C164	H04N  21/6371	51	ネットワークに対するもの［２０１１．０１］	directed to network [2011.01]
H04N  21/6373  \	4	4	5C164	H04N  21/6373	177	レート制御のためのもの［２０１１．０１］	for rate control [2011.01]
H04N  21/6375  \	4	4	5C164	H04N  21/6375	179	再送要求のためのもの［２０１１．０１］	for requesting retransmission [2011.01]
H04N  21/6377  \	4	4	5C164	H04N  21/6377	312	サーバに対するもの［２０１１．０１］	directed to server [2011.01]
H04N  21/6379  \	5	5	5C164	H04N  21/6379	97	エンコーダに対するもの［２０１１．０１］	directed to encoder [2011.01]
H04N  21/64  \	3	3	5C164	H04N  21/64	110	アドレッシング［２０１１．０１］	Addressing [2011.01]
H04N  21/6402  \	4	4	5C164	H04N  21/6402	101	クライアントのためのアドレス割当て処理［２０１１．０１］	Address allocation for clients [2011.01]
H04N  21/6405  \	4	4	5C164	H04N  21/6405	250	マルチキャスティングのためのもの［２０１１．０１］	Multicasting [2011.01]
H04N  21/6408  \	4	4	5C164	H04N  21/6408	91	ユニキャスティングのためのもの［２０１１．０１］	Unicasting [2011.01]
H04N  21/643  \	3	3	5C164	H04N  21/643	340	通信プロトコル［２０１１．０１］	Communication protocols [2011.01]
H04N  21/6433  \	4	4	5C164	H04N  21/6433	17	ＤＳＭ−ＣＣ［デジタル・ストレージ・メディア−コマンド・アンド・コントロール・プロトコル］［２０１１．０１］	DSM-CC [Digital Storage Media - Command and Control Protocol] [2011.01]
H04N  21/6437  \	4	4	5C164	H04N  21/6437	340	ＲＴＰ［リアルタイム・トランスポート・プロトコル］［２０１１．０１］	RTP&nbsp;[Real-time Transport Protocol] [2011.01]
H04N  21/647  \	3	3	5C164	H04N  21/647	2639	ネットワーク構成部分とサーバまたはクライアントの間の制御信号；サーバとクライアントの間のビデオ配信のためのネットワーク手順，例．パケットをドロップすることによりビデオストリームの品質を制御するもの，ネットワーク内における不正な改変からコンテンツを保護するもの，ネットワーク負荷を監視するもの，ＩＰと無線のような２つの異なるネットワークの間を橋渡しするもの［２０１１．０１］	Control signaling between network components and server or clients; Network processes for video distribution between server and clients, e.g. controlling the quality of the video stream, by dropping packets, protecting content from unauthorised alteration within the network, monitoring of network load&nbsp;or bridging between two different networks, e.g. between IP and wireless [2011.01]
H04N  21/65  \	2	2	5C164	H04N  21/65	13	クライアントとサーバの間の管理データの伝送［２０１１．０１］	Transmission of management data between client and server [2011.01]
H04N  21/654  \	3	3	5C164	H04N  21/654	83	サーバによるクライアント向けの伝送［２０１１．０１］	Transmission by server directed to the client [2011.01]
H04N  21/6543  \	4	4	5C164	H04N  21/6543	199	クライアントに操作，例．蓄積，を強要するもの［２０１１．０１］	for forcing some client operations, e.g. recording [2011.01]
H04N  21/6547  \	4	4	5C164	H04N  21/6547	213	パラメータ，例．クライアントのセットアップのためのもの，からなるもの［２０１１．０１］	comprising parameters, e.g. for client setup [2011.01]
H04N  21/658  \	3	3	5C164	H04N  21/658	625	クライアントによるサーバ向けの伝送［２０１１．０１］	Transmission by the client directed to the server [2011.01]
H04N  21/6583  \	4	4	5C164	H04N  21/6583	54	確認応答［２０１１．０１］	Acknowledgement [2011.01]
H04N  21/6587  \	4	4	5C164	H04N  21/6587	223	制御パラメータ，例．特殊再生のコマンドまたは視点の選択［２０１１．０１］	Control parameters, e.g. trick play commands&nbsp;or viewpoint selection [2011.01]
H04N  21/80  \	1	1	5C164	H04N  21/80	4	コンテンツ・クリエーターによる，配信手順とは独立した，コンテンツまたは追加データの生成または処理；コンテンツそれ自体［２０１１．０１］	Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content <u>per se</u> [2011.01]
H04N  21/81  \	2	2	5C164	H04N  21/81	2002	コンテンツのモノメディア構成部分［２０１１．０１］	Monomedia components thereof [2011.01]
H04N  21/83  \	2	2	5C164	H04N  21/83	622	コンテンツと関連づけられた保護データまたは記述データの生成または処理；コンテンツの構造化［２０１１．０１］	Generation or processing of protective or descriptive data associated with content; Content structuring [2011.01]
H04N  21/835  \	3	3	5C164	H04N  21/835	589	保護データ，例．証明書，の生成［２０１１．０１］	Generation of protective data, e.g. certificates [2011.01]
H04N  21/8352  \	4	4	5C164	H04N  21/8352	63	コンテンツまたはソースを特定するデータを含むもの，例．ＵＭＩＤ［ユニーク・マテリアル・アイデンティファイア］［２０１１．０１］	involving content or source identification data, e.g.&nbsp;UMID [Unique Material Identifier] [2011.01]
H04N  21/8355  \	4	4	5C164	H04N  21/8355	623	使用法のデータ，例．許可されたコピーの枚数または閲覧の回数，を含むもの［２０１１．０１］	involving usage data, e.g. number of copies or viewings allowed [2011.01]
H04N  21/8358  \	4	4	5C164	H04N  21/8358	263	電子透かしを含むもの［２０１１．０１］	involving watermark [2011.01]
H04N  21/84  \	3	3	5C164	H04N  21/84	1053	記述データ，例．コンテンツ記述，の生成または処理［２０１１．０１］	Generation or processing of descriptive data, e.g. content descriptors [2011.01]
H04N  21/8405  \	4	4	5C164	H04N  21/8405	218	キーワードで表されるもの［２０１１．０１］	represented by keywords [2011.01]
H04N  21/845  \	3	3	5C164	H04N  21/845	573	コンテンツの構造化，例．コンテンツを時間区分に分解するもの［２０１１．０１］	Structuring of content, e.g. decomposing content into time segments [2011.01]
H04N  21/85  \	2	2	5C164	H04N  21/85	23	コンテンツの組立て；マルチメディアアプリケーションの生成［２０１１．０１］	Assembly of content; Generation of multimedia applications [2011.01]
H04N  21/854  \	3	3	5C164	H04N  21/854	1177	コンテンツのオーサリング［２０１１．０１］	Content authoring [2011.01]
H04N  21/8541  \	4	4	5C164	H04N  21/8541	84	枝分かれ，例．物語の異なるエンディングへの，を含むもの［２０１１．０１］	involving branching, e.g. to different story endings [2011.01]
H04N  21/8543  \	4	4	5C164	H04N  21/8543	163	記述言語，例．ＭＨＥＧ［マルチメディア・ハイパーメディア・インフォメーション・コーディング・エキスパート・グループ］またはＸＭＬ［エクステンシブル・マークアップ・ランゲージ］，を用いるもの［２０１１．０１］	using a description language, e.g.&nbsp;MHEG [Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group]&nbsp;or&nbsp;XML [eXtensible Markup Language] [2011.01]
H04N  21/8545  \	4	4	5C164	H04N  21/8545	131	インタラクティブアプリケーションを生成するためのもの［２０１１．０１］	for generating interactive applications [2011.01]
H04N  21/8547  \	4	4	5C164	H04N  21/8547	267	コンテンツを同期させるためのタイムスタンプを含むもの［２０１１．０１］	involving timestamps for synchronizing content [2011.01]
H04N  21/8549  \	4	4	5C164	H04N  21/8549	489	映像の要約，例．映画予告編，の作成［２０１１．０１］	Creating video summaries, e.g. movie trailer [2011.01]
H04N  21/858  \	3	3	5C164	H04N  21/858	278	データをコンテンツにリンクさせること，例．ＵＲＬを対象ビデオにリンクさせるものあるいはホットスポットを生成することによるもの［２０１１．０１］	Linking data to content, e.g. by linking an URL to a video object&nbsp;or by creating a hotspot [2011.01]
H04N  23/00  \	0	0	5C122	H04N  23/00	76124	電子イメージセンサを含むカメラまたはカメラモジュールおよびその制御［２０２３．０１］	Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof [2023.01]
H04N  23/10  \	1	1	5C065	H04N  23/10	7208	異なる波長の光から画像信号を生成するためのもの［２０２３．０１］	for generating image signals from different wavelengths [2023.01]
H04N  23/11  \	2	2	5C024	H04N  23/11	107	可視光線から赤外線までの波長の光から画像信号を生成するもの［２０２３．０１］	for generating image signals from visible and infrared light wavelengths [2023.01]
H04N  23/12  \	2	2	5C065	H04N  23/12	11400	１つのセンサのみを有するもの［２０２３．０１］	with one sensor only [2023.01]
H04N  23/13  \	2	2	5C065	H04N  23/13	1576	複数のセンサを有するもの［２０２３．０１］	with multiple sensors [2023.01]
H04N  23/15  \	3	3	5C065	H04N  23/15	376	レジストレーションずれを回避または補正するための回路を用いる画像信号の生成［２０２３．０１］	Image signal generation with circuitry for avoiding or correcting image misregistration [2023.01]
H04N  23/16  \	3	3	5C065	H04N  23/16	565	これに関連する光学的装置，例．分光のためのものまたは色補正のためのもの［２０２３．０１］	Optical arrangements associated therewith, e.g.for beam-splitting or for colour correction [2023.01]
H04N  23/17  \	2	2	5C065	H04N  23/17	6	光学―機械的走査手段のみを用いるもの［２０２３．０１］	using opto-mechanical scanning means only [2023.01]
H04N  23/20  \	1	1	5C024	H04N  23/20	114	赤外線のみから画像信号を生成するもの［２０２３．０１］	for generating image signals from infrared radiation only [2023.01]
H04N  23/21  \	2	2	5C024	H04N  23/21	400	近赤外［ＮＩＲ］線から［２０２３．０１］	from near infrared [NIR] radiation [2023.01]
H04N  23/23  \	2	2	5C024	H04N  23/23	470	熱赤外線から［２０２３．０１］	from thermal infrared radiation [2023.01]
H04N  23/30  \	1	1	5C024	H04N  23/30	3544	Ｘ線から画像信号を生成するためのもの［２０２３．０１］	for generating image signals from X-rays [2023.01]
H04N  23/40  \	1	1	5C122	H04N  23/40	2107	撮像管用回路の細部［２０２３．０１］	Circuit details for pick-up tubes [2023.01]
H04N  23/40 100 \	1	1	5C122	H04N  23/40	9483	動作状況を示すインジケータを備えるもの（ＥＶＦへの付加情報の表示Ｈ０４Ｎ２３／６３，３００）	With indicators showing operational status (displaying additional information, except the information which can be checked with electronic viewfinders (EVF) H04N 23/63, 300)
H04N  23/40 300 \	1	1	5C122	H04N  23/40	2292	大きさや危険性によりアクセス不能な現場で撮像するためのもの，例．医療用内視鏡または工業用内視鏡	To produce images at the sites unable to be reached due to their vastness or the gravity of danger to be there, e.g., endoscopes for medical use or endoscopes for industrial use
H04N  23/45  \	1	1	5C122	H04N  23/45	4321	異なるタイプまたは異なるモードで動作する２つ以上のイメージセンサーから画像信号を生成するもの，例．動画用ＣＭＯＳセンサーと静止画用ＣＣＤの組み合わせ（色ごとにひとつの画像センサを有するカメラＨ０４Ｎ２３／１３）［２０２３．０１］	for generating image signals from two or more image sensors being of different type or operating in different modes, e.g. with a CMOS sensor for moving images in combination with a charge-coupled device [CCD] for still images [2023.01]
H04N  23/50  \	1	1	5C122	H04N  23/50	17964	構造的細部［２０２３．０１］	Constructional details [2023.01]
H04N  23/51  \	2	2	5C122	H04N  23/51	3761	筐体［２０２３．０１］	Housings [2023.01]
H04N  23/52  \	2	2	5C122	H04N  23/52	5365	イメージセンサの動作を最適化する要素，例．電磁干渉［ＥＭＩ］対策、熱伝導または冷却要素による温度制御［２０２３．０１］	Elements optimising image sensor operation, e.g. for electromagnetic interference [EMI] protection or temperature control by heat transfer or cooling elements [2023.01]
H04N  23/53  \	2	2	5C122	H04N  23/53	5593	電子ビューファインダ，例．回動可能、着脱可能（表示制御はＨ０４Ｎ２３／６３）［２０２３．０１］	of electronic viewfinders, e.g. rotatable or detachable [2023.01]
H04N  23/54  \	2	2	5C122	H04N  23/54	8705	電子イメージセンサ，撮像管，変位コイルまたは集束コイル［２０２３．０１］	Mounting of pick-up tubes, electronic image sensors, deviation or focusing coils [2023.01]
H04N  23/55  \	2	2	5C122	H04N  23/55	18440	電子イメージセンサに特に適合させた光学要素，およびその実装［２０２３．０１］	Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof [2023.01]
H04N  23/55 100 \	3	3	5C122	H04N  23/55	801	ライトフィールドカメラ，プレノプティックカメラのための光学要素	Optical elements for light field cameras, plenoptic cameras
H04N  23/56  \	1	1	5C122	H04N  23/56	7985	照明手段を備えるもの［２０２３．０１］	provided with illuminating means [2023.01]
H04N  23/57  \	1	1	5C122	H04N  23/57	3646	他の機器に組み込むために特に適合させたカメラやカメラモジュールの機械的または電気的細部［２０２３．０１］	Mechanical or electrical details of cameras or camera modules specially adapted for being embedded in other devices [2023.01]
H04N  23/58  \	1	1	5C122	H04N  23/58	1013	カメラ本体を動かすことなくカメラの視野を変更するための手段，例．光学要素やイメージセンサを揺れ動かすまたはパンニングするもの（画像センサをシフトさせて画像信号の解像度を増加させるものＨ０４Ｎ２５／４８；光学手段のみを用いた画角の変更Ｇ０３Ｂ）［２０２３．０１］	Means for changing the camera field of view without moving the camera body, e.g. nutating or panning of optics or image sensors [2023.01]
H04N  23/60  \	1	1	5C122	H04N  23/60	54197	カメラまたはカメラモジュールの制御（Ｈ０４Ｎ２３／７０が優先）［２０２３．０１］	Control of cameras or camera modules [2023.01]
H04N  23/60 100 \	2	2	5C122	H04N  23/60	4858	画像撮影に対するコンピュータ支援，例．撮影した画像の品質チェック，構図の調整のためのアドバイスの提供または撮影タイミングの決定	Aid by computers to capture images, e.g., checking the quality of images captured, providing advice on adjusting image composition, or on deciding the timing to capture images
H04N  23/60 300 \	2	2	5C122	H04N  23/60	22454	撮影画像の管理，印刷，送受信	Maintaining, printing, sending the images captured
H04N  23/60 500 \	2	2	5C122	H04N  23/60	33719	撮影処理に影響しない，撮影された画像に対するさらなる処理（コンピュテーショナルフォトグラフィーシステムＨ０４Ｎ２３／９５が優先）	Additional processes of images captured, which do not affect the processes that took place when the images were originally captured (when computational photography systems are classified, H04N 23/95 takes precedence)
H04N  23/61  \	2	2	5C122	H04N  23/61	727	認識された物体に基づく制御［２０２３．０１］	based on recognised objects [2023.01]
H04N  23/611  \	3	3	5C122	H04N  23/611	6346	認識された物体が人体のパーツを含むもの［２０２３．０１］	where the recognised objects include parts of the human body [2023.01]
H04N  23/617  \	2	2	5C122	H04N  23/617	412	カメラ制御のためのプログラムないしアプリケーションのアップグレードまたはアップデート［２０２３．０１］	Upgrading or updating of programs or applications for camera control [2023.01]
H04N  23/62  \	2	2	5C122	H04N  23/62	1649	ユーザインタフェースを介したパラメータの制御［２０２３．０１］	Control of parameters via user interfaces [2023.01]
H04N  23/63  \	2	2	5C122	H04N  23/63	11758	電子ビューファインダを用いる制御［２０２３．０１］	by using electronic viewfinders [2023.01]
H04N  23/63 100 \	3	3	5C122	H04N  23/63	2512	画像の撮影または撮影パラメータの設定に特に適合するグラフィカルユーザインタフェース，例．タッチスクリーンを用いるもの	Graphical user interfaces specially adapted for capturing images or setting parameters for photographying, e.g., using touch screens
H04N  23/63 110 \	4	4	5C122	H04N  23/63	1346	画像の撮影に先立って画像を表示，修正，プレビューさせるための制御，例．解像度や撮影パラメータの変化のプレビュー	Control for displaying, correcting, and viewing images before they are captured, e.g., a preview of the changes in resolution and parameters for photographying
H04N  23/63 300 \	3	3	5C122	H04N  23/63	6117	カメラの制御，処理に関連する付加情報の表示を伴うもの	Accompanied by displaying additional information on control of cameras and processes regulated by cameras
H04N  23/63 310 \	4	4	5C122	H04N  23/63	2186	警告表示を含むもの	Including indication of warnings
H04N  23/63 330 \	4	4	5C122	H04N  23/63	2536	領域や視野を表示するもの	Displaying regions and fields of view
H04N  23/65  \	2	2	5C122	H04N  23/65	2719	電源供給に関連したカメラ動作の制御［２０２３．０１］	Control of camera operation in relation to power supply [2023.01]
H04N  23/65 100 \	3	3	5C122	H04N  23/65	2480	カメラ制御に作用することで電源供給を減らす，または一定量に保つもの，例．スリープモード，休止モード，電源オフまたはカメラパーツの選択的な電源オフ	Reducing and maintaining to a certain level the amount of electricity supplied to a camera by affecting control regulated by cameras, e.g., sleep mode, pause mode, power off, or selective power-off of camera parts
H04N  23/66  \	2	2	5C122	H04N  23/66	9275	カメラまたはカメラパーツの遠隔制御，例．遠隔制御装置による制御［２０２３．０１］	Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices [2023.01]
H04N  23/661  \	3	3	5C122	H04N  23/661	2765	ネットワークを介してカメラ制御信号を伝送するもの，例．インターネットを介した制御［２０２３．０１］	Transmitting camera control signals through networks, e.g. control via the Internet [2023.01]
H04N  23/663  \	3	3	5C122	H04N  23/663	325	電子イメージセンサ信号に基づいて交換可能なカメラパーツを制御するためのもの（画像信号に基づかない交換レンズの制御Ｇ０３Ｂ１７／１４）［２０２３．０１］	for controlling interchangeable camera parts based on electronic image sensor signals [2023.01]
H04N  23/667  \	2	2	5C122	H04N  23/667	7829	カメラの動作モードの切替，例．静止画／動画，スポーツ／ノーマル，または高解像度／低解像度の間で［２０２３．０１］	Camera operation mode switching, e.g. between still and video, sport and normal or high and low resolution modes [2023.01]
H04N  23/67  \	2	2	5C122	H04N  23/67	10415	電子イメージセンサ信号に基づく焦点制御［２０２３．０１］	Focus control based on electronic image sensor signals [2023.01]
H04N  23/67 100 \	3	3	5C122	H04N  23/67	2436	フォーカス領域の設定	Setting focus regions
H04N  23/67 300 \	3	3	5C122	H04N  23/67	757	フォーカス条件を変化させて撮影するブラケティング（輝度の変化の補償のためのブラケティングＨ０４Ｎ２３／７４３）	Bracketing to capture images by changing focusing conditions (bracketing to compensate the changes in brightness H04N 23/743)
H04N  23/68  \	2	2	5C122	H04N  23/68	8108	シーンの安定した撮像のための制御，例．カメラ本体の振動に対する補正［２０２３．０１］	for stable pick-up of the scene, e.g. compensating for camera body vibrations [2023.01]
H04N  23/69  \	2	2	5C122	H04N  23/69	6160	視野角を変更するための手段の制御，例．光学ズーム，電子ズーム（ズームレンズそれ自体Ｇ０２Ｂ１５／１４，カメラ用の光学ズームＧ０３Ｂ５／００）［２０２３．０１］	Control of means for changing angle of the field of view, e.g. optical zoom objectives or electronic zooming [2023.01]
H04N  23/695  \	2	2	5C122	H04N  23/695	4768	視野を変更するためのカメラ方向の制御，例．パン，チルトまたは被写体追跡に基づくもの（画像処理による動きの分析Ｇ０６Ｔ７／２０，テレビジョンカメラを用いた夜盗，泥棒または潜入者に対する警報Ｇ０８Ｂ１３／１９６）［２０２３．０１］	Control of camera direction for changing a field of view, e.g. pan, tilt or based on tracking of objects [2023.01]
H04N  23/698  \	2	2	5C122	H04N  23/698	3213	拡大された視野を達成するための制御，例．パノラマ画像撮影（パノラマ撮影，ワイド撮影Ｇ０３Ｂ３７／００）［２０２３．０１］	for achieving an enlarged field of view, e.g. panoramic image capture [2023.01]
H04N  23/70  \	1	1	5C122	H04N  23/70	7157	シーンの明るさの差異あるいは変化を補正するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for compensating brightness variation in the scene [2023.01]
H04N  23/70 100 \	2	2	5C122	H04N  23/70	9	撮像管の電圧に作用させることにより補正するもの（Ｈ０４Ｎ２３／７２が優先）	Compensating images by affecting the voltage of image pick-up tubes (H04N 23/72 takes precedence)
H04N  23/71  \	2	2	5C122	H04N  23/71	3705	明るさの差異あるいは変化を評価するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for evaluating the brightness variation [2023.01]
H04N  23/72  \	2	2	5C122	H04N  23/72	1156	２つ以上の補正制御の組み合わせ［２０２３．０１］	Combination of two or more compensation controls [2023.01]
H04N  23/73  \	2	2	5C122	H04N  23/73	3242	露光時間に作用させることにより補正するもの（Ｈ０４Ｎ２３／７２が優先；画像センサ内で行われるものＨ０４Ｎ２５／５３）［２０２３．０１］	by influencing the exposure time [2023.01]
H04N  23/74  \	2	2	5C122	H04N  23/74	3450	照明手段を用いてシーンの明るさに影響を与えることにより補正するもの（Ｈ０４Ｎ２３／７２が優先）［２０２３．０１］	by influencing the scene brightness using illuminating means [2023.01]
H04N  23/741  \	2	2	5C122	H04N  23/741	1855	電子イメージセンサのダイナミックレンジと比較して，画像のダイナミックレンジを拡大させるもの（複数の画像を用いた画像強調一般Ｇ０６Ｔ５／５０）［２０２３．０１］	by increasing the dynamic range of the image compared to the dynamic range of the electronic image sensors [2023.01]
H04N  23/743  \	2	2	5C122	H04N  23/743	966	ブラケティング，すなわち，露光条件を変化させながら一連の画像を取得するもの（フォーカスブラケティングＨ０４Ｎ２３／６７，３００）［２０２３．０１］	Bracketing, i.e. taking a series of images with varying exposure conditions [2023.01]
H04N  23/745  \	2	2	5C122	H04N  23/745	958	照明によって生じるフリッカの抑制またはフリッカ周波数の検出，例．蛍光灯照明またはパルスＬＥＤ照明によるもの［２０２３．０１］	Detection of flicker frequency or suppression of flicker wherein the flicker is caused by illumination, e.g. due to fluorescent tube illumination or pulsed LED illumination [2023.01]
H04N  23/75  \	2	2	5C122	H04N  23/75	8893	カメラの光学的部分に作用させることにより補正するもの［２０２３．０１］	by influencing optical camera components [2023.01]
H04N  23/76  \	2	2	5C122	H04N  23/76	7427	映像信号に作用させることにより補正するもの［２０２３．０１］	by influencing the image signals [2023.01]
H04N  23/80  \	1	1	5C021	H04N  23/80	0	パイプライン処理するカメラ；その要素［２０２３．０１］	Camera processing pipelines; Components thereof [2023.01]
H04N  23/81  \	2	2	5C021	H04N  23/81	1021	画像信号生成の妨害を抑制または最小にするためのもの［２０２３．０１］	for suppressing or minimising disturbance in the image signal generation [2023.01]
H04N  23/82  \	2	2	5C021	H04N  23/82	1984	シーンの明るさとは関係なくカメラの応答を制御するためのもの，例．ガンマ補正［２０２３．０１］	for controlling camera response irrespective of the scene brightness, e.g. gamma correction [2023.01]
H04N  23/83  \	3	3	5C066	H04N  23/83	325	色信号に特に適したもの［２０２３．０１］	specially adapted for colour signals [2023.01]
H04N  23/84  \	2	2	5C066	H04N  23/84	1130	色信号を処理するためのもの［２０２３．０１］	for processing colour signals [2023.01]
H04N  23/85  \	3	3	5C066	H04N  23/85	260	マトリックスのためのもの［２０２３．０１］	for matrixing [2023.01]
H04N  23/86  \	3	3	5C066	H04N  23/86	631	色信号の色の飽和を制御するためのもの，例．自動色飽和度制御回路［２０２３．０１］	for controlling the colour saturation of colour signals, e.g. automatic chroma control circuits [2023.01]
H04N  23/87  \	3	3	5C066	H04N  23/87	73	色信号の直流分および低周波分の再挿入のためのもの［２０２３．０１］	for reinsertion of DC or slowly varying components of colour signals [2023.01]
H04N  23/88  \	3	3	5C066	H04N  23/88	2720	色バランスのためのもの，例．白バランス回路または色温度制御［２０２３．０１］	for colour balance, e.g. white-balance circuits or colour temperature control [2023.01]
H04N  23/90  \	1	1	5C122	H04N  23/90	1070	カメラまたはカメラモジュールの配置，例．テレビスタジオまたはスポーツスタジアムにおける複数のカメラ［２０２３．０１］	Arrangement of cameras or camera modules, e.g. multiple cameras in TV studios or sports stadiums [2023.01]
H04N  23/95  \	1	1	5C122	H04N  23/95	103	コンピュテーショナルフォトグラフィーシステム，例．ライトフィールドイメージングシステム［２０２３．０１］	Computational photography systems, e.g. light-field imaging systems [2023.01]
H04N  23/951  \	2	2	5C122	H04N  23/951	17	２以上の画像を使用して、解像度、フレームレート、アスペクト比に影響を与えるもの［２０２３．０１］	by using two or more images to influence resolution, frame rate or aspect ratio [2023.01]
H04N  23/955  \	2	2	5C122	H04N  23/955	191	レンズレスイメージングのためのもの［２０２３．０１］	for lensless imaging [2023.01]
H04N  23/957  \	2	2	5C122	H04N  23/957	472	ライトフィールドまたはプレノプティックカメラまたはカメラモジュール［２０２３．０１］	Light-field or plenoptic cameras or camera modules [2023.01]
H04N  23/958  \	2	2	5C122	H04N  23/958	191	拡張された被写界深度のためのシステム［２０２３．０１］	for extended depth of field imaging [2023.01]
H04N  23/959  \	3	3	5C122	H04N  23/959	0	撮影中の被写界深度調整によるもの，例．シーンの特徴に基づいた深度範囲の最大化または設定［２０２３．０１］	by adjusting depth of field during image capture, e.g. maximising or setting range based on scene characteristics [2023.01]
H04N  25/00  \	0	0	5C024	H04N  25/00	45680	固体撮像素子［ＳＳＩＳ］の回路，またはその制御［２０２３．０１］	Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof [2023.01]
H04N  25/10  \	1	1	5C065	H04N  25/10	10122	異なる波長の光を画像信号に変換するためのもの［２０２３．０１］	for transforming different wavelengths into image signals [2023.01]
H04N  25/11  \	2	2	5C065	H04N  25/11	1871	カラーフィルタアレイ［ＣＦＡ］の配置；フィルタのモザイク［２０２３．０１］	Arrangement of colour filter arrays [CFA]; Filter mosaics [2023.01]
H04N  25/13  \	3	3	5C065	H04N  25/13	1847	フィルタ要素のスペクトルの特性に特徴のあるもの［２０２３．０１］	characterised by the spectral characteristics of the filter elements [2023.01]
H04N  25/131  \	4	4	5C065	H04N  25/131	756	赤外線波長を通過させる要素を含むもの［２０２３．０１］	including elements passing infrared wavelengths [2023.01]
H04N  25/133  \	4	4	5C065	H04N  25/133	563	可視光の全色を通過させる要素を含むもの，例．白色光を通すフィルタ［２０２３．０１］	including elements passing panchromatic light, e.g. filters passing white light [2023.01]
H04N  25/17  \	2	2	5C065	H04N  25/17	86	光子吸収深度に基づく色分解，例．各画素位置で同時に取得されるフルカラー解像度［２０２３．０１］	Colour separation based on photon absorption depth, e.g. full colour resolution obtained simultaneously at each pixel location [2023.01]
H04N  25/20  \	1	1	5C024	H04N  25/20	2388	赤外線のみを画像信号に変換するためのもの［２０２３．０１］	for transforming only infrared radiation into image signals [2023.01]
H04N  25/21  \	2	2	5C024	H04N  25/21	467	熱赤外線を画像信号に変換するためのもの［２０２３．０１］	for transforming thermal infrared radiation into image signals [2023.01]
H04N  25/30  \	1	1	5C024	H04N  25/30	3556	Ｘ線を画像信号に変換するためのもの［２０２３．０１］	for transforming X-rays into image signals [2023.01]
H04N  25/40  \	1	1	5C024	H04N  25/40	12099	走査回路の制御による固体撮像素子からの画素データの取得に特徴のあるもの，例．画素数の変更［２０２３．０１］	Extracting pixel data from image sensors by controlling scanning circuits, e.g. by modifying the number of pixels sampled or to be sampled [2023.01]
H04N  25/42  \	2	2	5C024	H04N  25/42	595	解像度またはアスペクト比が異なる動作モード間での切替え，例．インターレースモードとノンインターレースモード［２０２３．０１］	by switching between different modes of operation using different resolutions or aspect ratios, e.g. switching between interlaced and non-interlaced mode [2023.01]
H04N  25/44  \	2	2	5C024	H04N  25/44	1683	ＳＩＳＳアレイの部分的な読出しによるもの［２０２３．０１］	by partially reading an SSIS array [2023.01]
H04N  25/441  \	3	3	5C024	H04N  25/441	36	画素アレイの選択された行または列から連続して画素を読み出すことによるもの，例．インターレース走査［２０２３．０１］	by reading contiguous pixels from selected rows or columns of the array, e.g. interlaced scanning [2023.01]
H04N  25/443  \	3	3	5C024	H04N  25/443	71	画素アレイの選択された二次元領域から画素を読み出すことによるもの，例．ウィンドウイングまたは電子ズームのためのもの［２０２３．０１］	by reading pixels from selected two-dimensional [2D] regions of the array, e.g. for windowing or digital zooming[2023.01]
H04N  25/445  \	3	3	5C024	H04N  25/445	411	画素アレイの読み出し部分の中で，複数の連続する画素をスキップすることによるもの［２０２３．０１］	by skipping some contiguous pixels within the read portion of the array [2023.01]
H04N  25/447  \	3	3	5C024	H04N  25/447	3	情報の損失の有無にかかわらずカラーパターンを維持するもの［２０２３．０１］	by preserving the colour pattern with or without loss of information [2023.01]
H04N  25/46  \	2	2	5C024	H04N  25/46	2445	画素の合成またはビニングによるもの［２０２３．０１］	by combining or binning pixels [2023.01]
H04N  25/47  \	1	1	5C024	H04N  25/47	774	画素アドレスを生成する画像センサ；イベント駆動方式の画像センサ：画像データに基づく読み出し画素の選択［２０２３．０１］	Image sensors with pixel address output; Eventdriven image sensors; Selection of pixels to be read out based on image data [2023.01]
H04N  25/48  \	1	1	5C024	H04N  25/48	1090	シーンとセンサとの相対的な位置をシフトさせることによる高解像度化［２０２３．０１］	Increasing resolution by shifting the sensor relative to the scene [2023.01]
H04N  25/50  \	1	1	5C024	H04N  25/50	2630	ＳＳＩＳの露光の制御［２０２３．０１］	Control of the SSIS exposure [2023.01]
H04N  25/51  \	2	2	5C024	H04N  25/51	297	利得の制御［２０２３．０１］	Control of the gain [2023.01]
H04N  25/53  \	2	2	5C024	H04N  25/53	6032	蓄積時間の制御［２０２３．０１］	Control of the integration time [2023.01]
H04N  25/531  \	3	3	5C024	H04N  25/531	92	ＣＭＯＳ型ＳＳＩＳにおいて、ローリングシャッターの制御をするもの［２０２３．０１］	by controlling rolling shutters in CMOS SSIS [2023.01]
H04N  25/532  \	3	3	5C024	H04N  25/532	337	ＣＭＯＳ型ＳＳＩＳにおいて、グルーバルシャッターの制御をするもの［２０２３．０１］	by controlling global shutters in CMOS SSIS [2023.01]
H04N  25/533  \	3	3	5C024	H04N  25/533	135	異なるセンサ領域に異なる蓄積時間を使用することによるもの［２０２３．０１］	by using differing integration times for different sensor regions [2023.01]
H04N  25/534  \	4	4	5C024	H04N  25/534	6	スペクトル成分に依存するもの［２０２３．０１］	depending on the spectral component [2023.01]
H04N  25/535  \	4	4	5C024	H04N  25/535	58	動的領域の選択によるもの［２０２３．０１］	by dynamic region selection [2023.01]
H04N  25/57  \	2	2	5C024	H04N  25/57	4717	ダイナミックレンジの制御［２０２３．０１］	Control of the dynamic range [2023.01]
H04N  25/571  \	3	3	5C024	H04N  25/571	173	非線形応答を伴うもの［２０２３．０１］	involving a non-linear response [2023.01]
H04N  25/58  \	3	3	5C024	H04N  25/58	922	多重露光を伴うもの［２０２３．０１］	involving two or more exposures [2023.01]
H04N  25/581  \	4	4	5C024	H04N  25/581	182	同時に取得するもの［２０２３．０１］	acquired simultaneously [2023.01]
H04N  25/583  \	5	5	5C024	H04N  25/583	117	異なる蓄積時間を有するもの［２０２３．０１］	with different integration times [2023.01]
H04N  25/585  \	5	5	5C024	H04N  25/585	498	センサ内で異なる感度の画素を有するもの，例．高速または低速画素，または異なるサイズの画素［２０２３．０１］	with pixels having different sensitivities within the sensor, e.g. fast or slow pixels or pixels having different sizes [2023.01]
H04N  25/587  \	4	4	5C024	H04N  25/587	34	連続的に取得するもの，例．奇数と偶数フィールドの組み合わせを用いるもの［２０２３．０１］	acquired sequentially, e.g. using the combination of odd and even image fields [2023.01]
H04N  25/589  \	5	5	5C024	H04N  25/589	81	異なる蓄積時間を有するもの，例．短時間露光と長時間露光［２０２３．０１］	with different integration times, e.g. short and long exposures [2023.01]
H04N  25/59  \	3	3	5C024	H04N  25/59	165	画素内に蓄積可能な電荷量の制御によるもの，例．フローティングノード容量の電荷変換比を変更するもの［２０２３．０１］	by controlling the amount of charge storable in the pixel, e.g. modification of the charge conversion ratio of the floating node capacitance [2023.01]
H04N  25/60  \	1	1	5C024	H04N  25/60	9630	ノイズ処理，例．ノイズの検出，補正，低減または除去［２０２３．０１］	Noise processing, e.g. detecting, correcting, reducing or removing noise [2023.01]
H04N  25/61  \	2	2	5C024	H04N  25/61	180	レンズユニットにのみ起因するノイズ，例．フレア，シェーディング，口径食または“ｃｏｓ４”［２０２３．０１］	the noise originating only from the lens unit, e.g. flare, shading, vignetting or "cos4" [2023.01]
H04N  25/611  \	3	3	5C065	H04N  25/611	459	色収差の修正［２０２３．０１］	Correction of chromatic aberration [2023.01]
H04N  25/615  \	3	3	5C024	H04N  25/615	203	光学系システムをモデル化した伝達関数を含むもの，例．光学伝達関数［ＯＴＦ］，位相伝達関数［ＰｈＴＦ］または変調伝達関数［ＭＴＦ］［２０２３．０１］	involving a transfer function modelling the optical system, e.g. optical transfer function [OTF], phase transfer function [PhTF] or modulation transfer function [MTF] [2023.01]
H04N  25/616  \	2	2	5C024	H04N  25/616	310	相関サンプリング機能を含むもの，例．相関二重サンプリング［ＣＤＳ］または相関三重サンプリング［２０２３．０１］	involving a correlated sampling function, e.g. correlated double sampling [CDS] or triple sampling [2023.01]
H04N  25/617  \	2	2	5C024	H04N  25/617	138	電磁干渉を減少させるためのもの，例．クロッキングノイズ［２０２３．０１］	for reducing electromagnetic interference, e.g. clocking noise [2023.01]
H04N  25/618  \	2	2	5C024	H04N  25/618	637	ランダムまたは高周波数ノイズに関するもの［２０２３．０１］	for random or high-frequency noise [2023.01]
H04N  25/62  \	2	2	5C024	H04N  25/62	4420	露光により発生した過剰電荷のノイズの検出または低減，例．スミア，　ブルーミング，　ゴースト画像，画素間のクロストークまたは漏洩［２０２３．０１］	Detection or reduction of noise due to excess charges produced by the exposure, e.g. smear, blooming, ghost image, crosstalk or leakage between pixels [2023.01]
H04N  25/621  \	3	3	5C024	H04N  25/621	1077	ブルーミングを制御するためのもの［２０２３．０１］	for the control of blooming [2023.01]
H04N  25/625  \	3	3	5C024	H04N  25/625	855	スミアを制御するためのもの［２０２３．０１］	for the control of smear [2023.01]
H04N  25/626  \	3	3	5C024	H04N  25/626	169	画像の読み出し後に残る残留電荷によるノイズの低減，例．ゴースト画像または残像を削除するためのもの［２０２３．０１］	Reduction of noise due to residual charges remaining after image readout, e.g. to remove ghost images or afterimages [2023.01]
H04N  25/627  \	3	3	5C024	H04N  25/627	20	反転したコントラストまたは食現象の検出または低減［２０２３．０１］	Detection or reduction of inverted contrast or eclipsing effects [2023.01]
H04N  25/628  \	3	3	5C024	H04N  25/628	2	ＣＭＯＳセンサの飽和領域により発生する横筋を低減するためのもの［２０２３．０１］	for reducing horizontal stripes caused by saturated regions of CMOS sensors [2023.01]
H04N  25/63  \	2	2	5C024	H04N  25/63	3599	暗電流に適用されるもの［２０２３．０１］	applied to dark current [2023.01]
H04N  25/633  \	3	3	5C024	H04N  25/633	616	オプティカルブラック画素の使用によるもの［２０２３．０１］	by using optical black pixels [2023.01]
H04N  25/65  \	2	2	5C024	H04N  25/65	1720	リセットノイズに適用されるもの，例．ＣＤＳ以外の技術によるＣＭＯＳの構造と関連性を有するＫＴＣノイズ［２０２３．０１］	applied to reset noise, e.g. KTC noise related to CMOS structures by techniques other than CDS [2023.01]
H04N  25/67  \	2	2	5C024	H04N  25/67	3709	固定パターンノイズに適用されるもの，例．応答の非均一性［２０２３．０１］	applied to fixed-pattern noise, e.g. non-uniformity of response [2023.01]
H04N  25/671  \	3	3	5C024	H04N  25/671	1313	非均一性の検出または補正のためのもの［２０２３．０１］	for non-uniformity detection or correction [2023.01]
H04N  25/672  \	4	4	5C024	H04N  25/672	6	単一画像を読み出すための隣接したセンサ間または出力レジスタ間のもの［２０２３．０１］	between adjacent sensors or output registers for reading a single image [2023.01]
H04N  25/673  \	4	4	5C024	H04N  25/673	37	参照情報の使用によるもの［２０２３．０１］	by using reference sources [2023.01]
H04N  25/674  \	5	5	5C024	H04N  25/674	5	シーン自身に基づくもの，例．デフォーカシング［２０２３．０１］	based on the scene itself, e.g. defocusing [2023.01]
H04N  25/677  \	4	4	5C024	H04N  25/677	228	行または列の固定パターンノイズを低減させるためのもの［２０２３．０１］	for reducing the column or line fixed pattern noise [2023.01]
H04N  25/68  \	2	2	5C024	H04N  25/68	2277	欠陥に適用されるもの［２０２３．０１］	applied to defects [2023.01]
H04N  25/683  \	3	3	5C024	H04N  25/683	86	シーン信号上で行われる欠陥推定によるもの，例．リアルタイムまたはその場での検出［２０２３．０１］	by defect estimation performed on the scene signal, e.g. real time or on the fly detection [2023.01]
H04N  25/69  \	3	3	5C024	H04N  25/69	81	画素以外の回路を試験または修正する構造を含むＳＳＩＳ［２０２３．０１］	SSIS comprising testing or correcting structures for circuits other than pixel cells [2023.01]
H04N  25/70  \	1	1	5C024	H04N  25/70	25863	ＳＳＩＳの構造；それに関連する回路［２０２３．０１］	SSIS architectures; Circuits associated therewith [2023.01]
H04N  25/701  \	2	2	5C024	H04N  25/701	1466	ラインセンサ［２０２３．０１］	Line sensors [2023.01]
H04N  25/702  \	2	2	5C024	H04N  25/702	448	非同一，非等距離または非平面画素レイアウトを特徴とするＳＳＩＳの構造［２０２３．０１］	SSIS architectures characterised by non-identical, non-equidistant or non-planar pixel layout [2023.01]
H04N  25/703  \	2	2	5C024	H04N  25/703	429	画像信号以外の信号を生成するための，画素群が配列されたＳＳＩＳの構造［２０２３．０１］	SSIS architectures incorporating pixels for producing signals other than image signals [2023.01]
H04N  25/704  \	3	3	5C024	H04N  25/704	3024	焦点合わせに特に適した画素，例．位相差検出画素群［２０２３．０１］	Pixels specially adapted for focusing, e.g. phase difference pixel sets [2023.01]
H04N  25/705  \	3	3	5C024	H04N  25/705	2847	奥行きを測定するための画素，例．ＲＧＢＺ［２０２３．０１］	Pixels for depth measurement, e.g. RGBZ [2023.01]
H04N  25/706  \	3	3	5C024	H04N  25/706	1277	露光または周囲の光を測定するための画素［２０２３．０１］	Pixels for exposure or ambient light measuring [2023.01]
H04N  25/707  \	3	3	5C024	H04N  25/707	195	イベント検出のための画素［２０２３．０１］	Pixels for event detection [2023.01]
H04N  25/708  \	3	3	5C024	H04N  25/708	141	エッジ検出のための画素［２０２３．０１］	Pixels for edge detection [2023.01]
H04N  25/709  \	2	2	5C024	H04N  25/709	395	電源を制御するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for control of the power supply [2023.01]
H04N  25/71  \	2	2	5C024	H04N  25/71	13385	電荷結合素子［ＣＣＤ］センサ；ＣＣＤセンサに特に適した電荷転送レジスタ［２０２３．０１］	Charge-coupled device [CCD] sensors; Chargetransfer registers specially adapted for CCD sensors [2023.01]
H04N  25/711  \	3	3	5C024	H04N  25/711	86	時間遅延積分［ＴＤＩ］レジスタ；ＴＤＩシフトレジスタ［２０２３．０１］	Time delay and integration [TDI] registers; TDI shift registers [2023.01]
H04N  25/713  \	3	3	5C024	H04N  25/713	180	転送レジスタまたは読出レジスタ；分割読出レジスタまたは多数の読出レジスタ［２０２３．０１］	Transfer or readout registers; Split readout registers or multiple readout registers [2023.01]
H04N  25/715  \	3	3	5C024	H04N  25/715	975	フレームインターライン転送型［ＦＩＴ］を用いるもの［２０２３．０１］	using frame interline transfer [FIT] [2023.01]
H04N  25/72  \	3	3	5C024	H04N  25/72	1303	フレーム転送型［ＦＴ］を用いるもの［２０２３．０１］	using frame transfer [FT] [2023.01]
H04N  25/73  \	3	3	5C024	H04N  25/73	3656	インターライン転送型［ＩＴ］を用いるもの［２０２３．０１］	using interline transfer [IT] [2023.01]
H04N  25/74  \	3	3	5C024	H04N  25/74	2890	画素アレイを走査またはアドレス指定するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for scanning or addressing the pixel array [2023.01]
H04N  25/75  \	3	3	5C024	H04N  25/75	7338	画素アレイから画像信号を生成，修正または処理するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for providing, modifying or processing image signals from the pixel array [2023.01]
H04N  25/76  \	2	2	5C024	H04N  25/76	16648	アドレス型センサ，例．ＭＯＳ型またはＣＭＯＳ型センサ［２０２３．０１］	Addressed sensors, e.g. MOS or CMOS sensors [2023.01]
H04N  25/766  \	3	3	5C024	H04N  25/766	47	複数の機能を共有する画素制御ラインまたは画素出力ラインからなるもの，例．出力，駆動，リセットまたは電源ライン［２０２３．０１］	comprising control or output lines used for a plurality of functions, e.g. for pixel output, driving, reset or power [2023.01]
H04N  25/767  \	3	3	5C024	H04N  25/767	188	水平読み出し線，マルチプレクサまたはレジスタ［２０２３．０１］	Horizontal readout lines, multiplexers or registers [2023.01]
H04N  25/768  \	3	3	5C024	H04N  25/768	38	時間遅延積分方式［ＴＤＩ］［２０２３．０１］	for time delay and integration [TDI] [2023.01]
H04N  25/77  \	3	3	5C024	H04N  25/77	3898	画素回路，例．メモリ，Ａ／Ｄ変換器，画素増幅器，共用の回路または共用の要素［２０２３．０１］	Pixel circuitry, e.g. memories, A/D converters, pixel amplifiers, shared circuits or shared components [2023.01]
H04N  25/771  \	4	4	5C024	H04N  25/771	951	浮遊拡散層［ＦＤ］以外の蓄積手段を有するもの［２０２３．０１］	comprising storage means other than floating diffusion [2023.01]
H04N  25/772  \	4	4	5C024	H04N  25/772	748	Ａ／Ｄ，Ｖ／Ｔ，Ｖ／Ｆ，Ｉ／ＴまたはＩ／Ｆ変換器を有するもの［２０２３．０１］	comprising A/D, V/T, V/F, I/T or I/F converters [2023.01]
H04N  25/773  \	5	5	5C024	H04N  25/773	590	光子計数回路を有するもの，例．単一光子検出［ＳＰＤ］または単一光子アバランシェダイオード［ＳＰＡＤ］［２０２３．０１］	comprising photon counting circuits, e.g.  single photon detection [SPD] or single photon avalanche diodes  [SPAD] [2023.01]
H04N  25/778  \	4	4	5C024	H04N  25/778	780	複数の画素間で共有される増幅器を有するもの，すなわち増幅器の少なくとも一部がセンサアレイ内になければならない［２０２３．０１］	comprising amplifiers shared between a  plurality of pixels, i.e. at least one part of the amplifier must be on the sensor array itself [2023.01]
H04N  25/779  \	3	3	5C024	H04N  25/779	4598	画素アレイを走査またはアドレス指定するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for scanning or addressing the pixel array [2023.01]
H04N  25/78  \	3	3	5C024	H04N  25/78	13452	アドレス設定されたセンサのための読み出し回路，例．出力増幅器またはＡ／Ｄ変換器［２０２３．０１］	Readout circuits for addressed sensors, e.g.  output amplifiers or A/D converters [2023.01]
H04N  25/79  \	2	2	5C024	H04N  25/79	337	異なるまたは複数の基板，チップまたは回路基板に分かれた，回路配置，例．積層型画像センサ［２０２３．０１］	Arrangements of circuitry being divided between  different or multiple substrates, chips or circuit boards, e.g. stacked image sensors [2023.01]
H04N 101:00  \	0	0		H04N 101/00	21671	スチールビデオカメラ［６］	Indexing scheme associated with groups H04N  1/00-H04N 17/00, relating to still video cameras.
