G11B   3/00  \	0	0	5D086	G11B   3/00	2	機械的カッティング，変形またはプレスによる，例．溝またはピットの，記録；機械的感知による再生；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ１１／００が優先）	Recording by mechanical cutting, deforming or pressing, e.g. of grooves or pits; Reproducing by mechanical sensing; Record carriers therefor (G11B 11/00 takes precedence)
G11B   3/00  A	0	0	5D086	G11B   3/00	166	４チヤンネルの録音再生	Four-channel recording and replay
G11B   3/00  B	0	0	5D086	G11B   3/00	193	雑音除去	Noise removal
G11B   3/00  C	0	0	5D086	G11B   3/00	264	電気機械変換器を介さないもの	Not via any electrical/mechanical converter
G11B   3/00  D	0	0	5D086	G11B   3/00	56	トレ−シング歪補正	Tracing distortion correction
G11B   3/00  E	0	0	5D086	G11B   3/00	108	帯状レコ−ド用再生装置	Band-shaped record player
G11B   3/00  F	0	0	5D086	G11B   3/00	397	機械的録音再生	Mechanical recording and replay
G11B   3/00  Z	0	0	5D086	G11B   3/00	256	その他のもの	Others
G11B   3/02  \	1	1	5D086	G11B   3/02	135	ヘッドの機構	Arrangements of heads
G11B   3/04  \	2	2	5D086	G11B   3/04	98	複数の，交換自在の，または２者択一的な変換機構	Multiple, convertible, or alternative transducing arrangements
G11B   3/06  \	2	2	5D086	G11B   3/06	253	ヘッド位置の決定または表示	Determining or indicating position of head
G11B   3/08  \	2	2	5D086	G11B   3/08	1014	記録担体に対してヘッドを上昇，下降，変換以外のために横断，拘束または離隔保持する手段	Raising, lowering, traversing otherwise than for transducing, arresting, or holding-up heads against record carriers
G11B   3/085  \	3	3	5D070	G11B   3/085	42	自動手段を用いるもの（Ｇ１１Ｂ３／０９５が優先）［４］	using automatic means (G11B 3/095 takes precedence) [4]
G11B   3/085  A	3	0	5D070	G11B   3/085	179	カム，リンク機構によるもの	Use of a cam/link mechanism
G11B   3/085  B	3	0	5D070	G11B   3/085	70	すくい上げ部材によるもの	Use of a scooping member
G11B   3/085  C	3	0	5D070	G11B   3/085	37	ロ−ラの側圧によるもの	Use of the roller&apos;s side pressure
G11B   3/085  D	3	0	5D070	G11B   3/085	34	傾斜案内によるもの	Use of a tilting guide
G11B   3/085  E	3	0	5D070	G11B   3/085	68	ふたの開閉動作によるもの	Use of the lip opening/closing action
G11B   3/085  F	3	0	5D070	G11B   3/085	120	バネの付勢力によるもの	Use of a spring force
G11B   3/085  G	3	0	5D070	G11B   3/085	283	通常のモ−タを用いたもの	Use of an ordinary motor
G11B   3/085  H	3	0	5D070	G11B   3/085	118	特殊駆動源を用いたもの	Use of a special drive source
G11B   3/085  P	3	0	5D070	G11B   3/085	305	上下動機構	Up/down motion mechanism
G11B   3/085  R	3	0	5D070	G11B   3/085	64	微調整手段	Fine adjustment means
G11B   3/085  S	3	0	5D070	G11B   3/085	153	制動・緩衝・誤動作防止手段	Braking, shock absorbing, malfunction prevention means
G11B   3/085  T	3	0	5D070	G11B   3/085	18	自動機構の解除手段	Automatic mechanism resetting means
G11B   3/085  U	3	0	5D070	G11B   3/085	34	モ−ド切換手段	Mode switching means
G11B   3/085  Z	3	0	5D070	G11B   3/085	116	その他のもの	Others
G11B   3/09  \	3	3	5D086	G11B   3/09	8	手動手段のみを用いるもの（Ｇ１１Ｂ３／０９５が優先）［４］	using manual means only (G11B 3/095 takes precedence) [4]
G11B   3/095  \	3	3	5D070	G11B   3/095	1380	記録担体の一部を操返すためのもの；記録担体の所望の点で開始または停止するためのもの［４］	for repeating a part of the record; for beginning or stopping at a desired point of the record [4]
G11B   3/10  \	2	2	5D086	G11B   3/10	692	ヘッドまたは変換器を記録担体に対して相対的に配置または支持または駆動する手段	Arranging, supporting, or driving of heads or of transducers relatively to record carriers
G11B   3/12  \	3	3	5D086	G11B   3/12	220	平衡した，平衡させられた，または荷重された動作位置での支持，例．横断方向におけるばね荷重	Supporting in balanced, counterbalanced, or loaded operative position, e.g. loading in direction of traverse
G11B   3/14  \	4	4	5D086	G11B   3/14	248	重力または慣性の効果の利用，例．平衡錘（Ｇ１１Ｂ３／２８が優先）［４］	by using effects of gravity or inertia, e.g. counterweight (G11B 3/28 takes precedence) [4]
G11B   3/16  \	5	5	5D086	G11B   3/16	19	調整可能なもの	adjustable
G11B   3/18  \	5	5	5D086	G11B   3/18	33	粘性効果を利用したダンピング	Damping by using viscosity effect
G11B   3/20  \	4	4	5D086	G11B   3/20	119	弾性手段，例．ばね，によるもの（Ｇ１１Ｂ３／２８が優先）［４］	by elastic means, e.g. spring (G11B 3/28 takes precedence) [4]
G11B   3/22  \	5	5	5D086	G11B   3/22	7	調節可能なもの	adjustable
G11B   3/24  \	5	5	5D086	G11B   3/24	0	記録担体上の圧力を減少する作用を与えるもの	acting to decrease pressure on record
G11B   3/26  \	5	5	5D086	G11B   3/26	2	記録担体上の圧力を増加する作用を与えるもの	acting to increase pressure on record
G11B   3/28  \	4	4	5D086	G11B   3/28	192	記録担体に平行な横断バイアスを与えるもの	providing transverse bias parallel to record
G11B   3/30  \	3	3	5D086	G11B   3/30	503	非動作位置における支持	Supporting in inoperative position
G11B   3/31  \	4	4	5D086	G11B   3/31	64	アームの構造［４］	Construction of arms [4]
G11B   3/32  \	4	4	5D086	G11B   3/32	70	支持柱の構造または機構	Construction or arrangement of support pillars
G11B   3/34  \	3	3	5D086	G11B   3/34	14	変換動作中の駆動または案内	Driving or guiding during transducing operation
G11B   3/34  A	3	0	5D086	G11B   3/34	50	駆動〔回動型〕	Drive (rotary type)
G11B   3/34  Z	3	0	5D086	G11B   3/34	56	その他のもの	Others
G11B   3/36  \	4	4	5D086	G11B   3/36	697	変換器を溝以外の手段によって記録担体を横切るように前進させる自動送り機構，例．送りねじ	Automatic-feed mechanisms producing progressive transducing traverse across record carriers otherwise than by grooves, e.g. by lead-screw
G11B   3/38  \	4	4	5D086	G11B   3/38	242	案内，例．直線的または他の特別なトラッキング特性を与える機構または装置	Guiding, e.g. constructions or arrangements providing linear or other special tracking characteristics
G11B   3/40  \	4	4	5D086	G11B   3/40	138	変換のための静止記録担体に対する相対的なヘッドの駆動	Driving of heads relatively to stationary record carriers for transducing
G11B   3/42  \	3	3	5D086	G11B   3/42	592	ヘッドの取付けまたは交換のための手段をもつもの	with provision for adaptation or interchange of heads
G11B   3/44  \	1	1	5D025	G11B   3/44	14	スタイラス，例．サファイヤ，ダイヤモンド	Styli, e.g. sapphire, diamond
G11B   3/46  \	2	2	5D025	G11B   3/46	535	構成または形状，例．支持体への宝石の固着	Constructions or forms, e.g. attachment of point to shank
G11B   3/48  \	3	3	5D025	G11B   3/48	2	ニードル	Needles
G11B   3/50  \	2	2	5D025	G11B   3/50	97	スタイラス力を支える支持台またはそのほかの支持手段	Anvils or other supports opposing stylus forces
G11B   3/50  A	2	0	5D025	G11B   3/50	50	ダンパ−が振動子またはカンチレバ−の後面に配置されるもの	Damper located on the rear of the oscillator or cantilever
G11B   3/50  B	2	1	5D025	G11B   3/50	219	引張り支持型	Tension support type
G11B   3/50  D	2	0	5D025	G11B   3/50	131	ダンパ−が振動子またはカンチレバ−の側面に配置されるもの	Damper located on a side of the oscillator or cantilever
G11B   3/50  G	2	0	5D025	G11B   3/50	18	ダンパ−が振動子の前面に配置されるもの	Damper located on the front of the oscillator
G11B   3/50  K	2	0	5D025	G11B   3/50	28	支持部品	Supporting parts
G11B   3/50  L	2	1	5D025	G11B   3/50	35	カンチレバ−	Cantilever
G11B   3/50  M	2	2	5D025	G11B   3/50	76	形状に特徴を有するもの	Characterised by the shape.
G11B   3/50  Q	2	2	5D025	G11B   3/50	199	材料に特徴を有するもの	Characterised by the material.
G11B   3/50  T	2	2	5D025	G11B   3/50	54	針との固着	Fastening to the needle
G11B   3/50  V	2	1	5D025	G11B   3/50	37	ダンパ−	Damper
G11B   3/50  Z	2	0	5D025	G11B   3/50	136	その他	Others
G11B   3/52  \	2	2	5D025	G11B   3/52	3	過大な圧力に対してスタイラスを逃がす機構	Arrangements permitting styli to yield under excessive pressure
G11B   3/54  \	2	2	5D025	G11B   3/54	19	貯蔵保管；取扱い，例．ヘッドへのスタイラスの着脱	Storing; Manipulating, e.g. feeding styli to and from heads
G11B   3/54  A	2	0	5D025	G11B   3/54	49	針先保護	Needle tip protection
G11B   3/54  D	2	0	5D025	G11B   3/54	26	針先監視・照明	Needle tip monitoring, lighting
G11B   3/54  E	2	1	5D025	G11B   3/54	51	照明手段付き	With a lighting means
G11B   3/54  G	2	0	5D025	G11B   3/54	26	針寿命検出	Needle life detection
G11B   3/54  H	2	1	5D025	G11B   3/54	74	使用時間・回数の検出によるもの	Use of used time or number of used times detection
G11B   3/54  M	2	0	5D025	G11B   3/54	14	温度検出	Temperature detection
G11B   3/54  P	2	0	5D025	G11B   3/54	121	保管	Preservation
G11B   3/54  Z	2	0	5D025	G11B   3/54	32	その他	Others
G11B   3/56  \	2	2	5D025	G11B   3/56	205	とがらせるもの（研削によるものＢ２４Ｂ１９／１６）	Sharpening (by grinding B24B 19/16)
G11B   3/58  \	1	1	5D085	G11B   3/58	14	記録担体またはスタイラスの清掃，例．削りくずまたは塵埃の除去	Cleaning record carriers or styli, e.g. removing shavings or dust
G11B   3/58  A	1	0	5D085	G11B   3/58	233	スタイラスの清掃	Stylus cleaning
G11B   3/58  E	1	0	5D085	G11B   3/58	632	記録担体の清掃	Record carrier cleaning
G11B   3/58  F	1	1	5D085	G11B   3/58	117	自走式レコ−ドクリ−ナ	Free-running record cleaner
G11B   3/58  Z	1	0	5D085	G11B   3/58	92	その他のもの	Others
G11B   3/60  \	1	1	5D085	G11B   3/60	86	記録担体のためのターンテーブル	Turntables for record carriers
G11B   3/60  A	1	0	5D085	G11B   3/60	43	ストロボ付タ−ンテ−ブル	Turntable with a strobe
G11B   3/60  B	1	0	5D085	G11B   3/60	84	真空吸着装置付タ−ンテ−ブル	Turntable with a vacuum adsorption device
G11B   3/60  Z	1	0	5D085	G11B   3/60	730	その他のもの	Others
G11B   3/61  \	2	2	5D085	G11B   3/61	345	ターンテーブル上での記録担体の振動の減衰［４］	Damping of vibrations of record carriers on turntables [4]
G11B   3/64  \	1	1	5D085	G11B   3/64	79	再記録，すなわち１つの溝付き記録担体から１つ以上の同種または異種の記録担体への情報の転写	Re-recording, i.e. transcribing information from one grooved record carrier on to one or more similar or dissimilar record carriers
G11B   3/66  \	1	1	5D085	G11B   3/66	3	情報の消去，例．記録担体の再使用のための消去	Erasing information, e.g. for reuse of record carrier
G11B   3/68  \	1	1	5D085	G11B   3/68	125	記録担体	Record carriers
G11B   3/70  \	2	2	5D085	G11B   3/70	26	材料の選定または構造によって特徴づけられたもの；記録担体の製造に特に適合する方法または装置［４］	characterised by the selection of material or structure; Processes or apparatus specially adapted for manufacturing record carriers [4]
G11B   3/70  A	2	0	5D085	G11B   3/70	499	記録担体の製造	Manufacture of record carriers
G11B   3/70  Z	2	0	5D085	G11B   3/70	275	その他のもの	Others
G11B   3/72  \	2	2	5D085	G11B   3/72	214	溝の構成，例．導入溝，導出溝	Groove formations, e.g. run-in groove, run-out groove
G11B   3/74  \	3	3	5D085	G11B   3/74	1	多重出力トラック，例．バイノーラルステレオ	Multiple output tracks, e.g. binaural stereophonic
G11B   3/76  \	3	3	5D085	G11B   3/76	1	映面フィルムの一部を形成するもの	forming part of cinematograph films
G11B   3/78  \	2	2	5D085	G11B   3/78	1	マルチトラック配置	Multiple-track arrangements
G11B   3/80  \	2	2	5D085	G11B   3/80	2	ヘッドに対して変調溝以外に補助的案内手段を共働させるもの；変調して記録するために部分的に形成された非変調溝	incorporating subsidiary guide means for heads, other than modulated grooves; Part-formed unmodulated grooves for conversion into transducing grooves
G11B   3/90  \	2	2	5D085	G11B   3/90	1	優先使用または規格外使用を表示する手段をもつもの	with means indicating prior or unauthorised use
G11B   5/00  \	0	0	5D091	G11B   5/00	251	記録担体の磁化または減磁による記録；磁気的手段による再生；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ１１／００が優先）［４］	Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor (G11B 11/00 takes precedence);;
G11B   5/00  A	0	0	5D091	G11B   5/00	638	教習用	For teaching
G11B   5/00  D	0	0	5D091	G11B   5/00	1135	試験・検査	Testing and inspection
G11B   5/00  G	0	0	5D091	G11B   5/00	307	放送・案内	Broadcasting, guidance
G11B   5/00  J	0	0	5D091	G11B   5/00	29	手動ヘツドを用いるもの	Use of a manual head
G11B   5/00  K	0	0	5D091	G11B   5/00	73	付属物	Accessories
G11B   5/00  Z	0	0	5D091	G11B   5/00	765	その他のもの	Others
G11B   5/004  \	1	1	5D091	G11B   5/004	32	磁気ドラムへの記録またはその再生，消去（Ｇ１１Ｂ１９／００が優先）［２］	Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic drums (G11B 19/00 takes precedence) [2]
G11B   5/008  \	1	1	5D091	G11B   5/008	1144	磁気テープまたは磁気ワイヤへの記録またはその再生，消去（Ｇ１１Ｂ１５／００が優先）［２］	Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes or wires (G11B 15/00 takes precedence) [2]
G11B   5/012  \	1	1	5D091	G11B   5/012	1014	磁気ディスクへの記録，またはそれからの再生，消去（Ｇ１１Ｂ１７／００，Ｇ１１Ｂ１９／００が優先）［２］	Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic discs (G11B 17/00, G11B 19/00 take precedence) [2]
G11B   5/016  \	2	2	5D091	G11B   5/016	1	磁気金属箔を用いるもの［２］	using magnetic foils [2]
G11B   5/02  \	1	1	5D091	G11B   5/02	107	記録，再生，または消去方法；そのための読出，書込，または消去回路［２］	Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor [2]
G11B   5/02  A	1	0	5D091	G11B   5/02	462	磁化方式	Magnetising system
G11B   5/02  B	1	1	5D091	G11B   5/02	581	垂直磁化	Vertical magnetising
G11B   5/02  C	1	1	5D091	G11B   5/02	199	面内磁化パタ−ン〔Ｄ優先〕	In-plane magnetised pattern (D takes precedence.)
G11B   5/02  D	1	0	5D091	G11B   5/02	121	多重記録	Multiplexed recording
G11B   5/02  F	1	1	5D091	G11B   5/02	400	記録媒体の厚み方向でのもの	Recording in the thickness direction of recording media
G11B   5/02  G	1	1	5D091	G11B   5/02	99	磁気ヘツドギヤツプのアジマスを変えるもの	Changing azimuth of the magnetic head gap
G11B   5/02  J	1	1	5D091	G11B   5/02	99	デ−タレコ−ダ	Data recorder
G11B   5/02  L	1	0	5D091	G11B   5/02	440	回転磁気ヘツドと回路との信号伝達手段	Means of signal transmission between the rotational magnetic head and circuit
G11B   5/02  M	1	1	5D091	G11B   5/02	2009	回転トランスを用いるもの	Use of a rotational transformer
G11B   5/02  N	1	1	5D091	G11B   5/02	91	光学的手段によるもの	Use of an optical means
G11B   5/02  P	1	1	5D091	G11B   5/02	145	スリツプリングを用いるもの	Use of a stop ring
G11B   5/02  R	1	0	5D091	G11B   5/02	556	特殊記録・再生，そのための回路	Special recording/replay and circuit therefor
G11B   5/02  S	1	1	5D091	G11B   5/02	401	熱磁気効果を用いるもの	Use of the thermomagnetic effect
G11B   5/02  T	1	2	5D091	G11B   5/02	2969	光を用いるもの	Use of light
G11B   5/02  U	1	1	5D091	G11B   5/02	829	感磁性素子を用いるもの	Use of a magnetism-sensitive device
G11B   5/02  V	1	1	5D091	G11B   5/02	56	進行波走査型	Progressive wave scan type
G11B   5/02  W	1	1	5D091	G11B   5/02	38	磁気変調型	Magnetic modulation type
G11B   5/02  X	1	1	5D091	G11B   5/02	78	機械的変位によるもの	Use of mechanical displacement
G11B   5/02  K	1	0	5D091	G11B   5/02	38	磁気記録再生のための回路（ＲからＸが優先）	Circuits for magnetic recording/replay (R to X take precedence.)
G11B   5/02  Q	1	1	5D091	G11B   5/02	58	記録回路（ＲからＸが優先）	Recording circuits (R to X take precedence.)
G11B   5/02  Y	1	1	5D091	G11B   5/02	61	再生回路（ＲからＸが優先）	Replay circuits (R to X take precedence.)
G11B   5/02  Z	1	0	5D091	G11B   5/02	2268	その他のもの	Others
G11B   5/024  \	2	2	5D091	G11B   5/024	2	消去［４］	Erasing [4]
G11B   5/024  J	2	0	5D091	G11B   5/024	46	二重消去	Double erase
G11B   5/024  F	2	0	5D091	G11B   5/024	298	消去装置　例、バルクイレ−ズ、消去専用装置（なお、消去装置に特有の方法も含む）	Erasing devices e.g. bulk erase, dedicated erasing device (Peculiar method for erasing devices are included.)
G11B   5/024  Z	2	0	5D091	G11B   5/024	25	その他のもの　例、カ−ド消去、消去ヘツド、その他の装置との関係	Others e.g. correlation with card erase, erasing head, and other devices
G11B   5/024 601 \	3	3	5D091	G11B   5/024	17	テープ消去	Tape erase
G11B   5/024 601 A	3	0	5D091	G11B   5/024	189	固定ヘッド型記録再生に用いるもの	Used for fixed head type recording/replay
G11B   5/024 601 B	3	0	5D091	G11B   5/024	107	回転ヘッド型記録再生に用いるもの	Used for rotary head type recording/replay
G11B   5/024 601 C	3	1	5D091	G11B   5/024	200	回転消去ヘッドを用いるもの	Use of a rotary erasing head
G11B   5/024 601 D	3	2	5D091	G11B   5/024	33	ヘッドの配置に特徴を有するもの	Characterised by head layout.
G11B   5/024 601 E	3	2	5D091	G11B   5/024	21	クロストーク（ロータリートランスにおける）	Cross-talk (on a rotary transformer)
G11B   5/024 601 Z	3	0	5D091	G11B   5/024	157	その他のもの	Others
G11B   5/024 602 \	3	3	5D091	G11B   5/024	5	ディスク消去	Disk erase
G11B   5/024 602 A	3	0	5D091	G11B   5/024	99	スチル・ビデオ・ディスク（Ｃ，Ｄが優先）	Still video disk (C and D take precedence.)
G11B   5/024 602 B	3	0	5D091	G11B   5/024	30	トンネルイレーズ（Ｃ，Ｄが優先）	Tunnel erase (C and D take precedence.)
G11B   5/024 602 C	3	0	5D091	G11B   5/024	53	減衰信号を用いることを特徴とするもの（Ｄが優先）	Characterised by used of the attenuation signal (D takes precedence.)
G11B   5/024 602 D	3	0	5D091	G11B   5/024	15	速度制御を行うことを特徴とするもの	Characterised by speed control.
G11B   5/024 602 Z	3	0	5D091	G11B   5/024	179	その他のもの	Others
G11B   5/024 603 \	3	3	5D091	G11B   5/024	0	消去回路に特徴を有するもの	Characterised by the erasing circuit.
G11B   5/024 603 A	3	0	5D091	G11B   5/024	23	特性調整・切換を行うもの	Use of characteristic adjustment/switching
G11B   5/024 603 Z	3	0	5D091	G11B   5/024	96	その他のもの	Others
G11B   5/024 604 \	3	3	5D091	G11B   5/024	0	モニター消去例、再生動作中の消去、スポットイレーズ、部分消去等	Monitor erase e.g. erase during replay, spot erase, partial erase, etc.
G11B   5/024 604 A	3	0	5D091	G11B   5/024	6	フェードイン・フェードアウト	Fade-in/fade-out
G11B   5/024 604 Z	3	0	5D091	G11B   5/024	24	その他のもの	Others
G11B   5/027  \	2	2	5D030	G11B   5/027	1848	アナログ記録［２］	Analogue recording [2]
G11B   5/027  J	2	0	5D030	G11B   5/027	32	雑音の低減	Noise reduction
G11B   5/027  H	2	0	5D030	G11B   5/027	169	ステレオ	Stereo
G11B   5/027  M	2	0	5D030	G11B   5/027	162	つなぎ取り	Connected recording
G11B   5/027  N	2	0	5D030	G11B   5/027	166	アフレコ	After-recording
G11B   5/027  Q	2	0	5D030	G11B   5/027	592	ダビング	Dubbing
G11B   5/027  R	2	0	5D030	G11B   5/027	36	境界変位記録	Boundary displacement recording
G11B   5/027  Z	2	0	5D030	G11B   5/027	305	その他	Others
G11B   5/027 501 \	3	3	5D030	G11B   5/027	0	磁気記録再生方式、磁気記録再生装置の全体構成	Magnetic recording/replay system, magnetic recording/replay device total configuration
G11B   5/027 501 A	3	0	5D030	G11B   5/027	72	磁気テ−プ記録再生	Magnetic tape recording/replay
G11B   5/027 501 B	3	1	5D030	G11B   5/027	109	固定ヘツド型	Fixed head type
G11B   5/027 501 C	3	2	5D030	G11B   5/027	50	多チヤンネル記録再生	Multi-channel recording/replay
G11B   5/027 501 D	3	3	5D030	G11B   5/027	320	トラツク切換	Track switching
G11B   5/027 501 E	3	2	5D030	G11B   5/027	36	往復記録再生	Reciprocal recording/replay
G11B   5/027 501 F	3	3	5D030	G11B   5/027	20	オ−トリバ−ス	Auto reverse
G11B   5/027 501 K	3	1	5D030	G11B   5/027	419	回転へツド型	Rotary head type
G11B   5/027 501 L	3	2	5D030	G11B   5/027	62	多チヤンネル記録再生	Multi-channel recording/replay
G11B   5/027 501 M	3	2	5D030	G11B   5/027	30	往復記録再生	Reciprocal recording/replay
G11B   5/027 501 P	3	2	5D030	G11B   5/027	76	間欠記録	Intermittent recording
G11B   5/027 501 Q	3	2	5D030	G11B   5/027	208	フイ−ルドスキツプ記録	Field skipped recording
G11B   5/027 501 R	3	2	5D030	G11B   5/027	783	変速再生	Variable-speed replay
G11B   5/027 501 S	3	3	5D030	G11B   5/027	138	スチル再生	Still replay
G11B   5/027 501 X	3	0	5D030	G11B   5/027	143	磁気デイスク記録再生	Magnetic disk recording/replay
G11B   5/027 501 Z	3	0	5D030	G11B   5/027	90	その他のもの	Others
G11B   5/027 502 \	3	3	5D030	G11B   5/027	2	磁気記録再生の信号処理	Signal processing for magnetic recording/replay
G11B   5/027 502 A	3	0	5D030	G11B   5/027	172	記録再生回路	Recording/replay circuit
G11B   5/027 502 B	3	1	5D030	G11B   5/027	620	記録再生切換回路	Recording/replay switching circuit
G11B   5/027 502 E	3	0	5D030	G11B   5/027	374	記録回路	Recording circuit
G11B   5/027 502 F	3	1	5D030	G11B   5/027	159	映像信号用	For video signals
G11B   5/027 502 G	3	0	5D030	G11B   5/027	374	再生回路	Replay circuit
G11B   5/027 502 H	3	1	5D030	G11B   5/027	185	映像信号用	For video signals
G11B   5/027 502 K	3	0	5D030	G11B   5/027	235	雑音除去回路	Noise removal circuit
G11B   5/027 502 L	3	1	5D030	G11B   5/027	137	クロスト−ク除去回路	Cross-talk removal circuit
G11B   5/027 502 M	3	0	5D030	G11B   5/027	276	最適記録再生調整	Optimum recording/replay adjustment
G11B   5/027 502 N	3	1	5D030	G11B   5/027	146	記録レベル、記録電流の調整	Recording level, recording current adjustment
G11B   5/027 502 P	3	1	5D030	G11B   5/027	179	記録バイアスの調整	Recording bias adjustment
G11B   5/027 502 Q	3	1	5D030	G11B   5/027	57	イコライザの調整	Equaliser adjustment
G11B   5/027 502 S	3	0	5D030	G11B   5/027	400	テ−プセレクタ	Tape selector
G11B   5/027 502 Z	3	0	5D030	G11B   5/027	31	その他のもの	Others
G11B   5/027 503 \	3	3	5D030	G11B   5/027	1	動作モ−ド切換	Operation mode switching
G11B   5/027 503 A	3	0	5D030	G11B   5/027	68	記録モ−ドへの切換	Switching to the recording mode
G11B   5/027 503 B	3	0	5D030	G11B   5/027	24	再生モ−ドへの切換	Switching to the replay mode
G11B   5/027 503 C	3	0	5D030	G11B   5/027	35	停止モ−ドへの切換	Switching to the stop mode
G11B   5/027 503 Z	3	0	5D030	G11B   5/027	590	その他のもの	Others
G11B   5/03  \	3	3	5D063	G11B   5/03	929	バイアス［４］	Biasing [4]
G11B   5/035  \	3	3	5D063	G11B   5/035	548	等化［４］	Equalising [4]
G11B   5/09  \	2	2	5D031	G11B   5/09	186	デジタル記録［２］	Digital recording [2]
G11B   5/09 108 \	3	3	5D031	G11B   5/09	252	ヘツドの選択，ヘツドの記録・再生切換え	Head selection, head switching for recording/replay
G11B   5/09 301 \	3	3	5D031	G11B   5/09	9	記録再生（１０８，３３１から３７１が優先）	Recording/replay (108 and 331 to 371 take precedence.)
G11B   5/09 301 C	3	0	5D031	G11B   5/09	237	特殊なもの	Special digital recording
G11B   5/09 301 Z	3	0	5D031	G11B   5/09	1187	その他のもの	Others
G11B   5/09 311 \	3	3	5D031	G11B   5/09	4	記録（１０８，３３１から３７１が優先）	Recording (108 and 331 to 371 take precedence.)
G11B   5/09 311 A	3	0	5D031	G11B   5/09	394	記録波形の前処理	Recording waveform pre-processing
G11B   5/09 311 B	3	0	5D031	G11B   5/09	713	書込み回路	Writing circuit
G11B   5/09 311 C	3	1	5D031	G11B   5/09	121	異常対策	Error countermeasures
G11B   5/09 311 Z	3	0	5D031	G11B   5/09	977	その他のもの	Others
G11B   5/09 321 \	3	3	5D031	G11B   5/09	3	再生（１０８，３３１から３７１が優先）	Replay (108 and 331 to 371 take precedence.)
G11B   5/09 321 A	3	0	5D031	G11B   5/09	778	波形整形	Waveform reshaping
G11B   5/09 321 B	3	1	5D031	G11B   5/09	240	ＡＧＣ	AGC
G11B   5/09 321 C	3	1	5D031	G11B   5/09	228	スライスレベルの制御	Slice level control
G11B   5/09 321 D	3	1	5D031	G11B   5/09	335	ピ−ク検出，ゼロクロス検出	Peak detection, zero cross detection
G11B   5/09 321 Z	3	0	5D031	G11B   5/09	1031	その他のもの	Others
G11B   5/09 331 \	3	3	5D031	G11B   5/09	489	記録フオ−マツト	Recording format
G11B   5/09 341 \	3	3	5D031	G11B   5/09	114	変調復調（符号化復号化）	Modulation/demodulation (encoding/decoding)
G11B   5/09 361 \	3	3	5D031	G11B   5/09	17	エラ−の処理および試験	Error handling and testing
G11B   5/09 361 B	3	0	5D031	G11B   5/09	176	誤り検出	Error detection
G11B   5/09 361 D	3	1	5D031	G11B   5/09	234	リ−ドアフタ−ライトチエツク	Read after write check
G11B   5/09 361 F	3	0	5D031	G11B   5/09	223	リトライ	Retry
G11B   5/09 361 G	3	1	5D031	G11B   5/09	156	同一位置への再書込み	Rewriting to the identical position
G11B   5/09 361 H	3	1	5D031	G11B   5/09	116	別位置への再書込み	Rewriting to the another position
G11B   5/09 361 Z	3	0	5D031	G11B   5/09	528	その他のもの	Others
G11B   5/09 371 \	3	3	5D031	G11B   5/09	3	媒体の駆動と関連するもの	Relating to media driving
G11B   5/09 371 A	3	0	5D031	G11B   5/09	150	ヘツドに対するテ−プの位置決め	Tape alignment to the head
G11B   5/09 371 B	3	0	5D031	G11B   5/09	52	インクレメンタル処理	Incremental processing
G11B   5/09 371 C	3	0	5D031	G11B   5/09	126	カ−ドを用いるもの	Use of a card
G11B   5/09 371 Z	3	0	5D031	G11B   5/09	177	その他のもの	Others
G11B   5/10  \	1	1	5D032	G11B   5/10	257	ヘッドのハウジングまたはシールドの構造または製造［４］	Structure or manufacture of housings or shields for heads [4]
G11B   5/10  A	1	0	5D032	G11B   5/10	1239	構造	Structure
G11B   5/10  B	1	1	5D032	G11B   5/10	155	摩耗防止・検出	Wear prevention, detection
G11B   5/10  C	1	1	5D032	G11B   5/10	93	材料・材質	Material
G11B   5/10  J	1	0	5D032	G11B   5/10	98	製造	Manufacture
G11B   5/10  Z	1	0	5D032	G11B   5/10	23	その他	Others
G11B   5/105  \	2	2	5D032	G11B   5/105	290	ハウジング内へのヘッドの取付け［２］	Mounting of head within housing [2]
G11B   5/105  A	2	0	5D032	G11B   5/105	1854	構造	Structure
G11B   5/105  J	2	0	5D032	G11B   5/105	290	製造	Manufacture
G11B   5/105  Z	2	0	5D032	G11B   5/105	11	その他	Others
G11B   5/11  \	2	2	5D032	G11B   5/11	961	電界または磁界に対するヘッドのシールド［２］	Shielding of head against electric or magnetic fields [2]
G11B   5/115  \	3	3	5D032	G11B   5/115	372	ヘッドまたは巻線間に配置された遮蔽装置（Ｇ１１Ｂ５／２９が優先）［２］	Shielding device arranged between heads or windings (G11B 5/29 takes precedence) [2]
G11B   5/127  \	1	1	5D093	G11B   5/127	2257	ヘッド，例．誘導型，の構造または製造［４］	Structure or manufacture of heads, e.g. inductive [4]
G11B   5/127  A	1	0	5D093	G11B   5/127	1367	一般	In general
G11B   5/127  B	1	0	5D093	G11B   5/127	1257	垂直磁気記録	Vertical magnetic recording
G11B   5/127  D	1	0	5D093	G11B   5/127	1403	製造，取付け，組立て	Manufacture, installation, assembly
G11B   5/127  U	1	1	5D093	G11B   5/127	364	取付け，組立て	Installation, assembly
G11B   5/127  E	1	1	5D093	G11B   5/127	137	エツチングによる	Use of etching
G11B   5/127  N	1	1	5D093	G11B   5/127	226	溝，溝埋め加工	Groove, groove filling process
G11B   5/127  P	1	1	5D093	G11B   5/127	79	メタルテ−プ用	For metal tape
G11B   5/127  Q	1	1	5D093	G11B   5/127	401	研磨，研削	Polishing, grinding
G11B   5/127  W	1	1	5D093	G11B   5/127	1189	素子間の接合	Junction between devices
G11B   5/127  F	1	0	5D093	G11B   5/127	794	材料に特徴を有する構造	Structure characterised by the material
G11B   5/127  C	1	1	5D093	G11B   5/127	189	単結晶，フエライトを含む	Single crystal, including ferrite
G11B   5/127  K	1	1	5D093	G11B   5/127	948	特定材料による積層構造〔コ−テイングを含む〕	Laminate structure with a particular material (including coating)
G11B   5/127  Y	1	1	5D093	G11B   5/127	184	非晶質材料	Amorphous material
G11B   5/127  G	1	0	5D093	G11B   5/127	329	コンビ型〔録−再，録−消など，複数ギヤツプを有するものは５／２６５〕	Combination type (recording-replay, recording-erase, etc. 5/265 if multiple gaps are provided.)
G11B   5/127  H	1	0	5D093	G11B   5/127	344	消去ヘツド〔複数ギヤツプを有するものは５／２６５〕	Erasing head (5/265 if multiple gaps are provided.)
G11B   5/127  J	1	0	5D093	G11B   5/127	233	多素子型〔主は５／２９〕	Multi-device type (mainly 5/29)
G11B   5/127  L	1	0	5D093	G11B   5/127	175	狭トラツク用	For narrow track
G11B   5/127  M	1	0	5D093	G11B   5/127	154	周波数特性の改善〔高周波用，低周波用を含む〕	Frequency characteristics improvement (including improvement for high frequency and low frequency)
G11B   5/127  R	1	0	5D093	G11B   5/127	665	デイスク，回転ヘツド用	Disk for a rotary head
G11B   5/127  S	1	0	5D093	G11B   5/127	218	テ−プ，トラツク規制構造	Tape, track regulation structure
G11B   5/127  T	1	0	5D093	G11B   5/127	324	ヘツドの保護，補強	Head protection, reinforcement
G11B   5/127  V	1	0	5D093	G11B   5/127	100	ビデオ用	For video
G11B   5/127  X	1	0	5D093	G11B   5/127	517	巻線又はリード線のための構造	Structure for the coil or lead wire
G11B   5/127  Z	1	0	5D093	G11B   5/127	120	その他	Others
G11B   5/133  \	2	2	5D093	G11B   5/133	1658	粒子からなるコアをもつもの，例．ダストコアをもつもの，フェライトコアをもつもの［４］	with cores composed of particles, e.g. with dust cores, with ferrite cores [4]
G11B   5/147  \	2	2	5D093	G11B   5/147	1629	金属シートからなるコア，すなわち積層コアをもつもの［４］	with cores being composed of metal sheets, i.e. laminated cores [4]
G11B   5/153  \	3	3	5D093	G11B   5/153	7	テープ巻きコアをもつもの［４］	with tape-wound cores [4]
G11B   5/17  \	2	2	5D093	G11B   5/17	698	巻線の構造または配置［４］	Construction or disposition of windings [4]
G11B   5/17  A	2	0	5D093	G11B   5/17	765	一般	In general
G11B   5/17  D	2	0	5D093	G11B   5/17	366	製造法	Manufacturing method
G11B   5/17  G	2	0	5D093	G11B   5/17	708	リ−ド及び端子の取付け構造	Lead or terminal attaching structure
G11B   5/17  E	2	0	5D093	G11B   5/17	356	ボビン	Bobbin
G11B   5/17  B	2	0	5D093	G11B   5/17	159	垂直記録用	For vertical recording
G11B   5/17  H	2	0	5D093	G11B   5/17	90	消去ヘツド用	For erasing head
G11B   5/17  J	2	0	5D093	G11B   5/17	343	多素子，多ギヤツプ型ヘツド用〔５／２６５，５／２９が主〕	For the multi-device, multi-gap type head (mainly 5/265 and 5/29)
G11B   5/17  R	2	0	5D093	G11B   5/17	249	回転ヘツド，デイスク記録用	Rotary head for disk recording
G11B   5/17  W	2	0	5D093	G11B   5/17	455	薄膜型〔薄膜ヘツドは５／３１が主〕	Thin-film type (mainly 5/31 for thin-film heads)
G11B   5/17  Z	2	0	5D093	G11B   5/17	82	その他	Others
G11B   5/187  \	2	2	5D111	G11B   5/187	943	記録媒体と物理的に接触するかまたは直接近接するヘッドの表面の構造または製造；ポールピース；ギャップの特徴（Ｇ１１Ｂ５／２６５，Ｇ１１Ｂ５／３１が優先）［４］	Structure or manufacture of the surface of the head in physical contact with, or immediately adjacent to, the recording medium; Pole pieces; Gap features (G11B 5/265, G11B 5/31 take precedence) [4]
G11B   5/187  A	2	0	5D111	G11B   5/187	357	一般	In general
G11B   5/187  C	2	0	5D111	G11B   5/187	831	凸，凹部，曲部，溝又は段部の形成	Convexity/concavity, bend, groove, or stage formation
G11B   5/187  K	2	0	5D111	G11B   5/187	972	コ−テイング，積層，溝埋め	Coating, lamination, groove filling
G11B   5/187  M	2	0	5D111	G11B   5/187	200	角度は傾斜の付与〔アジマスヘツドはＲに〕	Angle assigned to tilting. (azimuth head R)
G11B   5/187  Q	2	0	5D111	G11B   5/187	524	研削，研磨加工	Grinding, polishing
G11B   5/187  S	2	0	5D111	G11B   5/187	317	トラツク，テ−プ規制構造	Track, tape regulation structure
G11B   5/187  E	2	0	5D111	G11B   5/187	113	耐摩耗性の改善のためのＣ，Ｋ，Ｆ，Ｄ以外の手段	Means other than C, K, F, D for wear resistance improvement
G11B   5/187  T	2	0	5D111	G11B   5/187	161	保護，補強	Protection, reinforcement
G11B   5/187  F	2	0	5D111	G11B   5/187	460	材料に特徴があるもの	Characterised by the material
G11B   5/187  B	2	0	5D111	G11B   5/187	350	垂直記録ヘツド用	For the vertical recording head
G11B   5/187  G	2	0	5D111	G11B   5/187	112	コア複合型	Core complex type
G11B   5/187  J	2	0	5D111	G11B   5/187	383	多素子、多ギヤツプ型〔５／２６５、５／２９が主〕	Multi-device, mult-gap type (mainly 5/265, 5/29)
G11B   5/187  L	2	0	5D111	G11B   5/187	169	狭トラツク用	For narrow track
G11B   5/187  H	2	0	5D111	G11B   5/187	210	消去ヘツド用	For the erasing head
G11B   5/187  R	2	0	5D111	G11B   5/187	689	デイスク，回転ヘツド用	Disk for a rotary head
G11B   5/187  W	2	0	5D111	G11B   5/187	206	薄膜ヘツド用〔主は５／３１〕	For the thin-film head (mainly 5/31)
G11B   5/187  D	2	0	5D111	G11B   5/187	506	製造方法一般〔他の全てが優先〕	Manufacturing method in general (All of the others take precedence.)
G11B   5/187  Z	2	0	5D111	G11B   5/187	120	その他	Others
G11B   5/193  \	3	3	5D111	G11B   5/193	160	ポールピースがフェライトのもの［４］	the pole pieces being ferrite [4]
G11B   5/21  \	3	3	5D111	G11B   5/21	81	ポールピースが鉄を含むシート材のもの［４］	the pole pieces being of ferrous sheet metal [4]
G11B   5/23  \	3	3	5D111	G11B   5/23	4005	ギャップの特徴［４］	Gap features [4]
G11B   5/235  \	4	4	5D111	G11B   5/235	645	ギャップ充てんのための材料の選択［４］	Selection of material for gap filler [4]
G11B   5/245  \	3	3	5D111	G11B   5/245	354	磁気回路のリラクタンスを制御する手段を含むもの（Ｇ１１Ｂ５／２５５が優先）［４］	comprising means for controlling the reluctance of the magnetic circuit (G11B 5/255 takes precedence) [4]
G11B   5/255  \	3	3	5D111	G11B   5/255	1164	摩耗に対する保護手段を含むもの［４］	comprising means for protection against wear [4]
G11B   5/265  \	2	2	5D054	G11B   5/265	869	同じトラックを消去，記録または再生するための複数のギャップを有する一つのヘッドの構造または製造（Ｇ１１Ｂ５／３３が優先）［４］	Structure or manufacture of a head with more than one gap for erasing, recording or reproducing on the same track (G11B 5/33 takes precedence) [4]
G11B   5/265  A	2	0	5D054	G11B   5/265	196	異なる機能の複数のギヤツプを有する一つのヘツド	A head having multiple gaps with different functions
G11B   5/265  C	2	1	5D054	G11B   5/265	650	消去ヘツドと組合せたもの	Combination with an erasing head
G11B   5/265  D	2	2	5D054	G11B   5/265	962	トンネル消去ヘツドと組合せたもの	Combination with a tunnel erasing head
G11B   5/265  E	2	1	5D054	G11B   5/265	46	記録ヘツドと組合せたもの〔Ｃが優先〕	Combination with a recording head (C takes precedence.)
G11B   5/265  F	2	2	5D054	G11B   5/265	696	記録ヘツドと再生ヘツドとを組合せたもの	Combination of the recording head and replay head
G11B   5/265  G	2	3	5D054	G11B   5/265	124	ヘツドのシ−ルド	Head shielding
G11B   5/265  M	2	0	5D054	G11B   5/265	342	同一機能，例．消去，の複数のギヤツプを有する一つのヘツド	Identical function e.g. a head having multiple heads for erase
G11B   5/265  N	2	1	5D054	G11B   5/265	349	複数のギヤツプを有する消去ヘツド〔ギヤツプの特徴５／２３，トンネル消去ヘツドＤ〕	Erasing head having multiple gaps (gap features 5/23, tunnel erasing head D)
G11B   5/265  Z	2	0	5D054	G11B   5/265	34	その他のもの	Others
G11B   5/29  \	2	2	5D054	G11B   5/29	437	複数のトラックのための複数のヘッドによって形成された単一装置の構造または製造［４］	Structure or manufacture of unitary devices formed of plural heads for more than one track [4]
G11B   5/29  A	2	0	5D054	G11B   5/29	822	多トラツク用磁気ヘツド自体の構造または製造	Structure or manufacture of the multi-track magnetic head per se
G11B   5/29  C	2	1	5D054	G11B   5/29	217	前部コア及び後部コアから成るもの〔Ｄが優先〕	Consisting of the front core and rear core (D takes precedence.)
G11B   5/29  D	2	1	5D054	G11B   5/29	153	磁性体ブロツクから製造されるもの	Made of magnetic blocks
G11B   5/29  F	2	1	5D054	G11B   5/29	287	巻線；電気的接続，例．コアの接地のためのもの	Coil; electrical connection e.g. for core earthing
G11B   5/29  H	2	0	5D054	G11B   5/29	146	多トラツク用磁気ヘツドのハウジング〔磁気ヘツド素子自体にも特徴があるものＡ〕	Multi-track magnetic head housing (characterised by the magnetic head device per se A)
G11B   5/29  J	2	1	5D054	G11B   5/29	367	ハウジング内へのヘツド素子の取付け，例．コアホルダ−	Installing the head device in the housing e.g. core holder
G11B   5/29  L	2	1	5D054	G11B   5/29	445	ヘツド素子の配置に特徴があるもの	Characterised by head device layout
G11B   5/29  M	2	2	5D054	G11B   5/29	208	記録担体の走行方向に配置するもの，例．スタガ−配置	Layout in the travel direction of the record carrier e.g. stagger layout
G11B   5/29  S	2	0	5D054	G11B   5/29	298	ヘツドのシ−ルド	Head shielding
G11B   5/29  Z	2	0	5D054	G11B   5/29	110	その他	Others
G11B   5/31  \	2	2	5D033	G11B   5/31	1134	薄膜を用いるもの（Ｇ１１Ｂ５／３３が優先）［４］	using thin film (G11B 5/33 takes precedence) [4]
G11B   5/31  A	2	0	5D033	G11B   5/31	2242	薄膜磁気ヘツド素子自体の構造または製造〔感磁素子，例．磁気抵抗効果素子，を有するものＫ，Ｚ〕	Structure or manufacture of the thin-film head device per se (magnetism0sensitive device e.g. provided with a magnetic resistance effect device K, Z)
G11B   5/31  C	2	1	5D033	G11B   5/31	2847	磁気コア〔Ｄが優先〕	Magnetic core (D takes precedence.)
G11B   5/31  D	2	1	5D033	G11B   5/31	1990	磁気ヘツドの表面の構造または製造；ギヤツプ	Structure or manufacture of the magnetic head surface; gap
G11B   5/31  E	2	2	5D033	G11B   5/31	540	ギヤツプ	Gap
G11B   5/31  F	2	1	5D033	G11B   5/31	1863	巻線；巻線の絶縁；端子	Coil; coil insulation; terminal
G11B   5/31  G	2	1	5D033	G11B   5/31	494	磁気ヘツド基板	Magnetic head board
G11B   5/31  H	2	1	5D033	G11B   5/31	405	保護部材	Protection member
G11B   5/31  K	2	0	5D033	G11B   5/31	1273	同じトラツクを消去，記録または再生するための複数のギヤツプを有する磁気ヘツド	Magnetic head having multiple gaps to erase, record, or replay the same track
G11B   5/31  L	2	0	5D033	G11B   5/31	340	多トラツク用磁気ヘツド	Magnetic head for multiple tracks
G11B   5/31  M	2	0	5D033	G11B   5/31	790	磁気ヘツド自体の構造に直接関係しない薄膜磁気ヘツドの製造；薄膜磁気ヘツドの製造装置	Manufacture of the thin-film magnetic head not directly relating the structure of the magnetic head per se
G11B   5/31  N	2	1	5D033	G11B   5/31	340	磁気ヘツド製造時の研磨量の検出	Ground volume detection in manufacturing the magnetic head
G11B   5/31  P	2	0	5D033	G11B   5/31	64	薄膜磁気ヘツドのハウジング	Thin-film magnetic head housing
G11B   5/31  Q	2	0	5D033	G11B   5/31	564	薄膜磁気ヘツドのシ−ルド	Thin-film magnetic head shielding
G11B   5/31  Z	2	0	5D033	G11B   5/31	1443	その他のもの	Others
G11B   5/325  \	2	2	5D033	G11B   5/325	315	永久磁石を用いる消去ヘッド（そのための一般的細部Ｇ１１Ｂ５／１３３〜Ｇ１１Ｂ５／２５５）［４］	Erasing heads using permanent magnets (general details therefor G11B 5/133-G11B 5/255) [4]
G11B   5/325  B	2	0	5D033	G11B   5/325	37	単一磁極型	Single magnetic pole type
G11B   5/325  D	2	0	5D033	G11B   5/325	50	複数磁極型	Multiple magnetic pole type
G11B   5/325  E	2	1	5D033	G11B   5/325	98	トラツク方向に複数の磁極を有するもの〔トラツク幅方向に分割するものＤ〕	Multiple magnetic poles provided in the track direction (splitting in the track width direction D)
G11B   5/325  F	2	2	5D033	G11B   5/325	69	単一磁性体に複数の磁極を着磁するもの	Multiple magnetic poles attached to a single magnetic material
G11B   5/325  H	2	0	5D033	G11B   5/325	61	ヘツドのハウジング又はシ−ルド	Head housing or shielding
G11B   5/325  Z	2	0	5D033	G11B   5/325	59	その他のもの	Others
G11B   5/33  \	2	2	5D034	G11B   5/33	397	磁束感知ヘッドの構造または製造（そのための一般的細部Ｇ１１Ｂ５／１３３〜Ｇ１１Ｂ５／２５５）［４］	Structure or manufacture of flux-sensitive heads (general details therefor G11B 5/133-G11B 5/255) [4]
G11B   5/335  \	3	3	5D034	G11B   5/335	204	飽和部材を有するもの，例．第２高調波検出，平衡磁束検出ヘッド［４］	with saturated jig, e.g. for detecting second harmonic, balanced-flux head [4]
G11B   5/35  \	3	3	5D034	G11B   5/35	26	振動素子を有するもの［４］	having vibrating elements [4]
G11B   5/37  \	3	3	5D034	G11B   5/37	263	電流磁気装置，例．ホール効果装置，を用いるもの（Ｇ１１Ｂ５／３９が優先）［４］	using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices (G11B 5/39 takes precedence) [4]
G11B   5/39  \	3	3	5D034	G11B   5/39	8948	磁気抵抗装置を用いるもの［４］	using magneto-resistive devices [4]
G11B   5/40  \	1	1	5D035	G11B   5/40	384	ヘッドに関する保護手段，例．過度の温度に対する保護（Ｇ１１Ｂ５／３１が優先，摩耗に対する保護Ｇ１１Ｂ５／２５５）［４］	Protective measures on heads, e.g. against excessive temperature (G11B 5/31 takes precedence; protection against wear G11B 5/255) [4]
G11B   5/41  \	1	1	5D035	G11B   5/41	324	ヘッドの清掃［２］	Cleaning of heads [2]
G11B   5/41  A	1	0	5D035	G11B   5/41	101	構造に特徴のあるもの	Characterised by the structure
G11B   5/41  B	1	1	5D035	G11B   5/41	58	空気圧，空気流，空気トンネル	Air pressure, air flow, air tunnel
G11B   5/41  C	1	1	5D035	G11B   5/41	19	磁化，静電力，帯電防止剤，衝撃波	Magnetising, electrostatic power, charge preventive agent, shock wave
G11B   5/41  D	1	1	5D035	G11B   5/41	658	テ−プ，デイスク，シ−ト，カ−ド，ロ−ラ−	Tape, disk, sheet, card, roller
G11B   5/41  E	1	1	5D035	G11B   5/41	115	刷毛，掃除棒，ペン，ワイパ−，パツト	Brush, cleaning swab, pen, wiper, pad
G11B   5/41  F	1	1	5D035	G11B   5/41	153	清浄液，スプレ−，保液性物質	Cleaning liquid, spray, liquid retaining substance
G11B   5/41  H	1	0	5D035	G11B   5/41	94	機構に特徴のあるもの	Characterised by the mechanism
G11B   5/41  J	1	1	5D035	G11B   5/41	231	清掃部材の「ヘツド」への圧接機構	Pressing mechanism to the cleaning member&apos;s head
G11B   5/41  K	1	1	5D035	G11B   5/41	11	キヤプスタンによる清掃部材の駆動機構	Cleaning member driving mechanism by the capstan
G11B   5/41  L	1	1	5D035	G11B   5/41	422	制御・検知・検出	Control, sensing, detection
G11B   5/41  M	1	1	5D035	G11B   5/41	395	保持，駆動機構	Retaining, driving mechanism
G11B   5/41  N	1	0	5D035	G11B   5/41	145	材質に特徴のあるもの	Characterised by the material
G11B   5/41  P	1	1	5D035	G11B   5/41	260	テ−プ・シ−ト等の素材・加工	Processing of materials such tape, sheet, etc.
G11B   5/41  Q	1	0	5D035	G11B   5/41	19	清浄液自体に特徴のあるもの	Characterised by the cleaning liquid per se
G11B   5/41  Z	1	0	5D035	G11B   5/41	33	その他	Others
G11B   5/455  \	1	1	5D035	G11B   5/455	137	ヘッドの機能試験のための装置；ヘッドの測定装置［４］	Arrangements for functional testing of heads; Measuring arrangements for heads [4]
G11B   5/455  C	1	0	5D035	G11B   5/455	505	電気的・磁気的特性の測定	Electrical/magnetic characteristic measurement
G11B   5/455  D	1	1	5D035	G11B   5/455	467	記録媒体使用のもの・そのための記録媒体	Use of recording media and recording media therefor
G11B   5/455  E	1	0	5D035	G11B   5/455	109	ギヤツプに関する測定〔ギヤツプ長，ギヤツプ巾等〕	Gap measurement (gap length, gap width, etc.)
G11B   5/455  F	1	0	5D035	G11B   5/455	356	目づまり，寿命，使用時間等の検出・測定	Detection and measurement of clogging, life, use time, etc.
G11B   5/455  G	1	0	5D035	G11B   5/455	177	浮動ヘツドの浮動特性の測定	Floating characteristic measurement for the floating head
G11B   5/455  H	1	0	5D035	G11B   5/455	50	固定ヘツドの取付位置の測定	Fixed head attached position measurement
G11B   5/455  J	1	1	5D035	G11B   5/455	52	記録媒体使用のもの・そのための記録媒体	Use of recording media and recording media therefor
G11B   5/455  K	1	0	5D035	G11B   5/455	118	回転ヘツドの取付位置の測定	Rotary head attached position measurement
G11B   5/455  L	1	1	5D035	G11B   5/455	82	記録媒体使用のもの・そのための記録媒体	Use of recording media and recording media therefor
G11B   5/455  M	1	1	5D035	G11B   5/455	45	突出量測定	Protrusion volume measurement
G11B   5/455  N	1	0	5D035	G11B   5/455	93	浮動ヘツド及びその他のヘツドの取付位置の測定	Measurement of the attached position for the floating head and other heads
G11B   5/455  Z	1	0	5D035	G11B   5/455	286	その他のもの	Others
G11B   5/465  \	1	1	5D035	G11B   5/465	299	ヘッドの消磁のための装置［４］	Arrangements for demagnetisation of heads [4]
G11B   5/48  \	1	1	5D036	G11B   5/48	93	記録担体に相対的なヘッドの配置または取付け	Disposition or mounting of heads relative to record carriers
G11B   5/48  A	1	0	5D036	G11B   5/48	179	固定ヘツド〔テ−プ用〕の配置	Fixed head (for tape) layout
G11B   5/48  B	1	0	5D036	G11B   5/48	74	固定ヘツドと回転ヘツド〔テ−プ用〕の配置	Fixed head and rotary head (for tape) layout
G11B   5/48  C	1	0	5D036	G11B   5/48	76	固定ヘツド〔ドラム・シ−ト・ワイヤ−等用〕の配置	Fixed head (for drum, sheet, wire, etc.) layout
G11B   5/48  D	1	0	5D036	G11B   5/48	268	浮動〔スライド〕ヘツド〔デイスク用〕の配置	Floating (slide) head (for disk) layout
G11B   5/48  E	1	0	5D036	G11B   5/48	48	垂直記録用ヘツドの配置または取付け	Vertical recording head layout or attachment
G11B   5/48  Z	1	0	5D036	G11B   5/48	80	その他のもの	Others
G11B   5/49  \	2	2	5D036	G11B   5/49	959	固定した取付け［２］	Fixed mountings [2]
G11B   5/50  \	2	2	5D036	G11B   5/50	67	交換自在な取付け，例．再調整なしのへッドの取換え	Interchangeable mountings, e.g. for replacement of head without readjustment
G11B   5/52  \	2	2	5D036	G11B   5/52	87	ヘッドと記録担体との同時移動によるもの，例．ヘッドの回転（Ｇ１１Ｂ５／５８８が優先）［４］	with simultaneous movement of head and record carrier, e.g. rotation of head (G11B 5/588 takes precedence) [4]
G11B   5/52  P	2	0	5D036	G11B   5/52	50	特殊形状の媒体〔シ−ト・カ−ド等〕記録用ヘツド機構	Specially shaped media (sheet, card, etc.) recording head mechanism
G11B   5/52  Q	2	0	5D036	G11B   5/52	510	回転支持体〔回転シリンダ〕自体の構成	Configuration of the rotary support (rotary cylinder) per se
G11B   5/52  Z	2	0	5D036	G11B   5/52	613	その他のもの	Others
G11B   5/52 101 \	3	3	5D036	G11B   5/52	80	回転ヘツドの駆動機構	Rotary head driving mechanism
G11B   5/52 101 A	3	0	5D036	G11B   5/52	560	回転ヘツドの駆動機構	Rotary head driving mechanism
G11B   5/52 101 B	3	1	5D036	G11B   5/52	79	水平トラツクを形成するもの	Forming horizontal tracks
G11B   5/52 101 Z	3	0	5D036	G11B   5/52	95	その他のもの	Others
G11B   5/52 102 \	4	4	5D036	G11B   5/52	100	回転支持体の支持	Supporting the rotary support
G11B   5/52 102 A	4	0	5D036	G11B   5/52	449	回転支持体〔支持のための回転シリンダの構成〕	Rotary support (configuration of the rotary cylinder for support)
G11B   5/52 102 B	4	0	5D036	G11B   5/52	759	回転支持体の支持〔軸受部〕	Supporting the rotary support (bearing)
G11B   5/52 102 Z	4	0	5D036	G11B   5/52	253	その他のもの	Others
G11B   5/53  \	3	3	5D036	G11B   5/53	3828	回転支持体へのヘッドの配置または取付け［４］	Disposition or mounting of heads on rotating support [4]
G11B   5/54  \	2	2	5D095	G11B   5/54	1103	ヘッドを動作位置へもしくは非動作位置へまたはトラックと交差して移動させる手段を有するもの［２］	with provision for moving the head into, or out of, its operative position or across tracks [2]
G11B   5/55  \	3	3	5D095	G11B   5/55	1529	ヘッドの変位によるトラックの切換え，選択または獲得［２］	Track change, selection, or acquisition by displacement of the head [2]
G11B   5/56  \	2	2	5D042	G11B   5/56	77	ヘッドと記録担体との相対位置を調整するためにヘッドを動かす手段を有するもの，例．トラック中心またはアジマス修正のための手動調整（Ｇ１１Ｂ５／５４，Ｇ１１Ｂ５／５８が優先）［２］	with provision for moving the head for the purpose of adjusting the position of the head relative to the record carrier, e.g. manual adjustment for azimuth correction or track centering (G11B 5/54, G11B 5/58 take precedence) [2]
G11B   5/56  L	2	0	5D042	G11B   5/56	795	カセツトテ−プ用ヘツド	Cassette tape head
G11B   5/56  M	2	1	5D042	G11B   5/56	269	オ−トリバ−ス用ヘツド	Auto reverse head
G11B   5/56  N	2	0	5D042	G11B   5/56	198	ＶＴＲコントロ−ル用ヘツド	VTR control head
G11B   5/56  P	2	0	5D042	G11B   5/56	256	ＶＴＲ回転ヘツド	VTR rotation head
G11B   5/56  Q	2	0	5D042	G11B   5/56	644	ＦＤ用ヘツド	FD head
G11B   5/56  R	2	0	5D042	G11B   5/56	632	ＨＤＤ用ヘツド	HDD head
G11B   5/56  S	2	0	5D042	G11B   5/56	113	カ−ド用ヘツド	Card head
G11B   5/56  T	2	0	5D042	G11B   5/56	440	調整手段	Adjusting means
G11B   5/56  U	2	1	5D042	G11B   5/56	366	アライメントデイスク	Alignment disk
G11B   5/56  Z	2	0	5D042	G11B   5/56	1428	その他のもの	Others
G11B   5/58  \	2	2	5D042	G11B   5/58	188	変換動作中におけるヘッドと記録担体との相対的な整列関係を維持するためにヘッドを動かす手段を有するもの，例．記録担体の表面不規則性またはトラック追従性を補償するためのもの［２］	with provision for moving the head for the purpose of maintaining alignment of the head relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following [2]
G11B   5/58  A	2	0	5D042	G11B   5/58	352	トラツキング，アジマス・ジツタの調整	Tracking, azimuth, jitter adjustment
G11B   5/58  G	2	0	5D042	G11B   5/58	127	カ−ド・シ−トリ−ダ用	For the card/sheet reader
G11B   5/58  Z	2	0	5D042	G11B   5/58	147	その他	Others
G11B   5/584  \	3	3	5D042	G11B   5/584	972	テープ上のトラック追従のためのもの［４］	for track following on tapes [4]
G11B   5/588  \	4	4	5D042	G11B   5/588	2209	回転ヘッドの位置制御によるもの（記録担体の速度制御によるものＧ１１Ｂ１５／４６７；回転ヘッドの速度制御によるものＧ１１Ｂ１５／４７３）［４］	by controlling the position of the rotating heads (by controlling the speed of the record carrier G11B 15/467; by controlling the speed of the rotating heads G11B 15/473) [4]
G11B   5/592  \	5	5	5D042	G11B   5/592	624	ヘッドを支持するバイモルフ素子を用いるもの［４］	using bimorph elements supporting the heads [4]
G11B   5/596  \	3	3	5D042	G11B   5/596	1610	ディスク上のトラック追従のためのもの［４］	for track following on discs [4]
G11B   5/60  \	3	3	5D042	G11B   5/60	174	記録担体からのヘッドの流体力学的スペーシング	Fluid-dynamic spacing of heads from record carriers
G11B   5/60  C	3	0	5D042	G11B   5/60	1104	製造方法	Manufacturing method
G11B   5/60  B	3	0	5D042	G11B   5/60	519	材料	Material
G11B   5/60  P	3	0	5D042	G11B   5/60	2612	信号線の引き出し	Signal line lead-out
G11B   5/60  T	3	0	5D042	G11B   5/60	2461	未分化技術（古い公報）	Non-specialised technology (old official bulletin)
G11B   5/60  U	3	1	5D042	G11B   5/60	925	研削・研磨	Grinding, polishing
G11B   5/60  V	3	1	5D042	G11B   5/60	1429	コア接着	Core bonding
G11B   5/60  W	3	2	5D042	G11B   5/60	1117	ＦＤコア接着	FD core bonding
G11B   5/60  X	3	1	5D042	G11B   5/60	373	シ−ルド・コイル	Shield coil
G11B   5/60  Y	3	1	5D042	G11B   5/60	951	エツチング	Etching
G11B   5/60  Z	3	0	5D042	G11B   5/60	3313	その他のもの	Others
G11B   5/62  \	1	1	5D006	G11B   5/62	524	材料の選択によって特徴づけられる記録担体	Record carriers characterised by the selection of the material
G11B   5/627  \	2	2	5D006	G11B   5/627	271	磁気テープ用リーダ，例．磁気テープに接続した非磁性ストライプまたは接続用リーダ，に関するもの［４］	of leaders for magnetic tapes, e.g. non-magnetic strips on the tapes or for connection [4]
G11B   5/633  \	2	2	5D006	G11B   5/633	125	磁気トラックを有する映画フィルムまたはスライドに関するもの［４］	of cinematographic films or slides with integral magnetic track [4]
G11B   5/64  \	2	2	5D006	G11B   5/64	9818	結合材料をもたない磁性材料のみからなるもの	comprising only the magnetic material without bonding agent
G11B   5/65  \	3	3	5D006	G11B   5/65	5637	構造によって特徴づけられるもの（Ｇ１１Ｂ５／６６が優先）［７］	characterised by its composition (G11B 5/66 takes precedence) [7]
G11B   5/66  \	3	3	5D006	G11B   5/66	8183	記録層が多層よりなるもの	the record carriers consisting of several layers
G11B   5/667  \	4	4	5D006	G11B   5/667	1755	軟磁性層を含むもの［７］	including a soft magnetic layer [7]
G11B   5/673  \	4	4	5D006	G11B   5/673	225	２以上の層を繰り返し積層したもの［７］	comprising the repeated occurrence of two or more layers [7]
G11B   5/68  \	2	2	5D006	G11B   5/68	75	結合材料中に均一に混合された１以上の層の磁性粒子からなるもの	comprising one or more layers of magnetisable particles homogeneously mixed with a bonding agent
G11B   5/70  \	3	3	5D006	G11B   5/70	2673	ベース層上に設けられたもの［１，７］	on a base layer [1,7]
G11B   5/702  \	4	4	5D006	G11B   5/702	3571	結合剤によって特徴づけられるもの［４］	characterised by the bonding agent [4]
G11B   5/706  \	4	4	5D006	G11B   5/706	4105	磁性材料の組成によって特徴づけられるもの［４］	characterised by the composition of the magnetic material [4]
G11B   5/708  \	4	4	5D006	G11B   5/708	3146	磁性層に非磁性粒子を添加することによって特徴づけられるもの［４］	characterised by the addition of non-magnetic particles to the magnetic layer [4]
G11B   5/71  \	4	4	5D006	G11B   5/71	1228	潤滑剤によって特徴づけられるもの［４］	characterised by the lubricant [4]
G11B   5/712  \	4	4	5D006	G11B   5/712	1089	磁性粒子の表面処理または被覆によって特徴づけられるもの［４］	characterised by the surface treatment or coating of magnetic particles [4]
G11B   5/714  \	4	4	5D006	G11B   5/714	959	磁性粒子の大きさによって特徴づけられるもの［４］	characterised by the dimension of the magnetic particles [4]
G11B   5/716  \	4	4	5D006	G11B   5/716	1207	２以上の磁性層によって特徴づけられるもの［４］	characterised by two or more magnetic layers [4]
G11B   5/718  \	5	5	5D006	G11B   5/718	135	ベース層の表裏に少なくとも各１つの磁性層をもつもの［４］	at least one on each side of the base layer [4]
G11B   5/72  \	2	2	5D006	G11B   5/72	5100	保護被膜，例．帯電防止	Protective coatings, e.g. anti-static
G11B   5/725  \	3	3	5D006	G11B   5/725	2713	潤滑剤を含むもの［７］	containing a lubricant [7]
G11B   5/73  \	2	2	5D006	G11B   5/73	14875	ベース層によって特徴づけられるもの［７］	Base layers [7]
G11B   5/733  \	3	3	5D006	G11B   5/733	1517	非磁性粒子を添加することによって特徴づけられるもの［７］	characterised by the addition of non-magnetic particles [7]
G11B   5/735  \	3	3	5D006	G11B   5/735	3015	バック層により特徴づけられるもの［７］	characterised by the back layer [7]
G11B   5/738  \	3	3	5D006	G11B   5/738	7726	中間層により特徴づけられるもの［７］	characterised by the intermediate layer [7]
G11B   5/74  \	1	1	5D006	G11B   5/74	222	形状によって特徴づけられた記録担体，例．ドラムの周りに巻き付けられるように形成されたシート	Record carriers characterised by the form, e.g. sheet shaped to wrap around a drum
G11B   5/76  \	2	2	5D006	G11B   5/76	127	ドラム状担体	Drum carriers
G11B   5/78  \	2	2	5D006	G11B   5/78	1981	テープ状担体	Tape carriers
G11B   5/80  \	2	2	5D006	G11B   5/80	2700	カード状担体	Card carriers
G11B   5/82  \	2	2	5D006	G11B   5/82	4941	ディスク状担体	Disc carriers
G11B   5/84  \	1	1	5D112	G11B   5/84	856	記録担体の製造に特に適合する方法または装置	Processes or apparatus specially adapted for manufacturing record carriers
G11B   5/84  A	1	0	5D112	G11B   5/84	3758	表面平滑化処理に関するもの	Relating to the surface smoothing process
G11B   5/84  B	1	0	5D112	G11B   5/84	2672	保護層の形成に関するもの	Relating to formation of the protection layer
G11B   5/84  C	1	0	5D112	G11B   5/84	2332	試験・検査に関するもの	Relating to testing and inspection
G11B   5/84  Z	1	0	5D112	G11B   5/84	7064	その他のもの	Others
G11B   5/842  \	2	2	5D112	G11B   5/842	336	液状磁性分散体で支持体を被覆するもの［４］	Coating a support with a liquid magnetic dispersion [4]
G11B   5/842  A	2	0	5D112	G11B   5/842	831	混練・分散に関するもの	Relating to mixing, dispersion
G11B   5/842  B	2	0	5D112	G11B   5/842	387	乾燥・硬化に関するもの	Relating to drying, hardening
G11B   5/842  Z	2	0	5D112	G11B   5/842	1421	その他のもの	Others
G11B   5/845  \	3	3	5D112	G11B   5/845	130	磁界中におけるもの［４］	in a magnetic field [4]
G11B   5/845  A	3	0	5D112	G11B   5/845	258	垂直配向するもの	Vertical orientation
G11B   5/845  Z	3	0	5D112	G11B   5/845	639	その他のもの	Others
G11B   5/848  \	2	2	5D112	G11B   5/848	181	押出しによって磁性層を支持体に形成するもの［４］	Coating a support with a magnetic layer by extrusion [4]
G11B   5/85  \	2	2	5D112	G11B   5/85	744	蒸着によって磁性層を支持体に形成するもの［４］	Coating a support with a magnetic layer by vapour deposition [4]
G11B   5/85  A	2	0	5D112	G11B   5/85	1885	真空蒸着法によるもの	Use of the vacuum evaporation method
G11B   5/85  B	2	0	5D112	G11B   5/85	257	イオンプレ−テイング法によるもの	Use of the ion plating method
G11B   5/85  Z	2	0	5D112	G11B   5/85	657	その他のもの	Others
G11B   5/851  \	2	2	5D112	G11B   5/851	2570	スパッタリングにより磁性層を支持体に形成するもの［７］	Coating a support with a magnetic layer by sputtering [7]
G11B   5/852  \	2	2	5D112	G11B   5/852	69	磁界中における配向（Ｇ１１Ｂ５／８４５が優先）［４］	Orientation in a magnetic field (G11B 5/845 takes precedence) [4]
G11B   5/852  A	2	0	5D112	G11B   5/852	127	垂直配向するもの	Vertical orientation
G11B   5/852  Z	2	0	5D112	G11B   5/852	85	その他のもの	Others
G11B   5/855  \	2	2	5D112	G11B   5/855	817	磁性層を支持体の一部分だけに形成するもの［４］	Coating only part of a support with a magnetic layer [4]
G11B   5/858  \	2	2	5D112	G11B   5/858	498	電解メッキまたは無電解メッキによる磁性層の形成［４］	Producing a magnetic layer by electro-plating or electroless plating [4]
G11B   5/86  \	1	1	5D074	G11B   5/86	503	再記録，すなわち．１つの磁気記録担体から１つ以上の同種または異種の記録担体への情報の転写	Re-recording, i.e. transcribing information from one magnetisable record carrier on to one or more similar or dissimilar record carriers
G11B   5/86  A	1	0	5D074	G11B   5/86	201	テ−プ状担体からの転写	Copying from a tape shaped carrier
G11B   5/86  B	1	0	5D074	G11B   5/86	64	カ−ド状担体からの転写	Copying from a card shaped carrier
G11B   5/86  C	1	0	5D074	G11B   5/86	929	デイスク状担体からの転写	Copying from a disk shaped carrier
G11B   5/86  Z	1	0	5D074	G11B   5/86	20	その他のもの	Others
G11B   5/86 101 \	2	2	5D074	G11B   5/86	43	接触転写によるもの	Use of contact copying
G11B   5/86 101 A	2	0	5D074	G11B   5/86	337	加熱式接触転写	Heated type contact copying
G11B   5/86 101 B	2	0	5D074	G11B   5/86	1346	磁界印加式接触転写	Magnetic field applied contact copying
G11B   5/86 101 C	2	0	5D074	G11B   5/86	313	一括巻取式接触転写	Batch take-up type contact copying
G11B   5/86 101 Z	2	0	5D074	G11B   5/86	23	その他のもの	Others
G11B   7/00  \	0	0	5D090	G11B   7/00	296	光学的手段による記録または再生，例．光ビームの照射による記録，低パワー光ビームを用いる再生；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ１１／００，Ｇ１１Ｂ１３／００優先）［４，７］	Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation, reproducing using an optical beam at lower power; record carriers therefor (G11B 11/00, G11B 13/00 take precedence) [4,7]
G11B   7/002  \	1	1	5D090	G11B   7/002	1	担体の形状により特徴づけられる記録，再生または消去システム［７］	Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape of the carrier [7]
G11B   7/002  A	1	0	5D090	G11B   7/002	44	アナログ状溝の記録またはその再生，例．レコード盤の光学的再生	Analogue groove recording or replay thereof, e.g. record disk optical replay
G11B   7/002  Z	1	0	5D090	G11B   7/002	11	その他のもの	Others
G11B   7/0025  \	2	2	5D090	G11B   7/0025	192	円筒状のもの，例．円錐台［７］	with cylinders or cylinder-like carriers, e.g. truncated cones [7]
G11B   7/003  \	2	2	5D090	G11B   7/003	16	帯状のもの，例．ベルト，テープ，またはフィルム［７］	with webs, e.g. belts, spooled tapes or films of quasi-infinite extent [7]
G11B   7/003  A	2	0	5D090	G11B   7/003	334	トーキー	Talkie
G11B   7/003  Z	2	0	5D090	G11B   7/003	1024	その他のもの	Others
G11B   7/0033  \	2	2	5D090	G11B   7/0033	1123	カード状のもの［７］	with cards [7]
G11B   7/0037  \	2	2	5D090	G11B   7/0037	61	ディスク状のもの［７］	with discs [7]
G11B   7/004  \	1	1	5D090	G11B   7/004	58	記録，再生，または消去の方法；そのための読み取り，書き込み，または消去回路［７］	Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor [7]
G11B   7/004  A	1	0	5D090	G11B   7/004	1529	欠陥検出機能を有するもの	provided with a defect detection function
G11B   7/004  B	1	0	5D090	G11B   7/004	785	構造	Structure
G11B   7/004  C	1	0	5D090	G11B   7/004	3427	動作機能	Operating function
G11B   7/004  Z	1	0	5D090	G11B   7/004	6242	その他のもの	Others
G11B   7/0045  \	2	2	5D090	G11B   7/0045	22	記録（Ｇ１１Ｂ７／００６，Ｇ１１Ｂ７／００６５が優先）［７］	Recording (G11B 7/006, G11B 7/0065 take precedence) [7]
G11B   7/0045  A	2	0	5D090	G11B   7/0045	3274	ビーム制御手段を有するもの（ビーム制御手段それ自体はＧ１１Ｂ７／１２５）	provided with beam control means (G11B7/125 for the beam control means per se)
G11B   7/0045  B	2	1	5D090	G11B   7/0045	2676	モニタリング手段を有するもの	provided with monitoring means
G11B   7/0045  C	2	0	5D090	G11B   7/0045	881	情報の追記に適したもの	suitable for addition of information
G11B   7/0045  D	2	1	5D090	G11B   7/0045	491	予め指標，例．プリピット，グルーブ，基準トラック，が形成されている媒体を使用するもの	Use of media on which indicators, e.g. pre-pit, groove, reference track, are formed in advance
G11B   7/0045  Z	2	0	5D090	G11B   7/0045	4145	その他のもの	Others
G11B   7/005  \	2	2	5D090	G11B   7/005	19	再生（Ｇ１１Ｂ７／００６５優先）［７］	Reproducing (G11B 7/0065 takes precedence) [7]
G11B   7/005  A	2	0	5D090	G11B   7/005	898	ビーム制御手段を有するもの（Ｇ１１Ｂ７／００５Ｃが優先）	provided with beam control means (G11B7/005C takes precedence)
G11B   7/005  B	2	0	5D090	G11B   7/005	2837	再生信号の形成，整形	Replay signal formation, reshaping
G11B   7/005  C	2	0	5D090	G11B   7/005	780	トラッキングまたはフォーカシング手段を有するもの（それ自体はＧ１１Ｂ７／０９）	Provided with tracking or focusing means (G11B 7/09 for the means per se)
G11B   7/005  Z	2	0	5D090	G11B   7/005	3637	その他のもの	Others
G11B   7/0055  \	2	2	5D090	G11B   7/0055	35	消去（Ｇ１１Ｂ７／００６，Ｇ１１Ｂ７／００６５優先）［７］	Erasing (G11B 7/006, G11B 7/0065 take precedence) [7]
G11B   7/0055  A	2	0	5D090	G11B   7/0055	280	書き換え不可能記録担体に対するもの，例．破壊的消去	Relating to non-rewritable recording carrier, e.g. destructive erasure
G11B   7/0055  Z	2	0	5D090	G11B   7/0055	1950	その他のもの	Others
G11B   7/006  \	2	2	5D090	G11B   7/006	195	オーバーライト（Ｇ１１Ｂ７／００６５優先）［７］	Overwriting (G11B 7/0065 takes precedence) [7]
G11B   7/0065  \	2	2	5D090	G11B   7/0065	2671	光学的干渉パターンによる記録，再生，または消去，例．ホログラム［７］	Recording, reproducing or erasing by using optical interference patterns, e.g. holograms [7]
G11B   7/007  \	1	1	5D090	G11B   7/007	6636	記録担体上の情報の配列，例．トラックの形状［４］	Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks [4]
G11B   7/013  \	2	2	5D090	G11B   7/013	75	離散的情報のためのもの，すなわち情報単位が各々別個の位置に記憶されているもの［４］	for discrete information, i.e. where each information unit is stored in a distinct location [4]
G11B   7/08  \	1	1	5D117	G11B   7/08	173	記録担体に相対的なヘッドまたは光源の配置または取付け	Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
G11B   7/08  A	1	0	5D117	G11B   7/08	2880	位置調整	Position adjustment
G11B   7/08  Z	1	0	5D117	G11B   7/08	771	その他のもの	Others
G11B   7/085  \	2	2	5D117	G11B   7/085	27	光ビームを動作位置へまたは動作位置から移動させる手段を有するもの［４］	with provision for moving the light beam into, or out of, its operative position. [4]
G11B   7/085  A	2	0	5D117	G11B   7/085	379	ビームスポット又はヘッドの記録担体に対する相対的な移動（Ｇ１１Ｂ７／０８５Ｄが優先）	Relative motion of the beam spot or head to the recording carrier (G11B 7/085D takes precedence)
G11B   7/085  B	2	1	5D117	G11B   7/085	1513	記録担体面に垂直な方向	Vertical direction to the recording carrier surface
G11B   7/085  C	2	2	5D117	G11B   7/085	938	引込み	Lead-in
G11B   7/085  E	2	1	5D117	G11B   7/085	3278	記録担体面に平行な方向	Parallel direction to the recording carrier surface
G11B   7/085  F	2	2	5D117	G11B   7/085	459	引込み	Lead-in
G11B   7/085  G	2	2	5D117	G11B   7/085	1772	トラックアクセス，シーク	Track access, seak
G11B   7/085  H	2	2	5D117	G11B   7/085	684	近接トラックへのトラック変更	Track change to the adjoining track
G11B   7/085  D	2	0	5D117	G11B   7/085	2542	ビームスポット又はヘッドを記録担体に対して相対的に移動させる機構（Ｇ１１Ｂ７／０９ＤまたはＧ１１Ｂ７／０９５Ｄが優先）	Mechanism for moving the beam spot or head relatively to the recording carrier (G11B 7/09D or G11B 7/095D takes precedence)
G11B   7/085  Z	2	0	5D117	G11B   7/085	114	その他のもの	Others
G11B   7/09  \	2	2	5D118	G11B   7/09	62	変換動作中における光ビームと記録担体との相対的な整列関係を維持するために光ビームまたは焦平面を動かす手段を有するもの，例．記録担体の表面不規則性またはトラック追従性を補償するためのもの［４］	with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following [4]
G11B   7/09  A	2	0	5D118	G11B   7/09	3878	整列関係の維持（Ｇ１１Ｂ７／０９Ｄが優先）	Maintenance of alignment relationship (G11B 7/09D takes precedence)
G11B   7/09  B	2	1	5D118	G11B   7/09	4947	焦点ずれ補正	Focus deviation correction
G11B   7/09  C	2	1	5D118	G11B   7/09	6160	トラッキングずれ補正	Tracking deviation correction
G11B   7/09  F	2	1	5D118	G11B   7/09	59	時間軸補正	Time axis correction
G11B   7/09  G	2	1	5D118	G11B   7/09	786	スキュー補正	Skew correction
G11B   7/09  D	2	0	5D118	G11B   7/09	7689	ビームスポットを記録担体に対して相対的に移動させる機構	Mechanism for moving the beam spot relatively to the recording carrier
G11B   7/09  E	2	1	5D118	G11B   7/09	622	ミラーによる	Use of a mirror
G11B   7/09  Z	2	0	5D118	G11B   7/09	28	その他のもの	Others
G11B   7/095  \	3	3	5D118	G11B   7/095	19	ディスクに特に適合したもの，例．偏心または揺動の補償［４］	specially adapted for discs, e.g. for compensation of eccentricity or wobble [4]
G11B   7/095  A	3	0	5D118	G11B   7/095	553	整列関係の維持（Ｇ１１Ｂ７／０９５Ｄが優先）	Maintenance of alignment relationship (G11B 7/095D takes precedence)
G11B   7/095  B	3	1	5D118	G11B   7/095	542	焦点ずれ補正	Focus deviation correction
G11B   7/095  C	3	1	5D118	G11B   7/095	1507	トラッキングずれ補正	Tracking deviation correction
G11B   7/095  F	3	1	5D118	G11B   7/095	32	時間軸補正	Time axis correction
G11B   7/095  G	3	1	5D118	G11B   7/095	1603	スキュー補正	Skew correction
G11B   7/095  D	3	0	5D118	G11B   7/095	638	ビームスポットを記録担体に対して相対的に移動させる機構	Mechanism for moving the beam spot relatively to the recording carrier
G11B   7/095  E	3	1	5D118	G11B   7/095	44	ミラーによる	Use of a mirror
G11B   7/095  Z	3	0	5D118	G11B   7/095	13	その他のもの	Others
G11B   7/10  \	2	2	5D118	G11B   7/10	45	交換自在な取付け，例．再調整なしのヘッドの取換え	Interchangeable mountings, e.g. for replacement of head without readjustment
G11B   7/12  \	1	1	5D789	G11B   7/12	4314	ヘッド，例．光ビームスポットの形成または光ビームの変調（ハウジング内でのヘッド要素の配置または取付け，または変換方法とは無関係な光源，光ビームまたは検出器の位置ズレ対策Ｇ１１Ｂ７／０８）［１，２０１２．０１］	Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam (disposition or mounting of head elements within housing or with provision for moving of light source, optical beam or detector, irrelevant to the transducing method G11B7/08)[1, 2012.01]
G11B   7/121  \	2	2	5D789	G11B   7/121	1556	ヘッドの保護，例．埃または記録担体との衝突に対するもの［２０１２．０１］	Protecting the head, e.g. against dust or impact with the record carrier [2012.01]
G11B   7/122  \	2	2	5D789	G11B   7/122	851	浮上型ヘッド，例．磁気記録におけるウィンチェスター型と類似したもの［２０１２．０１］	Flying-type heads, e.g. analogous to Winchester type in magnetic recording [2012.01]
G11B   7/123  \	2	2	5D789	G11B   7/123	1167	集積型ヘッド装置，例．光源と検出器が同一基板上に取り付けられたもの［２０１２．０１］	Integrated head arrangements, e.g. with source and detectors mounted on the same substrate [2012.01]
G11B   7/124  \	3	3	5D789	G11B   7/124	349	導波路を含む集積型ヘッド装置［２０１２．０１］	The integrated head arrangements including waveguides [2012.01]
G11B   7/1245  \	4	4	5D789	G11B   7/1245	59	電気光学的または音響光学的な偏向手段を含む導波路［２０１２．０１］	The waveguides including means for electro-optical or acousto-optical deflection [2012.01]
G11B   7/125  \	2	2	5D789	G11B   7/125	3185	そのための光ビーム源，例．光学記録装置に特別に適合したレーザ制御回路；光変調器，例．光スポットまたは光跡のサイズまたは強度を制御する手段［４，２０１２．０１］	Optical beam sources therefor; modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of the optical spot or of the optical trace [4, 2012.01]
G11B   7/125  D	2	0	5D789	G11B   7/125	2542	光源（Ｇ１１Ｂ７／１２７が優先）	Light sources (G11B7127 takes precedence)
G11B   7/125  Z	2	0	5D789	G11B   7/125	144	その他のもの	Others
G11B   7/126  \	3	3	5D789	G11B   7/126	5611	レーザ制御または安定化のための回路，方法または装置［２０１２．０１］	Circuits, methods or arrangements for laser control or stabilization [2012.01]
G11B   7/1263  \	4	4	5D789	G11B   7/1263	6664	変換中のパワーコントロール，例．モニターによる［２０１２．０１］	Power control during transducing, e.g. by monitoring [2012.01]
G11B   7/1267  \	4	4	5D789	G11B   7/1267	2096	パワーキャリブレーション［２０１２．０１］	Power calibration [2012.01]
G11B   7/127  \	3	3	5D789	G11B   7/127	837	レーザ；複数レーザ配列［２０１２．０１］	Lasers; multiple laser arrays [2012.01]
G11B   7/1275  \	4	4	5D789	G11B   7/1275	254	異なる波長を有する２以上のレーザ［２０１２．０１］	Two or more lasers having different wavelengths [2012.01]
G11B   7/128  \	3	3	5D789	G11B   7/128	370	光変調器（Ｇ１１Ｂ７／１２４５が優先）［２０１２．０１］	Optical modulators(G11B7/1245 takes precedence) [2012.01]
G11B   7/13  \	2	2	5D789	G11B   7/13	2022	そのための光検出器［４，２０１２．０１］	Optical detectors therefor [4, 2012.01]
G11B   7/131  \	3	3	5D789	G11B   7/131	742	複数配列中の検出器の配置［２０１２．０１］	Arrangement of detectors in multiple arrays [2012.01]
G11B   7/133  \	3	3	5D789	G11B   7/133	150	個々の検出器要素の形状［２０１２．０１］	Shape of individual detector elements [2012.01]
G11B   7/135  \	2	2	5D789	G11B   7/135	20224	光源から記録担体にまたは記録担体から光検出器に光ビームを案内する手段［４，２０１２．０１］	Means for guiding the beam from source to record carrier or from record carrier to detector [4, 2012.01]
G11B   7/1353  \	3	3	5D789	G11B   7/1353	1400	回折素子，例．ホログラムまたは回折格子［２０１２．０１］	Diffractive elements, e.g. holograms or gratings [2012.01]
G11B   7/1356  \	3	3	5D789	G11B   7/1356	429	二重または多重プリズム，すなわち協働する２つ以上のプリズムを有するもの［２０１２．０１］	Double or multiple prisms, i.e. having two or more prisms in cooperation [2012.01]
G11B   7/1359  \	3	3	5D789	G11B   7/1359	438	単一プリズム［２０１２．０１］	Single prism [2012.01]
G11B   7/1362  \	3	3	5D789	G11B   7/1362	522	ミラー［２０１２．０１］	Mirrors [2012.01]
G11B   7/1365  \	3	3	5D789	G11B   7/1365	379	分離または一体化された屈折要素，例．波長板［２０１２．０１］	Separate or integrated refractive elements, e.g. wave plates [2012.01]
G11B   7/1367  \	4	4	5D789	G11B   7/1367	235	階段状位相板［２０１２．０１］	Stepped phase plates [2012.01]
G11B   7/1369  \	4	4	5D789	G11B   7/1369	443	平板状能動素子，例．液晶パネルまたは電歪要素［２０１２．０１］	Active plates, e.g. liquid crystal panels or electrostrictive elements [2012.01]
G11B   7/1372  \	3	3	5D789	G11B   7/1372	23	レンズ［２０１２．０１］	Lenses [2012.01]
G11B   7/1374  \	4	4	5D789	G11B   7/1374	3182	対物レンズ［２０１２．０１］	Objective lenses [2012.01]
G11B   7/1376  \	4	4	5D789	G11B   7/1376	941	コリメータレンズ［２０１２．０１］	Collimator lenses [2012.01]
G11B   7/1378  \	4	4	5D789	G11B   7/1378	727	個別の収差補正レンズ；非点収差を発生するシリンドリカルレンズ；ビームエキスパンダ［２０１２．０１］	Separate aberration correction lenses; Cylindrical lenses to generate astigmatism; Beam expanders [2012.01]
G11B   7/1381  \	3	3	5D789	G11B   7/1381	728	ビームの特性を変える非レンズ要素，例．ナイフエッジ、光学スリット、フィルターまたは遮光素子（Ｇ１１Ｂ７／１３５３からＧ１１Ｂ７／１３６９が優先）［２０１２．０１］	Non-lens elements for altering the properties of the beam, e.g. knife edges, optical slits, filters or stops(G11B7/1353 to G11B7/1369  take precedence) [2012.01]
G11B   7/1384  \	3	3	5D789	G11B   7/1384	122	光ファイバー［２０１２．０１］	Fibre optics [2012.01]
G11B   7/1387  \	3	3	5D789	G11B   7/1387	346	近接場効果を用いるもの［２０１２．０１］	using the near-field effect [2012.01]
G11B   7/139  \	3	3	5D789	G11B   7/139	212	開口数制御手段［２０１２．０１］	Numerical aperture control means [2012.01]
G11B   7/1392  \	3	3	5D789	G11B   7/1392	1118	ビームの波面を制御する手段，例．収差の補正［２０１２．０１］	Means for controlling the beam wavefront, e.g. for correction of aberration [2012.01]
G11B   7/1395  \	3	3	5D789	G11B   7/1395	169	ビーム分割手段またはビーム結合手段（Ｇ１１Ｂ７／１３５３，Ｇ１１Ｂ７／１３５６が優先）［２０１２．０１］	Beam splitters or combiners(G11B7/1353, G11B7/1356 take precedence) [2012.01]
G11B   7/1398  \	3	3	5D789	G11B   7/1398	346	ビーム断面を整形する手段，例．円形または楕円形の断面へ［２０１２．０１］	Means for shaping the cross-section of the beam, e.g. into circular or elliptical cross-section [2012.01]
G11B   7/14  \	2	2	5D789	G11B   7/14	1170	２トラック以上に同時に記録するために，またはこれより同時に再生するために特に適したもの［１，２０１２．０１］	adapted to record on, or to reproduce from, more than one track simultaneously  [1, 2012.01]
G11B   7/22  \	2	2	5D789	G11B   7/22	2707	光学ヘッドを製造する装置または方法，例．組立て方法	Apparatus or processes for the manufacture of optical heads, e.g. assembly
G11B   7/24  \	1	1	5D029	G11B   7/24	7913	形状、構造または物性によって、または材料の選定によって特徴づけられる記録担体（記録担体上の情報の配列によって特徴づけられるものはＧ１１Ｂ７／００７）［４，２０１３．０１］	Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material (characterised by the arrangement of information on the carrier G11B7/007) [4, 2013.01]
G11B   7/24003  \	2	2	5D029	G11B   7/24003	163	ディスク形状以外の記録担体の形状［２０１３．０１］	Shapes of record carriers other than disk shape [2013.01]
G11B   7/24006  \	3	3	5D029	G11B   7/24006	73	円柱状またはシャフト状［２０１３．０１］	Cylindrical or shaft-shaped [2013.01]
G11B   7/24009  \	3	3	5D029	G11B   7/24009	448	テープ、長尺フィルムまたは長尺シート［２０１３．０１］	Tapes, long films or long sheets [2013.01]
G11B   7/24012  \	3	3	5D029	G11B   7/24012	1381	光カード［２０１３．０１］	Optical cards [2013.01]
G11B   7/24015  \	2	2	5D029	G11B   7/24015	1015	エアーサンドイッチ型ディスク［２０１３．０１］	Air-sandwiched disks [2013.01]
G11B   7/24018  \	2	2	5D029	G11B   7/24018	300	貼り合わせ型ディスク（Ｇ１１Ｂ７／２４０１５が優先）［２０１３．０１］	Laminated disks(G11B7/24015 takes precedence)[2013.01]
G11B   7/24021  \	3	3	5D029	G11B   7/24021	151	センタリングのため、あるいは偏心防止のために特別な形状または構造を備えるもの、例．芯出し［２０１３．０１］	provided with a special shape or structure for centering or eccentricity prevention, e.g. alignment [2013.01]
G11B   7/24024  \	3	3	5D029	G11B   7/24024	1128	接着または接合、例．接着層に特徴があるもの［２０１３．０１］	Adhesion or bonding, e.g. specific adhesive layers [2013.01]
G11B   7/24027  \	3	3	5D029	G11B   7/24027	1533	層；その形状、構造または物性（Ｇ１１Ｂ７／２４０２１、Ｇ１１Ｂ７／２４０２４が優先）［２０１３．０１］	Layers; shape, structure or physical properties thereof(G11B7/24021, G11B7/24024 take precedence) [2013.01]
G11B   7/2403  \	2	2	5D029	G11B   7/2403	176	層；その形状、構造または物性［２０１３．０１］	Layers; shape, structure or physical properties thereof [2013.01]
G11B   7/24033  \	3	3	5D029	G11B   7/24033	464	電極層［２０１３．０１］	Electrode layers [2013.01]
G11B   7/24035  \	3	3	5D029	G11B   7/24035	5744	記録層（基板が記録層を兼ねるものはＧ１１Ｂ７／２４０４７）［２０１３．０１］	Recording layers(substrates also used as recording layers G11B7/24047) [2013.01]
G11B   7/24038  \	4	4	5D029	G11B   7/24038	2333	積層された複数の記録層［２０１３．０１］	Multiple laminated recording layers [2013.01]
G11B   7/24041  \	5	5	5D029	G11B   7/24041	636	異なる記録特性を有するもの［２０１３．０１］	with different recording characteristics [2013.01]
G11B   7/24044  \	4	4	5D029	G11B   7/24044	752	光学干渉縞を記録するためのもの、例．ホログラム；データを３次元で記録するためのもの、例．ボリューム記録（Ｇ１１Ｂ７／２４０３８が優先）［２０１３．０１］	for storing optical interference patterns, e.g. holograms; for storing data in three dimensions, e.g. volume storage(G11B7/24038 takes precedence) [2013.01]
G11B   7/24047  \	3	3	5D029	G11B   7/24047	3748	基板［２０１３．０１］	Substrates[2013.01]
G11B   7/2405  \	4	4	5D029	G11B   7/2405	1538	プリフォーマット層がトラック層としても利用されるもの（トラックまたはピットＧ１１Ｂ７／２４０７）［２０１３．０１］	being also used as track layers of pre-formatted layers(tracks or pits G11B7/2407) [2013.01]
G11B   7/24053  \	3	3	5D029	G11B   7/24053	43	光の入射側の反対側にある保護トップコート層、例．静電気帯電を防ぐ層［２０１３．０１］	Protective topcoat layers lying opposite to the light entrance side, e.g. layers for preventing electrostatic charging [2013.01]
G11B   7/24056  \	3	3	5D029	G11B   7/24056	670	光の入射側にあって基板よりも薄い光透過層，例．特にブルーレイ（登録商標）ディスクに適合したもの［２０１３．０１］	Light transmission layers lying on the light entrance side and being thinner than the substrate, e.g. specially adapted for Blu-rayR disks [2013.01]
G11B   7/24059  \	4	4	5D029	G11B   7/24059	24	近接場記録または再生のために特に適したもの［２０１３．０１］	specially adapted for near-field recording or reproduction [2013.01]
G11B   7/24062  \	3	3	5D029	G11B   7/24062	2360	反射層［２０１３．０１］	Reflective layers [2013.01]
G11B   7/24065  \	3	3	5D029	G11B   7/24065	225	光学的回折限界以下の記録または再生をアシストする層、例．非線形光学層または非線形光学のための構造（近接場媒体のための被覆層はＧ１１Ｂ７／２４０５９）［２０１３．０１］	Layers assisting in recording or reproduction below the optical diffraction limit, e.g. non-linear optical layers or structure(cover layers for near-field media G11B7/24059) [2013.01]
G11B   7/24067  \	3	3	5D029	G11B   7/24067	1190	特定の相関関係を有する２以上の層の組合せ［２０１３．０１］	Combinations of two or more layers with specific interrelation [2013.01]
G11B   7/2407  \	2	2	5D029	G11B   7/2407	471	トラックまたはピット；その形状、構造または物性（トラックまたはピットの配置で識別情報を表すものはＧ１１Ｂ７／００７）［２０１３．０１］	Tracks or pits; shape, structure or physical properties thereof(layout of tracks or pits used as the identification information G11B7/007) [2013.01]
G11B   7/24073  \	3	3	5D029	G11B   7/24073	1607	トラック［２０１３．０１］	Tracks [2013.01]
G11B   7/24076  \	4	4	5D029	G11B   7/24076	864	ディスクの径方向の断面形状、例．断面形状が非対称型のもの［２０１３．０１］	Cross sectional shape in the radial direction of a disk, e.g. asymmetrical cross sectional shape [2013.01]
G11B   7/24079  \	4	4	5D029	G11B   7/24079	2709	幅または深さ（Ｇ１１Ｂ７／２４０７６が優先）［２０１３．０１］	Width or depth(G11B7/24076 takes precedence) [2013.01]
G11B   7/24082  \	4	4	5D029	G11B   7/24082	1034	蛇行しているもの［２０１３．０１］	Meandering [2013.01]
G11B   7/24085  \	3	3	5D029	G11B   7/24085	2745	ピット［２０１３．０１］	Pits [2013.01]
G11B   7/24088  \	4	4	5D029	G11B   7/24088	200	２値を超える値で記録するもの、すなわち記録データまたはプリピットで多値記録するもの［２０１３．０１］	for storing more than two values, i.e. multi-valued recording for data or prepits [2013.01]
G11B   7/24091  \	3	3	5D029	G11B   7/24091	1437	ピットとトラックが相互に関連しているもの［２０１３．０１］	Combinations of pits and tracks with specific interrelation [2013.01]
G11B   7/24094  \	2	2	5D029	G11B   7/24094	2106	識別のための表示部または情報部［２０１３．０１］	Indication parts or information parts for identification [2013.01]
G11B   7/24097  \	2	2	5D029	G11B   7/24097	4188	検出、制御、記録動作または再生動作のための構造；センタリングまたは偏心防止のための特別な形状（貼り合わせ型ディスクはＧ１１Ｂ７／２４０２１）；試験、検査または評価のための装置；コンテナー、カートリッジまたはカセット［２０１３．０１］	Structure for detection, control, recording operation or replay operation; special shapes or structure for centering or eccentricity prevention(within laminated disks G11B7/24021);arrangements for testing, inspecting or evaluating; containers, cartridges or cassettes [2013.01]
G11B   7/241  \	2	2	5D029	G11B   7/241	923	材料の選定に特徴のある記録担体［８］	Record carriers characterised by the selection of the material [8]
G11B   7/242  \	3	3	5D029	G11B   7/242	299	記録層［８］	of recording layers [8]
G11B   7/243  \	4	4	5D029	G11B   7/243	3892	無機材料のみからなるもの、例．穴あけ型記録層［８，２０１３．０１］	comprising inorganic materials only, e.g. ablative layers [8, 2013.01]
G11B   7/2433  \	5	5	5D029	G11B   7/2433	4491	金属または周期表の第１３族，第１４族，第１５族または第１６族の元素，例．Ｂ，Ｓｉ，Ｇｅ，Ａｓ，Ｓｂ，Ｂｉ，Ｓｅ，Ｔｅ［２０１３．０１］	Metals or elements of Groups 13, 14, 15 or 16 of the Periodic Table?, e.g. B, Si, Ge, As, Sb, Bi, Se or Te[2013.01]
G11B   7/2437  \	5	5	5D029	G11B   7/2437	673	非金属元素［２０１３．０１］	Non-metallic elements [2013.01]
G11B   7/244  \	4	4	5D029	G11B   7/244	6362	有機材料のみからなるもの［８］	comprising organic materials only [8]
G11B   7/245  \	5	5	5D029	G11B   7/245	114	重合体成分を含むもの［８］	containing a polymeric component [8]
G11B   7/246  \	5	5	5D029	G11B   7/246	1394	色素を含むもの［８，２０１３．０１］	containing dyes [8, 2013.01]
G11B   7/2463  \	6	6	5D029	G11B   7/2463	19	アズレン［２０１３．０１］	Azulene [2013.01]
G11B   7/2467  \	6	6	5D029	G11B   7/2467	507	アゾ色素［２０１３．０１］	Azo-dyes [2013.01]
G11B   7/247  \	6	6	5D029	G11B   7/247	203	メチンまたはポリメチン系色素［８，２０１３．０１］	Methine or polymethine dyes [8, 2013.01]
G11B   7/2472  \	7	7	5D029	G11B   7/2472	910	シアニン［２０１３．０１］	Cyanine [2013.01]
G11B   7/2475  \	7	7	5D029	G11B   7/2475	50	メロシアニン［２０１３．０１］	Merocyanine [2013.01]
G11B   7/2478  \	7	7	5D029	G11B   7/2478	70	オキソノール［２０１３．０１］	Oxonol [2013.01]
G11B   7/248  \	6	6	5D029	G11B   7/248	423	ポルフィン；アザポルフィン、例．フタロシアニン［８］	Porphines; azaporphines, e.g. phthalocyanines [8]
G11B   7/249  \	5	5	5D029	G11B   7/249	1203	有機金属化合物を含むもの（Ｇ１１Ｂ７／２４６が優先）［８，２０１３．０１］	containing organometallic compounds(G11B7/246 takes precedence) [8, 2013.01]
G11B   7/2492  \	6	6	5D029	G11B   7/2492	23	中性化合物［２０１３．０１］	neutral compounds [2013.01]
G11B   7/2495  \	6	6	5D029	G11B   7/2495	137	陰イオン性［２０１３．０１］	as anions [2013.01]
G11B   7/2498  \	6	6	5D029	G11B   7/2498	43	陽イオン性［２０１３．０１］	as cations [2013.01]
G11B   7/25  \	5	5	5D029	G11B   7/25	216	液晶を含むもの［８］	containing liquid crystals [8]
G11B   7/251  \	4	4	5D029	G11B   7/251	125	有機マトリックス中に分散された無機材料からなるもの［８］	comprising inorganic materials dispersed in an organic matrix [8]
G11B   7/252  \	3	3	5D029	G11B   7/252	347	記録層以外の層［８］	Layers other than recording layers [8]
G11B   7/253  \	4	4	5D029	G11B   7/253	429	基板について［８，２０１３．０１］	of substrates [8, 2013.01]
G11B   7/2531  \	5	5	5D029	G11B   7/2531	499	ガラスからなるもの［２０１３．０１］	comprising glass [2013.01]
G11B   7/2532  \	5	5	5D029	G11B   7/2532	126	金属からなるもの［２０１３．０１］	comprising metals [2013.01]
G11B   7/2533  \	5	5	5D029	G11B   7/2533	1065	樹脂からなるもの［２０１３．０１］	comprising resins [2013.01]
G11B   7/2534  \	6	6	5D029	G11B   7/2534	1108	ポリカーボネート［２０１３．０１］	Polycarbonates[PC] [2013.01]
G11B   7/2535  \	6	6	5D029	G11B   7/2535	151	ポリエステル、例．ＰＥＴ、ＰＥＴＧまたはＰＥＮ［２０１３．０１］	Polyesters, e.g. PET, PETG or PEN [2013.01]
G11B   7/2536  \	6	6	5D029	G11B   7/2536	30	ポリスチレン［２０１３．０１］	Polystyrene[PS] [2013.01]
G11B   7/2537  \	6	6	5D029	G11B   7/2537	122	エポキシ樹脂［２０１３．０１］	Epoxy resins [2013.01]
G11B   7/2538  \	6	6	5D029	G11B   7/2538	67	ポリシクロオレフィン［２０１３．０１］	Polycycloolefins[PCO] [2013.01]
G11B   7/2539  \	6	6	5D029	G11B   7/2539	79	生物分解性ポリマー、例．セルローズ［２０１３．０１］	Biodegradable polymers, e.g. cellulose [2013.01]
G11B   7/254  \	4	4	5D029	G11B   7/254	2991	保護トップコート層について［８，２０１３．０１］	of protective topcoat layers [8, 2013.01]
G11B   7/2542  \	5	5	5D029	G11B   7/2542	664	実質的に有機樹脂からなるもの［２０１３．０１］	consisting essentially of organic resins [2013.01]
G11B   7/2545  \	6	6	5D029	G11B   7/2545	57	無機充填剤を含むもの、例．粒子または繊維［２０１３．０１］	containing inorganic fillers, e.g. particles or fibres [2013.01]
G11B   7/2548  \	5	5	5D029	G11B   7/2548	285	実質的に無機材料からなるもの［２０１３．０１］	consisting essentially of inorganic materials [2013.01]
G11B   7/256  \	4	4	5D029	G11B   7/256	992	積層間の接着度を高める層について［８］	of layers improving adhesion between layers [8]
G11B   7/257  \	4	4	5D029	G11B   7/257	460	記録再生特性に関与する層について、例．記録層を保護している、光学干渉層、増感層または誘電体層［８，２０１３．０１］	of layers having properties involved in recording or reproduction, e.g. optical interference layers, sensitizing layers or dielectric layers which are protecting the recording layers [8, 2013.01]
G11B   7/2572  \	5	5	5D029	G11B   7/2572	63	実質的に有機材料からなるもの［２０１３．０１］	consisting essentially of organic materials [2013.01]
G11B   7/2575  \	6	6	5D029	G11B   7/2575	173	樹脂［２０１３．０１］	resins [2013.01]
G11B   7/2578  \	5	5	5D029	G11B   7/2578	251	実質的に無機材料からなるもの［２０１３．０１］	consisting essentially of inorganic materials [2013.01]
G11B   7/258  \	4	4	5D029	G11B   7/258	1278	反射層について［８，２０１３．０１］	of reflective layers [8, 2013.01]
G11B   7/2585  \	5	5	5D029	G11B   7/2585	630	アルミニウムを主成分とするもの［２０１３．０１］	based on aluminium [2013.01]
G11B   7/259  \	5	5	5D029	G11B   7/259	816	銀を主成分とするもの［２０１３．０１］	based on silver [2013.01]
G11B   7/2595  \	5	5	5D029	G11B   7/2595	291	金を主成分とするもの［２０１３．０１］	based on gold [2013.01]
G11B   7/26  \	2	2	5D121	G11B   7/26	7204	記録担体の製造に特に適した方法または装置	Processes or apparatus specially adapted for the manufacture of record carriers
G11B   7/26 501 \	3	3	5D121	G11B   7/26	2173	原盤とその製造	Master and its manufacture
G11B   7/26 511 \	3	3	5D121	G11B   7/26	1583	スタンパ、金型とその製造	Stamper, mold, and their manufacture
G11B   7/26 521 \	3	3	5D121	G11B   7/26	1427	基板の成形	Board  molding
G11B   7/26 531 \	3	3	5D121	G11B   7/26	4392	基板以外の層の形成	Forming of layers other than the board
G11B   7/28  \	1	1	5D090	G11B   7/28	72	再記録，すなわち１つの光学的記録担体から１つ以上の同種または異種の記録担体への光学的感知手段を用いる情報の転写	Re-recording, i.e. transcribing information from one optical record carrier on to one or more similar or dissimilar record carriers using optical sensing means
G11B   7/28  A	1	0	5D090	G11B   7/28	23	同種の記録担体への情報の転写	Copying information to similar type recording carriers
G11B   7/28  B	1	1	5D090	G11B   7/28	41	記録情報を電気信号に変換しないで情報を転写するもの	Recording information not converted into electrical signals but copied
G11B   7/28  C	1	0	5D090	G11B   7/28	11	異種の記録担体への情報の転写	Copying information to different type recording carriers
G11B   7/28  Z	1	0	5D090	G11B   7/28	2	その他のもの	Others
G11B   7/30  \	1	1	5D090	G11B   7/30	3	書き換え可能な担体（Ｇ１１Ｂ７／２４優先）［７］	Rewritable carriers (G11B 7/24 takes precedence) [7]
G11B   7/30  A	1	0	5D090	G11B   7/30	382	書き換え不可能な記録領域を併設したもの	with attached non-rewritable carriers
G11B   7/30  Z	1	0	5D090	G11B   7/30	1300	その他のもの	Others
G11B   9/00  \	0	0	5D113	G11B   9/00	1042	メイングループＧ１１Ｂ３／００〜Ｇ１１Ｂ７／００の１つに包含されない方法または手段を用いる記録または再生；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ１１／００が優先）［４］	Recording or reproducing using a method or means not covered by one of the main groups ; G11B  3/00-G11B  7/00; Record carriers therefor (G11B 11/00 takes precedence);;
G11B   9/02  \	1	1	5D113	G11B   9/02	300	強誘電記録担体を用いるもの；そのための記録担体	using ferroelectric record carriers; Record carriers therefor
G11B   9/04  \	1	1	5D113	G11B   9/04	152	電気抵抗が可変の記録担体を用いるもの；そのための記録担体	using record carriers having variable electric resistance; Record carriers therefor
G11B   9/06  \	1	1	5D113	G11B   9/06	1493	電気容量が可変の記録担体を用いるもの（Ｇ１１Ｂ９／０２が優先）；そのための担体	using record carriers having variable electrical capacitance; Record carriers therefor (G11B 9/02 takes precedence)
G11B   9/07  \	2	2	5D113	G11B   9/07	419	容量的情報の再生のためのヘッド［４］	Heads for reproducing capacitive information [4]
G11B   9/08  \	1	1	5D113	G11B   9/08	186	静電電荷の注入を利用するもの；そのための担体	using electrostatic charge injection; Record carriers therefor
G11B   9/10  \	1	1	5D113	G11B   9/10	304	電子ビームを用いるもの；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ９／０８が優先）［４］	using electron beam; Record carriers therefor (G11B 9/08 takes precedence) [4]
G11B   9/12  \	1	1	5D113	G11B   9/12	6	近接場相互作用を用いるもの；そのための記録担体［７］	using near-field interactions; Record carriers therefor [7]
G11B   9/14  \	2	2	5D113	G11B   9/14	27	顕微鏡的プローブ手段を用いるもの［７］	using microscopic probe means [7]
G11B   9/14  A	2	0	5D113	G11B   9/14	454	記録／再生／消去原理（Ｈ１１．５新設）	principle of recording/replay/deletion
G11B   9/14  B	2	1	5D113	G11B   9/14	94	光（電磁波）が関与するもの（Ｈ１１．５新設）	relating to light (electromagnetic waves)
G11B   9/14  C	2	0	5D113	G11B   9/14	223	記録／再生／消去方法、信号処理、情報の配置（原理が優先）（Ｈ１１．５新設）	recording/replay/deletion method, signal processing, arrangement of information (principle takes precedence)
G11B   9/14  F	2	0	5D113	G11B   9/14	571	プローブ、駆動機構（Ｈ１１．５新設）	prove, drive mechanism
G11B   9/14  G	2	0	5D113	G11B   9/14	240	媒体（原理が優先）（Ｈ１１．５新設）	medium (principle takes precedence)
G11B   9/14  H	2	0	5D113	G11B   9/14	48	筐体、装置、カセット（Ｈ１１．５新設）	steel case, apparatus, cassette
G11B   9/14  J	2	0	5D113	G11B   9/14	193	プローブの走査（Ｈ１１．５新設）	scanning of probes
G11B   9/14  K	2	0	5D113	G11B   9/14	151	プローブと媒体との間隔制御（Ｈ１１．５新設）	spacing control between prove and medium
G11B   9/14  M	2	0	5D113	G11B   9/14	168	製造方法／装置（Ｈ１１．５新設）	production method/apparatus
G11B   9/14  Z	2	0	5D113	G11B   9/14	1	その他（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/00  \	0	0	5D075	G11B  11/00	430	記録方法と再生方法，またはその手段が，グループＧ１１Ｂ３／００〜Ｇ１１Ｂ７／００の異なるメイングループに，またはグループＧ１１Ｂ９／００の異なるサブグループに包含される同一の記録担体への記録またはその記録担体からの再生；そのための記録担体	Recording on, or reproducing from, the same record carrier wherein for these two operations the methods or means are covered by different main groups of groups ; G11B  3/00-G11B  7/00;  or by different subgroups of group G11B  9/00; Record carriers therefor
G11B  11/03  \	1	1	5D075	G11B  11/03	60	非機械的手段，例．レーザ，粒子のビーム，で変形して記録することを用いるもの［４］	using recording by deforming with non-mechanical means, e.g. laser, beam of particles [4]
G11B  11/05  \	2	2	5D075	G11B  11/05	6	再生が容量的手段によるもの［４］	with reproducing by capacitive means [4]
G11B  11/06  \	2	2	5D075	G11B  11/06	7	再生が機械的感知によるもの［４］	with reproducing by mechanical sensing [4]
G11B  11/08  \	1	1	5D075	G11B  11/08	207	電荷によりまたは電気抵抗もしくは容量の変化により記録するもの	using recording by electric charge or by variation of electric resistance or capacitance
G11B  11/10  \	1	1	5D075	G11B  11/10	1064	磁化あるいは消磁により記録するもの［４］	using recording by magnetisation or demagnetisation [4]
G11B  11/10 500 \	2	2	5D075	G11B  11/10	41	記録担体に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by recording medium
G11B  11/10 502 \	2	2	5D075	G11B  11/10	5	装置に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by devices
G11B  11/10 502 A	2	0	5D075	G11B  11/10	357	転写型（記録担体の磁化を転写した磁性部材にビームを照射して再生するもの）　（Ｈ１１．５新設）	Transfer type (replaying by applying beam to magnetic members with copied magnetization of recording medium)
G11B  11/10 502 Z	2	0	5D075	G11B  11/10	371	その他　（Ｈ１１，５新設）	Others
G11B  11/105  \	2	2	5D075	G11B  11/105	8	光ビームまたは磁界を使って記録し光ビームを使って再生するもの，例．光熱磁気記録，カー効果による再生［２００６．０１］	using a beam of light or a magnetic field for recording and a beam of light for reproducing, e.g. light-induced thermomagnetic recording or Kerr effect reproducing [2006.01]
G11B  11/105 501 \	3	3	5D075	G11B  11/105	0	記録担体全体としての形状、構造、物性、機能に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	particularly characterized by shape, structure, material, and function of the entire recording carrier
G11B  11/105 501 A	3	0	5D075	G11B  11/105	82	形状、構造に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the shape and structure
G11B  11/105 501 B	3	0	5D075	G11B  11/105	41	物性に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the material
G11B  11/105 501 C	3	0	5D075	G11B  11/105	16	機能に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the function
G11B  11/105 501 D	3	1	5D075	G11B  11/105	28	独立した複数の記録部（積層体）又は記録領域を有するもの　（Ｈ１１．５新設）	having independent multiple recording units (laminate) or recording region
G11B  11/105 501 E	3	1	5D075	G11B  11/105	235	光熱磁気記録以外の記録／再生が可能な記録部又は記録領域を有するもの　（Ｈ１１．５新設）	having recording units or recording regions that are able to record/replay, except for photothermal magnetic recording
G11B  11/105 501 F	3	2	5D075	G11B  11/105	94	光熱磁気記録以外の記録／再生が可能な記録領域を交互に有するもの　（Ｈ１１．５新設）	having recording regions that are alternately able to record/replay, except for photothermal magnetic recording,
G11B  11/105 501 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	147	その他　（Ｈ１１．５新設）	others
G11B  11/105 506 \	3	3	5D075	G11B  11/105	291	記録部（積層体）を構成する磁性層の材料に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the material of magnetic layers constituting recording units (laminate)
G11B  11/105 506 A	3	0	5D075	G11B  11/105	433	希土類遷移金属合金系からなるもの　（Ｈ１１．５新設）	consisting of rare earth transition metal alloys
G11B  11/105 506 B	3	1	5D075	G11B  11/105	441	組成比が限定されているもの　（Ｈ１１．５新設）	with determined composition rate
G11B  11/105 506 C	3	1	5D075	G11B  11/105	407	希土類、鉄族以外の添加元素を含むもの　（Ｈ１１．５新設）	including rare earth and additive elements other than iron
G11B  11/105 506 D	3	0	5D075	G11B  11/105	32	酸化物系からなるもの（例：ガーネット、フェライト）　（Ｈ１１．５新設）	consisting of oxides (ex. Garnett, ferrite)
G11B  11/105 506 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	469	その他　（Ｈ１１．５新設）	others
G11B  11/105 511 \	3	3	5D075	G11B  11/105	1672	記録部（積層体）の構造、物性に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the structure and material of recording units (laminate)
G11B  11/105 511 A	3	0	5D075	G11B  11/105	118	記録部の厚さ及び／又は物性に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the thickness and/or material of recording units
G11B  11/105 511 B	3	0	5D075	G11B  11/105	114	磁性層間に磁気分離層を有するもの（例：誘電体層）　（Ｈ１１．５新設）	having magnetic separation layers between magnetic layers (ex. Dielectrics layers)
G11B  11/105 511 C	3	0	5D075	G11B  11/105	284	記録部に特性を向上させる磁性層を隣接するもの　（Ｈ１１．５新設）	having neighbouring magnetic layers to improve the special characteristics of recording units
G11B  11/105 511 D	3	1	5D075	G11B  11/105	80	磁性層が高透磁率層であるもの　（Ｈ１１．５新設）	having highly permeable magnetic layers
G11B  11/105 511 E	3	1	5D075	G11B  11/105	42	磁性層が再生特性を向上させるためのもの　（Ｈ１６．６修正）	Magnetic layer improving reproduction characteristic(Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 511 F	3	0	5D075	G11B  11/105	371	記録部がトラック層、プリフォーマット層を兼ねるもの（５２１Ｅ〜Ｊ、５３１Ｘ参照）　（Ｈ１１．５新設）	with recording units serving as both track layer and preformat layer (see 521E-J, 531X)
G11B  11/105 511 G	3	0	5D075	G11B  11/105	281	記録部（積層体）を構成する磁性層の構造、物性に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the structure and material of magnetic layers constituting recording units (laminate)
G11B  11/105 511 H	3	1	5D075	G11B  11/105	275	磁性層の形状、物性を膜面に対して垂直、水平方向に変化させたもの（例：組成比、保磁力、厚さ）　（Ｈ１１．５新設）	Shape and property of magnetic layer changing vertically, horizontally against membrane surface (ex: composition ratio, coercive force, thickness)
G11B  11/105 511 J	3	1	5D075	G11B  11/105	64	磁性層が多値記録可能であるもの　（Ｈ１１．５新設）	magnetic layers which can record many-value
G11B  11/105 511 K	3	1	5D075	G11B  11/105	336	磁性層が交互積層構造を有するもの（例：人工格子）　（Ｈ１１．５新設）	magnetic layers with alternate laminated layer structure (ex. Artificial grids)
G11B  11/105 511 L	3	2	5D075	G11B  11/105	19	希土類金属／遷移金属交互積層膜　（Ｈ１１．５新設）	Rare earth metal/transition metal alternate laminated layer structure
G11B  11/105 511 M	3	2	5D075	G11B  11/105	190	貴金属／遷移金属交互積層膜　（Ｈ１１．５新設）	Rare metal/transition metal alternate laminated layer structure
G11B  11/105 511 N	3	1	5D075	G11B  11/105	287	磁性層の磁化の着磁方向に特徴を有するもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by attached direction of magnetic layers
G11B  11/105 511 P	3	2	5D075	G11B  11/105	86	磁性層が面内磁化膜であるもの　（Ｈ１１．５新設）	Having magnetic layers of magnetic film inside surface
G11B  11/105 511 Q	3	2	5D075	G11B  11/105	343	磁性層の磁化容易軸が温度により変化するもの　（Ｈ１１．５新設）	Easy axis of magnetic layers changed by temperature
G11B  11/105 511 R	3	1	5D075	G11B  11/105	46	磁性層の界面付近に化合物を形成したもの　（Ｈ１１．５新設）	Having compounds formed around interface of magnetic layers
G11B  11/105 511 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	629	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 516 \	3	3	5D075	G11B  11/105	0	記録部（積層体）の機能に特徴があるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the function of recording units (laminate)
G11B  11/105 516 A	3	0	5D075	G11B  11/105	125	多値記録、多重記録を可能とするもの　（Ｈ１１．５新設）	Multiplexed recording or many-valued recording enabled.
G11B  11/105 516 B	3	0	5D075	G11B  11/105	448	光強度変調オーバーライトを可能とするもの　（Ｈ１１．５新設）	Capable of over light of light strength modulation
G11B  11/105 516 C	3	1	5D075	G11B  11/105	22	３層以上の磁性層を必須の構成とするもの（例：四層交換結合膜）　（Ｈ１１．５新設）	Structure which needs more than three layers of magnetic layers (ex. Four-layer exchange combining film)
G11B  11/105 516 D	3	1	5D075	G11B  11/105	73	バイアス層からの交換力を利用するもの　（Ｈ１１．５新設）	Using exchange force from bias layers
G11B  11/105 516 E	3	0	5D075	G11B  11/105	384	記録層と再生層を別々に有するもの（５１６Ｆ〜Ｋを優先）　（Ｈ１１．５新設）	Having recording layer and replay layer separately (516F-K take precedence)
G11B  11/105 516 F	3	0	5D075	G11B  11/105	333	磁気超解像再生を可能とするもの　（Ｈ１１．５新設）	Capable of replay of magnetic superresolution
G11B  11/105 516 G	3	1	5D075	G11B  11/105	111	ダブルマスクを形成可能とするもの　（Ｈ１１．５新設）	Capable of forming double-masks
G11B  11/105 516 H	3	0	5D075	G11B  11/105	62	磁区縮小再生を可能とするもの　（Ｈ１１．５新設）	Capable of magnetic domain reduction replay
G11B  11/105 516 J	3	0	5D075	G11B  11/105	218	磁区拡大再生を可能とするもの　（Ｈ１１．５新設）	Capable of magnetic domain extension replay
G11B  11/105 516 K	3	0	5D075	G11B  11/105	375	磁壁の移動を検出し再生を行うもの　（Ｈ１１．５新設）	Replay by detecting the movement of magnetic wall
G11B  11/105 516 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	160	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 521 \	3	3	5D075	G11B  11/105	686	基板に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the board
G11B  11/105 521 A	3	0	5D075	G11B  11/105	394	基板材料に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by board materials
G11B  11/105 521 B	3	1	5D075	G11B  11/105	37	無機材料のみからなるもの　（Ｈ１１．５新設）	Consisting of inorganic materials only
G11B  11/105 521 C	3	0	5D075	G11B  11/105	354	基板の物性に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by board materials
G11B  11/105 521 D	3	0	5D075	G11B  11/105	274	基板の構造に特徴のあるもの（５１１Ｆ、５３１Ｘ参照）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by structure of the  board (511F, 531X)
G11B  11/105 521 E	3	1	5D075	G11B  11/105	323	基板に案内溝が形成されたもの　（Ｈ１１．５新設）	with guide groove formed on the board
G11B  11/105 521 F	3	2	5D075	G11B  11/105	164	案内溝の断面形状、幅、深さに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by cross-sectional shape, width, depth of guide groove
G11B  11/105 521 G	3	1	5D075	G11B  11/105	237	基板にプリフォーマットが形成されたもの　（Ｈ１１．５新設）	the board with pre-format
G11B  11/105 521 H	3	2	5D075	G11B  11/105	59	プリピットの断面形状、幅、深さに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by cross-sectional shape, width, depth of prepit
G11B  11/105 521 J	3	2	5D075	G11B  11/105	225	プリピットの配列に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by arrangement of prepit
G11B  11/105 521 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	5	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 526 \	3	3	5D075	G11B  11/105	1201	記録部（積層体）、基板以外の層に特徴のあるもの（５３１を優先）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by recording units (laminate), the layer other than the board (531 takes precedence)
G11B  11/105 526 A	3	0	5D075	G11B  11/105	70	記録部と基板の間の層に特徴のあるもの（例：下地層）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the layer between recording units (laminate) and the board (ex. primary layer)
G11B  11/105 526 B	3	1	5D075	G11B  11/105	55	特徴のある層が有機材料よりなるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by layers consisting of the organic materials
G11B  11/105 526 C	3	1	5D075	G11B  11/105	550	特徴のある層が無機材料よりなるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by layers consisting of inorganic materials
G11B  11/105 526 D	3	0	5D075	G11B  11/105	171	記録部からみて基板と反対側の層に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by layer opposite to the board looking from the recording unit
G11B  11/105 526 E	3	1	5D075	G11B  11/105	375	特徴のある層が有機材料よりなるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by layers consisting of the organic materials
G11B  11/105 526 F	3	1	5D075	G11B  11/105	409	特徴のある層が無機材料よりなるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by layers consisting of inorganic materials
G11B  11/105 526 G	3	0	5D075	G11B  11/105	126	特徴のある層の設けた位置に特徴のないもの又はＡ，Ｄのいずれ位置にも該当しないもの　（Ｈ１１．５新設）	Not characterized by the position on which characteristic layers are mounted or those not assigned to either A or D
G11B  11/105 526 H	3	1	5D075	G11B  11/105	164	特徴のある層が有機材料よりなるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by layers consisting of the organic materials
G11B  11/105 526 J	3	1	5D075	G11B  11/105	576	特徴のある層が無機材料よりなるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by layers consisting of inorganic materials
G11B  11/105 526 K	3	0	5D075	G11B  11/105	8	積層された複数の層からなるもの（同じ機能を有する層が連続しているものに限る）　（Ｈ１１．５新設）	Consisting of plural laminated layers (limited to series of layers with same functions)
G11B  11/105 526 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	2	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 531 \	4	4	5D075	G11B  11/105	0	保護層、潤滑層、光吸収層、反射層、反射防止層、熱特性に関する層、トラック又はプリフォーマット形成層、接着層に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the protection layer, lubricant layer, the light absorption layer, reflection layer, reflection preventive layer, layer related to thermal characteristics, tracks or pre-format forming layer, adhesive layer.
G11B  11/105 531 A	4	0	5D075	G11B  11/105	35	保護層、コーティング層に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the protection layer, coating layer
G11B  11/105 531 B	4	1	5D075	G11B  11/105	7	材料に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by materials
G11B  11/105 531 C	4	2	5D075	G11B  11/105	52	有機材料よりなるもの　（Ｈ１１．５新設）	Consisting of the organic materials
G11B  11/105 531 D	4	2	5D075	G11B  11/105	148	無機材料よりなるもの　（Ｈ１１．５新設）	Consisting of the inorganic materials
G11B  11/105 531 E	4	1	5D075	G11B  11/105	119	形状、構造に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by shape, structure
G11B  11/105 531 F	4	2	5D075	G11B  11/105	48	積層された複数の層からなるもの（保護同士が連続しているものに限る）　（Ｈ１１．５新設）	Consisting of plural laminated layers (limited to series of protection)
G11B  11/105 531 G	4	2	5D075	G11B  11/105	19	設ける位置又は範囲に特徴のあるもの（←全面被覆、端面封止・補強）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the position or range of mounting (entire cover, reinforcement for sealing end face)
G11B  11/105 531 H	4	1	5D075	G11B  11/105	28	物性限定のみに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by only the physical properties.
G11B  11/105 531 J	4	2	5D075	G11B  11/105	21	耐候性、耐湿性に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by weather resistance, moisture resistance
G11B  11/105 531 K	4	2	5D075	G11B  11/105	75	光学特性に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by optical features
G11B  11/105 531 L	4	2	5D075	G11B  11/105	22	熱特性に特徴のあるもの（５３１Ｕ参照）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by thermal characteristics. (531U)
G11B  11/105 531 M	4	0	5D075	G11B  11/105	116	潤滑層に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the lubricant layer
G11B  11/105 531 N	4	0	5D075	G11B  11/105	78	光吸収層に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the light absorption layer
G11B  11/105 531 P	4	0	5D075	G11B  11/105	429	反射層に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the reflection layer
G11B  11/105 531 Q	4	1	5D075	G11B  11/105	89	材料に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by materials
G11B  11/105 531 R	4	1	5D075	G11B  11/105	40	構造、形状に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by structure, shape
G11B  11/105 531 S	4	1	5D075	G11B  11/105	28	物性に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by materials
G11B  11/105 531 T	4	0	5D075	G11B  11/105	38	反射防止層に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by reflection preventive layer
G11B  11/105 531 U	4	0	5D075	G11B  11/105	8	熱特性に関する層に特徴のあるもの（５３１Ａ〜Ｔを優先）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by layers related to thermal characteristics. (531A-T take precedence)
G11B  11/105 531 V	4	1	5D075	G11B  11/105	78	冷却層、放熱層、熱拡散層、高伝熱層（反射冷却膜、放熱反射層→５３１Ｓ）　（Ｈ１１．５新設）	Cooling layer, heat radiating layer, heat diffusing layer, high heat transfer layer (reflecting cooling film, heat radiating reflection layer, 531S)
G11B  11/105 531 W	4	1	5D075	G11B  11/105	15	断熱層、熱拡散防止層、低伝熱層（断熱保護層→５３１Ｌ）　（Ｈ１１．５新設）	Thermal insulating layer, heat diffusion preventing layer, low heat transfer layer (protective layer for thermal insulation, 531L)
G11B  11/105 531 X	4	0	5D075	G11B  11/105	26	トラック又はプリフォーマット形成層に特徴のあるもの（５１１Ｆ、５２１Ｅ〜Ｊ参照）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by track or pre-format forming layers (511F, 521E-J)
G11B  11/105 531 Y	4	0	5D075	G11B  11/105	100	接着層、接合層、密着層に特徴のあるもの（５３６Ｂを優先）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by adhesive layer, junction layer, sealing layer (536B takes precedence)
G11B  11/105 531 Z	4	0	5D075	G11B  11/105	1	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 536 \	3	3	5D075	G11B  11/105	200	両面型ディスク　（Ｈ１１．５新設）	double-sided disk
G11B  11/105 536 A	3	0	5D075	G11B  11/105	136	貼り合わせ型ディスク（基板を複数有するもの）　（Ｈ１１．５新設）	Laminated disk (having plural boards)
G11B  11/105 536 B	3	1	5D075	G11B  11/105	109	貼り合わせ用接着層の材料、物性、構造に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by materials, physical property, structure of adhesive layer for laminated disks
G11B  11/105 536 C	3	0	5D075	G11B  11/105	44	基板兼用のもの　（Ｈ１１．５新設）	Used as the board
G11B  11/105 536 D	3	0	5D075	G11B  11/105	17	エア−サンドイツチ型ディスク　（Ｈ１１．５新設）	Air sandwich type disc
G11B  11/105 536 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	6	その他　（Ｈ１１．５）	Others
G11B  11/105 541 \	3	3	5D075	G11B  11/105	383	その他の担体の構造，形状又は部品、付属品に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by structure, shape, parts, accessories of other medium
G11B  11/105 541 A	3	0	5D075	G11B  11/105	179	容器、カ−トリツジに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by containers, cartridge
G11B  11/105 541 B	3	0	5D075	G11B  11/105	84	中心孔形成部材（主としてハブ）に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by center hole forming materials (mainly a hub)
G11B  11/105 541 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	152	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 546 \	3	3	5D075	G11B  11/105	1343	記録担体の製造方法、製造装置　（Ｈ１１．５新設）	Manufacturing methods, devices for recording medium
G11B  11/105 546 A	3	0	5D075	G11B  11/105	361	記録担体の製造方法、装置　（Ｈ１１．５新設）	Manufacturing methods, devices for recording medium
G11B  11/105 546 B	3	1	5D075	G11B  11/105	630	記録部の製造方法、装置　（Ｈ１１．５新設）	Manufacturing methods, devices for recording units (laminate)
G11B  11/105 546 C	3	2	5D075	G11B  11/105	268	記録部の前処理又は後処理　（Ｈ１１．５新設）	pre-processing or post-processing of recording units (laminate)
G11B  11/105 546 D	3	1	5D075	G11B  11/105	355	基板の製造方法、装置　（Ｈ１１．５新設）	Manufacturing methods, devices for the board
G11B  11/105 546 E	3	2	5D075	G11B  11/105	141	基板の前処理又は後処理　（Ｈ１１．５新設）	pre-processing or post-processing the board
G11B  11/105 546 F	3	1	5D075	G11B  11/105	554	記録層、基板以外の層の製造方法、装置　（Ｈ１１．５新設）	Manufacturing methods, devices for layers other than recording layer and the board
G11B  11/105 546 G	3	2	5D075	G11B  11/105	130	記録層、基板以外の層の前処理又は後処理　（Ｈ１１．５新設）	pre-processing or post-processing of layers other than recording layer and the board
G11B  11/105 546 H	3	1	5D075	G11B  11/105	94	両面型ディスクの貼り合わせ方法　（Ｈ１１．５新設）	Substrate adhesion method for double-sided disk
G11B  11/105 546 J	3	0	5D075	G11B  11/105	310	初期化／一括着磁方法、装置（記録再生動作に伴う初期化→５８６Ｄ）　（Ｈ１１．５新設）	initialization/batch attached methods, devices (initialization accompanied by motion of recording/replay, 586D)
G11B  11/105 546 K	3	0	5D075	G11B  11/105	146	タ−ゲツトに関するもの　（Ｈ１１．５新設）	Relating to target
G11B  11/105 546 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	567	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 551 \	3	3	5D075	G11B  11/105	2999	光ヘツド系に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by optical head system
G11B  11/105 551 A	3	0	5D075	G11B  11/105	565	光ヘツド又は光ビ−ムに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by optical head or light beam
G11B  11/105 551 B	3	0	5D075	G11B  11/105	518	複数の光ヘツド又は光ビ−ムに特徴のあるもの（→５７１Ｂ優先）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by plural optical head or light beam (571B takes precedence)
G11B  11/105 551 C	3	1	5D075	G11B  11/105	13	１つの光ヘッドに光源が複数あるもの　（Ｈ１１．５新設）	One optical head with plural
G11B  11/105 551 D	3	1	5D075	G11B  11/105	18	同一トラックへ照射するもの　（Ｈ１６．６修正）	Irradiating to same track(Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 551 E	3	2	5D075	G11B  11/105	5	同一箇所へ照射するもの　（Ｈ１６．６修正）	Irradiating to same part(Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 551 F	3	1	5D075	G11B  11/105	12	異なるトラックへ照射するもの　（Ｈ１６．６修正）	Irradiating to different track(Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 551 J	3	1	5D075	G11B  11/105	466	光ビームのスポットの形状又は大きさに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by shape or size of spot of light beam
G11B  11/105 551 K	3	2	5D075	G11B  11/105	17	特に、スポットの大きさに特徴のあるもの（例、光学的超解像）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by the size of spot (ex. Optical superresolution)
G11B  11/105 551 L	3	0	5D075	G11B  11/105	1364	光学部材（光ビ−ム源から光検出器の間にあるもの）　（Ｈ１１．５新設）	Optical members (existing between optical source and optical detectors)
G11B  11/105 551 M	3	1	5D075	G11B  11/105	1293	光ビ−ム分割、結合手段（例、ビ−ムスプリツタ）　（Ｈ１１．５新設）	Dividing, combining means for light beam division (ex. Beam splitter)
G11B  11/105 551 N	3	2	5D075	G11B  11/105	211	回折格子、ホログラムによる分割　（Ｈ１１．５新設）	Division by diffraction grating, hologram
G11B  11/105 551 P	3	1	5D075	G11B  11/105	586	光ビームの偏光状態を変化させるもの（例、波長板）　（Ｈ１１．５新設）	Modulating polarized light state of light beam (ex. wave plate)
G11B  11/105 551 Q	3	1	5D075	G11B  11/105	180	光ビームの一部の状態（強度等）を変化させるもの（例、遮光板、液晶）　（Ｈ１１．５新設）	Modulating the state of part of light beam such as strength. (ex. dauser, liquid crystal)
G11B  11/105 551 R	3	1	5D075	G11B  11/105	121	導光素子（光導波路、光ファイバ等）を用いたもの　（Ｈ１１．５新設）	Using optical guiding elements (optical wave guide path, optical fiber)
G11B  11/105 551 S	3	0	5D075	G11B  11/105	1226	光検出器　（Ｈ１１．５新設）	Optical detectors
G11B  11/105 551 T	3	1	5D075	G11B  11/105	43	光源の近傍に配置されたもの　（Ｈ１１．５新設）	Mounted near light sources
G11B  11/105 551 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	108	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 553 \	4	4	5D075	G11B  11/105	0	光ビームの設定、調整、制御に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by setup, adjustment, control of light beam
G11B  11/105 553 A	4	0	5D075	G11B  11/105	226	光ビームの初期設定、調整に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by initial setup, adjustment of light beam
G11B  11/105 553 B	4	1	5D075	G11B  11/105	112	記録ビーム強度を最適にするもの　（Ｈ１１．５新設）	Making strength of recording beam optimum
G11B  11/105 553 C	4	1	5D075	G11B  11/105	110	再生ビーム強度を最適にするもの　（Ｈ１１．５新設）	Making strength of replay beam optimum
G11B  11/105 553 D	4	0	5D075	G11B  11/105	1268	光ビームの制御に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by control of light beam
G11B  11/105 553 E	4	1	5D075	G11B  11/105	523	記録又は消去ビームの制御　（Ｈ１１．５新設）	Control of recording or deletion beam
G11B  11/105 553 F	4	2	5D075	G11B  11/105	168	光ビームをパルス状又は間欠的に照射するもの（Ｇ優先）　（Ｈ１１．５新設）	Applying light beam in the pulsed shape or intermittently
G11B  11/105 553 G	4	2	5D075	G11B  11/105	20	１ピット形成中に強度を変動させるもの（消去時も含む）　（Ｈ１１．５新設）	Modulating strength during forming one bit (including those at deletion)
G11B  11/105 553 H	4	1	5D075	G11B  11/105	281	再生ビームの制御　（Ｈ１１．５新設）	Control of replay beam
G11B  11/105 553 J	4	2	5D075	G11B  11/105	26	光ビームをパルス状又は間欠的に照射するもの　（Ｈ１１．５新設）	Applying light beam in the pulsed shape or intermittently
G11B  11/105 553 K	4	1	5D075	G11B  11/105	34	雰囲気（温度等）による制御　（Ｈ１１．５新設）	Control by ambient atmosphere (temperature, etc).
G11B  11/105 553 Z	4	0	5D075	G11B  11/105	4	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 556 \	3	3	5D075	G11B  11/105	1229	光ヘツド系の制御、移動、駆動、取付に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by control, movement, drive, attachment of optical head system
G11B  11/105 556 A	3	0	5D075	G11B  11/105	481	光ヘツドの位置制御　（Ｈ１１．５新設）	Controlling the position of optical head
G11B  11/105 556 B	3	1	5D075	G11B  11/105	319	フオ−カス制御　（Ｈ１１．５新設）	focus control
G11B  11/105 556 C	3	1	5D075	G11B  11/105	354	トラツキング制御　（Ｈ１１．５新設）	tracking control
G11B  11/105 556 D	3	0	5D075	G11B  11/105	201	光ヘツドの移動（除、制御）　（Ｈ１１．５新設）	Movement of optical head (excluding control)
G11B  11/105 556 E	3	1	5D075	G11B  11/105	324	光ヘツド、光ビ−ムの移動手段、機構　（Ｈ１１．５新設）	Moving means, mechanisms of optical head, light beam
G11B  11/105 556 F	3	0	5D075	G11B  11/105	223	光ヘツドの取付又は支持　（Ｈ１１．５新設）	Attachment or support of optical head
G11B  11/105 556 G	3	0	5D075	G11B  11/105	64	光ビ−ム走査手段　（Ｈ１１．５新設）	Scanning means for light beam
G11B  11/105 556 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	237	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others
G11B  11/105 561 \	3	3	5D075	G11B  11/105	307	磁界印加手段（磁気ヘツド）に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by magnetic field application means  (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 A	3	0	5D075	G11B  11/105	1728	磁界印加手段（磁気ヘツド）の構造、形状に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by structures and shapes of magnetic field application means  (magnetic heads) (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 B	3	1	5D075	G11B  11/105	126	複数の磁界印加手段を有するもの　（Ｈ１１．５新設）	Having multiple magnetic filed application means (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 C	3	1	5D075	G11B  11/105	35	特に、消去手段としての磁界印加手段の構造、形状に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by structures and shapes of magnetic field application means especially as erasing means (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 D	3	1	5D075	G11B  11/105	541	磁界印加手段の発生する磁界を誘導又は遮蔽する部材を有するもの　（Ｈ１１．５新設）	Having members for inducing or shielding magnetic fields generated by magnetic field application means (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 E	3	1	5D075	G11B  11/105	1908	磁界印加手段がコイル又は電磁石であるもの　（Ｈ１１．５新設）	Using coils or electromagnets for magnetic field application means (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 F	3	1	5D075	G11B  11/105	178	磁界印加手段が記録担体と摺動するもの　（Ｈ１１．５新設）	Having magnetic field application means which slide with recording carriers (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 J	3	0	5D075	G11B  11/105	868	磁界印加手段、磁気ヘツドの取付又は支持に特徴のあるもの　（Ｈ１６．６修正）	Characterized by mounting or support of means for applying magnetic field or magnetic head(Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 561 P	3	0	5D075	G11B  11/105	346	位置制御に特徴のあるもの（除、移動）（例、距離等）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by control of the position (excluding movement)(e.g. distance) (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 Q	3	1	5D075	G11B  11/105	26	距離の測定方法に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by methods for measuring distance (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 R	3	0	5D075	G11B  11/105	572	移動手段、機構に特徴のあるもの（例、退避等）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by moving means or mechanisms (e.g. save) (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 S	3	1	5D075	G11B  11/105	180	記録担体の着脱に伴う移動　（Ｈ１１．５新設）	Moving according to attach/detach of recording carriers (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 T	3	1	5D075	G11B  11/105	42	動作切換時の移動（例、再生時の退避）　（Ｈ１１．５新設）	Moving upon changing operations (e.g. save upon reproduction) (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 561 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	60	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 \	4	4	5D075	G11B  11/105	0	印加磁界の設定、制御、調整等に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by setting, control and adjustment of applied magnetic fields (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 A	4	0	5D075	G11B  11/105	10	印加磁界そのものに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by applied magnetic fields per se (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 B	4	1	5D075	G11B  11/105	6	記録担体上の記録消去又は再生箇所以外の場所に磁界を印加するもの（例、初期化磁界）　（Ｈ１１．５新設）	Applying magnetic fields on places other than parts where records are erased or reproduced on recording carriers.(e.g. initializing magnetic fields) (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 C	4	1	5D075	G11B  11/105	37	記録磁界に特徴のあるもの　（Ｈ１６．６修正）	Characterized by recording magnetic field(Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 563 D	4	2	5D075	G11B  11/105	7	パルス状又は間欠的に印加するもの　（Ｈ１１．５新設）	Applying voltage in the pulsed shape or intermittently (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 E	4	2	5D075	G11B  11/105	8	交番磁界を印加するもの　（Ｈ１１．５新設）	Applying alternating magnetic fields.(Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 F	4	2	5D075	G11B  11/105	6	光ビーム照射箇所以外に磁界を印加するもの　（Ｈ１１．５新設）	Applying magnetic fields on places other than those irradiated with light-beam (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 G	4	1	5D075	G11B  11/105	62	再生磁界に特徴のあるもの　（Ｈ１６．６修正）	Characterized by reproducing magnetic field(Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 563 H	4	2	5D075	G11B  11/105	4	パルス状又は間欠的に印加するもの　（Ｈ１１．５新設）	Applying voltage in the pulsed shape or intermittently (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 J	4	2	5D075	G11B  11/105	19	交番磁界を印加するもの　（Ｈ１１．５新設）	Applying alternating magnetic fields.(Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 K	4	2	5D075	G11B  11/105	6	光ビーム照射箇所以外に磁界を印加するもの　（Ｈ１１．５新設）	Applying magnetic fields on places other than those irradiated with light-beam (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 L	4	1	5D075	G11B  11/105	2	消去磁界に特徴のあるもの　（Ｈ１６．６修正）	Characterized by erasing magnetic field(Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 563 M	4	0	5D075	G11B  11/105	3	最適印加磁界の初期設定、調整　（Ｈ１１．５新設）	Initial setting and adjustment of the optimal applied magnetic field  (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 N	4	1	5D075	G11B  11/105	36	最適強度の設定、調整　（Ｈ１１．５新設）	Setting and adjustment of the optimal strength (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 P	4	0	5D075	G11B  11/105	1423	磁界の制御に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by control of magnetic fields (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 Q	4	1	5D075	G11B  11/105	600	記録磁界の制御　（Ｈ１１．５新設）	Control of recording magnetic fields (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 R	4	1	5D075	G11B  11/105	96	再生磁界の制御　（Ｈ１１．５新設）	Control of reproducing magnetic fields (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 S	4	1	5D075	G11B  11/105	25	消去磁界の制御　（Ｈ１１．５新設）	Control of erasing magnetic fields (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 T	4	1	5D075	G11B  11/105	13	動作切換時の磁界の制御　（Ｈ１１．５新設）	Control of magnetic fields upon changing operations (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 U	4	2	5D075	G11B  11/105	0	プリピット再生時　（Ｈ１１．５新設）	Upon reproducing prepit (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 V	4	1	5D075	G11B  11/105	7	雰囲気、温度等に応じた制御　（Ｈ１１．５新設）	Control according to atmosphere and temperature (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 W	4	0	5D075	G11B  11/105	68	磁界発生回路　（Ｈ１１．５新設）	Magnetic field generating circuits (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 563 Z	4	0	5D075	G11B  11/105	2	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others  (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 566 \	3	3	5D075	G11B  11/105	774	浮上ヘツド（スライダ）に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by floating heads (sliders) (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 566 A	3	0	5D075	G11B  11/105	357	浮上ヘツド（スライダ）全体の構造、形状、取付に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by structures, shapes and mounting of the entire floating head (slider) (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 566 B	3	1	5D075	G11B  11/105	195	光学系に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by optical system (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 566 C	3	2	5D075	G11B  11/105	129	近接場光を利用するもの　（Ｈ１１．５新設）	Using proximity field light (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 566 D	3	1	5D075	G11B  11/105	88	磁界印加手段に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by magnetic field application means (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 566 E	3	2	5D075	G11B  11/105	46	薄膜コイルのもの　（Ｈ１１．５新設）	Of thin-film coils (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 566 F	3	0	5D075	G11B  11/105	62	位置制御に特徴のあるもの（除、移動）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by control of the position (excluding movement)  (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 566 G	3	0	5D075	G11B  11/105	110	移動手段、機構に特徴のあるもの（例、退避等）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by moving means, mechanisms (e.g. save)  (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 566 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	149	その他　（Ｈ１１．５新設）	Others (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 571 \	3	3	5D075	G11B  11/105	1641	光ヘツド及び磁界印加手段（磁気ヘツド）の組み合わせに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by combination of optical heads and magnetic field application means (magnetic heads) (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 571 A	3	0	5D075	G11B  11/105	309	全体の構造、形状に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by entire structure, shape  (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 571 B	3	1	5D075	G11B  11/105	132	複数の、光ヘツドと磁界印加手段の組み合わせに特徴のあるもの（→５５１Ｂに優先）　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by multiple combinations of optical heads and magnetic field application means (this term taking precedence to 551B) (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 571 C	3	2	5D075	G11B  11/105	9	両面記録担体用　（Ｈ１１．５新設）	For double-sided recording medium  (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 571 D	3	1	5D075	G11B  11/105	103	光ヘッド及び磁界印加手段が記録担体の同一面側にあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Having an optical head and magnetic field application means on the same side of the recording carriers (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 571 E	3	1	5D075	G11B  11/105	2	光ヘッド駆動系からの漏洩磁界を利用するもの　（Ｈ１１．５新設）	Using magnetic fields leaking from the optical head driving system (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 571 F	3	1	5D075	G11B  11/105	19	光ヘッド駆動系からの漏洩磁界を遮断又はキャンセルするもの　（Ｈ１１．５新設）	Shielding or canceling magnetic fields leaking from the optical head driving system (Newly established in May 1999)
G11B  11/105 571 G	3	0	5D075	G11B  11/105	116	全体の取付又は支持に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by entire attachment or support
G11B  11/105 571 H	3	1	5D075	G11B  11/105	29	光ヘッド及び磁界印加手段が同一部材に取付又は支持されているもの（５７１Ｄ優先）　（Ｈ１６．６修正）	Optical head and magnetic field applying means being mounted or supported in the same member (571 D takes precedence). (Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 571 J	3	1	5D075	G11B  11/105	31	光ヘッドと磁界印加手段の取付位置調整（Ｈに優先）　（Ｈ１１．５新設）	Adjusting attached position of optical head and the magnetic field voltage
G11B  11/105 571 K	3	0	5D075	G11B  11/105	112	位置制御に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by control of position
G11B  11/105 571 L	3	1	5D075	G11B  11/105	30	光ヘッドと磁界印加手段の相対位置制御　（Ｈ１１．５新設）	Controlling the position of optical head relative to the magnetic field voltage
G11B  11/105 571 M	3	0	5D075	G11B  11/105	74	移動に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by movement
G11B  11/105 571 N	3	1	5D075	G11B  11/105	9	移動手段、機構に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	Characterized by moving means, mechanisms
G11B  11/105 571 P	3	2	5D075	G11B  11/105	19	光ヘッドと磁界印加手段が一体的に移動するもの　（Ｈ１１．５新設）	with optical head and means of
G11B  11/105 571 R	3	2	5D075	G11B  11/105	14	光ヘッドと磁界印加手段が個別に移動可能なもの　（Ｈ１１．５新設）	with independently movable optical head and the independently movable magnetic field voltage
G11B  11/105 571 S	3	1	5D075	G11B  11/105	16	記録担体の着脱に伴う移動　（Ｈ１１．５新設）	moving accompanied by the insert/ejaction of recording medium
G11B  11/105 571 T	3	1	5D075	G11B  11/105	5	動作切換時の移動　（Ｈ１１．５新設）	moving at the switch of operation
G11B  11/105 571 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	22	その他　（Ｈ１１．５新設）	others
G11B  11/105 576 \	3	3	5D075	G11B  11/105	180	装置の全体の構成に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the entire constitution of apparatus
G11B  11/105 576 A	3	0	5D075	G11B  11/105	111	光、光磁気記録再生両用の装置に関するもの　（Ｈ１１．５新設）	relating to optic and optical magnetic recorcding/replay dual purpose apparatus
G11B  11/105 576 B	3	1	5D075	G11B  11/105	93	特に、光、光磁気記録領域を有する媒体を記録再生するもの　（Ｈ１１．５新設）	particularly, recording/replay the medium having optic and optical magnetic region
G11B  11/105 576 D	3	0	5D075	G11B  11/105	3	磁気、光磁気記録再生両用の装置に関するもの　（Ｈ１１．５新設）	relating to magnetic and optical magnetic recording/replay dual purpose qpparatus
G11B  11/105 576 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	14	その他　（Ｈ１１．５新設）	others
G11B  11/105 581 \	3	3	5D075	G11B  11/105	1229	装置の動作，試験等に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the movement, testing, etc., of apparatus
G11B  11/105 581 A	3	0	5D075	G11B  11/105	336	記録担体の案内、排出、支持　（Ｈ１１．５新設）	guidance, discharging, and support of recording carriers
G11B  11/105 581 B	3	0	5D075	G11B  11/105	264	記録担体の駆動　（Ｈ１１．５新設）	activation of recording carriers
G11B  11/105 581 C	3	0	5D075	G11B  11/105	165	記録担体の判別　（Ｈ１１．５新設）	identification of recording carriers
G11B  11/105 581 D	3	0	5D075	G11B  11/105	229	装置の試験、検査、測定、検出　（Ｈ１１．５新設）	testing, inspection, measurement, and detection of apparatus
G11B  11/105 581 E	3	0	5D075	G11B  11/105	268	記録担体の特性の試験、検査、測定、検出　（Ｈ１１．５新設）	testing, inspection, measurement, and detection of the characteristic of recording carriers
G11B  11/105 581 F	3	1	5D075	G11B  11/105	26	記録再生消去に先立って行うもの　（Ｈ１１．５新設）	operation prior to the deletion of recording/replay
G11B  11/105 581 G	3	1	5D075	G11B  11/105	17	記録再生消去中に行うもの　（Ｈ１１．５新設）	operation during the deletion of recording/replay
G11B  11/105 581 H	3	1	5D075	G11B  11/105	107	テスト信号記録再生によるもの　（Ｈ１１．５新設）	recording/replay of test signals
G11B  11/105 581 J	3	1	5D075	G11B  11/105	22	記録担体に予め記録されたテスト信号を再生するもの　（Ｈ１１．５新設）	replaying test signals that are originally recorded in recording carriers
G11B  11/105 581 K	3	0	5D075	G11B  11/105	493	装置の動作機能の制御　（Ｈ１１．５新設）	control of moving function of apparatus
G11B  11/105 581 L	3	1	5D075	G11B  11/105	64	記録担体に制御情報が記録されているもの　（Ｈ１１．５新設）	having control information on recording carriers
G11B  11/105 581 M	3	1	5D075	G11B  11/105	60	誤消去、又は二重記録の防止　（Ｈ１１．５新設）	prevention of mis-deletion or double recording
G11B  11/105 581 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	331	その他　（Ｈ１１．５新設）	others
G11B  11/105 586 \	3	3	5D075	G11B  11/105	3239	記録再生消去方法、装置、信号処理に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the recording/replay/deletion method, apparatus, and signal processing
G11B  11/105 586 A	3	0	5D075	G11B  11/105	832	記録再生消去方法・装置に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the recording/replay/deletion method
G11B  11/105 586 B	3	1	5D075	G11B  11/105	45	多値記録再生、多層記録再生　（Ｈ１６．６修正）	Multi-valued record reproduction and multi-layered record reproduction (Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 586 C	3	1	5D075	G11B  11/105	8	両面記録再生　（Ｈ１１．５新設）	double-sided recording/replay
G11B  11/105 586 D	3	1	5D075	G11B  11/105	1932	記録方法・装置のみに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized only by the recording method apparatus
G11B  11/105 586 E	3	2	5D075	G11B  11/105	17	単層の磁性膜を有する記録担体への記録　（Ｈ１１．５新設）	recording to the recording carrier having the single layer magnetic film
G11B  11/105 586 F	3	2	5D075	G11B  11/105	26	バイアス層を有する記録担体への記録　（Ｈ１１．５新設）	recording to the recording carrier having the bias layer
G11B  11/105 586 G	3	2	5D075	G11B  11/105	11	記録時に磁界の印加を必要としないもの　（Ｈ１６．６修正）	Requesting application of magnetic field during recording (Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 586 H	3	1	5D075	G11B  11/105	844	再生方法・装置のみに特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized only by the replay method apparatus
G11B  11/105 586 K	3	2	5D075	G11B  11/105	14	記録層及び再生層を有する記録担体の再生（ＬＭ優先）　（Ｈ１１．５新設）	replay of the recording carrier having recording layer and reproduction layer (LM takes precedence)
G11B  11/105 586 L	3	2	5D075	G11B  11/105	163	光スポットの一部から情報を再生するもの（例、磁気的超解像）　（Ｈ１１．５新設）	replaying information from a part of the lighting spot (ex. Magnetic super resolution)
G11B  11/105 586 M	3	2	5D075	G11B  11/105	197	再生層の磁区を制御（拡大又は縮小）するもの　（Ｈ１１．５新設）	Controlling (expanding or reducing) magnetic domain of reproduction layer (New, May. 1999)
G11B  11/105 586 N	3	1	5D075	G11B  11/105	42	記録方法・装置及び再生方法・装置の両者に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by both recoding method apparatus and replay method apparatus
G11B  11/105 586 P	3	1	5D075	G11B  11/105	161	消去方法・装置のみに特徴のあるもの（一括消去等）　（Ｈ１１．５新設）	characterized only by the deletion method apparatus (can be deleted in the block)
G11B  11/105 586 Q	3	0	5D075	G11B  11/105	364	信号処理　（Ｈ１１．５新設）	signal processing
G11B  11/105 586 R	3	1	5D075	G11B  11/105	342	記録信号処理　（Ｈ１１．５新設）	recording signal processing
G11B  11/105 586 S	3	2	5D075	G11B  11/105	25	記録信号のモニタ、ベリファイ　（Ｈ１１．５新設）	monitoring and verifying of recording signals
G11B  11/105 586 T	3	1	5D075	G11B  11/105	990	再生信号処理　（Ｈ１１．５新設）	repay signal processing
G11B  11/105 586 U	3	2	5D075	G11B  11/105	109	情報信号再生のためのもの　（Ｈ１１．５新設）	using for the replay of information signal
G11B  11/105 586 V	3	2	5D075	G11B  11/105	40	再生波形の整形　（Ｈ１１．５新設）	forming of replay wave
G11B  11/105 586 W	3	1	5D075	G11B  11/105	38	プリフォーマット信号の再生　（Ｈ１６．６修正）	Reproduction of preformatted signal (Correction, Jun. 2004)
G11B  11/105 586 X	3	2	5D075	G11B  11/105	31	プリピット信号検出によるもの　（Ｈ１１．５新設）	using prepit signal detection
G11B  11/105 586 Y	3	2	5D075	G11B  11/105	29	ウォブリング信号検出によるもの　（Ｈ１１．５新設）	using wobbling signal detection
G11B  11/105 586 Z	3	0	5D075	G11B  11/105	12	その他　（Ｈ１１．５新設）	others
G11B  11/105 591 \	3	3	5D075	G11B  11/105	47	その他の装置の構造、形状に特徴のあるもの　（Ｈ１１．５新設）	characterized by the structure and shape of other apparatus
G11B  11/11  \	2	2	5D075	G11B  11/11	0	光ビーム以外のビームを用いて記録するもの［７］	using a beam other than a beam of light for recording [7]
G11B  11/115  \	2	2	5D075	G11B  11/115	1	光ビーム以外のビームを用いて再生するもの［７］	using a beam other than a beam of light for reproducing [7]
G11B  11/12  \	1	1	5D075	G11B  11/12	113	光学的手段により記録するもの（Ｇ１１Ｂ１１／０３が優先）［４］	using recording by optical means (G11B 11/03 takes precedence) [4]
G11B  11/14  \	2	2	5D075	G11B  11/14	62	再生が磁気的手段によるもの	with reproducing by magnetic means
G11B  11/16  \	1	1	5D075	G11B  11/16	10	機械的カッテイング，変形またはプレスにより記録するもの	using recording by mechanical cutting, deforming or pressing
G11B  11/18  \	2	2	5D075	G11B  11/18	42	再生が光学的手段によるもの	with reproducing by optical means
G11B  11/20  \	2	2	5D075	G11B  11/20	14	再生が磁気的手段によるもの	with reproducing by magnetic means
G11B  11/22  \	2	2	5D075	G11B  11/22	9	再生が容量的手段によるもの［４］	with reproducing by capacitive means [4]
G11B  11/24  \	1	1	5D075	G11B  11/24	3	近接場相互作用により記録するもの［７］	using recording by near-field interactions [7]
G11B  11/26  \	2	2	5D075	G11B  11/26	18	顕微鏡的プローブ手段を用いるもの［７］	using microscopic probe means [7]
G11B  13/00  \	0	0	5D075	G11B  13/00	324	異なるメイングループにまたがる方法による同時の，または選択的な記録；そのための記録担体；それからの同時の，または選択的な再生［１，７］	Recording simultaneously or selectively by methods or means covered by different main groups; Record carriers therefor; Reproducing simultaneously or selectively therefrom [1,7]
G11B  13/02  \	1	1	5D075	G11B  13/02	15	磁気およびスタイラスによるもの（Ｇ１１Ｂ１３／０８が優先）［１，７］	magnetically and by styli (G11B 13/08 takes precedence) [1,7]
G11B  13/04  \	1	1	5D075	G11B  13/04	474	磁気および光学的手段によるもの（Ｇ１１Ｂ１３／０８が優先）［１，７］	magnetically and optically (G11B 13/08 takes precedence) [1,7]
G11B  13/06  \	1	1	5D075	G11B  13/06	16	光学的手段およびスタイラスによるもの（Ｇ１１Ｂ１３／０８が優先）［１，７］	optically and by styli (G11B 13/08 takes precedence) [1,7]
G11B  13/08  \	1	1	5D075	G11B  13/08	3	記録あるいは再生に，近接場相互作用と，少なくとも一つの他の手段を用いるもの［７］	using near-field interactions or transducing means and at least one other method or means for recording or reproducing [7]
G11B  15/00  \	0	0	5D515	G11B  15/00	2126	線状または帯状記録担体の駆動，始動，停止；そのような記録担体とヘッド双方の駆動；そのような記録担体またはその容器の案内；その制御；動作機能の制御（ヘツドの駆動または案内Ｇ１１Ｂ３／００〜Ｇ１１Ｂ７／００，Ｇ１１Ｂ２１／００）［２］	Driving, starting or stopping record carriers of filamentary or web form; Driving both such record carriers and heads; Guiding such record carriers or containers therefor; Control thereof; Control of operating function (driving or guiding heads G11B 3/00-G11B 7/00, G11B 21/00) [2]
G11B  15/02  \	1	1	5D515	G11B  15/02	12362	動作機能の制御，例．記録から再生への切換え	Control of operating function, e.g. switching from recording to reproducing
G11B  15/03  \	2	2	5D515	G11B  15/03	990	カウンタを用いるもの［４］	by using counters [4]
G11B  15/04  \	2	2	5D515	G11B  15/04	903	不慮の消去または二重記録の防止，禁止，または警報（Ｇ１１Ｂ１５／０５が優先）［４］	Preventing, inhibiting, or warning against accidental erasing or double recording (G11B 15/05 takes precedence) [4]
G11B  15/05  \	2	2	5D515	G11B  15/05	79	記録担体上または容器上のまたはこれらから取出された特徴の感知によるもの（Ｇ１１Ｂ１５／１６が優先）［４］	by sensing features present on, or derived from, record carrier or container (G11B 15/16 takes precedence) [4]
G11B  15/06  \	3	3	5D515	G11B  15/06	669	記録担体上または容器上の補助的特徴の感知によるもの，例．テープの終端近傍での機械の停止	by sensing auxiliary features on record carriers or containers, e.g. to stop machine near the end of a tape
G11B  15/07  \	4	4	5D515	G11B  15/07	1781	容器上の補助的特徴の感知によるもの［４］	on containers [4]
G11B  15/08  \	4	4	5D515	G11B  15/08	1004	光電的感知によるもの（Ｇ１１Ｂ１５／０７が優先）［４］	by photoelectric sensing (G11B 15/07 takes precedence) [4]
G11B  15/087  \	3	3	5D515	G11B  15/087	5955	記録された信号の感知によるもの［４］	by sensing recorded signals [4]
G11B  15/093  \	3	3	5D515	G11B  15/093	3080	記録担体の駆動状態，例．走行状態，テープの張力，の感知によるもの［４］	by sensing driving condition of record carrier, e.g. travel, tape tension [4]
G11B  15/10  \	2	2	5D515	G11B  15/10	7742	手動制御；ソレノイド作動制御	Manually-operated control; Solenoid-operated control
G11B  15/12  \	2	2	5D515	G11B  15/12	0	ヘッドのマスキング；ヘッドの動作および非動作の選択または切替え；ビーム，例．光ビーム，のマスキング	Masking of heads; Selecting or switching of heads between operative and inoperative functions; Masking of beams, e.g. of light beams
G11B  15/14  \	3	3	5D515	G11B  15/14	494	周期的マスキングまたは切換，例．回転ヘッドのもの	Masking or switching periodically, e.g. of rotating heads
G11B  15/16  \	2	2	5D515	G11B  15/16	49	記録担体または容器の有無または位置の感知によるもの	by sensing presence, absence or position of record carrier or container
G11B  15/17  \	3	3	5D515	G11B  15/17	517	容器のもの［４］	of container [4]
G11B  15/18  \	1	1	5D515	G11B  15/18	1163	駆動；始動；停止；そのための制御または調整機構	Driving; Starting; Stopping; Arrangements for control or regulation thereof
G11B  15/20  \	2	2	5D515	G11B  15/20	503	前方または後方への記録担体の有限量だけの移動，すなわちバックスペース，フォワードスペース	Moving record carrier backwards or forwards by finite amounts, i.e. back-spacing, forward-spacing
G11B  15/22  \	2	2	5D515	G11B  15/22	1160	停止手段（停止に先立つ速度低減で停止手段以外の方法によるものＧ１１Ｂ１５／４８；停止に先立つ速度低減で停止手段とは異なる機械的リンクによるものＧ１１Ｂ１５／５０）	Stopping means (slowing-down preparatory to stopping&nbsp;by means which are different from the stopping means G11B 15/48; slowing-down preparatory to stopping by a mechanical linkage which is different from the stopping means G11B 15/50)
G11B  15/24  \	2	2	5D515	G11B  15/24	317	駆動解除手段	Drive-disengaging means
G11B  15/26  \	2	2	5D515	G11B  15/26	2121	直接または間接的に記録担体に作用する部材による記録担体の駆動	Driving record carriers by members acting directly or indirectly thereon
G11B  15/28  \	3	3	5D515	G11B  15/28	1852	記録担体との摩擦接触により駆動するローラによるもの，例．キャプスタンによるもの；駆動速度を制御するための手段と結合したキャプスタンまたはドラムの多重機構；逆転を与えるために交互に記録担体と係合する複数キャプスタン機構	through rollers driving by frictional contact with the record carrier, e.g. capstan; Multiple arrangements of capstans or drums coupled to means for controlling the speed of the drive; Multiple capstan systems alternately engageable with record carrier to provide reversal
G11B  15/29  \	4	4	5D515	G11B  15/29	1856	ピンチローラによるもの（Ｇ１１Ｂ１５／２９５が優先）［４］	through pinch-rollers (G11B 15/295 takes precedence) [4]
G11B  15/295  \	4	4	5D515	G11B  15/295	106	記録担体をその離隔した二点で同時に駆動する単一のキャプスタンまたはドラムによるもの，例．テープ巻回体に直接作用するキャプスタンによるもの［４］	with single capstan or drum simultaneously driving the record carrier at two separate points of an isolated part thereof, e.g. the capstan acting directly on the tape rollers [4]
G11B  15/30  \	3	3	5D515	G11B  15/30	1584	記録担体を支持する手段，例．マンドレル，ターンテーブル，によるもの	through the means for supporting the record carrier, e.g. mandrel, turntable
G11B  15/32  \	3	3	5D515	G11B  15/32	1333	記録担体が巻かれるリールまたは巻心によるもの	through the reels or cores on to which the record carrier is wound
G11B  15/34  \	3	3	5D515	G11B  15/34	58	非すべり駆動手段，例．スプロケット，によるもの	through non-slip drive means, e.g. sprocket
G11B  15/38  \	2	2	5D515	G11B  15/38	26	気体手段による記録担体の駆動	Driving record carriers by pneumatic means
G11B  15/40  \	2	2	5D515	G11B  15/40	41	電動機以外による記録担体の駆動	Driving record carriers otherwise than by electric motor
G11B  15/42  \	3	3	5D515	G11B  15/42	108	手動によるもの	manually
G11B  15/43  \	2	2	5D515	G11B  15/43	3701	記録担体の張力，例．テープ張力，の制御または調整	Control or regulation of mechanical tension of record carrier, e.g. tape tension
G11B  15/44  \	2	2	5D515	G11B  15/44	3393	変速装置；逆転装置；そのための駆動伝達手段	Speed-changing arrangements; Reversing arrangements; Drive-transfer means therefor
G11B  15/46  \	2	2	5D515	G11B  15/46	2211	速度の制御，安定化，または表示	Controlling, regulating, or indicating speed
G11B  15/467  \	3	3	5D515	G11B  15/467	5623	記録担体とヘッドがともに駆動される記録または再生装置におけるもの［４］	in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven [4]
G11B  15/473  \	4	4	5D515	G11B  15/473	655	ヘッド速度の制御によるもの［４］	by controlling the speed of the heads [4]
G11B  15/48  \	3	3	5D515	G11B  15/48	925	始動；加速；減速；駆動変更期間の誤動作防止	Starting; Accelerating; Decelerating; Arrangements preventing malfunction during drive change
G11B  15/50  \	3	3	5D515	G11B  15/50	30	機械的リンク，例．クラッチによるもの	by mechanical linkage, e.g. clutch
G11B  15/52  \	3	3	5D515	G11B  15/52	512	記録担体上に記録された信号または記録担体から導出された信号を用いるもの	by using signals recorded on, or derived from, record carrier
G11B  15/54  \	3	3	5D515	G11B  15/54	463	ストロボスコープによるもの；タコメータによるもの	by stroboscope; by tachometer
G11B  15/56  \	1	1	5D515	G11B  15/56	116	記録担体が緩衝ループを有するもの，例．加速時の慣性の緩和のための緩衝ループを有するもの	the record carrier having reserve loop, e.g. to minimise inertia during acceleration
G11B  15/58  \	2	2	5D515	G11B  15/58	424	真空コラムをもつもの	with vacuum column
G11B  15/60  \	1	1	5D515	G11B  15/60	4072	記録担体の案内（マガジンまたはカセットと構造的に関連する案内体Ｇ１１Ｂ２３／０４）［４］	Guiding record carriers (guiding devices structurally associated with magazines or cassettes G11B 23/04) [4]
G11B  15/61  \	2	2	5D515	G11B  15/61	4403	ドラムに対するもの，例．回転ヘッドを有するドラムに対するもの［４］	on drum, e.g. on drum containing rotating heads [4]
G11B  15/62  \	2	2	5D515	G11B  15/62	146	記録担体とヘッドとの間の所望のスペースを維持する手段	Maintaining desired spacing between record carrier and head
G11B  15/64  \	3	3	5D515	G11B  15/64	118	流体力学的スペーシングによるもの	by fluid-dynamic spacing
G11B  15/66  \	2	2	5D515	G11B  15/66	61	挿通；装填；自動装填	Threading; Loading; Automatic self-loading
G11B  15/665  \	3	3	5D515	G11B  15/665	6642	容器から記録担体のループを引出すことによるもの［４］	by extracting loop of record carrier from container [4]
G11B  15/67  \	3	3	5D515	G11B  15/67	1498	容器またはスプールから記録担体の端部を引出すことによるもの［４］	by extracting end of record carrier from container or spool [4]
G11B  15/675  \	1	1	5D515	G11B  15/675	11722	容器の案内［４］	Guiding containers [4]
G11B  15/68  \	2	2	5D057	G11B  15/68	3597	カセットのオートチェンジャ装置［２］	Automatic cassette-changing arrangements [2]
G11B  15/70  \	1	1	5D515	G11B  15/70	491	記録担体がエンドレスループ状のもの［２］	the record carrier being an endless-loop record-carrier [2]
G11B  17/00  \	0	0	5D138	G11B  17/00	26	線状または帯状の記録担体に属しない記録担体，またはその支持体の案内（カードまたはシートの案内Ｇ０６Ｋ１３／００）	Guiding record carriers not specifically of filamentary or web form, or of supports therefor (guiding cards or sheets G06K 13/00)
G11B  17/02  \	1	1	5D138	G11B  17/02	386	細部	Details
G11B  17/022  \	2	2	5D138	G11B  17/022	171	単一ディスクの位置決めまたは締付け［４］	Positioning or locking of single discs [4]
G11B  17/025  \	3	3	5D138	G11B  17/025	5	変換動作中に静止しているディスクのためのもの［４］	of discs which are stationary during transducing operation [4]
G11B  17/028  \	3	3	5D138	G11B  17/028	5844	変換動作中に回転するディスクのためのもの［４］	of discs rotating during transducing operation [4]
G11B  17/03  \	4	4	5D138	G11B  17/03	628	容器またはトレイを有するもの［４］	in containers or trays [4]
G11B  17/032  \	4	4	5D138	G11B  17/032	273	ドアまたはカバーを動かすことによる位置決め［４］	Positioning by moving the door or the cover [4]
G11B  17/035  \	4	4	5D138	G11B  17/035	975	装填ステーションを動かすことによる位置決め［４］	Positioning by moving the loading station [4]
G11B  17/038  \	2	2	5D138	G11B  17/038	961	単一カートリッジに入っている複数ディスクの心出しまたは固定係止［４］	Centering or locking of a plurality of discs in a single cartridge [4]
G11B  17/04  \	2	2	5D046	G11B  17/04	524	単一記録担体の変換部へのまたは変換部からの供給または案内	Feeding or guiding single record carrier to or from transducing unit
G11B  17/041  \	3	3	5D046	G11B  17/041	5040	カートリッジに収納されているディスクに特に適しているもの［８］	specially adapted for discs contained within cartridges [8]
G11B  17/043  \	4	4	5D046	G11B  17/043	2956	直接挿入するもの，即ち，外部挿入手段を有さないもの［８］	Direct insertion, i.e. without external loading means [8]
G11B  17/043 200 \	5	5	5D046	G11B  17/043	87	異なるサイズのディスクに適しているもの	adapted for discs of different sizes
G11B  17/043 400 \	5	5	5D046	G11B  17/043	525	ディスクの続く垂直移動のための機構を有するもの（Ｇ１１Ｂ１７／０４３，８００が優先）	having a mechanism for continuously vertical movement of discs (G11B17/043, 800 takes precedence)
G11B  17/043 600 \	5	5	5D046	G11B  17/043	644	カートリッジシャッターの開口機構を有するもの（Ｇ１１Ｂ１７／０４３，８００が優先）	having an opening mechanism of a cartledge shutter (G11B17/043, 800 takes precedence)
G11B  17/043 800 \	5	5	5D046	G11B  17/043	34	ディスクの続く垂直移動のための機構とカートリッジシャッターの開口機構を有するもの	with mechanism for subsequent vertical movement of the disc and opening mechanism of the cartridge shutter
G11B  17/044  \	4	4	5D046	G11B  17/044	222	間接的に挿入するもの，即ち，外部挿入手段を有すもの［８］	Indirect insertion, i.e. with external loading means [8]
G11B  17/046  \	5	5	5D046	G11B  17/046	8	軸支された挿入手段を有すもの［８］	with pivoting loading means [8]
G11B  17/046 300 \	6	6	5D046	G11B  17/046	2	異なるサイズのディスクに適しているもの	adapted for discs of different sizes
G11B  17/046 600 \	6	6	5D046	G11B  17/046	159	カートリッジシャッターの開口機構	opening mechanism of a cartledge shutter
G11B  17/047  \	5	5	5D046	G11B  17/047	145	摺動する挿入手段を有すもの［８］	with sliding loading means [8]
G11B  17/047 300 \	6	6	5D046	G11B  17/047	17	異なるサイズのディスクに適しているもの	adapted for discs of different sizes
G11B  17/047 600 \	6	6	5D046	G11B  17/047	37	カートリッジシャッターを開ける機構	Mechanism for opening a cartledge shutter
G11B  17/049  \	4	4	5D046	G11B  17/049	571	記録または再生の前にカートリッジから取り出されたディスクの挿入［８］	Insertion of discs having to be extracted from the cartridge prior to recording or reproducing [8]
G11B  17/05  \	3	3	5D046	G11B  17/05	594	カートリッジに収納されていないディスクに特に適しているもの［８］	specially adapted for discs not contained within cartridges [8]
G11B  17/051  \	4	4	5D046	G11B  17/051	2489	直接挿入するもの，即ち，外部挿入手段を有さないもの［８］	Direct insertion, i.e. without external loading means [8]
G11B  17/051 500 \	5	5	5D046	G11B  17/051	629	異なるサイズのディスクに適しているもの	adapted for discs of different sizes
G11B  17/053  \	4	4	5D046	G11B  17/053	251	間接的に挿入するもの，即ち，外部挿入手段を有すもの［８］	Indirect insertion, i.e. with external loading means [8]
G11B  17/054  \	5	5	5D046	G11B  17/054	28	軸支された挿入手段を有すもの［８］	with pivoting loading means [8]
G11B  17/054 500 \	6	6	5D046	G11B  17/054	9	異なるサイズのディスクに適しているもの	adapted for discs of different sizes [8]
G11B  17/056  \	5	5	5D046	G11B  17/056	2754	摺動する挿入手段を有すもの［８］	with sliding loading means [8]
G11B  17/056 500 \	6	6	5D046	G11B  17/056	255	異なるサイズのディスクに適しているもの	adapted for discs of different sizes
G11B  17/057  \	3	3	5D046	G11B  17/057	394	カートリッジに収納されているディスクとカートリッジに収納されていないディスク双方を取り扱うことに特に適しているもの［８］	specially adapted for handling both discs contained within cartridges and discs not contained within cartridges [8]
G11B  17/08  \	1	1	5D078	G11B  17/08	511	連続アクセス型のディスクレコードマガジンを用いるもの	from consecutive-access magazine of disc records
G11B  17/10  \	2	2	5D078	G11B  17/10	223	垂直軸上のスタックからターンテーブルへの水平移送手段をもつもの	with horizontal transfer to the turntable from a stack arranged with a vertical axis
G11B  17/12  \	2	2	5D078	G11B  17/12	219	垂直軸のスタックからターンテーブルへの軸方向移送手段をもつもの	with axial transfer to the turntable from a stack with a vertical axis
G11B  17/14  \	3	3	5D078	G11B  17/14	14	回転する中央支柱の機構によるもの，例．両面の演奏が可能なもの	by mechanism in rotating centre post, e.g. permitting the playing of both sides of a record
G11B  17/16  \	3	3	5D078	G11B  17/16	174	静止している中央支柱の機構によるもの，例．段付支柱をもつもの，支柱の上のフィンガーを用いたもの	by mechanism in stationary centre post, e.g. with stepped post, using fingers on post
G11B  17/18  \	3	3	5D078	G11B  17/18	31	ディスクレコードの縁部に作用する機構によるもの	by mechanism operating on the edge of the disc record
G11B  17/20  \	2	2	5D078	G11B  17/20	9	演奏終了後ターンテーブル上のスタックから運び去る手段をもつもの	with transfer away from stack on turntable after playing
G11B  17/22  \	1	1	5D072	G11B  17/22	2135	ランダムアクセス型のディスクレコードマガジンを用いるもの	from random-access magazine of disc records
G11B  17/24  \	2	2	5D072	G11B  17/24	786	トロイダルまたは部分的トロイダルの形状をもつマガジン	the magazine having a toroidal or part-toroidal shape
G11B  17/26  \	2	2	5D072	G11B  17/26	3311	垂直軸の円筒形状をもつマガジン	the magazine having a cylindrical shape with vertical axis
G11B  17/28  \	2	2	5D072	G11B  17/28	583	水平軸の円筒形状をもつマガジン	the magazine having a cylindrical shape with horizontal axis
G11B  17/30  \	2	2	5D072	G11B  17/30	402	選択されたレコードの位置に応じて演奏装置が移動する形式のもの	wherein the playing unit is moved accordingly to the location of the selected record
G11B  17/32  \	1	1	5D039	G11B  17/32	227	記録担体とヘッド間における所望間隙の保持，例．流体力学的スペーシングによるもの［２］	Maintaining desired spacing between record carrier and head, e.g. by fluid-dynamic spacing [2]
G11B  17/32  A	1	0	5D039	G11B  17/32	706	ヘッドの支持；押圧機構	Head supporting; Pressing mechanism
G11B  17/32  B	1	1	5D039	G11B  17/32	555	両面摺動型用	For the double side slide type
G11B  17/32  C	1	0	5D039	G11B  17/32	266	摺動部形状	Slide unit (slider) shape
G11B  17/32  D	1	1	5D039	G11B  17/32	136	両面摺動型用	For the double side slide type
G11B  17/32  E	1	0	5D039	G11B  17/32	336	摺動安定化手段；間隙安定化手段	Slide stabilising means; Gap stabilising means
G11B  17/32  Z	1	0	5D039	G11B  17/32	419	その他のもの	Others
G11B  17/32 101 \	2	2	5D039	G11B  17/32	97	安定化板に特徴を有するもの	Characterised by the stabilising plate.
G11B  17/34  \	1	1	5D039	G11B  17/34	269	変換動作中の記録担体の案内，例．トラック追従のためのもの（Ｇ１１Ｂ１７／３２が優先）［４］	Guiding record carriers during transducing operation, e.g. for track following (G11B 17/32 takes precedence) [4]
G11B  17/34  A	1	0	5D039	G11B  17/34	430	カード，シートにおけるパッド	Pad on a card or sheet
G11B  17/34  B	1	0	5D039	G11B  17/34	113	カード，シートの幅よせ	Card/sheet width adjustment
G11B  17/34  C	1	0	5D039	G11B  17/34	506	ディスクに関するもの	Relating to disks
G11B  17/34  D	1	1	5D039	G11B  17/34	461	パッド	Pad
G11B  17/34  Z	1	0	5D039	G11B  17/34	11	その他のもの	Others
G11B  19/00  \	0	0	5D066	G11B  19/00	1	線状または帯状の記録担体に属しない記録担体，またはその支持体の駆動，始動，停止；その制御；動作機能の制御	Driving, starting, stopping record carriers not specifically of filamentary or web form, or of supports therefor; Control thereof; Control of operating function
G11B  19/00  X	0	0	5D066	G11B  19/00	390	回転盤状記録担体〔ディスク〕装置の制御（注：１９／００，１００〜１９／２８を含む他のＧ１１Ｂのいずれにも分類し得ぬもの）	Controlling rotary disc-shaped recording carrier[Disc} device (Note: not being classified into any other of G11B including 19/00,100-19/28)
G11B  19/00  Z	0	0	5D066	G11B  19/00	1823	その他	Others
G11B  19/00 100 \	1	1	5D066	G11B  19/00	0	回転盤状記録担体〔ディスク〕装置の電源に関連する負荷〔機構〕の制御（制御対象の分類（例．ヘッド→Ｇ１１Ｂ２１）優先）（電源の構造配置（→Ｇ１１Ｂ３３），複合装置の電源制御，タイマ（→Ｇ１１Ｂ３１），ディスク装置でないもの〔例．データ処理装置全体の電源制御（→Ｇ０６Ｆ１）〕は分類しない）	Controlling of load (mechanism) concerning power supply of rotary disc-shaped recording carrier (Disc) device(Classification of object to be controlled, e.g. head to G11B21(takes precedence) (not classifying strucutral localization of power supply (to G11B33), power supply control of complex device, timer (to G11B31), device which is not disc device, e.g. power supply control (to G06F1)of entire data processing device being not classified
G11B  19/00 100 F	1	0	5D066	G11B  19/00	213	電源の断，停〔停電〕に伴う負荷の制御（ヘッド退避→Ｇ１１Ｂ２１，記録再生用バッファの扱い→Ｇ１１Ｂ２０）	Controlling of load according to breakdown and shutdown of power supply(Head save to G11B21 and treatment to G11B20 in buffer for recording and reproduction)
G11B  19/00 100 J	1	0	5D066	G11B  19/00	268	電源断の状態を再開まで維持することができるものに係る負荷〔機構〕の制御（管理情報，アクセス位置順序の記憶→Ｇ１１Ｂ２７）	Control of load(Mechanism) in that the power shut off state an be maintained to restart(Store of management information, the order of access position to G11B27)
G11B  19/00 100 G	1	0	5D066	G11B  19/00	171	瞬間的な使用電力を低減するための負荷の制御（例．負荷の同時使用制限）	Controlling load in order to decrease instanteneous electric power, e.g. simultaneous use of load being restricted
G11B  19/00 100 H	1	0	5D066	G11B  19/00	794	省電力〔倹約〕のための負荷の制御であってＧに分類されないもの（機能作用のみでの分類はしない）；電源の能力〔例．商用電源か電池か〕に応じた制御であってＧに分類されないもの	In controlling load for saving electric power, not being classified into G(not being classified according to function); in controlling according to ability of power supply, e.g. commercial power supply or battery, not being classified into G
G11B  19/00 100 Z	1	0	5D066	G11B  19/00	195	その他	Others
G11B  19/02  \	1	1	5D066	G11B  19/02	4	動作機能の制御，例．記録から再生への切換え［４］	Control of operating function, e.g. switching from recording to reproducing [4]
G11B  19/02 100 \	2	2	5D066	G11B  19/02	5	回転盤状記録担体〔ディスク〕装置の動作制御であって他（Ｇ１１Ｂ３〜１３，１７，１９／００，１００，１９／０４〜１９／２８，２０〜３１）に適切に分類されないもの（記録担体がディスクに限らないものは分類しない）	Not appropriately being classified into other class in control of operation of rotary disc shaped recording carrier(disc)device(G11B3-13,17,19/00,100,19/04-19/28,20-31) (Recording medium which is not limited to disc being not classified. )
G11B  19/02 100 V	2	0	5D066	G11B  19/02	246	操作部の操作方式（それによる制御対象の分類優先）（操作部自体→Ｇ１１Ｂ３３，編集選曲のための指示→Ｇ１１Ｂ２７）（操作がディスク装置の駆動制御に資するもののみ分類する）（ディスク以外にも用いられる映像音響機器一般〔例．オーディオセレクタ，車載音響機器〕の操作部の操作方式は分類しない）	Operation method of operation unit (classification of object to be controlled by the method takes precedence0(operation unit itself to G11B33, instruction for selecting editing to G11B27)(Classify only one contributing to drive disc device)(operating method of operation unit of Video and sound facilities in general used in other device than disk, e.g. audio selector, car audio not being classified
G11B  19/02 100 X	2	0	5D066	G11B  19/02	704	アナログの音響信号がアナログのまま記録されたディスクを扱うもの特有の制御であって他に分類されないもの（機械的記録再生方式→Ｇ１１Ｂ３）	In specific control of controlling disc in which analogue sound signal is recorded in that state, not being classified into othere(mechanical record reproduction method to G11B3)
G11B  19/02 100 M	2	0	5D066	G11B  19/02	250	アナログの映像信号〔アナログテレビジョン信号〕がアナログのまま記録されたディスクを扱うもの特有の制御であって他に分類されないもの（テレビジョン信号の記録→Ｈ０４Ｎ５／７６，アナログ記録再生の信号処理→Ｇ１１Ｂ２０，ヘッド→Ｇ１１Ｂ２１，光記録再生方式固有のヘッド→Ｇ１１Ｂ７）	In peculiar control method for controlling disc in which analogue video signal (analogue television signal) is recorded in an analogue state, not being classified into others(Record of television signal to H04N5/76, analogue recording and reproducing signal processing to G11B20, head to G11B21, head specific to optical record and reproduction method to G11B7)
G11B  19/02 100 Q	2	0	5D066	G11B  19/02	178	編集をすることなく一の記録担体の内容の単純な複製からなる他の記録担体を作成する装置であって記録担体の少なくとも一方がディスクであるものの固有の制御方式（原情報の順序の入替えのような編集を伴う複製（→Ｇ１１Ｂ２７），記録担体間の信号の伝送（→Ｇ１１Ｂ２０），記録再生方式固有の再記録は記録再生方式の分類（→Ｇ１１Ｂ５／８６，７／２８など），複製防止を目的とした信号の暗号方式，撹乱（→Ｇ１１Ｂ２０）などは分類しない）（一方がテープ装置の場合→Ｇ１１Ｂ１５にも分類し，制御対象の特徴ある側を主分類にする）（ミラーディスク方式，ファイルのバックアップ→Ｇ０６Ｆ）	In a device that creates another recode carrier made of a simple duplicate of the content of one record carrier with no edition, control method peculiar to the one that at least one side of the record carriers is a disk (duplication according to the edition such as replacement of an order of original information (to G11B27), signal transmission between the record carriers (to G11B20), classification of re-recording or recording reproduction method peculiar to the recording reproduction method (to G11B5/86, 7/28, or the like), signal encryption method for duplication prevention, disturbance (to G11B20), or the like is not classified) (when the one side is a tape device, it is also classified into to G11B15 and the characteristic side for control is set to a main classification) (mirror disk system, file backup to G06F)
G11B  19/02 100 J	2	0	5D066	G11B  19/02	131	他に分類されないディスクに記録された特定の制御用情報により他に分類されないディスク装置の制御をするもの（例．装置で再生できるディスクを使用した装置内にあるディスク装置の機能制御用プログラムの更新（コンピュータ，ＩＰＬ，デバイスドライバ→Ｇ０６Ｆ））	Controlling disc device, which is not classified, according to specifice control information recorded in not-classified disc, e.g. updating program for controlling function of disk device in which reproducible disc is used(Computer, IPL, device driver to G06F)
G11B  19/02 100 Z	2	0	5D066	G11B  19/02	16	その他	Others
G11B  19/04  \	2	2	5D066	G11B  19/04	1	同一空白部への二重記録または他の記録や再生の誤動作防止，禁止または警報装置	Arrangements for preventing, inhibiting, or warning against, double recording on the same blank, or against other recording or reproducing malfunctions
G11B  19/04 100 \	3	3	5D066	G11B  19/04	3	回転盤状記録担体〔ディスク〕装置の誤動作防止（記録再生方式固有の事項は分類しない）（誤動作防止の対象が他に分類されるもの（例．ヘッド〔トラック外れ〕→Ｇ１１Ｂ２１，案内機構→Ｇ１１Ｂ１７）の機構及び制御は分類しない）（記録担体がディスクに限らないものは分類しない）（ファイル管理に該当するものは分類しない→Ｇ１１Ｂ２０，２７，Ｇ０６Ｆ）（記憶の機密保護→Ｇ０６Ｆ１２／１４）	Prevention of malfunction of rotary disc-shaped recording carrier (disc) device (matters specific to record and reproduction method being not classified)(mechanizm and control of device in which object of malfunction prevention is not classified into others, e.g. head[out-of-track] to G11B21, guide mechanism to G11B17) not being classified)(record carrier which is not limited to disc not being classified )(file management not being classified to G11B20, 27, and G06F)(Security for memory to G06F12/14)
G11B  19/04 100 A	3	0	5D066	G11B  19/04	61	二重記録の抑止（記録再生方式固有の制御〔例．光記録での光量制御〕，つなぎ記録時の上書き抑止は分類しない）（記録可能担体と再生専用担体の識別→１９／１２）（機能作用での分類はしない）	Control of double recording(proper control of record and reproduction method, e.g. control of intensity of light in optical recording, control of light amount and the superscription control at interlocking record is not classified ) (identification of recordable carrier and reproducing only carrier to 19/12) (not classifying function)
G11B  19/04 100 E	3	1	5D066	G11B  19/04	265	そのための容器の設定部〔例．ライトプロテクトタブ〕の検出（容器自体→Ｇ１１Ｂ２３）	Detection of setting part, e.g. write-protection tab of container therefor (Container in itself to G11B23)
G11B  19/04 100 H	3	0	5D066	G11B  19/04	16	不用意な再生の抑止（信号の暗号化又は撹乱方式，情報配置（→Ｇ１１Ｂ２０），物理的構造（→記録再生方式の分類）により特徴づけられた記録担体，信号処理方式自体は分類しない）（秘密テレビジョン方式〔パレンタル制御〕→Ｈ０４Ｎ）	Restraining of inadvertent reproduction (Ciphering or disturbance system of signal, information arrangement (to G11B20), record carriers characterized by physical structure (Classification of reproducing method), signal processing in it self being not classified) (Secret television system (parental control) to H04N)
G11B  19/04 100 V	3	0	5D066	G11B  19/04	110	Ａ，Ｈの能を目的として設けられた装置の設定部の状態〔スイッチ，施錠，符牒の一致〕を検出するもの（該当するものはＡ，Ｈへの分類はしない）（専らディスク装置の機能に用いられるもののみを分類する）（そのための装置構造〔例．Ｇ１１Ｂ車載機器の可搬パネル，操作部自体〕→Ｇ１１Ｂ３３）	Detecting status (switch, lock, and agreement of private mark) of setting part of apparatus installed aiming at the ability of A and H (corresponding one being not classified to A and H) (Classifying one used for function of the disk apparatus) (Such apparatus structure, e.g. portable panel of G11B on-vehicle equipment) to G11B33)
G11B  19/04 100 Q	3	0	5D066	G11B  19/04	686	環境〔温湿度，気圧，振動，電磁…〕を検出することによる装置の制御（制御対象そのものの分類〔例．ヘッド→Ｇ１１Ｂ２１〕優先）（環境改善のための装置構造（→Ｇ１１Ｂ３３）は分類しない）（検出方式自体→Ｇ０１）	Apparatus control for detecting environment(temperature, humidity, air pressure, vibration, electromagnetic or the like) (Classification of control object itself , e.g. head to G11B21(takes precedence) (Apparatus structure for environmental improvement (to G11B33) being not classified) (Detection system in itself to G01)
G11B  19/04 100 B	3	0	5D066	G11B  19/04	194	Ｑに該当しない担体又は装置自身の異常を検出することによる装置の制御（制御対象が他に分類されるもの，例．ヘッド，浮上ヘッドと担体の衝突検出（→Ｇ１１Ｂ２１），デジタル記録再生の信号エラー検出（→Ｇ１１Ｂ２０／１８），記録担体の劣化（→記録再生方式の分類）は分類しない）	Control of mechanism for detecting carrier not corresponding to Q or fault of apparatus itself (Control object, not otherwise provided for), e.g. detecting collision of head, floating head and carrier (to G11B21), detecting signal error of digital recording play back (to G11B20/18), degradation of record carrier (Classification of recording and reproducing method) being not classified)
G11B  19/04 100 Y	3	0	5D066	G11B  19/04	95	装置へディスクが挿入されたことを検出するもの（それによりディスク案内（→Ｇ１１Ｂ１７）以外の動作をさせるもののみ分類する）	Detecting that a device is inserted (As a result, only the one that operations other than disk guidance (to G11B17) is performed is classified)
G11B  19/04 100 T	3	0	5D066	G11B  19/04	76	ディスクのターンテーブルへの装着状態を検出するもの（ディスク装着→Ｇ１１Ｂ１７）	Detecting mounted status of disk turn table (Disk mounting to G11B17)
G11B  19/04 100 L	3	0	5D066	G11B  19/04	180	装置からのディスクの取出し行為を検出するもの；取出し行為を抑止するもの（その機構→Ｇ１１Ｂ１７）（上位装置からのコマンドによるそのような制御体系→Ｇ０６Ｆ）	Detecting ejecting action of disk from apparatus; restraining ejecting action (Mechanism thereof to G11B17) (Such control system by command from higher-level apparatus to G06F)
G11B  19/04 100 Z	3	0	5D066	G11B  19/04	5	その他	Others
G11B  19/06  \	2	2	5D066	G11B  19/06	4	機械作動のタイミングまたは計数によるもの	by counting or timing of machine operations
G11B  19/08  \	2	2	5D066	G11B  19/08	28	駆動機構の外部の装置，例．コイン作動スイツチ，によるもの（コイン作動機構Ｇ０７Ｆ５／００）［４］	by using devices external to the driving mechanisms, e.g. coin-freed switch (coin actuated mechanisms G07F 5/00) [4]
G11B  19/10  \	2	2	5D066	G11B  19/10	405	アクセス可能な貯蔵位置内またはターンテーブルの上のレコードの有無を感知するもの	by sensing presence or absence of record in accessible stored position or on turntable
G11B  19/12  \	2	2	5D066	G11B  19/12	1	レコードの識別できる特徴，例．直径，を感知するもの	by sensing distinguishing features of records, e.g. diameter
G11B  19/12 100 \	3	3	5D066	G11B  19/12	1	回転盤状記録担体〔ディスク〕の大きさ，面，表裏，種類の検出（注：これらの検出に何ら特徴を有さず単に互換装置であるにすぎないものは分類しない）（注：同時にディスクの有無を検出しているものは１９／１０，記録禁止を検出しているものは１９／０４にも分類する）（記録担体がディスクに限らないものは分類しない）（記録再生方式固有のものは記録再生方式の分類優先）	Detecting the size, the surface, the front and back surfaces, and the kind of the rotation board-like record carrier [disk] (Note: The one that does not have any characteristic among the detections and that is nothing but an interchangeable device is not classified) (Note: The one that has detected presence or absence of the disk at the same time is classified into 19/10 and the one that has detected recording prohibition is classified into 19/04) (The one that the record carrier does not limit to the disk is not classified) (The one that is peculiar to the recording reproduction method is preferentially classified into the recording reproduction method)
G11B  19/12 100 A	3	0	5D066	G11B  19/12	17	ディスク寸法（径，形状〔外見〕の相違）の検出（同一厚さで基板厚の相違する光ディスク〔例．ＣＤとＤＶＤ〕を検出するものはここに分類しない）	Detecting disk size (difference of diameter and shape [appearance]) (Detecting an optical disk that has different substrate thickness at the same thickness, e.g. CD and DVD is not classified into this classification)
G11B  19/12 100 F	3	1	5D066	G11B  19/12	135	記録担体又はその容器に接触することによるよる検出（そのような部分を設けた容器→Ｇ１１Ｂ２３，案内機構→Ｇ１１Ｂ１７）	Detecting by coming in contact with the record carrier or the container (A container provided with such a section to G11B23, and the guide mechanism to G11B17)
G11B  19/12 100 E	3	1	5D066	G11B  19/12	280	光学的手段〔光学センサ，光学的記録再生手段の光〕による検出（焦点検索→Ｇ１１Ｂ７／０８５）	Detecting by the optical means [light of the optical sensor and the optical record and reproduction means] (Searching the focus to G11B7/085)
G11B  19/12 100 R	3	1	5D066	G11B  19/12	28	再生結果〔例．総収録時間，トラック数〕による検出（索引→Ｇ１１Ｂ２７，トラック横断数の計数→Ｇ１１Ｂ２１）	Searching by the reproduction result, e.g. the total collection. Time and the number of tracks (Index to G11B27 and counting of the number of track traverses to G11B21)
G11B  19/12 100 W	3	1	5D066	G11B  19/12	91	ディスクの質量を検出することによる検出〔例．ターンテーブルの回転特性を用いた検出〕（ディスクの回転駆動→１９／２０以下）	Detecting by the detection of the mass of the disk, e.g. detecting with the rotational characteristic of the turn table (Rotational driving of the disk to 19/20 or less)
G11B  19/12 100 B	3	0	5D066	G11B  19/12	5	表裏〔ＡＢ面，ラベル面と記録面，片面両面の別，裏がけ〕の検出	Detecting the front and back surfaces [AB surfaces, label surface and recording surface, one side and double sides distinction, setting on the back surface)
G11B  19/12 100 H	3	1	5D066	G11B  19/12	105	記録担体又はその容器に接触することによる検出；容器の識別部の検出（そのような部分〔例．面識別孔〕を設けた容器→Ｇ１１Ｂ２３）（逆挿防止構造（機構→Ｇ１１Ｂ１７，容器→Ｇ１１Ｂ２３）は分類しない）	Detecting by coming in contact with the record carrier or the container; Detecting an identification section of the container (A container provided with such a section, e.g. a surface identification hole to G11B23 (A reverse insertion prevention structure (a mechanism to G11B17 and a container to G11B23) is not classified)
G11B  19/12 100 G	3	1	5D066	G11B  19/12	65	Ｈに該当しない光学的手段〔光学センサ，光学的記録再生手段の光〕による検出（焦点検索→Ｇ１１Ｂ７／０８５）	Detecting by an optical means [light of the optical sensor and the optical record and reproduction means] that doesn&apos;t come under H (Searching the focus to G11B7/085)
G11B  19/12 100 P	3	1	5D066	G11B  19/12	71	再生結果による検出；再生に失敗したことによる裏面の検出	Detecting by the reproduction result; Detecting the back surface due to failure in reproduction
G11B  19/12 100 C	3	0	5D066	G11B  19/12	68	Ａ，Ｂに該当しない同一形状ディスクの種類の検出（ファイルの差分など，記録担体を識別するものといえないものは分類しない）	Detecting the kind of the disk having the same shape that doesn&apos;t come under A and B (The one that is not to identify the record carrier such as the difference of the file or the like is not classified)
G11B  19/12 100 Q	3	1	5D066	G11B  19/12	266	容器の設定部の検出（そのような部分〔例．密度表示孔〕を設けた容器→Ｇ１１Ｂ２３）	Detecting a setting section of the container (A container provided with such a section, e.g. a density indication hole to G11B23)
G11B  19/12 100 Y	3	1	5D066	G11B  19/12	642	光学的記録再生手段の光による検出（再生信号によるもの→Ｖ）（副分類専用）	Detecting by light of the optical record and reproduction means (the one by the reproduction signal to V) (sub classification exclusive use)
G11B  19/12 100 J	3	1	5D066	G11B  19/12	102	Ｑ，Ｙに該当しない光学的手段による検出	Detecting by an optical means that doesn&apos;t come under Q and Y
G11B  19/12 100 V	3	1	5D066	G11B  19/12	427	再生結果による検出（記録再生方式の分類優先）（信号フォーマット→Ｇ１１Ｂ２０）	Detecting by the reproduction result (The classification of the recording reproduction method is preferentially performed) (Formatting signal to G11B20)
G11B  19/12 100 Z	3	0	5D066	G11B  19/12	1	その他	Others
G11B  19/14  \	2	2	5D066	G11B  19/14	4	ヘッドの移動または位置を感知するもの，例．ヘッドの移動に伴なって移動する手段	by sensing movement or position of head, e.g. means moving in correspondence with head movements
G11B  19/16  \	2	2	5D066	G11B  19/16	3	手動制御	Manual control
G11B  19/18  \	3	3	5D066	G11B  19/18	59	１つの素子への手動操作がその結果の駆動機構の動作によって間接的に制御効果を発生させるもの	Manual action on one element producing control effect indirectly by consequent action of driving mechanism
G11B  19/20  \	1	1	5D109	G11B  19/20	0	駆動；始動；停止；その制御［４］	Driving; Starting; Stopping; Control thereof [4]
G11B  19/20  R	1	0	5D109	G11B  19/20	365	ディスク状記録担体の駆動用（ディスクの案内Ｇ１１Ｂ１７）	Relating to disks
G11B  19/20  D	1	1	5D109	G11B  19/20	1987	電動機の回転軸が直接ターンテーブルを駆動するもの〔ダイレクトドライブ〕（発電機電動機のロータを形成するものＨ０２Ｋ）	Direct drive motor
G11B  19/20  E	1	1	5D109	G11B  19/20	1754	駆動軸の支持構造（軸受一般Ｆ１６Ｃ）	Drive axis support
G11B  19/20  F	1	2	5D109	G11B  19/20	386	回転部の封止；油切り；回転部と他の部材との導通	Bearing seal
G11B  19/20  Q	1	1	5D109	G11B  19/20	323	回転位置速度検出器（１９／２０Ｄ，１９／２８Ｂ，Ｃに分類されないものを分類する）	Index signal, PG signal, or FG signal sensor (electrical, magnetic, or mechanical)
G11B  19/20  G	1	1	5D109	G11B  19/20	623	駆動手段の基台への取付，その調整：駆動軸へのターンテーブルの取付	Attachment to the motor board (including level keeping, vibration-proofing)
G11B  19/20  J	1	1	5D109	G11B  19/20	755	偏心補正（専ら変換手段〔ヘッド〕の位置制御によらないもの）；偏重心補正（ディスクの中心出しＧ１１Ｂ１７／０２８）	Eccentricity detection; Eccentricity correction
G11B  19/20  K	1	1	5D109	G11B  19/20	556	始動補助機構；回転始動制御（１９／２８優先）	Motor start control
G11B  19/20  L	1	1	5D109	G11B  19/20	172	回転電動機以外の駆動源	Rotation driving force generation mechanisms (spring, etc.) other than electric motors
G11B  19/20  Z	1	0	5D109	G11B  19/20	17	その他	Others
G11B  19/22  \	2	2	5D109	G11B  19/22	0	速度安定化ブレーキ以外のブレーキ	Brakes other than speed-regulating brakes
G11B  19/22  R	2	0	5D109	G11B  19/22	1	ディスク状記録担体の駆動用	Relating to disks
G11B  19/22  B	2	1	5D109	G11B  19/22	398	電磁手段による非接触制動（電動機の制御は１９／２８にも分類する）	Brake per se (by an electrical or magnetic force) (D takes precedence.)
G11B  19/22  C	2	1	5D109	G11B  19/22	246	その他の方式〔例．制動子を回転部に当接すること〕による制動	Brake per se (by a mechanical force) (D takes precedence.)
G11B  19/22  Z	2	0	5D109	G11B  19/22	0	その他	Others
G11B  19/24  \	2	2	5D109	G11B  19/24	1	記録担体とヘッドの間の相対速度を一定にする機構	Arrangements for providing constant relative speed between record carrier and head
G11B  19/247  \	3	3	5D109	G11B  19/247	0	電気的手段によるもの［４］	using electrical means [4]
G11B  19/253  \	3	3	5D109	G11B  19/253	119	機械的手段によるもの［４］	using mechanical means [4]
G11B  19/26  \	2	2	5D109	G11B  19/26	308	変速装置；逆転装置；そのための駆動伝達手段［４］	Speed-changing arrangements; Reversing arrangements; Drive-transfer means therefor [4]
G11B  19/265  \	3	3	5D109	G11B  19/265	358	摩擦車駆動［４］	Friction wheel drive [4]
G11B  19/27  \	3	3	5D109	G11B  19/27	219	ベルト駆動［４］	Belt drive [4]
G11B  19/275  \	3	3	5D109	G11B  19/275	80	歯車駆動［４］	Gear wheel drive [4]
G11B  19/28  \	2	2	5D109	G11B  19/28	4	速度制御，安定化，または表示（Ｇ１１Ｂ１９／２４が優先）	Speed controlling, regulating or indicating (G11B0019240000takes precedence)
G11B  19/28  R	2	0	5D109	G11B  19/28	0	ディスク状記録担体の駆動用	Relating to disks
G11B  19/28  A	2	1	5D109	G11B  19/28	288	回転速度の表示	Rotational speed indication (sensor per se 19/20, detection circuit 19/06; head moving speed indication 19/20)
G11B  19/28  B	2	1	5D109	G11B  19/28	3522	回転速度の制御	Rotational speed control (including irregular acceleration/deceleration; start 19/20, regular 19/247, stop 19/22; head moving speed control 19/20)
G11B  19/28  C	2	2	5D109	G11B  19/28	680	規格より高速に記録担体を回転させるもの（倍速装置）のための速度の変更，設定	Change or setup of speeds for devices (speed-up devices) rotating record carriers at high speeds according to standards
G11B  19/28  Z	2	0	5D109	G11B  19/28	2	その他	Others
G11B  20/00  \	0	0	5D080	G11B  20/00	56	記録または再生方法に特徴のない信号処理；そのための回路［４］	Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor [4]
G11B  20/00  A	0	0	5D080	G11B  20/00	449	多重記録	Multiplexed recording
G11B  20/00  B	0	1	5D080	G11B  20/00	164	記録トラツク長手方向でのもの〔時分割多重〕	In the length direction of the recording track (time divided multiplexing)
G11B  20/00  C	0	1	5D080	G11B  20/00	444	デジタル・アナログ信号の混在	Co-existence of digital and analogue signals
G11B  20/00  D	0	2	5D080	G11B  20/00	123	デジタル信号が文字デ−タであるもの	Digital signals as character data
G11B  20/00  E	0	2	5D080	G11B  20/00	439	デジタル信号がＰＣＭ信号であるもの	Digital signals as PCM signals
G11B  20/00  K	0	0	5D080	G11B  20/00	36	複数媒体の記録再生に兼用できるもの	Also usable for recording and replay on multimedia.
G11B  20/00  F	0	0	5D080	G11B  20/00	320	信号選択	Signal selection
G11B  20/00  G	0	1	5D080	G11B  20/00	366	入力切換、出力切換	Input switching, output switching
G11B  20/00  H	0	2	5D080	G11B  20/00	89	高周波信号の切換	High frequency signal switching
G11B  20/00  Z	0	0	5D080	G11B  20/00	1533	その他のもの	Others
G11B  20/02  \	1	1	5D080	G11B  20/02	945	アナログ記録または再生［４］	Analogue recording or reproducing [4]
G11B  20/02  A	1	0	5D080	G11B  20/02	356	ミキシング	Mixing
G11B  20/02  B	1	0	5D080	G11B  20/02	925	ミユ−テイング	Muting
G11B  20/02  C	1	0	5D080	G11B  20/02	314	時間軸補正	Time axis correction
G11B  20/02  D	1	1	5D080	G11B  20/02	602	映像用	For video
G11B  20/02  E	1	0	5D080	G11B  20/02	103	ドロツプアウト	Drop-out
G11B  20/02  F	1	1	5D080	G11B  20/02	78	映像用	For video
G11B  20/02  G	1	0	5D080	G11B  20/02	484	時間軸圧縮伸長	Time axis compression/extraction
G11B  20/02  J	1	0	5D080	G11B  20/02	206	音声多重	Voice multiplexing
G11B  20/02  K	1	0	5D080	G11B  20/02	2519	映像信号処理	Video signal processing
G11B  20/02  L	1	0	5D080	G11B  20/02	126	再記録防止	Re-recording prevention
G11B  20/02  M	1	0	5D080	G11B  20/02	467	カラオケ	Karaoke
G11B  20/02  H	1	0	5D080	G11B  20/02	632	雑音除去	Noise removal
G11B  20/02  N	1	1	5D080	G11B  20/02	282	映像用	For video
G11B  20/02  P	1	0	5D080	G11B  20/02	121	くり返し再生	Repeated replay
G11B  20/02  Q	1	0	5D080	G11B  20/02	879	静止画記録再生	Still picture recording and replay
G11B  20/02  R	1	0	5D080	G11B  20/02	304	多重トラツク記録再生	Multiplexed track recording and replay
G11B  20/02  S	1	0	5D080	G11B  20/02	22	レ−ダ信号	Radar signal
G11B  20/02  Z	1	0	5D080	G11B  20/02	1119	その他	Others
G11B  20/04  \	2	2	5D080	G11B  20/04	665	直接記録または再生［４］	Direct recording or reproducing [4]
G11B  20/04 101 \	3	3	5D080	G11B  20/04	142	レベル調整	Level adjustment
G11B  20/04 101 A	3	0	5D080	G11B  20/04	686	自動レベル調整	Automatic level adjustment
G11B  20/04 101 B	3	0	5D080	G11B  20/04	258	フエ−ドイン，フエ−ドアウト	Fade-in, fade-out
G11B  20/04 101 Z	3	0	5D080	G11B  20/04	525	その他	Others
G11B  20/06  \	2	2	5D073	G11B  20/06	2859	角度変調記録または再生［４］	Angle-modulation recording or reproducing [4]
G11B  20/08  \	2	2	5D073	G11B  20/08	152	パルス変調記録または再生（パルス符号変調記録Ｇ１１Ｂ２０／１０）［４］	Pulse-modulation recording or reproducing (pulse-code-modulation recording G11B 20/10) [4]
G11B  20/10  \	1	1	5D044	G11B  20/10	1784	デジタル記録または再生［４］	Digital recording or reproducing [4]
G11B  20/10  A	1	0	5D044	G11B  20/10	3258	Ｗ，Ｒ系信号転送	W, R signal transfer
G11B  20/10  B	1	0	5D044	G11B  20/10	1004	ホ−ムアドレスの読取，位置決め	Home address reading, alignment
G11B  20/10  C	1	0	5D044	G11B  20/10	2236	欠陥領域対策	Defective area countermeasures
G11B  20/10  D	1	0	5D044	G11B  20/10	6345	他機器との信号転送	Signal transfer to or from another component
G11B  20/10  E	1	1	5D044	G11B  20/10	1413	表示，キ−ボ−ド等との信号転送	Signal transfer to or from the display, keyboard, etc.
G11B  20/10  F	1	0	5D044	G11B  20/10	2726	記録媒体間の信号転送	Signal transfer between recording media
G11B  20/10  G	1	0	5D044	G11B  20/10	1558	編集と関連するもの	Relating to editing
G11B  20/10  H	1	0	5D044	G11B  20/10	6579	デ−タ保護	Data protection
G11B  20/10  Z	1	0	5D044	G11B  20/10	377	その他のもの	Others
G11B  20/10 301 \	2	2	5D044	G11B  20/10	136	記録再生（３４１，３５１が優先）	Recording and replay (341, 351 take precedence.)
G11B  20/10 301 A	2	0	5D044	G11B  20/10	1213	記録制御信号による制御	Control by the recording control signal
G11B  20/10 301 B	2	0	5D044	G11B  20/10	254	時間軸圧伸	Time axis compression/extraction
G11B  20/10 301 Z	2	0	5D044	G11B  20/10	8444	その他のもの	Others
G11B  20/10 311 \	2	2	5D044	G11B  20/10	8125	記録（３４１，３５１が優先）	Recording (341, 351 take precedence.)
G11B  20/10 321 \	2	2	5D044	G11B  20/10	91	再生（３４１，３５１が優先）	Replay (341, 351 take precedence.)
G11B  20/10 321 A	2	0	5D044	G11B  20/10	2886	波形整形	Waveform shaping
G11B  20/10 321 E	2	0	5D044	G11B  20/10	277	ジツタ吸収	Jitter absorption
G11B  20/10 321 Z	2	0	5D044	G11B  20/10	11748	その他のもの	Others
G11B  20/10 341 \	2	2	5D044	G11B  20/10	18	変調復調（符号化復号化）	Modulation/demodulation (encoding/decoding)
G11B  20/10 341 B	2	0	5D044	G11B  20/10	506	復調回路	Demodulation circuit
G11B  20/10 341 C	2	0	5D044	G11B  20/10	202	アナログ変調	Analogue modulation
G11B  20/10 341 Z	2	0	5D044	G11B  20/10	930	その他のもの	Others
G11B  20/10 351 \	2	2	5D044	G11B  20/10	14	同期（クロツク）	Synchronisation (clock)
G11B  20/10 351 B	2	0	5D044	G11B  20/10	147	再生信号を用いないでクロツク信号を発生するもの	Generation of the clock signal without using the replay signal
G11B  20/10 351 Z	2	0	5D044	G11B  20/10	1592	その他のもの	Others
G11B  20/12  \	2	2	5D044	G11B  20/12	15047	フォーマット，例．記録担体上のデータブロックまたはワードの配列［４］	Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers [4]
G11B  20/12 101 \	3	3	5D044	G11B  20/12	612	デ−タ列の多トラツクへの配列変更	Data string rearrangement to multiple tracks
G11B  20/12 102 \	3	3	5D044	G11B  20/12	1368	デ−タ列の同一トラツクへの配列変更	Data string rearrangement to a single tracks
G11B  20/12 103 \	4	4	5D044	G11B  20/12	3791	ビデオテ−プレコ−ダフオ−マツトへの配列変更	Reaarrangement to the video tape recorder format
G11B  20/14  \	2	2	5D044	G11B  20/14	54	セルフクロッキング符号を用いるもの［４］	using self-clocking codes [4]
G11B  20/14 341 \	3	3	5D044	G11B  20/14	8	変調復調（符号化復号化）	Modulation/demodulation (encoding/decoding)
G11B  20/14 341 A	3	0	5D044	G11B  20/14	1578	変調復調方式	Modulation/demodulation system
G11B  20/14 341 B	3	0	5D044	G11B  20/14	1532	復調回路	Demodulation circuit
G11B  20/14 341 Z	3	0	5D044	G11B  20/14	160	その他のもの	Others
G11B  20/14 351 \	3	3	5D044	G11B  20/14	5	同期（クロツク）	Synchronisation (clock)
G11B  20/14 351 A	3	0	5D044	G11B  20/14	2343	クロツク	Clock
G11B  20/14 351 Z	3	0	5D044	G11B  20/14	727	その他のもの	Others
G11B  20/16  \	2	2	5D044	G11B  20/16	264	セルフクロッキングでない符号を用いるもの，すなわち．クロック信号が別のクロック用トラックに，または幾つかの情報トラックに組合わされて記録されているもの［４］	using non self-clocking codes, i.e. the clock signals being either recorded in a separate clocking track or in a combination of several information tracks [4]
G11B  20/18  \	2	2	5D116	G11B  20/18	334	エラー検出または訂正；試験［４］	Error detection or correction; Testing [4]
G11B  20/18 501 \	3	3	5D116	G11B  20/18	3	試験	Testing
G11B  20/18 501 A	3	0	5D116	G11B  20/18	76	試験の対象	Test object
G11B  20/18 501 B	3	1	5D116	G11B  20/18	586	装置の試験	Device testing
G11B  20/18 501 C	3	1	5D116	G11B  20/18	833	媒体の試験〔欠陥検出を含む〕	Media testing (including defect detection)
G11B  20/18 501 D	3	0	5D116	G11B  20/18	152	試験装置	Test device
G11B  20/18 501 E	3	1	5D116	G11B  20/18	190	テスト信号	Test signal
G11B  20/18 501 F	3	0	5D116	G11B  20/18	177	試験の処理方法に特徴のあるもの	Characterised by the test processing method.
G11B  20/18 501 Z	3	0	5D116	G11B  20/18	433	その他のもの〔マ−ジン測定等〕	Others (margin measurement, etc.)
G11B  20/18 510 \	3	3	5D116	G11B  20/18	19	エラ−検出、訂正	Error detection/correction
G11B  20/18 512 \	4	4	5D116	G11B  20/18	0	目的	Purpose
G11B  20/18 512 A	4	0	5D116	G11B  20/18	117	エラ−検出，訂正能力の向上	Error detection/correction capability improvement
G11B  20/18 512 B	4	1	5D116	G11B  20/18	133	検出能力の向上〔誤り見逃し防止等〕	Detection capability improvement (error overlooking prevention, etc.)
G11B  20/18 512 C	4	1	5D116	G11B  20/18	407	訂正能力の向上〔誤訂正防止等〕	Correction capability improvement (mis-correction prevention, etc.)
G11B  20/18 512 D	4	0	5D116	G11B  20/18	740	処理の高速化	Process speedup
G11B  20/18 512 E	4	0	5D116	G11B  20/18	218	装置の小型化	Device compactisation
G11B  20/18 512 Z	4	0	5D116	G11B  20/18	248	その他のもの	Others
G11B  20/18 520 \	4	4	5D116	G11B  20/18	10	エラ−検出，訂正処理	Error detection/correction process
G11B  20/18 520 A	4	0	5D116	G11B  20/18	372	重複記録，再生〔正常デ−タの検出再生，多数決処理を含む〕	Duplicated recording and replay (including the normal data detection/replay and the decision by majority process)
G11B  20/18 520 B	4	1	5D116	G11B  20/18	136	重複記録の再生照合によるエラ−検出	Error detection by replay and collation of the duplicated recording
G11B  20/18 520 C	4	0	5D116	G11B  20/18	949	リ−ドアフタ−ライトチエツクによるエラ−検出	Error detection by read after write check
G11B  20/18 520 D	4	0	5D116	G11B  20/18	218	複数処理の組み合わせ	Combinations of multiple processes
G11B  20/18 520 E	4	1	5D116	G11B  20/18	860	検出，訂正処理の制御〔エラ−検出，訂正処理を，デ−タまたはその処理状態により変化させるもの〕	Detection/correction process control (error detection/correction process changed according to the data or processing status thereof.)
G11B  20/18 520 Z	4	0	5D116	G11B  20/18	152	その他のもの	Others
G11B  20/18 522 \	5	5	5D116	G11B  20/18	5	パタ−ン比較によるエラ−検出、訂正	Error detection/correction by pattern comparison
G11B  20/18 522 A	5	0	5D116	G11B  20/18	44	レベル比較，時間比較	Level comparison, time comparison
G11B  20/18 522 B	5	1	5D116	G11B  20/18	372	レベル比較〔信号レベルが所定範囲内かを検査，エンベロ−プの検査等〕	Level comparison (inspection about whether the signal level is within the specified range, envelope inspection, etc.)
G11B  20/18 522 C	5	1	5D116	G11B  20/18	335	時間比較〔パルス幅；パルス間隔の検査，位相ずれの検出等（位相マ−ジンの測定は試験へ）〕	Time comparison (Pulse width; Pulse pitch inspection, phase deviation detection, etc. (Testing for phase margin measurement)
G11B  20/18 522 D	5	0	5D116	G11B  20/18	283	変調方式の性質を利用するもの〔セルフクロツキング信号における位相ずれ，クロツクタイミングの検査を含む〕	Utilising properties of the modulation system (including inspection of the phase deviation and clock timing by the self-clocking signal)
G11B  20/18 522 Z	5	0	5D116	G11B  20/18	1052	その他のもの〔デ−タ間の比較，基準値・カウント値との比較，ブロツク数の検査，アドレスの規則性の検査等〕	Others (data-to-data comparison, comparison with the reference value/count value, number of blocks inspection, address regularity inspection, etc.)
G11B  20/18 530 \	5	5	5D116	G11B  20/18	60	符号化，複号化処理	Encoding/decoding process
G11B  20/18 532 \	6	6	5D116	G11B  20/18	0	符号の種類に特徴のあるもの	Characterised by the coding type.
G11B  20/18 532 A	6	0	5D116	G11B  20/18	26	ブロツク符号	Block coding
G11B  20/18 532 B	6	1	5D116	G11B  20/18	322	線形符号〔パリテイ，ハミング符号，隣接符号等〕	Linear codes (parity humming code, adjoining code, etc.)
G11B  20/18 532 C	6	2	5D116	G11B  20/18	205	巡回符号	Cyclic coding
G11B  20/18 532 D	6	3	5D116	G11B  20/18	31	ＢＣＨ符号	BCH coding
G11B  20/18 532 E	6	4	5D116	G11B  20/18	504	リ−ド・ソロモン符号	Reed-Solomon code
G11B  20/18 532 F	6	1	5D116	G11B  20/18	20	バ−スト誤り訂正符号	Burst error correction coding
G11B  20/18 532 G	6	2	5D116	G11B  20/18	1	フアイア符号	Fire coding
G11B  20/18 532 H	6	2	5D116	G11B  20/18	57	インタ−リ−ブ	Interleave
G11B  20/18 532 Z	6	0	5D116	G11B  20/18	34	その他のもの	Others
G11B  20/18 534 \	7	7	5D116	G11B  20/18	38	たたみ込み符号	Convolutional code
G11B  20/18 534 A	7	0	5D116	G11B  20/18	1008	ビダビ復号	Viterbi decoding
G11B  20/18 534 Z	7	0	5D116	G11B  20/18	165	その他のもの	Others
G11B  20/18 536 \	7	7	5D116	G11B  20/18	2	符号の組み合わせ	Combinations of codes
G11B  20/18 536 A	7	0	5D116	G11B  20/18	167	同一符号	Identical code
G11B  20/18 536 B	7	1	5D116	G11B  20/18	212	インタ−リ−ブを含むもの	Including interleave
G11B  20/18 536 C	7	2	5D116	G11B  20/18	445	マトリツクス配列を行うもの〔積符号等〕	Use of the matrix array (product code, etc.)
G11B  20/18 536 D	7	1	5D116	G11B  20/18	214	消失訂正	Erase correction
G11B  20/18 536 E	7	2	5D116	G11B  20/18	108	エラ−ポインタを用いるもの	Use of the error pointer
G11B  20/18 536 F	7	0	5D116	G11B  20/18	37	異なる符号	Different codes
G11B  20/18 536 G	7	1	5D116	G11B  20/18	29	インタ−リ−ブを含むもの	Including interleave
G11B  20/18 536 H	7	2	5D116	G11B  20/18	15	マトリツクス配列を行うもの〔連接符号等〕	Use of the matrix array (adjoining code, etc.)
G11B  20/18 536 J	7	1	5D116	G11B  20/18	9	消失訂正	Erase correction
G11B  20/18 536 K	7	2	5D116	G11B  20/18	15	エラ−ポインタを用いるもの	Use of the error pointer
G11B  20/18 536 Z	7	0	5D116	G11B  20/18	13	その他のもの	Others
G11B  20/18 540 \	6	6	5D116	G11B  20/18	1	符号の能力に特徴のあるもの	Characterised by the code capability.
G11B  20/18 540 A	6	0	5D116	G11B  20/18	67	検出，訂正能力に特徴のあるもの〔ビツト誤り・バイト誤り訂正，ｎ重誤り検出訂正（ＳＥＣ，ＳＥＣ−ＤＥＤ）等〕	Characterised by the detection/correction capability (bit error/byte error correction, multiple error detection/correction (SEC, SEC-DED, etc.)
G11B  20/18 540 B	6	0	5D116	G11B  20/18	50	検出，訂正範囲に特徴のあるもの〔ブロツク完結訂正等〕	Characterised by the detection/correction range (block completion correction, etc.)
G11B  20/18 540 Z	6	0	5D116	G11B  20/18	18	その他のもの	Others
G11B  20/18 542 \	6	6	5D116	G11B  20/18	2	符号化の処理方法	Encoding processing method
G11B  20/18 542 A	6	0	5D116	G11B  20/18	255	検出，訂正処理の制御〔エラ−ポインタによる訂正処理の制御等〕	Detection/correction process control (correction process control by the error pointer)
G11B  20/18 542 B	6	0	5D116	G11B  20/18	77	インタ−リ−ブ処理	Interleave process
G11B  20/18 542 C	6	1	5D116	G11B  20/18	36	符号化前のインタ−リ−ブ処理に特徴のあるもの	Characterised by the interleave process before encoding.
G11B  20/18 542 D	6	2	5D116	G11B  20/18	41	偶数・奇数分離	Even number/odd number separation
G11B  20/18 542 E	6	2	5D116	G11B  20/18	16	上位ビツト・下位ビツト分離	Upper bit/lower bit separation
G11B  20/18 542 F	6	1	5D116	G11B  20/18	45	符号化後のインタ−リ−ブ処理に特徴のあるもの	Characterised by the interleave process after encoding.
G11B  20/18 542 G	6	1	5D116	G11B  20/18	9	インタ−リ−ブ処理を複数回行うもの	Interleave process performed multiple times
G11B  20/18 542 Z	6	0	5D116	G11B  20/18	178	その他のもの	Others
G11B  20/18 544 \	6	6	5D116	G11B  20/18	63	処理装置	Processing device
G11B  20/18 544 A	6	0	5D116	G11B  20/18	270	メモリのアドレス制御	Memory address control
G11B  20/18 544 B	6	1	5D116	G11B  20/18	22	時間軸補正を伴うもの	Accompanied by time axis correction
G11B  20/18 544 Z	6	0	5D116	G11B  20/18	515	その他のもの	Others
G11B  20/18 550 \	5	5	5D116	G11B  20/18	6	エラ−信号による制御	Control by the error signal
G11B  20/18 550 A	5	0	5D116	G11B  20/18	341	処理の停止，禁止	Process stop, inhibition
G11B  20/18 550 B	5	1	5D116	G11B  20/18	239	ミユ−テイング	Muting
G11B  20/18 550 C	5	0	5D116	G11B  20/18	1073	分析〔誤り率の測定，信号の品質検査等〕	Analysis (error rate measurement, signal quality inspection, etc.)
G11B  20/18 550 D	5	1	5D116	G11B  20/18	427	警報，表示	Warning, indication
G11B  20/18 550 E	5	0	5D116	G11B  20/18	339	制御情報〔エラ−フラグ等〕	Control information (error flag, etc.)
G11B  20/18 550 F	5	1	5D116	G11B  20/18	557	制御情報メモリに記録するもの	Control information recorded in the memory
G11B  20/18 550 Z	5	0	5D116	G11B  20/18	444	その他のもの	Others
G11B  20/18 552 \	6	6	5D116	G11B  20/18	5	リトライ〔再記録または再読み取り〕	Retry (re-recording or re-reading)
G11B  20/18 552 A	6	0	5D116	G11B  20/18	615	異なる位置の再記録，再読み取り〔代替処理を含む〕	Re-recording, re-reading at a different position (including the alternate process)
G11B  20/18 552 B	6	1	5D116	G11B  20/18	381	再記録	Re-recording
G11B  20/18 552 C	6	1	5D116	G11B  20/18	191	再読み取り	Re-reading
G11B  20/18 552 D	6	0	5D116	G11B  20/18	93	同一位置の再記録，再読み取り	Re-recording, re-reading at the identical position
G11B  20/18 552 E	6	1	5D116	G11B  20/18	284	再記録	Re-recording
G11B  20/18 552 F	6	1	5D116	G11B  20/18	401	再読み取り	Re-reading
G11B  20/18 552 Z	6	0	5D116	G11B  20/18	462	その他のもの	Others
G11B  20/18 560 \	5	5	5D116	G11B  20/18	0	エラ−補償，補間	Error compensation, interpolation
G11B  20/18 560 A	5	0	5D116	G11B  20/18	250	補間	Interpolation
G11B  20/18 560 B	5	1	5D116	G11B  20/18	54	前置補間	Foreset interpolation
G11B  20/18 560 C	5	1	5D116	G11B  20/18	43	平均値補間	Mean value interpolation
G11B  20/18 560 D	5	1	5D116	G11B  20/18	32	高次補間	High-level interpolation
G11B  20/18 560 E	5	0	5D116	G11B  20/18	20	複数回補間	Muitiple-time interpolation
G11B  20/18 560 F	5	1	5D116	G11B  20/18	0	補間の繰り返し	Interpolation repetition
G11B  20/18 560 G	5	0	5D116	G11B  20/18	133	補間の制御〔補間方法の選択，補間動作の停止等〕	Interpolation control (interpolation method selection, interpolation operation stop, etc.)
G11B  20/18 560 H	5	0	5D116	G11B  20/18	81	補間されるデ−タに特徴のあるもの	Characterised by the interpolated data.
G11B  20/18 560 J	5	1	5D116	G11B  20/18	179	映像信号	Video signal
G11B  20/18 560 K	5	1	5D116	G11B  20/18	201	アドレス，セクタパルス	Address, sector pulse
G11B  20/18 560 L	5	0	5D116	G11B  20/18	28	誤り発生位置におけるクロスフエ−ド〔編集におけるものを含む〕	Cross fading at the error occurrence position (including errors during editing)
G11B  20/18 560 M	5	0	5D116	G11B  20/18	61	変速再生における補間	Interpolation in speed changed replay
G11B  20/18 560 Z	5	0	5D116	G11B  20/18	59	その他のもの	Others
G11B  20/18 570 \	4	4	5D116	G11B  20/18	2	エラ−検出，訂正処理に関係するその他の処理	Other processes relating to the error detection/correction process
G11B  20/18 570 A	4	0	5D116	G11B  20/18	36	前段処理〔記録時の前段処理，再生時は後段処理〕	Pre-stage processing (pre-stage processing in recording, post-stage processing in replay)
G11B  20/18 570 B	4	1	5D116	G11B  20/18	38	Ａ／Ｄ変換	A/D conversion
G11B  20/18 570 C	4	1	5D116	G11B  20/18	163	符号圧縮	Code compression
G11B  20/18 570 D	4	0	5D116	G11B  20/18	102	後段処理〔記録時の後段処理，再生時は前段処理〕	Post-stage processing (post-stage processing in recording, pre-stage processing in replay)
G11B  20/18 570 E	4	1	5D116	G11B  20/18	73	変復調	Modulation/demodulation
G11B  20/18 570 F	4	1	5D116	G11B  20/18	759	パ−シヤルレスポンス方式を用いるもの	Use of the partial response system
G11B  20/18 570 G	4	0	5D116	G11B  20/18	297	符号の配列に特徴のあるもの〔フオ−マツト等〕	Characterised by code arrangement (format, etc.).
G11B  20/18 570 H	4	1	5D116	G11B  20/18	194	スクランブル〔インタ−リ−ブを含む〕	Scramble (including interleave)
G11B  20/18 570 J	4	0	5D116	G11B  20/18	57	編集	Editing
G11B  20/18 570 K	4	0	5D116	G11B  20/18	86	変速再生	Speed changed replay
G11B  20/18 570 L	4	1	5D116	G11B  20/18	105	高速再生	High-speed replay
G11B  20/18 570 M	4	1	5D116	G11B  20/18	27	低速再生	Low-speed replay
G11B  20/18 570 N	4	0	5D116	G11B  20/18	182	複製〔コピ−，ダビング等〕	Duplication (copy, dubbing, etc.)
G11B  20/18 570 Z	4	0	5D116	G11B  20/18	382	その他のもの	Others
G11B  20/18 572 \	4	4	5D116	G11B  20/18	3	エラ−検出，訂正の対象に特徴のあるもの〔Ａ，Ｅ両方の観点について付与〕	Characterised by the error detection/correction object (Both A and E assigned.)
G11B  20/18 572 A	4	0	5D116	G11B  20/18	5	記録再生形式に特徴のあるもの	Characterised by the recording/replay format.
G11B  20/18 572 B	4	1	5D116	G11B  20/18	3448	磁気	Magnetic
G11B  20/18 572 C	4	1	5D116	G11B  20/18	3305	光	Optical
G11B  20/18 572 D	4	1	5D116	G11B  20/18	255	光磁気	Magnetoptical
G11B  20/18 572 E	4	0	5D116	G11B  20/18	10	媒体に特徴のあるもの	Characterised by media.
G11B  20/18 572 F	4	1	5D116	G11B  20/18	5354	デイスク	Disk
G11B  20/18 572 G	4	1	5D116	G11B  20/18	1432	テ−プ	Tape
G11B  20/18 572 H	4	1	5D116	G11B  20/18	230	カ−ド	Card
G11B  20/18 572 J	4	1	5D116	G11B  20/18	10	ドラム	Drum
G11B  20/18 572 Z	4	0	5D116	G11B  20/18	111	その他のもの	Others
G11B  20/18 574 \	5	5	5D116	G11B  20/18	0	対象信号に特徴のあるもの	Characterised by the object signal.
G11B  20/18 574 A	5	0	5D116	G11B  20/18	46	主信号	Main signal
G11B  20/18 574 B	5	1	5D116	G11B  20/18	721	映像	Video
G11B  20/18 574 C	5	2	5D116	G11B  20/18	43	静止画	Still picture
G11B  20/18 574 D	5	1	5D116	G11B  20/18	428	音声	Voice
G11B  20/18 574 E	5	1	5D116	G11B  20/18	137	コンピユ−タ−デ−タ	Computer data
G11B  20/18 574 F	5	0	5D116	G11B  20/18	203	副信号	Sub-signal
G11B  20/18 574 G	5	1	5D116	G11B  20/18	228	タイミング信号〔同期信号，アンブル等〕	Timing signals (sync signal, amble, etc.)
G11B  20/18 574 H	5	1	5D116	G11B  20/18	619	位置情報信号〔ＩＤ，デイレクトリ，アドレス等〕	Position information signal (ID, directory, address, etc.)
G11B  20/18 574 J	5	1	5D116	G11B  20/18	153	制御信号〔トラツキング信号，サ−ボ信号等〕	Control signals (tracking signal, servo signal, etc.)
G11B  20/18 574 K	5	0	5D116	G11B  20/18	47	複数信号	Multiple signals
G11B  20/18 574 L	5	0	5D116	G11B  20/18	37	信号形態に特徴のあるもの	Characterised by the signal mode
G11B  20/18 574 M	5	1	5D116	G11B  20/18	53	デ−タ長〔可変長，固定長等〕	Data length (variable length, fixed length, etc.)
G11B  20/18 574 N	5	1	5D116	G11B  20/18	55	信号単位〔ビツト，バイト，ワ−ド等〕	Signal unit (bit, byte, word, etc.)
G11B  20/18 574 Z	5	0	5D116	G11B  20/18	23	その他のもの	Others
G11B  20/18 576 \	4	4	5D116	G11B  20/18	1	エラ−の発生原因またはその種類に特徴のあるもの	Characterised by the error cause or type thereof.
G11B  20/18 576 A	4	0	5D116	G11B  20/18	131	発生原因〔符号干渉，オ−バ−ライト等〕	Error cause (code interference, over-writing, etc.)
G11B  20/18 576 B	4	1	5D116	G11B  20/18	221	装置の異常	Device error
G11B  20/18 576 C	4	1	5D116	G11B  20/18	589	媒体の欠陥	Media defect
G11B  20/18 576 D	4	0	5D116	G11B  20/18	0	エラ−の種類	Error type
G11B  20/18 576 E	4	1	5D116	G11B  20/18	205	ランダムエラ−	Random error
G11B  20/18 576 F	4	1	5D116	G11B  20/18	803	バ−ストエラ−〔ドロツプアウト等〕	Burst error (drop-out, etc.)
G11B  20/18 576 G	4	1	5D116	G11B  20/18	5	バイトエラ−	Byte error
G11B  20/18 576 Z	4	0	5D116	G11B  20/18	119	その他のもの	Others
G11B  20/20  \	1	1	5D080	G11B  20/20	213	多トラック記録のスキュー補正［４］	for correction of skew for multitrack recording [4]
G11B  20/22  \	1	1	5D080	G11B  20/22	40	ディストーションの低減［４］	for reducing distortions [4]
G11B  20/24  \	1	1	5D080	G11B  20/24	437	ノイズの低減［４］	for reducing noise [4]
G11B  21/00  \	0	0	5D068	G11B  21/00	85	記録または再生方法に特徴がないヘッド機構	Head arrangements not specific to the method of recording or reproducing
G11B  21/02  \	1	1	5D068	G11B  21/02	5667	ヘッドの駆動または移動	Driving or moving of heads
G11B  21/02 101 \	2	2	5D068	G11B  21/02	54	静止している記録担体（例．カ−ド，シ−ト）に対するヘツド移動機構	Head moving mechanism to the recording carrier that stops (e.g. card, sheet)
G11B  21/02 101 A	2	0	5D068	G11B  21/02	183	直線，円弧，放射走査	Straight line, arc, radiation scan
G11B  21/02 101 B	2	0	5D068	G11B  21/02	79	渦巻，円走査	Eddy, circle scan
G11B  21/02 101 C	2	0	5D068	G11B  21/02	80	↓↓，弓走査　「図」	Eddy, bow scan [figure]
G11B  21/02 101 Z	2	0	5D068	G11B  21/02	3	その他	Others
G11B  21/02 102 \	2	2	5D068	G11B  21/02	4	ドラム状の記録担体に対するヘッド移動機構	Head moving mechanism to the drum-shaped recording carrier
G11B  21/02 601 \	2	2	5D068	G11B  21/02	1	ディスクに対するヘッド移動機構	Head moving mechanism to the disk
G11B  21/02 601 A	2	0	5D068	G11B  21/02	434	キャリッジ・アームの材質・構造	Carriage arm material/structure
G11B  21/02 601 B	2	1	5D068	G11B  21/02	154	振動抑制，重心位置調整	Vibration suppression, center of gravity adjustment
G11B  21/02 601 C	2	1	5D068	G11B  21/02	137	熱膨張防止部材の採用，温度補償	Adoption of a heat expansion preventive member, temperature compensation
G11B  21/02 601 D	2	1	5D068	G11B  21/02	68	取付位置調整	Attachment position adjustment
G11B  21/02 601 E	2	1	5D068	G11B  21/02	494	配線（帯状）ケーブルの構造，取付	Wiring (band-shaped) cable structure/attachment
G11B  21/02 601 G	2	0	5D068	G11B  21/02	154	特殊な駆動手段（例．圧電素子による電歪駆動，超音波駆動）	Special driving means (e.g. electrical distortion driving by a piezoelectric device, ultrasonic driving)
G11B  21/02 601 H	2	0	5D068	G11B  21/02	44	伝達歯車機構，減速歯車機構	Transmission gear mechanism, reduction gear mechanism
G11B  21/02 601 J	2	0	5D068	G11B  21/02	60	１平面に並置した複数ディスクに対するヘッド移動	Head moving to multiple disks laid out on a plane
G11B  21/02 601 K	2	0	5D068	G11B  21/02	41	積層ディスクに対するヘッド移動（複数面分割はＭが優先）	Head moving to the laminated disk (M takes precedence for splitting into multiple surfaces.)
G11B  21/02 601 L	2	0	5D068	G11B  21/02	137	マルチアクチュエータ	Multi-actuator
G11B  21/02 601 M	2	1	5D068	G11B  21/02	59	積層面分割	Laminated surface splitting
G11B  21/02 601 N	2	1	5D068	G11B  21/02	42	上面／下面分割	Upper/lower surface splitting
G11B  21/02 601 V	2	0	5D068	G11B  21/02	220	ローディング，蓋開閉等と関連するヘッド移動	Head moving linked to loading, lid opening/closing, etc.
G11B  21/02 601 Z	2	0	5D068	G11B  21/02	76	その他	Others
G11B  21/02 610 \	3	3	5D068	G11B  21/02	0	直進形ヘッド移動機構	Straight type head moving mechanism
G11B  21/02 610 A	3	0	5D068	G11B  21/02	411	ガイドレール，ガイドシャフトの構造	Guide rail or guide shaft structure
G11B  21/02 610 B	3	1	5D068	G11B  21/02	176	押圧手段による振動減衰，がたつき除去	Vibration attenuation, looseness removal by a pressing means
G11B  21/02 610 C	3	1	5D068	G11B  21/02	122	ガイドレール配置，摺動部・軸受部の配置	Guide rail layout, slide unit/bearing unit layout
G11B  21/02 610 D	3	1	5D068	G11B  21/02	486	ガイドレール取付構造	Guide rail attachment structure
G11B  21/02 610 E	3	1	5D068	G11B  21/02	196	ガイドローラ・転がり軸受の構造，取付構造	Guide roller or roller bearing structure or attachment structure
G11B  21/02 610 G	3	0	5D068	G11B  21/02	48	重力方向へのヘッド移動，カウンタバランスウエイトの配設	Head moving in the gravity direction, providing a counter-balance weight
G11B  21/02 610 H	3	0	5D068	G11B  21/02	161	非稼動時（例．輸送時）のロック手段	Locking means during non-operation (e.g. transportation)
G11B  21/02 610 J	3	0	5D068	G11B  21/02	121	暴走時の移動範囲規制部材，衝撃吸収部材	Movable range regulating member, shock absorbing member against overrun
G11B  21/02 610 K	3	1	5D068	G11B  21/02	24	駆動軸の回転阻止部材	Drive axis rotation preventive member
G11B  21/02 610 T	3	0	5D068	G11B  21/02	141	単一のピックアップによる両面再生（表面から裏面への移動）	Double-side replay with a single pickup (movig from the front to the rear)
G11B  21/02 610 Z	3	0	5D068	G11B  21/02	112	その他	Others
G11B  21/02 611 \	4	4	5D068	G11B  21/02	0	直進形ヘッド移動機構の伝動機構	Transmission mechanism of the straight type head moving mechanism
G11B  21/02 611 A	4	0	5D068	G11B  21/02	521	リードスクリュー駆動	Lead screw drive
G11B  21/02 611 B	4	1	5D068	G11B  21/02	18	熱膨張防止部材の採用，温度補償	Adoption of a heat expansion preventive member, temperature compensation
G11B  21/02 611 C	4	1	5D068	G11B  21/02	173	衝撃等によるピン（ニードル）離脱防止	Prevention of pin  (needle) slip-off by shock, etc.
G11B  21/02 611 D	4	1	5D068	G11B  21/02	118	リードスクリュー取付機構、取付位置調整	Lead screw attachment mechanism, attachment position adjustment
G11B  21/02 611 E	4	2	5D068	G11B  21/02	161	軸受構造，軸線方向押圧構造	Bearing structure, axial direction pressing structure
G11B  21/02 611 F	4	2	5D068	G11B  21/02	62	ステッピングモータの回動調整によるヘッド位置調整	Head position adjustment by stepping motor rotation adjustment
G11B  21/02 611 H	4	0	5D068	G11B  21/02	392	ベルト駆動	Belt driven
G11B  21/02 611 J	4	1	5D068	G11B  21/02	33	熱膨張防止部材の採用，温度補償	Adoption of a heat expansion preventive member, temperature compensation
G11B  21/02 611 K	4	1	5D068	G11B  21/02	29	２つの駆動源の差分（合成）速度による速度制御	Speed control with the differential (synthesised) speed of two driving sources
G11B  21/02 611 L	4	0	5D068	G11B  21/02	335	ピニオンとラック駆動	Pinion and rack driven
G11B  21/02 611 N	4	0	5D068	G11B  21/02	101	カム駆動	Cam driven
G11B  21/02 611 Z	4	0	5D068	G11B  21/02	26	その他	Others
G11B  21/02 612 \	4	4	5D068	G11B  21/02	1	直進形ヘッド移動機構の駆動源	Driving source for the straight type head moving mechanism
G11B  21/02 612 A	4	0	5D068	G11B  21/02	56	ステッピングモータの構造，取付構造	Stepping motor structure, attachment structure
G11B  21/02 612 B	4	1	5D068	G11B  21/02	57	収納スペース削減（例．ディスク挿入方向と平行なヘッド送り駆動）	Enclosure space reduction (e.g. head feed driving in parallel with the disk inserted direction)
G11B  21/02 612 C	4	1	5D068	G11B  21/02	67	ディスク駆動モータとの兼用（２１／０２，６２０が優先）	Also used as the disk drive motor (21/02, 620 takes precedence.)
G11B  21/02 612 H	4	0	5D068	G11B  21/02	450	ＬＭ（リニアモータ），ＶＣＭ（ボイスコイルモータ）の構造	LM (linear motor) or VCM (voice coil motor) structure
G11B  21/02 612 J	4	1	5D068	G11B  21/02	42	ガイドレールとヨークの兼用，一体化	Guide rail also used as the yoke or unitisation or of the guide rail and the yoke
G11B  21/02 612 K	4	1	5D068	G11B  21/02	44	モータ部材の磁性力による摩擦力・重力等の軽減	Reduction of the friction force, gravity, etc. by the magnetic force of the motor member
G11B  21/02 612 L	4	1	5D068	G11B  21/02	81	ハウジング・基台への取付構造	Attachment structure to the housing/base
G11B  21/02 612 P	4	0	5D068	G11B  21/02	95	速度制御，高速低速切換	Speed control, high-speed/low-speed switching
G11B  21/02 612 Q	4	1	5D068	G11B  21/02	82	複数駆動源切換・選択，クラッチ機構による伝達切換	Switching between or selection from multiple drive sources, transmission switching with a clutch mechanism
G11B  21/02 612 R	4	0	5D068	G11B  21/02	98	駆動源停止制御（例．センサによる終端位置検出による停止）	Drive source stop control (e.g. stop by the sensor detecting the end position)
G11B  21/02 612 Z	4	0	5D068	G11B  21/02	25	その他	Others
G11B  21/02 620 \	4	4	5D068	G11B  21/02	0	渦巻状トラックに対する直進形ヘッド移動機構	Straight type head moving mechanism for an eddy shaped track
G11B  21/02 620 A	4	0	5D068	G11B  21/02	1	ヘッド移動機構	Head moving mechanism
G11B  21/02 620 B	4	1	5D068	G11B  21/02	0	速度切換制御（例．早送り制御）（復帰機構は２１／１２）	Speed switching control (e.g. fast feed control) (Return mechanism 21/12)
G11B  21/02 620 C	4	1	5D068	G11B  21/02	0	手動送り制御	Manual feed control
G11B  21/02 620 Z	4	0	5D068	G11B  21/02	0	その他	Others
G11B  21/02 630 \	3	3	5D068	G11B  21/02	2	摺動形ヘッド移動機構	Slide type head moving mechanism
G11B  21/02 630 A	3	0	5D068	G11B  21/02	343	アームの摺動ガイド軸構造	Arm&apos;s slide guide axis structure
G11B  21/02 630 B	3	1	5D068	G11B  21/02	211	軸受加圧手段による振動減衰，がたつき除去	Vibration attenuation, looseness removal by a bearing pressurising means
G11B  21/02 630 C	3	1	5D068	G11B  21/02	77	熱膨張防止部材の採用（加圧による温度補償はＢ）	Adoption of a heat expansion preventive member (B for temperature compensation by pressurising)
G11B  21/02 630 D	3	1	5D068	G11B  21/02	74	防塵，グリース飛散防止	Dust-proofing, grease splash prevention
G11B  21/02 630 F	3	0	5D068	G11B  21/02	91	内周と外周の均等化（例．ヨーアングル，浮動量）	Equalisation between the outer edge and inner edge (e.g. yaw angle, floating volume)
G11B  21/02 630 G	3	0	5D068	G11B  21/02	41	ヘッド・駆動源をアーム途中（中央部）に配設	Head/drive source provided in the middle (center) of the arm
G11B  21/02 630 H	3	0	5D068	G11B  21/02	225	非稼動時（例．輸送時）のロック手段	Locking means during non-operation (e.g. transportation)
G11B  21/02 630 J	3	0	5D068	G11B  21/02	181	暴走時の移動範囲規制部材，衝撃吸収部材	Movable range regulating member, shock absorbing member against overrun
G11B  21/02 630 Z	3	0	5D068	G11B  21/02	51	その他	Others
G11B  21/02 631 \	4	4	5D068	G11B  21/02	0	摺動形ヘッド移動機構の伝動機構	Transmission mechanism of the straight type head moving mechanism
G11B  21/02 631 A	4	0	5D068	G11B  21/02	4	リードスクリュー駆動	Lead screw driven
G11B  21/02 631 H	4	0	5D068	G11B  21/02	4	ベルト駆動	Belt driven
G11B  21/02 631 L	4	0	5D068	G11B  21/02	81	ピニオンとラック駆動	Pinion and rack driven
G11B  21/02 631 N	4	0	5D068	G11B  21/02	12	カム駆動	Cam driven
G11B  21/02 631 Z	4	0	5D068	G11B  21/02	5	その他	Others
G11B  21/02 632 \	4	4	5D068	G11B  21/02	1	摺動形ヘッド移動機構の駆動源	Drive source for the slide type head moving mechanism
G11B  21/02 632 H	4	0	5D068	G11B  21/02	462	ＬＭ（リニアモータ），ＶＣＭ（ボイスコイルモータ）の構造	LM (linear motor) or VCM (voice coil motor) structure
G11B  21/02 632 J	4	1	5D068	G11B  21/02	56	回転軸と駆動源軸を直結したもの	Rotary axis directly connected to the drive source axis
G11B  21/02 632 K	4	1	5D068	G11B  21/02	33	熱膨張防止部材の採用，温度補償	Adoption of heat expansion preventive member, temperature compensation
G11B  21/02 632 L	4	1	5D068	G11B  21/02	154	ハウジング・基台への取付構造	Attachment structure to the housing/base
G11B  21/02 632 P	4	0	5D068	G11B  21/02	10	速度制御，高速低速切換（Ｈ１２．４新設）	Speed control, and high-speed and low speed switching (New, Apr. 2000)
G11B  21/02 632 Q	4	1	5D068	G11B  21/02	0	複数駆動源切換・選択，クラッチ機構による伝達切換（Ｈ１２．４新設）	Switching and selecting multiple driving sources and switching transmission by a clutch mechanism (New, Apr. 2000)
G11B  21/02 632 R	4	0	5D068	G11B  21/02	20	駆動源停止制御（例．センサによる終端位置検出による停止）	Drive source stop control (e.g. stop by the sensor detecting the end position)
G11B  21/02 632 Z	4	0	5D068	G11B  21/02	20	その他	Others
G11B  21/03  \	2	2	5D068	G11B  21/03	216	時間軸誤差修正のためのもの［４］	for correcting time base error [4]
G11B  21/04  \	2	2	5D068	G11B  21/04	396	記録担体の移動方向と直角方向にヘッドを移動させるための自動送り機構，例．ヘリカルスキャン	Automatic feed mechanism producing a transducing traverse of the head in a direction which cuts across the direction of travel of the recording medium, e.g. helical scan
G11B  21/06  \	3	3	5D068	G11B  21/06	40	記録担体がヘッドの横断移動を確実にする手段をもつもの	the record carrier having means to ensure traverse movement of the head
G11B  21/08  \	2	2	5D088	G11B  21/08	641	トラック変更または選択（Ｇ１１Ｂ２１／１２が優先）	Track changing or selecting (G11B 21/12 takes precedence)
G11B  21/08  A	2	0	5D088	G11B  21/08	259	トラツク変更選択機構	Track change selection mechanism
G11B  21/08  B	2	0	5D088	G11B  21/08	773	アクセス制御	Access control
G11B  21/08  C	2	1	5D088	G11B  21/08	648	位置検出	Position detection
G11B  21/08  D	2	2	5D088	G11B  21/08	375	駆動パルス，シリンダパルスによる位置検出	Position detection by the drive pulse or cylinder pulse
G11B  21/08  E	2	2	5D088	G11B  21/08	286	デイスク上のパタンによる位置検出	Position detection by the on-disk pattern
G11B  21/08  F	2	1	5D088	G11B  21/08	352	アドレスによるアクセス	Access using address
G11B  21/08  G	2	1	5D088	G11B  21/08	119	アクセスタイミング	Access timing
G11B  21/08  H	2	1	5D088	G11B  21/08	980	アクセス速度制御	Access speed control
G11B  21/08  J	2	2	5D088	G11B  21/08	197	速度検出	Speed detection
G11B  21/08  K	2	3	5D088	G11B  21/08	148	駆動パルス，シリンダパルスによる速度検出	Speed detection by the drive pulse or cylinder pulse
G11B  21/08  L	2	3	5D088	G11B  21/08	38	デイスク上のパタンによる速度検出	Speed detection by the on-disk pattern
G11B  21/08  M	2	2	5D088	G11B  21/08	43	アドレスによるアクセス速度切換	Access speed switching using address
G11B  21/08  N	2	1	5D088	G11B  21/08	192	ジヤンプ併用アクセス；変換器支持部の制御	Access also employing jump; Converter support control
G11B  21/08  P	2	1	5D088	G11B  21/08	232	特定トラツクへのアクセス	Access to a particular track
G11B  21/08  Q	2	2	5D088	G11B  21/08	462	００トラツク（基準トラツク）へのアクセス	Access to track 00 (reference track)
G11B  21/08  R	2	0	5D088	G11B  21/08	201	ジヤンプ制御	Jump control
G11B  21/08  S	2	1	5D088	G11B  21/08	201	ジヤンプパルス発生；ジヤンプのためのサ−ボ切換	Jump pulse generation; Servo switching for jump
G11B  21/08  T	2	1	5D088	G11B  21/08	129	ジヤンプタイミング	Jump timing
G11B  21/08  U	2	0	5D088	G11B  21/08	386	ＰＭ（パルスモ−タ）制御	PM (pulse motor) control
G11B  21/08  V	2	0	5D088	G11B  21/08	387	マルチアクチユエ−タ，マルチヘツドのトラツク変更選択	Multi-actuator, multi-head track change selection
G11B  21/08  W	2	0	5D088	G11B  21/08	77	手動操作；トラツク変更選択〔静止している記録担体，例．カ−ド，のためのもの〕	Manual operation; Track change selection (for recording carrier that stops e.g. card)
G11B  21/08  X	2	0	5D088	G11B  21/08	225	特殊再生	Special replay
G11B  21/08  Y	2	0	5D088	G11B  21/08	751	表示；異常検出；他と関連するトラツク変更選択	Indication; Error detection; Track change selection relating to others
G11B  21/08  Z	2	0	5D088	G11B  21/08	46	その他のもの	Others
G11B  21/10  \	2	2	5D096	G11B  21/10	638	ヘッドの移動によるトラック探索または整列	Track finding or aligning by moving the head
G11B  21/10  A	2	0	5D096	G11B  21/10	862	サーボ方式	Servo
G11B  21/10  B	2	1	5D096	G11B  21/10	557	サ−ボパタン	Servo pattern
G11B  21/10  C	2	1	5D096	G11B  21/10	273	メモリ，シリンダサ−ボ	Memory, cylinder servo
G11B  21/10  D	2	2	5D096	G11B  21/10	69	シリンダサ−ボパタン	Cylinder servo pattern
G11B  21/10  E	2	1	5D096	G11B  21/10	642	セクタサ−ボ	Sector servo
G11B  21/10  F	2	2	5D096	G11B  21/10	649	セクタサ−ボパタン	Sector servo pattern
G11B  21/10  G	2	1	5D096	G11B  21/10	148	トラツクサ−ボ	Track servo
G11B  21/10  H	2	2	5D096	G11B  21/10	78	トラツクサ−ボパタン	Track servo pattern
G11B  21/10  J	2	1	5D096	G11B  21/10	98	デ−タサ−ボ	Data servo
G11B  21/10  K	2	2	5D096	G11B  21/10	292	非サ−ボデ−タサ−ボ	Non servo data servo
G11B  21/10  L	2	1	5D096	G11B  21/10	709	複合サーボ，例．オフセット，偏心データに基づく補正	Complex servo
G11B  21/10  M	2	1	5D096	G11B  21/10	220	主情報と位置情報の記録・再生方式が異なるもの，例．磁気と光	Illegal servo
G11B  21/10  N	2	0	5D096	G11B  21/10	1190	補助移動機構を有するもの，例．微小移動機構，その制御	Converter support; Supplementary moving mechanism
G11B  21/10  P	2	0	5D096	G11B  21/10	132	針飛びロックドループの解消	Locked group, needle skip resetting
G11B  21/10  Q	2	0	5D096	G11B  21/10	133	パルスモータ制御	PM (pulse motor) control
G11B  21/10  R	2	0	5D096	G11B  21/10	903	サーボ系の変更・設定，例．ループゲイン切換	Servo system change setup
G11B  21/10  S	2	1	5D096	G11B  21/10	43	アクセス途中のサ−ボ	Servo during access
G11B  21/10  T	2	0	5D096	G11B  21/10	505	サーボ引込，セトリング（速度制御から位置制御への切換え）	Servo lead-in
G11B  21/10  U	2	0	5D096	G11B  21/10	182	位置誤差信号（ＰＥＳ）によるキャリッジの送り	Carriage feed by PES (position error signal)
G11B  21/10  V	2	0	5D096	G11B  21/10	414	動作環境，雰囲気に応じたサーボ，例．温度，湿度，振動，電源電圧	Servo relating to others
G11B  21/10  W	2	0	5D096	G11B  21/10	1131	サーボデータの書込・検査；サーボライタ	Servo data writing; Inspection
G11B  21/10  Z	2	0	5D096	G11B  21/10	208	その他のもの	Others
G11B  21/12  \	2	2	5D076	G11B  21/12	208	上昇または下降；トラックに沿うバックスペースまたはフォアードスペース；始動位置への復帰	Raising and lowering; Back-spacing or forward-spacing along track; Returning to starting position
G11B  21/12  A	2	0	5D076	G11B  21/12	706	ヘッドの上昇・下降（媒体に垂直な方向の移動）	Up/down mechanism
G11B  21/12  B	2	1	5D076	G11B  21/12	371	カムを用いるもの	Up/down mechanism using a cam
G11B  21/12  C	2	1	5D076	G11B  21/12	28	静止している記録担体（例．カード）のためのもの	Up/down mechanism (for the recording carrier that stops e.g. card)
G11B  21/12  D	2	2	5D076	G11B  21/12	37	カムを用いるもの	Up/down mechanism using a cam (for the recording carrier that stops e.g. card)
G11B  21/12  E	2	1	5D076	G11B  21/12	77	上下タイミングに関するもの	Up/down timing
G11B  21/12  F	2	1	5D076	G11B  21/12	514	環境変化，外部操作に基づくもの，例．振動，停電，ディスクの挿脱	Up/down relating to others
G11B  21/12  G	2	1	5D076	G11B  21/12	176	速度制御するもの，例．ロードダンパ	Up/down speed control e.g. load damper
G11B  21/12  J	2	0	5D076	G11B  21/12	208	ヘッドの退避・復帰（媒体に平行な方向の移動を伴うもの）	Return mechanism
G11B  21/12  K	2	1	5D076	G11B  21/12	60	ばねを用いるもの	Return mechanism using a spring
G11B  21/12  L	2	1	5D076	G11B  21/12	260	カムを用いるもの	Return mechanism using a cam
G11B  21/12  M	2	1	5D076	G11B  21/12	28	静止している記録担体（例．カード）のためのもの	Return mechanism (for the recording carrier that stops e.g. card)
G11B  21/12  N	2	2	5D076	G11B  21/12	9	ばねを用いるもの	Return mechanism using a spring (for the recording carrier that stops e.g. card)
G11B  21/12  P	2	2	5D076	G11B  21/12	17	カムを用いるもの	Return mechanism using a cam (for the recording carrier that stops e.g. card)
G11B  21/12  Q	2	1	5D076	G11B  21/12	121	退避・復帰タイミングに関するもの	Return timing
G11B  21/12  R	2	1	5D076	G11B  21/12	601	環境変化，外部操作に基づくもの，例．振動，停電，ディスクの挿脱	Return relating to others
G11B  21/12  S	2	1	5D076	G11B  21/12	116	ホームポジションを変更するもの	Home position change setup
G11B  21/12  T	2	1	5D076	G11B  21/12	148	速度制御するもの，例．ダンパ，駆動電流制御	Return speed control e.g. speed control short ring
G11B  21/12  Z	2	0	5D076	G11B  21/12	35	その他のもの	Others
G11B  21/14  \	3	3	5D076	G11B  21/14	2	手動によるもの	manually
G11B  21/16  \	1	1	5D059	G11B  21/16	250	ヘッドの支持；プラグイン式ヘッドのためのソケットの支持	Supporting the heads; Supporting the sockets for plug-in heads
G11B  21/16  K	1	0	5D059	G11B  21/16	162	積層型（ＨＤＤ）	Laminated type (HDD)
G11B  21/16  L	1	0	5D059	G11B  21/16	125	ア−ム取付（ＨＤＤ）	Arm attachment (HDD)
G11B  21/16  M	1	0	5D059	G11B  21/16	18	ア−ム取付（ＦＤＤ）	Arm attachment (FDD)
G11B  21/16  Z	1	0	5D059	G11B  21/16	718	その他のもの	Others
G11B  21/18  \	2	2	5D059	G11B  21/18	86	ヘッドが移動している間のもの	while the head is moving
G11B  21/20  \	2	2	5D059	G11B  21/20	36	ヘッドが動作位置にある間で静止しているかまたは記録担体の表面の不規則状態に追従して微小移動が許容されている間のもの	while the head is in operative position but stationary or permitting minor movements to follow irregularities in surface of record carrier
G11B  21/20  C	2	0	5D059	G11B  21/20	192	ビデオデイスク用ピツクアツプの弾性的支持	Video disk pickup elastic support
G11B  21/20  D	2	0	5D059	G11B  21/20	922	Ｃ，Ｅに属しないヘツドの支持・押圧機構〔Ｆ優先〕	Head supporting/pressing mechanism not belonging to C, E (F takes precedence.)
G11B  21/20  E	2	1	5D059	G11B  21/20	314	カ−ドリ−ダ用	For card readers
G11B  21/20  F	2	0	5D059	G11B  21/20	83	摺動状態の検知，押圧力の制御〔Ｃ，Ｅ優先〕	Slide status detection, pressing force control (C, E take precedence.)
G11B  21/20  Z	2	0	5D059	G11B  21/20	62	その他のもの	Others
G11B  21/21  \	3	3	5D059	G11B  21/21	12	記録担体からのヘッドの所望間隙を保持する手段を有するもの，例．流体力学的スペーシング，スライダ［４］	with provision for maintaining desired spacing of head from record carrier, e.g. fluid-dynamic spacing, slider [4]
G11B  21/21  A	3	0	5D059	G11B  21/21	1685	支持押圧機構〔Ｅ，Ｇが優先〕	Support pressing mechanism (E, G take precedence.)
G11B  21/21  C	3	1	5D059	G11B  21/21	1743	ロ−ドビ−ム	Load beam
G11B  21/21  D	3	1	5D059	G11B  21/21	1386	ヘツド近傍	Near the head
G11B  21/21  B	3	1	5D059	G11B  21/21	298	起動または停止時に関するもの	Relating to start or stop
G11B  21/21  E	3	0	5D059	G11B  21/21	573	浮上量の制御，調整	Lifted volume control, adjustment
G11B  21/21  F	3	1	5D059	G11B  21/21	287	浮上量検知手段を有するもの	Provided with a lifted volume detection means.
G11B  21/21  G	3	0	5D059	G11B  21/21	307	吸着対策機構	Mechanism for the adsorption measure
G11B  21/21  M	3	0	5D059	G11B  21/21	283	浮上量測定方法〔Ｅが優先〕	Lifted volume measurement method (E takes precedence.)
G11B  21/21  N	3	1	5D059	G11B  21/21	240	担体との接触を検知するもの	Detecting the contact with the carrier
G11B  21/21  R	3	1	5D059	G11B  21/21	45	光学的測定	Optical measurement
G11B  21/21  Z	3	0	5D059	G11B  21/21	476	その他のもの	Others
G11B  21/21 101 \	4	4	5D059	G11B  21/21	14	スライダ−に特徴を有するもの	Characterised by the slider.
G11B  21/21 101 K	4	0	5D059	G11B  21/21	441	材料	Materials
G11B  21/21 101 L	4	0	5D059	G11B  21/21	695	製造方法	Manufacturing method
G11B  21/21 101 P	4	0	5D059	G11B  21/21	1230	形状	Shape
G11B  21/21 101 Q	4	1	5D059	G11B  21/21	539	負圧発生面を有するもの	Provided with a negative pressure generating surface.
G11B  21/21 101 Z	4	0	5D059	G11B  21/21	327	その他のもの	Others
G11B  21/22  \	2	2	5D059	G11B  21/22	508	ヘッドが動作位置からはずれている間のもの	while the head is out of operative position
G11B  21/22  A	2	0	5D059	G11B  21/22	545	ロツク（直進型）	Lock (straight type)
G11B  21/22  B	2	0	5D059	G11B  21/22	569	ロツク（回転型）	Lock (rotary type)
G11B  21/22  C	2	0	5D059	G11B  21/22	133	レスト	Rest
G11B  21/22  Z	2	0	5D059	G11B  21/22	10	その他	Others
G11B  21/24  \	2	2	5D059	G11B  21/24	502	ヘッド支持の調整	Head support adjustments
G11B  21/26  \	2	2	5D059	G11B  21/26	109	ヘッドまたはヘッド素子の交換または取換え手段	Means for interchange or replacement of head or head element
G11B  23/00  \	0	0	5D028	G11B  23/00	55	記録または再生方法に特徴がない記録担体；記録または再生装置との協同作用に特に適合する付属品，例．容器［４］	Record carriers not specific to the method of recording or reproducing; Accessories, e.g. containers, specially adapted for co-operation with the recording or reproducing apparatus [4]
G11B  23/00  A	0	0	5D028	G11B  23/00	459	デイスク用付属品〔例，ＣＤ用アダプタ〕	Disk accessories (e.g. CD adapter)
G11B  23/00  B	0	1	5D028	G11B  23/00	217	把持具	Holder
G11B  23/00  E	0	0	5D028	G11B  23/00	183	テ−プ用付属品	Tape accessories
G11B  23/00  F	0	1	5D028	G11B  23/00	33	テンシヨン測定用カセツト	Tension measurement cassette
G11B  23/00  G	0	1	5D028	G11B  23/00	24	スプライサ−〔２７／０６優先〕	Splicer (27/06 takes precedence.)
G11B  23/00  H	0	0	5D028	G11B  23/00	225	記録担体の欠陥検査〔磁気，５／００；光学，７／２６優先〕	Recording carrier defect inspection (5/00 takes precedence for magnetic. 7/27 takes precedence for optical.)
G11B  23/00  K	0	0	5D028	G11B  23/00	77	形状に特徴のある記録担体	Recording carrier characterised by the shape
G11B  23/00  L	0	1	5D028	G11B  23/00	285	デイスクシ−ト状	Disk sheet shaped
G11B  23/00  Q	0	2	5D028	G11B  23/00	0	駆動軸挿入孔部	Drive axis insertion hole
G11B  23/00  M	0	2	5D028	G11B  23/00	223	機械式記録再生用	For mechanical recording and replay
G11B  23/00  N	0	1	5D028	G11B  23/00	273	カ−ド状	Card shaped
G11B  23/00  P	0	0	5D028	G11B  23/00	117	ヘツド清掃用カセツト〔５／４１優先〕	Head cleaning cassette (5/41 takes precedence.)
G11B  23/00  X	0	0	5D028	G11B  23/00	62	記録内容	Recording contents
G11B  23/00  Y	0	1	5D028	G11B  23/00	38	調整用信号	Adjustment signal
G11B  23/00  Z	0	0	5D028	G11B  23/00	441	その他のもの〔例．レンズ清掃〕	Others (e.g. lens cleaning)
G11B  23/00 601 \	1	1	5D028	G11B  23/00	2	デイスクのクランプ，チヤキング対応部	Disk clamp/chucking accommodating part
G11B  23/00 601 A	1	0	5D028	G11B  23/00	106	デイスクのハブ対応部	Disk hub accommodating part
G11B  23/00 601 B	1	0	5D028	G11B  23/00	148	補強用リング，シ−ト	Reinforcement ring, sheet
G11B  23/00 601 C	1	0	5D028	G11B  23/00	484	ハブ部材	Hub member
G11B  23/00 601 D	1	1	5D028	G11B  23/00	67	一部材からなるもの	Consisting of a member
G11B  23/00 601 E	1	1	5D028	G11B  23/00	121	複数部材からなるもの	Consisting of multiple members
G11B  23/00 601 F	1	2	5D028	G11B  23/00	140	デイスクを挟持するもの	Catching the disk
G11B  23/00 601 G	1	1	5D028	G11B  23/00	383	デイスク対応部	Disk accommodating part
G11B  23/00 601 H	1	1	5D028	G11B  23/00	403	駆動用のピンの挿入穴	Drive pin insertion hole
G11B  23/00 601 K	1	0	5D028	G11B  23/00	179	デイスクとの結合部	Disk coupling part
G11B  23/00 601 L	1	1	5D028	G11B  23/00	119	位置合わせ	Alignment
G11B  23/00 601 M	1	1	5D028	G11B  23/00	4	仮止め	Temporary fastening
G11B  23/00 601 N	1	1	5D028	G11B  23/00	49	成形	Molding
G11B  23/00 601 P	1	1	5D028	G11B  23/00	542	接着	Bonding
G11B  23/00 601 R	1	0	5D028	G11B  23/00	386	材料	Materials
G11B  23/00 601 T	1	1	5D028	G11B  23/00	85	金属	Metal
G11B  23/00 601 U	1	1	5D028	G11B  23/00	131	接着剤	Adhesive
G11B  23/00 601 V	1	1	5D028	G11B  23/00	233	磁性材	Magnetic material
G11B  23/00 601 X	1	0	5D028	G11B  23/00	269	製造（他の分類とともに付与する）	Manufacture (assigned along with other categories)
G11B  23/00 601 Y	1	1	5D028	G11B  23/00	8	搬送	Feed
G11B  23/00 601 Z	1	0	5D028	G11B  23/00	161	その他のもの	Others
G11B  23/02  \	1	1	5D028	G11B  23/02	76	容器；貯蔵手段（記録担体を貯蔵するため一部変更されたキャビネット，ケース，スタンドＧ１１Ｂ３３／０４）［４］	Containers; Storing means (cabinets, cases, stands, modified to store record carriers G11B 33/04) [4]
G11B  23/02  A	1	0	5D028	G11B  23/02	240	材料に特徴のあるもの	Characterised by the material.
G11B  23/02  B	1	1	5D028	G11B  23/02	179	シ−ルド用	For shielding
G11B  23/02  C	1	1	5D028	G11B  23/02	121	合成樹脂材料	Synthetic resin material
G11B  23/02  D	1	0	5D028	G11B  23/02	318	形状に特徴のあるもの	Characterised by the shape
G11B  23/02  E	1	1	5D028	G11B  23/02	55	巻回テ−プ用	For winding tape
G11B  23/02  F	1	1	5D028	G11B  23/02	88	カ−ド・シ−ト状用	For card/sheet shaped
G11B  23/02  Z	1	0	5D028	G11B  23/02	105	その他のもの	Others
G11B  23/023  \	2	2	5D028	G11B  23/023	631	マガジンまたはカセット用の容器［４］	Containers for magazines or cassettes [4]
G11B  23/023 601 \	3	3	5D028	G11B  23/023	0	デイスク用マガジンまたはカセツト用の容器	Disk magazine or cassette container
G11B  23/023 601 A	3	0	5D028	G11B  23/023	43	記録再生装置に関連するもの	Relating to the recording and replay unit
G11B  23/023 601 B	3	1	5D028	G11B  23/023	432	複数個のマガジンまたはカセツト用（チエンジヤ−用）	For multiple magazines or cassette (for changers)
G11B  23/023 601 E	3	0	5D028	G11B  23/023	24	記録再生装置に関連しないもの	Not relating to the recording and replay unit
G11B  23/023 601 F	3	1	5D028	G11B  23/023	226	一個のマガジンまたはカセツト用	For a magazine or cassette
G11B  23/023 601 G	3	1	5D028	G11B  23/023	312	複数個のマガジンまたはカセツトをまとめて入れるもの	Multiple magazines or cassette being put together
G11B  23/023 601 Z	3	0	5D028	G11B  23/023	29	その他のもの	Others
G11B  23/023 602 \	3	3	5D028	G11B  23/023	3	テ−プ状記録担体用マガジンまたはカセツト用の容器	Tape shaped recording carrier magazine or cassette container
G11B  23/023 602 A	3	0	5D028	G11B  23/023	7	記録再生装置に関連するもの	Relating to the recording and replay unit
G11B  23/023 602 B	3	1	5D028	G11B  23/023	107	複数個のマガジンまたはカセツト用（チエンジヤ−用）	For multiple magazines or cassette (for changers)
G11B  23/023 602 E	3	0	5D028	G11B  23/023	9	記録再生装置に関連しないもの	Not relating to the recording and replay unit
G11B  23/023 602 F	3	1	5D028	G11B  23/023	154	一個のマガジンまたはカセツト用	For a magazine or cassette
G11B  23/023 602 G	3	1	5D028	G11B  23/023	60	複数個のマガジンまたはカセツトをまとめて入れるもの	Multiple magazines or cassette being put together
G11B  23/023 602 Z	3	0	5D028	G11B  23/023	23	その他のもの	Others
G11B  23/027  \	2	2	5D028	G11B  23/027	294	単一のリールまたはスプール用の容器［４］	Containers for single reels or spools [4]
G11B  23/03  \	2	2	5D028	G11B  23/03	82	フラットな記録担体用容器［４］	Containers for flat record carriers [4]
G11B  23/03  A	2	0	5D028	G11B  23/03	97	装置のデイスク取り出し用のためにデイスク駆動軸部開口のあるもの	Provided at the disk drive axis opening for removing the disk from the unit.
G11B  23/03  C	2	0	5D028	G11B  23/03	142	装置のデイスク取り出し用のために開口部に着脱自在の蓋のあるもの	Removable lid provided at the opening for removing the disk from the unit.
G11B  23/03  E	2	0	5D028	G11B  23/03	178	装置のデイスク取り出し用のためにデイスク支持盤のあるもの	Disk support panel provided for removing the disk from the unit
G11B  23/03  K	2	0	5D028	G11B  23/03	154	ヘツド用開口シヤツタ−が駆動軸部中心に回転するもの	Head opening shutter that turns around the drive axis
G11B  23/03  Z	2	0	5D028	G11B  23/03	1620	その他のもの〔例．光デイスク用〕	Others (e.g. for optical disk)
G11B  23/03 601 \	3	3	5D028	G11B  23/03	2	記録再生装置に関連しない容器	Containers not relating to the recording and replay unit
G11B  23/03 601 A	3	0	5D028	G11B  23/03	560	一枚用	For single carrier
G11B  23/03 601 C	3	1	5D028	G11B  23/03	476	コンパクト型（身に対して蓋が開閉するもの）	Compact type (lid opening/closing against the content)
G11B  23/03 601 G	3	0	5D028	G11B  23/03	318	複数枚用	For multiple carriers
G11B  23/03 601 M	3	1	5D028	G11B  23/03	100	デイスク中心穴に支持部材を通すもの	Supporting member set through the disk center hole.
G11B  23/03 601 Z	3	0	5D028	G11B  23/03	197	その他のもの	Others
G11B  23/03 602 \	3	3	5D028	G11B  23/03	0	装置側の手段で記録担体を取り出すように構成した容器	Containers configured so that the recording carrier will be removed by a means on the unit side.
G11B  23/03 602 A	3	0	5D028	G11B  23/03	324	一枚の記録担体用	For a recording carrier
G11B  23/03 602 G	3	0	5D028	G11B  23/03	88	複数の記録担体用	For multiple recording carriers
G11B  23/03 602 H	3	1	5D028	G11B  23/03	40	デイスク平面を垂直に並べるもの	Disk surfaces laid out upright
G11B  23/03 602 Z	3	0	5D028	G11B  23/03	120	その他のもの	Others
G11B  23/03 603 \	3	3	5D028	G11B  23/03	4	記録担体を封入した状態で記録再生装置に挿入装填される容器	Container containing the recording carrier inserted and loaded in the recording and replay unit
G11B  23/03 603 A	3	0	5D028	G11B  23/03	198	複数枚の記録担体を封入した容器	Container containing multiple recording carriers
G11B  23/03 603 B	3	1	5D028	G11B  23/03	253	スペ−サ	Spacer
G11B  23/03 603 E	3	0	5D028	G11B  23/03	128	一枚の記録担体を密閉した容器	Container enclosing a recording carrier
G11B  23/03 603 J	3	0	5D028	G11B  23/03	95	記録再生素子用開口が容器側面にあるもの	Recording and replay device opening provided on a side of the container.
G11B  23/03 603 Z	3	0	5D028	G11B  23/03	178	その他のもの	Others
G11B  23/03 604 \	4	4	5D028	G11B  23/03	0	記録再生素子及び駆動軸用の開口が容器上下面にあるもの	Recording and replay device and drive axis openings provided on the top and bottom sides of the container.
G11B  23/03 604 A	4	0	5D028	G11B  23/03	581	容器の上下表面に特徴のあるもの	Characterised by the top/bottom side of the container.
G11B  23/03 604 B	4	1	5D028	G11B  23/03	146	視認できる情報のあるもの	Visually checkable information provided.
G11B  23/03 604 C	4	1	5D028	G11B  23/03	148	蓋の配設部に特徴のあるもの	Characterised by the lid arrangement.
G11B  23/03 604 D	4	2	5D028	G11B  23/03	52	蓋の案内	Lid guide
G11B  23/03 604 E	4	0	5D028	G11B  23/03	174	容器本体の内面側に特徴のあるもの	Characterised by the inner surface of the container body.
G11B  23/03 604 F	4	1	5D028	G11B  23/03	323	内面に形成された凹凸，リブ	Concavity/convexity, ribs formed on the inner surface
G11B  23/03 604 H	4	1	5D028	G11B  23/03	582	内面に設けられた部材	Member provided on the inner surface
G11B  23/03 604 J	4	0	5D028	G11B  23/03	288	容器の側面に特徴のあるもの	Characterised by the side surface of the container
G11B  23/03 604 K	4	1	5D028	G11B  23/03	71	装置への挿入装填のためのもの	For insertion and loading in the unit
G11B  23/03 604 M	4	0	5D028	G11B  23/03	194	上下ハ−フの結合	Top/bottom half coupling
G11B  23/03 604 N	4	0	5D028	G11B  23/03	482	記録担体の入れ替えができる容器	Container allowing replacement of the recording carrier
G11B  23/03 604 P	4	0	5D028	G11B  23/03	258	材料	Materials
G11B  23/03 604 Q	4	1	5D028	G11B  23/03	84	合成樹脂	Synthetic resin
G11B  23/03 604 Z	4	0	5D028	G11B  23/03	264	その他のもの	Others
G11B  23/03 605 \	5	5	5D028	G11B  23/03	0	記録再生素子用開口を開閉する蓋	Lid for opening/closing the recording and replay device opening
G11B  23/03 605 A	5	0	5D028	G11B  23/03	140	片方向に摺動する断面コ字状蓋	U-shaped cross sectional lid that slides in one direction
G11B  23/03 605 B	5	1	5D028	G11B  23/03	60	一枚の平板が折り曲げられたもの	Bending a flat plate
G11B  23/03 605 C	5	1	5D028	G11B  23/03	196	成形されたもの	Molded
G11B  23/03 605 D	5	1	5D028	G11B  23/03	293	容器との摺動部	Slide part with the container
G11B  23/03 605 E	5	2	5D028	G11B  23/03	403	容器側の案内を受けるもの	Guided by the container
G11B  23/03 605 F	5	1	5D028	G11B  23/03	358	ばね、スプリング部	Springs
G11B  23/03 605 G	5	1	5D028	G11B  23/03	231	ロツク部	Lock part
G11B  23/03 605 L	5	0	5D028	G11B  23/03	104	左右方向に摺動する蓋	Lid that slides to the right or left
G11B  23/03 605 M	5	0	5D028	G11B  23/03	161	左右対称に開閉する二部構成の蓋	Lid consisting of two parts that open/close symmetrically
G11B  23/03 605 P	5	0	5D028	G11B  23/03	191	材料	Materials
G11B  23/03 605 Q	5	1	5D028	G11B  23/03	41	金属	Metal
G11B  23/03 605 Z	5	0	5D028	G11B  23/03	450	その他のもの	Others
G11B  23/03 606 \	5	5	5D028	G11B  23/03	1	記録再生素子用開口と駆動軸用開口を開閉する蓋	Lid that opens/closes the recording and replay device opening and drive axis opening
G11B  23/03 606 A	5	0	5D028	G11B  23/03	90	断面コ字状蓋	U-shaped cross sectional lid
G11B  23/03 606 E	5	0	5D028	G11B  23/03	257	蓋の細部	Lid details
G11B  23/03 606 F	5	1	5D028	G11B  23/03	177	容器との摺動部	Slide part with the container
G11B  23/03 606 G	5	2	5D028	G11B  23/03	223	容器側の案内を受けるもの	Guided by the container
G11B  23/03 606 H	5	3	5D028	G11B  23/03	63	蓋本体と別部材で形成されたもの	Formed with a member different from the lid body
G11B  23/03 606 Z	5	0	5D028	G11B  23/03	197	その他のもの	Others
G11B  23/03 607 \	3	3	5D028	G11B  23/03	1	製造（他の分類とともに付与する）	Manufacture (assigned along with other categories)
G11B  23/03 607 A	3	0	5D028	G11B  23/03	58	構成部品	Components
G11B  23/03 607 C	3	0	5D028	G11B  23/03	113	成形	Molding
G11B  23/03 607 F	3	0	5D028	G11B  23/03	86	部品の組立	Parts assembly
G11B  23/03 607 G	3	1	5D028	G11B  23/03	1	仮組立	Temporary assembly
G11B  23/03 607 H	3	0	5D028	G11B  23/03	16	搬送	Feed
G11B  23/03 607 J	3	1	5D028	G11B  23/03	5	部品から完成品の連続した流れ	Continuous flow from parts to the complete product
G11B  23/03 607 K	3	2	5D028	G11B  23/03	2	移し替え	Transfer
G11B  23/03 607 L	3	2	5D028	G11B  23/03	1	部品の流れ	Parts flow
G11B  23/03 607 M	3	0	5D028	G11B  23/03	6	試験、検査	Testing, inspection
G11B  23/03 607 Z	3	0	5D028	G11B  23/03	22	その他のもの	Others
G11B  23/033  \	3	3	5D028	G11B  23/033	2851	フレキシブルディスクのためのもの［４］	for flexible discs [4]
G11B  23/037  \	2	2	5D028	G11B  23/037	335	単一のリールまたはスプール［４］	Single reels or spools [4]
G11B  23/04  \	2	2	5D028	G11B  23/04	27	マガジン；カセット（Ｇ１１Ｂ２３／１２が優先）	Magazines; Cassettes (G11B 23/12 takes precedence)
G11B  23/04  A	2	0	5D028	G11B  23/04	187	アダプタ−	Adapter
G11B  23/04  D	2	1	5D028	G11B  23/04	354	ＶＴＲカセツト用	For VTR cassette
G11B  23/04  E	2	0	5D028	G11B  23/04	182	ハ−フ材料	Half material
G11B  23/04  B	2	0	5D028	G11B  23/04	19	複合カセツト	Complex cassette
G11B  23/04  Z	2	0	5D028	G11B  23/04	96	その他のもの	Others
G11B  23/06  \	3	3	5D028	G11B  23/06	236	無端の帯状体または線状体のハウジング用	for housing endless webs or filaments
G11B  23/07  \	4	4	5D028	G11B  23/07	618	単一のリールまたはコアを用いるもの［４］	using a single reel or core [4]
G11B  23/08  \	3	3	5D028	G11B  23/08	118	はっきりした２端部をもつ帯状または線状体を収納するためのもの	for housing webs or filaments having two distinct ends
G11B  23/087  \	4	4	5D028	G11B  23/087	114	２個の異なるリールまたはコアを用いるもの［４］	using two different reels or cores [4]
G11B  23/087  F	4	0	5D028	G11B  23/087	214	テ−プ走行手段の特徴	Features of the tape running means
G11B  23/087  S	4	1	5D028	G11B  23/087	38	フランジ駆動	Flange driven
G11B  23/087  T	4	1	5D028	G11B  23/087	17	磁気連結駆動	Magnetic link driven
G11B  23/087  U	4	1	5D028	G11B  23/087	332	ベルトドライブ	Belt driven
G11B  23/087  V	4	0	5D028	G11B  23/087	20	録音再生時間の調節が可能なもの	Recording and replay time adjustable
G11B  23/087  W	4	0	5D028	G11B  23/087	4	バツテリ−に関するもの	Relating to the battery
G11B  23/087  Z	4	0	5D028	G11B  23/087	546	その他のもの	Others
G11B  23/087 501 \	5	5	5D028	G11B  23/087	0	ハ−フ外形に特徴のあるもの	Characterised by the half outer shape.
G11B  23/087 501 A	5	0	5D028	G11B  23/087	231	ヘツドドラム対応形	Head drum accommodation type
G11B  23/087 501 B	5	1	5D028	G11B  23/087	7	テ−プを引き出すもの	Leading out the tape
G11B  23/087 501 C	5	1	5D028	G11B  23/087	84	ヘツドドラムを側面から挿入するもの	Inserting the head drum from a side
G11B  23/087 501 L	5	0	5D028	G11B  23/087	49	凸型「図」	Convex type [figure]
G11B  23/087 501 M	5	0	5D028	G11B  23/087	16	二階型「図」	Two-story type [figure]
G11B  23/087 501 P	5	0	5D028	G11B  23/087	28	分離型「図」	Separate type [figure]
G11B  23/087 501 Q	5	0	5D028	G11B  23/087	46	デイスクカ−トリツジ形	Disk cartridge type
G11B  23/087 501 R	5	0	5D028	G11B  23/087	41	テ−プ保持板が移動するもの	Movable tape retainer plate
G11B  23/087 501 S	5	0	5D028	G11B  23/087	529	上下表面	Top/bottom surface
G11B  23/087 501 T	5	0	5D028	G11B  23/087	182	側面	Side surface
G11B  23/087 501 V	5	0	5D028	G11B  23/087	16	ヘツド対応用開口が複数あるもの	Multiple openings for the head
G11B  23/087 501 W	5	0	5D028	G11B  23/087	99	異種サイズケ−ス	Cases with different sizes
G11B  23/087 501 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	140	その他のもの	Others
G11B  23/087 502 \	5	5	5D028	G11B  23/087	259	ハ−フ内面に特徴のあるもの	Characterised by the half inner side.
G11B  23/087 502 A	5	0	5D028	G11B  23/087	310	上下表面	Top/bottom surface
G11B  23/087 502 C	5	0	5D028	G11B  23/087	148	壁	Wall
G11B  23/087 502 E	5	0	5D028	G11B  23/087	77	外周	Outer edge
G11B  23/087 502 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	96	その他のもの	Others
G11B  23/087 503 \	5	5	5D028	G11B  23/087	171	透視窓	Transparent window
G11B  23/087 503 A	5	0	5D028	G11B  23/087	41	形状に特徴のあるもの	Characterised by the shape
G11B  23/087 503 B	5	1	5D028	G11B  23/087	37	窓以外の機能を備えた形状	Shape having functions other than the window
G11B  23/087 503 D	5	1	5D028	G11B  23/087	28	表面	Surface
G11B  23/087 503 E	5	0	5D028	G11B  23/087	27	目盛	Scale
G11B  23/087 503 J	5	0	5D028	G11B  23/087	6	取り付け	Attachment
G11B  23/087 503 K	5	1	5D028	G11B  23/087	91	ハ−フと別体の窓板の取り付け	Attachment of the window plate separate from the half
G11B  23/087 503 M	5	1	5D028	G11B  23/087	81	ハ−フと一体に成形するもの	Molded into a unit with the half
G11B  23/087 503 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	52	その他のもの	Others
G11B  23/087 505 \	5	5	5D028	G11B  23/087	246	上下ハ−フの組み合せ	Combination of the top and bottom halves
G11B  23/087 505 A	5	0	5D028	G11B  23/087	146	合わせるためのハ−フ同志の形状	Shape of each half for combination
G11B  23/087 505 B	5	1	5D028	G11B  23/087	101	ハ−フ内面の壁	Half inner wall
G11B  23/087 505 D	5	0	5D028	G11B  23/087	77	開閉するためのハ−フ	Half for opening/closing
G11B  23/087 505 G	5	0	5D028	G11B  23/087	207	結合手段に特徴のあるもの	Characterised by the coupling means.
G11B  23/087 505 H	5	1	5D028	G11B  23/087	53	超音波溶着	Ultrasonic fusing
G11B  23/087 505 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	64	その他のもの	Others
G11B  23/087 506 \	5	5	5D028	G11B  23/087	390	リ−ルハブロツク（蓋の開閉に連動するもの→５２１）	Reel hub lock (Linked with lid opening/closing 521)
G11B  23/087 506 A	5	0	5D028	G11B  23/087	37	リ−ルハブの刃をロツクするもの	Locking the reel hub blade
G11B  23/087 506 B	5	1	5D028	G11B  23/087	9	フランジ外周の刃	Flange outer edge blade
G11B  23/087 506 C	5	2	5D028	G11B  23/087	81	ロツク爪とロツク爪作動部材が別体	Lock claw separate from the lock claw operating member
G11B  23/087 506 D	5	3	5D028	G11B  23/087	62	ロツク爪作動部材が回動するもの	Rotating lock claw operating member
G11B  23/087 506 E	5	3	5D028	G11B  23/087	82	ロツク爪作動部材が摺動するもの	Sliding lock claw operating member
G11B  23/087 506 H	5	2	5D028	G11B  23/087	120	ロツク爪とロツク作動部材が一体	Lock claw integrated into a unit with the lock claw operating member
G11B  23/087 506 K	5	1	5D028	G11B  23/087	24	刃及び爪の形状	Blade and claw shapes
G11B  23/087 506 P	5	0	5D028	G11B  23/087	7	リ−ルハブに巻かれたテ−プ面を押圧してロツクするもの	Locking by pressing the surface of the tape wound around the reel hub
G11B  23/087 506 V	5	0	5D028	G11B  23/087	58	駆動軸挿入によりロツク解除されるもの	Unlocking by inserting the drive axis
G11B  23/087 506 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	50	その他のもの	Others
G11B  23/087 507 \	5	5	5D028	G11B  23/087	233	リ−ルハブ押圧ばね	Reel hub pressing spring
G11B  23/087 507 A	5	0	5D028	G11B  23/087	49	形状に特徴のあるもの	Characterised by the shape.
G11B  23/087 507 B	5	1	5D028	G11B  23/087	85	外形	Outer shape
G11B  23/087 507 C	5	2	5D028	G11B  23/087	77	一文字形	Straight line shape
G11B  23/087 507 D	5	2	5D028	G11B  23/087	4	Ｔ字形	T shape
G11B  23/087 507 E	5	2	5D028	G11B  23/087	9	Ｖ字形	V shape
G11B  23/087 507 G	5	1	5D028	G11B  23/087	16	表面	Surface
G11B  23/087 507 H	5	2	5D028	G11B  23/087	6	凹凸	Concavity/convexity
G11B  23/087 507 J	5	3	5D028	G11B  23/087	7	リブ	Ribs
G11B  23/087 507 K	5	3	5D028	G11B  23/087	8	折り目	Fold
G11B  23/087 507 M	5	0	5D028	G11B  23/087	61	材料及び製造	Materials and manufacture
G11B  23/087 507 P	5	0	5D028	G11B  23/087	145	取り付け部	Attachment unit
G11B  23/087 507 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	84	その他のもの	Others
G11B  23/087 508 \	5	5	5D028	G11B  23/087	1	リ−ルハブ	Reel hub
G11B  23/087 508 A	5	0	5D028	G11B  23/087	587	フランジのあるもの	Provided with a flange.
G11B  23/087 508 B	5	1	5D028	G11B  23/087	237	フランジ	Flange
G11B  23/087 508 C	5	1	5D028	G11B  23/087	475	テ−プ巻き芯部	Tape winding core
G11B  23/087 508 F	5	1	5D028	G11B  23/087	211	テ−プ巻き芯部とフランジの結合	Coupling the tape winding core with the flange
G11B  23/087 508 G	5	1	5D028	G11B  23/087	40	ばねを有しているもの	Provided with a spring.
G11B  23/087 508 H	5	1	5D028	G11B  23/087	12	中心突起	Center protrusion
G11B  23/087 508 J	5	2	5D028	G11B  23/087	21	リ−ルハブと一体のもの	Unitised with the reel hub.
G11B  23/087 508 K	5	2	5D028	G11B  23/087	65	別体のもの	Separate from the reel hub.
G11B  23/087 508 L	5	0	5D028	G11B  23/087	429	フランジのないもの	Flange not provided.
G11B  23/087 508 M	5	0	5D028	G11B  23/087	109	ハ−フとの当接部	Half contacting part
G11B  23/087 508 P	5	0	5D028	G11B  23/087	470	テ−プ端の係止	Tape end engagement
G11B  23/087 508 Q	5	1	5D028	G11B  23/087	64	テ−プ係止片がリ−ルハブと一体のもの	Tape engaging piece unitised with the reel hub.
G11B  23/087 508 R	5	1	5D028	G11B  23/087	21	テ−プ係止片が別体のもの	Separate tape engaging piece
G11B  23/087 508 S	5	2	5D028	G11B  23/087	101	半径方向に挿入される係止片	Engaging piece inserted in the radial direction
G11B  23/087 508 T	5	3	5D028	G11B  23/087	209	左右対称な脚を有する係止片	Engaging piece provided with symmetrical legs
G11B  23/087 508 U	5	2	5D028	G11B  23/087	40	高さ方向に挿入される係止片	Engaging piece inserted in the height direction
G11B  23/087 508 W	5	0	5D028	G11B  23/087	271	材料及び製造	Materials and manufacture
G11B  23/087 508 X	5	0	5D028	G11B  23/087	46	カセツトハ−フに軸支されるリ−ルハブ	Reel hub axially supported by the cassette half
G11B  23/087 508 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	53	その他のもの	Others
G11B  23/087 509 \	5	5	5D028	G11B  23/087	0	ライナ−シ−ト	Liner sheet
G11B  23/087 509 A	5	0	5D028	G11B  23/087	491	形状	Shape
G11B  23/087 509 B	5	1	5D028	G11B  23/087	35	矩形以外の外形	Outer shape other than rectangle
G11B  23/087 509 D	5	1	5D028	G11B  23/087	49	表面	Surface
G11B  23/087 509 E	5	2	5D028	G11B  23/087	89	凹凸	Concavity/convexity
G11B  23/087 509 F	5	3	5D028	G11B  23/087	51	わん曲	Curve
G11B  23/087 509 G	5	3	5D028	G11B  23/087	21	折り目	Fold
G11B  23/087 509 H	5	3	5D028	G11B  23/087	95	リブ	Ribs
G11B  23/087 509 M	5	0	5D028	G11B  23/087	329	材料及び製造	Materials and manufacture
G11B  23/087 509 P	5	0	5D028	G11B  23/087	118	取り付け、位置決め	Attachment, alignment
G11B  23/087 509 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	62	その他のもの	Others
G11B  23/087 510 \	5	5	5D028	G11B  23/087	1	パツド	Pad
G11B  23/087 510 A	5	0	5D028	G11B  23/087	107	テ−プ接触弾性材	Tape contacting elastic member
G11B  23/087 510 B	5	1	5D028	G11B  23/087	61	形状	Shape
G11B  23/087 510 C	5	1	5D028	G11B  23/087	93	材料	Materials
G11B  23/087 510 E	5	0	5D028	G11B  23/087	441	テ−プ接触、弾性材の支持部材	Supporting member for the tape contacting elastic member
G11B  23/087 510 F	5	1	5D028	G11B  23/087	31	腕部	Arm
G11B  23/087 510 G	5	1	5D028	G11B  23/087	73	テ−プ接触弾性材の取り付け部	Attachment part of the tape contacting elastic member
G11B  23/087 510 H	5	1	5D028	G11B  23/087	25	ハ−フへの取り付け部	Half attachment part
G11B  23/087 510 J	5	2	5D028	G11B  23/087	99	中央部で取り付けるもの	Attachment on the center
G11B  23/087 510 K	5	2	5D028	G11B  23/087	118	腕部の両端で取り付けるもの	Attachment on both ends of the arm
G11B  23/087 510 M	5	1	5D028	G11B  23/087	64	材料	Materials
G11B  23/087 510 P	5	0	5D028	G11B  23/087	117	シ−ルド部	Shield
G11B  23/087 510 Q	5	1	5D028	G11B  23/087	36	材料	Materials
G11B  23/087 510 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	71	その他のもの	Others
G11B  23/087 511 \	5	5	5D028	G11B  23/087	1	テ−プガイド	Tape guide
G11B  23/087 511 A	5	0	5D028	G11B  23/087	46	カセツトハ−フとは別体のガイド	Guide separate from the cassette half
G11B  23/087 511 B	5	1	5D028	G11B  23/087	556	回転するもの	Rotating member
G11B  23/087 511 C	5	2	5D028	G11B  23/087	130	支持部	Support
G11B  23/087 511 E	5	1	5D028	G11B  23/087	53	回転しないもの	Non-rotating member
G11B  23/087 511 F	5	2	5D028	G11B  23/087	360	ピン	Pin
G11B  23/087 511 G	5	2	5D028	G11B  23/087	320	テ−プ圧接体	Tape pressing member
G11B  23/087 511 H	5	3	5D028	G11B  23/087	204	ハ−フへの取り付け部	Half attachment part
G11B  23/087 511 K	5	0	5D028	G11B  23/087	64	カセツトハ−フと一体のガイド	Guide unitised with the cassette half
G11B  23/087 511 L	5	1	5D028	G11B  23/087	34	ガイド壁	Guide wall
G11B  23/087 511 M	5	2	5D028	G11B  23/087	19	カセツトハ−フ外周壁	Cassette half outer wall
G11B  23/087 511 N	5	3	5D028	G11B  23/087	119	カセツトハ−フ前外側面	Cassette half front outer side
G11B  23/087 511 R	5	0	5D028	G11B  23/087	89	ガイドブロツク	Guide block
G11B  23/087 511 T	5	0	5D028	G11B  23/087	93	テ−プの高さ方向の規制	Tape regulation in the height direction
G11B  23/087 511 W	5	0	5D028	G11B  23/087	413	材料及びテ−プ接触面の形状	Materials and tape contact surface shape
G11B  23/087 511 X	5	0	5D028	G11B  23/087	99	製造	Manufacture
G11B  23/087 511 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	82	その他のもの	Others
G11B  23/087 520 \	5	5	5D028	G11B  23/087	193	開閉蓋	Opening/closing lid
G11B  23/087 520 A	5	0	5D028	G11B  23/087	111	横方向に移動する開閉蓋	Opening/closing lid that moves in the cross direction
G11B  23/087 520 B	5	1	5D028	G11B  23/087	34	コ字状蓋	U-shaped lid
G11B  23/087 520 Z	5	0	5D028	G11B  23/087	137	その他のもの	Others
G11B  23/087 521 \	6	6	5D028	G11B  23/087	619	上方に回動するコ字状蓋	U-shaped lid the turns upward
G11B  23/087 521 A	6	0	5D028	G11B  23/087	192	コ字状蓋の細部	U-shaped lid details
G11B  23/087 521 B	6	1	5D028	G11B  23/087	154	回動軸	Rotary axis
G11B  23/087 521 C	6	0	5D028	G11B  23/087	177	回動用ばね	Rotation spring
G11B  23/087 521 E	6	0	5D028	G11B  23/087	77	蓋のロツク	Lid locking
G11B  23/087 521 F	6	1	5D028	G11B  23/087	167	左右に作用するもの	Acting to the right/left
G11B  23/087 521 H	6	1	5D028	G11B  23/087	74	前後に作用するもの	Acting forward/backward
G11B  23/087 521 J	6	2	5D028	G11B  23/087	147	回動するもの	Rotating
G11B  23/087 521 P	6	0	5D028	G11B  23/087	56	蓋の開閉に連動するリ−ルロツク	Reel lock linked to lid opening/closing
G11B  23/087 521 Z	6	0	5D028	G11B  23/087	116	その他のもの	Others
G11B  23/087 522 \	7	7	5D028	G11B  23/087	0	上下に回動するコ字状蓋	U-shaped lid that turns up/down
G11B  23/087 522 A	7	0	5D028	G11B  23/087	5	ばねを備えたもの	Provided with a spring.
G11B  23/087 522 Z	7	0	5D028	G11B  23/087	54	その他のもの	Others
G11B  23/087 523 \	7	7	5D028	G11B  23/087	310	コ字状蓋と下面蓋	U-shaped lid and bottom side lid
G11B  23/087 523 A	7	0	5D028	G11B  23/087	58	コ字状蓋	U-shaped lid
G11B  23/087 523 B	7	0	5D028	G11B  23/087	146	下面蓋	Bottom side lid
G11B  23/087 523 C	7	1	5D028	G11B  23/087	82	開閉ばね	Opening/closing spring
G11B  23/087 523 D	7	1	5D028	G11B  23/087	197	下面蓋のロツク	Bottom side lid locking
G11B  23/087 523 E	7	1	5D028	G11B  23/087	73	下面蓋の摺動部	Bottom side lid slide part
G11B  23/087 523 J	7	0	5D028	G11B  23/087	209	リ−ルブレ−キ	Reel brake
G11B  23/087 523 K	7	1	5D028	G11B  23/087	30	リ−ルブレ−キばね	Reel brake spring
G11B  23/087 523 Z	7	0	5D028	G11B  23/087	123	その他のもの	Others
G11B  23/087 524 \	7	7	5D028	G11B  23/087	161	コ字状前蓋と後蓋	U-shaped front lid and rear lid
G11B  23/087 524 A	7	0	5D028	G11B  23/087	92	コ字状前蓋	U-shaped front lid
G11B  23/087 524 B	7	0	5D028	G11B  23/087	60	後蓋	Rear lid
G11B  23/087 524 C	7	1	5D028	G11B  23/087	115	後蓋の開閉案内	Rear lid opening/closing guide
G11B  23/087 524 G	7	0	5D028	G11B  23/087	61	コ字状前蓋と後蓋の結合	Combining the U-shaped front lid and rear lid together
G11B  23/087 524 Z	7	0	5D028	G11B  23/087	56	その他のもの	Others
G11B  23/087 525 \	7	7	5D028	G11B  23/087	30	上面カバ−付きコ字状蓋	U-shaped lid with top side cover
G11B  23/087 526 \	7	7	5D028	G11B  23/087	26	コ字状蓋とスライド枠	U-shaped lid and slide frame
G11B  23/087 529 \	6	6	5D028	G11B  23/087	52	上端を支軸にして上方に回動する蓋	Lid that turns upward with the top end as the fulcrum
G11B  23/093  \	5	5	5D028	G11B  23/093	117	リールまたはコアが同軸となっているもの［４］	the reels or cores being coaxial [4]
G11B  23/107  \	4	4	5D028	G11B  23/107	1899	１個のリールまたはコアを用いるものであって，記録担体の一端がマガジンまたはカセットから引出されるもの［４］	using one reel or core, one end of the record carrier coming out of the magazine or cassette [4]
G11B  23/113  \	2	2	5D028	G11B  23/113	18	マガジンまたはカセットの製造のために特に適合した装置または方法［４］	Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of magazines or cassettes [4]
G11B  23/113  H	2	0	5D028	G11B  23/113	85	デイスクカ−トリツジの製造	Disk cartridge manufacture
G11B  23/113  Z	2	0	5D028	G11B  23/113	408	その他のもの	Others
G11B  23/113 501 \	3	3	5D028	G11B  23/113	0	テ−プカセツトの製造（個々の部材は２３／０８７）	Tape cassette manufacture (Each member 23/087)
G11B  23/113 501 A	3	0	5D028	G11B  23/113	423	製造時の検査	Inspection during manufacture
G11B  23/113 501 G	3	0	5D028	G11B  23/113	77	組立工程に特徴のあるもの	Characterised by the assembly process.
G11B  23/113 501 Z	3	0	5D028	G11B  23/113	31	その他のもの	Others
G11B  23/113 502 \	4	4	5D028	G11B  23/113	173	テ−プ切断と接合と巻装	Tape cutting, bonding, and winding
G11B  23/113 502 A	4	0	5D028	G11B  23/113	30	切断接合ブロツク	Cut and bonded block
G11B  23/113 502 B	4	1	5D028	G11B  23/113	4	テ−プの吸引離反	Tape absorption and isolation
G11B  23/113 502 C	4	1	5D028	G11B  23/113	5	ブロツクの移動	Block moving
G11B  23/113 502 F	4	0	5D028	G11B  23/113	54	テ−プの巻装	Tape winding
G11B  23/113 502 G	4	1	5D028	G11B  23/113	31	巻き取り制御	Winding control
G11B  23/113 502 H	4	2	5D028	G11B  23/113	17	テ−プの位置、長さの検知	Tape position or length detection
G11B  23/113 502 J	4	2	5D028	G11B  23/113	47	化粧巻き	Extratape winding
G11B  23/113 502 P	4	0	5D028	G11B  23/113	16	テ−プの不用部分の廃棄	Discarding the unnecessary part of tape
G11B  23/113 502 Z	4	0	5D028	G11B  23/113	52	その他のもの	Others
G11B  23/113 503 \	4	4	5D028	G11B  23/113	0	一対のハブとテ−プのセツト	Setting a pair of hubs and tape
G11B  23/113 503 A	4	0	5D028	G11B  23/113	11	一対のハブにテ−プの係止	Engaging tape on a pair of hubs
G11B  23/113 503 D	4	0	5D028	G11B  23/113	3	一対のハブとテ−プの移しかえ	Transferring a pair of hubs and tape
G11B  23/113 503 G	4	0	5D028	G11B  23/113	0	テ−プの引き出し	Leading out the tape
G11B  23/113 503 H	4	1	5D028	G11B  23/113	2	カセツト内からのテ−プの引き出し	Tape leading out of the cassette
G11B  23/113 503 Z	4	0	5D028	G11B  23/113	3	その他のもの	Others
G11B  23/113 504 \	4	4	5D028	G11B  23/113	0	移送	Transfer
G11B  23/113 504 A	4	0	5D028	G11B  23/113	4	テ−プカセツト部品の移送	Tape cassette parts transfer
G11B  23/113 504 B	4	1	5D028	G11B  23/113	6	カセツトハ−フ	Cassette half
G11B  23/113 504 C	4	1	5D028	G11B  23/113	1	一対のハブとテ−プ	A pair of hubs and tape
G11B  23/113 504 G	4	0	5D028	G11B  23/113	3	テ−プカセツト完成品	Complete tape cassette product
G11B  23/113 504 Z	4	0	5D028	G11B  23/113	5	その他のもの	Others
G11B  23/113 505 \	4	4	5D028	G11B  23/113	0	カセツトハ−フへの組み込み	Assembling into the cassette half
G11B  23/113 505 A	4	0	5D028	G11B  23/113	0	一対のハブとテ−プ	A pair of hubs and tape
G11B  23/113 505 Z	4	0	5D028	G11B  23/113	9	その他のもの	Others
G11B  23/113 510 \	4	4	5D028	G11B  23/113	164	カセツトハ−フの成形	Molding the cassette half
G11B  23/113 510 A	4	0	5D028	G11B  23/113	2	多層成形	Multi-layer molding
G11B  23/113 510 B	4	1	5D028	G11B  23/113	65	二色成形	Two-color molding
G11B  23/113 510 E	4	0	5D028	G11B  23/113	12	転写	Copy
G11B  23/113 510 G	4	0	5D028	G11B  23/113	35	樹脂注入部	Resin injection part
G11B  23/113 510 P	4	0	5D028	G11B  23/113	47	金型	Mold
G11B  23/113 510 Q	4	0	5D028	G11B  23/113	13	型抜き	Mold separation
G11B  23/113 510 Z	4	0	5D028	G11B  23/113	28	その他のもの	Others
G11B  23/12  \	2	2	5D028	G11B  23/12	175	帯状体または線状体をランダムに貯蔵する容器	Bins for random storage of webs or filaments
G11B  23/14  \	1	1	5D028	G11B  23/14	4	繰返し位置決めできる機能を与えるもの，例．スプロケット孔を使用するもの	providing ability to repeat location, e.g. using sprocket holes
G11B  23/16  \	1	1	5D028	G11B  23/16	14	単一トラック構造をもつ記録担体であってそのトラックに沿って間隔を置いて記録するためのもの，例．発音または言語の練習のためのもの	Record carriers with single track for recording at spaced intervals along the track thereof, e.g. for speech or language training
G11B  23/18  \	1	1	5D028	G11B  23/18	74	多重トラックをもつ記録担体，例．１組の“ステレオ”トラックのような相補的および部分的トラックをもつもの	Record carriers with multiple tracks, e.g. with complementary and partial tracks such as paired "stereo" tracks
G11B  23/20  \	1	1	5D028	G11B  23/20	76	恒久的または一時的な結合のための継合せ手段をもつもの	with provision for splicing to provide permanent or temporary connections
G11B  23/22  \	2	2	5D028	G11B  23/22	37	無端ベルト；メビウスリング型テープ	of endless belts; of tapes forming M&ouml;bius loops
G11B  23/24  \	2	2	5D028	G11B  23/24	1	喰い違い継ぎ合せにより１またはそれ以上のヘリカルトラックをもつ無端ループを形成するための，記録担体の縁に平行な多重トラックをもつテープのためのもの	of tapes having multiple tracks parallel to edge of record carrier by offset splicing to form endless loop with one or more helical tracks
G11B  23/26  \	2	2	5D028	G11B  23/26	200	装填または挿入用リーダのためのもの，例．一時的な結合を形成するためのもの	of leaders for loading or threading, e.g. to form a temporary connection
G11B  23/28  \	1	1	5D028	G11B  23/28	18	優先使用または規格外使用の表示	indicating prior or unauthorised use
G11B  23/28  B	1	0	5D028	G11B  23/28	293	カセツトのテ−プ特性を表示するもの	Indication of the cassette&apos;s tape characteristics
G11B  23/28  C	1	0	5D028	G11B  23/28	39	エンドレスカ−トリツジの被検出片	Detected piece of the endless cartridge
G11B  23/28  D	1	0	5D028	G11B  23/28	438	デイスクの誤消去防止表示	Disk mis-erase prevention indication
G11B  23/28  E	1	0	5D028	G11B  23/28	248	装入・装填方向〔表・裏〕	Setting/loading direction (front/rear)
G11B  23/28  J	1	1	5D028	G11B  23/28	202	デイスク用	For disks
G11B  23/28  F	1	1	5D028	G11B  23/28	58	触角によるもの	Use of antenna
G11B  23/28  G	1	0	5D028	G11B  23/28	26	リ−ルの書き込み防止	Reel write protection
G11B  23/28  Z	1	0	5D028	G11B  23/28	363	その他のもの	Others
G11B  23/28 101 \	2	2	5D028	G11B  23/28	491	テ−プカセツトの誤消去防止片	Tape cassette mis-erase prevention piece
G11B  23/30  \	1	1	5D028	G11B  23/30	29	補助信号のための手段をもつもの	with provision for auxiliary signals
G11B  23/30  A	1	0	5D028	G11B  23/30	63	カ−ド用	For cards
G11B  23/30  B	1	0	5D028	G11B  23/30	485	デイスクレコ−ドに関するもの	Relating to disk records
G11B  23/30  C	1	1	5D028	G11B  23/30	56	ピツクアツプ用	For pickup
G11B  23/30  E	1	0	5D028	G11B  23/30	797	テ−プカセツトカ−トリツジ用	For the tape cassette cartridge
G11B  23/30  F	1	0	5D028	G11B  23/30	320	「図」	[figure]
G11B  23/30  Z	1	0	5D028	G11B  23/30	677	その他のもの	Others
G11B  23/32  \	2	2	5D028	G11B  23/32	152	電気的または機械的接触手段；テープ停止用箔	Electrical or mechanical contacting means; Tape stop foils
G11B  23/34  \	2	2	5D028	G11B  23/34	85	主記録トラックに付加された信号手段，例．タイミングのためにスプロケット孔を光電的に感知する手段	Signal means additional to the main recording track, e.g. photoelectric sensing of sprocket holes for timing
G11B  23/36  \	2	2	5D028	G11B  23/36	509	主記録と同様な方法により記録された記録担体または容器上の信号手段	Signals on record carriers or on containers and recorded by the same method as the main recording
G11B  23/38  \	1	1	5D028	G11B  23/38	16	記録トラックに含まれたものまたはスプロケット孔により表されたもの以外の可視的特徴をもつもの	Visual features other than those contained in record tracks or represented by sprocket holes
G11B  23/38  A	1	0	5D028	G11B  23/38	374	ラベル	Label
G11B  23/38  B	1	1	5D028	G11B  23/38	625	〔テ−プ及びデイスク〕カ−トリツジ上のもの	(Tape and disk) on the cartridge
G11B  23/38  E	1	0	5D028	G11B  23/38	199	テ−プカセツト上のもの	On the tape cassette
G11B  23/38  F	1	0	5D028	G11B  23/38	104	ハブによるもの	Use of the hub
G11B  23/38  Z	1	0	5D028	G11B  23/38	360	その他のもの	Others
G11B  23/40  \	2	2	5D028	G11B  23/40	40	記録担体の再生と同時に可視的表示を行うよう意図された手段以外のもので，記録担体に付着またはその中に組み込まれた識別用のまたはその類似の手段，例．ラベル，リーダ，写真	Identifying or analogous means applied to, or incorporated in, the record carrier and not intended for visual display simultaneously with the playing-back of the record carrier, e.g. label, leader or photograph
G11B  23/40  A	2	0	5D028	G11B  23/40	525	デイスク上のもの	On the disk
G11B  23/40  B	2	1	5D028	G11B  23/40	611	ラベル	Label
G11B  23/40  Z	2	0	5D028	G11B  23/40	232	その他のもの	Others
G11B  23/42  \	2	2	5D028	G11B  23/42	7	索引，速度制御，同期，またはタイミングのためのマーク	Marks for indexing, speed-controlling, synchronising, or timing
G11B  23/42  A	2	0	5D028	G11B  23/42	78	テ−プ上のマ−ク	Mark on the tape
G11B  23/42  B	2	1	5D028	G11B  23/42	13	同期	Synchronisation
G11B  23/42  C	2	0	5D028	G11B  23/42	38	デイスクレコ−ド用の同期マ−ク	Synchronisation mark for the disk record
G11B  23/42  D	2	0	5D028	G11B  23/42	70	デイスクレコ−ド用の索引マ−ク	Index mark for the disk record
G11B  23/42  E	2	0	5D028	G11B  23/42	171	使用回数	Number of use times
G11B  23/42  Z	2	0	5D028	G11B  23/42	72	その他のもの	Others
G11B  23/42 101 \	3	3	5D028	G11B  23/42	200	テ−プ走行量の測定手段のある容器	Container provided with the tape running volume measurement means
G11B  23/44  \	2	2	5D028	G11B  23/44	331	記録の再生と同時にディスプレイするための情報，例．写真的事項（カメラまたはプロジェクタと録音または再生手段との関連動作Ｇ０３Ｂ３１／００）［４］	Information for display simultaneously with playback of the record, e.g. photographic matter (associated working of cameras or projectors with sound-recording or -reproducing means G03B 31/00) [4]
G11B  23/50  \	1	1	5D028	G11B  23/50	21	記録担体の修繕；記録担体のクリーニング（Ｇ１１Ｂ３／５８が優先）［２］	Reconditioning of record carriers; Cleaning of record carriers (G11B 3/58 takes precedence) [2]
G11B  23/50  A	1	0	5D028	G11B  23/50	38	レコ−ドの修繕	Record repair
G11B  23/50  B	1	0	5D028	G11B  23/50	502	テ−プのクリ−ニング	Tape cleaning
G11B  23/50  C	1	0	5D028	G11B  23/50	1291	デイスクのクリ−ニング	Disk cleaning
G11B  23/50  Z	1	0	5D028	G11B  23/50	235	その他のもの	Others
G11B  25/00  \	0	0	5D079	G11B  25/00	20	使用される記録担体の形状によって特徴づけられるが記録方法または再生方法には特徴がない装置［４］	Apparatus characterised by the shape of record carrier employed but not specific to the method of recording or reproducing [4]
G11B  25/02  \	1	1	5D079	G11B  25/02	175	円筒状記録担体を用いるもの	using cylindrical record carriers
G11B  25/04  \	1	1	5D079	G11B  25/04	173	平板状記録担体を用いるもの，例．ディスク，カードを用いるもの	using flat record carriers, e.g. disc, card
G11B  25/04  U	1	0	5D079	G11B  25/04	107	視覚情報との関係に特徴を有するもの	Characterised by the relationship with visual information.
G11B  25/04  Z	1	0	5D079	G11B  25/04	33	その他のもの	Others
G11B  25/04 101 \	2	2	5D079	G11B  25/04	233	デイスクを用いるもの	Use of disks
G11B  25/04 101 A	2	0	5D079	G11B  25/04	200	デイスク，ヘツド等の配置に関するもの	Relating to layout of the disk, head, etc.
G11B  25/04 101 C	2	1	5D079	G11B  25/04	112	デイスクパツク〔デイスクのみ〕	Disk pack (disk only)
G11B  25/04 101 E	2	1	5D079	G11B  25/04	153	デ−タモジユ−ル〔デイスク＋ヘツド台車〕	Data module (disk + head cart)
G11B  25/04 101 G	2	1	5D079	G11B  25/04	377	ヘツドデイスクアツセンブリ〔デイスク＋ヘツド台車＋ヘツド用モ−タ〕	Head disk assembly (disk + head cart + head motor)
G11B  25/04 101 H	2	1	5D079	G11B  25/04	113	ヘツド〔主分類は，Ｇ１１Ｂ２１〕	Head (Main category G 11 B 21)
G11B  25/04 101 B	2	2	5D079	G11B  25/04	325	複数個，複数種のヘツド	Multiple or multiple types of heads
G11B  25/04 101 V	2	1	5D079	G11B  25/04	72	デイスク〔ダミ−円板，停止中の保持等も含む〕	Disks (including the dummy disk, retention during stop, etc.)
G11B  25/04 101 D	2	2	5D079	G11B  25/04	69	積層デイスク	Laminated disk
G11B  25/04 101 W	2	1	5D079	G11B  25/04	407	ヘツド，デイスクの安定化〔整流板，安定化板等〕	Head or disk stabilisation (rectifier plate, stabiliser plate, etc.)
G11B  25/04 101 R	2	1	5D079	G11B  25/04	690	端子，配線，コネクタ，基板	Terminalm wiring, connector, board
G11B  25/04 101 T	2	0	5D079	G11B  25/04	74	タ−ンテ−ブル	Turntable
G11B  25/04 101 P	2	1	5D079	G11B  25/04	398	タ−ンテ−ブル，デイスクの上下移動	Turntable/disk moving up/down
G11B  25/04 101 N	2	1	5D079	G11B  25/04	130	タ−ンテ−ブルの横方向移動	Turntable moving in the cross direction
G11B  25/04 101 Q	2	1	5D079	G11B  25/04	174	複数のタ−ンテ−ブル	Multiple turntables
G11B  25/04 101 M	2	2	5D079	G11B  25/04	156	コンパチ用	For compatibility
G11B  25/04 101 K	2	0	5D079	G11B  25/04	533	環境〔潤滑油，温度補償等も含む〕	Environment (including lubricant, temperature compensation, etc.)
G11B  25/04 101 J	2	1	5D079	G11B  25/04	366	密閉	Enclosure
G11B  25/04 101 F	2	1	5D079	G11B  25/04	273	フイルタ，除湿〔主分類は，Ｇ１１Ｂ３３／１４〕	Filter, demoisturisation (Main category G 11 B 33/14)
G11B  25/04 101 S	2	1	5D079	G11B  25/04	169	シ−ルド，絶縁	Shield, insulation
G11B  25/04 101 L	2	1	5D079	G11B  25/04	717	防振，吸振	Vibration-proofing, vibration absorption
G11B  25/04 101 Y	2	0	5D079	G11B  25/04	286	検査，製造用治具〔主分類は，Ｇ１１Ｂ２３／００〕	Inspection/manufacturing fixtures (Main category G 11 B 23/00)
G11B  25/04 101 Z	2	0	5D079	G11B  25/04	272	その他のもの	Others
G11B  25/04 521 \	2	2	5D079	G11B  25/04	117	カ−ドを用いるもの	Use of cards
G11B  25/04 521 B	2	0	5D079	G11B  25/04	67	カ−ドを回転〔平面的、円筒状〕させるもの	Card rotated (on a plane or cylindrically)
G11B  25/04 521 C	2	0	5D079	G11B  25/04	18	カ−ドカセツトを用いるもの	Use of card cassettes
G11B  25/04 521 D	2	0	5D079	G11B  25/04	148	ヘツド関連〔往復動、両方向挿入可、複数トラツク等〕	Relating to the head (reciprocal motion, bi0directionally insertable, multiple tracks, etc.)
G11B  25/04 521 F	2	0	5D079	G11B  25/04	84	他の記録手段を付加したもの	Appended with other recording means.
G11B  25/04 521 M	2	0	5D079	G11B  25/04	74	特殊用途	Special use
G11B  25/04 521 Z	2	0	5D079	G11B  25/04	33	その他のもの	Others
G11B  25/04 541 \	2	2	5D079	G11B  25/04	1	シ−トを用いるもの	Use of a sheet
G11B  25/04 541 G	2	0	5D079	G11B  25/04	9	シ−トを平板状に装着するもの	Mounting a sheet in a flat mode
G11B  25/04 541 H	2	1	5D079	G11B  25/04	199	ヘツドを回転移動させるもの	Turning and moving the head
G11B  25/04 541 J	2	1	5D079	G11B  25/04	10	シ−トを移動させ、ヘツドを回転させるもの	Moving the sheet and turning the head
G11B  25/04 541 K	2	1	5D079	G11B  25/04	29	シ−トを移動させ、ヘツドを往復させるもの	Moving the sheet and reciprocating the head
G11B  25/04 541 L	2	1	5D079	G11B  25/04	6	シ−トを回転させ、ヘツドを移動させるもの	Turning the sheet and moving the head
G11B  25/04 541 N	2	0	5D079	G11B  25/04	3	シ−トを円筒状に装着するもの	Mounting the sheet in a cylindrical manner
G11B  25/04 541 P	2	1	5D079	G11B  25/04	86	シ−トを回転させ、ヘツドを移動させるもの	Turning the sheet and moving the head
G11B  25/04 541 Q	2	1	5D079	G11B  25/04	41	ヘツドを回転移動させるもの	Turning and moving the head
G11B  25/04 541 R	2	1	5D079	G11B  25/04	28	シ−トを移動させ、ヘツドを回転させるもの	Moving the sheet and turning the head
G11B  25/04 541 S	2	1	5D079	G11B  25/04	5	シ−トを回転移動させるもの	Turning and moving the sheet
G11B  25/04 541 Z	2	0	5D079	G11B  25/04	0	その他のもの	Others
G11B  25/06  \	1	1	5D079	G11B  25/06	172	帯状記録担体を用いるもの，例．テープを用いるもの	using web-form record carriers, e.g. tape
G11B  25/08  \	1	1	5D079	G11B  25/08	0	線状記録担体を用いるもの，例．ワイヤを用いるもの	using filamentary record carriers, e.g. wire
G11B  25/10  \	1	1	5D079	G11B  25/10	241	グループＧ１１Ｂ２５／０２〜Ｇ１１Ｂ２５／０８の２つ以上に定義されている複数種の記録担体を使用できる装置	Apparatus capable of using record carriers defined in more than one of the groups G11B 25/02-G11B 25/08
G11B  27/00  \	0	0	5D110	G11B  27/00	403	編集；索引；アドレス指定；タイミングまたは同期；モニタ；テープ走行量の測定［２，４］	Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel [2,4]
G11B  27/00  A	0	0	5D110	G11B  27/00	1782	記録担体の情報管理	Recording carrier information management
G11B  27/00  B	0	1	5D110	G11B  27/00	491	デイレクトリ領域を持つもの	Provided with a directory area
G11B  27/00  C	0	2	5D110	G11B  27/00	608	テ−プのデイレクトリ領域を持つもの	Provided with a tape directory area.
G11B  27/00  D	0	2	5D110	G11B  27/00	11921	デイスクのデイレクトリ領域を持つもの	Provided with a disk directory area.
G11B  27/00  E	0	0	5D110	G11B  27/00	1197	画像検索に関するもの	Relating to image search
G11B  27/00  Z	0	0	5D110	G11B  27/00	122	その他のもの	Others
G11B  27/02  \	1	1	5D110	G11B  27/02	441	編集，例．記録担体へ記録された，または記録担体から再生される情報信号順序の変更［５］	Editing, e.g. varying the order of information signals recorded on, or reproduced from, record carriers [5]
G11B  27/02  A	1	0	5D110	G11B  27/02	1237	電子編集一般	Electronic editing in general
G11B  27/02  B	1	1	5D110	G11B  27/02	865	プログラム編集	Program editing
G11B  27/02  D	1	1	5D110	G11B  27/02	313	位相・同期・トラツキング調整を行なうもの	Phase synchronisation and tracking adjustment being performed
G11B  27/02  E	1	2	5D110	G11B  27/02	129	プリロ−ルを行なうもの	Pre-roll being performed
G11B  27/02  F	1	1	5D110	G11B  27/02	106	複数再生機を用いるもの	Use of multiple players
G11B  27/02  H	1	1	5D110	G11B  27/02	303	音声編集	Voice editing
G11B  27/02  J	1	1	5D110	G11B  27/02	199	ミキシング編集	Mixing editing
G11B  27/02  Z	1	0	5D110	G11B  27/02	199	その他のもの	Others
G11B  27/022  \	2	2	5D110	G11B  27/022	36	アナログ情報信号，例．オーディオまたはビデオ信号，の電子編集［５］	Electronic editing of analogue information signals, e.g. audio or video signals [5]
G11B  27/024  \	3	3	5D110	G11B  27/024	872	テープ上のもの（Ｇ１１Ｂ２７／０２８，Ｇ１１Ｂ２７／０２９が優先）［５］	on tapes (G11B 27/028, G11B 27/029 take precedence) [5]
G11B  27/026  \	3	3	5D110	G11B  27/026	71	ディスク上のもの（Ｇ１１Ｂ２７／０２８，Ｇ１１Ｂ２７／０２９が優先）［５］	on discs (G11B 27/028, G11B 27/029 take precedence) [5]
G11B  27/028  \	3	3	5D110	G11B  27/028	10	計算機を用いるもの［５］	with computer assistance [5]
G11B  27/029  \	3	3	5D110	G11B  27/029	159	インサート編集［５］	Insert-editing [5]
G11B  27/031  \	2	2	5D110	G11B  27/031	774	デジタル化されたアナログ情報信号，例．オーディオまたはビデオ信号，の電子編集［５］	Electronic editing of digitised analogue information signals, e.g. audio or video signals [5]
G11B  27/032  \	3	3	5D110	G11B  27/032	500	テープ上のもの（Ｇ１１Ｂ２７／０３６，Ｇ１１Ｂ２７／０３８が優先）［５］	on tapes (G11B 27/036, G11B 27/038 take precedence) [5]
G11B  27/034  \	3	3	5D110	G11B  27/034	3574	ディスク上のもの（Ｇ１１Ｂ２７／０３６，Ｇ１１Ｂ２７／０３８が優先）［５］	on discs (G11B 27/036, G11B 27/038 take precedence) [5]
G11B  27/036  \	3	3	5D110	G11B  27/036	140	インサート編集［５］	Insert-editing [5]
G11B  27/038  \	3	3	5D110	G11B  27/038	131	そのためのクロスフェーダ［５］	Cross-faders therefor [5]
G11B  27/04  \	2	2	5D110	G11B  27/04	6	記録担体とヘッドの差動駆動を用いるもの	using differential drive of record carrier and head
G11B  27/06  \	2	2	5D110	G11B  27/06	17	切断，接合；記録スタイラス以外による記録担体の切込み，または穿孔（継合せ手段をもつ記録担体Ｇ１１Ｂ２３／２０）	Cutting and rejoining; Notching, or perforating record carriers otherwise than by recording styli (record carriers with provision for splicing G11B 23/20)
G11B  27/06  A	2	0	5D110	G11B  27/06	205	テ−プスプライサに関するもの	Relating to the tape splicer
G11B  27/06  Z	2	0	5D110	G11B  27/06	73	その他のもの	Others
G11B  27/10  \	1	1	5D077	G11B  27/10	733	索引；アドレス指定；タイミングまたは同期；テープ走行量の測定［２］	Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel [2]
G11B  27/10  A	1	0	5D077	G11B  27/10	9935	テ−プ以外の索引一般〔デイスク〕	Index except for tape in general (disk)
G11B  27/10  B	1	1	5D077	G11B  27/10	92	カ−ド・シ−トに関するもの	Relating to cards/sheets
G11B  27/10  C	1	1	5D077	G11B  27/10	618	インデツクス，セクタマ−クに関するもの	Relating to the index or sector mark
G11B  27/10  D	1	1	5D077	G11B  27/10	407	高速アクセスを目的とするもの	High-speed access intended
G11B  27/10  E	1	0	5D077	G11B  27/10	1107	テ−プの位置・索引一般	Tape position/index in general
G11B  27/10  F	1	1	5D077	G11B  27/10	90	エンドレステ−プに関するもの	Relating to the endless tape
G11B  27/10  G	1	1	5D077	G11B  27/10	53	電卓と組合されたもの	Combined with a pocket calculator
G11B  27/10  H	1	1	5D077	G11B  27/10	337	高速アクセスを目的とするもの	High-speed access intended
G11B  27/10  J	1	1	5D077	G11B  27/10	173	カセツト装填時のテ−プ位置，記録残量の検出	Tape position and remaining recording volume detection when the cassette is loaded
G11B  27/10  K	1	0	5D077	G11B  27/10	151	信号ノイズ，エラ−処理	Signal noise or error handling
G11B  27/10  L	1	0	5D077	G11B  27/10	881	カセツト，カ−トリツジの索引	Cassette or cartridge index
G11B  27/10  M	1	0	5D077	G11B  27/10	202	情報の頭部分のみの再生による索引	Index provided by replaying only the head part of information
G11B  27/10  Z	1	0	5D077	G11B  27/10	252	その他のもの	Others
G11B  27/11  \	2	2	5D077	G11B  27/11	15	記録担体上で検出できない情報を用いるもの［４］	by using information not detectable on the record carrier [4]
G11B  27/11  A	2	0	5D077	G11B  27/11	47	電気カウンタの駆動・制御・電源等	Electrical counter drive, control, power supply, etc.
G11B  27/11  B	2	0	5D077	G11B  27/11	119	カウンタのリセツト	Counter resetting
G11B  27/11  C	2	1	5D077	G11B  27/11	53	カセツト等の着脱によるリセツト	Resetting by removing the cassette, etc.
G11B  27/11  D	2	0	5D077	G11B  27/11	33	テ−プ長さが異なる場合のカウンタ切換え	Counter switching when the tape length is different
G11B  27/11  E	2	0	5D077	G11B  27/11	21	異なる複数のカウンタを用いるもの	Use of different multiple counters
G11B  27/11  G	2	0	5D077	G11B  27/11	198	テ−プ走行量をカセツト開口部を通して光学的に測定するもの	Measuring the tape running volume optically through the cassette opening
G11B  27/11  H	2	0	5D077	G11B  27/11	60	テ−プ走行量をテ−プの巻径から物理的に測定するもの	Measuring the tape running volume physically from the tape winding diameter
G11B  27/11  J	2	0	5D077	G11B  27/11	55	カウンタを用いた索引一般〔リ−ルパルス２７／１７，テ−プパルス２７／１９〕	Index using a counter in general (Reel pulse 27/17. Tape pulse 17/19)
G11B  27/11  K	2	0	5D077	G11B  27/11	19	カウンタの誤差補正に関するもの	Relating to counter error correction
G11B  27/11  Z	2	0	5D077	G11B  27/11	4	その他のもの	Others
G11B  27/13  \	3	3	5D077	G11B  27/13	59	その情報は記録担体の移動から取り出されるもの，例．回転計を用いるもの［４］	the information being derived from movement of the record carrier, e.g. using tachometer [4]
G11B  27/15  \	4	4	5D077	G11B  27/15	307	機械的感知手段を用いるもの［４］	using mechanical sensing means [4]
G11B  27/17  \	4	4	5D077	G11B  27/17	980	電気的感知手段を用いるもの［４］	using electrical sensing means [4]
G11B  27/19  \	2	2	5D077	G11B  27/19	291	記録担体上で検出できる情報を用いるもの［４］	by using information detectable on the record carrier [4]
G11B  27/22  \	3	3	5D077	G11B  27/22	902	記録された情報信号の有無に応答する手段	Means responsive to presence or absence of recorded information signals
G11B  27/24  \	3	3	5D077	G11B  27/24	166	変換トラック以外の記録担体上の特徴を感知することによるもの	by sensing features on the record carrier other than the transducing track
G11B  27/26  \	4	4	5D077	G11B  27/26	79	光電的検出によるもの，例．スプロケット孔の	by photoelectric detection, e.g. of sprocket holes
G11B  27/28  \	3	3	5D077	G11B  27/28	108	主記録と同様な方法により記録された情報信号を用いるもの	by using information signals recorded by the same method as the main recording
G11B  27/28  A	3	0	5D077	G11B  27/28	1442	位置信号としてデジタル信号を用いるもの	Use of the digital signal as the position signal
G11B  27/28  B	3	1	5D077	G11B  27/28	636	タイムコ−ド信号を用いるもの	Use of the time code signal
G11B  27/28  E	3	1	5D077	G11B  27/28	26	順逆方向の読出しができるもの	Reading in the forward/reverse direction enabled
G11B  27/28  C	3	0	5D077	G11B  27/28	80	位置信号として異なる数のパルスを用いるもの	Using a different number of pulses as position signals
G11B  27/28  F	3	0	5D077	G11B  27/28	107	その他の絶対アドレス信号を用いるもの	Use of other absolute address signals
G11B  27/28  Z	3	0	5D077	G11B  27/28	257	その他のもの	Others
G11B  27/30  \	4	4	5D077	G11B  27/30	24	主記録体と同一トラック上のもの	on the same track as the main recording
G11B  27/32  \	4	4	5D077	G11B  27/32	125	同一または補助記録担体の別個の補助トラックのもの	on separate auxiliary tracks of the same or an auxiliary record carrier
G11B  27/34  \	2	2	5D077	G11B  27/34	614	指示装置	Indicating arrangements
G11B  27/34  A	2	0	5D077	G11B  27/34	3	テ−プ走行量の機械的表示	Mechanical indication of the tape running volume
G11B  27/34  B	2	1	5D077	G11B  27/34	31	回動指針によるもの	Use of a rotation indicator
G11B  27/34  C	2	1	5D077	G11B  27/34	81	横行指針によるもの	Use of a traverse indicator
G11B  27/34  D	2	1	5D077	G11B  27/34	95	数字車によるもの	Use of a numeric wheel
G11B  27/34  E	2	0	5D077	G11B  27/34	48	テ−プ走行量の電子的表示	Electronical indication of the tape running volume
G11B  27/34  F	2	1	5D077	G11B  27/34	68	アナログ表示	Analogue indication
G11B  27/34  G	2	2	5D077	G11B  27/34	87	多機能表示	Multi-function indication
G11B  27/34  H	2	1	5D077	G11B  27/34	121	デジタル表示	Digital indication
G11B  27/34  J	2	2	5D077	G11B  27/34	202	多機能表示	Multi-function indication
G11B  27/34  K	2	1	5D077	G11B  27/34	114	カメラ・ブラウン管での表示	Indication on a camera/CRT
G11B  27/34  L	2	0	5D077	G11B  27/34	171	テ−プ終端の指示・警報	End of tape indication/warning
G11B  27/34  M	2	0	5D077	G11B  27/34	223	多トラツクテ−プのトラツク選択表示	Track selection indication for multi-track tape
G11B  27/34  N	2	0	5D077	G11B  27/34	1302	索引表示	Index indication
G11B  27/34  P	2	0	5D077	G11B  27/34	1801	再生情報のタイトル・内容等の表示	Indication of the title, contents, etc. of replay information
G11B  27/34  Q	2	0	5D077	G11B  27/34	79	歌い出しタイミング表示	Sing-out timing indication
G11B  27/34  R	2	0	5D077	G11B  27/34	100	口述録音装置の表示	Oral description recording unit indication
G11B  27/34  S	2	0	5D077	G11B  27/34	2186	デイスク装置の表示	Disk unit indication
G11B  27/34  Z	2	0	5D077	G11B  27/34	190	その他のもの	Others
G11B  27/36  \	1	1	5D087	G11B  27/36	121	モニタ，すなわち記録または再生過程の監視	Monitoring, i.e. supervising the progress of recording or reproducing
G11B  27/36  A	1	0	5D087	G11B  27/36	372	信号の記録再生状態の監視	Monitoring the signal recording and replay status
G11B  27/36  D	1	1	5D087	G11B  27/36	72	ソ−ス側とテ−プ側が切換えられるもの	Switching between the source side and tape side
G11B  27/36  E	1	1	5D087	G11B  27/36	31	録音と再生側のレベル比較を行なうもの	Level comparison between the recording side and replay side being performed
G11B  27/36  F	1	1	5D087	G11B  27/36	18	内蔵マイクとのハウリング防止に関するもの	Relating to howling prevention for the built-in microphone
G11B  27/36  B	1	0	5D087	G11B  27/36	469	ＶＴＲに関するもの	Relating to VTR
G11B  27/36  C	1	0	5D087	G11B  27/36	930	記録再生信号レベルの表示〔信号レベルの表示一般Ｇ０１ＲまたはＧ０１Ｄ〕	Recording and replay signal level indication (Signal level indication in general G 01 R or G 01 D)
G11B  27/36  Z	1	0	5D087	G11B  27/36	121	その他のもの	Others
G11B  31/00  \	0	0	5D040	G11B  31/00	709	記録再生装置とその関係装置との関連動作のための装置（カメラまたはプロジェクタをもつものＧ０３Ｂ３１／００）［１，７］	Arrangements for the associated working of recording or reproducing apparatus with related apparatus (with cameras or projectors G03B 31/00) [1,7]
G11B  31/00  K	0	0	5D040	G11B  31/00	78	記録再生装置がレコ−ドプレ−ヤ−であるもの	Record player as the recording and replay unit
G11B  31/00  N	0	0	5D040	G11B  31/00	261	計算器との結合	Combination with a calculator
G11B  31/00  P	0	0	5D040	G11B  31/00	707	電話との結合	Combination with a telephone
G11B  31/00  R	0	0	5D040	G11B  31/00	254	レコ−ドプレ−ヤ−との結合	Combination with a record player
G11B  31/00  S	0	0	5D040	G11B  31/00	616	光学装置との結合	Combination with an optical device
G11B  31/00  T	0	0	5D040	G11B  31/00	117	玩具と関係をもつもの	Relating to toys
G11B  31/00  U	0	0	5D040	G11B  31/00	37	楽器と関係をもつもの	Relating to musical instruments
G11B  31/00  V	0	0	5D040	G11B  31/00	9	工作機械と関係をもつもの	Relating to machine tools
G11B  31/00  W	0	0	5D040	G11B  31/00	16	絵・写真と関係をもつもの	Relating to pictures/photographs
G11B  31/00  Z	0	0	5D040	G11B  31/00	615	その他	Others
G11B  31/00 501 \	1	1	5D040	G11B  31/00	84	オ−デイオ装置との関連	Relating to audio units
G11B  31/00 503 \	2	2	5D040	G11B  31/00	1	記録担体再生とラジオ受信との切換	Switching between recording carrier replay and radio reception
G11B  31/00 503 A	2	0	5D040	G11B  31/00	63	切換を積極的に行うもの	Positive switching
G11B  31/00 503 B	2	1	5D040	G11B  31/00	82	記録担体再生からラジオ受信または他の記録担体再生へ	Switching from recording carrier replay to radio reception or to replay of another recording carrier
G11B  31/00 503 C	2	2	5D040	G11B  31/00	19	記録担体の早送り、巻戻しの検出	Detection of recording carrier fast feed/rewind
G11B  31/00 503 D	2	2	5D040	G11B  31/00	29	記録担体の無音検出	Recording carrier silence detection
G11B  31/00 503 E	2	2	5D040	G11B  31/00	19	記録担体の終端検出	Recording carrier end detection
G11B  31/00 503 F	2	2	5D040	G11B  31/00	28	ラジオの放送番組の識別	Radio broadcasting programme identification
G11B  31/00 503 G	2	1	5D040	G11B  31/00	63	ラジオ受信から記録担体再生へ	Switching from radio reception to recording carrier replay
G11B  31/00 503 H	2	2	5D040	G11B  31/00	19	受信電界強度の検出	Receiving electrical field strength detection
G11B  31/00 503 J	2	0	5D040	G11B  31/00	15	電気回路で切換を不可能にするもの	Switching disabled by an electrical circuit
G11B  31/00 503 K	2	0	5D040	G11B  31/00	6	物理（機械）的に切換を不可能にするもの	Switching disabled physically (mechanically)
G11B  31/00 503 L	2	0	5D040	G11B  31/00	46	記録担体を挿入したまま行うもの	Switching performed while the recording media is being inserted
G11B  31/00 503 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	18	その他のもの	Others
G11B  31/00 505 \	2	2	5D040	G11B  31/00	105	記録担体の再生・録音、ラジオ受信相互の切換	Switching between recording carrier replay/recording and radio reception
G11B  31/00 507 \	2	2	5D040	G11B  31/00	0	ラジオ受信信号、他の記録担体の再生信号、入力信号を録音する時のもの	When the radio reception signal, the replay signal of another recording carrier, or the input signal is being recorded
G11B  31/00 507 A	2	0	5D040	G11B  31/00	34	録音信号がステレオ信号であるもの	Recording signal as the stereo signal
G11B  31/00 507 B	2	0	5D040	G11B  31/00	41	モ−タのためのもの	For a motor
G11B  31/00 507 C	2	0	5D040	G11B  31/00	41	放送番組の識別	Broadcasting programme identification
G11B  31/00 507 D	2	1	5D040	G11B  31/00	10	うら番組の録音	Recording of another programme
G11B  31/00 507 E	2	0	5D040	G11B  31/00	84	マイクを用いるもの	Use of a microphone
G11B  31/00 507 F	2	0	5D040	G11B  31/00	50	録音信号を変らないようにするもの	Making the recording signal unchangeable
G11B  31/00 507 G	2	1	5D040	G11B  31/00	2	ラジオの同調固定	Fixing radio tuning
G11B  31/00 507 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	142	その他のもの	Others
G11B  31/00 509 \	2	2	5D040	G11B  31/00	1	記録担体再生、ラジオ受信を同時に行うもの	Recording carrier replay and radio reception performed simultaneously
G11B  31/00 509 A	2	0	5D040	G11B  31/00	15	再生、受信信号がステレオ信号であるもの	Replay/reception signal as the stereo signal
G11B  31/00 509 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	57	その他のもの	Others
G11B  31/00 511 \	2	2	5D040	G11B  31/00	9	動作機能の制御	Operating function control
G11B  31/00 511 A	2	0	5D040	G11B  31/00	135	起動、停止（例．タイマ−によるもの）	Start/stop (e.g. use of a timer)
G11B  31/00 511 B	2	0	5D040	G11B  31/00	220	リモコンによるもの	Use of a remote controller
G11B  31/00 511 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	312	その他のもの	Others
G11B  31/00 513 \	2	2	5D040	G11B  31/00	109	記録再生部とラジオ部が分離可能なもの	Recording/replay unit not separatable from the radio
G11B  31/00 515 \	2	2	5D040	G11B  31/00	0	ラジオ部と記録再生部の部品の共用	Co-use of parts on the radio and recording/replay unit
G11B  31/00 515 A	2	0	5D040	G11B  31/00	169	回路の共用	Co-use of a circuit
G11B  31/00 515 B	2	0	5D040	G11B  31/00	151	スイツチ（ボタン）の共用	Co-use of switches (buttons)
G11B  31/00 515 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	50	その他のもの	Others
G11B  31/00 517 \	2	2	5D040	G11B  31/00	256	複数信号から選択	Selection from multiple signals
G11B  31/00 519 \	2	2	5D040	G11B  31/00	2	特定の場所で使用されるもの	Use at a particular location
G11B  31/00 519 A	2	0	5D040	G11B  31/00	322	車載用	For mounting on a car
G11B  31/00 519 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	24	その他のもの	Others
G11B  31/00 521 \	2	2	5D040	G11B  31/00	115	送信機能をもつもの	Provided with a transmission function.
G11B  31/00 523 \	2	2	5D040	G11B  31/00	3	電源	Power supply
G11B  31/00 523 A	2	0	5D040	G11B  31/00	51	タイマ−による電源の投入、しや断	Power on/off with a timer
G11B  31/00 523 B	2	0	5D040	G11B  31/00	29	記録担体の終端検知による電源の投入、しや断	Power on/off by detecting the recording carrier end
G11B  31/00 523 C	2	0	5D040	G11B  31/00	10	ラジオ無信号による電源の投入、しや断	Power on/off with no signal from the radio
G11B  31/00 523 D	2	0	5D040	G11B  31/00	20	記録再生部とラジオ部間の電源の切換	Power supply switching between the recording/replay unit and radio
G11B  31/00 523 E	2	1	5D040	G11B  31/00	56	ラジオ部と記録再生部が一体のもの	Radio and the recording/replay unit integrated into a unit
G11B  31/00 523 F	2	1	5D040	G11B  31/00	55	ラジオ部と記録再生部が分離可能のもの	Radio separatable from the recording/replay unit
G11B  31/00 523 G	2	0	5D040	G11B  31/00	28	記録再生（ラジオ）部回路間の電源切換	Power supply switching between the recording/replay unit (radio) circuits
G11B  31/00 523 H	2	0	5D040	G11B  31/00	113	電源が電池であるもの	Power supply as battery
G11B  31/00 523 J	2	0	5D040	G11B  31/00	12	電源電圧の安定	Supply voltage stabilisation
G11B  31/00 523 K	2	0	5D040	G11B  31/00	51	電源電圧のチエツク	Supply voltage check
G11B  31/00 523 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	183	その他のもの	Others
G11B  31/00 525 \	2	2	5D040	G11B  31/00	0	表示	Indication
G11B  31/00 525 A	2	0	5D040	G11B  31/00	13	記録担体のチヤンネル表示	Recording carrier channel indication
G11B  31/00 525 B	2	0	5D040	G11B  31/00	30	記録担体の走行方向表示	Recording carrier running direction indication
G11B  31/00 525 C	2	0	5D040	G11B  31/00	34	再生、録音レベル表示	Replay/recording level indication
G11B  31/00 525 D	2	0	5D040	G11B  31/00	21	記録担体走行量表示	Recording carrier running volume indication
G11B  31/00 525 E	2	0	5D040	G11B  31/00	96	ラジオ受信周波数の表示	Radio reception frequency indication
G11B  31/00 525 F	2	0	5D040	G11B  31/00	17	電圧表示	Voltage indication
G11B  31/00 525 G	2	0	5D040	G11B  31/00	145	機能表示	Function indication
G11B  31/00 525 H	2	0	5D040	G11B  31/00	17	アナログ表示	Analogue indication
G11B  31/00 525 J	2	0	5D040	G11B  31/00	42	デジタル表示	Digital indication
G11B  31/00 525 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	113	その他のもの	Others
G11B  31/00 527 \	2	2	5D040	G11B  31/00	3	雑音防止	Noise prevention
G11B  31/00 527 A	2	0	5D040	G11B  31/00	34	記録再生側の雑音	Recording/replay side noise
G11B  31/00 527 B	2	1	5D040	G11B  31/00	86	バイアス	Bias
G11B  31/00 527 C	2	1	5D040	G11B  31/00	11	モ−タ	Motor
G11B  31/00 527 D	2	1	5D040	G11B  31/00	21	回路（素子）	Circuit (device)
G11B  31/00 527 E	2	1	5D040	G11B  31/00	6	早送り、巻戻し	Fast feed or rewind
G11B  31/00 527 F	2	0	5D040	G11B  31/00	65	ラジオ側の雑音	Radio side noise
G11B  31/00 527 G	2	0	5D040	G11B  31/00	8	入力装置（マイク）の雑音	Input unit (microphone) noise
G11B  31/00 527 H	2	0	5D040	G11B  31/00	9	電源のオン、オフによる雑音	Noise due to power on/off
G11B  31/00 527 J	2	0	5D040	G11B  31/00	15	ラジオ部と記録再生部の切換による雑音	Noise due to switching between the radio and recording/replay unit
G11B  31/00 527 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	23	その他のもの	Others
G11B  31/00 529 \	2	2	5D040	G11B  31/00	89	ミキシング	Mixing
G11B  31/00 531 \	2	2	5D040	G11B  31/00	0	チユ−ナ・カ−トリツジ	Tuner catridge
G11B  31/00 531 A	2	0	5D040	G11B  31/00	22	カ−トリツジ挿入時のもの	When the cartridge is inserted
G11B  31/00 531 B	2	1	5D040	G11B  31/00	39	信号の送受	Signal transmission/reception
G11B  31/00 531 C	2	2	5D040	G11B  31/00	26	磁気ヘツド	Magnetic head
G11B  31/00 531 D	2	1	5D040	G11B  31/00	40	電源の送受	Power transmission/reception
G11B  31/00 531 E	2	1	5D040	G11B  31/00	15	記録再生部のモ−タ断、ラジオアンテナの取出	Recording/replay unit motor off, radio antenna removal
G11B  31/00 531 F	2	0	5D040	G11B  31/00	37	回路の共用	Co-use of a circuit
G11B  31/00 531 G	2	0	5D040	G11B  31/00	2	記録再生部のモ−タの共用	Co-use of the motor in the recording/replay unit
G11B  31/00 531 H	2	1	5D040	G11B  31/00	19	選曲のための共用	Co-use for music selection
G11B  31/00 531 J	2	0	5D040	G11B  31/00	6	スイツチ（ダイヤル）の共用	Co-use of a switch (dial)
G11B  31/00 531 K	2	0	5D040	G11B  31/00	60	構造	Structure
G11B  31/00 531 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	1	その他のもの	Others
G11B  31/00 533 \	2	2	5D040	G11B  31/00	0	ラジオの同調装置との関連	Correlation with the radio tuning unit
G11B  31/00 533 A	2	0	5D040	G11B  31/00	50	同調操作子と記録再生部の操作子との共用	Co-use as the tuning operator and recording/replay unit operator
G11B  31/00 533 B	2	1	5D040	G11B  31/00	19	記録再生部のイジエクト操作子との共用	Co-use with the ejection operator on the recording/replay unit
G11B  31/00 533 C	2	1	5D040	G11B  31/00	9	記録再生部のチヤンネル切換操作子との共用	Co-use with the channel swtching operator on the recording/replay unit
G11B  31/00 533 D	2	0	5D040	G11B  31/00	20	記録再生部のモ−タを同調装置に利用するもの	Utilisation of the recording/replay unit motor for the tuning unit
G11B  31/00 533 E	2	1	5D040	G11B  31/00	13	同調装置がバリコンを含むもの	Variable capacitor contained in the tuning unit
G11B  31/00 533 F	2	1	5D040	G11B  31/00	8	同調装置が可変抵抗を含むもの	Variable resistor contained in the tuning unit
G11B  31/00 533 G	2	0	5D040	G11B  31/00	66	同調装置が電子式のもの	Electronic tuning unit
G11B  31/00 533 H	2	0	5D040	G11B  31/00	23	同調動作を不能にするもの	Tuning operation disabled
G11B  31/00 533 J	2	0	5D040	G11B  31/00	10	チユ−ナ・カ−トリツジをもつもの	Provided with a tuner cartridge
G11B  31/00 533 K	2	0	5D040	G11B  31/00	6	リモコン	Remote controller
G11B  31/00 533 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	49	その他のもの	Others
G11B  31/00 535 \	2	2	5D040	G11B  31/00	60	レベル調整	Level adjustment
G11B  31/00 537 \	2	2	5D040	G11B  31/00	1	構造的にも特徴を有するもの〔→Ｇ１１Ｂ３３／〕	Characterised structurally (G 11 B 33/)
G11B  31/00 537 A	2	0	5D040	G11B  31/00	113	記録再生部とラジオ部が一体のもの	Recording/replay unit and radio integrated into one unit
G11B  31/00 537 B	2	0	5D040	G11B  31/00	45	記録再生部とラジオ部が分離可能のもの	Recording/replay unit separatable from the radio
G11B  31/00 537 C	2	1	5D040	G11B  31/00	18	チユ−ナ・カ−トリツジ型	Tuner catridge type
G11B  31/00 537 D	2	0	5D040	G11B  31/00	39	車載用	For mounting on a car
G11B  31/00 537 Z	2	0	5D040	G11B  31/00	68	その他のもの	Others
G11B  31/00 541 \	1	1	5D040	G11B  31/00	3	ビデオ装置との関連	Correlation with the video unit
G11B  31/00 541 A	1	0	5D040	G11B  31/00	45	記録担体再生とテレビ受信との切換	Switching between recording carrier replay and television reception
G11B  31/00 541 B	1	1	5D040	G11B  31/00	119	切換を積極的に行うもの	Positive switching
G11B  31/00 541 C	1	2	5D040	G11B  31/00	50	記録担体再生からテレビ受信または他の記録担体再生へ	Switching from recording carrier replay to television reception or to replay of another recording carrier
G11B  31/00 541 D	1	2	5D040	G11B  31/00	54	テレビ受信から記録担体再生へ	Switching from television reception to recording carrier replay
G11B  31/00 541 E	1	1	5D040	G11B  31/00	17	切換を不可能にするもの	Switching disabled
G11B  31/00 541 F	1	0	5D040	G11B  31/00	536	テレビ受信信号、他の記録担体の再生信号、入力信号を録画するもの	Recording the television reception signal, replay signal of another recording carrier, or input signal
G11B  31/00 541 G	1	1	5D040	G11B  31/00	47	モニタのためのもの	For monitoring
G11B  31/00 541 H	1	1	5D040	G11B  31/00	25	うら番組を録画するためのもの	For recording another programme
G11B  31/00 541 J	1	1	5D040	G11B  31/00	13	録画信号を変らないようにするもの	Making the recording signal unchangeable
G11B  31/00 541 K	1	1	5D040	G11B  31/00	105	テレビ受信信号を処理するもの	Processing the television reception signal
G11B  31/00 541 L	1	1	5D040	G11B  31/00	348	テレビカメラを入力手段とするもの	Television camera as the input means
G11B  31/00 541 M	1	0	5D040	G11B  31/00	388	動作機能の制御	Operating function control
G11B  31/00 541 N	1	1	5D040	G11B  31/00	361	起動、停止（例、タイマ−によるもの）	Start/stop (e.g. use of a timer)
G11B  31/00 541 P	1	1	5D040	G11B  31/00	313	リモコンによるもの	Use of a remote controller
G11B  31/00 541 Q	1	0	5D040	G11B  31/00	195	記録再生部とテレビ部が分離可能なもの	Recording/replay unit separatable from the television
G11B  31/00 541 R	1	0	5D040	G11B  31/00	18	記録再生部とテレビ部の部品の共用	Co-use of parts on the recording/replay unit and television
G11B  31/00 541 S	1	1	5D040	G11B  31/00	34	回路の共用	Co-use of a circuit
G11B  31/00 541 T	1	1	5D040	G11B  31/00	11	スイツチ（ボタン）の共用	Co-use of switches (buttons)
G11B  31/00 541 U	1	0	5D040	G11B  31/00	83	記録担体の再生・録画、テレビ受信相互の切換	Switching between recording carrier replay/recording and television reception
G11B  31/00 541 Z	1	0	5D040	G11B  31/00	285	その他のもの	Others
G11B  31/00 581 \	1	1	5D040	G11B  31/00	0	時計と関連	Correlation with a timekeeper
G11B  31/00 581 A	1	0	5D040	G11B  31/00	50	音声時計	Voice timekeeper
G11B  31/00 581 B	1	0	5D040	G11B  31/00	29	記録再生部を時計として使うもの	Recording/replay unit used as a timekeeper
G11B  31/00 581 C	1	0	5D040	G11B  31/00	36	記録再生部の制御	Recording/replay unit control
G11B  31/00 581 D	1	1	5D040	G11B  31/00	277	タイマ−制御	Timer control
G11B  31/00 581 E	1	1	5D040	G11B  31/00	126	プログラム制御	Programme control
G11B  31/00 581 F	1	0	5D040	G11B  31/00	43	形状、構造、配置	Shape, structure, layout
G11B  31/00 581 Z	1	0	5D040	G11B  31/00	45	その他のもの	Others
G11B  31/02  \	1	1	5D120	G11B  31/02	377	自動楽器のためのもの	with automatic musical instruments
G11B  33/00  \	0	0	5D001	G11B  33/00	71	このサブクラスの他のグループに分類されない構造部分，細部または付属品［４］	Constructional parts, details or accessories not provided for in the other groups of this subclass [4]
G11B  33/00  A	0	0	5D001	G11B  33/00	1012	記録再生装置用として汎用性のある電源装置〔電源の装置への配置３３／１２〕	Universal power supply unit for the recording/replay unit (Power supply layout for the unit 33/12)
G11B  33/00  Z	0	0	5D001	G11B  33/00	308	その他のもの	Others
G11B  33/02  \	1	1	5D001	G11B  33/02	3318	キャビネット；ケース；スタンド；それらの中または上への装置の配置［４］	Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon [4]
G11B  33/02  D	1	0	5D001	G11B  33/02	170	製造	Manufacture
G11B  33/02  Z	1	0	5D001	G11B  33/02	80	その他のもの	Others
G11B  33/02 301 \	2	2	5D001	G11B  33/02	14	外部表面形状	Outer surface shape
G11B  33/02 301 A	2	0	5D001	G11B  33/02	374	パネル，面板の形状構造	Panel/faceplate shape or structure
G11B  33/02 301 B	2	1	5D001	G11B  33/02	651	組み立てるために特徴を持つもの	Characterised for assembly.
G11B  33/02 301 C	2	1	5D001	G11B  33/02	735	操作部，操作部の表示	Operation unit, operation unit indication
G11B  33/02 301 R	2	2	5D001	G11B  33/02	191	記録担体挿入部蓋にある操作部	Operation unit on the recording carrier insertion unit lid
G11B  33/02 301 X	2	2	5D001	G11B  33/02	206	操作部の蓋	Operation unit lid
G11B  33/02 301 Y	2	2	5D001	G11B  33/02	582	操作部が移動可能なもの	Operation unit movable
G11B  33/02 301 J	2	3	5D001	G11B  33/02	39	遠隔操作のできるもの	Remote operation enabled
G11B  33/02 301 D	2	0	5D001	G11B  33/02	108	ノ−ズピ−ス〔カ−ステレオタイプの前面部〕	Nose piece (on the front of the car stereo type)
G11B  33/02 301 E	2	0	5D001	G11B  33/02	127	機械式記録再生装置のプレ−ヤボ−ド〔ばね支持，輸送時のロツクも含む〕	Mechanical recording/replay unit player board (including the spring support, locking during transportation)
G11B  33/02 301 F	2	0	5D001	G11B  33/02	879	他装置に取り付けるための構造	Structure for atachment to another unit
G11B  33/02 301 G	2	1	5D001	G11B  33/02	809	車載のためのもの	For mounting on a car
G11B  33/02 301 Z	2	0	5D001	G11B  33/02	94	その他のもの	Others
G11B  33/02 302 \	2	2	5D001	G11B  33/02	2	支持脚	Supporting leg
G11B  33/02 302 A	2	0	5D001	G11B  33/02	53	ゴム足	Rubber leg
G11B  33/02 302 Z	2	0	5D001	G11B  33/02	221	その他のもの	Others
G11B  33/02 303 \	2	2	5D001	G11B  33/02	3	把手	Handle
G11B  33/02 303 A	2	0	5D001	G11B  33/02	86	ベルト式	Belt type
G11B  33/02 303 Z	2	0	5D001	G11B  33/02	270	その他のもの	Others
G11B  33/02 305 \	2	2	5D001	G11B  33/02	1	材料	Materials
G11B  33/02 305 A	2	0	5D001	G11B  33/02	165	機械式記録再生用	For mechanical recording and replay
G11B  33/02 305 Z	2	0	5D001	G11B  33/02	111	その他のもの	Others
G11B  33/02 306 \	2	2	5D001	G11B  33/02	7	キヤビネツト；ケ−スの運搬のための保護用品	Cabinet; Protection item for carrying the case
G11B  33/02 306 A	2	0	5D001	G11B  33/02	195	キヤビネツト・ケ−ス等のカバ−	Covers for the cabinet, case, etc.
G11B  33/02 306 Z	2	0	5D001	G11B  33/02	167	その他のもの〔梱包用品，荷造り用品〕	Others (packing items, packaging items)
G11B  33/02 501 \	2	2	5D001	G11B  33/02	5	記録担体挿入部	Recording carrier insertion unit
G11B  33/02 501 A	2	0	5D001	G11B  33/02	22	防水用	For water-proofing
G11B  33/02 501 B	2	0	5D001	G11B  33/02	175	挿入部のカバ−	Insertion unit cover
G11B  33/02 501 C	2	0	5D001	G11B  33/02	75	連続演奏用	For continuous replay
G11B  33/02 501 G	2	0	5D001	G11B  33/02	37	他の機能が付加された記録担体用開閉蓋	Recording carrier opening/closing lid provided with other functions
G11B  33/02 501 H	2	1	5D001	G11B  33/02	75	表示機能	Indication function
G11B  33/02 501 J	2	1	5D001	G11B  33/02	24	操作機能（Ｇ１１Ｂ３３／０２，３０１Ｒが優先）	Operating function (G 11 B 33/02, 301 R takes precedence.)
G11B  33/02 501 K	2	1	5D001	G11B  33/02	3	チユ−ニング機能	Tuning function
G11B  33/02 501 L	2	1	5D001	G11B  33/02	5	複数の機能を備えたもの	Provided with multiple functions
G11B  33/02 501 M	2	0	5D001	G11B  33/02	68	電気系統の接続部	Electrical system connection unit
G11B  33/02 501 S	2	0	5D001	G11B  33/02	27	複数の記録担体挿入部を備えたもの	Provided with multiple recording carrier insertion units
G11B  33/02 501 T	2	1	5D001	G11B  33/02	88	異種の記録担体用	For different type recording carriers
G11B  33/02 501 U	2	1	5D001	G11B  33/02	49	同種の記録担体用	For same type recording carriers
G11B  33/02 501 Z	2	0	5D001	G11B  33/02	82	その他のもの	Others
G11B  33/02 502 \	3	3	5D001	G11B  33/02	0	テ−プ用	For tape
G11B  33/02 502 A	3	0	5D001	G11B  33/02	171	カセツトテ−プ用	For cassette tape
G11B  33/02 502 B	3	1	5D001	G11B  33/02	633	カセツトホルダ−	Cassette holder
G11B  33/02 502 C	3	2	5D001	G11B  33/02	7	カセツトホルダ−と表板の組み合わせ	Combination of the cassette holder and faceplate
G11B  33/02 502 D	3	1	5D001	G11B  33/02	547	押し開かれる蓋	Lid to be pushed and opened
G11B  33/02 502 E	3	2	5D001	G11B  33/02	28	蓋の取り付け	Lid attachment
G11B  33/02 502 F	3	2	5D001	G11B  33/02	4	蓋の形状	Lid shape
G11B  33/02 502 H	3	1	5D001	G11B  33/02	25	カンガル−ポケツト型	Kangaroo pocket type
G11B  33/02 502 J	3	1	5D001	G11B  33/02	66	カセツトが斜めに載置される型	Diagonally mounted cassette type
G11B  33/02 502 K	3	1	5D001	G11B  33/02	88	引き出し型	Pull-out type
G11B  33/02 502 M	3	1	5D001	G11B  33/02	268	略カセツト大のプレ−ヤ用	For the approximately cassette sized player
G11B  33/02 502 Q	3	1	5D001	G11B  33/02	329	開閉構造	Opening/closing structure
G11B  33/02 502 R	3	2	5D001	G11B  33/02	13	モ−タによる開閉	Opening/closing by a motor
G11B  33/02 502 S	3	2	5D001	G11B  33/02	66	ダンパ	Damper
G11B  33/02 502 T	3	3	5D001	G11B  33/02	70	ギヤ	Gear
G11B  33/02 502 U	3	3	5D001	G11B  33/02	40	粘性流体	Sticky fluid
G11B  33/02 502 V	3	3	5D001	G11B  33/02	30	シリンダ	Cylinder
G11B  33/02 502 W	3	2	5D001	G11B  33/02	208	ロツク	Lock
G11B  33/02 502 Z	3	0	5D001	G11B  33/02	24	その他のもの	Others
G11B  33/02 503 \	3	3	5D001	G11B  33/02	361	デイスク用	For disks
G11B  33/02 503 A	3	0	5D001	G11B  33/02	28	フロツピ−用	For floppy disks
G11B  33/02 503 D	3	0	5D001	G11B  33/02	249	押し開かれる蓋	Lid to be pushed and opened
G11B  33/02 503 H	3	0	5D001	G11B  33/02	33	カンガル−ポケツト型	Kangaroo pocket type
G11B  33/02 503 K	3	0	5D001	G11B  33/02	452	引き出し型	Pull-out type
G11B  33/02 503 L	3	1	5D001	G11B  33/02	42	タ−ンテ−ブル及びト−ンア−ムが引き出されるもの	Turntable and tone arm to be pulled out
G11B  33/02 503 Q	3	0	5D001	G11B  33/02	327	開閉構造	Opening/closing structure
G11B  33/02 503 W	3	0	5D001	G11B  33/02	177	ロツク	Lock
G11B  33/02 503 Z	3	0	5D001	G11B  33/02	236	その他のもの	Others
G11B  33/02 505 \	2	2	5D001	G11B  33/02	2	記録再生以外の機能に特徴ある形状	Shape characterised by a function other than recording/replay
G11B  33/02 505 A	2	0	5D001	G11B  33/02	313	特定用途に特化した形状	Shape specialised for a partucular use
G11B  33/02 505 B	2	1	5D001	G11B  33/02	150	表示部を備えたもの（記録担体挿入蓋にあるもの→５０１）	Provided with an indication unit (Provided o the recording carrier insertion lid 501)
G11B  33/02 505 Z	2	0	5D001	G11B  33/02	69	その他のもの	Others
G11B  33/04  \	2	2	5D001	G11B  33/04	207	記録担体を貯蔵するために一部変更されたもの［４］	modified to store record carriers [4]
G11B  33/04  A	2	0	5D001	G11B  33/04	274	デイスクレコ−ド用のもの	For disk record
G11B  33/04  B	2	0	5D001	G11B  33/04	177	テ−プカセツト用のもの	For tape cassette
G11B  33/04  Z	2	0	5D001	G11B  33/04	24	その他のもの	Others
G11B  33/06  \	2	2	5D001	G11B  33/06	501	異なる主要な機能を持った他の装置と組合されたもの［４］	combined with other apparatus having a different main function [4]
G11B  33/06  A	2	0	5D001	G11B  33/06	67	テ−プレコ−ダ＋ラジオ	Tape recorder + radio
G11B  33/06  P	2	1	5D001	G11B  33/06	47	チユ−ナパツク	Tuner pack
G11B  33/06  Q	2	1	5D001	G11B  33/06	44	テ−プレコ−ダの親機と子機	Tape recorder&apos;s parent machine and child machine
G11B  33/06  R	2	2	5D001	G11B  33/06	34	マイクロカセツトの子機	Micro cassette recorder&apos;s child machine
G11B  33/06  B	2	0	5D001	G11B  33/06	32	テ−プレコ−ダ＋電卓	Tape recorder + pocket calculator
G11B  33/06  C	2	0	5D001	G11B  33/06	458	ＶＴＲ＋カメラ	VTR + camera
G11B  33/06  D	2	0	5D001	G11B  33/06	191	テ−プレコ−ダとその他〔２５／１０参照〕	Tape recorder with another unit (Refer to 25/10.)
G11B  33/06  T	2	1	5D001	G11B  33/06	48	電話と	With a telephone
G11B  33/06  E	2	1	5D001	G11B  33/06	212	画像表示部と	With an image display unit
G11B  33/06  F	2	0	5D001	G11B  33/06	58	ＶＴＲ＋チユ−ナ	VTR + tuner
G11B  33/06  G	2	0	5D001	G11B  33/06	59	マイクロカセツトテ−プレコ−ダにおける組み合わせ	Combination in a micro cassette tape recorder
G11B  33/06  M	2	0	5D001	G11B  33/06	418	デイスクプレ−ヤとその他〔Ｄが優先〕	Disk player with another unit (D takes precedence.)
G11B  33/06  Z	2	0	5D001	G11B  33/06	425	その他のもの	Others
G11B  33/08  \	2	2	5D001	G11B  33/08	401	好ましくない振動または音の遮断または吸収［４］	Insulation or absorption of undesired vibrations or sounds [4]
G11B  33/08  A	2	0	5D001	G11B  33/08	83	機械式記録再生用	For mechanical recording and replay
G11B  33/08  B	2	1	5D001	G11B  33/08	48	ダストカバ−に関するもの	Relating to the dust cover
G11B  33/08  D	2	1	5D001	G11B  33/08	330	支持部〔インシユレ−タ〕	Support (insulator)
G11B  33/08  E	2	0	5D001	G11B  33/08	1723	機械式記録再生以外のデイスクプレ−ヤ用	For disk planyers no using mechanical recording/replay
G11B  33/08  F	2	0	5D001	G11B  33/08	65	テ−ププレ−ヤ用	For tape players
G11B  33/08  Z	2	0	5D001	G11B  33/08	125	その他のもの	Others
G11B  33/10  \	1	1	5D047	G11B  33/10	282	指示装置；警報装置［４］	Indicating arrangements; Warning arrangements [4]
G11B  33/10  A	1	0	5D047	G11B  33/10	114	記録担体のラベルの読取り，表示	Recording carrier label reading or indication
G11B  33/10  B	1	0	5D047	G11B  33/10	337	記録担体挿入部，装てん状態の表示	Recording carrier insertion unit loaded status indication
G11B  33/10  C	1	0	5D047	G11B  33/10	422	ダイヤル，摘み，表示体の構造及び配置，操作順序の指示	Dial, knob, or indicator structure or layout, operation sequence instruction
G11B  33/10  D	1	0	5D047	G11B  33/10	455	動作中の状態の表示，警報	Status indication or warning during operation
G11B  33/10  J	1	1	5D047	G11B  33/10	156	異常の検出，表示	Error detection or indication
G11B  33/10  K	1	0	5D047	G11B  33/10	54	ヘツドの汚れの指示、警報	Head dirt indication or warning
G11B  33/10  L	1	0	5D047	G11B  33/10	32	ミユ−テイング指示	Muting indication
G11B  33/10  M	1	1	5D047	G11B  33/10	546	テ−プの走行状態	Tape running status
G11B  33/10  E	1	1	5D047	G11B  33/10	137	録音・再生中であることの表示	Indication that recording/replay is in progress
G11B  33/10  F	1	0	5D047	G11B  33/10	214	使用回数及び時間の測定，表示	Number of use times or time measurement/indication
G11B  33/10  G	1	0	5D047	G11B  33/10	223	電源電圧の指示、警報	Supply voltage indication or warning
G11B  33/10  H	1	0	5D047	G11B  33/10	225	指示、警報に関する回路一般	Indication/warning related circuits in general
G11B  33/10  P	1	0	5D047	G11B  33/10	101	記録担体挿入蓋の表示部	Indicator on the recording carrier insertion lid
G11B  33/10  Q	1	0	5D047	G11B  33/10	280	カ−ステレオタイプ，ノ−ズピ−スの表示部	Car stereo type, nose piece indicator
G11B  33/10  Z	1	0	5D047	G11B  33/10	140	その他のもの	Others
G11B  33/10 601 \	2	2	5D047	G11B  33/10	0	帯状の記録担体のための記録再生装置の指示、警報	Recording/replay unit indication or warning for the band shaped recording carrier
G11B  33/10 601 A	2	0	5D047	G11B  33/10	114	装置に関する指示、警報	Unit related indication or warning
G11B  33/10 601 B	2	1	5D047	G11B  33/10	162	操作部	Operation unit
G11B  33/10 601 C	2	1	5D047	G11B  33/10	449	記録担体の挿入装填部	Recording carrier insertion/loading unit
G11B  33/10 601 D	2	1	5D047	G11B  33/10	270	装置の異常	Unit failures
G11B  33/10 601 E	2	1	5D047	G11B  33/10	867	動作状態	Running status
G11B  33/10 601 F	2	2	5D047	G11B  33/10	359	走行方向	Running direction
G11B  33/10 601 G	2	2	5D047	G11B  33/10	277	記録，再生	Recording/replay
G11B  33/10 601 K	2	2	5D047	G11B  33/10	15	駆動軸の回転	Drive shaft rotation
G11B  33/10 601 L	2	0	5D047	G11B  33/10	100	記録担体の状態	Recording carrier status
G11B  33/10 601 M	2	1	5D047	G11B  33/10	175	記録担体の走行量	Recording carier running volume
G11B  33/10 601 P	2	0	5D047	G11B  33/10	53	記録されている情報に関するもの	Relating to the recording information
G11B  33/10 601 Q	2	1	5D047	G11B  33/10	41	視認可能に設けられている表示に対するもの	For indication that is set visually checkable
G11B  33/10 601 R	2	1	5D047	G11B  33/10	14	画像によるもの	Use of images
G11B  33/10 601 T	2	0	5D047	G11B  33/10	24	記録担体上の選択された位置を指示するもの	Indication of the selected position on the recording carrier
G11B  33/10 601 Z	2	0	5D047	G11B  33/10	39	その他のもの	Others
G11B  33/10 602 \	2	2	5D047	G11B  33/10	2	フラツトな記録担体のための記録再生装置の指示，警報	Indication or warning of the recording/replay unit for a flat recording carrier
G11B  33/10 602 A	2	0	5D047	G11B  33/10	83	装置に関する指示、警報	Unit related indication or warning
G11B  33/10 602 B	2	1	5D047	G11B  33/10	88	操作部	Operation unit
G11B  33/10 602 C	2	1	5D047	G11B  33/10	135	記録担体の挿入装填部	Recording carrier insertion/loading unit
G11B  33/10 602 D	2	1	5D047	G11B  33/10	155	装置の異常	Unit failures
G11B  33/10 602 E	2	1	5D047	G11B  33/10	266	動作状態	Running status
G11B  33/10 602 F	2	2	5D047	G11B  33/10	39	回転	Rotation
G11B  33/10 602 G	2	2	5D047	G11B  33/10	107	記録，再生	Recording/replay
G11B  33/10 602 J	2	2	5D047	G11B  33/10	61	稼動時間	Operating time
G11B  33/10 602 L	2	0	5D047	G11B  33/10	192	記録担体の状態	Recording carrier status
G11B  33/10 602 P	2	0	5D047	G11B  33/10	127	記録されている情報に関するもの	Relating to the recording information
G11B  33/10 602 Q	2	1	5D047	G11B  33/10	138	視認可能に設けられている表示に対するもの	For indication that is set visually checkable
G11B  33/10 602 R	2	1	5D047	G11B  33/10	40	画像によるもの	Use of images
G11B  33/10 602 T	2	0	5D047	G11B  33/10	16	記録担体上の選択された位置を指示するもの	Indication of the selected position on the recording carrier
G11B  33/10 602 Z	2	0	5D047	G11B  33/10	53	その他のもの	Others
G11B  33/10 603 \	2	2	5D047	G11B  33/10	1	複合装置における記録再生装置の状態の指示，警報（他の分類とともに付与する）	Indication or warning of the recording/replay unit status on a complex unit (assigned along with other categories)
G11B  33/10 603 A	2	0	5D047	G11B  33/10	8	帯条体の記録担体の装置のためのもの	For the band shaped recording carrier unit
G11B  33/10 603 B	2	0	5D047	G11B  33/10	21	フラツトな記録担体の装置のためのもの	For the flat recordig carrier unit
G11B  33/10 603 C	2	0	5D047	G11B  33/10	54	帯条体及びフラツトな記録担体の装置のためのもの	For the band shaped and flat recording carrier unit
G11B  33/10 603 Z	2	0	5D047	G11B  33/10	89	その他のもの	Others
G11B  33/12  \	1	1	5D001	G11B  33/12	2316	装置内の構造部分，例．電源，モデュール，の配置［４］	Disposition of constructional parts in the apparatus, e.g. of power supply, of modules [4]
G11B  33/12 301 \	2	2	5D001	G11B  33/12	4	記録再生素子のためのもの	For the recording/replay device
G11B  33/12 301 A	2	0	5D001	G11B  33/12	138	磁気記録再生用	For magnetic recording/replay
G11B  33/12 301 B	2	1	5D001	G11B  33/12	153	テ−プ状記録担体のためのもの	For the tape shaped recording carrier
G11B  33/12 301 C	2	0	5D001	G11B  33/12	85	機械式記録再生用	For mechanical recording and replay
G11B  33/12 301 D	2	0	5D001	G11B  33/12	178	光学式記録再生用	For optical recording and replay
G11B  33/12 301 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	57	その他のもの	Others
G11B  33/12 302 \	2	2	5D001	G11B  33/12	4	機械部品の取付基板	Mechanical parts attaching board
G11B  33/12 302 A	2	0	5D001	G11B  33/12	525	テ−プレコ−ダ用	For tape recorders
G11B  33/12 302 B	2	0	5D001	G11B  33/12	13	機械式記録再生用	For mechanical recording and replay
G11B  33/12 302 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	254	その他のもの	Others
G11B  33/12 303 \	3	3	5D001	G11B  33/12	3	合成樹脂材料からなるもの	Consisting of a synthetic resin material
G11B  33/12 303 A	3	0	5D001	G11B  33/12	127	アウトサ−ト，インサ−ト加工	Outsert, insert machining
G11B  33/12 303 Z	3	0	5D001	G11B  33/12	119	その他のもの	Others
G11B  33/12 304 \	2	2	5D001	G11B  33/12	1143	電気回路用基板	Electrical circuit board
G11B  33/12 305 \	2	2	5D001	G11B  33/12	7	電源関係	Relating to power supply
G11B  33/12 305 A	2	0	5D001	G11B  33/12	116	電池の配置取付け	Battery layout and attachment
G11B  33/12 305 B	2	1	5D001	G11B  33/12	130	電池収納部	Battery enclosure
G11B  33/12 305 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	306	その他のもの	Others
G11B  33/12 306 \	2	2	5D001	G11B  33/12	6	モ−タ	Motors
G11B  33/12 306 A	2	0	5D001	G11B  33/12	134	テ−プレコ−ダ用	For tape recorders
G11B  33/12 306 B	2	0	5D001	G11B  33/12	37	機械式記録再生用	For mechanical recording and replay
G11B  33/12 306 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	261	その他のもの	Others
G11B  33/12 307 \	2	2	5D001	G11B  33/12	32	アンテナ	Antenna
G11B  33/12 308 \	2	2	5D001	G11B  33/12	2	マイク	Microphone
G11B  33/12 308 A	2	0	5D001	G11B  33/12	232	着脱または移動可能なもの	Removable or movable
G11B  33/12 308 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	217	その他のもの	Others
G11B  33/12 309 \	2	2	5D001	G11B  33/12	1	スピ−カ	Speakers
G11B  33/12 309 A	2	0	5D001	G11B  33/12	250	着脱できるもの	Removable
G11B  33/12 309 C	2	0	5D001	G11B  33/12	5	記録担体挿入部の開閉蓋に設けられたもの	Provided on the opening/closing lid on the recording carier insertion unit
G11B  33/12 309 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	236	その他のもの	Others
G11B  33/12 310 \	2	2	5D001	G11B  33/12	4	付属品収納	Enclosure of accessories
G11B  33/12 310 A	2	0	5D001	G11B  33/12	217	リモコン，タイマ	Remote controller and timer
G11B  33/12 310 C	2	0	5D001	G11B  33/12	96	コ−ド	Cord
G11B  33/12 310 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	82	その他のもの〔イヤホン，ヘツドホン等〕	Others (earphone, headphone, etc.)
G11B  33/12 312 \	2	2	5D001	G11B  33/12	1	異なる形状の記録担体を記録再生するためのもの	For recording/replay of differently shaped recording carriers
G11B  33/12 312 A	2	0	5D001	G11B  33/12	43	テ−プ用	For tape
G11B  33/12 312 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	42	その他のもの〔ＥＰ，ＬＰアダプタ等〕	Others (EP/LP adapter, etc.)
G11B  33/12 313 \	2	2	5D001	G11B  33/12	4	記録再生方法により派生した特徴ある細部構造	Characterised detail structure derived from the recording/replay method
G11B  33/12 313 A	2	0	5D001	G11B  33/12	96	磁気テ−プ装置	Magnetic tape units
G11B  33/12 313 B	2	0	5D001	G11B  33/12	467	フロツピイデイスク装置	Floppy disk drives
G11B  33/12 313 C	2	0	5D001	G11B  33/12	990	磁気デイスク装置	Magnetic disk drives
G11B  33/12 313 S	2	1	5D001	G11B  33/12	483	デイスクドライブユニツト	Disk drive units
G11B  33/12 313 T	2	1	5D001	G11B  33/12	376	装置の気密のためのもの	For airtightness of the unit
G11B  33/12 313 U	2	1	5D001	G11B  33/12	126	封入ガス	Sealed gas
G11B  33/12 313 D	2	0	5D001	G11B  33/12	811	光学式記録再生デイスク装置	Optical recording/replay disk units
G11B  33/12 313 E	2	1	5D001	G11B  33/12	96	複数デイスクの連続演奏用	For continuous replay of multiple disks
G11B  33/12 313 F	2	0	5D001	G11B  33/12	58	「図」	[figure]
G11B  33/12 313 G	2	0	5D001	G11B  33/12	48	レコ−ドプレ−ヤ	Record players
G11B  33/12 313 H	2	1	5D001	G11B  33/12	53	縦型	Upright type
G11B  33/12 313 J	2	0	5D001	G11B  33/12	162	旧式蓄音機	Classic gramophone
G11B  33/12 313 K	2	0	5D001	G11B  33/12	12	静止録音再生シ−ト装置	Still recording/replay sheet units
G11B  33/12 313 L	2	0	5D001	G11B  33/12	7	回転磁気シ−ト装置	Rotary magnetic sheet units
G11B  33/12 313 M	2	0	5D001	G11B  33/12	88	磁気デイスクパツク装置	Magnetic disk pack units
G11B  33/12 313 N	2	0	5D001	G11B  33/12	64	磁気デイスクカ−トリツジ装置	Magnetic disk cartridge units
G11B  33/12 313 P	2	0	5D001	G11B  33/12	5	磁気ドラム装置	Magnetic drum units
G11B  33/12 313 Q	2	0	5D001	G11B  33/12	41	カ−ドプレ−ヤ	Card players
G11B  33/12 313 R	2	0	5D001	G11B  33/12	118	磁気カセツトテ−ププレ−ヤ	Magnetic cassette tape players
G11B  33/12 313 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	31	その他のもの	Others
G11B  33/12 501 \	2	2	5D001	G11B  33/12	5	部材間の取り付けに特徴のあるもの	Characterised by attachment between members
G11B  33/12 501 A	2	0	5D001	G11B  33/12	372	外ケ−スへの本体機構部の取り付け	Attaching the main unit mechanism to the outer case
G11B  33/12 501 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	185	その他のもの	Others
G11B  33/12 505 \	2	2	5D001	G11B  33/12	1	他の細部	Other details
G11B  33/12 505 P	2	0	5D001	G11B  33/12	81	照明	Lighting
G11B  33/12 505 R	2	0	5D001	G11B  33/12	0	輪型カウンタの取り付け	Attachment of the ring shaped counter
G11B  33/12 505 X	2	0	5D001	G11B  33/12	1	各種メ−タの取り付け	Attachment of various meters
G11B  33/12 505 Z	2	0	5D001	G11B  33/12	47	その他のもの	Others
G11B  33/14  \	1	1	5D001	G11B  33/14	610	物理的パラメータ，例．温度変化，湿気，ダスト，の影響の低減［４］	Reducing influence of physical parameters, e.g. temperature change, moisture, dust [4]
G11B  33/14  B	1	0	5D001	G11B  33/14	74	テ−プレコ−ダ以外の結露防止	Dew condensation prevention for other than tape recorders
G11B  33/14  E	1	0	5D001	G11B  33/14	649	シ−ルド及びア−ス	Shield and earth
G11B  33/14  J	1	0	5D001	G11B  33/14	48	回転シ−ト及びデイスクレコ−ドプレ−ヤ用	For rotary sheet/disk record players
G11B  33/14  K	1	0	5D001	G11B  33/14	990	光学式記録再生デイスク装置用	For optical recording/replay disk units
G11B  33/14  L	1	0	5D001	G11B  33/14	75	フロツピイデイスク装置用	For floppy disk drives
G11B  33/14  Z	1	0	5D001	G11B  33/14	380	その他のもの	Others
G11B  33/14 501 \	2	2	5D001	G11B  33/14	999	磁気デイスク装置用	For magnetic disk drives
G11B  33/14 501 A	2	0	5D001	G11B  33/14	250	温度変化のためのもの	For temperature changes
G11B  33/14 501 B	2	1	5D001	G11B  33/14	71	フイン	Fins
G11B  33/14 501 C	2	1	5D001	G11B  33/14	136	空冷式	Air-cooling type
G11B  33/14 501 D	2	1	5D001	G11B  33/14	140	温度制御	Temperature control
G11B  33/14 501 G	2	0	5D001	G11B  33/14	169	湿気のためのもの	For humidity
G11B  33/14 501 J	2	0	5D001	G11B  33/14	258	ダストのためのもの	For dust
G11B  33/14 501 K	2	1	5D001	G11B  33/14	147	デイスク回転によつて生ずる気流によるもの	For airflow generated by disk rotation
G11B  33/14 501 L	2	2	5D001	G11B  33/14	155	気流の方向制御	Airflow direction control
G11B  33/14 501 M	2	2	5D001	G11B  33/14	214	フイルタ−	Filter
G11B  33/14 501 P	2	1	5D001	G11B  33/14	105	装置の内と外の境界に設けられたもの	Provided on the border between the inside and outside of the unit
G11B  33/14 501 Q	2	2	5D001	G11B  33/14	165	フイルタ−	Filter
G11B  33/14 501 R	2	2	5D001	G11B  33/14	60	呼吸孔	Breathing hole
G11B  33/14 501 V	2	0	5D001	G11B  33/14	86	圧力変化のためのもの	For pressure changes
G11B  33/14 501 W	2	0	5D001	G11B  33/14	286	衝撃のためのもの	For shock
G11B  33/14 501 Z	2	0	5D001	G11B  33/14	190	その他のもの	Others
G11B  33/14 503 \	2	2	5D001	G11B  33/14	2	デイスクドライブユニツト用	For disk drive units
G11B  33/14 503 A	2	0	5D001	G11B  33/14	309	温度変化のためのもの	For temperature changes
G11B  33/14 503 G	2	0	5D001	G11B  33/14	14	湿気のためのもの	For humidity
G11B  33/14 503 J	2	0	5D001	G11B  33/14	94	ダストのためのもの	For dust
G11B  33/14 503 Z	2	0	5D001	G11B  33/14	56	その他のもの	Others
