F02C   1/00  \	0	0	3G104	F02C   1/00	163	作動流体として熱ガス又は加熱されない圧縮ガスを使用することによって特徴づけられたガスタービン設備（燃焼生成物を使用するものＦ０２Ｃ３／００，Ｆ０２Ｃ５／００）［３］	Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid (by the use of combustion products F02C 3/00, F02C 5/00) [3]
F02C   1/02  \	1	1	3G104	F02C   1/02	319	作動流体が加熱されない圧縮ガスであるもの［３］	the working fluid being an unheated pressurised gas [3]
F02C   1/04  \	1	1	3G104	F02C   1/04	318	作動流体が間接的に加熱されるもの［３］	the working fluid being heated indirectly [3]
F02C   1/05  \	2	2	3G104	F02C   1/05	208	熱の類型又は熱源，例．原子力又は太陽エネルギの使用，によって特徴づけられたもの［３］	characterised by the type or source of heat, e.g. using nuclear or solar energy [3]
F02C   1/06  \	3	3	3G104	F02C   1/06	29	再加熱された排ガスを使用するもの（Ｆ０２Ｃ１／０８が優先）［３］	using reheated exhaust gas (F02C 1/08 takes precedence) [3]
F02C   1/08  \	2	2	3G104	F02C   1/08	63	セミクローズドサイクル［３］	Semi-closed cycles [3]
F02C   1/10  \	2	2	3G104	F02C   1/10	224	クローズドサイクル［３］	Closed cycles [3]
F02C   3/00  \	0	0	3G104	F02C   3/00	85	作動流体として燃焼生成物を使用することによって特徴づけられたガスタービン設備（間欠燃焼によって生成された場合Ｆ０２Ｃ５／００）	Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid (generated by intermittent combustion F02C 5/00)
F02C   3/02  \	1	1	3G104	F02C   3/02	28	燃焼空気を圧縮するために圧力交換器において排ガス圧力を利用するもの（圧力交換器それ自体Ｆ０４Ｆ１３／００）	using exhaust-gas pressure in a pressure exchanger to compress combustion-air (pressure exchangers <u>per se</u>F04F 13/00)
F02C   3/04  \	1	1	3G104	F02C   3/04	130	圧縮機を駆動するタービンを有するもの（動力伝動装置Ｆ０２Ｃ７／３６；作動流体の流れの制御Ｆ０２Ｃ９／１６）	having a turbine driving a compressor (power transmission arrangements F02C 7/36; control of working fluid flow F02C 9/16) [1, 5, 2006.01]
F02C   3/045  \	2	2	3G104	F02C   3/045	57	単一のロータ内に圧縮機とタービンの通路を有するもの（Ｆ０２Ｃ３／０７３が優先）	having compressor and turbine passages in a single rotor (F02C 3/073 takes precedence) [3, 2006.01]
F02C   3/05  \	3	3	3G104	F02C   3/05	124	圧縮機及びタービンが半径流型であるもの［３］	the compressor and the turbine being of the radial flow type [3]
F02C   3/055  \	2	2	3G104	F02C   3/055	36	圧縮機が容積型であるもの［３］	the compressor being of the positive-displacement type [3]
F02C   3/06  \	2	2	3G104	F02C   3/06	130	圧縮機が軸流段のみから成るもの（Ｆ０２Ｃ３／１０が優先）［３］	the compressor comprising only axial stages (F02C 3/10 takes precedence) [3]
F02C   3/067  \	3	3	3G104	F02C   3/067	139	逆回転ロータを有するもの（Ｆ０２Ｃ３／０７３が優先）［３］	having counter-rotating rotors (F02C 3/073 takes precedence) [3]
F02C   3/073  \	3	3	3G104	F02C   3/073	139	圧縮段とタービン段が同心状であるもの［３］	the compressor and turbine stages being concentric [3]
F02C   3/08  \	2	2	3G104	F02C   3/08	137	圧縮機が少なくとも１個の半径流段を含むもの（Ｆ０２Ｃ３／１０が優先）［３］	the compressor comprising at least one radial stage (F02C 3/10 takes precedence) [3]
F02C   3/09  \	3	3	3G104	F02C   3/09	3	求心型であるもの［３］	of the centripetal type [3]
F02C   3/10  \	2	2	3G104	F02C   3/10	240	圧縮機を駆動せずに出力軸を駆動する別のタービンをもつもの	with another turbine driving an output shaft but not driving the compressor
F02C   3/10 501 \	3	3	3G104	F02C   3/10	141	制御と関連するもの	related to control
F02C   3/107  \	2	2	3G104	F02C   3/107	133	動力伝動装置によって連結された２個以上のロータをもつもの［５］	with two or more rotors connected by power transmission [5]
F02C   3/113  \	3	3	3G104	F02C   3/113	34	ロータ間に可変式動力伝動装置をもつもの［５］	with variable power transmission between rotors [5]
F02C   3/13  \	2	2	3G104	F02C   3/13	21	タービン間または圧縮機間または異るロータの段間に可変式の作動流体相互連結装置をもつもの［５］	having variable working fluid interconnections between turbines or compressors or stages of different rotors [5]
F02C   3/14  \	1	1	3G104	F02C   3/14	275	設備内の燃焼室の配置によって特徴づけられたもの（燃焼室それ自体Ｆ２３Ｒ）	characterised by the arrangement of the combustion chamber in the plant (combustion chambers <u>per se</u>F23R) [3]
F02C   3/16  \	2	2	3G104	F02C   3/16	45	燃焼室が少なくとも部分的にはタービンロータ内に形成されているもの	the combustion chambers being formed at least partly in the turbine rotor
F02C   3/20  \	1	1	3G104	F02C   3/20	169	燃焼生成物を生成するために特別の燃料，酸化剤，又は希釈流体を使用するもの［３］	using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products [3]
F02C   3/22  \	2	2	3G104	F02C   3/22	880	燃料又は酸化剤が標準温度標準圧力で気体であるもの（Ｆ０２Ｃ３／２８が優先）［３］	the fuel or oxidant being gaseous at standard temperature and pressure (F02C 3/28 takes precedence) [3]
F02C   3/24  \	2	2	3G104	F02C   3/24	87	燃料又は酸化剤が標準温度標準圧力で液体であるもの［３］	the fuel or oxidant being liquid at standard temperature and pressure [3]
F02C   3/24  A	2	0	3G104	F02C   3/24	75	噴射装置，燃焼器の構造と関連するもの	related to the structure of the injection device or burner
F02C   3/24  Z	2	0	3G104	F02C   3/24	111	その他のもの	Others
F02C   3/26  \	2	2	3G104	F02C   3/26	180	燃料又は酸化剤が固体又は粉体，例．スラリ又は懸濁状，であるもの	the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension
F02C   3/28  \	3	3	3G104	F02C   3/28	838	燃焼前に燃料をガス化するために別個のガス発生器を使用するもの［３］	using a separate gas producer for gasifying the fuel before combustion [3]
F02C   3/30  \	2	2	3G104	F02C   3/30	44	可燃成分に対して又はタービンからの排出前の作動流体に対して水，蒸気又は他の流体を加えるもの（氷結防止用の空気の取り入れの加熱Ｆ０２Ｃ７／０４７）［３］	Adding water, steam or other fluids to the combustible ingredients or to the working fluid before discharge from the turbine (heating of air intakes to prevent icing F02C 7/047) [3]
F02C   3/30  A	2	0	3G104	F02C   3/30	82	燃焼器内へ供給するもの	Supply into the burner
F02C   3/30  B	2	1	3G104	F02C   3/30	479	水を供給するもの	Water supplied
F02C   3/30  C	2	1	3G104	F02C   3/30	534	蒸気を供給するもの	Steam supplied
F02C   3/30  D	2	1	3G104	F02C   3/30	444	空気，排気ガスを供給するもの	Air or exhaust gas supplied
F02C   3/30  Z	2	0	3G104	F02C   3/30	394	その他のもの	Others
F02C   3/32  \	1	1	3G104	F02C   3/32	31	流体ジェット，例．エジェクタ作用，による空気流の導入［３］	Inducing air flow by fluid jet, e.g. ejector action [3]
F02C   3/34  \	1	1	3G104	F02C   3/34	300	作動流体の一部の再循環をともなうもの，すなわちサイクルのクローズド部分内で燃焼生成物をともなうセミクローズドサイクル	with recycling of part of the working fluid, i.e. semiclosed cycles with combustion products in the closed part of the cycle [3, 2006.01]
F02C   3/36  \	1	1	3G104	F02C   3/36	7	オープンサイクル［３］	Open cycles [3]
F02C   5/00  \	0	0	3G104	F02C   5/00	71	作動流体が間欠的な燃焼により発生することに特徴のあるガスタービン設備	Gas-turbine plants characterised by the working fluid being generated by intermittent combustion [1, 2006.01]
F02C   5/02  \	1	1	3G104	F02C   5/02	32	設備内の燃焼室の配置によって特徴づけられたもの（燃焼室それ自体Ｆ２３Ｒ）［３］	characterised by the arrangement of the combustion chamber in the plant (combustion chambers <u>per se</u>F23R) [3]
F02C   5/04  \	2	2	3G104	F02C   5/04	11	燃焼室が少なくとも部分的にはタービンロータ内に形成されているもの	the combustion chambers being formed at least partly in the turbine rotor
F02C   5/06  \	1	1	3G104	F02C   5/06	36	作動流体が実質的に機械的出力をもたない容積型の内燃ガス発生機により生成されるもの（排気タービンを使用して膨張を長びかせた内燃機関Ｆ０２Ｂ）	the working fluid being generated in an internal-combustion gas generator of the positive-displacement type having essentially no mechanical power output (internal-combustion engines with prolonged expansion using exhaust gas turbines F02B)
F02C   5/08  \	2	2	3G104	F02C   5/08	48	ガス発生機が自由ピストン型であるもの	the gas generator being of the free-piston type
F02C   5/10  \	1	1	3G104	F02C   5/10	16	作動流体が共鳴又は振動する気柱を形成するもの，すなわち燃焼室が強制的な駆動弁をもたないもの，例．ヘルムホルツ効果を用いたもの［３］	the working fluid forming a resonating or oscillating gas column, i.e. the combustion chambers having no positively actuated valves, e.g. using Helmholtz effect [3]
F02C   5/11  \	2	2	3G104	F02C   5/11	7	弁の無い燃焼室を用いるもの［３］	using valveless combustion chambers [3]
F02C   5/12  \	1	1	3G104	F02C   5/12	101	燃焼室が吸気弁または排気弁をもつもの，例．ホルツワースガスタービン設備	the combustion chambers having inlet or outlet valves, e.g. Holzwarth gas-turbine plants [1, 2006.01]
F02C   6/00  \	0	0	3G104	F02C   6/00	16	複数形ガスタービン設備；ガスタービン設備と他の装置の結合；ガスタービン設備の特定の用途への適用［２００６．０１］	Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use [2006.01]
F02C   6/00  A	0	0	3G104	F02C   6/00	301	高炉と関連するもの	related to the blast furnace
F02C   6/00  B	0	0	3G104	F02C   6/00	737	発電機と関連するもの	related to the power generator
F02C   6/00  C	0	0	3G104	F02C   6/00	87	容積型機関と関連するもの	related to the positive-displacement type engine
F02C   6/00  D	0	0	3G104	F02C   6/00	239	蒸気タービンと関連するもの	related to the steam turbine
F02C   6/00  E	0	0	3G104	F02C   6/00	643	化学プロセスと関連するもの	related to the chemical process
F02C   6/00  Z	0	0	3G104	F02C   6/00	253	その他のもの	Others
F02C   6/02  \	1	1	3G104	F02C   6/02	106	共通の出力を有する複数形ガスタービン設備［３］	Plural gas-turbine plants having a common power output [3]
F02C   6/04  \	1	1	3G104	F02C   6/04	196	加熱された又は加圧された作動流体を他の装置に供給するガスタービン設備，例．機械的出力をもたないもの（Ｆ０２Ｃ６／１８が優先）［３］	Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output (F02C 6/18 takes precedence) [3]
F02C   6/06  \	2	2	3G104	F02C   6/06	72	圧縮ガスを供給するもの（Ｆ０２Ｃ６／１０が優先）［３］	providing compressed gas (F02C 6/10 takes precedence) [3]
F02C   6/08  \	3	3	3G104	F02C   6/08	367	そのガスがガスタービン圧縮機から抽出されるもの［３］	the gas being bled from the gas-turbine compressor [3]
F02C   6/10  \	2	2	3G104	F02C   6/10	168	作動流体を利用装置，例．化学プロセス，へ供給するもので，利用装置が作動流体を設備のタービンへ戻すもの［３］	supplying working fluid to a user, e.g. a chemical process, which returns working fluid to a turbine of the plant [3]
F02C   6/12  \	3	3	3G104	F02C   6/12	124	ターボチャージャ，すなわち給気圧力の増加により内燃ピストン機関の機械的出力を増大する設備［３］	Turbochargers, i.e. plants for augmenting mechanical power output of internal-combustion piston engines by increase of charge pressure [3]
F02C   6/14  \	1	1	3G104	F02C   6/14	152	エネルギ貯蔵手段を有するガスタービン設備，例．ピーク負荷に対処するためのもの［３］	Gas-turbine plants having means for storing energy, e.g. for meeting peak loads [3]
F02C   6/16  \	2	2	3G104	F02C   6/16	358	圧縮空気をためるもの［３］	for storing compressed air [3]
F02C   6/18  \	1	1	3G104	F02C   6/18	60	ガスタービン設備自体の外部でのガスタービン設備の排熱の利用，例．ガスタービン利用熱設備（冷凍設備のエネルギ源としての排熱の利用Ｆ２５Ｂ２７／０２）	using the waste heat of gas-turbine plants outside the plants themselves, e.g. gas-turbine power heat plants (using waste heat as source of energy for refrigeration plants F25B 27/02) [3, 2006.01]
F02C   6/18  A	1	0	3G104	F02C   6/18	1422	蒸気発生装置をもつもの	having a steam generating device
F02C   6/18  B	1	1	3G104	F02C   6/18	293	ボイラ又は蒸気タービンの制御を主とするもの	Boiler or steam turbine mainly controlled
F02C   6/18  Z	1	0	3G104	F02C   6/18	526	その他のもの	Others
F02C   6/20  \	1	1	3G104	F02C   6/20	180	ガスタービン設備の乗物駆動への適用［３］	Adaptations of gas-turbine plants for driving vehicles [3]
F02C   7/00  \	0	0	3G104	F02C   7/00	29	グループＦ０２Ｃ１／００〜Ｆ０２Ｃ６／００に分類されない，またはそれにはない注目すべき特徴，構成部品，細部または付属品；ジェット推進設備のための空気の取り入れ（制御Ｆ０２Ｃ９／００）［２００６．０１］	Features, component parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart from, groups F02C0001000000-F02C0006000000; Air intakes for jet-propulsion plants (controlling F02C0009000000)[2006.01]
F02C   7/00  A	0	0	3G104	F02C   7/00	1928	検出，監視，保守，保護のための手段をもつもの	having a means of detection, observation, maintenance, or protection
F02C   7/00  B	0	0	3G104	F02C   7/00	942	排気ダクト	Exhaust duct
F02C   7/00  C	0	0	3G104	F02C   7/00	2720	材料	Materials
F02C   7/00  D	0	0	3G104	F02C   7/00	3762	製造法，加工，修理	Manufacturing method, machining, repair
F02C   7/00  E	0	0	3G104	F02C   7/00	686	ケーシング	Casing
F02C   7/00  F	0	0	3G104	F02C   7/00	866	ジェットエンジン用	for jet engines
F02C   7/00  G	0	0	3G104	F02C   7/00	74	特殊なタービン	Special turbines
F02C   7/00  Z	0	0	3G104	F02C   7/00	390	その他のもの	Others
F02C   7/04  \	1	1	3G104	F02C   7/04	298	ガスタービン設備又はジェット推進設備のための空気の取り入れ［２００６．０１］	Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants[2006.01]
F02C   7/042  \	2	2	3G104	F02C   7/042	335	可変形状のもの［３］	having variable geometry [3]
F02C   7/045  \	2	2	3G104	F02C   7/045	244	騒音抑制手段をもつもの［３］	having provisions for noise suppression [3]
F02C   7/047  \	2	2	3G104	F02C   7/047	189	氷結防止用の加熱［３］	Heating to prevent icing [3]
F02C   7/05  \	2	2	3G104	F02C   7/05	138	損傷を与える物体又は粒子の侵入を回避する手段をもつもの［３］	having provisions for obviating the penetration of damaging objects or particles [3]
F02C   7/052  \	3	3	3G104	F02C   7/052	231	ダスト分離装置をもつもの［３］	with dust-separation devices [3]
F02C   7/055  \	3	3	3G104	F02C   7/055	204	取入口に格子，スクリーン又はガードをもつもの［３］	with intake grids, screens or guards [3]
F02C   7/057  \	2	2	3G104	F02C   7/057	421	制御又は調整（燃料供給制御と結合したものＦ０２Ｃ９／５０；ノズル面積制御と結合したものＦ０２Ｋ１／１６）［３］	Control or regulation (conjointly with fuel supply control F02C 9/50, with nozzle area control F02K 1/16) [3]
F02C   7/06  \	1	1	3G104	F02C   7/06	24	軸受の配列（軸受Ｆ１６Ｃ）；潤滑（機関の潤滑一般Ｆ０１Ｍ）［３］	Arrangement of bearings (bearings F16C); Lubricating (of engines in general F01M) [3]
F02C   7/06  A	1	0	3G104	F02C   7/06	48	半径流コンプレッサをもつもの〔Ｂ，Ｃ優先〕	having a radial-flow compressor (B and C take precedence.)
F02C   7/06  B	1	0	3G104	F02C   7/06	108	半径流タービンをもつもの〔Ｃ優先〕	having a radial-flow turbine (C takes precedence.)
F02C   7/06  C	1	0	3G104	F02C   7/06	114	過給機	Supercharger
F02C   7/06  D	1	0	3G104	F02C   7/06	394	潤滑に特徴があるもの	characterized by lubrication
F02C   7/06  E	1	1	3G104	F02C   7/06	155	潤滑油の冷却	Lubricant cooling
F02C   7/06  F	1	0	3G104	F02C   7/06	73	軸受の冷却〔潤滑油による冷却はＤ〕	Bearing cooling (cooling by lubricant D)
F02C   7/06  Z	1	0	3G104	F02C   7/06	387	その他のもの	Others
F02C   7/08  \	1	1	3G104	F02C   7/08	34	燃焼前に供給空気を加熱するもの，例．排気ガスによるもの	Heating air supply before combustion, e.g. by exhaust gases
F02C   7/08  A	1	0	3G104	F02C   7/08	160	熱交換器の構造	Structure of the heat exchanger
F02C   7/08  B	1	0	3G104	F02C   7/08	528	タービンの排ガス，抽気ガスによるもの	using the turbine's exhaust gas or extraction gas
F02C   7/08  Z	1	0	3G104	F02C   7/08	190	その他のもの	Others
F02C   7/10  \	2	2	3G104	F02C   7/10	28	蓄熱式熱交換器によるもの	by means of regenerative heat-exchangers
F02C   7/105  \	3	3	3G104	F02C   7/105	247	回転型のもの（回転熱交換器それ自体Ｆ２８Ｄ）［３］	of the rotary type (rotary heat exchangers <u>per se</u>F28D) [3]
F02C   7/12  \	1	1	3G104	F02C   7/12	120	設備の冷却（構成部品の冷却は，関連したサブクラス，例．Ｆ０１Ｄ，を参照；機関の冷却一般Ｆ０１Ｐ）	Cooling of plants (of component parts, see the relevant subclasses, e.g. F01D; cooling of engines in general F01P) [1, 2006.01]
F02C   7/14  \	2	2	3G104	F02C   7/14	142	設備内の流体の冷却	of fluids in the plant
F02C   7/141  \	3	3	3G104	F02C   7/141	209	作動流体の冷却（Ｆ０２Ｃ３／３０が優先）［３］	of working fluid (F02C 3/30 takes precedence) [3]
F02C   7/143  \	4	4	3G104	F02C   7/143	812	圧縮段の前又はその中間におけるもの［３］	before or between the compressor stages [3]
F02C   7/16  \	2	2	3G104	F02C   7/16	16	冷却媒体を特徴とするもの	characterised by cooling medium
F02C   7/16  A	2	0	3G104	F02C   7/16	221	翼，ディスク，シャフトの構造のみ	Only the structure of the vane, disk, or shaft
F02C   7/16  Z	2	0	3G104	F02C   7/16	253	その他のもの	Others
F02C   7/18  \	3	3	3G104	F02C   7/18	35	冷却媒体が気体，例．空気，であるもの	the medium being gaseous, e.g. air
F02C   7/18  A	3	0	3G104	F02C   7/18	1732	翼，ディスク，シャフトの構造のみ	Only the structure of the vane, disk, or shaft
F02C   7/18  B	3	0	3G104	F02C   7/18	178	設備全体の通風冷却	Ventilation and cooling of the entire equipment
F02C   7/18  C	3	0	3G104	F02C   7/18	884	燃焼器尾筒の冷却	Cooling of the burner tail cylinder
F02C   7/18  D	3	0	3G104	F02C   7/18	186	主としてコンプレッサ部に特徴があるもの	characterized by the compressor mainly
F02C   7/18  E	3	0	3G104	F02C   7/18	1074	主としてタービン部に特徴があるもの	characterized by the turbine mainly
F02C   7/18  Z	3	0	3G104	F02C   7/18	758	その他のもの	Others
F02C   7/20  \	1	1	3G104	F02C   7/20	13	設備のすえつけまたは支持；熱膨張またはクリープを調節するもの	Mounting or supporting of plant; Accommodating heat expansion or creep [1, 2006.01]
F02C   7/20  A	1	0	3G104	F02C   7/20	319	設備全体のすえつけまたは支持	Installation or support of the entire equipment
F02C   7/20  B	1	0	3G104	F02C   7/20	242	燃焼器のすえつけまたは支持	Installation or support of the burner
F02C   7/20  Z	1	0	3G104	F02C   7/20	406	その他のもの	Others
F02C   7/22  \	1	1	3G104	F02C   7/22	23	燃料供給系統	Fuel supply systems
F02C   7/22  A	1	0	3G104	F02C   7/22	513	複数種類の燃料を使用するもの	using multiple types of fuels
F02C   7/22  B	1	0	3G104	F02C   7/22	463	気体燃料を使用するもの〔Ａ優先〕	using a gas fuel (A takes precedence.)
F02C   7/22  C	1	0	3G104	F02C   7/22	419	噴霧空気と関連するもの	related to the atomised air
F02C   7/22  D	1	0	3G104	F02C   7/22	589	燃料の処理に関するもの	related to fuel treatment
F02C   7/22  Z	1	0	3G104	F02C   7/22	359	その他のもの	Others
F02C   7/224  \	2	2	3G104	F02C   7/224	571	バーナへ供給する前における燃料の加熱［３］	Heating fuel before feeding to the burner [3]
F02C   7/228  \	2	2	3G104	F02C   7/228	340	多数のバーナへの燃料の分配［３］	Dividing fuel between various burners [3]
F02C   7/232  \	2	2	3G104	F02C   7/232	55	燃料弁；ドレン弁又はドレン装置（弁一般Ｆ１６Ｋ）［３］	Fuel valves; Draining valves or systems (valves in general F16K) [3]
F02C   7/232  A	2	0	3G104	F02C   7/232	22	ドレン弁，ドレン装置	Drain valve, drain device
F02C   7/232  B	2	0	3G104	F02C   7/232	564	燃料噴射弁〔Ｃ優先〕	Fuel injection valve [C takes precedence]
F02C   7/232  C	2	0	3G104	F02C   7/232	199	残留燃料の排出，すなわちパージ	Discharge of remain fuel, i.e. purge
F02C   7/232  Z	2	0	3G104	F02C   7/232	114	その他のもの	Others
F02C   7/236  \	2	2	3G104	F02C   7/236	78	２以上のポンプを含む燃料供給系統［３］	Fuel delivery systems comprising two or more pumps [3]
F02C   7/24  \	1	1	3G104	F02C   7/24	20	断熱又は騒音遮断（騒音抑制手段をもつ空気取入口Ｆ０２Ｃ７／０４５；タービンの排気ヘッド，排気室又は類似のものＦ０１Ｄ２５／３０；ジェット推進設備のノズルの消音Ｆ０２Ｋ１／００）［２００６．０１］	Heat or noise insulation (air intakes having provisions for noise suppression F02C0007045000;turbine exhaust heads, chambers, or the like F01D0025300000;silencing nozzles of jet-propulsion plants F02K0001000000)[2006.01]
F02C   7/24  A	1	0	3G104	F02C   7/24	399	断熱	Heat insulation
F02C   7/24  B	1	0	3G104	F02C   7/24	221	騒音遮断	Noise shut-off
F02C   7/24  C	1	1	3G104	F02C   7/24	253	騒音遮断手段自体に特徴があるもの	characterized by the noise shut-off means per se
F02C   7/24  Z	1	0	3G104	F02C   7/24	24	その他のもの	Others
F02C   7/25  \	2	2	3G104	F02C   7/25	14	防火（一般Ａ６２）［３］	Fire protection or prevention (in general A62) [3]
F02C   7/26  \	1	1	3G104	F02C   7/26	2	始動；点火	Starting; Ignition
F02C   7/26  A	1	0	3G104	F02C   7/26	137	燃料を制御するもの〔Ｅ優先〕	Fuel control (E takes precedence.)
F02C   7/26  B	1	1	3G104	F02C   7/26	53	ジェットエンジン用	for jet engines
F02C   7/26  C	1	1	3G104	F02C   7/26	21	自動車用	for automobiles
F02C   7/26  D	1	1	3G104	F02C   7/26	159	発電機用	for power generators
F02C   7/26  E	1	0	3G104	F02C   7/26	103	燃料と始動機とを制御するもの	Control of the fuel and starter
F02C   7/26  Z	1	0	3G104	F02C   7/26	177	その他のもの	Others
F02C   7/262  \	2	2	3G104	F02C   7/262	41	吹き消え後の再始動［３］	Restarting after flame-out [3]
F02C   7/264  \	2	2	3G104	F02C   7/264	123	点火［３］	Ignition [3]
F02C   7/266  \	3	3	3G104	F02C   7/266	205	電気的（スパークプラグＨ０１Ｔ）［３］	Electric (sparking plugs H01T) [3]
F02C   7/268  \	2	2	3G104	F02C   7/268	85	ロータの始動用駆動手段［３］	Starting drives for the rotor [3]
F02C   7/27  \	3	3	3G104	F02C   7/27	106	流体駆動（タービン始動機Ｆ０２Ｃ７／２７７）［３］	Fluid drives (turbine starters F02C 7/277) [3]
F02C   7/272  \	4	4	3G104	F02C   7/272	9	カートリッジにより生成されるもの	generated by cartridges [3, 2006.01]
F02C   7/275  \	3	3	3G104	F02C   7/275	199	機械的駆動［３］	Mechanical drives [3]
F02C   7/277  \	4	4	3G104	F02C   7/277	68	始動機がタービンであるもの［３］	the starter being a turbine [3]
F02C   7/28  \	1	1	3G104	F02C   7/28	29	密封装置の配置	Arrangement of seals
F02C   7/28  A	1	0	3G104	F02C   7/28	805	動翼先端のシール	Seal on the tip of moving vane
F02C   7/28  B	1	0	3G104	F02C   7/28	539	軸封	Shaft seal
F02C   7/28  C	1	0	3G104	F02C   7/28	364	燃焼器，第１段静翼に関連するシール	Seal related to the burner or the first stationary vane
F02C   7/28  D	1	0	3G104	F02C   7/28	65	半径流タービンに適用されるシール	Seal being applied to radial flow turbin
F02C   7/28  E	1	0	3G104	F02C   7/28	270	材料に特徴のあるもの	characterized by material
F02C   7/28  Z	1	0	3G104	F02C   7/28	570	その他のもの	Others
F02C   7/30  \	1	1	3G104	F02C   7/30	178	ガス通過空間の腐食防止	Preventing corrosion in gas-swept spaces
F02C   7/32  \	1	1	3G104	F02C   7/32	456	補機の配列，装着又は駆動	Arrangement, mounting, or driving, of auxiliaries
F02C   7/36  \	1	1	3G104	F02C   7/36	568	ガスタービン設備の異なる軸の間の動力伝達又はガスタービン設備と動力利用装置の間の動力伝達（Ｆ０２Ｃ７／３２が優先；回転伝達用継ぎ手Ｆ１６Ｄ；一般Ｆ１６Ｈ）［３］	Power transmission between the different shafts of the gas-turbine plant, or between the gas-turbine plant and the power user (F02C 7/32 takes precedence; couplings for transmitting rotation F16D; gearing in general F16H) [3]
F02C   9/00  \	0	0	3G104	F02C   9/00	18	ガスタービン設備の制御；空気吸込ジェット推進設備における燃料供給制御（空気の取り入れの制御Ｆ０２Ｃ７／０５７；タービンの制御Ｆ０１Ｄ；圧縮機の制御Ｆ０４Ｄ２７／００）［３］	Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air-breathing jet-propulsion plants (controlling air intakes F02C 7/057; controlling turbines F01D; controlling compressors F04D 27/00) [3]
F02C   9/00  A	0	0	3G104	F02C   9/00	1135	検出，監視，保護，保守のための手段をもつもの	having a means of detection, observation, protection , or maintenance
F02C   9/00  B	0	1	3G104	F02C   9/00	746	燃焼状態，ガス温度の検出，監視	Detection or observation of the combustion state or gas temperature
F02C   9/00  C	0	0	3G104	F02C   9/00	145	制御対象が不特定であるもの	Control object not specified
F02C   9/00  Z	0	0	3G104	F02C   9/00	202	その他のもの	Others
F02C   9/16  \	1	1	3G104	F02C   9/16	27	作動流体の流れの制御（Ｆ０２Ｃ９／４８が優先；空気取入流の制御Ｆ０２Ｃ７／０５７）［３］	Control of working fluid flow (F02C 9/48 takes precedence; control of air-intake flow F02C 7/057) [3]
F02C   9/16  A	1	0	3G104	F02C   9/16	184	作動流体が燃焼ガスでないもの	Operation fluid other than conbustion gas
F02C   9/16  Z	1	0	3G104	F02C   9/16	181	その他のもの	Others
F02C   9/18  \	2	2	3G104	F02C   9/18	634	抽気によるもの，バイパスによるものまたはタービン間，圧縮機間もしくはそれらの段間の可変速の作動流体相互連結装置によるもの［３，５］	by bleeding, by-passing or acting on variable working fluid interconnections between turbines or compressors or their stages [3,5]
F02C   9/20  \	2	2	3G104	F02C   9/20	255	絞りによるもの；羽根を調節するもの［３］	by throttling; by adjusting vanes [3]
F02C   9/22  \	3	3	3G104	F02C   9/22	47	タービン羽根を調節するもの［３］	by adjusting turbine vanes [3]
F02C   9/22  A	3	0	3G104	F02C   9/22	146	静翼を調節するもの	Stationary vane adjustment
F02C   9/22  B	3	1	3G104	F02C   9/22	82	制御に特徴があるもの	characterized by control
F02C   9/22  C	3	2	3G104	F02C   9/22	80	フリータービン	Free turbine
F02C   9/22  Z	3	0	3G104	F02C   9/22	19	その他のもの	Others
F02C   9/24  \	2	2	3G104	F02C   9/24	13	クローズドサイクルにおける圧力レベルの制御［３］	Control of the pressure level in closed cycles [3]
F02C   9/26  \	1	1	3G104	F02C   9/26	146	燃料供給制御（Ｆ０２Ｃ９／４８が優先；燃料弁Ｆ０２Ｃ７／２３２）［３］	Control of fuel supply (F02C 9/48 takes precedence; fuel valves F02C 7/232) [3]
F02C   9/28  \	2	2	3G104	F02C   9/28	80	設備又は周囲のパラメータ，例．温度，圧力，ロータ速度，に応答する調整装置（Ｆ０２Ｃ９／３０〜Ｆ０２Ｃ９／３８，Ｆ０２Ｃ９／４４が優先）［３］	Regulating systems responsive to plant or ambient parameters, e.g. temperature, pressure, rotor speed (F02C 9/30-F02C 9/38, F02C 9/44 take precedence) [3]
F02C   9/28  A	2	0	3G104	F02C   9/28	393	ジェットエンジン用	for jet engines
F02C   9/28  B	2	0	3G104	F02C   9/28	162	自動車用	for automobiles
F02C   9/28  C	2	0	3G104	F02C   9/28	1085	発電機用	for power generators
F02C   9/28  D	2	0	3G104	F02C   9/28	47	フリータービンをもつもの〔Ｂ，Ｃ優先〕	having a free turbine (B and C take precedence.)
F02C   9/28  Z	2	0	3G104	F02C   9/28	290	その他のもの	Others
F02C   9/30  \	2	2	3G104	F02C   9/30	71	可変燃料ポンプ出力によって特徴づけられたもの［３］	characterised by variable fuel pump output [3]
F02C   9/32  \	2	2	3G104	F02C   9/32	270	燃料の絞りによって特徴づけられたもの（Ｆ０２Ｃ９／３８が優先）［３］	characterised by throttling of fuel (F02C 9/38 takes precedence) [3]
F02C   9/34  \	3	3	3G104	F02C   9/34	217	主及び補助のバーナへの別々の流れの連合制御［３］	Joint control of separate flows to main and auxiliary burners [3]
F02C   9/36  \	2	2	3G104	F02C   9/36	64	燃料だめへ燃料を戻すことによって特徴づけられたもの（Ｆ０２Ｃ９／３８が優先）［３］	characterised by returning of fuel to sump (F02C 9/38 takes precedence) [3]
F02C   9/38  \	2	2	3G104	F02C   9/38	111	燃料の絞りおよび燃料だめへの燃料の戻しによって特徴づけられたもの［３］	characterised by throttling and returning of fuel to sump [3]
F02C   9/40  \	2	2	3G104	F02C   9/40	21	特別の燃料又は複数の燃料の使用に特に適合したもの［３］	specially adapted to the use of a special fuel or a plurality of fuels [3]
F02C   9/40  A	2	0	3G104	F02C   9/40	436	複数種類の燃料を使用するもの	using multiple types of fuels
F02C   9/40  B	2	0	3G104	F02C   9/40	281	気体燃料を使用するもの〔Ａ優先〕	using a gas fuel (A takes precedence.)
F02C   9/40  Z	2	0	3G104	F02C   9/40	62	その他のもの	Others
F02C   9/42  \	2	2	3G104	F02C   9/42	66	２以上の設備の同時制御に特に適合したもの［３］	specially adapted for the control of two or more plants simultaneously [3]
F02C   9/44  \	2	2	3G104	F02C   9/44	71	航空機の速度に応答するもの，例．マッハ数制御，燃料消費の最適化［３］	responsive to the speed of aircraft, e.g. Mach number control, optimisation of fuel consumption [3]
F02C   9/46  \	2	2	3G104	F02C   9/46	259	緊急時燃料制御［３］	Emergency fuel control [3]
F02C   9/48  \	1	1	3G104	F02C   9/48	131	設備の他の制御と結合した燃料供給制御（ノズル断面制御と結合したものＦ０２Ｋ１／１７）［３］	Control of fuel supply conjointly with another control of the plant (with nozzle section control F02K 1/17) [3]
F02C   9/50  \	2	2	3G104	F02C   9/50	159	作動流体の流れの制御と結合したもの［３］	with control of working fluid flow [3]
F02C   9/52  \	3	3	3G104	F02C   9/52	128	作動流体を抽気又はバイパスするもの［３］	by bleeding or by-passing the working fluid [3]
F02C   9/54  \	3	3	3G104	F02C   9/54	253	羽根を調節して作動流体を絞ることによるもの［３］	by throttling the working fluid, by adjusting vanes [3]
F02C   9/56  \	2	2	3G104	F02C   9/56	81	動力伝動制御と結合したもの［３］	with power transmission control [3]
F02C   9/58  \	3	3	3G104	F02C   9/58	29	可変ピッチプロペラの制御と結合したもの［３］	with control of a variable-pitch propeller [3]
