A62C2/00	火災の防止または封じ込め（Ａ６２Ｃ３／００が優先；火炎のトラップＡ６２Ｃ４／００）
A62C2/04	燃えやすい物質の除去または供給遮断
A62C2/06	物理的防火障壁
A62C2/065	｛高温時に非可逆性変化を起こす特徴を持つ主閉鎖装置の素材を持つもの，例．膨張剤（他の主閉鎖装置の機構の一部をなす膨張性素材，関連クラス参照）｝
A62C2/08	水幕（ノズルＡ６２Ｃ３１／０２）
A62C2/10	防火幕
A62C2/12	回転支持部のあるダンパー
A62C2/14	２つ以上のブレードを有するもの
A62C2/16	複数のベーンの巻き取り型または折り畳み型
A62C2/18	滑動ダンパー
A62C2/20	開口平面に対し９０度の角度をもつもの
A62C2/22	開口部の閉鎖前に障害物，例．レール，運搬機，の除去のための設備を有する防火ダンパー
A62C2/24	操作または制御機構　｛（扉および窓の緊急操作Ｅ０５Ｆ１／００２，Ｅ０５Ｆ１５／２０１５）｝
A62C2/241	｛機械的駆動装置および熱感応部品を持つもの｝
A62C2/242	｛可溶性連結環を有するもの｝
A62C2/243	｛もろい要素を有するもの｝
A62C2/245	｛恒温性要素を有するもの，例．複合金属，リセット可能駆動装置｝
A62C2/246	｛非機械的駆動装置を持つもの｝
A62C2/247	｛電気によるもの｝
A62C2/248	｛空気によるもの｝
A62C3/00	特定な対象または場所に特に適合した火災防止，封じ込めまたは消火　（｛油田に関するものＥ２１Ｂ２９／０８，Ａ６２Ｃ３５／００；坑道またはトンネルに関するものＥ２１Ｆ５／００｝；原子炉に関するものＧ２１Ｃ９／０４）
A62C3/002	
A62C3/004	
A62C3/006	
A62C3/008	
A62C3/02	地域的大火に関するもの，例．山林火災，地下火災
A62C3/0207	｛消化剤の散布を伴うまたは伴わない空気または気体流を吹き付けることによるもの；そのための装置，例．ファン｝
A62C3/0214	
A62C3/0221	
A62C3/0228	
A62C3/0235	
A62C3/0242	
A62C3/025	
A62C3/0257	
A62C3/0264	
A62C3/0271	
A62C3/0278	
A62C3/0285	
A62C3/0292	
A62C3/04	塵芥またはゆるく包まれるか積まれた物に関するもの，例．サイロ中，煙突中におけるもの（火炎トラップＡ６２Ｃ４／００）
A62C3/06	非常に燃えやすい物質に関するもの，例．軽金属，石油製品
A62C3/065	｛発火性液で満たされた容器に関するもの｝
A62C3/07	車輌に関するもの，例．陸上車両
A62C3/08	航空機に関するもの　｛（Ａ６２Ｃ３／０２０７が優先）｝
A62C3/10	船舶に関するもの　｛（Ａ６２Ｃ３／０２０７が優先）｝
A62C3/14	｛ＩＰＣ４｝扉，窓，通風器，隔壁，または防護扉に関連するもの，例．自動閉鎖
A62C3/16	電気設備に関するもの，例．ケーブル設置路
A62C4/00	炎や爆発波を通過せず，ガスを通過させる炎トラップ
A62C4/02	ガスパイプにおけるもの（安全弁Ｆ１６Ｋ１７／００）
A62C4/04	煙道あるいは煙突中に用いるもの
A62C5/00	使用直前に消火物質を調製するもの（ノズルＡ６２Ｃ３１／０２）
A62C5/002	｛消化剤を水と混合する装置｝
A62C5/004	
A62C5/006	｛燃焼によって生産される消化剤｝
A62C5/008	
A62C5/02	泡沫をつくりだすもの
A62C5/022	
A62C5/024	
A62C5/027	重い泡沫
A62C5/033	ゲルをつくりだすもの
A62C8/00	消火活動のために特に適合した道具または付属品，例．道具箱
A62C8/005	｛水運搬のための容器または他の用具；消化剤入りのボンベ｝
A62C8/02	バケツまたは桶
A62C8/04	火かきまたは火たたき
A62C8/06	消火布
A62C8/08	消火楯
A62C11/00	手動ポンプを有する携帯用消火器
A62C11/005	｛手動ポンプ付消火剤容器｝
A62C13/00	常時加圧されたまたは使用直前に加圧される携帯用消火器（Ａ６２Ｃ１１／００が優先）
A62C13/003	｛加圧ガスによって消火剤を散布および放射する消火器｝
A62C13/006	｛消火粉の推進力に関するもの｝
A62C13/02	化学的に発生した高圧ガスを有するもの
A62C13/04	酸の容器を別個に有するもの
A62C13/06	閉鎖装置のない酸の容器を有するもの
A62C13/08	閉鎖装置のある酸の容器を有するもの
A62C13/10	遊離蓋の閉鎖装置を有するもの（効果的密封手段のない液体容器にゆるく係合する蓋やカバー一般Ｂ６５Ｄ５１／０２）
A62C13/12	弁の閉鎖装置を有するもの
A62C13/14	ピン，ねじピンまたは類似の装置によって破壊される外皮のある酸容器を有するもの
A62C13/16	使用のときに落下させることによって破壊される可動式の酸容器を有するもの
A62C13/18	打撃錘によって壊れる酸容器を有するもの，例．落下錘によるもの
A62C13/20	１個の筒に化学物質を有するもの，例．薬包
A62C13/22	高圧ガスを発生する発火物質を有するもの
A62C13/62	単一の蓄圧容器を有するもの
A62C13/64	消火剤が弁により放出されるもの
A62C13/66	消火剤を有し，かつ加圧ガスが別の容器に貯蔵されているもの
A62C13/68	消火剤を放出する手段に特徴があるもの
A62C13/70	加圧ガスを放出する手段に特徴があるもの
A62C13/72	両方の容器にほとんど同時に作用する解放手段に特徴があるもの
A62C13/74	加圧ガス容器が穿孔されるかまたは破壊されるもの
A62C13/76	細部または付属具
A62C13/78	吊下げまたは支持装置
A62C15/00	本質的には背のう形の消火器（背のう，運送用の架台，体で持運ぶパックの架台，Ａ４５Ｆ３／００）
A62C17/00	ピストルまたはライフル形手動消火器
A62C19/00	消火剤が破裂によって放散される手動消火器；火中に投入される破裂容器
A62C25/00	動力駆動のポンプを有する携帯用消火器
A62C25/005	｛付帯物｝
A62C27/00	消防車
A62C29/00	消防艇又は類似浮上構造物
A62C31/00	消火剤の放出（ポンプＦ０４；｛吸引または加圧｝ホース，｛そのための継手または連結器｝Ｆ１６Ｌ）
A62C31/005	｛ノズルを使用するもの（サブクラス題目後の特記参照）｝
A62C31/02	消火に特に適合したノズル
A62C31/03	調整可能なもの，例．噴霧から噴流へまたはその逆
A62C31/05	２つ以上の排出口を有するもの
A62C31/07	種々の消火剤につかえるもの
A62C31/12	泡末または霧状泡末を放出するためのもの
A62C31/22	壁，堆積物または類似のものを貫通するために特別に用いられるもの
A62C31/24	回転ヘッドの有無にかかわらず，はしご，棒，塔またはその他の構造物にとりつけられるもの
A62C31/28	放出装置用の付属品，例．支柱
A62C33/00	ホース付属品
A62C33/02	ホースの洗浄または乾燥用装置（乾燥棚Ｆ２６Ｂ）
A62C33/04	消火ホース用支持または締め金
A62C33/06	ホースまたは管のブリッジ
A62C35/00	定置設備（Ａ６２Ｃ３１／００，Ａ６２Ｃ３３／００，Ａ６２Ｃ３７／００が優先）定置設備（水幕形成のためのものＡ６１Ｃ２／０８(ＥＣＬＡ)）
A62C35/02	容器を有する消火剤を放出するためのもの
A62C35/023	｛貯蔵タンクから取得された加圧ガスにより，または加圧ガスを生成することにより放出される消火剤（泡沫生成のためのものＡ６２Ｃ５／０２）｝
A62C35/026	｛加圧ガス以外の手段，例．ポンプ，により加圧された消火剤｝
A62C35/04	動揺または傾斜できる容器
A62C35/06	落下によって破壊または開口する容器
A62C35/08	爆薬によって破壊または開口する容器
A62C35/10	炎または熱によって破壊または開口する容器
A62C35/11	危険区域から信号によって制御されるもの
A62C35/13	消火剤の供給が限定されているもの
A62C35/15	自動的に消火剤の供給を補充する機構を有するもの
A62C35/20	消化栓，例．壁ホース，壁型ユニット，差込みキャビネット（街路における消火栓Ｅ０３Ｂ９／０２）
A62C35/58	配管システム
A62C35/60	湿式，すなわち使用しないときでも消火剤を収容するもの
A62C35/605	｛自動的に警報装置を操作し鳴らすもの（サブクラス題目の後の特記参照）｝
A62C35/62	乾式，すなわち使用しないとき消火剤が空になるもの
A62C35/64	加圧されているもの
A62C35/645	｛配管内の加圧ガスを有するもの（サブクラス題目の後の特記参照）｝
A62C35/66	加速装置
A62C35/68	細部，例．パイプまたは弁システム（弁一般Ｆ１６Ｋ）
A62C37/00	消防設備の制御（感熱装置Ｇ０１Ｋ）<br><br><u>｛注</u><br><br>グループＡ６２Ｃ３７／０４およびＡ６２Ｃ３７／２８は新文献分類には最早使用されない。これらのグループの文献はグループＡ６２Ｃ３７／３６からＡ６２Ｃ３７／４８に体系的に移動させられた｝
A62C37/04	｛ＩＰＣ４｝電気的に制御された開放装置に関するもの
A62C37/08	センサーを含む排出装置からなるもの，またはそれ自体がセンサーであるもの，すなわち自己完結型スプリンクラー
A62C37/09	伸縮自在または調整可能なもの
A62C37/10	係止解除手段，例．電気的に解除されるもの
A62C37/11	感熱型
A62C37/12	ヒュージブルリンクを有するもの
A62C37/14	こわれやすい容器を有するもの
A62C37/16	熱膨脹リンクを有するもの
A62C37/20	使用後の復帰；そのための道具
A62C37/21	自動的
A62C37/36	作動信号が排出装置と分離したセンサーによって発生させられるもの．<br><br><u>｛注</u><br><br>．グループＡ６２Ｃ３７／３６からＡ６２Ｃ３７／４８は未完。Ａ６２Ｃ３７／０２(ＥＣＬＡ)からＡ６２Ｃ３７／０４およびＡ６２Ｃ３７／２６(ＥＣＬＡ)からＡ６２Ｃ３７／３４(ＥＣＬＡ)も参照｝
A62C37/38	センサーとアクチュエータの両方によるもの，例．弁，で危険区域にあるもの
A62C37/40	センサーとアクチュエータとの間に電気的結合を有するもの
A62C37/42	センサーとアクチェエータとの間に機械的結合，例．ロッド，レバー，を有するもの
A62C37/44	センサーのみが危険区域にあるもの
A62C37/46	アクチュエータの構造
A62C37/48	感熱型イニシエイター
A62C37/50	設備の準備状態を判定するための試験または表示装置
A62C99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項
A62C99/0009	
A62C99/0018	
A62C99/0027	
A62C99/0036	
A62C99/0045	
A62C99/0054	
A62C99/0063	
A62C99/0072	
A62C99/0081	
A62C99/009	
