G06C1/00	計算機構が少なくとも結果表示部を形成し，手により直接操作される計算器，例．ソロバン，ポケット加算器
G06C3/00	表索引のための構成，例．月経早見表
G06C5/00	動作機能を持たない部分
G06C5/02	ハウジング；枠組
G06C7/00	入力機構（ピンキャリジＧ０６Ｃ１３／０２）
G06C7/02	キーボード
G06C7/04	係止機構，例．キー相互間の係止（このサブクラスに包含される係止機構，一般にＧ０６Ｃ２５／００）
G06C7/06	各々の桁に対して零から１０までなどのキーの１セットをそれぞれ持っているもの（フルキー式）
G06C7/08	全桁に対して零から１０までなどのキーを１セットしか持っていないもの，例．テンキーボード（１組の数字キー式またはテンキー式）
G06C7/09	記録担体からの計算機構へのデータの転送（記録担体の読取りＧ０６Ｋ７／００）
G06C7/10	転送機構，例．テンキー式キーボードからピンキャリジへの置数の転送
G06C7/12	帰零装置，例．キーボードの帰零装置
G06C9/00	転送機構，例．入力機構から計算機構へ数字を転送する機構（Ｇ０６Ｃ７／１０，Ｇ０６Ｃ１１／００，Ｇ０６Ｃ１５／００が優先）
G06C9/02	返送機構，例．レジスターに蓄積されている数値を選択機構へ返送する機械
G06C11/00	出力機構（記録担体への記録一般，演算結果の可視表示一般Ｇ０６Ｋ）
G06C11/02	可視表示をもつもの，例．数字輪
G06C11/04	印字機構を持つもの，例．一時に１文字または一時に１行を印字するもの
G06C11/06	タイプハンマーのあるもの
G06C11/08	せん孔機構を持つもの
G06C11/10	カードまたは巻き紙あるいはテープを送る装置，例．給送装置（記録担体の移送Ｇ０６Ｋ１３／００）；行スペース機構
G06C11/12	テープ送りのためのもの
G06C13/00	記憶機構（最下位のみに入力が加わる機械式計数器Ｇ０６Ｍ；情報記憶一般Ｇ１１）
G06C13/02	演算数の記憶機構，例．ピンキヤリジ（入力機構Ｇ０６Ｃ７／００）
G06C13/04	印字用バッファ記憶機構
G06C15/00	計算機構；計算機構の作動装置（反復加算または減算以外の方法で２つ以上の数値について自動的に演算する機構Ｇ０６Ｃ２１／００）<br><br><u>注</u><br><br>グループＧ０６Ｃ１５／００は，グループＧ０６Ｃ１５／０４からＧ０６Ｃ１５／４２に優先する
G06C15/02	二進法で演算するもの
G06C15/04	加算または減算装置（Ｇ０６Ｃ１５／０８が優先）
G06C15/06	バランス合計装置を持つもの；中間合計が行なわれるもの
G06C15/08	乗算または除算装置；べきまたはべき根の計算装置
G06C15/10	計算機構を直接操作する１桁に対するキーセットを２種類以上持つもの
G06C15/12	ピンキャリジのあるもの
G06C15/14	出入針歯車のあるもの，例．オドーナ式
G06C15/16	段付歯車計算機構のあるもの，例．トーマス式
G06C15/18	部分積を得るための乗算九九表を持つもの
G06C15/20	ショートカット乗算または除算に適しているもの
G06C15/22	２つ以上の計算装置の組合せのための装置；２つ以上の計算機構に分割するための装置，例．分配するためのもの
G06C15/24	除算または乗算で動作サイクルを数える装置（項目計数装置Ｇ０６Ｃ２５／０２）
G06C15/26	桁間の桁送り装置，例．１０進桁送り装置
G06C15/28	一段階で桁送りが行なわれるもの
G06C15/30	二段階で桁送りが行なわれるもの
G06C15/32	全桁を一斉に桁送りする装置を持つもの
G06C15/34	桁送りが遊星歯車により行なわれる場合，すなわちクロール式
G06C15/36	整列装置を持つもの
G06C15/38	出入針歯車式計算機構におけるもの
G06C15/40	段付歯車計算機構におけるもの
G06C15/42	零または他の基数にリセットする装置
G06C15/44	数値比較装置，例．零の検査
G06C15/46	丸め装置
G06C15/48	複数個の計算レジスターのうちの１個を選択する装置（次に続く動作機能を制御する装置Ｇ０６Ｃ２１／０４；項目計数器Ｇ０６Ｃ２５／０２）
G06C17/00	ある記数方式から他の方式へ変換する，すなわち基数変換機構
G06C19/00	小数点位置設定機構；十進法でない方式に対する同様な機構
G06C19/02	小数点表示装置
G06C19/04	小数点印字装置
G06C21/00	計算機により計算の行なわれる順序を決定するプログラミング機構，例．１つまたは数個のキーが押された場合（加算の繰返しにより単に乗算をする機構Ｇ０６Ｃ１５／０８）
G06C21/02	キャリッジの位置によりプログラミング機構の動作が決定されるもの
G06C21/04	次に続く動作機能を制御するための条件付き装置，例．ファンクションキーによって作動されかつレジスタの状態に依存する制御装置（複数個の計算レジスターのうちの１個を選択する装置Ｇ０６Ｃ１５／４８）
G06C23/00	機能要素の駆動機構（Ｇ０６Ｃ２３／０８はＧ０６Ｃ２３／０２ないしＧ０６Ｃ２３／０６に優先する）
G06C23/02	主軸駆動機構
G06C23/04	ピンキャリジ駆動装置，例．ピンキャリジを歩進させる機構
G06C23/06	作表装置の駆動機構，例．キャリジのスキップ機構
G06C23/08	液体または気体による駆動
G06C25/00	補助機能装置，例．係止機構（キーボードの係止機構Ｇ０６Ｃ７／０４）
G06C25/02	項目計数装置（除算または乗算で動作サイクルを数える装置Ｇ０６Ｃ１５／２４）
G06C27/00	各機能部分の機構的な連結的関係に特徴をもつ計算機械，例．送り状作成機
G06C29/00	計算機と他の機械，例．タイプライター，釣銭機，との結合
