G04F1/00	駆動機構を持たない，予定または調節可能な固定時間間隔を区切るためにセットおよびスタートができる装置，例．エッグタイマー（電気的なタイムスイッチ，タイムプログラムスイッチＨ０１Ｈ４３／００）
G04F1/005	｛電子タイミングを用いるもの，例．計数手段（パルス時間遅延装置　Ｈ０３Ｋ５／１３；切替前の時間遅延を導入するための電子スイッチの変更　Ｈ０３Ｋ１７／２８）｝
G04F1/02	一定量の物質を消費するもの，例．ろうそくの燃焼によるもの
G04F1/04	重力による運動または加速によるもの
G04F1/06	一定量の微粒子状物質または液体の流出によるもの，例．砂時計，水時計
G04F1/063	｛音響信号による信号を用いるもの｝
G04F1/066	｛電気的接触装置を用いるもの｝
G04F1/08	一定距離の空気中または粘性物質中を落下する物体によるもの
G04F3/00	駆動機構を持つ，予定または調節可能な固定時間間隔を区切るためにセットおよびスタートができる装置，例．時計仕掛けを持つ放射線量計（電気的タイムスイッチ，タイムプログラムスイッチＨ０１Ｈ４３／００）
G04F3/02	機械的駆動機構を持つもの
G04F3/022	｛機械的信号装置を用いるもの｝
G04F3/025	｛機械的に作動されるもの（喫煙頻度を制限する手段を持つ葉巻または紙巻タバコ容器または箱　Ａ２４Ｆ１５／００５）｝
G04F3/027	｛電気的接触を用いるもの，例．電気−音響的装置用｝
G04F3/04	普通の非電気時計に関連した付加装置
G04F3/06	電気的駆動機構を持つもの
G04F3/08	普通の電気時計に関連した付加装置
G04F5/00	時間標準として使用するあらかじめ選定された時間間隔を発生するための装置（電気的デジタル計算機のためのクロック信号の発生Ｇ０６Ｆ１／０４；　周波数の調整一般　Ｈ０３Ｃ，　Ｈ０３Ｌ）
G04F5/02	メトロノーム　｛一般に聴覚的信号による周期的合図　Ｇ０４Ｂ２１／００５｝
G04F5/022	｛桟械式　メトロノーム｝
G04F5/025	｛電子的メトロノーム　｛電子楽器のためのリズム生成　Ｇ１０Ｈ１／３６｝
G04F5/027	｛電気機械的駆動を用いるもの　例．光学走査録音のもの（電気機械的手段により音を発生する電気楽器　例．録音された波動を読み取るためのピックアップ手段の使用によるもの　Ｇ１０Ｈ３／００）｝
G04F5/04	電気機械的共振器を有する振動子を用いるもの　｛電気振動またはタイミングパルスを起こすもの｝
G04F5/06	ピエゾ電気共振器を用いるもの
G04F5/063	｛構造上の細部（共振器の細部一般　Ｈ０３Ｈ９／０２）
G04F5/066	｛トリマコンデンサ（コンデンサ一般　Ｈ０１Ｇ）｝
G04F5/08	磁わい共振器を用いるもの
G04F5/10	電気的または電子的共振器を用いるもの（Ｇ０４Ｆ５／１４が優先）
G04F5/12	流体的装置を用いるもの
G04F5/14	原子時計を用いるもの
G04F5/145	
G04F5/16	ラジオアイソトープにより発生したパルスを用いるもの
G04F7/00	機械的手段によって未知時間間隔を測定する装置
G04F7/02	落下体の落下距離または最終速度を測定するもの
G04F7/04	機械的振動子を用いるもの
G04F7/06	被測定時間間隔の期間のみ動作するもの，例．ストップウォッチ
G04F7/062	
G04F7/065	
G04F7/067	
G04F7/08	停止装置を持つ時計，例．クロノグラフ
G04F7/0804	
G04F7/0809	
G04F7/0814	
G04F7/0819	
G04F7/0823	
G04F7/0828	
G04F7/0833	
G04F7/0838	
G04F7/0842	
G04F7/0847	
G04F7/0852	
G04F7/0857	
G04F7/0861	
G04F7/0866	
G04F7/0871	
G04F7/0876	
G04F7/088	
G04F7/0885	
G04F7/089	
G04F7/0895	
G04F7/10	起動，停止のために時計とは別個に使用される手段　｛暫定的に次も参照:Ｇ０４Ｆ８／０８｝
G04F8/00	電気機械的手段によって未知時間間隔を測定する装置
G04F8/003	｛連続的に動作させる駆動手段を用いるもの｝
G04F8/006	｛被測定時間間隔の期間のみ動作するもの，例．ストップウォッチ｝
G04F8/02	電気機械的振動子を用いるもの　｛Ｇ０４Ｆ５／００，　Ｇ０４Ｆ１０／００が優先｝
G04F8/04	ピエゾ電気振動子を用いるもの　｛現在この分類は使用していない｝
G04F8/06	磁わい振動子を用いるもの　｛現在この分類は使用していない｝
G04F8/08	起動，停止のために時計とは別個に使用される手段
G04F10/00	電気的手段によって未知時間間隔を測定する装置　｛振動体の歩度を標準と比較する時計または携帯時計の測時装置　Ｇ０４Ｄ７／１２；　レーダ方式，アナログ方式　Ｇ０１Ｓ９／００(ＥＣＬＡ)；　周波数測定　Ｇ０１Ｒ２３／００；　位相角測定　Ｇ０１Ｒ２５／００｝
G04F10/005	
G04F10/02	受動電気共振器，例．集中定数ＬＣ，を有する振動子を用いるもの　｛Ｇ０４Ｆ１０／０４，　Ｇ０４Ｆ１０／０６　およびＧ０４Ｆ１０／１０　が優先｝
G04F10/04	パルスまたは交流の半周期の計数によるもの
G04F10/06	位相の測定によるもの
G04F10/10	時間に比例して変化する電気量または磁気量の測定によるもの
G04F10/105	｛時間間隔を変換するもの｝
G04F13/00	グループＧ０４Ｆ５／００からＧ０４Ｆ１０／００までに分類されない手段によって未知時間間隔を測定する装置
G04F13/02	光学的手段を用いるもの
G04F13/023	｛陰極線オシロスコープを用いるもの（陰極線オシロスコープＧ０１Ｒ１３／３０５用参照刻時点を挿入するための回路）｝
G04F13/026	｛超短光パルスの持続時間の測定するためのもの，例．ピコ秒範囲内；　そのための特定の検出装置（非線形光学Ｇ０２Ｆ１／３５；レーザ用監視装置一般　Ｈ０１Ｓ３／００１４；　測光，放射温度測定　Ｇ０１Ｊ１／００，Ｇ０１Ｊ５／００）｝
G04F13/04	電気化学的手段を用いるもの．<br><br><u>｛注</u><br><br>．未完，Ｇ０４Ｆ１０／００も参照｝
G04F13/06	流体的手段を用いるもの．<br><br><u>｛注</u><br><br>．未完，Ｇ０４Ｆ１０／００も参照｝
