F16J1/00	ピストン；トランクピストン；プランジャ（ベローズピストンＦ１６Ｊ３／０６；ピストンリングまたはそのための座Ｆ１６Ｊ９／００；　｛ピストンの製造Ｂ２３Ｐ１５／１０｝；ロータリーピストン，例．バンケル型機関用Ｆ０１Ｃ；燃焼機関用の特殊のもの，すなわち耐高温に構成された，または案内，点火，気化またはその他の負荷の処理のために修正したもの，Ｆ０２Ｆ；　｛水圧機関用ピストンＦ０３Ｃ｝；ポンプＦ０４Ｂ；フロートＦ１６Ｋ３３／００）
F16J1/001	｛一体型ピストン｝
F16J1/003	｛一体となったシールリップをもつもの｝
F16J1/005	｛数個の部品を組み立てることにより得られるもの｝
F16J1/006	｛材料の異なるもの｝
F16J1/008	｛シールリップをもつもの｝
F16J1/01	特殊な材料の使用によって特徴づけられたもの（Ｆ１６Ｊ１／０２が優先）
F16J1/02	支持表面
F16J1/04	弾性案内部品，例．スカート，特にトランクピストン用
F16J1/06	分離した拡張部材をもつもの；拡張部材
F16J1/08	潤滑のための構造上の特徴
F16J1/09	流体を案内するための手段をもつ（Ｆ１６Ｊ１／０８が優先）
F16J1/10	駆動部材の連結
F16J1/12	ピストン棒をもつもの，例．堅固な連結
F16J1/14	連接棒をもつもの，すなわち枢軸の連結
F16J1/16	ピストンピンをもつもの；ピストンピン
F16J1/18	ピストンピンの固着
F16J1/20	球または円筒コロ軸受以外のころがり接触をもつもの
F16J1/22	万能継ぎ手をもつもの，例．球継ぎ手
F16J1/24	その軸の回転運動をピストンに伝えるようにされたもの
F16J3/00	ダイヤフラム；ベローズ；ベローズピストン（膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００；器械に用いられるベローズまたは類似のものＧ１２Ｂ１／０４；電気機械変換器用ダイヤフラムＨ０４Ｒ７／００）
F16J3/02	ダイヤフラム
F16J3/04	ベローズ
F16J3/041	｛非金属ベローズ｝
F16J3/042	｛締め付けの細部｝
F16J3/043	｛摩耗を制限するための特殊な手段をもつもの｝
F16J3/045	｛分割ベローズ｝
F16J3/046	｛潤滑または通気装置｝
F16J3/047	｛金属ベローズ｝
F16J3/048	[誘導または支持手段をもつもの｝
F16J3/06	ベローズピストン
F16J7/00	ピストン棒
F16J9/00	ピストンリング｛例．非金属ピストンリング｝，そのための座；類似の構造のリング密封装置一般（ピストンとシリンダー間の別の密封装置Ｆ１６Ｊ３／０６，Ｆ１６Ｊ１５／１６；　｛ピストンリングの製造Ｂ２３Ｐ１５／０６，Ｂ２３Ｐ１５／０８｝；ピストンリングまたは類似のものを装着または取りはずすための工具Ｂ２５Ｂ；ブレーキマスターシリンダーのピストン密封装置Ｂ６０Ｔ１１／２３６；　[Ｎ:ポンプピストンに設けられる密封装置Ｆ０４Ｂ５３／１４３]）
F16J9/02	Ｌ字断面リング
F16J9/04	ら旋リング
F16J9/06	リングを拡張する分離したばね｛または弾性要素｝を用いるもの；そのためのばね；　｛押し込みによる拡張｝
F16J9/061	｛金属製コイルあるいは板ばね（Ｆ１６Ｊ９／１４５が優先）｝
F16J9/062	｛全周にわたるコイルばね｝
F16J9/063	｛全周にわたる条片またはワイヤ｝
F16J9/064	｛平らな環状サイドレールをもつリング｝
F16J9/065	｛大きな断面積をもつばね膨張機｝
F16J9/066	｛薄板金のばね膨張機｝
F16J9/067	｛｛径方向に波形をつけられたもの｝
F16J9/068	｛｛軸方向に波形をつけられたもの｝
F16J9/069	｛全周にそったＣ字形の断面を持つもの｝
F16J9/08	媒介物の圧力により得られた張力をもつもの
F16J9/10	リングを調整するための特殊部材
F16J9/12	細部
F16J9/14	接合部の密閉
F16J9/145	｛ばね膨張器のもの｝
F16J9/16	リングを重ねることにより得られるもの
F16J9/18	分離したブリッジ部材をもつもの
F16J9/20	特殊な断面を有するリング（Ｌ字断面リングＦ１６Ｊ９／０２）；油掻きリング　｛（Ｆ１６Ｊ９／０６が優先）｝
F16J9/203	｛油掻きリング｝．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．２００２年８月１日以降，グループＦ１６Ｊ９／２０３は新しい文献の分類に使用されていない。このグループに属する未処理文献は継続的にＦ１６Ｊ９／２０６，およびＦ１６Ｊ９／０６およびサブグループに再分類されている。｝
F16J9/206	｛一体型油掻きリング｝
F16J9/22	みぞまたは類似の座の摩滅を防止するためのリング
F16J9/24	みぞ内のリングの回転を防止する部材
F16J9/26	特殊な材料の使用によって特徴づけられたもの
F16J9/28	非金属材料
F16J10/00	機関または類似のシリンダ（圧力容器一般Ｆ１６Ｊ１２／００；機関または特定の種類の他の装置のためのシリンダは，適切なサブクラス，例．燃焼機関用Ｆ０２Ｆ，参照）；中空体，例．円筒体，に特徴あるもの一般
F16J10/02	ピストンまたはプランジャの運動を受けるようになされたシリンダ
F16J10/04	走行面；ライナ
F16J12/00	圧力容器一般（そのためのふたＦ１６Ｊ１３／００；特別な応用は関連のサブクラス参照，例．Ｂ０１Ｊ，Ｆ１７Ｃ，Ｇ２１Ｃ）
F16J13/00	圧力容器のふたまたは類似の閉鎖部材一般（機関または類似のシリンダ用Ｆ１６Ｊ１０／００；密封装置Ｆ１６Ｊ１５／０２；箱状容器のカバーＢ６５Ｄ４３／００；閉蓋部材の保持または安全装置Ｂ６５Ｄ４５／００；他に分類されない容器の閉蓋部材Ｂ６５Ｄ５１／００；大形容器の開口またはカバーＢ６５Ｄ９０／１０；大形容器のゲートまたは締切部材Ｂ６５Ｄ９０／５４；圧縮，液化または固化ガスの収容または貯蔵用容器用Ｆ１７Ｃ１３／０６；蒸気ボイラＦ２２Ｂ）
F16J13/02	分離できる密閉部材；しっかり密閉するための手段（Ｆ１６Ｊ１３／１６，Ｆ１６Ｊ１３／２２が優先）
F16J13/04	ブリッジ部材で取り付けられたもの
F16J13/06	円周上で押えるだけで取り付けられたもの
F16J13/065	｛クランプがフランジを囲むリングを包括するもの｝
F16J13/08	部品がフレームの後に設けた１つ以上の部品により取り付けられたもの（ドアまたは窓用の類似の構造Ｅ０５Ｃ９／００）
F16J13/10	分割されたリングのものにより取り付けられたもの
F16J13/12	ねじ山，中断されたねじ山，差し込みした密閉または類似のものによってくさび作用により取り付けられたもの
F16J13/14	もっぱらばね作用または弾性作用により取り付けられたもの
F16J13/16	枢軸された密閉（Ｆ１６Ｊ１３／２２が優先）
F16J13/18	フレームに直接枢軸されたもの
F16J13/20	揺動アーム上で自由に動く締め金具により取り付けられたもの
F16J13/22	開孔面に対して平行な動きをするもの
F16J13/24	安全装置をもつもの，例．圧力解放より先に開孔することを防ぐもの
F16J15/00	密封装置（車両の窓，風防ガラス，非固定式の屋根，扉または同様の装置のための密封装置Ｂ６０Ｊ１０／００；容器の蓋の密封またはパッキン要素Ｂ６５Ｄ５３／００；回転ピストン式機械または機関の密封装置Ｆ０１Ｃ１９／００；非容積形機械または機関の密封装置Ｆ０１Ｄ１１／００；燃焼機関の密封装置Ｆ０２Ｆ１１／００；回転ピストンポンプの密封装置Ｆ０４Ｃ２７／００；引込碍子または貫通型碍子の密封Ｈ０１Ｂ１７／３０）
F16J15/002	｛連続した少なくとも２つの密封装置を包括するもの（Ｆ１６Ｊ１５／１６２，Ｆ１６Ｊ１５／４０が優先）｝
F16J15/004	｛漏洩流体用形成または回復室｝
F16J15/006	｛圧力の分割によるもの（Ｆ１６Ｊ１５／４４が優先）｝
F16J15/008	｛少なくと１台の密封装置を作用しないようにする装置をもつもの；密封装置１台だけが静止状態となるもの；非常時または修理中の密封装置（Ｆ１６Ｊ１５／１６４が優先）｝
F16J15/02	相対的に静止した表面間のもの（Ｆ１６Ｊ１５／４６，Ｆ１６Ｊ１５／４８が優先）
F16J15/021	｛弾性パッキングをもつもの（Ｆ１６Ｊ１５／０８が優先）｝
F16J15/022	｛構造あるいは材質を特徴付とするもの｝
F16J15/024	｛パッキングが弾性を増すために局所的に弱められたもの｝
F16J15/025	｛および少なくとも１つの可撓性リップをもつもの｝
F16J15/027	｛および，中空形材をもつもの｝
F16J15/028	｛パッキングが密封面に対して機械的に広げられたもの｝
F16J15/04	表面間にパッキングを用いないもの，例．グランド面をもつもの，切断端部をもつもの
F16J15/06	密封表面間で圧縮された固体パッキングをもつもの
F16J15/061	｛位置決め手段をもつもの（Ｆ１６Ｊ１５／０８３１が優先｝
F16J15/062	｛台座の幾何学的形状を特徴とするもの｝
F16J15/064	｛パッキングが密封機能を他の機能と結合しているもの｝
F16J15/065	｛耐火性｝
F16J15/067	｛分割パッキング｝
F16J15/068	｛パッキングが作業条件で膨張するもの｝
F16J15/08	もっぱら金属パッキングをもつもの
F16J15/0806	｛材質もしくは表面処理を特徴とするもの｝
F16J15/0812	｛編組されたまたは編まれた本体をもつもの｝
F16J15/0818	｛平形ガスケット｝
F16J15/0825	｛ラミネートされたもの｝
F16J15/0831	｛取り付け補助具によるもの｝
F16J2015/0837	｛第２の板または詰め木の上に折り重ねられた端部をもつもの｝
F16J2015/0843	｛板自体の上に折り重ねられた端部をもつもの｝
F16J2015/085	｛折り重ねのないもの｝
F16J2015/0856	｛非金属塗覆層あるいは細板をもつもの｝
F16J2015/0862	｛穴あきリングをもつもの｝
F16J2015/0868	｛ガスケットの縁とは関連のない事項｝
F16J2015/0875	｛溶接部からなるもの｝
F16J15/0881	｛密封効果がパッキングの塑性変形により得られるもの｝
F16J15/0887	｛密封効果がパッキングの弾性変形により得られるもの｝
F16J15/0893	｛パッキングが中空のプロフィールをもつもの｝
F16J15/10	非金属パッキングをもつもの
F16J15/102	｛材質を特徴とするもの｝
F16J15/104	｛構造を特徴とするもの｝
F16J15/106	｛均質であるもの｝
F16J15/108	｛非金属パッキングを作るための特別な方法｝
F16J15/12	金属補強または被覆をもつもの
F16J15/121	｛金属補強をもつもの｝
F16J15/122	｛一般に表面と平行なもの｝
F16J15/123	｛パッケージの端に関する詳細｝
F16J15/125	｛一般に表面と垂直なもの｝
F16J15/126	｛付加物からなるもの，例．パッキングに無作為に分散される金属繊維，金属粉｝
F16J15/127	｛補強が圧縮ストッパーであるもの｝
F16J15/128	｛金属被覆をもつもの｝
F16J15/14	粒状材料，可塑性材料または流体手段によるもの
F16J15/16	相対的に運動している表面間に設けられたもの（Ｆ１６Ｊ１５／５０，Ｆ１６Ｊ１５／５２が優先；ベローズピストンＦ１６Ｊ３／０６；類似の構造のピストンリングまたはリング密封装置一般Ｆ１６Ｊ９／００；弁用スピンドルシールＦ１６Ｋ４１／００）
F16J15/162	｛密封装置自体の潤滑または冷却に関する特殊部品あるいは細部（Ｆ１６Ｊ１５／３２４，Ｆ１６Ｊ１５／３４０４，Ｆ１６Ｊ１５／４０が優先）｝
F16J15/164	｛運動による密封作用；圧力差，温度または漏洩流体の存在｝
F16J15/166	｛パッキングの押し出しを防ぐための手段をもつもの｝
F16J15/168	｛材料が継続的に運ばれることができるもの｝
F16J15/18	弾性または可塑性パッキングのための詰物箱をもつもの
F16J15/181	｛可塑性パッキングのためのもの｝
F16J15/182	｛潤滑，冷却または排水手段をもつもの｝
F16J15/183	｛ランタンリングを用いるもの｝
F16J15/184	｛締め付け機構｝
F16J15/185	｛パッキングの圧縮を継続的に調節するもの｝
F16J15/186	｛ばねを用いるもの｝
F16J15/187	｛自動調心のパッキン箱｝
F16J15/188	｛分割組み立て品｝
F16J15/189	｛パッキングの取り外しを容易にするための手段｝
F16J15/20	そのためのパッキング材料
F16J15/22	撚線，ロープ，糸，リボンまたは同様の形状に形成したもの
F16J15/24	半径方向にまたは軸方向に圧縮したパッキングをもつもの
F16J15/26	剛体密封リング用詰物箱をもつもの
F16J15/28	金属製密封リングをもつもの
F16J15/30	炭素製密封リングをもつもの
F16J15/32	弾性密封装置をもつもの，例．Ｏリング
F16J15/3204	少なくとも１つのリップをもつもの
F16J15/3208	張力要素をもつもの，例．弾性リング
F16J15/3212	金属バネをもつもの
F16J15/3216	表面と平行な方向に支持されるもの
F16J15/322	表面と垂直な方向に支持されるもの
F16J15/3224	表面間の距離の変動または配置のずれを調節できるもの，例．偏心または角度のずれの欠陥を補償できるもの
F16J15/3228	平坦なリングを変形することにより形成するもの
F16J15/3232	２以上のリップを有するもの
F16J15/3236	各表面に少なくとも１つのリップを有するもの，例．Ｕカップパッキン
F16J15/324	密封それ自体の潤滑または冷却のための装置
F16J15/3244	ハイドロダイナミックポンプ作用をもつもの
F16J15/3248	ケーシングまたは支持部をもつもの
F16J15/3252	剛性ケーシングまたは剛性支持部をもつもの
F16J15/3256	各表面に１つ取付られた２つのケーシングまたは支持要素から構成されるもの，例．カートリッジ型またはカセット型
F16J15/326	２つの要素の相対的な回転を検出または測定するための手段をもつもの
F16J15/3264	２つの要素が相互に他方から分離可能なもの
F16J15/3268	シールリングの取付
F16J15/3272	割れ目または開口部をもつリング，例．軸端以外から軸への取付を可能にするため
F16J15/3276	シーリングまたはそのケーシングもしくは支持部と，それが取付されている表面との間に追加的な静止表面間密封を伴うもの
F16J15/328	弾性シーリングのために特に適合した製造方法（型成形Ｂ２９Ｃ）
F16J15/3284	それらの構造により特徴づけられるもの；材料の選択
F16J15/3288	フィラメント構造，例．ブラシシール
F16J15/3292	層状構造
F16J15/3296	弾性シーリングの状態または作動を監視するための装置（Ｆ１６Ｊ１５／３２６が優先）；弾性リーリングを制御するための装置，例．それらの形状または剛性の制御
F16J15/34	１つの部材に多少半径方向の面に対して押しつけられたスリップリングをもつもの
F16J15/3404	｛およびシールの潤滑，冷却または通気に関する部品または詳細を特徴とするもの｝
F16J15/3408	｛少なくとも１つのリングが平らでない滑り面をもつもの｝
F16J15/3412	｛空洞をもつもの（Ｆ１６Ｊ１５／３４２４が優先）｝
F16J15/3416	｛少なくとも１つの連続する溝をもつもの｝
F16J15/342	｛表面に流体を直接供給する手段をもつもの｝
F16J15/3424	｛微小の空洞をもつもの｝
F16J15/3428	｛波状面をもつもの｝
F16J15/3432	｛表面の幾何学的形状が作動中変化可能であるもの｝
F16J15/3436	｛押圧手段｝
F16J15/344	｛押圧力がスリップリングを支持する弾性リングにより付与されるもの｝
F16J15/3444	｛磁気吸引力によるもの｝
F16J15/3448	｛押圧力が流体圧力に起因するもの｝
F16J15/3452	｛押圧力がばねの作用に起因するもの｝
F16J15/3456	｛リングを表面に押圧するための外部手段をもたないもの，例．弾力性のあるリップをもつスリップリング｝
F16J15/346	｛押圧力が作動中に変化するもの｝
F16J15/3464	｛シールの取り付け｝
F16J15/3468	｛接触面の変形を制御するための手段｝
F16J15/3472	｛接触面の中心位置を合わせるまたは一列に並べるための手段｝
F16J15/3476	｛スリップリングの振動を最小限に抑えるための手段｝
F16J15/348	｛あらかじめ組み立てられたシール，例．カートリッジシール｝
F16J15/3484	｛タンデムシール｝
F16J15/3488	｛分割リング｝
F16J15/3492	｛シールに関連した監視または測定する手段をもつもの｝
F16J15/3496	｛特別な材料の使用｝
F16J15/36	その他の部材にダイアフラム｛またはベローズ}により連結されたもの
F16J15/363	｛金属より成るダイヤフラムまたはベローズ｝
F16J15/366	｛および制振手段を包括するもの｝
F16J15/38	パッキングにより密封されたもの
F16J15/40	流体によるもの
F16J15/403	｛物質の状態を変えることによるもの｝
F16J15/406	｛少なくとも１つのポンプによるもの｝
F16J15/42	遠心力により密封位置に保持されたもの
F16J15/43	磁力により密封状態に保つもの
F16J15/44	非接触パッキング
F16J15/441	｛浮動リングをもつもの｝
F16J15/442	｛セグメント化されたもの｝
F16J15/443	｛吐出流路を設けたもの｝
F16J15/444	｛ハニカム状構造を持つ化粧材をもつもの｝
F16J15/445	｛隙間を調節する手段をもつもの｝
F16J15/447	ラビリンスパッキン
F16J15/4472	｛軸方向の通路をもつもの｝
F16J15/4474	｛あらかじめ組み立てられたパッキング｝
F16J15/4476	｛径方向の通路をもつもの｝
F16J15/4478	｛あらかじめ組み立てられたパッキング｝
F16J15/453	特殊な材料を使用することによって特徴づけられたもの　｛（Ｆ１６Ｊ１５／４４４が優先）｝
F16J15/46	流体圧により空間に拡張または押しつけられたパッキングをもつもの，例．膨脹可能パッキング（膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００；　｛車両の密封装置用のものＢ６０Ｊ１０／００Ｂ(ＥＣＬＡ)；建築物の開口の密封装置Ｅ０６Ｂ７／２３１８｝；管接続用のものＦ１６Ｌ）
F16J15/48	密封される部材内で圧力の影響を受けるもの
F16J15/50	相対的に運動可能な部材間で，相対的に運動する表面を持たない密封部材によるもの，例．壁の中を通して運動を伝達するための流体漏れ防止密封装置
F16J15/52	密封ベローズまたはダイアフラムによるもの（膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００）
F16J15/525	｛揺動または並進的な循環運動をおこなう伝達装置の一部に固定されるもの｝
F16J15/54	回転軸用の他の密封装置
F16J15/545	｛外周で不均衡な圧力を受けるもの；揺動形アクチュエータ用シール｝
F16J15/56	往復動ロッド用の他の密封装置
