E04H1/00	居住または事務目的に対する建築物または建築物のグループ；一般的なレイアウト，例．モジュラーコーディネイション，床の高さが互い違いの｛小規模の建築物｝（Ｅ０４Ｈ３／００が優先；２以上の目的のための建築物，例．ドライブイン建築物Ｆ０４Ｈ１４／００；建築物構造一般Ｅ０４Ｂ１／００）
E04H1/005	｛モジュラーコーディネイション｝
E04H1/02	住居；一時的な居住のための建築物，｛例．避暑用別荘｝（制限された業務のための小さな建築物Ｅ０４Ｈ１／１２；｛折りたたみ，組み立てまたは回転可能な建築物Ｅ０４Ｂ１／３４３｝）
E04H1/04	２階以上の高さで配置されたアパート
E04H1/06	事務所建築物；銀行（Ｅ０４Ｈ１／１２が優先；商店，倉庫または類似の場所に用いる家具または備品Ａ４７Ｆ）
E04H1/12	戸外に建てられまたは建築物内に配置された，限られた用途をもつ小規模の建築物またはその他建造物，例．キオスク，バス停留所またはガソリンスタンドの待合所，プラットホームの屋根，番人小屋，化粧室（家庭用設備としての可動スクリーンＡ４７Ｇ５／００）
E04H1/1205	｛戸外に建てられた小規模の建築物（Ｅ０４Ｈ１／１２７２が優先）｝
E04H1/1211	｛バス停留所の待合所｝
E04H1/1216	｛公衆便所｝
E04H1/1222	｛販売店舗用キオスク｝
E04H1/1227	｛交通整理用キオスク｝
E04H1/1233	｛ガソリンスタンドの待合所｝
E04H1/1238	｛エンジンシェルター，例．電気メーターのハウジング｝
E04H1/1244	｛更衣キャビンまたはビーチキャビン｝
E04H1/125	｛他の建築物内に配置された小規模の建築物（Ｅ０４Ｈ１／１２７２が優先）｝
E04H1/1255	｛投票ブース｝
E04H1/1261	｛防火室｝
E04H1/1266	｛化粧室；トイレ｝
E04H1/1272	｛展示スタンド｝
E04H1/1277	｛汚染除去シェルター｝
E04H2001/1283	｛ＩＳＯコンテナ型の小規模の建築物｝
E04H2001/1288	｛サウナキャビン｝
E04H2001/1294	｛喫煙用ブース｝
E04H1/14	電話ボックス
E04H3/00	公共または同様な目的に対する建築物または建築物のグループ；公共建築物，例．診療所，刑務所（独立した業務に対する建築の部分，例．仕切り小室Ｅ０４Ｈ１／００；自由な広域を覆う構造Ｅ０４Ｂ１／３４２）
E04H3/02	ホテル；モーテル；コーヒー店；レストラン；店；百貨店｛（家具調度品または備品Ａ４７Ｆ）｝
E04H3/04	セルフサービスの装置をもったレストランまたは店（支払いのカウンターＡ４７Ｆ９／０２；スーパーマーケットに備える特別の家具または設備Ａ４７Ｆ１０／００；運搬装置に関連する事項Ｂ６５Ｇ；コイン投入装置Ｇ０７Ｆ）
E04H3/06	博物館；図書館
E04H3/08	病院，診療所または類似のもの；学校；刑務所
E04H3/10	会合，娯楽またはスポーツのためのもの
E04H3/12	演壇観覧席または物見台｛または野外劇場｝（オーディトリウムＥ０４Ｈ３／３０；椅子，ストール，ベンチＡ４７Ｃ）
E04H3/123	｛伸縮式観覧席｝
E04H3/126	｛折りたたみ式，格納式または傾斜式の演壇（Ｅ０４Ｈ３／１２３が優先）｝
E04H3/14	体育館；他のスポーツ用建築物（演壇Ｅ０４Ｈ３／１２）
E04H2003/142	｛垂直移動または傾動可能な競技エリアまたは競技区画を有するもの｝
E04H2003/145	｛配置を変えることのできるシート設備を有するもの｝
E04H2003/147	｛演壇の水平に移動可能な区画を用いるもの｝
E04H3/16	水泳のためのもの（水泳または水遊び用の水槽またはプールＥ０４Ｈ４／００）
E04H3/165	｛可動部分を有するもの｝
E04H3/22	劇場；コンサートホール，放送，映画，テレビまたは類似目的のためのスタジオ（ドライブイン建築物Ｅ０４Ｈ１４／００；劇場またはコンサートホールの設備Ａ６３Ｊ；｛劇場または舞台の運搬に特に適合された車両Ｂ６０Ｐ３／０２５｝）
E04H3/24	舞台の構造形態
E04H3/26	回り舞台；低くすることができる舞台（人を上下させる装置Ａ６３Ｊ５／１２）
E04H3/28	移動または携帯しうる演壇
E04H3/30	オーディトリウムの構造形態（椅子，ストール，ベンチＡ４７Ｃ；音響効果を備えた建築物の細部Ｅ０４Ｂ１／９９）
E04H4/00	水泳または水遊び用の水槽またはプール（浴槽用波動発生装置Ａ４７Ｋ３／１０；分離Ｂ０１Ｄ；水の処理Ｃ０２Ｆ；波動発生ポンプＦ０４Ｄ３５／００）
E04H4/0006	｛水泳プールに波動を発生させるための装置（水泳プールに水流を発生させるものＡ６３Ｂ６９／１２５）｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ４／０００６はグループＢ６３Ｂ３２／００，Ｂ６３Ｂ３２／２０，Ｂ６３Ｂ３４／７０およびＢ６３Ｂ３５／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H4/0012	｛浮遊水泳プール｝
E04H4/0018	｛容易に移動または輸送が可能な水泳プール｝
E04H4/0025	｛膨張可能な部分を有するもの｝
E04H4/0031	｛殻型要素を有するもの｝
E04H4/0037	｛一枚貝の殻型｝
E04H4/0043	｛主にパネルから作られたもの（Ｅ０４Ｈ４／００３１が優先）｝
E04H4/005	｛パネルを支持するための枠組に特徴のあるもの｝
E04H4/0056	｛水を保持する袋と組み合わされた枠組を有するもの｝
E04H4/0062	｛積層された厚板または桶板に特徴のあるもの｝
E04H2004/0068	｛壁または床の少なくとも一部を含む樹脂殻または樹脂要素から作られたもの｝
E04H4/0075	｛コンクリート製のもの（Ｅ０４Ｈ４／００１２が優先）｝
E04H4/0081	｛現場打ちの壁および床を有するもの｝
E04H4/0087	｛プレハブの壁および現場打ちの床を有するもの｝
E04H4/0093	｛プレハブの壁および床を有するもの｝
E04H4/06	安全装置；水槽おおい
E04H4/065	｛高さを調節できる床｝
E04H4/08	剛性部材からなるおおい，｛例．分離したまたは連結した部材で構成されるおおい｝
E04H4/082	｛固定軸に巻きつけまたは巻きつけないで変形可能にまたは蝶番式に連結したスラット状部材で構成されるもの（Ｅ０４Ｈ４／０８８が優先）｝
E04H4/084	｛吊り上げ機構を有するもの｝
E04H4/086	｛滑りおおい（Ｅ０４Ｈ４／０８４およびＥ０４Ｈ４／０８８が優先）｝
E04H4/088	｛コンチェルティーナー式に折りたためるおおい｝
E04H4/10	可とう性部材からなるおおい
E04H4/101	｛固定軸に巻きつけるもの｝
E04H4/103	｛膨張可能なチャンバーを有するもの｝
E04H4/105	｛おおい下の空気圧によって支持されるもの｝
E04H4/106	｛別個の浮揚体により支持されるもの｝
E04H4/108	｛枠体により支持されるもの｝
E04H4/12	水を循環させるための装置または設備，｛すなわち汚染水の除去，槽の洗浄または水処理のための装置｝
E04H4/1209	｛水泳プール用の水の処理（フィルターＢ０１Ｄ）｝
E04H4/1218	｛汚染水を除去するための装置；周回状の樋｝
E04H4/1227	｛周回状の樋｝
E04H4/1236	｛底部の排出｝
E04H4/1245	｛水泳プールの水のための再循環ポンプ｝
E04H4/1254	｛アームが装着された破片捕捉器または分流器｝
E04H4/1263	｛浮上式すき取り器｝
E04H4/1272	｛プールの壁に統合されたすき取り器｝
E04H4/1281	｛水泳プールの水中に化学製品を循環させるための装置｝
E04H4/129	｛水泳プールの水を加熱するための系（プールを利用した太陽熱集熱器Ｆ２４Ｓ１０／１７，Ｆ２４Ｓ１０／１０；日射によるものＦ２４Ｓ２０／０２）｝
E04H4/14	他に分類されない部品，細部または付属品
E04H4/141	｛水泳プール用の笠石｝
E04H4/142	｛密封箔のための固定手段を有するもの｝
E04H4/143	｛消波装置を備えるかもしくは備えない水泳用レーンマーカ｝
E04H4/144	｛アクセスを容易にするための手段，例．踏み段ユニットまたはスライド（水泳プール用の病弱者リフト装置Ａ６１Ｇ７／１００５）｝
E04H4/145	｛水泳プール用の区画手段，例．パネル，隔壁｝
E04H2004/146	｛ライナーの固定｝
E04H2004/147	｛ライナーの縁部が溝内に保持されているもの｝
E04H4/148	｛照明手段｝
E04H4/16	清掃に特に適合したもの（船舶に特有な清掃装置Ｂ６３Ｂ５９／００）
E04H4/1609	｛携帯式の漉し器，非動力ブラシまたはごしごし洗う器材｝
E04H4/1618	｛携帯式の動力清掃機｝
E04H4/1627	｛動力樋清掃機｝
E04H4/1636	｛吸引式清掃機｝
E04H4/1645	｛プール水の循環システムへの接続｝
E04H4/1654	｛自走式清掃機｝
E04H4/1663	｛推進が清掃機を通る水流の間歇的中断による結果としてもたらされるもの｝
E04H4/1672	｛プール水の循環システムへの接続｝
E04H4/1681	｛清掃用の撹拌｝
E04H4/169	｛プールのノズル｝
E04H5/00	工業または農業の目的に対する建築物または建築のグループ（建築物構造一般Ｅ０４Ｂ１／００）
E04H2005/005	｛データ処理センターのための建築物｝
E04H5/02	工業の目的に対する建築物または建築物のグループ，例．動力プラントに対するもの，工場（冷却プラントの部分を形成する建築物Ｅ０４Ｈ５／１０；乗り物を格納するための建築物構造Ｅ０４Ｈ６／００）
E04H5/04	変電所；分所または開閉所
E04H5/06	検査または供給のためのピットまたは建築構造（マンホール孔または他の検査室一般Ｅ０２Ｄ２９／１２）
E04H5/08	農業目的に対する建築物または建築物のグループ（サイロＥ０４Ｈ７／２２；肥料置場Ａ０１Ｃ３／０２；温室Ａ０１Ｇ９／１４）
E04H5/10	冷却プラントの一部を形成する建築物
E04H5/12	冷却塔（塔一般Ｅ０４Ｈ１２／００；冷却設備Ｆ２８）
E04H6/00	自動車，車両，航空機，船舶，または類似の乗り物を格納するための建築物，例．ガレージ（ガレージとして使われるテントＥ０４Ｈ１５／００；自転車のスタンドＢ６２Ｈ；陸上での船舶の格納Ｂ６３Ｃ１５／００；地表面附近の構造Ｅ０１Ｃ；地面上の駐車位置の表示Ｅ０１Ｆ９／５０；建築構造一般Ｅ０４Ｂ１／００）
E04H6/005	｛二輪車両用ガレージ｝
E04H6/02	小さいガレージ，例．１台または２台の自動車を格納するためのもの（乗り物によって支持されたり，取り付けたりするものＢ６２Ｄ；プレハブ式のものおよび内部が分割されていないものＥ０４Ｂ１／３４３）
E04H6/025	｛頭上の天蓋の形状のもの，例．差しかけガレージ｝
E04H6/04	車輪をつけたもの，ちょうつがいをつけたもの，折りたたみしうるもの，伸縮するもの，揺動するものまたはその他の運動をするもの（｛Ｅ０４Ｈ６／０２５が優先｝；運送しうるまたは折りたたみうる建築物一般Ｅ０４Ｂ１／３４３）
E04H6/06	乗り物を移動または昇降するための手段を有するもの
E04H6/065	｛可傾式の床面または傾斜路を用いるもの（多くの乗り物を収容するガレージにおけるものＥ０４Ｈ６／２６）｝
E04H6/08	多くの乗り物のためのガレージ
E04H6/10	乗り物を移動または昇降するための機械的手段をもたないもの，例．螺旋状に配置された傾斜路を有するもの，移動する傾斜路を有するもの｛（Ｅ０４Ｈ６／２６が優先）｝
E04H6/12	乗り物を移動または昇降するための機械的手段を有するもの
E04H6/14	乗り物を載せて垂直に動く部分をもつ無端コンベヤチェーンを有するもの，例．循環式リフト，｛また同様の運搬装置で室が連続して機械的に連結されているもの｝
E04H6/16	水平軸のまわりに回転する車輪またはドラムをもつガレージ
E04H6/18	垂直方向だけまたは垂直と水平方向に独立して運ぶ手段を有するもの（Ｅ０４Ｈ６／１４が優先）
E04H6/181	｛自動車が搬送手段から自由に走行できるもの（Ｅ０４Ｈ６／２８２が優先）｝
E04H6/182	｛自動車把持搬送手段を用いるもの（Ｅ０４Ｈ６／２８５が優先）｝
E04H6/183	｛搬送手段から出た自動車が横方向に移動しないもの｝
E04H6/185	｛櫛型の搬送手段を用いるもの（Ｅ０４Ｈ６／２８７が優先）｝
E04H6/186	｛搬送手段から出た自動車が横方向に移動しないもの｝
E04H6/187	｛垂直格納ループを用いるもの｝
E04H6/188	｛垂直運搬手段のみを用いるもの｝
E04H6/20	水平に運ぶためのコンベヤチェーンまたは回転ローラの使用に特徴のあるもの
E04H6/22	水平に運ぶための移動プラットフォーム，｛すなわち自動車が継続的にパレット上に格納されたままのもの｝，の使用に特徴のあるもの｛（Ｅ０４Ｈ６／２０が優先）｝
E04H6/225	｛格納パレットが搬送手段から離れた後横に移動しないもの｝
E04H6/24	水平に運ぶための小輪トロッコ，｛すなわち自動車が継続的に車輪付きのプラットフォーム上に格納されたままのもの｝，の使用に特徴のあるもの｛（Ｅ０４Ｈ６／２０が優先）｝
E04H6/245	｛車輪付きの格納プラットフォームが搬送手段から離れた後横に移動しないもの｝
E04H6/26	傾斜しうる床または床部分の使用に特徴のあるもの；可動傾斜路の使用に特徴のあるもの
E04H6/28	水平に運ぶためのターンテーブルまたは回転リングの使用に特徴のあるもの｛（Ｅ０４Ｈ６／２０が優先）｝
E04H6/282	｛その上に自動車が継続的に格納されないターンテーブル，回転昇降装置または類似のもの｝
E04H6/285	｛自動車把持搬送手段を用いるもの｝
E04H6/287	｛櫛型の搬送手段を用いるもの｝
E04H6/30	水平方向にだけ運ぶための手段を有するもの
E04H6/302	｛自動車が搬送手段から自由に走行できるもの｝
E04H6/305	｛自動車把持搬送手段を用いるもの｝
E04H6/307	｛櫛型の搬送手段を用いるもの｝
E04H6/32	コンベヤチェーンまたは回転ローラの使用に特徴のあるもの
E04H6/34	移動プラットフォームの使用に特徴のあるもの｛（Ｅ０４Ｈ６／３２が優先）｝
E04H6/36	自由に移動する小輪トロッコの使用に特徴のあるもの
E04H6/38	傾斜しうる床または床部分の使用に特徴のあるもの
E04H6/40	ターンテーブルまたは回転リングの使用に特徴のあるもの｛（Ｅ０４Ｈ６／３２〜Ｅ０４Ｈ６／３８が優先）｝
E04H6/42	他に分類されないガレージに特有の装置，例．固定装置，安全装置，｛監視および操作の体系；心出し装置｝
E04H6/422	｛自動的に操作される自動車格納庫｝
E04H6/424	｛位置決め装置｝
E04H6/426	｛格納案内装置｝
E04H6/428	｛格納された自動車の下からオイルその他の粒状物を回収するための装置（車両の手入れ，保守，修繕または改装Ｂ６０Ｓ５／００）｝
E04H6/44	航空機を格納するためのもの（広域をおおう構造Ｅ０４Ｂ１／３４２）
E04H7/00	現場であるいは別の場所で土木工学技術を用いる大形貯蔵容器の建設または組み立て（塔関係Ｅ０４Ｈ１２／００；貯蔵関係，例．浮屋根，密封手段，充てんまたは放出手段Ｂ６５Ｄ，Ｂ６５Ｇ，Ｆ１７Ｂ，Ｆ１７Ｃ；基礎Ｅ０２Ｄ２７／３８）
E04H7/02	液体またはガスのための容器；そのための支持体（上水用水槽の装置または応用Ｅ０３Ｂ１１／００）
E04H7/04	主として金属からなるもの
E04H7/06	垂直な軸を有するもの
E04H7/065	｛屋根の構造｝
E04H7/14	ボール形のもの
E04H7/16	水平軸を有するもの
E04H7/18	主としてコンクリート，例．補強コンクリートまたは他の石に類似した材料，からなるもの
E04H7/20	プレストレス構造のもの
E04H7/22	流動性固体のための容器，例．サイロ，石炭箱；そのための支持体
E04H2007/225	｛擁壁タイプの壁体要素を有するサイロ，例．トレンチサイロ｝
E04H7/24	穴をあけた壁を有しまたは有しない，特殊な材料を使用した構造
E04H7/26	主としてコンクリート，例．補強コンクリートまたは他の石に類似した材料からなるもの
E04H7/28	特別な建築要素からなるもの
E04H7/30	主として金属からなるもの
E04H7/32	主として木材からなるもの
E04H9/00	異状な外部の影響，例．戦争行為，地震，はげしい気候，に耐えるために適し，あるいは防護を備えた，建築物，建築物のグループまたは避難所（浮揚建築物Ｂ６３Ｂ；基礎の関連事項Ｅ０２Ｄ；建築構造一般Ｅ０４Ｂ；動くことのできる支点または同様な支持体Ｅ０４Ｂ１／３６；絶縁または他の保護に関する特別な細部Ｅ０４Ｂ１／６２；危険なまたは損傷をうけた既存建築物あるいはその部分のための支持構造Ｅ０４Ｇ２３／０４；戸，窓Ｅ０６Ｂ５／００；空調，換気Ｆ２４Ｆ；偽装Ｆ４１Ｈ３／００；危険な放射線に対して防護された小室または室Ｇ２１Ｆ７／００）
E04H9/02	地震または地盤沈下に耐えるもの（基礎Ｅ０２Ｄ２７／３４）<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ９／０２はグループＥ０４Ｈ９／０２３５およびＥ０４Ｈ９／０２３７への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ９／０２，Ｅ０４Ｈ９／０２３５およびＥ０４Ｈ９／０２３７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H9/021	｛そのような建築物に特に適合された支承，支持，または連結構造｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ９／０２１はグループＥ０４Ｈ９／０２１５，Ｅ０４Ｈ９／０２３５およびＥ０４Ｈ９／０２３７への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H9/0215	｛能動的または受動的な動的質量減衰システムを含むもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ９／０２１５はグループＥ０４Ｈ９／０２１およびＥ０４Ｈ９／０４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ９／０４，Ｅ０４Ｈ９／０２１およびＥ０４Ｈ９／０２１５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H9/022	｛かつ弾性層と剛性層とが交互に形成された積層構造からなるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ９／０２２はグループＥ０４Ｈ９／０２３５およびＥ０４Ｈ９／０２３７への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ９／０２２，Ｅ０４Ｈ９／０２３５およびＥ０４Ｈ９／０２３７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H9/023	｛かつ転がり要素，例．球，針，からなるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ９／０２３はグループＥ０４Ｈ９／０２３５およびＥ０４Ｈ９／０２３７への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ９／０２３，Ｅ０４Ｈ９／０２３５およびＥ０４Ｈ９／０２３７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H9/0235	｛液圧式または空気圧式の減衰をともなう耐震装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ９／０２３５はグループＥ０４Ｈ９／０２，Ｅ０４Ｈ９／０２１，Ｅ０４Ｈ９／０２２およびＥ０４Ｈ９／０２３からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H9/0237	｛減衰装置をともなう構造ブレース｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ９／０２３７はグループＥ０４Ｈ９／０２，Ｅ０４Ｈ９／０２１，Ｅ０４Ｈ９／０２２およびＥ０４Ｈ９／０２３からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H9/024	｛鋼鉄の柱および梁を有する構造｝
E04H9/025	｛コンクリート柱を有する構造｝
E04H9/027	｛既存の建築物における地震の損傷に対する予防的な構造的手段｝
E04H9/028	｛地震に耐える避難所｝
E04H9/029	｛建築物内に配置されたもの（Ｅ０４Ｈ９／０６が優先）｝
E04H9/04	空襲または他の戦争行為に対するもの（防毒装置Ａ６２Ｂ）<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ９／０４はグループＥ０４Ｈ９／０２１５への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ９／０４およびＥ０４Ｈ９／０２１５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H9/06	建築物の中に配置される構築物または建築物の部分を形成する構築物
E04H9/08	建築物の下部に配置された構築物，例．空襲の避難所
E04H9/10	独立した避難所；独立した破片の通らない壁の配列
E04H9/12	地盤面より完全に下部にあるもの，例．空襲に対する地下道（トンネル，坑道Ｅ２１Ｄ）
E04H9/14	その他の危険な影響に対するもの，例．台風，洪水
E04H9/145	｛洪水（建築物の開口部を保護するものＥ０６Ｂ９／００）｝
E04H9/16	苛酷な条件に対するもの，例．はげしい気候，天災
E04H12/00	塔；マスト；ポール；煙突；給水塔；そのような構築物を建造する方法（冷却塔Ｅ０４Ｈ５／１２；道路標識用支持体Ｅ０１Ｆ９／６０；基礎くいＥ０２Ｄ５／２２；マスト，ポールまたは煙突に対する基礎Ｅ０２Ｄ２７／４２；構築用長尺部材一般Ｅ０４Ｃ３／００；登はん用の固定されたアイゼンＥ０６Ｃ９／０４；石油採掘のやぐらＥ２１Ｂ１５／００）
E04H12/003	｛アクセスカバーまたはそのための鎖錠｝
E04H2012/006	｛筒状部分と組み合わされたトラス状の部分を有する構造｝
E04H12/02	材料名を特定して造られている構築物（Ｅ０４Ｈ１２／１６，Ｅ０４Ｈ１２／１８が優先）
E04H12/04	木製のもの
E04H12/06	トラス状の構築物
E04H12/08	金属製のもの
E04H12/085	｛筒状のマストのためのフランジの細部｝
E04H12/10	トラス状構築物
E04H12/12	内部または外部の補強，例．金属被覆，永久型枠要素，を有しまたは有しないコンクリートまたは他の石に類似した材料からなるもの
E04H12/14	トラス状構築物
E04H12/16	プレストレス構築物
E04H12/18	可動または可動部分を有するもの，例．回転式，伸長式（｛可撓性のスラロームゲートポールＡ６３Ｃ１９／０６２；可撓性の道路標識の支持部材Ｅ０１Ｆ９／６２７｝；回転建築物Ｅ０４Ｂ１／３４６）
E04H12/182	｛伸張式のもの（伸張式システムのロック一般Ｆ１６Ｂ７／１０）｝
E04H12/185	｛同一の要素を有するもの｝
E04H12/187	｛ヒンジ部分を有するもの｝
E04H12/20	そのための側支持手段，例．張り綱を使用するもの，支柱を使用するもの（地面のアンカーＥ０２Ｄ５／８０；ケーブルまたはロープの定着手段Ｆ１６Ｇ１１／００）
E04H12/22	ポールまたは柱の受け口または台｛（スポーツ用品のためのもの，例．床面受け口Ａ６３Ｂ７１／０２３；道路標識用Ｅ０１Ｆ９／６７３；ポール，マストまたは煙突の基礎Ｅ０２Ｄ２７／４２）｝
E04H12/2207	｛使われていない｝
E04H12/2215	｛地中に打ち込まれるもの（地中アンカーＥ０２Ｄ５／８０）｝
E04H12/2223	｛ねじ込まれるもの｝
E04H12/223	｛可動アンカー部材を有するもの；別個に駆動されるアンカーロッドを有するもの｝
E04H12/2238	｛地面に設置されるもの（クリスマスツリー立てＡ４７Ｇ３３／１２）｝
E04H12/2246	｛水，砂またはその類似のもので充填されるもの｝
E04H12/2253	｛ポールまたは柱の台への取り付け（Ｅ０４Ｈ１２／２２８４が優先；破壊式の取り付けＥ０１Ｆ９／６３１）｝
E04H12/2261	｛平坦な基台上にあるもの（Ｅ０４Ｈ１２／０８，Ｅ０４Ｈ１２／１０が優先）｝
E04H12/2269	｛受け口にはめ込むもの｝
E04H12/2276	｛ポールまたは柱の切り株状のものへの固定（Ｅ０４Ｈ１２／２２６９が優先）｝
E04H12/2284	｛ポールまたは柱の方向を調整するための手段｝
E04H12/2292	｛ポールまたは柱の保護，修理または補強に用いられる台（Ｅ０４Ｈ１２／２２７６が優先）｝
E04H12/24	腕木
E04H12/26	鉱山のための巻き上げ塔（エレベータＢ６６Ｂ）
E04H12/28	煙突，例．自立するもの，または類似のダクト（基礎Ｅ０２Ｄ２７／４２；建築物の部分としての煙突Ｅ０４Ｆ１７／０２；かまどと煙突との間の連結，煙突の設備Ｆ２３）
E04H12/30	給水塔（タンクＢ６５Ｄ８８／００；高所タンクの使用Ｅ０３Ｂ１１／１２）
E04H12/32	旗ざお（旗，標識，そのための取り付けＧ０９Ｆ１７／００）
E04H12/34	塔，マスト，ポール，煙突またはその類似のものを高くしたりまたは低くしたりするための装置
E04H12/341	｛コンクリート塔または類似のものを現場で鋳込むための装置｝
E04H12/342	｛互いの上に塔の部分を積層するための装置（Ｅ０４Ｈ１２／３４４が優先）｝
E04H12/344	｛それらの下に追加的な部分を位置させるために塔の部分を持ち上げるための装置｝
E04H12/345	｛構築物全体またはそれらの部分を傾けるための装置（Ｅ０４Ｈ１２／３４７が優先）｝
E04H12/347	｛地面にポールを設置するための装置｝
E04H12/348	｛塔または類似のものを取り壊すための装置｝
E04H13/00	記念建造物；墓；霊安置所；納骨所，（｛棺，骨壺Ａ６１Ｇ１７／００｝；彫刻または他の芸術的な形態Ｂ４４）
E04H13/001	｛厳粛な施設の付属品，例．ライナー，覆い，納骨所下降装置（Ｅ０４Ｈ１３／００３が優先）｝
E04H13/003	｛葬祭記念構造物や厳粛な施設内の縁石構造物またはマーカーで納骨所の一部をなさないもの（Ｅ０４Ｈ１３／００８が優先）｝
E04H13/005	｛それらのための換気システム｝
E04H13/006	｛霊安所への正面入り口がある納骨堂，霊廟｝
E04H13/008	｛火葬用の葬祭記念建築物（Ｅ０４Ｈ１３／００６が優先）｝
E04H14/00	このサブクラス以前の単一のグループに属しない，多種の複合目的をもった建築物，例．二重目的をもったもの（Ｅ０４Ｈ３／０２，Ｅ０４Ｈ９／０６が優先）；ドライブイン形式の建築物
E04H15/00	テントまたは天蓋一般
E04H15/001	｛狩猟小屋，釣り小屋または類似のもの｝
E04H15/003	｛水浴びまたは海水浴用のキャビン｝
E04H15/005	｛ウィンドブレーカー，すなわち地面に固定された柱の間に引き伸ばされた布｝
E04H15/006	｛玩具として使用するテント｝
E04H15/008	｛一部が堅固なパネルで構成されたテントまたはテント状の建築物（Ｅ０４Ｈ１５／０６が優先；可撓性部材からなる折畳式または簡易組み立て式居住設備を備えるトレーラー型車両またはキャラバンＢ６０Ｐ３／３４１）｝
E04H15/02	他の装置と組み合わされたまたは特別に結合されたテント
E04H15/04	吊り下げられた型式のもの，例．木からのもの，片持ち梁状の支持からのもの（支持フレームＥ０４Ｈ１５／３４）
E04H15/06	少なくとも一部分が乗り物によって支持されたテント
E04H15/08	トレーラの雨おおいまたは類似のもの
E04H15/10	暖房，照明，または換気をするもの（暖房，照明または換気装置それ自体については，関連するクラス，例．Ｆ２１，Ｆ２４，を参照）
E04H15/12	暖房するもの
E04H15/14	換気するもの
E04H15/16	テント屋根におけるもの
E04H15/18	複数個の区画のカバーを有するテント，例．パビリオン，丸天井状テント，大天幕，サーカステント（膨張しうるものＥ０４Ｈ１５／２０）；複数個からなるテント，例．モジュール式
E04H15/20	膨脹しうるもの，例．流体圧力によって形成されたり，補強されたり，または支持されたもの（膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００；現場で壁またはその類似物を作るための膨脹しうる型枠Ｅ０４Ｇ１１／０４）
E04H2015/201	｛テントカバーを有するかまたは有さない，膨張式の管状枠組を有するもの｝
E04H2015/202	｛膨張式のパネルを有するもの，膨張式の管状枠組を有さないもの｝
E04H2015/203	｛非膨張式構造または枠組により支持されるもの｝
E04H2015/204	｛隣接する膨張式の管で作られたもの｝
E04H2015/205	｛中間にスペーサー手段を有する２枚のシートから作られたもの｝
E04H2015/206	｛膨張装置の細部，例．弁，流体圧力源への接続｝
E04H2015/207	｛絶縁のために特に設計されたテント｝
E04H2015/208	｛膨張式のマットレスを有するもの｝
E04H2015/209	｛投錨のための網または類似の構造物｝
E04H15/22	テント内部の空気圧力によって支持されるもの
E04H15/24	円錐形をしたもの，例．ティービー
E04H15/26	センターポールで支持されたテント（傘型式のものＥ０４Ｈ１５／２８）
E04H15/28	傘型式のテント
E04H15/30	変換できるもの，例．ある型式のテントから別の型式のテントへのもの，テントから天蓋へのもの，テントカバーから別の物品へのもの（テントに変えることができるザックまたはパックＡ４５Ｆ４／０４；テントカバーに変えることができる上衣またはケープＡ４５Ｆ４／１４）
E04H15/32	テントに特に適合する，部品，構成要素，構造体の細部，付属品，インテリア備品，例．張り綱具，スカート，出入口
E04H15/322	｛伸張装置｝
E04H15/324	｛テント支持手段により構成される寝台（寝台それ自体，Ａ４７Ｃ）｝
E04H2015/326	｛弾性コードにより連結されるフレーム部材｝
E04H2015/328	｛支え紐のみにより立設されるフレーム｝
E04H15/34	支持手段，例．フレーム
E04H15/36	アーチ型のもの（Ｅ０４Ｈ１５／４２が優先；｛無精ばさみで接続されたアーチＥ０４Ｈ１５／５０５｝）
E04H15/38	拡大できるもの，例．｛扇のように｝伸縮できるもの
E04H15/40	可撓性のもの
E04H15/405	｛可撓性かつ折り重ねできるもの｝
E04H15/42	外用型式，例．カバーの外側のフレーム
E04H15/425	｛可撓性支持手段｝
E04H15/44	折り畳みできるもの，例．｛接続ノードを有する｝分割型式のもの（Ｅ０４Ｈ１５／４２が優先；折り畳みできる部品を有する建築物構造一般Ｅ０４Ｂ１／３４３）
E04H15/46	テレスコープ式および折り重ねできるもの
E04H15/48	折り重ねできるもの，すなわち．ピボットまたはヒンジ手段を有するもの（｛Ｅ０４Ｈ１５／４０５および｝Ｅ０４Ｈ１５／４６が優先）
E04H15/50	無精ばさみ型式のもの
E04H15/505	｛無精ばさみを有する接続アーチに特徴のあるもの｝
E04H15/52	平行四辺形型式のもの
E04H15/54	テントまたは天蓋のカバー（換気するものがあるテントの屋根Ｅ０４Ｈ１５／１６）
E04H15/56	床
E04H15/58	囲い；雨おおい；日おおい
E04H15/60	支柱
E04H15/62	止めくぎ，くい，または類似のもの
E04H15/64	テントまたは天蓋の固着具
E04H15/642	｛フレームの長手方向の凹部内でロックする長手方向の固定部材により係止されるカバーを有するもの｝
E04H15/644	｛固定部材がビーズであるもの｝
E04H15/646	｛固定部材が追加的なロック手段によりロックされるもの｝
E04H15/648	｛長手方向の凹部が２つのクランプ部材により作られるもの｝
E04H17/00	囲い，例．フェンス，かきね，家蓄の囲い（電気棚に対する特有の形状Ａ０１Ｋ３／００，Ｈ０５Ｃ；フェンス，壁または類似物の通り抜けを可能にする手段Ｅ０６Ｂ１１／００）<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／００はグループＥ０４Ｈ１７／００４，Ｅ０４Ｈ１７／００６，Ｅ０４Ｈ１７／００９，Ｅ０４Ｈ１７／０１３，およびＥ０４Ｈ１７／０１７への影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべての警告はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/003	｛よじ登り防止装置，例．固定されたスパイク｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／００３はグループＥ０４Ｈ１７／００４への影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ１７／００３およびＥ０４Ｈ１７／００４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/004	｛固定されていない，例．回転可能又は弾性的に取り付けられたフェンス板，スパイク｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／００４はグループＥ０４Ｈ１７／００およびＥ０４Ｈ１７／００３からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／００，Ｅ０４Ｈ１７／００３，およびＥ０４Ｈ１７／００４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/006	｛柱のためのキャップまたはカバー｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／００６はグループＥ０４Ｈ１７／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／００およびＥ０４Ｈ１７／００６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/009	｛フェンス柱またはフェンス区画のための基礎要素｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／００９はグループＥ０４Ｈ１７／００およびＥ０４Ｈ１７／２２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／００，Ｅ０４Ｈ１７／２２，およびＥ０４Ｈ１７／００９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/013	｛門との組み合わせ｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／０１３はグループＥ０４Ｈ１７／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／００およびＥ０４Ｈ１７／０１３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/017	｛電気的な要素または構成部品を備える囲い，例．電気的な要素または構成部品を有するフェンスのスタント，柱，パネルまたはレールのような囲い部材または構成部品｝<br><br><u>注</u><br><br>このグループに分類する際は，家畜の放牧のための電気針金フェンスの観点はグループＡ０１Ｋ３／００５にも分類されるべきである。<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／０１７はグループＥ０４Ｈ１７／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／００およびＥ０４Ｈ１７／０１７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/02	針金フェンス，例．金網でできたもの（Ｅ０４Ｈ１７／１４が優先；針金の細工または加工Ｂ２１Ｆ，例．金網の作成Ｅ０４Ｈ２７／００）<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／０２はグループＥ０４Ｈ１７／０４５，Ｅ０４Ｈ１７／０５，およびＥ０４Ｈ１７／０５５への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべての警告はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/04	特に適合させた針金，例．有刺鉄線，｛ワイヤラス，ぎざぎざをつけた細長い板あるいは類似のもの｝，の使用に特徴のあるもの；｛そのための連結手段｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／０４はグループＥ０４Ｈ１７／０４５，Ｅ０４Ｈ１７／０５，およびＥ０４Ｈ１７／０５５への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべての警告はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/045	｛有刺鉄線またはぎざぎざをつけた細長い板｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／０４５はグループＥ０４Ｈ１７／０２およびＥ０４Ｈ１７／０４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／０２，Ｅ０４Ｈ１７／０４，およびＥ０４Ｈ１７／０４５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/05	｛ワイヤラスまたは金網｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／０５はグループＥ０４Ｈ１７／０２およびＥ０４Ｈ１７／０４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／０２，Ｅ０４Ｈ１７／０４，およびＥ０４Ｈ１７／０５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/055	｛針金フェンスのための杭｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／０５５はグループＥ０４Ｈ１７／０２およびＥ０４Ｈ１７／０４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／０２，Ｅ０４Ｈ１７／０４，およびＥ０４Ｈ１７／０５５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/06	針金フェンスのための部材<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／０６はグループＥ０４Ｈ１７／１２７，Ｅ０４Ｈ１７／１３１，Ｅ０４Ｈ１７／１３３，Ｅ０４Ｈ１７／１３５，およびＥ０４Ｈ１７／１３９への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべての警告はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/063	｛フェンスライナー；植物繁茂防止柵｝
E04H17/066	｛チェーンリンクフェンスのためのスラット｝
E04H17/08	そのための定着手段，例．地面にそう入する特別に形成された部材；支柱または類似のもの（塔またはマストのためのものＥ０４Ｈ１２／２０；柱の受け口Ｅ０４Ｈ１２／２２）<br><br><u>注</u><br><br>地面にそう入する部材はＥ０４Ｈ１２／２２に分類される
E04H17/10	柱に針金を連結する方法に特徴があるもの；ドロッパー<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１０はグループＥ０４Ｈ１７／１２４，Ｅ０４Ｈ１７／１２７，Ｅ０４Ｈ１７／１３１，Ｅ０４Ｈ１７／１３３，Ｅ０４Ｈ１７／１３５，およびＥ０４Ｈ１７／１３９への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべての警告はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/12	針金がみぞ穴または類似のものに配置されるもの
E04H17/124	｛１以上のクランプ，クリップ，ねじ，くさびまたは緊締具により連結されるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１２４はグループＥ０４Ｈ１７／１０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１０およびＥ０４Ｈ１７／１２４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/127	｛引き伸ばし型針金フェンス；針金フェンスのための緊張装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１２７はグループＥ０４Ｈ１７／０６，Ｅ０４Ｈ１７／１０，およびＥ０４Ｈ１７／２６６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／０６，Ｅ０４Ｈ１７／２６６，およびＥ０４Ｈ１７／１２７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/131	｛針金が１以上のばねにより緊張されるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１３１はグループＥ０４Ｈ１７／０６およびＥ０４Ｈ１７／１０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／０６，Ｅ０４Ｈ１７／１０，およびＥ０４Ｈ１７／１３１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/133	｛針金が１以上の巻取器により緊張されるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１３３，Ｅ０４Ｈ１７／１３５，およびＥ０４Ｈ１７／１３９はグループＥ０４Ｈ１７／０６およびＥ０４Ｈ１７／１０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべての警告はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/135	｛ブラケットを介して柱に固定された巻取器｝
E04H17/139	｛柱の内部の巻取器｝
E04H17/14	剛性の要素で造られたフェンス，例．追加的な針金の充てん物を有するものまたは柱を有するもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１４はグループＥ０４Ｈ１７／２１およびＥ０４Ｈ１７／２３への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１４，Ｅ０４Ｈ１７／２１，およびＥ０４Ｈ１７／２３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/1404	｛建築用ブロック，例．コンクリートまたは石からなるもの，を使用するもの｝
E04H17/1408	｛組み合わされたスラットを使用するもの｝
E04H17/1413	｛柱と横框を組み合わせたフェンス，例．縦クロスメンバーを有しないもの｝
E04H17/1417	｛縦クロスメンバーを有するもの｝
E04H17/1426	｛杭フェンス｝
E04H17/143	｛水平部材の側部に取り付けた個々の棒杭を有するもの｝
E04H17/1439	｛水平部材を貫通する個々の棒杭を有するもの｝
E04H17/1445	｛風の抵抗の低減のためまたは見えやすさの調節のための枢動可能なスラットを有するフェンス｝
E04H17/1447	｛水平部材と柱との間の連結｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１４４７はグループＥ０４Ｈ１７／１４４８，Ｅ０４Ｈ１７／１４５，およびＥ０４Ｈ１７／１４８８への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/1448	｛調節可能な，角度の付けられたまたは枢着された連結｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１４４８はグループＥ０４Ｈ１７／１４４７からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１４４７およびＥ０４Ｈ１７／１４４８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/145	｛溶接，接合またはその場での変形であるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１４５はグループＥ０４Ｈ１７／１４４７からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１４４７およびＥ０４Ｈ１７／１４５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/1452	｛横框の端部が柱の側面上に固定されたもの｝
E04H17/1456	｛横框の端部が本質的に柱の長さの一部に沿って延在する垂直溝内に位置するもの｝
E04H17/146	｛横框が柱の前面に取り付けられたもの｝
E04H17/1465	｛横框がブラインドの内部にまたは柱の孔を通じて支持されたもの｝
E04H17/1469	｛スナップ接続｝
E04H17/1473	｛柱を部分的にまたは全体的に囲み込む固定装置を用いるもの｝
E04H17/1478	｛柱が横框内の開口または切欠きを通じて延在するもの｝
E04H17/1482	｛横框が柱の頂上に取り付けられたもの｝
E04H17/1486	｛横框が直立した２本の柱の間に位置するもの｝
E04H17/1488	｛レールと柱との間の連結のためのブラケット（Ｅ０４Ｈ１７／１４４８−Ｅ０４Ｈ１７／１４８６が優先）｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１４８８はグループＥ０４Ｈ１７／１４４７からの文献の再分離が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１４４７およびＥ０４Ｈ１７／１４８８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/16	既製のパネルのような要素を使用するもの，例．針金付きフレーム<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１６はグループＥ０４Ｈ１７／１６０２，Ｅ０４Ｈ１７／１７，およびＥ０４Ｈ１７／１８５への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/1602	｛木質の，プラスチックのまたは混合材料のパネル状要素を使用するもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１６０２はグループＥ０４Ｈ１７／１６からの文献の再分離が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１６およびＥ０４Ｈ１７／１６０２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/161	｛針金付きパネルを使用するもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１６１はグループＥ０４Ｈ１７／１６４への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１６１およびＥ０４Ｈ１７／１６４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/163	｛フレームを有する針金付きパネルを使用するもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１６３はグループＥ０４Ｈ１７／１６４への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１６３およびＥ０４Ｈ１７／１６４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/164	｛そのための一方が他方を遮る装置，例．それらを通じた視界を遮るスラット，フェンスライナまたはパネル｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１６４はＥ０４Ｈ１７／１６１およびＥ０４Ｈ１７／１６３からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１６１，Ｅ０４Ｈ１７／１６３，およびＥ０４Ｈ１７／１６４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/165	｛剛性の充填とフレームを有するパネルを使用するもの｝
E04H17/166	｛クロスメンバーを有するもの｝
E04H17/168	｛柱の溝に装着されるパネルを使用するもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１６８はグループＥ０４Ｈ１７／１６３，Ｅ０４Ｈ１７／１６５およびＥ０４Ｈ１７／１６６からの文献の再分離が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/17	｛パネルと柱との間の連結のためのブラケット｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１７はグループＥ０４Ｈ１７／１６からの文献の再分離が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１６およびＥ０４Ｈ１７／１７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/18	家畜用の囲い，すなわち容易に運搬または取りはずしのできる囲い
E04H17/185	｛枢着または結び付けられた予組立てされたパネル状要素｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／１８５はグループＥ０４Ｈ１７／１６からの文献の再分離が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１６およびＥ０４Ｈ１７／１８５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/20	そのための柱<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／２０はグループＥ０４Ｈ１７／２１への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ１７／２０およびＥ０４Ｈ１７／２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/21	｛中空断面を有するもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／２１はグループＥ０４Ｈ１７／１４およびＥ０４Ｈ１７／２０からの文献の再分離が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１４，Ｅ０４Ｈ１７／２０，およびＥ０４Ｈ１７／２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/22	そのための定着手段，例．地面にそう入する特別に形成された部材；支柱あるいは類似のもの（塔またはマストのためのものＥ０４Ｈ１２／２０；柱の受け口Ｅ０４Ｈ１２／２２）<br><br><u>注</u><br><br>地面にそう入する部材はＥ０４Ｈ１２／２２に分類される<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／２２はグループＥ０４Ｈ１７／００９への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ１７／２２およびＥ０４Ｈ１７／００９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/23	｛側方支持要素，例．補強棒，緊締，またはケーブル｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／２３はグループＥ０４Ｈ１７／１４からの文献の再分離が未完成であり保留されている。<br>グループＥ０４Ｈ１７／１４およびＥ０４Ｈ１７／２３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/24	フレーム，柱または横木に付加的な針金を取り付けるための連結
E04H17/26	フェンスの組み立てまたは除去用装置｛（軸上を滑動自在の筒形状衝撃頭を有する手動ハンマーＢ２５Ｄ１／１６）｝
E04H17/261	｛柱および針金の取扱いのためのもの｝
E04H17/263	｛柱の組み立てのためのもの（杭打ちＥ０２Ｄ７／００）｝
E04H17/265	｛柱除去のためのもの｝
E04H17/266	｛針金または金網の引き伸ばしまた巻きつけのためのもの（引き伸ばし型針金フェンスまたは針金フェンスのための緊張装置Ｅ０４Ｈ１７／１２７）｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＥ０４Ｈ１７／２６６はグループＥ０４Ｈ１７／１２７への再分類の影響を受ける。<br>グループＥ０４Ｈ１７／２６６およびＥ０４Ｈ１７／１２７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
E04H17/268	｛フェンスに針金をめぐらすための手工具，例．締結または組み継ぎのための工具（Ｅ０４Ｈ１７／２６６が優先）｝
