C09C1/00	繊維性充てん剤以外の特定の無機物質の処理（発光物質またはテネブレッセンス物質Ｃ０９Ｋ）；カーボンブラックの製造
C09C1/0003	｛モリブデン化合物（Ｃ０９Ｃ１／００１５　が優先）｝　
C09C1/0006	｛ビスマスとバナジウムを含有するもの　（Ｃ０９Ｃ１／００１５が優先）｝　
C09C1/0009	｛セラミックの顔料　（Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８　が優先）｝　
C09C1/0012	｛ジルコニウムとけい素を含有するもの｝
C09C1/0015	｛干渉色を示す顔料，例．　適当な薄い透明被覆をした，適当な薄板またはうろこ状の基体（例．雲母）　（Ｃ０９Ｃ１／００７８が優先）｝　
C09C1/0018	｛被覆されず積層されない板状の粒子｝
C09C1/0021	
C09C1/0024	
C09C1/0027	
C09C1/003	
C09C1/0033	
C09C1/0036	
C09C1/0039	
C09C1/0042	
C09C1/0045	
C09C1/0048	
C09C1/0051	
C09C1/0054	
C09C1/0057	
C09C1/006	
C09C1/0063	
C09C1/0066	
C09C1/0069	
C09C1/0072	
C09C1/0075	
C09C1/0078	｛遊離金属を含有する表面領域に特徴がある，うろこ状，非金属基体からなる顔料｝　
C09C1/0081	｛複合粒子状顔料または充填剤，すなわち，少なくとも２つの固体相を含有するもの，１つの化合物の被覆粒子からなるものを除く　（Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８　が優先）｝　
C09C1/0084	｛二酸化チタンを含有するもの｝
C09C1/0087	｛二酸化チタンとシリカまたはけい酸塩のみを含有するもの｝
C09C1/009	｛その相がカルシウム，マグネシウム，および炭酸イオンのみを含有し，水酸イオンを含有してもよいもの｝
C09C1/0093	｛その相がカルシウムイオン，炭酸イオンおよびけい酸イオンまたはシリカのみを含有するもの｝
C09C1/0096	｛アンチモン化合物　（Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８　が優先）｝　
C09C1/02	アルカリ土類金属またはマグネシウム化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００３，　Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８　が優先；　白雲石固体　Ｃ０９Ｃ１／００９）｝　
C09C1/021	｛炭酸カルシウム｝
C09C1/022	｛無機化合物による処理｝
C09C1/024	｛被覆｝
C09C1/025	｛硫酸カルシウム｝
C09C1/027	｛硫酸バリウム｝
C09C1/028	｛金属としてマグネシウムのみを含有するもの｝
C09C1/04	亜鉛化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００３，　Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８　が優先）｝　
C09C1/043	｛酸化亜鉛｝
C09C1/046	｛りんを含有するもの｝
C09C1/06	リトポン
C09C1/08	クロム酸亜鉛
C09C1/10	カドミウム化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８　が優先）｝　
C09C1/12	カドミウムスルフォセレン化合物
C09C1/14	鉛化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８が優先）｝　
C09C1/16	鉛白
C09C1/18	鉛丹
C09C1/20	クロム酸鉛
C09C1/22	鉄化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８が優先）｝　
C09C1/24	鉄酸化物
C09C1/245	｛板状の形の｝
C09C1/26	紺青（こんじょう）
C09C1/28	けい素化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８が優先）｝　
C09C1/30	けい酸．．<br><br><u>｛注</u><br><br>１．２以上の個々の工程の連鎖または性質に特徴がある処理工程の組み合わせはＣ０９Ｃ１／３０９に分類される。個々の工程は分類記号と同じ番号を持つグループＣ０９Ｃ１／３００９から　Ｃ０９Ｃ１／３０８１の中から選ばれたインデキシングコードが付与されるが，斜線の変わりにコロンが用いられリンクされるべきである。．．２．　注１）に記載されたインデキシングコードを基にしたコンピュータ検索は，Ｃ．Ｉ．Ｓ．データベースでのみ可能である｝　｝
C09C1/3009	｛物理的処理，例．粉砕；超音波振動による処理｝
C09C1/3018	｛粉砕｝
C09C1/3027	｛乾燥，か焼｝
C09C1/3036	｛塊状化，粒状化，ペレット化｝
C09C1/3045	｛無機化合物による処理｝
C09C1/3054	｛被覆｝
C09C1/3063	｛低分子有機化合物による処理｝
C09C1/3072	｛高分子有機化合物による処理｝
C09C1/3081	｛有機けい素化合物による処理｝
C09C1/309	｛グループＣ０９Ｃ１／３００９からＣ０９Ｃ１／３０８１に含まれる処理の組み合わせ｝
C09C1/32	群青（ぐんじょう）
C09C1/34	クロム化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８，　Ｃ０９Ｃ１／０８，　Ｃ０９Ｃ１／２０が優先）｝　
C09C1/343	｛けい素またはけい素含有物質に関連するものを含有するもの，けい素が粒子の薄膜被覆にのみ存在する場合を除く｝
C09C1/346	｛酸化クロム｝
C09C1/36	チタン化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８　が優先）｝　
C09C1/3607	｛二酸化チタン｝．．<br><br><u>｛注</u><br><br>１．２以上の個々の工程の連鎖または性質に特徴がある処理工程の組み合わせはＣ０９Ｃ１／３６９２に分類する。個々の工程はグループＣ０９Ｃ１／３６１５ないし　Ｃ０９Ｃ１／３６８４から選ばれたインデキシングコードが付与される。これらは分類記号と同じ番号を持つが斜線のかわりにコロンが用いられリンクさせなければならない。．．２．　注１）に記載されたインデキシングコードを基にしたコンピュータ検索は，Ｃ．Ｉ．Ｓ．データベースでのみ可能である｝　]
C09C1/3615	｛物理的処理，例．粉砕，超音波振動による処理｝
C09C1/3623	｛粉砕｝
C09C1/363	｛乾燥，か焼｝
C09C1/3638	｛塊状化，粒状化，ペレット化｝
C09C1/3646	｛緻密化，脱ガス，固化｝
C09C1/3653	｛無機化合物による処理｝
C09C1/3661	｛被覆｝
C09C1/3669	｛低分子有機化合物による処理｝
C09C1/3676	｛高分子有機化合物による処理｝
C09C1/3684	｛有機けい素化合物による処理｝
C09C1/3692	｛グループＣ０９Ｃ１／３６１５からＣ０９Ｃ１／３６８４に含まれる処理の組み合わせ｝
C09C1/38	水銀化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８　が優先）｝　
C09C1/40	アルミニウム化合物　｛（Ｃ０９Ｃ１／０００９，　Ｃ０９Ｃ１／００１５，　Ｃ０９Ｃ１／００７８，Ｃ０９Ｃ１／３２　が優先）｝　
C09C1/402	｛サテンホワイト，その変性物，例．炭酸塩またはけい酸塩；　カルシウムサルホアルミネー；　その混合物，例．炭酸カルシウムまたはカオリンと｝
C09C1/405	｛結合シリカを含有するもの，例．雲母｝
C09C1/407	｛アルミニウムの酸化物または水酸化物｝
C09C1/42	粘土（陶器のための予備処理Ｃ０４Ｂ３３／０４）
C09C1/44	炭素
C09C1/46	黒鉛　（｛Ｃ０９Ｃ１／００１５が優先｝；黒鉛の製造　Ｃ０１Ｂ３１／０４）　
C09C1/48	カーボンブラック
C09C1/482	｛使用済みゴム，例．タイヤ，からの製造　（使用済みゴムの処理一般Ｂ２９Ｈ１９／００(ＥＣＬＡ)）｝
C09C1/485	｛プラズマまたは電気アークの使用を含む製造｝
C09C1/487	｛分離；　回収（冷却Ｃ０９Ｃ１／５０からＣ０９Ｃ１／５４）｝
C09C1/50	ファーネスブラック；　｛その製造（分離または回収Ｃ０９Ｃ１／４８７）｝
C09C1/52	チャンネルブラック；　｛その製造（分離または回収Ｃ０９Ｃ１／４８７）｝
C09C1/54	アセチレンブラック；サーマルブラック；　｛その製造（分離または回収Ｃ０９Ｃ１／４８７）｝
C09C1/56	カーボンブラックの処理；　｛精製｝
C09C1/565	｛酸素，オゾンまたは含酸素化合物による酸化処理を含むもの，例．そのような処理がカーボンブラックの生成反応域に隣接する炉域で生じた場合｝
C09C1/58	湿式法による凝集化，粒状化または類似方法
C09C1/60	乾式法による凝集化，粒状化または類似方法
C09C1/62	金属顔料または充てん剤　（｛Ｃ０９Ｃ１／００１５が優先｝；　金属粉末の取得は使用された方法に関連するクラスを参照，例．　Ｂ２２Ｆ９／００，　Ｃ２１Ｂ１５／０２，　Ｃ２２Ｂ５／２０，　Ｃ２５Ｃ５／００）　
C09C1/622	｛被覆されていない粒子の粉砕，成形または摩砕で，粉砕助剤，研磨剤または処理薬剤または被覆剤の存在下でもよい；　溶融または蒸発金属からの粒子の固化；　分級｝
C09C1/625	｛亜鉛または亜鉛合金からなる粒子｝
C09C1/627	｛銅｝　
C09C1/64	アルミニウム
C09C1/642	｛無機化合物で処理されたもの｝
C09C1/644	｛有機化合物で処理されたもの，例．重合体｝
C09C1/646	｛粒子の機械的粉砕，成形または摩砕が伴うもの｝
C09C1/648	｛無機および有機，例．重合体，化合物で処理されたもの｝
C09C1/66	銅合金，例．青銅
C09C3/00	顔料性または充てん剤の性質を改良するための，繊維性充てん剤以外の無機物質の一般的処理（他の高分子粒子の染色Ｃ０８Ｊ３／２０；高分子繊維の染色Ｄ０６Ｐ）
C09C3/003	｛フラッシング｝
C09C3/006	｛グループＣ０９Ｃ３／０４からＣ０９Ｃ３／１２に含まれる処理の組み合わせ｝．<br><br><u>｛注</u><br><br>１．　グループＣ０９Ｃ３／００６においては，個々の処理工程に関連するインデキシングコードを付与することが望ましい。グループ　Ｃ０９Ｃ３／０４ないしＣ０９Ｃ３／１２から選ばれるインデキシングコードは分類記号と同じ番号を持つが斜線のかわりにコロンが用いられリンクさせなければならない。．２．　注１）に記載されたインデキシングコードを基にしたコンピュータ検索は，Ｃ．Ｉ．Ｓ．データベースでのみ可能である｝　]
C09C3/04	物理的処理，例．粉砕，超音波振動による処理　｛（Ｃ０９Ｃ３／００６　が優先）｝　
C09C3/041	｛粉砕｝
C09C3/043	｛乾燥，か焼｝
C09C3/045	｛塊状化，粒状化，ペレット化｝
C09C3/046	｛緻密化，脱ガス，固化｝
C09C3/048	｛プラズマによる処理｝　
C09C3/06	無機化合物による処理　｛（Ｃ０９Ｃ３／００６，　Ｃ０９Ｃ３／０４８　が優先）｝　
C09C3/063	｛被覆｝
C09C3/066	｛表面領域を含む遊離金属が生じる処理または被覆　（Ｃ０９Ｃ１／００７８　が優先）｝
C09C3/08	低分子量による処理　｛非重合体｝　有機化合物｛（Ｃ０９Ｃ３／００６，　Ｃ０９Ｃ３／０４８が優先）｝　
C09C3/10	高分子有機化合物による処理　｛（Ｃ０９Ｃ３／００６が優先）｝　
C09C3/12	有機けい素化合物による処理　｛（Ｃ０９Ｃ３／００６が優先）｝　
C09C2200/00	
C09C2200/10	
C09C2200/1004	
C09C2200/1008	
C09C2200/1012	
C09C2200/1016	
C09C2200/102	
C09C2200/1025	
C09C2200/1029	
C09C2200/1033	
C09C2200/1037	
C09C2200/1041	
C09C2200/1045	
C09C2200/105	
C09C2200/1054	
C09C2200/1058	
C09C2200/1062	
C09C2200/1066	
C09C2200/107	
C09C2200/1075	
C09C2200/1079	
C09C2200/1083	
C09C2200/1087	
C09C2200/1091	
C09C2200/1095	
C09C2200/20	
C09C2200/202	
C09C2200/205	
C09C2200/207	
C09C2200/24	
C09C2200/30	
C09C2200/301	
C09C2200/302	
C09C2200/303	
C09C2200/304	
C09C2200/305	
C09C2200/306	
C09C2200/307	
C09C2200/308	
C09C2200/40	
C09C2200/401	
C09C2200/402	
C09C2200/403	
C09C2200/404	
C09C2200/405	
C09C2200/406	
C09C2200/407	
C09C2200/408	
C09C2200/409	
C09C2200/50	
C09C2200/502	
C09C2200/505	
C09C2200/507	
C09C2210/00	
C09C2210/10	
C09C2210/20	
C09C2210/30	
C09C2210/40	
C09C2210/50	
C09C2210/60	
C09C2220/00	
C09C2220/10	
C09C2220/103	
C09C2220/106	
C09C2220/20	
