H03K3/00	電気的パルスの発生回路；単安定回路，双安定回路，多安定回路（Ｈ０３Ｋ４／００が優先；デジタル計算機のためのものＧ０６Ｆ１／０２５，　｛Ｇ０６Ｆ１／０４）｝
H03K3/01	細部
H03K3/011	物理的値，例．電圧，温度，の変化を補償するための発生器の変形　｛（エネルギーを一定に維持するためのものＨ０３Ｋ３／０１５｝）
H03K3/012	応答時間を改善または電力消費を減少するための発生器の変形
H03K3/013	雑音または混信による動作を予防するための発生器の変形
H03K3/014	振動の開始を確実にする発生器の変形
H03K3/015	エネルギを一定に維持するための発生器の変形
H03K3/017	パルスの幅またはデューティ比の調整（パルス幅変調Ｈ０３Ｋ７／０８；　｛エネルギーを一定に維持するためのものＨ０３Ｋ３／０１５｝）
H03K3/02	パルスの発生に用いられる回路形式または手段によって特徴づけられた発生器（Ｈ０３Ｋ３／６４からＨ０３Ｋ３／８４までが優先）
H03K3/021	能動素子として二種類以上の素子または手段の使用によるもの，例．ＢＩＭＯＳ，ＩＧＢＴのような複合装置
H03K3/023	内部または外部正帰還をもつ，差動増幅器または比較器を用いるもの
H03K3/0231	非安定回路　｛Ｈ０３Ｋ３／０３１５が優先｝
H03K3/02315	｛出力の安定，例．水晶を用いるもの｝
H03K3/0232	単安定回路
H03K3/0233	双安定回路
H03K3/02332	｛マスタースレーブ型のもの｝
H03K3/02335	｛信頼性を高める手段を備えるもの；保護のための；供給電圧の投入時に所定の初期状態を確保するための；供給電圧が遮断されたときに実際の状態を記憶するための（それぞれ揮発性及び不揮発性の記憶特性の組み合わせからなるディジタル記憶セルＧ１１Ｃ１４／００）｝
H03K3/02337	｛ヒステリシスをもつ双安定，例．シュミットトリガ（非再生振幅判別器Ｇ０１Ｒ１９／１６５）｝
H03K3/0234	多安定回路
H03K3/027	内部または外部正帰還をもつ，論理回路を用いるもの
H03K3/03	非安定回路
H03K3/0307	｛出力の安定，例．水晶を用いるもの｝
H03K3/0315	｛リング発振器｝
H03K3/0322	｛差動セルをもつもの｝
H03K3/033	単安定回路
H03K3/037	双安定回路
H03K3/0372	｛マスタースレーブ型のもの｝
H03K3/0375	｛信頼性を高める手段を備えるもの；保護のための；供給電圧の投入時に所定の初期状態を確保するための；供給電圧が遮断されたときに実際の状態を記憶するための（それぞれ揮発性及び不揮発性の記憶特性の組み合わせからなるディジタル記憶セルＧ１１Ｃ１４／００）｝
H03K3/0377	｛ヒステリシスをもつ双安定，例．シュミットトリガ（非再生振幅弁別器Ｇ０１Ｒ１９／１６５）｝
H03K3/038	多安定回路
H03K3/04	能動素子として正帰還をもつ真空管だけを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／０２３，Ｈ０３Ｋ３／０２７が優先）
H03K3/05	変成以外の手段を帰還に用いるもの
H03K3/06	一方の電子管の入力が他方の電子管の出力から得られるように結合された少なくとも２個の電子管を用いるもの，例．マルチバイブレータ
H03K3/08	非安定
H03K3/09	出力の安定化
H03K3/10	単安定
H03K3/12	双安定
H03K3/13	ヒステリシスをもつ双安定，例．シュミットトリガ
H03K3/14	多安定
H03K3/16	変成器を帰還に用いるもの，例．可飽和鉄心をもつブロッキング発振器
H03K3/22	振幅比較のために特に適したもの，すなわちマルチア
H03K3/26	能動素子として内部または外部正帰還をもつバイポーラトランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／０２３，Ｈ０３Ｋ３／０２７が優先）
H03K3/28	変成器以外の手段を帰還に用いるもの
H03K3/281	一方のトランジスタの入力が他方のトランジスタの出力から得られる少なくとも２個のトランジスタを用いるもの，例．マルチバイブレータ
H03K3/282	非安定
H03K3/2821	｛コンデンサを使用して互いに接続されたエミッタ｝
H03K3/2823	｛同じ導電型の２個のアクティブトランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／２８２１が優先）｝
H03K3/2825	｛非対称回路構成におけるもの｝
H03K3/2826	｛２個の相補型能動アクティブトランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／２８２１が優先）｝
H03K3/2828	｛非対称回路構成におけるもの｝
H03K3/283	出力の安定化　｛例．水晶を用いるもの｝
H03K3/284	単安定
H03K3/286	双安定
H03K3/2865	｛供給電圧の投入時に所定の初期状態を確保するもの；供給電圧が遮断されたときに実際の状態を記憶するもの（それぞれ揮発性及び不揮発性記憶特性の組み合わせからなるディジタル記憶セルＧ１１Ｃ１４／００）｝
H03K3/287	帰還回路中に付加トランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／２８９が優先）
H03K3/288	入力回路中に付加トランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／２８９が優先）
H03K3/2885	差動構成をもつ入力回路
H03K3/289	マスタースレーブ形のもの
H03K3/2893	ヒステリシスをもつ双安定，例．シュミットトリガ
H03K3/2897	差動構成の入力回路をもつもの
H03K3/29	多安定
H03K3/30	変成器を帰還に用いるもの
H03K3/313	能動素子として２個の電極，１個または２個の電位跳躍障壁をもち，負性抵抗特性を示す半導体装置を用いるもの
H03K3/315	装置がトンネルダイオードであるもの
H03K3/33	能動素子としてホール蓄積またはエンハンスメント効果を示す半導体装置のを用いるもの
H03K3/335	能動素子として３以上の電極をもちかつアバランシェ効果を示す半導体装置を用いるもの
H03K3/35	能動素子として３以上のＰＮ接合，または４以上の電極，または同一伝導領域に接続された２以上の電極をもつバイポーラ半導体装置を用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／０２３，Ｈ０３Ｋ３／０２７が優先）．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．未完；４層ダイオードについてはＨ０３Ｋ３／３１３も参照｝
H03K3/351	装置がユニジャンクショントランジスタであるもの（Ｈ０３Ｋ３／３５２が優先）
H03K3/352	装置がサイリスタであるもの
H03K3/3525	アノードゲイトサイリスタまたはプログラムできるユニジャンクショントランジスタ
H03K3/353	能動素子として内部または外部正帰還をもつ電界効果トランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／０２３，Ｈ０３Ｋ３／０２７が優先）
H03K3/354	非安定回路
H03K3/3545	｛出力の安定，例．水晶を用いるもの｝
H03K3/355	単安定回路
H03K3/356	双安定回路
H03K3/356008	｛供給電圧の投入時に所定の初期状態を確保するもの；供給電圧が遮断されたときに実際の状態を記憶するもの（それぞれ揮発性及び不揮発性記憶特性の組み合わせからなるディジタル記憶セルＧ１１Ｃ１４／００）｝
H03K3/356017	｛入力回路中に追加トランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／３５６１０４，Ｈ０３Ｋ３／３５６２が優先）｝
H03K3/356026	｛同期操作をもつもの（Ｈ０３Ｋ３／３５６０３４，Ｈ０３Ｋ３／３５６０５２が優先）｝
H03K3/356034	｛差動構成を有する入力回路｝
H03K3/356043	｛同期操作をもつもの｝
H03K3/356052	｛通過ゲートを用いるもの｝
H03K3/35606	｛同期操作をもつもの｝
H03K3/356069	｛帰還回路中に付加トランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／３５６１０４，Ｈ０３Ｋ３／３５６２が優先）｝
H03K3/356078	｛同期操作をもつもの｝
H03K3/356086	｛主ノードを制御する追加手段を有するもの（Ｈ０３Ｋ３／３５６１０４，Ｈ０３Ｋ３／３５６２が優先）｝
H03K3/356095	｛同期操作をもつもの｝
H03K3/356104	｛相補型電界効果トランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／３５６２５が優先）｝．．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．．Ｈ０３Ｋ３／３５６１０４のサブグループは未完。１９９１年１１月以前発行の書類についてはＨ０３Ｋ３／３５６１０４も参照｝
H03K3/356113	｛入力回路中に追加トランジスタを用いるもの｝
H03K3/356121	｛同期操作をもつもの（Ｈ０３Ｋ３／３５６１３，Ｈ０３Ｋ３／３５６１４７が優先）｝
H03K3/35613	｛差動構成を有する入力回路｝
H03K3/356139	｛同期操作をもつもの｝
H03K3/356147	｛通過ゲートを用いるもの｝
H03K3/356156	｛同期操作をもつもの｝
H03K3/356165	｛帰還回路中に追加トランジスタを用いるもの｝
H03K3/356173	｛同期操作をもつもの｝
H03K3/356182	｛主ノードを制御する追加手段をもつもの｝
H03K3/356191	｛同期操作をもつもの｝
H03K3/3562	マスタースレーブ型式のもの
H03K3/35625	｛相補型電界効果トランジスタを用いるもの｝
H03K3/3565	ヒステリシスをもつ双安定，例．シュミットトリガ
H03K3/3568	多安定回路
H03K3/357	能動素子としてバルク負性抵抗装置，例．ガン効果装置，を用いるもの
H03K3/36	能動素子として他に分類されない半導体を用いるもの
H03K3/37	能動素子としてガス入り管を用いるもの，例．非安定トリガ回路（Ｈ０３Ｋ３／５５が優先）
H03K3/38	能動素子として超電導装置を用いるもの
H03K3/40	能動素子として電気化学的電池を用いるもの
H03K3/42	能動素子として光?電子装置，すなわち電気的にまたは光学的に結合された発光および光電変換を用いるもの
H03K3/43	能動素子として電子ビーム偏向管を用いるもの
H03K3/45	能動素子として非線形磁気装置または非線形誘電体装置を用いるもの
H03K3/455	｛薄膜を用いるもの｝
H03K3/47	装置がパラメトロンであるもの
H03K3/49	装置が鉄共振装置であるもの
H03K3/51	装置が多孔磁心，例．トランスフラクサ，であるもの
H03K3/53	外部信号により制御されるスイッチング装置によって負荷を通して放電させられ，かつ正帰還が組みこまれていないエネルギ蓄積素子を用いるもの（Ｈ０３Ｋ３／３３５が優先；　｛火花放電による電気エロージョンによる金属の作用Ｂ２３Ｈ；内燃機関イグニッション系統のＦ０２Ｐ３／０８；電子ライターＦ２３Ｑ２／２８５，Ｆ２３Ｑ３／００；閃光ランプＨ０５Ｂ４１／３０｝）
H03K3/537	開閉装置がスパークギャップであるもの
H03K3/543	開閉装置が真空管であるもの
H03K3/55	開閉装置が制御電極をもつガス入り管であるもの
H03K3/57	開閉装置が半導体装置であるもの
H03K3/59	電流磁気効果装置の使用によるもの，例．ホール効果装置
H03K3/64	パルス列，すなわち有限の続発パルスを発生する発生器
H03K3/66	発生器出力の断続によるもの
H03K3/70	１パルス列中のすべての隣接パルスの間隔が等しいもの
H03K3/72	パルス列繰返数を変化させるための手段をもつもの
H03K3/78	所定のパルスパターン，例．所定のパルス数，をもつ単一パルス列の発生
H03K3/80	正弦波振動の列の発生（断続によるものＨ０３Ｃ，Ｈ０４Ｌ）
H03K3/84	所定の統計上のパラメータ分布をもつパルスの発生，例．ランダムパルス発生器
H03K3/86	遅延線によるパルスであって，かつ先行のサブグループに含まれないパルスの発生
H03K4/00	有限の傾斜またはステップ部分を実質的にもつパルスの発生（偏向波からの供給電圧の発生Ｈ０４Ｎ３／１８）
H03K4/02	ステップ部分をもつもの，例．階段波形
H03K4/023	｛コンデンサの充電または放電の繰り返し，アナログ発生器｝
H03K4/026	｛ディジタル技術を用いるもの｝
H03K4/04	放物線波形をもつもの
H03K4/06	３角波形をもつもの
H03K4/063	｛高電圧または電流発生器｝
H03K4/066	｛ミラー積分器を用いるもの（Ｈ０３Ｋ４／０８が優先）｝
H03K4/08	のこぎり波形をもつもの
H03K4/085	｛のこぎり波発生装置の保護｝
H03K4/10	電子管のみを能動素子としてもつもの
H03K4/12	のこぎり波状電圧がコンデンサを通して発生するもの
H03K4/14	１方の電子管の入力が他方の電子管の出力から得られるように結合された２個の電子管を用いるもの，例．マルチバイブレータ　｛（他のパルスを発生するマルチバイブレータＨ０３Ｋ３／００）｝
H03K4/16	変成器を介する正帰還をもつ単一電子管を用いるもの，例．ブロッキング発振器　｛（他のパルスを発生するブロッキング発振器Ｈ０３Ｋ３／００）｝
H03K4/18	２つの電極間に負性抵抗特性を示す単一の電子管，例．トランジトロン，ダイナトロン，を用いるもの
H03K4/20	コンデンサによる正帰還をもつ電子管を用いるもの
H03K4/22	トランジトロンと結合されたもの，例．ハンタストロン，サナトロン
H03K4/24	ブートストラップ発生器
H03K4/26	のこぎり波状電流がインダクタンスを通して発生するもの
H03K4/28	スイッチング装置として動作する１本の電子管を用いるもの
H03K4/32	駆動パルスを発生させるための手段と結合されたもの
H03K4/34	変成器を介する正帰還をもつ単一の電子管を用いるもの
H03K4/36	２つの電極の間に負性抵抗を示す単一の電子管，例．トランジトロン，ダイナトロンを用いるもの
H03K4/38	ミラー積分器と結合されたもの
H03K4/39	増幅器として動作する１本の電子管を用いるもの
H03K4/41	コンデンサを介する負帰還をもつもの，例．ミラー積分器
H03K4/43	駆動パルスを発生する手段と結合されたもの
H03K4/48	半導体装置を能動素子として使用するもの（Ｈ０３Ｋ４／７８７からＨ０３Ｋ４／８４が優先）
H03K4/50	のこぎり波状電圧がコンデンサを通して発生するもの
H03K4/501	帰線期間の出発点がコンデンサを横切る電圧の振幅によって決まるもの，例．比較器によるもの 
H03K4/502	コンデンサが一定の電流源から充電されるもの
H03K4/52	各トランジスタの入力が，たがいに他のトランジスタの出力から得られるように結合された２個のトランジスタを用いるもの，例．マルチバイブレータ　｛（他のパルスを発生するマルチバイブレータＨ０３Ｋ３／００）｝ 
H03K4/54	変成器を介する正帰還をもつ単一の半導体装置を用いるもの，例．ブロッキング発振器　｛（他のパルスを発生するブロッキング発振器Ｈ０３Ｋ３／００）｝
H03K4/56	コンデンサを介する負帰還をもつ半導体装置を用いるもの，例．ミラー積分器
H03K4/58	ブートストラップ発振器
H03K4/60	のこぎり波形電流がインダクタンスを通して発生するもの
H03K4/62	スイッチング装置として動作する１個の半導体装置を用いるもの
H03K4/625	｛のこぎり波を発生するパルス変調技術を用いるもの，例．Ｄ級切り替えモード｝
H03K4/64	駆動パルスを発生する手段と結合されたもの　｛（Ｈ０３Ｋ４／６２５が優先）｝
H03K4/66	正帰還をもつ単一の装置を用いるもの，例．ブロッキング発振器
H03K4/68	発生器においてスイッチング装置がサイクル中の帰線部分の間導通するような発生器
H03K4/69	増幅器として動作する１個の半導体装置を用いるもの
H03K4/693	｛プッシュプルで操作するもの，例．Ｂ級（Ｈ０３Ｋ４／６９６が優先）｝
H03K4/696	｛｛電力散逸または帰線時間の削減手段を用いる，例．帰線時間中により高い電圧を印加するもの｝ ｝
H03K4/71	コンデンサを介する負帰還をもつもの，例．ミラー積分器
H03K4/72	駆動パルスを発生する手段と結合されたもの
H03K4/725	｛プッシュプル増幅回路｝
H03K4/787	能動素子として二つの電極をもち負性抵抗特性を示す半導体装置を用いるもの
H03K4/793	トンネルダイオードを用いるもの
H03K4/80	多層ダイオードを能動素子として用いるもの
H03K4/83	３以上のＰＮ接合，または４以上の電極，または同一伝導領域に接続された２以上の電極をもつ半導体装置を能動素子としているもの
H03K4/835	｛のこぎり波を発生するパルス変調技術を用いるもの，例．Ｄ級切り替えモード｝
H03K4/84	発生器の半導体装置がサイクル中の帰線部分の間導通するような発生器　｛（Ｈ０３Ｋ４／８３５が優先）｝
H03K4/86	ガス入り管を能動素子として用いるもの　｛またはスパークギャップ｝
H03K4/88	電気化学的電池を能動素子として用いるもの　｛または電流磁気または光電素子｝
H03K4/90	傾斜波の線形化（パルスの傾斜の変形Ｈ０３Ｋ６／０４；テレビジョン受像機に対する走査修正Ｈ０４Ｎ３／１６）；パルスの同期（画像通信方式におけるものＨ０４Ｎ１／３６，Ｈ０４Ｎ５／０４；色同期Ｈ０４Ｎ９／４４）
H03K4/92	正弦波形の一部からなる波形をもつもの（スイッチング動作を行なわない能動素子を用いた振動の発生Ｈ０３Ｂ）
H03K4/94	台形状の波形をもつもの
H03K5/00	このサブクラス中の他のメイングループの１によっては包括されないパルス操作（再生作用をもつ回路Ｈ０３Ｋ３／００，Ｈ０３Ｋ４／００；非線形磁気または誘電体装置の使用によるものＨ０３Ｋ３／４５）<br><br><u>注</u><br><br>このグループにおいては，入力信号はパルスの形のものである．
H03K5/00006	｛周波数を変換するもの（変調パルスＨ０３Ｋ７／００；分周器Ｈ０３Ｋ２１／００〜Ｈ０３Ｋ２９／００が優先；２つのパルス繰り返し数を加減算してひとつにするものＧ０６Ｆ７／６０５；パルス繰り返し数分割器Ｇ０６Ｆ７／６８）｝
H03K2005/00013	遅延，すなわち出力パルスが入力パルスに対して遅れ，かつ出力パルスのパルス長が入力パルスのパルス長に依存するもの
H03K2005/00019	可変遅延
H03K2005/00026	アナログ電気信号で制御されるもの，例．Ｄ／Ａ変換器による変換後に得られるもの
H03K2005/00032	スイッチングトランジスタの直流制御
H03K2005/00039	４つのトランジスタを直列にもつもの
H03K2005/00045	コンデンサまたはコンデンサの結合を負荷とした直流電圧制御
H03K2005/00052	固定遅延信号の出力を相互にまたは入力信号と混合することによるもの
H03K2005/00058	デジタル設定により制御されるもの
H03K2005/00065	電流制御によるもの，例．並列電流制御トランジスタによるもの
H03K2005/00071	負荷としてキャパシタンスを追加することによるもの
H03K2005/00078	固定遅延
H03K2005/00084	遅延のトリミングまたは調整によるもの
H03K2005/00091	ヒューズリンクを用いるもの
H03K2005/00097	遅延量の変化を帰還により回避するもの，例．ＰＬＬによる制御によるもの
H03K2005/00104	基準信号を用いるもの，例．基準クロック
H03K2005/0011	遅延量を較正するための分離された時間間隔を用いるもの
H03K2005/00117	ライン終端による遅延量の変化を避けるもの
H03K2005/00123	集積許容差による遅延量の変化を避けるもの
H03K2005/0013	電源による遅延量の変化を避けるもの
H03K2005/00136	立上がりまたは立下がりでの遅延量の非対称性を避けるもの；しきい値による遅延量の変化を避けるもの
H03K2005/00143	温度による遅延量の変化を避けるもの
H03K2005/0015	遅延素子のレイアウト
H03K2005/00156	演算増幅器，比較器，電圧増倍器または他のアナログビルディングブロックを用いるもの
H03K2005/00163	バイポーラトランジスタを用いるもの
H03K2005/00169	カレントミラーを用いるもの
H03K2005/00176	差動ステージを用いるもの
H03K2005/00182	定電流源を用いるもの
H03K2005/00189	ＢｉＣＭＯＳ技術によるもの
H03K2005/00195	ＦＥＴを用いるもの
H03K2005/00202	カレントミラーを用いるもの
H03K2005/00208	差動ステージを用いるもの
H03K2005/00215	複合ＦＥＴの伝導通路が並列または直列なところで，全てが同一のゲート制御をもつもの
H03K2005/00221	異なる出力のＦＥＴの伝導通路が並列に異なるゲート制御に接続されているところ，例．異なる寸法またはしきい値，または異なる抵抗器と連携したゲートを持つもの
H03K2005/00228	相補的な入力および出力信号をもつもの
H03K2005/00234	２つの論理レベルをもつ回路を用いるもの
H03K2005/00241	シフトレジスタを用いるもの
H03K2005/00247	計数器を用いるもの
H03K2005/00254	マイクロプロセッサを用いるもの
H03K2005/0026	メモリまたはＦＩＦＯを用いるもの
H03K2005/00267	Ｄ／ＡまたはＡ／Ｄ変換器を用いるもの
H03K2005/00273	デジタル比較器を用いるもの
H03K2005/0028	バリキャップ，例．特別に規定されたしきい値をもつＦＥＴのゲート容量，を遅延コンデンサとして用いるもの
H03K2005/00286	移相器，すなわち出力および入力パルス間の遅延量は周波数に依存し，かつ位相差は周波数に依存しないものが得られるようなもの
H03K2005/00293	出力パルスは入力トリガーパルスの立上りまたは立下り端後に発生する遅延パルスであり，出力パルス長は入力トリガパルス長とは関係しない
H03K5/003	ＤＣレベルを変えるもの（テレビジョン信号Ｈ０４Ｎ３／００）
H03K5/007	基線の安定（しきい値によるものＨ０３Ｋ５／０８）
H03K5/01	パルスの整形（雑音または干渉に対する識別Ｈ０３Ｋ５／１２５）
H03K5/02	増幅によるもの（Ｈ０３Ｋ５／０４が優先；広帯域増幅器一般Ｈ０３Ｆ）
H03K5/023	｛電界効果トランジスタを用いるもの｝
H03K5/026	｛双方向操作をもつもの｝
H03K5/04	持続時間の増大によるもの；持続時間の減少によるもの
H03K5/05	クロック信号または他の時間参照信号の使用によるもの
H03K5/06	遅廷線または他のアナログ素子の使用によるもの
H03K5/065	｛分散的遅延線を用いるもの｝
H03K5/07	共振回路の使用によるもの
H03K5/08	振幅制限によるもの；しきい値によるもの，スライスによるもの，すなわち振幅制限としきい値の結合によるもの（Ｈ０３Ｋ５／０７が優先；１つのパルスと他のパルスとの比較Ｈ０３Ｋ５／２２；スイッチ動作のために所定のしきい値を設けるものＨ０３Ｋ１７／３０）
H03K5/082	｛適応しきい値をもつもの｝
H03K5/084	｛切り換えにより変更されたもの，例．周期信号によるものまたは出力信号の遷移と同期する信号によるもの｝
H03K5/086	｛帰還により生成されたもの｝
H03K5/088	｛切り換えにより変更されたもの，例．周期信号によるものまたは出力信号の遷移と同期する信号によるもの｝
H03K5/12	立上りまたは立下りの峻度の増大によるもの
H03K5/125	パルスの識別（測定または表示Ｇ０１Ｒ１９／００，Ｇ０１Ｒ２３／００，Ｇ０１Ｒ２５／００，Ｇ０１Ｒ２９／００；テレビ装置における同期信号の分離Ｈ０４Ｎ５／０８）
H03K5/1252	雑音または干渉の抑制または制限（特に伝送方式に適合するものＨ０４Ｂ１５／００，Ｈ０４Ｌ２５／０８）
H03K5/1254	特にスイッチの閉鎖により発生するパルスに適合するもの，すなわち，チャタリング防止（電子時計用はずみ低下回路Ｇ０４Ｇ５／００）
H03K5/13	単一の出力をもち，かつ入力信号を変換して所望の時間間隔を有するパルスを与える配置　｛（電子計時を用いた時間間隔の測定，例．カウント手段Ｇ０４Ｆ１／００５）｝
H03K5/131	｛ディジタル制御されたもの｝
H03K5/133	｛電界効果トランジスタをもつもの｝
H03K5/134	
H03K5/135	時間参照信号，例．クロック信号の使用によるもの
H03K5/14	遅廷線の使用によるもの　｛（能動遅延装置を用いるものＨ０３Ｋ５／１３２）｝
H03K5/145	共振回路の使用によるもの
H03K5/15	パルスを異った時間にいくつかの出力に発生させる配置，すなわちパルス分配器（分配，スイッチングまたはゲート装置Ｈ０３Ｋ１７／００）
H03K5/15006	｛２個のプログラム可能出力をもつもの｝
H03K5/15013	｛３個以上の出力をもつもの｝
H03K5/1502	｛プログラム可能なもの｝
H03K5/15026	｛非同期駆動される直列接続された出力段をもつもの｝
H03K5/15033	｛双安定装置の連鎖を用いるもの｝
H03K5/1504	｛能動遅延装置の連鎖を用いるもの（Ｈ０３Ｋ５／１５０５３が優先）｝
H03K5/15046	｛タップ付き遅延線を用いるもの｝
H03K5/15053	｛単安定装置の連鎖を用いるもの｝
H03K5/1506	｛並列駆動された出力段をもつもの；同期駆動される直列接続された出力段をもつもの｝
H03K5/15066	｛双安定装置を用いるもの（Ｈ０３Ｋ５／１５０９３が優先）｝
H03K5/15073	｛複数の比較器を用いるもの｝
H03K5/1508	｛複数の遅延線を用いるもの｝
H03K5/15086	｛複数の単安定装置を用いるもの｝
H03K5/15093	｛シフトレジスタに配置された装置を用いるもの｝
H03K5/151	二つの相補的な出力をもつもの
H03K5/1515	｛重複しないもの｝
H03K5/153	入力信号が予定された特性にきたとき瞬時にまたはある時間間隔をもって１つのパルスを与える配置（零交叉でのスイッチングＨ０３Ｋ１７／１３；　｛個々のパルスの特性を測定するものＧ０１Ｒ２９／０２｝）
H03K5/1532	ピーク検知器
H03K5/1534	遷移またはエッジ検知器
H03K5/1536	零交叉検知器（回路測定におけるものＧ０１Ｒ１９／１７５）
H03K5/156	連続パルス列を所望のパターンをもつパルス列に変換する配置
H03K5/1565	｛一定のデューティサイクルを有する出力パルス｝
H03K5/159	前のサブグループによっては包括されない遅延線の応用
H03K5/19	パルス列のパターンの監視（振幅の指示Ｇ０１Ｒ１９／００；周波数の指示Ｇ０１Ｒ２３／００；個々のパルスの特性の測定Ｇ０１Ｒ２９／０２）
H03K5/22	入力信号特性，例．傾斜，積分，にもとづいてパルスまたはパルス列をお互いに比較するための２つ以上の入力と１つの出力をもつ回路（２つの周期的パルス列の位相差の指示Ｇ０１Ｒ２５／００）
H03K5/24	入力信号特性が振幅であるもの
H03K5/2409	｛バイポーラトランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ５／２４３６が優先）｝
H03K5/2418	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝
H03K5/2427	｛クロック信号を用いるもの｝
H03K5/2436	｛バイポーラトランジスタと電界効果トランジスタの組み合わせを用いるもの｝
H03K5/2445	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝
H03K5/2454	｛クロック信号を用いるもの｝
H03K5/2463	｛ダイオードを用いるもの｝
H03K5/2472	｛電界効果トランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ５／２４３６が優先）｝
H03K5/2481	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝
H03K5/249	｛クロック信号を用いるもの｝
H03K5/26	入力信号特性が持続時間，間隔，位置，周波数または順序であるもの
H03K6/00	このサブクラス中の他のメイングループの１によっては包括されない，有限の傾斜をもつパルスの操作（再生作用をもつ回路Ｈ０３Ｋ４／００）
H03K6/02	パルスの増幅　｛（増幅によりインダクタを介してのこぎり波を発生するものＨ０３Ｋ４／２８，Ｈ０３Ｋ４／３９，Ｈ０３Ｋ４／４３，Ｈ０３Ｋ４／６２，Ｈ０３Ｋ４／６９が優先）｝
H03K6/04	パルスの傾斜の変更　｛例．Ｓ補正｝
H03K7/00	連続的に変化する変調信号によるパルスの変調
H03K7/02	振幅変調，すなわちＰＡＭ
H03K7/04	位置変調，すなわちＰＰＭ
H03K7/06	周波数あるいはレート変調，すなわちＰＦＭまたはＰＲＭ
H03K7/08	持続時間または幅変調　｛デューティサイクルの変調｝
H03K7/10	複合変調，例．レート変調および振幅変調
H03K9/00	連続的に変化する信号で変調されているパルスの復調
H03K9/02	振幅変調されているパルスの復調
H03K9/04	位置変調されているパルスの復調
H03K9/06	周波数またはレート変調されているパルスの復調
H03K9/08	持続時間または幅変調されているパルスの復調　｛または変調されたパルスのデューティサイクル｝
H03K9/10	複合変調されているパルスの復調
H03K11/00	変調形式の変換，例．位置変調パルスから持続時間変調パルスへの変換
H03K12/00	正弦波形をゆがめることまたは結合することによるパルスの発生（スイッチングではない方法で動作する素子を使用する正弦波の結合Ｈ０３Ｂ；｛制限またはクリッピングするもの，例．Ｈ０３Ｇ１１／００｝）<br><br><u>｛注</u><br><br>未完，Ｈ０３Ｋ５／０８，Ｈ０３Ｋ５／１２も参照｝
H03K17/00	電子的スイッチングまたはゲート，すなわち，メークおよびブレーク接点によらないもの（電気プリンティングの針または補助電極の選択Ｂ４１Ｊ２／４０５；抽出―保持装置Ｇ１１Ｃ２７／０２；導波管における切換または断続装置Ｈ０１Ｐ；ゲート増幅器Ｈ０３Ｆ３／７２；静的装置を用いる交換方式のためのスイッチング配置Ｈ０４Ｑ３／５２）
H03K17/002	｛いくつかの入出力端子をもつスイッチング配置（符号変換器Ｈ０３Ｍ５／００，Ｈ０３Ｍ７／００）｝
H03K17/005	｛いくつかの入力のみをもつもの｝
H03K17/007	｛いくつかの出力のみをもつもの｝
H03K17/04	スイッチ動作の高速化のための変形
H03K17/0403	｛サイリスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/0406	｛複合スイッチにおけるもの｝
H03K17/041	出力回路から制御回路への帰還のないもの　｛（Ｈ０３Ｋ１７／０４０３，Ｈ０３Ｋ１７／０４０６が優先）｝
H03K17/04106	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの（Ｈ０３Ｋ１７／０４１２，Ｈ０３Ｋ１７／０４１６が優先）｝
H03K17/04113	｛バイポーラトランジスタイッチにおけるもの（Ｈ０３Ｋ１７／０４１２，Ｈ０３Ｋ１７／０４１６が優先）｝
H03K17/0412	制御回路において採られた手段によるもの
H03K17/04123	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/04126	｛バイポーラトランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/0414	非飽和のための手段
H03K17/0416	出力回路において採られた手段によるもの
H03K17/04163	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/04166	｛バイポーラトランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/042	出力回路から制御回路への帰還によるもの　｛（Ｈ０３Ｋ１７／０４０３，Ｈ０３Ｋ１７／０４０６が優先）｝
H03K17/04206	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/04213	｛バイポーラトランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/0422	非飽和のための手段
H03K17/0424	変圧器の使用によるもの
H03K17/06	完全導通状態を確保するための変形
H03K17/063	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K2017/066	
H03K17/08	過電流または過電圧に対するスイッチ回路の保護のための変形
H03K2017/0803	
H03K2017/0806	過度の温度に対するもの
H03K17/081	出力回路から制御回路への帰還のないもの
H03K17/08104	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの（Ｈ０３Ｋ１７／０８１２，Ｈ０３Ｋ１７／０８１４が優先）｝
H03K17/08108	｛サイリスタスイッチにおけるもの（Ｈ０３Ｋ１７／０８１２，Ｈ０３Ｋ１７／０８１４が優先）
H03K17/08112	｛バイポーラトランジスタスイッチにおけるもの（Ｈ０３Ｋ１７／０８１２，Ｈ０３Ｋ１７／０８１４が優先）｝
H03K17/08116	｛複合スイッチにおけるもの（Ｈ０３Ｋ１７／０８１２，Ｈ０３Ｋ１７／０８１４が優先）
H03K17/0812	制御回路において採られた手段によるもの
H03K17/08122	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/08124	｛サイリスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/08126	｛バイポーラトランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/08128	｛複合スイッチにおけるもの｝
H03K17/0814	出力回路において採られた手段によるもの
H03K17/08142	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/08144	｛サイリスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/08146	｛バイポーラトランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/08148	｛複合スイッチにおけるもの｝
H03K17/082	出力回路から制御回路への帰還によるもの
H03K17/0822	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/0824	｛サイリスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/0826	｛バイポーラトランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/0828	｛複合スイッチにおけるもの｝
H03K17/10	最大許容被開閉電圧を増大させるための変形
H03K17/102	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/105	｛サイリスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/107	｛複合スイッチにおけるもの｝
H03K17/12	最大許容被開閉電流を増大させるための変形
H03K17/122	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/125	｛サイリスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/127	｛複合スイッチにおけるもの｝
H03K17/13	零交叉でスイッチ動作するための変形（零交叉でのインパルスの発生Ｈ０３Ｋ５／１５３）
H03K17/133	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/136	｛サイリスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/14	物理量，例．温度，の変化を補償するための変形
H03K17/145	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/16	混信電圧または混信電流を消去するための変形
H03K17/161	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/162	｛出力回路から制御回路への帰還のないもの｝
H03K17/163	｛ソフトスイッチング｝
H03K17/164	｛並列スイッチイング装置を用いるもの｝
H03K17/165	｛出力回路から制御回路への帰還によるもの｝
H03K17/166	｛ソフトスイッチング｝
H03K17/167	｛並列スイッチイング装置を用いるもの｝
H03K17/168	｛複合スイッチにおけるもの｝
H03K17/18	スイッチの状態を表示するための変形
H03K17/20	磁心スイッチ素子を所定の状態にリセットするための変形
H03K17/22	供給電圧の投入時に所定の初期状態を確保するための変形（双安定発生器Ｈ０３Ｋ３／１２）
H03K17/223	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．未完，Ｈ０３Ｋ１７／２２も参照｝
H03K2017/226	
H03K17/24	供給電圧が下がった時の動作状態の保持
H03K17/26	制御パルス受信後に一時的な阻止動作を行わせるための変形
H03K17/28	スイッチ動作の前に時間遅延を導入するための変形（２以上のスイッチング動作が実行される時間間隔を選択するためのタイムプログムスイッチＨ０３Ｋ１７／２９６；　｛電子計時を用いた時間間隔の測定，例．計数手段Ｇ０４Ｆ１／００５｝）
H03K17/284	電界効果トランジスタスイッチにおけるもの
H03K17/288	電子管スイッチにおけるもの
H03K17/292	サイリスタ，ユニジャンクショントランジスタまたはプログラマブルユニジャンクショントランジスタスイッチにおけるもの
H03K17/296	２以上のスイッチング動作を実行するために時間間隔の選択ができ，かつ，プログラムが完了された後，自動的に動作を終わらせるためのタイムプログラムスイッチ（あらかじめ選ばれた時間にまたはあらかじめ選ばれた時間間隔の後に動作される手段からなる電子時計Ｇ０４Ｇ１５／００）
H03K17/30	スイッチ動作の前に所定のしきい値を設けるための変形（しきい値によるパルスの整形Ｈ０３Ｋ５／０８；　｛論理回路のためのものＨ０３Ｋ１９／００２１｝）
H03K17/302	｛電界効果トランジスタスイッチにおけるもの｝
H03K17/305	｛サイリスタスイッチにおけるもの｝
H03K2017/307	
H03K17/51	使用された特定の構成要素よって特徴づけられたもの（Ｈ０３Ｋ１７／０４〜Ｈ０３Ｋ１７／３０，Ｈ０３Ｋ１７／９４が優先）
H03K2017/515	
H03K17/52	ガス入り管を用いるもの
H03K17/54	真空管を用いるもの（ダイオードを用いるものＨ０３Ｋ１７／７４）
H03K17/545	｛超小型加工装置を用いるもの，例．電界放出素子｝
H03K17/56	半導体装置を用いるもの（ダイオードを用いるものＨ０３Ｋ１７／７４）
H03K17/567	二以上の形式の半導体装置の使用に特徴づけられた回路，例．ＢＩＭＯＳ，ＩＧＢＴのような複合装置
H03K17/58	トンネルダイオードを用いるもの
H03K17/60	バイポーラトランジスタを用いるもの
H03K17/601	｛変圧器結合を用いるもの（Ｈ０３Ｋ１７／６１が優先）｝
H03K17/602	｛集積回路におけるもの｝
H03K17/603	｛結合エミッタをもつもの｝
H03K17/605	制御回路と出力回路の間が電気的に絶縁されたもの（Ｈ０３Ｋ１７／７８が優先）
H03K17/61	トランス結合を用いるもの
H03K17/615	ダーリントン接続
H03K17/62	いくつかの入力または出力端子をもつスイッチング装置（符号変換装置Ｈ０３Ｍ５／００，Ｈ０３Ｍ７／００）
H03K17/6207	｛選択手段をもたないもの（Ｈ０３Ｋ１７／６２４２〜Ｈ０３Ｋ１７／６２８５が優先）｝
H03K17/6214	｛電流操縦手段を用いるもの｝
H03K17/6221	｛選択手段と結合したもの（Ｈ０３Ｋ１７／６２４２からＨ０３Ｋ１７／６２８５が優先）
H03K17/6228	｛電流操縦手段を用いるもの｝
H03K17/6235	｛制御信号の格納装置を用いるもの｝
H03K17/6242	｛いくつかの出力のみをもち，選択手段をもたないもの｝
H03K17/625	｛電流操縦手段を用いるもの｝
H03K17/6257	｛いくつかの出力のみをもち，選択手段をもつもの｝
H03K17/6264	｛電流操縦手段を用いるもの｝
H03K17/6271	｛いくつかの出力のみをもち，選択手段をもたないもの｝
H03K17/6278	｛電流操縦手段を用いるもの｝
H03K17/6285	｛選択手段と結合したいくつかの出力のみをもつもの｝
H03K17/6292	｛電流操縦手段を用いるもの｝
H03K17/64	誘導性負荷をもつもの　｛（Ｈ０１Ｈ４７／３２５における臨時にスイッチングレギュレータを使用する電磁石のための駆動回路）｝
H03K17/66	電流をどちらの方向にも任意に通過させるためのスイッチング装置；電流を任意に逆転させるためのスイッチング装置
H03K17/661	｛双方の負荷回路に接続されたもの｝
H03K17/662	｛２以上の制御バイポーラトランジスタからなる各出力回路｝
H03K17/663	｛相補型バイポーラトランジスタを用いるもの｝
H03K17/664	｛対称構成におけるもの｝
H03K17/665	｛１の負荷端子のみに接続されたもの｝
H03K17/666	｛２以上の制御バイポーラトランジスタからなる出力回路｝
H03K17/667	｛相補型バイポーラトランジスタを用いるもの｝
H03K17/668	｛対称構成におけるもの｝
H03K17/68	交流電流または交流電圧をスイッチするために特に適合したもの
H03K17/687	電界効果トランジスタを用いるもの
H03K17/6871	｛２以上の制御電界効果トランジスタからなる出力回路｝
H03K17/6872	｛相補型電界効果トランジスタを用いるもの｝
H03K17/6874	｛対称構成におけるもの｝
H03K2017/6875	
H03K17/6877	｛出力回路に用いられるものとは異なる１の能動素子からなる出力回路｝
H03K2017/6878	
H03K17/689	制御回路と出力回路の間が電気的に絶縁されたもの（Ｈ０３Ｋ１７／７８が優先）
H03K17/6895	｛音響手段を用いるもの｝
H03K17/691	トランス結合を用いるもの
H03K17/693	いくつかの入力または出力端子をもつスイッチング装置（符号変換器Ｈ０３Ｍ５／００，Ｈ０３Ｍ７／００）
H03K17/70	電極を２個もち，かつ負性抵抗を示すもの（トンネルダイオードを用いるものＨ０３Ｋ１７／５８）
H03K17/72	３以上のＰＮ接合を持つもの；４以上の電極をもつもの；同一伝導領域に接続された２以上の電極をもつもの
H03K17/722	制御回路と出力回路の間が電気的に絶縁されたもの（Ｈ０３Ｋ１７／７８が優先）
H03K17/7225	｛音響手段を用いるもの｝
H03K17/723	トランス結合を用いるもの
H03K17/725	交流電圧または交流電流のためのもの（Ｈ０３Ｋ１７／７２２，Ｈ０３Ｋ１７／７３５が優先）
H03K17/73	直流電圧または直流電流のためのもの（Ｈ０３Ｋ１７／７２２，Ｈ０３Ｋ１７／７３５が優先）
H03K17/731	｛誘導性負荷をもつもの｝．．．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．．．未完，Ｈ０３Ｋ１７／７３も参照｝
H03K17/732	ターンオフを可能にするための手段
H03K17/735	いくつかの入力または出力端子をもつスイッチング装置（Ｈ０３Ｋ１７／７２２が優先）
H03K17/74	ダイオードを用いるもの　｛（ダイオードと他の装置との組み合わせを用いるものＨ０３Ｋ１７／５６７；トンネルダイオードを用いるものＨ０３Ｋ１７／５８）｝
H03K17/76	いくつかの入力または出力端子をもつスイッチング装置（符号変換器Ｈ０３Ｍ５／００，Ｈ０３Ｍ７／００）
H03K17/78	光−電子装置，すなわち電気的または光学的に結合された発光および光電変換装置を用いるもの
H03K17/785	電界効果トランジスタスイッチを制御するもの
H03K17/79	制御によるもの　｛バイポーラ｝３以上のＰＮ接合，または４以上の電極，または同じ伝導領域に接続された２以上の電極をもつ半導体スイッチ
H03K17/795	バイポーラトランジスタを制御するもの
H03K17/7955	フォトトランジスタを用いるもの
H03K17/80	非線形磁気装置を用いるもの；非線形誘電体装置を使用するもの　｛（Ｈ０３Ｋ１７／９５，Ｈ０３Ｋ１７／９７が優先）｝
H03K17/81	いくつかの入力または出力端子をもつスイッチング装置（符号変換器Ｈ０３Ｍ５／００，Ｈ０３Ｍ７／００）
H03K17/82	トランスフラクサを用いるもの
H03K17/84	薄膜装置を用いるもの
H03K17/86	ツイスタを用いるもの
H03K17/88	ビーム偏向管を用いるもの
H03K17/90	電流磁気効果装置，例．ホール効果装置，を用いるもの，（Ｈ０３Ｋ１７／９５，Ｈ０３Ｋ１７／９７が優先）
H03K17/92	超電導装置を用いるもの
H03K17/94	制御信号が発生される方法により特徴づけられるもの（作動される要素に対して，直接的に電子的な効果を生じることなく力を伝達するための，キイ，押しボタン，レバーまたはその他の機構のスイッチまたはキーボードの制御部材の機械的な構造の細部Ｈ０１Ｈ；特殊用途のキーボードは，関連する箇所，例．Ｂ４１Ｊ，Ｇ０６Ｆ３／０２３，Ｈ０４Ｌ１５／００，Ｈ０４Ｌ１７／００，Ｈ０４Ｍ１／００，を参照）
H03K17/941	｛光検出器を用いるもの（Ｈ０３Ｋ１７／９６８が優先）｝
H03K17/943	｛複数の発光器または光検出器を用いるもの，例．毛キーボード｝
H03K17/945	近接スイッチ（Ｈ０３Ｋ１７／９６が優先；　｛近接信管Ｆ４２Ｃ１３／００；質量または対象を検出するもの，例．磁気または光検出器を用いるものＧ０１Ｖ，例．Ｇ０１Ｖ３／００，Ｇ０１Ｖ８／１０｝）
H03K2017/9455	
H03K17/95	磁気検出器を用いるもの
H03K17/9502	｛信頼性増加を測定するもの｝
H03K17/9505	｛構造的細部｝
H03K2017/9507	
H03K17/951	｛検出回路への操作電圧の供給の測定｝
H03K17/9512	｛ディジタル技術を用いるもの｝
H03K17/9515	｛非線形磁気装置を用いるもの｝
H03K17/9517	｛電流磁気装置を用いるもの｝
H03K17/952	誘導コイルを用いるもの
H03K17/9522	ガルバニックアイソレーション検出によるもの
H03K17/9525	発振信号制御によるもの（Ｈ０３Ｋ１７／９５３７が優先）
H03K2017/9527	
H03K17/953	発振器の一部を形成するもの（Ｈ０３Ｋ１７／９５３７が優先）
H03K17/9532	可変周波数によるもの
H03K17/9535	可変振幅によるもの
H03K17/9537	共振回路におけるもの
H03K17/954	発振信号制御によるもの
H03K17/9542	発振器の一部を形成するもの
H03K17/9545	可変周波数によるもの
H03K17/9547	可変振幅によるもの
H03K17/955	容量検出器を用いるもの
H03K17/96	タッチスイッチ
H03K2017/9602	検出電極の型または形状で特徴づけられるもの
H03K2017/9604	電極の数量で特徴づけられるもの
H03K2017/9606	タッチスイッチ当り唯ひとつの電極を用いるもの
H03K2017/9609	電極がスイッチされる対象であるもの
H03K2017/9611	電極がプラントであるもの
H03K2017/9613	タッチスイッチ当り２つの電極を用いるもの
H03K2017/9615	タッチスイッチ当り３つの電極を用いるもの
H03K17/9618	｛複数の検出器を用いるもの，例．キーボード｝
H03K17/962	｛容量性タッチスイッチ｝
H03K17/9622	｛複数の検出器を用いるもの，例．キーボード｝
H03K17/9625	｛強制抵抗変換器を用いるもの｝．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．未完，Ｈ０３Ｋ１７／９６も参照｝
H03K17/9627	｛光タッチスイッチ｝．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．グループＨ０３Ｋ１７／９６２７およびサブグループは未完，Ｈ０３Ｋ１７／９６も参照｝
H03K17/9629	｛複数の検出器を用いるもの，例．キーボード｝
H03K17/9631	｛スイッチの一部としての光源を用いるもの｝
H03K2017/9634	
H03K17/9636	｛パルス化された光源を用いるもの｝
H03K17/9638	｛光ガイドを用いるもの｝
H03K17/964	｛圧電型タッチスイッチを用いるもの｝
H03K17/9643	｛複数の検出器を用いるもの，例．キーボード｝
H03K17/9645	｛抵抗タッチスイッチ｝．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．，グループＨ０３Ｋ１７／９６４５およびサブグループは未完，Ｈ０３Ｋ１７／９６も参照｝
H03K17/9647	｛複数の検出器を用いるもの，例．キーボード｝
H03K17/965	スイッチの一部を形成する素子の移動により制御されるスイッチ
H03K17/967	複数個の制御部材，例．キーボード，を有するもの（Ｈ０３Ｋ１７／９６９，Ｈ０３Ｋ１７／９７２，Ｈ０３Ｋ１７／９８が優先）
H03K17/968	電子光学的装置を用いるもの
H03K17/969	複数個の制御部材，例．キーボード，を有するもの
H03K17/97	磁気可動素子を用いるもの
H03K2017/9706	誘導性素子
H03K2017/9713	マルチポジション，例．異なる閾値との比較を含むもの
H03K17/972	複数個の制御部材，例．キーボード，を有するもの
H03K17/975	容量可動素子を用いるもの
H03K2017/9755	
H03K17/98	複数個の制御部材，例．キーボード，を有するもの
H03K19/00	論理回路，すなわち，１出力に作用する少なくとも２入力を持つもの；反転回路　｛（遅延素子として用いられる反転回路Ｈ０３Ｋ５／１３）｝
H03K19/0002	｛多重状態論理（Ｈ０３Ｋ１９／０２が優先）｝
H03K19/0005	｛入力または出力インピーダンスの修正｝．<br><br><u>｛注</u><br><br>．未完，Ｈ０３Ｋ１９／０１７５４５も参照｝
H03K19/0008	｛消費電力を削減する装置｝
H03K19/001	｛バイポーラトランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/0013	｛電界効果トランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/0016	｛制御またはクロック信号を用いるもの，例．電源供給のために｝
H03K19/0019	｛電力回収または断熱操作によるもの｝
H03K19/0021	｛しきい値の修正（電気スイッチングまたはゲーティング用Ｈ０３Ｋ１７／３０）｝
H03K19/0024	｛バイポーラトランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/0027	｛電界効果トランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/003	信頼性を増すための変形　｛保護のためのもの｝
H03K19/00307	｛バイポーラトランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/00315	｛電界効果トランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/00323	｛遅延補償｝
H03K19/0033	｛放射線硬化｝
H03K19/00338	｛電界効果トランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/00346	｛干渉，寄生電圧または電流を除去するための変形｝
H03K19/00353	｛バイポーラトランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/00361	｛電界効果トランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/00369	｛温度，供給電圧またはその他の物理パラメータの変動を補償するための変形｝．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．未完，Ｈ０３Ｋ１９／００も参照｝
H03K19/00376	｛バイポーラトランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/00384	｛電界効果トランジスタ回路におけるもの｝
H03K19/00392	｛回路冗長性によるもの（Ｈ０３Ｋ１９／００７５が優先）｝
H03K19/007	フェイルセーフ回路
H03K19/0075	｛２個の冗長連鎖を用いるもの｝
H03K19/01	スイッチ動作の高速化のための変形
H03K19/013	バイポーラトランジスタ回路におけるもの
H03K19/0133	｛ブートストラッピング，すなわち正帰還によるもの，｝
H03K19/0136	｛プルアップまたはプルダウン素子の手段によるもの｝
H03K19/017	電界効果トランジスタ回路におけるもの
H03K19/01707	｛非同期回路ニおけるもの｝
H03K19/01714	｛ブートストラッピングによるもの，すなわち正帰還｝
H03K19/01721	｛プルアップまたはプルダウン素子の手段によるもの｝
H03K19/01728	｛同期回路におけるもの，すなわちクロック信号を用いるもの｝
H03K19/01735	｛ブートストラッピング，すなわち正帰還によるもの｝
H03K19/01742	｛プルアップまたはプルダウン素子の手段によるもの｝
H03K19/0175	結合装置；インターフェイス装置（デジタル計算機用インターフェイス装置Ｇ０６Ｆ３／００，Ｇ０６Ｆ１３／００）
H03K19/017509	｛インターフェース装置｝
H03K19/017518	｛バイポーラトランジスタと電界効果トランジスタの組み合わせを用いるもの（ＢＩＦＥＴ）｝．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．未完，Ｈ０３Ｋ１９／０１８，Ｈ０３Ｋ１９／０１８５も参照｝
H03K19/017527	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝
H03K19/017536	｛電子光学的装置を用いるもの｝
H03K19/017545	｛結合装置；インピーダンス整合回路｝
H03K19/017554	｛バイポーラトランジスタと電界効果トランジスタの組み合わせを用いるもの（ＢＩＦＥＴ）｝．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．未完，Ｈ０３Ｋ１９／０１８０６，Ｈ０３Ｋ１９／０１８５０７も参照｝
H03K19/017563	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝
H03K19/017572	｛電子光学的装置を用いるもの｝
H03K19/017581	｛プログラム可能なもの｝
H03K19/01759	｛双方向操作をもつもの｝
H03K19/018	バイポーラトランジスタのみを用いるもの
H03K19/01806	｛インターフェース装置｝
H03K19/01812	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝．．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．．未完，Ｈ０３Ｋ１９／０１８０６も参照｝
H03K19/01818	｛集積的注入論理のためもの（Ｉ２Ｌ）｝
H03K19/01825	｛結合装置；インピーダンス整合回路｝
H03K19/01831	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝
H03K19/01837	｛プログラム可能なもの｝
H03K19/01843	｛双方向操作をもつもの｝
H03K19/0185	電界効果トランジスタのみを用いるもの
H03K19/018507	｛インターフェース装置｝
H03K19/018514	｛少なくともひとつの差動段をもつもの（Ｈ０３Ｋ１９／０１８５２８及びＨ０３Ｋ１９／０１８５４２が優先）｝
H03K19/018521	｛相補型のもの，例．ＣＭＯＳ｝．．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．．未完，Ｈ０３Ｋ１９／０１８５０７も参照｝
H03K19/018528	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝
H03K19/018535	｛ショットキーバリア型のもの（ＭＥＳＦＥＴ）｝．．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．．未完，Ｈ０３Ｋ１９／０１８５０７も参照｝
H03K19/018542	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝
H03K19/01855	｛同期，すなわちクロック信号を用いるもの｝
H03K19/018557	｛結合装置；インピーダンス整合回路｝
H03K19/018564	｛少なくともひとつの差動段をもつもの（Ｈ０３Ｋ１９／０１８５７８が優先）｝
H03K19/018571	｛相補型のもの，例．ＣＭＯＳ｝
H03K19/018578	｛少なくともひとつの差動段をもつもの｝
H03K19/018585	｛プログラム可能なもの｝
H03K19/018592	｛双方向操作をもつもの｝
H03K19/02	特定の構成要素を用いるもの　（｛Ｈ０３Ｋ１９／０００５からＨ０３Ｋ１９／００２１｝，Ｈ０３Ｋ１９／００３からＨ０３Ｋ１９／０１７５が優先）
H03K19/04	ガス入り管を用いるもの
H03K19/06	真空管を用いるもの（ダイオード整流器を用いるものＨ０３Ｋ１９／１２）
H03K19/08	半導体装置を用いるもの（Ｈ０３Ｋ１９／１７３が優先；半導体装置の中味がダイオード整流器のみのものＨ０３Ｋ１９／１２）
H03K19/0806	｛電荷転送装置を用いるもの（ＤＴＣ，ＣＣＤ）｝
H03K19/0813	｛しきい値論理｝
H03K19/082	バイポーラトランジスタを用いるもの　｛（電界効果トランジスタとの組み合わせによるものＨ０３Ｋ１９／０９４）｝
H03K19/0823	｛多重状態論理｝
H03K19/0826	｛高インピーダンス状態または浮揚状態のうちのひとつ｝
H03K19/084	ＤＴＬ
H03K19/0843	｛相補型トランジスタ論理（ＣＴＬ）｝
H03K19/0846	｛ショットキートランジスタ論理（ＳＴＬ）｝
H03K19/086	ＥＣＬ
H03K19/0863	｛エミッタ機能理論（ＥＦＬ）；ベース結合理論（ＢＣＬ）｝
H03K19/0866	｛積層エミッタ結合論理（Ｈ０３Ｋ１９／１７３８が優先）｝
H03K19/088	ＴＴＬ
H03K19/09	ＲＴＬ
H03K19/091	ＩＩＬまたはＭＴＬ
H03K19/0912	｛静電誘導論理（ＳＴＩＬ）（論理機能がＦＥＴによって満たされた場合Ｈ０３Ｋ１９／０９４１４）｝
H03K19/0915	｛統合ショットキー論理（ＩＳＬ）｝
H03K19/0917	｛多重状態論理｝
H03K19/094	電界効果トランジスタを用いるもの
H03K19/09403	｛接合電界効果トランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ１９／０９６が優先）｝
H03K19/09407	｛同じカナル型のもの｝
H03K19/0941	｛相補型のもの｝
H03K19/09414	｛ゲート注入または静電誘導をもつもの（ＳＴＩＬ）；Ｈ０３Ｋ１９／０９１２が優先）｝
H03K19/09418	｛バイポーラトランジスタ（ＢＩＦＥＴ）との組み合わせにおけるもの｝
H03K19/09421	｛ダイオード電界効果トランジスタ論理（Ｈ０３Ｋ１９／０９５６，Ｈ０３Ｋ１９／０９６が優先）｝
H03K19/09425	｛多重状態論理（Ｈ０３Ｋ１９／０９６が優先）｝
H03K19/09429	｛高インピーダンス状態または浮揚状態のうちのひとつ｝
H03K19/09432	｛結合した発信源または発信源結合論理をもつもの（Ｈ０３Ｋ１９／０９６が優先）｝
H03K19/09436	｛発信源結合電界効果論理（ＳＣＦＬ）｝
H03K19/0944	ＭＯＳＦＥＴを使用するもの　｛または絶縁ゲート電界効果トランジスタ，すなわちＩＧＦＥＴ｝（Ｈ０３Ｋ１９／０９６が優先）
H03K19/09441	｛同じカナル型のもの｝
H03K19/09443	｛エンハンスメントトランジスタ及びディプレッショントランジスタとの組み合わせを用いるもの｝
H03K19/09445	｛能動ディプレッショントランジスタをもつもの｝
H03K19/09446	｛ディプレッショントランジスタのみを用いるもの｝
H03K19/09448	｛バイポーラトランジスタとの組み合わせにおけるもの（ＢＩＭＯＳ）｝
H03K19/0948	ＣＭＯＳを用いるもの　｛または相補型絶縁ゲート電界効果トランジスタ｝
H03K19/09482	｛エンハンスメントトランジスタとディプレッショントランジスタの組み合わせを用いるもの｝
H03K19/09485	｛能動ディプレッショントランジスタをもつもの｝
H03K19/09487	｛ディプレッショントランジスタのみを用いるもの｝
H03K19/0952	ショットキー型ＦＥＴを用いるもの　｛ＭＥＳＦＥＴ｝（｛Ｈ０３Ｋ１９／０９４２１，Ｈ０３Ｋ１９／０９４３２｝，Ｈ０３Ｋ１９／０９６が優先）
H03K19/0956	ＳＤＦＬ（Ｈ０３Ｋ１９／０９６が優先）
H03K19/096	同期回路，すなわちクロック信号を用いるもの　｛（Ｈ０３Ｋ１９／０１７２８，Ｈ０３Ｋ１９／０１８５５が優先）｝
H03K19/0963	｛相補型のトランジスタを用いるもの（Ｈ０３Ｋ１９／０９６６が優先）｝
H03K19/0966	｛自己計時論理｝
H03K19/098	サイリスタを用いるもの
H03K19/10	トンネルダイオードを用いるもの
H03K19/12	ダイオード整流器を用いるもの　｛（ダイオード−トランジスタ論理Ｈ０３Ｋ１９／０８４）｝
H03K19/14	光−電子装置，すなわち，電気的または光学的に結合された発光および光電変換装置を用いるもの（それ自体が光学的論理素子Ｇ０２Ｆ３／００）
H03K19/16	可飽和磁心を用いるもの
H03K19/162	パラメトロンを用いるもの
H03K19/164	鉄共振装置を用いるもの
H03K19/166	トランスフラクサを用いるもの
H03K19/168	薄膜装置を用いるもの
H03K19/17	ツイスタを用いるもの
H03K19/173	構成要素として基本的論理回路を用いるもの
H03K19/1731	｛その最適化｝
H03K19/1732	｛ピン／ゲート率の制限または削減（データ処理機器のためのＧ０６Ｆ１／２２）｝
H03K19/1733	｛制御可能論理回路（Ｈ０３Ｋ１９／１７７が優先）｝
H03K19/1735	｛ワイヤ布線，例．使用不可論理アレイによるもの｝
H03K19/1736	｛配線を変更することが出来るもの｝
H03K19/1737	｛マルチプレクサを用いるもの（Ｈ０３Ｋ１９／１７３８が優先）｝
H03K19/1738	｛カスコードスイッチ論理（ＣＳＬ）またはカスコードエミッタ結合論理（ＣＥＣＬ）を用いるもの｝
H03K19/177	マトリクス形状で配列されたもの
H03K19/17704	｛行または列の相互接続により実現された論理機能であるもの｝
H03K19/17708	｛論理和行列を伴う論理積行列，すなわちプログラム可能な論理アレイ，を用いるもの｝
H03K19/17712	｛少なくとも再プログラム可能なマトリクスのひとつ｝
H03K19/17716	｛同期操作をもつもの，すなわちクロック信号，例．Ｉ／Ｏまたは結合抵抗器，を用いるもの（Ｈ０３Ｋ１９／１７７１２が優先）｝
H03K19/1772	｛少なくともひとつの論理マトリクスの同期操作をもつもの｝
H03K19/17724	
H03K19/17728	
H03K19/17732	
H03K19/17736	
H03K19/1774	
H03K19/17744	
H03K19/17748	
H03K19/17752	
H03K19/17756	
H03K19/17758	
H03K19/1776	
H03K19/17764	
H03K19/17768	
H03K19/17772	
H03K19/1778	
H03K19/17784	
H03K19/17788	
H03K19/17792	
H03K19/17796	
H03K19/18	電流磁気効果装置を用いるもの，例．ホール効果装置
H03K19/185	可変誘電体定数をもつ誘電体素子を用いるもの，例．強誘電体コンデンサ
H03K19/19	鉄共振装置を用いるもの
H03K19/195	超電導装置を用いるもの
H03K19/1952	｛制御電流の電磁結合をもつもの｝
H03K19/1954	｛制御電流の注入をもつもの｝
H03K19/1956	｛インダクタの少ない回路を用いるもの｝
H03K19/1958	｛ハイブリッド構成，すなわち電磁結合及び制御電流の注入を用いるもの｝
H03K19/20	論理機能によって特徴づけられたもの，例．アンド，オア，ノア，ノット回路（Ｈ０３Ｋ１９／００３〜Ｈ０３Ｋ１９／０１が優先）
H03K19/21	排他的オア回路，すなわち入力信号がただ一つのみ存在するとき出力を与えるもの；一致回路，すなわちすべての入力信号が等しいときのみ出力を与えるもの
H03K19/212	｛バイポーラトランジスタを用いるもの｝
H03K19/215	｛電界効果トランジスタを用いるもの｝
H03K19/217	｛ショットキー型ＦＥＴを用いるもの（ＭＥＳＦＥＴ）｝
H03K19/23	多数決または少数決回路，すなわち全入力のうちの過半数を占めまたは過半数を割る状態をもつ出力を与えるもの
H03K21/00	パルスカウンタまたは分周器の細部（１の数を数えるカウンタ G06F7/607）
H03K21/02	入力回路
H03K21/023	｛パルスを成形または微分する回路から成るもの｝
H03K21/026	｛論理回路から成るもの｝
H03K21/08	出力回路
H03K21/10	論理回路から成るもの
H03K21/12	並列読み出しによるもの
H03K21/14	格納された数値の直列読み出しによるもの
H03K21/16	連続する１０進桁間の桁上げパルス回路
H03K21/17	電界効果トランジスタによるもの
H03K21/18	結果を可視表示するための回路
H03K21/20	グロー放電ランプを用いるもの
H03K21/38	カウンタの起動，停止，またはリセット（底が２のべきでないカウンタ H03K23/48 , H03K23/66）
H03K21/40	監視；エラー検出；カウンタの誤動作の防止または修正
H03K21/403	｛電源中断の際にカウント状態を格納するための配置｝
H03K21/406	｛カウンタの同期化｝
H03K23/00	計数連鎖を包含するパルス計数器；計数連鎖を包含する周波数分割器（Ｈ０３Ｋ２９／００が優先）
H03K23/001	｛グループＨ０３Ｋ２３／００２及びＨ０３Ｋ２３／７４からＨ０３Ｋ２３／８４に含まれない素子を用いるもの｝
H03K23/002	｛半導体装置を用いるもの（Ｈ０３Ｋ２３／７８，Ｈ０３Ｋ２３／８０，Ｈ０３Ｋ２３／８４が優先）｝
H03K23/004	｛非自然数計数順序で計数する計数回路，例．ランダムカウンター｝．<br><br><u>｛注</u><br><br>．グループＨ０３Ｋ２３／００４およびサブグループは未完，Ｈ０３Ｋ２３／００およびＨ０３Ｋ２３／０２(ＥＣＬＡ)からＨ０３Ｋ２３／３０(ＥＣＬＡ)も参照｝
H03K23/005	｛最小の変更コードを用いるもの，例．グレイコード｝
H03K23/007	｛３増しコードを用いるもの｝
H03K23/008	｛２−５進コードを用いるもの｝
H03K23/40	ゲート信号またはクロック信号がすべての段に印加されるもの，すなわち．同期形計数器｛（Ｈ０３Ｋ２３／７４からＨ０３Ｋ２３／８４が優先）｝．<br><br><u>｛注</u><br><br>．グループＨ０３Ｋ２３／４０およびサブグループは未完である，グループＨ０３Ｋ２３／２４(ＥＣＬＡ)からＨ０３Ｋ２３／３０(ＥＣＬＡ)も参照｝
H03K23/42	位相ずれのゲートまたはクロック信号が計数段に印加されるもの
H03K23/425	｛双安定を用いるもの｝
H03K23/44	電界効果トランジスタを用いるもの　｛（Ｈ０３Ｋ２３／４６及びＨ０３Ｋ２３／４２５が優先）｝
H03K23/46	電荷転送デバイス，すなわち，ＢＢＤ，ＣＣＤを用いるもの
H03K23/48	底または基数が２のべきでないもの（Ｈ０３Ｋ２３／４２が優先）
H03K23/483	｛底が奇数であるもの｝
H03K23/486	｛底が非整数であるもの｝
H03K23/50	双安定再生トリガ回路を用いるもの（Ｈ０３Ｋ２３／４２〜Ｈ０３Ｋ２３／４８が優先）
H03K23/502	｛底または基数が２のべきでないもの（Ｈ０３Ｋ２３／５４が優先）｝
H03K23/505	｛底が奇数であるもの｝
H03K23/507	｛底が非整数であるもの｝
H03K23/52	電界効果トランジスタを用いるもの
H03K23/54	リング計数器，すなわち，フイードバックシフトレジスタ計数器（Ｈ０３Ｋ２３／５２が優先）
H03K23/542	｛交叉結合をもつもの，すなわちジョンソン計数器｝
H03K23/544	｛底が奇数であるもの｝
H03K23/546	｛底が非整数であるもの｝
H03K23/548	｛可逆計数器｝
H03K23/56	可逆計数器（Ｈ０３Ｋ２３／５２　｛及びＨ０３Ｋ２３／５４８｝が優先）
H03K23/58	ゲートまたはクロック信号がすべての段には印加されないもの，すなわち，非同期形計数器（Ｈ０３Ｋ２３／７４〜Ｈ０３Ｋ２３／８４が優先）．<br><br><u>｛注</u><br><br>．，グループＨ０３Ｋ２３／５８およびサブグループは未完，Ｈ０３Ｋ２３／０２(ＥＣＬＡ)からＨ０３Ｋ２３／０８(ＥＣＬＡ)も参照｝
H03K23/582	｛底または基数が２のべきとは異なるもの｝
H03K23/584	｛底が奇数であるもの｝
H03K23/586	｛底が非整数であるもの｝
H03K23/588	｛同期型及び非同期型計数器の組み合わせ｝
H03K23/60	電界効果トランジスタをもつもの
H03K23/62	可逆的なもの
H03K23/64	底または基数が２のべきないもの（Ｈ０３Ｋ２３／４０〜Ｈ０３Ｋ２３／６２が優先）
H03K23/66	可変の計数底のもの，例．プリセットしまたは，パルスを加えまたは削除することによるもの
H03K23/662	｛パルスの追加または抑制によるもの｝
H03K23/665	｛事前設定によるもの｝
H03K23/667	｛計測周期中に底を切り換えるもの｝
H03K23/68	底が非整数であるもの
H03K23/70	底が奇数であるもの（Ｈ０３Ｋ２３／６６が優先）
H03K23/72	１０進計数器（Ｈ０３Ｋ２３／６６が優先）
H03K23/74	継電器を用いるもの
H03K23/76	磁気コアまたは強誘電容量を用いるもの
H03K23/763	｛超電導装置を用いるもの｝
H03K23/766	｛薄膜装置を用いるもの｝
H03K23/78	オプトエレクトロニクス装置を用いるもの
H03K23/80	２電極のみをもつ半導体装置，例．トンネルダイオード，多層ダイオード，を用いるもの　｛例．負抵抗特性を持つもの（ユニインジャンクショントランジスタＨ０３Ｋ２３／８４）｝
H03K23/82	ガス入り管を用いるもの
H03K23/825	｛真空管を用いるもの｝
H03K23/84	サイリスタまたはユニジャンクショントランジスタを用いるもの
H03K23/86	可逆的なもの（Ｈ０３Ｋ２３／４０からＨ０３Ｋ２３／８４が優先）
H03K25/00	ステップバイステップ積算および静電蓄積によるパルス計数器；類似の周波数分割器
H03K25/02	電荷蓄積手段，例．分極ヒステリシスのないコンデンサ，を有するもの
H03K25/04	到来パルスによってトリガされる補助的なパルス発生器を用いるもの．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．未完，Ｈ０３Ｋ２５／０２も参照｝
H03K25/12	ヒステリシス蓄積を包含するもの
H03K27/00	パルスが閉ループ中に連続して循還されるパルス計数器；類似の周波数分割器（フィードバックシフトレジスタ計数器Ｈ０３Ｋ２３／５４）
H03K29/00	多安定素子を包含するパルス計数器，例．３進法用，１０進法用；類似の周波数分割器
H03K29/04	多陰極ガス放電管を用いるもの
H03K29/06	ビーム型管，例．マグネトロン，陰極線管，を用いるもの
H03K99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項
H03K2217/00	
H03K2217/0009	
H03K2217/0018	
H03K2217/0027	
H03K2217/0036	
H03K2217/0045	
H03K2217/0054	
H03K2217/0063	
H03K2217/0072	
H03K2217/0081	
H03K2217/009	
H03K2217/94	
H03K2217/94005	
H03K2217/9401	
H03K2217/94015	
H03K2217/94021	
H03K2217/94026	
H03K2217/94031	
H03K2217/94036	
H03K2217/94042	
H03K2217/94047	
H03K2217/94052	
H03K2217/94057	
H03K2217/94063	
H03K2217/94068	
H03K2217/94073	
H03K2217/94078	
H03K2217/94084	
H03K2217/94089	
H03K2217/94094	
H03K2217/941	
H03K2217/94102	
H03K2217/94104	
H03K2217/94106	
H03K2217/94108	
H03K2217/94111	
H03K2217/94112	
H03K2217/94114	
H03K2217/94116	
H03K2217/945	
H03K2217/95	
H03K2217/952	
H03K2217/954	
H03K2217/956	
H03K2217/958	
H03K2217/96	
H03K2217/96003	
H03K2217/96007	
H03K2217/96011	
H03K2217/96015	
H03K2217/96019	
H03K2217/96023	
H03K2217/96027	
H03K2217/96031	
H03K2217/96035	
H03K2217/96038	
H03K2217/96042	
H03K2217/96046	
H03K2217/9605	
H03K2217/96054	
H03K2217/96058	
H03K2217/96062	
H03K2217/96066	
H03K2217/9607	
H03K2217/960705	
H03K2217/96071	
H03K2217/960715	
H03K2217/96072	
H03K2217/960725	
H03K2217/96073	
H03K2217/960735	
H03K2217/96074	
H03K2217/960745	
H03K2217/96075	
H03K2217/960755	
H03K2217/96076	
H03K2217/960765	
H03K2217/96077	
H03K2217/960775	
H03K2217/96078	
H03K2217/960785	
H03K2217/96079	
H03K2217/960795	
H03K2217/965	
H03K2217/9651	
H03K2217/9653	
H03K2217/9655	
H03K2217/9656	
H03K2217/9658	
