E05B   1/00  \	0	0	2E250	E05B   1/00	118	ウィング用のノブまたはハンドル；ウィングに取り付けた錠またはラッチ用のノブ，ハンドルまたは押しボタン（Ｅ０５Ｂ５／００，Ｅ０５Ｂ７／００が優先）	Details or accessories of locks or the like; Keys
E05B   1/00 311 \	1	1	2E250	E05B   1/00	0	自動車用以外のもの	Other than for automobiles
E05B   1/00 311 A	1	0	2E250	E05B   1/00	101	錠止杆と非連動のハンドル（Ｅ０５Ｂ１／００，３１１Ｊ，Ｅ０５Ｂ１／００，３１１Ｌが優先）	Handles not interlocked with lock lever (J, L take precedence)
E05B   1/00 311 B	1	1	2E250	E05B   1/00	174	背面装着式ハンドル	Handle mounted on rear
E05B   1/00 311 C	1	2	2E250	E05B   1/00	187	Ｃ形状ハンドル	C-shaped handles
E05B   1/00 311 D	1	1	2E250	E05B   1/00	167	前面装着式ハンドル	Handles mounted on front side
E05B   1/00 311 E	1	2	2E250	E05B   1/00	171	Ｃ形状ハンドル	C-shaped handles
E05B   1/00 311 F	1	0	2E250	E05B   1/00	184	錠止杆に連動するハンドル（Ｅ０５Ｂ１／００，３１１Ｊ，Ｅ０５Ｂ１／００，３１１Ｌが優先）	Handles interlocked with lock lever (J, L take precedence)
E05B   1/00 311 G	1	1	2E250	E05B   1/00	141	Ｃ形状ハンドル	C-shaped handles
E05B   1/00 311 H	1	1	2E250	E05B   1/00	444	回動式ハンドル	Rotary handles
E05B   1/00 311 J	1	0	2E250	E05B   1/00	203	摺動扉用ハンドル	Handles for sliding doors
E05B   1/00 311 K	1	1	2E250	E05B   1/00	96	錠止杆に連動するハンドル	Handles interlocked with lock lever (J, L take precedence)
E05B   1/00 311 L	1	0	2E250	E05B   1/00	138	折畳扉用ハンドル	Handles for folding doors
E05B   1/00 311 M	1	0	2E250	E05B   1/00	99	ハンドルの付属具	Handle accessories
E05B   1/00 311 N	1	1	2E250	E05B   1/00	219	ノブカバー，ハンドルカバー	Knob covers, handle covers
E05B   1/00 311 P	1	1	2E250	E05B   1/00	91	殺菌消毒装置	Sterilising arrangements
E05B   1/00 311 Q	1	1	2E250	E05B   1/00	24	緩衝具	Dampers
E05B   1/00 311 R	1	1	2E250	E05B   1/00	121	ハンドルの回動補助レバー	Lever for assisting turning handle
E05B   1/00 311 S	1	1	2E250	E05B   1/00	95	照明装置	Illuminating arrangements
E05B   1/00 311 Z	1	0	2E250	E05B   1/00	143	その他	Others
E05B   1/02  \	1	1	2E250	E05B   1/02	49	中実材料製のもの	of solid material
E05B   1/04  \	1	1	2E250	E05B   1/04	79	内部剛体部材と外おおいまたはおおいをもつもの	with inner rigid member and outer cover or covers
E05B   1/06  \	1	1	2E250	E05B   1/06	3	薄板材料製のもの	of sheet material
E05B   1/06 101 \	2	2	2E250	E05B   1/06	26	回転または揺動建具用	for rotary or oscillating fixtures
E05B   1/06 102 \	3	3	2E250	E05B   1/06	69	玉状のもの	Ball like
E05B   1/06 103 \	3	3	2E250	E05B   1/06	128	板状のもの	Plate like
E05B   1/06 104 \	3	3	2E250	E05B   1/06	109	棒状のもの	Rod like
E05B   1/06 105 \	2	2	2E250	E05B   1/06	15	摺動建具用	for sliding fixtures
E05B   1/06 105 A	2	0	2E250	E05B   1/06	68	鋼製框用引手	Handles for steel frames
E05B   1/06 105 B	2	1	2E250	E05B   1/06	105	鋼製框用掘込引手	Deep throw pulling handles for steel frames
E05B   1/06 105 C	2	2	2E250	E05B   1/06	74	鋼製框用両面引手	Double side handles for steel frames
E05B   1/06 105 D	2	0	2E250	E05B   1/06	154	襖用皿状引手	Dish-like handles for fusuma
E05B   1/06 105 E	2	1	2E250	E05B   1/06	154	襖用両面引手	Double side handles for fusuma
E05B   1/06 105 F	2	0	2E250	E05B   1/06	166	木製框用引手	Handles for wooden frames
E05B   1/06 105 G	2	0	2E250	E05B   1/06	62	ガラス戸用引手	Handles for glass doors
E05B   1/06 105 Z	2	0	2E250	E05B   1/06	105	その他	Others
E05B   3/00  \	0	0	2E250	E05B   3/00	17	錠またはラッチ部分へのハンドルの固定	Fastening handles to lock or latch parts
E05B   3/00  A	0	0	2E250	E05B   3/00	117	着脱自在ハンドル	Freely detachable handles
E05B   3/00  B	0	1	2E250	E05B   3/00	171	キ−イン型着脱自在ハンドル	Kei-in type freely detachable handles
E05B   3/00  C	0	0	2E250	E05B   3/00	20	空転ハンドル	Spinning handles
E05B   3/00  D	0	0	2E250	E05B   3/00	70	ノブの取付	Mounting knobs
E05B   3/00  E	0	0	2E250	E05B   3/00	178	レバ−ハンドルの取付	Mounting lever handles
E05B   3/00  Z	0	0	2E250	E05B   3/00	78	その他	Others
E05B   3/02  \	1	1	2E250	E05B   3/02	26	ピン止めまたは鋲（びょう）止めによってスピンドルに取り付けるもの	Fastening handles to the spindle by pinning or riveting
E05B   3/04  \	1	1	2E250	E05B   3/04	5	ハンドル軸をねじ，ばねまたはスナップボルトによってスピンドルに取り付けるもの	Fastening the handle shank to the spindle by screws, springs, or snap bolts
E05B   3/04  A	1	0	2E250	E05B   3/04	85	ノブにおけるもの	with knobs
E05B   3/04  B	1	0	2E250	E05B   3/04	90	レバ−ハンドルにおけるもの	with lever handles
E05B   3/04  Z	1	0	2E250	E05B   3/04	18	その他	Others
E05B   3/06  \	1	1	2E250	E05B   3/06	2	装飾円板の内または外に付設された手段によって取り付けるもの	by means arranged in or on the rose
E05B   3/06  A	1	0	2E250	E05B   3/06	90	ノブにおけるもの	with knobs
E05B   3/06  B	1	0	2E250	E05B   3/06	129	レバ−ハンドルにおけるもの	with lever handles
E05B   3/06  Z	1	0	2E250	E05B   3/06	21	その他	Others
E05B   3/08  \	1	1	2E250	E05B   3/08	35	カムへのスピンドルの取り付け	Fastening the spindle to the follower
E05B   3/10  \	1	1	2E250	E05B   3/10	58	カムまたはハンドル軸内の二分式または割れ目式のスピンドルによって取り付けるもの	by a bipartite or cleft spindle in the follower or in the handle shank
E05B   5/00  \	0	0	2E250	E05B   5/00	5	ウィング表面に完全に入るハンドル	Handles completely let into the surface of the wing
E05B   5/00  A	0	0	2E250	E05B   5/00	173	錠止杆に連動するハンドル	Handles interlocked with lock lever
E05B   5/00  B	0	1	2E250	E05B   5/00	190	解錠に鍵を必要とするハンドル	Handles requiring a key for unlocking
E05B   5/00  Z	0	0	2E250	E05B   5/00	95	その他	Others
E05B   5/02  \	1	1	2E250	E05B   5/02	10	操作前に外側に回転できるもの	able to be turned outwards before operation
E05B   5/02  A	1	0	2E250	E05B   5/02	30	環状の握り部を有するハンドル	Handles with annular grip
E05B   5/02  B	1	1	2E250	E05B   5/02	53	回転することにより握り部が表面に現れるもの	Grips appearing on surface by turning
E05B   5/02  C	1	0	2E250	E05B   5/02	112	常時突出方向に付勢された平板状ハンドルを凹部に没入した状態で係止するもの	connected with flat panel-like handle sunk in convex which has been biased toward projecting direction
E05B   5/02  D	1	0	2E250	E05B   5/02	318	没入状態にある平板状ハンドルを把持可能な位置へ押し出すための操作を要するもの	requiring operation to push out sunken flat panel-like handles to a holding position
E05B   5/02  E	1	0	2E250	E05B   5/02	42	握り部とラツチボルト間に介在する伝達部材に特徴のあるもの	characterised by transfer part existing between grip and latch bolt
E05B   5/02  Z	1	0	2E250	E05B   5/02	53	その他	Others
E05B   5/04  \	1	1	2E250	E05B   5/04	176	引き出し後ウィングと平行に移動するもの	able to be shifted parallel to the wing after being pulled out
E05B   7/00  \	0	0	2E250	E05B   7/00	101	ウィングと平行な軸に枢着されるハンドル（Ｅ０５Ｂ５／００が優先）	Handles pivoted about an axis parallel to the wing (E05B 5/00 takes precedence)
E05B   9/00  \	0	0	2E250	E05B   9/00	61	錠またはラッチ機構のケーシング（南京錠のケーシングＥ０５Ｂ６７／０２；車両用のものＥ０５Ｂ７９／０４，Ｅ０５Ｂ８５／０２）	Lock casings or latch-mechanism casings (padlock casings E05B 67/02; for vehicles E05B 79/04, E05B 85/02)
E05B   9/02  \	1	1	2E250	E05B   9/02	132	ラッチ・ボルト式錠のもの	of latch-bolt locks
E05B   9/04  \	1	1	2E250	E05B   9/04	140	シリンダ錠のもの	of cylinder locks
E05B   9/06  \	1	1	2E250	E05B   9/06	97	ケーシング部品の相互取り付け	Fastening together the parts of casings
E05B   9/08  \	1	1	2E250	E05B   9/08	29	ラッチ・ボルト式錠またはシリンダ錠のケーシングのウィングへの取り付け	Fastening the casings of latch-bolt locks or cylinder locks to the wing
E05B   9/08  A	1	0	2E250	E05B   9/08	219	シリンダ錠の取付	Mounting cylinder locks
E05B   9/08  B	1	1	2E250	E05B   9/08	218	直線動錠止杆を有するシリンダ錠の取付	Mounting cylinder locks with linear motion locking lever
E05B   9/08  C	1	1	2E250	E05B   9/08	147	薄鋼板へのシリンダ錠の取付	Mounting cylinder locks to thin steel sheets
E05B   9/08  D	1	2	2E250	E05B   9/08	207	自動車用	for automobiles
E05B   9/08  E	1	0	2E250	E05B   9/08	175	直線動錠止杆を有する錠の取付〔Ｂが優先〕	Mounting cylinder locks with linear motion locking lever (B takes precedence)
E05B   9/08  F	1	1	2E250	E05B   9/08	219	扉用箱錠の取付	Mounting box locks for doors
E05B   9/08  G	1	0	2E250	E05B   9/08	109	回動錠止杆を有する錠の取付〔Ａが優先〕	Mounting cylinder locks with linear motion locking lever (A takes precedence)
E05B   9/08  H	1	1	2E250	E05B   9/08	77	クレセント錠の取付	Mounting crescent locks
E05B   9/08  J	1	0	2E250	E05B   9/08	70	引違い戸用錠の取付〔Ｈが優先〕	Mounting locks for sliding doors (H takes precedence)
E05B   9/08  Z	1	0	2E250	E05B   9/08	150	その他	Others
E05B   9/10  \	1	1	2E250	E05B   9/10	20	二重シリンダ錠の二半部分の連結装置	Coupling devices for the two halves of double cylinder locks
E05B  11/00  \	0	0	2E250	E05B  11/00	51	錠から鍵が外れるのを防ぐ装置	Devices preventing keys from being removed from the lock
E05B  11/02  \	1	1	2E250	E05B  11/02	45	ウィングが鎖錠される以前に防ぐもの	before the wing is locked
E05B  11/04  \	1	1	2E250	E05B  11/04	8	ウィングが閉じる以前に防ぐもの	before the wing is closed
E05B  11/06  \	1	1	2E250	E05B  11/06	5	合い鍵または不正鍵を見付けるためのもの	for catching skeleton or incorrect keys
E05B  13/00  \	0	0	2E250	E05B  13/00	17	鍵またはハンドルまたはその両者が使用されるのを防ぐ装置	Devices preventing the key or the handle or both from being used
E05B  13/00  A	0	0	2E250	E05B  13/00	469	ハンドルに対するもの	for handles
E05B  13/00  B	0	0	2E250	E05B  13/00	186	鍵穴に対するもの	for key holes
E05B  13/00  Z	0	0	2E250	E05B  13/00	70	その他	Others
E05B  13/02  \	1	1	2E250	E05B  13/02	33	鍵穴内に設けられ，扇形の穴かくし具として形成されるもの	shaped as sectors of escutcheons, arranged in the keyhole
E05B  13/04  \	1	1	2E250	E05B  13/04	2	鍵をつかみ固定するフォーク状の部材として形成されるもの	shaped as fork-like implements grasping and fixing the key
E05B  13/06  \	1	1	2E250	E05B  13/06	22	鍵先の通路内に設けられる止め金として形成されるもの	shaped as bolt detents arranged in the path of motion of the key bit
E05B  13/08  \	1	1	2E250	E05B  13/08	6	ハンドルが造りつけ錠の部分または固定具に連結する貫通ボルトまたは横棒により形成されるもの	formed by longitudinal bolt or cross-bar connecting the handle with a stationary lock part or fitting
E05B  13/08  A	1	0	2E250	E05B  13/08	139	ハンドルが扉表面に垂直な軸の周りに回動するもの	Handles rotating around axis perpendicular to door surface
E05B  13/08  B	1	1	2E250	E05B  13/08	142	ハンドル軸が係止されるもの	held handle shafts
E05B  13/08  C	1	2	2E250	E05B  13/08	76	係止具が拘束部と遊動部とからなる溝を形成した摺動板であるもの	holders being a sliding panels forming grooves consisting of restricting part and floating part
E05B  13/08  D	1	1	2E250	E05B  13/08	109	握り部分を係止するものの	holding grips
E05B  13/08  E	1	0	2E250	E05B  13/08	68	ハンドルが扉表面に平行な軸の周りに回動するもの	Handles rotating around axis horizontal to door surface
E05B  13/08  Z	1	0	2E250	E05B  13/08	27	その他	Others
E05B  13/10  \	1	1	2E250	E05B  13/10	13	ハンドル内に設けられる錠により形成されるもの	formed by a lock arranged in the handle
E05B  13/10  A	1	0	2E250	E05B  13/10	69	ノブにおけるもの	with knobs
E05B  13/10  B	1	0	2E250	E05B  13/10	178	レバ−ハンドルにおけるもの	with lever handles
E05B  13/10  Z	1	0	2E250	E05B  13/10	43	その他	Others
E05B  15/00  \	0	0	2E250	E05B  15/00	8	錠のその他の細部；固定装置のボルトに係止する部品	Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
E05B  15/00  A	0	0	2E250	E05B  15/00	433	シリンダ錠の細部	Details of cylinder locks
E05B  15/00  B	0	1	2E250	E05B  15/00	368	シリンダ錠の防護，絶縁手段	Means for protecting or insulating cylinder locks
E05B  15/00  Z	0	0	2E250	E05B  15/00	118	その他	Others
E05B  15/02  \	1	1	2E250	E05B  15/02	36	受金具；保持具；ボルト状つぼ釘；防護板	Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons
E05B  15/02  A	1	0	2E250	E05B  15/02	119	受金具一般	Striking plates in general
E05B  15/02  B	1	1	2E250	E05B  15/02	569	直線動錠止杆用受金具	Striking plates for linear motion locking levers
E05B  15/02  C	1	2	2E250	E05B  15/02	144	上げ落し用受金具	Striking plates for flush bolts
E05B  15/02  D	1	1	2E250	E05B  15/02	239	回動錠止杆用受金具	Striking plates for rotary motion locking levers
E05B  15/02  E	1	2	2E250	E05B  15/02	136	クレセント錠用受金具	Striking plates for crescent locks
E05B  15/02  F	1	0	2E250	E05B  15/02	175	自動車用受金具	Striking plates for automobiles
E05B  15/02  G	1	1	2E250	E05B  15/02	261	門形杆の受金具	Striking plates for gate-shaped levers
E05B  15/02  H	1	0	2E250	E05B  15/02	67	磁気を利用する受金具	Striking plates using magnetism
E05B  15/02  J	1	0	2E250	E05B  15/02	69	非常用安全受金具	Striking plates for emergency safety
E05B  15/02  K	1	0	2E250	E05B  15/02	55	冷蔵庫用受金具	Striking plates for refrigerators
E05B  15/02  L	1	0	2E250	E05B  15/02	47	防護板	Protection panels
E05B  15/02  M	1	0	2E250	E05B  15/02	181	鍵座，長座，装飾円座	Key bases, oblong bases, decorated round base
E05B  15/02  Z	1	0	2E250	E05B  15/02	33	その他	Others
E05B  15/04  \	1	1	2E250	E05B  15/04	68	錠内のばね装置	Spring arrangements in locks
E05B  15/06  \	1	1	2E250	E05B  15/06	11	錠内部の鍵に対する固定障害	Lock wards
E05B  15/08  \	1	1	2E250	E05B  15/08	109	鍵案内；鍵止めピン	Key guides; Key pins
E05B  15/10  \	1	1	2E250	E05B  15/10	11	錠のボルトまたはナイトラッチ	Bolts of locks or night latches
E05B  15/10  A	1	0	2E250	E05B  15/10	58	ラツチヘツドを異種材料からなる複合材としたもの	Latch head made of composite materials consisting of different materials
E05B  15/10  B	1	0	2E250	E05B  15/10	93	ラツチヘツドが回転するもの	Rotary latch heads
E05B  15/10  C	1	0	2E250	E05B  15/10	75	扉の左右いずれの方向の回動にも対応できるもの	able to cope with any rotating direction of door
E05B  15/10  Z	1	0	2E250	E05B  15/10	197	その他	Others
E05B  15/12  \	1	1	2E250	E05B  15/12	73	鎖錠ボルトのためのピンまたはデテント	Pins or detents for locking bolts
E05B  15/14  \	1	1	2E250	E05B  15/14	48	タンブラ	Tumblers
E05B  15/16  \	1	1	2E250	E05B  15/16	168	錠部品への特殊材料の使用	Use of special materials for parts of locks
E05B  17/00  \	0	0	2E250	E05B  17/00	9	錠に関係ある付属具（指示装置または時限装置をもつ錠はＥ０５Ｂ３９／００〜Ｅ０５Ｂ４５／００が優先）［４］	Accessories in connection with locks (locks with indicating or timing devices E05B39/00-E05B45/00) [4]
E05B  17/00  A	0	0	2E250	E05B  17/00	219	防護，絶縁手段	Protection, insulating means
E05B  17/00  B	0	1	2E250	E05B  17/00	183	排水，防水手段	Drainage, waterproofing means
E05B  17/00  C	0	1	2E250	E05B  17/00	42	解氷手段	Thawing means
E05B  17/00  D	0	0	2E250	E05B  17/00	126	シリンダ錠の付属具〔Ａが優先〕	Accessories for cylinder locks (A takes precedence)
E05B  17/00  Z	0	0	2E250	E05B  17/00	157	その他	Others
E05B  17/02  \	1	1	2E250	E05B  17/02	6	二重戸の連結装置，すなわち二枚の戸の一方が他方の後にあって，同じ側で蝶（ちょう）着されるもの	Coupling devices for double doors, i.e. two doors one behind the other and hinged on the same side
E05B  17/04  \	1	1	2E250	E05B  17/04	81	単一または二重のシリンダ錠の回転シリンダをボルト操作部材に連結する装置	Devices for coupling the turning cylinder of a single or double cylinder lock with the bolt-operating member
E05B  17/06  \	1	1	2E250	E05B  17/06	26	ウィング上に固定具の取り付け孔の位置を決める型取り具	Templates for marking the position of apertures in fittings of wings
E05B  17/08  \	1	1	2E250	E05B  17/08	7	潤滑装置	Lubricating devices
E05B  17/10  \	1	1	2E250	E05B  17/10	19	錠または鍵用の照明装置	Illuminating devices on, or for, locks or keys
E05B  17/10  A	1	0	2E250	E05B  17/10	44	非電気照明付設錠	Locks with emergency electric illumination
E05B  17/10  B	1	0	2E250	E05B  17/10	116	電気照明付設錠	Locks with electric illumination
E05B  17/10  C	1	1	2E250	E05B  17/10	159	自動車用電気照明付設錠	Locks with electric illumination for automobiles
E05B  17/10  D	1	0	2E250	E05B  17/10	7	非電気照明付設鍵	keys with emergency electric illumination
E05B  17/10  E	1	0	2E250	E05B  17/10	123	電気照明付設鍵	Locks with electric illumination
E05B  17/10  F	1	1	2E250	E05B  17/10	22	キ−ホルダ−に電気照明が付設された鍵	keys with electric illumination provided on key holder
E05B  17/10  Z	1	0	2E250	E05B  17/10	6	その他	Others
E05B  17/12  \	1	1	2E250	E05B  17/12	2	錠から外れなくなった鍵を取り外す装置	Devices for removing keys stuck in the lock
E05B  17/14  \	1	1	2E250	E05B  17/14	94	鍵穴の閉じ具または保護具	Closures or guards for keyholes
E05B  17/16  \	2	2	2E250	E05B  17/16	25	ピンまたは鍵先の形状に作られるもの	shaped as pins or key bits
E05B  17/18  \	2	2	2E250	E05B  17/18	13	蓋または滑り板のように作られるもの	shaped as lids or slides
E05B  17/18  A	2	0	2E250	E05B  17/18	16	鍵の挿入路内にあつて鍵の挿入によつて開閉する蓋	Lids opened and closed by inserted key which is provided in keyhole
E05B  17/18  B	2	1	2E250	E05B  17/18	62	鍵の挿入方向に垂直な平面内で移動するもの	moving on plane perpendicular to inserting direction of key
E05B  17/18  C	2	1	2E250	E05B  17/18	53	鍵の挿入方向に移動するもの	moving along inserting direction of key
E05B  17/18  D	2	0	2E250	E05B  17/18	25	鍵穴表面に設けられる蓋	Lids provided on keyhole surface
E05B  17/18  E	2	1	2E250	E05B  17/18	109	摺動するもの	sliding
E05B  17/18  F	2	1	2E250	E05B  17/18	107	表面と平行な軸の周りに揺動するもの	oscillating around axis parallel to surface
E05B  17/18  G	2	1	2E250	E05B  17/18	193	表面に垂直な軸の周りに揺動するもの	oscillating around axis perpendicular to surface
E05B  17/18  H	2	1	2E250	E05B  17/18	83	キヤツプ	Caps
E05B  17/18  Z	2	0	2E250	E05B  17/18	19	その他	Others
E05B  17/20  \	1	1	2E250	E05B  17/20	29	無断開錠を防止するための鎖錠機構とは独立した手段，例．ボルトを固着位置に固定するためのもの（ピンまたはデテントＥ０５Ｂ１５／１２）［４］	Means independent of the locking mechanism for preventing unauthorised opening, e.g. for securing the bolt in the fastening position (pins or detents E05B 15/12) [4]
E05B  17/20  A	1	0	2E250	E05B  17/20	147	自動車におけるもの	with automobiles
E05B  17/20  B	1	0	2E250	E05B  17/20	92	金庫におけるもの	with safes
E05B  17/20  C	1	0	2E250	E05B  17/20	202	シリンダ錠におけるもの	with cylinder locks
E05B  17/20  D	1	0	2E250	E05B  17/20	181	クレセント錠におけるもの	with crescent locks
E05B  17/20  E	1	0	2E250	E05B  17/20	237	直線動錠止杆を有する錠におけるもの〔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが優先〕	with locks having linear motion locking lever (A, B, C, D take precedence)
E05B  17/20  F	1	0	2E250	E05B  17/20	112	回動錠止杆を有する錠におけるもの〔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが優先〕	with locks having rotary motion locking lever (A, B, C, D take precedence)
E05B  17/20  Z	1	0	2E250	E05B  17/20	138	その他	Others
E05B  17/22  \	1	1	2E250	E05B  17/22	26	錠または固着装置の付属具，すなわち．固着部材以外のもの，例．スイッチ，指示器，を操作または制御する手段［４］	Means for operating or controlling lock or fastening device accessories, i.e. other than the fastening members, e.g. switches, indicators [4]
E05B  17/22  A	1	0	2E250	E05B  17/22	104	鍵の差込により接点が開閉するもの	Contacts opened and closed by inserted key
E05B  17/22  B	1	0	2E250	E05B  17/22	174	錠止杆の移動により接点が開閉するもの	Contact opened and closed by locking lever travels
E05B  17/22  Z	1	0	2E250	E05B  17/22	126	その他	Others
E05B  19/00  \	0	0	2E250	E05B  19/00	28	鍵；その付属品（鍵の製造，関係箇所参照，例．Ｂ２１Ｄ５３／４２；鍵溝のフライス削りＢ２３Ｃ３／３５）	Keys; Accessories therefor (making keys, <u>see</u> the relevant places, e.g. B21D 53/42; milling grooves in keys B23C 3/35)
E05B  19/00  A	0	0	2E250	E05B  19/00	27	鍵の製造機械	Manufacturing machines for keys
E05B  19/00  B	0	0	2E250	E05B  19/00	62	鍵の複製用機械	Coping machines for keys
E05B  19/00  C	0	0	2E250	E05B  19/00	93	鍵の製法	Manufacturing methods of keys
E05B  19/00  D	0	0	2E250	E05B  19/00	9	鍵の製造用工具	Manufacturing tools for keys
E05B  19/00  E	0	0	2E250	E05B  19/00	716	鍵の電気制御式管理保管装置	Arrangements for electronically controlling and storing keys
E05B  19/00  F	0	0	2E250	E05B  19/00	498	鍵，予備鍵の保持具	Key or spare key holders
E05B  19/00  G	0	0	2E250	E05B  19/00	274	他機能を付加した鍵	Keys with additional functions
E05B  19/00  H	0	0	2E250	E05B  19/00	58	静電気防止手段付き鍵	Key with means for discharging static electricity
E05B  19/00  J	0	0	2E250	E05B  19/00	1095	電子符号錠用鍵	Keys for electronic permutation locks
E05B  19/00  K	0	0	2E250	E05B  19/00	123	折たたみできる鍵	Foldable keys
E05B  19/00  Z	0	0	2E250	E05B  19/00	109	その他	Others
E05B  19/02  \	1	1	2E250	E05B  19/02	110	鍵棒の構造	Construction of the shank of the key
E05B  19/04  \	1	1	2E250	E05B  19/04	273	鍵のつかみ構造；平鍵の構造	Construction of the bow of the key; Construction of flat keys
E05B  19/06  \	1	1	2E250	E05B  19/06	117	鍵先；平鍵の鍵先	Key bits; Flat key bits
E05B  19/08  \	2	2	2E250	E05B  19/08	190	特殊形状の鍵先，例．二重鍵の鍵先，折り畳み鍵の鍵先	Special forms of key bits, e.g. double key bits, folding key bits
E05B  19/10  \	1	1	2E250	E05B  19/10	84	鍵棒への鍵先およびつかみの取り付け	Fastening the key bit and bow on the shank of the key
E05B  19/12  \	1	1	2E250	E05B  19/12	3	使用中に複数の鍵先が相互に動くようにした鍵	Keys with several bits moving relatively to each other when in use
E05B  19/14  \	1	1	2E250	E05B  19/14	19	二重鍵	Double keys
E05B  19/16  \	1	1	2E250	E05B  19/16	21	回転させずに使用する極薄の鍵	Extremely thin keys acting without rotation
E05B  19/18  \	1	1	2E250	E05B  19/18	12	使用前に調節できる鍵	Keys adjustable before use
E05B  19/20  \	1	1	2E250	E05B  19/20	113	合い鍵；錠のピッキング用具；その他の類似物	Skeleton keys; Devices for picking locks; Other devices for similar purposes
E05B  19/22  \	1	1	2E250	E05B  19/22	199	最終の使用が鎖錠か解錠を指示する装置をもつ鍵	Keys with devices for indicating whether the last operation was locking or unlocking
E05B  19/24  \	1	1	2E250	E05B  19/24	130	鍵の識別表示	Key-distinguishing marks
E05B  19/26  \	1	1	2E250	E05B  19/26	75	鍵への特殊材料の使用	Use of special materials for keys
E05B  21/00  \	0	0	2E250	E05B  21/00	71	薄板状のタンブラを鍵に対し垂直に動かす，回転鍵をもつ錠で、タンブラはボルトの動きに追従しないもの	Locks with rotary keys moving lamelliform tumblers perpendicular to the key, in which the tumblers do not follow the movement of the bolt
E05B  21/02  \	1	1	2E250	E05B  21/02	0	同一のタンブラをもつもの	with identical tumblers
E05B  21/04  \	1	1	2E250	E05B  21/04	0	タンブラ上に止めピンをもつもの（Ｅ０５Ｂ２１／０２が優先）	with stop pins on the tumbler (E05B 21/02 takes precedence)
E05B  21/06  \	1	1	2E250	E05B  21/06	4	シリンダ錠，例．保護錠	Cylinder locks, e.g. protector locks
E05B  23/00  \	0	0	2E250	E05B  23/00	12	薄板状のタンブラを鍵に対し垂直に動かす，回転鍵をもつ錠で、タンブラはボルトの動きに追従するもの	Locks with rotary keys moving lamelliform tumblers perpendicular to the key, in which the tumblers&nbsp;follow the movement of the bolt
E05B  25/00  \	0	0	2E250	E05B  25/00	55	薄板状のタンブラを鍵に対し垂直に動かす，回転鍵をもつ錠で、タンブラに特徴のあるもの	Locks with rotary keys moving lamelliform tumblers perpendicular to the key, characterised by the tumblers
E05B  25/02  \	1	1	2E250	E05B  25/02	1	鍵先の動きを切り換えるタンブラをもつもの	with tumblers in the cut-out of which the key bit is moved
E05B  25/04  \	1	1	2E250	E05B  25/04	0	止めピンが一鎖錠位置から他の鎖錠位置に傾斜状態で案内されるタンブラをもつもの	with tumblers in which the stop pin is guided from one locked position to the other in an inclined direction
E05B  25/06  \	1	1	2E250	E05B  25/06	7	止めピンが一鎖錠位置から他の鎖錠位置に湾曲した通路に沿って案内されるタンブラをもつもの	with tumblers in which the stop pin is guided from one locked position to the other along a curved path
E05B  25/08  \	1	1	2E250	E05B  25/08	0	鍵に係止する爪があるタンブラをもつもの	with tumblers with movable pawls engaging the key
E05B  25/10  \	1	1	2E250	E05B  25/10	4	開錠位置を示すため互いに係合するように作られたタンブラをもつもの	with tumblers formed to engage one another to determine their unlocked position
E05B  27/00  \	0	0	2E250	E05B  27/00	29	鍵を挿入することによりセットされるタンブラピンまたはタンブラボールをもつシリンダ錠	Cylinder locks with tumbler pins or balls that are set by pushing the key in
E05B  27/00  A	0	0	2E250	E05B  27/00	123	永久磁石を用いたもの	using of permanent magnets
E05B  27/00  B	0	0	2E250	E05B  27/00	121	電気接点を開閉するもの	opening and closing electrical contacts
E05B  27/00  Z	0	0	2E250	E05B  27/00	148	その他	Others
E05B  27/02  \	1	1	2E250	E05B  27/02	72	鍵縁で操作されるもの	operated by the edge of the key
E05B  27/04  \	2	2	2E250	E05B  27/04	383	半径方向に一列に配置されるもの	arranged radially in one row
E05B  27/06  \	2	2	2E250	E05B  27/06	198	二列以上の列に配置されるもの	arranged radially in more than one row
E05B  27/08  \	2	2	2E250	E05B  27/08	13	軸方向に配置されるもの	arranged axially
E05B  27/08  A	2	0	2E250	E05B  27/08	186	凹入端面を有する鍵によるもの	by keys with concave end surface
E05B  27/08  B	2	0	2E250	E05B  27/08	58	凸出端面を有する鍵によるもの	by keys with convex end surface
E05B  27/08  Z	2	0	2E250	E05B  27/08	22	その他	Others
E05B  27/10  \	1	1	2E250	E05B  27/10	313	鍵の他の面で操作されるもの，例．タンブラ上の突起を受入れる開口	operated by other surfaces of the key, e.g. openings receiving projections on the tumblers
E05B  29/00  \	0	0	2E250	E05B  29/00	20	鍵を挿入することによりセットされる板タンブラをもつシリンダ錠	Cylinder locks with plate tumblers that are set by pushing the key in
E05B  29/00  A	0	0	2E250	E05B  29/00	187	回転デイスクタンブラ−によるもの	by rotary disk tumblers
E05B  29/00  B	0	0	2E250	E05B  29/00	74	電気接点を開閉するもの	opening and closing electrical contacts
E05B  29/00  Z	0	0	2E250	E05B  29/00	96	その他	Others
E05B  29/02  \	1	1	2E250	E05B  29/02	207	鍵縁で操作されるもの	operated by the edge of the key
E05B  29/04  \	2	2	2E250	E05B  29/04	264	単一配置のもの	arranged singly
E05B  29/06  \	2	2	2E250	E05B  29/06	141	組配置のもの	arranged in pairs
E05B  29/08  \	1	1	2E250	E05B  29/08	37	鍵の他の面で操作されるもの	operated by other surfaces of the key
E05B  29/10  \	2	2	2E250	E05B  29/10	109	湾曲したみぞまたは長孔により操作されるもの	operated by a curved groove or slot
E05B  29/12  \	2	2	2E250	E05B  29/12	7	湾曲したリブにより操作されるもの	operated by a curved rib
E05B  29/14  \	1	1	2E250	E05B  29/14	5	軸方向と半径方向とに配置され板タンブラをもつもの	with both axially and radially arranged plate tumblers
E05B  31/00  \	0	0	2E250	E05B  31/00	24	鍵を挿入することによりセットされるタンブラピンまたはタンブラボールと，板タンブラの両方をもつシリンダ錠	Cylinder locks with both tumbler pins or balls and plate tumblers that are set by pushing the key in
E05B  33/00  \	0	0	2E250	E05B  33/00	12	鍵を挿入することによりセットされるタンブラをもつシリンダ錠で、ボルトは鍵以外の手段によって動かされるもの	Cylinder locks&nbsp;with tumblers that are set by pushing the key in, in which the bolt is moved by means other than the key
E05B  35/00  \	0	0	2E250	E05B  35/00	3	特殊な鍵または複数個の鍵を用いる錠	Locks for use with special keys or a plurality of keys
E05B  35/00  A	0	0	2E250	E05B  35/00	214	コインにより操作制御される錠	Locks operated or controlled by coin
E05B  35/00  B	0	0	2E250	E05B  35/00	177	穴あきカ−ドにより操作制御される錠	Locks operated or controlled by perforated cards
E05B  35/00  Z	0	0	2E250	E05B  35/00	145	その他	Others
E05B  35/02  \	1	1	2E250	E05B  35/02	5	鍵を横方向に移動できるもの	which can be shifted laterally
E05B  35/04  \	1	1	2E250	E05B  35/04	3	引っ張り鍵を用いるもの	for pull keys
E05B  35/06  \	1	1	2E250	E05B  35/06	14	ねじ込み鍵を用いるもの	for screw keys
E05B  35/08  \	1	1	2E250	E05B  35/08	106	複数個の鍵により操作されるもの	operable by a plurality of keys
E05B  35/10  \	2	2	2E250	E05B  35/10	62	親鍵をもつもの	with master and pass keys
E05B  35/12  \	2	2	2E250	E05B  35/12	14	二個の鍵の使用を要するもの，例．貸し金庫の錠	requiring the use of two keys, e.g. safe-deposit locks
E05B  35/12  A	2	0	2E250	E05B  35/12	63	電気的に操作制御される錠	Locks operated and controlled electrically
E05B  35/12  B	2	0	2E250	E05B  35/12	105	解錠に認証コ−ドが必要とされる錠	Locks requiring identification codes for unlocking
E05B  35/12  C	2	0	2E250	E05B  35/12	170	機械的に操作制御される錠	Locks operated or controlled mechanically
E05B  35/12  Z	2	0	2E250	E05B  35/12	12	その他	Others
E05B  35/14  \	1	1	2E250	E05B  35/14	43	異なる部分が別々の機構を操作する鍵をもつもの	with keys of which different parts operate separate mechanisms
E05B  37/00  \	0	0	2E250	E05B  37/00	223	符号錠（電気符号錠Ｅ０５Ｂ４９／００）；パズル錠	Permutation locks (electric permutation locks E05B49/00); Puzzle locks
E05B  37/02  \	1	1	2E250	E05B  37/02	10	単一の軸に設けられ，各々が他に対して個別に調節できる回転円板または回転環をもつもの	with tumbler discs or rings arranged on a single axis, each disc being adjustable independently of the others
E05B  37/02  A	1	0	2E250	E05B  37/02	276	南京錠用	for padlocks
E05B  37/02  B	1	0	2E250	E05B  37/02	86	かばん錠用	for bag locks
E05B  37/02  C	1	0	2E250	E05B  37/02	176	扉錠用	for door locks
E05B  37/02  D	1	0	2E250	E05B  37/02	76	容器の錠用	for container locks
E05B  37/02  E	1	0	2E250	E05B  37/02	30	車輛の錠用	for vehicles
E05B  37/02  F	1	0	2E250	E05B  37/02	75	チエ−ン錠用	for chain locks
E05B  37/02  Z	1	0	2E250	E05B  37/02	162	その他	Others
E05B  37/04  \	1	1	2E250	E05B  37/04	53	単一の軸に設けられ，すべてが移動可能の握りの回転によって調節できる回転円板または回転環をもつもの	with tumbler discs on a single axis, all the discs being adjustable by rotating a shiftable knob
E05B  37/06  \	2	2	2E250	E05B  37/06	5	南京錠にあるもの	in padlocks
E05B  37/08  \	1	1	2E250	E05B  37/08	478	単一の軸に設けられ，すべてが移動不能の握りの回転によって調節できる回転円板をもつもの	with tumbler discs on a single axis, all the discs being adjustable by a rotary knob which is not shifted
E05B  37/10  \	2	2	2E250	E05B  37/10	77	南京錠にあるもの	in padlocks
E05B  37/12  \	1	1	2E250	E05B  37/12	222	数個の軸に回転円板をもつもの	with tumbler discs on several axes
E05B  37/14  \	2	2	2E250	E05B  37/14	37	南京錠にあるもの	in padlocks
E05B  37/16  \	1	1	2E250	E05B  37/16	8	二個またはそれ以上の押しまたは引きするノブ，スライダー，またはその類似物をもつもの	with two or more push or pull knobs, slides, or the like
E05B  37/16  A	1	0	2E250	E05B  37/16	84	押釦がタンブラ−を回転させるもの	Tumblers rotated by pushbutton
E05B  37/16  Z	1	0	2E250	E05B  37/16	221	その他	Others
E05B  37/18  \	2	2	2E250	E05B  37/18	29	南京錠にあるもの	in padlocks
E05B  37/20  \	1	1	2E250	E05B  37/20	9	パズル錠	Puzzle locks
E05B  37/22  \	2	2	2E250	E05B  37/22	2	南京錠にあるもの	in padlocks
E05B  39/00  \	0	0	2E250	E05B  39/00	113	無断解錠の指示を与える錠	Locks giving indication of unauthorised unlocking
E05B  39/02  \	1	1	2E250	E05B  39/02	172	破壊可能の封かんシールまたは封かん紙をもつもの［４］	with destructible seal closures or paper closures [4]
E05B  39/04  \	1	1	2E250	E05B  39/04	39	計数または登録装置をもつもの	with counting or registering devices
E05B  41/00  \	0	0	2E250	E05B  41/00	11	鎖錠されているか否かについての可視的表示をもつ錠	Locks with visible indication as to whether the lock is locked or unlocked
E05B  41/00  A	0	0	2E250	E05B  41/00	124	機械的表示手段	Mechanical indicating means
E05B  41/00  B	0	1	2E250	E05B  41/00	44	車輛用	for vehicles
E05B  41/00  C	0	1	2E250	E05B  41/00	99	引き戸用	for sliding doors
E05B  41/00  D	0	1	2E250	E05B  41/00	274	開き戸用	for swing doors
E05B  41/00  E	0	0	2E250	E05B  41/00	230	電気的表示手段	Electrical indicating means
E05B  41/00  F	0	1	2E250	E05B  41/00	561	遠隔施・解錠検知装置	Remote locking or unlocking detectors
E05B  41/00  G	0	2	2E250	E05B  41/00	185	引き戸用	for sliding doors
E05B  41/00  H	0	1	2E250	E05B  41/00	161	車輛用	for vehicles
E05B  41/00  Z	0	0	2E250	E05B  41/00	35	その他	Others
E05B  43/00  \	0	0	2E250	E05B  43/00	160	時限錠	Time locks
E05B  45/00  \	0	0	2E250	E05B  45/00	28	警報錠	Alarm locks
E05B  45/02  \	1	1	2E250	E05B  45/02	102	機械的操作のベルをもつもの	with mechanically-operated bells
E05B  45/04  \	1	1	2E250	E05B  45/04	5	爆鳴装置をもつもの	with detonating alarm devices
E05B  45/06  \	1	1	2E250	E05B  45/06	15	電気警報錠	Electric alarm locks
E05B  45/06  A	1	0	2E250	E05B  45/06	138	電子符号錠に組み込まれたもの	Built-in electronic permutation locks
E05B  45/06  B	1	0	2E250	E05B  45/06	117	電気接点の開閉連動するもの	opening and closing electrical contacts
E05B  45/06  C	1	0	2E250	E05B  45/06	257	盗難防止用	for anti-theft
E05B  45/06  D	1	0	2E250	E05B  45/06	46	防災装置と連動するもの	interlocked with emergency arrangements
E05B  45/06  Z	1	0	2E250	E05B  45/06	124	その他	Others
E05B  45/08  \	2	2	2E250	E05B  45/08	150	錠の内部または受板に接点をもつもの	with contact making inside the lock or in the striking plate
E05B  45/10  \	3	3	2E250	E05B  45/10	115	鍵の差し込みによるもの	by introducing the key
E05B  45/12  \	3	3	2E250	E05B  45/12	111	ボルトの移動によるもの	by movement of the bolt
E05B  45/14  \	2	2	2E250	E05B  45/14	142	錠の外側に接点をもつもの	with contact making outside the lock
E05B  47/00  \	0	0	2E250	E05B  47/00	74	電気または磁気手段による錠またはその他の固定装置の操作または制御（電気符号錠Ｅ０５Ｂ４９／００）［２］	Operation or control of locks by non-mechanical means, e.g. from a distance [2]
E05B  47/00  A	0	0	2E250	E05B  47/00	283	永久磁石により操作制御される錠	operated or controlled by permanent magnets
E05B  47/00  B	0	1	2E250	E05B  47/00	132	盤状永久磁石鍵によるもの	by plate-shaped permanent magnet keys
E05B  47/00  C	0	2	2E250	E05B  47/00	98	シリンダ−錠におけるもの	with cylinder locks
E05B  47/00  D	0	1	2E250	E05B  47/00	110	棒状永久磁石鍵によるもの	by rod parent magnet keys
E05B  47/00  E	0	1	2E250	E05B  47/00	45	電気接点を開閉するもの	opening and closing electrical contacts
E05B  47/00  F	0	1	2E250	E05B  47/00	117	磁気カ−ドによるもの	by magnetic cards
E05B  47/00  G	0	0	2E250	E05B  47/00	628	電気により操作制御される錠	Locks operated or controlled by electricity
E05B  47/00  H	0	1	2E250	E05B  47/00	563	構成要素	Structural elements
E05B  47/00  J	0	1	2E250	E05B  47/00	1270	電動機によるもの	by electric motors
E05B  47/00  K	0	2	2E250	E05B  47/00	186	電気回路	Electric circuits
E05B  47/00  L	0	1	2E250	E05B  47/00	177	電磁石によるもの	by solenoids
E05B  47/00  M	0	2	2E250	E05B  47/00	113	電磁石が鎖錠ボルト側にあるもの	Solenoids located on chain lock bolt side
E05B  47/00  N	0	3	2E250	E05B  47/00	53	彫込み錠前用	for engraved locks
E05B  47/00  P	0	2	2E250	E05B  47/00	39	電磁石が受座側にあるもの	Solenoids located on receptacle side
E05B  47/00  Q	0	3	2E250	E05B  47/00	51	彫込み錠前用	for engraved locks
E05B  47/00  R	0	1	2E250	E05B  47/00	519	電磁輪線筒によるもの〔ソレノイド〕	by solenoids
E05B  47/00  S	0	2	2E250	E05B  47/00	71	回転式電磁輪線筒	Rotary solenoids
E05B  47/00  T	0	2	2E250	E05B  47/00	335	電気回路	Electric circuits
E05B  47/00  U	0	0	2E250	E05B  47/00	344	電子符号錠	Electronic permutation locks
E05B  47/00  Z	0	0	2E250	E05B  47/00	86	その他	Others
E05B  47/02  \	1	1	2E250	E05B  47/02	240	電磁手段によってボルトが操作されるようにした錠，ラッチまたはその部品	Adaptation of locks, latches, or parts thereof, for movement of the bolt by electromagnetic means
E05B  47/04  \	2	2	2E250	E05B  47/04	13	解錠の場合のみに使用するもの	for unlocking only
E05B  47/04  A	2	0	2E250	E05B  47/04	234	電磁輪線筒が鎖錠ボルト側にあるもの	Solenoids located on chain lock bolt side
E05B  47/04  B	2	0	2E250	E05B  47/04	66	電磁輪線筒が受座側にあるもの	Solenoids located on receptacle side
E05B  47/04  Z	2	0	2E250	E05B  47/04	12	その他	Others
E05B  47/06  \	1	1	2E250	E05B  47/06	16	電磁的操作の止め金によって機械的操作のボルトを制御するもの	Controlling mechanically-operated bolts by electromagnetically-operated detents
E05B  47/06  A	1	0	2E250	E05B  47/06	331	電磁輪線筒が鎖錠ボルト側にあるもの	Solenoids located on chain lock bolt side
E05B  47/06  B	1	1	2E250	E05B  47/06	149	彫込み錠前用	for engraved locks
E05B  47/06  C	1	0	2E250	E05B  47/06	87	電磁輪線筒が受座側にあるもの	Solenoids located on receptacle side
E05B  47/06  D	1	1	2E250	E05B  47/06	39	彫込み錠前用	for engraved locks
E05B  47/06  Z	1	0	2E250	E05B  47/06	12	その他	Others
E05B  47/08  \	2	2	2E250	E05B  47/08	1	ウィングを閉じることによって圧縮されるばねにより引き戻されるボルト	the bolt being withdrawn by a spring which is stressed by closing the wing
E05B  49/00  \	0	0	2E250	E05B  49/00	2588	電気符号錠；その回路	Electric permutation locks; Circuits therefor
E05B  49/00  A	0	0	2E250	E05B  49/00	295	接触，押圧により操作されるもの	Operated by contact or pressing
E05B  49/00  B	0	1	2E250	E05B  49/00	1377	押ボタン例えばテンキ−	Pushbuttons, e.g. ten-keys
E05B  49/00  C	0	2	2E250	E05B  49/00	795	安全対策〔例，盗用防止〕のための回路	Circuits for safety measures, e.g. anti-theft
E05B  49/00  D	0	1	2E250	E05B  49/00	93	ダイヤル	Dials
E05B  49/00  E	0	0	2E250	E05B  49/00	97	挿入孔，挿入間隙に挿通されるもの	Inserted into holes or gaps
E05B  49/00  F	0	1	2E250	E05B  49/00	1751	キ−；カ−ド	Keys; cards
E05B  49/00  G	0	2	2E250	E05B  49/00	633	磁気情報の付されたもの	with magnetic information
E05B  49/00  H	0	2	2E250	E05B  49/00	516	安全対策〔例．盗用防止〕のための回路	Circuits for safety measures, e.g. anti-theft
E05B  49/00  J	0	0	2E250	E05B  49/00	6136	電磁波の放射によるもの	by emitting electromagnetic waves
E05B  49/00  K	0	1	2E250	E05B  49/00	4903	電波	Radio waves
E05B  49/00  L	0	1	2E250	E05B  49/00	495	光	Lights
E05B  49/00  M	0	2	2E250	E05B  49/00	320	赤外線	Infrared rays
E05B  49/00  N	0	0	2E250	E05B  49/00	103	音波によるもの〔Ｔが優先〕	by sound waves (T takes precedence)
E05B  49/00  P	0	1	2E250	E05B  49/00	60	インタ−ホン	Interphones
E05B  49/00  Q	0	1	2E250	E05B  49/00	48	超音波	Ultrasonic waves
E05B  49/00  R	0	0	2E250	E05B  49/00	1115	人体的特徴によるもの	by human features
E05B  49/00  S	0	1	2E250	E05B  49/00	520	指紋，掌紋	Fingerprints, palm patterns
E05B  49/00  T	0	1	2E250	E05B  49/00	175	声紋	Voiceprints
E05B  49/00  Z	0	0	2E250	E05B  49/00	521	その他のもの	Others
E05B  49/02  \	1	1	2E250	E05B  49/02	41	錠の内部に電気装置をもつもの	with electrical arrangements inside the lock
E05B  49/04  \	1	1	2E250	E05B  49/04	17	錠の外部に電気装置をもつもの	with electrical arrangements outside the lock
E05B  51/00  \	0	0	2E250	E05B  51/00	96	他の非機械的手段によって操作または制御される錠またはその他の鎖錠装置	Operating or controlling locks or other fastening devices by other non-mechanical means
E05B  51/02  \	1	1	2E250	E05B  51/02	5	空気圧または液圧手段によるもの	by pneumatic or hydraulic means
E05B  51/02  A	1	0	2E250	E05B  51/02	66	空気圧によるもの	By pneumatic pressures
E05B  51/02  B	1	0	2E250	E05B  51/02	99	水圧によるもの	by hydraulic pressures
E05B  51/02  Z	1	0	2E250	E05B  51/02	21	その他	Others
E05B  53/00  \	0	0	2E250	E05B  53/00	13	機械的伝動，例．遠隔操作，による錠の操作または制御	Operation or control of locks by mechanical transmissions, e.g. from a distance
E05B  53/00  A	0	0	2E250	E05B  53/00	126	垂直枢軸回転戸用	for vertically pivoted rotary doors
E05B  53/00  B	0	0	2E250	E05B  53/00	97	水平枢軸回転戸用	for horizontally pivoted rotary doors
E05B  53/00  C	0	1	2E250	E05B  53/00	62	一斉解錠できるもの	able to be unlocked all at once
E05B  53/00  D	0	0	2E250	E05B  53/00	110	摺動戸用	for sliding doors
E05B  53/00  E	0	0	2E250	E05B  53/00	143	車輛用	for vehicles
E05B  53/00  Z	0	0	2E250	E05B  53/00	102	その他	Others
E05B  55/00  \	0	0	2E250	E05B  55/00	142	滑動ラッチが鎖錠ボルトとしても使用される錠	Locks in which a sliding latch is used also as a locking bolt
E05B  55/02  \	1	1	2E250	E05B  55/02	105	タンブラによって止められるボルト	the bolt being secured by the tumbler
E05B  55/04  \	1	1	2E250	E05B  55/04	75	横棒またはターンバックル，および鎖錠ハンドルによって止められるボルト	the bolt being secured by the cross-bar or the turnbuckle and the handle being locked
E05B  55/06  \	1	1	2E250	E05B  55/06	26	分離されたハンドル	the handle being disconnected
E05B  55/08  \	2	2	2E250	E05B  55/08	26	直交するボルトによって止められるボルト	the bolt being secured by transverse bolts
E05B  55/10  \	2	2	2E250	E05B  55/10	9	止め手段のないボルト	without securing the bolt
E05B  55/12  \	1	1	2E250	E05B  55/12	106	かくし平行部材の操作によって止められるボルト	the bolt being secured by the operation of a hidden parallel member
E05B  55/14  \	1	1	2E250	E05B  55/14	135	ウィングハンドルの操作またはウィングハンドルまたはノブ内部の手段によって止められるボルト	the bolt being secured by the operation of a wing handle, or by means in the wing handle or knob
E05B  55/16  \	2	2	2E250	E05B  55/16	13	単にウィング一側面上のハンドルの通常の操作によるもの	merely by normal use of the handle on one side of the wing
E05B  57/00  \	0	0	2E250	E05B  57/00	181	枢軸上で回動するラッチが鎖錠手段としても使用される錠	Locks in which a pivoted latch is used also as locking means
E05B  59/00  \	0	0	2E250	E05B  59/00	239	鎖錠ボルトと分離したラッチをもつ錠または複数個のラッチまたは鎖錠ボルトをもつ錠	Locks with latches separate from the lock-bolts, or with a plurality of latches or lock-bolts
E05B  59/02  \	1	1	2E250	E05B  59/02	59	鎖錠ボルトを掛けるときラッチを止める装置をもつもの	with arrangements for securing the latch while shooting the lock-bolt
E05B  59/04  \	1	1	2E250	E05B  59/04	55	ラッチが鎖錠ボルトにより動かされる錠，鎖錠ボルトがラッチにより動かされる錠，または一つのラッチが他のものにより動かされる錠，または類似のもの	Locks in which the latch is moved by a lock-bolt, or the lock-bolt by a latch, or one latch by another, or the like
E05B  59/06  \	1	1	2E250	E05B  59/06	17	ラッチ内を滑る鎖錠ボルトをもつもの	with a lock-bolt slidable in the latch
E05B  61/00  \	0	0	2E250	E05B  61/00	7	ラッチ操作の装置をもつその他の錠	Other locks with provision for latching
E05B  61/00  A	0	0	2E250	E05B  61/00	626	パチンコ機械扉用	for pinball machine doors
E05B  61/00  Z	0	0	2E250	E05B  61/00	44	その他	Others
E05B  63/00  \	0	0	2E250	E05B  63/00	124	特殊な構造的特徴をもつ錠	Locks with special structural characteristics
E05B  63/02  \	1	1	2E250	E05B  63/02	18	ばねのないもの	without springs
E05B  63/04  \	1	1	2E250	E05B  63/04	94	ウィングの右側または左側に択一的に使用されるもの	for alternative use on the right-hand or left-hand side of wings
E05B  63/06  \	1	1	2E250	E05B  63/06	87	長さ調節可能のボルトを持つもの	with lengthwise-adjustable bolts
E05B  63/08  \	1	1	2E250	E05B  63/08	2	掘込み錠	Mortise locks
E05B  63/08  A	1	0	2E250	E05B  63/08	47	主としてボルトが回転運動するもの	bolts mainly with rotary motion
E05B  63/08  B	1	0	2E250	E05B  63/08	89	主としてボルトが直線運動するもの	bolts mainly with linear motion
E05B  63/08  C	1	1	2E250	E05B  63/08	129	ラツチボルトを有するもの	with latch bolts
E05B  63/08  Z	1	0	2E250	E05B  63/08	12	その他	Others
E05B  63/10  \	2	2	2E250	E05B  63/10	2	ウィングに二個だけ円孔を要するもの	requiring only two cylindrical holes in the wing
E05B  63/10  A	2	0	2E250	E05B  63/10	84	ラツチのあるもの	with latches
E05B  63/10  B	2	1	2E250	E05B  63/10	8	電気的手段を用いるもの	using of electric means
E05B  63/10  C	2	1	2E250	E05B  63/10	35	不正解錠防止	Preventing illegal unlocking
E05B  63/10  Z	2	0	2E250	E05B  63/10	10	その他	Others
E05B  63/12  \	1	1	2E250	E05B  63/12	29	保持具との係止を行うためにボルトで移送される手段をもつもの	with means carried by the bolt for interlocking with the keeper
E05B  63/14  \	1	1	2E250	E05B  63/14	14	数個の錠が配列されたものまたは数個のボルトをもつ錠，例．一方の後に他方が配列されるもの（ラッチ操作手段をもつものＥ０５Ｂ５９／００，Ｅ０５Ｂ６１／００）［４］	Arrangement of several locks or locks with several bolts, e.g. arranged one behind the other (with provision for latching E05B59/00,  E05B61/00) [4]
E05B  63/14  A	1	0	2E250	E05B  63/14	212	数個の錠が配列されたもの	Multiples locks arranged
E05B  63/14  B	1	0	2E250	E05B  63/14	235	数個のボルトをもつ錠	Locks with multiple bolts
E05B  63/14  C	1	1	2E250	E05B  63/14	173	クレモン錠など上下両方とも同時に締りのきくもの	able to be locked simultaneously such as top and bottom as in cremorne locks
E05B  63/14  D	1	2	2E250	E05B  63/14	144	３個以上のボルトを有するもの	with three or more bolts
E05B  63/14  E	1	1	2E250	E05B  63/14	174	数個のボルトが同一方向へ移動するもの	Multiples bolts moving toward the same direction
E05B  63/14  Z	1	0	2E250	E05B  63/14	16	その他	Others
E05B  63/16  \	1	1	2E250	E05B  63/16	43	各側のハンドルが別個に動くもの	with the handles on opposite sides moving independently
E05B  63/18  \	1	1	2E250	E05B  63/18	129	ボルトを引き込み位置に保持するため鎖錠機構とは独立した装置をもつもの	with arrangements independent of the locking mechanism for retaining the bolt in the retracted position
E05B  63/20  \	2	2	2E250	E05B  63/20	204	ウィングが閉じるとき自動的に外れるもの	released automatically when the wing is closed
E05B  63/22  \	1	1	2E250	E05B  63/22	289	面板に垂直な押し引き作用によって操作されるもの（Ｅ０５Ｂ３５／０４が優先）	operated by a pulling or pushing action perpendicular to the front plate (E05B 35/04 takes precedence)
E05B  63/24  \	1	1	2E250	E05B  63/24	154	互いに係合する固着部材がそれぞれウィングとフレームとに装着されていて，かつ共に移動できる装置，例．これら固着部材の一方を動かすことで解錠するためのもの（掛け金錠Ｅ０５Ｂ６５／４８）［４］	Arrangements in which the fastening members which engage one another are mounted respectively on the wing and the frame and are both movable, e.g. for release by moving either of them (hasp locks E05B65/48) [4]
E05B  65/00  \	0	0	2E250	E05B  65/00	37	特殊用途の錠	Locks for special use
E05B  65/00  A	0	0	2E250	E05B  65/00	73	構造物用	for structures
E05B  65/00  B	0	1	2E250	E05B  65/00	275	家屋または倉庫に用いられるもの	used for houses or warehouses
E05B  65/00  C	0	1	2E250	E05B  65/00	272	マンホールに用いられるもの	used for manholes
E05B  65/00  D	0	0	2E250	E05B  65/00	649	収納器具用	for storage arrangements
E05B  65/00  E	0	1	2E250	E05B  65/00	511	金銭または貴重品を取り扱うもの用	for handling Money or valuable articles
E05B  65/00  F	0	0	2E250	E05B  65/00	188	機器一般用	for equipment in general
E05B  65/00  G	0	1	2E250	E05B  65/00	154	ＡＶ機器用；楽器用	for AV equipment; musical instruments
E05B  65/00  J	0	1	2E250	E05B  65/00	70	調理器用	for cooking utensils
E05B  65/00  K	0	2	2E250	E05B  65/00	69	電子レンジ用	for microwave ovens
E05B  65/00  L	0	3	2E250	E05B  65/00	170	ヒンジが前面下部にあるもの	with hinges located at front bottom
E05B  65/00  M	0	3	2E250	E05B  65/00	204	ヒンジが前面横部にあるもの	with hinges located at front side
E05B  65/00  N	0	1	2E250	E05B  65/00	420	その他の電気機器用	for other electric appliances
E05B  65/00  T	0	0	2E250	E05B  65/00	134	乗物用	for vehicles
E05B  65/00  U	0	0	2E250	E05B  65/00	115	特殊条件下，例．放射線下または低温下，で用いられるもの；危険物用	used under special conditions (radioactive rays, low temperatures), for dangerous objects
E05B  65/00  V	0	0	2E250	E05B  65/00	291	錠機構を利用した集中管理	Integrated control using lock mechanisms
E05B  65/00  Y	0	0	2E250	E05B  65/00	110	錠本体あるいは付属品に特徴のあるもの	characterised by locks per se or their accessories
E05B  65/00  Z	0	0	2E250	E05B  65/00	147	その他	Others
E05B  65/02  \	1	1	2E250	E05B  65/02	35	薄肉，中空または金属薄板製ウィング用	for thin, hollow, or thin-metal wings
E05B  65/02  A	1	0	2E250	E05B  65/02	352	収納器具用	for storage arrangements
E05B  65/02  B	1	1	2E250	E05B  65/02	741	ロッカー用	for lockers
E05B  65/02  C	1	1	2E250	E05B  65/02	492	自動販売機用	for vending machines
E05B  65/02  D	1	1	2E250	E05B  65/02	215	特定物品の収納器具用	for storage arrangements for particular articles
E05B  65/02  E	1	0	2E250	E05B  65/02	200	シャッター用	for shutters
E05B  65/02  F	1	1	2E250	E05B  65/02	163	両締り；自動施錠	Double locking; automatic locking
E05B  65/02  G	1	1	2E250	E05B  65/02	29	非常解錠	Emergency unlocking
E05B  65/02  H	1	1	2E250	E05B  65/02	40	周辺部への取付；補助施錠装置	Mounting on outskirts; auxiliary locking arrangements
E05B  65/02  J	1	1	2E250	E05B  65/02	58	電動シャッター用	for motor driven shutters
E05B  65/02  K	1	1	2E250	E05B  65/02	42	その他の特殊なシャッター用	for other special shutters
E05B  65/02  Z	1	0	2E250	E05B  65/02	114	その他	Others
E05B  65/04  \	1	1	2E250	E05B  65/04	10	一つの後に他が重なって，同じ側で枢着されたウィング用［４］	for wings, one behind the other, hinged on the same side [4]
E05B  65/06  \	1	1	2E250	E05B  65/06	15	開き戸用	for swing doors
E05B  65/06  A	1	0	2E250	E05B  65/06	362	主としてボルトが回転運動するもの	bolts mainly with rotary motion
E05B  65/06  B	1	0	2E250	E05B  65/06	166	主としてボルトが直線運動するもの	bolts mainly with linear motion
E05B  65/06  C	1	1	2E250	E05B  65/06	509	ラッチのあるもの	with latches
E05B  65/06  D	1	2	2E250	E05B  65/06	136	ボルトが複数あるもの	with multiple bolts
E05B  65/06  E	1	1	2E250	E05B  65/06	193	ラッチのないもの	without latches
E05B  65/06  F	1	2	2E250	E05B  65/06	171	主としてカムでボルトを動かすもの	bolts mainly driven by cams
E05B  65/06  G	1	2	2E250	E05B  65/06	91	主として歯車でボルトを動かすもの	bolts mainly driven by gears
E05B  65/06  H	1	2	2E250	E05B  65/06	119	主としてリンク機構でボルトを動かすもの	bolts mainly driven by linkage mechanisms
E05B  65/06  J	1	0	2E250	E05B  65/06	301	用心錠	Security locks
E05B  65/06  Z	1	0	2E250	E05B  65/06	119	その他	Others
E05B  65/08  \	1	1	2E250	E05B  65/08	30	引き戸用	for sliding wings
E05B  65/08  A	1	0	2E250	E05B  65/08	62	鎌錠	Sickle locks
E05B  65/08  B	1	1	2E250	E05B  65/08	152	引き違い戸用	for sliding doors
E05B  65/08  C	1	2	2E250	E05B  65/08	31	両締りのもの	for double locking
E05B  65/08  D	1	3	2E250	E05B  65/08	119	デッドボルトがキー差込口側にあるもの	Deadbolt located on keyhole side
E05B  65/08  E	1	3	2E250	E05B  65/08	93	デッドボルトがキー差込口の反対側にあるもの	Deadbolt located on opposite side from keyhole
E05B  65/08  F	1	1	2E250	E05B  65/08	118	片引き戸または両引き込み戸用	for single or double sliding doors
E05B  65/08  G	1	2	2E250	E05B  65/08	321	掘込鎌錠	Deep throw hook locks
E05B  65/08  H	1	3	2E250	E05B  65/08	61	鎌，すなわち係止片が複数あるもの	with multiple sickles (holder strips)
E05B  65/08  J	1	3	2E250	E05B  65/08	103	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder lock
E05B  65/08  P	1	0	2E250	E05B  65/08	224	クレセント錠	Crescent locks
E05B  65/08  Q	1	1	2E250	E05B  65/08	82	ストッパー付クレセント錠	Crescent locks with stopper
E05B  65/08  R	1	2	2E250	E05B  65/08	157	ロック付クレセント錠	Crescent locks with lock
E05B  65/08  S	1	0	2E250	E05B  65/08	182	差し込み錠	Insert locks
E05B  65/08  T	1	1	2E250	E05B  65/08	137	ねじ込み錠	Screw locks
E05B  65/08  X	1	0	2E250	E05B  65/08	176	デッドボルトが回転運動するもの（Ｅ０５Ｂ６５／０８Ａ〜Ｅ０５Ｂ６５／０８Ｔが優先）	Deadbolt wit rotary motion (A to T take precedence)
E05B  65/08  Y	1	0	2E250	E05B  65/08	212	デッドボルトが直線運動するもの（Ｅ０５Ｂ６５／０８Ａ〜Ｅ０５Ｂ６５／０８Ｔが優先）	Deadbolt with linear motion (A to T takes precedence)
E05B  65/08  Z	1	0	2E250	E05B  65/08	197	その他	Others
E05B  65/10  \	1	1	2E250	E05B  65/10	15	非常とびら用	for panic or emergency doors
E05B  65/10  A	1	0	2E250	E05B  65/10	2	非常とびら以外の装置と連動するもの	interlocked with arrangements excluding emergency doors
E05B  65/10  B	1	1	2E250	E05B  65/10	179	検知装置または警報装置と連動するもの	interlocked with detectors or alarms
E05B  65/10  C	1	1	2E250	E05B  65/10	38	操作板によって人が遠隔操作するもの	remotely operated by man via operating panel
E05B  65/10  D	1	2	2E250	E05B  65/10	42	人の出入りしない非常とびら用，例．排煙窓用	for emergency doors not accessed by human such as smoke extraction windows
E05B  65/10  E	1	0	2E250	E05B  65/10	106	非常とびら以外の装置とは独立に動作するもの	independently operated from arrangements excluding emergency doors
E05B  65/10  F	1	1	2E250	E05B  65/10	52	熱変形部材を用いているもの	using of thermally deforming materials
E05B  65/10  G	1	1	2E250	E05B  65/10	40	非常時操作用ハンドルの使用のためにカバーの破壊を要するもの	requiring destruction of covers for using handles upon emergency operation
E05B  65/10  H	1	1	2E250	E05B  65/10	55	特に電気的手段を用いたもの	using of electric means in particular
E05B  65/10  J	1	2	2E250	E05B  65/10	95	手動解錠手段を有するもの（Ｅ０５Ｂ６５／１０Ｇが優先）	with manual unlocking means (G takes precedence)
E05B  65/10  K	1	1	2E250	E05B  65/10	277	閉じ込められた際に内部から開閉できるようにしたもの	able to be opened or closed from inside if locked in
E05B  65/10  L	1	1	2E250	E05B  65/10	233	外部から操作するもの；緊急用品の係止または保管	externally operated (including holding or storing emergency articles)
E05B  65/10  Z	1	0	2E250	E05B  65/10	52	その他	Others
E05B  65/44  \	1	1	2E250	E05B  65/44	349	家具用（ひき出し用Ｅ０５Ｂ６５／４６）	for furniture (for drawers E05B65/46)
E05B  65/44  A	1	0	2E250	E05B  65/44	281	ラッチ作用を持つもの	with latch action
E05B  65/44  J	1	0	2E250	E05B  65/44	188	ラッチ作用を持たないもの	without latch action
E05B  65/44  Z	1	0	2E250	E05B  65/44	60	その他	Others
E05B  65/46  \	1	1	2E250	E05B  65/46	1811	ひき出し用［２０１７．０１］	for drawers [2017.01]
E05B  65/462  \	2	2	2E250	E05B  65/462	308	２個以上のひき出し用［２０１７．０１］	for two or more drawers [2017.01]
E05B  65/463  \	3	3	2E250	E05B  65/463	55	インターロック機構または転倒防止機構，すなわち，一つのひき出しが開くと残りのひき出しのうち少なくとも一つが鎖錠されるもの［２０１７．０１］	Drawer interlock or anti-tilt mechanisms, i.e. when one drawer is open, at least one of the remaining drawers is locked [2017.01]
E05B  65/464  \	4	4	2E250	E05B  65/464	189	隣接した端部同士をそろえる２個以上の鎖錠部材を一列に有したもの［２０１７．０１］	comprising two or more lock elements aligned in end-to-end abutting relation [2017.01]
E05B  65/465  \	4	4	2E250	E05B  65/465	52	回転鎖錠バーをもつもの［２０１７．０１］	with rotary locking bars [2017.01]
E05B  65/466  \	4	4	2E250	E05B  65/466	31	伸張性または可撓性部材をもつもの，例．ケーブル，バンド，チェーンまたはロープ［２０１７．０１］	with tensionable or flexible elements, e.g. cables, bands, chains or ropes [2017.01]
E05B  65/467  \	3	3	2E250	E05B  65/467	19	ひき出しの前方に固定された鎖錠バー［２０１７．０１］	Locking bars secured in front of the drawers [2017.01]
E05B  65/468  \	3	3	2E250	E05B  65/468	86	回転鎖錠バーを用いるもの（Ｅ０５Ｂ６５／４６５，Ｅ０５Ｂ６５／４６７が優先）［２０１７．０１］	using rotary locking bars(E05B65/465, E05B65/467 take precedence) [2017.01]
E05B  65/48  \	1	1	2E250	E05B  65/48	131	掛け金錠（錠以外の掛け金固定具Ｅ０５Ｃ１９／０８）	Hasp locks (hasp fastenings other than locks E05C 19/08)
E05B  65/50  \	2	2	2E250	E05B  65/50	8	書類ケース用	for briefcases
E05B  65/52  \	1	1	2E250	E05B  65/52	1185	衣服箱，箱，トランク，バスケット，旅行かばん，または類似のもの用の他の錠	Other locks for chests, boxes, trunks, baskets, travelling bags, or the like
E05B  65/52  A	1	0	2E250	E05B  65/52	116	符号錠	Permutation locks
E05B  65/52  B	1	1	2E250	E05B  65/52	49	電気符号錠	Electric permutation locks
E05B  65/52  E	1	0	2E250	E05B  65/52	120	三段錠形式の錠	Locks with three-step lock
E05B  65/52  G	1	0	2E250	E05B  65/52	248	差込錠形式の錠	Bolt locks
E05B  65/52  K	1	0	2E250	E05B  65/52	144	閂錠形式の錠	Bar locks
E05B  65/52  M	1	0	2E250	E05B  65/52	110	横引錠形式の錠	Sliding locks
E05B  65/52  P	1	0	2E250	E05B  65/52	104	パチン錠形式の錠	Catch lock
E05B  65/52  R	1	0	2E250	E05B  65/52	96	ツイストラッチ	Twist latches
E05B  65/52  T	1	0	2E250	E05B  65/52	21	永久磁石による係止	Holding with permanent magnets
E05B  65/52  W	1	0	2E250	E05B  65/52	56	ファスナーの引手部分を係止するもの（Ｅ０５Ｂ６５／５２Ａ〜Ｅ０５Ｂ６５／５２Ｔが優先）	Holding zipper tab ( A to T take precedence)
E05B  65/52  Z	1	0	2E250	E05B  65/52	66	その他	Others
E05B  67/00  \	0	0	2E250	E05B  67/00	155	南京錠（符号錠Ｅ０５Ｂ３７／００）；その細部	Padlocks (permutation locks E05B 37/00); Details thereof
E05B  67/02  \	1	1	2E250	E05B  67/02	56	ケース	Cases
E05B  67/04  \	2	2	2E250	E05B  67/04	10	装甲ケース	Armoured cases
E05B  67/06  \	1	1	2E250	E05B  67/06	102	掛け金；掛け金の取り付け	Shackles; Arrangement of the shackle
E05B  67/08  \	2	2	2E250	E05B  67/08	67	ケース上に蝶着された掛け金をもつ南京錠	Padlocks with shackles hinged on the case
E05B  67/10  \	3	3	2E250	E05B  67/10	17	掛け金の自由端を止めるための装置をもつもの	with devices for securing the free end of the shackle
E05B  67/12  \	4	4	2E250	E05B  67/12	4	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks
E05B  67/14  \	3	3	2E250	E05B  67/14	4	掛け金の蝶着端を止める装置をもつもの	with devices for securing the hinged end of the shackle
E05B  67/16  \	4	4	2E250	E05B  67/16	4	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks
E05B  67/18  \	3	3	2E250	E05B  67/18	7	掛け金の両端を止める装置をもつもの	with devices for securing both ends of the shackle
E05B  67/20  \	4	4	2E250	E05B  67/20	15	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks
E05B  67/22  \	2	2	2E250	E05B  67/22	222	回転またはせん回運動をともない，またはともなわずに滑動する掛け金をもつ南京錠	Padlocks with sliding shackles, with or without rotary or pivotal movement
E05B  67/24  \	3	3	2E250	E05B  67/24	48	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks
E05B  67/26  \	3	3	2E250	E05B  67/26	3	鍵を回動することによって，動かされる掛け金をもちまたはもたないもので，ねじ込み作用をもつもの	with screw action, with or without the shackle being moved by turning the key
E05B  67/28  \	2	2	2E250	E05B  67/28	3	円形の掛け金をもつ南京錠	Padlocks with shackles forming a circle
E05B  67/30  \	3	3	2E250	E05B  67/30	0	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks
E05B  67/32  \	2	2	2E250	E05B  67/32	9	はさみ状の掛け金をもつ南京錠	Padlocks with pincer-like shackles
E05B  67/34  \	3	3	2E250	E05B  67/34	1	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks
E05B  67/36  \	1	1	2E250	E05B  67/36	7	掛け金以外の閉鎖手段をもつ南京錠	Padlocks with closing means other than shackles
E05B  67/38  \	1	1	2E250	E05B  67/38	57	補助装置または保護装置	Auxiliary or protective devices
E05B  69/00  \	0	0	2E250	E05B  69/00	90	衣類の鎖錠装置；鎖錠可能の衣類保持具またはハンガ	Locking devices for clothing, sticks, umbrellas, or cycles
E05B  69/02  \	1	1	2E250	E05B  69/02	4	鎖錠可能の衣類掛け具（硬貨制御の鎖錠掛け具Ｇ０７Ｆ１７／１０）	Lockable clothing hooks (coin-controlled locking hooks G07F17/10)
E05B  71/00  \	0	0	2E250	E05B  71/00	532	南京錠以外の特に自転車用の錠（自転車と不可分の錠Ｂ６２Ｈ５／００）	Locks specially adapted for bicycles, other than padlocks (locks integral with cycles B62H 5/00)
E05B  71/00  A	0	0	2E250	E05B  71/00	152	閂錠	Bar locks
E05B  71/00  B	0	1	2E250	E05B  71/00	28	偶発施錠防止	Preventing accidental locking
E05B  71/00  C	0	1	2E250	E05B  71/00	83	車体への取付	Mounting on vehicle bodies
E05B  71/00  G	0	0	2E250	E05B  71/00	263	ワイヤ錠、チエ−ン錠	Wire or chain locks
E05B  71/00  H	0	1	2E250	E05B  71/00	81	車体に固定されているもの［Ｂ６２Ｈが優先］	Mounted on vehicle bodies (B 62 H takes precedence)
E05B  71/00  K	0	0	2E250	E05B  71/00	252	馬蹄錠	Horseshow locks
E05B  71/00  Z	0	0	2E250	E05B  71/00	259	その他	Others
E05B  71/02  \	1	1	2E250	E05B  71/02	400	符号錠装置をもつもの	with permutation locking devices
E05B  71/02  A	1	0	2E250	E05B  71/02	37	閂錠	Bar locks
E05B  71/02  G	1	0	2E250	E05B  71/02	88	ワイヤ錠、チエ−ン錠	Wire or chain locks
E05B  71/02  K	1	0	2E250	E05B  71/02	57	馬蹄錠	Horseshow locks
E05B  71/02  Z	1	0	2E250	E05B  71/02	46	その他	Others
E05B  73/00  \	0	0	2E250	E05B  73/00	104	勝手な持運びに対して携帯用品を鎖錠する装置；このサブクラスの他のグループに分類されない鎖錠装置	Devices for locking portable objects against unauthorised removal; Locking devices not provided for in other groups of this subclass
E05B  73/00  A	0	0	2E250	E05B  73/00	359	ワイヤ錠、チエ−ン錠	Wire or chain locks
E05B  73/00  G	0	0	2E250	E05B  73/00	38	車載付属機器用［例：カ−ラジオ、無線機］	for vehicle accessory equipment, e.g. automotive radio sets, radio receivers or transmitters
E05B  73/00  H	0	0	2E250	E05B  73/00	38	ヘルメツト用	for helmets
E05B  73/00  J	0	0	2E250	E05B  73/00	64	駐車違反標章用	for illegal parking markers
E05B  73/00  K	0	0	2E250	E05B  73/00	39	スキ−、サ−フボ−ド用	for skies, surfboards
E05B  73/00  L	0	0	2E250	E05B  73/00	21	銃用	for guns
E05B  73/00  Z	0	0	2E250	E05B  73/00	179	その他	Others
E05B  73/02  \	1	1	2E250	E05B  73/02	109	歩行者用ステッキまたはかさ用	for walking-sticks or umbrellas
E05B  75/00  \	0	0	2E250	E05B  75/00	79	手錠	Handcuffs
E05B  77/00  \	0	0	2E250	E05B  77/00	14	特別な機能や目的を有する車両用の錠（特に自転車用の錠Ｅ０５Ｂ７１／００；非固定式の車両用屋根のためのロック装置Ｂ６０Ｊ７／１８５）［２０１４．０１］	Vehicle locks characterised by special functions or purposes (locks specially adapted for bicycles E05B0071000000; locking arrangements for non-fixed vehicle roofs B60J0007185000)
E05B  77/02  \	1	1	2E250	E05B  77/02	58	事故のためもの［２０１４．０１］	for accident situations
E05B  77/04  \	2	2	2E250	E05B  77/04	466	意図しない錠の作動を防止するもの，例．衝突時のアンラッチ動作を防止する［２０１４．０１］	Preventing unwanted lock actuation, e.g. unlatching, at the moment of collision
E05B  77/06  \	3	3	2E250	E05B  77/06	7	慣性力を用いる手段によるもの［２０１４．０１］	by means ofinertial forces
E05B  77/06  A	3	0	2E250	E05B  77/06	153	ハンドルにおけるもの	at handle
E05B  77/06  Z	3	0	2E250	E05B  77/06	99	その他	Others
E05B  77/08  \	2	2	2E250	E05B  77/08	34	歩行者を保護するためのもの［２０１４．０１］	Arrangements for protection of pedestrians
E05B  77/10  \	2	2	2E250	E05B  77/10	58	車体の変形時においても開放を可能とするもの，例．錠部材の変形を防止するもの［２０１４．０１］	Allowing opening in case of deformed bodywork, e.g. by preventing deformation of lock parts
E05B  77/12  \	2	2	2E250	E05B  77/12	104	衝突時に自動的に施錠または解錠するもの［２０１４．０１］	Automatic locking or unlocking at the moment of collision
E05B  77/14  \	1	1	2E250	E05B  77/14	119	開扉時，または扉の開位置から閉位置への移動時の特別に制御された錠操作，例．ロックアウト（締め出し）防止，セルフキャンセル［２０１４．０１］	Specially controlled locking actions in case of open doors or in case of doors moved from an open to a closed position, e.g. lock-out prevention or self-cancelling
E05B  77/16  \	2	2	2E250	E05B  77/16	48	アンラッチ時，すなわち開扉時の施錠動作を防止するもの［２０１４．０１］	Preventing locking with the bolt in the unlatched position, i.e. when the door is open
E05B  77/18  \	2	2	2E250	E05B  77/18	126	セルフキャンセル機能を備えたキーレスロック，例．閉扉時に解錠されるもの［２０１４．０１］	Keyless locking with self-cancellation, e.g. resulting in an unlocking action when the door is being closed
E05B  77/20  \	3	3	2E250	E05B  77/20	87	セルフキャンセル機能を作動させないようにするもの，例．閉扉時のハンドル操作によるもの［２０１４．０１］	Override of self-cancellation, e.g. by actuation of the handle while the door is being closed
E05B  77/22  \	1	1	2E250	E05B  77/22	17	荷物室を除く車室内からの錠操作に関する機能［２０１４．０１］	Functions related to actuation of locks from the passenger compartment of the vehicle
E05B  77/24  \	2	2	2E250	E05B  77/24	95	インサイドドアハンドル，シルボタン，ロックノブまたはそれに類似するものの使用を防止するもの［２０１４．０１］	preventing use of an inner door handle, sill button, lock knob or the like
E05B  77/26  \	3	3	2E250	E05B  77/26	326	特にチャイルドセーフ用［２０１４．０１］	specially adapted for child safety
E05B  77/28  \	3	3	2E250	E05B  77/28	281	盗難防止用，例．ダブルロック，スーパーロック［２０１４．０１］	for anti-theft purposes, e.g. double-locking or super-locking
E05B  77/30  \	2	2	2E250	E05B  77/30	166	施錠されている扉をインサイドドアハンドルのみの操作により解錠，開扉可能とするもの，例，ワンモーション［２０１４．０１］	allowing opening by means of an inner door handle, even if the door is locked
E05B  77/32  \	1	1	2E250	E05B  77/32	85	施解錠部材とハンドルの同時操作を可能とするもの，例．解錠動作とアンラッチ動作との干渉を防ぐもの，アンチパニック［２０１４．０１］	allowing simultaneous actuation of locking or unlocking elements and a handle, e.g. preventing interference between an unlocking and an unlatching action
E05B  77/34  \	1	1	2E250	E05B  77/34	633	天候または塵埃に対する防護，例．浸水に対するもの（鍵穴の閉じ具または保護具Ｅ０５Ｂ１７／１４）［２０１４．０１］	Protection against weather or dirt, e.g. against water ingress (closures or guards for keyholes E05B 17/14)
E05B  77/36  \	1	1	2E250	E05B  77/36	579	防音；ガタツキ防止［２０１４．０１］	Noise prevention; Anti-rattling means
E05B  77/38  \	2	2	2E250	E05B  77/38	650	緩衝部材，弾性を有する案内部材または保持部材，例．ウイングを閉じる際のラッチとストライカの衝撃を緩衝するもの［２０１４．０１］	Cushion elements, elastic guiding elements or holding elements, e.g. for cushioning or damping the impact of the bolt against the striker during closing of the wing
E05B  77/40  \	2	2	2E250	E05B  77/40	70	防音層，例．コーティング，で覆われた錠部材［２０１４．０１］	Lock elements covered bysilencinglayers, e.g.coatings
E05B  77/42  \	1	1	2E250	E05B  77/42	41	錠部品の動きを緩衝するための手段，例．ハンドルの戻り動作を減速するもの（Ｅ０５Ｂ７７／３８が優先）［２０１４．０１］	Means for damping the movement of lock parts, e.g. slowing down the return movement of a handle (E05B 77/38takes precedence);;
E05B  77/44  \	1	1	2E250	E05B  77/44	851	盗難防止，例．不正工具による開放の防止（Ｅ０５Ｂ７７／２８が優先）［２０１４．０１］	Burglar prevention, e.g. protecting against opening by unauthorised tools (E05B 77/28takes precedence);;
E05B  77/46  \	1	1	2E250	E05B  77/46	60	複数のウイングを同時に施錠するもの［２０１４．０１］	Locking several wings simultaneously
E05B  77/48  \	2	2	2E250	E05B  77/48	189	電気的手段によるもの［２０１４．０１］	by electrical means
E05B  77/50  \	2	2	2E250	E05B  77/50	20	空気圧または液圧手段によるもの［２０１４．０１］	by pneumatic or hydraulic means
E05B  77/52  \	1	1	2E250	E05B  77/52	18	他のウイングの閉鎖によりウイングが施錠されるもの［２０１４．０１］	Locking one wing by shutting another
E05B  77/54  \	1	1	2E250	E05B  77/54	250	車両の状態に応じて，自動的に施錠，あるいは解錠するもの，例．一定の速度を超えることによるもの（車両の衝突によるものＥ０５Ｂ７７／１２）［２０１４．０１］	Automatic securing or unlocking of bolts triggered by certain vehicle parameters, e.g. exceeding a speed threshold (triggered by vehicle collision E05B 77/12)
E05B  79/00  \	0	0	2E250	E05B  79/00	4	車両用の錠やその部品の取り付けまたは連結［２０１４．０１］	Mounting or connecting vehicle locks or parts thereof
E05B  79/02  \	1	1	2E250	E05B  79/02	258	車両用の錠やその部品の取り付け［２０１４．０１］	Mounting of vehicle locks or parts thereof
E05B  79/04  \	2	2	2E250	E05B  79/04	290	車両へのケーシングの取り付け，例．ウイングへの取り付け［２０１４．０１］	Mounting of lock casings to the vehicle, e.g. to the wing
E05B  79/06  \	2	2	2E250	E05B  79/06	4	ハンドルの取り付け，例．ウイングまたは錠装置への取り付け［２０１４．０１］	Mounting of handles, e.g. to the wing or to the lock
E05B  79/06  A	2	0	2E250	E05B  79/06	298	インサイドドアハンドルの取り付け	mounting inside door handle
E05B  79/06  B	2	0	2E250	E05B  79/06	76	アウトサイドドアハンドルの取り付け	mounting outside door handle
E05B  79/06  C	2	1	2E250	E05B  79/06	242	ハンドルの長軸に直角な軸を回転軸とするアウトサイドドアハンドル	outside door handle with rotation axis being perpendicular to handle's long axis
E05B  79/06  D	2	1	2E250	E05B  79/06	236	ハンドルの長軸と平行な軸を回転軸とするアウトサイドドアハンドル	outside door handle with rotation axis being parallel to handle's long axis
E05B  79/06  Z	2	0	2E250	E05B  79/06	102	その他	Others
E05B  79/08  \	2	2	2E250	E05B  79/08	1819	錠装置への個々の錠部材の取り付け，例．レバー部材［２０１４．０１］	Mounting of individual lock elements in the lock, e.g. levers
E05B  79/10  \	1	1	2E250	E05B  79/10	143	可動の錠部品間の連結［２０１４．０１］	Connections between movable lock parts
E05B  79/12  \	2	2	2E250	E05B  79/12	335	連結ロッドを用いるもの［２０１４．０１］	using connecting rods
E05B  79/14  \	3	3	2E250	E05B  79/14	101	互いに連結されたロッド［２０１４．０１］	the rods being linked to each other
E05B  79/16  \	3	3	2E250	E05B  79/16	347	ロッドを錠部品，例．レバー部材，に連結することに特徴を有するもの［２０１４．０１］	characterised by means for linking the rods to other lock parts, e.g. to levers
E05B  79/18  \	3	3	2E250	E05B  79/18	62	ロッドの案内［２０１４．０１］	Rod guides
E05B  79/20  \	2	2	2E250	E05B  79/20	910	可撓性の連結部材を用いるもの，例．ボーデンケーブル［２０１４．０１］	using flexible connections, e.g. Bowden cables
E05B  79/22  \	2	2	2E250	E05B  79/22	14	ハンドル，シルボタンまたはロックノブと，錠ユニット間の連結（ハンドルベースの錠装置への取り付けＥ０５Ｂ７９／０６）［２０１４．０１］	Operative connections between handles, sill buttons or lock knobs and the lock unit (mounting of non-movable base elements of a handle to a lock E05B 79/06)
E05B  79/22  A	2	0	2E250	E05B  79/22	1014	ハンドルと錠ユニット間の連結	connecting handle and lock unit
E05B  79/22  B	2	0	2E250	E05B  79/22	357	シルボタンまたはロックノブと錠ユニット間の連結	connecting sill button or lick knob and lock unit
E05B  79/22  Z	2	0	2E250	E05B  79/22	153	その他	Others
E05B  81/00  \	0	0	2E250	E05B  81/00	1	駆動手段を備える車両用の錠［２０１４．０１］	Power-actuated vehicle locks
E05B  81/02  \	1	1	2E250	E05B  81/02	10	駆動手段の種類に特徴を有するもの［２０１４．０１］	characterised by the type of actuators used
E05B  81/04  \	2	2	2E250	E05B  81/04	100	電気によるもの（電気回路Ｅ０５Ｂ８１／５４）［２０１４．０１］	Electrical (electrical circuits E05B 81/54)
E05B  81/06  \	3	3	2E250	E05B  81/06	438	ロータリーモーターを用いるもの［２０１４．０１］	using rotary motors
E05B  81/08  \	3	3	2E250	E05B  81/08	362	電磁石またはソレノイドを用いるもの［２０１４．０１］	using electromagnets or solenoids
E05B  81/10  \	2	2	2E250	E05B  81/10	81	液圧または空気圧によるもの（液圧または空気圧回路Ｅ０５Ｂ８１／５２）［２０１４．０１］	Hydraulic or pneumatic (hydraulic or pneumatic circuits E05B 81/52)
E05B  81/12  \	1	1	2E250	E05B  81/12	6	駆動手段の機能，目的に特徴を有するもの［２０１４．０１］	characterised by the function or purpose of the powered actuators
E05B  81/14  \	2	2	2E250	E05B  81/14	243	ラチェットを操作するもの，例．ラッチをアンラッチ動作させるため［２０１４．０１］	operating on bolt detents, e.g. for unlatching the bolt
E05B  81/16  \	2	2	2E250	E05B  81/16	284	施解錠動作のために錠部材を操作するもの［２０１４．０１］	operating on locking elements for locking or unlocking action
E05B  81/18  \	2	2	2E250	E05B  81/18	74	ボルトまたはラッチを移動させるもの（Ｅ０５Ｂ８１／２０が優先）［２０１４．０１］	to effect movement ofbolts (E05B 81/20takes precedence);;
E05B  81/20  \	2	2	2E250	E05B  81/20	6	ウイングの開き始めまたは閉じ終わりの補助を行うもの［２０１４．０１］	for assisting final closing or for initiating opening
E05B  81/20  A	2	0	2E250	E05B  81/20	149	ウイングの開き始めの補助を行うもの	assist beginning of opening of wing
E05B  81/20  B	2	0	2E250	E05B  81/20	652	ウイングの閉じ終わりの補助を行うもの	assist completing of closing of wing
E05B  81/20  Z	2	0	2E250	E05B  81/20	2	その他	Others
E05B  81/22  \	3	3	2E250	E05B  81/22	55	ストライカの移動によるもの［２０１４．０１］	by movement of the striker
E05B  81/24  \	1	1	2E250	E05B  81/24	13	駆動手段や駆動力伝動機構の構成に特徴を有するもの［２０１４．０１］	characterised by constructional features of the actuator or the power transmission
E05B  81/26  \	2	2	2E250	E05B  81/26	17	出力部材［２０１４．０１］	Output elements
E05B  81/28  \	3	3	2E250	E05B  81/28	170	直線往復運動するもの［２０１４．０１］	Linearly reciprocating elements
E05B  81/30  \	3	3	2E250	E05B  81/30	168	回転運動するもの［２０１４．０１］	Rotary elements
E05B  81/32  \	2	2	2E250	E05B  81/32	83	駆動手段における伝動機構の細部［２０１４．０１］	Details of the actuator transmission
E05B  81/34  \	3	3	2E250	E05B  81/34	303	ギア式伝動機構［２０１４．０１］	of geared transmissions
E05B  81/36  \	4	4	2E250	E05B  81/36	185	セクタギア，例．扇形歯車［２０１４．０１］	Geared sectors, e.g. fan-shaped gears
E05B  81/38  \	4	4	2E250	E05B  81/38	47	遊星歯車［２０１４．０１］	Planetary gears
E05B  81/40  \	3	3	2E250	E05B  81/40	88	ねじ軸に沿って移動するナットまたはナット状の部材［２０１４．０１］	Nuts or nut-like elements moving along a driven threaded axle
E05B  81/42  \	3	3	2E250	E05B  81/42	205	カム［２０１４．０１］	Cams
E05B  81/44  \	4	4	2E250	E05B  81/44	78	溝形状のカム［２０１４．０１］	in the form of grooves
E05B  81/46  \	3	3	2E250	E05B  81/46	142	クラッチ［２０１４．０１］	Clutches
E05B  81/48  \	2	2	2E250	E05B  81/48	12	一方向のみに駆動される駆動手段［２０１４．０１］	Actuators being driven in a single direction
E05B  81/50  \	2	2	2E250	E05B  81/50	95	駆動後に中立位置へ自動復帰する駆動手段，例．ばねによる［２０１４．０１］	Powered actuators with automatic return to the neutral position by non-powered means, e.g. by springs
E05B  81/52  \	1	1	2E250	E05B  81/52	19	空気圧または液圧回路（複数のウイングを同時に施錠するものＥ０５Ｂ７７／５０）［２０１４．０１］	Pneumatic or hydraulic circuits (for lockingseveral wings simultaneously E05B 77/50)
E05B  81/54  \	1	1	2E250	E05B  81/54	276	電気回路（複数のウイングを同時に施錠するものＥ０５Ｂ７７／４８）［２０１４．０１］	Electrical circuits (for locking several wings simultaneously E05B 77/48)
E05B  81/56  \	2	2	2E250	E05B  81/56	503	駆動手段の制御［２０１４．０１］	Control of actuators
E05B  81/58  \	3	3	2E250	E05B  81/58	287	時間制御を含むもの，例．モータの駆動時間を制御するもの［２０１４．０１］	involving time control, e.g. for controlling run-time of electric motors
E05B  81/60  \	3	3	2E250	E05B  81/60	31	パルス制御を用いるもの，例．ＰＷＭ制御［２０１４．０１］	using pulse control, e.g. pulse-width modulation
E05B  81/62  \	3	3	2E250	E05B  81/62	59	電気的パラメータ，例．モータ電流の増加，により回路の開閉を行うもの［２０１４．０１］	for opening or closing of a circuit depending on electrical parameters, e.g. increase of motor current
E05B  81/64  \	2	2	2E250	E05B  81/64	1080	監視または検知，例．スイッチやセンサーを用いるもの［２０１４．０１］	Monitoring or sensing, e.g. by using switches or sensors
E05B  81/66  \	3	3	2E250	E05B  81/66	369	ボルトまたはラッチの位置，状態［２０１４．０１］	the bolt position, i.e. the latching status
E05B  81/68  \	4	4	2E250	E05B  81/68	70	ラチェットの位置を検知することによるもの［２０１４．０１］	by sensing the position of the detent
E05B  81/70  \	3	3	2E250	E05B  81/70	347	ウィングの位置［２０１４．０１］	the wing position
E05B  81/72  \	3	3	2E250	E05B  81/72	412	錠の状態，すなわち施解錠状態［２０１４．０１］	the lock status, i.e. locked or unlocked condition
E05B  81/74  \	4	4	2E250	E05B  81/74	67	駆動手段の状態を検知することによるもの［２０１４．０１］	by sensing the state of the actuator
E05B  81/76  \	3	3	2E250	E05B  81/76	409	ハンドル操作の検知；使用者のハンドルへの接近の検知：ハンドルを用いて電気的にスイッチング動作を検出するもの［２０１４．０１］	Detection of handle operation; Detection of a user approaching a handle; Electrical switching actions performed by handles
E05B  81/78  \	4	4	2E250	E05B  81/78	384	ハンズフリーで施解錠するためのもの［２０１４．０１］	as part of a hands-free locking or unlocking operation
E05B  81/80  \	2	2	2E250	E05B  81/80	50	電力供給に特徴を有するもの：非常用電力を適用するもの［２０１４．０１］	characterised by the power supply; Emergency power operation
E05B  81/82  \	3	3	2E250	E05B  81/82	52	車両本体のメインバッテリー以外のバッテリーを用いるもの［２０１４．０１］	using batteries other than the vehicle main battery
E05B  81/84  \	3	3	2E250	E05B  81/84	6	手動発電装置を用いるもの［２０１４．０１］	using manually operated generator means
E05B  81/86  \	3	3	2E250	E05B  81/86	29	コンデンサーを用いるもの［２０１４．０１］	using capacitors
E05B  81/88  \	3	3	2E250	E05B  81/88	15	誘導エネルギーを用いるもの［２０１４．０１］	using inductive energy transmission
E05B  81/90  \	1	1	2E250	E05B  81/90	351	電源異常時に手動で操作できるもの［２０１４．０１］	Manual override in case of power failure
E05B  83/00  \	0	0	2E250	E05B  83/00	1	特定のウイングや車両に特に適した車両用の錠（自転車に特に適したものＥ０５Ｂ７１／００；非固定式の車両用屋根のためのロック装置Ｂ６０Ｊ７／１８５；無蓋の荷物収容室の側板またはテールゲートの掛け金手段Ｂ６２Ｄ３３／０３７）［２０１４．０１］	Vehicle locks specially adapted for particular types of wing or vehicle (locks specially adapted for bicycles E05B 71/00; locking arrangements for non-fixed vehicle roofs B60J  7/185; latching means for sideboards or tailgates of open load compartments B62D 33/037)
E05B  83/00  A	0	0	2E250	E05B  83/00	769	ステアリングロック用	for stearing lock
E05B  83/00  B	0	1	2E250	E05B  83/00	49	偶発施錠防止	accidental lock prevention
E05B  83/00  C	0	0	2E250	E05B  83/00	101	ホイールロック用	for wheel lock
E05B  83/00  D	0	0	2E250	E05B  83/00	314	シートロック用	for seat lock
E05B  83/00  E	0	0	2E250	E05B  83/00	100	窓用	for window
E05B  83/00  F	0	0	2E250	E05B  83/00	118	屋根用	for roof
E05B  83/00  G	0	0	2E250	E05B  83/00	39	主として自動車以外の車両に用いられるもの	mainly used for vehicles other than automobile
E05B  83/00  H	0	1	2E250	E05B  83/00	372	自動２輪用	for motor cycle
E05B  83/00  Z	0	0	2E250	E05B  83/00	830	その他	Others
E05B  83/02  \	1	1	2E250	E05B  83/02	133	鉄道貨車，貨物コンテナまたはそれに類似するもののための錠；各種運搬用トラックの積載部のための錠［２０１４．０１］	Locks for railway freight-cars, freight containers or the like; Locks for the cargo compartments of commercial lorries, trucks or vans
E05B  83/04  \	2	2	2E250	E05B  83/04	55	スライドするウイングのためのもの［２０１４．０１］	for sliding wings
E05B  83/06  \	3	3	2E250	E05B  83/06	7	鉄道貨車［２０１４．０１］	of railway freight-cars
E05B  83/08  \	2	2	2E250	E05B  83/08	25	固定手段を作動させるための長い棒を持つもの［２０１４．０１］	with elongated bars for actuating the fastening means
E05B  83/10  \	3	3	2E250	E05B  83/10	106	棒が回転するもの［２０１４．０１］	Rotary bars
E05B  83/12  \	2	2	2E250	E05B  83/12	5	小型トラックの運転室と積載部との間の後部扉のためのもの（Ｅ０５Ｂ８３／０４，Ｅ０５Ｂ８３／０８が優先）［２０１４．０１］	for back doors of vans (E05B 83/04, E05B 83/08take precedence);;
E05B  83/14  \	2	2	2E250	E05B  83/14	13	封かん手段を有するもの［２０１４．０１］	with provisions for sealing
E05B  83/16  \	1	1	2E250	E05B  83/16	3	荷物室，トランク，ボンネットのための錠［２０１４．０１］	Locks for luggage compartments, car boot lids or car bonnets
E05B  83/16  A	1	0	2E250	E05B  83/16	30	遠隔操作	remote control
E05B  83/16  B	1	1	2E250	E05B  83/16	82	複式オープナー	compound opener
E05B  83/16  C	1	1	2E250	E05B  83/16	139	電気的手段によるもの	by electrical means
E05B  83/16  D	1	2	2E250	E05B  83/16	31	キャンセル機構を有するもの	having cancellation mechanism
E05B  83/16  E	1	1	2E250	E05B  83/16	321	機械的手段によるもの	by mechanical means
E05B  83/16  F	1	2	2E250	E05B  83/16	57	キャンセル機構を有するもの	having cancellation mechanism
E05B  83/16  G	1	3	2E250	E05B  83/16	58	キー操作によるもの	by key operation
E05B  83/16  H	1	0	2E250	E05B  83/16	64	振動または衝撃による開放防止	preventing lock release caused by vaibratoin or shock
E05B  83/16  J	1	0	2E250	E05B  83/16	210	産業車両用	for industrial vehicle
E05B  83/16  K	1	1	2E250	E05B  83/16	22	振動または衝撃による開放防止	preventing lock release caused by vaibratoin or shock
E05B  83/16  Z	1	0	2E250	E05B  83/16	28	その他	Others
E05B  83/18  \	2	2	2E250	E05B  83/18	1399	トランク，後部の荷物室のためのもの［２０１４．０１］	for car boot lids or rear luggage compartments
E05B  83/20  \	3	3	2E250	E05B  83/20	108	一つの開口部を閉じる複数のドアのためのもの［２０１４．０１］	with two or more wings, which together close a single compartment
E05B  83/22  \	2	2	2E250	E05B  83/22	21	車両側部に設けられた荷物室のためのもの，例．バス，キャンピングカー［２０１４．０１］	for luggage compartments at the side of the vehicle, e.g. of buses or camper vans
E05B  83/24  \	2	2	2E250	E05B  83/24	27	ボンネットのためのもの［２０１４．０１］	for car bonnets
E05B  83/24  A	2	0	2E250	E05B  83/24	206	補助ロックに特徴のあるもの	characterized by auxiliary lock
E05B  83/24  Z	2	0	2E250	E05B  83/24	472	その他	Others
E05B  83/26  \	2	2	2E250	E05B  83/26	73	荷物室に閉じ込められた人のための緊急開放手段［２０１４．０１］	Emergency opening means for persons trapped in the luggage compartment
E05B  83/28  \	1	1	2E250	E05B  83/28	61	グローブボックス，コンソールボックス，フューエルリッドまたはそれに類似するものの錠［２０１４．０１］	Locks for glove compartments, console boxes, fuel inlet covers or the like
E05B  83/30  \	2	2	2E250	E05B  83/30	10	グローブボックス用［２０１４．０１］	for glove compartments
E05B  83/30  A	2	0	2E250	E05B  83/30	334	レバー，ハンドルによって操作されるもの	operated by lever, handle
E05B  83/30  B	2	0	2E250	E05B  83/30	85	シリンダまたはツマミの回転によって操作されるもの	operated by rotation of cyinder or pinch adjuster
E05B  83/30  C	2	0	2E250	E05B  83/30	107	スライドノブによって操作されるもの	operated by slide knob
E05B  83/30  Z	2	0	2E250	E05B  83/30	111	その他	Others
E05B  83/32  \	2	2	2E250	E05B  83/32	144	コンソールボックス用，例．座席の間に設けられるもの［２０１４．０１］	for console boxes, e.g. between passenger seats
E05B  83/34  \	2	2	2E250	E05B  83/34	611	基本的に車体表面と面一のフューエルリッド用［２０１４．０１］	for fuel inlet covers essentially flush with the vehicle surface
E05B  83/36  \	1	1	2E250	E05B  83/36	3	乗降用扉またはそれに類似する扉用の錠［２０１４．０１］	Locks for passenger or like doors
E05B  83/36  A	1	0	2E250	E05B  83/36	91	鉄道車両用	for rail road vehicle
E05B  83/36  Z	1	0	2E250	E05B  83/36	83	その他	Others
E05B  83/38  \	2	2	2E250	E05B  83/38	64	ピラーレス車両用，すなわち閉扉位置において前方扉と後方扉とが接する車両［２０１４．０１］	for pillar-less vehicles, i.e.vehicles where a front and a back door engage each other in the closed position
E05B  83/40  \	2	2	2E250	E05B  83/40	450	スライド扉用［２０１４．０１］	for sliding doors
E05B  83/42  \	2	2	2E250	E05B  83/42	131	運搬用大型車両用，例．トラック，建設車両，大量輸送用の車両［２０１４．０１］	for large commercial vehicles, e.g. trucks, construction vehicles or vehicles for mass transport
E05B  83/44  \	2	2	2E250	E05B  83/44	9	レジャー向け車両用，例．トレーラーハウスまたはキャンピングカー用［２０１４．０１］	for recreational vehicles, e.g. caravans or camper vans
E05B  85/00  \	0	0	2E250	E05B  85/00	9	Ｅ０５Ｂ７７／００〜Ｅ０５Ｂ８３／００までのグループに含まれない車両用の錠の細部［２０１４．０１］	Details of vehicle locks not provided for in groups ; E05B 77/00-E05B 83/00
E05B  85/02  \	1	1	2E250	E05B  85/02	855	ケーシング［２０１４．０１］	Lock casings [2014.01]
E05B  85/04  \	1	1	2E250	E05B  85/04	346	ストライカ［２０１４．０１］	Strikers
E05B  85/06  \	1	1	2E250	E05B  85/06	338	シリンダ錠の配置［２０１４．０１］	Lock cylinder arrangements
E05B  85/08  \	1	1	2E250	E05B  85/08	260	シルボタン，ガーニッシュボタン，インサイドドアロックノブ［２０１４．０１］	Sill-buttons, garnish buttons or inner door lock knobs
E05B  85/10  \	1	1	2E250	E05B  85/10	211	ハンドル［２０１４．０１］	Handles
E05B  85/12  \	2	2	2E250	E05B  85/12	5	インサイドドアハンドル［２０１４．０１］	Inner door handles
E05B  85/12  A	2	0	2E250	E05B  85/12	170	プルレバーハンドル	pull lever handle
E05B  85/12  B	2	1	2E250	E05B  85/12	153	ロックノブ付ハンドル	handle with lock knob
E05B  85/12  C	2	0	2E250	E05B  85/12	75	リング状プルレバーハンドル	ring type pull lever handle
E05B  85/12  D	2	1	2E250	E05B  85/12	43	ロックノブ付ハンドル	handle with lock knob
E05B  85/12  E	2	0	2E250	E05B  85/12	97	グリップハンドル	grip handle
E05B  85/12  Z	2	0	2E250	E05B  85/12	123	その他	Others
E05B  85/14  \	2	2	2E250	E05B  85/14	55	ウイングと平行な軸に枢着されるハンドル［２０１４．０１］	Handles pivoted about an axis parallel to the wing
E05B  85/16  \	3	3	2E250	E05B  85/16	3	ハンドルの長軸に直角な軸を回転軸とするハンドル［２０１４．０１］	a longitudinal grip part being pivoted at one end about an axis perpendicular to the longitudinal axis of the grip part
E05B  85/16  A	3	0	2E250	E05B  85/16	126	シリンダ錠を有するハンドル	handle having cylinder lock
E05B  85/16  B	3	0	2E250	E05B  85/16	183	通信式錠装置のためのハンドル	handle for communication type lock device
E05B  85/16  C	3	1	2E250	E05B  85/16	219	アンテナを有するハンドル	handle having antenna
E05B  85/16  D	3	0	2E250	E05B  85/16	160	フラッシュサーフェス型ハンドル	flush surface type handle
E05B  85/16  E	3	0	2E250	E05B  85/16	10	固定カバーを有するハンドル	handle having fixed cover
E05B  85/16  Z	3	0	2E250	E05B  85/16	433	その他	Others
E05B  85/18  \	3	3	2E250	E05B  85/18	1	ハンドルの長軸と平行な軸を回転軸とするハンドル［２０１４．０１］	a longitudinal grip part being pivoted about an axis parallel to the longitudinal axis of the grip part
E05B  85/18  A	3	0	2E250	E05B  85/18	132	シリンダ錠を有するハンドル	handle having cylinder lock
E05B  85/18  B	3	0	2E250	E05B  85/18	72	通信式錠装置のためのハンドル	handle for communication type lock device
E05B  85/18  C	3	1	2E250	E05B  85/18	34	アンテナを有するハンドル	handle having antenna
E05B  85/18  D	3	0	2E250	E05B  85/18	183	フラッシュサーフェス型ハンドル	flush surface type handle
E05B  85/18  E	3	0	2E250	E05B  85/18	51	固定カバーを有するハンドル	handle having fixed cover
E05B  85/18  Z	3	0	2E250	E05B  85/18	373	その他	Others
E05B  85/20  \	1	1	2E250	E05B  85/20	48	ボルトまたはラッチ，ラチェット［２０１４．０１］	Bolts or detents
E05B  85/22  \	2	2	2E250	E05B  85/22	151	直線的に移動するボルトまたはラッチ［２０１４．０１］	Rectilinearly moving bolts
E05B  85/24  \	2	2	2E250	E05B  85/24	651	軸周りに回動するボルトまたはラッチ［２０１４．０１］	Bolts rotating about an axis
E05B  85/26  \	3	3	2E250	E05B  85/26	654	ボルトまたはラッチとラチェットとの協働［２０１４．０１］	Cooperation between bolts and detents
E05B  85/28  \	3	3	2E250	E05B  85/28	12	止め金に係止する部材が歯車状またはそれに類似する形状のもの［２０１４．０１］	in which the member engaging the keeper is shaped as a toothed wheel or the like
