H04N   1/00		文書または類似のものの走査，伝送または再生，例．ファクシミリ伝送；それらの細部［３，４］	Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof	139941
H04N   1/024	・	走査ヘッドの細部［３，４］	Details of scanning heads	1484
H04N   1/028	・・	画像情報読取のためのもの［３，４］	for picture-information pick-up	15975
H04N   1/029	・・・	一度に一つの画素のみに光学的に焦点を合わせるヘッド［６］	Heads optically focused on only one picture element at a time	172
H04N   1/03	・・・	実質的にライン状に配列された光検出器を有するもの［６］	with photodetectors arranged in a substantially linear array	750
H04N   1/031	・・・・	走査される画素と一対一の光学的に正立の対応を有する光検出器，例．密着形ラインセンサ［６］	the photodetectors having a one-to-one and optically positive correspondence with the scanned picture elements, e.g. linear contact sensors	1080
H04N   1/032	・・	画像情報再生のためのもの［３，４］	for picture-information reproduction	2997
H04N   1/034	・・・	インクを用いるもの，例．インクジェットヘッド［５］	using ink, e.g. ink-jet heads	990
H04N   1/036	・・・	光学的再生のためのもの［３，４］	for optical reproduction	5806
H04N   1/04	・	走査装置（Ｈ０４Ｎ１／３８７が優先）［４］	Scanning arrangements(<b>H04N1/387</b> takes precedence)	57625
H04N   1/047	・・	走査速度または位置の検知，制御または誤差補償（Ｈ０４Ｎ１／１７が優先）［６］	Detection, control or error compensation of scanning velocity or position(<b>H04N1/17</b> takes precedence)	2049
H04N   1/053	・・・	主走査方向におけるもの，例．一走査線における走査開始または画素の同期［６］	in main scanning direction, e.g. synchronisation of line start or picture elements in a line	819
H04N   1/06	・・	円筒状画像支持面を用いるもの［４］	using cylindrical picture-bearing surfaces	1713
H04N   1/08	・・・	ドラムのまわりにシートを取り付けまたは保持するための機構［４］	Mechanisms for mounting or holding the sheet around the drum	1037
H04N   1/10	・・	フラットな画像載置面を用いるもの［４］	using flat picture-bearing surfaces	10058
H04N   1/107	・・・	手動走査を有するもの［６］	with manual scanning	10067
H04N   1/113	・・	振動鏡または回転鏡を用いるもの［６］	using oscillating or rotating mirrors	15123
H04N   1/12	・・	低速なシート搬送機構を用いるもの（多素子アレイを用いるものＨ０４Ｎ１／１９）［４，６］	using the sheet-feed movement as the slow scanning component(using multi-element arrays <b>H04N1/19</b>)	5323
H04N   1/14	・・・	走査ヘッドを備える回転無端ベルトを用いるもの［４］	using a rotating endless belt carrying the scanning heads	269
H04N   1/16	・・・	回転ヘリカル要素を用いるもの［４］	using a rotating helical element	247
H04N   1/17	・・	走査速度が画像の内容によって決まるもの［３，４］	the scanning speed being dependent on content of picture	1344
H04N   1/19	・・	多素子アレイを用いるもの［６］	using multi-element arrays	10935
H04N   1/191	・・・	アレイが１次元配列からなるもの［２００６．０１］	the array comprising a one-dimensional [1D] array	1211
H04N   1/192	・・・・	同時に一つの主走査線上の画素を走査するもの［６］	Simultaneously scanning picture elements on one main scanning line	171
H04N   1/193	・・・・・	電気的に走査するライン状のアレイを用いるもの［６］	using electrically scanned linear arrays	2584
H04N   1/195	・・・	アレイが２次元配列からなるもの［２００６．０１］	the array comprising a two-dimensional [2D] array	1311
H04N   1/203	・・	複数の別個の画像を同時に走査するもの［６］	Simultaneous scanning of two or more separate pictures	718
H04N   1/207	・・	元の画像と再生画像を共通の走査装置で同時に走査するもの［６］	Simultaneous scanning of the original picture and the reproduced picture with a common scanning device	205
H04N   1/21	・	中間情報蓄積（Ｈ０４Ｎ１／３８７，Ｈ０４Ｎ１／４１が優先）［４］	Intermediate information storage(<b>H04N1/387</b>, <b>H04N1/41</b> take precedence)	20363
H04N   1/23	・	再生装置［４］	Reproducing arrangements	14901
H04N   1/27	・・	磁気的中間画像の生成を伴うもの［４］	involving production of a magnetic intermediate picture	265
H04N   1/29	・・	静電的中間画像の生成を伴うもの［４］	involving production of an electrostatic intermediate picture	4998
H04N   1/31	・・	画像伝送のための機械的装置，例．クラッチ，伝動装置，歯車伝動装置の適用［４］	Mechanical arrangements for picture transmission, e.g. adaptation of clutches, gearing, gear transmissions	580
H04N   1/32	・	送信機と受信機間の制御または監視のための回路または装置	Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver	36874
H04N   1/327	・・	単一モード通信の開始，継続または終了；そのためのハンドシェイキング［６］	Initiating, continuing or ending a single-mode communication; Handshaking therefor	1508
H04N   1/333	・・	モード信号の通信またはモード変更；そのためのハンドシェイキング［６］	Mode signalling or mode changing; Handshaking therefor	1101
H04N   1/34	・・	有料方式	for coin-freed systems	1204
H04N   1/36	・・	送信機と受信機を同期または整相するためのもの	for synchronising or phasing transmitter and receiver	1259
H04N   1/38	・	画像の不要部分の消去するための回路または装置（Ｈ０４Ｎ１／３８７が優先）［４］	Circuits or arrangements for blanking or otherwise eliminating unwanted parts of pictures(<b>H04N1/387</b> takes precedence)	2508
H04N   1/387	・	原画の編集，再配置またはその他の変形［４］	Composing, repositioning or otherwise modifying originals	38866
H04N   1/393	・・	拡大または縮小［４］	Enlarging or reducing	7801
H04N   1/40	・	画像信号回路（Ｈ０４Ｎ１／３８７が優先）［４］	Picture signal circuits(<b>H04N1/387</b> takes precedence)	30087
H04N   1/401	・・	読取または再生ヘッドの位置的な応答のばらつきを補償するもの（Ｈ０４Ｎ１／４０３が優先）［６］	Compensating positionaly unequal response of the pick-up or reproducing head(<b>H04N1/403</b> takes precedence)	4247
H04N   1/403	・・	２値原画の画像信号の２値化［６］	Discrimination between the two tones in the picture signal of a two-tone original	2840
H04N   1/405	・・	中間調にするもの，すなわち，連続階調の原画の画像信号を相当する２レベルのみを示す信号に変換するもの［６］	Halftoning, i.e. converting the picture signal of a continuous-tone original into a corresponding signal showing only two levels	10290
H04N   1/407	・・	階調または最大最小レベルの制御または修正，例．バックグラウンドレベル［６］	Control or modification of tonal gradation or of extreme levels, e.g. background level	10940
H04N   1/409	・・	輪郭または細部の強調；雑音またはエラーの抑制［６］	Edge or detail enhancement; Noise or error suppression	8875
H04N   1/41	・	帯域または冗長度の圧縮（走査によるものＨ０４Ｎ１／１７）［３］	Bandwidth or redundancy reduction(by scanning <b>H04N1/17</b>)	14055
H04N   1/411	・・	２値画像の伝送または再生のためのもの，例．白黒画像［４］	for the transmission or reproduction of two-tone pictures, e.g. black and white pictures	1711
H04N   1/413	・・・	画像情報の損失または変更を伴わずに画像を再生するための方式または装置［４］	Systems or arrangements allowing the picture to be reproduced without loss or modification of picture-information	3018
H04N   1/415	・・・・	画素が固定された１次元または２次元のブロックに分割または配置されるもの［２００６．０１］	in which the picture-elements are subdivided or grouped into fixed one-dimensional [1D] or two-dimensional [2D] blocks	1563
H04N   1/417	・・・・	予測または差分符号化を用いるもの［４］	using predictive or differential encoding	1607
H04N   1/419	・・・・	走査線方向の同値の画素の連続長を符号化するもののみであるもの［４］	in which encoding of the length of a succession of picture-elements of the same value along a scanning line is the only encoding step	1220
H04N   1/42	・	双方向動作方式	Systems for two-way working	520
H04N   1/44	・	秘密方式	Secrecy systems	6891
H04N   1/46	・	カラー画像通信方式	Colour picture communication systems	25649
H04N   1/48	・・	画像信号発生器（中間調スクリーン用Ｈ０４Ｎ１／５２）［６］	Picture signal generators(for halftone screening <b>H04N1/52</b>)	4317
H04N   1/50	・・	画像再生器（中間調スクリーン用Ｈ０４Ｎ１／５２）［６］	Picture reproducers(for halftone screening <b>H04N1/52</b>)	1783
H04N   1/52	・・	中間調スクリーン回路または装置［６］	Circuits or arrangements for halftone screening	2291
H04N   1/54	・・	カラー画像信号を，特殊な混合色を表わす信号が含まれた複数信号に変換，例．繊維印刷用［６］	Conversion of colour picture signals to a plurality of signals some of which represent particular mixed colours, e.g. for textile printing	651
H04N   1/56	・・	カラー画像信号の処理（Ｈ０４Ｎ１／５２が優先）［６］	Processing of colour picture signals(<b>H04N1/52</b> takes precedence)	1319
H04N   1/58	・・・	輪郭または細部の強調；雑音またはエラーの抑制，例．色ずれの補正（Ｈ０４Ｎ１／６２が優先）［６］	Edge or detail enhancement; Noise or error suppression, e.g. colour misregistration correction(<b>H04N1/62</b> takes precedence)	1277
H04N   1/60	・・・	色修正または制御［６］	Colour correction or control	28158
H04N   1/62	・・・・	リタッチ，すなわち，孤立した色のみ，または孤立した色領域のみの補正［６］	Retouching, i.e. modification of isolated colours only or in isolated picture areas only	1076
H04N   1/64	・・	カラー画像信号の伝送または蓄積方式；そのための細部，例．そのための符号化または復号化手段［６］	Systems for the transmission or the storage of the colour picture signal; Details therefor, e.g. coding or decoding means therefor	1733
H04N   3/00		テレビジョン方式の走査の細部；それらと走査用電圧の発生手段との結合［４］	Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages	562
H04N   3/02	・	光学的―機械的手段のみによるもの（Ｈ０４Ｎ３／３６が優先）［２］	by optical-mechanical means only(<b>H04N3/36</b> takes precedence)	773
H04N   3/04	・・	動く開口を有するもの	having a moving aperture	481
H04N   3/06	・・	可動レンズまたは他の屈折体を含むもの	having a moving lens or other refractor	98
H04N   3/08	・・	可動反射鏡を含むもの	having a moving reflector	1091
H04N   3/09	・・・	不可視領域の電磁放射のためのもの，例．赤外線［４］	for electromagnetic radiation in the invisible region, e.g. infrared	427
H04N   3/10	・	光学的−機械的のみでない手段によるもの（Ｈ０４Ｎ３／３６が優先）［２］	by means not exclusively optical-mechanical(<b>H04N3/36</b> takes precedence)	472
H04N   3/12	・・	ランプまたは光電セルの集合を切換えることによるもの，または静止した光のリレーによるもの	by switched stationary formation of lamps, photocells, or light relays	1112
H04N   3/14	・・	電気的に走査される半導体装置の走査（画像信号の発生Ｈ０４Ｎ２５／００）［２００６．０１］	by means of electrically scanned solid-state devices(for picture generation <b>H04N25/00</b>)	4559
H04N   3/16	・・	陰極線管の中の電子の束を偏倚することによるもの	by deflecting electron beam in cathode-ray tube	4904
H04N   3/18	・・・	電子ビームの偏向に結合する供給電圧の発生［４］	Generation of supply voltages, in combination with electron beam deflecting	3820
H04N   3/185	・・・・	直流電圧を一定に保持するもの［４］	Maintaining DC voltage constant	1553
H04N   3/19	・・・・	供給回路における耐高電圧のための装置または組立体［３］	Arrangements or assemblies in supply circuits for the purpose of withstanding high voltages	1020
H04N   3/20	・・・	走査が停止した場合の陰極線管の保護	Prevention of damage to cathode-ray tubes in event of failure of scanning	1286
H04N   3/22	・・・	スクリーン上の像の大きさ，形状または中心を制御するための回路	Circuits for controlling dimensions, shape or centering of picture on screen	2093
H04N   3/223	・・・・	大きさの制御（陰極線管の高電圧を一定に保持することによるものＨ０４Ｎ３／１８５）［４］	Controlling dimensions(by maintaining the cathode-ray tube high voltage constant <b>H04N3/185</b>)	966
H04N   3/227	・・・・	センタリング［４］	Centering	576
H04N   3/23	・・・・	ひずみ補正，例．糸巻ひずみの補正，Ｓ字ひずみの補正，のためのもの［４］	Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction	2130
H04N   3/233	・・・・・	能動素子を用いるもの［４］	using active elements	836
H04N   3/237	・・・・・	受動素子を用いるもの［４］	using passive elements	561
H04N   3/24	・・・	帰線消去回路	Blanking circuits	731
H04N   3/26	・・・	集束を改善するための走査装置の変形	Modifications of scanning arrangements to improve focusing	1461
H04N   3/27	・・・	マルチスタンダード受信機に対する特殊回路［３，４］	Circuits special to multi-standard receivers	1540
H04N   3/28	・・	複数の走査の発生によるもの，すなわち，同時に２個以上のスポットを用いるもの	producing multiple scanning, i.e. using more than one spot at the same time	157
H04N   3/30	・・	一定速度ではないもの，または単方向のまっすぐな線または本質的に垂直または水平の線によらないで像を形成するもの	otherwise than with constant velocity or otherwise than in pattern formed by unidirectional, straight, substantially horizontal or vertical lines	382
H04N   3/32	・・・	像の情報に応じて変化する速度を有するもの	Velocity varied in dependence upon picture information	497
H04N   3/34	・・・	主走査方向に直角な方向に急速に振動走査する区域を有するもの	Elemental scanning area oscillated rapidly in direction transverse to main scanning direction	321
H04N   3/36	・	映画フィルムの走査，例．テレシネ［２］	Scanning of motion picture films, e.g. for telecine	729
H04N   3/38	・・	連続的に走行するフィルムを有するもの［４］	with continuously moving film	364
H04N   3/40	・・	間けつ的に走行するフィルムを有するもの［４］	with intermittently moving film	173
H04N   5/00		テレビジョン方式の細部（走査の細部またはそれらと走査用電圧の発生手段との結合Ｈ０４Ｎ３／００）［４，２０１１．０１］	Details of television systems(scanning details or combination thereof with generation of supply voltages <b>H04N3/00</b>)	17920
H04N   5/04	・	同期（パルス符号変調を用いるテレビジョン方式のためのものＨ０４Ｎ７／５６）［４］	Synchronising(for television systems using pulse code modulation <b>H04N7/56</b>)	6269
H04N   5/05	・・	同期範囲を拡張するための装置を有する同期回路，例．複数の時定数を切換えるもの［２］	Synchronising circuits with arrangements for extending range of synchronisation, e.g. by using switching between several time constants	402
H04N   5/06	・・	同期信号の発生	Generation of synchronising signals	3384
H04N   5/067	・・・	送信機端における装置または回路［４］	Arrangements or circuits at the transmitter end	732
H04N   5/073	・・・・	複数の同期信号源，例．スタジオまたは中継局，を相互にロックするためのもの［４］	for mutually locking plural sources of synchronising signals, e.g. studios or relay stations	1605
H04N   5/08	・・	映像信号からの同期信号の分離	Separation of synchronising signals from picture signals	2371
H04N   5/10	・・・	垂直同期信号と水平同期信号の分離	Separation of line synchronising signal from frame synchronising signal	1642
H04N   5/12	・・	同期装置と同期される走査装置との間で位相差が生ずる場合にのみ同期を補正する信号を発生する装置，例．フライホイール同期［２］	Devices in which the synchronising signals are only operative if a phase difference occurs between synchronising and synchronised scanning devices, e.g. flywheel synchronising	2337
H04N   5/14	・	映像周波数帯域用の映像信号回路  （電子イメージセンサを含むカメラまたはカメラモジュールおよびその制御Ｈ０４Ｎ２３／００）［２００６．０１］	Picture signal circuitry for video frequency region(cameras or camera modules comprising electronic image sensors, or control thereof <b>H04N23/00</b>)	13909
H04N   5/16	・・	信号の直流および低周波成分の再生回路；黒または白レベル保持のための回路	Circuitry for reinsertion of DC and slowly varying components of signal; Circuitry for preservation of black or white level	2204
H04N   5/18	・・・	スイッチング回路により作動されるクランプ回路によるもの	by means of "clamp" circuit operated by switching circuit	1983
H04N   5/20	・・	振幅レスポンス制御用回路	Circuitry for controlling amplitude response	2853
H04N   5/202	・・・	ガンマ補正（シーンの明るさとは関係なくカメラの応答を制御するためのものＨ０４Ｎ２３／８２）［２０２３．０１］	Gamma control (circuits for controlling camera response irrespective of the scene brightness <b>H04N23/82</b>)	2477
H04N   5/205	・・・	振幅対周波数特性の補正のためのもの［４］	for correcting amplitude <u>versus</u> frequency characteristic	716
H04N   5/208	・・・・	高周波成分の減衰を補償するためのもの，例．クリスプニング，開口ひずみ補正［４］	for compensating for attenuation of high frequency components, e.g. crispening, aperture distortion correction	4341
H04N   5/21	・・	妨害，例．モアレまたはハロー	Circuitry for suppressing or minimising disturbance, e.g. moire or halo	10111
H04N   5/213	・・・	インパルス性雑音を抑制または最小にする回路（画像信号生成の妨害を抑制または最小にするためのものＨ０４Ｎ２３／８１）［２００６．０１］	Circuitry for suppressing or minimising impulsive noise(for suppressing or minimising disturbance in image signal generation <b>H04N23/81</b>)	1236
H04N   5/222	・	スタジオ回路；スタジオ装置；スタジオ機器（電子イメージセンサを含むカメラまたはカメラモジュールおよびその制御Ｈ０４Ｎ２３／００）［２００６．０１］	Studio circuitry; Studio devices; Studio equipment(cameras or camera modules comprising electronic image sensors, or control thereof <b>H04N23/00</b>)	16760
H04N   5/253	・・	映画フィルムまたはスライドオペークの走査による映像信号の発生，例．テレシネのためのもの（その走査の細部Ｈ０４Ｎ３／３６）［４］	Picture signal generating by scanning motion picture films or slide opaques, e.g. for telecine(scanning details therefor <b>H04N3/36</b>)	2258
H04N   5/257	・・	飛点走査器を用いる映像信号の発生（Ｈ０４Ｎ５／２５３が優先）［４］	Picture signal generators using flying-spot scanners(<b>H04N5/253</b> takes precedence)	720
H04N   5/262	・・	スタジオ回路，例．ミキシング，切換え，像の特質の変更，別の特殊効果のためのもの［４］	Studio circuits, e.g. for mixing, switching-over, change of character of image, other special effects	23154
H04N   5/265	・・・	ミキシング［４］	Mixing	11488
H04N   5/268	・・・	信号の分配または切換え［４］	Signal distribution or switching	8574
H04N   5/272	・・・	背景の像の中に前景の像を挿入するための手段，すなわち．インレイ，アウトレイ［４］	Means for inserting a foreground image in a background image, i.e. inlay, outlay	4566
H04N   5/275	・・・・	キーイング信号の発生［４］	Generation of keying signals	427
H04N   5/278	・・・	字幕の挿入［４］	Subtitling	4188
H04N   5/28	・・	移動スタジオ	Mobile studios	470
H04N   5/30	・	光または類似信号から電気信号への変換（走査の細部Ｈ０４Ｎ３／００；電子イメージセンサを含むカメラまたはカメラモジュールおよびその制御Ｈ０４Ｎ２３／００；固体撮像素子［ＳＳＩＳ］の回路，またはその制御Ｈ０４Ｎ２５／００）［２００６．０１］	Transforming light or analogous information into electric information (scanning details <b>H04N3/00</b>;  cameras or camera modules comprising electronic image sensors, or control thereof <b>H04N23/00</b>;  circuitry of solid-state image sensors [SSIS] or control thereof <b>H04N25/00</b>)	4665
H04N   5/32	・・	Ｘ線の変換（Ｘ線から画像信号を生成するためのカメラまたはカメラモジュールＨ０４Ｎ２３／３０；Ｘ線を画像信号に変換するためのＳＳＩＳの回路Ｈ０４Ｎ２５／３０）［２０２３．０１］	Transforming X-rays(cameras or camera modules for generating image signals from X-rays <b>H04N23/30</b>; circuitry of SSIS for transforming X-rays into image signals <b>H04N25/30</b>)	4400
H04N   5/321	・・・	蛍光像の伝送を行うもの［５］	with video transmission of fluoroscopic images	538
H04N   5/325	・・・・	画像強調，例．エネルギーの異なる複数のＸ線を用いて得た画像を減算処理することによるもの［５］	Image enhancement, e.g. by subtraction techniques using polyenergetic X-rays	912
H04N   5/33	・・	赤外線の変換（赤外線から画像信号を生成するためのカメラまたはカメラモジュールＨ０４Ｎ２３／２０；赤外線を画像信号に変換するためのＳＳＩＳの回路Ｈ０４Ｎ２５／２０）［２０２３．０１］	Transforming infrared radiation(cameras or camera modules for generating image signals from infrared radiation <b>H04N23/20</b>; circuitry of SSIS for transforming infrared radiation into image signals <b>H04N25/20</b>)	12037
H04N   5/38	・	送信機回路（Ｈ０４Ｎ５／１４が優先）［４］	Transmitter circuitry(<b>H04N5/14</b> takes precedence)	3368
H04N   5/40	・・	変調回路	Modulation circuits	1092
H04N   5/42	・・	白黒またはカラー信号を任意に送信するためのもの	for transmitting at will black-and-white or colour signals	32
H04N   5/44	・	受信機回路（Ｈ０４Ｎ５／１４が優先）［４，２０１１．０１］	Receiver circuitry(<b>H04N5/14</b> takes precedence)	47371
H04N   5/445	・・	付加的な情報を表示するためのもの（Ｈ０４Ｎ５／５０が優先）［４，２０１１．０１］	for displaying additional information(<b>H04N5/50</b>  takes precedence)	28587
H04N   5/45	・・・	映像の中に他の映像があるもの［４，２０１１．０１］	Picture in picture	6497
H04N   5/455	・・	復調回路［４］	Demodulation-circuits	2252
H04N   5/46	・・	２以上の標準方式の信号を任意に受信するためのもの（マルチスタンダード受信機の偏向回路Ｈ０４Ｎ３／２７）［４］	for receiving on more than one standard at will(deflecting circuits of multi-standard receivers <b>H04N3/27</b>)	5272
H04N   5/50	・・	同調指示器；自動同調制御［４］	Tuning indicators; Automatic tuning control	7717
H04N   5/52	・・	自動利得制御［４］	Automatic gain control	2096
H04N   5/53	・・・	キード自動利得制御［４］	Keyed automatic gain control	631
H04N   5/54	・・・	正変調映像信号のためのもの（Ｈ０４Ｎ５／５３が優先）［４］	for positively-modulated picture signals(<b>H04N5/53</b> takes precedence)	38
H04N   5/56	・・・	負変調映像信号のためのもの（Ｈ０４Ｎ５／５３が優先）［４］	for negatively-modulated picture signals(<b>H04N5/53</b> takes precedence)	22
H04N   5/57	・・	コントラストまたは輝度の調整［４］	Control of contrast or brightness	4441
H04N   5/58	・・・	周囲の明るさに依存するもの［４］	in dependence upon ambient light	1051
H04N   5/59	・・・	陰極線管のビーム電流に依存するもの［４］	in dependence upon beam current of cathode ray tube	571
H04N   5/60	・・	音声信号用	for the sound signals	8969
H04N   5/62	・・・	インターキャリヤ回路，すなわち音声と映像の搬送波をヘテロダインするもの	Intercarrier circuits, i.e. heterodyning sound and vision carriers	574
H04N   5/63	・	テレビジョン受像機に特に適合する電力の発生または供給［４］	Generation or supply of power specially adapted for television receivers	7397
H04N   5/64	・	受信機の構造の細部，例．キャビネットまたはダストカバー（家具としての特徴を有するものＡ４７Ｂ８１／０６）［２］	Constructional details of receivers, e.g. cabinets or dust covers(furniture aspects <b>A47B81/06</b>)	37584
H04N   5/645	・・	シャシまたはハウジングへの受像管の実装	Mounting of picture tube on chassis or in housing	2364
H04N   5/65	・・	保護板または前面マスク用保持装置	Holding-devices for protective discs or for picture masks	1825
H04N   5/655	・・	シャシの構造または取付けたとえば受像管の高さを変えるためのもの	Construction or mounting of chassis, e.g. for varying the elevation of the tube	4227
H04N   5/66	・	電気信号の光信号への変換（走査の細部Ｈ０４Ｎ３／００）	Transforming electric information into light information(scanning details <b>H04N3/00</b>)	18076
H04N   5/68	・・	陰極線表示管用回路	Circuit details for cathode-ray display tubes	2540
H04N   5/70	・・	エレクトロルミネッセント装置用回路	Circuit details for electroluminescent devices	948
H04N   5/72	・	光学フィルタまたは拡散スクリーンによるテレビジョン画像の修正	Modifying the appearance of television pictures by optical filters or diffusing screens	1412
H04N   5/74	・	映像再生のための投写装置，例．アイドホールを用いるもの	Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor	30611
H04N   5/76	・	テレビジョン信号の記録［３，４］	Television signal recording	48405
H04N   5/761	・・	録画のための時間をプログラムするシステム，すなわち，その時間になると事前に決めておいたテレビ・チャンネルが録画のために選ばれるもの［７］	Systems for programming the time at which predetermined television channels will be selected for recording	657
H04N   5/7613	・・・	ユーザーが入力したデータおよびレコーダーに組み込まれたレファレンス・タイミング・クロック（時計）を用いるもの［７］	by using data entered by the user and a reference timing clock incorporated in the recorder	39
H04N   5/7617	・・・	ユーザーが入力したデータおよび放送局が送信したレファレンス・データを用いるもの［７］	by using data entered by the user and reference data transmitted by the broadcasting station	105
H04N   5/765	・・	記録装置と他の装置の間のインタフェース回路［６］	Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus	29478
H04N   5/77	・・・	記録装置とテレビカメラとの間のもの［６］	between a recording apparatus and a television camera	8545
H04N   5/775	・・・	記録装置とテレビ受信機との間のもの［６］	between a recording apparatus and a television receiver	3855
H04N   5/78	・・	磁気記録を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［３］	using magnetic recording(<b>H04N5/91</b> takes precedence)	5286
H04N   5/781	・・・	ディスクまたはドラムに記録するもの［３］	on disks or drums	10622
H04N   5/782	・・・	テープに記録するもの［３］	on tape	6361
H04N   5/7822	・・・・	静止磁気ヘッドをもつもの［６］	with stationary magnetic heads	21
H04N   5/7824	・・・・	回転磁気ヘッドをもつもの［６］	with rotating magnetic heads	20
H04N   5/7826	・・・・・	磁気テープのヘリカル走査を伴うもの［６］	involving helical scanning of the magnetic tape	7508
H04N   5/7828	・・・・・	磁気テープの横断走査を伴うもの［６］	involving transversal scanning of the magnetic tape	11
H04N   5/783	・・・・	記録速度と異なった速度で再生するために適したもの［３］	Adaptations for reproducing at a rate different from the recording rate	5124
H04N   5/784	・・・	シート上に記録するもの［６］	on a sheet	6
H04N   5/80	・・	静電記録を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［３］	using electrostatic recording(<b>H04N5/91</b> takes precedence)	181
H04N   5/82	・・・	変形可能な熱可塑性記録媒体を用いるもの	using deformable thermoplastic recording medium	253
H04N   5/83	・・・・	ディスクまたはドラムに記録するもの［３］	on disks or drums	42
H04N   5/84	・・	光学的記録を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／８０，Ｈ０４Ｎ５／８９，Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［３，４］	using optical recording(<b>H04N5/80</b>, <b>H04N5/89</b>, <b>H04N5/91</b> take precedence)	2247
H04N   5/85	・・・	ディスクまたはドラムに記録するもの［３］	on discs or drums	8858
H04N   5/87	・・・	テレビジョン信号から映画フィルムの作製［３，４］	Producing a motion picture film from a television signal	146
H04N   5/89	・・	ホログラフィ記録を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［３］	using holographic recording(<b>H04N5/91</b> take precedence)	391
H04N   5/90	・・・	ディスクまたはドラムに記録するもの［３］	on discs or drums	32
H04N   5/903	・・	可変電気容量記憶を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［４］	using variable electrical capacitive recording(<b>H04N5/91</b> takes precedence)	214
H04N   5/907	・・	静的記憶手段，例．蓄積管，半導体メモリ，を用いるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１が優先）［４］	using static stores, e.g. storage tubes or semiconductor memories(<b>H04N5/91</b> takes precedence)	8993
H04N   5/91	・・	以上のためのテレビジョン信号処理［３］	Television signal processing therefor	41926
H04N   5/911	・・・	雑音抑制のためのもの［６］	for the suppression of noise	359
H04N   5/913	・・・	スクランブルのためのもの［６］	for scrambling	2631
H04N   5/915	・・・	フィールドスキップまたはフレームスキップの記録用または再生用［６］	for field- or frame-skip recording or reproducing	2399
H04N   5/917	・・・	帯域圧縮用［６］	for bandwidth reduction	820
H04N   5/919	・・・・	複数の記録チャンネル中のサンプリング点または信号のセグメント，例．走査線，を分割することによるもの［６］	by dividing samples or signal segments, e.g. television lines, among a plurality of recording channels	189
H04N   5/92	・・・	記録のためのテレビジョン信号の変換，例．変調，周波数変換；再生のための逆変換［３］	Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback	22880
H04N   5/921	・・・・	ベースバンド信号の記録または再生によるもの［６］	by recording or reproducing the baseband signal	100
H04N   5/922	・・・・	搬送波上の信号の変調によるもの，例．振幅または周波数変調［６］	by modulation of the signal on a carrier wave, e.g. amplitude or frequency modulation	1192
H04N   5/923	・・・・	変調前の信号のプリエンファシスおよび変調後の信号のディエンファシスを用いるもの［６］	using preemphasis of the signal before modulation and deemphasis of the signal after demodulation	138
H04N   5/924	・・・・	パルス幅変調を用いるもの［６］	using duty cycle modulation	3
H04N   5/926	・・・・	パルス符号変調によるもの（Ｈ０４Ｎ５／９１９が優先）［６］	by pulse code modulation(<b>H04N5/919</b> takes precedence)	1707
H04N   5/928	・・・・	音声信号が，パルス符号変調されて，被変調映像信号と時分割多重記録されるもの［６］	the sound signal being pulse code modulated and recorded in time division multiplex with the modulated video signal	1216
H04N   5/93	・・・	テレビ信号またはその選択された部分の再生［３］	Regeneration of the television signal or of selected parts thereof	21071
H04N   5/931	・・・・	再生信号のレベルを回復するためのもの［６］	for restoring the level of the reproduced signal	283
H04N   5/932	・・・・	アナログ同期信号の再発生［６］	Regeneration of analogue synchronisation signals	476
H04N   5/935	・・・・	デジタル同期信号の再発生［６］	Regeneration of digital synchronisation signals	310
H04N   5/937	・・・・	中間記憶媒体に画素ブロックを集めることによるもの［６］	by assembling picture element blocks in an intermediate store	2668
H04N   5/94	・・・・	ドロップアウトの補償［３］	Signal drop-out compensation	1420
H04N   5/945	・・・・・	パルス符号変調により記録された信号用［６］	for signals recorded by pulse code modulation	238
H04N   5/95	・・・・	時間軸誤差の補償［３］	Time-base error compensation	1592
H04N   5/953	・・・・・	アナログメモリを用いるもの，例．電圧制御発振器によって遅延量が制御されるＣＣＤシフトレジスタ［６］	by using an analogue memory, e.g. a CCD-shift register, the delay of which is controlled by a voltage controlled oscillator	344
H04N   5/956	・・・・・	独立した書き込みおよび読み取りクロック発生器をもつデジタルメモリを用いるもの［６］	by using a digital memory with independent write-in and read-out clock generators	718
H04N   7/00		テレビジョン方式（細部Ｈ０４Ｎ３／００，Ｈ０４Ｎ５／００；デジタルビデオ信号を符号化，復号化，圧縮または伸張するための方法または装置Ｈ０４Ｎ１９／００；選択的なコンテンツ配信Ｈ０４Ｎ２１／００）［４，２０１１．０１］	Television systems(details <b>H04N3/00</b>, <b>H04N5/00</b>; methods or arrangements, for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals <b>H04N19/00</b>; selective content distribution <b>H04N21/00</b>)	9773
H04N   7/01	・	標準方式の変換［４］	Conversion of standards	16025
H04N   7/015	・	高精細度テレビジョン方式［６］	High-definition television systems	7421
H04N   7/025	・	デジタル非画像データ，例．テレビジョンの有効画面中のテキスト，の伝送方式［６］	Systems for transmission of digital non-picture data, e.g. of text during the active part of a television frame	7773
H04N   7/03	・・	そのための書き込み方式［６］	Subscription systems therefor	5096
H04N   7/035	・・	デジタル非画像データ信号用の回路，例．データ信号のスライス回路，データクロック信号の再生回路，データ信号の誤り検出または誤り検出回路［６］	Circuits for the digital non-picture data signal, e.g. for slicing of the data signal, for regeneration of the data-clock signal, for error detection or correction of the data signal	5449
H04N   7/04	・	１つのテレビジョン信号，すなわち，画像および音声の両方を１つの搬送波により伝送する方式［４］	Systems for the transmission of one television signal, i.e. both picture and sound, by a single carrier	869
H04N   7/045	・・	搬送波を周波数変調するもの［６］	the carrier being frequency modulated	312
H04N   7/06	・	１つのテレビジョン信号，すなわち，画像および音声の両方を２つ以上の搬送波により同時に伝送する方式［４］	Systems for the simultaneous transmission of one television signal, i.e. both picture and sound, by more than one carrier	724
H04N   7/08	・	同じ周波数帯域の全部または一部をしめる２つ以上のテレビジョン信号，例．付加情報信号，を同時，または順次に伝送する方式，［４，６］	Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band	14751
H04N   7/081	・・	付加情報信号を副搬送波により伝送するもの［６］	the additional information signals being transmitted by means of a subcarrier	8016
H04N   7/083	・・	垂直および水平帰線期間に信号が挿入されているもの［６］	with signal insertion during the vertical and the horizontal blanking interval	1050
H04N   7/084	・・	水平帰線期間に信号が挿入されているもの［６］	with signal insertion during the horizontal blanking interval	322
H04N   7/085	・・・	挿入信号がデジタルであるもの［６］	the inserted signal being digital	252
H04N   7/087	・・	垂直帰線期間に信号が挿入されているもの［４］	with signal insertion during the vertical blanking interval	1229
H04N   7/088	・・・	挿入信号がデジタルであるもの［６］	the inserted signal being digital	2968
H04N   7/10	・	有線テレビジョン方式（Ｈ０４Ｎ７／１２が優先）［４］	Adaptations for transmission by electrical cable(<b>H04N7/12</b> takes precedence)	11228
H04N   7/12	・	１チャンネルまたは複数の並列チャンネルを通してテレビジョン信号が伝送され，各チャンネルの帯域幅がテレビジョン信号の帯域幅より狭くなっている方式（Ｈ０４Ｎ７／２４が優先）［４］	Systems in which the television signal is transmitted <u>via</u> one channel or a plurality of parallel channels, the bandwidth of each channel being less than the bandwidth of the television signal(<b>H04N7/24</b> takes precedence)	11209
H04N   7/14	・	双方向動作方式（Ｈ０４Ｎ７／１７３が優先）［４］	Systems for two-way working(<b>H04N7/173</b> takes precedence)	26588
H04N   7/15	・・	会議方式［５］	Conference systems	24213
H04N   7/16	・	アナログ秘密テレビジョン方式；アナログ加入テレビジョン方式［１，２０１１．０１］	Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems	20904
H04N   7/167	・・	テレビジョン信号の暗号化およびその解読［４，２０１１．０１］	Systems rendering the television signal unintelligible and subsequently intelligible	7554
H04N   7/169	・・・	テレビジョン信号の時間領域を操作する方式［６，２０１１．０１］	Systems operating in the time domain of the television signal	550
H04N   7/171	・・・	テレビジョン信号の振幅領域を操作する方式［６，２０１１．０１］	Systems operating in the amplitude domain of the television signal	634
H04N   7/173	・・	双方向動作を伴うもの，例．加入者がプログラム選択信号を送るもの［４，２０１１．０１］	with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal	50098
H04N   7/18	・	閉回路テレビジョン［ＣＣＴＶ］方式，すなわちビデオ信号が放送されない方式［２００６．０１］	Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast	205110
H04N   7/20	・	ギガヘルツ周波数帯域で伝送する方式，例．衛星を介するもの［４］	Adaptations for transmission via a GHz frequency band, e.g. via satellite	6018
H04N   7/22	・	光伝送方式［４］	Adaptations for optical transmission	3879
H04N   7/24	・	パルス符号変調を用いるテレビジョン信号の伝送方式（Ｈ０４Ｎ２１／００が優先）［６，２０１１．０１］	Systems for the transmission of television signals using pulse code modulation(<b>H04N21/00</b> takes precedence)	17518
H04N   7/52	・・	他のパルス符号変調信号，例．音響信号または同期信号，を多重するパルス符号変調映像信号の伝送方式（サーバにおける，ビデオストリームと他のコンテンツまたは付加データの組合せによる多重ストリームの組立て，スタッフィング・ビットの多重ストリームへの挿入，ＰＥＳの組立てＨ０４Ｎ２１／２３６；クライアントにおける，多重ストリームの解体，多重ストリームの再多重化，ＳＩの抽出または処理，ＰＥＳの解体Ｈ０４Ｎ２１／４３４）［６，２０１１．０１］	Systems for transmission of a pulse code modulated with one or more other pulse code modulated signals, e.g. an audio signal or a synchronizing signal(assembling of a multiplex stream by combining a video stream with other content or additional data, remultiplexing of multiplex streams, insertion of stuffing bits into the multiplex stream, assembling of a packetised elementary stream at server side <b>H04N21/236</b>; disassembling of a multiplex stream, remultiplexing of multiplex streams, extraction or processing of Service Information, disassembling of packetised elementary stream at client side <b>H04N21/434</b>)	2585
H04N   7/54	・・・	他のパルス符号変調信号が同期しているもの［６］	the signals being synchronous	363
H04N   7/56	・・・・	そのための同期方式［６］	Synchronising systems therefor	368
H04N   9/00		カラーテレビジョン方式の細部［４］	Details of colour television systems	2941
H04N   9/01	・	位相変調された色信号を、カラーストライプフィルタを用いて復調するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for demodulating colour component signals modulated spatially by colour striped filters by phase separation	203
H04N   9/03	・	周波数変調された色信号を、カラーストライプフィルタを用いて復調するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for demodulating colour component signals modulated spatially by colour striped filters by frequency separation	575
H04N   9/11	・	カラー映画フィルムの走査，例．テレシネのためのもの［２，４］	Scanning of colour motion picture films, e.g. for telecine	994
H04N   9/12	・	映像再生装置（Ｈ０４Ｎ９／１１が優先）［２，４］	Picture reproducers(<b>H04N9/11</b> takes precedence)	2533
H04N   9/14	・・	光学―機械的走査手段のみを用いるもの［２，４］	using optical-mechanical scanning means only	110
H04N   9/16	・・	陰極線管を用いるもの（Ｈ０４Ｎ９／１１が優先）［２，４］	using cathode ray tubes(<b>H04N9/11</b> takes precedence)	633
H04N   9/18	・・・	各原色信号に対し別々の電子ビームを用いるもの（Ｈ０４Ｎ９／２７が優先）［２，４］	using separate electron beams for the primary colour signals(<b>H04N9/27</b> takes precedence)	326
H04N   9/20	・・・・	１つの受像管中に２つ以上のビームを持つもの［４］	with more than one beam in a tube	252
H04N   9/22	・・・	２つ以上の原色信号に対し同一ビームを用いるもの（Ｈ０４Ｎ９／２７が優先）［２，４］	using the same beam for more than one primary colour information(<b>H04N9/27</b> takes precedence)	277
H04N   9/24	・・・・	電子ビーム瞬時位置を指示するための信号を発生するための管の手段を用いるもの［４］	using means, integral with, or external to, the tube, for producing signal indicating instantaneous beam position	1158
H04N   9/26	・・・・	電子光学的色選択手段を用いるもの，例．ライングリッド，電子銃の内部または近傍，または蛍光スクリーンの近傍の色選択のための偏向手段［４］	using electron-optical colour selection means, e.g. line grid, deflection means in or near the gun or near the phosphor screen	285
H04N   9/27	・・・	発光層への電子ビームの透過の深さが可変であるもの，例．ペネドロン［２，４］	with variable depth of penetration of electron beam into the luminescent layer, e.g. penetrons	130
H04N   9/28	・・・	集束または集中のための装置［４］	Arrangements for convergence or focusing	4352
H04N   9/285	・・・・	４極レンズを用いるもの［４］	using quadrupole lenses	76
H04N   9/29	・・・	消磁または外部磁界の補正装置［２，４］	using demagnetisation or compensation of external magnetic fields	2166
H04N   9/30	・・	固体色彩表示装置を用いるもの［４］	using solid-state colour display devices	1607
H04N   9/31	・・	カラー映像表示のための投射装置［２，４］	Projection devices for colour picture display	26187
H04N   9/43	・	カラー画像表示を行うための単色映像信号からカラー映像信号への変換［４］	Conversion of monochrome picture signals to colour picture signals for colour picture display	446
H04N   9/44	・	色同期［４］	Colour synchronisation	1181
H04N   9/45	・・	カラー副搬送波の発生または再生［４］	Generation or recovery of colour sub-carriers	1508
H04N   9/455	・・	カラーバースト信号の発生；カラー映像信号内へのカラーバースト信号の挿入またはカラー映像信号からのカラーバースト信号の分離（Ｈ０４Ｎ９／４５が優先）［４］	Generation of colour burst signals; Insertion of colour burst signals in colour picture signals or separation of colour burst signals from colour picture signals(<b>H04N9/45</b> takes precedence)	1048
H04N   9/465	・・	ＰＡＬ―スイッチの同期［４］	Synchronisation of the PAL-switch	346
H04N   9/47	・・	順次式信号のためのもの［２，４］	for sequential signals	2025
H04N   9/475	・・	異なる同期信号を相互にロックするためのもの［４］	for mutually locking different synchronisation sources	576
H04N   9/64	・	色信号を処理するための回路（Ｈ０４Ｎ９／７７が優先；色信号を処理するためのパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８４）［２０２３．０１］	Circuits for processing colour signals(<b>H04N9/77</b> takes precedence; camera processing pipelines for processing colour signals <b>H04N23/84</b>)	15238
H04N   9/65	・・	同期変調器のためのもの［４］	for synchronous modulators	396
H04N   9/66	・・	同期復調器のためのもの［４］	for synchronous demodulators	943
H04N   9/67	・・	マトリックスのためのもの（色信号をマトリックス化するためのパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８５）［２０２３．０１］	for matrixing(camera processing pipelines for matrixing of colour signals <b>H04N23/85</b>)	1719
H04N   9/68	・・	色信号の振幅を制御するためのもの，例．自動色飽和度制御回路（Ｈ０４Ｎ９／７１，Ｈ０４Ｎ９／７３が優先；色信号の飽和度を制御するためのパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８６）［２０２３．０１］	for controlling the amplitude of colour signals, e.g. automatic chroma control circuits (<b>H04N9/71</b>, <b>H04N9/73</b> take precedence;  camera processing pipelines for controlling the colour saturation of colour signals <b>H04N23/86</b>)	3839
H04N   9/69	・・・	ガンマ補正により色信号を修正するためのもの（色信号を用いたカメラ応答の制御Ｈ０４Ｎ２３／８３）	for modifying the colour signals by gamma correction(controlling camera response for colour signals <b>H04N23/83</b>)	1364
H04N   9/70	・・	色消去のためのもの［４］	for colour killing	569
H04N   9/71	・・・	色利得制御と結合されているもの［４］	combined with colour gain control	232
H04N   9/72	・・	色信号の直流分および低周波分の再挿入のためのもの（色信号の直流分および低周波分の再挿入のためのパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８７）［２０２３．０１］	for reinsertion of DC and slowly varying components of colour signals(camera processing pipelines for reinsertion of DC or slowly varying components of colour signals <b>H04N23/87</b>)	532
H04N   9/73	・・	色バランス回路，例．白バランス回路または色温度制御（色バランスに関するパイプライン処理するカメラＨ０４Ｎ２３／８８）［２０２３．０１］	Colour balance circuits, e.g. white balance circuits or colour temperature control(camera processing pipelines for colour balance <b>H04N23/88</b>)	7644
H04N   9/74	・・	特殊効果を得るためのもの（Ｈ０４Ｎ９／６５〜Ｈ０４Ｎ９／７３が優先）［４］	for obtaining special effects(<b>H04N9/65 to H04N9/73</b>  take precedence)	2945
H04N   9/75	・・・	クロマキー［４］	Chroma key	1039
H04N   9/76	・・・	色信号の混合のためのもの（Ｈ０４Ｎ９／７５が優先）［４］	for mixing of colour signals(<b>H04N9/75</b> takes precedence)	428
H04N   9/77	・	輝度信号と色度信号とを関連して処理するための回路，例．輝度信号と色信号との位相合わせ，微分利得の補正または微分位相の補正（マトリックス化のための回路Ｈ０４Ｎ９／６７）［４］	Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase(circuits for matrixing <b>H04N9/67</b>)	3322
H04N   9/78	・・	カラーテレビジョン信号から輝度信号または色度もしくは搬送色信号を分離するためのもの，例．櫛形フイルタを用いるもの［４］	for separating the brightness signal or the chrominance signal from the colour television signal, e.g. using comb filter	3008
H04N   9/79	・	記録に関連するカラーテレビジョン信号の処理［４］	Processing of colour television signals in connection with recording	6514
H04N   9/793	・・	色度信号のレベルを制御するためのもの，例．自動クロマレベル制御回路を使うもの［６］	for controlling the level of the chrominance signal, e.g. by means of automatic chroma control circuits	905
H04N   9/797	・・	各チャンネルの帯域幅が信号の帯域幅より狭い，複数のチャンネルに信号を記録するためのもの（Ｈ０４Ｎ９／８０４，Ｈ０４Ｎ９／８１，Ｈ０４Ｎ９／８２が優先）［６］	for recording the signal in a plurality of channels, the bandwidth of each channel being less than the bandwidth of the signal(<b>H04N9/804</b>, <b>H04N9/81</b>, <b>H04N9/82</b> take precedence)	573
H04N   9/80	・・	記録のためのテレビジョン信号の変換，例．変調，周波数変換；再生のための逆変換［４］	Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback	4161
H04N   9/802	・・・	音声信号の処理を伴うもの（Ｈ０４Ｎ９／８０６，Ｈ０４Ｎ９／８３５が優先）［６］	involving processing of the sound signal(<b>H04N9/806</b>, <b>H04N9/835</b> take precedence)	928
H04N   9/804	・・・	複数の色信号成分のパルス符号変調を伴うもの［６］	involving pulse code modulation of the colour picture signal components	5492
H04N   9/806	・・・・	音声信号の処理を伴うもの［６］	with processing of the sound signal	1054
H04N   9/808	・・・	複合カラー映像信号のパルス符号変調を伴うもの［６］	involving pulse code modulation of the composite colour video-signal	977
H04N   9/81	・・・	各カラー映像信号成分を順次に記録するもの［４］	the individual colour picture signal components being recorded sequentially only	819
H04N   9/815	・・・・	輝度信号および順次式色成分信号が別個のチャンネルに記録されるもの［６］	the luminance signal and the sequential colour component signals being recorded in separate recording channels	202
H04N   9/82	・・・	各カラー映像信号成分を同時に記録するもの［４］	the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only	3586
H04N   9/825	・・・・	輝度および色度信号が別個のチャンネルに記録されるもの［６］	the luminance and chrominance signals being recorded in separate channels	126
H04N   9/83	・・・・	記録された色彩信号が記録された輝度信号の周波数帯域より低い周波数帯域を占有するもの［４］	the recorded chrominance signal occupying a frequency band under the frequency band of the recorded brightness signal	2234
H04N   9/835	・・・・・	音声信号の処理を伴うもの［６］	involving processing of the sound signal	194
H04N   9/84	・・・・・	記録された信号が近接したトラックの各部分で異なる特徴，例．異なる位相または周波数，を有するもの［４］	the recorded signal showing a feature, which is different in adjacent track parts, e.g. different phase or frequency	751
H04N   9/85	・・・・	記録された輝度信号が記録された色彩信号の周波数帯域に全体的に重なり合った周波数帯域を占有するもの，例．周波数インタリーブ［４］	the recorded brightness signal occupying a frequency band totally overlapping the frequency band of the recorded chrominance signal, e.g. frequency interleaving	487
H04N   9/86	・・・	各カラー映像信号成分を順次および同時に記録するもの，例．ＳＥＣＡＭ方式に相当するもの［４］	the individual colour picture signal components being recorded sequentially and simultaneously, e.g. corresponding to SECAM-system	912
H04N   9/87	・・	カラーテレビジョン信号の再生（Ｈ０４Ｎ９／８０が優先）［４］	Regeneration of colour television signals(<b>H04N9/80</b> takes precedence)	2423
H04N   9/873	・・・	再生時に色成分信号の連続性を回復するもの［６］	for restoring the colour component sequence of the reproduced signal	76
H04N   9/877	・・・	中間メモリを用いて画素ブロックを集めることによるもの［６］	by assembling picture element blocks in an intermediate memory	327
H04N   9/88	・・・	信号ドロップアウトの補償［４］	Signal drop-out compensation	513
H04N   9/882	・・・・	信号が複合カラー映像信号であるもの［６］	the signal being a composite colour television signal	67
H04N   9/885	・・・・・	デジタル中間メモリを用いるもの［６］	using a digital intermediate memory	46
H04N   9/888	・・・・	パルス符号変調により記録された信号に用いるもの［６］	for signals recorded by pulse code modulation	186
H04N   9/89	・・・	時間軸誤差の補償［４］	Time-base error compensation	1048
H04N   9/893	・・・・	アナログメモリを用いるもの，例．電圧制御発振器によって遅延量が制御されるＣＣＤシフトレジスタ［６］	using an analogue memory, e.g. a CCD-shift register, the delay of which is controlled by a voltage controlled oscillator	70
H04N   9/896	・・・・	独立した書込みおよび読み出しクロック発生器を持つデジタルメモリを用いるもの［６］	using a digital memory with independent write-in and read-out clock generators	572
H04N   9/898	・・・	再生カラー信号と他の再生補助信号との周波数多重を用いるもの，例．パイロット信号搬送波［６］	using frequency multiplication of the reproduced colour signal with another auxiliary reproduced signal, e.g. a pilot signal carrier	147
H04N  11/00		カラーテレビジョン方式（細部Ｈ０４Ｎ９／００）［４］	Colour television systems(details <b>H04N9/00</b>)	2038
H04N  11/02	・	帯域幅を減少させるもの（Ｈ０４Ｎ１１／０４が優先）［４］	with bandwidth reduction(<b>H04N11/04</b> takes precedence)	5299
H04N  11/04	・	パルス符号変調を用いるもの［４］	using pulse code modulation	7459
H04N  11/06	・	カラー映像信号成分の結合の仕方によって特徴づけられる伝送方式［４］	Transmission systems characterised by the manner in which the individual colour picture signal components are combined	457
H04N  11/08	・・	順次式信号のみを用いるもの（点順次方式Ｈ０４Ｎ１１／１２）［４］	using sequential signals only(dot sequential systems <b>H04N11/12</b>)	566
H04N  11/10	・・・	色信号が輝度信号の帰線期間に挿入されているもの［４］	in which colour signals are inserted in the blanking interval of brightness signal	109
H04N  11/12	・・	同時式信号のみを用いるもの［４］	using simultaneous signals only	274
H04N  11/14	・・・	第１の信号が位相および振幅変調されて色度情報を伝達し，第２の信号が輝度情報を伝達するもの，例．ＮＴＳＣ方式［４］	in which one signal, modulated in phase and amplitude, conveys colour information and a second signal conveys brightness information, e.g. NTSC-system	624
H04N  11/16	・・・・	搬送色信号の位相が交互に変わるもの，例．ＰＡＬ方式［４］	the chrominance signal alternating in phase, e.g. PAL-system	514
H04N  11/18	・・	順次式および同時式信号を用いるもの，例，ＳＥＣＡＭ方式［４］	using simultaneous and sequential signals, e.g. SECAM-system	503
H04N  11/20	・・	各カラー映像信号成分の結合の仕方を変換するもの，例．カラーテレビジョン標準方式の変換［４］	Conversion of the manner in which the individual colour picture signal components are combined, e.g. conversion of colour television standards	2310
H04N  11/22	・・・	同時式信号が順時式信号にまたはその逆に変換されるもの［４］	in which simultaneous signals are converted into sequential signals or <u>vice versa</u>	390
H04N  11/24	・	高精細度テレビジョン方式［６］	High-definition television systems	1816
H04N  13/00		立体視ビデオシステム；マルチビュービデオシステム；その細部［２０１８．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>注［２０１８．０１］<br>このグループは３次元［３Ｄ］効果を提供するシステム，または，異なる視点から取得され得る画像を表す電子信号もしくはデプス情報を含む信号により１以上の視聴者に異なるビューを提供するシステムを包含する。	Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This group <u>covers</u> systems providing a three-dimensional [3D] effect, or different views to one or more viewers by means of electronic signals representing images, which could be taken from different viewpoints, or by means of signals including depth information.</li></ul>	20518
H04N  13/10	・	立体視またはマルチビュー画像信号の処理，記録または伝送［２０１８．０１］	Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals	484
H04N  13/106	・・	画像信号の処理（マルチビュービデオシーケンス符号化Ｈ０４Ｎ１９／５９７）［２０１８．０１］	Processing image signals (for multi-view video sequence encoding <b>H04N19/597</b>)	1621
H04N  13/111	・・・	仮想視点に対応する画像信号の変換，例．画像の空間的補間［２０１８．０１］	Transformation of image signals corresponding to virtual viewpoints, e.g. spatial image interpolation	1034
H04N  13/117	・・・・	仮想視点が視聴者により選択されるまたは視聴者トラッキングにより決定されるもの［２０１８．０１］	the virtual viewpoint locations being selected by the viewers or determined by viewer tracking	1172
H04N  13/122	・・・	画像信号コンテンツの修正による立体視画像の３Ｄ効果の改善，例．フィルタリングまたは単視点デプスキューを付加するもの（Ｈ０４Ｎ１３／１２８が優先）［２０１８．０１］	Improving the three-dimensional [3D] impression of stereoscopic images by modifying image signal contents, e.g. by filtering or adding monoscopic depth cues(<b>H04N13/128</b> takes precedence)	1942
H04N  13/125	・・・・	クロストーク低減のためのもの［２０１８．０１］	for crosstalk reduction	197
H04N  13/128	・・・	デプスまたは視差を調整するもの［２０１８．０１］	Adjusting depth or disparity	1989
H04N  13/133	・・・	異なる画像成分の特徴，例．それらの平均輝度または色バランス，を均一化するもの［２０１８．０１］	Equalising the characteristics of different image components, e.g. their average brightness or colour balance	260
H04N  13/139	・・・	フォーマット変換，例．フレームレートまたはサイズの変換［２０１８．０１］	Format conversion, e.g. of frame-rate or size	596
H04N  13/144	・・・	フリッカ低減のためのもの［２０１８．０１］	for flicker reduction	143
H04N  13/15	・・・	画像信号の色彩的観点のためのもの［２０１８．０１］	for colour aspects of image signals	520
H04N  13/156	・・・	画像信号を混合するもの［２０１８．０１］	Mixing image signals	1123
H04N  13/161	・・・	異なる画像信号成分の符号化，多重化または多重分離（マルチビュービデオシーケンス符号化Ｈ０４Ｎ１９／５９７）［２０１８．０１］	Encoding, multiplexing or demultiplexing different image signal components(for multi-view video sequence encoding <b>H04N19/597</b>)	1612
H04N  13/167	・・・	画像信号の同期または制御［２０１８．０１］	Synchronising or controlling image signals	491
H04N  13/172	・・・	画像信号が非画像信号成分，例．ヘッダーまたはフォーマット情報，からなるもの［２０１８．０１］	image signals comprising non-image signal components, e.g. headers or format information	220
H04N  13/178	・・・・	メタデータ，例．視差情報［２０１８．０１］	Metadata, e.g. disparity information	592
H04N  13/183	・・・・	オンスクリーンディスプレイ［ＯＳＤ］情報，例．字幕またはメニュー［２０１８．０１］	On-screen display [OSD] information, e.g. subtitles or menus	240
H04N  13/189	・・	画像信号の記録；記録された画像信号の再生［２０１８．０１］	Recording image signals; Reproducing recorded image signals	488
H04N  13/194	・・	画像信号の伝送［２０１８．０１］	Transmission of image signals	1548
H04N  13/20	・	画像信号生成装置［２０１８．０１］	Image signal generators	1364
H04N  13/204	・・	立体視画像カメラを用いるもの（立体写真Ｇ０３Ｂ３５／００）［２０１８．０１］	using stereoscopic image cameras(stereoscopic photography <b>G03B35/00</b>)	2151
H04N  13/207	・・・	単一の２Ｄイメージセンサを用いるもの［２０１８．０１］	using a single two-dimensional [2D] image sensor	587
H04N  13/211	・・・・	時間的多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using temporal multiplexing	175
H04N  13/214	・・・・	スペクトル多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using spectral multiplexing	42
H04N  13/218	・・・・	空間的多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using spatial multiplexing	247
H04N  13/221	・・・・	カメラと対象物との間の相対的な動きを利用するもの［２０１８．０１］	using the relative movement between cameras and objects	583
H04N  13/225	・・・・	視差バリアを用いるもの［２０１８．０１］	using parallax barriers	68
H04N  13/229	・・・・	レンチキュラーレンズを用いるもの，例．円筒状レンズを配列したもの［２０１８．０１］	using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses	87
H04N  13/232	・・・・	フライアイレンズを用いるもの，例．円形レンズを配列したもの［２０１８．０１］	using fly-eye lenses, e.g. arrangements of circular lenses	280
H04N  13/236	・・・・	可変焦点式レンズまたはミラーを用いるもの［２０１８．０１］	using varifocal lenses or mirrors	143
H04N  13/239	・・・	眼間距離に一致または関連した相対的位置を有する２つの２Ｄイメージセンサを用いるもの（Ｈ０４Ｎ１３／２４３が優先）［２０１８．０１］	using two two-dimensional [2D] image sensors having a relative position equal to or related to the interocular distance(<b>H04N13/243</b> takes precedence)	4627
H04N  13/243	・・・	３以上の２Ｄイメージセンサーを用いるもの［２０１８．０１］	using three or more two-dimensional [2D] image sensors	1979
H04N  13/246	・・・	カメラのキャリブレーション［２０１８．０１］	Calibration of cameras	953
H04N  13/25	・・・	視点位置または視野以外の特性が異なる２以上のイメージセンサを用いるもの，例．異なる解像度またはカラーピックアップ特性を有するもの；１つのセンサからの画像信号を用いて他のセンサの特性を制御するもの［２０１８．０１］	using two or more image sensors with different characteristics other than in their location or field of view, e.g. having different resolutions or colour pickup characteristics; using image signals from one sensor to control the characteristics of another sensor	432
H04N  13/254	・・・	被写体を照らす電磁放射線源と組み合わせるもの［２０１８．０１］	in combination with electromagnetic radiation sources for illuminating objects	1323
H04N  13/257	・・	色彩的観点［２０１８．０１］	Colour aspects	559
H04N  13/261	・・	単視点画像から立体視画像への変換によるもの［２０１８．０１］	with monoscopic-to-stereoscopic image conversion 	644
H04N  13/264	・・・	２つのビデオフレームまたはフィールド間の相対的な動きを利用するもの［２０１８．０１］	using the relative movement of objects in two video frames or fields	50
H04N  13/268	・・・	デプス画像に基づいたレンダリング［ＤＩＢＲ］に基づくもの［２０１８．０１］	based on depth image-based rendering [DIBR]	235
H04N  13/271	・・	生成された画像信号がデプスマップまたは視差マップを含むもの［２０１８．０１］	wherein the generated image signals comprise depth maps or disparity maps	2138
H04N  13/275	・・	３Ｄオブジェクトモデルから得るもの，例．コンピュータにより生成された立体視画像信号［２０１８．０１］	from three-dimensional [3D] object models, e.g. computer-generated stereoscopic image signals	1504
H04N  13/279	・・・	仮想視点位置が視聴者により選択されるまたはトラッキングにより決定されるもの［２０１８．０１］	the virtual viewpoint locations being selected by the viewers or determined by tracking	526
H04N  13/282	・・	３以上の幾何学的な視点位置に対応する画像信号を生成するためのもの，例．マルチビューシステム［２０１８．０１］	for generating image signals corresponding to three or more geometrical viewpoints, e.g. multi-view systems	1170
H04N  13/286	・・	単視点モードおよび立体視モードを有するもの［２０１８．０１］	having separate monoscopic and stereoscopic modes	77
H04N  13/289	・・・	単視点モードと立体視モードとの間の切換［２０１８．０１］	Switching between monoscopic and stereoscopic modes	81
H04N  13/293	・・	混合された立体視画像を生成するもの；混合された単視点画像および立体視画像を生成するもの，例．単視点の背景画像上にオーバーレイされた立体視画像ウィンドウ［２０１８．０１］	Generating mixed stereoscopic images; Generating mixed monoscopic and stereoscopic images, e.g. a stereoscopic image overlay window on a monoscopic image background	262
H04N  13/296	・・	その同期；その制御［２０１８．０１］	Synchronisation thereof; Control thereof	1528
H04N  13/30	・	画像再生装置（立体視または他の３次元効果を生ずるための光学システムＧ０２Ｂ３０／００）［２０１８．０１］	Image reproducers(optical systems for producing stereoscopic or other three-dimensional [3D] effects <b>G02B30/00</b>)	2213
H04N  13/302	・・	専用メガネを利用しないで視聴するためのもの，すなわち，裸眼立体視ディスプレイを用いるもの［２０１８．０１］	for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays	1820
H04N  13/305	・・・	レンチキュラーレンズを用いるもの，例．円筒状レンズを配列したもの［２０１８．０１］	using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses	950
H04N  13/307	・・・	フライアイレンズを用いるもの，例．円形レンズを配列したもの［２０１８．０１］	using  fly-eye lenses, e.g. arrangements of circular lenses	419
H04N  13/31	・・・	視差バリアを用いるもの［２０１８．０１］	using parallax barriers	648
H04N  13/312	・・・・	視差バリアがディスプレイパネルの背後，例．バックライトと空間光変調器［ＳＬＭ］との間，に設置されるもの［２０１８．０１］	the parallax barriers being placed behind the display panel, e.g. between backlight and spatial light modulator [SLM]	97
H04N  13/315	・・・・	視差バリアが時間変化するもの［２０１８．０１］	the parallax barriers being time-variant	120
H04N  13/317	・・・	傾斜した視差光学系を用いるもの［２０１８．０１］	using slanted parallax optics	160
H04N  13/32	・・・	可制御光源アレイを用いるもの；可動式アパーチャまたは可動式光源を用いるもの［２０１８．０１］	using arrays of controllable light sources; using moving apertures or moving light sources	384
H04N  13/322	・・・	可変焦点式レンズまたはミラーを用いるもの［２０１８．０１］	using varifocal lenses or mirrors	202
H04N  13/324	・・	色彩的観点［２０１８．０１］	Colour aspects	575
H04N  13/327	・・	そのキャリブレーション［２０１８．０１］	Calibration thereof	701
H04N  13/332	・・	専用メガネを利用して視聴するディスプレイまたは頭部装着型ディスプレイ［ＨＭＤ］［２０１８．０１］	Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]	2248
H04N  13/334	・・・	スペクトル多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using spectral multiplexing	69
H04N  13/337	・・・	偏光多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using polarisation multiplexing	290
H04N  13/339	・・・	空間的多重化を利用するもの（Ｈ０４Ｎ１３／３３７が優先）［２０１８．０１］	using spatial multiplexing (<b>H04N13/337</b> takes precedence)	81
H04N  13/341	・・・	時間的多重化を利用するもの［２０１８．０１］	using temporal multiplexing	285
H04N  13/344	・・・	頭部装着型左右ディスプレイによるもの［２０１８．０１］	with head-mounted left-right displays	2525
H04N  13/346	・・	プリズムまたはハーフミラーを用いるもの［２０１８．０１］	using prisms or semi-transparent mirrors 	454
H04N  13/349	・・	３以上の幾何学的な視点位置を視聴者トラッキング無しで表示するためのマルチビューディスプレイ（専用メガネを利用しないでフライアイレンズを用いて視聴するためのものＨ０４Ｎ１３／３０７）［２０１８．０１］	Multi-view displays for displaying three or more geometrical viewpoints without viewer tracking  (for viewing without the aid of special glasses using fly-eye lenses <b>H04N13/307</b>)	530
H04N  13/351	・・・	同時に表示するためのもの［２０１８．０１］	for displaying simultaneously 	426
H04N  13/354	・・・	順に表示するためのもの［２０１８．０１］	for displaying sequentially 	77
H04N  13/356	・・	単視点モードおよび立体視モードを有するもの［２０１８．０１］	having separate monoscopic and stereoscopic modes	192
H04N  13/359	・・・	単視点モードと立体視モードとの間の切換［２０１８．０１］	Switching between monoscopic and stereoscopic modes	343
H04N  13/361	・・	混合された立体視画像を生成するもの；混合された単視点画像および立体視画像を生成するもの，例．単視点の背景画像上にオーバーレイされた立体視画像ウィンドウ［２０１８．０１］	Reproducing mixed stereoscopic images; Reproducing mixed monoscopic and stereoscopic images, e.g. a stereoscopic image overlay window on a monoscopic image background	422
H04N  13/363	・・	画像投影スクリーンを用いるもの（ボリュームディスプレイＨ０４Ｎ１３／３８８）［２０１８．０１］	using image projection screens  (volumetric displays <b>H04N13/388</b>)	2355
H04N  13/365	・・	デジタル・マイクロミラー・デバイス［ＤＭＤ］を用いるもの［２０１８．０１］	using digital micromirror devices [DMD]	68
H04N  13/366	・・	視聴者トラッキングを用いるもの［２０１８．０１］	using viewer tracking	1678
H04N  13/368	・・・	２以上の視聴者のためのもの［２０１８．０１］	for two or more viewers	207
H04N  13/371	・・・	眼間距離の異なる視聴者をトラッキングするためのもの；頭部の垂直軸周りの回転をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking viewers with different interocular distances; for tracking rotational head movements around the vertical axis	123
H04N  13/373	・・・	頭部の前後の平行移動，すなわち，縦の動き，をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking forward-backward translational head movements, i.e. longitudinal movements	133
H04N  13/376	・・・	頭部の左右の平行移動，すなわち，横の動き，をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking left-right translational head movements, i.e. lateral movements	180
H04N  13/378	・・・	頭部の画面に垂直な軸周りの回転をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking rotational head movements around an axis perpendicular to the screen	81
H04N  13/38	・・・	頭部の垂直方向の平行移動をトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking vertical translational head movements	56
H04N  13/383	・・・	注視検知，すなわち，視聴者の視線検知，によりトラッキングするためのもの［２０１８．０１］	for tracking with gaze detection, i.e. detecting the lines of sight of the viewer's eyes	1637
H04N  13/385	・・	表示画面上で左右画像の位置を瞬時に交換するもの（専用メガネを利用しないで時間変化する視差バリアを用いて視聴するためのものＨ０４Ｎ１３／３１５；専用メガネを利用して視聴するディスプレイまたは頭部装着型ディスプレイであって時間的多重化を利用するものＨ０４Ｎ１３／３４１）［２０１８．０１］	alternating rapidly the location of the left-right image components on the display screens(for viewing without the aid of special glasses using time variant parallax barriers <b>H04N13/315</b>; displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays using temporal multiplexing <b>H04N13/341</b>)	98
H04N  13/388	・・	ボリュームディスプレイ，すなわち，ボリューム上に配置された画素から画像が構築されるシステム［２０１８．０１］	Volumetric displays, i.e. systems where the image is built up from picture elements distributed through a volume	370
H04N  13/39	・・・	一対の光線が交わる透明素材中の位置で画素が光を放つもの［２０１８．０１］	the picture elements emitting light at places where a pair of light beams intersect in a transparent material	105
H04N  13/393	・・・	ボリュームが面の動き，例．振動または回転，により生成されるもの［２０１８．０１］	the volume being generated by a moving, e.g. vibrating or rotating, surface	209
H04N  13/395	・・・	デプスサンプリングによるもの，すなわち，ボリュームが２Ｄ画像プレーンの堆積または連続から構成されるもの［２０１８．０１］	with depth sampling, i.e. the volume being constructed from a stack or sequence of two-dimensional [2D] image planes	472
H04N  13/398	・・	その同期；その制御［２０１８．０１］	Synchronisation thereof; Control thereof	1903
H04N  17/00		テレビジョン方式またはその細部のための診断，試験または測定［４］	Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details	24918
H04N  17/02	・	カラーテレビジョン信号のためのもの［４］	for colour television signals	2908
H04N  17/04	・	受信機のためのもの［４］	for receivers	5908
H04N  17/06	・	記録器のためのもの［４］	for recorders	940
H04N  19/00		デジタルビデオ信号を符号化，復号化，圧縮または伸張するための方法または装置［２０１４．０１］	Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals	19409
H04N  19/10	・	適応的符号化を用いるもの［２０１４．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類するときは，適応的符号化に関連する各側面は，可能な限りＨ０４Ｎ１９／１０２，Ｈ０４Ｎ１９／１３４，Ｈ０４Ｎ１９／１６９およびＨ０４Ｎ１９／１８９のサブグループにそれぞれ分類されるべきである［２０１４．０１］	using adaptive coding; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, each aspect relating to adaptive coding should, insomuch as possible, be classified in each one of subgroups <b>H04N19/102</b>, <b>H04N19/134</b>, <b>H04N19/169</b> and <b>H04N19/189</b>.</li></ul>	568
H04N  19/102	・・	適応的符号化によって影響を受けるまたは制御される要素，パラメータまたは選択に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding	5790
H04N  19/103	・・・	符号化モードまたは予測モードの選択［２０１４．０１］	Selection of coding mode or of prediction mode	4682
H04N  19/105	・・・・	選択された符号化モードまたは予測モードの範囲内での予測のための参照ユニットの選択，例．予測に用いられる画素の位置および数の適応的な選択［２０１４．０１］	Selection of the reference unit for prediction within a chosen coding or prediction mode, e.g. adaptive choice of position and number of pixels used for prediction	10848
H04N  19/107	・・・・	空間的および時間的予測符号化の間での選択，例．ピクチャリフレッシュ［２０１４．０１］	between spatial and temporal predictive coding, e.g. picture refresh	3108
H04N  19/109	・・・・	複数の時間的予測符号化モードの中からの選択［２０１４．０１］	among a plurality of temporal predictive coding modes	1708
H04N  19/11	・・・・	複数の空間的予測符号化モードの中からの選択［２０１４．０１］	among a plurality of spatial predictive coding modes	4415
H04N  19/112	・・・・	与えられた表示モードによるもの，例．インターレースまたはプログレッシブ表示モードのためのもの［２０１４．０１］	according to a given display mode, e.g. for interlaced or progressive display mode	419
H04N  19/114	・・・・	グループオブピクチャ［ＧＯＰ］構造の適合，例．２つのアンカーフレームの間のＢフレームの数（Ｈ０４Ｎ１９／１０７が優先）［２０１４．０１］	Adapting the group of pictures [GOP] structure, e.g. number of B-frames between two anchor frames(<b>H04N19/107</b> takes precedence)	1148
H04N  19/115	・・・	符号化前に行われる符号化ユニットのための符号量の選択［２０１４．０１］	Selection of the code volume for a coding unit prior to coding	2813
H04N  19/117	・・・	フィルタ，例．前処理または後処理のためのもの（サブバンドフィルタバンクＨ０４Ｎ１９／６３５）［２０１４．０１］	Filters, e.g. for pre-processing or post-processing(sub-band filter banks <b>H04N19/635</b>)	6502
H04N  19/119	・・・	適応的な再分割の側面，例．長方形または非長方形符号化ブロックへのピクチャの再分割［２０１４．０１］	Adaptive subdivision aspects e.g. subdivision of a picture into rectangular or non-rectangular coding blocks	6310
H04N  19/12	・・・	複数の変換または標準からの選択，例．離散コサイン変換［ＤＣＴ］およびサブバンド変換の間での選択またはＨ．２６３およびＨ．２６４の間での選択［２０１４．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類するときは，各圧縮アルゴリズムはグループＨ０４Ｎ１９／６０またはＨ０４Ｎ１９／９０の関連するサブグループにさらに分類される［２０１４．０１］	Selection from among a plurality of transforms or standards, e.g. selection between discrete cosine transform [DCT] and sub-band transform or selection between H.263 and H.264; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, each compression algorithm is further classified in the relevant subgroups of groups <b>H04N19/60</b> or <b>H04N19/90</b>.    </li></ul>	3136
H04N  19/122	・・・・	変換サイズの選択，例．８ｘ８または２ｘ４ｘ８ＤＣＴ；構造またはタイプが変化するサブバンド変換の選択［２０１４．０１］	Selection of transform size, e.g. 8x8 or 2x4x8 DCT; Selection of sub-band transforms of varying structure or type	2153
H04N  19/124	・・・	量子化［２０１４．０１］	Quantisation	8220
H04N  19/126	・・・・	正規化または重みづけ関数の詳細，例．正規化マトリクスまたは可変一様量子化器［２０１４．０１］	Details of normalisation or weighting functions, e.g. normalisation matrices or variable uniform quantisers	4782
H04N  19/127	・・・	ハードウェアまたは計算リソースの優先づけ［２０１４．０１］	Prioritisation of hardware or computational resources	891
H04N  19/129	・・・	符号化ユニットのスキャン，例．変換係数のジグザグスキャンまたはフレキシブルマクロブロックオーダリング［ＦＭＯ］［２０１４．０１］	Scanning of coding units, e.g. zig-zag scan of transform coefficients or flexible macroblock ordering [FMO]	1539
H04N  19/13	・・・	適応的エントロピー符号化，例．適応的可変長符号化［ＡＶＬＣ］またはコンテキスト適応型二値算術符号化［ＣＡＢＡＣ］［２０１４．０１］	Adaptive entropy coding, e.g. adaptive variable length coding [AVLC] or context adaptive binary arithmetic coding [CABAC]	4976
H04N  19/132	・・・	符号化ユニットのサンプリング，マスキングまたはトランケーション，例．適応的再サンプリング，フレームスキップ，フレーム補間または高周波変換係数のマスキング［２０１４．０１］	Sampling, masking or truncation of coding units, e.g. adaptive resampling, frame skipping, frame interpolation or high-frequency transform coefficient masking	8139
H04N  19/134	・・	適応的符号化に影響を与えるまたはそれを制御する要素，パラメータまたは基準に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding	8074
H04N  19/136	・・・	入力ビデオ信号の特徴または特性［２０１４．０１］	Incoming video signal characteristics or properties	11400
H04N  19/137	・・・・	符号化ユニット内の動き，例．フィールド，フレームまたはブロックの平均誤差［２０１４．０１］	Motion inside a coding unit, e.g. average field, frame or block difference	5276
H04N  19/139	・・・・・	動きベクトルの分析，例．その大きさ，方向，分散または信頼性［２０１４．０１］	Analysis of motion vectors, e.g. their magnitude, direction, variance or reliability	5273
H04N  19/14	・・・・	符号化ユニットの複雑度，例．アクティビティの量またはエッジの有無の推定（Ｈ０４Ｎ１９／１４６が優先）［２０１４．０１］	Coding unit complexity, e.g. amount of activity or edge presence estimation(<b>H04N19/146</b> takes precedence)	4811
H04N  19/142	・・・	シーンカットまたはシーンチェンジの検出［２０１４．０１］	Detection of scene cut or scene change	1256
H04N  19/146	・・・	符号化器の出力でのデータレートまたは符号量［２０１４．０１］	Data rate or code amount at the encoder output	4966
H04N  19/147	・・・・	レート歪み基準によるもの（動き推定のための基準としてのレート歪みＨ０４Ｎ１９／５６７）［２０１４．０１］	according to rate distortion criteria(rate-distortion as a criterion for motion estimation <b>H04N19/567</b>)	4256
H04N  19/149	・・・・	モデルを用いた符号量の推定，例．数学的モデルまたは統計学的モデル［２０１４．０１］	by estimating the code amount by means of a model, e.g. mathematical model or statistical model	1623
H04N  19/15	・・・・	伝送バッファへの格納を決定する前にメモリ内の実際の圧縮されたデータのサイズを監視することによるもの［２０１４．０１］	by monitoring actual compressed data size at the memory before deciding storage at the transmission buffer	1248
H04N  19/152	・・・・	伝送バッファの充満度を測定することによるもの［２０１４．０１］	by measuring the fullness of the transmission buffer	1801
H04N  19/154	・・・	復号後の測定されたまたは主観的に推定された視覚的品質，例．歪みの測定（レート歪み基準の使用Ｈ０４Ｎ１９／１４７）（［２０１４．０１］	Measured or subjectively estimated visual quality after decoding, e.g. measurement of distortion(use of rate-distortion criteria <b>H04N19/147</b>)	3304
H04N  19/156	・・・	ハードウェアまたは計算リソースの利用可能性，例．消費電力節約基準に基づく符号化［２０１４．０１］	Availability of hardware or computational resources, e.g. encoding based on power-saving criteria	1423
H04N  19/157	・・・	割り当てられた符号化モード，すなわち他の要素またはパラメータの選択にさらに用いられるために予め定められたまたは予め選択された符号化モード［２０１４．０１］	Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter	3856
H04N  19/159	・・・・	予測のタイプ，例．フレーム内，フレーム間または双方向フレーム予測［２０１４．０１］	Prediction type, e.g. intra-frame, inter-frame or bidirectional frame prediction	7565
H04N  19/16	・・・・	与えられた表示モードのためのもの，例．インターレースまたはプログレッシブ表示モードのためのもの［２０１４．０１］	for a given display mode, e.g. for interlaced or progressive display mode	362
H04N  19/162	・・・	ユーザ入力［２０１４．０１］	User input	1388
H04N  19/164	・・・	受信機または伝送チャネルからのフィードバック［２０１４．０１］	Feedback from the receiver or from the transmission channel	1263
H04N  19/166	・・・・	伝送誤りの量に関するもの，例．ビットエラーレート［ＢＥＲ］［２０１４．０１］	concerning the amount of transmission errors, e.g. bit error rate [BER]	1385
H04N  19/167	・・・	ビデオ画像内での位置，例．関心領域［ＲＯＩ］［２０１４．０１］	Position within a video image, e.g. region of interest [ROI]	4803
H04N  19/169	・・	符号化ユニット，すなわち適応的符号化の主体または客体となるビデオ信号の構造的部分または意味的部分，に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding	2667
H04N  19/17	・・・	ユニットが画像領域，例．オブジェクト，であるもの［２０１４．０１］	the unit being an image region, e.g. an object	2009
H04N  19/172	・・・・	領域がピクチャ，フレームまたはフィールドであるもの［２０１４．０１］	the region being a picture, frame or field	9358
H04N  19/174	・・・・	領域がスライス，例．ブロックのラインまたはブロックのグループ，であるもの［２０１４．０１］	the region being a slice, e.g. a line of blocks or a group of blocks	3351
H04N  19/176	・・・・	領域がブロック，例．マクロブロック，であるもの［２０１４．０１］	the region being a block, e.g. a macroblock	25122
H04N  19/177	・・・	ユニットがグループオブピクチャ［ＧＯＰ］であるもの［２０１４．０１］	the unit being a group of pictures [GOP]	1941
H04N  19/179	・・・	ユニットがシーンまたはショットであるもの［２０１４．０１］	the unit being a scene or a shot	570
H04N  19/18	・・・	ユニットが変換係数の集合であるもの［２０１４．０１］	the unit being a set of transform coefficients	2132
H04N  19/182	・・・	ユニットが画素であるもの［２０１４．０１］	the unit being a pixel	4599
H04N  19/184	・・・	ユニットが複数のビット，例．圧縮されたビデオストリームのもの，であるもの［２０１４．０１］	the unit being bits, e.g. of the compressed video stream	3627
H04N  19/186	・・・	ユニットがカラーまたはクロミナンスコンポーネントであるもの［２０１４．０１］	the unit being a colour or a chrominance component	8326
H04N  19/187	・・・	ユニットがスケーラブルビデオレイヤであるもの［２０１４．０１］	the unit being a scalable video layer	1216
H04N  19/189	・・	適応的符号化のために用いられる適応方法，適応ツールまたは適応タイプに特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding	3548
H04N  19/19	・・・	ラグランジュ乗数に基づく最適化を用いるもの［２０１４．０１］	using optimisation based on Lagrange multipliers	957
H04N  19/192	・・・	適応方法，適応ツールまたは適応タイプが反復的または再帰的であるもの［２０１４．０１］	the adaptation method, adaptation tool or adaptation type being iterative or recursive	1091
H04N  19/194	・・・・	２回のみのパスに関するもの［２０１４．０１］	involving only two passes	566
H04N  19/196	・・・	符号化パラメータの計算のために特別に適合したもの，例．以前に計算された符号化パラメータの平均を取ることによるもの（動きベクトルの処理Ｈ０４Ｎ１９／５１３）［２０１４．０１］	being specially adapted for the computation of encoding parameters, e.g. by averaging previously computed encoding parameters(processing of motion vectors <b>H04N19/513</b>)	12974
H04N  19/20	・	ビデオオブジェクト符号化を用いるもの［２０１４．０１］	using video object coding	2970
H04N  19/21	・・	ビデオオブジェクトのための二値アルファプレーン符号化，例．コンテキストベース算術符号化［ＣＡＥ］，を伴うもの［２０１４．０１］	with binary alpha-plane coding for video objects, e.g. context-based arithmetic encoding [CAE]	555
H04N  19/23	・・	ビデオセグメントの全体にわたって存在する領域，例．スプライト，背景またはモザイク，の符号化を伴うもの［２０１４．０１］	with coding of regions that are present throughout a whole video segment, e.g. sprites, background or mosaic	330
H04N  19/25	・・	シーン記述の符号化，例．シーンのためのバイナリフォーマット［ＢＩＦＳ］の圧縮，を伴うもの［２０１４．０１］	with scene description coding, e.g. binary format for scenes [BIFS] compression	383
H04N  19/27	・・	合成的および自然的な画像コンポーネントの両方に関するもの，例．合成自然ハイブリッド符号化［ＳＮＨＣ］［２０１４．０１］	involving both synthetic and natural picture components, e.g. synthetic natural hybrid coding [SNHC]	234
H04N  19/29	・・	オブジェクトレベルでのスケーラビリティ，例．ビデオオブジェクトレイヤ［ＶＯＬ］［２０１４．０１］	involving scalability at the object level, e.g. video object layer [VOL]	185
H04N  19/30	・	階層的技術，例．スケーラビリティ，を用いるもの（Ｈ０４Ｎ１９／６３が優先）［２０１４．０１］	using hierarchical techniques, e.g. scalability(<b>H04N19/63</b> takes precedence)	4026
H04N  19/31	・・	時間領域でのもの［２０１４．０１］	in the temporal domain	1043
H04N  19/33	・・	空間領域でのもの［２０１４．０１］	in the spatial domain	2182
H04N  19/34	・・	エンハンスメントレイヤのプログレッシブビットプレーンベース符号化に関するスケーラビリティ技術，例．ファイングラニュラースケーラビリティ［ＦＧＳ］［２０１４．０１］	Scalability techniques involving progressive bit-plane based encoding of the enhancement layer, e.g. fine granular scalability [FGS]	1040
H04N  19/36	・・	復号後の画像の歪みの関数としてレイヤを形成することに関するスケーラビリティ技術，例．信号対雑音比［ＳＮＲ］スケーラビリティ［２０１４．０１］	Scalability techniques involving formatting the layers as a function of picture distortion after decoding, e.g. signal-to-noise [SNR] scalability	721
H04N  19/37	・・	ビデオ入力データまたはビデオ符号化データに対して異なる伝送優先度を割り当てるための装置を伴うもの［２０１４．０１］	with arrangements for assigning different transmission priorities to video input data or to video coded data	520
H04N  19/39	・・	多重記述符号化［ＭＤＣ］，すなわち個々のレイヤが独立に復号できる入力画像データの記述として構成されたもの，に関するもの［２０１４．０１］	involving multiple description coding [MDC], i.e. with separate layers being structured as independently decodable descriptions of input picture data	220
H04N  19/40	・	ビデオトランスコーディング，すなわち符号化された入力ストリームを部分的にまたは完全に復号した後で，復号された出力ストリームを再符号化すること，を用いるもの［２０１４．０１］	using video transcoding, i.e. partial or full decoding of a coded input stream followed by re-encoding of the decoded output stream	3675
H04N  19/42	・	ビデオの圧縮または伸張に特別に適合した実装の詳細またはハードウェアに特徴があるもの，例．専用のソフトウェア実装（Ｈ０４Ｎ１９／６３５が優先）［２０１４．０１］	characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation(<b>H04N19/635</b> takes precedence)	9748
H04N  19/423	・・	メモリ配置に特徴があるもの（Ｈ０４Ｎ１９／４３３が優先）［２０１４．０１］	characterised by memory arrangements(<b>H04N19/433</b> takes precedence)	17081
H04N  19/426	・・・	メモリ削減方法を用いるもの［２０１４．０１］	using memory downsizing methods	2763
H04N  19/43	・・	動き推定または動き補償のために特別に適合したハードウェア［２０１４．０１］	Hardware specially adapted for motion estimation or compensation	601
H04N  19/433	・・・	メモリアクセスのための技術に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by techniques for memory access	518
H04N  19/436	・・	並列化された計算配置を用いるもの［２０１４．０１］	using parallelised computational arrangements	3670
H04N  19/44	・	そのために特別に適合した復号器，例．符号化器と非対称のビデオ復号器［２０１４．０１］	Decoders specially adapted therefor, e.g. video decoders which are asymmetric with respect to the encoder	10572
H04N  19/46	・	圧縮処理中にビデオ信号に付加的な情報を埋め込むもの（Ｈ０４Ｎ１９／５１７，Ｈ０４Ｎ１９／６８，Ｈ０４Ｎ１９／７０が優先）［２０１４．０１］	Embedding additional information in the video signal during the compression process(<b>H04N19/517</b>, <b>H04N19/68</b>, <b>H04N19/70</b> take precedence)	12249
H04N  19/463	・・	伝送前に符号化パラメータを圧縮することによるもの［２０１４．０１］	by compressing encoding parameters before transmission	3172
H04N  19/467	・・	埋め込まれた情報が不可視であることに特徴があるもの，例．ウォーターマーキング［２０１４．０１］	characterised by the embedded information being invisible, e.g. watermarking	2036
H04N  19/48	・	復号以外の圧縮領域処理技術，例．変換係数，可変長符号化［ＶＬＣ］データまたはランレングスデータの修正（変換領域での動き推定Ｈ０４Ｎ１９／５４７；復号された動きベクトルの処理Ｈ０４Ｎ１９／５１３）［２０１４．０１］	using compressed domain processing techniques other than decoding, e.g. modification of transform coefficients, variable length coding [VLC] data or run-length data(motion estimation in a transform domain <b>H04N19/547</b>; processing of decoded motion vectors <b>H04N19/513</b>)	1468
H04N  19/50	・	予測符号化を用いるもの（Ｈ０４Ｎ１９／６１が優先）［２０１４．０１］	using predictive coding(<b>H04N19/61</b> takes precedence)	15423
H04N  19/503	・・	時間的予測に関するもの（空間的および時間的予測符号化の間の適応的選択を伴う適応的符号化Ｈ０４Ｎ１９／１０７；複数の時間的予測符号化モードの中からの適応的選択を伴う適応的符号化Ｈ０４Ｎ１９／１０９）［２０１４．０１］	involving temporal prediction(adaptive coding with adaptive selection between spatial and temporal predictive coding <b>H04N19/107</b>; adaptive coding with adaptive selection among a plurality of temporal predictive coding modes <b>H04N19/109</b>)	11437
H04N  19/507	・・・	条件付画素補充を用いるもの［２０１４．０１］	using conditional replenishment	170
H04N  19/51	・・・	動き推定または動き補償［２０１４．０１］	Motion estimation or motion compensation	10810
H04N  19/513	・・・・	動きベクトルの処理［２０１４．０１］	Processing of motion vectors	6033
H04N  19/517	・・・・・	符号化によるもの［２０１４．０１］	by encoding	945
H04N  19/52	・・・・・・	予測符号化によるもの［２０１４．０１］	by predictive encoding	4095
H04N  19/523	・・・・	小数画素精度で行うもの［２０１４．０１］	with sub-pixel accuracy	1488
H04N  19/527	・・・・	グローバル動きベクトル推定［２０１４．０１］	Global motion vector estimation	1039
H04N  19/53	・・・・	マルチ解像度動き推定；階層的動き推定［２０１４．０１］	Multi-resolution motion estimation; Hierarchical motion estimation	735
H04N  19/533	・・・・	マルチステップ探索，例．２Ｄ−ｌｏｇサーチまたはワンアットアタイムサーチ［ＯＴＳ］，を用いる動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation using multistep search, e.g. two-dimensional [2D]-log search or one-at-a-time search [OTS]	740
H04N  19/537	・・・・	ブロックベース以外の動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation other than block-based	512
H04N  19/54	・・・・・	特徴点またはメッシュを用いるもの［２０１４．０１］	using feature points or meshes	718
H04N  19/543	・・・・・	領域を用いるもの［２０１４．０１］	using regions	477
H04N  19/547	・・・・	変換領域で行なわれる動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation performed in a transform domain	195
H04N  19/55	・・・・	空間的制約，例．画像または領域の境界でのもの，を伴う動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation with spatial constraints, e.g. at image or region borders	396
H04N  19/553	・・・・	オクルージョンを扱う動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation dealing with occlusions	124
H04N  19/557	・・・・	特定の基準，例．誤差量が大きすぎる場合，に基づいて計算または反復を止めること，すなわち探索を早期に打ち切ること，に特徴がある動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation characterised by stopping computation or iteration based on certain criteria, e.g. error magnitude being too large or early exit	187
H04N  19/56	・・・・	ベクトル探索の初期化．例．探索を開始するための良い候補を推定すること，を伴う動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation with initialisation of the vector search, e.g. estimating a good candidate to initiate a search	1120
H04N  19/563	・・・・	パディング，すなわち推定のために任意の形状の画像のブロックまたは領域に非オブジェクト値を埋めること，を伴う動き推定，［２０１４．０１］	Motion estimation with padding, i.e. with filling of non-object values in an arbitrarily shaped picture block or region for estimation purposes	286
H04N  19/567	・・・・	レート歪み基準に基づいた動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation based on rate distortion criteria	768
H04N  19/57	・・・・	可変のサイズまたは形状をもつ探索ウィンドウに特徴がある動き推定［２０１４．０１］	Motion estimation characterised by a search window with variable size or shape	1593
H04N  19/573	・・・・	与えられた１つの予測方向の２以上の参照フレームを用いたマルチフレーム予測を伴う動き補償［２０１４．０１］	Motion compensation with multiple frame prediction using two or more reference frames in a given prediction direction	1588
H04N  19/577	・・・・	双方向フレーム補間を伴う動き補償，すなわちＢピクチャを用いること［２０１４．０１］	Motion compensation with bidirectional frame interpolation, i.e. using B-pictures	3626
H04N  19/58	・・・・	ロングターム予測，すなわち現在のフレームに対する参照フレームが時間的に最も近いものではないこと，を伴う動き補償（Ｈ０４Ｎ１９／２３が優先）［２０１４．０１］	Motion compensation with long-term prediction, i.e. the reference frame for a current frame not being the temporally closest one(<b>H04N19/23</b> takes precedence)	543
H04N  19/583	・・・・	オーバーラップしたブロックでの動き補償［２０１４．０１］	Motion compensation with overlapping blocks	491
H04N  19/587	・・	時間的サブサンプリングまたは補間に関するもの，例．ビデオシーケンス中の画像の間引きまたはその後の補間［２０１４．０１］	involving temporal sub-sampling or interpolation, e.g. decimation or subsequent interpolation of pictures in a video sequence	2210
H04N  19/59	・・	空間的サブサンプリングまたは補間に関するもの，例．画像サイズまたは解像度の変更［２０１４．０１］	involving spatial sub-sampling or interpolation, e.g. alteration of picture size or resolution	6731
H04N  19/593	・・	空間的予測技術に関するもの［２０１４．０１］	involving spatial prediction techniques	10198
H04N  19/597	・・	マルチビュービデオシーケンス符号化のために特別に適合したもの［２０１４．０１］	specially adapted for multi-view video sequence encoding	5789
H04N  19/60	・	変換符号化を用いるもの［２０１４．０１］	using transform coding	11256
H04N  19/61	・・	予測符号化と結合したもの［２０１４．０１］	in combination with predictive coding	12405
H04N  19/615	・・・	動き補償時間フィルタリング［ＭＣＴＦ］を用いるもの［２０１４．０１］	using motion compensated temporal filtering [MCTF]	238
H04N  19/62	・・	３次元で周波数変換を行うもの（Ｈ０４Ｎ１９／６３が優先）［２０１４．０１］	by frequency transforming in three dimensions [3D](<b>H04N19/63</b> takes precedence)	196
H04N  19/625	・・	離散コサイン変換［ＤＣＴ］を用いるもの［２０１４．０１］	using discrete cosine transform [DCT]	12011
H04N  19/63	・・	サブバンドに基づいた変換，例．ウェーブレット，を用いるもの［２０１４．０１］	using sub-band based transform, e.g. wavelets	2371
H04N  19/635	・・・	フィルタの定義または実装の詳細に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by filter definition or implementation details	929
H04N  19/64	・・・	係数またはビットの伝送順序に特徴があるもの［２０１４．０１］	characterised by ordering of coefficients or of bits for transmission	307
H04N  19/645	・・・・	変換の後に係数をブロックにグループ化することによるもの［２０１４．０１］	by grouping of coefficients into blocks after the transform	138
H04N  19/65	・	誤り耐性を用いるもの［２０１４．０１］	using error resilience	3961
H04N  19/66	・・	データパーティショニング，すなわち重要度に応じてデータをパケットまたはパーティションに分割すること，に関するもの［２０１４．０１］	involving data partitioning, i.e. separation of data into packets or partitions according to importance	349
H04N  19/67	・・	不均一誤り保護［ＵＥＰ］，すなわちデータの重要度に従って保護を与えること，に関するもの［２０１４．０１］	involving unequal error protection [UEP], i.e. providing protection according to the importance of the data	779
H04N  19/68	・・	ビットストリームへの再同期マーカの挿入に関するもの［２０１４．０１］	involving the insertion of resynchronisation markers into the bitstream	217
H04N  19/69	・・	リバーシブル可変長符号化［ＲＶＬＣ］に関するもの［２０１４．０１］	involving reversible variable length codes [RVLC]	59
H04N  19/70	・	ビデオ符号化に関連したシンタックス側面に特徴があるもの，例．圧縮標準規格に関連したもの［２０１４．０１］	characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards	23624
H04N  19/80	・	ビデオ圧縮に特別に適合したフィルタリング処理の詳細，例．画素補間のためのもの（Ｈ０４Ｎ１９／６３５，Ｈ０４Ｎ１９／８６が優先）［２０１４．０１］	Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation(<b>H04N19/635</b>, <b>H04N19/86</b> take precedence)	5593
H04N  19/82	・・	予測ループ内でのフィルタリングに関するもの［２０１４．０１］	involving filtering within a prediction loop	3612
H04N  19/85	・	ビデオ圧縮のために特別に適合した前処理または後処理を用いるもの［２０１４．０１］	using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression	13162
H04N  19/86	・・	符号化アーティファクト，例．ブロックノイズ，の低減に関するもの［２０１４．０１］	involving reduction of coding artifacts, e.g. of blockiness	3993
H04N  19/87	・・	ビデオ圧縮と結合されたシーンカットまたはシーンチェンジの検出に関するもの［２０１４．０１］	involving scene cut or scene change detection in combination with video compression	786
H04N  19/88	・・	異なる符号化ユニットの間でのデータの再配置，例．画素データのシャッフリング，インターリービング，スクランブリングまたは並べ替えまたは異なるブロックの間での変換係数データの並べ替え，に関するもの［２０１４．０１］	involving rearrangement of data among different coding units, e.g. shuffling, interleaving, scrambling or permutation of pixel data or permutation of transform coefficient data among different blocks	1216
H04N  19/89	・・	復号器における伝送誤りの検出のための方法または装置に関するもの［２０１４．０１］	involving methods or arrangements for detection of transmission errors at the decoder	4095
H04N  19/895	・・・	誤り隠蔽と結合したもの［２０１４．０１］	in combination with error concealment	1747
H04N  19/90	・	グループＨ０４Ｎ１９／１０〜Ｈ０４Ｎ１９／８５に含まれない符号化技術，例．フラクタル，を用いるもの［２０１４．０１］	using coding techniques not provided for in groups <b>H04N19/10 to H04N19/85</b> , e.g. fractals	2126
H04N  19/91	・・	エントロピー符号化，例．可変長符号化［ＶＬＣ］または算術符号化［２０１４．０１］	Entropy coding, e.g. variable length coding [VLC] or arithmetic coding	14809
H04N  19/93	・・	ランレングス符号化［２０１４．０１］	Run-length coding	1901
H04N  19/94	・・	ベクトル量子化［２０１４．０１］	Vector quantisation	1587
H04N  19/96	・・	ツリー符号化，例．クワッドツリー符号化［２０１４．０１］	Tree coding, e.g. quad-tree coding	3432
H04N  19/97	・・	マッチングパースート符号化［２０１４．０１］	Matching pursuit coding	67
H04N  19/98	・・	適応的ダイナミックレンジ符号化［ＡＤＲＣ］［２０１４．０１］	Adaptive-dynamic-range coding [ADRC]	899
H04N  21/00		選択的なコンテンツ配信，例．双方向テレビジョンまたはビデオオンデマンド［ＶＯＤ］（動画データのリアルタイム双方向通信Ｈ０４Ｎ７／１４）［２０１１．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>（１）このグループは以下のものを包含する：<br>―インタラクティブなビデオ配信方法，方式，またそのための要素であって，一対多のシステム構成によって特徴付けられ，かつ，主として，システムオペレータ，例．アクセス・プロバイダ，サービス・プロバイダ，あるいはユーザ，例．視聴契約者，と，システム要素との間の相互作用の結果としての，動画データの一方向配信，配送に用いられるもの。［２０１１．０１］<br>―そのような方式は，テレビジョン配信方式であって，主として動画データを指示されたように配信，配送するが，それに加えてさらなる別の一方向または双方向のデータ通信やサービスのためのフレームワークも提供するかもしれない，ただし，この配布方法では下り回線の帯域の大部分は動画で占められる，ような通信方式を含む。［２０１１．０１］<br>―典型的には，送信側の要素を持つシステム・オペレータのインターフェースまたは受信側の要素を持つユーザのインターフェースで，それらの要素間の相互作用を通じて，システム中の種々の地点におけるデータ処理またはデータの流れの動的な制御を容易にするもの。この相互作用は本来，典型的には不定期又は周期的に生じるものである。［２０１１．０１］<br>―データの生成，配布および処理のために特に適合した方法，方式またはその要素で，そのデータは，ビデオ・コンテンツに結びついている，例．メタデータ，レーティング，か，あるいはユーザまたはその環境に関連しており，かつ能動的あるいは受動的に収集されたものである。このデータは相互作用を容易にするために，あるいはコンテンツを変更するまたは対象づけるために用いられる。［２０１１．０１］<br>（２）このメイングループにおいては，ファーストプレイス優先ルールが適用される，すなわち階層上の各レベルで，相反する指示のない限り，最初の適切な箇所に分類する。［２０１１．０１］	Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD](real-time bi-directional transmission of motion video data <b>H04N7/14</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This group <u>covers </u>: <ul><li>interactive video distribution processes, systems, or elements thereof, which are characterised by point-to-multipoint system configurations, and which are mainly used for motion video data unidirectional distribution or delivery resulting from interactions between systems operators, e.g. access or service providers, or users e.g. subscribers, and system elements.         </li><li>such systems include dedicated communication systems, such as television distribution systems, which primarily distribute or deliver motion video data in the manner indicated, which may, in addition, provide a framework for further, diverse data communications or services in either unidirectional or bi-directional form. However, video will occupy most of the downlink bandwidth in the distribution process.         </li><li>typically, system operators interface with transmitter-side elements or users' interface with receiver-side elements in order to facilitate, through interaction with such elements, the dynamic control of data processing or data flow at various points in the system. This interaction is typically occasional or intermittent in nature.         </li><li>processes, systems or elements thereof specially adapted to the generation, distribution and processing of data, which is either associated with video content, e.g. metadata, ratings, or related to the user or his environment and which has been actively or passively gathered. This data is either used to facilitate interaction or to alter or target the content.          </li></ul></li><li>In this main group, the first place priority rule is applied, i.e. at each hierarchical level, in the absence of an indication to the contrary, classification is made in the first appropriate place.         </li></ul>	1352
H04N  21/20	・	コンテンツの配信に特に適合したサーバ，例．ＶＯＤサーバ；それらの操作［２０１１．０１］	Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof	681
H04N  21/21	・・	サーバの構成要素またはアーキテクチャ［２０１１．０１］	Server components or server architectures	1014
H04N  21/214	・・・	サーバの特別な設置場所，例．航空機，ホテルまたは病院に設置されたサーバ［２０１１．０１］	Specialised server platform, e.g. server located in an airplane, hotel or hospital	982
H04N  21/218	・・・	オーディオまたはビデオコンテンツのソース，例．ローカル・ディスク・アレイ［２０１１．０１］	Source of audio or video content, e.g. local disk arrays	3703
H04N  21/2183	・・・・	キャッシュメモリ［２０１１．０１］	Cache memory	378
H04N  21/2187	・・・・	ライブ映像［２０１１．０１］	Live feed	14224
H04N  21/222	・・・	二次的サーバ，例．プロキシ・サーバまたはケーブルテレビジョンのヘッドエンド装置［２０１１．０１］	Secondary servers, e.g. proxy server or cable television Head-end	1967
H04N  21/2225	・・・・	ローカルのＶＯＤサーバ［２０１１．０１］	Local VOD servers	356
H04N  21/226	・・・	サーバ内部の構成要素［２０１１．０１］	Internal components of the server	740
H04N  21/23	・・	コンテンツまたは追加データの処理；基礎的なサーバ操作；サーバのミドルウェア［２０１１．０１］	Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware	1728
H04N  21/231	・・・	コンテンツの蓄積操作，例．映画の短期ストレージのためのキャッシング，複数のサーバ間でのデータ複製または消去のためのデータの順序づけ［２０１１．０１］	Content storage operation, e.g. caching movies for short term storage, replicating data over plural servers or prioritizing data for deletion	5356
H04N  21/2312	・・・・	ディスクアレイへのデータ配置［２０１１．０１］	Data placement on disk arrays	163
H04N  21/2315	・・・・・	インターリービングを用いるもの［２０１１．０１］	using interleaving	62
H04N  21/2318	・・・・・	ストライピングを用いるもの［２０１１．０１］	using striping	51
H04N  21/232	・・・	サーバ内のコンテンツ取得操作，例．ディスクアレイからのビデオストリームの読み出し［２０１１．０１］	Content retrieval operation within server, e.g. reading video streams from disk arrays	2017
H04N  21/233	・・・	オーディオ・エレメンタリ・ストリームの処理［２０１１．０１］	Processing of audio elementary streams	3248
H04N  21/234	・・・	ビデオエレメンタリストリームの処理，例．ビデオストリームのスプライシングまたはエンコードされた動画ストリームのシーングラフの操作［２０１１．０１］	Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs	13668
H04N  21/2343	・・・・	配信するため，またはエンドユーザの要求またはエンドユーザの装置の要求に応じるための，ビデオ信号の再フォーマット操作を含むもの［２０１１．０１］	involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements	12988
H04N  21/2347	・・・・	ビデオストリームの暗号化を含むもの［２０１１．０１］	involving video stream encryption	3156
H04N  21/235	・・・	付加データの処理，例．付加データのスクランブリングまたはコンテンツ記述の処理［２０１１．０１］	Processing of additional data, e.g. scrambling of additional data or processing content descriptors	8702
H04N  21/236	・・・	ビデオストリームと他のコンテンツまたは付加データの組合せによる多重ストリーム，例．トランスポートストリーム，の組立て，例．ＵＲＬ［ユニフォーム・リソース・ロケータ］のビデオストリームへの挿入，ソフトウェアデータのビデオストリームへの多重化；多重ストリームの再多重化；スタッフィング・ビットの多重ストリームへの挿入，例．固定ビットレートにするためのもの；ＰＥＳの組立て［２０１１．０１］	Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator ] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream	5983
H04N  21/2362	・・・・	ＳＩ［サービス情報］の生成または処理［２０１１．０１］	Generation or processing of SI [Service Information]	1364
H04N  21/2365	・・・・	複数のビデオストリームの多重化［２０１１．０１］	Multiplexing of several video streams	1714
H04N  21/2368	・・・・	オーディオストリームとビデオストリームの多重化［２０１１．０１］	Multiplexing of audio and video streams	1109
H04N  21/237	・・・	付加データサーバとの通信［２０１１．０１］	Communication with additional data server	510
H04N  21/238	・・・	伝送ネットワークの下り経路をインターフェースすること，例．ビデオストリームの伝送レートをネットワーク帯域に適合させる；多重ストリームの処理［２０１１．０１］	Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams	4092
H04N  21/2381	・・・・	多重ストリームを特定のネットワーク，例．ＩＰ［インターネット・プロトコル］ネットワーク，に適合させること［２０１１．０１］	Adapting the multiplex stream to a specific network, e.g. an IP [Internet Protocol] network	1319
H04N  21/2383	・・・・	デジタル・ビットストリームの伝送路符号化，例．変調［２０１１．０１］	Channel coding of digital bit-stream, e.g. modulation	1399
H04N  21/2385	・・・・	チャンネルの割当て（Ｈ０４Ｎ２１／２６６が優先）；帯域の割当て（Ｈ０４Ｎ２１／２４が優先）［２０１１．０１］	Channel allocation(<b>H04N21/266</b>  takes precedence);Bandwidth allocation(<b>H04N21/24</b> takes precedence)	1777
H04N  21/2387	・・・・	エンドユーザからの再生要求，例．特殊再生，に応じたストリーム処理［２０１１．０１］	Stream processing in response to a playback request from an end-user, e.g. for trick-play	2453
H04N  21/2389	・・・・	多重ストリーム処理，例．多重ストリームの暗号化［２０１１．０１］	Multiplex stream processing, e.g. multiplex stream encrypting	1400
H04N  21/239	・・・	伝送ネットワークの上り経路をインターフェースすること，例．クライアントの要求に優先順位を付ける［２０１１．０１］	Interfacing the upstream path of the transmission network, e.g. prioritizing client requests	5378
H04N  21/24	・・・	処理またはリソースの監視，例．サーバの負荷，利用可能な帯域あるいは上りの要求の監視［２０１１．０１］	Monitoring of processes or resources, e.g. monitoring of server load, available bandwidth or upstream requests	8733
H04N  21/241	・・・	オペレーティング・システム［ＯＳ］の処理，例．サーバのセットアップ［２０１１．０１］	Operating system [OS] processes, e.g. server setup	259
H04N  21/242	・・・	同期処理，例．ＰＣＲ［２０１１．０１］	Synchronisation processes, e.g. processing of PCR [Programme Clock References]	2741
H04N  21/25	・・	サーバが行う管理操作であって，コンテンツの配信を容易にするため，あるいはエンドユーザまたはクライアントの装置に関するデータを管理するためのもの，例．エンドユーザまたはクライアントの装置の認証，映画推薦のためのユーザ嗜好の学習［２０１１．０１］	Management operations performed by the server for facilitating the content distribution or administrating data related to end-users or client devices, e.g. end-user or client device authentication or learning user preferences for recommending movies	4802
H04N  21/254	・・・	付加データサーバ，例．買い物用サーバまたは権利管理用サーバ，における管理［２０１１．０１］	Management at additional data server, e.g. shopping server or rights management server	5078
H04N  21/2543	・・・・	課金［２０１１．０１］	Billing	1841
H04N  21/2547	・・・・・	第三者への課金，例．広告主への課金［２０１１．０１］	Third party billing, e.g. billing of advertiser	360
H04N  21/258	・・・	クライアントまたはエンドユーザのデータ管理，例．クライアントの能力，ユーザの嗜好または年齢構成あるいは多数のエンドユーザの嗜好から協調的なデータを得ること［２０１１．０１］	Client or end-user data management, e.g. managing client capabilities, user preferences or demographics or processing of multiple end-users preferences to derive collaborative data	15849
H04N  21/262	・・・	コンテンツまたは付加データの配信スケジューリング，例．付加データをピーク時以外に伝送すること，ソフトウェアのモジュールを更新すること，カルーセル伝送の周期を計算すること，ビデオストリームの伝送を遅延させること、またはプレイリストの生成［２０１１．０１］	Content or additional data distribution scheduling, e.g. sending additional data at off-peak times, updating software modules, calculating the carousel transmission frequency, delaying a video stream transmission or generating play-lists	9695
H04N  21/266	・・・	チャネルまたはコンテンツの管理，例．限定受信方式における鍵および限定受信メッセージの生成と管理あるいはＶＯＤユニキャスト・チャネルを併合してマルチキャスト・チャネルにすること［２０１１．０１］	Channel or content management, e.g. generation and management of keys and entitlement messages in a conditional access system or merging a VOD unicast channel into a multicast channel	4663
H04N  21/2662	・・・・	ビデオストリームの複雑性の制御，例．クライアントの能力に従ったビデオストリームの解像度またはビットレートのスケーリング［２０１１．０１］	Controlling the complexity of the video stream, e.g. by scaling the resolution or bitrate of the video stream based on the client capabilities	3423
H04N  21/2665	・・・・	異なるソース，例．インターネット及び衛星，からコンテンツを集めること［２０１１．０１］	Gathering content from different sources, e.g. Internet and satellite	1294
H04N  21/2668	・・・・	特定のエンドユーザのグループのためのチャネルを生成すること，例．ビデオストリームの中にエンドユーザのプロファイルに基づいて特定された広告を挿入することによるもの［２０１１．０１］	Creating a channel for a dedicated end-user group, e.g. by inserting targeted commercials into a video stream based on end-user profiles	3763
H04N  21/27	・・	サーバを基礎としたエンドユーザのアプリケーション［２０１１．０１］	Server based end-user applications	715
H04N  21/274	・・・	エンドユーザの要求に対応してエンドユーザに特化されたコンテンツまたは付加データを蓄積すること［２０１１．０１］	Storing end-user specific content or additional data in response to end-user request	1260
H04N  21/2743	・・・・	クライアントからアップロードされたビデオデータのホスティング［２０１１．０１］	Video hosting of uploaded data from client	2139
H04N  21/2747	・・・・	下り経路経由で，例．サーバから，受信するビデオプログラムの遠隔蓄積［２０１１．０１］	Remote storage of video programmes received via the downstream path, e.g. from the server	557
H04N  21/278	・・・	エンドユーザがアクセスするためのコンテンツ記述のデータベースサービスまたはディレクトリサービス［２０１１．０１］	Content descriptor database or directory service for end-user access	649
H04N  21/40	・	コンテンツの受信またはコンテンツとの相互作用に特に適合したクライアントの機器，例．ＳＴＢ［セット・トップ・ボックス］；それらの操作［２０１１．０１］	Client devices specifically adapted for the reception of, or interaction with, content, e.g. STB [set-top-box]; Operations thereof	1588
H04N  21/41	・・	クライアントの構成；クライアント周辺機器の構成［２０１１．０１］	Structure of client; Structure of client peripherals	18113
H04N  21/414	・・・	特殊化したクライアントのプラットフォーム，例．車内受信機または移動体端末に埋め込まれたもの［２０１１．０１］	Specialised client platforms, e.g. receiver in car or embedded in a mobile appliance	6982
H04N  21/4143	・・・・	ＰＣ［パーソナル・コンピュータ］［２０１１．０１］	PC [Personal Computer]	396
H04N  21/4147	・・・・	ＰＶＲ［パーソナル・ビデオ・レコーダ］（Ｈ０４Ｎ５／７６が優先）［２０１１．０１］	PVR [Personal Video Recorder](<b>H04N5/76</b> takes precedence)	1533
H04N  21/418	・・・	クライアント装置と共に使用される外部カード，例．条件付アクセス用［２０１１．０１］	External card to be used in combination with the client device, e.g. for conditional access	2053
H04N  21/4185	・・・・	支払い用［２０１１．０１］	for payment	243
H04N  21/422	・・・	入力のみの周辺機器，例．ＧＰＳ［グローバル・ポジショニング・システム］［２０１１．０１］	Input-only peripherals, e.g. global positioning system [GPS]	14765
H04N  21/4223	・・・・	カメラ（Ｈ０４Ｎ２３／００が優先）［２０１１．０１］	Cameras(<b>H04N23/00</b> takes precedence)	3107
H04N  21/4227	・・・・	クライアントの装置から遠隔地，例．業務地，にいるユーザによる遠隔入力［２０１１．０１］	Remote input by a user located remotely from the client device, e.g. at work	1047
H04N  21/426	・・・	クライアントの内部構成部品（Ｈ０４Ｎ５／４４が優先）［２０１１．０１］	Internal components of the client(<b>H04N5/44</b>  takes precedence)	7427
H04N  21/43	・・	コンテンツまたは付加データの処理，例．デジタル・ビデオストリームからの付加データの多重分離；基礎的なクライアント操作，例．ホーム・ネットワークの監視またはデコーダ・クロックの同期；クライアントのミドルウェア［２０１１．０１］	Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronizing decoder's clock; Client middleware	11362
H04N  21/431	・・・	ビジュアル・インターフェースの生成；コンテンツまたは付加データのレンダリング［２０１１．０１］	Generation of visual interfaces; Content or additional data rendering	25275
H04N  21/432	・・・	ローカルな蓄積媒体，例．ハードディスク，からのコンテンツ取得操作［２０１１．０１］	Content retrieval operation from a local storage medium, e.g. hard-disk	2634
H04N  21/433	・・・	コンテンツの蓄積操作，例．停止要求またはキャッシング操作に応じた蓄積操作［２０１１．０１］	Content storage operation, e.g. storage operation in response to a pause request or caching operations	11654
H04N  21/4335	・・・・	ハウスキーピング処理，例．蓄積スペースの制約による消去のためのコンテンツの順位付け［２０１１．０１］	Housekeeping operations, e.g. prioritizing content for deletion because of storage space restrictions	936
H04N  21/434	・・・	多重ストリームの解体，例．音声ストリームと映像ストリームの多重分離あるいはビデオストリームからの付加データの抽出；多重ストリームの再多重化；ＳＩの抽出または処理；ＰＥＳの解体［２０１１．０１］	Disassembling of a multiplex stream, e.g. demultiplexing audio and video streams or extraction of additional data from a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Extraction or processing of SI; Disassembling of packetised elementary stream	6821
H04N  21/435	・・・	付加データの処理，例．付加データの暗号解除あるいはトランスポート・ストリームから抜き取ったモジュールからのソフトウェアの再構築［２０１１．０１］	Processing of additional data, e.g. decrypting of additional data or reconstructing software from modules extracted from the transport stream	10124
H04N  21/436	・・・	ローカルな配信ネットワークをインターフェースすること，例．別のＳＴＢと通信するまたは家庭内で通信すること［２０１１．０１］	Interfacing a local distribution network, e.g. communicating with another STB or inside the home	10058
H04N  21/4363	・・・・	ビデオストリームを特定のローカルネットワーク，例．ブルートゥース（登録商標）ネットワーク，に適合させること［２０１１．０１］	Adapting the video stream to a specific local network, e.g. a Bluetooth&reg; network	8498
H04N  21/4367	・・・・	クライアントと周辺機器またはスマートカードの間に安全な通信を確立させること［２０１１．０１］	Establishing a secure communication between the client and a peripheral device or smart card	1079
H04N  21/437	・・・	伝送ネットワークの上り経路をインターフェースすること，例．クライアントの要求をＶＯＤサーバに伝送するため［２０１１．０１］	Interfacing the upstream path of the transmission network, e.g. for transmitting client requests to a VOD server	2747
H04N  21/438	・・・	サーバから発せられる伝送ネットワークの下り経路をインターフェースすること，例．ＩＰネットワークからエンコードされた動画ストリームのパケットを取得する［２０１１．０１］	Interfacing the downstream path of the transmission network originating from a server, e.g. retrieving encoded video stream packets from an IP network	7163
H04N  21/4385	・・・・	多重ストリーム処理，例．多重ストリームの暗号解除［２０１１．０１］	Multiplex stream processing, e.g. multiplex stream decrypting	1252
H04N  21/439	・・・	オーディオ・エレメンタリ・ストリームの処理［２０１１．０１］	Processing of audio elementary streams	8657
H04N  21/44	・・・	ビデオ・エレメンタリ・ストリームの処理，例．入力されるビデオストリームとローカルの蓄積から取得されたビデオクリップとをスプライシングすること，あるいはエンコードされた動画ストリームのシーン・グラフに従ってシーンをレンダリングすること［２０１１．０１］	Processing of video elementary streams, e.g. splicing a video clip retrieved from local storage with an incoming video stream or rendering scenes according to encoded video stream scene graphs	20781
H04N  21/4402	・・・・	家庭用の再分配，蓄積またはリアルタイムの表示のためのビデオ信号の再フォーマット処理を含むもの［２０１１．０１］	involving reformatting operations of video signals for household redistribution, storage or real-time display	12380
H04N  21/4405	・・・・	ビデオストリームの暗号解除を含むもの［２０１１．０１］	involving video stream decryption	2552
H04N  21/4408	・・・・	ビデオストリームの暗号化を含むもの，例．ホームネットワーク配信のための，暗号解除されたビデオストリームの再暗号化［２０１１．０１］	involving video stream encryption, e.g. re-encrypting a decrypted video stream for redistribution in a home network	1398
H04N  21/441	・・・	エンドユーザ識別の獲得［２０１１．０１］	Acquiring end-user identification	1224
H04N  21/4415	・・・・	ユーザの生体的特徴を用いるもの，例．音声認識または指紋走査によるもの［２０１１．０１］	using biometric characteristics of the user, e.g. by voice recognition or fingerprint scanning	1305
H04N  21/442	・・・	処理またはリソースの監視，例．記録装置の失敗の検出，下りの帯域，映画が視聴された回数あるいは内部のハードディスクから利用可能な蓄積スペースの監視［２０１１．０１］	Monitoring of processes or resources, e.g. detecting the failure of a recording device, monitoring the downstream bandwidth, the number of times a movie has been viewed or the storage space available from the internal hard disk	20280
H04N  21/4425	・・・・	クライアントのエラー処理またはハードウェアの欠陥の監視［２０１１．０１］	Monitoring of client processing errors or hardware failure	1456
H04N  21/443	・・・	ＯＳ手順，例．ＳＴＢの起動，ＳＴＢへのＪａｖａ仮想マシンの実装あるいはＳＴＢ内の電源管理［２０１１．０１］	OS processes, e.g. booting an STB, implementing a Java virtual machine in an STB or power management in an STB	8247
H04N  21/45	・・	受信あるいはコンテンツとの相互作用を容易にするためあるいはエンドユーザまたはクライアントの機器それ自体に関連したデータを管理するために，クライアントが行う管理操作，例．映画を薦めるためあるいはスケジュールの競合を解消するためのユーザ嗜好の学習［２０１１．０１］	Management operations performed by the client for facilitating the reception of or the interaction with the content or administrating data related to the end-user or to the client device itself, e.g. learning user preferences for recommending movies or resolving scheduling conflicts	8418
H04N  21/454	・・・	コンテンツのフィルタリング，例．広告のブロック［２０１１．０１］	Content filtering, e.g. blocking advertisements	2087
H04N  21/4545	・・・・	フィルタリング用アルゴリズムへの入力，例．画面のある領域のフィルタリング［２０１１．０１］	Input to filtering algorithms, e.g. filtering a region of the image	627
H04N  21/458	・・・	個人向けのストリームを生成するためのコンテンツのスケジューリング，例．ローカルに蓄積された広告を入力されるストリームと組み合わせることによるもの；更新操作，例．ＯＳモジュールのためのもの［２０１１．０１］	Scheduling content for creating a personalised stream, e.g. by combining a locally stored advertisement with an incoming stream; Updating operations, e.g. for OS modules	4483
H04N  21/462	・・・	コンテンツまたは付加データの管理，例．インターネットとヘッドエンドから受信したデータからマスターＥＰＧを作成すること，あるいはクライアントの能力に基づいて解像度またはビットレートをスケーリングすることによってビデオストリームの複雑性を制御すること［２０１１．０１］	Content or additional data management e.g. creating a master electronic programme guide from data received from the Internet and a Head-end or controlling the complexity of a video stream by scaling the resolution or bit-rate based on the client capabilities	7731
H04N  21/4623	・・・・	限定受信メッセージの処理，例．ＥＣＭ［エンタイトルメント・コントロール・メッセージ］またはＥＭＭ［エンタイトルメント・マネジメント・メッセージ］［２０１１．０１］	Processing of entitlement messages, e.g. ECM [Entitlement Control Message] or EMM [Entitlement Management Message]	1797
H04N  21/4627	・・・・	権利の管理［２０１１．０１］	Rights management	3050
H04N  21/466	・・・	知的な管理のための学習プロセス，例．映画を薦めるためのユーザ嗜好の学習［２０１１．０１］	Learning process for intelligent management, e.g. learning user preferences for recommending movies	7142
H04N  21/47	・・	エンドユーザのアプリケーション［２０１１．０１］	End-user applications	2308
H04N  21/472	・・・	コンテンツ，付加データまたはサービスを要求するためのエンドユーザ・インターフェース；コンテンツと相互作用するためのエンドユーザ・インターフェイス，例．コンテンツ予約またはリマインダの設定のためのもの，イベント通知を要求するためのものあるいは表示されたコンテンツを操作するためのもの［２０１１．０１］	End-user interface for requesting content, additional data or services; End-user interface for interacting with content, e.g. for content reservation or setting reminders, for requesting event notification or for manipulating displayed content	21967
H04N  21/4722	・・・・	コンテンツと結合された付加データを要求するためのもの［２０１１．０１］	for requesting additional data associated with the content	2522
H04N  21/4725	・・・・・	画面上のインタラクティブな領域，例．ホットスポット，を用いるもの［２０１１．０１］	using interactive regions of the image, e.g. hot spots	1235
H04N  21/4728	・・・・	ＲＯＩ［関心の領域］を選択するためのもの，例．選択した領域について解像度の高い版を要求するためのもの［２０１１．０１］	for selecting a ROI [Region Of Interest], e.g. for requesting a higher resolution version of a selected region	1998
H04N  21/475	・・・	エンドユーザのデータ，例．ＰＩＮ［個人識別番号］または嗜好データ，を入力するためのエンドユーザ・インターフェース［２０１１．０１］	End-user interface for inputting end-user data, e.g. PIN [Personal Identification Number] or preference data	6712
H04N  21/478	・・・	補助的なサービス，例．電話発信者の識別表示または買い物アプリケーション［２０１１．０１］	Supplemental services, e.g. displaying phone caller identification or shopping application	7104
H04N  21/4782	・・・・	ウェブ・ブラウジング［２０１１．０１］	Web browsing	2503
H04N  21/4784	・・・・	報償を受け取るもの［２０１１．０１］	receiving rewards	1001
H04N  21/4786	・・・・	電子メール［２０１１．０１］	e-mailing	409
H04N  21/4788	・・・・	他のユーザとの通信，例．チャット［２０１１．０１］	communicating with other users, e.g. chatting	9635
H04N  21/482	・・・	番組選択のためのエンドユーザインターフェース［２０１１．０１］	End-user interface for programme selection	10209
H04N  21/485	・・・	クライアントの環境設定のためのエンドユーザ・インターフェース［２０１１．０１］	End-user interface for client configuration	6264
H04N  21/488	・・・	データ・サービス，例．ニュース・ティッカー［２０１１．０１］	Data services, e.g. news ticker	8508
H04N  21/60	・	サーバとクライアントの間，あるいは離れた複数のクライアント間でビデオ配信するためのネットワークの構成または処理；クライアント，サーバおよびネットワーク構成部分間の制御信号；サーバとクライアント間の管理データの伝送；サーバとクライアント間の通信の細部［２０１１．０１］	Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client; Communication details between server and client	819
H04N  21/61	・・	ネットワークの物理的な構成；信号処理［２０１１．０１］	Network physical structure; Signal processing	8571
H04N  21/63	・・	クライアント，サーバおよびネットワーク構成部分の間の制御信号；サーバとクライアントの間のビデオ配信のためのネットワーク手順，例．基礎層と強化層を異なる伝送経路によって伝送すること，離れた複数のＳＴＢ間にインターネット経由でピア−トゥ−ピアの通信を確立すること；通信プロトコル；アドレッシング［２０１１．０１］	Control signaling between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing	2564
H04N  21/633	・・・	サーバからネットワーク構成部分またはクライアントに対して発行される制御信号［２０１１．０１］	Control signals issued by server directed to the network components or client	186
H04N  21/6332	・・・・	クライアントに対するもの［２０１１．０１］	directed to client	902
H04N  21/6334	・・・・・	認証のためのもの，例．鍵を伝送することによるもの［２０１１．０１］	for authorisation, e.g. by transmitting a key	1726
H04N  21/6336	・・・・・	デコーダに対するもの［２０１１．０１］	directed to decoder	221
H04N  21/6338	・・・・	ネットワークに対するもの［２０１１．０１］	directed to network	210
H04N  21/637	・・・	クライアントからサーバまたはネットワーク構成部分に対して発行される制御信号［２０１１．０１］	Control signals issued by the client directed to the server or network components	298
H04N  21/6371	・・・・	ネットワークに対するもの［２０１１．０１］	directed to network	138
H04N  21/6373	・・・・	レート制御のためのもの［２０１１．０１］	for rate control	678
H04N  21/6375	・・・・	再送要求のためのもの［２０１１．０１］	for requesting retransmission	414
H04N  21/6377	・・・・	サーバに対するもの［２０１１．０１］	directed to server	1000
H04N  21/6379	・・・・・	エンコーダに対するもの［２０１１．０１］	directed to encoder	340
H04N  21/64	・・・	アドレッシング［２０１１．０１］	Addressing	566
H04N  21/6402	・・・・	クライアントのためのアドレス割当て処理［２０１１．０１］	Address allocation for clients	413
H04N  21/6405	・・・・	マルチキャスティングのためのもの［２０１１．０１］	Multicasting	1660
H04N  21/6408	・・・・	ユニキャスティングのためのもの［２０１１．０１］	Unicasting	490
H04N  21/643	・・・	通信プロトコル［２０１１．０１］	Communication protocols	5072
H04N  21/6433	・・・・	ＤＳＭ−ＣＣ［デジタル・ストレージ・メディア−コマンド・アンド・コントロール・プロトコル］［２０１１．０１］	DSM-CC [Digital Storage Media - Command and Control Protocol]	39
H04N  21/6437	・・・・	ＲＴＰ［リアルタイム・トランスポート・プロトコル］［２０１１．０１］	RTP [Real-time Transport Protocol]	2150
H04N  21/647	・・・	ネットワーク構成部分とサーバまたはクライアントの間の制御信号；サーバとクライアントの間のビデオ配信のためのネットワーク手順，例．パケットをドロップすることによりビデオストリームの品質を制御するもの，ネットワーク内における不正な改変からコンテンツを保護するもの，ネットワーク負荷を監視するもの，ＩＰと無線のような２つの異なるネットワークの間を橋渡しするもの［２０１１．０１］	Control signaling between network components and server or clients; Network processes for video distribution between server and clients, e.g. controlling the quality of the video stream, by dropping packets, protecting content from unauthorised alteration within the network, monitoring of network load or bridging between two different networks, e.g. between IP and wireless	5889
H04N  21/65	・・	クライアントとサーバの間の管理データの伝送［２０１１．０１］	Transmission of management data between client and server	337
H04N  21/654	・・・	サーバによるクライアント向けの伝送［２０１１．０１］	Transmission by server directed to the client	506
H04N  21/6543	・・・・	クライアントに操作，例．蓄積，を強要するもの［２０１１．０１］	for forcing some client operations, e.g. recording	814
H04N  21/6547	・・・・	パラメータ，例．クライアントのセットアップのためのもの，からなるもの［２０１１．０１］	comprising parameters, e.g. for client setup	690
H04N  21/658	・・・	クライアントによるサーバ向けの伝送［２０１１．０１］	Transmission by the client directed to the server	3277
H04N  21/6583	・・・・	確認応答［２０１１．０１］	Acknowledgement	172
H04N  21/6587	・・・・	制御パラメータ，例．特殊再生のコマンドまたは視点の選択［２０１１．０１］	Control parameters, e.g. trick play commands or viewpoint selection	2361
H04N  21/80	・	コンテンツ・クリエーターによる，配信手順とは独立した，コンテンツまたは追加データの生成または処理；コンテンツそれ自体［２０１１．０１］	Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content <u>per se</u>	674
H04N  21/81	・・	コンテンツのモノメディア構成部分［２０１１．０１］	Monomedia components thereof	18800
H04N  21/83	・・	コンテンツと関連づけられた保護データまたは記述データの生成または処理；コンテンツの構造化［２０１１．０１］	Generation or processing of protective or descriptive data associated with content; Content structuring	887
H04N  21/835	・・・	保護データ，例．証明書，の生成［２０１１．０１］	Generation of protective data, e.g. certificates	1128
H04N  21/8352	・・・・	コンテンツまたはソースを特定するデータを含むもの，例．ＵＭＩＤ［ユニーク・マテリアル・アイデンティファイア］［２０１１．０１］	involving content or source identification data, e.g. UMID [Unique Material Identifier]	1205
H04N  21/8355	・・・・	使用法のデータ，例．許可されたコピーの枚数または閲覧の回数，を含むもの［２０１１．０１］	involving usage data, e.g. number of copies or viewings allowed	908
H04N  21/8358	・・・・	電子透かしを含むもの［２０１１．０１］	involving watermark	2046
H04N  21/84	・・・	記述データ，例．コンテンツ記述，の生成または処理［２０１１．０１］	Generation or processing of descriptive data, e.g. content descriptors	4554
H04N  21/8405	・・・・	キーワードで表されるもの［２０１１．０１］	represented by keywords	606
H04N  21/845	・・・	コンテンツの構造化，例．コンテンツを時間区分に分解するもの［２０１１．０１］	Structuring of content, e.g. decomposing content into time segments	10472
H04N  21/85	・・	コンテンツの組立て；マルチメディアアプリケーションの生成［２０１１．０１］	Assembly of content; Generation of multimedia applications	644
H04N  21/854	・・・	コンテンツのオーサリング［２０１１．０１］	Content authoring	4518
H04N  21/8541	・・・・	枝分かれ，例．物語の異なるエンディングへの，を含むもの［２０１１．０１］	involving branching, e.g. to different story endings	305
H04N  21/8543	・・・・	記述言語，例．ＭＨＥＧ［マルチメディア・ハイパーメディア・インフォメーション・コーディング・エキスパート・グループ］またはＸＭＬ［エクステンシブル・マークアップ・ランゲージ］，を用いるもの［２０１１．０１］	using a description language, e.g. MHEG [Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group] or XML [eXtensible Markup Language]	949
H04N  21/8545	・・・・	インタラクティブアプリケーションを生成するためのもの［２０１１．０１］	for generating interactive applications	950
H04N  21/8547	・・・・	コンテンツを同期させるためのタイムスタンプを含むもの［２０１１．０１］	involving timestamps for synchronizing content	4207
H04N  21/8549	・・・・	映像の要約，例．映画予告編，の作成［２０１１．０１］	Creating video summaries, e.g. movie trailer	2406
H04N  21/858	・・・	データをコンテンツにリンクさせること，例．ＵＲＬを対象ビデオにリンクさせるものあるいはホットスポットを生成することによるもの［２０１１．０１］	Linking data to content, e.g. by linking an URL to a video object or by creating a hotspot	4032
H04N  23/00		電子イメージセンサを含むカメラまたはカメラモジュールおよびその制御［２０２３．０１］	Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof	3647
H04N  23/10	・	異なる波長の光から画像信号を生成するためのもの［２０２３．０１］	for generating image signals from different wavelengths	712
H04N  23/11	・・	可視光線から赤外線までの波長の光から画像信号を生成するもの［２０２３．０１］	for generating image signals from visible and infrared light wavelengths	1396
H04N  23/12	・・	１つのセンサのみを有するもの［２０２３．０１］	with one sensor only	12064
H04N  23/13	・・	複数のセンサを有するもの［２０２３．０１］	with multiple sensors	2419
H04N  23/15	・・・	レジストレーションずれを回避または補正するための回路を用いる画像信号の生成［２０２３．０１］	Image signal generation with circuitry for avoiding or correcting image misregistration	577
H04N  23/16	・・・	これに関連する光学的装置，例．分光のためのものまたは色補正のためのもの［２０２３．０１］	Optical arrangements associated therewith, e.g. for beam-splitting or for colour correction	1037
H04N  23/17	・・	光学―機械的走査手段のみを用いるもの［２０２３．０１］	using opto-mechanical scanning means only	59
H04N  23/20	・	赤外線のみから画像信号を生成するもの［２０２３．０１］	for generating image signals from infrared radiation only	1473
H04N  23/21	・・	近赤外［ＮＩＲ］線から［２０２３．０１］	from near infrared [NIR] radiation	131
H04N  23/23	・・	熱赤外線から［２０２３．０１］	from thermal infrared radiation	957
H04N  23/30	・	Ｘ線から画像信号を生成するためのもの［２０２３．０１］	for generating image signals from X-rays	159
H04N  23/40	・	撮像管用回路の細部	Circuit details for pick-up tubes	8966
H04N  23/45	・	異なるタイプまたは異なるモードで動作する２つ以上のイメージセンサーから画像信号を生成するもの，例．動画用ＣＭＯＳセンサーと静止画用ＣＣＤの組み合わせ［２０２３．０１］	for generating image signals from two or more image sensors being of different type or operating in different modes, e.g. with a CMOS sensor for moving images in combination with a charge-coupled device [CCD] for still images	1734
H04N  23/50	・	構造的細部［２０２３．０１］	Constructional details	23782
H04N  23/51	・・	筐体［２０２３．０１］	Housings	9203
H04N  23/52	・・	イメージセンサの動作を最適化する要素，例．電磁干渉［ＥＭＩ］対策、熱伝導または冷却要素による温度制御［２０２３．０１］	Elements optimising image sensor operation, e.g. for electromagnetic interference [EMI] protection or temperature control by heat transfer or cooling elements	3465
H04N  23/53	・・	電子ビューファインダ，例．回動可能、着脱可能［２０２３．０１］	of electronic viewfinders, e.g. rotatable or detachable	698
H04N  23/54	・・	電子イメージセンサ，撮像管，変位コイルまたは集束コイル［２０２３．０１］	Mounting of pick-up tubes, electronic image sensors, deviation or focusing coils	7062
H04N  23/55	・・	電子イメージセンサに特に適合させた光学要素，およびその実装［２０２３．０１］	Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof	11532
H04N  23/56	・	照明手段を備えるもの［２０２３．０１］	provided with illuminating means	5624
H04N  23/57	・	他の機器に組み込むために特に適合させたカメラやカメラモジュールの機械的または電気的細部［２０２３．０１］	Mechanical or electrical details of cameras or camera modules specially adapted for being embedded in other devices	8324
H04N  23/58	・	カメラ本体を動かすことなくカメラの視野を変更するための手段，例．光学要素やイメージセンサを揺れ動かすまたはパンニングするもの［２０２３．０１］	Means for changing the camera field of view without moving the camera body, e.g. nutating or panning of optics or image sensors	751
H04N  23/60	・	カメラまたはカメラモジュールの制御［２０２３．０１］	Control of cameras or camera modules	12176
H04N  23/61	・・	認識された物体に基づく制御［２０２３．０１］	based on recognised objects	2907
H04N  23/611	・・・	認識された物体が人体のパーツを含むもの［２０２３．０１］	where the recognised objects include parts of the human body	2602
H04N  23/617	・・	カメラ制御のためのプログラムないしアプリケーションのアップグレードまたはアップデート［２０２３．０１］	Upgrading or updating of programs or applications for camera control	458
H04N  23/62	・・	ユーザインタフェースを介したパラメータの制御［２０２３．０１］	Control of parameters via user interfaces	2011
H04N  23/63	・・	電子ビューファインダを用いる制御［２０２３．０１］	by using electronic viewfinders	5542
H04N  23/65	・・	電源供給に関連したカメラ動作の制御［２０２３．０１］	Control of camera operation in relation to power supply	1713
H04N  23/66	・・	カメラまたはカメラパーツの遠隔制御，例．遠隔制御装置による制御［２０２３．０１］	Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices	2252
H04N  23/661	・・・	ネットワークを介してカメラ制御信号を伝送するもの，例．インターネットを介した制御［２０２３．０１］	Transmitting camera control signals through networks, e.g. control via the Internet	2035
H04N  23/663	・・・	電子イメージセンサ信号に基づいて交換可能なカメラパーツを制御するためのもの［２０２３．０１］	for controlling interchangeable camera parts based on electronic image sensor signals	161
H04N  23/667	・・	カメラの動作モードの切替，例．静止画／動画，スポーツ／ノーマル，または高解像度／低解像度の間で［２０２３．０１］	Camera operation mode switching, e.g. between still and video, sport and normal or high and low resolution modes	2683
H04N  23/67	・・	電子イメージセンサ信号に基づく焦点制御［２０２３．０１］	Focus control based on electronic image sensor signals	5328
H04N  23/68	・・	シーンの安定した撮像のための制御，例．カメラ本体の振動に対する補正［２０２３．０１］	for stable pick-up of the scene, e.g. compensating for camera body vibrations	4806
H04N  23/69	・・	視野角を変更するための手段の制御，例．光学ズーム，電子ズーム［２０２３．０１］	Control of means for changing angle of the field of view, e.g. optical zoom objectives or electronic zooming	2507
H04N  23/695	・・	視野を変更するためのカメラ方向の制御，例．パン，チルトまたは被写体追跡に基づくもの［２０２３．０１］	Control of camera direction for changing a field of view, e.g. pan, tilt or based on tracking of objects	11258
H04N  23/698	・・	拡大された視野を達成するための制御，例．パノラマ画像撮影［２０２３．０１］	for achieving an enlarged field of view, e.g. panoramic image capture	2603
H04N  23/70	・	シーンの明るさの差異あるいは変化を補正するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for compensating brightness variation in the scene	1150
H04N  23/71	・・	明るさの差異あるいは変化を評価するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for evaluating the brightness variation	2005
H04N  23/72	・・	２つ以上の補正制御の組み合わせ［２０２３．０１］	Combination of two or more compensation controls	545
H04N  23/73	・・	露光時間に作用させることにより補正するもの［２０２３．０１］	by influencing the exposure time	2216
H04N  23/74	・・	照明手段を用いてシーンの明るさに影響を与えることにより補正するもの［２０２３．０１］	by influencing the scene brightness using illuminating means	2225
H04N  23/741	・・	電子イメージセンサのダイナミックレンジと比較して，画像のダイナミックレンジを拡大させるもの［２０２３．０１］	by increasing the dynamic range of the image compared to the dynamic range of the electronic image sensors	1131
H04N  23/743	・・	ブラケティング，すなわち，露光条件を変化させながら一連の画像を取得するもの［２０２３．０１］	Bracketing, i.e. taking a series of images with varying exposure conditions	390
H04N  23/745	・・	照明によって生じるフリッカの抑制またはフリッカ周波数の検出，例．蛍光灯照明またはパルスＬＥＤ照明によるもの［２０２３．０１］	Detection of flicker frequency or suppression of flicker wherein the flicker is caused by illumination, e.g. due to fluorescent tube illumination or pulsed LED illumination	343
H04N  23/75	・・	カメラの光学的部分に作用させることにより補正するもの［２０２３．０１］	by influencing optical camera components	9536
H04N  23/76	・・	映像信号に作用させることにより補正するもの［２０２３．０１］	by influencing the image signals	6557
H04N  23/80	・	パイプライン処理するカメラ；その要素［２０２３．０１］	Camera processing pipelines; Components thereof	2226
H04N  23/81	・・	画像信号生成の妨害を抑制または最小にするためのもの［２０２３．０１］	for suppressing or minimising disturbance in the image signal generation	1774
H04N  23/82	・・	シーンの明るさとは関係なくカメラの応答を制御するためのもの，例．ガンマ補正［２０２３．０１］	for controlling camera response irrespective of the scene brightness, e.g. gamma correction	123
H04N  23/83	・・・	色信号に特に適したもの［２０２３．０１］	specially adapted for colour signals	101
H04N  23/84	・・	色信号を処理するためのもの［２０２３．０１］	for processing colour signals	1419
H04N  23/85	・・・	マトリックスのためのもの［２０２３．０１］	for matrixing	179
H04N  23/86	・・・	色信号の色の飽和を制御するためのもの，例．自動色飽和度制御回路［２０２３．０１］	for controlling the colour saturation of colour signals, e.g. automatic chroma control circuits	182
H04N  23/87	・・・	色信号の直流分および低周波分の再挿入のためのもの［２０２３．０１］	for reinsertion of DC or slowly varying components of colour signals	8
H04N  23/88	・・・	色バランスのためのもの，例．白バランス回路または色温度制御［２０２３．０１］	for colour balance, e.g. white-balance circuits or colour temperature control	974
H04N  23/90	・	カメラまたはカメラモジュールの配置，例．テレビスタジオまたはスポーツスタジアムにおける複数のカメラ［２０２３．０１］	Arrangement of cameras or camera modules, e.g. multiple cameras in TV studios or sports stadiums	13123
H04N  23/95	・	コンピュテーショナルフォトグラフィーシステム，例．ライトフィールドイメージングシステム［２０２３．０１］	Computational photography systems, e.g. light-field imaging systems	1794
H04N  23/951	・・	２以上の画像を使用して、解像度、フレームレート、アスペクト比に影響を与えるもの［２０２３．０１］	by using two or more images to influence resolution, frame rate or aspect ratio	1992
H04N  23/955	・・	レンズレスイメージングのためのもの［２０２３．０１］	for lensless imaging	59
H04N  23/957	・・	ライトフィールドまたはプレノプティックカメラまたはカメラモジュール［２０２３．０１］	Light-field or plenoptic cameras or camera modules	397
H04N  23/958	・・	拡張された被写界深度のためのシステム［２０２３．０１］	for extended depth of field imaging	118
H04N  23/959	・・・	撮影中の被写界深度調整によるもの，例．シーンの特徴に基づいた深度範囲の最大化または設定［２０２３．０１］	by adjusting depth of field during image capture, e.g. maximising or setting range based on scene characteristics	186
H04N  25/00		固体撮像素子［ＳＳＩＳ］の回路，またはその制御［２０２３．０１］	Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof	38902
H04N  25/10	・	異なる波長の光を画像信号に変換するためのもの［２０２３．０１］	for transforming different wavelengths into image signals	482
H04N  25/11	・・	カラーフィルタアレイ［ＣＦＡ］の配置；フィルタのモザイク［２０２３．０１］	Arrangement of colour filter arrays [CFA]; Filter mosaics	438
H04N  25/13	・・・	フィルタ要素のスペクトルの特性に特徴のあるもの［２０２３．０１］	characterised by the spectral characteristics of the filter elements	610
H04N  25/131	・・・・	赤外線波長を通過させる要素を含むもの［２０２３．０１］	including elements passing infrared wavelengths	208
H04N  25/133	・・・・	可視光の全色を通過させる要素を含むもの，例．白色光を通すフィルタ［２０２３．０１］	including elements passing panchromatic light, e.g. filters passing white light	118
H04N  25/17	・・	光子吸収深度に基づく色分解，例．各画素位置で同時に取得されるフルカラー解像度［２０２３．０１］	Colour separation based on photon absorption depth, e.g. full colour resolution obtained simultaneously at each pixel location	44
H04N  25/20	・	赤外線のみを画像信号に変換するためのもの［２０２３．０１］	for transforming only infrared radiation into image signals	217
H04N  25/21	・・	熱赤外線を画像信号に変換するためのもの［２０２３．０１］	for transforming thermal infrared radiation into image signals	99
H04N  25/30	・	Ｘ線を画像信号に変換するためのもの［２０２３．０１］	for transforming X-rays into image signals	135
H04N  25/40	・	走査回路の制御による固体撮像素子からの画素データの取得に特徴のあるもの，例．画素数の変更［２０２３．０１］	Extracting pixel data from image sensors by controlling scanning circuits, e.g. by modifying the number of pixels sampled or to be sampled	732
H04N  25/42	・・	解像度またはアスペクト比が異なる動作モード間での切替え，例．インターレースモードとノンインターレースモード［２０２３．０１］	by switching between different modes of operation using different resolutions or aspect ratios, e.g. switching between interlaced and non-interlaced mode	1139
H04N  25/44	・・	ＳＩＳＳアレイの部分的な読出しによるもの［２０２３．０１］	by partially reading an SSIS array	250
H04N  25/441	・・・	画素アレイの選択された行または列から連続して画素を読み出すことによるもの，例．インターレース走査［２０２３．０１］	by reading contiguous pixels from selected rows or columns of the array, e.g. interlaced scanning	85
H04N  25/443	・・・	画素アレイの選択された二次元領域から画素を読み出すことによるもの，例．ウィンドウイングまたは電子ズームのためのもの［２０２３．０１］	by reading pixels from selected two-dimensional [2D] regions of the array, e.g. for windowing or digital zooming	130
H04N  25/445	・・・	画素アレイの読み出し部分の中で，複数の連続する画素をスキップすることによるもの［２０２３．０１］	by skipping some contiguous pixels within the read portion of the array	67
H04N  25/447	・・・	情報の損失の有無にかかわらずカラーパターンを維持するもの［２０２３．０１］	by preserving the colour pattern with or without loss of information	17
H04N  25/46	・・	画素の合成またはビニングによるもの［２０２３．０１］	by combining or binning pixels	3106
H04N  25/47	・	画素アドレスを生成する画像センサ；イベント駆動方式の画像センサ：画像データに基づく読み出し画素の選択［２０２３．０１］	Image sensors with pixel address output; Event-driven image sensors; Selection of pixels to be read out based on image data	614
H04N  25/48	・	シーンとセンサとの相対的な位置をシフトさせることによる高解像度化［２０２３．０１］	Increasing resolution by shifting the sensor relative to the scene	1318
H04N  25/50	・	ＳＳＩＳの露光の制御［２０２３．０１］	Control of the SSIS exposure	313
H04N  25/51	・・	利得の制御［２０２３．０１］	Control of the gain	172
H04N  25/53	・・	蓄積時間の制御［２０２３．０１］	Control of the integration time	396
H04N  25/531	・・・	ＣＭＯＳ型ＳＳＩＳにおいて、ローリングシャッターの制御をするもの［２０２３．０１］	by controlling rolling shutters in CMOS SSIS	194
H04N  25/532	・・・	ＣＭＯＳ型ＳＳＩＳにおいて、グルーバルシャッターの制御をするもの［２０２３．０１］	by controlling global shutters in CMOS SSIS	161
H04N  25/533	・・・	異なるセンサ領域に異なる蓄積時間を使用することによるもの［２０２３．０１］	by using differing integration times for different sensor regions	116
H04N  25/534	・・・・	スペクトル成分に依存するもの［２０２３．０１］	depending on the spectral component	25
H04N  25/535	・・・・	動的領域の選択によるもの［２０２３．０１］	by dynamic region selection	28
H04N  25/57	・・	ダイナミックレンジの制御［２０２３．０１］	Control of the dynamic range	751
H04N  25/571	・・・	非線形応答を伴うもの［２０２３．０１］	involving a non-linear response	82
H04N  25/58	・・・	多重露光を伴うもの［２０２３．０１］	involving two or more exposures	176
H04N  25/581	・・・・	同時に取得するもの［２０２３．０１］	acquired simultaneously	54
H04N  25/583	・・・・・	異なる蓄積時間を有するもの［２０２３．０１］	with different integration times	132
H04N  25/585	・・・・・	センサ内で異なる感度の画素を有するもの，例．高速または低速画素，または異なるサイズの画素［２０２３．０１］	with pixels having different sensitivities within the sensor, e.g. fast or slow pixels or pixels having different sizes	149
H04N  25/587	・・・・	連続的に取得するもの，例．奇数と偶数フィールドの組み合わせを用いるもの［２０２３．０１］	acquired sequentially, e.g. using the combination of odd and even image fields	47
H04N  25/589	・・・・・	異なる蓄積時間を有するもの，例．短時間露光と長時間露光［２０２３．０１］	with different integration times, e.g. short and long exposures	137
H04N  25/59	・・・	画素内に蓄積可能な電荷量の制御によるもの，例．フローティングノード容量の電荷変換比を変更するもの［２０２３．０１］	by controlling the amount of charge storable in the pixel, e.g. modification of the charge conversion ratio of the floating node capacitance	414
H04N  25/60	・	ノイズ処理，例．ノイズの検出，補正，低減または除去［２０２３．０１］	Noise processing, e.g. detecting, correcting, reducing or removing noise	945
H04N  25/61	・・	レンズユニットにのみ起因するノイズ，例．フレア，シェーディング，口径食または　”ｃｏｓ４　”［２０２３．０１］	the noise originating only from the lens unit, e.g. flare, shading, vignetting or "cos4"	199
H04N  25/611	・・・	色収差の修正［２０２３．０１］	Correction of chromatic aberration	76
H04N  25/615	・・・	光学系システムをモデル化した伝達関数を含むもの，例．光学伝達関数［ＯＴＦ］，位相伝達関数［ＰｈＴＦ］または変調伝達関数［ＭＴＦ］［２０２３．０１］	involving a transfer function modelling the optical system, e.g. optical transfer function [OTF], phase transfer function [PhTF] or modulation transfer function [MTF]	49
H04N  25/616	・・	相関サンプリング機能を含むもの，例．相関二重サンプリング［ＣＤＳ］または相関三重サンプリング［２０２３．０１］	involving a correlated sampling function, e.g. correlated double sampling [CDS] or triple sampling	296
H04N  25/617	・・	電磁干渉を減少させるためのもの，例．クロッキングノイズ［２０２３．０１］	for reducing electromagnetic interference, e.g. clocking noise	80
H04N  25/618	・・	ランダムまたは高周波数ノイズに関するもの［２０２３．０１］	for random or high-frequency noise	57
H04N  25/62	・・	露光により発生した過剰電荷のノイズの検出または低減，例．スミア，　ブルーミング，　ゴースト画像，画素間のクロストークまたは漏洩［２０２３．０１］	Detection or reduction of noise due to excess charges produced by the exposure, e.g. smear, blooming, ghost image, crosstalk or leakage between pixels	338
H04N  25/621	・・・	ブルーミングを制御するためのもの［２０２３．０１］	for the control of blooming	74
H04N  25/625	・・・	スミアを制御するためのもの［２０２３．０１］	for the control of smear	25
H04N  25/626	・・・	画像の読み出し後に残る残留電荷によるノイズの低減，例．ゴースト画像または残像を削除するためのもの［２０２３．０１］	Reduction of noise due to residual charges remaining after image readout, e.g. to remove ghost images or afterimages	54
H04N  25/627	・・・	反転したコントラストまたは食現象の検出または低減［２０２３．０１］	Detection or reduction of inverted contrast or eclipsing effects	18
H04N  25/628	・・・	ＣＭＯＳセンサの飽和領域により発生する横筋を低減するためのもの［２０２３．０１］	for reducing horizontal stripes caused by saturated regions of CMOS sensors	32
H04N  25/63	・・	暗電流に適用されるもの［２０２３．０１］	applied to dark current	389
H04N  25/633	・・・	オプティカルブラック画素の使用によるもの［２０２３．０１］	by using optical black pixels	116
H04N  25/65	・・	リセットノイズに適用されるもの，例．ＣＤＳ以外の技術によるＣＭＯＳの構造と関連性を有するＫＴＣノイズ［２０２３．０１］	applied to reset noise, e.g. KTC noise related to CMOS structures by techniques other than CDS	2174
H04N  25/67	・・	固定パターンノイズに適用されるもの，例．応答の非均一性［２０２３．０１］	applied to fixed-pattern noise, e.g. non-uniformity of response	168
H04N  25/671	・・・	非均一性の検出または補正のためのもの［２０２３．０１］	for non-uniformity detection or correction	154
H04N  25/672	・・・・	単一画像を読み出すための隣接したセンサ間または出力レジスタ間のもの［２０２３．０１］	between adjacent sensors or output registers for reading a single image	16
H04N  25/673	・・・・	参照情報の使用によるもの［２０２３．０１］	by using reference sources	47
H04N  25/674	・・・・・	シーン自身に基づくもの，例．デフォーカシング［２０２３．０１］	based on the scene itself, e.g. defocusing	21
H04N  25/677	・・・・	行または列の固定パターンノイズを低減させるためのもの［２０２３．０１］	for reducing the column or line fixed pattern noise	75
H04N  25/68	・・	欠陥に適用されるもの［２０２３．０１］	applied to defects	215
H04N  25/683	・・・	シーン信号上で行われる欠陥推定によるもの，例．リアルタイムまたはその場での検出［２０２３．０１］	by defect estimation performed on the scene signal, e.g. real time or on the fly detection	88
H04N  25/69	・・・	画素以外の回路を試験または修正する構造を含むＳＳＩＳ［２０２３．０１］	SSIS comprising testing or correcting structures for circuits other than pixel cells	52
H04N  25/70	・	ＳＳＩＳの構造；それに関連する回路［２０２３．０１］	SSIS architectures; Circuits associated therewith	2932
H04N  25/701	・・	ラインセンサ［２０２３．０１］	Line sensors	114
H04N  25/702	・・	非同一，非等距離または非平面画素レイアウトを特徴とするＳＳＩＳの構造［２０２３．０１］	SSIS architectures characterised by non-identical, non-equidistant or non-planar pixel layout	186
H04N  25/703	・・	画像信号以外の信号を生成するための，画素群が配列されたＳＳＩＳの構造［２０２３．０１］	SSIS architectures incorporating pixels for producing signals other than image signals	197
H04N  25/704	・・・	焦点合わせに特に適した画素，例．位相差検出画素群［２０２３．０１］	Pixels specially adapted for focusing, e.g. phase difference pixel sets	410
H04N  25/705	・・・	奥行きを測定するための画素，例．ＲＧＢＺ［２０２３．０１］	Pixels for depth measurement, e.g. RGBZ	335
H04N  25/706	・・・	露光または周囲の光を測定するための画素［２０２３．０１］	Pixels for exposure or ambient light measuring	122
H04N  25/707	・・・	イベント検出のための画素［２０２３．０１］	Pixels for event detection	259
H04N  25/708	・・・	エッジ検出のための画素［２０２３．０１］	Pixels for edge detection	33
H04N  25/709	・・	電源を制御するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for control of the power supply	413
H04N  25/71	・・	電荷結合素子［ＣＣＤ］センサ；ＣＣＤセンサに特に適した電荷転送レジスタ［２０２３．０１］	Charge-coupled device [CCD] sensors; Charge-transfer registers specially adapted for CCD sensors	472
H04N  25/711	・・・	時間遅延積分［ＴＤＩ］レジスタ；ＴＤＩシフトレジスタ［２０２３．０１］	Time delay and integration [TDI] registers; TDI shift registers	48
H04N  25/713	・・・	転送レジスタまたは読出レジスタ；分割読出レジスタまたは多数の読出レジスタ［２０２３．０１］	Transfer or readout registers; Split readout registers or multiple readout registers	30
H04N  25/715	・・・	フレームインターライン転送型［ＦＩＴ］を用いるもの［２０２３．０１］	using frame interline transfer [FIT]	973
H04N  25/72	・・・	フレーム転送型［ＦＴ］を用いるもの［２０２３．０１］	using frame transfer [FT]	1288
H04N  25/73	・・・	インターライン転送型［ＩＴ］を用いるもの［２０２３．０１］	using interline transfer [IT]	3567
H04N  25/74	・・・	画素アレイを走査またはアドレス指定するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for scanning or addressing the pixel array	171
H04N  25/75	・・・	画素アレイから画像信号を生成，修正または処理するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for providing, modifying or processing image signals from the pixel array	1226
H04N  25/76	・・	アドレス型センサ，例．ＭＯＳ型またはＣＭＯＳ型センサ［２０２３．０１］	Addressed sensors, e.g. MOS or CMOS sensors	2293
H04N  25/766	・・・	複数の機能を共有する画素制御ラインまたは画素出力ラインからなるもの，例．出力，駆動，リセットまたは電源ライン［２０２３．０１］	comprising control or output lines used for a plurality of functions, e.g. for pixel output, driving, reset or power	278
H04N  25/767	・・・	水平読み出し線，マルチプレクサまたはレジスタ［２０２３．０１］	Horizontal readout lines, multiplexers or registers	121
H04N  25/768	・・・	時間遅延積分方式［ＴＤＩ］［２０２３．０１］	for time delay and integration [TDI]	87
H04N  25/77	・・・	画素回路，例．メモリ，Ａ／Ｄ変換器，画素増幅器，共用の回路または共用の要素［２０２３．０１］	Pixel circuitry, e.g. memories, A/D converters, pixel amplifiers, shared circuits or shared components	2033
H04N  25/771	・・・・	浮遊拡散層［ＦＤ］以外の蓄積手段を有するもの［２０２３．０１］	comprising storage means other than floating diffusion	614
H04N  25/772	・・・・	Ａ／Ｄ，Ｖ／Ｔ，Ｖ／Ｆ，Ｉ／ＴまたはＩ／Ｆ変換器を有するもの［２０２３．０１］	comprising A/D, V/T, V/F, I/T or I/F converters	897
H04N  25/773	・・・・・	光子計数回路を有するもの，例．単一光子検出［ＳＰＤ］または単一光子アバランシェダイオード［ＳＰＡＤ］［２０２３．０１］	comprising photon counting circuits, e.g. single photon detection [SPD] or single photon avalanche diodes [SPAD]	411
H04N  25/778	・・・・	複数の画素間で共有される増幅器を有するもの，すなわち増幅器の少なくとも一部がセンサアレイ内になければならない［２０２３．０１］	comprising amplifiers shared between a plurality of pixels, i.e. at least one part of the amplifier must be on the sensor array itself	331
H04N  25/779	・・・	画素アレイを走査またはアドレス指定するための回路［２０２３．０１］	Circuitry for scanning or addressing the pixel array	374
H04N  25/78	・・・	アドレス設定されたセンサのための読み出し回路，例．出力増幅器またはＡ／Ｄ変換器［２０２３．０１］	Readout circuits for addressed sensors, e.g. output amplifiers or A/D converters	2017
H04N  25/79	・・	異なるまたは複数の基板，チップまたは回路基板に分かれた，回路配置，例．積層型画像センサ［２０２３．０１］	Arrangements of circuitry being divided between different or multiple substrates, chips or circuit boards, e.g. stacked image sensors	800
H04N 101/00		スチールビデオカメラ［６］	Still video cameras	21794
