F22G   1/00  \	0	0	3L075	F22G   1/00	49	加熱方法に特徴がある蒸気の過熱［２００６．０１］	Steam superheating characterised by heating method
F22G   1/02  \	1	1	3L075	F22G   1/02	83	蒸気ボイラの火炉からの熱燃焼ガスの加熱によるもの	with heat supply by hot flue gases from the furnace of the steam boiler
F22G   1/04  \	2	2	3L075	F22G   1/04	21	再熱サイクルで作動する分離過熱器に燃焼ガスを転流することによるもの，例．高圧タービン段と中間タービン段間の蒸気再熱をするもの	by diverting flow or hot flue gases to separate superheaters operating in reheating cycle, e.g. for reheating steam between a high-pressure turbine stage and an intermediate turbine stage
F22G   1/06  \	1	1	3L075	F22G   1/06	9	主に放射熱によるもの	with heat supply predominantly by radiation
F22G   1/08  \	2	2	3L075	F22G   1/08	4	加熱されたれんが積みまたは類似物によるもの	from heated brickwork or the like
F22G   1/10  \	1	1	3L075	F22G   1/10	22	絞り作用による過熱のための設備	with provision for superheating by throttling
F22G   1/12  \	1	1	3L075	F22G   1/12	24	燃焼ガスまたは他の燃焼生成物と蒸気の混合によるもの	by mixing steam with furnace gases or other combustion products
F22G   1/14  \	1	1	3L075	F22G   1/14	6	化学反応によって発生した熱を用いるもの	using heat generated by chemical reactions
F22G   1/16  \	1	1	3L075	F22G   1/16	378	蒸気ボイラの熱供給から独立した分離熱源を用いるもの，例．電気，補助燃料の燃焼によるもの	by using a separate heat source independent from heat supply of the steam boiler, e.g. by electricity, by auxiliary combustion of fuel oil
F22G   3/00  \	0	0	3L075	F22G   3/00	95	構造に特徴がある蒸気過熱器；細部または構成部分［２００６．０１］	Steam superheaters characterised by constructional features; Details or component parts thereof
F22G   3/00  A	0	0	3L075	F22G   3/00	304	燃焼ガス利用過〔再〕熱器	Superheaters (reheaters) using of furnace gases
F22G   3/00  B	0	0	3L075	F22G   3/00	264	蒸気利用過〔再〕熱器〔湿分分離再熱器を含む〕	Superheaters (reheaters) using steam (including hygroscopic moisture separation reheaters)
F22G   3/00  Z	0	0	3L075	F22G   3/00	133	その他のもの	Others
F22G   5/00  \	0	0	3L075	F22G   5/00	101	過熱温度制御［２００６．０１］	Controlling superheat temperature
F22G   5/02  \	1	1	3L075	F22G   5/02	94	燃焼制御装置の適用，例．接線方向燃焼バーナ，傾動バーナ	Applications of combustion-control devices, e.g. tangential-firing burners, tilting burners
F22G   5/04  \	1	1	3L075	F22G   5/04	158	燃焼ガス流の調整によるもの，例．割合または方向	by regulating flue gas flow, e.g. by proportioning or diverting
F22G   5/06  \	1	1	3L075	F22G   5/06	77	燃焼ガスの再循環によるもの	by recirculating flue gases
F22G   5/08  \	2	2	3L075	F22G   5/08	10	再循環ファンによる燃焼ガスの逆流防止	preventing furnace gas backflow through recirculating fan
F22G   5/10  \	1	1	3L075	F22G   5/10	3	過熱器部分の置換によるもの	by displacing superheater sections
F22G   5/12  \	1	1	3L075	F22G   5/12	84	過熱蒸気の温度調節，例．散水の噴射による［２００６．０１］	by attemperating the superheated steam, e.g. by injected water sprays
F22G   5/12  A	1	0	3L075	F22G   5/12	96	スプレ−水によるもの	by spray water
F22G   5/12  B	1	1	3L075	F22G   5/12	343	過熱蒸気温度制御	Controlling temperature of superheated steam
F22G   5/12  C	1	1	3L075	F22G   5/12	57	再熱蒸気温度制御	Controlling temperature of reheated steam
F22G   5/12  D	1	1	3L075	F22G   5/12	259	減温〔スプレ−〕装置自体	Temperature-reducing (spray) arrangements per se
F22G   5/12  Z	1	0	3L075	F22G   5/12	113	その他のもの	Others
F22G   5/14  \	2	2	3L075	F22G   5/14	28	生蒸気によるもの	by live steam
F22G   5/16  \	1	1	3L075	F22G   5/16	79	補助密閉形熱交換器によって過熱蒸気を間接的に冷却または加熱するもの	by indirectly cooling or heating the superheated steam in auxiliary enclosed heat-exchanger
F22G   5/18  \	1	1	3L075	F22G   5/18	65	過熱器部分をのバイパスする蒸気によるもの	by by-passing steam around superheater sections
F22G   5/20  \	1	1	3L075	F22G   5/20	23	制御手段の組み合わせによるもの	by combined controlling procedures
F22G   7/00  \	0	0	3L075	F22G   7/00	39	位置，配列または配置に特徴がある蒸気過熱器	Steam superheaters characterised by location, arrangement, or disposition
F22G   7/02  \	1	1	3L075	F22G   7/02	63	煙管内	in fire tubes
F22G   7/04  \	1	1	3L075	F22G   7/04	12	煙管の周囲の外套内	in jackets around fire tubes
F22G   7/06  \	1	1	3L075	F22G   7/06	8	炉筒内	in furnace tubes
F22G   7/08  \	1	1	3L075	F22G   7/08	40	火室内	in fire-boxes
F22G   7/10  \	1	1	3L075	F22G   7/10	9	煙室内	in smoke-boxes
F22G   7/12  \	1	1	3L075	F22G   7/12	93	煙道内	in flues
F22G   7/14  \	1	1	3L075	F22G   7/14	23	水管ボイラ内，例．水管列の間	in water-tube boilers, e.g. between banks of water tubes
