E05C1/00	直線運動をするボルトを持つ固定装置
E05C1/002	｛固定具装着面に対して垂直のもの｝
E05C1/004	｛固定具装着面に対して平行のもの｝
E05C1/006	｛ウイングの端縁に対して平行のもの｝
E05C2001/008	ボルトの運動の中心軸がボルトが突出する表面，例．ウイングの端縁，と斜角を形成するもの
E05C1/02	ラッチ作用をもたないもの
E05C1/04	ボルトに固着された操作ハンドルまたは同効部材をもつもの
E05C1/06	ボルトに固着されず他の手段により作動する操作ハンドルまたは同効部材をもつもの
E05C1/065	｛埋込み｝
E05C1/08	ラッチ作用をもつもの
E05C1/085	｛ラッチ操作中のラッチボルトの押し下げを補助する手段をもつもの｝
E05C1/10	ラッチに固定された操作ハンドルまたは同効の部材をもつもの
E05C1/12	ラッチに固定されず他の手段により作動される操作ハンドルまたは同効部材をもつもの
E05C1/14	ウィングまたは台枠面から実質上垂直に移動するハンドルまたは部材
E05C1/145	｛埋込み｝
E05C1/16	ウィングまたは枠に実質的に平行な面内を移動するハンドルまたは部材
E05C1/163	｛円筒状または管状ラッチ｝
E05C1/166	｛スライドハンドルを有するもの｝
E05C3/00	旋回または回転するボルトをもつ固定装置
E05C3/002	｛弓形の案内またはその類似物内に滑動するもの（円形ボルトで固定するものＥ０５Ｂ６３／１２３）｝
E05C3/004	｛固定具装着面に垂直な軸の周り｝
E05C3/006	｛固定具装着面に平行な軸の周り｝
E05C3/008	｛ウイングの端縁に対して平行のもの｝
E05C3/02	ラッチ作用をもたないもの
E05C3/04	ボルトに固着された操作ハンドルまたは同効の部材をもつもの
E05C3/041	｛固定具装着面に垂直な軸の周りを回転するもの｝
E05C3/042	｛ウイングの一方の側に位置するハンドル，他方の側または内側に位置するボルト｝
E05C3/043	｛ボルトとハンドルの間に位置するピポット（Ｅ０５Ｃ３／０４２が優先）｝
E05C3/044	｛ピボットの同一側面に位置するボルトとハンドル（Ｅ０５Ｃ３／０４５，　Ｅ０５Ｃ３／０４６が優先）｝
E05C3/045	｛鈎状のもの（鈎状の固定具Ｅ０５Ｃ１９／１０）｝　
E05C3/046	｛三日月形のカム（鈎Ｅ０５Ｃ３／０４５）｝
E05C3/047	｛固定具装着面に平行な軸の周りを回転するもの｝
E05C3/048	｛ウイングの端縁に対して平行のもの｝
E05C3/06	ボルトに固着されずに他の手段により作動する操作ハンドルまたは同効部材をもつもの
E05C3/08	ウィングまたは台枠面から実質上垂直に移動するハンドルまたは部材
E05C3/10	ウィングに実質的に平行な面内を移動するハンドルまたは部材　｛または枠｝
E05C3/12	ラッチ作用をもつもの（固定部分がばねにより作られるかまたは単にばねで保持され，そしてばねの変形によって作動する装置，例．スナップＥ０５Ｃ１９／０６；チルトプレートラッチＥ０５Ｃ１９／００７）
E05C3/122	｛埋込み｝
E05C3/124	｛ピボットと撃鉄との間に圧縮力下でラッチを有するもの（Ｅ０５Ｃ３／１２２，Ｅ０５Ｃ３／１４，Ｅ０５Ｃ３／１６および　Ｅ０５Ｂ６５／０８５２が優先）｝
E05C2003/126	係止のためラッチの一部のみが動かせるもの
E05C2003/128	振り子式ボルト
E05C3/14	ラッチに固定された操作ハンドルまたは同効の部材をもつもの　｛（Ｅ０５Ｃ３／１２２　が優先）｝
E05C3/145	｛ウイングに垂直な軸の周りを旋回するもの｝
E05C3/16	ラッチに固着されず他の手段によって作動する操作ハンドルまたは同効の部材　｛（Ｅ０５Ｃ３／１２２　が優先）｝
E05C3/162	｛ウィングまたは台枠面から実質上垂直に移動するハンドルまたは部材（Ｅ０５Ｃ３／１６７が優先）｝
E05C3/165	｛ウィングまたは台枠面から実質的に平行に移動するハンドルまたは部材（Ｅ０５Ｃ３／１６７が優先）｝
E05C3/167	｛ウィングに垂直な軸の周りを旋回するラッチ｝
E05C3/22	ばねで規制されたボルト　｛現在この分類は使用していない；Ｅ０５Ｃ３／１６およびサブグループを参照｝
E05C3/24	二又に分かれた形状のもの　｛（二又のラッチを有する自動キャッチＥ０５Ｃ１９／０２４；二又のボルトを有する錠Ｅ０５Ｂ６５／００４６，Ｅ０５Ｂ６５／１９Ｂ(ＥＣＬＡ)，Ｅ０５Ｂ６５／３２Ｂ(ＥＣＬＡ)）｝
E05C3/26	植え込みボルト状の留め金に係止するもの｛現在この分類は使用されていない；Ｅ０５Ｃ３／２４およびサブグループを参照｝
E05C3/28	同時作動の二重ボルトを有するもの　｛（一対の二又のボルトを有する錠Ｅ０５Ｂ６５／３２Ｃ(ＥＣＬＡ)）｝　
E05C3/30	鈎（かぎ）状のもの　｛（鈎状の固定具Ｅ０５Ｃ１９／１０；旋回ボルトを有する滑動ウイング用の錠Ｅ０５Ｂ６５／０８１１，Ｅ０５Ｂ６５／０８３５）｝
E05C3/34	同時作動の二重ボルトを有するもの　｛（ウイングに平行な軸の周りを旋回するボルトを有する滑動ウイング用の錠Ｅ０５Ｂ６５／０８３５，同時に旋回する二重鈎状のロック部材を含むものＥ０５Ｂ６５／０８５８）｝　
E05C3/36	回転歯車形のもの　｛（止め金に係止する部材が歯車状または類似の形状に作られる車両のドアの錠Ｅ０５Ｂ６５／３４(ＥＣＬＡ)）｝
E05C3/38	鈎状受具に係止するボルトを有するもの（Ｅ０５Ｃ３／２４，Ｅ０５Ｃ３／３０，Ｅ０５Ｃ３／３６が優先）
E05C3/40	植え込みボルト状留め金に係止するボルトを有するもの（Ｅ０５Ｃ３／２４，Ｅ０５Ｃ３／３０，Ｅ０５Ｃ３／３６，Ｅ０５Ｂ６５／１９Ｈ(ＥＣＬＡ)　が優先）
E05C5/00	単なる直線運動および単なる旋回または回転運動以外の運動をするボルトをもつ固定装置　｛（Ｅ０５Ｃ９／１８８３，Ｅ０５Ｃ１９／００９，Ｅ０５Ｂ６３／１２５，Ｅ０５Ｂ６３／１２６，Ｅ０５Ｂ６３／１２７　が優先；枢着されているトグル作用を有する鈎状固定具Ｅ０５Ｃ１９／１４；バヨネット型の錠Ｅ０５Ｂ６３／１２５；付加的運動を有する，滑動ウイング用の錠Ｅ０５Ｂ６５／０８１７）｝　
E05C2005/005	
E05C5/02	ウィングを係止するため軸方向移動と共にその軸まわりの回転運動をするもの
E05C5/04	同時に両運動をするもの，例．受具へのねじ込みによるもの
E05C7/00	特に二個のウィングに適合された固定装置<br><br><u>注</u><br><br>１つのウイングを既に閉じている別のウイングに対し，単に係止するに過ぎない固定装置は，特に二個のウイングに適合されたものとは見なされない。
E05C7/002	｛スルースドア用（原子炉用Ｇ２１Ｃ１３／０２８５）｝
E05C7/005	｛ダッチドア用，すなわち，上翼と下翼｝
E05C2007/007	二重ウイング引き戸または引き窓，すなわち両ウイングが摺動可能なもの
E05C7/02	閉じたとき一方が他の後に来るウィング用　｛Ｅ０５Ｃ７／００２が優先｝
E05C7/04	閉じたとき互いに接するウィング用　｛（支柱の無い車両のドアＥ０５Ｃ６５／２０Ｄ(ＥＣＬＡ)）｝
E05C7/045	二重ドアまたは二重窓の通常閉鎖状態のウイングの端縁に取り付けまたは埋め込まれた滑動ボルト
E05C7/06	一方のウィングを閉じることにより他方が作動されるかまたは制御されるウィング用の固定装置　｛（一方のドアを閉じることで他方の車両のドアを鎖錠するものＥ０５Ｂ６５／４０(ＥＣＬＡ)）｝　
E05C9/00	同一ウィング上の充分離れた位置における同時操作のボルトまたは他の係止装置の配置（｛Ｅ０５Ｂ５３／００３，Ｅ０５Ｂ５３／００６が優先；鎖錠，横棒またはセキュリティ・バーＥ０５Ｃ１９／００３｝　；本質的には鎖錠手段を含むものＥ０５Ｂ６３／１４；　｛金庫用またはそれに類する錠Ｅ０５Ｂ６５／００７５；ロッカー用のものＥ０５Ｃ６５／０２Ｌ(ＥＣＬＡ)，非常口用の垂直棒型のものＥ０５Ｃ６５／１０Ｂ(ＥＣＬＡ)；車両のボンネット用に十分分離された位置で同時作動する固定具Ｅ０５Ｂ６５／１９Ｈ３(ＥＣＬＡ)｝；機械的閉鎖のための類似構造Ｆ１６Ｊ１３／０８）　
E05C9/002	｛自動，すなわち，ウイングを閉じることにより作動するもの（Ｅ０５Ｂ６３／２０　が優先）｝
E05C9/004	｛面板；（その他の錠または固定具用Ｅ０５Ｂ９／００２）；棒の細部；誘導手段の棒｝
E05C9/006	
E05C9/008	
E05C9/02	一方への移動時に固定しその逆方向への移動時に解除する一個の滑り棒をもつもの；固定または解除する時に同じ方向へ移動する二つの滑り棒をもつもの
E05C9/021	
E05C9/023	
E05C9/025	
E05C9/026	
E05C9/028	
E05C9/04	固定または解除するとき互いに反対方向に移動する二個の滑り棒をもつもの
E05C9/041	
E05C9/042	
E05C9/043	
E05C9/045	
E05C9/046	
E05C9/047	
E05C9/048	
E05C9/06	三個またはそれ以上の滑り棒をもつもの　｛（船舶の隔壁内の水密扉用Ｂ６３Ｂ４３／２４，Ｂ６３Ｂ４３／３２；金庫の扉用Ｅ０５Ｂ６５／００７５；圧力容器用ふたまたは類似の閉蓋具Ｆ１６Ｊ１３／００）｝
E05C9/063	｛ウイングまたは台枠の３つ以上の側面に沿って延伸したもの（縦棒と横棒間の運動を伝達するための手段Ｅ０５Ｆ７／０８）｝
E05C9/066	
E05C9/08	固定手段を作動させるための回転棒をもつもの　｛（Ｅ０５Ｂ６５／１６Ｂ(ＥＣＬＡ)　およびＥ０５Ｂ６５／４６８が優先；複数のひき出し用Ｅ０５Ｂ６５／４６５）｝
E05C9/085	｛扉に垂直な軸を旋回するもの（ウイングの平面に垂直な軸の周りを旋回する鎖錠棒またはそれに類するものＥ０５Ｃ１９／００５）｝
E05C9/10	棒の作動機構　｛（Ｅ０５Ｃ９／０２から　Ｅ０５Ｃ９／０６が優先）｝
E05C9/12	歯車とラックをもつもの
E05C9/14	みぞ穴に係合するピンをもつもの
E05C9/16	クランクピンと連結棒をもつもの
E05C9/18	棒の端部の固定手段または保持手段の細部
E05C9/1808	｛止め金｝
E05C2009/1816	ねじ式締結具なしにスナップ取り付けされるもの
E05C9/1825	｛固定装置（現在この分類は使用していない，他のサブグループおよびＥ０５Ｃ９／１８を参照）｝
E05C9/1833	｛滑動するもの（現在この分類は使用していない，他のサブグループおよびＥ０５Ｃ９／１８を参照）｝
E05C9/1841	｛作動棒に垂直なもの（未完；Ｅ０５Ｃ９／００からＥ０５Ｃ９／０６３およびＥ０５Ｃ９／１８を参照）｝
E05C9/185	｛作動棒と平行なもの（未完，Ｅ０５Ｃ９／００からＥ０５Ｃ９／０６３，およびＥ０５Ｃ９／１８を参照）｝
E05C9/1858	｛ローラーボルト形のもの｝
E05C2009/1866	鍵穴スロット形のもの
E05C9/1875	｛旋回するもの（Ｅ０５Ｃ９／０８が優先；未完；Ｅ０５Ｃ９／００からＥ０５Ｃ９／０６３およびＥ０５Ｃ９／１８参照）｝
E05C9/1883	｛作動棒上を旋回するもの（未完；Ｅ０５Ｃ９／００からＥ０５Ｃ９／０６３およびＥ０５Ｃ９／１８参照）｝
E05C9/1891	｛棒に平行な軸の周り（未完；Ｅ０５Ｃ９／００からＥ０５Ｃ９／０６３およびＥ０５Ｃ９／１８を参照）｝
E05C9/20	滑り棒，ロッド，またはケーブルの結合手段　｛（作動ロッド間の車両ドア鎖錠用の接合手段Ｅ０５Ｂ６５／２０Ｇ(ＥＣＬＡ)）｝
E05C9/22	滑り棒，ロッド，またはケーブルの案内（コーナー案内９／２４）
E05C9/24	縦方向と横方向の滑り棒，ロッド，またはケーブル間の運動を伝える手段，例．コーナー案内（開放または閉鎖位置へウィングを移動するために縦方向と横方向の滑り棒，ロッドまたはケーブル間の運動を伝える手段Ｅ０５Ｆ７／０８）
E05C17/00	ウィングを開放状態に保持する装置；フレームとウィングとの間に伸びる移動可能な部材によってウィングの開放を制限またはウィングを開放状態に保持する装置；これらと組み合わされた制動装置，停止具または緩衝器（蝶番と組み合わされたものＥ０５Ｄ１１／００；ウィング用の操作装置と結合したものＥ０５Ｆ；他の制動装置，停止具，緩衝器Ｅ０５Ｆ５／００）
E05C17/003	車両ドアの開放を規制するための電動装置
E05C17/006	ドア外側の障害物検知用の手段を有するもの
E05C17/02	機械的手段によるもの（Ｅ０５Ｃ１７／６０が優先）
E05C17/025	｛蝶着された端と枠間に作用する手段（Ｅ０５Ｃ１７／２０３が優先）｝
E05C17/04	台枠とウィングの間に伸びる可動の棒または同効の部材をもつもの　｛（Ｅ０５Ｃ１７／０２５が優先）｝
E05C17/042	｛超過寸法の物品を運搬中に車のトランクリッドを係止するためのもの（Ｅ０５Ｃ１７／３６が優先）｝
E05C17/045	｛蝶番（一般Ｆ１６Ｃ１１／０４，Ｅ０５Ｄ）．．．<br><br><u>｛注</u><br><br>．．．，未完，Ｅ０５Ｃ１７／０４からＥ０５Ｃ１７／３４まで参照）｝　｝
E05C17/047	｛可搬棒またはそれに類するもの，すなわち，完全に移動可能なもの（Ｅ０５Ｃ１７／０４２が優先）｝
E05C17/08	解除用に特殊手段をもつもの，例．拡大開口により自動的に解除するもの　｛現在この分類は使用していない，Ｅ０５Ｃ１７／００およびサブグループ参照｝
E05C17/085	｛拡大開口により自動的に離れるもの｝
E05C17/12	単一のロッドからなるもの　｛（現在この分類は使用していない，サブグループおよびＥ０５Ｃ１７／０４参照）｝
E05C17/14	鈎（かぎ）および留め孔または同等のもの
E05C17/16	ただ一端で枢着され長いみぞをもつもの
E05C17/163	｛枢着点においてつかみまたは係止手段をもつもの，例．フリクションヒンジ｝
E05C17/166	｛安全装置｝
E05C17/18	ただ一端で枢着され，一列の孔，刻み目またはピンをもつもの
E05C17/20	案内を通って滑動するもの（Ｅ０５Ｃ１７／１８が優先）
E05C17/203	｛隠されたもの，例．車両用｝
E05C17/206	｛ばね型のもの（現在この分類は使用していない，サブグループ参照）｝
E05C17/22	案内中に制動，つかみまたは係止手段をもつもの　｛Ｅ０５Ｃ１７／２０３が優先）｝
E05C17/24	ただ一端で枢着され他端は案内部材に沿って動くもの
E05C17/26	ロッドの枢着点において制動，つかみまたは係止手段をもつもの
E05C17/28	案内部材との連結点において制動，つかみまたは係止手段をもつもの
E05C17/30	伸縮可能のもの，例．望遠鏡式のもの（可とう部材Ｅ０５Ｃ１７／３６；　｛伸縮自在の方式の鎖錠一般Ｆ１６Ｂ７／１０；　鎖錠可能な伸縮自在のガスばねＦ１６Ｆ９／０２５４｝）
E05C17/305	｛液圧錠を有するもの｝
E05C17/32	二個またはそれ以上の枢着されたロッドからなるもの
E05C17/34	一つ以上の位置に保持する手段をもつもの
E05C17/345	｛摩擦を用いるもの，例．フリクションヒンジ｝
E05C17/36	可とう部材から成るもの，例．鎖
E05C17/365	｛安全鎖｝
E05C17/38	ウィング上の部材に係合すべく台枠に固着された湾曲軌条をもつもの，またはその逆のもの
E05C17/40	閉じるとき互いに逆方向へ移動する，左側のウィングと右側ウィングを連絡した棒またはその類似部材
E05C17/42	内外のウィングを連絡するもの
E05C17/44	固定の平面と摩擦または同様の係合をするためにウィング上に保持される装置をもつもの，例．引き込み可能の足部材　｛ウイングを閉じたままにするためのもの（くさびを有するものＥ０５Ｃ１７／５４）｝
E05C17/443	｛支持レバーまたは偏心器型のもの，例．すべり窓用｝
E05C17/446	｛格納式滑動脚型のもの（滑動ウイング用の類似装置Ｅ０５Ｃ１７／６４）｝
E05C17/46	ウィングまたはウィング上に取り付けられた部材が固定位置において可動の固定部材により係止されるもの；ウィング上の可動の固定部材が静止部材に係止するもの　｛（ボルト用の多数の位置を有する撃鉄Ｅ０５Ｂ１５／０２１）｝
E05C17/48	滑動する止め部材からなるもの
E05C17/50	単一の枢着された止め部材からなるもの
E05C17/505	ノブまたはハンドルに直接作用するもの
E05C17/52	止め金（スナップ），キャッチまたはその類似物からなるもの
E05C17/525	｛吸引カップを構成するもの｝
E05C17/54	形態可能な器具，例．くさび　｛ウイングを開放または閉じたままにするためのくさび（Ｅ０５Ｃ１７／０４７が優先；くさび作用を有するラッチＥ０５Ｃ１９／００７）｝
E05C17/56	磁力または電磁力の吸引によるもの　｛または電気または電磁気手段によって操作されるもの（閉じたウイング用Ｅ０５Ｃ１９／１６）｝；（電気または電磁気手段による鎖錠または固定具の操作Ｅ０５Ｂ４７／００）
E05C17/58	遠隔的に操作または制御されるもの　｛例．気体によるもの（Ｅ０５Ｃ１７／５６が優先）｝
E05C17/60	滑動ウィングを開放状態に保持するもの　｛（Ｅ０５Ｃ１７／４４３，Ｅ０５Ｃ１７／５４　が優先）｝
E05C17/62	切り欠きを用いるもの
E05C17/64	摩擦によるもの
E05C19/00	ウイング係止用に特別に設計されたその他の装置，　｛例．吸引カップを有するもの｝（ボルト締めに付加的に用いられる着脱自在なすきま密閉具Ｅ０６Ｂ７／１８）
E05C19/001	｛最低一方のウイングの全長に沿って延伸するボルトを有するもの（着脱可能な密封片Ｅ０６Ｂ７／１８）｝
E05C19/002	｛縦軸の周りを回転するもの｝
E05C19/003	｛鎖錠棒，横棒またはセキュリティ・バー（滑動ウイング用Ｅ０５Ｂ６５／０８８８；複数個のひき出し用Ｅ０５Ｂ６５／４６７）｝　
E05C19/004	｛扉と床または壁の間の角度にあるもの｝
E05C19/005	｛ウイングの平面に垂直な状態でウイング上の軸の周りを旋回するもの｝
E05C19/006	｛ウイング自身の平面内を実質上ウイングが転置することによるもの（Ｅ０５Ｆ７／０２が優先；滑動前に滑動ウイングを水平に引き上げるためのつり下げ装置Ｅ０５Ｄ１５／０６Ｂ２(ＥＣＬＡ)）｝
E05C19/007	｛くさび作用を有するラッチ（ウイング自身と固定面間のくさびＥ０５Ｃ１７／５４）｝
E05C19/008	｛チルトプレートラッチ｝
E05C19/009	｛浮動ボルトを有するラッチ，例．リング，ボール｝
E05C19/02	自動キャッチ，すなわちウィングを押し引きすることにより解除されるもの（Ｅ０５Ｃ１９／０６が優先；　｛鎖錠手段を有するものＥ０５Ｂ６３／２２｝）
E05C19/022	｛閉鎖方向に押すことにより解除されるもの｝
E05C19/024	｛二又のラッチを有するもの｝
E05C19/026	｛２つの旋回ボルト間に止め金を有するもの｝
E05C19/028	｛滑動ボルトを有するもの｝
E05C19/04	ボールまたはローラキャッチ
E05C19/06	係止部材がばねで作られるかまたはばねで保持され，そしてばねの変形によってのみ動くもの，例．スナップ
E05C19/063	｛ウイング上を押すまたは圧力をかけることにより解除されるもの（Ｅ０５Ｃ１９／０２２が優先）｝
E05C19/066	｛合成樹脂製のもの，例．ＶＥＬＣＲＯ｝
E05C19/08	掛け金；掛け金固定具；そこに用いるばねキャッチ
E05C19/10	鈎式固定具；環状部材が固定された鈎状部材に係合する固定具　｛（旋回または回動的に動くボルトを有する固定装置Ｅ０５Ｃ３／００）｝　
E05C19/105	
E05C19/12	枢着されたもの　｛現在この分類は使用していない，Ｅ０５Ｃ１９／１０およびサブグループ参照｝
E05C19/14	トグル作用をもつもの　｛（他のトグル装置Ａ４３Ｃ１１／１４０６，Ｂ６５Ｄ４５／０６，Ｂ６５Ｄ４５／２４，Ｅ０５Ｂ６５／０８１７，Ｅ０５Ｂ６５／１９Ｈ２(ＥＣＬＡ)，Ｆ１６Ｇ１１／２０(ＥＣＬＡ)）｝
E05C19/145	｛埋込み｝
E05C19/16	磁力または電磁力による吸引によりウィングを保持する装置　｛（Ｅ０５Ｃ１７／５６が優先）｝
E05C19/161	｛磁気ガスケット｝
E05C19/163	｛永久磁石により撃鉄の中に保持されている可動ボルト｝
E05C19/165	｛閉鎖方向に押すことにより解除されるもの｝
E05C19/166	｛電磁的のもの｝
E05C19/168	｛電磁力の吸引により撃鉄の中に電磁的に保持されている可動ボルト｝
E05C19/18	特にウィング係止用に使用される携帯可能な装置（｛Ｅ０５Ｃ１７／５４，Ｅ０５Ｃ１９／００３，Ｅ０５Ｂ６５／０８９４，Ｅ０５Ｂ６７／００が優先｝；ハンドルの操作を防ぐものＥ０５Ｂ１３／００）
E05C19/182	｛ウイングと台枠間の溝，または錠とその撃鉄間の溝に挿入可能なもの，例．撃鉄を用いる連携用｝
E05C19/184	｛ウイングを鎖錠するために，ウイングまたは台枠上の固定部材または開口部と連携する携帯可能な部材｝
E05C19/186	｛一対の鈎を有するもの，鈎は，台枠上のものと同様にウイング上のものを掴むか，または二重扉を形成する各ウイング上のものを掴むために互いの方向に移動可能｝
E05C19/188	｛取り外し自在に取り付けられた安全装置，例．ウイングまたは台枠に締め付けられた装置（Ｅ０５Ｃ１９／１８２からＥ０５Ｃ１９／１８６が優先）｝　
E05C21/00	先行する一つのメイングループに分類されないウィングの固定，係止または保持装置の配置またはその組み合わせ；　｛鎖錠用具一式｝
E05C21/005	
