H04M   1/00		サブステーション装置，例．加入者が使用するもの（交換機によって提供される加入者向けのサービスや設備Ｈ０４Ｍ３／００；前納式電話機用料金箱Ｈ０４Ｍ１７／００；電流供給装置Ｈ０４Ｍ１９／０８）［１，７］	Substation equipment, e.g. for use by subscribers(subscriber services or facilities provided at exchanges <b>H04M3/00</b>; prepayment telephone coin boxes <b>H04M17/00</b>; current supply arrangements <b>H04M19/08</b>)	70526
H04M   1/02	・	電話機の構造的態様	Constructional features of telephone sets	102676
H04M   1/03	・・	送話器または受話器の構造的形態，例．送受器［２］	Constructional features of telephone transmitters or receivers, e.g. telephone hand-sets	8815
H04M   1/04	・・	送話器または受話器の支持体	Supports for telephone transmitters or receivers	27236
H04M   1/05	・・・	頭，のどまたは胸での使用に特に適合したもの	specially adapted for use on head, throat or breast	3259
H04M   1/06	・・・	フック；クレイドル	Hooks; Cradles	1352
H04M   1/08	・・・・	受話器または送受器の重量により動作されるスイッチと連合されたもの	associated with switches operated by the weight of the receiver or hand-set	897
H04M   1/10	・・・・	受話器または送受器の接近に基づく磁気効果により動作されるスイッチと連合されたもの	associated with switches operated by magnetic effect due to proximity of receiver or hand-set	227
H04M   1/11	・・	電話機用支持体，例．腕木受けと合体したもの	Supports for sets, e.g. incorporating armrests	7300
H04M   1/12	・・・	可調節支持体，例．伸張できるもの	Adjustable supports, e.g. extensible	2598
H04M   1/13	・・・・	パンタグラフ式	pantographic	577
H04M   1/14	・・・	外部振動を除去するための弾性的手段を備えたもの	with resilient means to eliminate extraneous vibrations	130
H04M   1/15	・・	電話機コードの保護または案内［５］	Protecting or guiding telephone cords	1484
H04M   1/17	・・	電話機の清浄または衛生具（送話器口または受話器口のためのものＨ０４Ｒ１／１２）［２］	Hygienic or sanitary devices on telephone equipment(for mouthpieces or earpieces <b>H04R1/12</b>)	2155
H04M   1/18	・・	船舶，鉱山，または悪環境にさられる場所での使用に特に適合した電話機（Ｈ０４Ｍ１／１９が優先）	Telephone sets specially adapted for use in ships, mines, or other places exposed to adverse environment(<b>H04M1/19</b> takes precedence)	18261
H04M   1/19	・・	立聞き防止，局部雑音減衰または不要送話防止のための送話器，受話器または全送受器の配置；そのために特に適合した送話口または受話器（立聞き防止用回路配置Ｈ０４Ｍ１／６８；電話室Ｅ０４Ｈ１／１４）	Arrangements of transmitters, receivers, or complete sets to prevent eavesdropping, to attenuate local noise or to prevent undesired transmission; Mouthpieces or receivers specially adapted therefor(circuit arrangements for preventing eavesdropping <b>H04M1/68</b>; telephone cabinets <b>E04H1/14</b>)	2049
H04M   1/20	・・	音声帰還防止のための配置（Ｈ０４Ｍ１／６２が優先）	Arrangements for preventing acoustic feedback(<b>H04M1/62</b> takes precedence)	378
H04M   1/21	・・	補助装置，例．時計またはメモ用紙，との結合	Combinations with auxiliary equipment, e.g. with clocks or memoranda pads	15866
H04M   1/215	・・・	結合手段が電話機に対して非侵入なもの，例．音響カプラ［７］	by non-intrusive coupling means, e.g. acoustic couplers	572
H04M   1/22	・・	照明装置；ダイヤル上の文字を見易くするための配置	Illumination; Arrangements for improving the visibility of characters on dials	4853
H04M   1/23	・・	ダイヤルのまたはそれと同等な装置の組立てまたは取り付け；その使用を容易にするための手段（見易くすることによるものＨ０４Ｍ１／２２）	Construction or mounting of dials or of equivalent devices; Means for facilitating the use thereof(by improving visibility <b>H04M1/22</b>)	12170
H04M   1/24	・	試験装置	Arrangements for testing	7462
H04M   1/247	・	利用しやすくするためのユーザー・ガイダンスまたは特性選択手段を有する電話機（コードレス電話または携帯電話に特に適したユーザーインターフェースＨ０４Ｍ１／７２４）［２０２１．０１］	Telephone sets including user guidance or feature selection means facilitating their use  (user interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones <b>H04M1/724</b>)	5662
H04M   1/253	・	デジタル音声通信を用いる電話機［７］	Telephone sets using digital voice transmission	3418
H04M   1/26	・	加入者を呼び出すための装置（Ｈ０４Ｍ１／６６が優先）［１，７］	Devices for calling a subscriber(<b>H04M1/66</b> takes precedence)	3787
H04M   1/27	・・	複数の信号が同時に蓄積され得る装置［２］	Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously	6180
H04M   1/272	・・・	一時に一つの加入者番号のみを蓄積するための備えをもつもの，例．けん盤またはダイヤルによるもの［２］	with provision for storing only one subscriber number at a time, e.g. by keyboard or dial	1394
H04M   1/274	・・・	一時に２つ以上の加入者番号を蓄積するための備えをもつもの［２］	with provision for storing more than one subscriber number at a time	5466
H04M   1/2745	・・・・	静的な電子メモリを用いるもの，例．チップ［２０２０．０１］	using static electronic memories, e.g. chips 	7393
H04M   1/27453	・・・・・	付加的な加入者データ，例．メタデータ，の保存が可能な電話帳［２０２０．０１］	Directories allowing storage of additional subscriber data, e.g. metadata	518
H04M   1/27457	・・・・・・	その管理，例．データの手動による編集［２０２０．０１］	Management thereof, e.g. manual editing of data	387
H04M   1/2746	・・・・・・	ソート，例．履歴または使用頻度に応じたもの［２０２０．０１］	Sorting, e.g. according to history or frequency of use	324
H04M   1/27467	・・・・・	データを取り出す方法［２０２０．０１］	Methods of retrieving data	145
H04M   1/2747	・・・・・・	ディスプレイ上をスクロールするもの［２０２０．０１］	Scrolling on a display	290
H04M   1/27475	・・・・・・	対話的グラフィック手段またはピクト表示を用いるもの［２０２０．０１］	using interactive graphical means or pictorial representations	431
H04M   1/2748	・・・・・・	文字列の照合によるもの［２０２０．０１］	by matching character strings	391
H04M   1/27485	・・・・・	ダイヤルシーケンスへのプレフィックスの付加またはポーズの挿入［２０２０．０１］	Appending a prefix to or inserting a pause into a dialling sequence	401
H04M   1/2749	・・・・・	自動ダイヤルまたはリダイヤル装置，例．オフフック時，または，ビジー中のリダイヤル［２０２０．０１］	Automatic dialling or redialling systems, e.g. on off-hook or redial on busy	287
H04M   1/27495	・・・・・	ディスクリート電子部品による実装，すなわちプログラム可能でもマイクロプロセッサ制御でもない（Ｈ０４Ｍ１／２７４５７〜Ｈ０４Ｍ１／２７４９が優先）［２０２０．０１］	implemented by means of discrete electronic components, i.e. neither programmable nor microprocessor-controlled(<b>H04M1/27457 to H04M1/2749</b>  take precedence)	246
H04M   1/275	・・・・・	携帯型電子電話帳を備えるもの［７］	implemented by means of portable electronic directories	1638
H04M   1/2753	・・・・・	データ内容の提供［２０２０．０１］	providing data content	72
H04M   1/2755	・・・・・・	光学式スキャンによるもの［２００６．０１］	by optical scanning	855
H04M   1/2757	・・・・・・	データ伝送によるもの，例．ダウンロード［２０２０．０１］	by data transmission, e.g. downloading	797
H04M   1/276	・・・・	磁気記録を用いるもの，例．テープにおけるもの［２］	using magnetic recording, e.g. on tape	367
H04M   1/278	・・・・	パンチカードまたはテープを用いるもの［２］	using punched cards or tapes	138
H04M   1/30	・・	一時に１数字だけを設定して送出することができる装置	Devices which can set up and transmit only one digit at a time	185
H04M   1/31	・・・	パルス列を発生するため電流を断続することによるもの；パルス列を発生するため接点を周期的に開路および閉路することによるもの［２］	by interrupting current to generate trains of pulses; by periodically opening and closing contacts to generate trains of pulses	952
H04M   1/315	・・・・	クラッチ；スプリング組立体；速度調整器，例．遠心ブレーキ（Ｈ０４Ｍ１／３２〜Ｈ０４Ｍ１／４０が優先）［３］	Clutches; Spring assemblies; Speed regulators, e.g. centrifugal brakes(<b>H04M1/32 to H04M1/40</b>  take precedence)	158
H04M   1/32	・・・・	利用者による混信を防止するための送出中の設定装置の閉塞	Locking setting devices during transmission to prevent interference by user	67
H04M   1/34	・・・・	連続して送出される数字と数字の間の休止期間を正しく保つためのから動きまたはその他の配置	Lost-motion or other arrangements for ensuring a pause between successive digit transmissions	104
H04M   1/38	・・・・	停止片の設定により可変的に制限される運動によってパルスが送出されるもの	Pulses transmitted by a movement variably limited by the setting of a stop	163
H04M   1/40	・・・・	設定動作が１サイクル中の可変部分の間，送出機構を開路または閉路するもの	wherein the setting-operation short-circuits or open-circuits the transmitting mechanism during a variable part of a cycle	52
H04M   1/50	・・・	所定の周波数または周波数の組み合せをもつ電流の発生または選択によるもの［２］	by generating or selecting currents of predetermined frequencies or combinations of frequencies	1132
H04M   1/515	・・	同様な波形のパルス列以外の信号または１つ以上の異った周波数をもつ電流以外の信号の発生または選択によるもの，例．直流転極信号の発生，符号化されたパルスまたはインピーダンスダイヤリング［２］	by generating or selecting signals other than trains of pulses of similar shape, or signals other than currents of one or more different frequencies, e.g. generation of DC signals of alternating polarity, coded pulses or impedance dialling	251
H04M   1/52	・・	ダイヤルまたは類似のものがラインセレクタへ機械的に結合されている配置	Arrangements wherein a dial or the like is mechanically coupled to a line selector	152
H04M   1/53	・・	付加信号の発生，例．付加パルス［２］	Generation of additional signals, e.g. additional pulses	264
H04M   1/54	・・・	ダイヤルまたは類似のものが識別信号を発生する装置，例．共同線方式におけるもの［２］	Arrangements wherein a dial or the like generates identifying signals, e.g. in party-line systems	147
H04M   1/56	・	発呼加入者装置において被呼加入者番号を表示または記録するための配置	Arrangements for indicating or recording the called number at the calling subscriber's set	4037
H04M   1/57	・	被呼加入者装置において発呼加入者番号を表示または記録するための配置（手動交換機における扱者装置におけるものＨ０４Ｍ５／２０）［２］	Arrangements for indicating or recording the number of the calling subscriber at the called subscriber's set(at the operator set in a manual exchange <b>H04M5/20</b>)	8175
H04M   1/58	・	防側音回路	Anti-side-tone circuits	979
H04M   1/60	・	音声増幅器を含むもの	including speech amplifiers	13111
H04M   1/62	・・	構造的配置	Constructional arrangements	983
H04M   1/64	・	呼びに対する自動応答装置；不在加入者に対するメッセージの自動記録装置；会話記録装置（中央集中書取り方式Ｈ０４Ｍ１１／１０）［１，７］	Automatic arrangements for answering calls; Automatic arrangements for recording messages for absent subscribers; Arrangements for recording conversations(centralised dictation systems <b>H04M11/10</b>)	9140
H04M   1/65	・・	記録装置［２，７］	Recording arrangements	7392
H04M   1/652	・・・	電話回線を介したリモート・コントロールによって，記録されたメッセージを再生する手段（Ｈ０４Ｍ１／６５８が優先）［７］	Means for playing back the recorded messages by remote control over a telephone line(<b>H04M1/658</b> takes precedence)	959
H04M   1/654	・・・	電話回線モニター回路，例．着信検出器［７］	Telephone line monitoring circuits therefor, e.g. ring detectors	421
H04M   1/656	・・・	会話を録音するためのもの［７］	for recording conversations	1399
H04M   1/658	・・・	記録したメッセージを他の内線または装置に転送する手段［７］	Means for redirecting recorded messages to other extensions or equipment	961
H04M   1/66	・	不当または不正な呼びを防止する手段を備えたもの（秘密または安全なデジタル通信における，利用者の身元または権限の照合Ｈ０４Ｌ９／３２）［１，７］	with means for preventing unauthorised or fraudulent calling(verifying user identity or authority in secret or secure digital communications <b>H04L9/32</b>)	7245
H04M   1/663	・・	権限のない相手からの電話を防止する［７］	Preventing unauthorised calls to a telephone set	2879
H04M   1/665	・・・	暗号の正当性をチェックすることによる［７］	by checking the validity of a code	548
H04M   1/667	・・	権限のない人が電話をかけることを防止する（Ｈ０４Ｍ１／６７７が優先）［７］	Preventing unauthorised calls from a telephone set(<b>H04M1/677</b> takes precedence)	1127
H04M   1/67	・・・	電子的手段によるもの［７］	by electronic means	2722
H04M   1/673	・・・・	使用者が暗号をキー入力する必要があるもの［７］	the user being required to key in a code	952
H04M   1/675	・・・・	使用者が暗号カード，例．集積回路チップを組み込んだスマート・カード，を挿入する必要があるもの［７］	the user being required to insert a coded card, e.g. a smart card carrying an integrated circuit chip	851
H04M   1/677	・・	あらかじめ決めてある電話番号または選んだ種類の電話番号，例．長距離電話番号，をダイアルまたは送信することを防止するもの［７］	Preventing the dialling or sending of predetermined telephone numbers or selected types of telephone numbers, e.g. long distance numbers	766
H04M   1/68	・	盗聴防止のための回路配置	Circuit arrangements for preventing eavesdropping	1549
H04M   1/70	・・	共同線方式における閉塞または秘話配置	Lock-out or secrecy arrangements in party-line systems	469
H04M   1/71	・	サブステーション増設配置［２０２１．０１］	Substation extension arrangements	169
H04M   1/715	・・	回線ごとに２台以上の増設をしたもの（コードレス電話Ｈ０４Ｍ１／７２５）［２０２１．０１］	using two or more extensions per line(cordless telephones <b>H04M1/725</b>)	823
H04M   1/72	・	携帯電話；コードレス電話，すなわちルートを選ぶことなく，ベースステーションにワイヤレス接続するための装置［２０２１．０１］	Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection	2938
H04M   1/724	・・	コードレス電話または携帯電話に特に適したユーザーインターフェース［２０２１．０１］	User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones	4399
H04M   1/72403	・・・	機能向上のためのアプリケーションをローカルで利用するための手段を有するもの［２０２１．０１］	with means for local support of applications that increase the functionality	7693
H04M   1/72406	・・・・	ソフトウェアのアップグレードまたはダウンロードによるもの［２０２１．０１］	by software upgrading or downloading 	2743
H04M   1/72409	・・・・	外部アクセサリとの接続によるもの（ハンズフリーＨ０４Ｍ１／６０）［２０２１．０１］	by interfacing with external accessories(hands-free <b>H04M1/60</b>)	4959
H04M   1/72412	・・・・・	双方向の近距離無線通信インターフェースを利用するもの［２０２１．０１］	using two-way short-range wireless interfaces	8245
H04M   1/72415	・・・・・	機器の遠隔制御のためのもの［２０２１．０１］	for remote control of appliances	4640
H04M   1/72418	・・・・	緊急サービスのためのもの［２０２１．０１］	for supporting emergency services	534
H04M   1/72421	・・・・・	緊急サービス機能を自動作動させるもの，例．警報の検知に応じて［２０２１．０１］	with automatic activation of emergency service functions, e.g. upon sensing an alarm 	804
H04M   1/72424	・・・・・	緊急サービス機能を手動作動させるもの［２０２１．０１］	with manual activation of emergency-service functions	594
H04M   1/72427	・・・・	ゲームまたはアニメーションのためのもの［２０２１．０１］	for supporting games or graphical animations	2043
H04M   1/7243	・・・・	メッセージの内部管理のための対話的手段を有するもの［２０２１．０１］	with interactive means for internal management of messages	3463
H04M   1/72433	・・・・・	音声メッセージのためのもの，例．ディクタフォン（着信に応答するためのものＨ０４Ｍ１／６４）［２０２１．０１］	for voice messaging, e.g. dictaphones(for answering incoming calls <b>H04M1/64</b>)	1823
H04M   1/72436	・・・・・	文字メッセージ，例．ショートメッセージサービス［ＳＭＳ］または電子メール，のためのもの［２０２１．０１］	for text messaging, e.g. short messaging services [SMS] or e-mails	4045
H04M   1/72439	・・・・・	画像または動画メッセージのためのもの［２０２１．０１］	for image or video messaging	2997
H04M   1/72442	・・・・	音楽ファイル再生のためのもの［２０２１．０１］	for playing music files	1609
H04M   1/72445	・・・・	インターネットブラウザアプリケーションのためのもの［２０２１．０１］	for supporting Internet browser applications	1486
H04M   1/72448	・・・	特定の条件に応じて装置の機能を適応させるための手段を有するもの［２０２１．０１］	with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions	4068
H04M   1/72451	・・・・	スケジュールに応じるもの，例．カレンダーアプリケーションの利用［２０２１．０１］	according to schedules, e.g. using calendar applications	2455
H04M   1/72454	・・・・	状況または環境に関連する条件に応じるもの［２０２１．０１］	according to context-related or environment-related conditions   	10376
H04M   1/72457	・・・・	地理的位置に応じるもの［２０２１．０１］	according to geographic location	3397
H04M   1/7246	・・・・	交換可能なハウジング部品の接続によるもの［２０２１．０１］	by connection of exchangeable housing parts	461
H04M   1/72463	・・・・	装置の機能制限を行うもの［２０２１．０１］	to restrict the functionality of the device	2967
H04M   1/72466	・・・	装置のモードまたはステータスにより定義される機能を有する選択手段，例．キー，を有するもの［２０２１．０１］	with selection means, e.g. keys, having functions defined by the mode or the status of the device	1553
H04M   1/72469	・・・	２つ以上の数の表示アイテム，例．メニューまたはアイコン，から機能を選択することにより装置を操作するためのもの［２０２１．０１］	for operating the device by selecting functions from two or more displayed items, e.g. menus or icons	3308
H04M   1/72472	・・・・	特定の基準，例．利用頻度，に従ってアイテムがソートされるもの［２０２１．０１］	wherein the items are sorted according to specific criteria, e.g. frequency of use	483
H04M   1/72475	・・・	障害者に特に適したもの［２０２１．０１］	specially adapted for disabled users	148
H04M   1/72478	・・・・	聴覚障害者のためのもの［２０２１．０１］	for hearing-impaired users	225
H04M   1/72481	・・・・	視覚障害者のためのもの［２０２１．０１］	for visually impaired users  	279
H04M   1/72484	・・・	着信イベントにより機能がトリガされるもの［２０２１．０１］	wherein functions are triggered by incoming communication events	2473
H04M   1/725	・・	コードレス電話（コードレス電話に特に適したユーザーインターフェースＨ０４Ｍ１／７２４）［２０２１．０１］	Cordless telephones  (user interfaces specially adapted therefor <b>H04M1/724</b>)	44007
H04M   1/72502	・・・	一回線に接続されたベースステーションとともに利用されるもの［２０２１．０１］	with one base station connected to a single line	682
H04M   1/72505	・・・・	無線リンクのセットアップ手順［２０２１．０１］	Radio link set-up procedures	376
H04M   1/72508	・・・・・	制御チャネルを利用するもの［２０２１．０１］	using a control channel	39
H04M   1/72511	・・・・・	利用可能なチャネルを探索するもの［２０２１．０１］	Searching for available channels	126
H04M   1/72513	・・・・・	保留，インターホンまたは転送モード［２０２１．０１］	On-hold, intercom or transfer communication modes	207
H04M   1/72516	・・・・	圏外警告のための手段を有するもの［２０２１．０１］	with means for out-of-range alerting	74
H04M   1/727	・・・	身分証明コード（ＩＤコード）転送のための装置［７］	Identification code transfer arrangements	417
H04M   1/73	・・・	バッテリー節約のための装置［７］	Battery saving arrangements	5419
H04M   1/733	・・・	複数の回線に接続した複数のベースステーションがあるもの［７］	with a plurality of base stations connected to a plurality of lines	277
H04M   1/737	・・・	電波以外の電磁波，例．赤外線，の送信に特徴があるもの［７］	characterised by transmission of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. infrared waves	331
H04M   1/738	・	サブステーションと外部電話回線とをつなぐためのインターフェース回路（Ｈ０４Ｍ１／７８が優先）［７］	Interface circuits for coupling substations to external telephone lines(<b>H04M1/78</b> takes precedence)	1959
H04M   1/74	・・	混信を低減させるための手段を備えたもの；線路障害による影響を低減させるための手段を備えたもの	with means for reducing interference; with means for reducing effects due to line faults	896
H04M   1/76	・・	線路インピーダンスの差の補償	Compensating for differences in line impedance	659
H04M   1/78	・	低周波音声信号が線上を一方向に進み，同時に他方向に進む音声信号は高周波搬送波信号で変調されている回路配置［２］	Circuit arrangements in which low-frequency speech signals proceed in one direction on the line, while speech signals proceeding in the other direction on the line are modulated on a high-frequency carrier signal	152
H04M   1/80	・	保留回路［７］	Telephone line holding circuits	655
H04M   1/82	・	通話の進展または状況識別のための回線モニター回路［７］	Line monitoring circuits for call progress or status discrimination	1277
H04M   3/00		自動または半自動交換機［２０２４．０１］	Automatic or semi-automatic exchanges	26240
H04M   3/02	・	サブステーションの呼出し，例．電鈴による（選択呼出Ｈ０４Ｑ）	Calling substations, e.g. by ringing(selective calling <b>H04Q</b>)	2069
H04M   3/04	・・	呼出信号が最終セレクタから供給されるもの	the calling signal being supplied from the final selector	57
H04M   3/06	・・	呼出信号が加入者線回路から供給されるもの	the calling signal being supplied from the subscriber's line circuit	360
H04M   3/08	・	回路または装置における障害の表示	Indicating faults in circuits or apparatus	1849
H04M   3/10	・・	障害または故障信号の供給によるもの	Providing fault- or trouble-signals	491
H04M   3/12	・・	故障回路を“話中”にマークすること；故障回路から装置を切断すべくそれ自体に機能を与えること	Marking faulty circuits "busy"; Enabling equipment to disengage itself from faulty circuits	844
H04M   3/14	・・	永続的な“フック外し”状態の存在を報知するもの	Signalling existence of persistent "off-hook" condition	267
H04M   3/16	・	共同線方式における閉塞または秘話装置を備えたもの	with lock-out or secrecy provision in party-line systems	1253
H04M   3/18	・	混信を低減させる手段を備えたもの；線路故障に基づく影響を低減させる手段を備えたもの	with means for reducing interference; with means for reducing effects due to line faults	895
H04M   3/20	・	既成の接続を中断する手段を備えたもの；通話に割込む手段を備えたもの	with means for interrupting existing connections; with means for breaking-in on conversations	659
H04M   3/22	・	監視，聴話または試験のための配置	Arrangements for supervision, monitoring or testing	15398
H04M   3/24	・・	通常動作をチェックする装置を備えたもの	with provision for checking the normal operation	2010
H04M   3/26	・・	試験信号を印加するための手段をもつもの	with means for applying test signals	3155
H04M   3/28	・・・	自動的な定期試験	Automatic routine testing	582
H04M   3/30	・・・・	加入者線に対するもの	for subscribers' lines	2807
H04M   3/32	・・・・	交換機間の線路に対するもの	for lines between exchanges	953
H04M   3/34	・・・	漏話に対する試験	Testing for cross-talk	145
H04M   3/36	・・	統計的登算，例．トラヒックがトランク容量をこえた場合の記録	Statistical metering, e.g. recording occasions when traffic exceeds capacity of trunks	2771
H04M   3/38	・	グレージングサービス装置，すなわち，一定の加入者群は一定の接続の完成を防止されるもの（出線装置Ｈ０４Ｑ３／６４）	Graded-service arrangements, i.e. some subscribers prevented from establishing certain connections(queuing arrangements <b>H04Q3/64</b>)	2256
H04M   3/40	・	音声増幅器の適用	Applications of speech amplifiers	673
H04M   3/42	・	加入者に対する特殊なサービスを備えた方式（無線通信ネットワークに特に適合したものＨ０４Ｗ４／００）	Systems providing special services or facilities to subscribers(specially adapted for wireless communication networks <b>H04W4/00</b>)	53370
H04M   3/424	・・	自動リダイヤル装置（加入者の電話機におけるものＨ０４Ｍ１／２７）［７］	Arrangements for automatic redialling(at the subscriber's set <b>H04M1/27</b>)	264
H04M   3/428	・・	着呼を保留にするための配置［７］	Arrangements for placing incoming calls on hold	1375
H04M   3/432	・・	特定の時間に加入者に発呼するための配置，例．モーニングコールサービス［７］	Arrangements for calling a subscriber at a specific time, e.g. morning call service	644
H04M   3/436	・・	着呼を選別するための配置［７］	Arrangements for screening incoming calls	3209
H04M   3/44	・・	頻繁に呼ぶ相手にアクセスするための付加的な接続配置，例．短縮ダイヤル（加入者の電話機におけるものＨ０４Ｍ１／２７；自動リダイヤルＨ０４Ｍ３／４２４）［１，７］	Additional connecting arrangements for providing access to frequently-wanted subscribers, e.g. abbreviated dialling(at the subscriber's set <b>H04M1/27</b>; automatic redialling <b>H04M3/424</b>)	1284
H04M   3/46	・・	１つの応答があるまで一定の順序で一群の加入者を呼ぶための配置	Arrangements for calling a number of substations in a predetermined sequence until an answer is obtained	1024
H04M   3/48	・・	所望の加入者が話中でなくなったときに，発呼加入者を呼び戻すための配置	Arrangements for recalling a calling subscriber when the wanted subscriber ceases to be busy	1205
H04M   3/487	・・	情報サービス，例．録音された音声サービスまたは時報，を提供するための配置［７］	Arrangements for providing information services, e.g. recorded voice services or time announcements	3675
H04M   3/493	・・・	相互的な情報サービス，例．番号案内［７］	Interactive information services, e.g. directory enquiries	7243
H04M   3/50	・・	呼びに応答するための中央集中装置；不在または話中の加入者のための中央集中配置（Ｈ０４Ｍ３／４８７が優先；中央集中書取りシステムＨ０４Ｍ１１／１０）［１，７］	Centralised arrangements for answering calls; Centralised arrangements for recording messages for absent or busy subscribers(<b>H04M3/487</b> takes precedence; centralised dictation systems <b>H04M11/10</b>)	4042
H04M   3/51	・・・	オペレーターの仲介が必要な中央集中電話応答配置［７］	Centralised call answering arrangements requiring operator intervention	9270
H04M   3/52	・・・・	空き番号にかかった電話をオペレーターに回す装置	Arrangements for routing dead number calls to operators	102
H04M   3/523	・・・・	呼の分配またはキューイング［７］	with call distribution or queuing	4636
H04M   3/527	・・・	オペレーターの仲介を必要としない中央集中電話応答配置［７］	Centralised call answering arrangements not requiring operator intervention	1474
H04M   3/53	・・・	メッセージを記録するための中央集中配置［７］	Centralised arrangements for recording incoming messages	2030
H04M   3/533	・・・・	ボイスメールシステム［７］	Voice mail systems	4847
H04M   3/537	・・・・	記録したメッセージがあることを知らせるための配置［７］	Arrangements for indicating the presence of a recorded message	819
H04M   3/54	・・	ある加入者に対する呼びを他のあらかじめ決められた加入者に転送するための配置	Arrangements for diverting calls for one subscriber to another predetermined subscriber	5054
H04M   3/56	・・	幾人かの加入者を１つの共通回路に接続するための配置，会議ができるようにするための配置（テレビ会議システムＨ０４Ｎ７／１５）	Arrangements for connecting several subscribers to a common circuit, i.e. affording conference facilities(video conference systems <b>H04N7/15</b>)	12020
H04M   3/58	・・	受けた呼びを１つの加入者から他の加入者へ転送するための配置；発呼者または被呼者のいずれかと，第３者との間の中間通話を可能にするための配置（サブステーションの保留回路Ｈ０４Ｍ１／８０）［１，７］	Arrangements for transferring received calls from one subscriber to another; Arrangements affording interim conversations between either the calling or the called party and a third party(substation line holding circuits <b>H04M1/80</b>)	2333
H04M   3/60	・	半自動方式，すなわち出線の数字選択が扱い者の制御下にある方式	Semi-automatic systems, i.e. systems in which the numerical selection of the outgoing line is under the control of an operator	2193
H04M   3/62	・・	けん盤装置	Keyboard equipment	307
H04M   3/64	・・	発呼線の番号またはクラスを扱者に報知するための配置（交換機間動作における扱者間Ｈ０４Ｍ５／１８）	Arrangements for signalling the number or class of the calling line to the operator(between operators in inter-exchange working <b>H04M5/18</b>)	434
H04M   5/00		手動交換機（サブステーション一般Ｈ０４Ｍ１／００）	Manual exchanges(substation equipment in general <b>H04M1/00</b>)	1413
H04M   5/02	・	構造的な細部（ジャック，ジャック−プラグ，Ｈ０１Ｒ２４／５８）	Constructional details(jacks, jack-plugs <b>H01R24/58</b>)	223
H04M   5/04	・	発呼を表示するための，または発呼または終話のための接続を監視するための配置	Arrangements for indicating calls or supervising connections for calling or clearing	244
H04M   5/06	・・	呼びの自動的分配をもたらすもの	affording automatic call distribution	83
H04M   5/08	・	接続紐以外の接続手段を用いるもの	using connecting means other than cords	303
H04M   5/10	・	各加入者に対し別個のプラグを使用するもの	using separate plug for each subscriber	172
H04M   5/12	・	サブステーションの呼出し，例．電鈴による	Calling substations, e.g. by ringing	212
H04M   5/14	・	音声増幅器の適用	Applications of speech amplifiers	20
H04M   5/16	・	混信を低減する手段を備えたもの；線路故障による影響を低減する手段を備えたもの	with means for reducing interference; with means for reducing effects due to line faults	13
H04M   5/18	・	被呼線もしくは発呼線のクラスまたは番号を１つの交換機から他の交換機に報知する装置	Arrangements for signalling the class or number of called or calling line from one exchange to another	30
H04M   5/20	・・	入線の番号を表示するための配置	Arrangements for indicating the numbers of the incoming lines	19
H04M   7/00		中央交換点間の相互接続のための配置	Arrangements for interconnection between switching centres	14558
H04M   7/02	・	地気電位の差を補償するために変形されたもの	for compensating differences of ground potential	30
H04M   7/04	・	線路インピーダンスの差を補償するために変形されたもの	for compensating differences of line impedance	121
H04M   7/06	・	制御または監視用の補助接続を用いるもの	using auxiliary connections for control or supervision	1012
H04M   7/08	・	重信回線動作に適合されたもの	for phantom working	132
H04M   7/10	・	２方向動作に適合されたもの，すなわち同一接続を経て各々の方向に呼びが供給されるもの	for two-way working, i.e. calls may be set-up in either direction over the same connection	356
H04M   7/12	・	別々の形式のスイッチ装置を有する交換機間の動作のために適合されたもの，例．パワドリブン式とステップバイステップ式または１０進型と非１０進型	for working between exchanges having different types of switching equipment, e.g. power-driven and step by step or decimal and non-decimal	2065
H04M   7/14	・	主および従交換点を含む方式におけるもの（主交換機から充電される従交換機の電流供給源Ｈ０４Ｍ１９／０６）	in systems involving main and subordinate switching centres(current supply source at subordinate switching centre charged from main exchange <b>H04M19/06</b>)	324
H04M   7/16	・	搬送周波数を用いる方式におけるもの	in systems employing carrier frequencies	250
H04M   9/00		中央集中交換を含まない相互接続のための配置	Arrangements for interconnection not involving centralised switching	12937
H04M   9/02	・	全共同加入者用の１本の共通線路を含むもの	involving a common line for all parties	1272
H04M   9/04	・	２共同加入者の組ごとの別々の線路を含むもの	involving a separate line for each pair of parties	109
H04M   9/06	・	相互接続線の結合を含むもの	involving combinations of interconnecting lines	156
H04M   9/08	・	信号を調節するため，例．トラヒックの１方向または双方向の反響を抑制するため，の手段を備えた２方向拡声電話方式	Two-way loud-speaking telephone systems with means for conditioning the signal, e.g.  for suppressing echoes for one or both directions of traffic	4277
H04M   9/10	・・	音声周波数により伝送の方向を切換える手段を備えたもの	with switching of direction of transmission by voice frequency	504
H04M  11/00		他の電気システムとの結合のために特に適合した電話通信方式	Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems	75273
H04M  11/02	・	ベルまたは表示器方式と結合されたもの	with bell or annunciator systems	3613
H04M  11/04	・	警報方式，例．火災，警察または盗難警報方式，と結合されたもの	with alarm systems, e.g. fire, police or burglar alarm systems	15613
H04M  11/06	・	音声とデータの同時伝送，例．同一線路上の電信送信	Simultaneous speech and data transmission, e.g. telegraphic transmission over the same conductors	13558
H04M  11/08	・	娯楽または連絡事項の選択的受信のために特に適合したもの	specially adapted for optional reception of entertainment or informative matter	4492
H04M  11/10	・	記録および再生方式と結合されたもの	with dictation recording and playback systems	2125
H04M  13/00		共同線方式（サブステーション装置Ｈ０４Ｍ１／００；交換機設備Ｈ０４Ｍ３／００，Ｈ０４Ｍ５／００；登算配置Ｈ０４Ｍ１５／３６）	Party-line systems(substation equipment <b>H04M1/00</b>; exchange equipment <b>H04M3/00</b>, <b>H04M5/00</b>; metering arrangements <b>H04M15/36</b>)	453
H04M  15/00		登算，時間制御または時間表示のための配置［２０２４．０１］	Arrangements for metering, time-control or time-indication	13738
H04M  15/02	・	所定時間後の切断	Severing connection after a predetermined time	258
H04M  15/04	・	印刷，さん孔またはその他永久的な形での呼びの記録	Recording calls in printed, perforated, or other permanent form	704
H04M  15/06	・・	発呼者または被呼者のクラスまたは番号の記録	Recording class or number of calling party or called party	1188
H04M  15/08	・	被呼者への呼びの登算	Metering calls to called party	924
H04M  15/10	・	発呼者からの呼びの登算	Metering calls from calling party	1133
H04M  15/12	・・	識別登算	Discriminative metering	328
H04M  15/14	・・・	発呼者のクラスによるもの	according to class of calling party	75
H04M  15/16	・・・	行なわれた接続によるもの	according to connection obtained	631
H04M  15/18	・・・	呼びの時間によるもの	according to duration of call	210
H04M  15/20	・・・・	扱い者の必要な時間の記録または表示配置	Operator's time recording or indicating arrangements	78
H04M  15/22	・・・	時刻によるもの	according to time of day	67
H04M  15/24	・・・	ある回線，例．消防署や救急病院，に対する無料呼びの登算の防止によるもの	preventing metering of tax-free calls to certain lines, e.g. to fire or ambulance stations	47
H04M  15/26	・・	オペレータによって制御される交換機における計量器によるもの	with a meter at the exchange controlled by an operator	48
H04M  15/28	・	サブステーションに計量器を備えたもの	with meter at substation	1629
H04M  15/30	・・	交換機からの制御を受けていない計量器	the meter not being controlled from an exchange	1191
H04M  15/32	・	１本または複数本の交換機線路を市内線路群に接続するところの従局または集線装置のための登算配置	Metering arrangements for satellites or concentrators which connect one or more exchange lines with a group of local lines	72
H04M  15/34	・	構内交換機用登算配置	Metering arrangements for private branch exchanges	598
H04M  15/36	・	共同線用登算配置	Metering arrangements for party-lines	119
H04M  15/38	・	機械的ステップバイステップ式計数器型以外の装置による登算	Metering by apparatus other than mechanical step-by-step counter type	329
H04M  17/00		料金前納式電話システム（電話から正当な電話をかけるのに暗号カードを使用するものＨ０４Ｍ１／６７５）［２０２４．０１］	Prepayment telephone systems(using a coded card to authorise calls from a telephone set <b>H04M1/675</b>)	4063
H04M  17/02	・	コイン解放または合札解放方式	Coin-freed or check-freed systems	3466
H04M  19/00		電話方式のための電流供給配置（選択装置のためのものＨ０４Ｑ１／２８）	Current supply arrangements for telephone systems(for selecting equipment <b>H04Q1/28</b>)	3196
H04M  19/02	・	信号電流または監視信号音，例．発信音または話中音，の供給	providing ringing current or supervisory tones, e.g. dialling tone or busy tone	2180
H04M  19/04	・・	サブステーションにおいて発生される信号電流	the ringing-current being generated at the substations	3595
H04M  19/06	・	従交換点の電流供給源が主交換局から充電されているもの	in which current supply sources at subordinate switching centres are charged from the main exchange	115
H04M  19/08	・	サブステーションに電流供給源を有するもの（呼出し信号電流の発生Ｈ０４Ｍ１９／０４）［１，７］	with current supply sources at the substations(generating ringing current <b>H04M19/04</b>)	2209
H04M  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	63
