E02B1/00	水工一般についての設備または装置あるいは方法，　｛例．々のひずみからの建造物の保護　（氷雪荷重からの海洋建造物の保護　Ｅ０２Ｂ１７／００２１；　人工島としての氷型構造　Ｅ０２Ｂ１７／０２８）｝
E02B1/003	｛せきまたは防波堤を形成するための海洋，　湖または水路における機械的に誘導されたガスまたは液体流；　水面を無氷状態にするかまたはその無氷状態を維持するもの，　水を通気または循環させるもの，　例．　汚泥の形成または塩水の流入に抗する気泡幕，　ポンプが補助する水の循環　（土砂を移動させるもの　Ｅ０２Ｂ３／０２３；　砕氷船用　Ｂ６３Ｂ３５／０８；　水槽内の水を通気または循環させるもの　Ａ０１Ｋ６３／０４２；　空気の添加による汚水浄化　Ｃ０２Ｆ；　液体中におけるガスの分散一般　Ｂ０１Ｆ３／０４）｝
E02B1/006	｛水路または取水管路，　海洋または湖において魚を捕獲，　迂回または駆逐するもの，　例．　魚せき，　抑止装置　（Ｅ０２Ｂ８／０８５が優先）；　魚用障壁を清掃するための装置｝　
E02B1/02	水理模型　｛曳航タンクまたは模型船用船だまり　Ｂ６３Ｂ９／０２｝
E02B3/00	河川，海岸またはその他海域の管理または利用に関する工事（ダムまたはせき　Ｅ０２Ｂ７／００）；　工事のためのシールまたはジョイント一般
E02B3/02	水流の調整，例．水中岩石の破壊，水路床の清掃，導流　（｛水草の取り入れ　Ａ０１Ｄ４４／００；　基礎構築用の土または岩石の水中におけるほぐし　Ｅ０２Ｄ１７／１６｝；　しゅんせつまたはかき取り装置　Ｅ０２Ｆ５／２８）　
E02B3/023	｛土砂の除去　（せきまたは貯水池におけるもの　Ｅ０２Ｂ８／０２）｝
E02B3/026	｛硬い岩石の除去｝
E02B3/04	堤防，海岸または港湾を保護する構造物，装置または方法　（シールまたはジョイント　Ｅ０２Ｂ３／１６；｛Ｅ０２Ｂ１／００３が優先｝）
E02B3/041	
E02B3/043	｛人工海藻）
E02B3/046	
E02B3/06	突堤；桟橋；　岸壁；　水制；　防波堤　｛消波壁；　ふ頭設備｝
E02B3/062	｛操業状態で浮かぶ建造物，例．　防波堤または消波壁　（浮き防油堤　Ｅ０２Ｂ１５／０４Ｂ(ＥＣＬＡ)；≠き調流装置　Ｅ０２Ｂ３／０２）｝
E02B3/064	｛浮き着陸台　（ポンツーンの建設　Ｂ６３Ｂ３５／３４；　渡船橋　Ｅ０１Ｄ１５／１４）｝
E02B3/066	｛ふ頭　（隔壁　Ｅ０２Ｄ５／００；　ケーソン　Ｅ０２Ｄ２３／００；　擁壁　Ｅ０２Ｄ　２９／００）｝
E02B3/068	｛船舶用着陸台　（浮き着陸台　Ｅ０２Ｂ３／０６４；　渡船橋　Ｅ０１Ｄ１５／１４）｝
E02B3/08	杭を有するまたは有しない捨石構造物　（杭　Ｅ０２Ｄ５／００）
E02B3/10	えん堤；堤防；水門または堤防，えん堤あるいはそれらに類似するその他の構造物（堤防またはえん堤の築造一般　Ｅ０２Ｄ１７／１８）
E02B3/102	
E02B3/104	
E02B3/106	
E02B3/108	
E02B3/12	堤防，えん堤，水路またはその類似のものの護岸，　｛例．　海底｝　（法面からなるもの一般　Ｅ０２Ｄ１７／２０）
E02B3/121	｛堤防または水底にライニングを施すための装置　（水路ライニング用　Ｅ０２Ｂ５／０２）｝
E02B3/122	｛可撓性既製被覆要素，　例．　マット，　細片｝
E02B3/123	｛主に石，　コンクリートまたは類似する石質材からなるもの｝
E02B3/124	｛主に金属からなるもの｝
E02B3/125	｛主に植物質材料からなるもの，　例．木材，　あし｝
E02B3/126	｛主に瀝青材または合成樹脂からなるもの｝
E02B3/127	｛側部が充填された袋｝
E02B3/128	｛現場で製作された凝集性ライニング，　例．　現場で打設されたもの　（水路ライニング用　Ｅ０２Ｂ５／０２）｝
E02B3/129	｛ひもに通してあっても通していなくてもよい，多面体，　テトラポッドまたは類似する物体｝
E02B3/14	既製ブロック　｛または実質的な連続表面を形成するためのスラブ｝；　その配置　｛（可撓性マットを構成するためにあらかじめ組み立てたもの　Ｅ０２Ｂ３／１２２；　舗装　Ｅ０１Ｃ５／００）｝
E02B3/16	シールまたはジョイント　（｛Ｅ０２Ｂ３／１２が優先；　特殊な構造基礎要素用シール，これらの要素に関連するグループ参照；　せきまたはロックゲート用シール　Ｅ０２Ｂ７／５４｝；　基礎構造物の接合　Ｅ０２Ｄ２９／１６；　水工用に限定されない水密継ぎ手　Ｅ０４Ｂ１／６８）
E02B3/18	水面からの土地造成　｛または沼地｝　（土壌の排水　Ｅ０２Ｂ１１／００）
E02B3/20	海岸，港湾またはその他の固定海洋構造物のための船舶用設備，例．ボラード　（錨泊　Ｂ６３Ｂ２１／００，例．船舶用ボラード　Ｂ６３Ｂ２１／０６；　ブイ　Ｂ６３Ｂ２２／００；　｛ロックまたは乾ドック用に特に適した設備　Ｅ０２Ｃ１／１０｝）
E02B3/24	係船柱　
E02B3/26	防舷材　（｛沖合建造物を保護するための防舷材　Ｅ０２Ｂ１７／００３｝；　水上輸送船の一体としての防舷材または特に水上輸送船に適した防舷材　Ｂ６３Ｂ５９／０２）　
E02B3/28	防舷杭　
E02B5/00	人工の水路　｛例．　用水路｝　（水力発電所用　Ｅ０２Ｂ９／０２；　土壌へのかんがい用　Ｅ０２Ｂ１３／００）
E02B5/005	｛全体が地上高より上に位置する運河，例．　ふ頭上のもの　（運河橋　Ｅ０１Ｄ１８／００）｝
E02B5/02	水路の築造またはライニング　｛ライニング一般　Ｅ０２Ｂ１３／０２；　運河の掘削　Ｅ０２Ｆ）｝　
E02B5/04	可航水路
E02B5/06	水路に関連した操作設備（船舶リフト装置Ｅ０２Ｃ）
E02B5/08	細部，例．ゲート，スクリーン．<br><br><u>｛注</u><br><br>この下位区分は閉鎖物，水上浮遊物を捕獲するための装置および除数に限定される｝
E02B5/082	｛閉鎖物　（かんがい導水路　用のもの　Ｅ０２Ｂ１３／０２）
E02B5/085	｛浮遊物用拘束装置，　例．　格子　（魚せき　Ｅ０２Ｂ１／００６；　土砂の除去　Ｅ０２Ｂ３／０２３；　油またはそれに類似する汚染物質の捕獲　Ｅ０２Ｂ１５／０４Ｂ(ＥＣＬＡ)；　汚水浄化用のもの　Ｅ０２Ｆ；　下水におけるもの　Ｅ０３Ｆ５／１４）｝　
E02B5/087	｛除数｝
E02B7/00	ダムまたはせき；　レイアウト，建設，建造の方法または装置　（堤防，海岸または港湾の保護のためのもの　Ｅ０２Ｂ３／０４；シールまたはジョイント　Ｅ０２Ｂ３／１６；基礎一般　Ｅ０２Ｄ２７／００；　水工用建造物または資材の取り扱い　Ｅ０２Ｄ１５／００）<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。‐ここに分類されている文献は，固定もしくは可動ダム，せき，またはゲートに関するＩＤＴグループに分類されていた:‐これらの文献は，前記ＩＤＴグループからこのグループに管理上再分類された。｝
E02B7/005	｛変形可能なダムまたは永続的に変形可能な要素からなるダム，　例．　可撓性の壁を有する膨張式のもの　（閉鎖物　Ｅ０２Ｂ７／５４；≠き油用ダム　Ｅ０２Ｂ１５／０４Ｂ(ＥＣＬＡ)）｝
E02B7/02	固定ダム
E02B7/04	峡谷のダム
E02B7/06	アースダム；ロックフィルダム
E02B7/08	壁状ダム
E02B7/10	重力ダム，すなわち構造物の重量によって転倒を防ぐもの
E02B7/12	アーチダム
E02B7/14	バットレスダム
E02B7/16	固定ぜき；そのための上部構造またはせき板
E02B7/18	サイフオンぜき　｛（水工におけるサイフォン一般　Ｅ０２Ｄ２９／０８）｝
E02B7/20	可動ぜき；　ロックゲート　｛または乾式ドック｝　ゲート
E02B7/205	｛水位の変動によって制御されるせき；　自動機能せき　（水位調整装置　Ｇ０５Ｄ９／００；　これらの文献はこの下位区分およびそれに関連する下位区分におさめられる　Ｅ０２Ｂ７／２６〜Ｅ０２Ｂ７／５０）｝
E02B7/22	角落ダム；非常用ゲート
E02B7/24	ニードルぜき
E02B7/26	バーチカルリフトゲート
E02B7/28	スライドゲートを有するもの
E02B7/30	ゲート用の案内輪またはローラを有するもの
E02B7/32	シリンダ状または管状ゲート
E02B7/34	バーチカルリフトゲート用せき板
E02B7/36	バーチカルリフトゲート用昇降機構
E02B7/38	ローリングゲート
E02B7/40	旋回または回転ゲート
E02B7/42	水平軸を有する弓形または扇形ゲート
E02B7/44	蝶番（ちょうつがい）ゲート
E02B7/46	扉体の中間に取り付けられた水平軸の周りに回転するゲート
E02B7/48	屋根または二重シャッターゲート
E02B7/50	浮戸
E02B7/52	ゲートの防振設備
E02B7/54	ゲートのシール
E02B8/00	ダムまたはせきの細部　（開放水面の清掃または清潔の維持　Ｅ０２Ｂ１５／００）；　｛ロックまたは乾ドックゲートによって搬送される減勢装置｝
E02B8/02	沈床ゲート；排砂水門，浮遊物を保持するための構造物
E02B8/023	｛浮遊物用拘束装置　（Ｅ０２Ｂ１／００３が優先；　人工水路におけるもの　Ｅ０２Ｂ５／０８５；　油またはその類似物の捕獲　Ｅ０２Ｂ１５／０４Ｂ(ＥＣＬＡ)；　排水浄化用篩い分け装置　Ｃ０２Ｆ；　下水におけるもの　Ｅ０３Ｆ５／１４）｝
E02B8/026	｛清掃装置　（魚せき用　Ｅ０２Ｂ１／００６）｝
E02B8/04	弁，滑子またはその類似物；水中下のスルースゲート
E02B8/045	｛自動的に可動なもの｝　
E02B8/06	余水吐き；エネルギー消散装置，例．渦を減衰せしめるためのもの　｛またロックまたは乾ドックゲート用のもの｝
E02B8/08	魚道　｛または魚を移動させる他の手段｝；　いかだまたはボート用航路
E02B8/085	｛魚を移動させる装置，例．　やな　（もっぱら魚を捕獲または迂回させるもの　Ｅ０２Ｂ１／００６）｝
E02B9/00	水力発電；　レイアウト，建設または設備，建造の方法または装置（水力原動機　Ｆ０３Ｂ）
E02B9/02	水路
E02B9/022	｛閉鎖具｝
E02B9/025	｛自動的に可動なもの｝
E02B9/027	｛滑動閉じ具　（Ｅ０２Ｂ９／０２５が優先）｝
E02B9/04	自然流下式水路またはフルーム水路；　取水口　（そのための格子またはスクリーン　Ｅ０２Ｂ５／０８）
E02B9/06	圧力水路用の坑道，管路，水圧管路またはその類似物
E02B9/08	潮力または波力発電所（水圧機械，潮力または波力原動機Ｆ０３Ｂ）
E02B11/00	土壌の排水，例．農業目的のためのもの　｛（競技場の排水　Ｅ０１Ｃ１３／０８３；　基礎地盤を圧密するためのもの，例．　サンドドレーンパイル　Ｅ０２Ｄ３／１０）｝　
E02B11/005	｛排水管路｝
E02B11/02	排水設備の設置装置，例．排水路用プラウ．<br><br><u>｛注</u><br><br>Ｉｎｔ．　Ｃｌ．に反し，本文献はＥ０２Ｆにまとめられる｝
E02B13/00	用水路，すなわち重力流，開こう式導水系（｛用水路において水上浮遊物を保持するもの　Ｅ０２Ｂ５／０８５｝；　庭園，農地，競技場またはその類似のものの散水または噴霧のための他の導水系，　Ａ０１Ｇ２５／００；　｛競技場用内蔵式灌漑手段　Ｅ０１Ｃ１３／０８３｝）　[Ｎ:<br><br><u>注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する:―ここに分類された文献は，関連するＩＤＴグループ:管路閉鎖物内に分類された。―これらは当該ＩＤＴグループからこのグループへ管理上再分類された。]
E02B13/02	かんがい用導水管路の締め切り
E02B15/00	開放水面の清掃または清潔の維持；　そのための装置　（船舶その他の水上輸送船の構造　Ｂ６３Ｂ，例．開放水面から汚物を収集するのに特に適合した輸送船　Ｂ６３Ｂ３５／３２；　水泳または水遊び用の水槽またはプールにおけるもの　Ｅ０４Ｈ４／１６）<br><br><u>｛注</u><br><br>１．船舶を使用した水面からの油の回収は，回収特性が所定のものであれば，Ｅ０２Ｂ１５／０４Ｆ４(ＥＣＬＡ)に分類される。船舶建造の特性はＢ６３Ｂに分類される。２．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。‐ここに分類されている文献は，水面上に浮遊する油を閉じ込めるかまたは除去するための装置に関するＩＤＴグループに分類されていた:‐これらの文献は，前記ＩＤＴグループからこのグループに管理上再分類された。｝｝
E02B2015/005	
E02B15/02	氷からのもの　｛Ｅ０２Ｂ１／００３によるもの以外のもの｝　（船舶の建造　Ｂ６３Ｂ；　｛砕氷船または水陸用自動車　Ｂ６３Ｂ３５／０８；々雪荷重から水工構造物を保護するもの　Ｅ０２Ｂ１／００｝）
E02B15/04	油または類似の浮遊物の分離または除去による開放水面の清掃または清潔の維持のための装置　（｛人工水路における水上浮遊物の阻止　Ｅ０２Ｂ５／０８５；　ダムまたはせきにおける水上浮遊物の阻止　Ｅ０２Ｂ８／０２３｝；　水，　排水または下水の他の処理　Ｃ０２Ｆ；　液体汚染物質を処理するための物質；　例．　油，　ガソリン，　油脂，　Ｃ０９Ｋ３／３２；　｛下水管における油の分離　Ｅ０３Ｆ５／１６｝）　
E02B15/041	｛処理された油を捕獲するため手段を有するかまたは有しない，油を除去するために開放水面上に材料，例．　吸収または磁性粒子，を散布するための装置　（Ｅ０２Ｂ１５／０４２が優先）｝
E02B15/042	｛油を捕獲するための手段を有するかまたは有しない，燃焼によって油を除去するための装置｝
E02B15/043	｛凍結によって油を除去するための装置または方法｝
E02B15/045	
E02B15/046	
E02B15/047	
E02B15/048	
E02B15/06	そのための防壁（１５／０８が優先）
E02B15/08	物質を除去しないで汚染区域を狭める装置
E02B15/0807	
E02B15/0814	
E02B15/0821	
E02B15/0828	
E02B15/0835	
E02B15/0842	
E02B15/085	
E02B15/0857	
E02B15/0864	
E02B15/0871	
E02B15/0878	
E02B15/0885	
E02B15/0892	
E02B15/10	表面から汚染物質を除去する装置
E02B15/101	
E02B15/102	
E02B15/103	
E02B15/104	
E02B15/105	
E02B15/106	
E02B15/107	
E02B15/108	
E02B17/00	杭または類似の支持物上の人工島，例．上昇可能な脚上の台｛または沖合建造物｝；　その工法（｛浮台の工法　Ｂ６３Ｂ９／０６５｝；≠台の固定　Ｂ６３Ｂ２１／００；≠台，例．固定されたもの，Ｂ６３Ｂ３５／４４；　[Ｎ:　水中貯水槽　Ｂ６５Ｄ８８／７８]）　[Ｎ:<br><br><u>注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する:―ここに分類された文献は関連するＩＤＴグループ:人工島，その構造および設置内に分類された。―これらは当該ＩＤＴグループからこのグループへ管理上再分類された。]
E02B17/0004	｛結節点｝
E02B17/0008	｛沖合構造物のグラウティング工法；　そのための装置　（試錐孔のセメント固化　Ｅ２１Ｂ３３／１３）｝
E02B17/0013	｛取り外し可能なシール中空管用管閉鎖具｝
E02B17/0017	｛沖合建造物を保護するための手段｝
E02B17/0021	｛氷雪荷重に抗するもの｝
E02B17/0026	｛腐食に抗するもの｝
E02B17/003	｛防舷材｝
E02B17/0034	｛沖合建造物の整備，修理または点検｝
E02B2017/0039	
E02B2017/0043	
E02B2017/0047	
E02B2017/0052	
E02B2017/0056	
E02B2017/006	
E02B2017/0065	
E02B2017/0069	
E02B2017/0073	
E02B2017/0078	
E02B2017/0082	
E02B2017/0086	
E02B2017/0091	
E02B2017/0095	
E02B17/02	支持構造物を底に降下させることによって設置されたもの，例．その後底に固定することによるもの
E02B17/021	｛支持建造物および台間の相対移動を有するもの｝
E02B17/022	｛底部の走行に適するもの　（しゅんせつ船を漸次前方に移動させる歩行装置　Ｅ０２Ｆ９／０４）｝
E02B17/024	｛支持構造物用衝撃吸収手段｝
E02B17/025	｛鉄筋コンクリート構造物　（Ｅ０２Ｂ１７／０２１が優先）｝
E02B17/027	｛鋼製構造物　（Ｅ０２Ｂ１７／０２１が優先）｝
E02B17/028	｛氷型構造物｝
E02B17/04	支持構造物に対し作業台を上昇，下降または不動化するのに特に適した装置　（プラットフォームリフト一般　Ｂ６６Ｆ７／００）
E02B17/06	不動とするためのもの，例．くさびまたは締結環を使用するもの　｛（上昇または下降手段の要素としてのもの　Ｅ０２Ｂ１７／０８）｝
E02B17/08	昇降させるためのもの
E02B17/0809	｛水力によって作動する装置　（クレーン用アウトリガー　Ｂ６６Ｃ２３／８０）｝
E02B17/0818	｛ピニオンによって作動するラックを有するもの　（リフティングジャッキ　３５Ｄ３；　Ｂ６６Ｆ３／０２〜Ｂ６６Ｆ３／０６）｝
E02B17/0827	｛ねじおよびナット機構を有するもの　（後続ナットを有するクライミングジャッキ　Ｅ０２Ｂ１７／０８８１；　リフティングジャッキ　Ｂ６６Ｃ３／０８）｝
E02B17/0836	｛クライミングジャッキを有するもの　（クライミングクレーン　Ｂ６６Ｃ２３／３２；　水圧リフティングジャッキ　Ｂ６６Ｆ３／２４およびサブグループ）｝
E02B17/0845	｛膨張式締付環を有するもの｝
E02B17/0854	｛締付くさび，偏心締付装置などを有するもの　（昇降装置用キャッチ装置　Ｂ６６Ｂ５／２０，Ｂ６６Ｂ５／２４，Ｂ６６Ｂ５／２６）｝
E02B17/0863	｛ラックおよび爪機構を有するもの｝
E02B17/0872	｛穴またはカム面と係合する係止ピンを有するもの｝
E02B17/0881	｛後続ナットを有するもの｝
E02B17/089	｛ブロック，足などの支持を有するもの｝
E02B2201/00	
E02B2201/02	
E02B2201/04	
E02B2201/50	
