B25B   1/00  \	0	0	3C020	B25B   1/00	39	万力（魚釣り用毛鉤を結ぶのに特に適したものＡ０１Ｋ９７／２８，工作機械用に特に適したものＢ２３Ｑ３／００）［５］	Vices (specially adapted for tying flies for angling A01K 97/28; specially adapted for machine tools B23Q 3/00) [5]
B25B   1/02  \	1	1	3C020	B25B   1/02	198	摺動顎をもつもの	with sliding jaws
B25B   1/04  \	1	1	3C020	B25B   1/04	35	揺動顎をもつもの	with pivoted jaws
B25B   1/06  \	1	1	3C020	B25B   1/06	40	確実に顎を作動させる装置	Arrangements for positively actuating jaws
B25B   1/08  \	2	2	3C020	B25B   1/08	60	カムを用いるもの	using cams
B25B   1/10  \	2	2	3C020	B25B   1/10	18	ねじを用いるもの	using screws
B25B   1/10  A	2	0	3C020	B25B   1/10	181	早締め機能を持つもの	having a fast tightening function
B25B   1/10  B	2	0	3C020	B25B   1/10	111	両アゴ可動のもの	Both jaws that are movable
B25B   1/10  Z	2	0	3C020	B25B   1/10	218	その他	Others
B25B   1/12  \	3	3	3C020	B25B   1/12	83	ねじからはずすようになっているもの	with provision for disengagement
B25B   1/14  \	2	2	3C020	B25B   1/14	28	トグル機構を用いるもの	using toggle links
B25B   1/16  \	2	2	3C020	B25B   1/16	6	付加的手動のための設備をもつまたはもたないペダルによるもの	by pedal, with or without provision for additional manual actuation
B25B   1/18  \	2	2	3C020	B25B   1/18	16	手動用になっているか，またはそうでない動力駆動，例．液圧駆動，のもの	motor driven, e.g. with fluid drive, with or without provision for manual actuation
B25B   1/18  A	2	0	3C020	B25B   1/18	7	マグネツト利用のもの	utilising a magnet
B25B   1/18  Z	2	0	3C020	B25B   1/18	233	その他	Others
B25B   1/20  \	1	1	3C020	B25B   1/20	160	特別の外形の工作物，例．パイプ，を締付ける万力	Vices for clamping work of special profile, e.g. pipes
B25B   1/22  \	1	1	3C020	B25B   1/22	150	万力を回動または傾斜させる装置	Arrangements for turning or tilting vices
B25B   1/24  \	1	1	3C020	B25B   1/24	7	細部，例．特別な形のあご，摺動案内部	Details, e.g. jaws of special shape, slideways
B25B   1/24  A	1	0	3C020	B25B   1/24	566	アゴ部	Jaw
B25B   1/24  B	1	1	3C020	B25B   1/24	84	工作物の形状にならうもの	profiling the shape of the work
B25B   1/24  Z	1	0	3C020	B25B   1/24	220	その他	Others
B25B   3/00  \	0	0	3C020	B25B   3/00	107	手万力，すなわち手で保持されることを意図した万力；ピン万力	Hand vices, i.e. vices intended to be held by hand; Pin vices
B25B   5/00  \	0	0	3C020	B25B   5/00	378	締付具（溶接，半田づけまたは局部加熱による切断のための工作物の保持または位置決め用Ｂ２３Ｋ３７／０４；作業台，工具摺用台または類似部上に据え付けるための工作物締付手段Ｂ２３Ｑ３／０６）	Clamps (for holding or positioning work for welding, soldering, or cutting by applying heat locally B23K 37/04; work-clamping means for mounting on a work-table, tool-slide, or analogous parts B23Q 3/06)
B25B   5/02  \	1	1	3C020	B25B   5/02	124	摺動あごをもつもの	with sliding jaws
B25B   5/04  \	1	1	3C020	B25B   5/04	190	揺動あごをもつもの	with pivoted jaws
B25B   5/06  \	1	1	3C020	B25B   5/06	71	確実にあごを作動させる装置	Arrangements for positively actuating jaws
B25B   5/08  \	2	2	3C020	B25B   5/08	83	カムを用いるもの	using cams
B25B   5/10  \	2	2	3C020	B25B   5/10	285	ねじを用いるもの	using screws
B25B   5/12  \	2	2	3C020	B25B   5/12	108	トグル機構を用いるもの	using toggle links
B25B   5/14  \	1	1	3C020	B25B   5/14	368	特殊形状の工作物のための締付具	Clamps for work of special profile
B25B   5/16  \	1	1	3C020	B25B   5/16	179	細部，例．あご，あごのアタッチメント	Details, e.g. jaws, jaw attachments
B25B   7/00  \	0	0	3C020	B25B   7/00	344	プライヤ；枢着されたアームにあごを付けたその他の手持ち握り工具；枢着アーム式手工具に一般的に適用する細部（針金または帯金を締め付け，連結および引張り用またはそのいずれか用の器具Ｂ２５Ｂ２５／００；他の嵌めまたは外しの目的用の器具Ｂ２５Ｂ２７／００；針金小環曲げＢ２１Ｆ１／０６；手持ち金属剪断または金属切削器具Ｂ２３Ｄ２９／００；切削手工具Ｂ２６Ｂ；打抜きまたはミシン目打ち用Ｂ２６Ｆ１／３６；緊締機の緊締機両端固着用器具Ｂ６５Ｂ１３／２４；動物のマーク付け用Ａ０１Ｋ１１／００；歯科医用かん子Ａ６１Ｃ３／００；時計製造またはその類似作業用に特に設計されたものＧ０４Ｄ１／００）	Pliers; Other hand-held gripping tools with jaws on pivoted limbs; Details applicable generally to pivoted-limb hand tools (implements for fastening, connecting, or tensioning wire or strip B25B 25/00; adapted for other fitting or separating purposes B25B 27/00; for marking animals A01K 11/00; dentists' forceps A61C 3/00; bending wire eyes B21F 1/06; hand-held metal-shearing or metal-cutting devices B23D 29/00; hand cutting tools B26B; for punching or perforating B26F 1/36; devices for securing ends of binding material in bundling machines B65B 13/24; specially designed for watch-making or comparable work G04D 1/00)
B25B   7/02  \	1	1	3C020	B25B   7/02	911	あご	Jaws
B25B   7/04  \	2	2	3C020	B25B   7/04	32	調節自在あご	adjustable
B25B   7/06  \	1	1	3C020	B25B   7/06	27	枢軸	Joints
B25B   7/08  \	2	2	3C020	B25B   7/08	96	固定支点付き枢軸	with fixed fulcrum
B25B   7/10  \	2	2	3C020	B25B   7/10	149	調節可能または自在支点付き枢軸	with adjustable fulcrum
B25B   7/12  \	1	1	3C020	B25B   7/12	353	把手とあごとの間に特別な伝動手段が介在するもの，例．トグルレバー，歯車	involving special transmission means between the handles and the jaws, e.g. toggle levers, gears
B25B   7/14  \	1	1	3C020	B25B   7/14	107	錠止手段	Locking means
B25B   7/16  \	2	2	3C020	B25B   7/16	37	あごの操作腕を固締する手段との組合せ	combined with means for tightening the operating arms or jaws
B25B   7/18  \	1	1	3C020	B25B   7/18	50	操作腕の調節手段	Adjusting means for the operating arms
B25B   7/20  \	1	1	3C020	B25B   7/20	7	密封用プライヤ	Pliers for sealing
B25B   7/22  \	1	1	3C020	B25B   7/22	506	補助工具要素，例．切断刃，釘抜き，を備えたプライヤー（電気ケーブルから絶縁物または鎧装を除去するためのものＨ０２Ｇ１／１２）	Pliers provided with auxiliary tool elements, e.g. cutting edges, nail extractors (for removing insulation or armouring from electric cables H02G 1/12)
B25B   9/00  \	0	0	3C020	B25B   9/00	171	グループＢ２５Ｂ７／００に分類されない手持ち握り具（レンチＢ２５Ｂ１３／００；時計屋用など特殊用Ｇ０４Ｄ）	Hand-held gripping tools other than those covered by group B25B 7/00 (wrenches B25B 13/00; specially adapted for watchmakers' or like use G04D)
B25B   9/02  \	1	1	3C020	B25B   9/02	647	摺動結合や枢着結合のないもの，例．ピンセット，一片でつくられた挾み具	without sliding or pivotal connections, e.g. tweezers, one-piece tongs
B25B   9/04  \	1	1	3C020	B25B   9/04	31	摺動顎をもつもの	with sliding jaws
B25B  11/00  \	0	0	3C020	B25B  11/00	53	グループＢ２５Ｂ１／００〜Ｂ２５Ｂ９／００に分類されない，工作物の保持具または位置決め具，例．工作物磁気保持具，工作物真空保持具（溶接，半田づけ，または局部加熱による切断のために工作物を保持または位置決めするためのものＢ２３Ｋ３７／０４；特に工作機械用のものＢ２３Ｑ３／００）	Work holders or positioners not covered by groups B25B 1/00-B25B 9/00, e.g. magnetic work holders, vacuum work holders (for holding or positioning work for welding, soldering, or cutting by applying heat locally B23K 37/04; specially adapted to machine tools B23Q 3/00)
B25B  11/00  A	0	0	3C020	B25B  11/00	507	真空，負圧を利用したもの	utilising the vacuum or negative pressure
B25B  11/00  B	0	0	3C020	B25B  11/00	167	磁気を利用したもの	utilising magnetism
B25B  11/00  C	0	0	3C020	B25B  11/00	85	遠隔操作用のもの	for remote operation
B25B  11/00  Z	0	0	3C020	B25B  11/00	927	その他	Others
B25B  11/02  \	1	1	3C020	B25B  11/02	604	組立て用ジグ	Assembly jigs
B25B  13/00  \	0	0	3C017	B25B  13/00	6	スパナ；レンチ（手動歯車作動用のものＢ２５Ｂ１７／００；インパクトレンチＢ２５Ｂ１９／００；可搬型動力駆動Ｂ２５Ｂ２１／００；金属部品のはめ込みまたは取外し用機械Ｂ２３Ｐ１９／００）	Spanners; Wrenches (hand-driven gear-operated B25B 17/00; impact wrenches B25B 19/00; portable power-driven B25B 21/00; machines for fitting together or separating metal parts B23P 19/00)
B25B  13/00  A	0	0	3C017	B25B  13/00	132	スパナ，レンチの製造法，工具材質	Wrench manufacturing method, tool material
B25B  13/00  C	0	0	3C017	B25B  13/00	171	とも回り防止	Prevention of follow-up rotation
B25B  13/00  E	0	0	3C017	B25B  13/00	49	あご部全体が柄に対して，枢着以外で回転するもの	Entire jaw that rotates against the grip by other than pivotting
B25B  13/00  Z	0	0	3C017	B25B  13/00	184	その他	Others
B25B  13/02  \	1	1	3C017	B25B  13/02	12	固定あご付きのもの（Ｂ２５Ｂ１３／４６，Ｂ２５Ｂ１３／４８が優先）	with rigid jaws (B25B 13/46, B25B 13/48 take precedence)
B25B  13/02  A	1	0	3C017	B25B  13/02	180	複数口部	Multiple mouths
B25B  13/02  B	1	1	3C017	B25B  13/02	173	同一口部に複数	Multiple pieces on an opening
B25B  13/02  C	1	0	3C017	B25B  13/02	286	特殊口部形状	Special mouth shape
B25B  13/02  D	1	1	3C017	B25B  13/02	129	異形ボルト用	for irregular shape bolts
B25B  13/02  E	1	1	3C017	B25B  13/02	63	角部山越え	Goving over the corner
B25B  13/02  F	1	1	3C017	B25B  13/02	51	角部圧潰防止用	for corner crush prevention
B25B  13/02  G	1	0	3C017	B25B  13/02	107	口部材質	Mouth material
B25B  13/02  H	1	0	3C017	B25B  13/02	46	あご挟み面摺動	Jaw catching surface sliding
B25B  13/02  J	1	0	3C017	B25B  13/02	55	あご挟み面枢着	Jaw catching surface pivotted
B25B  13/02  K	1	0	3C017	B25B  13/02	149	ボルト保持	Bolt retention
B25B  13/02  L	1	1	3C017	B25B  13/02	111	弾性保持	Elasticity retention
B25B  13/02  M	1	0	3C017	B25B  13/02	464	軸、柄に特徴	characterized by the shaft or grip
B25B  13/02  N	1	1	3C017	B25B  13/02	121	口部軸と柄軸が不一致	Mouth shaft not matching the grip shaft
B25B  13/02  P	1	1	3C017	B25B  13/02	46	十字レンチ	Cross wrench
B25B  13/02  Q	1	0	3C017	B25B  13/02	110	底部，つば	Bottom, flange
B25B  13/02  R	1	1	3C017	B25B  13/02	118	底部に穴	Hole provided on the bottom
B25B  13/02  S	1	0	3C017	B25B  13/02	101	倍力工夫	Boosting elaboration
B25B  13/02  Z	1	0	3C017	B25B  13/02	134	その他	Others
B25B  13/04  \	2	2	3C017	B25B  13/04	132	環状あご型固定あご	of ring jaw type
B25B  13/06  \	2	2	3C017	B25B  13/06	1083	ソケット型固定あご	of socket type
B25B  13/08  \	2	2	3C017	B25B  13/08	445	開放あご型固定あご	of open jaw type
B25B  13/10  \	1	1	3C017	B25B  13/10	3	調節あご付きのもの（Ｂ２５Ｂ１３／４６，Ｂ２５Ｂ１３／４８が優先）	with adjustable jaws (B25B 13/46, B25B 13/48 take precedence)
B25B  13/10  A	1	0	3C017	B25B  13/10	63	プライヤ−型〔２本の柄の開閉にともない，あごが開閉するもの〕	Pliers type (jaws opened/closed along with opening/closing of two grips)
B25B  13/10  B	1	1	3C017	B25B  13/10	31	摺動あごと組合わさつたもの	combined with the slide jaw
B25B  13/10  D	1	0	3C017	B25B  13/10	89	あごの調節機構に特徴を有するもの	characterized by the jaw adjusting mechanism
B25B  13/10  E	1	0	3C017	B25B  13/10	95	多重ボツクススパナ，又は多数片を摺動させて輪郭に適合させるもの	Multi-box wrench or fitting to the contour by sliding multiple pieces
B25B  13/10  J	1	0	3C017	B25B  13/10	63	目盛をつけたもの	Scale provided
B25B  13/10  K	1	0	3C017	B25B  13/10	105	あごの形状，構造，材質に特徴を有するもの	characterized by the shape, structure, or material of the jaw
B25B  13/10  Z	1	0	3C017	B25B  13/10	21	その他	Others
B25B  13/12  \	2	2	3C017	B25B  13/12	40	摺動自在あご	the jaws being slidable
B25B  13/14  \	3	3	3C017	B25B  13/14	3	ラックピニオン，ウォームまたは歯車によるもの	by rack and pinion, worm or gear
B25B  13/14  A	3	0	3C017	B25B  13/14	19	ラツク・ピニオンによる摺動	Slide by the rack or pinion
B25B  13/14  C	3	0	3C017	B25B  13/14	113	ウオ−ムによる摺動	Slide by the worm
B25B  13/14  D	3	1	3C017	B25B  13/14	34	遊び止め	Play stopper
B25B  13/14  E	3	1	3C017	B25B  13/14	24	早送り機構付	with a fast feed mechanism
B25B  13/14  Z	3	0	3C017	B25B  13/14	28	その他の歯車類による摺動〔歯車類とその他の伝動手段との組合せも含む〕	Slide with another gear (including the combination of the gear and another transmission means)
B25B  13/16  \	3	3	3C017	B25B  13/16	160	ねじまたはナットによるもの	by screw or nut
B25B  13/16  A	3	0	3C017	B25B  13/16	71	パイプレンチ型	Pipe wrench type
B25B  13/16  B	3	0	3C017	B25B  13/16	68	モンキ−型	Adjustable wrench type
B25B  13/16  C	3	0	3C017	B25B  13/16	39	遊び止め	Play stopper
B25B  13/16  Z	3	0	3C017	B25B  13/16	74	その他	Others
B25B  13/18  \	3	3	3C017	B25B  13/18	31	カム，くさびまたはレバーによるもの	by cam, wedge, or lever
B25B  13/20  \	3	3	3C017	B25B  13/20	1	あごを錠止するようになっているもの	Arrangements for locking the jaws
B25B  13/20  A	3	0	3C017	B25B  13/20	76	ウオ−ムギアによつて摺動する摺動あごの錠止	Lock of the slide jaw that slides by a worm gear
B25B  13/20  Z	3	0	3C017	B25B  13/20	6	その他	Others
B25B  13/22  \	4	4	3C017	B25B  13/22	140	ラチェット作用または歯付棒によるもの	by ratchet action or toothed bars
B25B  13/24  \	4	4	3C017	B25B  13/24	55	カム，くさびまたは摩擦手段によるもの	by cam, wedge, or friction means
B25B  13/26  \	4	4	3C017	B25B  13/26	1	トグル機構によるもの	by toggle links
B25B  13/28  \	2	2	3C017	B25B  13/28	1	回動あご	the jaws being pivotally movable
B25B  13/28  A	2	0	3C017	B25B  13/28	115	一本の柄からなり，その柄の回動につれ枢着あごが閉鎖するもの〔Ｓｅｌｆ−ｃｌｏｓｉｎｇ〕	consisting of a grip whose rotation closes the pivotting jaw (self-closing)
B25B  13/28  B	2	1	3C017	B25B  13/28	103	柄とあごとが歯車，リンク等で機械的に連結しているもの〔摺動あごを有するものも含める〕	Grip and jaw mechanically connected via a gear, link, etc. (including those having a slide jaw)
B25B  13/28  C	2	1	3C017	B25B  13/28	30	摺動あごを有するもの〔Ｂ２５Ｂ１３／２８Ｂの方を優先する〕	having a slide jaw (B 25 B 13/28 B takes precedence.)
B25B  13/28  Z	2	0	3C017	B25B  13/28	27	その他	Others
B25B  13/30  \	3	3	3C017	B25B  13/30	16	ねじまたはナットによるもの	by screw or nut
B25B  13/32  \	3	3	3C017	B25B  13/32	7	カム，くさび，またはレバーによるもの	by cam, wedge, or lever
B25B  13/34  \	3	3	3C017	B25B  13/34	2	あごを錠止するようになっているもの	Arrangements for locking the jaws
B25B  13/36  \	4	4	3C017	B25B  13/36	87	ラチェット作用によるもの	by ratchet action
B25B  13/38  \	4	4	3C017	B25B  13/38	3	カム，くさびまたは摩擦手段によるもの	by cam, wedge, or friction means
B25B  13/40  \	4	4	3C017	B25B  13/40	1	トグル機構によるもの	by toggle links
B25B  13/42  \	4	4	3C017	B25B  13/42	0	自己錠止作用をもつもの	with self-locking action
B25B  13/44  \	1	1	3C017	B25B  13/44	62	チャック型	of the chuck type
B25B  13/46  \	1	1	3C017	B25B  13/46	701	把（は）手の自由戻り用ラチェット型	of the ratchet type, for providing a free return stroke of the handle
B25B  13/46  A	1	0	3C017	B25B  13/46	121	爪によるもの	using a claw
B25B  13/46  B	1	1	3C017	B25B  13/46	151	揺動型	Rocking type
B25B  13/46  C	1	2	3C017	B25B  13/46	278	二方向爪一体	Bi-directional claw unitised
B25B  13/46  D	1	2	3C017	B25B  13/46	148	二方向爪別体	Bi-directional different claws
B25B  13/46  E	1	1	3C017	B25B  13/46	90	摺動型	Slide type
B25B  13/46  F	1	0	3C017	B25B  13/46	62	ワンウエイクラツチ	One-way clutch
B25B  13/46  G	1	1	3C017	B25B  13/46	81	転動体	Roll
B25B  13/46  H	1	0	3C017	B25B  13/46	38	一種係合部で二方向兼用	used for two ways with one type engagement
B25B  13/46  Z	1	0	3C017	B25B  13/46	249	その他	Others
B25B  13/48  \	1	1	3C017	B25B  13/48	538	特殊目的用	for special purposes
B25B  13/48  A	1	0	3C017	B25B  13/48	69	給水栓用	for the faucet
B25B  13/48  B	1	0	3C017	B25B  13/48	61	点火栓用	for the ignition plug
B25B  13/48  C	1	0	3C017	B25B  13/48	53	タ−ンバツクル	Turnbuckle
B25B  13/48  D	1	0	3C017	B25B  13/48	222	補助具付	with a supplementary instrument
B25B  13/48  E	1	1	3C017	B25B  13/48	61	緩締無関係補助具	Supplementary instrument irrelevant to loosening/tightening
B25B  13/48  F	1	0	3C017	B25B  13/48	310	特殊形状体用	for a special shape member
B25B  13/48  G	1	1	3C017	B25B  13/48	37	蝶ナツト	Butterfly nut
B25B  13/48  Z	1	0	3C017	B25B  13/48	504	その他	Others
B25B  13/50  \	2	2	3C017	B25B  13/50	8	特殊形状，例．パイプ，加工作業用	for operating on work of special profile, e.g. pipes
B25B  13/50  A	2	0	3C017	B25B  13/50	77	パイプレンチ	Pipe wrench
B25B  13/50  C	2	0	3C017	B25B  13/50	48	爪の係合による回転	Rotation by claw engagement
B25B  13/50  D	2	1	3C017	B25B  13/50	155	爪をワ−クの凹所に係合させるもの	Claw engaged into the concavity on the work
B25B  13/50  E	2	2	3C017	B25B  13/50	53	爪が１つのもの	One claw provided
B25B  13/50  Z	2	0	3C017	B25B  13/50	63	その他	Others
B25B  13/52  \	3	3	3C017	B25B  13/52	215	チェンレンチまたは帯レンチ	Chain or strap wrenches
B25B  13/52  A	3	0	3C017	B25B  13/52	92	チエ−ンレンチ	Chain wrench
B25B  13/52  B	3	0	3C017	B25B  13/52	98	ベルトレンチ	Belt wrench
B25B  13/52  C	3	0	3C017	B25B  13/52	43	リンク腕	Link arm
B25B  13/52  D	3	0	3C017	B25B  13/52	130	係止構造	Engagement structure
B25B  13/52  E	3	0	3C017	B25B  13/52	83	接合面	Connection surface
B25B  13/52  Z	3	0	3C017	B25B  13/52	8	その他	Others
B25B  13/54  \	3	3	3C017	B25B  13/54	268	内側把持レンチ	Internal grip wrenches
B25B  13/54  A	3	0	3C017	B25B  13/54	196	先端形状構造，材質	Tip shape, structure, or material
B25B  13/54  B	3	0	3C017	B25B  13/54	113	多サイズの組合せ	Combination of multiple sizes
B25B  13/54  Z	3	0	3C017	B25B  13/54	173	その他	Others
B25B  13/56  \	1	1	3C017	B25B  13/56	259	スパナセット	Spanner sets
B25B  13/56  A	1	0	3C017	B25B  13/56	229	他工具	Other tools
B25B  13/56  B	1	0	3C017	B25B  13/56	140	同形工具のみ	Same-shape tools only
B25B  13/56  C	1	0	3C017	B25B  13/56	179	レンチ、スパナのみ	Wrenches
B25B  13/56  Z	1	0	3C017	B25B  13/56	38	その他	Others
B25B  13/58  \	1	1	3C017	B25B  13/58	231	あごのアタッチメント	Jaw attachments
B25B  15/00  \	0	0	3C017	B25B  15/00	13	ドライバ（手動歯車作動Ｂ２５Ｂ１７／００；インパクトドライバＢ２５Ｂ１９／００；可搬型動力駆動Ｂ２５Ｂ２１／００）	Screwdrivers (hand-driven gear-operated B25B 17/00; impact screwdrivers B25B 19/00; portable power-driven B25B 21/00)
B25B  15/00 610 \	1	1	3C017	B25B  15/00	0	ドライバ−先端構成	Screwdriver tip configuration
B25B  15/00 610 A	1	0	3C017	B25B  15/00	387	形状，構造	Shape or structure
B25B  15/00 610 B	1	1	3C017	B25B  15/00	230	マイナス形	Standard type
B25B  15/00 610 C	1	1	3C017	B25B  15/00	226	プラス形	Philips type
B25B  15/00 610 D	1	0	3C017	B25B  15/00	81	材質	Material
B25B  15/00 610 Z	1	0	3C017	B25B  15/00	38	その他	Others
B25B  15/00 620 \	1	1	3C017	B25B  15/00	0	差換機構	Replacement mechanism
B25B  15/00 620 A	1	0	3C017	B25B  15/00	60	ねじ	Screw
B25B  15/00 620 B	1	0	3C017	B25B  15/00	134	凹凸	Concavity, convexity
B25B  15/00 620 C	1	0	3C017	B25B  15/00	168	弾力，摩擦力	Elastic force, friction force
B25B  15/00 620 D	1	0	3C017	B25B  15/00	37	吸着力	Adsorption force
B25B  15/00 620 E	1	0	3C017	B25B  15/00	82	ドライバ−軸枢着	Screwdriver shaft pivotted
B25B  15/00 620 F	1	0	3C017	B25B  15/00	183	収納部	Storage unit
B25B  15/00 620 Z	1	0	3C017	B25B  15/00	32	その他	Others
B25B  15/00 630 \	1	1	3C017	B25B  15/00	0	ドライバ−の全体構造	Overall structure of the screwdriver
B25B  15/00 630 A	1	0	3C017	B25B  15/00	65	絶縁	Insulation
B25B  15/00 630 B	1	0	3C017	B25B  15/00	240	軸の取付	Shaft attachment
B25B  15/00 630 C	1	0	3C017	B25B  15/00	331	他工具	Other tools
B25B  15/00 630 D	1	0	3C017	B25B  15/00	69	複数軸固定	Fastening of multiple axes
B25B  15/00 630 E	1	0	3C017	B25B  15/00	77	キヤツプ，クリツプ	Cap, clip
B25B  15/00 630 F	1	0	3C017	B25B  15/00	161	倍力工夫	Boosting elaboration
B25B  15/00 630 G	1	0	3C017	B25B  15/00	50	目盛	Scale
B25B  15/00 630 H	1	0	3C017	B25B  15/00	83	ドライバ−軸と柄軸が不一致	Screwdriver shaft not matching the grip shaft
B25B  15/00 630 Z	1	0	3C017	B25B  15/00	250	その他	Others
B25B  15/02  \	1	1	3C017	B25B  15/02	46	把手の回転による操作	operated by rotating the handle
B25B  15/04  \	2	2	3C017	B25B  15/04	98	ラチェット作用付きのもの	with ratchet action
B25B  15/06  \	1	1	3C017	B25B  15/06	108	把手の軸方向運動による操作	operated by axial movement of the handle
B25B  15/06  A	1	0	3C017	B25B  15/06	53	回転切換	Rotation change-over
B25B  15/06  B	1	0	3C017	B25B  15/06	31	回転制止	Rotation stopper
B25B  15/06  C	1	0	3C017	B25B  15/06	40	ラチエツト付	with a ratchet
B25B  15/06  D	1	0	3C017	B25B  15/06	76	先端交換	Tip replacement
B25B  15/06  E	1	0	3C017	B25B  15/06	26	らせん溝以外	Other than the spiral groove
B25B  15/06  Z	1	0	3C017	B25B  15/06	15	その他	Others
B25B  17/00  \	0	0	3C017	B25B  17/00	311	手動歯車駆動レンチまたはドライバ（ラチェット操作Ｂ２５Ｂ１３／４６，Ｂ２５Ｂ１５／０４）	Hand-driven gear-operated wrenches or screwdrivers (ratchet operated B25B 13/46, B25B 15/04)
B25B  17/00  A	0	0	3C017	B25B  17/00	29	回転切換	Rotation change-over
B25B  17/00  B	0	0	3C017	B25B  17/00	177	方向変換，遠隔	Direction change, remote
B25B  17/00  C	0	0	3C017	B25B  17/00	174	倍力，変速	Boosting, speed change
B25B  17/00  D	0	0	3C017	B25B  17/00	63	共回り防止	Prevention of follow-up rotation
B25B  17/00  E	0	0	3C017	B25B  17/00	18	ピストル	Pistol
B25B  17/00  Z	0	0	3C017	B25B  17/00	51	その他	Others
B25B  17/02  \	1	1	3C017	B25B  17/02	28	トルク倍増をするもの	providing for torque amplification
B25B  19/00  \	0	0	3C017	B25B  19/00	68	インパクトレンチまたはドライバ（可搬形動力駆動Ｂ２５Ｂ２１／０２）	Impact wrenches or screwdrivers (portable power-driven B25B 21/02)
B25B  21/00  \	0	0	3C026	B25B  21/00	53	可搬型動力駆動ネジ，ナット締付けまたはゆるめ工具（達成される作業に特に関連しない可搬型動力駆動の細部または要素，例．ケーシング，本体，Ｂ２５Ｆ５／００）；ねじ，ナット締付けまたはゆるめ用にドリル装置に取り付けられるアタッチメント（機械Ｂ２３Ｐ１９／０６）［４］	Portable power-driven screw or nut setting or loosening tools (details or components, e.g. casings, bodies, of portable power-driven tools not particularly related to the operation performed B25F 5/00); Attachments for drilling apparatus serving the same purpose (machines B23P 19/06) [4]
B25B  21/00  A	0	0	3C026	B25B  21/00	638	可搬型動力工具	Portable power tools
B25B  21/00  B	0	1	3C026	B25B  21/00	705	電動式	Electrical type
B25B  21/00  C	0	1	3C026	B25B  21/00	447	空圧・油圧式	Pneumatic or hydraulic type
B25B  21/00  J	0	2	3C026	B25B  21/00	228	弁又は回路に特徴を持つもの	characterized by the valve or circuit
B25B  21/00  K	0	2	3C026	B25B  21/00	326	ピストンを用いるもの	using a piston
B25B  21/00  L	0	1	3C026	B25B  21/00	68	２以上の駆動源を持つもの	having at least two drive sources
B25B  21/00  M	0	1	3C026	B25B  21/00	311	レンチ（スパナ）型のもの	Wrench type
B25B  21/00  F	0	0	3C026	B25B  21/00	292	反力受けをもつ動力ねじ廻し	Power screwdriver with a reaction force receiver
B25B  21/00  N	0	1	3C026	B25B  21/00	93	工具軸心に対し直角方向の反力受け棒	Reaction force receiving rod that is perpendicular to the tool shaft centre line
B25B  21/00  G	0	0	3C026	B25B  21/00	204	油圧式大型レンチ〔装置的であつて可搬型のもの；工場に設置するものは，Ｂ２３Ｐ〕	Hydraulic type large wrench (portable device; installed in a factory B 23 P)
B25B  21/00  P	0	1	3C026	B25B  21/00	71	被締付体でレンチを支持	Wrench supported by the tightened member
B25B  21/00  H	0	0	3C026	B25B  21/00	869	ねじ，ナツト廻し用アタツチメント	Attachment for turning the screw or nut
B25B  21/00  Q	0	1	3C026	B25B  21/00	511	ビツトやソケツトの把持機構	Bit or socket holding mechanism
B25B  21/00  R	0	1	3C026	B25B  21/00	134	アタツチメント内にクラツチ又は変速機構	Clutch or speed change mechanism provided in the attachment
B25B  21/00  Z	0	0	3C026	B25B  21/00	238	その他	Others
B25B  21/00 510 \	1	1	3C026	B25B  21/00	2	トルク又は軸力検知	Torque or axial force detection
B25B  21/00 510 A	1	0	3C026	B25B  21/00	287	クラツチによるもの	using a clutch
B25B  21/00 510 B	1	0	3C026	B25B  21/00	84	歪ゲ−ジ等の歪センサを用いるもの	using a distortion sensor such as a distortion gauge
B25B  21/00 510 C	1	0	3C026	B25B  21/00	88	電流を検出するもの	Current detection
B25B  21/00 510 D	1	0	3C026	B25B  21/00	42	回転角を検出するもの	Rotation angle detection
B25B  21/00 510 E	1	0	3C026	B25B  21/00	69	一定トルクで変形・切断する部材によるもの	using a member that is deformed or cut at a constant torque
B25B  21/00 510 Z	1	0	3C026	B25B  21/00	124	その他のもの	Others
B25B  21/00 520 \	1	1	3C026	B25B  21/00	0	変速、逆転のための機構	Mechanism for speed change or reverse rotation
B25B  21/00 520 A	1	0	3C026	B25B  21/00	304	遊星歯車を用いたもの	using a planetary gear
B25B  21/00 520 B	1	0	3C026	B25B  21/00	85	一方向クラツチを持つもの	having a one-way clutch
B25B  21/00 520 C	1	0	3C026	B25B  21/00	183	逆転機構を持つもの	having a reverse rotation mechanism
B25B  21/00 520 Z	1	0	3C026	B25B  21/00	129	その他のもの	Others
B25B  21/00 530 \	1	1	3C026	B25B  21/00	2	付加機構	Additional mechanism
B25B  21/00 530 A	1	0	3C026	B25B  21/00	150	締込み長さ又は工具移動量検出機構	Tightening length or tool moving volume detection mechanism
B25B  21/00 530 B	1	0	3C026	B25B  21/00	65	締付本数カウント機構	Tightened pieces counting mechanism
B25B  21/00 530 C	1	0	3C026	B25B  21/00	33	レンチ開口部位置合せ機構	Wrench opening alignment mechanism
B25B  21/00 530 D	1	0	3C026	B25B  21/00	133	手動操作を可能とする機構	Mechanism allowing manual operation
B25B  21/00 530 Z	1	0	3C026	B25B  21/00	367	その他のもの	Others
B25B  21/00 540 \	1	1	3C026	B25B  21/00	0	特殊用途	Special application
B25B  21/00 540 A	1	0	3C026	B25B  21/00	31	鉄道用	for railway
B25B  21/00 540 B	1	0	3C026	B25B  21/00	101	原子力関連機器用	for components related to nuclear power plants
B25B  21/00 540 C	1	0	3C026	B25B  21/00	109	管用	for pipes
B25B  21/00 540 D	1	0	3C026	B25B  21/00	199	土木建築用	for civil construction
B25B  21/00 540 Z	1	0	3C026	B25B  21/00	238	その他のもの	Others
B25B  21/02  \	1	1	3C026	B25B  21/02	12	ドライバ穂先またはナットソケットへ衝撃を与える手段をもつもの	with means for imparting impact to screwdriver blade or nut socket
B25B  21/02  A	1	0	3C026	B25B  21/02	256	アタツチメント部に特徴のあるもの〔例．ソケツト取付〕	characterized by the attachment, e.g. socket attachment
B25B  21/02  B	1	0	3C026	B25B  21/02	352	衝撃発生部に特徴のあるもの	characterized by the impact generating part
B25B  21/02  G	1	1	3C026	B25B  21/02	509	軸方向に摺動し回転するハンマ−によるもの	using a hammer that slides is the axial direction and rotates
B25B  21/02  H	1	1	3C026	B25B  21/02	251	アンビル回りを回転するハンマ−によるもの	using a hammer that rotates around the anvil
B25B  21/02  J	1	1	3C026	B25B  21/02	271	液圧を用いるもの（インパルス式）	using the liquid pressure (impulse type)
B25B  21/02  C	1	0	3C026	B25B  21/02	117	動力発生部に特徴のあるもの	characterized by the power generating part
B25B  21/02  K	1	1	3C026	B25B  21/02	119	弁又は回路に特徴をもつもの	characterized by the valve or circuit
B25B  21/02  D	1	0	3C026	B25B  21/02	281	付属装置〔消音装置など〕	Auxiliary device (sound-proofing device, etc.)
B25B  21/02  E	1	0	3C026	B25B  21/02	121	トルク制御〔機械的〕	Torque control (mechanical)
B25B  21/02  L	1	1	3C026	B25B  21/02	31	クラツチによるもの	using a clutch
B25B  21/02  F	1	0	3C026	B25B  21/02	293	トルク制御〔電気的〕	Torque control (electrical)
B25B  21/02  M	1	1	3C026	B25B  21/02	43	歪ゲ−ジ等の歪センサによるもの	using a distortion sensor such as a distortion gauge
B25B  21/02  Z	1	0	3C026	B25B  21/02	348	その他	Others
B25B  23/00  \	0	0	3C038	B25B  23/00	483	スパナ，レンチ，ドライバの細部またはそれらの付属具（ボルト引張具Ｂ２５Ｂ２９／０２）	Details of, or accessories for, spanners, wrenches, screwdrivers (bolt tensioners B25B 29/02)
B25B  23/02  \	1	1	3C038	B25B  23/02	11	ねじまたはナット取扱い装置	Arrangements for handling screws or nuts
B25B  23/02  A	1	0	3C038	B25B  23/02	443	ねじの取扱い装置	Screw handling device
B25B  23/02  B	1	0	3C038	B25B  23/02	103	ナツトの取扱い装置	Nut handling device
B25B  23/02  Z	1	0	3C038	B25B  23/02	19	その他	Others
B25B  23/04  \	2	2	3C038	B25B  23/04	37	ねじまたはナットの供給装置	for feeding screws or nuts
B25B  23/04  A	2	0	3C038	B25B  23/04	792	ねじの供給装置	Screw supply device
B25B  23/04  B	2	0	3C038	B25B  23/04	138	ナツトの供給装置	Nut supply device
B25B  23/04  Z	2	0	3C038	B25B  23/04	15	その他	Others
B25B  23/06  \	3	3	3C038	B25B  23/06	62	内装マガジン使用	using built-in magazine
B25B  23/08  \	2	2	3C038	B25B  23/08	79	回転前または回転中にねじまたはナットを保持する装置	for holding or positioning screw or nut prior to or during its rotation
B25B  23/10  \	3	3	3C038	B25B  23/10	9	機械的把持手段使用	using mechanical gripping means
B25B  23/10  A	3	0	3C038	B25B  23/10	831	機械的ネジ保持〔手動〕	Mechanical screw retention (manual)
B25B  23/10  B	3	0	3C038	B25B  23/10	323	機械的ナツト保持〔手動〕〔但し，六角ボルトの頭の保持も含む〕	Mechanical nut retention (manual) (including hexagonal bolt head retention)
B25B  23/10  C	3	0	3C038	B25B  23/10	457	機械的ネジ保持〔動力駆動〕	Mechanical screw retention (power drive)
B25B  23/10  D	3	0	3C038	B25B  23/10	87	機械的ナツト保持〔動力駆動〕	Mechanical nut retention (power drive)
B25B  23/10  E	3	0	3C038	B25B  23/10	181	減圧手段によるネジ又はナツトの保持	Screw or nut retention by a pressure reduction means
B25B  23/10  Z	3	0	3C038	B25B  23/10	19	その他	Others
B25B  23/12  \	3	3	3C038	B25B  23/12	470	磁気手段使用	using magnetic means
B25B  23/14  \	1	1	3C038	B25B  23/14	68	レンチまたはドライバにおけるトルク規制装置またはトルク指示装置（回転伝達用カップリングまたはクラッチＦ１６Ｄ；トルク測定装置それ自体Ｇ０１Ｌ）	Arrangement of torque limiters or torque indicators in wrenches or screwdrivers (couplings for transmitting rotation or clutches F16D; devices for measuring torque <u>per se</u>G01L)
B25B  23/14 610 \	2	2	3C038	B25B  23/14	2	トルク、軸力、締込み量の検出	Torque, axial force, or tightened volume detection
B25B  23/14 610 A	2	0	3C038	B25B  23/14	166	電流、電圧からトルク検出	Torque detection from the current or voltage
B25B  23/14 610 B	2	1	3C038	B25B  23/14	225	トルクセンサーによる検出	Detection by a torque sensor
B25B  23/14 610 C	2	1	3C038	B25B  23/14	123	変化率の検出	Change rate detection
B25B  23/14 610 D	2	1	3C038	B25B  23/14	37	降伏点の検出（Ｃが優先）	Yield point detection (C takes precedence.)
B25B  23/14 610 E	2	1	3C038	B25B  23/14	146	着座点の検出	Seating point detection
B25B  23/14 610 F	2	1	3C038	B25B  23/14	25	遅延回路を用いた検出	Detection using a delay circuit
B25B  23/14 610 G	2	1	3C038	B25B  23/14	59	トルク、回転角から仕事量への変換を行う検出	Detection that converts from the torque or rotation angle to the work done
B25B  23/14 610 H	2	1	3C038	B25B  23/14	46	トルク、回転角から軸力への変換を行う検出	Detection that converts from the torque or rotation angle to the axial force
B25B  23/14 610 J	2	0	3C038	B25B  23/14	82	回転からの検出	Detection from rotation
B25B  23/14 610 K	2	1	3C038	B25B  23/14	289	回転角、回転数の検出（Ｇ、Ｈが優先）	Detection of the rotation angle or number of revolutions (G and H take precedence.)
B25B  23/14 610 L	2	1	3C038	B25B  23/14	67	回転速度、加速度の検出	Detection of the rotation speed or acceleration
B25B  23/14 610 M	2	0	3C038	B25B  23/14	82	捩れ量からのトルク検出	Torque detection from the torsion volume
B25B  23/14 610 N	2	0	3C038	B25B  23/14	56	切断部材、変形部材によるトルク検出	Torque detection by the cut member or deformed member
B25B  23/14 610 P	2	1	3C038	B25B  23/14	52	切断部を持つボルトを用いるもの	using a bolt having a cut part
B25B  23/14 610 Q	2	1	3C038	B25B  23/14	21	荷重制御座金で電流を制御するもの	Current controlled by the load control washer
B25B  23/14 610 R	2	0	3C038	B25B  23/14	229	クラッチによるトルク検出	Torque detection by a clutch
B25B  23/14 610 S	2	1	3C038	B25B  23/14	11	チャタリング、乗上げの防止	Prevention of chattering or aground
B25B  23/14 610 T	2	0	3C038	B25B  23/14	73	軸力の直接的検出	Axial force direct detection
B25B  23/14 610 U	2	1	3C038	B25B  23/14	30	ボルトの伸びの検出	Bolt elongation detection
B25B  23/14 610 V	2	1	3C038	B25B  23/14	66	超音波による検出	Detection by ultrasonic wave
B25B  23/14 610 W	2	0	3C038	B25B  23/14	63	締込み量の検出	Tightened volume detection
B25B  23/14 610 X	2	1	3C038	B25B  23/14	8	クラッチを用いるもの	using a clutch
B25B  23/14 610 Y	2	0	3C038	B25B  23/14	60	その他の機械的検出	Other mechanical detections
B25B  23/14 610 Z	2	0	3C038	B25B  23/14	27	その他のもの	Others
B25B  23/14 620 \	2	2	3C038	B25B  23/14	0	データの処理	Data processing
B25B  23/14 620 A	2	0	3C038	B25B  23/14	140	しきい値の決定、加工	Threshold decision or processing
B25B  23/14 620 B	2	1	3C038	B25B  23/14	96	しきい値の補正、更新	Threshold correction or update
B25B  23/14 620 C	2	0	3C038	B25B  23/14	180	検出データの加工	Detection data processing
B25B  23/14 620 D	2	1	3C038	B25B  23/14	42	超動電流の処理	Starting current processing
B25B  23/14 620 E	2	0	3C038	B25B  23/14	57	制御方法の選択	Control method selection
B25B  23/14 620 F	2	0	3C038	B25B  23/14	61	適正パターンによる締付け	Tightening by a proper pattern
B25B  23/14 620 G	2	0	3C038	B25B  23/14	291	良否判定	OK/NG judgment
B25B  23/14 620 H	2	1	3C038	B25B  23/14	66	良否の多点判定、途中判定	OK/NG majority check, mid-session check
B25B  23/14 620 J	2	0	3C038	B25B  23/14	460	計数、表示、締忘れ防止	Counting, indication, prevention of missing of tightening
B25B  23/14 620 Z	2	0	3C038	B25B  23/14	62	その他のもの	Others
B25B  23/14 630 \	2	2	3C038	B25B  23/14	3	回転の制御	Rotation control
B25B  23/14 630 A	2	0	3C038	B25B  23/14	68	電流、電圧の制御	Current or voltage control
B25B  23/14 630 B	2	1	3C038	B25B  23/14	55	電圧の制御	Voltage control
B25B  23/14 630 C	2	1	3C038	B25B  23/14	25	位相制御	Phase control
B25B  23/14 630 D	2	1	3C038	B25B  23/14	41	パルス制御	Pulse control
B25B  23/14 630 E	2	0	3C038	B25B  23/14	37	回転形態の特徴	characterized by the rotation mode
B25B  23/14 630 F	2	1	3C038	B25B  23/14	38	低速スタート	Low-speed start
B25B  23/14 630 G	2	1	3C038	B25B  23/14	214	速度切換、トルク切換	Speed change-over, torque change-over
B25B  23/14 630 H	2	2	3C038	B25B  23/14	93	トルク切換	Torque change-over
B25B  23/14 630 J	2	2	3C038	B25B  23/14	110	増し締め、本締め	Re-tightening, tightening
B25B  23/14 630 K	2	2	3C038	B25B  23/14	12	切換の平滑化	Change-over smoothing
B25B  23/14 630 L	2	1	3C038	B25B  23/14	44	定速制御	Constant-speed control
B25B  23/14 630 M	2	1	3C038	B25B  23/14	55	途中停止	Stop in mid-session
B25B  23/14 630 N	2	1	3C038	B25B  23/14	151	制動、逆転	Brake, reverse rotation
B25B  23/14 630 P	2	1	3C038	B25B  23/14	91	状態の保持	State retention
B25B  23/14 630 Z	2	0	3C038	B25B  23/14	26	その他のもの	Others
B25B  23/14 640 \	2	2	3C038	B25B  23/14	0	特徴的事項	Characterized items
B25B  23/14 640 A	2	0	3C038	B25B  23/14	83	駆動手段、電源、スタート方法の選択	Drive means, power supply, or starting method selection
B25B  23/14 640 B	2	0	3C038	B25B  23/14	66	安全対策、過負荷防止	Safety measures, overload prevention
B25B  23/14 640 C	2	0	3C038	B25B  23/14	97	慣性力の利用、又は排除	Utilisation or elimination of the inertia force
B25B  23/14 640 D	2	0	3C038	B25B  23/14	101	複数ボルトの同時締付け	Simultaneous tightening of multiple bolts
B25B  23/14 640 E	2	0	3C038	B25B  23/14	59	複数ボルトの連続締付け	Continuous tightening of multiple bolts
B25B  23/14 640 F	2	0	3C038	B25B  23/14	37	モータに特徴を持つもの	characterized by the motor
B25B  23/14 640 G	2	0	3C038	B25B  23/14	44	歯車機構に特徴を持つもの	characterized by the gear mechanism
B25B  23/14 640 H	2	0	3C038	B25B  23/14	32	配線に特徴を持つもの	characterized by wiring
B25B  23/14 640 J	2	0	3C038	B25B  23/14	28	特殊なネジの締付け	Tightening of a special screw
B25B  23/14 640 K	2	0	3C038	B25B  23/14	56	特殊なワークの締付け	Tightening of a special work
B25B  23/14 640 L	2	0	3C038	B25B  23/14	41	緩めへの対応を考慮したもの	Solution for loosening considered
B25B  23/14 640 M	2	0	3C038	B25B  23/14	67	反力への対応を考慮したもの	Solution for the reaction force considered
B25B  23/14 640 N	2	0	3C038	B25B  23/14	33	締上り等のショックへの対応を考慮したもの	Solution for shock by over-tightening considered
B25B  23/14 640 P	2	1	3C038	B25B  23/14	37	駆動源とビット間への弾性部材の介在	Elastic member provided between the drive source and bit
B25B  23/14 640 Q	2	0	3C038	B25B  23/14	25	振動の付与（インパクトレンチを除く）	Vibration assignment (excluding the impact wrench)
B25B  23/14 640 R	2	0	3C038	B25B  23/14	62	設定値の手動調整	Set value manual adjustment
B25B  23/14 640 S	2	0	3C038	B25B  23/14	37	締付け位置、ボルト角等の位置決め	Alignment of the tightening position, bolt angle, etc.
B25B  23/14 640 T	2	0	3C038	B25B  23/14	7	送りの制御	Feed control
B25B  23/14 640 U	2	0	3C038	B25B  23/14	9	遊星コーンを用いたネジ締め機	Screw tightening machine using a planetary cone
B25B  23/14 640 V	2	0	3C038	B25B  23/14	24	ロボットを用いたネジ締め機	Screw tightening machine using a robot
B25B  23/14 640 W	2	0	3C038	B25B  23/14	115	トルク測定装置	Torque measuring device
B25B  23/14 640 Z	2	0	3C038	B25B  23/14	42	その他のもの	Others
B25B  23/142  \	2	2	3C038	B25B  23/142	505	特に手動のレンチまたはドライバーに適用されるもの［２］	specially adapted for hand operated wrenches or screwdrivers [2]
B25B  23/143  \	3	3	3C038	B25B  23/143	247	設定トルクを越えたとき，工作物接触要素がハンドルの動きに関連して旋回または回転するもの［２００６．０１］	wherein the work-contacting component pivots or rotates relative to the handle when a selected torque is exceeded[2006.01]
B25B  23/144  \	4	4	3C038	B25B  23/144	126	設定トルクを越えたとき，発信する旋回または回転運動により作動される電気装置を有するもの［４］	having an electrical device activated by the pivotal or rotational movement which emits a signal when the selected torque is exceeded [4]
B25B  23/145  \	2	2	3C038	B25B  23/145	18	特に流体作動のレンチまたはドライバーに適用されるもの［２］	specially adapted for fluid operated wrenches or screwdrivers [2]
B25B  23/145  A	2	0	3C038	B25B  23/145	234	インパクトレンチ	Impact wrench
B25B  23/145  B	2	1	3C038	B25B  23/145	77	打撃量、打撃時間の検出	Shock volume or shock time detection
B25B  23/145  C	2	1	3C038	B25B  23/145	17	打撃時の戻り量の検出	Detection of the return volume provided when shock is given
B25B  23/145  D	2	0	3C038	B25B  23/145	75	流入圧によるトルク設定	Torque setting by the inflow pressure
B25B  23/145  E	2	0	3C038	B25B  23/145	75	流入弁制御機構	Inflow valve control mechanism
B25B  23/145  F	2	1	3C038	B25B  23/145	179	クラッチ、らせん溝による検知	Detection by the clutch or spiral groove
B25B  23/145  G	2	1	3C038	B25B  23/145	33	圧力変化の検知	Pressure change detection
B25B  23/145  H	2	1	3C038	B25B  23/145	22	フライホールを用いる検知	Detection using a flywheel
B25B  23/145  J	2	0	3C038	B25B  23/145	26	排出流体（排気）の利用	utilising the discharged fluid (exhaust)
B25B  23/145  K	2	0	3C038	B25B  23/145	8	駆動流体の流量の検出	Drive fluid flow rate detection
B25B  23/145  Z	2	0	3C038	B25B  23/145	136	その他のもの	Others
B25B  23/147  \	2	2	3C038	B25B  23/147	328	特に電動のレンチまたはドライバーに適用されるもの［２］	specially adapted for electrically operated wrenches or screwdrivers [2]
B25B  23/15  \	2	2	3C038	B25B  23/15	198	設定トルクが工作物に適用されたとき，工作物にマーク付けする機構を有するもの［４］	having a mechanism to mark the work when the selected torque is applied to the work [4]
B25B  23/151  \	2	2	3C038	B25B  23/151	7	工作物接触要素を駆動するモータの動力出力を調整する条件応答装置を有するモータ駆動装置（制御一般Ｇ０５；電動機の制御Ｈ０２Ｐ）［４］	the motor drive having condition-responsive means to regulate the power output of a motor driving the work-contacting component (control in general G05; controlling electric motors H02P) [4]
B25B  23/151  A	2	0	3C038	B25B  23/151	482	トルク単独によるもの	by the torque only
B25B  23/151  B	2	0	3C038	B25B  23/151	113	アングル又は回転速度によるもの	by the angle or rotation speed
B25B  23/151  C	2	0	3C038	B25B  23/151	125	複合によるもの	by composite items
B25B  23/151  Z	2	0	3C038	B25B  23/151	43	その他	Others
B25B  23/153  \	2	2	3C038	B25B  23/153	186	過度のトルクの適用により永久変形する力伝達要素を有するもの［４］	having a force-transmitting element which is permanently deformed upon application of an excessive amount of torque [4]
B25B  23/155  \	2	2	3C038	B25B  23/155	132	設定トルクを越えたとき，工作物接触装置が工作物とのトルク伝達係合から解放されるもの（Ｂ２５Ｂ２３／１５３が優先）［４］	wherein the work-contacting means is released from torque-transmitting engagement with the work, when a selected torque is exceeded (B25B 23/153 takes precedence) [4]
B25B  23/157  \	2	2	3C038	B25B  23/157	13	トルク制御されるクラッチ型装置を有するもの（Ｂ２５Ｂ２３／１４３が優先）［４］	having torque controlled clutch-type arrangements (B25B 23/143 takes precedence) [4]
B25B  23/157  A	2	0	3C038	B25B  23/157	240	一方向クラツチ〔含ラチエツト型〕をもつもの	having a one-way clutch (including the ratchet type)
B25B  23/157  B	2	0	3C038	B25B  23/157	345	面クラツチ〔ボ−ル・摩擦等〕をもつもの	having a surface clutch (ball, friction, etc.)
B25B  23/157  C	2	0	3C038	B25B  23/157	32	電磁クラツチをもつもの	having an electromagnetic clutch
B25B  23/157  D	2	0	3C038	B25B  23/157	11	遠心クラツチをもつもの	having a centrifugal clutch
B25B  23/157  Z	2	0	3C038	B25B  23/157	76	その他のもの	Others
B25B  23/159  \	2	2	3C038	B25B  23/159	55	設定トルクを超過するまでは剛性でかつ力の伝達を完全に維持するかまたは超過トルクの信号を発する弾性構造部材からなるかまたは連結された工作物接触要素を有するもの（Ｂ２５Ｂ２３／１５３が優先）［４］	the work-contacting component comprising or being connected to a resilient structural member, which remains rigid and fully force transmitting until a selected torque is exceeded or which signals excessive torque (B25B 23/153 takes precedence) [4]
B25B  23/16  \	1	1	3C038	B25B  23/16	19	把（は）手（一般Ｂ２５Ｇ）	Handles (in general B25G)
B25B  23/16  A	1	0	3C038	B25B  23/16	646	ドライバ−の把手	Screwdriver grip
B25B  23/16  Z	1	0	3C038	B25B  23/16	306	その他	Others
B25B  23/18  \	1	1	3C038	B25B  23/18	305	ねじ頭またはナット照明装置	Devices for illuminating the head of the screw or the nut
B25B  25/00  \	0	0	3C031	B25B  25/00	27	針金や帯の固着，連結，または引張り用器具（物品のてん束Ｂ６５Ｂ１３／００）	Implements for fastening, connecting, or tensioning of wire or strip (bundling articles B65B 13/00)
B25B  25/00  A	0	0	3C031	B25B  25/00	738	締込み機能をもつ荷締具	Load tightening instrument having a tightening up function
B25B  25/00  B	0	0	3C031	B25B  25/00	54	単体の梱包用荷締具	Single-unit load tightening instrument for packing
B25B  25/00  C	0	0	3C031	B25B  25/00	222	流体圧利用の圧着工具	Clamping tool utilising the liquid pressure
B25B  25/00  D	0	0	3C031	B25B  25/00	286	揺動あごの有る圧着工具	Clamping tool having a rocking jaw
B25B  25/00  E	0	0	3C031	B25B  25/00	198	揺動あごの無い圧着工具	Clamping tool not having a rocking jaw
B25B  25/00  Z	0	0	3C031	B25B  25/00	481	その他	Others
B25B  27/00  \	0	0	3C031	B25B  27/00	368	ある程度の変形を伴うかまたは伴わないかにかかわらず部品または対象物を互に嵌め込みまたは分離するために特に適合されており，他に分類されない手工具または作業台器具（簡単に金属部品または対象物を互いに嵌め込みまたは分離するための機械Ｂ２３Ｐ１９／００）	Hand tools or bench devices, specially adapted for fitting together or separating parts or objects whether or not involving some deformation, not otherwise provided for (machines for simply fitting together or separating metal parts or objects B23P 19/00)
B25B  27/02  \	1	1	3C031	B25B  27/02	24	プレスばめによる対象物の結合またはプレスばめの抜き外し用	for connecting objects by press fit or detaching same
B25B  27/02  A	1	0	3C031	B25B  27/02	520	隣接フランジ型以外の管のはめはずし	Fitting/removal of the pipe other than the adjoining flange type
B25B  27/02  B	1	0	3C031	B25B  27/02	116	管状物のはめはずし〔Ａが優先〕	Fitting/removal of the pipe member
B25B  27/02  C	1	0	3C031	B25B  27/02	54	ピストンのはめはずし	Fitting/removal of the piston
B25B  27/02  Z	1	0	3C031	B25B  27/02	269	その他	Others
B25B  27/04  \	2	2	3C031	B25B  27/04	54	キーの挿入または引抜き	inserting or withdrawing keys
B25B  27/06  \	2	2	3C031	B25B  27/06	3	スリーブまたは軸受レースの挿入または引抜き	inserting or withdrawing sleeves or bearing races
B25B  27/06  A	2	0	3C031	B25B  27/06	132	スリ−ブ・ブツシユの抜き差し	Insertion/removal of the sleeve or bushing
B25B  27/06  B	2	0	3C031	B25B  27/06	198	軸受の抜き差し	Insertion/removal of the bearing
B25B  27/06  Z	2	0	3C031	B25B  27/06	166	その他〔軸とホイ−ル，ハブ，カツプラ−等のはめはずし〕	Others (fitting/removal of the shaft and wheel, hub, coupler, etc.)
B25B  27/067  \	3	3	3C031	B25B  27/067	6	くさびまたは衝撃手段を用いるもの［３］	employing wedging or impacting means [3]
B25B  27/067  A	3	0	3C031	B25B  27/067	30	スリ−ブ・ブツシユの抜き差し	Insertion/removal of the sleeve or bushing
B25B  27/067  B	3	0	3C031	B25B  27/067	19	軸受の抜き差し	Insertion/removal of the bearing
B25B  27/067  Z	3	0	3C031	B25B  27/067	56	その他〔軸とホイ−ル，ハブ，カツプラ−等のはめはずし〕	Others (fitting/removal of the shaft and wheel, hub, coupler, etc.)
B25B  27/073  \	3	3	3C031	B25B  27/073	4	ねじまたはナット手段を用いるもの［３］	employing screw and nut means [3]
B25B  27/073  A	3	0	3C031	B25B  27/073	78	スリ−ブ・ブツシユの抜き差し	Insertion/removal of the sleeve or bushing
B25B  27/073  B	3	0	3C031	B25B  27/073	114	軸受の抜き差し	Insertion/removal of the bearing
B25B  27/073  Z	3	0	3C031	B25B  27/073	219	その他〔軸とホイ−ル，ハブ，カツプラ−等のはめはずし〕	Others (fitting/removal of the shaft and wheel, hub, coupler, etc.)
B25B  27/08  \	2	2	3C031	B25B  27/08	370	コッタピンの挿入または引抜き	inserting or withdrawing cotter pins
B25B  27/10  \	2	2	3C031	B25B  27/10	4	ホース取付具の挿入	inserting fittings into hoses
B25B  27/10  A	2	0	3C031	B25B  27/10	276	ホ−スへの取付具の挿入	Insertion of the attaching instrument into the hose
B25B  27/10  Z	2	0	3C031	B25B  27/10	84	その他〔穴への取付具の挿入など〕	Others, e.g. insertion of the attaching instrument into the hole
B25B  27/12  \	2	2	3C031	B25B  27/12	97	ピストンリングの取付け取外し	mounting or demounting piston rings
B25B  27/14  \	1	1	3C031	B25B  27/14	21	プレスばめ以外の対象物の組立またはプレスばめ以外の対象物の取外し用	for assembling objects other than by press fit or detaching same
B25B  27/14  A	1	0	3C031	B25B  27/14	372	パツキン・ガスケツトのはめはずし	Fitting/removal of the packing or gasket
B25B  27/14  C	1	0	3C031	B25B  27/14	206	ネジインサ−ト，矢ジリ，ピラ−状の挿入具	Screw insert, arrowhead, pillar type inserting instrument
B25B  27/14  D	1	0	3C031	B25B  27/14	695	電子部品，ランプ，電気部品のはめはずし	Fitting/removal of the electronic part, lamp, or electrical part
B25B  27/14  Z	1	0	3C031	B25B  27/14	508	その他	Others
B25B  27/16  \	2	2	3C031	B25B  27/16	167	隣接フランジ	abutted flanges
B25B  27/18  \	2	2	3C031	B25B  27/18	144	ねじが破損した部品のまたはねじれたドリルの引抜き	withdrawing broken threaded parts or twist drills
B25B  27/20  \	2	2	3C031	B25B  27/20	3	割ピンまたは止め環の挿入または引抜き	inserting or withdrawing split pins or circlips
B25B  27/20  A	2	0	3C031	B25B  27/20	84	割ピンの挿入，引抜き	Insertion/removal of the split pin
B25B  27/20  B	2	0	3C031	B25B  27/20	643	Ｅリング，止め輪，クリツプの挿入，はずし	Insertion/removal of the E ring, stop ring, or clip
B25B  27/20  Z	2	0	3C031	B25B  27/20	50	その他	Others
B25B  27/22  \	2	2	3C031	B25B  27/22	728	スプロケットチエン，無限軌道，滑止めチエンの取付け（メタルコーキング作業を用いるチエン修理のための機械器具Ｂ２１Ｌ２１／００）	positioning sprocket chains, endless tracks, antiskid chains (tools or implements for repairing chains using metal-working operations B21L 21/00)
B25B  27/24  \	2	2	3C031	B25B  27/24	181	弁の取付けまたは取外し（タイヤの弁用Ｂ６０Ｃ２５／１８）	mounting or demounting valves (for tyre valves B60C 25/18)
B25B  27/26  \	3	3	3C031	B25B  27/26	28	ばねの圧縮	compressing the springs
B25B  27/28  \	2	2	3C031	B25B  27/28	349	弾性ブッシュまたは類似のものの取付けまたは引抜き［３］	positioning or withdrawing resilient bushings or the like [3]
B25B  27/30  \	2	2	3C031	B25B  27/30	251	バネ，例．コイルバネまたは板バネ，の取付けまたは引抜き（Ｂ２５Ｂ２７／２６が優先；時計製造または時計修理者用工具Ｇ０４Ｄ）［３］	positioning or withdrawing springs, e.g. coil or leaf springs (B25B 27/26 takes precedence; watchmakers' or watch-repairers' tools G04D) [3]
B25B  28/00  \	0	0	3C031	B25B  28/00	94	可搬型動力駆動の接合または分離工具（Ｂ２５Ｂ２１／００が優先）［３］	Portable power-driven joining or separation tools (B25B 21/00 takes precedence) [3]
B25B  29/00  \	0	0	3C031	B25B  29/00	192	付属具（スパナ，レンチ，ドライバ専用Ｂ２５Ｂ２３／００；工具箱，工具スタンドＢ２５Ｈ）	Accessories (specially for spanners, wrenches, screwdrivers B25B 23/00; tool boxes, tool positioning stands B25H)
B25B  29/02  \	1	1	3C031	B25B  29/02	204	ボルト引張り具	Bolt tensioners
B25B  31/00  \	0	0	3C031	B25B  31/00	74	留め具を適用するための手工具（釘打ち工具またはステープラーＢ２５Ｃ）［３］	Hand tools for applying fasteners (nailing or stapling tools B25C) [3]
B25B  33/00  \	0	0	3C031	B25B  33/00	512	このサブクラス内の他のグループに包含されない手工具［３］	Hand tools not covered by any other group in this subclass [3]
