E01F   1/00  \	0	0	2D101	E01F   1/00	775	プラットフォームまたは安全地帯の建設（鉄道用プラットフォームの一般的配列Ｂ６１Ｂ）	Construction of platforms or refuge islands (general arrangement of railway platforms B61B)
E01F   3/00  \	0	0	2D001	E01F   3/00	112	ヘリコプタの着陸台，例．建物の屋上に設置されたもの（飛行場のレイアウトＢ６４Ｆ；特殊目的用の建物または類似の構造物Ｅ０４Ｈ）	Landing stages for helicopters, e.g. located above buildings (layout of airfields B64F; buildings or like structures for special purposes E04H)
E01F   5/00  \	0	0	2D001	E01F   5/00	120	道路の補助基層または鉄道の道床の溝，暗きょまたは導管による排水（地下排水Ｅ０２Ｄ；下水用の導管Ｅ０３Ｆ）	Draining the sub-base of roads or ballastway of railways by trenches, culverts, or conduits (underground drainage E02D; conduits for sewerage E03F)
E01F   7/00  \	0	0	2D001	E01F   7/00	268	雪，飛砂，横風，なだれ，落石に対する防護装置　（固設された加熱または送風装置Ｅ０１Ｃ１１／２６）；防眩装置	Devices affording protection against snow, sand drifts, side-wind effects, snowslides, avalanches or falling rocks (permanently installed heating or blowing devices for roads E01C 11/26); Anti-dazzle arrangements
E01F   7/02  \	1	1	2D001	E01F   7/02	733	防雪さくまたは類似の装置，例．飛砂または横風に対する防護装置（さく一般Ｅ０４Ｈ１７／００）	Snow fences or similar devices, e.g. devices affording protection against sand drifts or side-wind effects (fences in general E04H 17/00)
E01F   7/04  \	1	1	2D001	E01F   7/04	1641	雪滑り，なだれ，落石の防護装置，例．なだれ防護構造物，防護通路（斜面の安定　Ｅ０２Ｄ１７／２０；屋根の雪止め　Ｅ０４Ｄ１３／１０）	Devices affording protection against snowslides, avalanches or falling rocks, e.g. avalanche preventing structures, galleries (securing of slopes E02D 17/20; roof snow-traps E04D 13/10)
E01F   7/06  \	1	1	2D001	E01F   7/06	180	防眩装置（Ｅ０１Ｆ８／００が優先）［３］	Anti-dazzle arrangements (E01F 8/00 takes precedence) [3]
E01F   8/00  \	0	0	2D001	E01F   8/00	3679	道路または鉄道から大気中に伝播される騒音を吸収または反射する装置（航空機の騒音減少のための地上施設Ｂ６４Ｆ１／２６；騒音の吸収または反射のための建築物の建設一般または建築物の騒音の吸収または反射Ｅ０４Ｂ１／７４）［３］	Arrangements for absorbing or reflecting air transmitted noise from road or railway traffic (ground installations for reducing aircraft noise B64F 1/26; general building constructions for absorbing or reflecting noise, noise absorption or reflection for buildings E04B 1/74) [3]
E01F   8/02  \	1	1	2D001	E01F   8/02	130	植物の成長維持または植物の収容に特に適合するもの（植物栽培用容器Ａ０１Ｇ９／０２；斜面または傾斜地の安定Ｅ０２Ｄ１７／２０；擁壁または保護壁Ｅ０２Ｄ２９／０２）［６］	specially adapted for sustaining vegetation or for accommodating plants (receptacles for cultivation of plants A01G 9/02; securing slopes or inclines E02D 17/20; retaining or protecting walls E02D 29/02) [6]
E01F   9/00  \	0	0	2D064	E01F   9/00	4955	道路標識または交通信号の装置；注意を強要するための装置（交通を妨害または制限Ｅ０１Ｆ１３／００）［６，２０１６．０１］	Arrangement of road signs or traffic signals (signals, signalling systems G08; signs, attachment thereof to supports G09F); Arrangements for enforcing caution, e.g. speed bumps [6]
E01F   9/20  \	1	1	2D064	E01F   9/20	216	導光体を用いるもの，例．光ファイバ装置［２０１６．０１］	Use of light guides, e.g. fibre-optic devices [2016.01]
E01F   9/30  \	1	1	2D064	E01F   9/30	64	可視的手段以外の手段によって送信機または受信機と相互作用する装置，例．レーダー反射器または無線送信機の使用（Ｅ０１Ｆ１１／００が優先）［２０１６．０１］	Arrangements interacting with transmitters or receivers otherwise than by visible means, e.g. using radar reflectors or radio transmitters(E01F11/00 takes precedence) [2016.01]
E01F   9/40  \	1	1	2D064	E01F   9/40	330	好ましくない大気状態に対応した装置，例．氷結路面の合図または霧の中での自動照明；加熱または乾燥手段により特徴付けられる装置［２０１６．０１］	Arrangements responsive to adverse atmospheric conditions, e.g. to signal icy roads or to automatically illuminate in fog; Arrangements characterised by heating or drying means [2016.01]
E01F   9/50  \	1	1	2D064	E01F   9/50	427	路面への標示；縁石または道路の縁付けで，特に道路使用者に警告するのに適合するもの（車両に再指示Ｅ０１Ｆ１５／００）［２０１６．０１］	Road surface markings; Kerbs or road edgings, specially adapted for alerting road users(for redirecting vehicles E01F15/00) [2016.01]
E01F   9/506  \	2	2	2D064	E01F   9/506	1348	路面標示用材料により特徴付けられるもの，例．摩擦力または反射を増大する添加剤から成るもの；標示物を路面に形成，設置または塗布する方法［２０１６．０１］	characterised by the road surface marking material, e.g. comprising additives for improving friction or reflectivity; Methods of forming, installing or applying markings in, on or to road surfaces [2016.01]
E01F   9/512  \	3	3	2D064	E01F   9/512	822	事前形成した路面標示物，例．シート材料によるもの；事前形成した標示物を適用する方法［２０１６．０１］	Preformed road surface markings, e.g. of sheet material; Methods of applying preformed markings [2016.01]
E01F   9/518  \	3	3	2D064	E01F   9/518	536	現場で形成されるもの，例．塗布によるもの，路面への鋳込または路面の変形によるもの［２０１６．０１］	formed <u>in situ</u>, e.g. by painting, by casting into the road surface or by deforming the road surface [2016.01]
E01F   9/524  \	3	3	2D064	E01F   9/524	1593	反射部材であって，路面標示に装填または塗布されるのに特に適合したもの［２０１６．０１］	Reflecting elements specially adapted for incorporation in or application to road surface markings [2016.01]
E01F   9/529  \	2	2	2D064	E01F   9/529	447	特に音響または振動で知らせるのに適合するもの，例．ランブルストリップ；減速を強要するのに特に適合するもの，例．スピードバンプ［２０１６．０１］	specially adapted for signalling by sound or vibrations, e.g. rumble strips; specially adapted for enforcing reduced speed, e.g. speed bumps [2016.01]
E01F   9/535  \	2	2	2D064	E01F   9/535	280	縁石または道路の縁付けで，特に道路使用者に警告するのに適合するもの［２０１６．０１］	Kerbs or road edgings specially adapted for alerting road users [2016.01]
E01F   9/541  \	3	3	2D064	E01F   9/541	178	縁石［２０１６．０１］	Kerbs [2016.01]
E01F   9/547  \	3	3	2D064	E01F   9/547	139	輝くもの［２０１６．０１］	illuminated [2016.01]
E01F   9/553  \	2	2	2D064	E01F   9/553	1203	低い独立した本体，例．表示ブロック，道路鋲または柔軟な車両打撃部材［２０１６．０１］	Low discrete bodies, e.g. marking blocks, studs or flexible vehicle-striking members [2016.01]
E01F   9/559  \	3	3	2D064	E01F   9/559	773	輝くもの［２０１６．０１］	illuminated [2016.01]
E01F   9/565  \	3	3	2D064	E01F   9/565	218	偏向しうるまたは転置しうる部分を有するもの［２０１６．０１］	having deflectable or displaceable parts [2016.01]
E01F   9/571  \	4	4	2D064	E01F   9/571	41	負荷をかけられて垂直に変位するもの，例．回転と結合して［２０１６．０１］	displaceable vertically under load, e.g. in combination with rotation [2016.01]
E01F   9/576  \	2	2	2D064	E01F   9/576	1496	交通区画線［２０１６．０１］	Traffic lines [2016.01]
E01F   9/582  \	3	3	2D064	E01F   9/582	395	輝くもの［２０１６．０１］	illuminated [2016.01]
E01F   9/588  \	3	3	2D064	E01F   9/588	78	物理的に交通車線を分離し，横断を防止するが妨げはしない車線写出器［２０１６．０１］	Lane delineators for physically separating traffic lanes and discouraging but not preventing crossing [2016.01]
E01F   9/594  \	3	3	2D064	E01F   9/594	97	種々の場所における再使用のため移動できるもの［２０１６．０１］	movable for reuse at different locations [2016.01]
E01F   9/60  \	1	1	2D064	E01F   9/60	151	直立体，例．標柱または係柱；道路標識用支持物［２０１６．０１］	Upright bodies, e.g. marker posts or bollards; Supports for road signs [2016.01]
E01F   9/604  \	2	2	2D064	E01F   9/604	1921	特殊な信号目的に特に適合したもの，例．カーブ，道路工事または歩行者の横断を表示するもの［２０１６．０１］	specially adapted for particular signalling purposes, e.g. for indicating curves, road works or pedestrian crossings [2016.01]
E01F   9/608  \	3	3	2D064	E01F   9/608	4709	交通の誘導，警告または制御用，例．視線誘導標または里程標［２０１６．０１］	for guiding, warning or controlling traffic, e.g. delineator posts or milestones [2016.01]
E01F   9/612  \	3	3	2D064	E01F   9/612	26	塗布したばかりの路面標示の表示，例．線にまたがるもの［２０１６．０１］	for indicating freshly applied road surface markings, e.g. straddling lines [2016.01]
E01F   9/615  \	3	3	2D064	E01F   9/615	2407	輝くもの［２０１６．０１］	illuminated [2016.01]
E01F   9/619  \	3	3	2D064	E01F   9/619	1839	反射鏡を有するもの，例．反射鏡をきれいに保つ手段を有するもの［２０１６．０１］	with reflectors; with means for keeping reflectors clean [2016.01]
E01F   9/623  \	2	2	2D064	E01F   9/623	1036	形状または構造的特性により特徴付けられるもの，例．転置または偏向を可能にするもの［２０１６．０１］	characterised by form or by structural features, e.g. for enabling displacement or deflection [2016.01]
E01F   9/627  \	3	3	2D064	E01F   9/627	510	偏向または転置後に自己復元するもの［２０１６．０１］	self-righting after deflection or displacement [2016.01]
E01F   9/631  \	3	3	2D064	E01F   9/631	18	たとえば車両の衝突の際の偏向または転置に伴う破壊，離脱，崩壊または永久変形に特に適合するもの［２０１６．０１］	specially adapted for breaking, disengaging, collapsing or permanently deforming when deflected or displaced, e.g. by vehicle impact [2016.01]
E01F   9/635  \	4	4	2D064	E01F   9/635	8	剪断または引き裂きによるもの，例．脆弱領域を有するもの［２０１６．０１］	by shearing or tearing, e.g. having weakened zones [2016.01]
E01F   9/638  \	4	4	2D064	E01F   9/638	5	スタッドとソケット型の接続によるもの，例．ばね内蔵式のもの［２０１６．０１］	by connection of stud-and-socket type, e.g. spring-incorporated
E01F   9/642  \	4	4	2D064	E01F   9/642	0	摩擦連結によるもの［２０１６．０１］	friction-coupled [2016.01]
E01F   9/646  \	3	3	2D064	E01F   9/646	628	伸張性のあるもの，折り畳み可能なものまたは枢軸回転可能なもの（Ｅ０１Ｆ９／６２７，Ｅ０１Ｆ９／６３１が優先）［２０１６．０１］	extensible, foldable or pivotable (E01F 9/627, E01F 9/631 take precedence) [2016.01]
E01F   9/65  \	3	3	2D064	E01F   9/65	120	回転可能，揺動可能または調節可能な標識または信号（Ｅ０１Ｆ９／６４６が優先）［２０１６．０１］	with rotatable, swingable or adjustable signs or signals(E01F9/646 takes precedence) [2016.01]
E01F   9/654  \	3	3	2D064	E01F   9/654	276	３次元立体の形状のもの，例．円錐体；３次元立体の形状をとることが可能なもの，例．膨張または直立させて幾何学的な本体を形成できるもの［２０１６．０１］	in the form of three-dimensional [3D] bodies, e.g. cones; capable of assuming 3D form, e.g. by inflation or erection to form a geometric body[2016.01]
E01F   9/658  \	2	2	2D064	E01F   9/658	169	固定手段により特徴付けられるもの［２０１６．０１］	characterised by means for fixing [2016.01]
E01F   9/662  \	3	3	2D064	E01F   9/662	296	車両上に取付けられるもの，例．業務用車両；移動中の道路メンテナンスとともに走行するように設計された警告用車両，例．遠隔操作されるもの［２０１６．０１］	mounted on vehicles, e.g. service vehicles; Warning vehicles travelling along with road-maintenance, e.g. remotely controlled [2016.01]
E01F   9/669  \	3	3	2D064	E01F   9/669	1393	安全障壁または類似のものに固定するためのもの［２０１６．０１］	for fastening to safety barriers or the like [2016.01]
E01F   9/673  \	3	3	2D064	E01F   9/673	475	道標または類似物を保持するためのもの［２０１６．０１］	for holding sign posts or the like [2016.01]
E01F   9/677  \	4	4	2D064	E01F   9/677	738	道標が器具なしで着脱可能なもの，例．スタッドとソケット型［２０１６．０１］	the sign posts being removable without tools, e.g. of stud-and-socket type [2016.01]
E01F   9/681  \	4	4	2D064	E01F   9/681	196	道標が着脱可能な手段で固定されているもの，例．スクリューまたはボルト［２０１６．０１］	the sign posts being fastened by removable means, e.g. screws or bolts [2016.01]
E01F   9/685  \	4	4	2D064	E01F   9/685	1008	下層土手段，例．地盤基礎［２０１６．０１］	Subsoil means, e.g. foundations [2016.01]
E01F   9/688  \	2	2	2D064	E01F   9/688	1151	それ自体で独立しているもの［２０１６．０１］	Free-standing bodies [2016.01]
E01F   9/692  \	3	3	2D064	E01F   9/692	182	そのための携帯用土台部材［２０１６．０１］	Portable base members therefor [2016.01]
E01F   9/696  \	2	2	2D064	E01F   9/696	270	頭上構造物，例．門型式または片持式；そのために特に適合した基礎手段［２０１６．０１］	Overhead structures, e.g. portal or cantilever type; Foundation means specially adapted therefor [2016.01]
E01F   9/70  \	2	2	2D064	E01F   9/70	263	携帯可能装置の貯蔵，移送，設置または回収［２０１６．０１］	Storing, transporting, placing or retrieving portable devices [2016.01]
E01F  11/00  \	0	0	2D064	E01F  11/00	303	パッドまたは他の感知装置の，舗装路面または他の路面への埋設（感圧素子Ｇ０１Ｌ；交通制御方式Ｇ０８Ｇ）	Embedding pads or other sensitive devices in paving or other road surfaces (pressure-sensitive elements G01L; traffic control systems G08G)
E01F  13/00  \	0	0	2D101	E01F  13/00	2051	交通を遮断する，または制限するための装置，例．ゲート，通行止め（鉄道踏み切り用Ｂ６１Ｌ）	Arrangements for obstructing or restricting traffic, e.g. gates, barricades (for railway crossings B61L)
E01F  13/00 301 \	1	1	2D101	E01F  13/00	939	バリケ−ド	Barricades
E01F  13/02  \	1	1	2D101	E01F  13/02	31	それ自体で独立しているもの［６］	free-standing [6]
E01F  13/02  A	1	0	2D101	E01F  13/02	1037	コーン型のもの	Cone-shaped devices
E01F  13/02  Z	1	0	2D101	E01F  13/02	450	その他のもの	Others
E01F  13/04  \	1	1	2D101	E01F  13/04	12	通行を認めまたは妨げるよう移動できるもの［６］	movable to allow or prevent passage [6]
E01F  13/04  A	1	0	2D101	E01F  13/04	767	交通ゲート〔可撓性ゲート〕	Traffic gates (flexible gates)
E01F  13/04  Z	1	0	2D101	E01F  13/04	2440	その他のもの	Others
E01F  13/06  \	2	2	2D101	E01F  13/06	87	道路方向に平行な水平軸の回りを開放位置に旋回することによるもの，すなわち，旋回ゲート［６］	by swinging into open position about a horizontal axis parallel to the road direction, i.e. swinging gates [6]
E01F  13/08  \	2	2	2D101	E01F  13/08	273	路面に位置した交軸の回りを閉鎖位置に旋回することによるもの，例．路面の傾斜可能な部分，傾斜可能な駐車場所［６］	by swinging into closed position about a transverse axis situated in the road surface, e.g. tiltable sections of the road surface, tiltable parking posts [6]
E01F  13/10  \	1	1	2D101	E01F  13/10	25	一方向のみの通行を認めるため特に適合する車両通行止め［６］	Vehicle barriers specially adapted for allowing passage in one direction only [6]
E01F  13/12  \	1	1	2D101	E01F  13/12	68	強制的に車両を阻止または運行不能にするための，例．スパイク付きマット［６］	for forcibly arresting or disabling vehicles, e.g. spiked mats [6]
E01F  15/00  \	0	0	2D101	E01F  15/00	1432	正しい規準をはずれた車両を減速，方向転換，または停止させるための安全装置，例．ガードポストまたはボラード；車両の衝突による道路側構造物への損傷を減少させるための装置（安全障壁または類似物へ標識または信号を固定するための装置Ｅ０１Ｆ９／６６９；車両を強制的に止めるためのものＥ０１Ｆ１３／００）［６］	Safety arrangements for slowing, redirecting or stopping errant vehicles, e.g. guard posts or bollards; Arrangements for reducing damage to roadside structures due to vehicular impact (arrangements for fastening signs or signals to safety barriers or the like E01F 9/03; for forcibly arresting vehicles E01F 13/00) [6]
E01F  15/02  \	1	1	2D101	E01F  15/02	374	道路に沿って，または交通車線の間に伸びる連続障壁（横断可能車線分離体Ｅ０１Ｆ９／５８８）［６］	Continuous barriers extending along roads or between traffic lanes (crossable-lane separators E01F 9/087) [6]
E01F  15/04  \	2	2	2D101	E01F  15/04	1340	本質的に縦の梁材または細長い鋼鉄片で作られたもの（Ｅ０１Ｆ１５／１０，Ｅ０１Ｆ１５／１２が優先）［６］	essentially made of longitudinal beams or rigid strips (E01F 15/10, E01F 15/12 take precedence) [6]
E01F  15/04  A	2	0	2D101	E01F  15/04	1017	道路用ガードレール	Guardrail for road
E01F  15/04  B	2	0	2D101	E01F  15/04	861	道路用ガードパイプ	Guard pipe for road
E01F  15/04  Z	2	0	2D101	E01F  15/04	1451	その他	Others
E01F  15/06  \	2	2	2D101	E01F  15/06	333	本質的にケーブル，ネット，または類似のもので作られたもの（Ｅ０１Ｆ１５／１０，Ｅ０１Ｆ１５／１２が優先；落石に対する防護Ｅ０１Ｆ７／０４；航空機用拘束装置Ｂ６４Ｆ１／０２）［６］	essentially made of cables, nettings or the like (E01F 15/10, E01F 15/12 take precedence; protection against falling rocks E01F 7/04; arresting gear for aircraft B64F 1/02) [6]
E01F  15/06  A	2	0	2D101	E01F  15/06	317	道路用ガードケーブル	Guard cable for road
E01F  15/06  Z	2	0	2D101	E01F  15/06	374	その他	Others
E01F  15/08  \	2	2	2D101	E01F  15/08	376	本質的に壁または壁のような部材で作られたもの（Ｅ０１Ｆ１５／１０，Ｅ０１Ｆ１５／１２が優先）［６］	essentially made of walls or wall-like elements (E01F 15/10, E01F 15/12 take precedence) [6]
E01F  15/10  \	2	2	2D101	E01F  15/10	256	携帯できるもの，例．一時使用のため［６］	portable, e.g. for temporary use [6]
E01F  15/12  \	2	2	2D101	E01F  15/12	15	および臨時の通行に備える手段を有するもの，例．緊急車両用［６］	and having means for providing occasional passage, e.g. for emergency vehicles [6]
E01F  15/14  \	1	1	2D101	E01F  15/14	91	特定の場所の保護に特に適合するもの，例．橋脚用，交通安全地帯用［６］	specially adapted for local protection, e.g. for bridge piers, for traffic islands [6]
