E05D1/00	ピンなし蝶番；蝶番の代用物<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類されている文献は，　蝶番に関連するＩＤＴ−グループに分類されていた:　−これらの文献は管理上上記ＩＤＴグループからこのグループに再分類された。｝
E05D1/02	一単片よりなるもの
E05D1/04	円弧状を有する案内部材をもつもの
E05D2001/045	
E05D1/06	二個の容易に分離可能の部分よりなるもの
E05D3/00	ピンつき蝶番｛（Ｅ０５Ｄ７／０８が優先）｝<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する:―ここに分類された文献は関連するＩＤＴグループ:　蝶番に分類された。―これらは当該ＩＤＴグループからこのグループへ管理上再分類された。このグループにおいては次のインデキシングコードを用いる:Ｅ０５Ｄ２７００／０２，Ｅ０５Ｄ２７００／０４｝
E05D3/02	一個のピンをもつもの
E05D3/022	｛更なる横方向の動きができるもの，　例．シーリング｝
E05D2003/025	
E05D2003/027	
E05D3/04	二個またはそれ以上のウィングを他の部材に連結するために三個またはそれ以上の部品，例．スリーブ，を互いに相対的に可動状態に係合するもの
E05D3/06	二つまたはそれ以上のピンをもつもの（Ｅ０５Ｄ７／０８が優先）
E05D3/08	開き戸用，すなわち両側より押すことにより開けられるもの
E05D3/10	平行でないピンをもつもの
E05D3/12	２つの平行なピンと１つのアームを持つもの（３／０８が優先）
E05D3/122	
E05D3/125	
E05D3/127	
E05D3/14	４つの平行なピンと２つのアームを持つもの（３／０８が優先）
E05D3/142	
E05D3/145	
E05D3/147	
E05D3/16	７つの平行なピンと４つのアームを持つもの（３／０８が優先）
E05D2003/163	
E05D2003/166	
E05D3/18	スライドするピンまたはガイドを持つもの（３／０８が優先）
E05D3/183	
E05D3/186	
E05D5/00	単一部品の構造，例．取り付け用の部品
E05D5/02	取り付け用の部品，例．蝶番羽根
E05D5/0207	｛車両への取り付け用（Ｅ０５Ｄ５／０４３，Ｅ０５Ｄ５／０６２が優先）｝
E05D5/0215	｛プロフィル部材その他類似物への取り付け用｝
E05D5/0223	｛プロフィル壁を貫通して伸びるかまたはプロフィル溝と係合する部品，　例．　ねじ，　を有するもの｝
E05D5/023	｛プロフィル壁を貫通して伸びる部品を有するもの｝
E05D5/0238	｛プロフィル溝と係合する部品を有するもの｝
E05D5/0246	｛ガラスパネルへの取り付け用｝
E05D2005/0253	
E05D2005/0261	
E05D2005/0269	
E05D5/0276	｛キャビネットまたは家具への取り付け用で，蝶番が二つ以上のピンを有するもの（Ｅ０５Ｄ５／０４６，Ｅ０５Ｄ５／０６５，Ｅ０５Ｄ７／１２５が優先）｝
E05D2005/0284	
E05D2005/0292	
E05D5/04	平蝶番羽根
E05D5/043	｛特に車両に適したもの｝
E05D5/046	｛特にキャビネットまたは家具に適したまの｝
E05D5/06	曲り蝶番羽根
E05D5/062	｛特に車両に適したもの｝
E05D5/065	｛特にキャビネットまたは家具に適したまの｝
E05D2005/067	
E05D5/08	円筒形のもの
E05D5/10	ピン，ソケットまたはスリーブ；取り外しできるピン（Ｅ０５Ｄ１５／５２２が優先）
E05D2005/102	
E05D2005/104	
E05D2005/106	
E05D2005/108	
E05D5/12	ソケット内へのピンの固定，可動のものまたは不動のもの
E05D5/121	｛ねじを切ったピン｝
E05D2005/122	
E05D2005/124	
E05D5/125	｛取外し不能，スナップ嵌めピン（取外し可能スナップ嵌めピンＥ０５Ｄ７／１０２２，Ｅ０５Ｄ７／１０５５）｝
E05D5/127	｛ピンをソケットにねじ込むことによるもの（Ｅ０５Ｄ５／１２５が優先）｝
E05D5/128	｛ピンが止め部材により係合する窪みまたは貫通穴を有するもの｝
E05D5/14	ソケットまたはスリーブの構造
E05D2005/145	
E05D5/16	ソケットまたはスリーブ上に特別な取り付け部品を用いることなく固定されるもの
E05D7/00	特殊構造の蝶番またはピボット（特殊なつり下げ装置に用いられるものＥ０５Ｄ１５／００；自動閉鎖するためのものＥ０５Ｆ１／０６，Ｅ０５Ｆ１／１２；回転の前にウィングをもち上げる手段をもつものＥ０５Ｆ７／０２）<br><br><u>｛注</u><br><br>　このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類されている文献は，　　蝶番に関連するＩＤＴ−グループに分類されていた:　−文献は管理上上記ＩＤＴ−グループからこのグループに再分類された｝
E05D7/0009	｛可変蝶番（Ｅ０５Ｄ７／０４が優先）｝
E05D7/0018	｛蝶番軸に取付けられるもの｝
E05D7/0027	｛軸方向に取付けられるもの｝
E05D2007/0036	
E05D7/0045	｛半径方向に取付けられるもの｝
E05D7/0054	｛偏心部材によるもの｝
E05D2007/0063	
E05D2007/0072	
E05D2007/0081	
E05D7/009	｛長い蝶番，例．連続蝶番｝
E05D7/02	左側と同様右側にも使用されるもの；右側または左側に転換できる蝶番
E05D7/04	ウィングまたは枠に対し調節可能な蝶番
E05D7/0407	｛蝶番が二つまたはそれ以上のピンを有しキャビネットまたは家具に特に適したもの｝
E05D7/0415	｛調節可能な駆動手段を有するもの｝
E05D7/0423	｛ねじとナットの機構（Ｅ０５Ｄ７／０４０７，Ｅ０５Ｄ７／０４３が優先）｝
E05D7/043	｛ダボ取付によるもの｝
E05D2007/0438	
E05D2007/0446	
E05D2007/0453	
E05D2007/0461	
E05D2007/0469	
E05D2007/0476	
E05D2007/0484	
E05D2007/0492	
E05D7/06	部材を傾けることができるもの
E05D7/08	ウィングの反対縁，特に頂部と底部に配置される二個の差し込みせんからなる支持に使用されるもの，例．トラニオン　｛Ｅ０５Ｄ１５／２６６が優先｝
E05D7/081	ウィングの一端縁近くに位置するウィング枢着軸（そのための制動装置１１／０８）
E05D7/082	ウィング枢着軸がウィングの端縁から相当距離離れて位置するもの　｛例．バランス形ウィング用｝
E05D7/083	固定枢着軸をもつもの
E05D7/084	可動枢着軸をもつもの
E05D7/085	２以上の枢着軸をもつもの，例．同時に用いられるもの
E05D7/086	蝶番と機構的に組合された制動装置（窓用制動装置それ自体Ｅ０５Ｆ５／００）
E05D7/10	蝶番軸において部品を簡単に分離｛または連結｝できるもの（｛Ｅ０５Ｄ５／１２およびＥ０５Ｄ１５／５０が優先｝；蝶番の代用物Ｅ０５Ｄ１／０６）
E05D7/1005	｛軸方向に移動する自由ピン，ボールまたはソケットによるもの｝
E05D7/1011	｛自由バネによりバイアスのかかったもの（Ｅ０５Ｄ７／１０１６が優先）｝
E05D7/1016	｛特定の角度位置を要するもの｝
E05D7/1022	｛スナップ嵌めピンを有するもの｝
E05D2007/1027	
E05D2007/1033	
E05D2007/1038	
E05D7/1044	｛軸方向を向いたもの（Ｅ０５Ｄ７／１００５が優先）｝
E05D7/105	｛特定の角度位置を要するもの｝
E05D7/1055	｛スナップ嵌めピンを有するもの｝
E05D7/1061	｛軸方向を向いたもの（Ｅ０５Ｄ７／１００５が優先）｝
E05D7/1066	｛特定の角度位置を要するもの｝
E05D7/1072	｛円形でない断面を有するピン｝
E05D7/1077	｛スナップ嵌めピンを有するもの｝
E05D7/1083	｛複数の蝶番の同時組み立てを容易にするもの，　例．重いウィングを取り付けるためのもの｝
E05D2007/1088	
E05D2007/1094	
E05D7/12	ウィングまたは枠から蝶番を分離できるもの　（｛Ｅ０５Ｄ１５／５０７が優先）｝
E05D7/121	｛特に車両に適したもの｝
E05D7/123	｛特にキャビネットまたは家具に適したまの｝
E05D7/125	｛蝶番が２つ以上のピンを有するもの｝
E05D2007/126	
E05D2007/128	
E05D7/14	金庫用の蝶番
E05D9/00	特殊な材料，例．帯綱，板金，プラスチック，から作るように特別に設計された蝶番羽根またはスリーブ
E05D9/005	｛プラスチックを材料とするもの（Ｅ０５Ｄ１／０２が優先）｝
E05D11/00	蝶番の付加的特徴または付属品｛（端縁を保護する装置Ｅ０６Ｂ３／８８）｝<br><br><u>｛注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する:―ここに分類された文献は関連するＩＤＴグループ:蝶番に分類された。―これらは当該ＩＤＴグループからこのグループへ管理上再分類された。｝
E05D11/0009	｛取付け金具の位置をウィングまたは枠にマークするためのテンプレート（ドア，　窓または枠作成用器具Ｅ０４Ｆ２１／００３）｝
E05D11/0018	｛不正変更防止装置｝
E05D11/0027	｛蝶番上またはその近くに設けられ，　ウィングが閉じるに従い相互結合する部品からなるもの，　例．取付スタッド｝
E05D2011/0036	
E05D2011/0045	
E05D11/0054	｛カバー，　例．保護用｝
E05D2011/0063	
E05D2011/0072	
E05D11/0081	｛エネルギ伝達用，　例．電線ルーティング｝
E05D2011/009	
E05D11/02	潤滑装置
E05D11/04	軸受面としてのボールの使用に関するもの（Ｅ０５Ｄ７／０６が優先）
E05D2011/045	
E05D11/06	蝶番の開き運動を制限する装置
E05D11/08	相対的に可動の蝶番部品間の摩擦装置（Ｅ０５Ｄ７／０８６が優先）
E05D11/081	｛半径方向および軸方向双方向の摩擦を有するもの，例．円錐状摩擦面｝
E05D11/082	｛略半径方向の摩擦を有するもの，　例．筒状摩擦面｝
E05D11/084	｛その摩擦が蝶番の回転方向またはその開口角度に因るもの｝
E05D2011/085	
E05D11/087	｛略軸方向の摩擦を有するもの，　例．摩擦円盤｝
E05D2011/088	
E05D11/10	相対的に可動の蝶番部品間の運動を阻止する装置
E05D11/1007	｛確実な固定を行うもの｝
E05D11/1014	｛蝶番を一箇所，　例．閉鎖位置，　にのみ維持するためのもの｝
E05D11/1021	｛蝶番が２つ以上のピンを有しキャビネットまたは家具に特に適しているもの｝
E05D11/1028	｛蝶番を２つ以上の位置，　例．中間位置または完全開放位置，　に維持するためのもの｝
E05D2011/1035	
E05D11/1042	｛その維持手段がカムおよびトーションバーであるもの，　例．　自走車用蝶番機構｝
E05D11/105	｛その維持手段が枢着軸に対し垂直に作用するもの｝
E05D11/1057	｛特に車両に適したもの（Ｅ０５Ｄ１１／１０６４が優先｝
E05D11/1064	｛枢着軸に対し垂直なコイルスプリングを有するもの｝
E05D11/1071	｛特に車両に適したもの｝
E05D11/1078	｛その維持手段が枢軸に対し平行に作用するもの｝
E05D11/1085	｛特に車両に適したもの｝
E05D2011/1092	
E05D13/00	滑動または上下動するウィング用の付属品，例．滑車，安全つかみ（｛水平に滑動するウィング用閉塞器または開放器　Ｅ０５Ｆ１／０２，Ｅ０５Ｆ１／０８｝；釣り合いおもり装置｛揺動ウィング用のもの｝Ｅ０５Ｆ１／００，Ｅ０５Ｆ３／００）[Ｎ:<br><br><u>注</u><br><br>このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する:―ここに分類された文献は関連するＩＤＴグループ窓を垂直に滑動するための釣り合いおもり装置に分類された。―これらは当該ＩＤＴグループからこのグループへ管理上再分類された。]
E05D13/003	｛落下防止装置（Ｅ０５Ｄ１３／１２２３，Ｅ０５Ｄ１３／１２４６，Ｅ０５Ｄ１３／１２６９，Ｅ０５Ｄ１３／１２９２が優先）｝
E05D13/006	｛ウィングに固定されたもの，すなわち　安全止め金｝
E05D13/04	｛ＩＰＣ３｝滑動ウィングを開放状態に保持するのに特に適した締結具　（｛Ｅ０５Ｄ１５／０６Ｂ２(ＥＣＬＡ)が優先｝；ウィングを閉鎖状態に保持するためのものＥ０５Ｃ）
E05D13/06	｛ＩＰＣ３｝切欠を有するもの　｛垂直に滑動するウィング用｝
E05D13/08	｛ＩＰＣ３｝摩擦作用で作用するもの　｛垂直に滑動するウィング用｝
E05D13/10	｛ＩＰＣ３｝平衡おもり装置
E05D13/12	｛ＩＰＣ３｝ばねを有するもの
E05D13/1207	｛引張りばねを有するもの｝
E05D13/1215	｛頭上ウィングに特に適したもの（Ｅ０５Ｄ１３／１２２３が優先）｝
E05D13/1223	｛ばね安全装置｝
E05D13/123	｛圧縮ばねを有するもの｝
E05D13/1238	｛頭上ウィングに特に適したもの（Ｅ０５Ｄ１３／１２４６が優先）｝
E05D13/1246	｛ばね安全装置｝
E05D13/1253	｛傾斜付きコイル引張りばねを有するもの｝
E05D13/1261	｛頭上ウィングに特に適したもの（Ｅ０５Ｄ１３／１２６９が優先）｝
E05D13/1269	｛ばね安全装置｝
E05D13/1276	｛コイル状リボンばね，　例．定荷重ばね，　を有するもの（Ｅ０５Ｄ１３／１２５３が優先）｝
E05D13/1284	｛頭上ウィングに特に適したもの（Ｅ０５Ｄ１３／１２９２が優先）｝
E05D13/1292	｛ばね安全装置｝
E05D13/14	｛ＩＰＣ３｝錘を有するもの
E05D13/145	｛頭上ウィングに特に適したもの｝
E05D15/00	ウィング用の吊下げ装置（支持手段の構造によって特徴づけられないウィング装置Ｅ０６Ｂ３／３２）<br><br><u>｛注</u><br><br>　このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類されている文献は，　蝶番または他の吊下げ装置に関連するＩＤＴ−グループに分類されていた:　−これらの文献は管理上上記ＩＤＴ−グループからこのグループに再分類された。　−これらの文献には以下のインデキシングコードが用いられる:Ｅ０５Ｄ２７００／１０，Ｅ０５Ｄ２７００／１２｝
E05D15/02	回転ウィング用
E05D15/04	ウィングの外の軸を中心に旋回するウィングに固定された腕材をもつもの
E05D15/06	自身の平面内を多少とも水平に滑動するウィング用のもの
E05D15/0604	｛付加的な運動ができるもの（Ｅ０５Ｄ１５／１０が優先；滑動前にウィングをもち上げるＥ０５Ｄ１５／５６５）｝
E05D15/0608	｛軌道の装置に起因するもの｝
E05D15/0613	｛多方向トロリーを有するもの｝
E05D15/0617	｛片持ち梁型のもの｝
E05D15/0621	｛細部，　例．吊下げまたは支持案内具（Ｅ０５Ｄ１５／０６０４，Ｅ０５Ｄ１５／０８からＥ０５Ｄ１５／１４が優先）｝
E05D15/0626	｛天井に吊り下げられたウィング用｝
E05D15/063	｛固定軸を有するホイール上のもの｝
E05D15/0634	
E05D15/0639	
E05D15/0643	｛ボールまたは浮動ローラ上のもの｝
E05D15/0647	｛滑動ブロック上のもの｝
E05D15/0652	｛軌道（Ｅ０５Ｄ１５／０６３からＥ０５Ｄ１５／０６４７およびＥ０５Ｄ１５／０６５６が優先）｝
E05D15/0656	｛ボトムの案内具｝
E05D15/066	｛底部で支持されるウィング用｝
E05D15/0665	｛固定軸を有するホイール上のもの｝
E05D15/0669	
E05D15/0673	
E05D15/0678	｛ボールまたは浮動ローラ上のもの｝
E05D15/0682	｛滑動ブロック上のもの｝
E05D15/0686	｛軌道（Ｅ０５Ｄ１５／０６６５からＥ０５Ｄ１５／０６８２およびＥ０５Ｄ１５／０６９１が優先）｝
E05D15/0691	｛トップの案内具｝
E05D2015/0695	
E05D15/08	自身の案内中をそれぞれ移動できる２個またはそれ以上の独立した部分からなるもの
E05D15/10	第一平面から第二の平行平面へ移動できるもの
E05D15/1002	｛鉄道貨車または大量輸送車での使用に特に適したもの（Ｅ０５Ｄ１５／１００７，Ｅ０５Ｄ１５／１０２３，Ｅ０５Ｄ１５／１０４４，Ｅ０５Ｄ１５／１０６８が優先）｝
E05D15/1005	｛そのウィングが水平平面上を移動可能な腕材に支持されるもの｝
E05D15/1007	｛鉄道貨車または大量輸送車での使用に特に適したもの｝
E05D15/101	｛車両に特に適したもの（Ｅ０５Ｄ１５／１００７が優先）｝
E05D15/1013	｛窓に特に適したもの｝
E05D15/1015	｛中間傾斜位置を有するもの｝
E05D2015/1018	中心軸の周りで回転する軌道を有するもの
E05D15/1021	｛第３方向，　例．垂直方向，　の移動を伴うもの｝
E05D15/1023	｛鉄道貨車または大量輸送車での使用に特に適したもの｝
E05D2015/1026	付属品，例．滑動または回転案内具，ラッチ
E05D2015/1028	横方向に移動するウイングのみを有するもの
E05D2015/1031	ウイングがキャリッジから伸びる腕部に支持されるもの
E05D2015/1034	ウイングの回転を防止する手段を持つキャリッジ
E05D2015/1036	腕部が垂直平面内，例．横断平面内，で可動なもの
E05D2015/1039	ウイングがキャリッジ上で横方向に滑動するもの
E05D15/1042	｛横方向に移動する運搬車を有するもの（Ｅ０５Ｄ１５／１０６５が優先）｝
E05D15/1044	｛鉄道貨車または大量輸送車での使用に特に適したもの｝
E05D15/1047	｛車両に特に適したもの（Ｅ０５Ｄ１５／１０４４が優先）｝
E05D2015/1049	横断平面内で揺動または回転するＵ運搬車
E05D2015/1052	横方向に寸法超過した，軌道区画または運搬車
E05D2015/1055	傾いたまたは湾曲した軌道区画またはカムを有するもの
E05D2015/1057	運搬車がそれらの軌道区画内で揺動または回転するもの
E05D2015/106	横方向に向けた軌道区画
E05D2015/1063	運搬車を軌道から離脱させるもの
E05D15/1065	｛横方向に移動する軌道を有するもの｝
E05D15/1068	｛鉄道貨車または大量輸送車での使用に特に適したもの｝
E05D2015/1071	軌道が固定フレームに直接連結されたもの，例．滑動可能に連結されたもの
E05D2015/1073	横方向に揺れ動くもの
E05D2015/1076	横方向に揺動するもの，例．腕材上で揺動するもの
E05D2015/1078	水平面において揺動または回転するもの
E05D15/1081	
E05D2015/1084	軌道が固定フレームに直接連結されたもの，例．滑動可能に連結されたもの
E05D2015/1086	揺動可能に連結されたもの，例．腕材上におけるもの
E05D2015/1089	運搬車がウイングの回転を防止する手段を持つもの
E05D2015/1092	湾曲した軌道区画内で揺動または回転する運搬車
E05D2015/1094	それ自体を軌道から離脱させるもの
E05D2015/1097	入れ子式要素を形成する運搬車と軌道を有するもの
E05D15/12	端縁で連結されている部分からなるもの
E05D15/14	ウィングの平面内に位置する可動の腕材をもつもの
E05D15/16	自身の平面内を垂直に多少とも滑動するウィング用のもの
E05D15/165	｛細部，　例．滑動または回転案内具　（Ｅ０５Ｄ１５／１８からＥ０５Ｄ１５／２４が優先）｝
E05D15/18	それ自体の案内具中をそれぞれ移動できる二つまたはそれ以上の独立した部分からなるもの
E05D15/20	第一平面から第二の平行平面へ移動できるもの
E05D15/22	付加的な運動ができるもの　｛（Ｅ０５Ｄ１５／２０が優先）｝
E05D2015/225	頭上ウィングに特に適したもの
E05D15/24	端縁で連結されている部品からなるもの
E05D15/242	｛部品間の蝶番による連結点｝
E05D15/244	｛上部案内手段｝
E05D15/246	｛付加的な運動を引き起こすための付加的案内レールを有するもの｝
E05D15/248	｛付加的な運動を引き起こすためのレバーアームを有するもの｝
E05D15/26	折りたたみウィング用
E05D15/262	｛垂直に折畳むもの（Ｅ０５Ｄ１５／２６Ｂ１(ＥＣＬＡ)，Ｅ０５Ｄ１５／２６Ｂ２Ｂ(ＥＣＬＡ)が優先）｝
E05D15/264	｛二つ折り型ウィング用｝
E05D15/266	｛ウィングの両端に位置する二つの枢軸を含んでなるもの｝
E05D2015/268	
E05D15/28	水平面内で可動の腕材で支持されるもの
E05D15/30	旋回腕と滑動案内をもつもの
E05D15/32	二対の旋回腕をもつもの
E05D15/34	自身が平行に開くウィングをもつもの
E05D15/36	ウィングの一案内部材が他の案内部材の移動方向に対してほぼ直交する方向へ移動するように配置された滑動路に沿って移動するもの
E05D15/38	上下動するウィング，例．オーバーヘッドドア，用のもの
E05D15/40	垂直面内で可動の腕材で支持されたもの
E05D15/401	｛頭上ウィングに特に適したもの（Ｅ０５Ｄ１５／４０３からＥ０５Ｄ１５／４６が優先）｝
E05D15/403	｛ウィングの外の軸を中心に旋回するウィングに固定された腕材をもつもの｝
E05D15/405	｛ウィング上に固定され，支持材上を回転する湾曲した腕材を有するもの｝
E05D15/406	｛旋回腕と滑動案内具をもつもの[Ｅ０５Ｄ１５／４２，Ｅ０５Ｄ１５／４４が優先）｝
E05D15/408	｛ウィングに固定された滑動案内具をもつもの｝
E05D15/42	旋回腕と水平滑動案内をもつもの
E05D15/425	｛頭上ウィングに特に適したもの｝
E05D15/44	旋回腕と垂直滑動案内をもつもの
E05D15/445	｛頭上ウィングに特に適したもの｝
E05D15/46	二対の旋回腕をもつもの
E05D15/463	｛頭上ウィングに特に適したもの｝
E05D15/466	｛窓に特に適したもの｝
E05D15/48	運動を選択的に行うことができるもの　｛Ｅ０５Ｄ１５／０６０４が優先｝:（垂直に滑動するウィング用Ｅ０５Ｄ１５／２２）
E05D2015/482	
E05D2015/485	
E05D2015/487	
E05D15/50	両縁のどちらからでも開くもの　｛（蝶番軸の部品を容易に分離または接合可能な特殊構造の蝶番または枢軸Ｅ０５Ｄ７／１０；蝶番をウィングまたは枠より容易に分離できるものＥ０５Ｄ７／１２）｝
E05D15/502	｛蝶番軸の蝶番部品を軸方向に分離することによるもの｝
E05D15/505	｛蝶番軸の蝶番部品を半径方向に分離することによるもの｝
E05D15/507	｛蝶番をウィングまたは枠より分離することによるもの｝
E05D15/52	垂直軸と同様水平軸のまわりにも開くためのもの
E05D15/5202	｛非水平に延びるチェックを有するもの｝
E05D15/5205	｛水平に延びるチェックを有するもの｝
E05D15/5208	｛垂直および水平に滑動する桟，　棒，　ケーブル間の移動を伝達する手段を有するもの｝
E05D15/5211	｛隠し吊下げ具｝
E05D15/5214	｛コーナー支持具｝
E05D15/5217	｛傾斜ロック装置｝
E05D15/522	適宜選択した旋回部を解除する装置をもつもの
E05D15/523	可動棒を用いるもの
E05D15/524	作動機構
E05D15/526	安全装置　｛（Ｅ０５Ｄ１５／５２１７が優先）｝
E05D2015/5263	
E05D2015/5266	
E05D15/54	内外の両方向に開くためのもの
E05D15/56	連続して異なる運動をするもの　｛回転前にウィングをもち上げるものＥ０５Ｆ７／０２｝
E05D15/565	｛滑動前にウィングをもち上げるためのもの｝
E05D15/58	揺動運動と滑動運動の両者をするもの
E05D15/581	｛揺動軸が滑動方向に置かれているもの（Ｅ０５Ｄ１５／１０１５が優先）｝
E05D15/582	｛水平揺動軸を有するもの（Ｅ０５Ｄ１５／５８１が優先）｝
E05D15/583	｛頭上ウィングに特に適したもの｝
E05D2015/585	
E05D2015/586	
E05D2015/587	
E05D2015/588	
E05D2700/00	特にドアや窓に使用される蝶番または他の吊り下げ装置
E05D2700/02	枢着軸と軸受面を１つづつ有する蝶番
E05D2700/04	１つの枢着軸と１つ以上の軸受け面を有する蝶番
E05D2700/10	ドアおよび窓の各種取り付け品，例．上げ下げ窓またはスクリーン用の吊り下げ装置
E05D2700/12	ドアまたは窓用吊り下げ装置であって，ドアまたは窓の平面に垂直に移動可能かもしくは旋回腕部によりウイング端縁から相当離れた枢軸の周りに旋回可能なもの
