H02H   1/00  \	0	0	5G142	H02H   1/00	154	非常保護回路装置の細部	Details of emergency protective circuit arrangements
H02H   1/04  \	1	1	5G142	H02H   1/04	79	過度的な異常状態，例．雷，に応答することを防止するための装置	Arrangements for preventing response to transient abnormal conditions, e.g. to lightning
H02H   1/06  \	1	1	5G142	H02H   1/06	206	操作用電力を供給するための装置［３］	Arrangements for supplying operative power [3]
H02H   3/00  \	0	0	5G142	H02H   3/00	33	電気的に正常な動作状態からの異常変化に直接応答し，自動開放のための非常保護回路装置，その後において，再閉路する場合あるいはしない場合も含む（電気機械装置の特殊型式のものあるいはケーブル，線路系統の区間保護に適用されているものＨ０２Ｈ７／００；予備電源への切換方式Ｈ０２Ｊ９／００）	Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition, with or without subsequent reconnection (specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems H02H 7/00; systems for change-over to standby supply H02J 9/00)
H02H   3/00  A	0	0	5G142	H02H   3/00	230	アナログ式のもの	Analogue type
H02H   3/00  L	0	1	5G142	H02H   3/00	431	断線検出〔Ｐ，Ｑ優先〕	Detecting open wires (P or Q take precedence.)
H02H   3/00  M	0	1	5G142	H02H   3/00	318	保護システム〔Ｐ優先〕	Protection systems (Q takes precedence.)
H02H   3/00  N	0	1	5G142	H02H   3/00	192	絶縁劣化検出	Detecting degraded insulation
H02H   3/00  P	0	1	5G142	H02H   3/00	148	制御入力を有する給電路に適用されるもの	applied to power feed lines with controlled inputs
H02H   3/00  Q	0	1	5G142	H02H   3/00	251	故障位置を特定するもの〔内外のみの特定は除く〕	pinpointing failure positions (excluding pinpoint inside or outside)
H02H   3/00  R	0	1	5G142	H02H   3/00	89	直流送電系統に適用されるもの	applied to DC power feeding systems
H02H   3/00  S	0	1	5G142	H02H   3/00	41	メカ式のもの	of mechanical type
H02H   3/00  T	0	1	5G142	H02H   3/00	22	多相用のもの	for multiple phases
H02H   3/00  U	0	1	5G142	H02H   3/00	11	進行波を利用したもの	using progressive waves
H02H   3/00  D	0	0	5G142	H02H   3/00	335	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/00  Z	0	0	5G142	H02H   3/00	25	その他	Others
H02H   3/02  \	1	1	5G142	H02H   3/02	24	細部	Details
H02H   3/02  A	1	0	5G142	H02H   3/02	112	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/02  L	1	1	5G142	H02H   3/02	348	入力部	Inputs
H02H   3/02  M	1	1	5G142	H02H   3/02	177	判定部	Judging section
H02H   3/02  N	1	1	5G142	H02H   3/02	194	しや断，投入方式	Shutting off or loading methods
H02H   3/02  P	1	1	5G142	H02H   3/02	44	信号伝達部	Signal transmitters
H02H   3/02  Q	1	1	5G142	H02H   3/02	40	接地回路	Grounding circuits
H02H   3/02  R	1	1	5G142	H02H   3/02	78	整定部	Feed setting
H02H   3/02  S	1	1	5G142	H02H   3/02	15	メモリ	Memories
H02H   3/02  T	1	1	5G142	H02H   3/02	107	自動復帰，動作保持	Automatic resetting or operation retaining
H02H   3/02  D	1	0	5G142	H02H   3/02	338	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/02  E	1	1	5G142	H02H   3/02	325	整定部	Feed setting
H02H   3/02  F	1	1	5G142	H02H   3/02	472	入力部	Input section
H02H   3/02  G	1	1	5G142	H02H   3/02	289	判定部	Judging section
H02H   3/02  H	1	1	5G142	H02H   3/02	91	メモリ	Memories
H02H   3/02  J	1	1	5G142	H02H   3/02	203	信号伝達部	Signal transmitters
H02H   3/02  Z	1	0	5G142	H02H   3/02	23	その他	Others
H02H   3/027  \	2	2	5G142	H02H   3/027	4	設定時限後に自動開放するもの（Ｈ０２Ｈ３／０３３，Ｈ０２Ｈ３／０６が優先）［３］	with automatic disconnection after a predetermined time (H02H 3/033, H02H 3/06 take precedence) [3]
H02H   3/027  A	2	0	5G142	H02H   3/027	162	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/027  D	2	0	5G142	H02H   3/027	50	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/027  Z	2	0	5G142	H02H   3/027	0	その他	Others
H02H   3/033  \	2	2	5G142	H02H   3/033	130	優先順に順次開放するもの（Ｈ０２Ｈ３／０６が優先）［３］	with several disconnections in a preferential order (H02H 3/06 takes precedence) [3]
H02H   3/04  \	2	2	5G142	H02H   3/04	14	開放に伴って警報または監視を行なうもの，例．保護装置が作動したことを指示するもの	with warning or supervision in addition to disconnection, e.g. for indicating that protective apparatus has functioned
H02H   3/04  A	2	0	5G142	H02H   3/04	591	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/04  D	2	0	5G142	H02H   3/04	211	デイジタル式のもの	of analogue type
H02H   3/04  Z	2	0	5G142	H02H   3/04	9	その他	Others
H02H   3/05  \	2	2	5G142	H02H   3/05	21	信頼性を向上するための手段をもつもの，例．冗長装置［３］	with means for increasing reliability, e.g. redundancy arrangements [3]
H02H   3/05  A	2	0	5G142	H02H   3/05	270	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/05  B	2	1	5G142	H02H   3/05	355	点検に関するもの〔Ｃ優先〕	related to inspections (C takes precedence.)
H02H   3/05  L	2	2	5G142	H02H   3/05	146	点検信号の印加方法に関するもの〔例．潮流キヤンセル〕	related to methods for applying inspection signals, e.g. cancelling currents
H02H   3/05  M	2	2	5G142	H02H   3/05	82	点検時の動作ロツクに関するもの	related to motion locking upon inspections
H02H   3/05  N	2	2	5G142	H02H   3/05	69	点検中の事故対応に関するもの	related to measures for accidents during inspections
H02H   3/05  P	2	2	5G142	H02H   3/05	56	複数リレ−の点検に関するもの	related to inspections of multiple replays
H02H   3/05  Q	2	2	5G142	H02H   3/05	205	点用信号発生方法に関するもの〔例．模擬系統〕	related to methods for generating inspection signals, e.g. simulated systems
H02H   3/05  C	2	1	5G142	H02H   3/05	330	監視に関するもの	related to monitoring
H02H   3/05  D	2	0	5G142	H02H   3/05	229	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/05  E	2	1	5G142	H02H   3/05	342	点検に関するもの〔Ｆ優先〕	related to inspections (F takes precedence.)
H02H   3/05  F	2	1	5G142	H02H   3/05	542	監視に関するもの	related to monitoring
H02H   3/05  Z	2	0	5G142	H02H   3/05	23	その他	Others
H02H   3/06  \	2	2	5G142	H02H   3/06	18	自動再閉路をもつもの	with automatic reconnection
H02H   3/06  A	2	0	5G142	H02H   3/06	155	再閉路条件確認に関するもの〔例．連系確認〕	related to checks of reconnecting conditions, e.g. checking of linkages
H02H   3/06  B	2	0	5G142	H02H   3/06	42	消弧に関するもの	related to extinguishing arcing
H02H   3/06  C	2	0	5G142	H02H   3/06	522	しや断，投入シ−ケンスに関するもの〔Ｂ，Ｄ優先〕	related to shutoff or loading sequence 'B or D takes precedence.)
H02H   3/06  D	2	0	5G142	H02H   3/06	55	故障位置を特定するもの	for specifying failed locations
H02H   3/06  E	2	0	5G142	H02H   3/06	46	信頼性を増すための手段をもつもの〔例．点検，監視〕	with means for improving reliability, e.g. inspections, monitoring
H02H   3/06  Z	2	0	5G142	H02H   3/06	90	その他	Others
H02H   3/07  \	3	3	5G142	H02H   3/07	21	再閉路を設定回数繰り返した後，永続的に開放するもの［３］	and with permanent disconnection after a predetermined number of reconnection cycles [3]
H02H   3/08  \	1	1	5G004	H02H   3/08	197	過電流に対する応答（過電流に原因する異常温度に応答するものＨ０２Ｈ５／０４）	responsive to excess current (responsive to abnormal temperature caused by excess current H02H 5/04)
H02H   3/08  A	1	0	5G004	H02H   3/08	1573	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/08  L	1	1	5G004	H02H   3/08	126	操作用電源不要のもの	without requiring operation power supply
H02H   3/08  M	1	1	5G004	H02H   3/08	11	増相回路をもつもの〔単一の入力を移相回路により増相するもの」	with amplifying circuits (amplifying single input with phase transfer circuit)
H02H   3/08  N	1	1	5G004	H02H   3/08	152	動作値，復帰値調整可能なもの	Adjustable operating or reset values
H02H   3/08  P	1	1	5G004	H02H   3/08	331	短絡して保護するもの〔短絡によりヒユ−ズを溶断して保護するものも含む〕	Protecting by shorting (including those protecting by melting fuse after shorting)
H02H   3/08  Q	1	1	5G004	H02H   3/08	17	ステツプ素子を用いるもの	using step elements
H02H   3/08  R	1	1	5G004	H02H   3/08	334	表示，警報を行うもの	indicating or alarming
H02H   3/08  S	1	1	5G004	H02H   3/08	135	メカ式のもの	of mechanical type
H02H   3/08  T	1	1	5G004	H02H   3/08	607	検出手段に特徴のあるもの	characterised by detecting means
H02H   3/08  D	1	0	5G004	H02H   3/08	451	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/08  Z	1	0	5G004	H02H   3/08	22	その他	Others
H02H   3/087  \	2	2	5G004	H02H   3/087	1868	直流用のもの［３］	for dc applications [3]
H02H   3/093  \	2	2	5G004	H02H   3/093	80	時限要素をもつもの［３］	with timing means [3]
H02H   3/093  A	2	0	5G004	H02H   3/093	796	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/093  D	2	0	5G004	H02H   3/093	378	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/093  Z	2	0	5G004	H02H   3/093	3	その他	Others
H02H   3/10  \	2	2	5G004	H02H   3/10	5	その他の異常な電気的状態にも応答するもの	additionally responsive to some other abnormal electrical conditions
H02H   3/10  A	2	0	5G004	H02H   3/10	325	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/10  D	2	0	5G004	H02H   3/10	63	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/10  Z	2	0	5G004	H02H   3/10	4	その他	Others
H02H   3/12  \	1	1	5G004	H02H   3/12	6	軽負荷あるいは無負荷に応答するもの	responsive to underload or no-load
H02H   3/12  A	1	0	5G004	H02H   3/12	221	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/12  D	1	0	5G004	H02H   3/12	18	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/12  Z	1	0	5G004	H02H   3/12	0	その他	Others
H02H   3/13  \	2	2	5G004	H02H   3/13	105	多相交流用のもの，例．欠相［３］	for multiphase applications, e.g. phase interruption [3]
H02H   3/14  \	1	1	5G004	H02H   3/14	167	普通大地電位の部分の電位発生に応答するもの	responsive to occurrence of voltage on parts normally at earth potential
H02H   3/16  \	1	1	5G004	H02H   3/16	41	大地，フレームまたは物体への故障電流に応答するもの（平衡装置あるいは差動装置をもつものＨ０２Ｈ３／２６）	responsive to fault current to earth, frame or mass (with balanced or differential arrangement H02H 3/26)
H02H   3/16  A	1	0	5G004	H02H   3/16	736	直流用のもの	for DC
H02H   3/16  B	1	0	5G004	H02H   3/16	1206	交流用のもの	for AC
H02H   3/16  Z	1	0	5G004	H02H   3/16	8	その他	Others
H02H   3/17  \	2	2	5G004	H02H   3/17	225	被保護装置に印加される補助電圧手段によるもの［３］	by means of an auxiliary voltage injected into the installation to be protected [3]
H02H   3/18  \	1	1	5G004	H02H   3/18	69	直流電流の反転に応答するもの	responsive to reversal of direct current
H02H   3/20  \	1	1	5G004	H02H   3/20	34	過電圧に応答するもの	responsive to excess voltage
H02H   3/20  A	1	0	5G004	H02H   3/20	1358	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/20  D	1	0	5G004	H02H   3/20	146	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/20  Z	1	0	5G004	H02H   3/20	9	その他	Others
H02H   3/22  \	2	2	5G004	H02H   3/22	295	短期間のもの，例．雷	of short duration, e.g. lightning
H02H   3/24  \	1	1	5G004	H02H   3/24	92	不足電圧あるいは無電圧に応答するもの	responsive to undervoltage or no-voltage
H02H   3/24  A	1	0	5G004	H02H   3/24	1037	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/24  L	1	1	5G004	H02H   3/24	134	断線検出	Detecting open wires
H02H   3/24  P	1	1	5G004	H02H   3/24	33	電流補償付	with DC compensations
H02H   3/24  Q	1	1	5G004	H02H   3/24	585	停電検出	detecting power failures
H02H   3/24  D	1	0	5G004	H02H   3/24	167	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/24  Z	1	0	5G004	H02H   3/24	25	その他	Others
H02H   3/247  \	2	2	5G004	H02H   3/247	108	時限要素をもつもの［３］	having timing means [3]
H02H   3/253  \	2	2	5G004	H02H   3/253	256	多相交流用のもの，例．欠相［３］	for multiphase applications, e.g. phase interruption [3]
H02H   3/26  \	1	1	5G147	H02H   3/26	1	電圧間または電流間の差に応答するもの；電圧間または電流間の位相角に応答するもの	responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
H02H   3/26  L	1	0	5G147	H02H   3/26	71	搬送保護一般	Transfer protection in general
H02H   3/26  M	1	1	5G147	H02H   3/26	26	点検，監視	Inspecting or monitoring
H02H   3/26  K	1	0	5G147	H02H   3/26	101	直流送電線を保護するもの	Protecting DC power feed lines
H02H   3/26  Z	1	0	5G147	H02H   3/26	36	その他	Others
H02H   3/26 301 \	2	2	5G147	H02H   3/26	1	方向比較方式	Direction comparison methods
H02H   3/26 301 A	2	0	5G147	H02H   3/26	107	方向比較リレ−〔一般〕	Direction comparison relays (in general)
H02H   3/26 301 B	2	0	5G147	H02H   3/26	29	零相循環電流対策	Measures for current circulating in zero phase
H02H   3/26 301 N	2	1	5G147	H02H   3/26	79	比例限時，感度走査	Proportional time limit, sensitivity scanning
H02H   3/26 301 C	2	0	5G147	H02H   3/26	15	休止端対策	Measures for paused ends
H02H   3/26 301 P	2	0	5G147	H02H   3/26	28	再閉路	Reconnecting paths
H02H   3/26 301 Q	2	0	5G147	H02H   3/26	64	点検，監視	Inspecting or monitoring
H02H   3/26 301 T	2	0	5G147	H02H   3/26	17	信号，伝送方式	Signals, transmitting methods
H02H   3/26 301 G	2	0	5G147	H02H   3/26	23	非電源端対策	Measures for non-power supply
H02H   3/26 301 D	2	0	5G147	H02H   3/26	55	多重故障対策	Measures for multiple failures
H02H   3/26 301 U	2	0	5G147	H02H   3/26	15	回路，装置の細部の構成	Detailed structures of circuits or devices
H02H   3/26 301 V	2	0	5G147	H02H   3/26	24	多端子系の保護〔Ｂ〜Ｕ優先〕	Protecting multiple terminal systems (B to U take precedence.)
H02H   3/26 301 W	2	0	5G147	H02H   3/26	30	平行回線の保護〔Ｂ〜Ｖ優先〕	Protecting parallel lines (B to V take precedence.)
H02H   3/26 301 Z	2	0	5G147	H02H   3/26	98	その他〔Ａ優先〕	Others (A takes precedence.)
H02H   3/26 302 \	2	2	5G147	H02H   3/26	0	位相比較方式	Phase comparison methods
H02H   3/26 302 D	2	0	5G147	H02H   3/26	78	位相比較リレ−〔一般〕	Phase comparison relays (in general)
H02H   3/26 302 R	2	0	5G147	H02H   3/26	23	方向比較，電流差動との組み合わせ	Combinations of direction comparison and current differential
H02H   3/26 302 E	2	0	5G147	H02H   3/26	32	対称分切替	Switching symmetrical portions
H02H   3/26 302 F	2	0	5G147	H02H   3/26	65	点検，監視	Inspecting or monitoring
H02H   3/26 302 S	2	0	5G147	H02H   3/26	35	脱調検出	Detecting step outs
H02H   3/26 302 T	2	0	5G147	H02H   3/26	14	信号，伝送方式	Signals, transmitting methods
H02H   3/26 302 V	2	0	5G147	H02H   3/26	15	多端子系の保護	Protecting multiple terminal systems
H02H   3/26 302 W	2	0	5G147	H02H   3/26	23	平行回線の保護	Protecting parallel lines
H02H   3/26 302 G	2	0	5G147	H02H   3/26	60	非電源端対策	Measures for non-power supply
H02H   3/26 302 H	2	0	5G147	H02H   3/26	31	高調波対策〔ケ−ブル系等〕	Measures for harmonics (cable systems)
H02H   3/26 302 X	2	1	5G147	H02H   3/26	20	フイルタを用いるものの	using filters
H02H   3/26 302 U	2	0	5G147	H02H   3/26	8	回路，装置の細部の構成	Detailed structures of circuits or devices
H02H   3/26 302 J	2	1	5G147	H02H   3/26	128	位相弁別	Per phase valve
H02H   3/26 302 Z	2	0	5G147	H02H   3/26	28	その他〔Ｄ優先〕	Others (D takes precedence.)
H02H   3/28  \	2	2	5G147	H02H   3/28	27	１系統の２つの離れた部分の電圧または電流値の比較を含むもの，例．１線路の両端におけるもの，装置の入出力におけるもの	involving comparison of the voltage or current values at two spaced portions of a single system, e.g. at opposite ends of one line, at input and output of apparatus
H02H   3/28  K	2	0	5G147	H02H   3/28	115	差動継電器〔一般〕	Differential relays (in general)
H02H   3/28  L	2	1	5G147	H02H   3/28	62	充電電流，零相循環電流対策〔ケ−ブル系，平行線〕	Charging current, measures for zero-phase circulation currents (cable systems, parallel lines)
H02H   3/28  M	2	1	5G147	H02H   3/28	54	再閉路，盲点対策，後備保護	Reconnecting, measures for blind points, post-provided protections
H02H   3/28  J	2	1	5G147	H02H   3/28	59	点検，監視	Inspecting or monitoring
H02H   3/28  N	2	1	5G147	H02H   3/28	21	断線検出	Detecting open wire
H02H   3/28  G	2	1	5G147	H02H   3/28	84	比率差動特性	Ratio differential characteristic
H02H   3/28  P	2	0	5G147	H02H   3/28	157	機器，系統保護	Instruments, system protection
H02H   3/28  Q	2	1	5G147	H02H   3/28	32	高調波対策	Measures for harmonics
H02H   3/28  R	2	1	5G147	H02H   3/28	152	母線保護	Bus protection
H02H   3/28  S	2	1	5G147	H02H   3/28	42	電圧差動，電圧平衡継電器	Voltage differential, voltage balancing relays
H02H   3/28  T	2	2	5G147	H02H   3/28	54	電圧比較による特定機器の保護	Protecting particular instruments by comparing voltages
H02H   3/28  U	2	1	5G147	H02H   3/28	123	変流器飽和，直流分対策	Current transformer saturation, measures for DC component
H02H   3/28  V	2	1	5G147	H02H   3/28	53	点検，監視	Inspecting or monitoring
H02H   3/28  A	2	0	5G147	H02H   3/28	261	デイジタル差動継電器	Digital differential relays
H02H   3/28  W	2	1	5G147	H02H   3/28	189	同期	Synchronising
H02H   3/28  X	2	1	5G147	H02H   3/28	59	信号方式〔誤まり検出等〕	Signalling methods (error detection)
H02H   3/28  D	2	0	5G147	H02H   3/28	50	ＦＭ差動継電器	FM differential relays
H02H   3/28  E	2	1	5G147	H02H   3/28	61	雑音対策	Measures for noises
H02H   3/28  F	2	1	5G147	H02H   3/28	34	点検，監視	Inspecting or monitoring
H02H   3/28  B	2	0	5G147	H02H   3/28	69	進行波理論に基づく差動保護	Differential protection based on progressive wave theory
H02H   3/28  Z	2	0	5G147	H02H   3/28	47	その他〔Ｋ優先〕	Others (K takes precedence.)
H02H   3/30  \	3	3	5G147	H02H   3/30	509	パイロット線または他の信号路を使用するもの	using pilot wires or other signalling channel
H02H   3/32  \	2	2	5G058	H02H   3/32	193	１系統の異なった導体の対応部における電圧または電流値の比較を含むもの，例．往復導体内の電流の比較	involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
H02H   3/33  \	3	3	5G058	H02H   3/33	1082	零相変流器を用いるもの（Ｈ０２Ｈ３／３４７が優先）［３］	using summation current transformers (H02H 3/347 takes precedence) [3]
H02H   3/34  \	3	3	5G058	H02H   3/34	5	三相系統のもの	of a three-phase system
H02H   3/34  A	3	0	5G058	H02H   3/34	435	断線，欠相，不平衡検出〔Ｐ優先〕	Detecting open wire, single phase or unbalancing (P takes precedence.)
H02H   3/34  B	3	1	5G058	H02H   3/34	188	対称分による断線，欠相，不平衡検出	Detecting open wire, single phase or unbalancing by symmetrical portions
H02H   3/34  C	3	0	5G058	H02H   3/34	83	対称分〔特に逆相分〕を導出するもの〔Ｂ優先〕	Paying out symmetrical portions (opposite phase in particular) (B takes precedence.)
H02H   3/34  L	3	0	5G058	H02H   3/34	164	相回転〔反相〕検出	Detecting phase rotation (phase reversal)
H02H   3/34  M	3	0	5G058	H02H   3/34	328	地絡故障検出〔Ｐ優先〕	Detecting failures due to grounding (P takes precedence.)
H02H   3/34  N	3	1	5G058	H02H   3/34	70	一線地絡	Grounding of one line
H02H   3/34  P	3	0	5G058	H02H   3/34	184	故障相検出	Detecting failed phase
H02H   3/34  D	3	0	5G058	H02H   3/34	136	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/34  Z	3	0	5G058	H02H   3/34	9	その他	Others
H02H   3/347  \	4	4	5G058	H02H   3/347	60	零相変流器を用いるもの［３］	using summation current transformers [3]
H02H   3/347  A	4	0	5G058	H02H   3/347	639	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/347  D	4	0	5G058	H02H   3/347	133	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/347  Z	4	0	5G058	H02H   3/347	6	その他	Others
H02H   3/353  \	4	4	5G058	H02H   3/353	16	相電圧の比較を含むもの［３］	involving comparison of phase voltages [3]
H02H   3/353  A	4	0	5G058	H02H   3/353	177	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/353  D	4	0	5G058	H02H   3/353	35	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/353  Z	4	0	5G058	H02H   3/353	1	その他	Others
H02H   3/36  \	2	2	5G058	H02H   3/36	46	異なった系統の対応部分における電圧または電流値の比較を含むもの，例．並行回線系統の場合	involving comparison of the voltage or current values at corresponding points of different systems, e.g. of parallel feeder systems
H02H   3/36  A	2	0	5G058	H02H   3/36	404	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/36  D	2	0	5G058	H02H   3/36	74	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/36  Z	2	0	5G058	H02H   3/36	4	その他	Others
H02H   3/38  \	1	1	5G058	H02H   3/38	13	電圧，電流の両方に応答するもの；電圧電流間の位相角に応答するもの	responsive to both voltage and current; responsive to phase angle between voltage and current
H02H   3/38  A	1	0	5G058	H02H   3/38	333	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/38  B	1	1	5G058	H02H   3/38	445	地絡方向継電器〔Ｃ優先〕	Grounding direction relay (C takes precedence.)
H02H   3/38  C	1	1	5G058	H02H   3/38	152	位相弁別装置の内部構成に関するもの	related to internal structures of phase discriminators
H02H   3/38  L	1	1	5G058	H02H   3/38	25	故障相検出	Detecting failed phase
H02H   3/38  M	1	1	5G058	H02H   3/38	103	方向リレ−を用いた保護システム〔例．方向比較リレ−〕	Protection systems using direction relays, e.g. direction comparison relay
H02H   3/38  N	1	1	5G058	H02H   3/38	52	信頼性を増す手段をもつもの〔例．点検，監視〕	with means for improving reliability, e.g. inspections, monitoring
H02H   3/38  P	1	1	5G058	H02H   3/38	42	表示，事故点探査	Indicating, investigating failed points
H02H   3/38  D	1	0	5G058	H02H   3/38	295	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/38  Z	1	0	5G058	H02H   3/38	6	その他	Others
H02H   3/40  \	1	1	5G058	H02H   3/40	24	電圧，電流の比に応答するもの	responsive to ratio of voltage and current
H02H   3/40  A	1	0	5G058	H02H   3/40	695	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/40  B	1	1	5G058	H02H   3/40	78	地絡距離継電器	Grounding distance relays
H02H   3/40  D	1	0	5G058	H02H   3/40	438	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/40  E	1	1	5G058	H02H   3/40	97	地絡距離継電器	Grounding distance relays
H02H   3/40  Z	1	0	5G058	H02H   3/40	3	その他	Others
H02H   3/42  \	1	1	5G058	H02H   3/42	183	電圧，電流の積に応答するもの	responsive to product of voltage and current
H02H   3/44  \	1	1	5G058	H02H   3/44	18	電気量の変化率に応答するもの［３］	responsive to the rate of change of electrical quantities [3]
H02H   3/44  A	1	0	5G058	H02H   3/44	269	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/44  D	1	0	5G058	H02H   3/44	110	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/44  Z	1	0	5G058	H02H   3/44	4	その他	Others
H02H   3/46  \	1	1	5G058	H02H   3/46	12	周波数偏差に応答するもの［３］	responsive to frequency deviations [3]
H02H   3/46  A	1	0	5G058	H02H   3/46	174	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/46  D	1	0	5G058	H02H   3/46	88	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/46  Z	1	0	5G058	H02H   3/46	5	その他	Others
H02H   3/48  \	1	1	5G058	H02H   3/48	9	脱調に応答するもの［３］	responsive to loss of synchronism [3]
H02H   3/48  A	1	0	5G058	H02H   3/48	178	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/48  D	1	0	5G058	H02H   3/48	71	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/48  Z	1	0	5G058	H02H   3/48	0	その他	Others
H02H   3/50  \	1	1	5G058	H02H   3/50	11	異常波形の発生に応答するもの，例．直流装置における交流の発生［３］	responsive to the appearance of abnormal wave forms, e.g. ac in dc installations [3]
H02H   3/50  A	1	0	5G058	H02H   3/50	116	アナログ式のもの	of analogue type
H02H   3/50  D	1	0	5G058	H02H   3/50	104	デイジタル式のもの	of digital type
H02H   3/50  Z	1	0	5G058	H02H   3/50	3	その他	Others
H02H   3/52  \	2	2	5G058	H02H   3/52	145	高調波の発生に応答するもの［３］	responsive to the appearance of harmonics [3]
H02H   5/00  \	0	0	5G049	H02H   5/00	1274	電気的でない正常な動作状態からの異常変化に直接応答し，自動開放のための非常保護回路装置，その後において，再閉路する場合あるいはしない場合も含む（被保護装置の模擬装置を用いるものＨ０２Ｈ６／００；特殊型式の電気機械または装置に，またはケーブルあるいは線路系統の区間保護に特に適用されているものＨ０２Ｈ７／００）［３］	Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection (using simulators of the apparatus being protected H02H 6/00; specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems H02H 7/00) [3]
H02H   5/00 150 \	1	1	5G049	H02H   5/00	4	電離放射線に応答するもの；原子核放射線無効化回路	responsive to ionizing radiation; atomic nucleus radiation defeasance circuit
H02H   5/04  \	1	1	5G049	H02H   5/04	491	異常温度に応答するもの	responsive to abnormal temperature
H02H   5/04 110 \	2	2	5G049	H02H   5/04	125	さらに過電流に応答するもの（Ｈ０２Ｈ５／０４　１８０が優先）	also responsive to excess current (H02H5/04 180 takes precedence)
H02H   5/04 120 \	2	2	5G049	H02H   5/04	296	温度依存抵抗器を用いるもの	using temperature dependent resistor
H02H   5/04 130 \	3	3	5G049	H02H   5/04	3	電熱線に平行になるように配列された温度依存抵抗器，例．電気毛布における電熱線	temperature dependent resistor arranged in parallel to electrically heated wire, e.g. electrically heated wire used in electrical blanket
H02H   5/04 140 \	2	2	5G049	H02H   5/04	131	温度を感知する半導体装置を用いるもの	temperature sensing semi conductor
H02H   5/04 150 \	2	2	5G049	H02H   5/04	22	熱放射センサを用いるもの	using thermal radiation sensor
H02H   5/04 160 \	2	2	5G049	H02H   5/04	35	熱電対を用いるもの	using thermocouples
H02H   5/04 170 \	2	2	5G049	H02H   5/04	324	温度に応答するスイッチを用いるもの	using temperature responsive switch
H02H   5/04 180 \	3	3	5G049	H02H   5/04	18	さらにスイッチの熱によって生じる過電流に応答するもの	also responsive to excess current generated by heat produced by switch
H02H   5/06  \	2	2	5G049	H02H   5/06	36	油入電気装置におけるもの	in oil-filled electric apparatus
H02H   5/08  \	1	1	5G049	H02H   5/08	180	異常な流体圧力，液位，液体変位に応答するもの，例．ブッフホルツ継電器	responsive to abnormal fluid pressure, liquid level or liquid displacement, e.g. Buchholz relays
H02H   5/08 130 \	2	2	5G049	H02H   5/08	48	液体の電気器具への侵入または漏れに応答するもの	responsive to penetration or leakage of liquid into electrical appliances
H02H   5/08 160 \	2	2	5G049	H02H   5/08	11	流体が冷却用または潤滑用であるもの	fluid being cooling or lubrication purpose
H02H   5/10  \	1	1	5G049	H02H   5/10	129	機械的損傷に対して応答するもの，例．線路の断線，接地の破損	responsive to mechanical injury, e.g. rupture of line, breakage of earth connection
H02H   5/10 150 \	2	2	5G049	H02H   5/10	27	接地線の劣化または途切れに応答するもの	responsive to deterioration or gap of ground wire
H02H   5/12  \	1	1	5G049	H02H   5/12	52	生物による電気的導電部への接近，あるいは接触に対して応答するもの	responsive to undesired approach to, or touching of, live parts by living beings
H02H   6/00  \	0	0	5G049	H02H   6/00	182	被保護装置の模擬装置を用いて，正常な非電気的動作状態からの異常変化に応答する非常保護回路装置，例．サーマルイメージを用いるもの［３］	Emergency protective circuit arrangements responsive to undesired changes from normal non-electric working conditions using simulators of the apparatus being protected, e.g. using thermal images [3]
H02H   6/00 150 \	1	1	5G049	H02H   6/00	152	デジタルサーマルイメージを用いるもの	using digital thermal image
H02H   7/00  \	0	0	5G053	H02H   7/00	57	特定の電気機械または装置，またはケーブルあるいは線路系統の区間保護に特に適用され，正常な動作状態からの異常変化の場合に自動スイッチングを行なわせる非常保護回路装置［２００６．０１］	Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions [2006.01]
H02H   7/00  A	0	0	5G053	H02H   7/00	428	電源回路，装置の保護〔停電検出〕	Power supply circuits, protecting arrangements (detecting power failures)
H02H   7/00  B	0	0	5G053	H02H   7/00	312	抵抗，半導体素子，コンデンサ，ヒユ−ズの保護〔それ自体を含む〕	Protecting resistors, semiconductor elements, condensers or fuses (including those per se)
H02H   7/00  C	0	0	5G053	H02H   7/00	125	アレスタ，避雷器，サ−ジ吸収素子の保護〔それ自体を含む〕	Protecting arrestors, lightening arrangements or surge absorbing elements (including those per se)
H02H   7/00  D	0	0	5G053	H02H   7/00	186	コイル，ソレノイド，電磁石の保護	Protecting coils, solenoids or electromagnets
H02H   7/00  E	0	0	5G053	H02H   7/00	47	フイルタの保護	Protecting filters
H02H   7/00  F	0	0	5G053	H02H   7/00	232	密閉電気機器，ケ−ブルの保護	Protecting hermetic electric instruments or cables
H02H   7/00  G	0	0	5G053	H02H   7/00	166	電動機，発電機の保護〔制御回路を含む〕	Protecting motors or generators (including control circuits)
H02H   7/00  H	0	0	5G053	H02H   7/00	94	リアクトル，変圧器の保護	Protecting reactors or transformers
H02H   7/00  J	0	0	5G053	H02H   7/00	121	熱機器，空調機器の保護	Protecting heating equipment or air conditioning equipment
H02H   7/00  K	0	0	5G053	H02H   7/00	257	電気車の保護	Protecting electric vehicles
H02H   7/00  L	0	0	5G053	H02H   7/00	336	接点溶着に対する保護	Protections against contact melting
H02H   7/00  Z	0	0	5G053	H02H   7/00	386	その他	Others
H02H   7/04  \	1	1	5G043	H02H   7/04	10	変成器のためのもの	for transformers
H02H   7/04  A	1	0	5G043	H02H   7/04	264	一般的な変圧器のためのもの	for general transformers
H02H   7/04  B	1	1	5G043	H02H   7/04	141	過電流検出によるもの〔過負荷，ヒユ−ズ〕	by detecting over-current (overloads, fuses)
H02H   7/04  C	1	1	5G043	H02H   7/04	221	異常温度検出によるもの〔表示のみはＬ〕	by detecting extraordinary temperatures (indicating only L)
H02H   7/04  D	1	1	5G043	H02H   7/04	65	圧力検出によるもの	by detecting pressures
H02H   7/04  E	1	1	5G043	H02H   7/04	42	漏洩磁束検出によるもの	by detecting leakage magnetic fluxes
H02H   7/04  F	1	1	5G043	H02H   7/04	61	音，光，振動等の非電気量検出によるもの〔温度はＣ，圧力はＤ〕	by detecting non-electric amounts such as sounds, lights or vibrations (temperatures C, pressures D)
H02H   7/04  G	1	1	5G043	H02H   7/04	28	過負荷表示によるもの	by indicating overloading
H02H   7/04  L	1	2	5G043	H02H   7/04	83	過熱検出表示	Detecting and indicating overheating
H02H   7/04  H	1	0	5G043	H02H   7/04	97	計器用変圧器のためのもの	for instrument transformers
H02H   7/04  J	1	0	5G043	H02H   7/04	198	変流器のためのもの	for current transformers
H02H   7/04  K	1	0	5G043	H02H   7/04	92	ネオン変圧器のためのもの	for neon transformers
H02H   7/04  Z	1	0	5G043	H02H   7/04	208	その他のもの	Others
H02H   7/045  \	2	2	5G043	H02H   7/045	7	変成器の差動保護［３］	Differential protection of transformers [3]
H02H   7/045  E	2	0	5G043	H02H   7/045	141	一般	General
H02H   7/045  A	2	0	5G043	H02H   7/045	248	励磁突入電流対策	Measures for rush-in current upon excitation
H02H   7/045  B	2	1	5G043	H02H   7/045	170	高調波抑制，高調波検出	Limiting or detecting harmonics
H02H   7/045  C	2	0	5G043	H02H   7/045	35	通過大電流対策	Measures for high passing currents
H02H   7/045  D	2	0	5G043	H02H   7/045	29	他の方式との組み合わせ	Combinations with other methods
H02H   7/045  Z	2	0	5G043	H02H   7/045	35	その他〔点検，監視〕	Others (inspection and monitoring)
H02H   7/05  \	2	2	5G043	H02H   7/05	61	コンデンサ型変圧器のためのもの，例．共振状態に対するもの［３］	for capacitive voltage transformers, e.g. against resonant conditions [3]
H02H   7/055  \	2	2	5G043	H02H   7/055	237	タップ付変成器またはそのタップ切換装置のためのもの［３］	for tapped transformers or tap-changing means thereof [3]
H02H   7/06  \	1	1	5G044	H02H   7/06	12	発電機のためのもの；同期調相機のためのもの	for dynamo-electric generators; for synchronous capacitors
H02H   7/06  A	1	0	5G044	H02H   7/06	191	充電発電機，車載発電機，又は自励発電機のためのもの	for charging generators, in-vehicle generators or self-excited generators
H02H   7/06  B	1	0	5G044	H02H   7/06	12	速度発電機のためのもの	for speed generators
H02H   7/06  C	1	0	5G044	H02H   7/06	336	タ−ビン発電機のためのもの	for turbine generators
H02H   7/06  D	1	0	5G044	H02H   7/06	123	非同期発電機〔誘導発電機〕のためのもの	for asynchronous generators (induction generators)
H02H   7/06  E	1	0	5G044	H02H   7/06	91	直流発電機のためのもの	for DC generators
H02H   7/06  F	1	0	5G044	H02H   7/06	182	同期発電機の界磁に対するもの	for synchronous generator fields
H02H   7/06  G	1	1	5G044	H02H   7/06	127	ブラシレス界磁に対するもの	for brushless fields
H02H   7/06  H	1	0	5G044	H02H   7/06	117	同期発電機の電機子〔内部〕故障に対するもの	for failed stator (inside) of synchronous generators
H02H   7/06  J	1	0	5G044	H02H   7/06	42	同期発電機の脱調に対するもの	for asynchronisation of synchronised generators
H02H   7/06  K	1	0	5G044	H02H   7/06	87	同期発電機の並列運転，逆電力に対するもの	for cross current during parallel operation or reverse power of synchronous generators
H02H   7/06  L	1	0	5G044	H02H   7/06	38	同期発電機の過電圧，自己励磁に対するもの	for over-voltage or self-excitement of synchronous generators
H02H   7/06  M	1	0	5G044	H02H   7/06	88	同期発電機の相間短絡，地絡に対するもの	for phase shorting or grounding of synchronous generators
H02H   7/06  Z	1	0	5G044	H02H   7/06	255	その他のもの	Others
H02H   7/08  \	1	1	5G044	H02H   7/08	19	電動機のためのもの	for dynamo-electric motors
H02H   7/08  A	1	0	5G044	H02H   7/08	8	起動抵抗，起動リアクトルのためのもの	for starting resistances or reactors
H02H   7/08  B	1	0	5G044	H02H   7/08	34	ブラシ，整流子のためのもの	for brushes or rectifiers
H02H   7/08  C	1	0	5G044	H02H   7/08	59	複数台の電動機のためのもの	for multiple motors
H02H   7/08  D	1	0	5G044	H02H   7/08	31	ヒステリシスモ−タ−のためのもの	for hysteresis motors
H02H   7/08  E	1	0	5G044	H02H   7/08	75	同期電動機，無整流子電動機，パルスモ−タのためのもの	for synchronous, non-rectifier or pulse motors
H02H   7/08  F	1	1	5G044	H02H   7/08	17	ブラシレス界磁に対するもの	for brushless fields
H02H   7/08  G	1	1	5G044	H02H   7/08	30	脱調に対するもの	for asynchronisation
H02H   7/08  H	1	1	5G044	H02H   7/08	132	半導体制御を行う同期電動機に対するもの	for semiconductor controlled synchronous motors
H02H   7/08  J	1	0	5G044	H02H   7/08	73	誘導電動機に対するもの	for induction motors
H02H   7/08  K	1	1	5G044	H02H   7/08	30	２次回路異常に対するもの；直流制動	for secondary circuit faults; DC braking
H02H   7/08  L	1	1	5G044	H02H   7/08	27	すべりを利用した保護	Protecting using slipping
H02H   7/08  M	1	1	5G044	H02H   7/08	27	極数変換電動機に対するもの	pole change motors
H02H   7/08  N	1	1	5G044	H02H   7/08	151	半導体制御を行う誘導電動機に対するもの	for semiconductor controlled synchronous motors
H02H   7/08  P	1	0	5G044	H02H   7/08	129	直流電動機，交流整流子電動機のためのもの	for DC or AC rectifier motors
H02H   7/08  Q	1	1	5G044	H02H   7/08	37	エンジン始動用電動機に対するもの	for engine starting motors
H02H   7/08  R	1	1	5G044	H02H   7/08	146	半導体制御を行う直流電動機に対するもの	for semiconductor controlled DC motors
H02H   7/08  Z	1	0	5G044	H02H   7/08	303	その他のもの	Others
H02H   7/085  \	2	2	5G044	H02H   7/085	13	過負荷に対するもの	against excessive load
H02H   7/085  A	2	0	5G044	H02H   7/085	499	熱応動スイツチを用いたもの	using thermal reaction switches
H02H   7/085  B	2	0	5G044	H02H   7/085	175	感温抵抗により巻線温度などを検知するもの	detecting winding temperatures by thermal sensitivity resistances
H02H   7/085  C	2	0	5G044	H02H   7/085	10	共振周波数またはＱの変化を利用するもの	using changes in resonant frequencies or Q
H02H   7/085  D	2	0	5G044	H02H   7/085	18	巻線抵抗の測定により温度検知をするもの	detecting temperatures by measuring winding resistances
H02H   7/085  E	2	0	5G044	H02H   7/085	95	温度検知をするもの	detecting temperatures
H02H   7/085  F	2	0	5G044	H02H   7/085	302	直流電動機、交流整流子電動機の過電流検出によるもの	for DC or AC commutator motors
H02H   7/085  G	2	0	5G044	H02H   7/085	802	過電流検出によるもの〔Ａ〜Ｅ優先〕	by detecting over-current (A to E take precedence.)
H02H   7/085  Z	2	0	5G044	H02H   7/085	53	その他のもの	Others
H02H   7/09  \	2	2	5G044	H02H   7/09	3	過電圧に対するもの；不足電圧に対するもの；位相障害に対するもの	against over-voltage; against reduction of voltage; against phase interruption
H02H   7/09  A	2	0	5G044	H02H   7/09	63	欠相又は相不平衡に対するもの	for single phase or phase unbalancing
H02H   7/09  B	2	1	5G044	H02H   7/09	99	静止リレ−を用いたもの	using static relays
H02H   7/09  C	2	1	5G044	H02H   7/09	57	相間無電圧，又は相無電流を直接検知するもの	directly detecting no-voltage or no-current between phases
H02H   7/09  D	2	1	5G044	H02H   7/09	61	差動リレ−を用いたもの；零相分又は逆相分を検知するもの〔Ｂが優先〕	using differential relays; for detecting zero-phase or opposite phase component (B takes precedence.)
H02H   7/09  E	2	1	5G044	H02H   7/09	9	誘導型リレ−を用いたもの	using induction relays
H02H   7/09  F	2	0	5G044	H02H   7/09	50	欠相と逆相の両方を保護するもの	for protecting both single phase and opposite phase
H02H   7/09  G	2	1	5G044	H02H   7/09	32	静止リレ−を用いたもの	using static relays
H02H   7/09  H	2	0	5G044	H02H   7/09	52	過電圧，又は不足電圧に対するもの	for over- or under-voltages
H02H   7/09  J	2	1	5G044	H02H   7/09	17	同期電動機のためのもの	for synchronous motors
H02H   7/09  K	2	1	5G044	H02H   7/09	27	多相誘導電動機のためのもの	for multiple phase induction motors
H02H   7/09  L	2	1	5G044	H02H   7/09	8	単相誘導電動機のためのもの	for single phase induction motors
H02H   7/09  M	2	1	5G044	H02H   7/09	32	直流電動機，又は交流整流子電動機のためのもの	for DC or AC rectifier motors
H02H   7/09  Z	2	0	5G044	H02H   7/09	2	その他のもの	Others
H02H   7/093  \	2	2	5G044	H02H   7/093	8	回転速度があらかじめ定めたレベル以上に増大するものまたは以下に減少するもの（遠心力スイッチＨ０１Ｈ３５／１０）	against increase beyond, or decrease below, a predetermined level of rotational speed (centrifugal switches H01H 35/10)
H02H   7/093  A	2	0	5G044	H02H   7/093	69	同期電動機，無整流子電動機のためのもの	for synchronous or non-rectifier motors
H02H   7/093  B	2	0	5G044	H02H   7/093	52	三相誘導電動機のためのもの	for three-phase induction motors
H02H   7/093  C	2	0	5G044	H02H   7/093	31	単相誘導電動機のためのもの	for single phase induction motors
H02H   7/093  D	2	0	5G044	H02H   7/093	136	直流電動機，交流整流子電動機のためのもの	for DC or AC non-rectifier motors
H02H   7/093  Z	2	0	5G044	H02H   7/093	145	その他のもの	Others
H02H   7/097  \	2	2	5G044	H02H   7/097	0	逆回転に対するもの	against wrong direction of rotation
H02H   7/097  A	2	0	5G044	H02H   7/097	62	交流機のためのもの	for AC motors
H02H   7/097  B	2	1	5G044	H02H   7/097	86	ベクトルを利用したもの	using vectors
H02H   7/097  C	2	1	5G044	H02H   7/097	27	機械的手段，回転方向スイツチ，速度発電機，相順回転リレ−等を用いたもの	using mechanical means, rotary direction switches, speed generators or phase sequence rotary relays
H02H   7/097  D	2	0	5G044	H02H   7/097	11	直流機又は無整流子電動機のためのもの	for DC or non-rectifier motors
H02H   7/097  Z	2	0	5G044	H02H   7/097	4	その他のもの	Others
H02H   7/10  \	1	1	5G053	H02H   7/10	101	変換機器のためのもの；整流機器のためのもの	for converters; for rectifiers
H02H   7/12  \	2	2	5G053	H02H   7/12	54	静止型変換器あるいは静止型整流器のためのもの	for static converters or rectifiers
H02H   7/12  A	2	0	5G053	H02H   7/12	65	放電管式変換機のためのもの	for  discharge tube converters
H02H   7/12  B	2	0	5G053	H02H   7/12	344	素子自体又はバルブ自体のためのもの	for elements or valves per se
H02H   7/12  C	2	1	5G053	H02H   7/12	133	ＧＴＯに対するもの	for GTO
H02H   7/12  D	2	1	5G053	H02H   7/12	299	過電圧に対するもの〔Ｃが優先〕	for over-voltages (C takes precedence.)
H02H   7/12  E	2	1	5G053	H02H   7/12	276	素子故障を検知するもの〔Ｃが優先〕	detecting element failures (C takes precedence.)
H02H   7/12  F	2	0	5G053	H02H   7/12	269	直流送電用交換機器のためのもの	for switching boards for feeding DC power
H02H   7/12  G	2	0	5G053	H02H   7/12	781	ＤＣ−ＤＣコンバ−タのためのもの	for DC-DC converters
H02H   7/12  H	2	0	5G053	H02H   7/12	151	チヨツパのためのもの	for choppers
H02H   7/12  J	2	0	5G053	H02H   7/12	46	サイクロコンバ−タのためのもの	for cyclone converters
H02H   7/12  K	2	0	5G053	H02H   7/12	144	交流位相制御装置，半導体しや断器のためのもの	for AC phase controllers or semiconductor breakers
H02H   7/12  Z	2	0	5G053	H02H   7/12	154	その他のもの	Others
H02H   7/122  \	3	3	5G053	H02H   7/122	125	逆変換器のためのもの，すなわち直流／交流変換器［２］	for inverters, i.e. dc/ac converters [2]
H02H   7/122  A	3	0	5G053	H02H   7/122	137	並列運転インバ−タのためのもの	for parallel operation inverters
H02H   7/122  Z	3	0	5G053	H02H   7/122	1357	その他のもの	Others
H02H   7/125  \	3	3	5G053	H02H   7/125	409	整流器のためのもの［２］	for rectifiers [2]
H02H   7/127  \	4	4	5G053	H02H   7/127	2	非常の場合にブロッキング制御電圧または電流を与えるための補助的な制御電極を有するもの［２］	having auxiliary control electrode to which blocking control voltages or currents are applied in case of emergency [2]
H02H   7/16  \	1	1	5G053	H02H   7/16	29	コンデンサのためのもの（同期調相機のためのものＨ０２Ｈ７／０６）	for capacitors (for synchronous capacitors H02H 7/06)
H02H   7/16  A	1	0	5G053	H02H   7/16	167	過電流に応答するもの	responding to over-currents
H02H   7/16  B	1	0	5G053	H02H   7/16	207	過電圧に応答するもの	responding to over-currents
H02H   7/16  C	1	1	5G053	H02H   7/16	27	分数調波	Fractional harmonics
H02H   7/16  D	1	0	5G053	H02H   7/16	155	差電圧，差電流に応答するもの	responding to differential voltages or currents
H02H   7/16  E	1	0	5G053	H02H   7/16	108	非電気量に応答するもの	responding to non-electrical amounts
H02H   7/16  Z	1	0	5G053	H02H   7/16	58	その他のもの	Others
H02H   7/18  \	1	1	5G053	H02H   7/18	3180	バッテリーのためのもの；蓄電池のためのもの	for batteries; for accumulators
H02H   7/20  \	1	1	5G053	H02H   7/20	72	電子装置のためのもの（変換器のためのものＨ０２Ｈ７／１０；電気的測定機器のためのものＧ０１Ｒ１／３６；半導体直流電圧または直流電流調整器のためのものＧ０５Ｆ１／５６９；増幅器のためのものＨ０３Ｆ１／５２；電子的スイッチング回路のためのものＨ０３Ｋ１７／０８）	for electronic equipment (for converters H02H 7/10; for electric measuring instruments G01R 1/36; for dc voltage or current semiconductor regulators G05F 1/569; for amplifiers H03F 1/52; for electronic switching circuits H03K 17/08)
H02H   7/20  A	1	0	5G053	H02H   7/20	1172	電源回路に対するもの	for power supply circuits
H02H   7/20  B	1	1	5G053	H02H   7/20	429	定電圧或は定電流電源回路に対するもの	for constant voltage or current power supplies
H02H   7/20  C	1	0	5G053	H02H   7/20	251	増幅回路のためのもの	for amplifier circuits
H02H   7/20  D	1	0	5G053	H02H   7/20	735	電子的スイツチング回路のためのもの	for electronic switching circuits
H02H   7/20  E	1	0	5G053	H02H   7/20	239	通信装置のためのもの	for communication arrangements
H02H   7/20  F	1	0	5G053	H02H   7/20	609	半導体素子へ保護素子を組込んだもの	Protection elements accommodated in semiconductor elements
H02H   7/20  Z	1	0	5G053	H02H   7/20	85	その他のもの	Others
H02H   7/22  \	1	1	5G054	H02H   7/22	643	配電装置のためのもの，例．母線系統；開閉装置のためのもの	for distribution gear, e.g. bus-bar systems; for switching devices
H02H   7/22  A	1	0	5G054	H02H   7/22	655	母線系統のためのもの	for bus-bar systems
H02H   7/22  Z	1	0	5G054	H02H   7/22	281	その他のもの	Others
H02H   7/24  \	1	1	5G054	H02H   7/24	236	火花間隙避雷器のためのもの	for spark-gap arresters
H02H   7/26  \	1	1	5G054	H02H   7/26	1001	ケーブル，線路系統の区分保護，例．短絡，地絡あるいはアーク放電が生じた区分を開放するためのもの（ケーブルの故障個所の検出Ｇ０１Ｒ３１／０８）	Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occurred (locating faults in cables G01R 31/08)
H02H   7/26  A	1	0	5G054	H02H   7/26	141	短絡	Shorting
H02H   7/26  B	1	0	5G054	H02H   7/26	433	地絡	Grounding
H02H   7/26  C	1	0	5G054	H02H   7/26	91	漏電	Electric leakage
H02H   7/26  D	1	0	5G054	H02H   7/26	110	断線	Open wires
H02H   7/26  F	1	0	5G054	H02H   7/26	613	事故区間検出	Detecting failed sections
H02H   7/26  G	1	1	5G054	H02H   7/26	86	表示装置	Indicating arrangements
H02H   7/26  H	1	0	5G054	H02H   7/26	130	遮断器の操作	Operating breakers
H02H   7/26  J	1	0	5G054	H02H   7/26	307	区分開閉器の操作	Operating section switches
H02H   7/26  K	1	1	5G054	H02H   7/26	117	事故操作装置	Fault operating arrangements
H02H   7/26  L	1	1	5G054	H02H   7/26	46	搬送波装置	Carrier wave devices
H02H   7/26  M	1	0	5G054	H02H   7/26	144	デイジタル処理装置	Digital processors
H02H   7/26  Z	1	0	5G054	H02H   7/26	381	その他	Others
H02H   7/28  \	2	2	5G054	H02H   7/28	331	メッシュ系統のためのもの	for meshed systems
H02H   7/30  \	2	2	5G054	H02H   7/30	62	時間差をつけた開放［３］	Staggered disconnection [3]
H02H   9/00  \	0	0	5G013	H02H   9/00	14	断路せずに過電流または過電圧を制限するための非常保護回路装置［２００６．０１］	Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection [2006.01]
H02H   9/00  A	0	0	5G013	H02H   9/00	156	本質安全防爆回路	Essentially safe explosion-proof circuits
H02H   9/00  B	0	1	5G013	H02H   9/00	63	本質安全防爆回路の細部	Details of essentially safe explosion-proof circuits
H02H   9/00  Z	0	0	5G013	H02H   9/00	165	その他のもの	Others
H02H   9/02  \	1	1	5G013	H02H   9/02	45	過電流に応答するもの	responsive to excess current
H02H   9/02  A	1	0	5G013	H02H   9/02	241	抵抗変化による限流	Limiting currents by resistance changes
H02H   9/02  B	1	1	5G013	H02H   9/02	675	温度による変化	Changing by temperatures
H02H   9/02  C	1	1	5G013	H02H   9/02	35	機械力による変化	Changing by mechanical forces
H02H   9/02  D	1	0	5G013	H02H   9/02	844	スイツチによる抵抗挿入限流	Limiting currents by inserting resistance with switches
H02H   9/02  E	1	0	5G013	H02H   9/02	862	制御素子の導通度の制御によるもの	by controlling conductivities of control elements
H02H   9/02  F	1	0	5G013	H02H   9/02	154	変成器の飽和現象を利用するもの	using saturating phenomenon of transformers
H02H   9/02  G	1	0	5G013	H02H   9/02	90	Ｌ，Ｃの共振現象を利用するもの	using resonating phenomenon of L or C
H02H   9/02  H	1	0	5G013	H02H   9/02	320	限流要素〔それ自体，値の変化しない〕を常時挿入するもの	Current limiting elements (their values remaining constant per se) always inserted
H02H   9/02  Z	1	0	5G013	H02H   9/02	606	その他のもの	Others
H02H   9/04  \	1	1	5G013	H02H   9/04	63	過電圧に応答するもの（避雷器Ｈ０１Ｃ７／１２，Ｈ０１Ｃ８／０４，Ｈ０１Ｇ９／１８，Ｈ０１Ｔ）	responsive to excess voltage (lightning arrestors H01C 7/12, H01C 8/04, H01G 9/18, H01T)
H02H   9/04  A	1	0	5G013	H02H   9/04	1814	定電圧素子，非直線抵抗素子を用いるもの	using constant voltage or non-linear resistance elements
H02H   9/04  B	1	0	5G013	H02H   9/04	751	スイツチング素子を用いるもの	using switching elements
H02H   9/04  C	1	0	5G013	H02H   9/04	595	Ｌ，Ｃ，Ｒ素子等の組合せによるもの	Combinations of L, C or R elements
H02H   9/04  Z	1	0	5G013	H02H   9/04	499	その他のもの	Others
H02H   9/06  \	2	2	5G013	H02H   9/06	1066	火花間隙避雷器を用いるもの	using spark-gap arresters
H02H   9/08  \	1	1	5G013	H02H   9/08	251	地絡故障電流の制限または抑制，例．ペテルゼンコイル［３］	Limitation or suppression of earth fault currents, e.g. Petersen coil [3]
H02H  11/00  \	0	0	5G014	H02H  11/00	774	電気的異常状態が生じるおそれのある場合に通電開始を防止するための非常保護回路装置	Emergency protective circuit arrangements for preventing the switching-on in case an electric abnormality might result
H02H  11/00 110 \	1	1	5G014	H02H  11/00	104	接地異常対策（接地線の破損に応じて開放するものＨ０２Ｈ５／１０　１５０）	measures against abnormal grounding (open in response to grounding line fault H02H 5/10 150)
H02H  11/00 120 \	1	1	5G014	H02H  11/00	280	逆極性または逆接続対策	measure for reversed polarity or reverse connection
H02H  11/00 130 \	2	2	5G014	H02H  11/00	119	供給ラインの保護素子として電界効果トランジスタを用いるもの	using transistor as protection element for supply line
H02H  11/00 140 \	1	1	5G014	H02H  11/00	31	位相順序異常対策（モーターを誤った方向への回転から保護するものＨ０２Ｈ７／０９７）	measure against abnormal phase sequence (protect motor from rotating in wrong direction H02H7/097)
H02H  11/00 150 \	1	1	5G014	H02H  11/00	181	過小絶縁抵抗，過負荷，短絡または地絡対策	measures against underinsulation resistance, overload, shorting or grounding
H02H  11/00 160 \	1	1	5G014	H02H  11/00	254	過電圧または不足電圧対策	measures against Over- or under-voltages
H02H  11/00 170 \	2	2	5G014	H02H  11/00	19	保護された装置を供給電圧に適合させるための自動スイッチングを含むもの	including auto switch to adapting protected device to supply voltage
H02H  11/00 180 \	1	1	5G014	H02H  11/00	9	変電所の危険なスイッチング動作を防止するもの	preventing dangerous switching operations at substation
H02H  99/00  \	0	0	5G142	H02H  99/00	1	このサブクラスの他のグループには分類されない主題事項　［２００９．０１］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass [2009.01]
