B60C   1/00  \	0	0	3D131	B60C   1/00	767	化学的な組成または組成物の物理的配列または混合により特徴づけられるタイヤ［４］	Tyres characterised by the chemical composition or the physical arrangement or mixture of the composition [4]
B60C   1/00  A	0	0	3D131	B60C   1/00	9099	トレツドゴムの組成	Compositions of tread rubber
B60C   1/00  B	0	0	3D131	B60C   1/00	1856	サイドウオ−ルゴムの組成	Compositions of sidewall rubber
B60C   1/00  C	0	0	3D131	B60C   1/00	1715	カ−カス，ベルト，等のコ−ド層の被覆ゴムの組成	Compositions of covering rubber for cord layers such as carcasses and belts
B60C   1/00  D	0	0	3D131	B60C   1/00	234	キヤストタイヤの組成	Compositions of cast tyres
B60C   1/00  Z	0	0	3D131	B60C   1/00	4907	その他	Others
B60C   3/00  \	0	0	3D131	B60C   3/00	185	横断面に特徴があるもの［２００６．０１］	Tyres characterised by transverse section [2006.01]
B60C   3/00  A	0	0	3D131	B60C   3/00	125	断面形状に特徴のある低圧ゴムタイヤ	Low pressure rubber tyres characterised by sections
B60C   3/00  B	0	0	3D131	B60C   3/00	124	ツイン状に複合されたタイヤ	Tyres combined in twin state
B60C   3/00  C	0	0	3D131	B60C   3/00	23	ア−チ形の断面形状のタイヤ	Tyres with arch-shaped sections
B60C   3/00  D	0	0	3D131	B60C   3/00	46	矩形，または逆台形の断面形状のタイヤ	Tyres with rectangular- or inverse-trapezium-shaped sections
B60C   3/00  E	0	0	3D131	B60C   3/00	85	断面形状に特徴のある二輪車用タイヤ	Tyres for two-wheeled vehicles characterised by the shapes of sections
B60C   3/00  F	0	0	3D131	B60C   3/00	36	スペア−タイヤ	Spare tyres
B60C   3/00  G	0	0	3D131	B60C   3/00	19	リムへの装着時にビ−ド間距離が変えられるもの	With variable bead distance during loading onto rims
B60C   3/00  Z	0	0	3D131	B60C   3/00	104	その他	Others
B60C   3/02  \	1	1	3D131	B60C   3/02	99	閉鎖タイヤ，例．トロイダルタイヤ［４］	Closed, e.g. toroidal, tyres [4]
B60C   3/02  A	1	0	3D131	B60C   3/02	90	自転車用丸タイヤ	Circular tyres for bicycles
B60C   3/02  B	1	0	3D131	B60C   3/02	36	トロイダルタイヤ	Toroidal tyres
B60C   3/02  Z	1	0	3D131	B60C   3/02	23	その他	Others
B60C   3/04  \	1	1	3D131	B60C   3/04	378	断面の相対寸法に特徴があるもの，例．偏平タイヤ（Ｂ６０Ｃ３／０６が優先）［４］	characterised by the relative dimensions of the section, e.g. low profile (B60C 3/06 takes precedence) [4]
B60C   3/04  A	1	0	3D131	B60C   3/04	55	偏平タイヤ	Low profile tyres
B60C   3/04  B	1	1	3D131	B60C   3/04	401	ラジアルタイヤ	Radial tyres
B60C   3/04  C	1	1	3D131	B60C   3/04	22	バイアスタイヤ	Bias tyres
B60C   3/04  Z	1	0	3D131	B60C   3/04	165	その他	Others
B60C   3/06  \	1	1	3D131	B60C   3/06	252	非対称のもの［４］	asymmetric [4]
B60C   3/08  \	1	1	3D131	B60C   3/08	24	保管または不使用状態にするため折りたためるもの，例．空間を節約するスペアタイヤ［２００６．０１］	collapsible into storage or non-use condition, e.g. space-saving spare tyres [2006.01]
B60C   5/00  \	0	0	3D131	B60C   5/00	201	膨張可能な空気入りタイヤまたは内部チューブ（Ｂ６０Ｃ１／００，Ｂ６０Ｃ９／００〜Ｂ６０Ｃ１７／００が優先）［４］	Inflatable pneumatic tyres or inner tubes (B60C 1/00, B60C 9/00-B60C 17/00 take precedence) [4]
B60C   5/00  A	0	0	3D131	B60C   5/00	61	接地する外周形状に特徴のある，低圧空気入りタイヤ	Low pressure pneumatic tyres characterised by peripheral shapes contacting with ground
B60C   5/00  B	0	0	3D131	B60C   5/00	56	空気圧の異なる二重の空気室を備えたタイヤ	Tyres equipped with two-layered air chambers with different air pressures
B60C   5/00  C	0	0	3D131	B60C   5/00	69	特殊な構造の空気入りタイヤ	Pneumatic tyres of special structure
B60C   5/00  D	0	0	3D131	B60C   5/00	89	膨らまし流体に関するもの	Concerning expandable fluid
B60C   5/00  E	0	0	3D131	B60C   5/00	114	空気の流れ、圧力の制御手段を有するもの	Provided with control measures of air flow, air pressure
B60C   5/00  F	0	0	3D131	B60C   5/00	935	内腔に消音、吸音手段を備えた空気入りタイヤ	Pneumatic tyres equipped with sound-reduction, sound-absorption measures inside the hollow
B60C   5/00  G	0	0	3D131	B60C   5/00	185	インナ−ライナ−に関するもの	Concerning inner liners
B60C   5/00  H	0	0	3D131	B60C   5/00	1966	車両への、空気入りタイヤの適用、配置に関するもの	Concerning applications, arrangements of pneumatic tyres to vehecles
B60C   5/00  J	0	0	3D131	B60C   5/00	39	車両以外の用途に適用された空気入りタイヤ	Pneumatic tyres applied other than to vehicles
B60C   5/00  Z	0	0	3D131	B60C   5/00	80	その他	Others
B60C   5/01  \	1	1	3D131	B60C   5/01	70	実質的なコード補強のないもの，例．コードレスタイヤ，キャストタイヤ［４］	without substantial cord reinforcement, e.g. cordless tyres, cast tyres [4]
B60C   5/01  A	1	0	3D131	B60C   5/01	427	キヤスト（注型，流し込み）タイヤ	Cast tyres (cast-types, pouring-type)
B60C   5/01  B	1	0	3D131	B60C   5/01	116	部分的にのみコ−ド補強されたゴムタイヤ	Rubber tyres with cords only partially reinforced
B60C   5/01  Z	1	0	3D131	B60C   5/01	34	その他	Others
B60C   5/02  \	1	1	3D131	B60C   5/02	53	別個の膨張できる内装物を有するもの，例．内部チューブを有するもの；潤滑用，通気用，タイヤおよび内部チューブ間の相対運動防止用装置（Ｂ６０Ｃ５／２０が優先）［４］	having separate inflatable inserts, e.g. with inner tubes; Means for lubricating, venting, preventing relative movement between tyre and inner tube (B60C 5/20 takes precedence) [4]
B60C   5/02  A	1	0	3D131	B60C   5/02	65	チユ−ブ保護用フラツプ	Flaps for protecting tubes
B60C   5/02  B	1	0	3D131	B60C   5/02	37	プラスチツク（ウレタン）チユ−ブ	Plastic tubes (urethane)
B60C   5/02  Z	1	0	3D131	B60C   5/02	87	その他	Others
B60C   5/04  \	2	2	3D131	B60C   5/04	110	膨張できる内装物の形状または構造（Ｂ６０Ｃ５／１０が優先）［４］	Shape or construction of inflatable inserts (B60C 5/10 takes precedence) [4]
B60C   5/04  A	2	0	3D131	B60C   5/04	73	断面形状，寸法に特徴のあるもの	Characterised by the figures, dimensions of sections
B60C   5/04  B	2	0	3D131	B60C   5/04	32	環状接合構造、方法に特徴があるもの	Characterised by the structures, methods of circular connexions
B60C   5/04  C	2	0	3D131	B60C   5/04	44	バルブ座の構造	Structure of valve seats
B60C   5/04  Z	2	0	3D131	B60C   5/04	99	その他	Others
B60C   5/08  \	3	3	3D131	B60C   5/08	47	補強手段を有するもの	having reinforcing means
B60C   5/08  A	3	0	3D131	B60C   5/08	112	パンク防止層を有するチユ−ブ	Tubes with puncture-prevention layers
B60C   5/08  Z	3	0	3D131	B60C   5/08	51	その他	Others
B60C   5/10  \	1	1	3D131	B60C   5/10	39	相互に接合できる接合端部を有する単一の分断リングとして形成されたもの［４］	formed as a single discontinuous ring with contiguous ends which may be connected together [4]
B60C   5/12  \	1	1	3D131	B60C   5/12	47	別個の膨張できる内装物をもたないもの，例．リムに対して開口する横断面を有するチューブレスタイヤ（Ｂ６０Ｃ５／２０が優先）［４］	without separate inflatable inserts, e.g. tubeless tyres with transverse section open to the rim (B60C 5/20 takes precedence) [4]
B60C   5/14  \	2	2	3D131	B60C   5/14	87	タイヤの内壁に不透過性ライナーまたはコーティングを有するもの［４］	with impervious liner or coating on the inner wall of the tyre [4]
B60C   5/14  A	2	0	3D131	B60C   5/14	1495	インナ−ライナ−気密層の組成	Composition of air-tight layers of inner liners
B60C   5/14  Z	2	0	3D131	B60C   5/14	1112	その他	Others
B60C   5/16  \	2	2	3D131	B60C   5/16	180	ビードとリム間の密封手段，例．バンド	Sealing means between beads and rims, e.g. bands
B60C   5/16  A	2	0	3D131	B60C   5/16	40	両ビ−ド間に跨がる密封バンド	Sealing bands striding both beads
B60C   5/16  B	2	0	3D131	B60C   5/16	34	リムのほぼ全面に跨がる密封バンド	Sealing bands striding nearly entire rims
B60C   5/16  C	2	0	3D131	B60C   5/16	32	ビ−ド底部とリムのビ−ドシ−トとの間の密封手段	Sealing measures between bead bottoms and bead seats of   rims
B60C   5/16  D	2	0	3D131	B60C   5/16	40	ビ−ドとリムフランジ間の密封手段	Sealing measures between beads and rim flanges
B60C   5/16  E	2	0	3D131	B60C   5/16	20	ビ−ドトウ部とリム間の密封手段	Sealing measures between bead toes and rims
B60C   5/16  Z	2	0	3D131	B60C   5/16	9	その他	Others
B60C   5/18  \	1	1	3D131	B60C   5/18	13	数個の部材からなるケーシング，例．取替可能な弓形部材からなるもの	Sectional casings, e.g. comprising replaceable arcuate parts
B60C   5/20  \	1	1	3D131	B60C   5/20	39	多数の独立して膨張可能な室を有するもの［２００６．０１］	having multiple separate inflatable chambers [2006.01]
B60C   5/22  \	2	2	3D131	B60C   5/22	160	環状室［４］	the chambers being annular [4]
B60C   5/24  \	2	2	3D131	B60C   5/24	55	タイヤの横断方向に延びる室壁［４］	the walls of the chambers extending transversely of the tyre [4]
B60C   7/00  \	0	0	3D131	B60C   7/00	227	非膨張性または中実タイヤ（Ｂ６０Ｃ１／００が優先）［２００６．０１］	Non-inflatable or solid tyres (B60C 1/00 takes precedence) [2006.01]
B60C   7/00  A	0	0	3D131	B60C   7/00	145	ベ−スバンド上にトレツドゴムを被着したソリツドタイヤ	Solid tyres with tread rubber on base bands
B60C   7/00  B	0	0	3D131	B60C   7/00	239	タイヤの形状のソリツドタイヤ	Solid tyres of the shapes of tyres
B60C   7/00  C	0	0	3D131	B60C   7/00	39	キヤスト成形による特殊な構造のソリツドタイヤ	Solid tyres with special structure by casting
B60C   7/00  D	0	0	3D131	B60C   7/00	100	特殊な材料、構造からなるソリツドタイヤ	Solid tyres comprising special materials, of special structure
B60C   7/00  E	0	0	3D131	B60C   7/00	30	バンドの形態のソリツドタイヤ	Solid tyres of band figures
B60C   7/00  F	0	0	3D131	B60C   7/00	89	車輪部と一体に形成されたソリツドタイヤ	Solid tyres integrated with wheel parts
B60C   7/00  G	0	0	3D131	B60C   7/00	84	特殊な用途に適合された特殊な形状のソリツドタイヤ	Solid tyres with special shapes applied for special use
B60C   7/00  H	0	0	3D131	B60C   7/00	788	特殊な形状の非空気式タイヤ	Non-pneumatic tyres with special shapes
B60C   7/00  Z	0	0	3D131	B60C   7/00	19	その他	Others
B60C   7/02  \	1	1	3D131	B60C   7/02	3	ロープまたは剛毛製のもの	made from ropes or bristles
B60C   7/04  \	1	1	3D131	B60C   7/04	44	木材または皮革製のもの	made of wood or leather
B60C   7/06  \	1	1	3D131	B60C   7/06	23	金属製のもの	made of metal
B60C   7/08  \	1	1	3D131	B60C   7/08	142	多数の弓形部材で製作したもの	built-up from a plurality of arcuate parts
B60C   7/10  \	1	1	3D131	B60C   7/10	175	弾性を増大する手段に特徴があるもの［２００６．０１］	characterised by means for increasing resiliency [2006.01]
B60C   7/10  A	1	0	3D131	B60C   7/10	187	タイヤ外皮の内部に発泡体が充填されたもの	With foam filled inside the outer skin of tyres
B60C   7/10  B	1	1	3D131	B60C   7/10	57	発泡体がその場で形成されたもの	with foam made on the spot
B60C   7/10  C	1	0	3D131	B60C   7/10	76	タイヤ外皮の内部に非発泡の弾性材料が充填されたもの	With non-foam resilient materials filled inside the outer skin of tyres
B60C   7/10  D	1	0	3D131	B60C   7/10	68	タイヤ外皮の内部に挿入される、特殊な形状、構造のインサ−ト	Inserts of special shapes, special structure which are inserted inside the outer skin of tyres
B60C   7/10  E	1	0	3D131	B60C   7/10	102	弾性を増大するための中空部を備えたもの	With hollow part to increase resiliency
B60C   7/10  F	1	0	3D131	B60C   7/10	78	外輪郭形状、構造に特徴のあるソリツドタイヤ	Solid tyres characterised by the shapes, structure of outer rims
B60C   7/10  Z	1	0	3D131	B60C   7/10	28	その他	Others
B60C   7/12  \	2	2	3D131	B60C   7/12	109	包囲室，例．ガスを満たした室，を利用するもの［２００６．０１］	using enclosed chambers, e.g. gas-filled [2006.01]
B60C   7/12  A	2	0	3D131	B60C   7/12	76	チユ−ブ状の包囲室を利用したもの	Utilising tubular enclosed chambers
B60C   7/12  B	2	0	3D131	B60C   7/12	131	多数の球状の包囲室を利用したもの	Utilising many spherical enclosed chambers
B60C   7/12  C	2	0	3D131	B60C   7/12	22	球以外の形状の、分離独立した多数の包囲室を利用したもの	Utilising many independent spherical enclosed chambers other than of spherical shape
B60C   7/12  Z	2	0	3D131	B60C   7/12	5	その他	Others
B60C   7/14  \	2	2	3D131	B60C   7/14	166	発条を用いるもの	using springs
B60C   7/16  \	3	3	3D131	B60C   7/16	17	ら旋状または平型コイル状のもの	of helical or flat coil form
B60C   7/18  \	4	4	3D131	B60C   7/18	146	車軸に対して放射状に配置したもの	disposed radially relative to wheel axis
B60C   7/20  \	4	4	3D131	B60C   7/20	33	車軸に対して周回状に配置したもの	disposed circumferentially relative to wheel axis
B60C   7/22  \	1	1	3D131	B60C   7/22	62	弾性増大以外の目的のはめ込み物をもつもの，例．装甲のためのもの	having inlays other than for increasing resiliency, e.g. for armouring
B60C   7/24  \	1	1	3D131	B60C   7/24	150	リムまたは車輪本体にタイヤを固着する手段に特徴があるもの	characterised by means for securing tyres on rim or wheel body
B60C   7/26  \	2	2	3D131	B60C   7/26	44	ボルトを用いるもの	using bolts
B60C   7/28  \	2	2	3D131	B60C   7/28	38	帯金またはこれに類するものを用いるもの，例．タイヤに帯金を加硫して硬化させたもの	using straps or the like, e.g. vulcanised into the tyre
B60C   9/00  \	0	0	3D131	B60C   9/00	629	空気タイヤの補強またはプライ配列（補強手段を有する内装物Ｂ６０Ｃ５／０８；ビード構造，例．折返しまたは折重ね構造，Ｂ６０Ｃ１５／００）［２００６．０１］	Reinforcements or ply arrangement of pneumatic tyres (inserts having reinforcing means B60C 5/08; bead structure, e.g. turnup or overlap construction, B60C 15/00) [2006.01]
B60C   9/00  A	0	0	3D131	B60C   9/00	1114	有機系コ−ド	Organic cords
B60C   9/00  B	0	1	3D131	B60C   9/00	819	ポリエステル	Polyester
B60C   9/00  C	0	1	3D131	B60C   9/00	601	ポリアミド	Polyamide
B60C   9/00  D	0	2	3D131	B60C   9/00	589	芳香族ポリアミド	Aromatic polyamide
B60C   9/00  E	0	1	3D131	B60C   9/00	88	ビニロン	Vinylon
B60C   9/00  F	0	1	3D131	B60C   9/00	97	モノフイラメントからなるもの	comprising monofil
B60C   9/00  G	0	1	3D131	B60C   9/00	448	２種以上の異なる繊維材料からなるもの	comprising two or more different fabric materials
B60C   9/00  N	0	1	3D131	B60C   9/00	80	芯鞘構造の繊維材料からなるもの	comprising fabric materials of core-and-sheath structure
B60C   9/00  H	0	0	3D131	B60C   9/00	188	無機系コ−ド	Inorganic cords
B60C   9/00  J	0	1	3D131	B60C   9/00	869	スチ−ルコ−ド	Steel cords
B60C   9/00  K	0	2	3D131	B60C   9/00	458	スチ−ルの組成，メツキに特徴のあるもの	Characterised by the composition of steel, plating
B60C   9/00  L	0	2	3D131	B60C   9/00	643	撚り構造に特徴のあるもの	Characterised by twisted structure
B60C   9/00  M	0	3	3D131	B60C   9/00	929	複撚り構造のもの	of multi-twisted structure
B60C   9/00  Z	0	0	3D131	B60C   9/00	77	その他	Others
B60C   9/02  \	1	1	3D131	B60C   9/02	185	骨組みカーカス	Carcasses
B60C   9/02  A	1	0	3D131	B60C   9/02	204	ビ−ドコア−へのコ−ドの装着に特徴のあるもの	Characterised by the seating of cords to bead cores
B60C   9/02  B	1	0	3D131	B60C   9/02	168	カ−カスが部分的にのみ配置されたもの	With carcasses only partially arranged
B60C   9/02  C	1	0	3D131	B60C   9/02	166	カ−カスコ−ドの特殊な配列構造	Special arrangement structure of carcass cords
B60C   9/02  D	1	0	3D131	B60C   9/02	43	リボン状カ−カス材料の巻き付けによるもの	By winding ribbon carcass materials
B60C   9/02  Z	1	0	3D131	B60C   9/02	80	その他	Others
B60C   9/04  \	2	2	3D131	B60C   9/04	143	実質的に平行に配列された各カーカスプライの補強コード	the reinforcing cords of each carcass ply arranged in a substantially parallel relationship
B60C   9/04  A	2	0	3D131	B60C   9/04	196	カ−カスプライの重ね継ぎ構造	Lap-joint structure of carcass ply
B60C   9/04  B	2	0	3D131	B60C   9/04	37	２種以上の異なる材料のコ−ドが交互に配列されたもの	With cords of two or more different materials alternately arranged
B60C   9/04  C	2	0	3D131	B60C   9/04	211	補強コ−ドの簾（すだれ）織り、一般	Cord fabric of reinforced cords in general
B60C   9/04  D	2	0	3D131	B60C   9/04	386	被覆ゴムの物理的性質、性状に特徴のあるもの	Characterised by physical characteristics, aspects of covering rubber
B60C   9/04  Z	2	0	3D131	B60C   9/04	146	その他	Others
B60C   9/06  \	3	3	3D131	B60C   9/06	214	コードがビードからビードに斜めに延び，かつ各連続カーカスプライ内で反対方向に延びるもの，例．バイアスプライ（Ｂ６０Ｃ９／０７，Ｂ６０Ｃ９／０９が優先）［４］	the cords extend diagonally from bead to bead and run in opposite directions in each successive carcass ply, i.e. bias angle ply (B60C 9/07, B60C 9/09 take precedence) [4]
B60C   9/06  A	3	0	3D131	B60C   9/06	57	特定の用途に適合されたバイアスタイヤ	Bias tyres applied for specified uses
B60C   9/06  B	3	1	3D131	B60C   9/06	157	自動二輪車用	for motorcycles
B60C   9/06  C	3	1	3D131	B60C   9/06	38	自転車用	for bicycles
B60C   9/06  D	3	1	3D131	B60C   9/06	71	航空機用	for aircraft
B60C   9/06  E	3	1	3D131	B60C   9/06	68	レ−ス用	for racing
B60C   9/06  F	3	1	3D131	B60C   9/06	188	重荷重車両用	for vehicles carrying heavy loads
B60C   9/06  G	3	1	3D131	B60C   9/06	34	軽車両用	for vehicles carrying light loads
B60C   9/06  H	3	1	3D131	B60C   9/06	38	スペア−タイヤ用	for spare tyres
B60C   9/06  J	3	0	3D131	B60C   9/06	68	ベルテツドバイアスタイヤに関する特徴	Characteristics concerning belted bias tyres
B60C   9/06  K	3	0	3D131	B60C   9/06	52	プライ材料、異なるプライ材料の組み合わせ、に関する特徴	Characteristics concerning ply materials, the combination of different ply materials
B60C   9/06  L	3	0	3D131	B60C   9/06	49	断面形状、相対寸法に特徴のあるもの	Characterised by sections, relative dimensions
B60C   9/06  M	3	0	3D131	B60C   9/06	82	特殊なプライ配列構造	Special ply-arrangement structure
B60C   9/06  Z	3	0	3D131	B60C   9/06	41	その他	Others
B60C   9/07  \	3	3	3D131	B60C   9/07	85	複数の平面内において，コードがビードからビードへ彎曲するもの，例．Ｓ字コード［４］	the cords curve from bead to bead in plural planes, e.g. S-shaped cords [4]
B60C   9/08  \	3	3	3D131	B60C   9/08	472	コードがビードからビードへの横断方向に延びるもの，すなわちラジアルプライ（Ｂ６０Ｃ９／０７が優先）［４］	the cords extend transversely from bead to bead, i.e. radial ply (B60C 9/07 takes precedence) [4]
B60C   9/08  A	3	0	3D131	B60C   9/08	81	特定の用途に適合されたラジアルタイヤ	Radial tyres applied for special use
B60C   9/08  B	3	1	3D131	B60C   9/08	399	自動二輪車用	for motorcycles
B60C   9/08  C	3	1	3D131	B60C   9/08	562	乗用車用	for passenger cars
B60C   9/08  D	3	1	3D131	B60C   9/08	223	航空機用	for aircraft
B60C   9/08  E	3	1	3D131	B60C   9/08	620	重荷重車輛用	for vehicles carrying heavy loads
B60C   9/08  F	3	1	3D131	B60C   9/08	61	軽車輛用	for vehicles carrying light loads
B60C   9/08  G	3	1	3D131	B60C   9/08	61	ＡＴＶ用	for all terrain vehicles
B60C   9/08  H	3	1	3D131	B60C   9/08	83	レ−ス用	for racing
B60C   9/08  J	3	0	3D131	B60C   9/08	475	特殊なプライ配列構造	Special ply-arrangement structure
B60C   9/08  K	3	0	3D131	B60C   9/08	114	異なるプライ材料の組み合わせに関する特徴	Characteristics concerning the combination of different ply materials
B60C   9/08  L	3	0	3D131	B60C   9/08	251	他に分類されない補強構造	Reinforced structure not otherwise provided for
B60C   9/08  M	3	0	3D131	B60C   9/08	425	全体の断面形状寸法に特徴のあるもの	Characterised by the overall shapes and dimensions of  sections
B60C   9/08  N	3	0	3D131	B60C   9/08	515	カ−カスプロフアイルに特徴のあるもの	Characterised by carcass profiles
B60C   9/08  Z	3	0	3D131	B60C   9/08	219	その他	Others
B60C   9/09  \	4	4	3D131	B60C   9/09	46	ビードからビードへ斜めに延びるコードを有する他のカーカスプライとの組合せ，すなわちラジアルプライとバイアスプライの組合せ［４］	combined with other carcass plies having cords extending diagonally from bead to bead, i.e. combined radial ply and bias angle ply [4]
B60C   9/10  \	2	2	3D131	B60C   9/10	69	交叉して配列された各カーカスプライ内の補強コード	the reinforcing cords within each carcass ply arranged in a crossing relationship
B60C   9/11  \	3	3	3D131	B60C   9/11	50	編織，編組，またはニット編みプライ［４］	Woven, braided, or knitted plies [4]
B60C   9/12  \	2	2	3D131	B60C   9/12	45	分離した繊維または糸状繊維のゴム引き層で作るもの	built-up with rubberised layers of discrete fibres or filaments
B60C   9/13  \	3	3	3D131	B60C   9/13	19	２種以上の異なるコード材料を有するもの［４］	with two or more differing cord materials [4]
B60C   9/14  \	2	2	3D131	B60C   9/14	37	均質材料の板，織物または薄膜で作るもの，例．合成材料，金属板，ゴム	built-up with sheets, webs, or films of homogeneous material, e.g. synthetics, sheet metal, rubber
B60C   9/16  \	2	2	3D131	B60C   9/16	11	金属製補強はめ込み体で作るもの	built-up with metallic reinforcing inlays
B60C   9/17  \	2	2	3D131	B60C   9/17	58	タイヤの中央円周面に関して非対称のもの［４］	asymmetric to the midcircumferential plane of the tyre [4]
B60C   9/18  \	1	1	3D131	B60C   9/18	815	ベルトまたはブレーカー，頂部の補強または緩衝層の構造または配列	Structure or arrangement of belts or breakers, crown-reinforcing or cushioning layers
B60C   9/18  A	1	0	3D131	B60C   9/18	242	特殊な材料からなるもの，およびその配置	Comprising special materials, and arrangement thereof
B60C   9/18  B	1	1	3D131	B60C   9/18	162	特殊な織物からなるもの	comprising special woven fabric
B60C   9/18  C	1	1	3D131	B60C   9/18	111	分離した繊維で補強されたゴム層からなるもの	comprising rubber layers reinforced with discrete fibres
B60C   9/18  D	1	1	3D131	B60C   9/18	129	均質材料の板状体からなるもの	comprising homogeneous sheet-like materials
B60C   9/18  E	1	0	3D131	B60C   9/18	191	特定の種類のタイヤに適合されたベルトまたはブレ−カ−層	Belt or breaker layers applied for specified kind of tyres
B60C   9/18  F	1	1	3D131	B60C   9/18	587	乗用車用ラジアルタイヤ	Radial tyres for passenger vehicles
B60C   9/18  G	1	1	3D131	B60C   9/18	1120	重荷重車輛用タイヤ	Tyres for vehicles carrying heavy loads
B60C   9/18  H	1	1	3D131	B60C   9/18	293	航空機用タイヤ	Tyres for aircraft
B60C   9/18  J	1	1	3D131	B60C   9/18	656	自動二輪車用ラジアルタイヤ	Radial tyres for motorcycles
B60C   9/18  K	1	0	3D131	B60C   9/18	1992	ベルト．ブレ−カ−層のプライ構造．一般	Ply structure of belt, breaker layers in general
B60C   9/18  L	1	1	3D131	B60C   9/18	136	プライステテ−に関連したもの	in relation with ply stays
B60C   9/18  M	1	1	3D131	B60C   9/18	686	クツシヨンまたはカバ−ゴム層を含むもの	including cushions or rubber layers for covering
B60C   9/18  N	1	1	3D131	B60C   9/18	604	トレツドまたはそのパタ−ンに関連したもの	in relation with treads or patterns thereof
B60C   9/18  P	1	0	3D131	B60C   9/18	41	コア−体を含む．特殊な冠部の補強構造	Reinforced structure of special crowns including core bodies
B60C   9/18  Q	1	0	3D131	B60C   9/18	212	帯状物から形成された．特殊な構造のベルトまたはブレ−カ−	Belts or breakers of special structure formed from strip-form materials
B60C   9/18  Z	1	0	3D131	B60C   9/18	74	その他	Others
B60C   9/20  \	2	2	3D131	B60C   9/20	242	ゴム引きのほぼ平行な索条プライで作るもの	built-up from rubberised plies each having all cords arranged substantially parallel
B60C   9/20  A	2	0	3D131	B60C   9/20	86	プライの重ね継ぎ構造	Lap-joint structure of plies
B60C   9/20  B	2	0	3D131	B60C   9/20	474	コ−ドの特殊な配列に特徴のあるもの	Characterised by the special arrangement of cords
B60C   9/20  C	2	1	3D131	B60C   9/20	259	単一のコ−ドからなる，カツトエンドのない配列構造	Arrangement structure without cut ends comprising single cord
B60C   9/20  D	2	0	3D131	B60C   9/20	1022	特定のコ−ド材料のプライに関する特徴	Characteristics concerning the plies of specific cord materials
B60C   9/20  E	2	1	3D131	B60C   9/20	1555	スチ−ルコ−ドプライ	Steel cord plies
B60C   9/20  F	2	0	3D131	B60C   9/20	415	異なるコ−ド材料のプライの組み合わせに関する特徴	Characteristics concerning the combinations of plies of different cord materials
B60C   9/20  G	2	0	3D131	B60C   9/20	571	被覆ゴムの物理的性質、構造に関するもの、一般	Concerning physical characteristics, structure of covering rubber in general
B60C   9/20  H	2	0	3D131	B60C   9/20	98	プライ端部の形状、形態に関する特徴	Characteristics concerning the shapes, patterns of ply edges
B60C   9/20  J	2	0	3D131	B60C   9/20	380	ベルトまたはブレ−カ−プライの端部構造	Edge structure of belts or breaker plies
B60C   9/20  K	2	1	3D131	B60C   9/20	161	コ−ドプライによる被覆	covering with cord plies
B60C   9/20  L	2	1	3D131	B60C   9/20	281	カ−カスとの間のウエツジ状ゴム層に関するもの	Concerning wedge-type rubber layers between carcasses
B60C   9/20  Z	2	0	3D131	B60C   9/20	39	その他	Others
B60C   9/22  \	3	3	3D131	B60C   9/22	155	タイヤの円周に沿って配列した索条プライ	the plies being arranged with all cords disposed along the circumference of the tyre
B60C   9/22  A	3	0	3D131	B60C   9/22	654	単一のコ−ドが螺旋状に巻回されたもの	With single cord wound helically
B60C   9/22  B	3	0	3D131	B60C   9/22	966	複数のコ−ドを含むリボンが螺旋状に巻回されたもの	With ribbons including plural cords wound helically
B60C   9/22  C	3	0	3D131	B60C   9/22	1524	キヤツプバンド層に関する特徴	Characteristics concerning cap-band layers
B60C   9/22  D	3	0	3D131	B60C   9/22	854	エツジバンド層に関する特徴	Characteristics concerning edge-band layers
B60C   9/22  E	3	0	3D131	B60C   9/22	48	コ−ドが周方向に分断されたもの	With cords segmented circumferentially
B60C   9/22  F	3	0	3D131	B60C   9/22	58	リフト成型時に伸長するコ−ド材料からなるプライ	Plies comprising cord materials which stretch during the formation of rifts
B60C   9/22  G	3	0	3D131	B60C   9/22	749	その他の、周方向コ−ドプライを含むベルト、ブレ−カ−構造	Other structure of belts, breakers including circumferential cord plies
B60C   9/22  Z	3	0	3D131	B60C   9/22	50	その他	Others
B60C   9/24  \	2	2	3D131	B60C   9/24	9	弓形部材で作るもの	built-up of arcuate parts
B60C   9/26  \	2	2	3D131	B60C   9/26	110	折りたたみプライ［４］	Folded plies [4]
B60C   9/26  A	2	0	3D131	B60C   9/26	91	折りたたみプライの組み合わせ構造	Combined structure of folded plies
B60C   9/26  B	2	0	3D131	B60C   9/26	156	カツトエンドプライを折りたたみプライで包み込んだもの	With cut-end plies wrapped with folded plies
B60C   9/26  C	2	0	3D131	B60C   9/26	93	両側が折り返されたプライとカツトエンドプライからなるもの	Comprising plies with both ends folded and cut-end plies
B60C   9/26  D	2	0	3D131	B60C   9/26	42	単一の折りたたみプライからなるもの	Comprising single folded ply
B60C   9/26  Z	2	0	3D131	B60C   9/26	27	その他	Others
B60C   9/28  \	2	2	3D131	B60C   9/28	218	カーカスに対するベルトまたはブレーカーの寸法または曲率により特徴づけられるもの（Ｂ６０Ｃ９／３０が優先）［４］	characterised by the belt or breaker dimensions or curvature relative to carcass (B60C 9/30 takes precedence) [4]
B60C   9/28  A	2	0	3D131	B60C   9/28	20	曲率が異なることに特徴のあるもの	Characterised by the difference of curvatures
B60C   9/28  B	2	0	3D131	B60C   9/28	23	ベルトまたはブレ−カ−の幅寸法がカ−カスの最大幅寸法より大きいもの	With the width dimension of belts of breakers larger than maximum width dimension of carcasses
B60C   9/28  C	2	0	3D131	B60C   9/28	56	曲率に特徴のあるもの	Characterised by curvatures
B60C   9/28  Z	2	0	3D131	B60C   9/28	86	その他	Others
B60C   9/30  \	2	2	3D131	B60C   9/30	93	タイヤの中央円周面に関して非対称のもの［４］	asymmetric to the midcircumferential plane of the tyre [4]
B60C  11/00  \	0	0	3D131	B60C  11/00	829	タイヤのトレッドバンド；トレッドの模様；滑り止め用そう入物	Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
B60C  11/00  A	0	0	3D131	B60C  11/00	244	トレッドゴム層の構造	Structure of tread rubber layers
B60C  11/00  B	0	1	3D131	B60C  11/00	2100	トレッドの厚み方向に異なるゴム層が配置されたもの	with different rubber layers arranged in the circumferential direction of treads
B60C  11/00  C	0	1	3D131	B60C  11/00	1000	トレッドの幅方向に異なるゴム層が配置されたもの	with different rubber layers arranged in the lateral direction of treads
B60C  11/00  D	0	0	3D131	B60C  11/00	2772	トレッドゴムの性状または物理的性質に特徴のあるもの	Characterised by the aspects, physical characteristics of tread rubbers
B60C  11/00  E	0	0	3D131	B60C  11/00	319	トレッドの表面処理または被覆に特徴のあるもの	Surface treatment, covering of treads
B60C  11/00  F	0	0	3D131	B60C  11/00	2158	トレッドの断面形状または寸法に特徴のあるもの	Characterised by sectional shapes, dimensions of treads
B60C  11/00  G	0	0	3D131	B60C  11/00	313	トレッドの構造に特徴のあるもの	Structure of treads in general
B60C  11/00  H	0	0	3D131	B60C  11/00	795	トレッド表面の形状に特徴のあるもの	Surface patterns of treads in general
B60C  11/00  Z	0	0	3D131	B60C  11/00	403	その他	Others
B60C  11/01  \	1	1	3D131	B60C  11/01	243	トレッドとサイドウォール間の肩部の形状，例．丸形，段付き，片持ち型［２００６．０１］	Shape of the shoulders between tread and sidewall, e.g. rounded, stepped or cantilevered [2006.01]
B60C  11/01  A	1	0	3D131	B60C  11/01	869	トレッド端とサイドウォ−ル間の形状	Shapes between a tread and a sidewall
B60C  11/01  B	1	0	3D131	B60C  11/01	1350	トレッドショルダ−部の形状	Shapes of tread shoulders
B60C  11/01  Z	1	0	3D131	B60C  11/01	28	その他	Others
B60C  11/02  \	1	1	3D131	B60C  11/02	172	取替可能なトレッド	Replaceable treads
B60C  11/02  A	1	0	3D131	B60C  11/02	384	トレッドの更生	Regeneration of treads
B60C  11/02  B	1	0	3D131	B60C  11/02	190	交換可能なトレッド	Interchangeable treads
B60C  11/02  C	1	0	3D131	B60C  11/02	75	タイヤのトレッドカバ−	Tread covers for tyres
B60C  11/02  Z	1	0	3D131	B60C  11/02	36	その他	Others
B60C  11/03  \	1	1	3D131	B60C  11/03	102	トレッド模様［４］	Tread patterns [4]
B60C  11/03  A	1	0	3D131	B60C  11/03	667	模様エレメントのピッチ配列に特徴のあるパターン	Concerning pitch arrangements of pattern elements
B60C  11/03  B	1	0	3D131	B60C  11/03	1382	非対称パタ−ン	asymmetric pattern
B60C  11/03  C	1	0	3D131	B60C  11/03	1466	指向性，方向性パタ−ン	directional, vectorial pattern
B60C  11/03  D	1	0	3D131	B60C  11/03	192	特別な用途のタイヤに特に適合されたパタ−ン	pattern specially adapted to tires for special use
B60C  11/03  E	1	1	3D131	B60C  11/03	535	二輪車用タイヤに特に適合されたパタ−ン	pattern specially adapted to tires for two-wheeled vehicle
B60C  11/03  F	1	0	3D131	B60C  11/03	132	他に分類できない形式の特殊なパタ−ン	special pattern type not classifiable elsewhere
B60C  11/03  Z	1	0	3D131	B60C  11/03	1446	その他	Others
B60C  11/03 100 \	2	2	3D131	B60C  11/03	516	回転軸に対して円周方向に配置されるもの，例．ジグザグ状	arranged circumferentially against rotating axis, e.g. zig zag state
B60C  11/03 100 A	2	0	3D131	B60C  11/03	1656	リブパタ−ン	rib pattern
B60C  11/03 100 B	2	0	3D131	B60C  11/03	1808	リブ・ラグパターンまたはリブ・ブロックパタ−ン	rib lug pattern or rib block pattern
B60C  11/03 100 C	2	0	3D131	B60C  11/03	1479	周方向リブを基調とするパタ−ン	pattern founded on circumferential rib as keynote
B60C  11/03 100 Z	2	0	3D131	B60C  11/03	221	その他	others
B60C  11/03 200 \	2	2	3D131	B60C  11/03	371	回転軸に対して平行または斜めに配列されるもの	arranged parallel or obliquely against rotating axis
B60C  11/03 200 A	2	0	3D131	B60C  11/03	834	ラグ溝を設けたパタ−ン	pattern having lug groove
B60C  11/03 200 B	2	0	3D131	B60C  11/03	341	ラグを有するパタ−ン	pattern having lug
B60C  11/03 200 C	2	0	3D131	B60C  11/03	94	羽根ラグまたはスペ−ドラグを有するもの	having shuttglecock lug or spade lug
B60C  11/03 200 D	2	0	3D131	B60C  11/03	317	トレッドを横切る溝を基調とするパタ−ン	pattern  founded on groove crossing tread as keynote
B60C  11/03 200 Z	2	0	3D131	B60C  11/03	163	その他	others
B60C  11/03 300 \	2	2	3D131	B60C  11/03	655	隔離要素，例．ブロック，を有するもの	having isolation element, eg. block
B60C  11/03 300 A	2	0	3D131	B60C  11/03	1193	四辺形状のブロックからなるブロックパタ−ン	block pattern composed of quadrolateral  shaped block
B60C  11/03 300 B	2	0	3D131	B60C  11/03	1042	四辺形以外の形状のブロックからなるブロックパタ−ン	block pattern composed of block having shape other than quadrolateral
B60C  11/03 300 C	2	0	3D131	B60C  11/03	952	異なる形状のブロック列からなるブロックパタ−ン	block pattern composed of row of block having different shape
B60C  11/03 300 D	2	0	3D131	B60C  11/03	825	ブロックパタ−ンを基調とするパタ−ン	pattern  founded on block pattern as keynote
B60C  11/03 300 E	2	0	3D131	B60C  11/03	1846	ブロック自体の形状または構造	shape and structure of block per se
B60C  11/03 300 Z	2	0	3D131	B60C  11/03	104	その他	others
B60C  11/04  \	2	2	3D131	B60C  11/04	514	模様の一段高い部分が連続した円周方向のリブのみからなるもの，例．ジグザグ状（Ｂ６０Ｃ１１／１２，Ｂ６０Ｃ１１／１３が優先）［４，６］	with grooves or ribs [4]
B60C  11/11  \	2	2	3D131	B60C  11/11	630	模様の一段高い部分が隔離要素のみからなるもの，例．ブロック（Ｂ６０Ｃ１１／１２，Ｂ６０Ｃ１１／１３が優先）［４］	in which the raised area of the pattern consists only of isolated elements, e.g. blocks (B60C 11/12, B60C 11/13 take precedence) [4]
B60C  11/11  A	2	0	3D131	B60C  11/11	346	ブロックラグからなるパタ−ン	Patterns comprising block-lugs
B60C  11/11  Z	2	0	3D131	B60C  11/11	102	その他	Others
B60C  11/113  \	2	2	3D131	B60C  11/113	1	模様の一段高い部分が一端から他端へトレッドを横切って連続的に延びる突起のみからなるもの［６］	in which the raised area of the pattern consists only of projections extending continuously across the tread from one edge to the other [6]
B60C  11/117  \	2	2	3D131	B60C  11/117	12	隔離凹部からのみ形成されるもの，例．溝，細長い穴または孔（Ｂ６０Ｃ１１／１２，Ｂ６０Ｃ１１／１３が優先）［６］	formed only by isolated recesses, e.g. grooves, slots or holes (B60C 11/12, B60C 11/13 take precedence);;
B60C  11/117 100 \	3	3	3D131	B60C  11/117	99	カップ状凹部または突起を有するもの	having cup shaped concavity part or bump
B60C  11/117 100 A	3	0	3D131	B60C  11/117	59	吸盤としての作用を有するもの	having function as suction pad
B60C  11/117 100 Z	3	0	3D131	B60C  11/117	77	その他	others
B60C  11/12  \	2	2	3D131	B60C  11/12	417	狭いスリットまたは切込みの使用に特徴があるもの，例．サイプ［４］	characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes [4]
B60C  11/12  A	2	0	3D131	B60C  11/12	2384	サイピングの形状または構造	Shapes, structure of sipings
B60C  11/12  B	2	0	3D131	B60C  11/12	1360	サイピングの配置または配列	Posting, arranging of sipings
B60C  11/12  C	2	1	3D131	B60C  11/12	2517	ブロックパタ−ンへの適用	Application to block patterns
B60C  11/12  D	2	1	3D131	B60C  11/12	1408	周方向リブへの適用	Application to circumferential ribs
B60C  11/12  E	2	0	3D131	B60C  11/12	169	トレッド全幅にわたって切込み，サイピングを施したもの	Provided with incisions, sipings along the entire tread width
B60C  11/12  Z	2	0	3D131	B60C  11/12	52	その他	Others
B60C  11/13  \	2	2	3D131	B60C  11/13	18	溝の断面に特徴があるもの，例．補強用または石噛み防止用［６］	characterised by the groove cross-section, e.g. for buttressing or preventing stone-trapping
B60C  11/13  A	2	0	3D131	B60C  11/13	1807	溝の構造または形状	structure or shape of groove
B60C  11/13  B	2	1	3D131	B60C  11/13	1960	タイヤ周方向に延びる溝	groove stretching in direction of tire periphery
B60C  11/13  C	2	1	3D131	B60C  11/13	1528	タイヤ幅方向に延びる溝	groove stretching in direction of tire width
B60C  11/13  D	2	1	3D131	B60C  11/13	265	摩耗と共にパタ−ンが変化するもの	pattern changes as tire wears out
B60C  11/13  Z	2	0	3D131	B60C  11/13	10	その他	others
B60C  11/14  \	1	1	3D131	B60C  11/14	175	滑り止め用そう入物，例．トレッドバンドに加硫したもの	Anti-skid inserts, e.g. vulcanised into the tread band
B60C  11/14  A	1	0	3D131	B60C  11/14	156	硬質粒子を埋設したもの	With buried hard particle
B60C  11/14  Z	1	0	3D131	B60C  11/14	237	その他	Others
B60C  11/16  \	2	2	3D131	B60C  11/16	924	栓体状のもの，例．金属製のもの，織物製のもの	of plug form, e.g. made from metal, textile
B60C  11/16  A	2	0	3D131	B60C  11/16	522	スパイクピン自体またはスタッド自体	Spike-pins, studs per se
B60C  11/16  B	2	0	3D131	B60C  11/16	213	スパイクを出没する作動手段を一体に備えたもの	Integrated with activating measures of letting out or drawing in spikes
B60C  11/16  C	2	1	3D131	B60C  11/16	191	流体作動手段	Activating measures of liquid
B60C  11/16  D	2	0	3D131	B60C  11/16	103	弾性体を介して出没可能に取り付けられたもの	Mounted through an elastic body to be able to let out or draw in
B60C  11/16  E	2	0	3D131	B60C  11/16	94	スパイクピンの装着または取り外し	Attachment, removal of spike-pins
B60C  11/16  Z	2	0	3D131	B60C  11/16	508	その他	Others
B60C  11/18  \	2	2	3D131	B60C  11/18	57	帯状のもの，例．櫛状金具，摩耗度の異るゴム製帯（Ｂ６０Ｃ１１／２０が優先）	or strip form, e.g. metallic combs, rubber strips of different wear resistence (B60C 11/20 takes precedence)
B60C  11/20  \	2	2	3D131	B60C  11/20	15	コイル状のもの	in coiled form
B60C  11/22  \	1	1	3D131	B60C  11/22	19	複タイヤ間のトレッドリング［４］	Tread rings between dual tyres [4]
B60C  11/24  \	1	1	3D131	B60C  11/24	178	摩耗表示装置［４］	Wear-indicating arrangements [4]
B60C  11/24  A	1	0	3D131	B60C  11/24	159	摩耗表示のための着色ゴムを埋設したもの	With coloured rubber buried for wear-indication
B60C  11/24  B	1	0	3D131	B60C  11/24	153	摩耗表示のための溝または凹凸部	Grooves, uneven parts for wear-indication
B60C  11/24  Z	1	0	3D131	B60C  11/24	317	その他	Others
B60C  13/00  \	0	0	3D131	B60C  13/00	55	タイヤのサイドウォール；その保護，装飾，マーキング等（Ｂ６０Ｃ１７／０８が優先；タイヤの肩部Ｂ６０Ｃ１１／０１；取りはずしできるタイヤサイドウォールトリムリングＢ６０Ｂ７／０１）［４，５］	Tyre sidewalls; Protecting, decorating, marking, or the like, thereof (B60C 17/08 takes precedence; tyre shoulders B60C 11/01; removable tyre sidewall trim rings B60B 7/01) [4,5]
B60C  13/00  A	0	0	3D131	B60C  13/00	220	タイヤ識別方法及び装置〔例．マ−キング〕〔夏冬タイヤはき替明示シ−ル，Ｇ０９Ｆ３／００Ｓ優先〕	Means and equipment for distinguishing tyres, e.g. marking (for indication seals of exchanging tyres during summer or winter, G09F3/00S takes precedence)
B60C  13/00  B	0	0	3D131	B60C  13/00	432	泥飛散防止装置	equipment for preventing mud-scattering
B60C  13/00  C	0	0	3D131	B60C  13/00	995	文字，図形，等の表示，標識，標象	Indications of letters, figures and the like; signs, symbols
B60C  13/00  D	0	0	3D131	B60C  13/00	1082	サイドウオ−ルの外表面に形成された附属部の形状，構造	Shapes, structure of accessory parts formed on the outer surface of sidewalls
B60C  13/00  E	0	0	3D131	B60C  13/00	1131	サイドウオ−ルゴム層の物理的性質、構造	Physical characteristics, structure of sidewall rubber layers
B60C  13/00  F	0	0	3D131	B60C  13/00	215	外傷防止のための内部補強層の配置	Arrangement of inner reinforcing layers for the prevention of external scarring
B60C  13/00  G	0	0	3D131	B60C  13/00	865	サイドウオ−ルからビ−ド部にかけての強化構造	Reinforcing structure from sidewalls to bead parts
B60C  13/00  H	0	0	3D131	B60C  13/00	399	サイドウオ−ルの輪郭形状に関する特徴	Characteristics concerning profiles and shapes of sidewalls
B60C  13/00  J	0	0	3D131	B60C  13/00	390	サイドウオ−ルに関する特徴、一般	Characteristics concerning sidewalls in general
B60C  13/00  Z	0	0	3D131	B60C  13/00	7	その他のもの	Others
B60C  13/02  \	1	1	3D131	B60C  13/02	562	溝またはリブの配列［４］	Arrangement of grooves or ribs [4]
B60C  13/04  \	1	1	3D131	B60C  13/04	5	環状はめ込み体またはカバーを有するもの，例．ホワイトサイドウォール［４］	having annular inlays or covers, e.g. white sidewalls [4]
B60C  13/04  A	1	0	3D131	B60C  13/04	75	保護用カバ−	Covers for protection
B60C  13/04  Z	1	0	3D131	B60C  13/04	271	その他のもの	Others
B60C  15/00  \	0	0	3D131	B60C  15/00	46	タイヤビード，例．プライ折返しまたは折重ね	Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap
B60C  15/00  A	0	0	3D131	B60C  15/00	185	プライ折返し端の被覆	Covers for the edges of ply turn-up
B60C  15/00  B	0	0	3D131	B60C  15/00	600	カ−カスプライの折返しまたは折重ね	Turn-up or overlap of carcass plies
B60C  15/00  C	0	1	3D131	B60C  15/00	267	ビ−ドコア−に巻き付けられたもの	wound on bead cores
B60C  15/00  D	0	1	3D131	B60C  15/00	198	複数のビ−ドコア−間に挟み込まれたもの	sandwiched between plural bead cores
B60C  15/00  E	0	1	3D131	B60C  15/00	89	折返しの端部が折り曲げられたもの	with the edge of turn-up folded
B60C  15/00  F	0	1	3D131	B60C  15/00	71	外側から折返されたプライのみからなるもの	comprising only plies turned-up from outside
B60C  15/00  G	0	1	3D131	B60C  15/00	258	内側から折返されたプライと外側から折返されたプライとを含むもの	including plies folded from inside and plies folded from outside
B60C  15/00  H	0	1	3D131	B60C  15/00	168	ビ−ドコア−に至らないプライを含むもの	including plies unreached to bead cores
B60C  15/00  J	0	1	3D131	B60C  15/00	99	多数のプライが複数のビ−ドコア−にそれぞれ折返されたもの	with many plies each folded to plural bead cores
B60C  15/00  K	0	0	3D131	B60C  15/00	519	ビ−ド部の形状・構造、一般	Shapes, structure of bead parts in general
B60C  15/00  L	0	1	3D131	B60C  15/00	257	ビ−ド部の表面形状、構造	Surface shapes, structure of bead parts
B60C  15/00  M	0	1	3D131	B60C  15/00	318	ビ−ド部からサイドウオ−ルにかけての外側輪郭形状	Outer profiles from bead parts to sidewalls
B60C  15/00  N	0	1	3D131	B60C  15/00	109	密着性向上のためのゴム層の配置構造	Arrangement structure of rubber layers for improved sealing
B60C  15/00  P	0	1	3D131	B60C  15/00	30	ビ−ド部の表面被覆	Surface covering of bead parts
B60C  15/00  Z	0	0	3D131	B60C  15/00	411	その他のもの	Others
B60C  15/02  \	1	1	3D131	B60C  15/02	36	リムのビードの装着または固着（チューブレスタイヤのビードとリム間の密封手段Ｂ６０Ｃ５／１６；リムに対する中実タイヤの固着手段Ｂ６０Ｃ７／２４）［２００６．０１］	Seating or securing beads on rims (sealing means between beads and rims of tubeless tyres B60C 5/16; means for securing solid tyres on rims B60C 7/24) [2006.01]
B60C  15/02  A	1	0	3D131	B60C  15/02	28	密封構造	Sealing structure
B60C  15/02  B	1	0	3D131	B60C  15/02	34	ビ−ド・ストツパ−	bead stoppers
B60C  15/02  C	1	0	3D131	B60C  15/02	42	タイヤビ−ドがリムの内側に装着されたもの	With tyre beads attached inside rims
B60C  15/02  D	1	0	3D131	B60C  15/02	82	リムへのビ−ド着座、一般	Seating of beads onto rims in general
B60C  15/02  E	1	1	3D131	B60C  15/02	36	平かな、またはわずかに傾斜したリムフランジに沿うもの	being put along rim flanges which are flat or slanted a little
B60C  15/02  F	1	1	3D131	B60C  15/02	79	リムフランジに着座するもの	seating on rim flanges
B60C  15/02  G	1	2	3D131	B60C  15/02	29	負荷時、または空気抜け時にリムフランジに着座するもの	seating on rim flanges during loading or deflation
B60C  15/02  H	1	1	3D131	B60C  15/02	21	ストレスを生じさせる着座	Seating causing stress
B60C  15/02  J	1	0	3D131	B60C  15/02	28	リムへのビ−ドの固着、一般	Securing beads on rims in general
B60C  15/02  K	1	1	3D131	B60C  15/02	35	ビ−ドの回り止め	prevention of rotation of beads
B60C  15/02  L	1	1	3D131	B60C  15/02	28	クランプによる固着	securing with clamps
B60C  15/02  M	1	1	3D131	B60C  15/02	39	中間部材を介して取り付けたもの	mounted through intermediate members
B60C  15/02  N	1	1	3D131	B60C  15/02	12	ビ−ド押さえリングによる固着	securing with bead-pressing rings
B60C  15/02  P	1	1	3D131	B60C  15/02	18	ビ−ドを外側でリムフランジに係止する手段を有するもの	provided with means for anchoring beads on rims outside
B60C  15/02  Z	1	0	3D131	B60C  15/02	208	その他のもの	Others
B60C  15/024  \	2	2	3D131	B60C  15/024	124	ビード輪郭，例．リップ，溝，またはリブ［４］	Bead contour, e.g. lips, grooves, or ribs [4]
B60C  15/024  A	2	0	3D131	B60C  15/024	42	リムの溝に嵌合する延長トウ部を有するもの	Provided with extended toe parts fitting to grooves of rims
B60C  15/024  B	2	0	3D131	B60C  15/024	221	傾斜したリムに圧縮して装着されるビ−ドの輪郭形状	Profiles of beads which are attached compressedly on sloped rims
B60C  15/024  C	2	0	3D131	B60C  15/024	74	嵌合形式のもの．一般	Of fitting type in general
B60C  15/024  Z	2	0	3D131	B60C  15/024	92	その他	Others
B60C  15/028  \	2	2	3D131	B60C  15/028	90	ビード間スペーサ（緊急荷重支持手段Ｂ６０Ｃ１７／００）［４］	Spacers between beads (emergency load-supporting means B60C 17/00) [4]
B60C  15/032  \	3	3	3D131	B60C  15/032	17	膨張可能なもの［４］	inflatable [4]
B60C  15/036  \	2	2	3D131	B60C  15/036	27	リムに永久固定されたタイヤ，例．接着剤によるもの，加硫によるもの［４］	Tyres permanently fixed to the rim, e.g. by adhesive, by vulcanisation [4]
B60C  15/04  \	1	1	3D131	B60C  15/04	284	ビード芯［２００６．０１］	Bead cores [2006.01]
B60C  15/04  A	1	0	3D131	B60C  15/04	160	有機材料からなるもの	Comprising organic materials
B60C  15/04  B	1	0	3D131	B60C  15/04	136	金属材料からなるもの	Comprising metallic materials
B60C  15/04  C	1	1	3D131	B60C  15/04	528	スチ−ルワイヤ−の連続巻線からなるもの	comprising continuously-wound steel wire
B60C  15/04  D	1	1	3D131	B60C  15/04	245	スチ−ルワイヤ−の撚線からなるもの	comprising twisted steel wire
B60C  15/04  E	1	1	3D131	B60C  15/04	143	特殊な形状のワイヤ−または長尺材料からなるもの	comprising specially-shaped wire or elongated materials
B60C  15/04  F	1	1	3D131	B60C  15/04	47	単一の金属材料を主骨格とするもの	with single metallic material being main bone structure
B60C  15/04  G	1	1	3D131	B60C  15/04	344	ビ−ドコア−の被覆	Covering of bead cores
B60C  15/04  Z	1	0	3D131	B60C  15/04	114	その他	Others
B60C  15/05  \	2	2	3D131	B60C  15/05	122	多数のもの，例．各ビードに２個以上のコアを有するもの［４］	multiple, i.e. with two or more cores in each bead [4]
B60C  15/06  \	1	1	3D131	B60C  15/06	608	フリッパストリップ，フィラーまたはチェーファストリップ	Flipper strips, fillers, or chafing strips
B60C  15/06  A	1	0	3D131	B60C  15/06	253	フリツパ−ストリツプに関するもの	Concerning flipper strips
B60C  15/06  B	1	0	3D131	B60C  15/06	1931	フイラ−（ビ−ドエ−ペツクス）に関するもの	Concerning fillers (bead apex)
B60C  15/06  C	1	0	3D131	B60C  15/06	1277	チエ−フアストリツプに関するもの	Concerning chafing strips
B60C  15/06  D	1	0	3D131	B60C  15/06	68	特定の種類のタイヤに適合されたビ−ド部補強構造	Reinforced structure of bead parts applied to specified kind of tyres
B60C  15/06  E	1	1	3D131	B60C  15/06	267	乗用車用ラジアルタイヤ	Radial tyres for passenger vehicles
B60C  15/06  F	1	1	3D131	B60C  15/06	470	重荷重車輛用タイヤ	Tyres for vehicles carrying heavy loads
B60C  15/06  G	1	2	3D131	B60C  15/06	370	スチ−ルラジアルタイヤ	Steel radial tyres
B60C  15/06  H	1	1	3D131	B60C  15/06	60	軽トラツク用タイヤ	Tyres for light trucks
B60C  15/06  J	1	1	3D131	B60C  15/06	122	自動二輪車用タイヤ	Tyres for motorcycles
B60C  15/06  K	1	1	3D131	B60C  15/06	118	航空機用タイヤ	Tyres for aircraft
B60C  15/06  L	1	1	3D131	B60C  15/06	38	レ−ス用タイヤ	Tyres for racing
B60C  15/06  M	1	0	3D131	B60C  15/06	85	ビ−ドコア−・フイラ−組立体	Assembly of bead cores, fillers
B60C  15/06  N	1	0	3D131	B60C  15/06	1006	補強プライに関する特徴．一般	Characteristics concerning reinforced plies in general
B60C  15/06  P	1	0	3D131	B60C  15/06	89	対称、または非対称であることに特徴のあるビ−ド部補強構造	Reinforced structure of bead parts characterised by being symmetric or asymmetric
B60C  15/06  Q	1	0	3D131	B60C  15/06	315	追加の特殊なビ−ド部補強構造体を有するもの	Provided with additional special reinforced structure of bead parts
B60C  15/06  R	1	0	3D131	B60C  15/06	32	ビ−ドコア−を含まないビ−ド部補強構造	Reinforced structure of bead parts excluding bead cores
B60C  15/06  Z	1	0	3D131	B60C  15/06	15	その他	Others
B60C  17/00  \	0	0	3D131	B60C  17/00	116	損傷または空気抜け状態において，制限された運転ができるようにする手段に特徴があるタイヤ；その付属品［２００６．０１］	Tyres characterised by means enabling restricted operation in damaged or deflated condition; Accessories therefor [2006.01]
B60C  17/00  A	0	0	3D131	B60C  17/00	60	緊急時の荷重支持部を一体に備えるもの	With load-supporting parts integrated for an emergency
B60C  17/00  B	0	0	3D131	B60C  17/00	1522	サイドウオ−ルが付加的なゴム層により補強されたもの	With sidewalls reinforced with additional rubber layers
B60C  17/00  C	0	0	3D131	B60C  17/00	49	クラウン部を強化する付加的な弾性部材を備えたもの	Provided with additional elastic members to strengthen crown parts
B60C  17/00  D	0	0	3D131	B60C  17/00	33	緊急時の補助輪，または同様のもの	Auxiliary wheels in an emergency and the like
B60C  17/00  Z	0	0	3D131	B60C  17/00	66	その他	Others
B60C  17/01  \	1	1	3D131	B60C  17/01	247	緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができる支持体を利用するもの［４］	utilising additional inflatable supports which become load-supporting in emergency [4]
B60C  17/02  \	2	2	3D131	B60C  17/02	90	緊急時にのみ膨張または拡大されるもの［４］	inflated or expanded in emergency only [4]
B60C  17/04  \	1	1	3D131	B60C  17/04	193	緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができない支持体を利用するもの	utilising additional non-inflatable supports which become load-supporting in emergency
B60C  17/04  A	1	0	3D131	B60C  17/04	155	荷重支持体がビ−ド間スペ−サ−を兼ねるもの	With load-supporting serves as a spacer between beads
B60C  17/04  B	1	0	3D131	B60C  17/04	119	荷重支持体をビ−ド間隔保持部材とともに利用したもの	Utilising load-supportings along with members for securing clearances between beads
B60C  17/04  Z	1	0	3D131	B60C  17/04	371	その他	Others
B60C  17/06  \	2	2	3D131	B60C  17/06	462	弾性を有するもの［４］	resilient [4]
B60C  17/08  \	1	1	3D131	B60C  17/08	53	サイドウォールの折りたたみを容易にする装置，例．ラン―フラット型サイドウォール［２００６．０１］	Means facilitating folding of sidewalls, e.g. run-flat sidewalls [2006.01]
B60C  17/10  \	1	1	3D131	B60C  17/10	90	内部の潤滑［４］	Internal lubrication [4]
B60C  19/00  \	0	0	3D131	B60C  19/00	118	他に分類されないタイヤの部品または構造	Tyre parts or constructions not otherwise provided for
B60C  19/00  A	0	0	3D131	B60C  19/00	34	釘刺さり検知	Detection of catching nails
B60C  19/00  B	0	0	3D131	B60C  19/00	1630	他に分類されない、タイヤの作動状態を検知するための構造	Structure for detecting working condition of tyres not otherwise provided for
B60C  19/00  C	0	0	3D131	B60C  19/00	159	タイヤのバランス調整、制振	Balance adjustment, vibration-control of tyres
B60C  19/00  D	0	0	3D131	B60C  19/00	67	集電タイヤ	Current-collecting tyres
B60C  19/00  E	0	0	3D131	B60C  19/00	72	磁石を埋設したタイヤ	Tyres with magnets buried
B60C  19/00  F	0	0	3D131	B60C  19/00	114	発電、エネルギ−回収タイヤ	Power-generating, energy-recovering tyres
B60C  19/00  G	0	0	3D131	B60C  19/00	398	その他の、特殊な埋設物を有するタイヤ	Tyres provided with other special buried objects
B60C  19/00  H	0	0	3D131	B60C  19/00	1969	タイヤの試験、検査、計測に関する機器、装置	Instruments, devices concerning tests, inspection, measurement of tyres
B60C  19/00  J	0	0	3D131	B60C  19/00	538	タイヤの保管、収納、管理に関する器具、装置	Appliances, devices concerning keeping, storing, managing of tyres
B60C  19/00  K	0	0	3D131	B60C  19/00	377	他の、タイヤに関連して使用される部品、器具	Other parts, appliances used in relation to tyres
B60C  19/00  L	0	0	3D131	B60C  19/00	170	廃棄タイヤの利用に関するもの	Concerning utilisation of disposed tyres
B60C  19/00  Z	0	0	3D131	B60C  19/00	1094	その他	Others
B60C  19/04  \	1	1	3D131	B60C  19/04	23	リム以外の手段により閉塞できる開口を備えたタイヤ；その閉塞手段	Tyre with openings closeable by means other than the rim; Closing means therefor
B60C  19/08  \	1	1	3D131	B60C  19/08	501	静電気消散装置	Electric-charge-dissipating arrangements
B60C  19/12  \	1	1	3D131	B60C  19/12	197	パンク防止装置［２００６．０１］	Puncture preventing arrangements [2006.01]
B60C  19/12  A	1	0	3D131	B60C  19/12	448	タイヤとチユ−ブとの間に配設されたもの	Arranged between tyres and tubes
B60C  19/12  Z	1	0	3D131	B60C  19/12	315	その他	Others
B60C  23/00  \	0	0	3D133	B60C  23/00	15	特に車両に取付けるのに適した，タイヤ圧力または温度の測定，それらに関する信号を伝達する装置あるいは，タイヤ圧力または温度を制御または分配する装置；車両におけるタイヤの膨張装置の配置，例．ポンプまたはタンク；タイヤ冷却装置［２００６．０１］	Devices for measuring, signalling, controlling, or distributing tyre pressure or temperature, specially adapted for mounting on vehicles; Arrangement of tyre inflating devices on vehicles, e.g. of pumps or of tanks; Tyre cooling arrangements [2006.01]
B60C  23/00  A	0	0	3D133	B60C  23/00	290	圧力表示，圧力測定（タイヤゲ−ジ，Ｇ０１Ｌ１７／００Ａ優先）	Pressure-indication, pressure-measurement (for tyre gauges G01L17/00A takes precedence)
B60C  23/00  B	0	0	3D133	B60C  23/00	296	調整器，例．弁，圧力源とタイヤとの連結部	Regulators ,e.g., valves, coupling parts between pressure sources and tyres
B60C  23/00  C	0	0	3D133	B60C  23/00	54	逃がし口を有する弁	Valves with relief openings
B60C  23/00  D	0	0	3D133	B60C  23/00	59	ホース，接続部	Hoses, connecting parts
B60C  23/00  E	0	0	3D133	B60C  23/00	20	液体注入	Filling liquid
B60C  23/00  G	0	0	3D133	B60C  23/00	99	検知素子（空気圧検出装置，Ｇ０１Ｌ１７／００Ｇ優先）	Detecting elements (for devices for detecting air pressure, G01L17/00G takes precedence)
B60C  23/00  H	0	0	3D133	B60C  23/00	4	リード線の保護	Protection of leads
B60C  23/00  Z	0	0	3D133	B60C  23/00	647	その他	Others
B60C  23/02  \	1	1	3D133	B60C  23/02	60	タイヤ圧力によって作動する情報伝達装置	Signalling devices actuated by tyre pressure
B60C  23/04  \	2	2	3D133	B60C  23/04	117	車輪またはタイヤに取付けるもの	mounted on the wheel or tyre
B60C  23/04 110 \	3	3	3D133	B60C  23/04	2	送信側装置の構造	Structure of transmitting devices
B60C  23/04 110 A	3	0	3D133	B60C  23/04	677	筐体の形状，構造，材質，配線	Profiles, structures and materials of a housing, or wirings for the housing
B60C  23/04 110 B	3	0	3D133	B60C  23/04	49	配置	Arrangements
B60C  23/04 110 C	3	1	3D133	B60C  23/04	436	バルブ	Valves
B60C  23/04 110 D	3	1	3D133	B60C  23/04	423	車輪のリム	Wheel rim
B60C  23/04 110 E	3	1	3D133	B60C  23/04	333	タイヤのゴム部分	Rubber parts of the tyre
B60C  23/04 110 Z	3	0	3D133	B60C  23/04	105	その他	Others
B60C  23/04 120 \	3	3	3D133	B60C  23/04	0	駆動源	Driving sources
B60C  23/04 120 A	3	0	3D133	B60C  23/04	94	電池に特徴のあるもの	Characterised by the fuel cells
B60C  23/04 120 B	3	0	3D133	B60C  23/04	158	自己発電手段に特徴のあるもの，例．タイヤの運動，状態変化を利用するもの	Characterised by the means of private power generation, e.g., by taking advantage of tire dynamics and changes in tire conditions
B60C  23/04 120 C	3	0	3D133	B60C  23/04	161	外部給電手段に特徴のあるもの，例．タイヤ内外間で起電力を発生するもの	Characterised by the means for feeding external power to the vehicle , e.g., generating an electromotive force between the inside part and the outside part of the tire
B60C  23/04 120 Z	3	0	3D133	B60C  23/04	29	その他	Others
B60C  23/04 130 \	3	3	3D133	B60C  23/04	3	装置の起動，停止，例．トリガ信号の入力またはスリープモード	Starting and stopping of the device, e.g., input of triggering signals and sleep mode
B60C  23/04 130 A	3	0	3D133	B60C  23/04	37	動機	Motive
B60C  23/04 130 B	3	1	3D133	B60C  23/04	185	車両状態，例．車速，イグニッションオンまたは空気圧	Vehicle state , e.g., vehicle spped, turning on the ignition or air pressure
B60C  23/04 130 C	3	1	3D133	B60C  23/04	75	時間的要因	time factors
B60C  23/04 130 D	3	0	3D133	B60C  23/04	225	特に省エネルギーを目的とした設定，例．スリープモードとウェイクモードの切換	Setups specially for the purpose of energy saving, e.g., switching between a sleep mode and a wake mode
B60C  23/04 130 E	3	0	3D133	B60C  23/04	168	空気圧データを要求する信号（トリガ信号）に特徴のあるもの	characterised by the signals requesting air pressure data (trigger signals)
B60C  23/04 130 Z	3	0	3D133	B60C  23/04	28	その他	Others
B60C  23/04 140 \	3	3	3D133	B60C  23/04	2	装置の識別	Distinction of devices
B60C  23/04 140 A	3	0	3D133	B60C  23/04	365	タイヤと装置のＩＤの対応付け	Associating the tire's ID with the device's ID
B60C  23/04 140 B	3	0	3D133	B60C  23/04	125	送信元の装置の特定；混信，クロストーク対策	Specifying the originator device; interference; means against cross-talk
B60C  23/04 140 C	3	0	3D133	B60C  23/04	29	識別手法	Means for distinction
B60C  23/04 140 D	3	1	3D133	B60C  23/04	297	車輪の状態，例．位置，速度または加速度，を利用するもの	Conditions of the wheel , e.g., by taking advantage of its position, speed or acceleration
B60C  23/04 140 E	3	1	3D133	B60C  23/04	246	信号の特性，例．強度，位相または受信態様，を利用するもの	Characteristics of the signal ,e.g., by taking advantage of  strength, phases and modes to receive the signal
B60C  23/04 140 F	3	0	3D133	B60C  23/04	52	スペアタイヤ	Spare tyres
B60C  23/04 140 Z	3	0	3D133	B60C  23/04	19	その他	Others
B60C  23/04 150 \	3	3	3D133	B60C  23/04	0	測定；伝送	Measurement; transmission
B60C  23/04 150 A	3	0	3D133	B60C  23/04	52	測定	Measurement
B60C  23/04 150 B	3	1	3D133	B60C  23/04	511	機構部分の特徴，例．スイッチやダイヤフラム	Characteristics of movements, e.g., switches and diaphragms
B60C  23/04 150 C	3	0	3D133	B60C  23/04	47	伝送	Transmission
B60C  23/04 150 D	3	1	3D133	B60C  23/04	12	伝送媒体に特徴のあるもの	Characterised by the medium used for transmission
B60C  23/04 150 E	3	2	3D133	B60C  23/04	332	非接触での伝達方式に特徴のあるもの，例：光、音、電磁誘導、磁気誘導等	characterised by contactless transmission systems, e.g. light, sound, electromagnetic induction, magnetic induction
B60C  23/04 150 F	3	2	3D133	B60C  23/04	79	直接接触，有線によるもの	By direct contact, by use of wires
B60C  23/04 150 G	3	1	3D133	B60C  23/04	145	デジタル伝送の特徴，例．通信プロトコル，規格；信号の取扱い，データ形式，に特徴のあるもの	Characteristics of digital transmission, e.g., specially characterized by communication protocol, standards; signal handling and data format
B60C  23/04 150 H	3	1	3D133	B60C  23/04	387	空気圧データの送信を行う際の制御内容	Control contents for the transmision of air pressure data
B60C  23/04 150 J	3	1	3D133	B60C  23/04	138	通信障害対策，例．ヌルポイント，デットゾーン対策	Measures against communications failure, e.g., measures for null points and dead zones
B60C  23/04 150 K	3	1	3D133	B60C  23/04	418	アンテナに特徴のあるもの	Characterized by antennas
B60C  23/04 150 Z	3	0	3D133	B60C  23/04	42	その他	Others
B60C  23/04 160 \	3	3	3D133	B60C  23/04	12	測定値の処理，分析に特徴のあるもの	Characterized by processing and analyses of measured values
B60C  23/04 160 A	3	0	3D133	B60C  23/04	330	閾値，報知条件の設定	Setting threshold values and conditions to inform
B60C  23/04 160 B	3	0	3D133	B60C  23/04	180	測定値の補正，例．温度等に関する補正	Correction of measured values ,e.g., correction of temperature and etc.,
B60C  23/04 160 C	3	0	3D133	B60C  23/04	136	信号処理，例．フィルタ	Signal processing ,e.g., filters
B60C  23/04 160 Z	3	0	3D133	B60C  23/04	77	その他	Others
B60C  23/04 170 \	3	3	3D133	B60C  23/04	120	受信側装置の構造	Structure of devices on the receiving side
B60C  23/04 180 \	3	3	3D133	B60C  23/04	19	送信された情報を提示する手段	Measures to show transmitted information
B60C  23/04 180 A	3	0	3D133	B60C  23/04	338	視覚的なもの	Visual
B60C  23/04 180 B	3	0	3D133	B60C  23/04	142	聴覚的なもの	Auditory
B60C  23/04 180 Z	3	0	3D133	B60C  23/04	12	その他	Others
B60C  23/04 190 \	3	3	3D133	B60C  23/04	53	初期設定	Initial setting
B60C  23/04 200 \	3	3	3D133	B60C  23/04	57	動作モード	Operating mode
B60C  23/04 210 \	3	3	3D133	B60C  23/04	276	車両内の他のシステムとの協働	Acting together with the other system in the vehicle
B60C  23/04 220 \	3	3	3D133	B60C  23/04	36	車両外部との接続に特徴	Characterized by conecction to the exterior of the vehicle
B60C  23/04 220 A	3	0	3D133	B60C  23/04	176	可搬式のもの，例．携帯端末	Portable ,e.g., mobile terminal
B60C  23/04 220 B	3	0	3D133	B60C  23/04	139	外部施設，例．サービスセンター	Outside facilities ,e.g., service center
B60C  23/04 220 C	3	0	3D133	B60C  23/04	57	構成要素間の通信に特徴のあるもの，例．車両と携帯端末間の通信内容，通信形式	Characterized by communication among network components, e.g., contents and forms of communication between the vehicle and the mobile terminal
B60C  23/04 220 Z	3	0	3D133	B60C  23/04	56	その他	Others
B60C  23/04 230 \	3	3	3D133	B60C  23/04	80	システムの維持，例．異常，故障対策；誤操作対策（Ｂ６０Ｃ２３／０４，１５０＠Ｊが優先）	Maintenance of a system, e.g. fault countermeasures; prevention of operational errors  (B60C23/04,150@J takes precedence)
B60C  23/06  \	1	1	3D133	B60C  23/06	10	タイヤの変形により作動する情報伝達装置［２００６．０１］	Signalling devices actuated by deformation of the tyre [2006.01]
B60C  23/06  A	1	0	3D133	B60C  23/06	718	回転数・回転速度を検出するもの	Detecting revolution number, revolution velocity
B60C  23/06  B	1	0	3D133	B60C  23/06	96	接地圧・接地面積を検出するもの	Detecting earth pressure, earth area
B60C  23/06  C	1	0	3D133	B60C  23/06	77	サイドウォールの形状変化を検出するもの	Detecting shape-change of sidewalls
B60C  23/06  D	1	0	3D133	B60C  23/06	109	タイヤの高さ変化を検出するもの，例．車体の傾斜	Detecting height-change of tyres e.g., slopes of vehicle bodies
B60C  23/06  Z	1	0	3D133	B60C  23/06	160	その他	Others
B60C  23/08  \	2	2	3D133	B60C  23/08	1	地面との接触によるもの	by touching the ground
B60C  23/08  A	2	0	3D133	B60C  23/08	31	路面への接触体を有するもの	Provided with bodies touching road surface
B60C  23/08  B	2	0	3D133	B60C  23/08	59	タイヤ自体を発音体又は，発振源とするもの	With tyres per se being sound or vibration producing bodies
B60C  23/08  C	2	0	3D133	B60C  23/08	10	タイヤ内に発音装置を有するもの	Provided with sound-producing devices inside tyres
B60C  23/08  D	2	0	3D133	B60C  23/08	20	タイヤ内面への接触体を有するもの	Provided with contact bodies with inside surface of tyres
B60C  23/08  Z	2	0	3D133	B60C  23/08	28	その他	Others
B60C  23/10  \	1	1	3D133	B60C  23/10	204	車両に取付けるタイヤ膨張用ポンプ装置の配置	Arrangement of tyre-inflating pumps mounted on vehicles
B60C  23/12  \	2	2	3D133	B60C  23/12	243	走行車輪によって駆動されるもの	operated by a running wheel
B60C  23/14  \	2	2	3D133	B60C  23/14	5	車両原動機によって駆動されるもの	operated by the prime mover of the vehicle
B60C  23/14  A	2	0	3D133	B60C  23/14	13	排気を利用するもの	Utilising exhaust air
B60C  23/14  B	2	0	3D133	B60C  23/14	11	エンジン自体をポンプとするもの	With engines per se being pumps
B60C  23/14  Z	2	0	3D133	B60C  23/14	38	その他	Others
B60C  23/16  \	1	1	3D133	B60C  23/16	157	車両に取付ける空気タンク装置の配置	Arrangement of air tanks mounted on vehicles
B60C  23/18  \	1	1	3D133	B60C  23/18	29	タイヤ冷却手段［３，４］	Tyre cooling arrangements
B60C  23/19  \	2	2	3D133	B60C  23/19	33	熱を発散させるためのもの［４］	for dissipating heat [4]
B60C  23/20  \	1	1	3D133	B60C  23/20	902	タイヤ温度の測定または情報伝達装置［３］	Devices for measuring or signalling tyre temperature
B60C  25/00  \	0	0	3D133	B60C  25/00	277	タイヤの取り付け，取りはずし，または検査用装置または工具（タイヤの試験Ｇ０１Ｍ１７／０２）［２００６．０１］	Apparatus or tools adapted for mounting, removing or inspecting tyres (testing of tyres G01M 17/02) [2006.01]
B60C  25/01  \	1	1	3D133	B60C  25/01	69	車輪からタイヤを取りはずし，または車輪にタイヤを取付けるためのもの［５］	for removing tyres from, or mounting tyres on, wheels [5]
B60C  25/02  \	2	2	3D133	B60C  25/02	108	タイヤ用レバーまたは類似のもの，例．手握りのもの［２００６．０１］	Tyre levers or the like, e.g. hand-held [2006.01]
B60C  25/04  \	3	3	3D133	B60C  25/04	33	車輪の軸心の回りに旋回するもの，またはリム端に沿って可動のもの，例．転動可能なもの［５］	pivotal about the wheel axis, or movable along the rim edge, e.g. rollable [5]
B60C  25/05  \	2	2	3D133	B60C  25/05	53	機械［５］	Machines [5]
B60C  25/12  \	3	3	3D133	B60C  25/12	10	ビードを取付けるだけのためのもの［５］	for only seating the beads [5]
B60C  25/12  A	3	0	3D133	B60C  25/12	31	手動式	Manual
B60C  25/12  B	3	0	3D133	B60C  25/12	112	動力式	Powered
B60C  25/12  C	3	0	3D133	B60C  25/12	110	チユ−ブレスタイヤへの空気充填	Filling air into tubeless tyres
B60C  25/12  Z	3	0	3D133	B60C  25/12	59	その他	Others
B60C  25/122  \	4	4	3D133	B60C  25/122	29	タイヤのトレッドに作用するもの［５］	acting on the tyre tread [5]
B60C  25/125  \	3	3	3D133	B60C  25/125	5	ビードを取りはずすだけのためのもの［５］	for only breaking the beads [5]
B60C  25/125  A	3	0	3D133	B60C  25/125	52	手動式	Manual
B60C  25/125  B	3	0	3D133	B60C  25/125	154	動力式	Powered
B60C  25/125  Z	3	0	3D133	B60C  25/125	5	その他	Others
B60C  25/128  \	4	4	3D133	B60C  25/128	30	ビードまたはサイドウオールの全周に軸方向に作用するもの［５］	acting axially on the whole circumference of the bead or side wall [5]
B60C  25/13  \	4	4	3D133	B60C  25/13	33	ビードまたはサイドウオールの一部に軸方向に作用するもの［５］	acting axially at localised regions of the bead or side wall [5]
B60C  25/132  \	3	3	3D133	B60C  25/132	84	タイヤの取りはずし，および取付けのためのもの（ビードを取付るだけのためのものＢ６０Ｃ２５／１２；ビードを取りはずすだけのためのものＢ６０Ｃ２５／１２５）［５］	for removing and mounting tyres (for only seating the beads B60C 25/12; for only breaking the beads B60C 25/125) [5]
B60C  25/132  A	3	0	3D133	B60C  25/132	57	手動式	Manual
B60C  25/132  B	3	0	3D133	B60C  25/132	115	動力式	Powered
B60C  25/132  Z	3	0	3D133	B60C  25/132	114	その他	Others
B60C  25/135  \	4	4	3D133	B60C  25/135	22	車輪の軸心に沿って移動できるタイヤ支持体または工具を有するもの［５］	having a tyre support or a tool, movable along wheel axis [5]
B60C  25/138  \	5	5	3D133	B60C  25/138	122	工具またはタイヤ支持体が回転運動をするもの［５］	with rotary motion of tool or tyre support [5]
B60C  25/14  \	1	1	3D133	B60C  25/14	47	タイヤのビードを拡開するための装置または工具（Ｂ６０Ｃ２５／１２が優先）［５］	Apparatus or tools for spreading tyre beads (B60C 25/12 takes precedence) [5]
B60C  25/15  \	2	2	3D133	B60C  25/15	2	タイヤを反転するための手段を有するもの［５］	with means for inverting the tyre [5]
B60C  25/18  \	1	1	3D133	B60C  25/18	93	空気弁の取付けまたは取外し用工具	Tools for mounting or demounting air valves
B60C  25/20  \	1	1	3D133	B60C  25/20	0	金属製タイヤの取付工具，例．木製リムに取付けた鉄製タイヤ	Tools for attaching metallic tyres, e.g. iron tyres upon wooden rims
B60C  27/00  \	0	0	3D133	B60C  27/00	9	弾性タイヤまたは弾性タイヤをもつ車輪に一時的に取付可能な滑り止め装置	Non-skid devices temporarily attachable to resilient tyres or resiliently-tyred wheels
B60C  27/00  A	0	0	3D133	B60C  27/00	274	ホイ−ルの一側に放射状に装置するもの	Mounting radially on one side of wheels
B60C  27/00  B	0	0	3D133	B60C  27/00	98	タイヤの接地部にベルト等を挟むもの	Putting belts and the like on the ground contact parts of tyres
B60C  27/00  C	0	0	3D133	B60C  27/00	133	タイヤに加工するもの	Working on tyres
B60C  27/00  Z	0	0	3D133	B60C  27/00	138	その他	Others
B60C  27/02  \	1	1	3D133	B60C  27/02	378	トレッドの弓形部分に限定して張設するもの（Ｂ６０Ｃ２７／２０が優先）	extending over restricted arcuate part of tread (B60C 27/20 takes precedence)
B60C  27/04  \	2	2	3D133	B60C  27/04	58	接地部分が剛性のもの	the ground-engaging part being rigid
B60C  27/06  \	1	1	3D133	B60C  27/06	28	トレッドの全周にわたって張設するもの，例．チェーン製のもの（Ｂ６０Ｃ２７／２０が優先）	extending over the complete circumference of tread, e.g. made of chains (B60C 27/20 takes precedence)
B60C  27/06  A	1	0	3D133	B60C  27/06	176	梯子形チエ−ン	Ladder-shaped chains
B60C  27/06  B	1	0	3D133	B60C  27/06	112	網形チエ−ン	Mesh-shaped chains
B60C  27/06  C	1	0	3D133	B60C  27/06	98	連結リンクを用いるもの	Using coupling links
B60C  27/06  D	1	0	3D133	B60C  27/06	177	クロスチエ−ン〔含．接続，補修リング〕	Cross chains (including connexion, repair rings)
B60C  27/06  E	1	0	3D133	B60C  27/06	60	サイドチエ−ン	Side chains
B60C  27/06  F	1	1	3D133	B60C  27/06	24	サイドチエ−ンの一方に杆状体を並設したもの	with lever-like bodies mounted on one side of side chains
B60C  27/06  G	1	1	3D133	B60C  27/06	8	サイドチエ−ンの一方の端部を杆状体としたもの	with one side of side chains being lever-like bodies
B60C  27/06  H	1	1	3D133	B60C  27/06	41	分割型サイドチエ−ン	split-type side chains
B60C  27/06  J	1	2	3D133	B60C  27/06	136	サイドチエ−ンの一方を分割したもの	with one side of side chains being split
B60C  27/06  K	1	1	3D133	B60C  27/06	45	クロスチエ−ンの一部を着脱自在としたもの	with one part of cross chains easily attached or removed
B60C  27/06  L	1	1	3D133	B60C  27/06	57	サイドチエ−ンの一方を長くしたもの	with one side of side chains being long
B60C  27/06  M	1	1	3D133	B60C  27/06	110	装着を容易にするサイドチエ−ンの構造	structure for facilitating attachment of side chains
B60C  27/06  N	1	1	3D133	B60C  27/06	71	杆状体から成るサイド	Side chains comprising lever-like bodies
B60C  27/06  P	1	1	3D133	B60C  27/06	59	板状体から成るサイド	Side chains comprising sheet-like bodies
B60C  27/06  Q	1	0	3D133	B60C  27/06	147	サイドチエ−ン用連結金具	Coupling attachments for side chains
B60C  27/06  R	1	1	3D133	B60C  27/06	109	回動型連結金具	Turning-type coupling attachments
B60C  27/06  S	1	1	3D133	B60C  27/06	152	フツク型連結金具〔可動部の無いもの〕	Hook-type coupling attachments
B60C  27/06  T	1	0	3D133	B60C  27/06	76	ホイ−ルに留めるもの	Attaching on wheels
B60C  27/06  U	1	0	3D133	B60C  27/06	64	クロスチエ−ンとサイドチエ−ンとのコネクタ	Connectors of cross chains and side chains
B60C  27/06  V	1	1	3D133	B60C  27/06	84	脱落防止機構を有するコネクタ	Connectors with detachment-prevention mechanisms
B60C  27/06  W	1	1	3D133	B60C  27/06	65	素材の折曲，細径部の形成によるコネクタ	Connectors by folding element materials, forming small diameter parts
B60C  27/06  X	1	0	3D133	B60C  27/06	38	ダブルタイヤ用チエ−ン	Chains for double tyres
B60C  27/06  Y	1	0	3D133	B60C  27/06	464	タイヤチエ−ン装着補助具	Auxiliary tools for attaching tyre chains
B60C  27/06  Z	1	0	3D133	B60C  27/06	712	その他〔含．チエ−ンの左右識別手段〕	Others (including means for telling whether it is for right or for left)
B60C  27/08  \	2	2	3D133	B60C  27/08	99	摩耗を保護するラグまたはリングを含むもの	involving lugs or rings taking up wear
B60C  27/10  \	2	2	3D133	B60C  27/10	374	緊張装置をもつもの	having tensioning means
B60C  27/12  \	3	3	3D133	B60C  27/12	3	弾性的なもの	resilient
B60C  27/12  A	3	0	3D133	B60C  27/12	128	弾性を有する半径方向又は切線方向の緊締具	Resilient fastners for fastening in radial direction or tangential direction
B60C  27/12  B	3	0	3D133	B60C  27/12	217	環状緊締具	Circular fasteners
B60C  27/12  D	3	0	3D133	B60C  27/12	67	掛止鉤	Hooks
B60C  27/12  E	3	0	3D133	B60C  27/12	48	サイドチエ−ンに弾性を持たせたもの	Resilient side chains
B60C  27/12  F	3	0	3D133	B60C  27/12	16	リムを跨ぐもの	Straddling rims
B60C  27/12  Z	3	0	3D133	B60C  27/12	37	その他	Others
B60C  27/14  \	2	2	3D133	B60C  27/14	40	自動的に取付可能なもの	automatically attachable
B60C  27/16  \	2	2	3D133	B60C  27/16	57	緻密材料で作るもの，例．皮革	formed of close material, e.g. leather
B60C  27/16  A	2	0	3D133	B60C  27/16	283	緻密材料で作られたもの〔含．網状，梯子状のもの〕	Formed of close materials (including mesh-type, ladder-type)
B60C  27/16  B	2	1	3D133	B60C  27/16	104	補強されたもの	reinforced
B60C  27/16  C	2	1	3D133	B60C  27/16	131	装着手段	attaching means
B60C  27/16  D	2	1	3D133	B60C  27/16	60	ワイヤから成るもの	comprising wires
B60C  27/16  E	2	1	3D133	B60C  27/16	93	踏面のみ覆うもの	covering only wheel tread
B60C  27/16  F	2	2	3D133	B60C  27/16	37	装着手段	Attaching means
B60C  27/16  G	2	1	3D133	B60C  27/16	261	サイドウオ−ルも覆うもの	covering side walls also
B60C  27/16  H	2	2	3D133	B60C  27/16	138	装着手段	attaching means
B60C  27/16  J	2	1	3D133	B60C  27/16	258	スパイク等をもつもの	having spikes and the like
B60C  27/16  Z	2	0	3D133	B60C  27/16	33	その他	Others
B60C  27/18  \	3	3	3D133	B60C  27/18	52	材料が織物であるもの，例．織成ワイヤー	the material being fabric, e.g. woven wire
B60C  27/20  \	1	1	3D133	B60C  27/20	32	接地する板状要素をもつもの	having ground-engaging plate-like elements
B60C  27/20  A	1	0	3D133	B60C  27/20	295	板状要素	Plate-like elements
B60C  27/20  B	1	1	3D133	B60C  27/20	66	芯線を有するもの	with core wire
B60C  27/20  C	1	1	3D133	B60C  27/20	161	装着手段	attaching means
B60C  27/20  D	1	1	3D133	B60C  27/20	205	スパイク等をもつもの	having spikes and the like
B60C  27/20  E	1	1	3D133	B60C  27/20	228	サイド体への連結構造〔含．板状体の側端構造〕	coupling structure to side bodies (including side-end structure of sheet-like bodies
B60C  27/20  F	1	2	3D133	B60C  27/20	58	装着を容易にするもの	facilitating attachment
B60C  27/20  G	1	0	3D133	B60C  27/20	90	多数の板をクロ−ラ状に連結したもの	Coupling many sheets in crawler state
B60C  27/20  H	1	0	3D133	B60C  27/20	68	ラグ又はガ−ドル等の路面に直角な板体から成るもの	Comprising sheet bodies right-angled to road surface such as lugs or girdles
B60C  27/20  Z	1	0	3D133	B60C  27/20	29	その他	Others
B60C  27/22  \	1	1	3D133	B60C  27/22	32	タンデムタイヤ用のもの［２００６．０１］	for tandem tyres [2006.01]
B60C  29/00  \	0	0	3D133	B60C  29/00	211	タイヤまたはリムに対するタイヤ膨張弁の配置；他に分類されないタイヤ膨張弁用の付属具（弁の着脱用工具Ｂ６０Ｃ２５／１８）［２００６．０１］	Arrangements of tyre-inflating valves to tyres or rims; Accessories for tyre-inflating valves, not otherwise provided for (tools for mounting or demounting valves B60C 25/18) [2006.01]
B60C  29/02  \	1	1	3D133	B60C  29/02	516	リムへの取付け［４］	Connection to rims [4]
B60C  29/04  \	1	1	3D133	B60C  29/04	223	タイヤへの取付け［４］	Connection to tyres [4]
B60C  29/06  \	1	1	3D133	B60C  29/06	16	他に分類されないタイヤ膨張弁用付属具，例．ハウジング，保護具，弁キャップ用カバー，ロック［５］	Accessories for tyre-inflating valves, e.g. housings, guards, covers for valve caps, locks, not otherwise provided for
B60C  99/00  \	0	0	3D133	B60C  99/00	7	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass [8]
