F16L   1/00  \	0	0	3H038	F16L   1/00	30	管の敷設または埋設；水上または水中での管の修理または接合［２００６．０１］	Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water[2006.01]
F16L   1/00  A	0	0	3H038	F16L   1/00	129	特定部分への配管	Piping to specific members
F16L   1/00  B	0	1	3H038	F16L   1/00	277	屋内への配管	Piping to interior of the building
F16L   1/00  C	0	2	3H038	F16L   1/00	224	垂直方向の配管	Piping vertical direction
F16L   1/00  D	0	2	3H038	F16L   1/00	292	天井又は床への配管	Piping to ceiling or floors
F16L   1/00  E	0	1	3H038	F16L   1/00	48	傾斜面への配管	Piping to inclining surfaces
F16L   1/00  F	0	1	3H038	F16L   1/00	151	機器への配管	Piping to equipment
F16L   1/00  G	0	1	3H038	F16L   1/00	24	高架配管	Piping to high places
F16L   1/00  H	0	1	3H038	F16L   1/00	334	管の内への配管	Piping to inside the pipe
F16L   1/00  J	0	2	3H038	F16L   1/00	1335	可撓管の配管（管の中にライニングするものはＢ２９Ｃ６３／００，管の中にコーテングするものはＢ０５Ｃ７，Ｂ０５Ｄ７／２２）	Piping flexible pipe (lining inside the pipe B29C63/00, coating inside the pipe B05C7, B05D7/22)
F16L   1/00  K	0	3	3H038	F16L   1/00	394	チユーブ反転によるもの	By reversed tube
F16L   1/00  L	0	2	3H038	F16L   1/00	249	剛性管の配管	Piping rigid pipes
F16L   1/00  M	0	3	3H038	F16L   1/00	143	低摩擦材による配管の容易化	Alleviating piping operation by low friction materials
F16L   1/00  N	0	4	3H038	F16L   1/00	85	レールによるもの	By railing
F16L   1/00  P	0	3	3H038	F16L   1/00	318	新旧管の間に充填材を入れるもの	Caulking with fill between new and old pipes
F16L   1/00  Q	0	3	3H038	F16L   1/00	80	新管をスペーサにより旧管に対して位置決めするもの	Positioning new pipes to old pipes by applying spacers
F16L   1/00  R	0	3	3H038	F16L   1/00	42	旧管の分岐部への配管	Piping to the branch members of old pipes
F16L   1/00  S	0	3	3H038	F16L   1/00	54	旧管の曲り部への配管	Piping to the curved members of old pipes
F16L   1/00  T	0	0	3H038	F16L   1/00	139	配管の一部取換えに関するもの	Regarding replacing a part of piping
F16L   1/00  U	0	0	3H038	F16L   1/00	96	プラスチツク管の敷設（Ｆ１６Ｌ１／００＠Ｊが優先，地中埋設はＦ１６Ｌ１／０２）	Laying out plastic pipes (F16L1/00@J takes precedence, underground piping F16L1/02)
F16L   1/00  V	0	0	3H038	F16L   1/00	547	管同志の芯出し，引き寄せ工法，工具	Centre square for connecting pipes, hauling pipes methods, tools
F16L   1/00  W	0	1	3H038	F16L   1/00	17	卵形管の芯出し	Centre square for egg shaped pipes
F16L   1/00  X	0	0	3H038	F16L   1/00	115	配管の型取り，測定工具	Molding pipes, measuring tools
F16L   1/00  Y	0	0	3H038	F16L   1/00	118	管に識別記号，例．色，を付与するもの	Putting identification symbols, e.g. colour, on the pipes
F16L   1/00  Z	0	0	3H038	F16L   1/00	329	その他のもの	Others
F16L   1/024  \	1	1	3H038	F16L   1/024	91	陸上での管の敷設または埋設，例．地面より上に（Ｆ１６Ｌ１／１２が優先）［２００６．０１］	Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground (F16L0001120000 takes precedence)[2006.01]
F16L   1/026  \	2	2	3H038	F16L   1/026	1	凍結面中または凍結面上に［６］	in or on a frozen surface [6]
F16L   1/028  \	2	2	3H038	F16L   1/028	24	地中に（Ｆ１６Ｌ１／０２６が優先）［２００６．０１］	in the ground (F16L0001026000 takes precedence)[2006.01]
F16L   1/028  A	2	0	3H038	F16L   1/028	266	接合工法及びその装置（芯出し，引き寄せはＦ１６Ｌ１／００＠Ｖ）	Connection methods and their equipment ( F16L1/00@V for center squaring and drawing)
F16L   1/028  B	2	1	3H038	F16L   1/028	284	分岐管の取付工法	Installing methods for branch pipes
F16L   1/028  C	2	0	3H038	F16L   1/028	54	水替工法及びその装置	Under water methods and their equipment
F16L   1/028  D	2	0	3H038	F16L   1/028	60	垂直配管工法及びその装置	Vertical piping methods and their equipment
F16L   1/028  E	2	0	3H038	F16L   1/028	768	推進工法	Propulsion methods
F16L   1/028  F	2	0	3H038	F16L   1/028	199	不等沈下，浮上対策工法	Protective methods for uneven settlement or floating of pipes
F16L   1/028  G	2	1	3H038	F16L   1/028	84	管枕，くいを用いるもの	Using pipe sleepers, posts
F16L   1/028  J	2	1	3H038	F16L   1/028	95	埋設土を改良するもの	Improving filling soil
F16L   1/028  K	2	1	3H038	F16L   1/028	52	建物から管が突き出す所に関するもの	Regarding the pipes jutted out of the building
F16L   1/028  L	2	0	3H038	F16L   1/028	146	旧管の廃棄を含む工法及びその装置	Methodologies including disposal of old pipes and their equipment
F16L   1/028  M	2	1	3H038	F16L   1/028	371	旧管を廃棄して新管と取換えるもの	Replacing old pipes that are disposed with new pipes.
F16L   1/028  N	2	1	3H038	F16L   1/028	122	管を引き抜くもの	Extracting pipes
F16L   1/028  P	2	1	3H038	F16L   1/028	51	管内を充てんして廃棄するもの	Disposing after filling inside of the pipe
F16L   1/028  Q	2	0	3H038	F16L   1/028	211	埋設機械，例．パイプレイヤ	Laying pipes under ground, e.g. pipe layers
F16L   1/028  R	2	0	3H038	F16L   1/028	131	防蝕処理	Anti-corrosion processing
F16L   1/028  S	2	0	3H038	F16L   1/028	19	保温，断熱構造	Thermal mechanisms, thermal insulation mechanisms
F16L   1/028  T	2	0	3H038	F16L   1/028	31	曲り部における補強	Support for curving members
F16L   1/028  U	2	0	3H038	F16L   1/028	53	ボツクスカルバート	Box culvert
F16L   1/028  V	2	0	3H038	F16L   1/028	313	埋設管の表示	Indicting under ground pipes
F16L   1/028  Z	2	0	3H038	F16L   1/028	638	その他のもの	Others
F16L   1/032  \	3	3	3H038	F16L   1/032	3	管が連続しているもの（Ｆ１６Ｌ１／０３８が優先）［５，６］	the pipes being continuous(F16L1/038 takes precedence) [6]
F16L   1/036  \	3	3	3H038	F16L   1/036	65	管が短い長さの部品から構成されるもの（Ｆ１６Ｌ１／０３８が優先）［２００６．０１］	the pipes being composed of sections of short length (F16L0001038000 takes precedence)[2006.01]
F16L   1/038  \	3	3	3H038	F16L   1/038	293	管が現場で形作られるもの［２００６．０１］	the pipes being made in situ[2006.01]
F16L   1/06  \	2	2	3H038	F16L   1/06	39	そのための付属品，例．アンカー［５］	Accessories therefor, e.g. anchors [5]
F16L   1/09  \	3	3	3H038	F16L   1/09	57	２つの管状部材を互いに接近させるためのもの［６］	for bringing two tubular members closer to each other [6]
F16L   1/10  \	3	3	3H038	F16L   1/10	20	位置合わせのためのもの［５］	for aligning [5]
F16L   1/11  \	3	3	3H038	F16L   1/11	219	地中のパイプの検知または保護用［６］	for the detection or protection of pipes in the ground [6]
F16L   1/12  \	1	1	3H038	F16L   1/12	9	水上または水中での管の敷設または埋設［２００６．０１］	Laying or reclaiming pipes on or under water[2006.01]
F16L   1/12  X	1	0	3H038	F16L   1/12	37	敷設工法及びその装置	Laying methodologies and their equipment
F16L   1/12  E	1	1	3H038	F16L   1/12	50	陸地から管を海に繰出して敷設するもの	Laying pipes in the sea being stretched from the land
F16L   1/12  F	1	1	3H038	F16L   1/12	49	船による海上又は海中曳航敷設	Laying pipes on or under sea water by pipe-laying vessels
F16L   1/12  H	1	1	3H038	F16L   1/12	32	ケーブルの敷設	Laying out cables
F16L   1/12  J	1	1	3H038	F16L   1/12	11	海底で管を製作しながら敷設するもの	Laying pipes while constructing pipes on the bottom of sea
F16L   1/12  K	1	1	3H038	F16L   1/12	49	ケーブル先導による敷設	Laying pipes led by cables
F16L   1/12  L	1	0	3H038	F16L   1/12	50	管の保護，固定	Pipe protection and fixing.
F16L   1/12  N	1	0	3H038	F16L   1/12	76	管端の封止手段	Sealing means of pipe terminals
F16L   1/12  T	1	0	3H038	F16L   1/12	16	海中構造物への管の引込み	Hauling pipes into the building under water
F16L   1/12  U	1	0	3H038	F16L   1/12	26	管の引上げ	Hoisting pipes up
F16L   1/12  V	1	0	3H038	F16L   1/12	9	敷設地点のモニタ	Monitoring the laying points
F16L   1/12  W	1	0	3H038	F16L   1/12	1	敷設船上での管のコーテング	Coating pipes on the pipe-laying vessels
F16L   1/12  Z	1	0	3H038	F16L   1/12	96	その他のもの	Others
F16L   1/14  \	2	2	3H038	F16L   1/14	39	水面と水底の間に［２００６．０１］	between the surface and the bottom[2006.01]
F16L   1/15  \	3	3	3H038	F16L   1/15	72	垂直に［６］	vertically [6]
F16L   1/16  \	2	2	3H038	F16L   1/16	32	水底上に［２００６．０１］	on the bottom[2006.01]
F16L   1/18  \	3	3	3H038	F16L   1/18	6	管がＳ形またはＪ形で敷設中に張力がかかるもの［２００６．０１］	the pipes being S- or J-shaped and under tension during laying[2006.01]
F16L   1/19  \	4	4	3H038	F16L   1/19	1	パイプがＪ型であるもの［６］	the pipes being J-shaped [6]
F16L   1/20  \	2	2	3H038	F16L   1/20	165	そのための付属品，例．うきまたは重り［２００６．０１］	Accessories therefor, e.g. floats or weights [2006.01]
F16L   1/225  \	3	3	3H038	F16L   1/225	26	スティンガー［６］	Stingers [6]
F16L   1/23  \	3	3	3H038	F16L   1/23	5	管に張力をかける装置［６］	Pipe tensioning apparatus [6]
F16L   1/235  \	3	3	3H038	F16L   1/235	3	敷設中に管を制御するための装置［６］	Apparatus for controlling the pipe during laying [6]
F16L   1/24  \	3	3	3H038	F16L   1/24	54	うき；重り［５］	Floats; Weights [5]
F16L   1/26  \	1	1	3H038	F16L   1/26	85	水上または水中での管の修理または接合［２００６．０１］	Repairing or joining pipes on or under water [2006.01]
F16L   3/00  \	0	0	3H023	F16L   3/00	40	管，ケーブルまたは保護管類のための支持具，例．ハンガ，ホルダ，クランブ，クリート，クリップ，ブラケット（地上または地中で管を保持するためのアンカーＦ１６Ｌ１／０６；特に適合させたハンガーや支持の形をした騒音吸収装置Ｆ１６Ｌ５５／０３５；絶縁される本体を支持するのに特に適した装置Ｆ１６Ｌ５９／１２）［２００６．０１］	Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets (anchors for holding pipes on or under the ground F16L1/06; noise absorbers in the form of specially adapted hangers or supports F16L55/035; arrangements specially adapted for supporting insulated bodies F16L59/12) [5, 7]
F16L   3/00  B	0	0	3H023	F16L   3/00	209	支持具が継ぎ手を兼ねているもの	Serving both support devices and pipe fitting
F16L   3/00  C	0	0	3H023	F16L   3/00	280	管が支持部材と一体であるか又は，支持用の凹凸を有するもの	Combining pipe with support members or with supporting convex or concave cuts
F16L   3/00  D	0	0	3H023	F16L   3/00	458	支持基板に特徴を有するもの	Characterized by support bases
F16L   3/00  E	0	0	3H023	F16L   3/00	268	断熱支持	Supporting thermal isolation
F16L   3/00  F	0	0	3H023	F16L   3/00	456	管同士を互いに連結するためのもの	for coupling pipes together
F16L   3/00  G	0	0	3H023	F16L   3/00	112	ワイヤーで支持するもの	Supporting by wires
F16L   3/00  H	0	0	3H023	F16L   3/00	237	たて型配管の支持	Supporting vertical piping
F16L   3/00  Z	0	0	3H023	F16L   3/00	469	その他のもの	Others
F16L   3/01  \	1	1	3H023	F16L   3/01	1332	相対的に移動できる点の間に管，ケーブルまたは保護管類を支持するまたは案内するためのもの，例．可動な溝［２００６．０１］	for supporting or guiding the pipes, cables or protective tubing, between relatively movable points, e.g. movable channels  [5]
F16L   3/015  \	2	2	3H023	F16L   3/015	220	関節を有するまたは柔軟な案内部材を用いるもの［２００６．０１］	using articulated- or supple-guiding elements  [6]
F16L   3/02  \	1	1	3H023	F16L   3/02	13	管，ケーブルまたは保護管類を部分的に囲むもの（バンドまたはチェーンＦ１６Ｌ３／１４）［２００６．０１］	partly surrounding the pipes, cables or protective tubing (bands or chains F16L 3/14)
F16L   3/02  A	1	0	3H023	F16L   3/02	190	ブラケットを有するもの	having brackets
F16L   3/02  B	1	0	3H023	F16L   3/02	278	管枕，支持馬状の支持体「図」	Support bodies of pipe sleeper type [figure]
F16L   3/02  Z	1	0	3H023	F16L   3/02	219	その他のもの	Others
F16L   3/04  \	2	2	3H023	F16L   3/04	516	壁または他の支持具に対してそれを押しつけるもの［２００６．０１］	and pressing it against a wall or other support
F16L   3/06  \	2	2	3H023	F16L   3/06	17	ワイヤ用の支持具をもつもの［２００６．０１］	with supports for wires
F16L   3/06  A	2	0	3H023	F16L   3/06	109	ステープル	Staples
F16L   3/06  Z	2	0	3H023	F16L   3/06	161	その他のもの	Others
F16L   3/08  \	1	1	3H023	F16L   3/08	26	管，ケーブルまたは保護管類を大体において囲むもの［２００６．０１］	substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing
F16L   3/08  A	1	0	3H023	F16L   3/08	452	ホースに適したもの	Adapted to hoses
F16L   3/08  C	1	0	3H023	F16L   3/08	705	ブラケットに特徴を有するもの「図」	characterised by brackets [figure]
F16L   3/08  D	1	0	3H023	F16L   3/08	842	支持基板への取付け部分に特徴を有するもの「図」	Characterized by mounting part to the supporting bases [figure]
F16L   3/08  E	1	0	3H023	F16L   3/08	442	管が支持具を貫通しているもの「図」	Pipes perforating the supporting devices [figure]
F16L   3/08  Z	1	0	3H023	F16L   3/08	299	その他のもの	Others
F16L   3/10  \	2	2	3H023	F16L   3/10	35	分割されているもの，すなわち管，ケーブルまたは保護管類を拘束する二部材をもつもの［２００６．０１］	divided, i.e. with two members engaging the pipe, cable or protective tubing
F16L   3/10  A	2	0	3H023	F16L   3/10	561	特にケーブルに適したもの	Well adapted to cables
F16L   3/10  Z	2	0	3H023	F16L   3/10	1022	その他のもの	Others
F16L   3/11  \	3	3	3H023	F16L   3/11	117	吊持部材に吊持されているもの（Ｆ１６Ｌ３／１４が優先）［２００６．０１］	and hanging from a pendant(F16L3/14 takes precedence) [5]
F16L   3/12  \	2	2	3H023	F16L   3/12	50	管，ケーブルまたは保護管類を大体において囲む一個の部材をもつもの［２００６．０１］	comprising a member substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing
F16L   3/12  A	2	0	3H023	F16L   3/12	486	支持具の挟持と基板への取付けを１つの止め具で行うもの「図」	Arranging one fixing part to hold supporting devices and mount to the base
F16L   3/12  B	2	0	3H023	F16L   3/12	378	支持具を管に巻いて両端で固定するもの「図」	Winding supporting devices to pipes and fixing them at either end [figure]
F16L   3/12  F	2	0	3H023	F16L   3/12	219	金属板を管に巻きつけて，管を固定させるもの「図」	Winding metal plates to pipes and fixing them [figure]
F16L   3/12  G	2	0	3H023	F16L   3/12	1280	Ｆ１６Ｌ３／１２＠Ａ〜Ｆ１６Ｌ３／１２＠Ｆ以外の支持具でプラスチック製のもの	Supports made of plastics not provided for in F16L 3/12@A~F16L 3/12@F
F16L   3/12  H	2	1	3H023	F16L   3/12	380	管に添設した板状クランプを用いるもの「図」	Using plate type clamps laid attached to pipes [figure]
F16L   3/12  Z	2	0	3H023	F16L   3/12	336	その他のもの	Others
F16L   3/123  \	3	3	3H023	F16L   3/123	784	取り付け面に沿って伸びているもの［２００６．０１］	and extending along the attachment surface [5]
F16L   3/127  \	3	3	3H023	F16L   3/127	2234	取り付け面から離れる方向に伸びているもの［２００６．０１］	and extending away from the attachment surface [5]
F16L   3/13  \	3	3	3H023	F16L   3/13	1057	スナップ動作によりそれに係合するもの［２００６．０１］	and engaging it by snap action [5]
F16L   3/133  \	3	3	3H023	F16L   3/133	110	吊持部材に吊持されているもの（Ｆ１６Ｌ３／１４が優先）［２００６．０１］	and hanging from a pendant(F16L3/14 takes precedence) [5]
F16L   3/137  \	3	3	3H023	F16L   3/137	1588	可とう性のバンドから成るもの［２００６．０１］	and consisting of a flexible band [5]
F16L   3/14  \	1	1	3H023	F16L   3/14	57	バンドまたはチェーンの形状のハンガ［２００６．０１］	Hangers in the form of bands or chains
F16L   3/14  B	1	0	3H023	F16L   3/14	601	吊持ボルトを用いたもの「図」	Using suspension bolts [figure]
F16L   3/14  Z	1	0	3H023	F16L   3/14	384	その他のもの	Others
F16L   3/16  \	1	1	3H023	F16L   3/16	14	管の動きを許容する特殊な準備をもつもの（Ｆ１６Ｌ３／０１が優先；外側の管またはスリーブに支えられる管またはケーブルＦ１６Ｌ７／００）［２００６．０１］	with special provision allowing movement of the pipe (F16L3/01 takes precedence; pipe or cable supported by outer pipe or sleeve F16L 7/00) [5]
F16L   3/16  A	1	0	3H023	F16L   3/16	496	緩衝帯を備えたもの	Provided with shock absorbing belts
F16L   3/16  D	1	0	3H023	F16L   3/16	201	管を囲む枠体を備えたもの「図」	Provided with frame members surrounding the pipes [figure]
F16L   3/16  E	1	0	3H023	F16L   3/16	53	半径方向の熱膨張を許容する手段を備えたもの	Provided with tolerance means that allow thermal inflatable  radial force
F16L   3/16  Z	1	0	3H023	F16L   3/16	734	その他のもの	Others
F16L   3/18  \	2	2	3H023	F16L   3/18	12	軸方向の動きを許容するもの［２００６．０１］	allowing movement in axial direction
F16L   3/18  B	2	0	3H023	F16L   3/18	142	摺動面を備えたもの	Provided with sliding surfaces
F16L   3/18  Z	2	0	3H023	F16L   3/18	257	その他のもの	Others
F16L   3/20  \	2	2	3H023	F16L   3/20	6	横方向の動きを許容するもの［２００６．０１］	allowing movement in transverse direction
F16L   3/20  A	2	0	3H023	F16L   3/20	83	コンスタントハンガー	Constant hunger
F16L   3/20  C	2	0	3H023	F16L   3/20	164	慣性式制振器	Inertial vibration controller
F16L   3/20  F	2	0	3H023	F16L   3/20	372	その他の制振器	Other vibration controller
F16L   3/20  Z	2	0	3H023	F16L   3/20	122	その他のもの	Others
F16L   3/202  \	3	3	3H023	F16L   3/202	99	横の運動が回転運動に転換されるもの（Ｆ１６Ｌ３／２１５が優先）［２００６．０１］	the transverse movement being converted to a rotational movement(F16L3/215 takes precedence) [6]
F16L   3/205  \	3	3	3H023	F16L   3/205	179	支持ばねをもつもの［２００６．０１］	having supporting springs [5]
F16L   3/21  \	4	4	3H023	F16L   3/21	83	一定の支持ばね力を与えるもの［２００６．０１］	providing constant supporting spring force [5]
F16L   3/215  \	3	3	3H023	F16L   3/215	703	動きを流体的または電気的に制御するもの［２００６．０１］	the movement being hydraulically or electrically controlled [5]
F16L   3/217  \	4	4	3H023	F16L   3/217	85	液圧によるもの［２００６．０１］	hydraulically [6]
F16L   3/22  \	1	1	3H023	F16L   3/22	60	一組の平行管を間隔おきに支持するのに特に用いられるもの［２００６．０１］	specially adapted for supporting a number of parallel pipes at intervals  [6]
F16L   3/22  A	1	0	3H023	F16L   3/22	349	支持具を連設できるもの	Laying multiple support devices
F16L   3/22  B	1	0	3H023	F16L   3/22	198	支持梁を用いたもの「図」	Using supporting beams [figure]
F16L   3/22  Z	1	0	3H023	F16L   3/22	1248	その他のもの	Others
F16L   3/223  \	2	2	3H023	F16L   3/223	828	各支持具が管支持用の一個の横断基礎を有するもの（Ｆ１６Ｌ３／２３，Ｆ１６Ｌ３／２３７が優先）［２００６．０１］	each support having one transverse base for supporting the pipes (F16L3/23,  F16L3/237 take precedence) [6]
F16L   3/227  \	3	3	3H023	F16L   3/227	934	各管が基礎に固定された別々の要素で支持されるもの［２００６．０１］	each pipe being supported by a separate element fastened to the base [6]
F16L   3/23  \	2	2	3H023	F16L   3/23	81	管の束，あるいは互に接触して並べてある複数の管用（Ｆ１６Ｌ３／２３７が優先）［２００６．０１］	for a bundle of pipes or a plurality of pipes placed side by side in contact with each other(F16L3/237 takes precedence) [6]
F16L   3/233  \	3	3	3H023	F16L   3/233	31	柔軟なバンドからなる手段によるもの［２００６．０１］	by means of a flexible band [6]
F16L   3/237  \	2	2	3H023	F16L   3/237	44	二本の管用［２００６．０１］	for two pipes [6]
F16L   3/24  \	1	1	3H023	F16L   3/24	7	特定の形状のけたに取り付けるための特殊な部材をもつもの［２００６．０１］	with special member for attachment to profiled girders
F16L   3/24  A	1	0	3H023	F16L   3/24	343	支持梁，すなわちけたがＣ型鋼であるもの	Supporting beams, i.e. girders being C shaped steel
F16L   3/24  B	1	0	3H023	F16L   3/24	248	支持梁がＬ型鋼又は平鋼であるもの	Supporting beams in L shaped steel or flat steel
F16L   3/24  C	1	0	3H023	F16L   3/24	238	支持梁が丸棒であるもの	Supporting beams in cylindrical axis
F16L   3/24  D	1	0	3H023	F16L   3/24	22	異なる形の支持梁に取り付けることのできるもの	Able to mount to the beams in dissimilar profiles
F16L   3/24  Z	1	0	3H023	F16L   3/24	214	その他のもの	Others
F16L   3/26  \	1	1	3H023	F16L   3/26	789	管をその全長に沿って支持するのに特に適合したもの，例．管用の溝またはダクト［２００６．０１］	specially adapted for supporting the pipes all along their length, e.g. pipe channels or ducts  [6]
F16L   5/00  \	0	0	3H038	F16L   5/00	47	管，ケーブルまたは保護管類が壁または仕切りを突き抜ける所に用いる装置（壁，床，または天井を通しての電気ケーブルの取付けＨ０２Ｇ３／２２）	Devices for use where pipes, cables or protective tubing pass through walls or partitions (installations of electric cables through walls, floors or ceilings H02G 3/22)
F16L   5/00  A	0	0	3H038	F16L   5/00	394	壁貫通部分で管が継手になつているもの	Pipes being pipe fittings at the part perforating the walls
F16L   5/00  B	0	1	3H038	F16L   5/00	191	継手に水栓を接続するもの（水栓の壁への取付はＥ０３Ｃ参照）	Connecting plugs to pipe fittings (refer E03C for mounting plugs to the walls)
F16L   5/00  C	0	1	3H038	F16L   5/00	93	継手にホースエンドを接続するもの	Connecting hose ends to pipe fittings
F16L   5/00  D	0	1	3H038	F16L   5/00	71	継手がフランジのもの「図」	Pipe fittings being flanges  [figure]
F16L   5/00  E	0	1	3H038	F16L   5/00	130	継手がネジのもの「図」	Pipe fittings being screws [figure]
F16L   5/00  F	0	0	3H038	F16L   5/00	91	管に対する壁からの応力を緩和するもの	Alleviating the stress to pipes from the walls
F16L   5/00  G	0	0	3H038	F16L   5/00	73	管と壁との間に断熱体を設けるもの	Installing thermal isolation members between pipes and walls
F16L   5/00  H	0	0	3H038	F16L   5/00	77	管と壁との間に防音体を設けるもの	Installing silencer members between pipes and walls
F16L   5/00  J	0	0	3H038	F16L   5/00	183	壁から突出して管を支持する部材をもつもの	Containing members that support the pipes protruded from the walls.
F16L   5/00  K	0	0	3H038	F16L   5/00	167	パイプカラー	Pipe colour
F16L   5/00  L	0	0	3H038	F16L   5/00	71	管を通さないときに用いる壁貫通孔の閉じ蓋	Covers closing perforated walls while pipes not installed
F16L   5/00  M	0	0	3H038	F16L   5/00	72	壁貫通孔内での管位置調整部材を設けるもの	Equipped with members to adjust pipe position in perforated walls
F16L   5/00  N	0	0	3H038	F16L   5/00	295	床，天井貫通などの，垂直配管に関するもの	Regarding vertical piping perforating such as floors or ceilings.
F16L   5/00  P	0	0	3H038	F16L   5/00	124	複数管を１ケ所の壁貫通孔により貫通させるもの	Passing multiple pipes through the wall with one perforated opening in the wall.
F16L   5/00  Q	0	0	3H038	F16L   5/00	223	壁貫通スリーブ（Ｆ１６Ｌ５／００＠Ｓが優先）	Sleeves perforating walls (F16L5/00@S takes precedence)
F16L   5/00  R	0	1	3H038	F16L   5/00	150	壁厚に応じてスリーブ長を調整できるもの	Sleeves being adjustable depending on the thickness of the walls
F16L   5/00  S	0	0	3H038	F16L   5/00	153	用途により特徴づけられるもの，例．給排気筒用	characterised by the usage  e.g. for cylindrical supplying and exhausting air ducts
F16L   5/00  T	0	1	3H038	F16L   5/00	66	壁をダクトが貫通するもの	Ducts perforating walls
F16L   5/00  U	0	1	3H038	F16L   5/00	17	管が窓枠を貫通するもの，例．エアコン	Pipes perforating window frames, e.g. air conditioner
F16L   5/00  V	0	1	3H038	F16L   5/00	40	ホ−スが機器の本体壁を貫通するもの	Hoses perforating housing walls of equipment
F16L   5/00  W	0	0	3H038	F16L   5/00	65	壁貫通孔の製作に用いるもの，例．壁を補強するもの	Used for producing perforated walls, e.g. reinforcement of the walls
F16L   5/00  X	0	1	3H038	F16L   5/00	218	モルタル受け（Ｅ０４Ｇ１５／０６参照）	Receiving members of mortar (refer E04G15/06)
F16L   5/00  Y	0	1	3H038	F16L   5/00	111	壁貫通孔製作後は撤去する型枠	Molds being removed after producing perforated walls
F16L   5/00  Z	0	0	3H038	F16L   5/00	397	その他のもの	Others
F16L   5/02  \	1	1	3H038	F16L   5/02	37	密封装置	Sealing devices
F16L   5/02  A	1	0	3H038	F16L   5/02	952	グロメツト（自動車用はＢ６０Ｒ１３／０８，Ｂ６０Ｒ１６／００）	Grommet (for automobiles B60R13/08, B60R16/00)
F16L   5/02  B	1	0	3H038	F16L   5/02	248	壁貫通孔と管との間を可撓テーパ体又はベローズにより密封するもの	Sealing between boreholes of perforated walls and pipes by flexible tapers or bellows.
F16L   5/02  C	1	0	3H038	F16L   5/02	273	壁貫通孔との管との間を管の長手方向にパツキングを押圧して密封するもの	Sealing packing by pressing the pipes longitudinally between boreholes of perforated walls and pipes
F16L   5/02  D	1	1	3H038	F16L   5/02	158	パツキングが壁貫通孔と管の間のみ介在するもの「図」	Packing existing only between boreholes of perforated walls and pipes [figure]
F16L   5/02  E	1	0	3H038	F16L   5/02	131	壁貫通孔に対する管の位置調整が可能でかつ壁貫通孔と管の間の密封をするもの	Able to adjust the pipe positions for perforated walls and seal pipes with boreholes of perforated walls
F16L   5/02  F	1	0	3H038	F16L   5/02	161	壁貫通孔と管の間に膨張体を介在させて密封するもの	Sealing by inserting inflatable members between boreholes of perforated walls and pipes
F16L   5/02  G	1	0	3H038	F16L   5/02	56	壁と管を溶接又は接着して密封するもの	Sealing by welding or adhesive bonding walls and pipes
F16L   5/02  H	1	0	3H038	F16L   5/02	32	管を塑性変形させて密封するもの	Sealing by plastic deformation of pipes
F16L   5/02  J	1	0	3H038	F16L   5/02	291	Ｆ１６Ｌ５／０２＠Ａ〜Ｆ１６Ｌ５／０２＠Ｈ以外で水密性を考慮するもの	Considering water tightness other than F16L5/02@A - F16L5/02@H
F16L   5/02  K	1	0	3H038	F16L   5/02	56	放射線遮へい（Ｇ２１Ｃ参照）	Blocking radiation (refer G21C)
F16L   5/02  L	1	0	3H038	F16L   5/02	35	雨仕舞	Flashing
F16L   5/02  N	1	0	3H038	F16L   5/02	173	ケーブルの封止構造	Sealing structure of cables
F16L   5/02  P	1	0	3H038	F16L   5/02	46	シール板を管が貫通するもの「図」	Pipes perforating seal plates [figure]
F16L   5/02  Z	1	0	3H038	F16L   5/02	306	その他のもの	Others
F16L   5/04  \	2	2	3H038	F16L   5/04	890	防火帯装置を作るためのもの［６］	to form a firebreak device [6]
F16L   5/06  \	2	2	3H038	F16L   5/06	76	環またはスリーブを圧縮する旋回ナットを使ったもの［６］	by means of a swivel nut compressing a ring or sleeve [6]
F16L   5/08  \	2	2	3H038	F16L   5/08	218	環またはスリーブを圧縮する軸ねじを使ったもの［６］	by means of axial screws compressing a ring or sleeve [6]
F16L   5/10  \	2	2	3H038	F16L   5/10	2756	密封環またはスリーブのみを使ったもの［６］	by using sealing rings or sleeves only [6]
F16L   5/12  \	2	2	3H038	F16L   5/12	112	管が２つの部分に切断されているもの［６］	the pipe being cut in two pieces [6]
F16L   5/14  \	2	2	3H038	F16L   5/14	65	二重壁管または多水路管用［６］	for double-walled or multi-channel pipes [6]
F16L   7/00  \	0	0	3H038	F16L   7/00	287	他の管またはスリーブの内側にある管またはケーブルの支持，例．交通を妨げずに道路下または鉄道下へ管またはケーブルを挿入するまたは引き出すことを可能にするためのもの（相対的に可動な点の間で，管，ケーブルまたは保護チューブを支持するためのスリーブＦ１６Ｌ３／０１）［２００６．０１］	Supporting pipes or cables inside other pipes or sleeves, e.g. for enabling pipes or cables to be inserted or withdrawn from under roads or railways without interruption of traffic (sleeves for supporting pipes, cables or protective tubing, between relatively movable points F16L0003010000)[2006.01]
F16L   7/02  \	1	1	3H038	F16L   7/02	39	そして他の管，ケーブルまたはスリーブ内に管またはケーブルを密封するもの［６］	and sealing the pipes or cables inside the other pipes, cables or sleeves [6]
F16L   9/00  \	0	0	3H111	F16L   9/00	22	剛性管（ひれ付き管Ｆ２８Ｆ）［２００６．０１］	Rigid pipes (finned pipes F28F)
F16L   9/00  B	0	0	3H111	F16L   9/00	25	アスフアルト製	Made of asphalt
F16L   9/00  Z	0	0	3H111	F16L   9/00	403	その他のもの	Others
F16L   9/01  \	1	1	3H111	F16L   9/01	121	木製（Ｆ１６Ｌ９／１６〜Ｆ１６Ｌ９／２２が優先）［２００６．０１］	Made of wood (F16L9/16-F16L9/22 take precedence)
F16L   9/02  \	1	1	3H111	F16L   9/02	1508	金属製（Ｆ１６Ｌ９／１６〜Ｆ１６Ｌ９／２２が優先）［２００６．０１］	of metal (F16L 9/16-F16L 9/22 take precedence)
F16L   9/04  \	2	2	3H111	F16L   9/04	302	補強管［２００６．０１］	Reinforced pipes
F16L   9/06  \	2	2	3H111	F16L   9/06	442	波形管［２００６．０１］	Corrugated pipes
F16L   9/08  \	1	1	3H111	F16L   9/08	1066	コンクリート，セメント，または石綿セメント製で補強材をもつものまたはもたないもの（Ｆ１６Ｌ９／１６〜Ｆ１６Ｌ９／２２が優先）［２００６．０１］	of concrete, cement, or asbestos cement, with or without reinforcement (F16L 9/16-F16L 9/22 take precedence)
F16L   9/10  \	1	1	3H111	F16L   9/10	195	ガラスまたはセラミック製，例．陶製，陶製タイル，磁器（Ｆ１６Ｌ９／１６〜Ｆ１６Ｌ９／２２が優先）［２００６．０１］	of glass or ceramics, e.g. clay, clay tile, porcelain (F16L 9/16-F16L 9/22 take precedence)
F16L   9/12  \	1	1	3H111	F16L   9/12	2101	プラスチック製で補強材をもつものまたはもたないもの（Ｆ１６Ｌ９／１６〜Ｆ１６Ｌ９／２２が優先）［２００６．０１］	of plastics with or without reinforcement (F16L 9/16-F16L 9/22 take precedence)
F16L   9/127  \	2	2	3H111	F16L   9/127	489	壁が単一の層からなるもの［２００６．０１］	the walls consisting of a single layer[2006.01]
F16L   9/128  \	3	3	3H111	F16L   9/128	198	補強管［２００６．０１］	Reinforced pipes[2006.01]
F16L   9/133  \	2	2	3H111	F16L   9/133	432	壁が２つの層からなるもの［２００６．０１］	the walls consisting of two layers[2006.01]
F16L   9/14  \	1	1	3H111	F16L   9/14	1839	複合チューブ，すなわち前記のグループのうちどの一つにも完全にカバーされない材料によって作られたもの（Ｆ１６Ｌ９／１６〜Ｆ１６Ｌ９／２２が優先）	Compound tubes, i.e. made of materials not wholly covered by any one of the preceding groups (F16L0009160000-F16L0009220000 take precedence)
F16L   9/147  \	2	2	3H111	F16L   9/147	969	金属および合成樹脂の層のみからなり補強を有するまたは有しないもの［２００６．０１］	comprising only layers of metal and plastics with or without reinforcement
F16L   9/153  \	2	2	3H111	F16L   9/153	188	金属およびコンクリートの層のみからなり補強を有するまたは有しないもの［２００６．０１］	comprising only layers of metal and concrete with or without reinforcement
F16L   9/16  \	1	1	3H111	F16L   9/16	558	薄板またはストリップを巻いたもので，補強材をもつものまたはもたないもの［２００６．０１］	wound from sheets or strips, with or without reinforcement
F16L   9/17  \	1	1	3H111	F16L   9/17	97	シートを長手方向に沿って曲げて端を接続することにより得られるもの［２００６．０１］	obtained by bending a sheet longitudinally and connecting the edges
F16L   9/18  \	1	1	3H111	F16L   9/18	1147	二重管；多水路管または管組み立て品［２００６．０１］	Double-walled pipes; Multi-channel pipes or pipe assemblies
F16L   9/19  \	2	2	3H111	F16L   9/19	24	多水路管または管集合体［２００６．０１］	Multi-channel pipes or pipe assemblies [4]
F16L   9/19  A	2	0	3H111	F16L   9/19	306	多水路管	Multiple way pipes
F16L   9/19  B	2	0	3H111	F16L   9/19	388	管集合体	Pipe set
F16L   9/19  Z	2	0	3H111	F16L   9/19	60	その他のもの	Others
F16L   9/21  \	1	1	3H111	F16L   9/21	339	騒音吸収材でできたもの，または騒音吸収構造を持つもの［２００６．０１］	made of sound-absorbing materials or with sound-absorbing structure [7]
F16L   9/22  \	1	1	3H111	F16L   9/22	467	多数のセグメントからなる管［２００６．０１］	Pipes composed of a plurality of segments
F16L  11/00  \	0	0	3H111	F16L  11/00	369	ホース，すなわち可とう管［２００６．０１］	Hoses, i.e. flexible pipes  [5]
F16L  11/02  \	1	1	3H111	F16L  11/02	599	繊維またはより糸で作られたもの，例．織物［２００６．０１］	made of fibres or threads, e.g. of textile
F16L  11/04  \	1	1	3H111	F16L  11/04	2607	ゴムまたは可撓性のプラスチックで作られたもの［２００６．０１］	made of rubber or flexible plastics
F16L  11/06  \	2	2	3H111	F16L  11/06	587	均質壁をもつもの（Ｆ１６Ｌ１１／１１が優先）［２００６．０１］	with homogeneous wall (F16L 11/11 takes precedence) [2]
F16L  11/08  \	2	2	3H111	F16L  11/08	146	壁の中に埋蔵した補強材をもつもの（Ｆ１６Ｌ１１／１１が優先）［２００６．０１］	with reinforcements embedded in the wall (F16L 11/11 takes precedence) [2]
F16L  11/08  A	2	0	3H111	F16L  11/08	1574	ゴム管	Rubber pipes
F16L  11/08  B	2	0	3H111	F16L  11/08	1151	プラスチツク管	Plastic pipes
F16L  11/08  Z	2	0	3H111	F16L  11/08	295	その他のもの	Others
F16L  11/10  \	2	2	3H111	F16L  11/10	75	壁の中に埋蔵されない補強材をもつもの（Ｆ１６Ｌ１１／１１が優先）［２００６．０１］	with reinforcements not embedded in the wall (F16L 11/11 takes precedence) [2]
F16L  11/10  A	2	0	3H111	F16L  11/10	460	ゴム管	Rubber pipes
F16L  11/10  B	2	0	3H111	F16L  11/10	665	プラスチツク管	Plastic pipes
F16L  11/10  Z	2	0	3H111	F16L  11/10	299	その他のもの	Others
F16L  11/11  \	2	2	3H111	F16L  11/11	2326	波形の壁をもつもの［２００６．０１］	with corrugated wall [2]
F16L  11/112  \	3	3	3H111	F16L  11/112	408	壁内に埋蔵した補強材をもつもの［２００６．０１］	having reinforcements embedded in the wall [5]
F16L  11/115  \	3	3	3H111	F16L  11/115	553	壁内に埋蔵されない補強材をもつもの［２００６．０１］	having reinforcements not embedded in the wall [5]
F16L  11/118  \	3	3	3H111	F16L  11/118	1437	特定の目的のための装置をもつもの，例．電気伝導性をもつもの［２００６．０１］	having arrangements for particular purposes, e.g. electrically conducting [5]
F16L  11/12  \	2	2	3H111	F16L  11/12	100	特定の目的のための装置をもつもの，例．特別な外形としたもの，保護層をもつもの，加熱されるもの，電気伝導性をもつもの（Ｆ１６Ｌ１１／１１が優先）［２００６．０１］	with arrangements for particular purposes, e.g. specially profiled, with protecting layer, heated, electrically conducting (F16L 11/11 takes precedence) [2]
F16L  11/12  H	2	0	3H111	F16L  11/12	247	異常検知手段をもつもの	With detecting means for abnormal conditions
F16L  11/12  J	2	0	3H111	F16L  11/12	410	標識を施したもの	with marks
F16L  11/12  K	2	0	3H111	F16L  11/12	312	管壁に開孔をもつもの	With boreholes on pipe walls
F16L  11/12  L	2	0	3H111	F16L  11/12	196	曲折形状の保持手段をもつもの	With maintaining means for folded or bent shape
F16L  11/12  M	2	0	3H111	F16L  11/12	207	螺旋状ホース	Helical hoses
F16L  11/12  N	2	0	3H111	F16L  11/12	247	熱収縮チユーブ	Thermal shrinkage tubes
F16L  11/12  Z	2	0	3H111	F16L  11/12	1648	その他のもの	Others
F16L  11/127  \	3	3	3H111	F16L  11/127	802	電気伝導性をもつもの［２００６．０１］	electrically conducting [5]
F16L  11/133  \	3	3	3H111	F16L  11/133	195	浮揚性をもつもの［２００６．０１］	buoyant [5]
F16L  11/14  \	1	1	3H111	F16L  11/14	467	剛性の材料，例．金属または硬質プラスチック，　　で作られたもの	made of rigid material, e.g. metal or hard plastics
F16L  11/15  \	2	2	3H111	F16L  11/15	604	波形のもの（Ｆ１６Ｌ１１／１６が優先）［２００６．０１］	corrugated(F16L11/16 takes precedence) [5]
F16L  11/16  \	2	2	3H111	F16L  11/16	788	特定の形状のストリップまたはバンドを巻いたもの［２００６．０１］	wound from profiled strips or bands
F16L  11/18  \	2	2	3H111	F16L  11/18	163	関節式ホース，例．一連のリングからなるもの［２００６．０１］	Articulated hoses, e.g. composed of a series of rings
F16L  11/20  \	1	1	3H111	F16L  11/20	591	二重ホース［２００６．０１］	Double-walled hoses [5]
F16L  11/22  \	1	1	3H111	F16L  11/22	706	多水路ホース［２００６．０１］	Multi-channel hoses [5]
F16L  11/24  \	1	1	3H111	F16L  11/24	1921	ストリップまたはバンドを巻いたもの（Ｆ１６Ｌ１１／１６が優先）［２００６．０１］	wound from strips or bands(F16L11/16 takes precedence) [5]
F16L  11/26  \	1	1	3H111	F16L  11/26	308	騒音吸収材でできたもの，または騒音吸収構造を持つもの［２００６．０１］	made of sound-absorbing materials or with sound-absorbing structure [7]
F16L  13/00  \	0	0	3H013	F16L  13/00	415	切り離しできない管継ぎ手，例．はんだ，接着剤，またはかしめ継ぎ手（プラスチックの剛性管用継ぎ手Ｆ１６Ｌ４７／００）	Non-disconnectable pipe joints, e.g. soldered, adhesive, or caulked joints (joints for rigid pipes of plastics F16L 47/00)
F16L  13/007  \	1	1	3H013	F16L  13/007	233	異なる材質の管を接合するために特に適合するもの［５］	specially adapted for joining pipes of dissimilar materials [5]
F16L  13/013  \	2	2	3H013	F16L  13/013	7	そのための付属品［５］	Accessories therefor [5]
F16L  13/02  \	1	1	3H013	F16L  13/02	1106	溶接継ぎ手	Welded joints
F16L  13/04  \	2	2	3H013	F16L  13/04	94	超過応力を防ぐ装置をもつもの	with arrangements preventing overstressing
F16L  13/06  \	3	3	3H013	F16L  13/06	6	取りはずし可能部材による溶接部の引張逃げをもつもの，例．フランジにおける分割引張り環，ボルト	with tension-relief of the weld by means of detachable members, e.g. divided tensioning rings, bolts in flanges
F16L  13/08  \	1	1	3H013	F16L  13/08	492	はんだづけ継ぎ手	Soldered joints
F16L  13/10  \	1	1	3H013	F16L  13/10	613	接着剤によるまたはセメント貼りされた継ぎ手	Adhesive or cemented joints
F16L  13/11  \	2	2	3H013	F16L  13/11	68	硬化する前に継ぎ手の部材間の空隙をうめる材料を用いるもの［２］	using materials which fill the space between parts of a joint before hardening  [2]
F16L  13/12  \	1	1	3H013	F16L  13/12	312	鉛，充填パッキングまたは類似のもので作られたシールをもつもの	with a seal made of lead, caulked packing, or the like
F16L  13/14  \	1	1	3H013	F16L  13/14	1016	管の材料を塑性的に変形することにより作られるもの，例．つば出し，圧延によるもの	made by plastically deforming the material of the pipe, e.g. by flanging, rolling
F16L  13/16  \	2	2	3H013	F16L  13/16	138	相互に協働するカラーをもつ重なった端からなる管継ぎ手［５］	the pipe joint consisting of overlapping extremities having mutually co-operating collars [5]
F16L  15/00  \	0	0	3H013	F16L  15/00	1144	ねじ継手；そのような継手のためのねじ山の形状［２００６．０１］	Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints
F16L  15/02  \	1	1	3H013	F16L  15/02	162	長いねじ山部分により大体において縦方向の調節を許容するもの［２００６．０１］	allowing substantial longitudinal adjustment by the use of a long screw-threaded part
F16L  15/04  \	1	1	3H013	F16L  15/04	45	付加密封装置をもつもの［２００６．０１］	with additional sealings [2]
F16L  15/04  A	1	0	3H013	F16L  15/04	782	油井管用ねじ継手	Screw type fittings for oil well pipes
F16L  15/04  B	1	0	3H013	F16L  15/04	504	被覆管用ねじ継手	Screw fittings for sealed pipes
F16L  15/04  Z	1	0	3H013	F16L  15/04	659	その他のもの	Others
F16L  15/06  \	1	1	3H013	F16L  15/06	327	ねじ山の形に特徴があるもの［２００６．０１］	characterised by the shape of the screw-thread [5]
F16L  15/08  \	1	1	3H013	F16L  15/08	104	補足的要素をもつもの（Ｆ１６Ｌ１５／０４が優先）［２００６．０１］	with supplementary elements (F16L15/04 takes precedence) [5]
F16L  17/00  \	0	0	3H014	F16L  17/00	1053	流体圧力によって密封するのに適したパッキングをもつ継ぎ手［２００６．０１］	Joints with packing adapted to sealing by fluid pressure
F16L  17/02  \	1	1	3H014	F16L  17/02	283	管の外側表面とスリーブまたはソケットの内側表面の間に配置される密封リングをもつもの［２００６．０１］	with sealing rings arranged between outer surface of pipe and inner surface of sleeve or socket
F16L  17/025  \	2	2	3H014	F16L  17/025	170	密封リングが半径方向に向けられたリブをもつもの［２００６．０１］	the sealing rings having radially directed ribs [5]
F16L  17/03  \	2	2	3H014	F16L  17/03	155	環状の軸方向リップを有するもの［２００６．０１］	having annular axial lips [2]
F16L  17/035  \	3	3	3H014	F16L  17/035	188	密封リングがお互に平行な２つのリップをもつもの［２００６．０１］	the sealing rings having two lips parallel to each other [5]
F16L  17/04  \	2	2	3H014	F16L  17/04	33	縦方向に裂かれたまたは分割されたスリーブをもつもの［２００６．０１］	with longitudinally split or divided sleeve
F16L  17/06  \	1	1	3H014	F16L  17/06	258	管またはフランジの端面間，または管端またはフランジの溝に配置される密封リングをもつもの［２００６．０１］	with sealing rings arranged between the end surfaces of the pipes or flanges or arranged in recesses in the pipe ends or flanges
F16L  17/067  \	2	2	3H014	F16L  17/067	180	合成樹脂密封リング［２００６．０１］	Plastics sealing rings [6]
F16L  17/073  \	3	3	3H014	F16L  17/073	29	密封リングが互に平行な２つのリップをもつもの［２００６．０１］	the sealing rings having two lips parallel to each other [6]
F16L  17/08  \	2	2	3H014	F16L  17/08	35	金属密封リング［２００６．０１］	Metal sealing rings [5]
F16L  17/10  \	1	1	3H014	F16L  17/10	23	パッキングが管内または管を囲む流体以外の流体圧力によって密封されるもの［２００６．０１］	the packing being sealed by the pressure of a fluid other than the fluid in or surrounding the pipe  [5]
F16L  19/00  \	0	0	3H014	F16L  19/00	659	シール表面が外面または内面にねじ止めされる部材，例．回転ナット，により圧接される継ぎ手（Ｆ１６Ｌ１７／００が優先；もしボルトまたは等価連結手段を用いるならばＦ１６Ｌ２３／００；プラスチックで作られるのに特に適した，またはプラスチックで作られた管とともに用いるのに特に適した連結装置または取り付け具Ｆ１６Ｌ４７／００）	Joints in which sealing surfaces are pressed together by means of a member, e.g. a swivel nut, screwed on, or into, one of the joint parts (F16L 17/00 takes precedence; if using bolts or equivalent connecting means F16L 23/00; connecting arrangements or other fittings specially adapted to be made of plastics or to be used with pipes made of plastics F16L 47/00)
F16L  19/02  \	1	1	3H014	F16L  19/02	894	管端が，ねじ部材によって押しつけられる管と一体または一体でないカラーまたはフランジを備えているもの	Pipe ends provided with collars or flanges, integral with the pipe or not, pressed together by a screwed member
F16L  19/025  \	2	2	3H014	F16L  19/025	221	管端が一体となったカラーまたはフランジをもつもの［５］	the pipe ends having integral collars or flanges [5]
F16L  19/028  \	3	3	3H014	F16L  19/028	64	カラーまたはフランジが管壁の変形により得られるもの［６］	the collars or flanges being obtained by deformation of the pipe wall [6]
F16L  19/03  \	2	2	3H014	F16L  19/03	1310	シール表面間に可撓性の密封リングをもつもの［２］	with flexible sealing rings between the sealing surfaces [2]
F16L  19/04  \	1	1	3H014	F16L  19/04	821	少なくとも一方の管端上を直接密封する付加的な剛性リングを使用するもので，管端は接続の前かまたは接続の間に押しひろげられるもの	using additional rigid rings, sealing directly on at least one pipe end, which is flared either before or during the making of the connection
F16L  19/05  \	2	2	3H014	F16L  19/05	134	ねじこまれる部材，押し広げられる管端の外側との間に剛性圧力リングをもつもの［５］	with a rigid pressure ring between the screwed member and the exterior of the flared pipe end [5]
F16L  19/06  \	1	1	3H014	F16L  19/06	738	半径方向締め付けが非変形管端で楔作用によって達成されるもの	in which radial clamping is obtained by wedging action on non-deformed pipe ends
F16L  19/065  \	2	2	3H014	F16L  19/065	211	くさび作用がリングによってもたらされるもの［５］	the wedging action being effected by means of a ring [5]
F16L  19/07  \	2	2	3H014	F16L  19/07	81	ソケットまたはスリーブ結合に適用されたもの［２］	adapted for use in socket or sleeve connections [2]
F16L  19/075  \	2	2	3H014	F16L  19/075	2	スピゴットとソケット結合のために特に適合するもの［５］	specially adapted for spigot-and-socket joints [5]
F16L  19/08  \	1	1	3H014	F16L  19/08	1678	管の壁の中へ食い込む金属リングをもつもの	with metal rings which bite into the wall of the pipe
F16L  19/10  \	2	2	3H014	F16L  19/10	253	リングの形状が変化するもの［２００６．０１］	the profile of the ring being altered[2006.01]
F16L  19/12  \	3	3	3H014	F16L  19/12	1018	付加的な密封手段をもつもの［２００６．０１］	with additional sealing means[2006.01]
F16L  19/14  \	3	3	3H014	F16L  19/14	71	リングが接続部品の一つと一体となっているもの［２００６．０１］	the rings being integral with one of the connecting parts[2006.01]
F16L  21/00  \	0	0	3H015	F16L  21/00	179	スリーブまたはソケットをもつ継ぎ手（Ｆ１６Ｌ１３／００，Ｆ１６Ｌ１７／００，Ｆ１６Ｌ１９／００が優先；プラスチックで作られるのに特に適した，またはプラスチックで作られた管とともに用いるのに特に適した連結装置または取り付け具Ｆ１６Ｌ４７／００；脆性材料の管に特に適合したものＦ１６Ｌ４９／００）	Joints with sleeve or socket (F16L 13/00, F16L 17/00, F16L 19/00 take precedence; connecting arrangements or other fittings specially adapted to be made of plastics or to be used with pipes made of plastics F16L 47/00; specially adapted for pipes of brittle material F16L 49/00)
F16L  21/00  A	0	0	3H015	F16L  21/00	314	硬質スリーブを用いるもの	Using rigid sleeves
F16L  21/00  B	0	0	3H015	F16L  21/00	121	軟質スリーブを用いるもの	Using flexible sleeves
F16L  21/00  C	0	0	3H015	F16L  21/00	354	ソケットの構造に関するもの	Regarding socket structures
F16L  21/00  D	0	0	3H015	F16L  21/00	379	管挿口の構造に関するもの	Regarding structure of pipe inserting openings
F16L  21/00  E	0	0	3H015	F16L  21/00	528	接続方法に関するもの	Regarding jointing methods
F16L  21/00  F	0	0	3H015	F16L  21/00	217	スリーブ又はソケットなどの形成法	Forming methodologies for sleeves or sockets
F16L  21/00  Z	0	0	3H015	F16L  21/00	453	その他のもの	Others
F16L  21/02  \	1	1	3H015	F16L  21/02	47	管とスリーブの間または管とソケットの間に弾性密封リングをもつもの，例．転動するまたは他の組み立て形リングをもつもの（Ｆ１６Ｌ２１／０６，Ｆ１６Ｌ２１／０８が優先；もし調整可能な点が要旨ならばＦ１６Ｌ２７／００）	with elastic sealing rings between pipe and sleeve or between pipe and socket, e.g. with rolling or other prefabricated profiled rings (F16L 21/06, F16L 21/08 take precedence; if adjustability is essential F16L 27/00)
F16L  21/02  A	1	0	3H015	F16L  21/02	457	プラスチック管に関するもの	Regarding plastic pipes
F16L  21/02  B	1	0	3H015	F16L  21/02	143	プラスチック管の成形に関するもの	Regarding forming of plastic pipes
F16L  21/02  C	1	0	3H015	F16L  21/02	569	コンクリート管に関するもの	Regarding concrete pipes
F16L  21/02  D	1	0	3H015	F16L  21/02	253	鋳鉄管に関するもの	Regarding cast iron pipes
F16L  21/02  E	1	0	3H015	F16L  21/02	174	鋼管に関するもの	Regarding steel pipes
F16L  21/02  F	1	0	3H015	F16L  21/02	1108	特殊な密封リングをもつもの	With special seal rings
F16L  21/02  G	1	1	3H015	F16L  21/02	10	ウレタン樹脂のプレポリマーをシール材として使用し、発泡させるもの	Foaming by using urethane resin prepolymer as sealing member
F16L  21/02  H	1	1	3H015	F16L  21/02	13	チューブ状の弾性密封リングを使用し、この中に硬化剤を圧入充填するもの	By using flexible seal rings in tube shape, pressing and caulking hardener into the tubes
F16L  21/02  J	1	1	3H015	F16L  21/02	21	表面に粘着剤の層をもつなどの密封リングの内部構造を特徴とするもの	Characterized by internal structure of seal ring such as providing internal surfaces with adhesive layers
F16L  21/02  K	1	1	3H015	F16L  21/02	93	漏水防止用内面継手	Internal circumference fittings for preventing dripping
F16L  21/02  Z	1	0	3H015	F16L  21/02	528	その他のもの	Others
F16L  21/025  \	2	2	3H015	F16L  21/025	73	転動するシールリングを用いるもの［５］	Rolling sealing rings [5]
F16L  21/03  \	2	2	3H015	F16L  21/03	190	接続前にソケット内に配置されるもの（Ｆ１６Ｌ２１／０２５が優先）［５］	placed in the socket before connection(F16L21/025 takes precedence) [5]
F16L  21/035  \	2	2	3H015	F16L  21/035	47	接続前に差し込み口の端の周囲に配置されるもの（Ｆ１６Ｌ２１／０２５が優先）	placed around the spigot end before connection(F16L21/025 takes precedence) [5]
F16L  21/04  \	2	2	3H015	F16L  21/04	1171	密封リングが軸方向に可動な部材によって圧縮されるもの	in which sealing rings are compressed by axially-movable members
F16L  21/05  \	2	2	3H015	F16L  21/05	8	おす部に配置される第１リングと、スリーブ又はソケット内の第２リングとからなるもの［６］	comprising a first ring being placed on a male part and a second ring in the sleeve or socket [6]
F16L  21/06  \	1	1	3H015	F16L  21/06	1760	管端のまわりを締め付ける分割スリーブまたはリングをもつもの（迅速作動形の連結器Ｆ１６Ｌ３７／００；フランジ継ぎ手Ｆ１６Ｌ２３／００）	with a divided sleeve or ring clamping around the pipe ends (couplings of the quick-acting type F16L 37/00; flanged joints F16L 23/00)
F16L  21/08  \	1	1	3H015	F16L  21/08	49	付加のロック手段をもつもの（Ｆ１６Ｌ２１／０６が優先；迅速作動形の連結器Ｆ１６Ｌ３７／００）	with additional locking means (F16L 21/06 takes precedence; couplings of the quick-acting type F16L 37/00)
F16L  21/08  A	1	0	3H015	F16L  21/08	441	連結杆を用いるもの	Using connection rods
F16L  21/08  B	1	0	3H015	F16L  21/08	1731	ロックリングを用いるもの	Using lock rings
F16L  21/08  C	1	0	3H015	F16L  21/08	89	面接触を利用するもの	Using surface contact
F16L  21/08  D	1	0	3H015	F16L  21/08	703	クサビ機構を用いた噛み込みを利用するもの	Using clips with wedge mechanisms
F16L  21/08  E	1	0	3H015	F16L  21/08	479	ねじ機構を用いた噛み込みを利用するもの	Using clips with screw mechanisms
F16L  21/08  F	1	0	3H015	F16L  21/08	90	スイング機構を用いた噛み込みを利用するもの	Using clips with swing mechanisms
F16L  21/08  G	1	0	3H015	F16L  21/08	526	グリップリングを用いる噛み込みを利用するもの	Using clips with grip rings
F16L  21/08  H	1	0	3H015	F16L  21/08	719	その他の噛み込みを利用するもの	Using other clipping mechanisms
F16L  21/08  Z	1	0	3H015	F16L  21/08	635	その他のもの	Others
F16L  23/00  \	0	0	3H016	F16L  23/00	131	フランジ継ぎ手（Ｆ１６Ｌ１３／００，Ｆ１６Ｌ１７／００，Ｆ１６Ｌ１９／００が優先；調節可能継ぎ手Ｆ１６Ｌ２７／００；ホース用Ｆ１６Ｌ３３／００，迅速作動形の連結器Ｆ１６Ｌ３７／００；二重壁または多水路管用，または管組み立て品用Ｆ１６Ｌ３９／００；プラスチックで作られるのに特に適した，またはプラスチックで作られた管とともに用いるのに特に適した連結装置または取り付け具Ｆ１６Ｌ４７／００；脆性材料の管に特に適合したものＦ１６Ｌ４９／００）	Flanged joints(F16L13/00, F16L17/00, F16L19/00 take precedence; adjustable joints F16L27/00; for hoses F16L33/00; couplings of the quick-acting type F16L37/00; for double-walled or multi-channel pipes, or pipe assemblies F16L39/00; connecting arrangements or other fittings specially adapted to be made of plastics or to be used with pipes made of plastics F16L47/00; specially adapted for pipes of brittle material F16L49/00)
F16L  23/02  \	1	1	3H016	F16L  23/02	62	フランジが軸方向に張力をうける部材によって結合されるもの（Ｆ１６Ｌ２３／１２が優先）［２，５］	the flanges being connected by members tensioned axially (F16L23/12 takes precedence) [2, 5]
F16L  23/02  D	1	0	3H016	F16L  23/02	1598	シールに特徴のあるもの	characterised by seals
F16L  23/02  E	1	0	3H016	F16L  23/02	251	ダクトのフランジ	Duct fringe
F16L  23/02  F	1	0	3H016	F16L  23/02	58	冷却装置等の保護機能を有するもの	With protection functions for cooling equipment and etc.
F16L  23/02  Z	1	0	3H016	F16L  23/02	883	その他のもの	Others
F16L  23/024  \	2	2	3H016	F16L  23/024	892	フランジが管にどのように接合されているかに，または管からどのように延出形成されているかによって特徴づけられるもの［５］	characterised by how the flanges are joined to, or form an extension of, the pipes [5]
F16L  23/026  \	3	3	3H016	F16L  23/026	959	溶接によるもの［６］	by welding [6]
F16L  23/028  \	3	3	3H016	F16L  23/028	1088	フランジが肩部に対して保持されているもの［５］	the flanges being held against a shoulder [5]
F16L  23/032  \	2	2	3H016	F16L  23/032	2204	フランジの形または構造によって特徴づけられるもの［５］	characterised by the shape or composition of the flanges [5]
F16L  23/036  \	2	2	3H016	F16L  23/036	900	締付け部材に特徴があるもの，例．特に適合したボルトまたはＣ型クランプ［５］	characterised by the tensioning members, e.g. specially adapted bolts or C-clamps [5]
F16L  23/04  \	1	1	3H016	F16L  23/04	832	フランジが半径方向に張力を受ける部材によって結合されるもの（Ｆ１６Ｌ２３／１２が優先）［２，５］	the flanges being connected by members tensioned in the radial plane (F16L23/12 takes precedence) [2, 5]
F16L  23/06  \	2	2	3H016	F16L  23/06	14	トグル作動レバーによって結合されるもの（トグル作動レバーによって締めつけられる迅速作動形連結型継ぎ手Ｆ１６Ｌ３７／２０）［５］	connected by toggle-action levers(quick acting couplings tightened by toggle-action levers F16L37/20) [5]
F16L  23/08  \	2	2	3H016	F16L  23/08	80	接線方向に配置されたピンとナットによる締付け［５］	connection by tangentially arranged pin and nut [5]
F16L  23/10  \	3	3	3H016	F16L  23/10	9	旋回または揺動するピンをもつもの［５］	with a pivoting or swinging pin [5]
F16L  23/12  \	1	1	3H016	F16L  23/12	26	特定の管に特に適用されたもの［５］	specially adapted for particular pipes [5]
F16L  23/14  \	2	2	3H016	F16L  23/14	8	矩形断面の管のためのもの［５］	for rectangular pipes [5]
F16L  23/16  \	1	1	3H016	F16L  23/16	2345	密封手段に特徴のあるもの［５］	characterised by the sealing means [5]
F16L  23/18  \	2	2	3H016	F16L  23/18	50	密封手段が環であるもの［６］	the sealing means being rings [6]
F16L  23/20  \	3	3	3H016	F16L  23/20	37	もっぱら金属からなるもの［６］	made exclusively of metal [6]
F16L  23/22  \	3	3	3H016	F16L  23/22	87	もっぱら金属以外の材料からなるもの［６］	made exclusively of a material other than metal [6]
F16L  23/24  \	2	2	3H016	F16L  23/24	122	接合部の不均衡な膨張に特に適合したもの［６］	specially adapted for unequal expansion of the parts of the joint [6]
F16L  25/00  \	0	0	3H016	F16L  25/00	68	Ｆ１６Ｌ１３／００〜Ｆ１６Ｌ２３／００に分類されないまたは目的が異なる管継ぎ手の構造または細部（調整可能継ぎ手Ｆ１６Ｌ２７／００；迅速作動形の連結器Ｆ１６Ｌ３７／００；プラスチックで作られたものに，またはプラスチックで作られた管と共に使用するものに特に適合したものＦ１６Ｌ４７／００）［２００６．０１］	Construction or details of pipe joints not provided for in F16L 13/00-F16L 23/00 or with different purposes (adjustable joint F16L 27/00; quick-acting coupler F16L 37/00; specially adapted to be made of plastics or to be used with pipes made of plastics F16L 47/00)
F16L  25/00  C	0	0	3H016	F16L  25/00	309	特殊な連結方法を用いるもの	Using special coupling methodologies
F16L  25/00  Z	0	0	3H016	F16L  25/00	444	その他のもの	Others
F16L  25/01  \	1	1	3H016	F16L  25/01	158	継ぎ手の管の両端の間，または継ぎ手の構成部材間に，導電性を持たせるのに特に適したもの［２００６．０１］	specially adapted for realising electrical conduction between the two pipe ends of the joint or between parts thereof  [7]
F16L  25/02  \	1	1	3H016	F16L  25/02	571	継ぎ手の管の両端を相互に電気絶縁するのに特に適したもの［２００６．０１］	specially adapted for electrically insulating the two ends of joint pipe [2]
F16L  25/03  \	2	2	3H016	F16L  25/03	44	切り離しできない管継ぎ手におけるもの［２００６．０１］	in non-disconnectable pipe joints [7]
F16L  25/04  \	1	1	3H016	F16L  25/04	0	管を囲む部材に固定された，ねじ山のあるピンをもつカラーまたはリングから成るもの［２００６．０１］	comprising a collar or ring having a threaded pin rigid with the pipe-encircling member [5]
F16L  25/06  \	1	1	3H016	F16L  25/06	3	半径方向のロック手段からなるもの［２００６．０１］	comprising radial locking means [5]
F16L  25/08  \	2	2	3H016	F16L  25/08	7	ねじ，爪，釘または類似の形状の［２００６．０１］	in the form of screws, nails or the like [6]
F16L  25/10  \	1	1	3H016	F16L  25/10	8	一方の管が他方の管の中に差し込まれている二つの管の間の，スリーブなしの継ぎ手［２００６．０１］	Sleeveless joints between two pipes, one being introduced into the other [7]
F16L  25/12  \	1	1	3H016	F16L  25/12	1	軸の方向に間隔をあけて配置してある管用の継ぎ手［２００６．０１］	Joints for pipes being spaced apart axially [7]
F16L  25/14  \	1	1	3H016	F16L  25/14	420	直径または断面が異なる管用の継ぎ手［２００６．０１］	Joints for pipes of different diameters or cross-section [7]
F16L  27/00  \	0	0	3H104	F16L  27/00	192	調節可能継ぎ手；動きを許容する継ぎ手（迅速作動形式のものＦ１６Ｌ３７／５０；二重壁または多水路管用または管取付け具Ｆ１６Ｌ３９／０４）［２００６．０１］	Adjustable joints; Joints allowing movement (of the quick-acting type F16L?37/50; for double-walled or multi-channel pipes or pipe assemblies F16L?39/04)  [5]
F16L  27/00  A	0	0	3H104	F16L  27/00	164	別体の可動な継手の組合せ「図」	Combination of independent movable fittings [figure]
F16L  27/00  B	0	0	3H104	F16L  27/00	92	軸に水平な方向の移動，軸に水平な方向の移動に付随する縦方向の移動を許容するもの「図」	Allowing horizontal movement parallel to the axis, allowing vertical movement accompanied by horizontal movement parallel to the axis [figure]
F16L  27/00  Z	0	0	3H104	F16L  27/00	120	その他のもの	Others
F16L  27/02  \	1	1	3H104	F16L  27/02	327	自在継ぎ手，すなわち角運動または任意の方向に部品の軸の調整を許容する機械的接続をもつもの［２００６．０１］	Universal joints, i.e. with mechanical connection allowing angular movement or adjustment of the axes of the parts in any direction
F16L  27/02  A	1	0	3H104	F16L  27/02	149	ヒンジ類で連結されたもの，例．ヒンジ式またはジンバル式「図」	Connected by hinges, e.g. hinge type or gimbal type [figure]
F16L  27/02  B	1	1	3H104	F16L  27/02	27	ユニバーサル型のもの「図」	Universal type [figure]
F16L  27/02  D	1	0	3H104	F16L  27/02	96	ベンド状の部分を有するもの「図」	With bent part [figure]
F16L  27/02  E	1	0	3H104	F16L  27/02	143	管軸に斜交する回り継手を用いるもの「図」	Using rotary fittings diagonally connected to the pipe shaft
F16L  27/02  F	1	0	3H104	F16L  27/02	92	管軸に直交する回転軸を有するもの「図」	Using rotary axes perpendicularly connected  to the pipe shaft [figure]
F16L  27/02  Z	1	0	3H104	F16L  27/02	121	その他のもの	Others
F16L  27/04  \	2	2	3H104	F16L  27/04	841	部分的球面の接合表面をもつもの［２００６．０１］	with partly-spherical engaging surfaces
F16L  27/047  \	3	3	3H104	F16L  27/047	14	内側に球状面をもつねじこみ部材によって保持されるもの［２００６．０１］	held in place by a screwed member having an internal spherical surface [5]
F16L  27/053  \	3	3	3H104	F16L  27/053	79	フランジを貫くボルトによってその場に保持されるもの［２００６．０１］	held in place by bolts passing through flanges[2006.01]
F16L  27/06  \	3	3	3H104	F16L  27/06	678	接合表面の間に特殊密封手段をもつもの［２００６．０１］	with special sealing means between the engaging surfaces
F16L  27/067  \	4	4	3H104	F16L  27/067	46	密封手段が流体圧によって作動されるもの［２００６．０１］	the sealing means being actuated by the medium pressure [5]
F16L  27/073  \	4	4	3H104	F16L  27/073	811	協働する表面の１つが密封手段を形成するもの［２００６．０１］	one of the cooperating surfaces forming the sealing means [5]
F16L  27/08  \	1	1	3H104	F16L  27/08	1015	一方の管の軸まわりのみの調整または動きを許容するもの	allowing adjustment or movement only about the axis of one pipe
F16L  27/08  B	1	0	3H104	F16L  27/08	67	回転軸が管軸からズレているもの「図」	Rotary axis located eccentrically to the pipe axes [figure]
F16L  27/08  C	1	0	3H104	F16L  27/08	104	屈折式管継手「図」	Elbow type pipe fittings [figure]
F16L  27/08  Z	1	0	3H104	F16L  27/08	1525	その他のもの	Others
F16L  27/087  \	2	2	3H104	F16L  27/087	28	径方向の流体通路を持つ継ぎ手［２００６．０１］	Joints with radial fluid passages  [6]
F16L  27/093  \	3	3	3H104	F16L  27/093	509	“バンジョー”型，すなわち，回動する直角カップリング［６］	of the "banjo" type, i.e. pivoting right-angle couplings[6]
F16L  27/10  \	1	1	3H104	F16L  27/10	956	可撓接続のみからなるもの［２００６．０１］	comprising a flexible connection only
F16L  27/10  A	1	0	3H104	F16L  27/10	136	動きを拘束する手段をもたない金属ベロ−ズを用いるもの，例．自由式またはたわみ金属式「図」	Using metal bellows without any means to restrict the movement, e.g. free type or flexible metal type [figure]
F16L  27/10  B	1	0	3H104	F16L  27/10	1093	ゴム状弾性体を用いるもの，例．エキスパンションジョイント「図」	Using rubbery flexible member, e.g. expansion joint [figure]
F16L  27/10  Z	1	0	3H104	F16L  27/10	272	その他のもの	Others
F16L  27/103  \	2	2	3H104	F16L  27/103	205	剪断と屈曲を強制される柔軟な要素，例．ゴム−金属積層体，が部分的に曲がった表面間に挟まれているもの［２００６．０１］	in which a flexible element, e.g. a rubber-metal laminate, which undergoes constraints consisting of shear and flexure, is sandwiched between partly curved surfaces [6]
F16L  27/107  \	2	2	3H104	F16L  27/107	38	管端が可とうスリーブによって互いに連結されているもの［２００６．０１］	the ends of the pipe being interconnected by a flexible sleeve [5]
F16L  27/108  \	3	3	3H104	F16L  27/108	219	スリーブが１つだけの波形を有するベローズの形態であるもの［２００６．０１］	the sleeve having the form of a bellows with only one corrugation  [6]
F16L  27/11  \	3	3	3H104	F16L  27/11	2029	スリーブが多数の波形をもつベローズの形態であるもの［２００６．０１］	the sleeve having the form of a bellows with multiple corrugations  [6]
F16L  27/111  \	4	4	3H104	F16L  27/111	382	ベローズが補強されているもの［２００６．０１］	the bellows being reinforced  [6]
F16L  27/113  \	2	2	3H104	F16L  27/113	16	管端が剛性のスリーブによって互いに連結されているもの［２００６．０１］	the ends of the pipe being interconnected by a rigid sleeve [5]
F16L  27/12  \	1	1	3H104	F16L  27/12	1715	大体において縦方向の調整または動きを許容するもの（ねじを用いるものＦ１６Ｌ１５／０２）［２００６．０１］	allowing substantial longitudinal adjustment or movement (by use of screw-thread F16L 15/02)
F16L  27/12  A	1	0	3H104	F16L  27/12	977	ベローズタイプ	Bellows type
F16L  27/12  B	1	1	3H104	F16L  27/12	345	外筒を有するもの「図」	With outer cylinders
F16L  27/12  C	1	1	3H104	F16L  27/12	151	ロッドを有するもの，例．ロッド式またはリンク式「図」	With rods, e.g. rod type or link type [figure]
F16L  27/12  D	1	1	3H104	F16L  27/12	82	圧力バランス式	Pressure balance type
F16L  27/12  E	1	0	3H104	F16L  27/12	1073	スリーブタイプ，例．すべり伸縮式「図」	Sleeve type, e.g. sliding and elongating/shortening  type [figure]
F16L  27/12  F	1	1	3H104	F16L  27/12	35	圧力バランス式	Pressure balancing type
F16L  27/12  G	1	0	3H104	F16L  27/12	374	カップリングタイプ，例．ドレッサ型またはテレスコピック型「図」	Coupling type, e.g. dresser type, telescopic type [figure]
F16L  27/12  H	1	0	3H104	F16L  27/12	70	ゴム状弾性体で密封を行うもの「図」	Sealing by rubbery flexible member [figure]
F16L  27/12  J	1	0	3H104	F16L  27/12	206	球面部を有する伸縮継手「図」	Expansion and shortening fittings with spherical face member [figure]
F16L  27/12  K	1	0	3H104	F16L  27/12	34	回転面を有する伸縮継手「図」	Expansion and shortening fittings with rotary face [figure]
F16L  27/12  Z	1	0	3H104	F16L  27/12	285	その他のもの	Others
F16L  29/00  \	0	0	3H017	F16L  29/00	922	流体締め切り手段をもつ継ぎ手（締め切り手段をもつ迅速作動継ぎ手Ｆ１６Ｌ３７／２８）	Joints with fluid cut-off means (quick-acting joints with cut-off means F16L 37/28)
F16L  29/02  \	1	1	3H017	F16L  29/02	351	２つの管端の一方に締め切り装置を有し，その締め切り装置が連結器が働いた時に自動的に開くもの［５］	with a cut-off device in one of the two pipe ends, the cut-off device being automatically opened when the coupling is applied [5]
F16L  29/04  \	1	1	3H017	F16L  29/04	228	２つの管端の各々に締め切り装置を有し，その締め切り装置が連結器が働いた時に自動的に開くもの［５］	with a cut-off device in each of the two pipe ends, the cut-off devices being automatically opened when the coupling is applied [5]
F16L  31/00  \	0	0	3H017	F16L  31/00	119	互いにまたは可とうスリーブにホースを連結するための装置（Ｆ１６Ｌ３３／００が優先）	Arrangements for connecting hoses to one another or to flexible sleeves (F16L 33/00 takes precedence)
F16L  31/02  \	1	1	3H017	F16L  31/02	3	分岐ホース用［６］	for branching hoses [6]
F16L  33/00  \	0	0	3H017	F16L  33/00	59	剛性部材にホースを連結するための装置；剛性ホース連結器，すなわち両方のホースに係合する単一部材（プラスチックで作られるのに特に適した，またはプラスチックで作られた管とともに用いるのに特に適した連結装置または他の取り付け具Ｆ１６Ｌ４７／００）［２００６．０１］	Arrangements for connecting hoses to rigid members; Rigid hose-connectors, i.e. single members engaging both hoses (connecting arrangements or other fittings specially adapted to be made of plastics or to be used with pipes made of plastics F16L?47/00)
F16L  33/00  A	0	0	3H017	F16L  33/00	655	ホース端末金具	Metal end fittings of hoses
F16L  33/00  B	0	0	3H017	F16L  33/00	2141	波付管用継手（金属製波付管Ｆ１６Ｌ３３／２６）	Fittings for corrugated pipes (refer F16L33/26 for metal corrugated pipes)
F16L  33/00  Z	0	0	3H017	F16L  33/00	529	その他のもの	Others
F16L  33/01  \	1	1	3H017	F16L  33/01	105	多層壁をもつホースに特に適用されたもの［２００６．０１］	specially adapted for hoses having a multi-layer wall [2]
F16L  33/02  \	1	1	3H017	F16L  33/02	838	ホースクリップ［２００６．０１］	Hose-clips
F16L  33/025  \	2	2	3H017	F16L  33/025	532	半径方向に延びるループまたは折りたたみ部を変形させて締めつけるもの［２００６．０１］	tightened by deforming radially extending loops or folds
F16L  33/03  \	2	2	3H017	F16L  33/03	23	自己ロックの弾性クリップ［２００６．０１］	Self-locking elastic clips [7]
F16L  33/035  \	2	2	3H017	F16L  33/035	258	歯またはフックを使って固定するもの［２００６．０１］	fixed by means of teeth or hooks [7]
F16L  33/04  \	2	2	3H017	F16L  33/04	510	接線の方向に配置されたねじ付きピンとナットによって締め付けられるもの［２００６．０１］	tightened by tangentially-arranged threaded pin and nut
F16L  33/06  \	3	3	3H017	F16L  33/06	44	ねじ付きピンがホース包囲部材に固定されているもの［２００６．０１］	in which the threaded pin is rigid with the hose-encircling member
F16L  33/08  \	2	2	3H017	F16L  33/08	222	ウォームがウォーム歯車のように歯が設けられたホース包囲部材の一部と協働するもの　　［２００６．０１］	in which a worm coacts with a part of the hose-encircling member that is toothed like a worm-wheel[2006.01]
F16L  33/10  \	2	2	3H017	F16L  33/10	241	実質的に半径方向の締めつけ部材をもつもの［２００６．０１］	with a substantially-radial tightening member
F16L  33/12  \	2	2	3H017	F16L  33/12	143	旋回的なまたは揺動的な締め付けまたは固着部材，例．トグルレバー，をもつもの［２００６．０１］	with a pivoted or swinging tightening or securing member, e.g. toggle lever
F16L  33/14  \	2	2	3H017	F16L  33/14	38	テーピングボルトをもつもの，すなわちホース包囲部材の端部を巻き上げるもの［２００６．０１］	with a taping-bolt, i.e. winding up the end of the hose-encircling member
F16L  33/16  \	1	1	3H017	F16L  33/16	22	流体圧力を使用する密封または固着手段をもつもの［２００６．０１］	with sealing or securing means using fluid pressure
F16L  33/18  \	1	1	3H017	F16L  33/18	60	付加的な密封手段の使用を特徴とするもの［２００６．０１］	characterised by the use of additional sealing means
F16L  33/20  \	1	1	3H017	F16L  33/20	1351	工具によってホース上で収縮されたりまたはホースの内側で拡げられるような分割されてないリング，スリーブなどの部材；このような部材を用いる装置［２００６．０１］	Undivided rings, sleeves, or like members contracted on the hose or expanded inside the hose by means of tools; Arrangements using such members
F16L  33/207  \	2	2	3H017	F16L  33/207	1263	単一のスリーブがホース上で収縮させられるもの［２００６．０１］	only a sleeve being contracted on the hose [5]
F16L  33/213  \	2	2	3H017	F16L  33/213	105	単一のスリーブがホースの内側で拡げられるもの［２００６．０１］	only a sleeve being expanded inside the hose [5]
F16L  33/22  \	1	1	3H017	F16L  33/22	1897	内側と外側部品の間にホースを締め付けるための前記グループに記載されていない手段によるもの［２００６．０１］	with means not mentioned in the preceding groups for gripping the hose between inner and outer parts
F16L  33/23  \	2	2	3H017	F16L  33/23	260	外側部品が分割されており，かつそれが接線方向に配置された部材によりホースに押しつけられているもの［２００６．０１］	the outer parts being segmented, the segments being pressed against the hose by tangentially arranged members [2]
F16L  33/24  \	1	1	3H017	F16L  33/24	624	ホース上またはその中に直接にねじこまれた部品をもつもの（Ｆ１６Ｌ３３／２２が優先）［２００６．０１］	with parts screwed directly on or into the hose (F16L 33/22 takes precedence)
F16L  33/26  \	1	1	3H017	F16L  33/26	273	金属で作られたホースに特別に適応されるもの［２００６．０１］	specially adapted for hoses made of metal
F16L  33/28  \	1	1	3H017	F16L  33/28	565	半径方向のフランジまたはカラーで一端が終わっているホース用のもの［２００６．０１］	for hoses with one end terminating in a radial flange or collar
F16L  33/30  \	1	1	3H017	F16L  33/30	116	ホースの内側の部品のみから成るもの（Ｆ１６Ｌ３３／２４が優先）［２００６．０１］	comprising parts inside the hoses only(F16L33/24 takes precedence) [7]
F16L  33/32  \	1	1	3H017	F16L  33/32	122	ホースの外側の部品のみから成るもの（Ｆ１６Ｌ３３／２４が優先）［２００６．０１］	comprising parts outside the hoses only(F16L33/24 takes precedence) [7]
F16L  33/34  \	1	1	3H017	F16L  33/34	299	加硫，接着剤，融解などの方法で接合してあるもの［２００６．０１］	with bonding obtained by vulcanisation, gluing, melting, or the like [7]
F16L  35/00  \	0	0	3H017	F16L  35/00	28	ホースの端部取り付け具に連結して用いる特別な装置，例．安全または保護装置	Special arrangements used in connection with end fittings of hoses, e.g. safety or protecting devices
F16L  35/00  A	0	0	3H017	F16L  35/00	266	安全または保護装置	Safety device or protection device
F16L  35/00  Z	0	0	3H017	F16L  35/00	202	その他のもの	Others
F16L  37/00  \	0	0	3J106	F16L  37/00	520	迅速作動形連結器（放射状に結合するスリーブＦ１６Ｌ１７／０４，Ｆ１６Ｌ２１／０６；剛性部材にホースを連結するものＦ１６Ｌ３３／００）［２００６．０１］	Couplings of the quick-acting type (radially-binding sleeves F16L?17/04, F16L?21/06; connecting hoses to rigid members F16L?33/00)
F16L  37/02  \	1	1	3J106	F16L  37/02	325	接続が連結させられる部分の摩擦によってのみ保持されるもの（Ｆ１６Ｌ３７／２２が優先）［２００６．０１］	in which the connection is maintained only by friction of the parts being joined (F16L 37/22 takes precedence)
F16L  37/04  \	2	2	3J106	F16L  37/04	253	内側部品に対して押しつける弾性的な外側部品をもつもの（ロック部材をもつものＦ１６Ｌ３７／０８）［２００６．０１］	with an elastic outer part pressing against an inner part by reason of its elasticity (with locking members F16L 37/08)
F16L  37/05  \	3	3	3J106	F16L  37/05	47	機械機構の圧力によってしめつけられるもの［２００６．０１］	tightened by the pressure of a mechanical organ [5]
F16L  37/06  \	3	3	3J106	F16L  37/06	80	流体圧力によって締め付けられるもの［２００６．０１］	tightened by fluid pressure
F16L  37/08  \	1	1	3J106	F16L  37/08	870	つき合わされまたは軸方向に重なった端部の間の接続がロック部材によって保持されるもの（Ｆ１６Ｌ３７／２２〜Ｆ１６Ｌ３７／２６が優先）［２００６．０１］	in which the connection between abutting or axially-overlapping ends is maintained by locking members (F16L 37/22-F16L 37/26 take precedence)
F16L  37/084  \	2	2	3J106	F16L  37/084	257	自動ロックと組み合わさったもの［２００６．０１］	combined with automatic locking [5]
F16L  37/086  \	3	3	3J106	F16L  37/086	276	スプリングのような要素に半径方向に押されているラッチ部材を用いるもの［２００６．０１］	by means of latching members pushed radially by spring-like elements [7]
F16L  37/088  \	3	3	3J106	F16L  37/088	310	完全には閉じられていない弾性リングによるもの［２００６．０１］	by means of a split elastic ring [5]
F16L  37/091  \	3	3	3J106	F16L  37/091	548	歯または指の付いたリングを使うもの［２００６．０１］	by means of a ring provided with teeth or fingers [7]
F16L  37/092  \	3	3	3J106	F16L  37/092	81	管と接続器本体の円すい台表面との間にくさび作用を行う要素によるもの［２００６．０１］	by means of elements wedged between the pipe and the frusto-conical surface of the body of the connector [5]
F16L  37/096  \	3	3	3J106	F16L  37/096	49	軸を中心に回動するようヒンジ留めされたフックによるもの［２００６．０１］	by means of hooks hinged about an axis [5]
F16L  37/098  \	3	3	3J106	F16L  37/098	809	可撓性のあるフックを使うもの［２００６．０１］	by means of flexible hooks [7]
F16L  37/10  \	2	2	3J106	F16L  37/10	347	部品上で回転外側スリーブまたはリングを用いるもの［２００６．０１］	using a rotary external sleeve or ring on one part
F16L  37/107  \	3	3	3J106	F16L  37/107	30	バヨネット型の連結器［２００６．０１］	Bayonet-type couplings [7]
F16L  37/113  \	3	3	3J106	F16L  37/113	11	雄部分がその表面に，雌部分の対応する穴に入り込む突出部を持つもの［２００６．０１］	the male part having lugs on its periphery penetrating into the corresponding slots provided in the female part [7]
F16L  37/12  \	2	2	3J106	F16L  37/12	3209	フック，爪または他の可動または差し込みロック部材を用いるもの（Ｆ１６Ｌ３７／０８４が優先）［２００６．０１］	using hooks, pawls, or other movable or insertable locking members (F16L37/084 takes precedence) [5]
F16L  37/124  \	3	3	3J106	F16L  37/124	9	一方のフランジに固定され，他方のフランジのスロットに傾動して進入することができ，ナットの締め込みによりそこに固定されるボルトを用いるもの［２００６．０１］	using bolts, fixed to a flange, which are able to tilt in slots of another flange, and being maintained there by the tightening of nuts[2006.01]
F16L  37/127  \	3	3	3J106	F16L  37/127	80	軸を中心に回動するようヒンジ留めされたフックによるもの［２００６．０１］	using hooks hinged about an axis [5]
F16L  37/133  \	3	3	3J106	F16L  37/133	309	可とう性のあるフックを使用するもの［２００６．０１］	using flexible hooks [5]
F16L  37/138  \	3	3	3J106	F16L  37/138	139	軸方向に可動なスリーブを使うもの［２００６．０１］	using an axially movable sleeve [7]
F16L  37/14  \	3	3	3J106	F16L  37/14	617	接合表面の間に要素，例．針金，ピン，鎖，を差し込むことによって固着される継ぎ手［２００６．０１］	Joints secured by inserting between mating surfaces an element, e.g. a piece of wire, a pin, a chain
F16L  37/15  \	4	4	3J106	F16L  37/15	7	要素がくさび形のもの［２００６．０１］	the element being a wedge [7]
F16L  37/16  \	3	3	3J106	F16L  37/16	86	くさび型で，ちょう番付きフックの作用によって締め付けられる継ぎ手［２００６．０１］	Joints tightened by the action of wedge-shaped hinged hooks
F16L  37/18  \	3	3	3J106	F16L  37/18	138	偏心輪または回転可能カムによって締め付けられる継ぎ手［２００６．０１］	Joints tightened by eccentrics or rotatable cams
F16L  37/20  \	3	3	3J106	F16L  37/20	225	トグル作動レバーによって締め付けられる継ぎ手［２００６．０１］	Joints tightened by toggle-action levers
F16L  37/22  \	1	1	3J106	F16L  37/22	872	接続が部品の間で半径方向圧力のもとにボール，ローラ，コイルばねによって保持されるもの［２００６．０１］	in which the connection is maintained by means of balls, rollers, or helical springs under radial pressure between the parts
F16L  37/23  \	2	2	3J106	F16L  37/23	1190	ボールによるもの［２００６．０１］	by means of balls [5]
F16L  37/24  \	1	1	3J106	F16L  37/24	603	接続が一方の部材を軸方向に他方の部材に挿入しそして限定された範囲でそれを回転させること，例．バヨネット動作，によってなされるもの［２００６．０１］	in which the connection is made by inserting one member axially into the other and rotating it to a limited extent, e.g. with bayonet-action
F16L  37/244  \	2	2	3J106	F16L  37/244	296	連結器が管と同軸であるもの［２００６．０１］	the coupling being co-axial with the pipe [5]
F16L  37/248  \	3	3	3J106	F16L  37/248	131	バヨネット型の連結器［２００６．０１］	Bayonet-type couplings [7]
F16L  37/252  \	3	3	3J106	F16L  37/252	115	雄部分がその周縁に雌部分の対応するスロットに入り込む突起をもつもの［２００６．０１］	the male part having lugs on its periphery penetrating into the corresponding slots provided in the female part  [5]
F16L  37/256  \	2	2	3J106	F16L  37/256	14	連結器が管と同軸でないもの［２００６．０１］	the coupling not being coaxial with the pipe [5]
F16L  37/26  \	1	1	3J106	F16L  37/26	57	接続が部品を横方向に共に動かすことによってなされるもので，接続後回転するものまたはしないもの［２００６．０１］	in which the connection is made by transversely moving the parts together, with or without their subsequent rotation
F16L  37/28  \	1	1	3J106	F16L  37/28	1027	流体締め切り手段をもつもの［２００６．０１］	with fluid cut-off means
F16L  37/30  \	2	2	3J106	F16L  37/30	156	二つの管端部品の各々に流体締め切り手段をもつもの［２００６．０１］	with fluid cut-off means in each of two pipe-end fittings [5]
F16L  37/32  \	3	3	3J106	F16L  37/32	565	連結器が連結された時２つのリフト弁のうち少なくとも１つが自動的に開かれるもの［２００６．０１］	at least one of two lift valves being opened automatically when the coupling is applied [5]
F16L  37/33  \	4	4	3J106	F16L  37/33	47	リフト弁がボール状のもの［２００６．０１］	the lift valves being of the ball type [7]
F16L  37/34  \	4	4	3J106	F16L  37/34	145	リフト弁のうち少なくとも１つがスリーブ式のもの，すなわちスリーブが内側の円筒状の壁の上にはめ込まれているもの［２００６．０１］	at least one of the lift valves being of the sleeve type, i.e. a sleeve being telescoped over an inner cylindrical wall [5]
F16L  37/35  \	4	4	3J106	F16L  37/35	26	弁の少なくとも一つが，側面開口部と連通する軸方向縦孔を持つもの［２００６．０１］	at least one of the valves having an axial bore communicating with lateral apertures [7]
F16L  37/36  \	3	3	3J106	F16L  37/36	165	二つの連結部材がはずれないようにロックされた後で連結器を通る流れを開始するために作動される二つのリフト弁をもつもの［２００６．０１］	with two lift valves being actuated to initiate the flow through the coupling after the two coupling parts are locked against withdrawal [5]
F16L  37/367  \	3	3	3J106	F16L  37/367	181	二つのゲート弁またはスライド弁を持つもの［２００６．０１］	with two gate valves or sliding valves [7]
F16L  37/373  \	3	3	3J106	F16L  37/373	37	二つのタップまたはコックを持つもの［２００６．０１］	with two taps or cocks [7]
F16L  37/38  \	2	2	3J106	F16L  37/38	185	２つの管端部品の一方にのみ流体締め切り手段をもつもの［２００６．０１］	with fluid cut-off means in only one of two pipe-end fittings [5]
F16L  37/40  \	3	3	3J106	F16L  37/40	679	連結器が連結された時自動的に開かれるリフト弁をもつもの［２００６．０１］	with a lift valve being opened automatically when the coupling is applied [5]
F16L  37/407  \	4	4	3J106	F16L  37/407	54	リフト弁がボール状のもの［２００６．０１］	the lift valves being of the ball type [7]
F16L  37/413  \	4	4	3J106	F16L  37/413	306	リフト弁がスリーブ式のもの，すなわち，スリーブが内側の円筒状の壁の上にはめ込まれているもの［２００６．０１］	the lift valve being of the sleeve type, i.e. a sleeve being telescoped over an inner cylindrical wall [7]
F16L  37/42  \	4	4	3J106	F16L  37/42	112	弁が側面開口部と連通する軸方向縦孔を持つもの［２００６．０１］	the valve having an axial bore communicating with lateral apertures [5]
F16L  37/44  \	3	3	3J106	F16L  37/44	201	二つの連結部材がはずれないようにロックされた後で連結器を通る流れを開始するために作動される１つのリフト弁をもつもの［２００６．０１］	with one lift valve being actuated to initiate the flow through the coupling after the two coupling parts are locked against withdrawal [5]
F16L  37/46  \	3	3	3J106	F16L  37/46	103	ゲート弁またはスライド弁をもつもの［２００６．０１］	with a gate valve or sliding valve [5]
F16L  37/47  \	3	3	3J106	F16L  37/47	55	タップまたはコックを有するもの［２００６．０１］	with a tap or cock [7]
F16L  37/48  \	1	1	3J106	F16L  37/48	176	タップの端部で管を固定するためのもの［２００６．０１］	for fastening a pipe on the end of a tap [5]
F16L  37/50  \	1	1	3J106	F16L  37/50	111	調整可能なもの；接合された部品間の動きを許容するもの［２００６．０１］	adjustable; allowing movement of the parts joined [5]
F16L  37/52  \	2	2	3J106	F16L  37/52	12	自在継ぎ手，すなわち角運動または任意の方向に部品の軸の調整を許容する機械的接続［２００６．０１］	Universal joints, i.e. with a mechanical connection allowing angular movement or adjustment of the axes of the parts in any direction [5]
F16L  37/53  \	2	2	3J106	F16L  37/53	9	一つの管の軸についてのみ調整可能なもの，または動かせるもの［２００６．０１］	allowing adjustment or movement only about the axis of one pipe [7]
F16L  37/54  \	2	2	3J106	F16L  37/54	13	一方の側でのみ支持される加圧下の管用［２００６．０１］	for pipes under pressure which are supported only on one side [5]
F16L  37/56  \	1	1	3J106	F16L  37/56	107	二重または多水路管用［２００６．０１］	for double-walled or multi-channel pipes [5]
F16L  37/58  \	1	1	3J106	F16L  37/58	48	継ぎ手の２つの半体の先端部が定位置にロックされずに互いに押し合うもの［２００６．０１］	the extremities of the two halves of the joint being pressed against each other without being locked in position [5]
F16L  37/60  \	1	1	3J106	F16L  37/60	327	プラグおよび固定壁のハウジングを持つもの［２００６．０１］	with plug and fixed wall housing [7]
F16L  37/62  \	1	1	3J106	F16L  37/62	437	気体もしくは流体によって始動するもの［２００６．０１］	pneumatically or hydraulically actuated [7]
F16L  39/00  \	0	0	3J106	F16L  39/00	1345	二重壁のまたは多水路の管または管組み立て品のための継ぎ手または取り付け具	Joints or fittings for double-walled or multi-channel pipes or pipe assemblies
F16L  39/02  \	1	1	3J106	F16L  39/02	148	ホース用	for hoses
F16L  39/04  \	1	1	3J106	F16L  39/04	868	調節または動きを許容するもの	allowing adjustment or movement
F16L  39/06  \	1	1	3J106	F16L  39/06	195	多水路管スイベル継ぎ手型のもの，例．軸方向に取り付けた複数のモジュールから成る［７］	of the multiline swivel type, e.g. comprising a plurality of axially mounted modules [7]
F16L  41/00  \	0	0	3H019	F16L  41/00	474	管の分岐；壁に管を連結すること（Ｆ１６Ｌ３９／００が優先）［２００６．０１］	Branching pipes; Joining pipes to walls (F16L?39/00 takes precedence)
F16L  41/02  \	1	1	3H019	F16L  41/02	3918	分岐ユニット，例．一片で作られたもの，溶接されたもの，リベット止めされたもの［２００６．０１］	Branch units, e.g. made in one piece, welded, riveted
F16L  41/03  \	2	2	3H019	F16L  41/03	709	４本以上の管部材のための接合部品からなるもの［２００６．０１］	comprising junction pieces for four or more pipe members [5]
F16L  41/04  \	1	1	3H019	F16L  41/04	409	管壁のタッピング，すなわち管が流体を輸送している間に管壁を通した連結を行うこと；そのための取り付け具［２００６．０１］	Tapping pipe walls, i.e. making connections through the walls of pipes while they are carrying fluids; Fittings therefor
F16L  41/06  \	2	2	3H019	F16L  41/06	1225	管を取り囲む取り付け手段を使用するもの［２００６．０１］	making use of attaching means embracing the pipe
F16L  41/08  \	1	1	3H019	F16L  41/08	2559	管を壁または他の管に連結するもので，連結される管の軸が当該壁に対してまたは当該他の管の軸に対して直交するもの（Ｆ１６Ｌ４１／０２が優先）［２００６．０１］	Joining pipes to walls or pipes, the joined pipe axis being perpendicular to the plane of a wall or to the axis of another pipe (F16L?41/02 takes precedence)  [7]
F16L  41/10  \	2	2	3H019	F16L  41/10	319	管の端が壁にねじ込まれたもの［２００６．０１］	the extremity of the pipe being screwed into the wall [5]
F16L  41/12  \	2	2	3H019	F16L  41/12	316	管を取り囲む取り付け手段を使用するもの［２００６．０１］	using attaching means embracing the pipe [5]
F16L  41/14  \	2	2	3H019	F16L  41/14	136	壁の内側または外側に押し当たるよう中間部品をねじこむことによるもの［２００６．０１］	by screwing an intermediate part against the inside or outside of the wall[2006.01]
F16L  41/16  \	2	2	3H019	F16L  41/16	145	枝管が流体締め切り手段をもつもの［２００６．０１］	the branch pipe comprising fluid cut-off means [5]
F16L  41/18  \	1	1	3H019	F16L  41/18	602	分岐管が移動できるもの［２００６．０１］	the branch pipe being movable [7]
F16L  43/00  \	0	0	3H019	F16L  43/00	1407	ベンド；サイホン（クリーニングのための孔部をもつものＦ１６Ｌ４５／００）［２００６．０１］	Bends; Siphons (with cleaning apertures F16L?45/00)
F16L  43/02  \	1	1	3H019	F16L  43/02	104	特別な固着手段を使用するもの［２００６．０１］	adapted to make use of special securing means
F16L  45/00  \	0	0	3H019	F16L  45/00	211	クリーニングするための開口部およびそのための閉鎖部を有する管構成単位	Pipe units with cleaning aperture and closure therefor
F16L  47/00  \	0	0	3H019	F16L  47/00	968	プラスチックで作られるのに特に適合した，またはプラスチックで作られた管とともに用いるのに特に適合した連結装置または他の取り付け具［２００６．０１］	Connecting arrangements or other fittings specially adapted to be made of plastics or to be used with pipes made of plastics
F16L  47/02  \	1	1	3H019	F16L  47/02	2532	溶接継ぎ手；接着継ぎ手［２００６．０１］	Welded joints; Adhesive joints
F16L  47/03  \	2	2	3H019	F16L  47/03	1353	継ぎ手の中に電気抵抗器を組み込んだ，溶接継ぎ手［２００６．０１］	Welded joints with an electrical resistance incorporated in the joint [7]
F16L  47/04  \	1	1	3H019	F16L  47/04	381	管を結合するスイベルナットまたはカラーをもつもの［２００６．０１］	with a swivel nut or collar engaging the pipe [2]
F16L  47/06  \	1	1	3H019	F16L  47/06	624	管端に，または管端内に作られたスリーブまたはソケットをもつもの［２００６．０１］	with sleeve or socket formed by or in the pipe end [2]
F16L  47/08  \	2	2	3H019	F16L  47/08	179	管の片端の外面とスリーブまたはソケットの内面との間にシールリングを配置したものであって，シールリングが前もってスリーブまたはソケットに取り付けてあるもの［２００６．０１］	with sealing rings arranged between the outer surface of one pipe end and the inner surface of the sleeve or socket, the sealing rings being placed previously in the sleeve or socket
F16L  47/10  \	3	3	3H019	F16L  47/10	19	シーリング・リングが，追加の手段によって所定の位置に保持されているもの［２００６．０１］	the sealing rings being maintained in place by additional means [7]
F16L  47/12  \	2	2	3H019	F16L  47/12	31	追加のロック手段を持つもの［２００６．０１］	with additional locking means [7]
F16L  47/14  \	1	1	3H019	F16L  47/14	233	フランジ継ぎ手［２００６．０１］	Flanged joints [7]
F16L  47/16  \	1	1	3H019	F16L  47/16	81	ねじ山のついた継ぎ手［２００６．０１］	Screw-threaded joints [7]
F16L  47/18  \	1	1	3H019	F16L  47/18	71	調節できる継ぎ手；動きを許容する継ぎ手［２００６．０１］	Adjustable joints; Joints allowing movement [7]
F16L  47/20  \	1	1	3H019	F16L  47/20	82	主として，プラスチックの特性に基づくもの［２００６．０１］	based principally on specific properties of plastics [7]
F16L  47/22  \	2	2	3H019	F16L  47/22	61	収縮した物質を使うもの［２００６．０１］	using shrink-down material [7]
F16L  47/24  \	2	2	3H019	F16L  47/24	176	金属管とプラスチック管との間の継ぎ手［２００６．０１］	for joints between metal and plastics pipes [7]
F16L  47/26  \	1	1	3H019	F16L  47/26	23	分岐管用；壁に管を連結するためのもの；そのためのアダプター［２００６．０１］	for branching pipes; for joining pipes to walls; Adaptors therefor [7]
F16L  47/28  \	2	2	3H019	F16L  47/28	161	管を壁または他の管に連結するもので，連結される管の軸が当該壁に対してまたは当該他の管の軸に対して直交するもの［２００６．０１］	Joining pipes to walls or to other pipes, the axis of the joined pipe being perpendicular to the wall or to the axis of the other pipe  [7]
F16L  47/30  \	3	3	3H019	F16L  47/30	79	管を取り囲む取付手段を使用するもの［２００６．０１］	using attaching means embracing the pipe [7]
F16L  47/32  \	2	2	3H019	F16L  47/32	266	分岐ユニット，例．一片で作られたもの，溶接されたもの，リベット止めされたもの［２００６．０１］	Branch units, e.g. made in one piece, welded, riveted [7]
F16L  47/34  \	2	2	3H019	F16L  47/34	26	管壁をタッピングすること，すなわち流体輸送中に管壁を通した連結を形成すること；そのための取り付け具［２００６．０１］	Tapping pipes, i.e. making connections through walls of pipes while carrying fluids; Fittings therefor  [7]
F16L  49/00  \	0	0	3H019	F16L  49/00	165	脆性材料，例．ガラス，陶器，の管に特に適合した連結装置，例．継ぎ手	Connecting arrangements, e.g. joints, specially adapted for pipes of brittle material, e.g. glass, earthenware
F16L  49/02  \	1	1	3H019	F16L  49/02	28	スリーブまたはソケットをもつ継ぎ手［５］	Joints with a sleeve or socket [5]
F16L  49/04  \	1	1	3H019	F16L  49/04	24	フランジ継ぎ手［５］	Flanged joints [5]
F16L  49/06  \	1	1	3H019	F16L  49/06	16	シール表面が継ぎ手部品の一方の外面または内面にネジ止めされる部材，例．スイベルナット，によって圧接される継ぎ手［７］	Joints in which sealing surfaces are pressed together by means of a member, e.g. swivel nut, screwed on, or into, one of the joint parts  [7]
F16L  49/08  \	1	1	3H019	F16L  49/08	17	調整可能な継ぎ手；動きを許容する継ぎ手［７］	Adjustable joints; Joints allowing movement  [7]
F16L  51/00  \	0	0	3H025	F16L  51/00	71	管路用膨張補正装置（伸縮自在管Ｆ１６Ｌ２７／１２）	Expansion-compensation arrangements for pipe-lines (telescopic pipes F16L 27/12)
F16L  51/02  \	1	1	3H025	F16L  51/02	99	ベローズまたは伸縮折たたみ管または波形管を使用するもの	making use of a bellows or an expansible folded or corrugated tube
F16L  51/03  \	2	2	3H025	F16L  51/03	35	２つ以上のベローズからなるもの［５］	comprising two or more bellows [5]
F16L  51/04  \	1	1	3H025	F16L  51/04	27	ベンドを使用するもの，例．ライヤ形	making use of bends, e.g. lyre-shaped
F16L  53/00  \	0	0	3H025	F16L  53/00	76	管または管系の加熱；管または管系の冷却［２０１８．０１］	Heating of pipes or pipe systems; Cooling of pipes or pipe systems
F16L  53/30  \	1	1	3H025	F16L  53/30	148	管または管系の加熱［２０１８．０１］	Heating of pipes or pipe systems [2018.01]
F16L  53/32  \	2	2	3H025	F16L  53/32	139	高温の流体を用いるもの［２０１８．０１］	using hot fluids [2018.01]
F16L  53/34  \	2	2	3H025	F16L  53/34	33	電場，磁場または電磁場を用いるもの，例．誘導加熱，誘電加熱またはマイクロ波加熱［２０１８．０１］	using electric, magnetic or electromagnetic fields, e.g. induction, dielectric or microwave heating [2018.01]
F16L  53/35  \	2	2	3H025	F16L  53/35	209	オーム抵抗加熱［２０１８．０１］	Ohmic-resistance heating [2018.01]
F16L  53/37  \	3	3	3H025	F16L  53/37	67	加熱電流が加熱される管を直接流れるもの［２０１８．０１］	the heating current flowing directly through the pipe to be heated [2018.01]
F16L  53/38  \	3	3	3H025	F16L  53/38	500	長尺の電気加熱要素を用いるもの，例．ワイヤまたはリボン［２０１８．０１］	using elongate electric heating elements, e.g. wires or ribbons [2018.01]
F16L  53/70  \	1	1	3H025	F16L  53/70	118	管または管系の冷却［２０１８．０１］	Cooling of pipes or pipe systems [2018.01]
F16L  53/75  \	2	2	3H025	F16L  53/75	64	冷却フィンを用いるもの［２０１８．０１］	using cooling fins [2018.01]
F16L  55/00  \	0	0	3H025	F16L  55/00	97	管または管系中にまたはそれと連結して用いられる装置または付属品（Ｆ１６Ｌ１／００〜Ｆ１６Ｌ５３／００，Ｆ１６Ｌ５７／００，Ｆ１６Ｌ５９／００が優先；水上または水中での管の修理または連結Ｆ１６Ｌ１／２６；管の清掃Ｂ０８Ｂ９／０２，例．詰まったものの除去Ｂ０８Ｂ９／０２７；凍結による水管の破裂防止装置Ｅ０３Ｂ７／１０）［２００６．０１］	Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems (F16L?1/00-F16L?53/00, F16L?57/00, F16L?59/00 take precedence; repairing or joining pipes on or under water F16L?1/26; cleaning of pipes B08B?9/02, e.g. removal of blockages B08B?9/027; devices for preventing bursting of water pipes by freezing E03B?7/10)
F16L  55/00  A	0	0	3H025	F16L  55/00	81	パイプホイップを防止するためのもの	Preventing pipe whips
F16L  55/00  B	0	0	3H025	F16L  55/00	233	管内に紐状物を挿通するためのもの	Inserting string type members into pipes to go through the pipes
F16L  55/00  C	0	0	3H025	F16L  55/00	884	不断水施工に関するもの（分岐路の形成Ｆ１６Ｌ４１／００）	Regarding constructions without interrupting the hydro systems (constructing branch paths F16L 41/00)
F16L  55/00  D	0	0	3H025	F16L  55/00	524	管に管内監視手段を取り付けたもの	Pipes mounted with means for supervising inside of pipes
F16L  55/00  E	0	0	3H025	F16L  55/00	128	管に漏水処理装置を設けたもの	Pipes with leak processing devices
F16L  55/00  F	0	0	3H025	F16L  55/00	231	管に制振部材を取り付けたもの	Pipes mounted with pulsation or vibrations control members
F16L  55/00  G	0	0	3H025	F16L  55/00	683	管に流れた影響を与える手段を設けたもの	Pipes with means for influencing fluid flow in the pipes
F16L  55/00  H	0	1	3H025	F16L  55/00	372	流れに影響を与える手段がオリフィスであるもの（調整可能な可変オリフィスＦ１６Ｋ）	Orifice employing means to influence the flow in the pipes (adjustable variable orifice F16K )
F16L  55/00  J	0	2	3H025	F16L  55/00	98	オリフィスが多数のオリフィス孔を有するもの（Ｆ１６Ｌ５５／００Ｋが優先）	Orifice with multiple orifice apertures (F16L55/00K takes precedence)
F16L  55/00  K	0	2	3H025	F16L  55/00	117	オリフィスが多段オリフィスであるもの	Orifice being multiple stage orifice
F16L  55/00  L	0	1	3H025	F16L  55/00	58	流れに影響を与える手段が多孔質物質であるもの	Porous materials as means influencing the flow
F16L  55/00  M	0	1	3H025	F16L  55/00	342	流れに影響を与える手段が弁であるもの	Valves as means influencing the flow
F16L  55/00  N	0	2	3H025	F16L  55/00	226	弁が逆止弁であるもの	Valves being check valves
F16L  55/00  P	0	2	3H025	F16L  55/00	57	弁体がらせん状の溝を有しているもの	Valves with helical groves
F16L  55/00  S	0	0	3H025	F16L  55/00	371	盲蓋	Blind coverings
F16L  55/00  Z	0	0	3H025	F16L  55/00	642	その他のもの，例．栓（管またはホースの中の流れを止めるものＦ１６Ｌ５５／１０）	Others, e.g. plugs (to stop flow inside pipe or hose F16L55/10)
F16L  55/02  \	1	1	3H025	F16L  55/02	1204	エネルギ吸収装置；騒音吸収装置［２００６．０１］	Energy absorbers; Noise absorbers
F16L  55/027  \	2	2	3H025	F16L  55/027	288	絞り通路［２００６．０１］	Throttle passages  [5]
F16L  55/033  \	2	2	3H025	F16L  55/033	1136	騒音吸収装置（Ｆ１６Ｌ５５／０２７が優先）［２００６．０１］	Noise absorbers(F16L55/027 takes precedence) [5]
F16L  55/035  \	3	3	3H025	F16L  55/035	16	ハンガーまたは支持体のために特に適合した形態のもの［２００６．０１］	in the form of specially adapted hangers or supports [7]
F16L  55/04  \	1	1	3H025	F16L  55/04	1816	流体の脈動または振動を減衰する装置［２００６．０１］	Devices damping pulsations or vibrations in fluids
F16L  55/045  \	2	2	3H025	F16L  55/045	193	水撃作用を防ぐためにまたは減少させるために特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted to prevent or minimise the effects of water hammer [5]
F16L  55/05  \	3	3	3H025	F16L  55/05	296	そのためのバッファ［２００６．０１］	Buffers therefor  [5]
F16L  55/052  \	4	4	3H025	F16L  55/052	99	気体溜まり［２００６．０１］	Pneumatic reservoirs [7]
F16L  55/053  \	5	5	3H025	F16L  55/053	180	気体溜まりの気体が管の中の流体と分離しているもの［２００６．０１］	the gas in the reservoir being separated from the fluid in the pipe [7]
F16L  55/054  \	6	6	3H025	F16L  55/054	40	管の中又は周囲に配置されている気体溜まりであって，スリーブ形の薄膜によって管から分離されているもの［２００６．０１］	the reservoir being placed in or around the pipe from which it is separated by a sleeve-shaped membrane [7]
F16L  55/055  \	3	3	3H025	F16L  55/055	163	弁によるもの［２００６．０１］	Valves therefor [5]
F16L  55/07  \	1	1	3H025	F16L  55/07	24	排気または吸気または排水のための装置，例．弁，の配列または取り付け（排水装置Ｆ１６Ｔ）［２００６．０１］	Arrangement or mounting of devices, e.g. valves, for venting or aerating or draining (apparatus for draining F16T)  [2]
F16L  55/07  A	1	0	3H025	F16L  55/07	37	管に吸排気のための装置を設けたもの	Pipes with devices for intake and exhausting of air
F16L  55/07  B	1	1	3H025	F16L  55/07	52	管に吸気のための装置を設けたもの	Pipes with air intake devices
F16L  55/07  C	1	1	3H025	F16L  55/07	269	管に排気のための装置を設けたもの（急速排気弁Ｆ１６Ｋ２４／００）	Pipes with exhausting air devices (quick exhaust valves F16K24/00)
F16L  55/07  D	1	2	3H025	F16L  55/07	59	排気のための装置が空気分離装置を有するもの	Exhausting air devices with air separators
F16L  55/07  E	1	0	3H025	F16L  55/07	283	管に排水のための装置を設けたもの（水道用水抜栓はＥ０３Ｂ７／００）	Pipes equipped with draining devices (for drain valves for drinking water systems: E03B7/00)
F16L  55/07  Z	1	0	3H025	F16L  55/07	28	その他のもの	Others
F16L  55/09  \	1	1	3H025	F16L  55/09	28	空気系における空気調和，例．脱水［２００６．０１］	Air-conditioning, e.g. de-watering, in pneumatic systems
F16L  55/10  \	1	1	3H025	F16L  55/10	1551	管またはホースの中の流れを止める手段（Ｆ１６Ｌ２９／００，Ｆ１６Ｌ３７／２８が優先；弁Ｆ１６Ｋ）［２００６．０１］	Means for stopping flow in pipes or hoses (F16L?29/00, F16L?37/28 take precedence; valves F16K)
F16L  55/103  \	2	2	3H025	F16L  55/103	124	管内の流体の一部を一時的に凍結することによるもの［２００６．０１］	by temporarily freezing liquid sections in the pipe [7]
F16L  55/105  \	2	2	3H025	F16L  55/105	50	管またはホース内に半径方向に挿入された閉鎖装置［２００６．０１］	Closing devices introduced radially into the pipe or hose [5]
F16L  55/11  \	2	2	3H025	F16L  55/11	699	プラグ［２００６．０１］	Plugs [5]
F16L  55/115  \	2	2	3H025	F16L  55/115	306	キャップ［２００６．０１］	Caps [5]
F16L  55/12  \	2	2	3H025	F16L  55/12	778	管内にその場で拡張可能な部材を挿入することによるもの（膨脹可能締め切り弁Ｆ１６Ｋ７／１０）［２００６．０１］	by inserting in situ expandable member into pipe (inflatable cut-off valves F16K 7/10)
F16L  55/124  \	3	3	3H025	F16L  55/124	280	管またはホース内に半径方向に挿入されたもの［２００６．０１］	introduced radially into the pipe or hose [5]
F16L  55/128  \	3	3	3H025	F16L  55/128	128	管またはホース内に軸方向に挿入されるもの［２００６．０１］	introduced axially into the pipe or hose [5]
F16L  55/13  \	4	4	3H025	F16L  55/13	5	閉鎖装置が，塑性変形により密封固定されるもの［２００６．０１］	the closure device being a plug fixed by plastic deformation [7]
F16L  55/132  \	4	4	3H025	F16L  55/132	255	閉鎖装置がパッキングを半径方向に変形することによって固定されたプラグであるもの［２００６．０１］	the closure device being a plug fixed by radially deforming the packing [5]
F16L  55/134  \	5	5	3H025	F16L  55/134	129	膨張性のパッキングを用いるもの［２００６．０１］	by means of an inflatable packing [7]
F16L  55/136  \	4	4	3H025	F16L  55/136	4	閉鎖措置が分割リング，フックまたはそれと類似のものを半径方向に拡張するかまたは変形することによって固定されたプラグであるもの［２００６．０１］	the closure device being a plug fixed by radially expanding or deforming a split ring, hooks or the like [5]
F16L  55/16  \	1	1	3H025	F16L  55/16	2595	管またはホースにおける漏洩部を被覆する装置，例．ホース補修具［２００６．０１］	Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders [1, 7]
F16L  55/162  \	2	2	3H025	F16L  55/162	194	管の内側からのもの（ベンド，分岐ユニット，分岐管，または類似物に特に適合するものＦ１６Ｌ５５／１７９）［２００６．０１］	from inside the pipe (specially adapted for bends, branch units, branching pipes, or the like F16L?55/179)  [5, 7]
F16L  55/163  \	3	3	3H025	F16L  55/163	556	リング，バンドまたはスリーブが管の内側表面に押しつけられるもの［２００６．０１］	a ring, a band or a sleeve being pressed against the inner surface of the pipe  [7]
F16L  55/164  \	3	3	3H025	F16L  55/164	359	シーリング流体が管内に導入されるもの（Ｆ１６Ｌ５５／１６４５が優先）［２００６．０１］	a sealing fluid being introduced in the pipe (F16L?55/1645 takes precedence)  [7]
F16L  55/1645  \	3	3	3H025	F16L  55/1645	401	管内移動手段により，管内に導入されるシーリング材［２００６．０１］	a sealing material being introduced inside the pipe by means of a tool moving in the pipe [7]
F16L  55/165  \	3	3	3H025	F16L  55/165	1046	管が損傷部に挿入されたもの［２００６．０１］	a pipe being inserted in the damaged section [5,7]
F16L  55/168  \	2	2	3H025	F16L  55/168	348	管の外側からのもの（ベンド，分岐ユニット，分岐管，または類似物に特に適合するものＦ１６Ｌ５５／１７９）［２００６．０１］	from outside the pipe (specially adapted for bends, branch units, branching pipes, or the like F16L?55/179)  [5, 7]
F16L  55/17  \	3	3	3H025	F16L  55/17	340	管またはホースの外側の表面に押しつけられたリング，バンドまたはスリーブによるもの［２００６．０１］	by means of rings, bands or sleeves pressed against the outside surface of the pipe or hose  [5, 7]
F16L  55/172  \	4	4	3H025	F16L  55/172	37	リング，バンドまたはスリーブが接線方向に配置されたねじ付きピンとナットによって締めつけられるもの［２００６．０１］	the ring, band or sleeve being tightened by a tangentially arranged threaded pin and a nut  [5, 7]
F16L  55/175  \	3	3	3H025	F16L  55/175	78	硬化する前に管の周囲の空間をふさぐ材料を使用することによるもの［２００６．０１］	by using materials which fill a space around the pipe before hardening [5,7]
F16L  55/178  \	3	3	3H025	F16L  55/178	95	外側ガスケットをスリーブまたはソケット付きの継ぎ手に締めつけることによるもの［２００６．０１］	by clamping an outer gasket against a joint with sleeve or socket [5,7]
F16L  55/179  \	2	2	3H025	F16L  55/179	217	ベンド，分岐ユニット，分岐管，または類似物に特に適合するもの［２００６．０１］	specially adapted for bends, branch units, branching pipes or the like
F16L  55/18  \	1	1	3H025	F16L  55/18	107	管を修理するのに用いる器具（Ｆ１６Ｌ５５／１０が優先）［２００６．０１］	Appliances for use in repairing pipes (F16L 55/10 takes precedence)
F16L  55/18  A	1	0	3H025	F16L  55/18	77	管を矯正するためのもの	Correcting pipes
F16L  55/18  B	1	0	3H025	F16L  55/18	598	修理作業のための補助用具	Assisting tools for repair work
F16L  55/18  Z	1	0	3H025	F16L  55/18	387	その他のもの	Others
F16L  55/24  \	1	1	3H025	F16L  55/24	17	管の中に塵や他の物質のたい積を防ぐもの，例．トラップによるもの，ストレーナによるもの［２００６．０１］	Preventing accumulation of dirt or other matter in pipes, e.g. by traps, by strainers
F16L  55/24  A	1	0	3H025	F16L  55/24	301	ストレーナによるもの	By strainer
F16L  55/24  B	1	1	3H025	F16L  55/24	87	ストレーナを管の結合端面に取り付けたもの	Mounted strainers to connecting ends of pipes
F16L  55/24  Z	1	0	3H025	F16L  55/24	255	その他のもの	Others
F16L  55/26  \	1	1	3H025	F16L  55/26	260	ピグまたはモール，すなわち，管内または管路内で移動できる，自蔵の推進手段を持ったまたは持たない装置［２００６．０１］	Pigs or moles, i.e. devices movable in a pipe or conduit with or without self-contained propulsion means  [5]
F16L  55/28  \	2	2	3H025	F16L  55/28	14	構造上の観点［２００６．０１］	Constructional aspects [6]
F16L  55/30  \	3	3	3H025	F16L  55/30	69	推進手段の構造，例．ケーブルで引くもの［２００６．０１］	of the propulsion means, e.g. towed by cables [6]
F16L  55/32  \	4	4	3H025	F16L  55/32	128	推進手段が組み込まれているもの［２００６．０１］	being self-contained [6]
F16L  55/34  \	5	5	3H025	F16L  55/34	22	ピグまたはモールが徐々に動くもの［２００６．０１］	the pig or mole being moved step by step [6]
F16L  55/36  \	5	5	3H025	F16L  55/36	7	ジェット駆動［２００６．０１］	jet driven [6]
F16L  55/38  \	4	4	3H025	F16L  55/38	127	流体圧により駆動するもの［２００６．０１］	driven by fluid pressure [6]
F16L  55/40  \	3	3	3H025	F16L  55/40	138	本体の構造［２００６．０１］	of the body [6]
F16L  55/42  \	4	4	3H025	F16L  55/42	1	ゲル化または分解ができるもの［２００６．０１］	gelled or degradable [6]
F16L  55/44  \	4	4	3H025	F16L  55/44	19	膨張可能なもの［２００６．０１］	expandable [6]
F16L  55/46  \	2	2	3H025	F16L  55/46	40	ピグまたはモールの発進または回収［２００６．０１］	Launching or retrieval of pigs or moles [6]
F16L  55/48  \	2	2	3H025	F16L  55/48	57	管または導管内のピグまたはモールの位置を指示するもの［２００６．０１］	Indicating the position of the pig or mole in the pipe or conduit [6]
F16L  57/00  \	0	0	3H024	F16L  57/00	79	外側または内側の損傷または摩耗に対する管または類似形の物体の保護（別の管またはスリーブの内側に管を保持するものＦ１６Ｌ７／００；ホースの末端取り付け具と接続して用いられるものＦ１６Ｌ３５／００；腐食または湯垢に対する管または管取り付け具の保護Ｆ１６Ｌ５８／００；輸送中の保護Ｂ６５Ｄ５９／００）［２００６．０１］	Protection of pipes or objects of similar shape against external or internal damage or wear (supporting of pipes inside other pipes or sleeves F16L?7/00; used in connection with end fittings of hoses F16L?35/00; protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation F16L?58/00; protection thereof during transport B65D?59/00)
F16L  57/00  A	0	0	3H024	F16L  57/00	3009	保護カバ−，保護スリ−ブを用いるもの	Using protection covers, protection sleeves
F16L  57/00  B	0	0	3H024	F16L  57/00	443	管内を流れる流体から管壁を保護するもの	Protecting the inside walls of pipes from the fluid flowing in the pipes
F16L  57/00  C	0	0	3H024	F16L  57/00	953	管端又は継手部を保護するもの	Protecting pipe ends or pipe fittings
F16L  57/00  D	0	0	3H024	F16L  57/00	117	凍結による破損を防止するもの	Protecting from freezing damage
F16L  57/00  E	0	0	3H024	F16L  57/00	88	管内に挿入した形状保持部材を用いるもの	Using shape holding members inserted in the pipes
F16L  57/00  Z	0	0	3H024	F16L  57/00	477	その他のもの	Others
F16L  57/02  \	1	1	3H024	F16L  57/02	287	ひび割れまたは座屈に対するもの［２００６．０１］	against cracking or buckling  [7]
F16L  57/04  \	1	1	3H024	F16L  57/04	155	火災，またはその他の外部の過度の熱源に対するもの［２００６．０１］	against fire or other external sources of extreme heat [7]
F16L  57/06  \	1	1	3H024	F16L  57/06	192	摩損に対するもの（Ｆ１６Ｌ５７／０４が優先）［２００６．０１］	against wear(F16L57/04 takes precedence) [7]
F16L  58/00  \	0	0	3H024	F16L  58/00	524	腐食または湯垢に対する管または管取り付け具の保護（複合チューブＦ１６Ｌ９／１４）［２００６．０１］	Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation (compound tubes F16L?9/14)
F16L  58/02  \	1	1	3H024	F16L  58/02	482	内面または外面のコーティングによるもの［２００６．０１］	by means of internal or external coatings  [2]
F16L  58/04  \	2	2	3H024	F16L  58/04	278	使用された材料により特徴付けられるコーティング（Ｆ１６Ｌ５８／１６が優先）［２００６．０１］	Coatings characterised by the materials used (F16L?58/16 takes precedence)  [2]
F16L  58/06  \	3	3	3H024	F16L  58/06	133	セメント，コンクリートまたはその類似物によるもの［２００６．０１］	by cement, concrete, or the like [2]
F16L  58/08  \	3	3	3H024	F16L  58/08	288	金属によるもの［２００６．０１］	by metal [2]
F16L  58/10  \	3	3	3H024	F16L  58/10	1449	ゴムまたはプラスチックによるもの［２００６．０１］	by rubber or plastics [2]
F16L  58/12  \	3	3	3H024	F16L  58/12	58	タールまたは瀝青によるもの［２００６．０１］	by tar or bitumen [2]
F16L  58/14  \	3	3	3H024	F16L  58/14	106	セラミックまたはガラス材によるもの［２００６．０１］	by ceramic or vitreous materials [2]
F16L  58/16  \	2	2	3H024	F16L  58/16	194	コーティングが包帯の形態であるもの［２００６．０１］	the coating being in the form of a bandage  [2]
F16L  58/18  \	1	1	3H024	F16L  58/18	1093	管の取り付け具に特に適合するもの［２００６．０１］	specially adapted for pipe fittings  [2]
F16L  59/00  \	0	0	3H036	F16L  59/00	442	熱絶縁一般［２００６．０１］	Thermal insulation in general
F16L  59/02  \	1	1	3H036	F16L  59/02	2053	絶縁材と一体のカバーを有するかまたは有しない、絶縁材の形状または形態［２００６．０１］	Shape or form of insulating materials, with or without coverings integral with the insulating materials [2006.01]
F16L  59/04  \	1	1	3H036	F16L  59/04	705	乾燥充てん材を用いる，例．スラグウールを用いる，装置［２００６．０１］	Arrangements using dry fillers, e.g. using slag wool
F16L  59/05  \	2	2	3H036	F16L  59/05	1265	組立式の外殻またはカバー内のもの［２００６．０１］	in prefabricated shells or covers [2]
F16L  59/06  \	1	1	3H036	F16L  59/06	3597	空気層または真空を用いる装置［２００６．０１］	Arrangements using an air layer or vacuum
F16L  59/065  \	2	2	3H036	F16L  59/065	3121	真空を用いるもの（Ｆ１６Ｌ５９／０７５が優先）［２００６．０１］	using vacuum(F16L59/075 takes precedence) [7]
F16L  59/07  \	2	2	3H036	F16L  59/07	817	空気層が，一重以上の絶縁層によって囲まれているもの［２００６．０１］	the air layer being enclosed by one or more layers of insulation [7]
F16L  59/075  \	2	2	3H036	F16L  59/075	92	空気層または真空状態が，管の外周に配分されている縦の水路によって区切られているもの［２００６．０１］	the air layer or the vacuum being delimited by longitudinal channels distributed around the circumference of a tube [7]
F16L  59/08  \	1	1	3H036	F16L  59/08	515	放射を防止する手段，例．金属箔によるもの［２００６．０１］	Means for preventing radiation, e.g. with metal foil
F16L  59/10  \	1	1	3H036	F16L  59/10	437	絶縁材保護，例．環境の影響または機械的損傷に対する保護，のための包帯またはカバー（絶縁体と一体となったものＦ１６Ｌ５９／０２）［２００６．０１］	Bandages or covers for the protection of the insulation, e.g. against the influence of the environment or against mechanical damage (integral with insulating materials F16L 59/02)
F16L  59/11  \	2	2	3H036	F16L  59/11	31	Ｌ字管用の剛性カバー［２００６．０１］	Rigid covers for elbows  [7]
F16L  59/12  \	1	1	3H036	F16L  59/12	789	絶縁される壁または本体から絶縁材を支持する装置，例．管と熱絶縁材料の間のスペーサによるもの；絶縁される本体を支持するのに特に適合した装置［２００６．０１］	Arrangements for supporting insulation from the wall or body insulated, e.g. by means of spacers between pipe and heat-insulating material; Arrangements specially adapted for supporting insulated bodies
F16L  59/125  \	2	2	3H036	F16L  59/125	9	らせん状のスペーサー［２００６．０１］	Helical spacers [7]
F16L  59/13  \	2	2	3H036	F16L  59/13	15	弾力性のある支持体［２００６．０１］	Resilient supports [7]
F16L  59/135  \	2	2	3H036	F16L  59/135	129	絶縁管に特に適合したハンガーまたは支持体［２００６．０１］	Hangers or supports specially adapted for insulated pipes [7]
F16L  59/14  \	1	1	3H036	F16L  59/14	2072	管または管系の絶縁材のための装置（Ｆ１６Ｌ５９／０２〜Ｆ１６Ｌ５９／１２が優先）［２００６．０１］	Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems (F16L 59/02-F16L 59/12 take precedence)
F16L  59/147  \	2	2	3H036	F16L  59/147	1950	絶縁材が管の外表面の内側にあるもの［２００６．０１］	the insulation being located inwardly of the outer surface of the pipe [5]
F16L  59/15  \	2	2	3H036	F16L  59/15	92	地下に埋められた管用［２００６．０１］	for underground pipes [7]
F16L  59/153  \	2	2	3H036	F16L  59/153	436	可とう管用［２００６．０１］	for flexible pipes [5]
F16L  59/16  \	2	2	3H036	F16L  59/16	871	フランジ，分岐点，弁または類似のものの局部要求に特に適合した装置［２００６．０１］	Arrangements specially adapted to local requirements at flanges, junctions, valves, or the like
F16L  59/18  \	3	3	3H036	F16L  59/18	524	管継ぎ手に適合したもの［２００６．０１］	adapted for joints [5]
F16L  59/20  \	4	4	3H036	F16L  59/20	200	切り離しできない管継ぎ手用［２００６．０１］	for non-disconnectable joints [5]
F16L  59/21  \	3	3	3H036	F16L  59/21	497	膨張補整装置に適合したもの［２００６．０１］	adapted for expansion-compensation devices [7]
F16L  59/22  \	3	3	3H036	F16L  59/22	250	ベンドに適合したもの［２００６．０１］	adapted for bends [5]
F16L 101:00  \	0	0		F16L 101/00	8	ピグまたはモールの使用または適用［６］	ndexing scheme associated with groups F16L 55/26-F16L 55/48, relating to uses and applications of pigs or moles. [2006.01]
F16L 101:10  \	1	1		F16L 101/10	31	管の内側を処理するもの［６］	Treating the inside of pipes [6]
F16L 101:12  \	2	2		F16L 101/12	54	清掃するもの［６］	Cleaning [6]
F16L 101:14  \	2	2		F16L 101/14	2	乾燥するもの［６］	Drying [6]
F16L 101:16  \	2	2		F16L 101/16	33	流動材料を適用してコーティングするもの，例．塗装［６］	Coating by application of fluent materials, e.g. painting [6]
F16L 101:18  \	2	2		F16L 101/18	14	コーティング以外の内張りをするもの［６］	Lining other than coating [6]
F16L 101:20  \	1	1		F16L 101/20	17	気体または流体を排出するもの［６］	Expelling gases or fluids [6]
F16L 101:30  \	1	1		F16L 101/30	133	検査，測定，試験するもの［６］	Inspecting, measuring or testing [6]
F16L 101:40  \	1	1		F16L 101/40	15	輸送流体を分離するもの［６］	Separating transported fluids [6]
F16L 101:50  \	1	1		F16L 101/50	11	ケーブルまたは類似のものを引くもの［６］	Pulling cables or the like [6]
F16L 101:60  \	1	1		F16L 101/60	0	漏れを止めるもの［６］	Stopping leaks [6]
F16L 101:70  \	1	1		F16L 101/70	0	井戸掘り作業のためのもの［６］	Drill-well operations [6]
