B22C1/00	耐火性鋳型の組成物または中子材料；その粒子構成（耐火性物質一般Ｃ０４Ｂ３５／００）；鋳型成形または製作上の化学的または物理的特徴
B22C1/02	特別な目的の添加剤を特徴とするもの，例．指示薬，崩壊用添加剤
B22C1/04	鋳造物を保護するもの，例．脱炭に対してのもの
B22C1/06	極端な酸化性の金属を鋳造するためのもの
B22C1/08	鋳型の収縮を減ずるためのもの，例．インベストメント鋳造用のもの
B22C1/10	鋳型材料の硬化傾向に影響を及ぼすもの（粘結剤の硬化傾向のみに影響を及ぼすものＢ２２Ｃ１／１６）
B22C1/12	永久鋳型または永久中子を製作するもの
B22C1/14	鋳型から原型を分離するためのもの
B22C1/16	粘結剤を用いることを特徴とするもの；粘結剤の混合物
B22C1/162	｛粘結剤を硬化させるためのガス処理剤｝
B22C1/165	｛多層シェル鋳型の製造におけるもの｝
B22C1/167	｛無機および有機粘結剤の混合物｝
B22C1/18	無機質のもの　｛（Ｂ２２Ｃ１／１６２　が優先）｝
B22C1/181	｛セメント，　酸化物または粘土｝
B22C1/183	｛ゾル，　コロイドまたは水酸化物ゲル｝
B22C1/185	｛リン酸塩，リン酸またはその派生物を含むもの｝
B22C1/186	｛アンモニアまたは金属けい酸塩，シリカゾルを含むもの｝
B22C1/188	｛アリカリ金属けい酸塩｝
B22C1/20	有機質のもの
B22C1/205	｛有機シリコンまたは金属化合物，　他の有機金属化合物｝
B22C1/22	レジンまたはロジンからなるもの
B22C1/2206	｛炭素同士の不飽和結合だけを伴う反応により得られるもの｝
B22C1/2213	｛ポリアルケン｝
B22C1/222	｛ポリアクリル酸塩｝
B22C1/2226	｛ハロゲンを含む重合体｝
B22C1/2233	｛炭素同士の不飽和結合だけを伴う反応以外により得られるもの｝
B22C1/224	｛フラン重合体　（Ｂ２２Ｃ１／２２７３　が優先）｝
B22C1/2246	｛アルデヒドとケトンの縮合重合体　（Ｂ２２Ｃ１／２２４，　Ｂ２２Ｃ１／２２７３が優先）｝
B22C1/2253	｛フェノールを有するもの｝
B22C1/226	｛ポリエポキシド｝
B22C1/2266	｛ポリエステル；　ポリカーボネイト｝
B22C1/2273	｛ポリウレタン；　ポリイソシアネート｝
B22C1/228	｛ポリアミド｝
B22C1/2286	｛ポリエーテル｝
B22C1/2293	｛天然重合体　（Ｂ２２Ｃ１／２４，　Ｂ２２Ｃ１／２６が優先）｝
B22C1/24	油状または脂肪状のもの；それらの蒸溜残渣からなるもの
B22C1/26	炭水化物からなるもの；それらの蒸溜残渣からなるもの
B22C3/00	鋳型，または中子，または原型の表面を塗布するための組成物の選別
B22C5/00	鋳型造型の目的で特に適用される範囲で鋳型材料を調整または処理するために特別に設計された機械または装置（一般的に使用できるものは適切な箇所を参照，例．水硬性をもった物質のものＢ２８Ｃ）
B22C5/02	必須または付加的な遠心作用により調整するもの
B22C5/04	粉砕，配合，混合，混捏，または攪拌によるもの
B22C5/0404	｛研摩しながら振動を使用して攪拌するもの｝
B22C5/0409	｛配合，　混合，　混捏または攪拌；　そのための方法　（Ｂ２２Ｃ５／０４８６が優先）｝
B22C5/0413	｛水平混合と搬送装置，　例．　垂直軸を中心に回転できる，または補助混合室を持つものであって，その端部に垂直軸を備えたもの｝
B22C5/0418	｛その方法に関する細部｝
B22C5/0422	｛回転工具を備えた固定容器を持つもの，　幾つかのまたは全てのこれらの工具その軸上にゆるく取付けられたロールまたは球，または容器の側壁または底部に接触しているゆるい球，　例．　ばっ気手段を備えたもの；　ミュラータイプの装置｝
B22C5/0427	｛ただ１つの垂直工具駆動軸を持つもの｝
B22C5/0431	｛少なくとも２つの垂直工具駆動軸を持つもの｝
B22C5/0436	｛水平工具駆動軸を持つもの｝
B22C5/044	｛固定容器内に垂直攪拌機軸を持つ装置　（Ｂ２２Ｃ５／０４２２　が優先）｝
B22C5/0445	｛絶えず装置を流れる材料｝
B22C5/045	｛固定容器内に水平攪拌時軸を持つ装置　（Ｂ２２Ｃ５／０４２２が優先）｝
B22C5/0454	｛垂直軸を中心に回転する底部ディスクを備えたもの，または垂直なまたは急傾斜の軸を中心に回転する容器を備えたもの，　例．　ロール等の固定されたまたは駆動される工具を備えたもの｝
B22C5/0459	｛水平軸または少し傾斜した軸を中心に回転する容器を備えたもの，例．　固定された工具，または回転する工具を備えたもの｝
B22C5/0463	｛設備｝
B22C5/0468	｛供給鋳型を持つもの，　例．　ガスを使用するもの｝
B22C5/0472	｛部品；》属品；　制御するもの；　供給するもの；　排出するもの；≧例配分するもの｝
B22C5/0477	｛エンドレスベルト上に混合物を搬送しながら混合するもの，　例．　駆動される攪拌要素を備えたもの｝
B22C5/0481	｛振動を使用するもの｝
B22C5/0486	｛地上にある材料を切断または混合するための可動装置｝
B22C5/049	｛回転工具を使用するもの｝
B22C5/0495	｛別の動作と組み合わせたもの，　例．　ふるい分け，または地上から材料を拾い上げる手段を備えたもの｝
B22C5/06	ふるいわけ，または磁気分離によるもの
B22C5/08	散水，または冷却，乾燥によるもの
B22C5/085	｛鋳造品と共に砂を冷却または乾燥するもの｝
B22C5/10	ダストの分離によるもの
B22C5/12	鋳枠を充たすためのもの（型込めと組合わされたものＢ２２Ｃ１５／２０からＢ２２Ｃ１５／２８）
B22C5/14	調整された鋳型材料を貯蔵もしくは処理するための設備であって，このような材料を準備するためのプラントの一部を形成するもの
B22C5/16	上記材料を供給するためのコンベヤーまたはその他の装置をもったもの
B22C5/18	鋳型材料を準備するための設備
B22C5/185	｛湿式再生ステップから成るもの｝
B22C7/00	原型；他のクラスに分類されない範囲においてその製作
B22C7/005	｛調整可能，組立て式，拡張可能または可とう性の原型｝
B22C7/02	消失性原型
B22C7/023	｛発泡プラスチック材から作られた原型｝
B22C7/026	｛前もって成形された部品を組み立てることによるもの　（プラスチックを接合するもの，一般　Ｂ２９Ｃ６５／００）｝
B22C7/04	パターン・プレート
B22C7/06	中子取り
B22C7/062	｛密閉手段｝
B22C7/065	｛通気手段
B22C7/067	｛エジェクター要素｝
B22C9/00	鋳型または中子（特殊な鋳造方法に特に適用されるものＢ２２Ｄ）；製造方法（特殊な造型機械の使用を伴う方法は造型機械の適切なグループを参照）
B22C9/02	形状体鋳造品用砂型または類似の鋳型
B22C9/03	減圧造形により形成されるもの
B22C9/04	消失性原型の使用
B22C9/043	｛消耗する原型を取り外すもの｝
B22C9/046	｛鋳型内の液体金属で除去される原型の使用｝
B22C9/06	形状体鋳造品用永久鋳型（インゴット用鋳型Ｂ２２Ｄ７／０６）
B22C9/061	｛鋳型を製作する材料｝
B22C9/062	｛鋳型を鎖錠または解放するための機構｝
B22C9/064	｛中子の位置決め手段｝
B22C9/065	｛鋳型用の機器の冷却または加熱｝
B22C9/067	｛鋳型のための通気手段｝
B22C9/068	｛半永久鋳型｝
B22C9/08	溶融金属の供給に関する特徴，例．湯道，車堰，カス漉し
B22C9/082	｛湯口部，　注湯カップ｝
B22C9/084	｛ブレーカー中子｝
B22C9/086	｛フィルター｝
B22C9/088	｛押湯｝
B22C9/10	中子；中子の製作または取付け　｛（ブレーカー中子　Ｂ２２Ｃ９／０８４）｝
B22C9/101	｛永久中子｝
B22C9/103	｛複合中子｝
B22C9/105	｛塩中子｝
B22C9/106	｛通気または強化された中子｝
B22C9/108	｛中子の取付け｝
B22C9/12	鋳型または中子の処理，例．乾燥，硬化
B22C9/123	｛ガスによる硬化｝
B22C9/126	｛凍結による硬化｝
B22C9/18	仕上げ
B22C9/20	重ね鋳型，即ち多数の鋳型または鋳枠の配列
B22C9/22	特殊形状体鋳物用鋳型
B22C9/24	中空物品用のもの
B22C9/26	肋材を備えた管用のもの；ラジエーター用のもの
B22C9/28	車輪，またはロール，またはローラー用のもの　｛（Ｂ２２Ｄ１５／００５　が優先）｝　
B22C9/30	鎖用のもの
B22C11/00	同一部品の相互配置を特徴とする造型機械
B22C11/02	一サイクルの継続した作業の間に鋳型がその中で移動させられる機械
B22C11/04	水平回転台または輸送体によるもの
B22C11/06	垂直回転輸送体によるもの
B22C11/08	非回転輸送体によるもの，例．移動台によるもの
B22C11/10	造型機械の一部を構成する１つまたはそれ以上の鋳枠をもち，型込めされた砂型のみが造型機械から取り除かれるもの
B22C11/12	移動可能な造型機械
B22C13/00	独特な形状の鋳型または中子製作用造型機械
B22C13/02	型板を備えたもの，例．砂型を掻いていく操作のためのもの
B22C13/04	回転型板を備えたもの，例．支柱にとりつけたもの
B22C13/06	回転しない型板と回転する鋳枠とをもったもの
B22C13/08	シエル鋳型またはシエル中子
B22C13/085	｛消失性原型を使用することによるもの｝
B22C13/10	管状体または細長の中空物体用のもの
B22C13/12	中子用のもの
B22C13/14	掻くこと，または回転すること，または被覆することによるもの
B22C13/16	型への圧縮によるもの
B22C15/00	型込め機械を特徴とする造型機械；その付属品
B22C15/02	圧縮装置のみで型込めするもの
B22C15/04	腕力を伴うもの，例．手動操作されるレバー
B22C15/06	機械的伝動装置を伴うもの，例．クランクギヤー（Ｂ２２Ｃ１５／０４が優先）
B22C15/08	空気圧または水圧機構を伴うもの
B22C15/10	振動装置のみで型込めするもの
B22C15/12	機械的伝導装置を伴うもの
B22C15/14	空気圧または水圧機構を伴うもの
B22C15/16	造型機の枠に対する衝撃を減ずるために特別な仕掛けをもっている造型機
B22C15/18	別個の衝撃吸収手段によるもの
B22C15/20	遠心力のみにより型込めするもの，例．サンドスリンガー
B22C15/23	ガス圧力または減圧により固めるもの
B22C15/24	その装置に鋳型材料がぼろぼろの粒子の形で供給される吹込装置を伴うもの
B22C15/245	｛吹込みチューブ｝
B22C15/26	その装置に鋳型材料が密な柱状または類似の形で供給される推進装置（押出装置）を伴うもの
B22C15/28	相異なる手段を同時にまたは順次使用することによって型込めするもの，例．最初に吹込みをし，最後に圧縮をするもの
B22C15/30	圧縮と振動の両方の装置によるもの
B22C15/32	機械的伝動装置のみを伴うもの
B22C15/34	空気圧または水圧機構のみを伴うもの
B22C17/00	鋳型から原型を分離するため，または鋳枠またはパターン・プレートを反転するための機構を特徴とする造型機械
B22C17/02	組合わさったものを持ち揚げるピンをもった造型機械
B22C17/04	ドロップ・プレート造型機械
B22C17/06	ストリッピング・プレートを用いた造型機械；ストリッピング・プレート
B22C17/08	水平軸のまわりにパターン・プレートまたは鋳型を回転させる機構をもった造型
B22C17/10	パターン・プレートと鋳枠のみ反転するもの（Ｂ２２Ｃ１７／１４が優先）
B22C17/12	パターン・プレートと鋳枠と型込め装置を一体にして反転するもの（Ｂ２２Ｃ１７／１４が優先）
B22C17/14	鋳型台の一方に取付けられたもので，いわゆる反転台造型機
B22C19/00	造型機械の構成要素または附属品
B22C19/02	鋳型台
B22C19/04	造型機械用に特別に設計されたコントロール装置
B22C19/06	原型を振動し，ゆるめるための型抜装置
B22C21/00	鋳枠；その附属品（ストリッピング・プレートＢ２２Ｃ１７／０６）
B22C21/01	減圧造型鋳型用
B22C21/02	組合せ鋳枠，すなわち，分割されているか，または蝶番でつながれているか，または交替が可能である側面部分をもったもの
B22C21/04	反転台枠；鋳込定盤または鋳型定盤（パターン・プレートＢ２２Ｃ７／０４）
B22C21/06	鋳込定盤，鋳型定盤
B22C21/08	クランプ装置
B22C21/10	枠案内装置
B22C21/12	付属品
B22C21/14	鋳型材料または中子を補強または堅固にするためのもの，例．つり金，ケレン，さし金，心金
B22C23/00	工具；前述していない造型用装置
B22C23/02	鋳型または中子被覆用装置
B22C25/00	鋳型造型用プラント（鋳型材料の準備のためのもの５／１８；鋳造プラントと組合わさったものＢ２２Ｄ４７／０２）
