G06F1/00	グループＧ０６Ｆ３／００〜Ｇ０６Ｆ１３／００に包含されないデータ処理装置の細部　｛例．計算機利用のために特別に適合する冷却，包装，電源｝
G06F1/02	デジタル型関数発生器　｛計算のみで関数を評価するものＧ０６Ｆ７／５４４，Ｇ０６Ｆ７／６０；鋸歯状または階段状波形を生成するものＨ０３Ｋ４／００｝
G06F1/022	｛波形生成器，すなわち，時間の周期関数を生成するための装置，例．直接デジタル信号合成器（Ｇ０６Ｆ１／０２５，Ｇ０６Ｆ１／０３が優先）
G06F1/025	二値振幅をもつ関数のためのもの，例．ウォルシュ関数のためのもの　｛パルス列の生成一般Ｈ０３Ｋ３／００｝
G06F1/0255	｛ウォルシュまたは類似の関数｝
G06F1/03	少なくとも一部分はテーブルルックアップによって作動するもの（Ｇ０６Ｆ１／０２５が優先）｝<BR>注<BR>このグループに分類されるためには，テーブルは単に係数だけでなく，所望の関数または中間の関数の関数値を含んでいなければならない
G06F1/0307	｛対数または指数型関数（Ｇ０６Ｆ１／０３１４，Ｇ０６Ｆ１／０３５が優先）｝
G06F1/0314	｛周辺装置に保存されるテーブル，例．紙テープ，ドラム｝
G06F1/0321	｛波形発生装置，すなわち，時間の周期的関数を発生するための装置，例．直接デジタル信号合成器（Ｇ０６Ｆ１／０３１４，Ｇ０６Ｆ１／０３５が優先）｝
G06F1/0328	｛位相増分値が調整されうるもの，例．加算累積器を用いることによる｝
G06F1/0335	｛複数変数型構成関数である位相増分それ自体，例．度数および位相｝
G06F1/0342	｛複数の波形を同時に生成するためのもの，例．異なる位相角のみを用いるもの｝
G06F1/035	テーブルのサイズの縮小｛（Ｇ０６Ｆ１／０３１４が優先）｝
G06F1/0353	｛関数の対称的な性質を用いることによるもの，例．四分円弧制御用最上位ビットを用いるもの｝
G06F1/0356	｛複数の小テーブルを用いることによるもの，例．引数の部分によって扱われるもの｝
G06F1/04	クロック信号またはそれから直接誘導された信号の発生または分配
G06F1/06	複数のクロック信号を発生するクロック発生装置｛（Ｇ０６Ｆ１／０８〜Ｇ０６Ｆ１／１４が優先）｝
G06F1/08	クロック周波数が可変またはプログラマブルであるクロック発生装置
G06F1/10	クロック信号の分配，｛例．スキュー｝
G06F1/105	｛分配が少なくとも部分的に光学的なもの｝
G06F1/12	異なるクロック信号の同期｛複数のクロック発生器によって提供されるもの｝
G06F1/14	時間監視装置，例．リアルタイムクロック
G06F1/16	構造上の細部または配置（器械の細部 Ｇ１２Ｂ ）
G06F1/1601	｛コンピュータ表示装置の格納に係わる構造的細部，例．ＣＲＴモニタ，平面表示装置に関する（携帯型コンピュータに一体化された平面表示装置に係わる構造的細部，例. ラップトップ，ハンドヘルドコンピュータ Ｇ０６Ｆ１／１６Ｐ９Ｄ; テレビジョン受像機に係わる構造的細部 Ｈ０４Ｎ５／６４ ）｝
G06F1/1603	｛入射光から表示装置を保護する装置，例．フード｝
G06F1/1605	｛マルチメディア表示装置｝
G06F1/1607	｛表示装置筐体に取り付けられた付属部材を支えるための装置｝
G06F1/1609	｛フィルタまたはレンズを支えるためのもの｝
G06F1/1611	｛文書ホルダーを支えるためのもの｝
G06F1/1613	｛携帯コンピュータ用（それを冷却する装置Ｇ０６Ｆ１／２０３；ポケット電卓，電子的議題または本のための構造的細部または配置Ｇ０６Ｆ１５／０２１６）｝
G06F1/1615	｛連結された複数の筐体が相対運動をするもの｝
G06F1/1616	｛平面表示装置の折畳みに関するもの｝
G06F1/1618	｛１軸ヒンジで回動するもの，例．ベース筐体の後端の軸により、３６０°回転可能なもの｝
G06F1/162	｛２軸ヒンジに関するもの｝
G06F1/1622	｛ボールジョイント等を用いて平面に対し垂直な軸の周りに回動する筐体，例．ディスプレイ筐体を縦方向から横方向に回動可能なＰＤＡ｝
G06F1/1624	｛筐体のスライドに関するもの｝
G06F1/1626	｛平面表示装置を統合化した単一の函体，例．携帯情報端末（ＰＤＡｓ）｝
G06F1/1628	｛追加の要素を含む運搬用函体，例．ラップトップまたはプリンタ用ケース｝
G06F1/1629	
G06F1/163	｛体に着ける計算機，例．ベルト上で｝
G06F1/1632	｛外部拡張ユニット，例．ドッキングステーション｝
G06F1/1633	｛Ｇ０６Ｆ１／１６１５〜Ｇ０６ｆ１／１６２６に分類されない携帯型コンピュータの構造・配置｝
G06F1/1635	｛バッテリの実装（燃料電池やＡＣアダプタも含まれる）｝
G06F1/1637	｛表示部の配置に関するもの（表示部の筐体への実装を含む）｝
G06F1/1639	｛投影に基づく表示装置（プロジェクタ）｝
G06F1/1641	｛複数の折畳み可能な表示装置を備える装置｝
G06F1/1643	｛デジタイザに関するもの，例．タッチパネルを備えたラップトップ｝
G06F1/1645	｛外部オーバヘッド投影機（ＯＨＰ）と組み合わせて用いるもの｝
G06F1/1647	｛少なくとも１つの追加ディスプレイを設けたもの｝
G06F1/1649	｛独立して適用可能な追加表示装置を備えるもの，例．第２のユーザに情報を提示するためのもの｝
G06F1/165	｛小型の補助表示装置を備えたもの，例．状況情報を提示するためのもの｝
G06F1/1652	｛フレキシブルディスプレイに関するもの，例．電子ペーパ、巻取り可能なもの｝
G06F1/1654	｛取外し可能なディスプレイに関するもの，例．遠隔利用｝
G06F1/1656	｛筐体の機能的適応に関するもの，例．ＥＭＩ、衝撃、水からの保護、ホストと切り離し可能な周辺装置（マウス等）や外部拡張ユニット（ＰＣＭＣＩＡカード等）、メンテナンスのための内部コンポーネントへのアクセスの提供や取外し可能なストレージを支持するもの、機械的に埋め込まれたアクセサリ等）｝
G06F1/1658	｛内部コンポーネントの実装，例．ディスクドライブ、モジュール｝
G06F1/166	｛支持面に対して本体の位置を調節するためのもの，例．傾斜角を調節するための足｝
G06F1/1662	｛一体化されたキーボードに関するもの｝
G06F1/1664	｛キーの配置に関するもの（人間工学的に配置を調整するもの）｝
G06F1/1666	｛輸送のためにキーボードを小型化するもの，例．折畳み式キーボード｝
G06F1/1667	｛キーボードの傾斜角を本体と独立に調節するもの｝
G06F1/1669	｛取外し可能なキーボードに関するもの｝
G06F1/1671	｛特別な目的のボタンあるいは補助キーボード，例．収納可能な小型キーボードやキーパッド、ラップトップを閉じていても押下可能なボタン｝
G06F1/1673	｛仮想キーボードの配列｝
G06F1/1675	｛筐体の連結（異なる筐体間の相対運動に関する雑多なもの）｝
G06F1/1677	｛開閉や特定の中間位置を検出するもの，例．ラップトップのディスプレイが、本体に対して閉じられていることを検出、バッテリカバーが開いていることを検出｝
G06F1/1679	｛ロック機構，例．ディスプレイのラッチ機構、ＰＤＡのスクリーン保護カバー｝
G06F1/1681	｛ヒンジに関するもの｝
G06F1/1683	｛異なる筐体に信号または電力を伝送するもの，例．無線または有線通信、ケーブルの通路｝
G06F1/1684	｛Ｇ０６Ｆ１／１６３５〜Ｇ０６Ｆ１／１６７５に分類されていない、一体化されたＩ／Ｏ周辺装置の細部や配置に関するもの｝
G06F1/1686	｛一体化されたカメラに関するもの｝
G06F1/1688	｛一体化されたスピーカに関するもの｝
G06F1/169	｛ポインティングデバイスを組み込んだもの，例．パームレストエリアにあるトラックボール、キーボードのキー、タッチパネル、あるいはタッチストライプの間にある小型ジョイスティック｝
G06F1/1692	｛インターフェースを制御するための二次タッチスクリーンを備えたもの，例．仮想ボタンまたはスライダ｝
G06F1/1694	｛携帯型コンピュータの動きを検出することによりポインタ制御やジェスチャー入力を行う１つあるいは１セットの動作センサ｝
G06F1/1696	｛プリンタあるいはスキャナ装置｝
G06F1/1698	｛無線通信を確立するための送受信装置に関するもの｝
G06F1/18	実装または電力の分配（電気装置一般 Ｈ０５Ｋ，Ｈ０２Ｊ）
G06F1/181	｛函体(電気装置一般 Ｈ０５Ｋ５／００ ；携帯型計算機用 Ｇ０６Ｆ１／１６１３ )｝
G06F1/182	｛特殊機構を備えるもの，例．工業的環境で用いるためのもの；無線周波(無線周波妨害)または電磁干渉(ＥＭＩ)に対するアースまたは遮蔽物(一般 Ｈ０５Ｋ９／００ )｝
G06F1/183	｛内部取り付け補助具の構造，例．プリント回路基盤用(一般 Ｈ０５Ｋ７／１４２２ )，内部接続手段(バス用 Ｇ０６Ｆ１３／４０９ )｝
G06F1/184	｛マザーボードの取り付け　(一般 Ｈ０５Ｋ７／１４２９ )｝
G06F1/185	｛拡張ボードの取り付け　(一般 Ｈ０５Ｋ７／１４１７ )｝
G06F1/186	｛筐体のスロットに対する拡張ボードの固定　(一般 Ｈ０５Ｋ７／１４０２ )｝
G06F1/187	｛ディスクドライブの取り付け　(ディスクドライブハウジングの構造上の詳細　一般 Ｇ１１Ｂ３３／００ )｝
G06F1/188	｛電源ユニットの取り付け　(計算機の電源　自体 Ｇ０６Ｆ１／２６ )｝
G06F1/189	｛電力の分配｝
G06F1/20	冷却手段
G06F1/203	｛携帯用コンピュータ（たとえばラップトップ）用｝
G06F1/206	｛温度管理に関する｝
G06F1/22	ピン／ゲートレシオを制限または制御する手段
G06F1/24	リセット手段（マイクロプログラムのローディングＧ０６Ｆ９／２４；データ誤りからの復元Ｇ０６Ｆ１１／００）
G06F1/26	電力供給手段，例．電源の安定化（メモリのためのものＧ１１Ｃ）｛（調整一般Ｇ０５Ｆ）｝
G06F1/263	｛複数の切り替え可能な電源供給を用いるための装置，例．充電池およびＡＣ（Ｇ０６Ｆ１／３０が優先）｝
G06F1/266	｛コンピュータから直接にまたはコンピュータの制御の下で外部周辺装置に電力を供給するための装置，例．通信ポートを通じての電力供給、コンピュータ制御の電力ストリップ｝
G06F1/28	電源の監視，例．規定値はずれの監視による電力供給不良の検知
G06F1/30	電力供給不良または中断，例．電源変動の際作動するための手段（リセットのためだけのものＧ０６Ｆ１／２４；データワードの処理を含むものＧ０６Ｆ１１／００）
G06F1/305	｛電力供給が変動する場合｝
G06F1/32	電力節約のための手段
G06F1/3203	｛電力管理，すなわちイベントベースの省電力モードの開始｝
G06F1/3206	｛電源モダリティの変化をトリガする、パラメータ、デバイス、イベントの監視｝
G06F1/3209	｛遠隔動作を監視するもの，例．電話回線、ネットワークを介するもの｝
G06F1/3212	｛バッテリの残量を監視するもの，すなわちバッテリ電圧が所定値を下回ったことにより節電を開始するもの｝
G06F1/3215	｛周辺装置を監視するもの｝
G06F1/3218	｛ディスプレイ装置に関する｝
G06F1/3221	｛ディスク駆動装置に関する｝
G06F1/3225	｛メモリ装置に関する｝
G06F1/3228	｛タスクの終了を監視するもの，例．非活動時間、停止コマンド、待ちコマンドの使用によるもの｝
G06F1/3231	｛ユーザの有無を監視するもの｝
G06F1/3234	｛消費電力を低減するために実行される、アクション、手段、ステップ｝
G06F1/3237	｛クロック生成やクロック供給を停止にすることによる節電｝
G06F1/324	｛クロック周波数の低減による節電｝
G06F1/3243	｛マイクロコントローラユニットの節電｝
G06F1/3246	｛電源オフを開始したソフトウェアによる節電｝
G06F1/325	｛周辺装置の節電｝
G06F1/3253	｛バスの節電｝
G06F1/3256	｛光学ドライブの節電｝
G06F1/3259	｛カーソル制御装置の節電，例．マウス、ジョイスティック、トラックボール｝
G06F1/3262	｛デジタイザやタブレットの節電｝
G06F1/3265	｛ディスプレイ装置の節電｝
G06F1/3268	｛ハードディスクドライブの節電｝
G06F1/3271	｛キーボードの節電｝
G06F1/3275	｛記憶装置の節電，例．ＲＡＭ、キャッシュ｝
G06F1/3278	｛モデムやＩ／Ｏインターフェースの節電｝
G06F1/3281	｛ＰＣＭＣＩＡカードの節電｝
G06F1/3284	｛プリンタの節電｝
G06F1/3287	｛コンピュータシステムの個々の機能ユニットをオフにすることによる節電，すなわち選択的な電源供給｝
G06F1/329	｛タスクスケジューリングによる節電｝
G06F1/3293	｛消費電力の少ない演算装置に切り替えることによる節電，例．サブＣＰＵ｝
G06F1/3296	｛電源供給の低減や電圧調整による節電｝
G06F3/00	計算機で処理しうる形式にデータを転送するための入力装置；処理要素から出力部分へデータを転送するための出力装置，例．インターフェース装置（タイプライターＢ４１Ｊ；物理的変量の変換Ｆ１５Ｂ５／００，Ｇ０１；イメージ取得Ｇ０６Ｔ１／００，Ｇ０６Ｆ９／００；符号化，復号化または符号変換一般Ｈ０３Ｍ；デジタル情報の伝送Ｈ０４Ｌ）｛（調整または制御システムにおけるＧ０５Ｂ）｝
G06F3/002	｛Ｇ０６Ｆ３／０２〜Ｇ０６Ｆ３／１６に含まれない特殊な入力／出力装置，例．ファクシミリ，マイクロフイルム（ファクシミリそれ自体Ｈ０４Ｎ１／００；ビューワー写真印刷Ｇ０３Ｂ；エレクトグラフィ，マグネトグラフィＧ０３Ｇ；その他の光学装置Ｇ０２Ｂ２７／００）
G06F3/005	｛ビデオカメラ経由の入力装置｝
G06F3/007	｛シフトレジスタ型メモリからのデジタル入力またはシフトレジスタ型メモリへのデジタル出力，例．磁気バブル，Ｃ−Ｃ−Ｄメモリ（磁気バブルメモリそれ自体Ｇ１１Ｃ１９／０８，Ｃ−Ｃ−Ｄメモリそれ自体Ｇ１１Ｃ１９／２８）｝
G06F3/01	ユーザーと計算機との相互作用のための入力装置または入力と出力が結合した装置（３／１６が優先）
G06F3/011	｛人体との相互作用との装置，例．バーチャルリアリティにおけるユーザー集中用（一般的に身障者用Ａ６１Ｆ４/００；ロボット制御Ｂ２５Ｊ；触知性信号発生Ｇ０８Ｂ；ブラインドティーチングＧ０９Ｂ２１/００；電子楽器音楽機器Ｇ１０Ｈ１/３４４；制御信号が発生される方法に特徴がある電子スイッチＨ０３Ｋ１７/９４）｝
G06F3/012	｛頭部追跡入力装置｝
G06F3/013	｛眼追跡入力装置（Ｇ０６Ｆ３／０１５が優先）｝
G06F3/014	｛手に装着する入力／出力装置，例．データグローブ｝
G06F3/015	｛神経系活動検出に基づく入力装置，例．脳波［ＥＥＧ］検出，筋電図［ＥＭＧ］検出，皮膚電気応答検出｝
G06F3/016	｛ユーザーへコンピュータが出力を発生すると，力または触知フィードバックによる入力装置｝
G06F3/017	｛ジェスチャー系相互作用，例．認識された手のジェスチャーの組合せに基づくもの（デジタイザーに影響するジェスチャーに基づく相互作用Ｇ０６Ｆ３／０４８８３）｝
G06F3/018	｛東洋文字の入力／出力装置｝
G06F3/02	手動入力，例．キー，ダイヤル（電気機械スイッチＨ０１Ｈ；制御信号が発生される方法によって特徴づけられた電子スイッチＨ０３Ｋ１７／９４）
G06F3/0202	｛入力装置の構造的細部または製造のプロセス｝
G06F3/0205	｛ジョイスティック用方法でキーボードカーソル制御キーを操作するためのレバー装置｝
G06F3/0208	｛キーボードの傾斜角を調整するための装置，例．枢軸回転する支脚（ラップトップコンピュータに統合化されたキーボード用→Ｇ０６Ｆ１／１６６７）｝
G06F3/021	｛キーボードに於ける追加の周辺機器を統合する機構，例．カードまたはバーコード読み取り装置，光学スキャナ｝
G06F3/0213	｛キーボードに於ける統合化されたポインティングデバイスを備える装置，例．トラックボール，小型ジョイスティック（ラップトップ型計算機で統合化されているポインティングデバイス用→Ｇ０６Ｆ１／１６９；ジョイスティックＧ０５Ｇ９／０４７；ポインティングデバイスの構造的細部→Ｇ０６Ｆ３／０３３）｝
G06F3/0216	｛キーボードのキーの配列を人間工学的に調整するための装置（ラップトップ計算機に於いて統合化されたキーボード用Ｇ０６Ｆ１／１６Ｐ２Ｋ２(ＥＣＬＡ)）｝
G06F3/0219	｛特定の目的のキーボード｝
G06F3/0221	｛運送または貯蔵のためにキーボードの大きさを縮小するための装置，例．折りたたみ式キーボード，折りたたみ可能なキーを備えるキーボード（Ｇ０６Ｆ３／０２１６が優先；ラップトップ計算機に於いて統合化されたキーボードＧ０６Ｆ１／１６Ｐ２Ｋ４(ＥＣＬＡ)）｝
G06F3/0224	｛キーガイド支持器｝
G06F3/0227	｛入力装置と計算機の他の機能ユニットとの協同および相互接続（Ｇ０６Ｆ３／０２３〜Ｇ０６Ｆ３／０３７が優先）｝
G06F3/023	個別の情報項目を符号化された形式に変換するための装置，例．英数字コード，オペランドコード，命令コードを発生させるためのキーボード（デジタル情報の送信Ｈ０４Ｌ１５／００，Ｈ０４Ｌ１７／００；電話機用Ｈ０４Ｍ１／２３）　｛（キーボード用符号生成一般Ｈ０３Ｍ１１／００）｝
G06F3/0231	｛コードレスキーボード｝
G06F3/0232	｛手動の直接入力，例．主メモリに対するキー入力｝
G06F3/0233	｛文字入力方法｝
G06F3/0234	｛異方向に操作可能なスイッチを用いるもの｝
G06F3/0235	｛和音技法を用いるもの（Ｇ０６Ｆ３／０２３４が優先）｝
G06F3/0236	｛表示された事項から選択するための選択技法を用いるもの｝
G06F3/0237	｛予測または検索技法をもちいるもの｝
G06F3/0238	｛プログラム可能なキーボード（キー案内支持器Ｇ０６Ｆ３／０２２４）｝
G06F3/027	小数点挿入のためのもの　｛小数点の表示Ｇ０６Ｆ３／１４０７，完全なデスクトップまたは携帯型計算機Ｇ０６Ｆ１５／０２｝
G06F3/03	部材の位置を符号化された形式に変換するための装置（表示装置との組合せＧ０６Ｆ３／０３３；手動で操作される感知器を有する位置ポインティングデバイスそれ自体Ｇ０６Ｋ１１／０６）　｛（座標の遠方測定Ｇ０８Ｃ２１／００；核粒子の軌道の座標同定Ｇ０１Ｔ５／０２）｝
G06F3/0304	｛光電子手段を使用する検出装置（光電子手段を使用する検出装置に関係しないポインティングデバイスの構造的細部Ｇ０６Ｆ３／０３３とサブグループ；光デジタイザーＧ０６Ｆ３／０４２）｝<br><br><u>ＷＡＲＮＩＮＧ</u><br><br>グループＧ０６Ｆ３／０３０４とＧ０６Ｆ３／０３１７は不完全。Ｇ０６Ｆ３／０４２とサブグループも参照
G06F3/0308	｛ポインティングデバイスに対応する複数の明確で別々に方向付けられた発光器または反射器から構成される，例．照射がスクリーンに対応する光検出器によって捕捉される先端において明確で別々に方向付けられたＬＥＤを備えるリモートカーソルコントローラ｝
G06F3/0312	｛球形または円形部材の回転を追跡するためのもの，例．マウスに使用される光学的回転エンコーダーまたは追跡ボールを使用するトラックボールまたはマウススクロールホイール内（規則的または不規則的パターン表面と協動する追跡相対運動，例．光学的マウスと同様Ｇ０６Ｆ３／０３１７；スクロールまたはサムホイールの構造詳細Ｇ０６Ｆ３／０３３６２；光学的ロータリーエンコーダーＧ０１Ｄ５／３４７３；サムホイールスイッチＨ０１Ｈ１９／００１）｝
G06F3/0317	｛パターン化された表面と協動するもの，例．コード化された表面に関して位置決めされた光学的マウスまたはペンについての絶対位置または相対動作｝
G06F3/0321	｛受動デジタイザーを形成する規則的にパターン化された表面に対して光学的に絶対位置を検知することによるもの，例．紙シート上に印刷されたタグを示す位置を光学的に検出するペン（ペン形状ポインティングデバイスの構造的細部Ｇ０６Ｆ３／０３５４５，Ｇ０６Ｆ３／０３５４２，Ｇ０６Ｆ３／０３７）｝
G06F3/0325	｛複数の発光装置または反射器または対象物の方向を求める基準フレームを形成する複数の検出器を使用するもの，例．三角測量によるものまたは抽出した画像での基準変形に基づくもの｝
G06F3/033	表示装置と共に用いられる移動可能な器具，例．ライトペン，ジョイスティック，トレーシング・ボール，を用いるもの　｛（ジョイスティックの構造的細部Ｇ０５Ｇ９／０４７）｝
G06F3/0334	｛脚操作ポインティングデバイス｝
G06F3/0338	デバイスの操作部位の中立位置からの限定された直線的変位または角度変位を検出するもの，例．アイソトニックまたはアイソメトリック・ジョイスティック
G06F3/0346	三次元空間における，デバイスの向きまたは自由運動を検出するもの，例．３Ｄマウス，ジャイロや加速度センサや傾きセンサを使用する６自由度ポインタ
G06F3/0354	デバイスまたはその操作部位と，平面または表面との間の，二次元相対運動を検出するもの，例．二次元マウス，トラックボール，ペンまたはパック
G06F3/03541	｛２Ｄ相対動作を追跡するために同じボールが使用されるマウス／トラックボール転換可能装置｝
G06F3/03542	｛発光または受光用のライトペン｝
G06F3/03543	｛マウスまたはパック（Ｇ０６Ｆ３／０３５４１が優先）｝
G06F3/03544	｛二重検知装置をもつもの，例．ポインティングデバイス回転を追跡するために使用される２つのボールまたは２つのコイル｝
G06F3/03545	｛ペンまたはスタイラス｝
G06F3/03546	｛部材を検出する位置として先端で回転可能なボールを使用するもの｝
G06F3/03547	｛指が表面上で動かせるタッチパッド｝
G06F3/03548	｛移動部分が平面内で移動するスライダー｝
G06F3/03549	｛トラックボール（Ｇ０６Ｆ３／０３５４１が優先）｝
G06F3/0362	デバイスの操作部位の一次元の移動または回転を検出するもの，例．スクロールホイール，スライダー，ノブ，ローラーまたはベルト
G06F3/037	器具の位置を検知するために陰極線管（ＣＲＴ）のラスター走査を用いるもの，例．ＣＲＴモニタと共働するライトペン
G06F3/038	その制御インターフェース装置，例．ドライバーまたはデバイスに埋め込まれた制御回路
G06F3/0383	｛ポインティングデバイス内の信号制御手段｝
G06F3/0386	｛ライトペン用｝
G06F3/039	その付属具，例．マウスパッド
G06F3/0393	
G06F3/0395	｛マウスパッド｝
G06F3/041	変換手段よって特徴付けられたデジタイザー，例．タッチスクリーンまたはタッチパッド用のもの
G06F3/0412	｛一体型ディスプレイおよびデジタイザー｝
G06F3/0414	｛力検知手段を使用するもの｝
G06F3/04142	
G06F3/04144	
G06F3/04146	
G06F3/0416	｛タッチスクリーンの制御およびインターフェース装置｛警告：不完全，Ｇ０６Ｆ３／０４８８を参照｝
G06F3/04162	
G06F3/04164	
G06F3/04166	
G06F3/041661	
G06F3/041662	
G06F3/0418	｛エラー訂正または補償のためのもの，例．視差，較正，アラインメント｝
G06F3/04182	
G06F3/04184	
G06F3/04186	
G06F3/042	光電子手段によるもの
G06F3/0421	｛光線を遮るまたは反射することによるもの，例．光学的タッチスクリーン｝
G06F3/0423	｛掃引光線を使用するもの，例．回転または振動ミラーを使用するもの｝
G06F3/0425	｛撮像基準表面に対して単一または複数の物体の絶対位置を追跡するためのビデオカメラ等の単一撮影装置を使用するもの，例．コンピュータ生成画像が表示されまたは投射されるディスプレイまたは投影スクリーン，テーブルまたは壁表面（ディスプレイ表面上での位置を判定するために投影光位置を追跡するものＧ０６Ｆ３／０３８６）｝
G06F3/0426	｛表面上に投影されまたは印刷された仮想キーボードに対して指を追跡するもの（タッチスクリーン上の仮想キーボードＧ０６Ｆ３／０４８８６）｝
G06F3/0428	｛タッチスクリーンの端縁で光学的経路の遮断を検知することによるもの，例．仮想状態になるタッチスクリーンに平行な照明平面（光学的タッチスクリーンの平面ビームグリッドにおいてビーム遮断を検知するものＧ０６Ｆ３／０４２１）｝
G06F3/043	伝播する音波を用いるもの
G06F3/0433	｛音波が移動可能な部材によって生成されて表面層内で伝播されるか，または表面層内で伝播されて移動可能な部材によって捕捉されるかになるもの｝
G06F3/0436	｛生成トランスデューサと検出トランスデューサが単一の音波伝送基板に取り付けられるもの｝
G06F3/044	容量性手段によるもの
G06F3/0441	
G06F3/0442	
G06F3/0443	
G06F3/0444	
G06F3/0445	
G06F3/0446	
G06F3/0447	
G06F3/0448	
G06F3/045	抵抗性要素を用いるもの，例．１つの連続した面または接触しうるように置かれた２つの平行な面を用いるもの
G06F3/046	電磁的手段によるもの
G06F3/047	組みになっているワイヤーを用いるもの，例．交差ワイヤー
G06F3/048	グラフィカルユーザーインターフェース（ＧＵＩｓ）に基づく相互作用技術<br>１．このグループは，ユーザーが表示されたデータと相互作用可能な手段に焦点をあてた主題事項を包含する。特定の機能に関連したデータ処理が可能な特定のソフトウェア・アプリケーションや特定の装置を開示する文脈中で，単に標準的なＧＵＩが存在するだけの場合は，それらのソフトウェアのアプリケーションまたは特定の装置に関連したサブクラスに一般的には分類される。<br>２．このグループには，多観点分類が適用される。そのため、このグループの２つ以上のサブグループに包含される観点によって特徴付けられる主題事項で，サーチに有用な情報を表現していると考えられるものは，それらのサブグループのそれぞれに分類する。
G06F3/0481	表示された相互作用対象の特定の特性，またはメタファベースの環境に基づくもの，例．ウィンドウまたはアイコンのようなデスクトップ要素との相互作用，あるいはカーソルの挙動や外観の変化によって補助されるもの
G06F3/04812	｛カーソル表示または表示された物体の存在により影響される挙動に基づく相互作用技術，例．表示された物体に対してカーソル表示，制約動作または引力／反発力の変化によりグラフィックユーザーインターフェースの要素との相互作用中の仮想フィードバック（触覚または力フィードバックに関するカーソル挙動に基づく相互作用技術Ｇ０６Ｆ３／０１６）｝
G06F3/04815	｛三次元環境がある相互作用，例．環境内でナビゲートするための視点の制御｝
G06F3/04817	｛アイコンを使用するもの（アイコン記号を使用するグラフィックプログラミング言語Ｇ０６Ｆ８／３４）｝
G06F3/0482	選択可能な事項のリストとの相互作用，例．メニュー
G06F3/0483	ページにより構成された環境との相互作用，例．本のメタファ
G06F3/0484	特定の機能または操作の制御のためのもの，例．オブジェクトやイメージの選択または操作，パラメータ値の設定，範囲の指定
G06F3/04842	｛表示物体の選定（Ｇ０６Ｆ３／０４８２が優先）｝
G06F3/04845	｛画像操作のためのもの，例．ドラッグ，回転｝
G06F3/04847	｛パラメータ設定を制御するための相互作用技術，例．スライダー，ダイヤルとの相互作用｝
G06F3/0485	スクロールまたはパン
G06F3/04855	｛スクロールバーとの相互作用｝
G06F3/0486	ドラッグ・アンド・ドロップ
G06F3/0487	入力デバイスによって提供される特定の特徴を利用するもの，例．２つのセンサを備えたマウスの回転によって制御される機能，または入力デバイスの性質を利用するもの，例．デジタイザーが感知する圧力に基づくタップ動作
G06F3/0488	タッチスクリーンまたはデジタイザーを利用するもの，例．ジェスチャーによるコマンド入力
G06F3/04883	｛手書きデータを入力するためのもの，例．ジェスチャー，テキスト｝
G06F3/04886	｛タブレット上のスクリーンを独立した制御可能な区域に区分することによるもの，例．仮想キーボード，メニュー（Ｇ０６Ｆ３／０４８８３が優先）｝
G06F3/0489	専用のキーボードのキーまたはそれらの組合せを利用するもの
G06F3/04892	｛１つの離散位置から他の位置へのカーソル変位を示すコードに基づいてカーソル位置を制御するための装置，例．異なる方向に対応するカーソル制御キーを使用するもの（調整信号に基づいてカーソル位置を制御する装置Ｇ０６Ｆ３／０３８）｝
G06F3/04895	｛キーボード入力操作中の指示，例．プロンプト（ヘルプシステムＧ０６Ｆ９／４４４６）｝
G06F3/04897	｛ディスプレイ能力を向上させるための特殊入力装置またはコマンド｝
G06F3/05	一定の時間間隔でのアナログ量のサンプリングを用いるデジタル入力｛ａ／ｄ変換機からの入力またはａ／ｄ変換機への出力｝（アナログ／デジタル変換一般Ｈ０３Ｍ１／００；サンプリングそれ自体Ｈ０３Ｋ１７／００；抽出―保持装置Ｇ１１Ｃ２７／０２）
G06F3/06	記録担体からのデジタル入力または記録担体へのデジタル出力、｛例えば RAID、エミュレートされた記録担体、ネットワーク化された記録担体(記録または再生装置それ自体G11B；誤り検出、誤り訂正、ストレージシステムに関するモニタリング自体 G06F11；メモリシステムまたは構成内のアクセスまたはアドレス指定G06F12；情報検索G06F17/30)｝
G06F3/0601	｛ストレージシステムに対する専用のインタフェース｝
G06F3/0602	｛特定の効果を達成するために特に適合したもの｝
G06F3/0604	｛管理を改善するかまたは容易にするもの、例えば、記憶管理｝｝
G06F3/0605	｛ユーザまたは管理者との相互作用を容易化することによるもの｝
G06F3/0607	｛既存のストレージシステムを改造するプロセスを容易にすることによるもの｝
G06F3/0608	｛ストレージシステム上の記憶空間を節約するもの｝
G06F3/061	｛入出力性能を改善するもの｝
G06F3/0611	｛応答時間に関するもの｝
G06F3/0613	｛スループットに関するもの｝
G06F3/0614	｛ストレージシステムの信頼性を改善するもの｝
G06F3/0616	｛寿命に関するもの、例えば、平均故障間隔を増やすもの(MTBF)｝
G06F3/0617	｛可用性に関するもの｝
G06F3/0619	｛データの完全性に関するもの、例えば、データ損失、ビットエラー｝
G06F3/062	｛ストレージシステムの保護｝
G06F3/0622	｛アクセスに関するもの｝
G06F3/0623	｛コンテンツに関するもの｝
G06F3/0625	｛ストレージシステムの電力削減｝
G06F3/0626	｛ストレージシステムのサイズまたは複雑さを減らすもの｝
G06F3/0628	｛特定の技術を利用するもの｝
G06F3/0629	｛ストレージシステムのコンフィギュレーションまたはリコンフィギュレーション｝
G06F3/0631	｛リソースをストレージシステムに割り当てることによるもの｝
G06F3/0632	｛ストレージシステムの初期化または再初期化によるもの｝
G06F3/0634	｛一つ以上の装置の状態またはモードを変えることによるもの｝
G06F3/0635	｛パスを変えることによるもの、例えば、トラフィック・リルーティング、パスリコンフィギュレーション｝
G06F3/0637	｛アクセス許可｝
G06F3/0638	｛データの体系化、フォーマット、または、アドレッシング｝
G06F3/064	｛ブロックの管理｝
G06F3/0641	｛重複排除｝
G06F3/0643	｛ファイルの管理｝
G06F3/0644	｛スペースエンティティの管理、例えば、分割、拡張、プール｝
G06F3/0646	｛同階層間のデータ移動、すなわち、ストレージ装置またはストレージシステムの間でデータを移動するもの｝
G06F3/0647	｛マイグレーション・メカニズム｝
G06F3/0649	｛ライフサイクル管理｝
G06F3/065	｛レプリケーション・メカニズム｝
G06F3/0652	｛消去、例．デリート、データクリーニング、ごみ箱へのデータの移動｝
G06F3/0653	｛ストレージ装置またはシステムの監視｝
G06F3/0655	｛階層間のデータ移動、すなわち入出力転送；一つ以上のホストおよび一つ以上のストレージ装置間のデータ移動｝
G06F3/0656	｛データ・バッファ手段｝
G06F3/0658	｛コントローラを構成する手段｝
G06F3/0659	｛コマンドを扱う手段、例．コマンドバッファ、キュー列、コマンドスケジューリング｝
G06F3/0661	｛フォーマットまたはプロトコル変換手段｝
G06F3/0662	｛仮想化｝
G06F3/0664	｛装置レベルにおけるもの、例．ストレージ装置またはシステムのエミュレーション｝
G06F3/0665	｛エリアレベルにおけるもの、例．仮想または論理ボリュームの提供｝
G06F3/0667	｛データ・レベルにおけるもの、例．ファイル仮想化、レコード仮想化、オブジェクト仮想化｝
G06F3/0668	｛特定のインフラストラクチャを採用するもの｝
G06F3/067	｛分散型あるいはネットワーク型のストレージシステム、例：ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）、ネットワークアタッチドストレージ（ＮＡＳ）｝
G06F3/0671	｛インラインストレージシステム｝
G06F3/0673	｛一台のストレージ装置｝
G06F3/0674	｛ディスク装置｝
G06F3/0676	｛磁気ディスク装置｝
G06F3/0677	｛光ディスク装置、例：CD-ROM、 DVD｝
G06F3/0679	｛不揮発性半導体メモリ装置、例：フラッシュメモリ、ワンタイムプログラマブルメモリ（OTP）｝
G06F3/068	｛ハイブリッドストレージ装置｝
G06F3/0682	｛テープ装置｝
G06F3/0683	｛複数台のストレージ装置｝
G06F3/0685	｛異種の装置を結合したハイブリッドストレージ、例：階層化ストレージ、複合アレイ｝
G06F3/0686	｛ライブラリ、例：テープ・ライブラリ、ジュークボックス｝
G06F3/0688	｛不揮発性半導体メモリアレイ｝
G06F3/0689	｛ディスクアレイ、例：RAID、 JBOD｝
G06F3/08	個別的な記録担体 たとえば、せん孔カード、 ｛メモリカード、集積回路(IC)カード、スマートカード(機械用としての記録担体、少なくともデジタルマークを運搬するように設計された記録担体G06K 19/00；符号化信号を有する符号化身分証明書またはクレジットカードG07F 7/10)｝
G06F3/09	タイプライターへのデジタル出力
G06F3/12	印字ユニットのデジタル出力のためのもの｛例．ラインプリンター，チェインプリンター｝（タイプライターへのデジタル出力Ｇ０６Ｆ３／０９；英数字の印刷Ｇ０６Ｋ１５／０２）
G06F3/1201	｛印刷システムへの専用インターフェース｝
G06F3/1202	｛特定の効果を達成するための特に適応されるもの｝
G06F3/1203	｛管理を改善または容易にするもの，例．印刷管理｝
G06F3/1204	｛ユーザーまたはオペレータの行為を低減する結果になるもの，例．プリセット，自動合うション，ハードウェアトークン記憶データを使用するもの｝
G06F3/1205	｛印刷ジョブ構成の柔軟性を向上させる結果になるもの，例．ジョブ設定，印刷要求事項，ジョブチケット｝
G06F3/1206	｛入力データフォーマットまたはジョブフォーマットまたはジョブタイプの柔軟性を向上させる結果になるもの｝
G06F3/1207	｛ジョブ依頼の後の印刷結果についてユーザーに通知される結果になるもの｝
G06F3/1208	｛出力結果の品質が改善される結果になるもの，例．印刷レイアウト，色，ワークフロー，印刷プレビュー｝
G06F3/1209	｛レガシ通信プロトコルが適応されまたは橋渡しされる結果になるもの，例．エミュレーション，プロトコル拡張｝
G06F3/121	｛例外または検出および復旧を容易にするもの，例．欠陥，媒体または消耗品枯渇｝
G06F3/1211	｛印刷性能を改善するもの｝
G06F3/1212	｛ジョブ依頼と印刷開始との間の遅延低減を達成するもの｝
G06F3/1213	｛中間ノードまたは最終ノードでのもの｝
G06F3/1214	｛依頼ノードでのもの｝
G06F3/1215	｛印刷速度の向上を達成するもの，すなわち，印刷開始と印刷終了との間の時間を短縮するもの｝
G06F3/1217	｛出力デバイスでのアイドル時間を低減するまたは資産利用を促進するもの｝
G06F3/1218	｛使用リソースを低減または節約するもの，例．消耗品の廃棄を避けるまたはハードウェアリソースの使用を改選するもの｝
G06F3/1219	｛消耗品に関するもの，例．インク，トナー，紙｝
G06F3/122	｛コンピューティングリソースに関するもの，例．メモリ，ＣＰＵ｝
G06F3/1221	｛電力消費に関するもの｝
G06F3/1222	｛印刷ジョブのセキュリティを向上するもの｝
G06F3/1223	｛特定の技術を使用することに特に適応するもの｝
G06F3/1224	｛クライアントまたはサーバーリソース管理｝
G06F3/1225	｛ソフトウェア更新，例．プリントドライバー，モジュール，プラグイン，フォント｝
G06F3/1226	｛必要な特性をもつデバイスの発見｝
G06F3/1227	｛プリンター定義ファイル｝
G06F3/1228	｛印刷ドライバーレスまたはジェネリックドライバーを使用するもの｝
G06F3/1229	｛プリンターリソースまたはプリンターメンテナンス，例．デバイス状態，パワーレベル｝
G06F3/123	｛ソフトウェアまたはファームウェア，例．デバイスファームウェア管理｝
G06F3/1231	｛デバイス関連設定，例．ＩＰアドレス，名称，識別｝
G06F3/1232	｛プリンターデバイス能力を伝送するもの，例．要求時または定期的｝
G06F3/1234	｛エラー取扱いおよび復旧，例．再印刷（Ｇ０６Ｆ３／１２６１が優先）｝
G06F3/1235	｛消耗品の終了に起因するもの，例．紙，インク，トナー｝
G06F3/1236	｛接続管理｝
G06F3/1237	｛印刷ジョブ管理｝
G06F3/1238	｛印刷を確保するもの，例．ユーザー識別，デバイス使用のユーザー権利，許容されないコンテンツ，ページのブランク部分またはフィールド，保持されたジョブを解除するもの｝
G06F3/1239	｛リソースの使用を制限するもの，例．使用またはユーザーレベル，クレジット限度，消耗品，特殊なフォント｝
G06F3/124	｛平行印刷または平行リッピング｝
G06F3/1241	｛ジョブ要求事項に従ってジョブを分割するもの，例．黒／白および色ページ，本の表紙および本体，タブ｝
G06F3/1242	｛ページ上の画像またはコンテンツの成分｝
G06F3/1243	｛可変データ印刷，例．文書様式，テンプレート，ラベル，クーポン，広告，ロゴ，ウォターマーク，業務印刷，固定コンテンツバージョン｝
G06F3/1244	｛ジョブ処理またはジョブ構文解析，例．ページバンディング｝
G06F3/1245	｛中間または共通フォーマットへの変換によるもの｝
G06F3/1246	｛マークアップ言語を取り扱うことによるもの，例．ＸＳＬ，ＸＭＬ，ＨＴＭＬ｝
G06F3/1247	｛プリンター準備フォーマットへの変換によるもの｝
G06F3/1248	｛プリンター言語認識によるもの，例．ＰＤＬ，ＰＣＬ，ＰＤＦ｝
G06F3/125	｛ページレイアウトまたは出力媒体への入力ページを割り当てるもの，例．面付け｝
G06F3/1251	｛連続媒体のためのもの，例．ウェブ媒体，ロール｝
G06F3/1252	｛シート系媒体のためのもの｝
G06F3/1253	｛印刷ジョブパラメータの構成，例．クライアントにおいてＵＩを使用するもの｝
G06F3/1254	｛自動構成，例．ドライバーによるもの｝
G06F3/1255	｛設定非互換性，例．制約，デバイス能力に対するユーザー要求事項｝
G06F3/1256	｛ユーザーフィードバック，例．印刷プレビュー，試験印刷，プルーフィング，プレフライトチェック｝
G06F3/1257	｛事前保存設定を使用することによるもの，例．ジョブテンプレート，プリセット，印刷スタイル｝
G06F3/1258	｛プリンターにおけるジョブ設定更新によるもの｝
G06F3/1259	｛印刷ジョブ監視，例．ジョブ状態｝
G06F3/126	｛ジョブスケジューリング，例．キューイング，適切なデバイスを判定するもの｝
G06F3/1261	｛代替印刷を使用することによるもの｝
G06F3/1262	｛ジョブをグループ分けまたは連動させることによるもの｝
G06F3/1263	｛ジョブ優先順に基づくもの，例．ジョブの順序を再構成するもの，例．印刷順序｝
G06F3/1264	｛処理後リソースを割り当てることによるもの｝
G06F3/1265	｛参照により印刷するもの，例．ジョブにおいて記載されたソースからジョブの文書／画像データを検索するもの｝
G06F3/1267	｛ジョブ蓄積，例．予定されていないジョブ，遅延印刷｝
G06F3/1268	｛ジョブ依頼，例．印刷データ自体ではなく印刷ジョブ命令または要求を提示するもの｝
G06F3/1269	｛放送サーバーによるもの｝
G06F3/127	｛ホットフォルダを使用することによるもの，例．印刷設定または印刷データ管理規則が事前に設定されているフォルダ｝
G06F3/1271	｛印刷ノードにおけるジョブ依頼，例．局部的にまたは遠くに記憶されたデータからジョブを作成するもの（Ｇ０６Ｆ３／１２３８が優先）｝
G06F3/1272	｛デジタル店頭，例．再順序付け，ウェブ印刷，遠隔依頼画面からジョブを提示するもの｝
G06F3/1273	｛印刷ジョブ履歴，例．ロギング，アカウンティング，トラッキング｝
G06F3/1274	｛印刷ジョブの削除｝
G06F3/1275	｛印刷ワークフロー管理，例．ワークフローを定義または変更するもの，クロス発行｝
G06F3/1276	｛プリンタードライバー内のもの，例．ドライバーはサーバー上またはクライアント上に存在する｝
G06F3/1277	｛フィルタパイプラインを使用するもの，例．ドライバーの外部，トラップを追加するもの｝
G06F3/1278	｛特定のインフラストラクチャを採用するように特に適応されるもの｝
G06F3/1279	｛コントーラの構造，例．インターフェースハードウェアの態様｝
G06F3/128	｛直接印刷，例．文書ファイルを送付するもの，メモリスティックを使用するもの，カメラから印刷するもの｝
G06F3/1281	｛マルチエンジンプリンター，例．多重出力エンジンをもつ１つの実体｝
G06F3/1282	｛高容量プリンターデバイス｝
G06F3/1284	｛ローカルプリンターデバイス｝
G06F3/1285	｛リモートプリンターデバイス，例．クライアントまたはサーバーから離れているもの｝
G06F3/1286	｛ローカルネットワークを介するもの｝
G06F3/1287	｛インターネットを介するもの｝
G06F3/1288	｛クライアント−サーバー−プリンターデバイス構成内のもの｝
G06F3/1289	｛サーバー−クライアント−プリンターデバイス構成内のもの，例．サーバーはプリンターを見ない｝
G06F3/129	｛サーバー−プリンターデバイス構成内のもの，例．印刷フローはサーバーからプリンターへ移動しプリンターからクライアントへ双方向移動する，すなわち，クライアントはサーバーと通信しない｝
G06F3/1291	｛プリンターデバイスのプール：ネットワーク内の自己管理印刷デバイス，例．サーバー無し｝
G06F3/1292	｛モバイルクライアント，例．無線印刷｝
G06F3/1293	｛コンピュータとの印刷情報の交換｝
G06F3/1294	｛情報交換に関連した状況またはフィードバック｝
G06F3/1295	｛緩衝手段｝
G06F3/1296	｛プリンタージョブスケジューリングまたはプリンター資源取り扱い（資源のタスクへの割り当てＧ０６Ｆ９／４６Ａ２(ＥＣＬＡ)）｝
G06F3/1297	｛プリンターコードの翻訳，変換，エミュレーション，圧縮；プリンターパラメータの環境設定｝
G06F3/1298	｛プリンター言語認識，例．プログラム制御言語，ページ記述言語｝
G06F3/13	プロッタへのデジタル出力｛プロッタの他の機能との協働および相互作用｝
G06F3/14	表示装置へのデジタル出力のためのもの｛表示装置の他の機能ユニットとの協働および相互作用｝（表示の制御一般Ｇ０９Ｇ出力データの永久可視表示を作成するための装置Ｇ０６Ｋ１５／００）
G06F3/1407	｛表示形式に係わりない一般的現示，例．小数点位置の測定，固定されたまたは駆動小数点を用いた表示，重要でない零点の抑制｝
G06F3/1415	｛ホストに保存されたイメージと平面パネル端末に表示されたイメージとの間の相違を検出するための手段を有するもの｝
G06F3/1423	｛複数のローカル表示装置，例．ＣＲＴ＋平面パネル表示装置，を制御するもの｝
G06F3/1431	｛単一の図形制御装置を用いるもの｝
G06F3/1438	｛複数の図形制御装置を用いるもの｝
G06F3/1446	｛モジュールから成る表示装置，例．ビデオウオール｝
G06F3/1454	｛データの実際のコピーを複数の表示装置，例．遠隔表示装置に同時に表示するために，ローカルワークステーションまたはウィンドウの表示データを遠隔のワークステーションまたはウィンドウに，コピーすることを包含するもの｝
G06F3/1462	｛ホストに保存されたイメージと遠隔の表示装置に表示されたイメージとの間の相違を検出するための手段を備えるもの｝
G06F3/147	表示パネルを用いるもの
G06F3/1475	｛ＣＲＴ制御信号の平面パネル制御信号への変換を用いるもの，例．パレットメモリの適用｝
G06F3/153	陰極線管を用いるもの
G06F3/16	音声入力；音声出力｛例．発声されたメッセージ｝（音声のデジタル情報への変換またはその逆Ｇ１０Ｌ）｛電話交換に於ける蓄音機装置，例．電話自動時刻サービスＨ０４Ｍ３／５０；音声遠隔測定装置Ｈ０４Ｍ１１／００５｝
G06F3/162	｛専用オーディオデバイスへのインターフェイス，例．オーディオドライバー，ＣＯＤＥＣへのインターフェイス｝
G06F3/165	｛オーディオストリームの管理，例．ボリュームの設定，オーディオストリームパス｝
G06F3/167	｛ユーザーインターフェース内のオーディオ，例．ナビゲートのために音声コマンドを使用するもの，オーディオフィードバック｝
G06F5/00	処理するデータの順序または内容を変更することなくデータ変換を行うための方法または装置（符号化または復号化Ｈ０３Ｍ）
G06F5/01	桁送りのためのもの，例．位置調整，位取り，正規化，のためのもの｛（情報が段階的に移動するデジタル店舗，例．シフトレジスタＧ１１Ｃ１９／００；情報が循環するデジタル店舗Ｇ１１Ｃ２１／００）｝
G06F5/012	｛浮動点小数点コンピュテーションに於ける｝
G06F5/015	｛少なくとも二つの制御された移行レベルを有するもの，例．移行マトリックスを用いるもの（Ｇ０６Ｆ５／０１２が優先）｝
G06F5/017	｛再循環記憶素子を用いるもの｝
G06F5/06	データ・フローの速度を変えるためのもの，すなわち速度調整のためのもの｛またはタイミング，例．遅延線，ＦＩＦＯ緩衝；そのための上または下の範囲の制御；（Ｇ０６Ｆ７／００Ｃ２(ＥＣＬＡ)が優先）｝
G06F5/065	｛仕切りバッファ，例．複数の独立したキューを容認するもの，両方向の先入れ先出し｝
G06F5/08	格納位置が連続しており、中間のデータは格納または取り出しを行う際にアクセス不能であるもの，例．シフトレジスタを使用するもの
G06F5/085	｛データを再循環させるもの｝
G06F5/10	格納位置が連続しており、各データが格納および取り出しを行う際にそれぞれ独立してアクセス可能であるもの，例．ランダムアクセスメモリを使用するもの
G06F5/12	充填度を監視する手段；衝突，即ち，同時に格納および取り出しを行う際のコンフリクト，を解消する手段
G06F5/14	オーバーフローまたはアンダーフローを扱うもの，例．満杯または空を示すフラグ
G06F5/16	多重方式，即ち，２つ以上の同様な装置を使用し、格納および取り出しを行う際に交互にアクセスするもの，例．ピンポン・バッファ
G06F7/00	取扱うデータの順序または内容を操作してデータを処理するための方法または装置（論理回路Ｈ０３Ｋ１９／００）｛注．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。‐ここに分類されている文献は，記録媒体上のデータを分類，選択，比較するもので；電気機械的累算器に関連するＩＤＴ‐グループに分類されていた:‐文献は管理上，該グループからこのグループへ再分類された。｝
G06F7/02	デジタル値の比較（Ｇ０６Ｆ７／０６，Ｇ０６Ｆ７／３８が優先）  
G06F7/023	｛適応，例：自己学習｝
G06F7/026	振幅比較，すなわち，その数値に基づいてオペランドの相対的順位を決定するためのもの，例：ウインドウコンパレータ
G06F7/06	個々の記録担体上のデータを分類，選別，組合せ，または別々の記録担体上のデータを比較するための装置 
G06F7/08	分類，すなわち記録担体が有している少なくともある情報の類別によって，記録担体を番号順または他の一定順序に群分けすること（２組以上の記録担体を一定順序に組み合わせることによるものＧ０６Ｆ７／１６）
G06F7/10	選別，すなわち順番にまたは無秩序に配列された多数の記録坦体上のある種のデータによって識別可能な記録坦体上のデータ中から別種のデータを得ること  
G06F7/12	選択された項目の表を印刷する手段をもつもの  
G06F7/14	組合せ，すなわち各々同じ順序に配列された少くとも２組の記録担体を，同じ順序を有する１組の記録担体にまとめること
G06F7/16	組合せと分類の結合
G06F7/20	同じ順序に配列された別々の記録担体の組を比較して，１組中の少くともあるデータが他の１組または数組中のデータと一致しているか否かを決めるもの  
G06F7/22	連続的記録担体，例．テープ，ドラム，ディスク，上のデータを分類または組合せる装置
G06F7/24	分類，一つ以上の記録担体からデータを引き出し，番号順または他の一定順序にそのデータを並べ直し，かつもとの記録担体または別の記録担体あるいは組になった記録担体上に，分類されたデータを再記録すること（Ｇ０６Ｆ７／３６が優先）  
G06F7/26	分類されたデータを中間の記憶装置を用いずにもとの記録担体上のそのデータが分類前に記録されていた同じスペース内に記録するもの｛文献を含まないもの，Ｇ０６Ｆ７／２４参照｝
G06F7/32	組合せ，すなわち少なくとも２つの記録担体上に一定の順序で入れられているデータを組み合わせて，もとのデータの全てを順序よく保持する一つの記録担体あるいは組になった記録担体を作るもの｛組み合わせ方法一般｝（Ｇ０６Ｆ７／３６が優先）
G06F7/36	組合せと分類を結合したもの
G06F7/38	位取り記数法を用いて計算を行なうための方法または装置，例．２進，３進，１０進法を用いるもの
G06F7/381	｛低温用構成部品を用いるもの（例．ジョセフソンゲート）｝
G06F7/383	｛磁気または類似の素子を用いるもの（パラメトリックなおよび他の共振回路を用いるものＧ０６Ｆ７／３８８）｝
G06F7/385	｛磁気バブル｝
G06F7/386	｛少数，基数２０または１２（Ｇ０６Ｆ７／３８５が優先）｝
G06F7/388	｛電気化学的な，超短波電波の，表面弾性波の，ニューリスタの，電子ビーム切り替えの共振，例．パラメトリック，鉄共振のような他の装置を用いるもの）｝
G06F7/40	接点開閉素子，例．電磁継電器，を用いるもの（Ｇ０６Ｆ７／４６が優先）
G06F7/405	｛バイナリ｝
G06F7/42	加算；減算｛Ｇ０６Ｆ７／４０５が優先｝
G06F7/44	乗算；除算｛Ｇ０６Ｆ７／４０５が優先｝
G06F7/443	｛連続加算または減算｝
G06F7/446	｛部分積の形成によるもの（電気乗算九九表を用いるもの）｝
G06F7/46	電気機械的計数器型の累算器を用いるもの
G06F7/461	｛加算；減算｝
G06F7/462	｛乗算；除算｝
G06F7/463	｛連続の加算または減算を用いるもの｝
G06F7/465	｛部分積の形成によるもの（電気乗算九九表を用いるもの）｝
G06F7/466	｛２の連続加算または減算を用いるもの｝
G06F7/467	｛被乗数または除数のあらかじめ決められた倍数を用いるもの｝
G06F7/468	｛計算による関数を評価するためのもの｝
G06F7/48	無接点素子，例．真空管，固体素子，を用いるもの；素子を特定しないで用いるもの
G06F7/4806	｛複素数を用いる計算｝
G06F7/4812	｛複雑な乗算｝
G06F7/4818	｛座標回転デジタル計算機（ＣＯＲＤＩＣ）を用いるもの｝
G06F7/4824	｛符号付き数字表現形態を用いるもの｝
G06F7/483	位取り数を非線形に組み合わせて表現した数を用いて計算するもの，例．有理数，対数方式，または浮動小数点数
G06F7/4833	｛対数体系｝
G06F7/4836	｛妥当な数量の演算｝
G06F7/485	加算；減算｛（Ｇ０６Ｆ７／４８３３，Ｇ０６Ｆ７／４８３６が優先）｝
G06F7/487	乗算；除算｛（Ｇ０６Ｆ７／４８３３，Ｇ０６Ｆ７／４８３６が優先）｝
G06F7/4873	｛除算｝
G06F7/4876	｛乗算｝
G06F7/49	２進，８進，１６進または１０進以外の基数，例．３進，負または虚の基数，混合基数，を用いて計算するもの　｛非線ＰＣＭ（Ｇ０６Ｆ７／４８２４が優先）｝
G06F7/491	１０進数を用いて計算するもの
G06F7/4912	｛加算；減算（Ｇ０６Ｆ７／４９２，Ｇ０６Ｆ７／４９８が優先）｝
G06F7/4915	｛乗算；除算（Ｇ０６Ｆ７／４９２，Ｇ０６Ｆ７／４９８が優先）｝
G06F7/4917	｛除算｝
G06F7/492	各位取り内では２進の重み付け表現がされているもの
G06F7/4925	｛加算；減算（Ｇ０６Ｆ７／４９３が優先）｝
G06F7/493	自然２進符号，即ち８４２１符号，で表現されているもの
G06F7/494	加算；減算
G06F7/495	デジットシリアル演算形式であるもの，即ち，全ての位取りを次々に扱う１つのデジット処理回路を有するもの
G06F7/496	乗算；除算
G06F7/498	計数器型の累算器を使用するもの
G06F7/4981	｛加算；減算｝
G06F7/4983	｛乗算；除算｝
G06F7/4985	｛連続加算または減算によるもの｝
G06F7/4986	｛連続乗算によるまたは２による除算｝
G06F7/4988	｛表索引によるもの｝
G06F7/499	位取り処理または例外処理，例．丸め，オーバーフロー
G06F7/49905	｛例外取扱い｝
G06F7/4991	｛オーバーフローまたはアンダーフロー｝
G06F7/49915	｛浮動点数取扱い時の仮数オーバーフローまたはアンダーフロー｝
G06F7/49921	｛飽和，例．最小または最大値に対する結果をクリップするもの｝
G06F7/49926	｛ゼロによる除算｝
G06F7/49931	｛最終結果のＮを法とする数の減算｝
G06F7/49936	｛特徴のみとして記述される正規化｝
G06F7/49942	｛有意性制御｝
G06F7/49947	｛四捨五入｝
G06F7/49952	｛スティッキービット｝
G06F7/49957	｛ＩＥＥＥ−７５４の実行｝
G06F7/49963	｛の位へ四捨五入するもの（Ｇ０６Ｆ７／４９９５７が優先）｝
G06F7/49968	｛正の無限大へ四捨五入するもの（Ｇ０６Ｆ７／４９９５７が優先）｝
G06F7/49973	｛負の無限大へ四捨五入するもの，例．２つの補数の切り下げ（Ｇ０６Ｆ７／４９９５７が優先）｝
G06F7/49978	｛ゼロへ四捨五入するもの（Ｇ０６Ｆ７／４９９５７が優先）｝
G06F7/49984	｛ゼロから切り捨て｝
G06F7/49989	｛区間演算｝
G06F7/49994	｛符号拡張｝
G06F7/50	加算；減算（｛Ｇ０６Ｆ７／４８２４，｝Ｇ０６Ｆ７／４９，Ｇ０６Ｆ７／５４４〜Ｇ０６Ｆ７／５５６が優先）
G06F7/501	半加算器または全加算器，即ち，１桁の位取りに対する基本的な加算セル
G06F7/5013	｛入力信号の代数加算を使用するもの，例．キルヒホッフの加算器｝
G06F7/5016	｛入力信号の論理最小項から直接出力信号の少なくとも１つを形成するもの，すなわち，最小数のゲートレベルをもつもの｝
G06F7/502	半加算器；２つの半加算器を縦続接続してなる全加算器
G06F7/503	キャリ信号を使用するもの，即ち，入力されたキャリが直接，もしくは反転器を通すのみで，キャリ伝搬信号の値の制御下においてキャリ出力に接続されているもの
G06F7/504	ビットシリアル演算形式であるもの，即ち，全ての位取りを次々に扱う１つのデジット処理回路を有するもの
G06F7/5045	｛多重オペランドのためのもの｝
G06F7/505	｛ビットパラレル演算形式であるもの，即ち，各々の位取りに対して異なるデジット処理回路を有するもの｝
G06F7/5052	｛全ての段階にわたってまたはサンプル段階のみで担体完了検出を使用するもの｝
G06F7/5055	｛１つのオペランドが定数であるもの，例．インクレメンタまたはデクレメンタ｝
G06F7/5057	表索引を使用するもの　プログラマブルロジックアレイを使用するもの（Ｇ０６Ｆ７／５０９が優先）
G06F7/506	２箇所以上において同時にキャリの生成，もしくはキャリの伝搬が起こるもの
G06F7/507	２つの条件について計算されたキャリまたはサムの値から選択を行うもの
G06F7/508	桁上げ先見回路を使用するもの
G06F7/509	多数のオペランドに対するもの，例．デジタル積分器
G06F7/5095	｛ワードシリアル，すなわち，アキュムレータ−レジスタをもつもの｝
G06F7/52	乗算；除算（｛Ｇ０６Ｆ７／４８２４，｝Ｇ０６Ｆ７／４９，Ｇ０６Ｆ７／５４４〜Ｇ０６Ｆ７／５５６が優先）
G06F7/523	乗算のみ
G06F7/5235	｛間接法を使用するもの，例．対数領域を介しての１／４乗算法｝
G06F7/525	シリアル−シリアル演算形式であるもの，即ち，両方のオペランドが直列に入力されるもの（７／５３３が優先）
G06F7/527	シリアル−パラレル演算形式であるもの，即ち，一方のオペランドが直列に入力され，他方のオペランドが並列に入力されるもの（７／５３３が優先）
G06F7/5272	｛部分的な製品の列方向の追加があるもの｝
G06F7/5275	｛担体セーブ追加器を使用するもの｝
G06F7/5277	｛部分的な製品のコラム方向の追加があるもの｝
G06F7/53	パラレル−パラレル演算形式であるもの，即ち，両方のオペランドが並列に入力されるもの（７／５３３が優先）
G06F7/5306	｛部分的な製品の列方向の追加があるもの（Ｇ０６Ｆ７／５３２４が優先）｝
G06F7/5312	｛担体セーブ追加器を使用するもの｝
G06F7/5318	｛部分的な製品のコラム方向の追加があるもの，例．Ｗａｌｌａｃｅツリー，Ｄａｄａカウンタを使用するもの（Ｇ０６Ｆ７／５３２４が優先）｝
G06F7/5324	｛区画割り，すなわち，反復して小さい並列マルチプライヤを使用するものまたはこのような小さいマルチプライヤのアレイを使用するもの｝
G06F7/533	反復する過程または段階の回数を削減するもの，例．ブースアルゴリズム，対数加算，奇数−偶数，を使用するもの
G06F7/5332	｛ゼロまたは１のストリングにわたってスキップすることによるもの，例．ブースアルゴリズムを使用するもの｝
G06F7/5334	｛多重ビット走査を使用することによるもの，すなわち，部分的な製品として適切な事前に計算された複数の被乗数を選定するために連続マルチプライヤビットのグループを復号することによるもの｝
G06F7/5336	｛オーバーラップされるもの，すなわち，署名デジット表示に記録される１つ以上のビットを共有する連続ビットグループをもつもの｝
G06F7/5338	｛２つの新規のビットをもつ各ビットグループ，例．二次ＭＢＡ｝
G06F7/535	除算のみ
G06F7/537	反復する過程または段階の回数を削減するもの，例．ＳＲＴ（Ｓｗｅｅｎｙ−Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ−Ｔｏｃｈｅｒ）アルゴリズムを使用するもの
G06F7/5375	｛各デジットが負，ゼロまたは正である非回復計算：警告：未完成，暫定的にＧ０６Ｆ７／５３５＋Ｓ０６Ｆ７：５３７Ｓを参照｝
G06F7/544	または計算によって関数の値を求めるためのもの（ルックアップテーブルを用いるものＧ０６Ｆ１／０２；｛複雑な数学演算Ｇ０６Ｆ１７／１０；Ｇ０６Ｆ７／４８２４が優先｝）
G06F7/5443	｛積和（それの応用のためのものについては，関連箇所参照，例．Ｇ０６Ｆ１７／１０，Ｈ０３Ｈ１７／００）｝
G06F7/5446	｛交叉加算アルゴリズムを用いるもの．例．ＣＯＲＤＩＣ｝
G06F7/548	三角関数；座標変換
G06F7/552	べき乗またはべき根，｛例．ピタゴラス和｝
G06F7/5525	｛単一オペラントのべき根または逆べき根｝
G06F7/556	対数または指数関数
G06F7/57	算術論理演算ユニット[ＡＬＵ｝，即ち，グループＧ０６Ｆ７／４８３〜Ｇ０６Ｆ７／５５６に包含される２以上の演算を実行する装置または論理演算を実行する装置
G06F7/575	基本的な算術論理演算ユニット，即ち，少なくとも部分的に，同じ回路を使用し，加算，減算，または複数の論理演算の１つの何れかを選択して実行できる装置
G06F7/58	乱数または擬似乱数発生器　｛ランダムパルス発生器Ｈ０３Ｋ３／８４；秘密電信通信Ｈ０４Ｌ９／００；宝くじ装置Ｇ０７Ｃ１５／００｝
G06F7/582	｛擬似乱数発生器｝
G06F7/584	｛有限体算出演算を用いるもの，例．線形帰還シフトレジスタを用いるもの｝
G06F7/586	｛整数のアルゴリズムを用いるもの，例．線形合同法を用いるもの｝
G06F7/588	｛乱数発生器，すなわち自然確率過程に基づくもの｝
G06F7/60	デジタルな非位取り記数法，すなわち．基数を用いない数表現を用いて計算を行うための方法または装置；位取り記数法と非位取り記数法の組合せを用いる計算装置　｛（暫定的にＧ０６Ｆ７／６２に於いて）；デジタルデータの非位取り形体，例．パルス率，へのまたはからの変換｝
G06F7/602	｛デルタシグマ変調を用いるもの｝
G06F7/605	｛二つのパルス率の一パルス率への加算的または減算的混合（うなり周波数発生装置Ｈ０３Ｂ２１／００；電気計数器の入力回路，例．アップダウン計数器Ｈ０３Ｋ２１／００）｝
G06F7/607	｛１の数計数器，すなわちビット計数器または並列計数器とも呼称されるものであって，複数の入力線中のうちで１に設定された入力線の数を計数するための装置（それの適用のためのもの，適切な箇所参照，例．Ｇ０６Ｆ７／４９，Ｇ０６Ｆ７／５０１３，Ｇ０６Ｆ７／５０９，Ｈ０）｝
G06F7/62	パルスの総数を計数することのみにより演算を実行するもの；　｛計数器による組み合わされた位取り且つ増分プロセスを用いる乗算，除算または派生の演算，すなわち桁送りが無いもの（Ｇ０６Ｆ７／６８が優先）｝
G06F7/64	デジタル微分解析機，すなわち増分を表示するパルスを用いて，微分，積分もしくは微分または積分方程式を解くための計算装置；差分方程式を解くためのその他の増分計算機（Ｇ０６Ｆ７／７０が優先；ハイブリッド計算技術を用いた微分解析機Ｇ０６Ｊ１／０２）｛数値制御に於けるＤＤＡの適用Ｇ０５Ｂ１９／１８｝
G06F7/66	単位増分のみを表わすパルスを用いるもの
G06F7/68	パルス率乗算器または除算器を用いるもの｛パルス率乗算器または除算器それ自体｝（Ｇ０６Ｆ７／７０が優先｝｛（電子携帯時計に於ける周波数分割Ｇ０４Ｇ３／０２；発振素子に於ける周波数の乗算または除算Ｈ０３Ｂ１９／００；周波数分割計数器それ自体Ｈ０３Ｋ２３／００〜Ｈ０３Ｋ２９／００）]
G06F7/70	推計パルス列，すなわち平均パルス率で数を表現するランダムに発生するパルス列を用いるもの｛（アナログ信号の推計パルス列への変換およびその逆Ｈ０３Ｍ１／０４）｝
G06F7/72	剰余計算を用いるもの
G06F7/721	｛モジュラー逆変換，逆数または商計算（Ｇ０６Ｆ７／７２４，Ｇ０６Ｆ７／７２７，Ｇ０６Ｆ７／７２８が優先）｝
G06F7/722	｛モジュール乗算（Ｇ０６Ｆ７／７２４，Ｇ０６Ｆ７／７２７，Ｇ０６Ｆ７／７２８が優先）｝
G06F7/723	｛モジュールべき乗（Ｇ０６Ｆ７／７２４，Ｇ０６Ｆ７／７２７，Ｇ０６Ｆ７／７２８が優先）｝
G06F7/724	｛有限体算術演算（エラー検出または訂正のためのもの一般Ｈ０３Ｍ１３／００，計算機に於けるものＧ０６Ｆ１１／１０）｝
G06F7/725	｛楕円形に関して｝
G06F7/726	｛逆変換；逆数計算；有限体の要素の分割｝
G06F7/727	｛Ｎが（２＊＊ｎ）-１，２＊＊ｎまたは（２＊＊１）＋１であるＮを用いたＮを法とする算法，例．法関数３，法関数４または法関数５（Ｇ０６Ｆ７／７２８が優先）｝
G06F7/728	｛モンゴメリ減算を用いるもの｝
G06F7/729	｛剰余数系による表現形式を用いるもの｝
G06F7/74	１語内の，指定値を有する１以上のビットの位置を選別または符号化すること，例．最上位または最下位の有意な０または１の検出，プライオリティ・エンコーダ
G06F7/76	データ内容から独立して定められたルールによるデータの再配置，並べ替え，または選別のための装置
G06F7/762	｛少なくとも２つの別々に制御された再構成レベルをもつもの，例．多段階相互接続ネットワーク（Ｇ０６Ｆ７／７６４〜Ｇ０６Ｆ７／７６８が優先）｝
G06F7/764	｛マスキング｝
G06F7/766	｛全ての可能な置換の生成｝
G06F7/768	｛データ位置反転，例．ビット反転，バイト入れ換え｝
G06F7/78	データフローの順序を変えるためのもの，例．行と列との入れ換え，ＬＩＦＯバッファ；そのオーバーフローまたはアンダーフローの処理
G06F7/785	｛キューに追加とキューから取り出す両方の操作に個別にアクセス可能な各々の記憶位置のシーケンスをもつもの，例．ＲＡＭを使用するもの｝
G06F8/00	｛ソフトウェアエンジニアリングのための装置（ストアードプログラムの実行Ｇ０６Ｆ９／０６；テスト又はデバッグＧ０６Ｆ１１／３６；ハードウェア／ソフトウェア協調設計Ｇ０６Ｆ１７／５０；ソフトウェアプロジェクト管理Ｇ０６Ｑ１０／００Ｃ）｝
G06F8/10	｛要件解析；仕様技術｝
G06F8/20	｛ソフトウェアの設計｝
G06F8/22	｛手順｝
G06F8/24	｛オブジェクト指向｝
G06F8/30	｛ソースコードの作成または生成｝
G06F8/31	｛プログラミング言語またはプログラミングパラダイム｝
G06F8/311	｛関数型または適用型言語；書換え型言語｝
G06F8/312	｛リスト処理，例．ＬＩＳＰプログラミング言語｝
G06F8/313	｛論理プログラミング，例．Ｐｒｏｌｏｇプログラミング言語｝
G06F8/3135	｛ユニフィケーションまたはバックトラッキング｝
G06F8/314	｛並列プログラミング言語（Ｇ０６Ｆ８／３１３が優先）｝
G06F8/315	｛オブジェクト指向言語｝
G06F8/316	｛アスペクト指向プログラミング技術｝
G06F8/33	｛インテリジェントエディタ（テキスト処理Ｇ０６Ｆ１７／２１）｝
G06F8/34	｛グラフィカルまたはビジュアル・プログラミング（ＧＵＩを使った対話のためのアイコンの使用Ｇ０６Ｆ３／０４８）｝
G06F8/35	｛モデル駆動｝
G06F8/355	｛ラウンドトリップエンジニアリング｝
G06F8/36	｛ソフトウェアの再利用｝
G06F8/37	｛コンパイラ構築；パーサ生成｝
G06F8/38	｛ユーザーインタフェース実現のためのもの（ＧＵＩのための対話技術Ｇ０６Ｆ３／０４８）｝
G06F8/40	｛プログラムコードの変換｝
G06F8/41	｛コンパイル｝
G06F8/42	｛文法解析｝
G06F8/423	｛プリプロセッサ｝
G06F8/425	｛字句解析｝
G06F8/427	｛パーシング｝
G06F8/43	｛チェック；文脈解析｝
G06F8/433	｛依存性解析；データまたは制御フローの解析｝
G06F8/434	｛ポインタ；エイリアシング｝
G06F8/436	｛意味チェック｝
G06F8/437	｛型チェック｝
G06F8/44	｛コード化｝
G06F8/441	｛レジスタ割当て；物理メモリ空間から論理メモリ空間への割付け｝
G06F8/443	｛最適化｝
G06F8/4432	｛エネルギー消費の削減｝
G06F8/4434	｛プログラムコードに必要なメモリスペースの削減（デジタル圧縮Ｈ０３Ｍ７／３０）｝
G06F8/4435	｛デッドコードや冗長コードの検出または削除｝
G06F8/4436	｛エクスライニング；手続き抽象｝
G06F8/4441	｛プログラムコードに必要な実行時間の削減｝
G06F8/4442	｛キャッシュミス回数の低減；データプリフェッチ（キャッシュプリフェッチＧ０６Ｆ１２／０８６２）｝
G06F8/4443	｛インライニング｝
G06F8/445	｛細粒度並列性，すなわち，命令レベルの並列性を利用するもの（ランタイム命令スケジューリングＧ０６Ｆ９／３８３６）｝
G06F8/4451	｛パイプライン・ストールの回避｝
G06F8/4452	｛ソフトウェア・パイプライニング｝
G06F8/447	｛ターゲットコード生成｝
G06F8/45	｛コンパイルにおける粗粒度並列性，すなわち，命令グループ間の並列性を利用するもの｝
G06F8/451	｛コードの分配（実行時のＣＰＵ負荷を考慮するものＧ０６Ｆ９／５０５；負荷の再平滑化Ｇ０６Ｆ９／５０８３）｝
G06F8/452	｛ループ｝
G06F8/453	｛データの分配｝
G06F8/454	｛一貫性（階層構造メモリシステムにおけるキャッシュ一貫性プロトコルＧ０６Ｆ１２／０８１５）｝
G06F8/456	｛並列性の検出｝
G06F8/457	｛通信（タスク間通信Ｇ０６Ｆ９／４６Ｒ６）｝
G06F8/458	｛同期，例．post/wait命令，バリア，ロック（タスク間の同期Ｇ０６Ｆ９／４６Ｒ２）｝
G06F8/47	｛リターゲッタブル・コンパイラ｝
G06F8/48	｛インクリメンタル・コンパイル（ソフトウェア再利用Ｇ０６Ｆ８／３６）｝
G06F8/49	｛部分評価｝
G06F8/51	｛ソースからソースへ｝
G06F8/52	｛バイナリからバイナリへ｝
G06F8/53	｛逆コンパイラ；逆アセンブラ｝
G06F8/54	｛ロード時より前のリンク編集（ロード時より後のリンク編集Ｇ０６Ｆ９／４４５２１）｝
G06F8/60	｛ソフトウェアの配備｝
G06F8/61	｛インストール｝
G06F8/62	｛アンインストール｝
G06F8/63	｛イメージベースのインストール；クローニング；ビルド・トゥ・オーダー｝
G06F8/64	｛リターゲッタブル｝
G06F8/65	｛更新｝
G06F8/654	
G06F8/656	
G06F8/658	
G06F8/66	｛読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）に格納されたプログラムの更新｝
G06F8/70	｛ソフトウェアの保守または管理｝
G06F8/71	｛バージョン管理；構成管理｝
G06F8/72	｛コードリファクタリング｝
G06F8/73	｛プログラムドキュメンテーション｝
G06F8/74	｛リバースエンジニアリング；ソースコードから設計情報を抽出するもの｝
G06F8/75	｛プログラム理解のための構造解析｝
G06F8/751	｛コードクローン検出｝
G06F8/76	｛異なる環境で動作するようプログラムを適応 ；ポーティング｝
G06F8/77	｛ソフトウェアメトリクス｝
G06F8/78	｛２０００年問題を解決する方法｝
G06F9/00	プログラム制御のための装置，例．制御装置（周辺装置のためのプログラム制御Ｇ０６Ｆ１３／１０）［４］ 
G06F9/02	ワイヤー接続，例．プラグボード，を用いるもの
G06F9/04	プログラム命令のみを保持する記録担体を用いるもの（Ｇ０６Ｆ９／０６が優先）
G06F9/06	プログラム記憶方式を用いるもの，すなわちプログラムを受取りそして保持するために処理装置の内部記憶装置を用いるもの
G06F9/22	マイクロ制御またはマイクロプログラム装置
G06F9/223	｛マイクロ命令機能に拘わりなくマイクロ命令のための実行手段，例．マイクロ命令およびナノ命令の復号；マイクロ命令のタイミング；プログラム可能な論理アレイ；遅延およびファンアウト問題｝
G06F9/226	｛マイクロ命令機能，例．入力／出力マイクロ命令；診断用マイクロ命令；マイクロ命令フォーマット｝
G06F9/24	マイクロプログラムのローディング
G06F9/26	次位マイクロ命令のアドレス指定（Ｇ０６Ｆ９／２８が優先）｛マイクロプログラムの記憶または検索装置｝
G06F9/261	｛マイクロ命令アドレス指定｝
G06F9/262	｛次位マイクロ命令選択のための装置｝
G06F9/264	｛処理結果に基づくマイクロ命令選択｝
G06F9/265	｛制御記憶に対するアドレス選択によるもの（処理結果によってアドレスの一部をモディファイし、複数の分岐先から選択）｝
G06F9/267	｛制御記憶の出力に関する命令選択によるもの（制御記憶に複数のアドレスを入力し、出力された複数のマイクロ命令から選択）｝
G06F9/268	｛処理結果に基づかないマイクロ命令選択，例．割り込み，パッチ，最初のサイクルの制御記憶参照，診断プログラム｝
G06F9/28	演算速度の増強，例．並列に動作する幾つかのマイクロ制御装置を用いるもの
G06F9/30	機械語命令を実行するための装置，例．命令のデコード（マイクロ命令を実行するためのものＧ０６Ｆ９／２２；サブプログラムを実行するためのものＧ０６Ｆ９／４０）
G06F9/30003	｛特定の機械語命令を実行するための装置｝
G06F9/30007	｛データオペランドに対するオペレーションを実行するためのもの｝
G06F9/3001	｛算術命令｝
G06F9/30014	｛精度が可変なもの｝
G06F9/30018	｛ビットまたはビット列に対する命令；マスクを用いる命令｝
G06F9/30021	｛比較命令，例．Ｇｒｅａｔｅｒ−Ｔｈａｎ，Ｅｑｕａｌ−Ｔｏ，ＭＩＮＭＡＸ｝
G06F9/30025	｛フォーマット変換命令，例．浮動小数点数から整数または十進数への変換｝
G06F9/30029	｛論理演算とブール演算の命令，例．ＸＯＲ，ＮＯＴ｝
G06F9/30032	｛移動命令，例．ＭＯＶＥ，ＳＨＩＦＴ，ＲＯＴＡＴＥ，ＳＨＵＦＦＬＥ｝
G06F9/30036	｛パック化されたデータに対するオペレーションを行うための命令，例．ベクトル命令｝
G06F9/30038	
G06F9/3004	｛メモリ上でオペレーションを実行するためのもの｝
G06F9/30043	｛ロード命令またはストア命令；クリア命令｝
G06F9/30047	｛プリフェッチ命令；キャッシュ制御命令｝
G06F9/3005	｛フローコントロールのためのオペレーションを実行するためのもの｝
G06F9/30054	｛無条件分岐命令｝
G06F9/30058	｛条件分岐命令｝
G06F9/30061	｛分岐先の候補が複数ある分岐命令，例．ＣＡＳＥ｝
G06F9/30065	｛ループ制御命令；繰り返し命令，例．ＬＯＯＰ，ＲＥＰＥＡＴ｝
G06F9/30069	｛命令をスキップするための命令，例．ＳＫＩＰ｝
G06F9/30072	｛条件付命令を実行するためのもの，例．Ｇｕａｒｄを用いるもの｝
G06F9/30076	｛その他の制御命令を実行するためのもの，例．ＮＯＰ｝
G06F9/30079	｛パイプライン制御命令｝
G06F9/30083	｛電力または熱を制御するための命令｝
G06F9/30087	｛同期またはシリアライズ化のための命令｝
G06F9/3009	｛スレッド制御命令｝
G06F9/30094	｛条件コードの生成，例．キャリーフラグ，ゼロフラグ｝
G06F9/30098	｛レジスタ装置｝
G06F9/30101	｛特別な目的を有するレジスタ｝
G06F9/30105	｛レジスタの構造｝
G06F9/30109	｛一つのレジスタに複数のオペランドを有するもの｝
G06F9/30112	｛可変長データのためのもの，例．１つまたは２つのレジスタを用いるもの｝
G06F9/30116	｛シャドウレジスタ，例．対となるレジスタ，レジスタ空間の一部とはならないもの｝
G06F9/3012	｛レジスタ空間の構造，例．バンク化されたレジスタファイルまたは分散化されたレジスタファイル｝
G06F9/30123	｛コンテキストによるもの，例．スレッドのためのバッファ｝
G06F9/30127	｛レジスタウインドウ｝
G06F9/3013	｛データの内容によるもの，例．浮動小数点レジスタ，アドレスレジスタ｝
G06F9/30134	｛レジスタによるスタック；シフトレジスタ｝
G06F9/30138	｛レジスタ空間の概念の拡張，例．レジスタキャッシュ｝
G06F9/30141	｛レジスタファイルの実装，例．ポート｝
G06F9/30145	｛命令の解析，例．復号（デコード），命令ワードのフィールド｝
G06F9/30149	｛可変長命令｝
G06F9/30152	｛命令の先頭または末尾を決定するもの；命令長を決定するもの｝
G06F9/30156	｛特別な目的を有する命令符号化（エンコード），例．Ｇｒａｙ　ｃｏｄｉｎｇ｝
G06F9/3016	｛オペランド指定子の復号（デコード），例．指定子のフォーマット｝
G06F9/30163	｛明示はされないが暗黙的に定まる指定子，例．スタックのトップ｝
G06F9/30167	｛即値である指定子，例．定数｝
G06F9/3017	｛実行時（ランタイム）の命令の変換，例．マクロ｝
G06F9/30174	｛ネイティブでない命令セットのためのもの，例．Ｊａｖａのバイトコード，レガシーのコード｝
G06F9/30178	｛圧縮された命令または暗号化された命令｝
G06F9/30181	｛命令のオペレーションの拡張または変更｝
G06F9/30185	｛命令内の１ビットまたは複数ビットによるもの，例．プレフィックス，サブオペコード｝
G06F9/30189	｛実行モードによるもの，例．モードフラグ｝
G06F9/30192	｛データディスクリプタ（記述子）によるもの，例．動的にデータのタイプを定めるもの｝
G06F9/30196	｛デコーダを用いるもの，例．命令セットごとのデコーダ，適応可能なデコーダ，プログラマブルなデコーダ｝
G06F9/32	次の命令のアドレスの指定，例．命令カウンタのインクリメント，ジャンプ（Ｇ０６Ｆ９／３８が優先；サブプログラム・ジャンプＧ０６Ｆ９／４２）
G06F9/321	｛プログラムカウンタまたは命令カウンタ，例．インクリメント｝
G06F9/322	｛連続でないアドレスのためのもの｝
G06F9/323	
G06F9/324	｛ＰＣ（プログラムカウンタ）相対アドレス（アドレッシング）のためのもの｝
G06F9/325	｛ループのためのもの，例．ループの検出，ループカウンタ｝
G06F9/327	｛割込のためのもの｝
G06F9/328	｛実行時（ランタイム）に命令のパッチを当てるためのもの｝
G06F9/34	命令のオペランドまたは演算結果のアドレッシングまたはアクセシング；｛オペランドアドレスの構成；アドレッシングモード（アドレス変換Ｇ０６Ｆ１２／００）｝
G06F9/342	｛オペランドのためのアドレス空間の拡張｝
G06F9/345	複数のオペランドまたは演算結果のためのもの，｛（複数のバンクへのアドレッシングＧ０６Ｆ１２／０６）｝
G06F9/3455	｛ストライド（間隔）を用いるもの｝
G06F9/35	間接アドレッシング，｛すなわち，一つのアドレスオペランドを用いるもの，例．アドレスレジスタ｝
G06F9/355	インデックスアドレッシング，｛すなわち，二つ以上のアドレスオペランドを用いるもの｝
G06F9/3552	｛ラップアラウンドを用いるもの，例．モジュロアドレッシングまたは巡回アドレッシング｝
G06F9/3555	｛スケーリングを用いるもの，例．インデックスに対して乗算を行うもの｝
G06F9/3557	｛プログラムカウンタをベースアドレスとして用いるもの｝
G06F9/38	命令の同時実行，例．パイプライン，ルック・アヘッド
G06F9/3802	｛命令プリフェッチ｝
G06F9/3804	｛分岐のためのもの，例．ヘッジング（２ｗａｙプリフェッチ）、述語による分岐の除去｝
G06F9/3806	｛アドレス予測を用いるもの，例．リターンスタック，分岐履歴バッファ｝
G06F9/3808	｛命令再利用のためのもの，例．トレースキャッシュ，分岐ターゲットキャッシュ｝
G06F9/381	｛ループバッファリング｝
G06F9/3812	｛命令修飾を伴うもの，例．自己修飾型における命令書き換え｝
G06F9/3814	｛命令バッファの実装への用意，例．プリフェッチバッファ；バンク｝
G06F9/3816	｛命令アライメント，例．キャッシュラインまたぎ｝
G06F9/3818	｛複数命令の同時実行のためのデコード｝
G06F9/382	｛パイプライン式デコード，例．プリデコードを用いるもの｝
G06F9/3822	｛並列デコード，例．並列の複数デコードユニット｝
G06F9/3824	｛オペランドのアクセス｝
G06F9/3826	｛結果データのバイパス，例．パイプラインステージ間のローカル転送，パイプラインステージ内転送｝
G06F9/3828	｛グローバルなバイパスを伴うもの，例．パイプライン間，クラスタ間｝
G06F9/383	｛オペランドプリフェッチ（キャッシュへのプリフェッチ　Ｇ０６Ｆ１２／０８６２）｝
G06F9/3832	｛オペランドの値予測；オペランド履歴バッファ｝
G06F9/3834	｛メモリの一貫性を維持するもの（キャッシュ一貫性プロトコルＧ０６Ｆ１２／０８１５）｝
G06F9/3836	｛命令の発行，例．ダイナミック命令スケジューリング，アウトオブオーダ命令実行｝
G06F9/3838	｛依存性制御メカニズム，例．レジスタスコアボード｝
G06F9/384	｛レジスタリネーミング｝
G06F9/3842	｛投機的命令実行｝
G06F9/3844	｛動的な予測を用いるもの，例．分岐履歴テーブル｝
G06F9/3846	｛静的な予測を用いるもの，例．分岐する／しないの予測戦略｝
G06F9/3848	｛複合的分岐予測を用いるもの，例．分岐予測技法間の選択｝
G06F9/3851	｛マルチ命令ストリームからのもの，例．マルチストリーミング（マルチタスクまたはスレッドの開始またはディスパッチＧ０６Ｆ９／４６Ｃ４(ＥＣＬＡ)）｝
G06F9/3853	｛複合命令のもの｝
G06F9/3854	
G06F9/3856	
G06F9/3858	
G06F9/38585	
G06F9/3861	｛リカバリー，例．分岐の予測ミス，例外処理（エラー検出または訂正Ｇ０６Ｆ１１／００）｝
G06F9/3863	｛アーキテクチャ状態の複数コピーを用いるもの，例．シャドウレジスタ｝
G06F9/3865	｛例外処理を遅らせるもの，例．例外フラグ｝
G06F9/3867	｛命令パイプラインを用いるもの｝
G06F9/3869	｛実装上の側面，例．パイプラインラッチ、パイプライン同期とクロック供給｝
G06F9/3871	｛｛非同期命令パイプライン，例．ステージ間ハンドシェイク信号を用いるもの｝
G06F9/3873	｛可変長パイプライン，例．伸び縮みパイプライン｝
G06F9/3875	｛単一ステージのパイプライン，例．スーパーパイプライン｝
G06F9/3877	｛スレーブプロセッサを用いるもの，例．コプロセッサ（ペリフェラルプロセッサＧ０６Ｆ１３／１２；ベクトルプロセッサＧ０６Ｆ１５／７８Ｖ(ＥＣＬＡ)）｝
G06F9/3879	｛非ネイティブ命令実行のためのもの，例．コマンドの実行；Ｊａｖａ命令セットのためのもの｝
G06F9/3881	｛命令及びデータの通信のための装置｝
G06F2009/3883	２−エンジンアーキテクチャ，すなわちスレーブプロセッサーとして働くスタンドアロンプロセッサー
G06F9/3885	｛複数の独立した並列機能ユニットを用いるもの｝
G06F9/3887	｛単一の命令で制御されるもの，すなわちＳＩＭＤ｝
G06F9/38873	
G06F9/38875	
G06F9/3888	
G06F9/38885	
G06F9/3889	｛複数の命令で制御されるもの，すなわちＭＩＭＤ，デカップルされたアクセスまたは実行｝
G06F9/3891	｛リソースを共有する，ユニットのグループに編成されたもの，例．クラスタ｝
G06F9/3893	｛縦列に制御されるもの，例．積和器｝
G06F9/3895	｛複合的な操作のためのもの，例．多次元またはインターリーブしたアドレス生成器，マクロ｝
G06F9/3897	｛適応型データパスを持つもの｝
G06F9/44	特別なプログラムを実行するための装置
G06F9/4401	｛起動処理（セキュアブートＧ０６Ｆ２１／５７５；フォルトトレラントブートＧ０６Ｆ１１／１４１７；リセット手段Ｇ０６Ｆ１／２４；パワーオンセルフテストＧ０６Ｆ１１／２２８４）｝
G06F9/4403	｛プロセッサの初期化｝
G06F9/4405	｛マルチプロセッサシステムにおけるもの｝
G06F9/4406	｛オペレーティングシステムのロード｝
G06F9/4408	｛ブートデバイス選択｝
G06F9/441	｛マルチブート構成，例．ロードするＯＳの選択｝
G06F9/4411	｛周辺装置を用いた処理のための設定；デバイスドライバのロード｝
G06F9/4413	｛プラグアンドプレイ（ＰｎＰ）｝
G06F9/4415	｛自己記述型周辺装置｝
G06F9/4416	｛ネットワークブート；リモートＩＰＬ（ＲＩＰＬ）｝
G06F9/4418	｛サスペンドとレジューム；ハイバネーションとアウェイク｝
G06F9/442	｛シャットダウン｝
G06F9/445	プログラムローディングまたはイニシエイティング
G06F9/44505	｛プログラム初期化のための設定，例．レジストリの使用，コンフィグレーションファイル｝
G06F9/4451	｛ユーザープロファイル，ローミング（ネットワーク固有アプリケーションのためのユーザプロファイルＨ０４Ｌ６７／３０６）｝
G06F9/44521	｛ダイナミックリンキングまたはローディング；ロード時またロード後におけるリンク編集；例．Ｊａｖａクラスローディング｝
G06F9/44526	｛プラグイン；アドオン｝
G06F9/44536	｛異なるバージョンの中から選択するもの｝
G06F9/44542	｛リターゲッタブル｝
G06F9/44547	｛ファットバイナリ｝
G06F9/44552	｛矛盾解決，すなわち，矛盾する実行可能なものの共存を可能にするもの｝
G06F9/44557	｛実行可能メモリ内のコード配置｝
G06F9/44563	｛共有｝
G06F9/44568	｛即動作可能コード｝
G06F9/44573	｛インプレース実行（ＸＩＰ）｝
G06F9/44578	｛ロードのための準備または最適化｝
G06F9/44584	｛ポータブルアプリケーション，すなわち，自己包含型アプリケーションを作成するもの，例．Ｕ３規格｝
G06F9/44589	｛プログラムコード検証，例．Ｊａｖａバイトコード検証，プルーフキャリーイングコード（高レベル文法チェックＧ０６Ｆ８／４３；ソフトウェアのテスト又はデバッグ（Ｇ０６Ｆ１１／３６）｝
G06F9/44594	｛アンローディング｝
G06F9/448	
G06F9/4482	
G06F9/4484	
G06F9/4486	
G06F9/4488	
G06F9/449	
G06F9/4491	
G06F9/4492	
G06F9/4493	
G06F9/4494	
G06F9/4496	
G06F9/4498	
G06F9/451	
G06F9/452	
G06F9/453	
G06F9/454	
G06F9/455	エミュレーション；ソフトウェアシミュレーション｛すなわち、アプリケーションまたはオペレーティングシステムの実行エンジンの仮想化または模擬（命令実行時の命令変換Ｇ０６Ｆ９／３０１７；マルチプログラミング一般Ｇ０６Ｆ９／４６；資源の論理分割または仮想化資源の管理又は設定Ｇ０６Ｆ９／５０７７；インサーキットエミュレーションＧ０６Ｆ１１／３６５２；ソフトウェアのテスト又はデバッグのための環境Ｇ０６Ｆ１１／３６６４）｝
G06F9/45504	｛プログラムコード実行のための抽象機械，例．Ｊａｖａ仮想マシン（ＪＶＭ），インタプリタ，エミュレータ｝
G06F9/45508	｛実行時のインタープリテーションまたはエミュレーション，例．エミュレータループ，バイトコードの解釈｝
G06F9/45512	｛コマンドシェル｝
G06F9/45516	｛実行時のコード変換または最適化｝
G06F9/4552	｛異なる命令セットアーキテクチャへの変換に関するもの，例．ＪＶＭにおけるジャスト・イン・タイム変換｝
G06F9/45525	｛同じ命令セットアーキテクチャ内での最適化または変更，例．ＨＰ社のＤｙｎａｍｏ｝
G06F9/45529	｛アプリケーションに埋め込まれたもの，例．ＷｅｂブラウザにおけるＪａｖａＳｃｒｉｐｔ｝
G06F9/45533	｛ハイパーバイザー；仮想マシンモニター｝
G06F9/45537	｛他のオペレーティング環境を提供するもの，例． WINE （ Ｉ／ＯエミュレーションはＧ０６Ｆ１３／１０５）｝
G06F9/45541	｛ベアメタル型，すなわち，ハードウェア上で直接ハイパーバイザが動作するもの｝
G06F9/45545	｛ゲスト−ホスト型，すなわち，ハイパーバイザがアプリケーションプログラムそのものであるもの，例．ＶｉｒｔｕａｌＢｏｘ｝
G06F9/4555	｛準仮想化，すなわち，ゲストＯＳは修正が必要｝
G06F9/45554	｛ゲストOSの命令セットアーキテクチャと、ハイパーバイザーあるいは動作プロセッサーの命令セットアーキテクチャとが異なるもの，例． ＢｏｃｈｓやＭａｃＯＳのＰｏｗｅｒＰＣ上のＶｉｒｔｕａｌＰＣ｝
G06F9/45558	｛ハイパーバイザ特有の管理および統合の観点｝
G06F2009/45562	｛仮想機械インスタンスを作成，削除，クローニングするもの｝
G06F2009/45566	｛仮想マシンのネスト｝
G06F2009/4557	｛仮想マシンインスタンスのディストリビューション；マイグレーションとロードバランシングの観点（負荷の分散あるいは平衡はＧ０６Ｆ９／５０５，Ｇ０６Ｆ９／５０８３；タスクマイグレーションはＧ０６Ｆ９／４８５６）｝
G06F2009/45575	｛仮想マシンインスタンスの起動，停止，サスペンド，再開実行（プログラムの起動はＧ０６Ｆ９／４４５；タスクのライフサイクル一般に関するものはＧ０６Ｆ９／４８５）｝
G06F2009/45579	｛I/O の管理 （デバイスドライバ， ストレージアクセス）（ デバイスドライバの内部的な機能は G06F13/102 ， デバイスドライバのローディングは G06F9/4424）｝
G06F2009/45583	｛メモリ管理，例． アクセス， アロケーション（ メモリ管理一般は G06F12； リクエストをサービスするためのメモリのアロケーションは G06F9/5016）｝
G06F2009/45587	｛仮想マシンインスタンスの隔離あるいはセキュリティ（ セキュリティ装置は G06F21/00N）｝
G06F2009/45591	｛監視あるいはデバッグの支援 （監視あるいはデバッグ一般は G06F11/30 ， G06F11/36）｝
G06F2009/45595	｛ネットワークインテグレーション； 仮想マシンインスタンス内でネットワーク・アクセスを可能にすること (ネットワーク化されたアプリケーションを支援するためのネットワークに特有の装置は H04L67/00）｝
G06F9/46	マルチプログラミング装置
G06F9/461	｛プログラム又はタスクコンテキストの退避・復帰｝
G06F9/462	｛コンテキスト毎に複数組のレジスタを有するもの｝
G06F9/463	｛プログラム制御ブロック機構｝
G06F9/465	｛｛分散オブジェクト指向システム （ リモートメソッド呼び出し（ＲＭＩ）は G06F9/548 ）｝ ｝
G06F9/466	｛トランザクション処理｝
G06F9/467	｛トランザクショナルメモリ （ G06F9/528 優先 ） ｝
G06F9/468	｛｛資源に対する特定のアクセス権，例．機能設定レジスタを利用するもの｝ ｝
G06F9/48	プログラムの起動；プログラムの切換，例．割込みによるもの
G06F9/4806	｛｛タスク切換の開始またはタスクのディスパッチ｝ ｝
G06F9/4812	｛｛割込によるもの，例．マスク｝ ｝
G06F9/4818	｛｛優先回路｝ ｝
G06F9/4825	｛｛システム時計からの割込，例．時刻｝ ｝
G06F9/4831	｛｛優先度可変のもの｝ ｝
G06F9/4837	｛｛時間に依存するもの｝ ｝
G06F9/4843	｛｛プログラムによるもの，例．タスクディスパッチャー，スーパーバイザ，オペレーティングシステム｝ ｝
G06F9/485	｛｛タスク・ライフサイクル，例． 停止，再起動，再開実行 （ G06F9/4881 優先 ）｝ ｝
G06F9/4856	｛異なるマシンでの再始動，例．タスクマイグレーション，仮想マシンマイグレーション （ G06F9/5088 優先 ） ｝
G06F9/4862	｛｛タスクがモバイルエージェントであるもの，すなわち，マイグレーションのために特に設計されたもの｝ ｝
G06F9/4868	｛｛生成又は複製によるもの｝ ｝
G06F9/4875	｛｛マイグレーションポリシー，例．オークション形式，契約交渉｝ ｝
G06F9/4881	｛｛ディスパッチに対するスケジュール戦略，例．ラウンドロビン，複数レベルの優先度キュー｝ ｝
G06F9/4887	｛｛デッドライン制御，例．レートに基づくもの，周期的なもの｝ ｝
G06F9/4893	｛電力量，熱量を考慮する物 （ コンピュータの一般的な電力制御は G06F1/3203 ； コンピュータの一般的な熱管理は G06F1/206 ） ｝
G06F9/50	資源割当，例．ＣＰＵの資源割当
G06F9/5005	｛｛リクエストをサービスするためのもの｝ ｝
G06F9/5011	｛｛ＣＰＵ，サーバ，端末以外のハードウェア資源｝ ｝
G06F9/5016	｛｛メモリ｝ ｝
G06F9/5022	｛｛資源の解放メカニズム｝ ｝
G06F9/5027	｛｛資源が計算機であるもの，例．ＣＰＵ，サーバ，端末｝ ｝
G06F9/5033	｛｛データのアフィニティを考慮にいれるもの｝ ｝
G06F9/5038	｛｛複数のタスクの実行順序を考慮するもの，例． 優先度や時間に依存する制約を考慮するもの （スケジューリング戦略は G06F9/4881 とそのサブグループ ）｝ ｝
G06F9/5044	｛｛ハードウェアの性能を考慮するもの｝ ｝
G06F9/505	｛｛負荷を考慮するもの｝ ｝
G06F9/5055	｛｛ソフトウェアの実行可能性を考慮するもの，すなわち，ソフトウェア資源が装置に関連付けられているか割当可能であるかを考慮にいれるもの｝ ｝
G06F9/5061	｛｛リソースの分割・結合｝ ｝
G06F9/5066	｛複数の物理CPU上で，相互に依存する複数のサブタスクをマッピングするアルゴリズム （ コンパイル時にマッピングするものは， G06F9/45M1 ） ｝
G06F9/5072	｛｛グリッド・コンピューティング｝ ｝
G06F9/5077	｛資源の論理的分割； 仮想資源の管理，構成 （ 仮想マシンのエミュレーションの細部や内部の機能は G06F9/455 ） ｝
G06F9/5083	｛｛分散システムにおける負荷の再バランス技術｝ ｝
G06F9/5088	｛｛タスクマイグレーション｝ ｝
G06F9/5094	｛｛電力量や熱量によるもの（ 一般的なコンピュータの電力管理は， G06F1/3203 ； 一般的なコンピュータの熱管理は G06F1/206 ）｝ ｝
G06F9/52	プログラムの同期；排他制御，例．セマフォによるもの； ｛タスク間におけるリソース競合｝ 
G06F9/522	｛｛バリア同期｝ ｝
G06F9/524	｛｛デッドロックの検出・回避｝ ｝
G06F9/526	｛｛排他制御アルゴリズム｝ ｝
G06F9/528	｛｛投機的実行をするもの｝ ｝
G06F9/54	プログラム間通信； ｛タスク間通信｝ 
G06F9/541	｛｛アダプタを介するもの，例．互換性のないアプリケーション間｝ ｝
G06F9/542	｛｛イベント管理； ブロードキャスティング； マルチキャスティング； 通知｝ ｝
G06F9/543	｛｛ユーザが生成したデータの移動，例．クリップボード， ダイナミック・データ・エクスチェンジ [DDE］ ， オブジェクト・リンキング・アンド・エンベディング ［OLE］｝ ｝
G06F9/544	｛｛バッファ； 共有メモリ； パイプを利用するもの｝ ｝
G06F9/545	｛｛タスクが異なるレイヤーに存在するもの，例．ユーザ空間とカーネル空間｝ ｝
G06F9/546	｛｛メッセージパッシングシステム・構造，例．キュー｝ ｝
G06F9/547	｛リモート　プロシージャ　コール ［RPC］ ；ウェブサービス｝
G06F9/548	｛オブジェクト指向のもの ；リモートメソッド呼び出し ［RMI］ （ リモートでないメソッド呼び出しは G06F9/42M ）｝
G06F11/00	エラー検出；エラー訂正；監視（記録担体上のマークの正しさを確認する方法または装置Ｇ０６Ｋ５／００；記録担体と変換器との間の相対運動に基づく情報記憶装置におけるものＧ１１Ｂ，例．Ｇ１１Ｂ２０／１８；静的記憶装置におけるものＧ１１Ｃ；エラー検出またはエラー訂正のための符号化，復号化または符号変換一般Ｈ０３Ｍ１３／００）｛注．Ｇ０６Ｆ１／００〜Ｇ０６Ｆ１５／００のインデキシングコードがこのグループに付加される｝
G06F11/002	｛寄生的な影響，例．ノイズ，温度，に対して保護するもの｝
G06F11/004	｛エラーの回避，例．エラー拡散の対抗手段，故障回避（Ｇ０６Ｆ１１／０７９３が優先）｝
G06F11/006	｛識別，例．実行された修復の識別，定義された回路の識別｝
G06F11/008	｛信頼性または利用性の分析｝
G06F11/07	故障の発生への応答，例．耐故障性
G06F11/0703	｛冗長性を持たないエラーまたは故障の処理，すなわちエラー／故障の処理に追加措置をとるもの（リトライによるものＧ０６Ｆ１１／１４０２）｝
G06F11/0706	｛固有のハードウェアプラットフォーム上または固有のソフトウェア環境で実施される処理｝
G06F11/0709	｛複数のスタンドアローンコンピュータノードを含む分散システム内，例．クラスタ，クライアント−サーバーシステム｝
G06F11/0712	｛仮想コンピューティングプラットフォーム内のもの，例．論理的に分割されたシステム｝
G06F11/0715	｛複数のタスクを実施しているシステム内のもの（マルチタスキングそれ自体Ｇ０６Ｆ９／４６）｝
G06F11/0718	｛オブジェクト指向システム内のもの｝
G06F11/0721	｛中央処理装置内［ＣＰＵ］｝
G06F11/0724	｛マルチプロセッサーまたはマルチコア装置内のもの（マルチタスキングそれ自体Ｇ０６Ｆ１５／８０）｝
G06F11/0727	｛記憶システム内のもの，例．ＤＡＳＤまたはネットワーク系記憶システム内のもの（エラー検出またはデジタル記録または再生ユニット内の訂正の回路Ｇ１１Ｂ２０／１８；デジタル記録または再生ユニットのドライバーＧ０６Ｆ３／０６；記憶エリアネットワークＨ０４Ｌ２９／０８５４９）｝
G06F11/073	｛メモリ管理コンテクスト内のもの，例．仮想メモリまたはキャッシュ管理（メモリ管理Ｇ０６Ｆ１２／００；静的メモリユニットの試験Ｇ１１Ｃ２９／００）｝
G06F11/0733	｛画像処理装置内に埋め込まれたデータ処理システム内のもの，例．プリンター，ファクシミリ，スキャナ｝
G06F11/0736	｛機能的埋め込みシステム内のもの，すなわち，特定の機能を実施するように専用のハードウェアおよびソフトウェアの組合せとして設計されたデータ処理システム内のもの（自動制御システムの試験または監視Ｇ０５Ｂ２３／０２）｝
G06F11/0739	｛自動車または航空機システム内に埋め込まれたデータ処理システム内のもの｝
G06F11/0742	｛移動式装置内に埋め込まれたデータ処理システム内のもの，例．携帯電話，手持ち装置｝
G06F11/0745	｛入力／出力業務管理コンテクスト内のもの（入力／出力処理一般Ｇ０６Ｆ１３／００）｝
G06F11/0748	｛エラー／故障を経験するシングルボックスコンピュータノードと通信する遠隔装置内のもの（遠隔試験Ｇ０６Ｆ１１／２７３Ｒ）｝
G06F11/0751	｛エラーまたは故障の検出または監視（Ｇ０６Ｆ１１／００Ｂ(ＥＣＬＡ)が優先，監視それ自体Ｇ０６Ｆ１１／３０）｝
G06F11/0754	｛限度を超えることによるもの｝
G06F11/0757	｛時間限度を超えることによるもの，すなわち，タイムアウト，例．ウォッチドッグ｝
G06F11/076	｛カウントまたはレート限度を超えることによるもの，例．ワードまたはビット限度｝
G06F11/0763	｛ビット構成チェック，例．フォーマットまたはタグのもの｝
G06F11/0766	｛エラーまたは故障の報告または記録（試験結果の記録Ｇ０６Ｆ１１／２２６８）｝
G06F11/0769	｛読み取り可能エラーフォーマット，例．クロスプラットフォームジェネリックフォーマット，人間が理解可能なフォーマット｝
G06F11/0772	｛エラー信号手段，例．割込みを使用するもの，例外フラグ，エラーレジスタ専用｝
G06F11/0775	｛エラー報告の内容または構造的細部，例．固有の表構造，固有のエラーフィールド｝
G06F11/0778	｛ダンピング，すなわち，後の診断のためのエラー／状態情報を収集するもの｝
G06F11/0781	｛ユーザーによって定義される方針またはハードウェア／ソフトウェアモジュールによって定義される方針に基づくエラーフィルタリングまたは優先，例．重症度によるもの｝
G06F11/0784	｛エラー報告のルート，例．固有の伝達経路またはデータフローをもつもの｝
G06F11/0787	｛エラー報告の保存，例．持続データ保存，メモリ保護を使用する保存｝
G06F11/079	｛エラーまたは故障の局所化｝
G06F11/0793	｛エラーまたは故障の処理（Ｇ０６Ｆ９／３８６１，Ｇ０６Ｆ９／４６Ｃ２(ＥＣＬＡ)の処理を除く）｝
G06F11/0796	｛安全手段，すなわち，エラー時に安全状態を確保するもの，例．要素を制御するためのもの｝
G06F11/08	データの表現形態に冗長性をもたせることによるエラー検出またはエラー訂正，例．チェック・コードを用いることによるもの
G06F11/085	｛固有の冗長性を有するコード，例．ｎ−ｏｕｔ−ｏｆ−ｍコード，を用いるもの｝
G06F11/10	符号化された情報に特別のビットまたは記号を付加したもの，例．パリティチェック，９または１１のキャスティングアウト
G06F11/1004	｛データワードのブロックを保護するためのもの，例．ＣＲＣまたはチェックサム（Ｇ０６Ｆ１１／１０７６が優先；不正行為に対してコンピュータまたはコンピュータシステムを保護するためのセキュリティ構成Ｇ０６Ｆ２１／００）｝
G06F11/1008	｛メモリ内のもの｝
G06F11/1012	｛エラーの固有の種類に適応されるコードまたは構成を使用するもの（Ｇ０６Ｆ１１／１０４８が優先）｝
G06F11/1016	｛メモリ位置にアクセスする際のエラー，すなわち，エラーに対応するもの｝
G06F11/102	｛チェックビット内のエラー｝
G06F11/1024	｛エラーの種類の識別｝
G06F11/1028	｛隣接エラー，例．ｎビットのエラー（n&gt;1）大きい記憶装置，すなわち，パッケージエラー｝
G06F11/1032	｛簡単なパリティ｝
G06F11/1036	｛単一方向のエラー｝
G06F11/104	｛算術コードを使用するもの，すなわち，操作中に保存されるコード，例．モデュロ９または１１チェック｝
G06F11/1044	｛固有のＥＣＣ／ＥＤＣ分布をもつもの｝
G06F11/1048	｛固有のエラー検出または訂正機能に適応する構成を使用するもの｝
G06F11/1052	｛エラー検出または訂正をバイパスまたは無効にするもの｝
G06F11/1056	｛部分的書込みに関してチェックビット更新するもの，すなわち，読み込み／修正／書込み｝
G06F11/106	｛体系的に全ての訂正可能なエラーを訂正するもの，すなわち，スクラビング｝
G06F11/1064	｛キャッシュまたはコンテント対応可能メモリ内のもの｝
G06F11/1068	｛セクタプログラマブルメモリ内のもの，例．フラッシュディスク（Ｇ０６Ｆ１１／１０７２が優先）｝
G06F11/1072	｛マルチレベルメモリ内のもの｝
G06F11/1076	｛独立した記憶の冗長アレイ内に使用されるパリティデータ，例．ＲＡＩＤシステム内のもの｝
G06F11/108	｛半導体記憶内のパリティデータ分布，例．ＳＳＤ内｝
G06F11/1084	｛低下モード，例．単一または複数回の記憶削除またはディスク故障により発生するもの｝
G06F11/1088	｛既に予測された単一または複数のスパースディスクでの再構成｝
G06F11/1092	｛再構築，例．故障したディスクを物理的に交換する場合｝
G06F11/1096	｛システムの構成または再構成後のパリティ計算または再計算｝
G06F11/14	演算に冗長性を持たせることによるデータのエラー検出または訂正（Ｇ０６Ｆ１１／１６が優先）
G06F11/1402	｛セーブ処理，復元処理，回復処理またはリトライ処理｝
G06F11/1405	｛マシーン命令レベルのもの｝
G06F11/1407	｛命令ストリームのチェックポインティング｝
G06F11/141	｛バスまたはメモリーアクセスのためのもの｝
G06F11/1415	｛オペレーティングシステムのレベルで行うもの｝
G06F11/1417	｛ブートアップ処理手順｝
G06F11/142	｛エラー除去のために構成変更するもの｝
G06F11/1423	｛経路の再構成によるもの｝
G06F11/1425	｛ノードメンバーシップの再構成によるもの｝
G06F11/1428	｛ハードウェア機能性の損失があるもの｝
G06F11/143	｛ソフトウェア機能性の損失があるもの｝
G06F11/1433	｛ソフトウェアのアップグレード処理の間で行うもの｝
G06F11/1435	｛ファイルシステムまたはディスクアクセスレベルで行うもの｝
G06F11/1438	｛再起動または回復処理を行うもの｝
G06F11/1441	｛リセットまたはリパワリングを行うもの｝
G06F11/1443	｛伝送または通信エラー｝
G06F11/1446	｛ポイント−イン−タイムバックアップまたは持続データの回復｝
G06F11/1448	｛バックアップまたはバックアップ回復に関するデータ管理｝
G06F11/1451	｛バックアップコンテンツの選定によるもの｝
G06F11/1453	｛データの重複排除を使用するもの｝
G06F11/1456	｛バックアップのためのハードウェア構成｝
G06F11/1458	｛バックアアップまたは回復プロセスの管理｝
G06F11/1461	｛バックアップスケジューリング方針｝
G06F11/1464	｛ネットワーク環境のためのもの｝
G06F11/1466	｛バックアッププロセスを損傷しないようにするもの｝
G06F11/1469	｛バックアップ回復技術｝
G06F11/1471	｛回復のための持続データのロギングに関するもの｝
G06F11/1474	｛トランザクションにおけるもの（Ｇ０６Ｆ１７／３０２８６が優先）｝
G06F11/1476	｛ニューラルネットワーク内のもの｝
G06F11/1479	｛エラー検出または故障マスキングのためのジェネリックソフトウェア技術｝
G06F11/1482	｛ミッドウェアまたはＯＳ機能性の手段によるもの｝
G06F11/1484	｛仮想マシーンに関するもの｝
G06F11/1487	｛Ｎ−バージョンプログラミングを使用するもの｝
G06F11/1489	｛回復ブロックを介するもの｝
G06F11/1492	｛アプリケーションソフトウェアにより実施されるランタイム反復によるもの｝
G06F11/1494	｛Ｎ−モジュールタイプ｝
G06F11/1497	｛単一処理装置上での時間冗長実行の細部｝
G06F11/16	ハードウェアに冗長性を持たせることによるデータのエラー検出または訂正
G06F11/1604	｛故障が処理装置のクロック信号に影響し，冗長性がクロック信号生成ハードウェアのレベルまたはレベル内であるもの｝
G06F11/1608	｛冗長ハードウェアの出力信号を比較することによるエラー検出｝
G06F11/1612	｛記録担体と変換器間で相対運動を伴う記憶装置，例．テープ，ディスク，におけるもの｝
G06F11/1616	｛Ｉ／Ｏ装置またはそのアダプタにおけるもの｝
G06F11/162	｛表示装置｝
G06F11/1625	｛通信，例．伝送，インターフェース，におけるもの｝
G06F11/1629	｛冗長処理システムの出力を比較することによるエラー検出｝
G06F11/1633	｛冗長処理コンポーネント間の出力相互交換を使用するもの｝
G06F11/1637	｛冗長処理コンポーネント全てではなく１つ以上での追加比較機能を使用するもの｝
G06F11/1641	｛冗長処理コンポーネントによって比較が実施されないもの｝
G06F11/1645	｛さらに比較自体が冗長ハードウェアを使用するもの｝
G06F11/165	｛エラー検出の後で継続操作があるもの｝
G06F11/1654	｛冗長処理コンポーネント１つだけの出力が付属ハードウェアを駆動できるもの，例．メモリまたはＩ／Ｏ｝
G06F11/1658	｛冗長コンポーネントのデータ再同期，または交換，追加またはスパースユニットの初期同期｝
G06F11/1662	｛持続記憶装置である再同期コンポーネントまたはユニット（故障したミラーストレージの再同期Ｇ０６Ｆ１１／２０８２；パリティＲＡＩＤストレージの再構築または再構成Ｇ０６Ｆ１１／１００８）｝<br><br><u>ＷＡＲＮＩＮＧ</u><br> <br>不完全であり再分類未定。０６Ｆ１１／１６Ｄも参照
G06F11/1666	｛冗長コンポーネントがメモリまたはメモリエリアであるもの｝<br><br><u>ＷＡＲＮＩＮＧ</u><br> <br>不完全。０６Ｆ１１／１６Ｃおよび０６Ｆ１１／２０Ｌさらに各々のサブグループも参照
G06F11/167	｛メモリ出力を比較することによるエラー検出｝
G06F11/1675	｛冗長処理コンポーネントの一時的同期性または再同期性｝
G06F11/1679	｛クロック信号レベルでのもの｝
G06F11/1683	｛命令レベルでのもの｝
G06F11/1687	｛イベントレベルでのもの，例．割込みまたはポーリングの結果によるもの｝
G06F11/1691	｛カンタムを使用するもの｝
G06F11/1695	｛時間分散で作動しているもの｝
G06F11/18	｛冗長回路のエラーを受動的にマスクすることによるもの，例．カッディングまたは多数決回路によるもの｝
G06F11/181	｛故障冗長コンポーネントを除去するもの｝
G06F11/182	｛冗長処理コンポーネント間の出力の相互交換に基づくもの｝
G06F11/183	｛投票によるものであり，投票は冗長コンポーネントによって実施されない｝
G06F11/184	｛冗長コンポーネントが処理機能を実行するもの｝
G06F11/185	｛更に投票自体は冗長的に実施される｝
G06F11/186	｛同じデータの複数のコピーを読み取る場合の受動故障マスキング｝
G06F11/187	｛投票の細部｝
G06F11/188	｛正確な一致が不要なもの｝
G06F11/20	エラーを能動的にマスクすることによるもの，例．故障要素を切り離すことによるものまたは予備の要素に切り換えることによるもの
G06F11/2002	｛相互接続または通信制御機能が冗長的であるもの（冗長性に関するバスネットワークの柔軟性構成Ｈ０４Ｌ１２／４０１７６）｝
G06F11/2005	｛冗長通信コントローラを使用するもの｝
G06F11/2007	｛冗長通信媒体を使用するもの｝
G06F11/201	｛記憶システムコンポーネント間のもの｝
G06F11/2012	｛さらに異なる通信プロトコルを使用するもの｝
G06F11/2015	｛冗長電源（電源不良Ｇ０６Ｆ１／３０）｝
G06F11/2017	｛メモリーアクセス，目盛制御またはＩ／Ｏ制御機能が冗長的であるもの（冗長通信制御機能Ｇ０６Ｆ１１／２００５；冗長記憶制御機能Ｇ０６Ｆ１１／２０８９）｝<br><br><u>ＷＡＲＮＩＮＧ</u><br> <br>不完全であり再分類未定。Ｇ０６Ｆ１１／２０Ｌも参照
G06F11/202	｛ロジックアレイ，例．プログラマブルまたは反復ロジックアレイ，におけるもの｝
G06F11/2023	｛フェイルオーバーの細部｝
G06F11/2025	｛集中フェイルオーバー制御機能を使用するもの｝
G06F11/2028	｛誤作動プロセッサーを除去しまたはスパースを作動させるもの｝
G06F11/203	｛移行を使用するもの｝
G06F11/2033	｛ハードウェアリソースを切り替えるもの｝
G06F11/2035	｛アイドルスパースハードウェアがないもの｝
G06F11/2038	｛単一アイドルスパース処理コンポーネントをもつもの｝
G06F11/2041	｛２つ以上のスパース処理コンポーネントをもつもの｝
G06F11/2043	｛冗長コンポーネントが共通メモリアドレススペースを共有するもの｝
G06F11/2046	｛冗長コンポーネントが持続ストレージを共有するもの（Ｇ０６Ｆ１１／２０４３が優先）｝
G06F11/2048	｛冗長コンポーネントがアドレススペースも持続ストレージも共有しないもの｝
G06F11/2051	｛規則的構造内のもの｝
G06F11/2053	｛持続マスストレージ機能または持続増すストレージ制御機能が冗長的であるもの（記録担体とトランスデューサとの間の相対動作に基づく情報ストレージのエラー検出または訂正Ｇ１１Ｂ２０／１８）｝
G06F11/2056	｛ミラｰリングによるもの｝
G06F11/2058	｛３つ以上のミラーコピーを使用するもの｝
G06F11/2061	｛データのデクラスタリングと組み合わせるもの｝
G06F11/2064	｛一貫性を確保するもの｝
G06F11/2066	｛通信負荷の最適化｝
G06F11/2069	｛状態，構成またはフェイルオーバーの管理｝
G06F11/2071	｛複数の制御装置を使用するもの｝
G06F11/2074	｛非同期技術の細部｝
G06F11/2076	｛同期技術の細部｝
G06F11/2079	｛双方向技術｝
G06F11/2082	｛データ同期｝
G06F11/2084	｛同じ記憶装置上｝
G06F11/2087	｛共通のコントローラをもつもの｝
G06F11/2089	｛冗長性記憶制御機能性｝
G06F11/2092	｛制御装置間のフェイルオーバーの細部｝
G06F11/2094	｛冗長記憶または記憶スペース（Ｇ０６Ｆ１１／２０５６が優先）｝
G06F11/2097	｛更新される待機コントローラ／処理ユニットを維持するもの（その初期化または再同期Ｇ０６Ｆ１１／１６５８およびサブグループ）｝
G06F11/22	待機作動中または遊休時間中の検査によるコンピュータ故障箇所の検出または故障位置の指示，例．始動試験（デジタル回路の試験，例．別個のコンピュータ構成部品の試験，Ｇ０１Ｒ３１／３１７）
G06F11/2205	｛試験されるハードウェア固有の構成を使用するもの｝
G06F11/221	｛バス，ラインまたはインターフェースを試験するもの，例．縮退またはオープンライン故障｝
G06F11/2215	｛エラー訂正または検出回路を試験するもの｝
G06F11/2221	｛入力／出力装置または周辺ユニットを試験するもの｝
G06F11/2226	｛ＡＬＵを試験するもの｝
G06F11/2231	｛割込み回路を試験するもの｝
G06F11/2236	｛ＣＰＵまたはプロセッサーを試験するもの｝
G06F11/2242	｛マルチプロセッサーシステム内のもの，例．１台のプロセッサーが試験マスタになるもの（Ｇ０６Ｆ１１／２７３６が優先）｝
G06F11/2247	｛システムハードウェア構成の検証または検出｝
G06F11/2252	｛故障デクショナリを使用するもの｝
G06F11/2257	｛エキスパートシステムを使用するもの｝
G06F11/2263	｛ニューラルネットワークを使用するもの｝
G06F11/2268	｛試験結果を記録するもの｝
G06F11/2273	｛試験方法｝
G06F11/2284	｛パワーオン試験によるもの，例．パワーオン自己試験［ＰＯＳＴ］｝
G06F11/2289	｛構成試験によるもの｝
G06F11/2294	｛リモート試験によるもの｝
G06F11/24	限界試験　｛Ｇ０６Ｆ１１／２６に含まれない他の特定試験方法，例．競合試験｝
G06F11/25	論理動作の試験，例．ロジックアナライザによる
G06F11/26	機能試験
G06F11/261	｛追加ハードウェアをシミュレーションすることによるもの，例．故障シミュレーション｝
G06F11/263	試験入力の発生，例．テストベクトル，パターンまたはシーケンス；　｛試験セットの構造（Ｇ０６Ｆ１１／２７３が優先）｝
G06F11/2635	｛試験入力のためのストレージを使用するもの，例．試験ＲＯＭ，スクリプトファイル｝
G06F11/267	試験用構成変更回路，例．ＬＳＳＤ，区切り
G06F11/27	作り付け試験
G06F11/273	テスターハードウェアー，すなわち出力処理回路
G06F11/2733	｛テスタと被試験装置の間のテストインターフェース｝
G06F11/2736	｛試験のために専用に動作するプロセッサーを用いるもの｝
G06F11/277	実際のレスポンスと既知の正確なレスポンスとの間の比較をもつもの，　｛例．シグニチャーアナライザ（Ｇ０６Ｆ１１／２７３Ｃ(ＥＣＬＡ)が優先）｝
G06F11/28	処理順序の正しさを検査することによるもの（Ｇ０６Ｆ１１／０８〜Ｇ０６Ｆ１１／２６が優先；パルス列のパターンを監視するものＨ０３Ｋ５／１９）
G06F11/30	監視
G06F11/3003	｛監視される計算システムまたは計算システムコンポーネントに特に適応される監視構成｝
G06F11/3006	｛計算システムが分散されるもの，例．ネットワーク化システム，クラスタ，マルチプロセッサーシステム（マルチプログラミング構成Ｇ０６Ｆ９／４６；リソースの割当てＧ０６Ｆ９／５０）｝
G06F11/301	｛計算システムが仮想計算プラットフォームであるもの，例．論理的に分割されたシステム（仮想マシーンＧ０６Ｆ９／４５５３３；リソースの論理的分割Ｇ０６Ｆ９／５０７７）｝
G06F11/3013	｛計算システムが埋め込みシステムであるもの，すなわち，モバイルデバイス，プリンター，自動車または航空機システムにおいて特定の機能を実施する専用のハードウェアとソフトウェアの組合せ（制御システムまたはその部品の試験または監視Ｇ０５Ｂ２３／０２）｝
G06F11/3017	｛計算システムがマルチタスクを実施するもの（マルチプログラミング構成Ｇ０６Ｆ９／４６；リソースの割当てＧ０６Ｆ９／５０）｝
G06F11/302	｛計算システムコンポーネントがソフトウェアシステムであるもの｝
G06F11/3024	｛計算システムコンポーネントが中央処理装置［ＣＰＵ］であるもの｝
G06F11/3027	｛計算システムコンポーネントがバスであるもの｝
G06F11/3031	｛計算システムコンポーネントがマザーボードまたは拡張カードであるもの｝
G06F11/3034	｛計算システムコンポーネントが記憶システムであるもの，例．ＤＡＳＤ系またはネットワーク系（デジタル記録または再生Ｇ１１Ｂ２０／１８：記録担体からのデジタル入力または記録担体へのデジタル出力Ｇ０６Ｆ３／０６；ネットワーク内のデータ分散ストレージの構成またはネットワーク機能Ｈ０４Ｌ２９／０８５４９）｝
G06F11/3037	｛計算システムコンポーネントがメモリであるもの，例．仮想メモリ，キャッシュ（メモリーシステムまたはアーキテクチャ内でのアクセス，アドレス付けまた割当てＧ０６Ｆ１２／００；適正操作のための記憶確認Ｇ１１Ｃ２９／００）｝
G06F11/3041	｛計算システムコンポーネントが入力／出力インターフェースであるもの（メモリ，入力／出力装置または中央処理装置間での情報または他の信号の相互接続または転送Ｇ０６Ｆ１３／００）｝
G06F11/3044	｛計算システムコンポーネントが計算システムの機械的ケースであるもの｝
G06F11/3048	｛計算システムまたは計算システムコンポーネントのトポロジーが確実に監視行為に影響するもの，例．直列，階層システム｝
G06F11/3051	｛計算システムまたは計算システムコンポーネントの構成を監視するための監視装置，例．処理リソース，周辺装置，Ｉ／Ｏリンク，ソフトウェアプログラムの存在を監視するもの（システムハードウェア構成の検証または検出Ｇ０６Ｆ１１／２２４７）｝
G06F11/3055	｛計算システムまたは計算システムコンポーネントの状態を監視するための監視装置，例．計算システムがオン，オフ，利用できるか，利用できないかを監視するもの（冗長性がないエラーまたは故障処理Ｇ０６Ｆ１１／０７０３；データ表示の冗長性によるエラー検出または訂正Ｇ０６Ｆ１１／０８；操作中の冗長性によるエラー検出または訂正Ｇ０６Ｆ１１／１４；ハードウェア内の冗長性によるエラー検出または訂正Ｇ０６Ｆ１１／１６）｝
G06F11/3058	｛計算システムまたは計算システムコンポーネントの環境特性またはパラメータを監視するための監視装置，例．電力、電流、温度、湿度、位置、振動の監視（計算システムの冷却装置の熱管理Ｇ０６Ｆ１／２０６）｝
G06F11/3062	｛監視された特性が電力消費であるもの（計算システム内の電力消費Ｇ０６Ｆ１／３２０３）｝
G06F11/3065	｛監視されたデータ報告に関する手段または処理によって判定される監視装置（エラーまたは故障報告またはロギングＧ０６Ｆ１１／０７６６）｝
G06F11/3068	｛報告がデータ変換フォーマットに関係するもの｝
G06F11/3072	｛報告がデータフィルタリングに関係するもの，例．パターン一致、トリガーされる時間またはイベント，適応または方針関連報告｝
G06F11/3075	｛監視されたデータ間で一貫性を維持するために達成されるデータフィルタリング，例．確実に監視されたデータが同じ時間フレーム，同じシステムまたはコンポーネントに属すること｝
G06F11/3079	｛監視されたデータの変更のみを報告することによって達成されるデータフィルタリング｝
G06F11/3082	｛監視されたデータを集合させまたは圧縮することによって達成されるデータフィルタリング｝
G06F11/3086	｛報告が自己記述データフォーマットの使用に関係するもの，例．メタデータ，マークアップ言語，人間が読み取り可能なフォーマット｝
G06F11/3089	｛監視されたデータを検知することに関係する手段または処理によって決定される監視装置，例．インターフェース，コネクタ，センサ，プローブ，試薬（固有のデータインターフェースを使用する追加ハードウェアを使用するソフトウェアデバッグＧ０６Ｆ１１／３６５６；トレースまたは監視による性能評価Ｇ０６Ｆ１１／３４６６）｝
G06F11/3093	｛その構成の細部，例．プローブの設置，動作可能，スペース配置｝
G06F11/3096	｛手段または処理が計算システムまたは計算システムコンポーネントリソースの使用を最小化するもの，例．プローブの影響を最小化する非侵入型監視；他の直接利用可能なデータから監視されたデータを盗聴する，妨害する，間接的に引き出すもの｝
G06F11/32	可視手段を有するもの　｛または音響的な｝装置機能表示手段を有するもの
G06F11/321	｛診断のための表示装置，例．診断結果の表示装置，セルフテストユーザインターフェース｝
G06F11/322	｛波形の表示装置，例．ロジックアナライザ（Ｇ０６Ｆ１１／３２３が優先）｝
G06F11/323	｛プログラムの可視化またはトレースデータ｝
G06F11/324	｛ステータス情報の表示装置｝
G06F11/325	｛ランプまたはＬＥＤによるもの｝
G06F11/326	｛エラーまたはオンライン／オフラインステータスのためのもの｝
G06F11/327	｛警報またはエラーメッセージの表示装置｝
G06F11/328	｛計算機システムステータスの表示装置（Ｇ０６Ｆ１１／３２７が優先）｝
G06F11/34	コンピュータ動作，例．故障時間または入出力動作の記録または統計的評価　｛性能評価｝
G06F11/3404	｛平行または分散プログラミングの評価｝
G06F11/3409	｛性能測定｝
G06F11/3414	｛ワークロードの生成，例．スクリプト，プレイバック｝
G06F11/3419	｛時間測定，例．応答時間｝
G06F11/3423	｛動作または遊休時間におけるもの｝
G06F11/3428	｛ベンチマーキング｝
G06F11/3433	負荷管理のためのもの（負荷条件に基づくサーバーの割当てＧ０６Ｆ９／５０５；負荷リバランスＧ０６Ｆ９／５０８３；負荷バランサによりネットワーク内に負荷を再分散させるものＨ０４Ｌ６７／１０２９）
G06F11/3438	｛ユーザーの行為の監視（ネットワーク固有のアプリケーションのためにユーザーのネットワーク行為を確認するものＨ０４Ｌ６７／２２）｝
G06F11/3442	｛必要な能力を計画または管理するためのもの｝
G06F11/3447	｛モデル化または統計的解析による性能評価｝
G06F11/3452	｛統計的分析による性能評価｝
G06F11/3457	｛シミュレーションによる性能評価｝
G06F11/3461	｛トレースドリブンシミュレーション｝
G06F11/3466	｛トレーシングまたは監視による性能評価｝
G06F11/3471	｛アドレストレーシング｝
G06F11/3476	｛データ記録（Ｇ０６Ｆ１１／１４，Ｇ０６Ｆ１１／２２０５が優先）｝
G06F11/348	｛回路細部，すなわちトレーサハードウェア｝
G06F11/3485	｛入出力装置のためのもの｝
G06F11/349	｛インターフェース，バスのためのもの｝
G06F11/3495	｛システムのためのもの｝
G06F11/36	ソフトウェアを検査またはデバッグすることによるエラー防止
G06F11/3604	｛プログラムの特性を検証するためのソフトウェア分析（プログラム理解のための構造的分析Ｇ０６Ｆ９／４４Ｇ４Ｍ６；バイトコード検証Ｇ０６Ｆ９／４４５８９）｝
G06F11/3608	｛正式な方法を使用するもの，例．モデル確認，概要解釈（耐故障ソフトウェアＧ０６Ｆ１１／１６Ｓ；法則検証Ｇ０６Ｎ５／００６）｝
G06F11/3612	｛ランタイム監視によるもの（性能監視Ｇ０６Ｆ１１／３４６６）｝
G06F11/3616	｛ソフトウェアメトリクスを使用するもの｝
G06F11/362	｛ソフトウェアのデバッグ｝
G06F11/3624	｛ソースコードに関して操作を実施することによるもの，例．コンパイラを介するもの｝
G06F11/3628	｛最適化されたコードのもの（最適化Ｇ０６Ｆ９／４５Ｅ３）｝
G06F11/3632	｛固有の同期性態様のもの｝
G06F11/3636	｛プログラムの実行をトレースすることによるもの｝
G06F11/364	｛バス上の値をトレースすることによるもの｝
G06F11/3644	｛ランタイムを計測することによるもの（セキュリティのためＧ０６Ｆ２１／００Ｎ３Ｅ２）｝
G06F11/3648	｛追加ハードウェアを使用するもの｝
G06F11/3652	回路内エミュレーション［ＩＣＥ］装置（エミュレータＧ０６Ｆ１１／２６Ｓ２）
G06F11/3656	｛特定のデバッグインターフェースを使用するもの｝
G06F11/366	｛診断を使用するもの（Ｇ０６Ｆ１１／０７０３が優先）｝
G06F11/3668	｛ソフトウェアの試験（電話交換におけるソフトウェア試験Ｈ０４Ｍ３／２４２，ハードウェアの試験Ｇ０６Ｆ１１／２２）｝
G06F11/3672	｛試験管理｝
G06F11/3676	｛対象分析のためのもの｝
G06F11/368	｛試験バージョン管理のためのもの，例．試験ケースを新規のソフトウェアバージョンへ更新するもの｝
G06F11/3684	｛試験設計のためのもの，例．新規試験ケースを作成するもの｝
G06F11/3688	｛試験実行のためのもの，例．試験スーツのスケジューリング｝
G06F11/3692	｛試験結果分析のためのもの｝
G06F11/3696	｛ソフトウェアを試験できるようにする方法またはツール｝
G06F11/3698	
G06F12/00	メモリ・システムまたはアーキテクチャ内でのアクセシング，アドレシングまたはアロケーティング（｛記録担体へのデジタル入力または出力，例．ディスク記憶装置Ｇ０６Ｆ３／０６｝; 情報記憶一般Ｇ１１）
G06F12/02	アドレシングまたはアロケーション；リロケーション（プログラム・アドレス順序制御Ｇ０６Ｆ９／００；デジタル記憶におけるアドレス選択装置Ｇ１１Ｃ８／００）
G06F12/0207	｛多次元アクセスを伴うもの，例．行／列，マトリクス｝
G06F12/0215	｛ルックアヘッドアドレス手段を有するもの｝
G06F12/0223	｛ユーザアドレス空間のアロケーション，例．連続または非連続ベースアドレシング｝
G06F12/023	｛フリーアドレス空間の管理｝
G06F12/0238	｛不揮発性メモリにおけるもの｝
G06F12/0246	｛ブロック消去可能メモリ，例．フラッシュメモリ，におけるもの｝
G06F12/0253	｛ガーベジコレクション，すなわち参照されないメモリの再利用（リクラメーション）｝
G06F12/0261	｛参照カウントを用いるもの｝
G06F12/0269	｛増分または同時のガーベジコレクション，例．実時間システムにおけるもの（Ｇ０６Ｆ１２／０２６１が優先）｝
G06F12/0276	｛世代的なガーベジコレクション｝
G06F12/0284	｛複数ユーザのアドレス空間アロケーション，例．異なるベースアドレスを用いるもの（プロセッサ間通信Ｇ０６Ｆ１５／１６３）｝
G06F12/0292	｛テーブルまたはマルチレベルアドレス変換手段を用いるもの（Ｇ０６Ｆ１２／０２３が優先；仮想メモリシステムにおけるアドレス変換Ｇ０６Ｆ１２／１０）｝
G06F12/04	可変長語，または語の一部，のアドレシング
G06F12/06	ロケーションの物理的ブロックのアドレシング，例．ベース・アドレシング，モジュール・アドレシング，メモリ専用（Ｇ０６Ｆ１２／０８が優先）<BR>注<BR>このグループはモジュール・アドレシングまたはアロケーションに限定される；ベース・アドレシングはＧ０６Ｆ１２／０２２３に分類されている
G06F12/0607	｛インターリーブ・アドレシング｝
G06F12/0615	｛アドレス空間拡張｝
G06F12/0623	｛メモリモジュールのためのもの｝
G06F12/063	｛Ｉ／Ｏモジュール，例．メモリマップＩ／Ｏ，のためのもの（Ｉ／ＯプロトコルＧ０６Ｆ１３／４２）｝
G06F12/0638	｛メモリの組合せ，例．モジュール内ワードを他のモジュール内ワードで代替または補完できるようなＲＯＭおよびＲＡＭ（次のマイクロ命令のアドレス形成Ｇ０６Ｆ９／２６；スペアや再設定によるメモリの欠陥のマスキングＧ１１Ｃ２９／７０）｝
G06F12/0646	｛構成または構成変更｝
G06F12/0653	｛集中アドレス指定を伴うもの｝
G06F12/0661	｛および分散選択｝
G06F12/0669	｛分散アドレス指定を伴うもの｝
G06F12/0676	｛位置に依存するアドレス｝
G06F12/0684	｛フィードバックを有するもの，例．アドレシングで検出されるユニットの有無，オーバーフロー検出｝
G06F12/0692	｛マルチ構成，例．ローカルおよびグローバルアドレシング｝
G06F12/08	階層構造のメモリ・システム，例．仮想メモリ・システム，におけるもの
G06F12/0802	｛内部で所望データまたはデータブロックへのアクセスが連想アドレシングを要求する，メモリレベルのアドレシング，例．キャッシュ｝
G06F12/0804	｛主メモリのアップデートを伴うもの（Ｇ０６Ｆ１２／０８０６が優先；Ｇ０６Ｆ１２／１２も暫定的に参照）｝
G06F12/0806	｛マルチユーザー，マルチプロセッサー，マルチプロセッシング・キャッシュシステム｝
G06F12/0808	｛キャッシュ無効化手段を有するもの（Ｇ０６Ｆ１２／０８１５およびサブグループが優先）｝
G06F12/0811	｛マルチレベルのキャッシュ階層｝
G06F12/0813	｛ネットワークまたはマトリクス構成を有するもの｝
G06F12/0815	｛キャッシュ一貫性プロトコル｝
G06F12/0817	｛ディレクトリ手法を用いるもの｝
G06F12/082	｛連想ディレクトリ（Ｇ０６Ｆ１２／０８２２が優先）｝
G06F12/0822	｛複写ディレクトリ（バススヌーピングプロトコルを実装するためのローカル複写タグＧ０６Ｆ１２／０８３１）｝
G06F12/0824	｛分散ディレクトリ，例．キャッシュの連鎖リスト｝
G06F12/0826	｛限定ポインタのディレクトリ；ポインタを用いないステートオンリーディレクリ｝
G06F12/0828	｛同時ディレクリアクセシング，すなわち複数の同時コヒーレンシートランザクションを取扱うもの｝
G06F12/0831	｛バス体系を用いるもの（例．バス監視またはウオッチ手段を有するもの）｝
G06F12/0833	｛ブロードキャスト手段と組合せるもの（例．無効化またはアップデートのためのもの）｝
G06F12/0835	｛主メモリ周辺アクセスのためのもの（例．Ｉ／ＯまたはＤＭＡ）｝
G06F12/0837	｛ソフトウェア制御を有するもの（例．キャッシュ可能でないデータ）｝
G06F12/084	｛共有キャッシュを有するもの｝
G06F12/0842	｛マルチプロセッシングまたはマルチタスクのためのもの｝
G06F12/0844	｛複数同時または準同時キャッシュアクセシング｝
G06F12/0846	｛同時アクセス可能な複数のタグまたはデータアレイを有するキャッシュ｝
G06F12/0848	｛分割キャッシュ，例．分割命令およびオペランドキャッシュ｝
G06F12/0851	｛インターリーブ・アドレシングを伴うキャッシュ｝
G06F12/0853	｛マルチポートタグまたはデータアレイを有するキャッシュ｝
G06F12/0855	｛オーバーラップキャッシュアクセシング，例．パイプライン（Ｇ０６Ｆ１２／０８４６が優先）｝
G06F12/0857	｛複数のリクエスタによるもの｝
G06F12/0859	｛主メモリからの再ロードを伴うもの｝
G06F12/0862	｛先取を伴うもの｝
G06F12/0864	｛擬似連想手段，例．セット連想，ハッシング，を有するもの｝
G06F12/0866	｛周辺記憶システム，例．ディスクキャッシュ，のためのもの｝
G06F12/0868	｛キャッシュメモリと他のサブシステム間のデータ転送，例．記憶装置またはホストシステム｝
G06F12/0871	｛キャッシュスペースの割当てと管理｝
G06F12/0873	｛固有の記憶装置または記憶装置の一部へのキャッシュメモリのマッピング｝
G06F12/0875	｛専用キャッシュ，例．命令またはスタック，を有するもの｝
G06F12/0877	｛キャッシュアクセスモード｝
G06F12/0879	｛バーストモード｝
G06F12/0882	｛ページモード｝
G06F12/0884	｛パラレルモード，例．主メモリまたはＣＰＵと平行処理｝
G06F12/0886	｛可変長語のアクセス（Ｇ０６Ｆ１２／０８５１が優先）｝
G06F12/0888	｛選択的なキャッシュ処理を用いるもの，例．バイパス，部分書込み｝
G06F12/0891	｛クリア，無効化またはリセット手段を用いるもの｝
G06F12/0893	｛キャッシュの編成および技術｝
G06F12/0895	｛キャッシュの部分のもの，例．ディレクトリまたはタグアレイ｝
G06F12/0897	｛複数のキャッシュ階層レベルを有するもの（Ｇ０６Ｆ１２／０８１１が優先）｝
G06F12/10	アドレス変換
G06F12/1009	｛ページテーブル，例．ページテーブル構造，を用いるもの｝
G06F12/1018	｛ハッシング技術，例．逆ページテーブル，を含むもの｝
G06F12/1027	｛連想または擬似連想アドレス変換手段，例．変換索引バッファ（ＴＬＢ），アドレス変換バッファ（ＡＴＢ），アドレスキャッシュ，を用いるもの｝
G06F12/1036	｛複数の仮想アドレス空間，例．セグメンテーション，のためのもの（Ｇ０６Ｆ１２／１０４５が優先）｝
G06F12/1045	｛データキャッシュと結合するもの｝
G06F12/1054	｛同時物理的にアドレスされるデータキャッシュ｝
G06F12/1063	｛同時仮想的にアドレスされるデータキャッシュ｝
G06F12/1072	｛分散アドレス変換，例．分散共有メモリーシステムにおけるもの｝
G06F12/1081	｛主メモリ周辺アクセス，例．ＤＭＡ，のためのもの｝
G06F12/109	｛複数の仮想アドレス空間，例．セグメンテーション，のためのもの｝
G06F12/12	置換制御
G06F12/121	｛置換アルゴリズムを用いるもの｝
G06F12/122	｛使用頻度が最小のタイプのもの，例．個々の計数値をもつもの｝
G06F12/123	｛時効リストによるもの，例．キュー，ＭＲＵ−ＬＲＵリスト｝
G06F12/124	｛最小化されたもの，例．非ＭＲＵ｝
G06F12/125	｛アレイまたは記憶を復号することで生成されるもの｝
G06F12/126	｛特別データを取扱うもの，例．優先的なデータまたは命令，ピンニング，エラー｝
G06F12/127	｛追加の置換アルゴリズムを用いるもの｝
G06F12/128	｛多次元キャッシュ方式に適合させたもの，例．集合連想，多重キャッシュ，多重集合，または多重レベル｝
G06F12/14	メモリの不正な使用に対する保護　｛メモリへの不正アクセスに対するもの（不正行動に対し計算機またはコンピュータシステムを保護するための安全保護装置Ｇ０６Ｆ２１／００；プログラム制御Ｇ０６Ｆ９／４６）｝
G06F12/1408	｛暗号方式の使用によるもの（デジタル伝送のためのものＨ０４Ｌ９／００）｝
G06F12/1416	｛対象のアクセス可能性を点検することによるもの，例．対象物の権利に関係なくメモリにより定義されたアクセスタイプ（Ｇ０６Ｆ１２／１４５８が優先）｝
G06F12/1425	｛その保護が物理的であるもの，例．セル，ワード，ブロック｝
G06F12/1433	｛モジュールまたはモジュールの部品のためのもの｝
G06F12/1441	｛範囲のためのもの｝
G06F12/145	｛その保護が仮想であるもの，例．変換メカニズム前の仮想ブロックまたはセグメントのためのもの｝
G06F12/1458	｛対象物のアクセス権を点検することによるもの｝
G06F12/1466	｛キーロック機構｝
G06F12/1475	｛仮想方式のもの，例．変換手段をもつもの｝
G06F12/1483	｛アクセステーブル，例．マトリックスまたはリスト，を用いるもの｝
G06F12/1491	｛階層的保護方式，例．特権レベル，メモリリング｝
G06F12/16	メモリ内容の破壊に対する保護　｛含まれる資料はない，Ｇ０６Ｆ１１／００参照｝
G06F13/00	メモリ，入力／出力装置または中央処理ユニットの間の情報または他の信号の相互接続または転送（特定の入力／出力装置のためのインターフェース回路Ｇ０６Ｆ３／００；マルチプロセッサーシステムＧ０６Ｆ１５／１６；デジタル情報の伝送一般Ｈ０４Ｌ；選択Ｈ０４Ｑ）　｛そのためのマルチプログラム制御Ｇ０６Ｆ９／４６｝
G06F13/10	周辺装置のためのプログラム制御（Ｇ０６Ｆ１３／１４からＧ０６Ｆ１３／４２が優先）
G06F13/102	｛プログラムがインターフェース機能を実行するもの，例．装置ドライバー（Ｇ０６Ｆ１３／１０５が優先；装置ドライバー内のスケジューリングＧ０６Ｆ９／４６Ｃ４Ｓ(ＥＣＬＡ)；装置ドライバー内の回線争奪方針Ｇ０６Ｆ９／４６Ｒ２(ＥＣＬＡ)）｝
G06F13/105	｛プログラムが入力／出力エミュレーション機能を実行するもの
G06F13/107	｛端末エミュレーション｝
G06F13/12	中央プロセッサーとは独立のハードウェアを用いるもの，例．チャネルまたは周辺装置用プロセッサー
G06F13/122	｛ハードウェアがデータ転送の制御以外の入出力機能を実行するもの｝
G06F13/124	｛ハードウェアが逐次転送制御装置であるもの，例．マイクロプロセッサー，周辺装置用プロセッサーまたは状態マシーン｝
G06F13/126	｛およびハードウェアが入出力命令および制御装置と主プロセッサー間の状態を転送するための手段をもつもの｝
G06F13/128	｛ネットワークへの専用転送のためのもの（プロトコル変換器のためのものＧ０６Ｆ１３／３８７）｝
G06F13/14	相互接続または転送のための接続要求
G06F13/16	メモリバスに対するアクセスのためのもの（Ｇ０６Ｆ１３／２８が優先）
G06F13/1605	｛アービトレーションに基づくもの（共通バスまたはバスシステムへのアクセスを取扱うアービトレーションＧ０６Ｆ１３／３６）｝
G06F13/161	｛待ち時間の改良されたもの｝
G06F13/1615	｛同時形パイプライン構造を用いるもの｝
G06F13/1621	｛要求順序を維持することによるもの｝
G06F13/1626	｛要求を再配列することによるもの｝
G06F13/1631	｛アドレス比較によるもの｝
G06F13/1636	｛リフレッシュを用いるもの｝
G06F13/1642	｛要求キューイングによるもの｝
G06F13/1647	｛インターリーブバンクアクセスによるもの｝
G06F13/1652	｛マルチプロセッサアーキテクチャにおけるもの（共通メモリを用いたプロセッサ間通信Ｇ０６Ｆ１５／１６７）｝
G06F13/1657	｛複数メモリへのアクセス｝
G06F13/1663	｛共有メモリへのアクセス｝
G06F13/1668	｛メモリ制御装置の細部｝
G06F13/1673	｛バッファを用いるもの｝
G06F13/1678	｛バス幅を用いるもの｝
G06F13/1684	｛複数のバスを用いるもの｝
G06F13/1689	｛同期化およびタイミング関係（メモリバスの同期Ｇ０６Ｆ１３／４２３４）｝
G06F13/1694	｛メモリ制御装置の異なるメモリタイプに対する構成｝
G06F13/18	優先制御に基づくもの（Ｇ０６Ｆ１３／１６０５が優先）
G06F13/20	入力／出力バスに対するアクセスのためのもの
G06F13/22	連続的走査を用いるもの，例．ポーリング（Ｇ０６Ｆ１３／２４が優先）
G06F13/225	｛優先制御によるもの｝
G06F13/24	割込みを用いるもの（Ｇ０６Ｆ１３／３２が優先）
G06F13/26	優先制御によるもの
G06F13/28	バーストモード転送を用いるもの，例．ダイレクトメモリーアクセス（ＤＭＡ）　｛ＤＭＡ｝，サイクルスチール（Ｇ０６Ｆ１３／３２が優先）
G06F13/282	｛サイクルスチールＤＭＡ（Ｇ０６Ｆ１３／３０が優先）｝
G06F13/285	｛一時停止プロセッサーＤＭＡ（Ｇ０６Ｆ１３／３０が優先）｝
G06F13/287	｛多重化ＤＭＡ（Ｇ０６Ｆ１３／３０が優先）｝
G06F13/30	優先制御によるもの
G06F13/32	割込みおよびバーストモード転送の組み合わせを用いるもの
G06F13/34	優先制御によるもの
G06F13/36	共通バスまたはバスシステムに対するアクセスのためのもの
G06F13/362	集中型アクセス制御をもつもの
G06F13/3625	｛時間に依存するアクセスを用いるもの｝
G06F13/364	独立した要求または許可を用いるもの，例．個別の要求及び許可ラインを用いるもの
G06F13/366	集中ポーリングアービタを用いるもの
G06F13/368	分散型アクセス制御をもつもの
G06F13/37	物理的な位置に存在する優先順位を用いるもの，例．デイジーチェーン，ラウンドロビンまたはトークンパッシング
G06F13/372	時間に依存する優先順位を用いるもの，例．個別に設定された時間カウンタまたはタイムスロット
G06F13/374	個別優先コード比較器をもつ自己選択方法を用いるもの
G06F13/376	競合解決方法を用いるもの，例．衝突検出，衝突回避
G06F13/378	パラレルポール方法を用いるもの
G06F13/38	情報転送，例．バス上でのもの（Ｇ０６Ｆ１３／１４が優先）
G06F13/382	｛ユニバーサルインターフェースアダプタを用いるもの｝
G06F13/385	｛特定のデータ処理システムを他の周辺装置に適応するためのもの｝
G06F13/387	｛異なるデータ処理方式を異なる周辺装置に適応するためのもの，例．非互換システム用のプロトコル変換器，開放型システム｝
G06F13/40	バス構造　｛（コンピュータネットワークのためのものＧ０６Ｆ１５／１６Ｂ４(ＥＣＬＡ)；光バスネットワークのためのものＨ０４Ｂ１０／２０(ＥＣＬＡ)）｝
G06F13/4004	｛バス間の結合によるもの｝
G06F13/4009	｛データ再構成によるもの｝
G06F13/4013	｛データの再配列によるもの，例．エンディアン変換｝
G06F13/4018	｛データ幅の変換によるもの｝
G06F13/4022	｛切替回路を用いるもの，例．切替マトリックス，接続または拡張ネットワーク（Ｇ０６Ｆ１３／４００９が優先）｝
G06F13/4027	｛バスブリッジを用いるもの（Ｇ０６Ｆ１３／４０２２が優先）｝
G06F13/4031	｛アービトレーションをもつもの｝
G06F13/4036	｛およびデッドロック防止をもつもの｝
G06F13/404	｛アドレスマッピングをもつもの｝
G06F13/4045	｛バスブリッジがエクステンダ機能を実行するもの｝
G06F13/405	｛ブリッジが同期調整機能を実行するもの｝
G06F13/4054	｛機能がバスサイクルの延長であるもの，例．対象バスのタイミング要求を満たすためのもの｝
G06F13/4059	｛同期化がバッファを使用するもの，例．バス間の速度整合のためのもの｝
G06F13/4063	｛装置からバスへの結合｝
G06F13/4068	｛電気的結合｝
G06F13/4072	｛駆動体または受信部（Ｇ０６Ｆ１３／４０８６が優先；多重状態論理回路のためのものＨ０３Ｋ１９／０００２）｝
G06F13/4077	｛事前充電または放電｝
G06F13/4081	｛バスへの生き接続，例．ホットプラグ（生き挿入中の電流または電圧制限Ｈ０２Ｈ９／００４）｝
G06F13/4086	｛バスインピーダンス整合，例．終端｝
G06F13/409	｛機械的結合（バックパネルＨ０５Ｋ７／１４３８）｝
G06F13/4095	｛増分バスアーキテクチャにおけるもの，例．バススタック｝
G06F13/42	バス転送プロトコル，例．ハンドシェイク；同期化（デジタル情報の伝送における同期化一般Ｈ０４Ｌ７／００）
G06F13/4204	｛並列バス上でのもの｝
G06F13/4208	｛システムバスであるもの，例．ＶＭＢバス，フューチャバス，マルチバス｝
G06F13/4213	｛非同期プロトコルをもつもの｝
G06F13/4217	｛同期プロトコルをもつもの｝
G06F13/4221	｛入力／出力バスであるもの，例．ＩＳＡバス，ＥＩＳＡバス，ＰＣＩバス，ＳＣＳＩバス｝
G06F13/4226	｛非同期プロトコルをもつもの｝
G06F13/423	｛同期プロトコルをもつもの｝
G06F13/4234	｛メモリバスであるもの｝
G06F13/4239	｛非同期プロトコルをもつもの｝
G06F13/4243	｛同期プロトコルをもつもの｝
G06F13/4247	｛デイジーチェインバス上のもの｝
G06F13/4252	｛ハンドシェイクプロトコルを用いるもの｝
G06F13/4256	｛クロックプロトコルを用いるもの｝
G06F13/426	｛既設同期を用いるもの，例．ファイヤワイヤーバス，ファイバーチャネルバス，ＳＳＡバス｝
G06F13/4265	｛ポイントツーポイントバス上のもの（Ｇ０６Ｆ１３／４２４７，Ｇ０６Ｆ１３／４２８２が優先）｝
G06F13/4269	｛ハンドシェイクプロトコルを用いるもの，例．セントロニクス接続｝
G06F13/4273	｛クロックプロトコルを用いるもの｝
G06F13/4278	｛既設同期を用いるもの｝
G06F13/4282	｛直列バス上のもの，例．１２Ｃバス，ＳＰＩバス（デイジーチェインバス上のものＧ０６Ｆ１３／４２４７）｝
G06F13/4286	｛ハンドシェイクプロトコルを用いるもの，例．ＲＳ２３２Ｃリンク｝
G06F13/4291	｛クロックプロトコルを用いるもの｝
G06F13/4295	｛既設同期を用いるもの｝
G06F15/00	デジタル計算機一般（細部Ｇ０６Ｆ１／００からＧ０６Ｆ１３／００）；データ処理装置一般（イメージデータ処理のためのニューラルネットワークＧ０６Ｔ）｛注．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類されている文献は，汎用コンピュータ；製表機に関連するＩＤＴ‐グループに分類されていた:　−ここに分類された文献は，管理上当該ＩＤＴグループからこのグループに再分類された。｝
G06F15/02	入力はキー・ボードを通して，計算は組込みプログラムを用いて，手動的に操作するもの，例．ポケット計算機
G06F15/0208	｛主たる機能が異なる他の装置と組み合わせるためのもの，例．腕時計，ペン｝
G06F15/0216	｛構造の詳細または配置｝
G06F15/0225	｛インターフェイスの配置，例．キーボード，ディスプレイ；他のコンピュータシステムとのインターフェイス｝
G06F15/0233	｛印刷手段を持つもの｝
G06F15/0241	｛ＩＣカード状のもの｝
G06F15/025	｛特定用途に適合させたもの｝
G06F15/0258	｛単位換算のためのもの｝
G06F15/0266	｛日時を扱うためのもの，例．カレンダー，日記｝
G06F15/0275	｛測定のためのもの｝
G06F15/0283	｛データ格納および検索のためのもの｝
G06F15/0291	｛電子書籍のためのもの，例．Ｅ−ブック（携帯型コンピュータの構造の詳細Ｇ０６Ｆ１／１６１３）｝
G06F15/04	処理されるデータの導入と同時にプログラムされるもの，例．データと同一の記録担体上にプログラムされるもの
G06F15/08	プログラミングのためにプラグボードを用いるもの
G06F15/10	タビュレータ
G06F15/12	印刷とせん孔の両方の出力手段をもつもの
G06F15/14	計算せん孔機
G06F15/16	各々が少なくとも算術演算ユニット，プログラムユニットおよびレジスタをもつ２つ以上のデジタル計算機が結合されたもの；例．数個のプログラムの同時処理を行うためのもの　｛（その調整プログラム制御のためのものを調整するものＧ０６Ｆ９／４４Ｐ(ＥＣＬＡ)；調整および制御方式におけるものＧ０５Ｂ）｝
G06F15/161	｛コンピューティングインフラストラクチャ（実装形態），例．クラスタ，ブレード又はハードウェアパーティショニング（データセンタのためのケーシング，キャビネット，ラック，ドロワ　Ｈ０５Ｋ５／１４Ｓ）｝
G06F15/163	プロセッサー間通信
G06F15/167	共通メモリ，例．メールボックス，を使用するもの（メモリ保護Ｇ０６Ｆ１２／１４；メモリーアクセス優先順位Ｇ０６Ｆ１３／１８）
G06F15/17	入力／出力タイプの接続，例．チャネル，Ｉ／Ｏポート，を用いるもの
G06F15/173	相互接続ネットワークを用いるもの，例．マトリックス，シャフル，ピラミッド，スター，スノーフレーク（インターフェーススイッチング回路Ｇ０６Ｆ１３／４０）
G06F15/17306	｛相互接続手法｝
G06F15/17312	｛特に並列マシンのルーティング手法，例．ワームホール，ストアアンドフォワード，最短パスにおける輻輳問題（ＬＡＮ上のルーティングＨ０４Ｌ１２／５６８９）｝
G06F15/17318	｛並列通信手法，例．ギャザ，スキャタ，リデュース操作，ブロードキャスト，マルチキャスト，全対全通信｝
G06F15/17325	｛同期；同期のためのハードウェアサポート（タスク間同期Ｇ０６Ｆ９／５２）｝
G06F15/17331	｛分散共有メモリ［ＤＳＭ］，例．リモートＤＭＡ［ＲＤＭＡ］｝
G06F15/17337	｛直接接続された複数の機械，例．完全結合された複数の計算機，ポイントツーポイント通信ネットワーク（バス間カップリングＧ０６Ｆ１３／４００４）｝
G06F15/17343	｛相互接続が動的に構成可能であるもの，例．最も隣接したものと疎結合するようなアーキテクチャ（再構成可能プロセッサアレイＧ０６Ｆ１５／７８６７）｝
G06F15/1735	｛ネットワークアダプタ，例．ＳＣＩ，Ｍｙｒｉｎｅｔ（プロトコルエンジンＨ０４Ｌ２９／０６０８１）｝
G06F15/17356	｛間接相互接続｝
G06F15/17362	｛階層的トポロジー｝
G06F15/17368	｛非階層的トポロジ｝
G06F15/17375	｛１次元，例．リニアアレイ，リング｝
G06F15/17381	｛２次元，例．メッシュ，トーラス｝
G06F15/17387	｛３次元，例．ハイパーキューブ｝
G06F15/17393	｛多段ネットワークを有するもの，例．ブロードキャスト，スキャタ，ギャザ，ホットスポットコンテンション，結合／分離｝
G06F15/177	｛初期化又は構成制御（プロセッサ初期化Ｇ０６Ｆ９／４４Ｂ２）｝
G06F15/76	プログラム記憶式汎用計算機のアーキテクチャ（プログラムプラグボードをもつものＧ０６Ｆ１５／０８；マルチプロセッサＧ０６Ｆ１５／１６，汎用イメージデータ処理Ｇ０６Ｔ１／００）
G06F2015/761	プログラム記憶式汎用計算機のアーキテクチャに関連するインデキシング系列
G06F2015/763	ＡＳＩＣ
G06F2015/765	キャッシュ
G06F2015/766	フラッシュＥＰＲＯＭ
G06F2015/768	ゲートアレイ
G06F15/78	単一の中央処理装置からなるもの
G06F15/7803	｛システムオンボード，すなわち，１以上のプリント基板上のコンピュータシステム，例．マザーボード，ドーターボードまたはブレード｝
G06F15/7807	｛システムオンチップ，すなわち，ワンチップコンピュータシステム；システムインパッケージ，すなわち，１パッケージ中の１以上のチップ上のコンピュータシステム｝
G06F15/781	｛オンチップキャッシュ；オフチップメモリ｝
G06F15/7814	｛リアルタイム処理に特に適したもの，例．ハードウェアタイマを備えるもの｝
G06F15/7817	｛信号処理に特に適したもの．例．ハーバードアーキテクチャ｝
G06F15/7821	｛メモリと密接に結合しているもの，例．コンピュテーショナルメモリ，スマートメモリ，プロセッサインメモリ｝
G06F15/7825	｛全体的には非同期で，局所的には同期しているもの，例．ネットワークオンチップ｝
G06F15/7828	｛メモリをもたないもの｝
G06F15/7832	｛１つのＩＣチップ上のもの（単一チップマイクロプロセッサー）｝
G06F15/7835	｛２以上のＩＣチップ上のもの｝
G06F15/7839	｛メモリをもつもの｝
G06F15/7842	｛１つのＩＣチップ上のもの（単一チップマイクロプロセッサー）｝
G06F15/7846	｛キャッシュをオンチップで，主メモリを外付けとしたもの｝
G06F15/785	｛分散制御をもつもの，例．スマートメモリ｝
G06F15/7853	｛ＲＯＭを含むもの｝
G06F15/7857	｛インタリーブメモリを用いるもの（アドレッシングＧ０６Ｆ１２／０６０７）｝
G06F15/786	｛単一メモリモジュールを用いるもの｝
G06F15/7864	｛２以上のＩＣチップ上のもの｝
G06F15/7867	｛再構成可能なアーキテクチャをもつもの｝
G06F15/7871	｛再構成支援，例．構成の読込，構成切替，ハードウェアＯＳ｝
G06F15/7875	｛マルチコンテキストのためのもの｝
G06F15/7878	｛パイプラインの再構成｝
G06F15/7882	｛自律再構成｝
G06F15/7885	｛ランタイムインターフェイス，例．データ交換，ランタイム制御｝
G06F15/7889	｛コプロセッサとして実装された再構成可能論理回路（コプロセッサを用いた命令実行Ｇ０６Ｆ９／３８７７）｝
G06F15/7892	｛ＣＰＵに組み込まれた再構成可能論理回路，例．再構成可能なユニット｝
G06F15/7896	｛モジュラーアーキテクチャ，例．独立した複数のパッケージから組み立てられたもの｝
G06F15/80	共通制御機構をもつ処理装置の配列からなるもの，例．単一命令複数データプロセッサ（Ｇ０６Ｆ１５／８２が優先；｛相関関数コンピュテーションのためのものＧ０６Ｆ１７／１５Ｃ｝）
G06F15/8007	｛単一命令複数データ［ＳＩＭＤ］型マルチプロセッサ｝
G06F15/8015	｛１次元アレイ，例．リング，リニアアレイ，バス｝
G06F15/8023	｛２次元アレイ，例．メッシュ，トーラス｝
G06F15/803	｛３次元アレイ又はハイパーキューブ｝
G06F15/8038	｛連想プロセッサ｝
G06F15/8046	｛シストリックアレイ｝
G06F15/8053	｛ベクトルプロセッサ｝
G06F15/8061	｛データメモリアクセスの細部｝
G06F15/8069	｛キャッシュを使うもの｝
G06F15/8076	｛データレジスタアクセスの細部｝
G06F15/8084	｛特別な構造をもつもの，例．マスクまたはスイッチ｝
G06F15/8092	｛ベクトルユニットのアレイ｝
G06F15/82	データまたは要求駆動型
G06F15/825	｛データフロー計算機｝
G06F16/00	
G06F16/10	
G06F16/11	
G06F16/113	
G06F16/116	
G06F16/119	
G06F16/122	
G06F16/125	
G06F16/128	
G06F16/13	
G06F16/134	
G06F16/137	
G06F16/14	
G06F16/144	
G06F16/148	
G06F16/152	
G06F16/156	
G06F16/16	
G06F16/162	
G06F16/164	
G06F16/166	
G06F16/168	
G06F16/17	
G06F16/172	
G06F16/1724	
G06F16/1727	
G06F16/173	
G06F16/1734	
G06F16/1737	
G06F16/174	
G06F16/1744	
G06F16/1748	
G06F16/1752	
G06F16/1756	
G06F16/176	
G06F16/1767	
G06F16/1774	
G06F16/178	
G06F16/1787	
G06F16/1794	
G06F16/18	
G06F16/1805	
G06F16/181	
G06F16/1815	
G06F16/182	
G06F16/1824	
G06F16/1827	
G06F16/183	
G06F16/1834	
G06F16/1837	
G06F16/184	
G06F16/1844	
G06F16/1847	
G06F16/185	
G06F16/1858	
G06F16/1865	
G06F16/1873	
G06F16/188	
G06F16/192	
G06F16/196	
G06F16/20	
G06F16/21	
G06F16/211	
G06F16/212	
G06F16/213	
G06F16/214	
G06F16/215	
G06F16/217	
G06F16/219	
G06F16/22	
G06F16/221	
G06F16/2219	
G06F16/2228	
G06F16/2237	
G06F16/2246	
G06F16/2255	
G06F16/2264	
G06F16/2272	
G06F16/2282	
G06F16/2291	
G06F16/23	
G06F16/2308	
G06F16/2315	
G06F16/2322	
G06F16/2329	
G06F16/2336	
G06F16/2343	
G06F16/235	
G06F16/2358	
G06F16/2365	
G06F16/2372	
G06F16/2379	
G06F16/2386	
G06F16/2393	
G06F16/24	
G06F16/242	
G06F16/2423	
G06F16/2425	
G06F16/2428	
G06F16/243	
G06F16/2433	
G06F16/2435	
G06F16/2438	
G06F16/244	
G06F16/2443	
G06F16/2445	
G06F16/2448	
G06F16/245	
G06F16/2452	
G06F16/24522	
G06F16/24524	
G06F16/24526	
G06F16/24528	
G06F16/2453	
G06F16/24532	
G06F16/24534	
G06F16/24535	
G06F16/24537	
G06F16/24539	
G06F16/2454	
G06F16/24542	
G06F16/24544	
G06F16/24545	
G06F16/24547	
G06F16/24549	
G06F16/2455	
G06F16/24552	
G06F16/24553	
G06F16/24554	
G06F16/24556	
G06F16/24557	
G06F16/24558	
G06F16/2456	
G06F16/24561	
G06F16/24562	
G06F16/24564	
G06F16/24565	
G06F16/24566	
G06F16/24568	
G06F16/24569	
G06F16/2457	
G06F16/24573	
G06F16/24575	
G06F16/24578	
G06F16/2458	
G06F16/2462	
G06F16/2465	
G06F16/2468	
G06F16/2471	
G06F16/2474	
G06F16/2477	
G06F16/248	
G06F16/25	
G06F16/252	
G06F16/254	
G06F16/256	
G06F16/258	
G06F16/26	
G06F16/27	
G06F16/273	
G06F16/275	
G06F16/278	
G06F16/28	
G06F16/282	
G06F16/283	
G06F16/284	
G06F16/285	
G06F16/287	
G06F16/288	
G06F16/289	
G06F16/29	
G06F16/30	
G06F16/31	
G06F16/313	
G06F16/316	
G06F16/319	
G06F16/322	
G06F16/325	
G06F16/328	
G06F16/33	
G06F16/332	
G06F16/3322	
G06F16/3323	
G06F16/3325	
G06F16/3326	
G06F16/3328	
G06F16/3329	
G06F16/33295	
G06F16/3331	
G06F16/3332	
G06F16/3334	
G06F16/3335	
G06F16/3337	
G06F16/3338	
G06F16/334	
G06F16/3341	
G06F16/3343	
G06F16/3344	
G06F16/3346	
G06F16/3347	
G06F16/3349	
G06F16/335	
G06F16/337	
G06F16/338	
G06F16/34	
G06F16/345	
G06F16/35	
G06F16/353	
G06F16/355	
G06F16/358	
G06F16/36	
G06F16/367	
G06F16/374	
G06F16/38	
G06F16/381	
G06F16/382	
G06F16/383	
G06F16/387	
G06F16/40	
G06F16/41	
G06F16/43	
G06F16/432	
G06F16/433	
G06F16/434	
G06F16/435	
G06F16/436	
G06F16/437	
G06F16/438	
G06F16/4387	
G06F16/4393	
G06F16/44	
G06F16/444	
G06F16/447	
G06F16/45	
G06F16/48	
G06F16/483	
G06F16/487	
G06F16/489	
G06F16/50	
G06F16/51	
G06F16/53	
G06F16/532	
G06F16/535	
G06F16/538	
G06F16/54	
G06F16/55	
G06F16/56	
G06F16/58	
G06F16/583	
G06F16/5838	
G06F16/5846	
G06F16/5854	
G06F16/5862	
G06F16/5866	
G06F16/587	
G06F16/60	
G06F16/61	
G06F16/63	
G06F16/632	
G06F16/634	
G06F16/635	
G06F16/636	
G06F16/637	
G06F16/638	
G06F16/639	
G06F16/64	
G06F16/65	
G06F16/68	
G06F16/683	
G06F16/685	
G06F16/686	
G06F16/687	
G06F16/70	
G06F16/71	
G06F16/73	
G06F16/732	
G06F16/7328	
G06F16/7335	
G06F16/7343	
G06F16/735	
G06F16/738	
G06F16/739	
G06F16/74	
G06F16/743	
G06F16/745	
G06F16/748	
G06F16/75	
G06F16/78	
G06F16/783	
G06F16/7834	
G06F16/7837	
G06F16/784	
G06F16/7844	
G06F16/7847	
G06F16/785	
G06F16/7854	
G06F16/7857	
G06F16/786	
G06F16/7864	
G06F16/7867	
G06F16/787	
G06F16/80	
G06F16/81	
G06F16/83	
G06F16/832	
G06F16/835	
G06F16/8358	
G06F16/8365	
G06F16/8373	
G06F16/838	
G06F16/84	
G06F16/86	
G06F16/88	
G06F16/90	
G06F16/901	
G06F16/9014	
G06F16/9017	
G06F16/902	
G06F16/9024	
G06F16/9027	
G06F16/903	
G06F16/9032	
G06F16/90324	
G06F16/90328	
G06F16/90332	
G06F16/90335	
G06F16/90339	
G06F16/90344	
G06F16/90348	
G06F16/9035	
G06F16/9038	
G06F16/904	
G06F16/906	
G06F16/907	
G06F16/908	
G06F16/909	
G06F16/93	
G06F16/94	
G06F16/95	
G06F16/951	
G06F16/953	
G06F16/9532	
G06F16/9535	
G06F16/9536	
G06F16/9537	
G06F16/9538	
G06F16/954	
G06F16/955	
G06F16/9554	
G06F16/9558	
G06F16/9562	
G06F16/9566	
G06F16/957	
G06F16/9574	
G06F16/9577	
G06F16/958	
G06F16/972	
G06F16/986	
G06F17/00	特定の機能に特に適合したデジタル計算またはデータ処理の装置または方法
G06F17/10	複合した数学演算｛（ルックアップテーブルによる関数生成Ｇ０６Ｆ１／０３；基本的な関数の計算による評価Ｇ０６Ｆ７／５４４）｝
G06F17/11	方程式を解くためのもの｛，例．非線形方程式，一般的な数学的最適化問題（管理，業務，物流に特化した最適化Ｇ０６Ｑ１０／０４）｝
G06F17/12	連立方程式を解くためのもの｛，例．連立一次方程式｝
G06F17/13	微分方程式を解くためのもの（デジタル微分解析器を用いるものＧ０６Ｆ７／６４）
G06F17/14	フーリエ，ウォルシュまたは類似の領域変換，｛例．ラプラス，ヒルベルト，カルーネン＝レーベ変換（相関関数の計算のためのものＧ０６Ｆ１７／１５６；スペクトルアナライザＧ０１Ｒ２３／１６）｝
G06F17/141	｛離散フーリエ変換｝
G06F17/142	｛高速フーリエ変換，例．Ｃｏｏｌｅｙ−Ｔｕｋｅｙ型アルゴリズムを用いるもの｝
G06F17/144	｛ＰＦＡ（Ｐｒｉｍｅ　Ｆａｃｔｏｒ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）を用いるもの，例．ウィノグラード変換，数論変換｝
G06F17/145	｛矩形波関数を基底とする領域変換，例．アダマール，ウォルシュ，ハール，ハフ，スラント変換｝
G06F17/147	｛離散的正規直交変換，例．離散コサイン変換，離散サイン変換，これらのバリエーション，例．離散コサイン変換の変形，離散コサイン変換の近似法としての整数変換（Ｇ０６Ｆ１７／１４５が優先）｝
G06F17/148	｛ウェーブレット変換｝
G06F17/15	相関関数の計算｛畳み込み演算を含む（積和演算回路それ自体，例．乗算累算器Ｇ０６Ｆ７／５４４３；ディジタルフィルタ，例．ＦＩＲ，ＩＩＲ，適応フィルタＨ０３Ｈ１７／００）｝
G06F17/153	｛多次元相関または畳み込み演算｝
G06F17/156	｛領域変換を用いるもの，例．フーリエ変換，多項式変換，数論変換｝
G06F17/16	行列またはベクトルの計算，｛例．行列と行列の，または行列とベクトルの乗算，行列因子分解（行列の転置Ｇ０６Ｆ７／７８）｝
G06F17/17	近似法による関数の計算，例．内挿または外挿法，平滑法，最小二乗法（｛Ｇ０６Ｆ１７／１８が優先｝；数値制御のための内挿計算Ｇ０５Ｂ１９／１８）
G06F17/175	｛多次元データのもの｝
G06F17/18	統計データの算出のためのもの｛例．平均値，頻度分布，確率関数，回帰分析（管理，業務，物流に特化した予測Ｇ０６Ｑ１０／０４）｝
G06F17/40	データ取得および記録（計算機への入力のためのものＧ０６Ｆ３／００；｛計算機出力としての表示Ｇ０６Ｆ３／１４；イメージデータ処理のためのものＧ０６Ｔ９／００；圧縮一般Ｈ０３Ｍ７／３０；伝送のためのものＨ０４Ｂ１／６６；画像通信のためのものＨ０４Ｎ；主局から子局を選択的に呼ぶための遠隔制御またはテレメトリシステムにおける装置Ｈ０４Ｑ９／００｝）．｛特記．．このグループは新しい文献の分類に使用されていない。文献は上記の参照に従ってアプリケーション分野に分類する｝
G06F18/00	
G06F18/10	
G06F18/15	
G06F18/20	
G06F18/21	
G06F18/211	
G06F18/2111	
G06F18/2113	
G06F18/2115	
G06F18/213	
G06F18/2131	
G06F18/2132	
G06F18/21322	
G06F18/21324	
G06F18/21326	
G06F18/21328	
G06F18/2133	
G06F18/2134	
G06F18/21342	
G06F18/21343	
G06F18/21345	
G06F18/21347	
G06F18/21348	
G06F18/2135	
G06F18/21355	
G06F18/2136	
G06F18/2137	
G06F18/21375	
G06F18/214	
G06F18/2148	
G06F18/2155	
G06F18/2163	
G06F18/217	
G06F18/2178	
G06F18/2185	
G06F18/2193	
G06F18/22	
G06F18/23	
G06F18/231	
G06F18/232	
G06F18/2321	
G06F18/23211	
G06F18/23213	
G06F18/2323	
G06F18/2325	
G06F18/2337	
G06F18/24	
G06F18/241	
G06F18/2411	
G06F18/2413	
G06F18/24133	
G06F18/24137	
G06F18/2414	
G06F18/24143	
G06F18/24147	
G06F18/2415	
G06F18/24155	
G06F18/243	
G06F18/2431	
G06F18/24317	
G06F18/24323	
G06F18/2433	
G06F18/245	
G06F18/2451	
G06F18/2453	
G06F18/24765	
G06F18/25	
G06F18/251	
G06F18/253	
G06F18/254	
G06F18/256	
G06F18/257	
G06F18/259	
G06F18/26	
G06F18/27	
G06F18/28	
G06F18/285	
G06F18/29	
G06F18/295	
G06F18/30	
G06F18/40	
G06F18/41	
G06F21/00	不正行為から計算機，その部品，プログラムまたはデータを保護するためのセキュリティ装置
G06F21/10	｛配布されたプログラムまたはコンテンツを保護するもの，例．著作物を販売またはライセンスするもの（ビデオシステムまたは有料放送における保護Ｈ０４Ｎ７／１６）｝
G06F21/101	
G06F21/1011	
G06F21/1012	
G06F21/1013	
G06F21/1014	
G06F21/1015	
G06F21/105	｛ソフトウェアライセンス管理のためのツール，例．法人レベルでライセンスを管理するもの｝
G06F21/106	
G06F21/1062	
G06F21/1063	
G06F21/1064	
G06F21/1065	
G06F21/1066	
G06F21/107	
G06F21/1073	
G06F21/1074	
G06F21/1075	
G06F21/1076	
G06F21/1077	
G06F21/1078	
G06F21/1079	
G06F21/108	
G06F21/1082	
G06F21/1083	
G06F21/1084	
G06F21/1085	
G06F21/1086	
G06F21/1087	
G06F21/1088	
G06F21/109	
G06F21/12	｛実行可能なソフトウェアを保護するもの｝
G06F21/121	｛プログラムの不正実行を制限するもの｝
G06F21/123	｛特定のハードウェアを用いるもの，例．ドングル，スマートカード，暗号プロセッサ，ＧＰＳ機器｝
G06F21/125	｛プログラムコードを操作することによるもの，例．ソースコード，コンパイルされたコード，インタープリトされたコード，機械語｝
G06F21/126	｛ＯＳと相互作用するもの｝
G06F21/128	｛ウェブプログラムを含むもの，即ち，ウェブブラウザと相互作用する特にインターネットで使用される技術を用いるもの，例．ＨＴＭＬ，アプレット，Ｊａｖａ｝
G06F21/14	｛ソフトウェア分析またはリバースエンジニアリングに対するもの，例．難読化によるもの｝
G06F21/16	｛プログラムまたはコンテンツの追跡可能性，例．透かしによる（静止画の電子透かしＨ０４Ｎ１／３２）｝
G06F21/30	｛認証，すなわちセキュリティ主体の身元又は認可の確立｝
G06F21/305	｛遠隔制御装置の操作によるもの｝
G06F21/31	｛ユーザーの認証｝
G06F21/313	｛電話回線を介したコールバックテクニックを用いるもの｝
G06F21/316	｛コンピュータの使用パターンを監視するもの，例．典型的なユーザの振舞｝
G06F21/32	｛生体データを用いるもの，例．指紋，虹彩スキャンまたは声紋［２０１３．０１］｝
G06F21/33	｛証明書を用いるもの｝
G06F21/335	｛特定のリソースにアクセスするためのもの，例．ケルベロスチケットを使用するもの｝
G06F21/34	｛外付機器の使用を含むもの，例．ドングルまたはスマートカード｝
G06F21/35	｛無線通信するもの｝
G06F21/36	｛画像または像の提示によるもの｝
G06F21/40	｛集団によるもの，すなわち２以上のセキュリティ主体が必要とされるもの｝
G06F21/41	｛複数の計算機へのアクセスを提供するシングルサインオン｝
G06F21/42	｛セキュリティデータのために別のチャンネルを用いるもの｝
G06F21/43	｛無線チャネル｝
G06F21/44	｛プログラムまたは機器の認証｝
G06F21/445	｛相互認証によるもの，例．デバイス間またはプログラム間の相互認証｝
G06F21/45	｛認証管理のための構造またはツール｝
G06F21/46	｛パスワードの設計，またはパスワードの強度を検査するためのもの｝
G06F21/50	｛プラットフォーム，（例．プロセッサ，ファームウェアまたはＯＳ）の完全性を維持するために、ユーザー，プログラムまたはデバイスを監視するもの｝
G06F21/51	｛アプリケーションのロード時，完全性またはソースの信頼性に基づいて、実行可能なソフトウェアを，例えば受理し，拒絶し，開始しまたは抑止するもの｝
G06F21/52	｛プログラムの実行中に，例えばスタックの完全性，バッファのオーバーフローまたは望まないデータ消去を防止するもの｝
G06F21/53	｛制限された環境内で実行するもの，例．サンドボックスまたはセキュアなバーチャル・マシン｝
G06F21/54	｛セキュリティルーチンまたはオブジェクトをプログラムに追加することによるもの｝
G06F21/55	｛ローカルへの侵入を検知または対抗策を実行するもの｝
G06F21/552	｛長期間の監視又は報告を含むもの｝
G06F21/554	｛イベントの検出及び直接的な作用を含むもの｝
G06F21/556	｛カバートチャネル，即ち、プロセス間のデータ漏洩の防止を含むもの｝
G06F21/56	｛コンピュータ・マルウェアの検出または処理，例．アンチ・ウィルス装置｝
G06F21/561	｛ウィルス型分析｝
G06F21/562	｛ウィルスの静的検出｝
G06F21/563	｛ソースコード分析によるもの｝
G06F21/564	｛ウィルスシグネチャ処理に特徴があるもの｝
G06F21/565	｛ファイルの完全性を検査することによるもの｝
G06F21/566	｛ウィルスの動的検出，即ち、実行時に検出が行われるもの，例．エミュレーション、疑わしい挙動を検出するもの｝
G06F21/567	｛特定のハードウェアを用いるもの｝
G06F21/568	｛ウィルスの消去、感染したファイルの回復｝
G06F21/57	｛信頼された計算機プラットフォームの保証または維持，例．セキュアブートまたは電源断，バージョンの管理，システム・ソフトウェアの検査，セキュア更新または脆弱性評価｝
G06F21/572	｛セキュアプログラミング、例．ＢＩＯＳやファームウェアの更新｝
G06F21/575	｛セキュアブート｝
G06F21/577	｛脆弱性評価及びコンピュータシステムのセキュリティ評価｝
G06F21/60	｛データを保護するもの｝
G06F21/602	｛暗号化設備またはサービスを提供するもの｝
G06F21/604	｛アクセス管理システムを管理するためのツールおよび構造｝
G06F21/606	｛２つのデバイスあるいはプロセス間での伝送を機密化するもの｝
G06F21/608	｛セキュアプリンティング｝
G06F21/62	｛プラットフォームからのデータへのアクセスを保護するもの，例．鍵またはアクセスコントロールルールを用いるもの｝
G06F21/6209	｛単一のファイルあるいはオブジェクトに対する保護，例．セキュアエンベロープの使用，鍵を用いた暗号化とアクセス，オブジェクト自体に付加したアクセス制御規則による保護｝
G06F21/6218	｛複数のファイルあるいはオブジェクトのシステムに対する保護，例．ローカル・分散ファイルシステムやデータベースの保護｝
G06F21/6227	｛データ構造に関する保護を行うもの，例．レコード，型，クエリに関する保護｝
G06F21/6236	｛異種システム間の保護｝
G06F21/6245	｛個人情報の保護，例．資産情報や医療目的の情報の保護｝
G06F21/6254	｛匿名化による個人情報保護，例．所有者の識別情報からの個人情報の除去｝
G06F21/6263	｛インターネット通信時の個人情報保護，例，クッキーからの個人情報漏洩対策｝
G06F21/6272	｛第三者機関によるファイルあるいはドキュメントの登録による保護｝
G06F21/6281	｛プログラム実行時にＯＳ内のデータを保護するもの｝
G06F21/629	｛アプリケーションの特徴あるいは機能に対する保護｝
G06F21/64	｛データの完全性を保護するもの，例．チェックサム，証明書または署名を用いるもの｝
G06F21/645	｛第三者機関を用いるもの｝
G06F21/70	｛特定の内部部品または周辺部品を保護するものであり，あるコンポーネントの保護により計算機全体が保護されるもの｝
G06F21/71	｛セキュア演算または情報処理を保証するもの｝
G06F21/72	｛暗号回路｝
G06F21/725	｛セキュアな参照時刻に基づいて動作するもの｝
G06F21/73	｛ハードウェア識別情報を生成または決定することによるもの，例．シリアルナンバー｝
G06F21/74	｛デュアルまたは区画されたモード，（すなわち最低１つ以上のモード）で動作するもの｝
G06F21/75	｛回路または演算の分析を抑止するもの，例．リバースエンジニアリング対策｝
G06F21/755	
G06F21/76	｛特定用途向け集積回路［ＡＳＩＣｓ］またはフィールド・プログラマブル機器，例えばフィールド・プログラマブル・ゲートアレイ［ＦＰＧＡｓ］またはプログラマブル論理回路｝
G06F21/77	｛スマートカード｝
G06F21/78	｛データのセキュアなストレージを保証するもの（メモリの不正な使用に対するアドレス保護Ｇ０６Ｆ１２／１４；少なくともその一部にデジタルマークが記録されるように設計され，かつ機械で使用される記録担体Ｇ０６Ｋ１９／００）｝
G06F21/79	｛半導体記憶媒体，例．直接的にアドレス可能なメモリ｝
G06F21/80	｛磁気または光学技術に基づく記憶媒体，例．セクターを有するディスク（ディスク型の記憶可能媒体の不正な複製または複写を防止するＧ１１Ｂ２０／００）｝
G06F21/805	｛ストレージサブシステムのためのセキュリティテーブルの使用｝
G06F21/81	｛電源供給で動作するもの，例．電源投入，スリープまたは復帰動作を可能または不可能にするもの｝
G06F21/82	｛入力，出力または相互接続デバイスを保護するもの｝
G06F21/83	｛入力装置，例．キーボード，マウスまたはそれらのコントローラ｝
G06F21/84	｛出力装置，例．ディスプレイまたはモニタ｝
G06F21/85	｛相互接続機器，例．バスに連結された機器またはインライン機器｝
G06F21/86	｛セキュアまたは耐タンパなハウジング｝
G06F21/87	｛カプセル化の手法によるもの，例．集積回路のためのもの｝
G06F21/88	｛窃盗または紛失を検出または防止するもの｝
G06F30/00	
G06F30/10	
G06F30/12	
G06F30/13	
G06F30/15	
G06F30/17	
G06F30/18	
G06F30/20	
G06F30/22	
G06F30/23	
G06F30/25	
G06F30/27	
G06F30/28	
G06F30/30	
G06F30/31	
G06F30/32	
G06F30/323	
G06F30/327	
G06F30/33	
G06F30/3308	
G06F30/331	
G06F30/3312	
G06F30/3315	
G06F30/3323	
G06F30/333	
G06F30/337	
G06F30/34	
G06F30/343	
G06F30/347	
G06F30/35	
G06F30/36	
G06F30/367	
G06F30/373	
G06F30/38	
G06F30/39	
G06F30/392	
G06F30/394	
G06F30/3947	
G06F30/3953	
G06F30/396	
G06F30/398	
G06F40/00	
G06F40/10	
G06F40/103	
G06F40/106	
G06F40/109	
G06F40/111	
G06F40/114	
G06F40/117	
G06F40/12	
G06F40/123	
G06F40/126	
G06F40/129	
G06F40/131	
G06F40/134	
G06F40/137	
G06F40/14	
G06F40/143	
G06F40/146	
G06F40/149	
G06F40/151	
G06F40/154	
G06F40/157	
G06F40/16	
G06F40/163	
G06F40/166	
G06F40/169	
G06F40/171	
G06F40/174	
G06F40/177	
G06F40/18	
G06F40/183	
G06F40/186	
G06F40/189	
G06F40/191	
G06F40/194	
G06F40/197	
G06F40/20	
G06F40/205	
G06F40/211	
G06F40/216	
G06F40/221	
G06F40/226	
G06F40/232	
G06F40/237	
G06F40/242	
G06F40/247	
G06F40/253	
G06F40/258	
G06F40/263	
G06F40/268	
G06F40/274	
G06F40/279	
G06F40/284	
G06F40/289	
G06F40/295	
G06F40/30	
G06F40/35	
G06F40/40	
G06F40/42	
G06F40/44	
G06F40/45	
G06F40/47	
G06F40/49	
G06F40/51	
G06F40/53	
G06F40/55	
G06F40/56	
G06F40/58	
G06F2101/00	生成されたデジタル関数のタイプに関連するインデキシング系列
G06F2101/02	線形多変数関数，すなわち積和
G06F2101/04	三角関数
G06F2101/06	座標変換
G06F2101/08	べき乗またはべき根
G06F2101/10	対数関数または指数関数
G06F2101/12	逆関数
G06F2101/14	確率分布関数
G06F2101/16	ＰＣＭ圧伸関数
G06F2111/00	
G06F2111/02	
G06F2111/04	
G06F2111/06	
G06F2111/08	
G06F2111/10	
G06F2111/12	
G06F2111/14	
G06F2111/16	
G06F2111/18	
G06F2111/20	
G06F2113/00	
G06F2113/02	
G06F2113/04	
G06F2113/06	
G06F2113/08	
G06F2113/10	
G06F2113/12	
G06F2113/14	
G06F2113/16	
G06F2113/18	
G06F2113/20	
G06F2113/22	
G06F2113/24	
G06F2113/26	
G06F2113/28	
G06F2115/00	
G06F2115/02	
G06F2115/04	
G06F2115/06	
G06F2115/08	
G06F2115/10	
G06F2115/12	
G06F2117/00	
G06F2117/02	
G06F2117/04	
G06F2117/06	
G06F2117/08	
G06F2117/10	
G06F2117/12	
G06F2119/00	
G06F2119/02	
G06F2119/04	
G06F2119/06	
G06F2119/08	
G06F2119/10	
G06F2119/12	
G06F2119/14	
G06F2119/16	
G06F2119/18	
G06F2119/20	
G06F2119/22	
G06F2123/00	
G06F2123/02	
G06F2200/00	Ｇ０６Ｆ１／０４〜Ｇ０６Ｆ１／３２に関するインデキシング系列 
G06F2200/16	Ｇ０６Ｆ１／１６〜Ｇ０６Ｆ１／１８に関するインデキシング系列
G06F2200/161	モニタの構造的細部に関するインデキシング系列 
G06F2200/1611	ＣＲＴモニタ
G06F2200/1612	フラットパネルモニタ
G06F2200/1613	構成に対応するもの，例．ラップトップディスプレイに関連するフィルタまたは文書のためのもの
G06F2200/1614	画面の方向に続いての画像の回転，例．ランドスケープからポートレイトモードへ切り換えるもの
G06F2200/163	コンピュータの構造的細部に関するインデキシング系列
G06F2200/1631	パネルＰＣ，例．ホストＰＣおよびディスプレイパネルを収納する単一ハウジング
G06F2200/1632	コンピュータ内に一体化されたペンホルダー
G06F2200/1633	コンピュータの全体ハウジングのための保護構成
G06F2200/1634	一体型保護ディスプレイ蓋，例．手持ちコンピュータ内の触感ディスプレイのためのもの
G06F2200/1635	積重ね可能なモジュール
G06F2200/1636	ハウジング上のタップジェスチャーの検出のための検知装置
G06F2200/1637	ハウジングの動作または方向の検出のための検知装置，例．手持ちコンピュータのディスプレイ上のスクロールまたはカーソルの動きを制御するためのもの
G06F2200/1638	デスクトップおよびタワー方向の両方で作動するように設計されるコンピュータハウジング
G06F2200/1639	プラグ付き周辺コネクタをロックするための構成
G06F2200/20	Ｇ０６Ｆ１／２０に関するインデキシング系列 
G06F2200/201	冷却液を使用する冷却装置
G06F2200/202	空気伝導ヒンジ
G06F2200/203	熱伝導ヒンジ
G06F2200/26	Ｇ０６Ｆ１／２６に関するインデキシング系列
G06F2200/261	ＰＣ制御電源コード
G06F2201/00	エラー検出，エラー修正，および監視に関連するインデキシング系列
G06F2201/80	データベース固有の技術
G06F2201/805	リアルタイム
G06F2201/81	しきい値
G06F2201/815	仮想（エラー検出または故障マスキングのためにジェネリックソフトウェア技術を実施するために仮想機械を使用するミドルウェアまたはＯＳ機能Ｇ０６Ｆ１１／１４８４）
G06F2201/82	一貫性に関する問題を解決するもの（ミラー化されたシステムの一貫性を確保するものＧ０６Ｆ１１／２０６４）
G06F2201/825	ロッキングに関する問題または解決
G06F2201/83	署名に関する解決
G06F2201/835	タイムスタンプ
G06F2201/84	スナップショットを使用するもの，すなわち，データの論理的基準点コピー
G06F2201/845	冗長性が性能向上になるシステム
G06F2201/85	アイドルスパースがないアクティブ故障マスキング（処理機能が冗長的である場合のアイドルスパースハードウェアがないアクティブ故障マスキングＧ０６Ｆ１１／２０３５）
G06F2201/855	ミラー化されていない変更を転送するジャーナルを使用する非同期ミラーリングの細部
G06F2201/86	イベント系監視
G06F2201/865	ソフトウェアの監視
G06F2201/87	取引の監視
G06F2201/875	インターネットを含むシステムの監視
G06F2201/88	計数に関する監視
G06F2201/885	キャッシュ固有の監視
G06F2203/00	Ｇ０６Ｆ３／００〜３／０４８に関するインデキシング系列 
G06F2203/01	Ｇ０６Ｆ３／０１に関するインデキシング系列
G06F2203/011	パルス，脈拍，鼓動，皮膚温度，顔の表情，瞳孔，声のピッチ，脳の活動パターン等の検知された人体のパラメータに基づいて決定される感情またはムードの入力
G06F2203/012	物理的環境においてユーザーを所定の位置に制約しながら，ユーザーを仮想環境内で歩かせるためのウォークインプレイスシステム
G06F2203/013	ゲームに適用される力フィードバック
G06F2203/014	ＧＵＩに適用される力フィードバック
G06F2203/015	ジョイスティックに適用される力フィードバック
G06F2203/033	Ｇ０６Ｆ３／０３３に関するインデキシング系列
G06F2203/0331	指装着ポインティングデバイス
G06F2203/0332	両手の片方に合せて調整可能な人間工学的形状のマウス
G06F2203/0333	片手用の人間工学的形状のマウス
G06F2203/0334	作業表面に対してほとんど垂直な姿勢でマウスを制御する手を置くまたは把持する垂直グリップ用の人間工学的形状のマウス
G06F2203/0335	指で操作する小型マウス
G06F2203/0336	マウス一体型指紋センサ
G06F2203/0337	入力装置，ＰＣ，またはユーザーの状態についてユーザーへ可視フィードバックを提供するためのマウス内に一体になった状態ＬＥＤ
G06F2203/0338	指紋トラックパッド，すなわち，指先の画像を追跡するポインティングデバイスとして使用される指紋センサ
G06F2203/0339	タッチストリップ，例．パラメータを調整するためにまたはソフトキーの列を実行するためにカーソルの動きを制御しまたは単一のタッチストリップをスクロールすることを制御する直交タッチストリップ
G06F2203/038	Ｇ０６Ｆ３／０３８に関するインデキシング系列 
G06F2203/0381	マルチモーダル入力，すなわち，異なる性質の入力装置の同時使用によってユーザーがコマンドを発行できるようになるインターフェース構成，例．デジタイザー上の音声とジェスチャー
G06F2203/0382	複数の入力，すなわち，同じ種類の複数の入力装置がＰＣと通信するインターフェース構成
G06F2203/0383	遠隔入力，すなわち，ポインティングデバイスによって発生された信号が遠隔位置のＰＣ，例．ＬＡＮのＰＣへ伝送されるインターフェース構成
G06F2203/0384	無線入力，すなわち，ポインティングデバイスのための無線インターフェース構成のハードウェアとソフトウェアの細部
G06F2203/041	Ｇ０６Ｆ３／０４１〜Ｇ０６Ｆ３／０４５に関するインデキシング系列
G06F2203/04101	２．５Ｄ−デジタイザー，すなわち，入力手段，指またはスタイラスのＸ／Ｙ位置を検出するデジタイザー，また振れないが，デジタイザーの双方向表面に近付き，Ｚ方向の短い範囲内で入力手段の距離を測定すると，別の測定設定でも測定できる
G06F2203/04102	柔軟性デジタイザー，すなわち，装置の全デジタイザー部分を紙のシートのように曲がったり転がったりするような構造的細部
G06F2203/04103	製造，すなわち，触感デバイスに特に適した製造工程に関する細部
G06F2203/04104	デジタイザー内の複数回タッチ，すなわち，複数の接触位置の同時検出についての細部，例．複数の指またはペンおよび１本の指
G06F2203/04105	別の圧力検出，すなわち，位置検出プロセスを邪魔しないでまた一般に能動的接触検知部分以外に配置される追加の圧力センサまたはスイッチを使用して，接触表面上にかかる圧力の検出
G06F2203/04106	マルチセンシングデジタイザー−，すなわち，同時にまたは交互に少なくとも２つの異なる検知技術を使用するデジタイザー−，例．ペンと指を検出するためのもの，電力を節約するためのものまたは位置検出を改善するもの
G06F2203/04107	デジタイザー内で遮蔽するもの，すなわち，ガードまたは遮蔽構成，ほとんどは容量性タッチスクリーン，例．駆動されるシールド，駆動される地面
G06F2203/04108	タッチスクリーン２Ｄ−デジタイザー，すなわち，入力手段，指またはスタイラスのＸ／Ｙ位置を検出するデジタイザー，また振れないが，デジタイザーの双方向表面に近付き，Ｚ方向の短い範囲内で入力手段の距離を測定すると，別の測定設定でも測定できる
G06F2203/04109	光学デジタイザー内のＦＴＩＲ，すなわち，光学的特性の変化またはタッチ位置での変形により光学的導波管内で全体的内部撓みを妨げることによるタッチ検出
G06F2203/04111	容量性デジタイザー内のクロスオーバー，すなわち，接続が互いに交差する場合の検知パターンの電極を接続するための構造の細部，例．絶縁層または基板を介してのビアを含むブリッジ構造
G06F2203/04112	容量性デジタイザー−内の電極メッシュ：タッチ検知の電極は非常に細かくて通常は金属でほとんど見えない相互接続線から形成される。これにより，ＩＴＯの必要がない非常に大きいが透明な電極表面が得られ，または同様な透明な電導性材料が得られる
G06F2203/04113	抵抗性デジタイザー内の周辺電極パターン，すなわち，抵抗性シートの周辺の電極は誘電場の直線性を向上するパターンで形成される
G06F2203/04114	
G06F2203/048	Ｇ０６Ｆ３／０４８に関するインデキシング系列
G06F2203/04801	カーソル検索補助，すなわち，可視的態様修正，点滅，色の変化，拡大または他の可視キュー，グラフィックユーザーインターフェースにおいてユーザーがカーソルを見つけやすくするためのもの
G06F2203/04802	３Ｄ情報オブジェクト：情報は３次元操作可能オブジェクトの内部または外部表面上に表示される，例．ユーザーによって回転可能なキューブの表面上
G06F2203/04803	分割画面，すなわち，ディスプレイエリアまたはウィンドウエリアを別のエリアに分割するもの
G06F2203/04804	透明性，例．透明または半透明ウィンドウ
G06F2203/04805	仮想拡大レンズ，すなわち，読み取りまたは選択し易くするために表示された情報の上部で移動可能なウィンドウまたはフレーム
G06F2203/04806	ズーム，すなわち，ズーミング操作を制御するための双方向技術または双方向装置
G06F2203/04807	ペン操作メニュー
G06F2203/04808	複数の接触：特定の機能をトリガーするジェスチャー，例．ユーザーが同時に表面に数回接触すると，スクロール，ズーム，右クリックする，例．複数の指または指とペンの組合せを使用する
G06F2203/04809	タッチエリアを識別するテクスチャード表面，例．仮想キーボードのオーバーレイ構造
G06F2205/00	処理するデータの順序または内容を変更することなく，データを変換するための方法または装置に関連するインデキシング系列
G06F2205/003	再フォーマット化，すなわち，データ表示のフォーマットを変更するもの
G06F2205/06	Ｇ０６Ｆ５／０６〜Ｇ０６Ｆ５／１６に関するインデキシング系列
G06F2205/061	適応周波数，すなわち，片側のクロック周波数は他方のクロック周波数または平均クロック周波数に適応される。スタッフ同期だけではない。
G06F2205/062	バッファへ再書き込みまたはバッファから再読み込みできるもの
G06F2205/063	動的可変バッファサイズ
G06F2205/064	リンクされたリスト，すなわち，ポインタを使用する構造，例．１つの論理バッファ内または動的バッファスペース割当て内で不連続アドレスセグメントを可能にするもの
G06F2205/065	バイパス可能性があるもの
G06F2205/066	バッファのユーザープログラム可能数またはサイズ，すなわち，別のバッファの数またはサイズを自由に割り当てることができる
G06F2205/067	２方向ＦＩＦＯ，すなわち，２方向のデータ転送を可能にするシステム
G06F2205/10	Ｇ０６Ｆ５／１０−Ｇ０６Ｆ５／１４に関するインデキシング系列 
G06F2205/102	準安定性を回避するもの，すなわち，危険を防止するもの，例．グレイコードカウンタを使用することによるもの
G06F2205/104	遅延ライン
G06F2205/106	ポインタの細部，すなわち，アドレス発生器の構造
G06F2205/108	データブロックに関して読み取りまたは書き込むもの，例．追加のブロック終了ポインタを使用するもの
G06F2205/12	Ｇ０６Ｆ５／１２−Ｇ０６Ｆ５／１４に関するインデキシング系列
G06F2205/123	競合解決，すなわち，同時読み取りおよび書込み操作間の矛盾を解決するもの
G06F2205/126	中間フィルレベルの監視，すなわち，フィルレベルを監視する追加手段があるもの，例．ハーフフルフラグ，ほとんど空のフラグ
G06F2206/00	コンピュータ用の専用インターフェースに関するインデキシング系列
G06F2206/10	コンピュータの記憶インターフェースに関するインデキシング系列，グループＧ０６Ｆ３／０６に関するインデキシング系列
G06F2206/1004	デフラグ
G06F2206/1008	グラフィカルユーザーインターフェース［ＧＵＩ］
G06F2206/1012	負荷バランシング
G06F2206/1014	１度のプログラム可能［ＯＴＰ］メモリ，例．ＰＲＯＭ，ＷＯＲＭ
G06F2206/15	コンピュータのプリンターインターフェースに関するインデキシング系列，グループＧ０６Ｆ３／１２に関するインデキシング系列
G06F2206/1504	費用推定
G06F2206/1506	低下モード，例．欠乏する消耗品，閾値に達する観点から
G06F2206/1508	負荷バランシング
G06F2206/151	予備印刷媒体，例．メディアストック，フォーム，ロゴ
G06F2206/1512	プリンター以外の印刷プレゼンテーション装置，例．ｅ−リーダー，ｅ−ペーパー，タブレット
G06F2206/1514	サブジョブ
G06F2206/20	コンピュータのオーディオインターフェースに関するインデキシング系列，グループＧ０６Ｆ３／１６に関するインデキシング系列
G06F2207/00	処理するデータの順序または内容を操作することによるデータ処理の方法または装置に関連するインデキシング系列
G06F2207/02	グループＧ０６Ｆ７／０２〜Ｇ０６Ｆ７／０２６に関するインデキシング系列
G06F2207/025	ストリングサーチ，例．同一の文言またはストリング内で最も一致するものを見つける
G06F2207/22	グループＧ０６Ｆ７／２２〜Ｇ０６Ｆ７／３６に関するインデキシング系列 
G06F2207/222	バイナリデータツリー
G06F2207/224	外部ソーティング
G06F2207/226	優先順，すなわち，１語を取り入れ，１語を取り出すように整理する　　出力文言，すなわち，メモリ内の文言の最小または最大
G06F2207/228	ネットワークを整理または統合するもの
G06F2207/38	位取り記数法のみを用いる計算を行うための方法または装置，例．２進，３進，小数の記数法を用いるもの（現在この分類は使用していない）
G06F2207/3804	細部（現在この分類は使用していない）
G06F2207/3808	数のタイプまたはその数が処理される方法に関するもの
G06F2207/3812	異種の数を処理することができる装置
G06F2207/3816	可変語長の数を受け付けるもの
G06F2207/382	異なる固定語長に対して構成可変なもの（マルチゲージ装置Ｇ０６Ｆ２２０７／３８２８）
G06F2207/3824	固定小数点数および浮動小数点数の両方を受け付けるもの
G06F2207/3828	マルチゲージ装置，すなわちパック数をアンパックすることなく処理できる装置
G06F2207/3832	通常以下の数表現
G06F2207/3836	１の補数
G06F2207/384	８進
G06F2207/3844	１６進
G06F2207/3848	単位距離コード
G06F2207/3852	最有効桁を最初に用いた計算
G06F2207/3856	オペランドスワッピング
G06F2207/386	特別な構造的特徴
G06F2207/3864	クロックなし，すなわち設計原則として用いられる非同期操作（Ｇ０６Ｆ２２０７／３８８８が優先）
G06F2207/3868	バイパス制御，すなわち出力に変換されないオペランドを転送する可能性
G06F2207/3872	漏洩防止のための出力部の事前充電
G06F2207/3876	真および逆の段の交互配列
G06F2207/388	スキュー
G06F2207/3884	パイプライン方式
G06F2207/3888	波動性パイプライン方式，すなわち各パイプラインステージ内で複数の後続オペランド集合を非同期的に処理するもの
G06F2207/3892	シストリックアレイ
G06F2207/3896	ビットスライス
G06F2207/48	無接点素子，例．チューブ，固体素子，を用いるもの；汎用素子を用いるもの（現在この分類は使用していない）
G06F2207/4802	特別なインプリメンテーション
G06F2207/4804	連想メモリまたはプロセッサー
G06F2207/4806	カスコードまたは電流モード論理
G06F2207/4808	電荷転送素子
G06F2207/481	演算処理を実行するカウンタ
G06F2207/4812	マルチプレクサ
G06F2207/4814	非論理装置，例．演算増幅器
G06F2207/4816	パストランジスタ
G06F2207/4818	しきい値素子
G06F2207/482	容量性加算ネットワークを用いるもの
G06F2207/4822	多数決ゲート
G06F2207/4824	ニューラルネットワーク
G06F2207/4826	複数の同一タイプの電極を有するトランジスタを用いるもの，例．マルチエミッタ素子，ニューロンーＭＯＳ素子
G06F2207/4828	負性抵抗装置，例．トンネルダイオード，ガン効果素子
G06F2207/483	グループＧ０６Ｆ７／４８３に関するインデキシング系列
G06F2207/4835	妥当な数量での計算
G06F2207/491	グループＧ０６Ｆ７／４９１〜Ｇ０６Ｆ７／４９１７に関するインデキシング系列
G06F2207/49105	９のまたは１０の補数を決定するもの
G06F2207/4911	浮動小数点表現
G06F2207/49115	１２進数
G06F2207/4912	指定外ＢＣＤ表現
G06F2207/49125	指定外１０進数表現
G06F2207/4913	スターリングシステム，すなわち，１０−２０−１２の桁重みをもつ混合基数
G06F2207/49135	０３６０１２または３６１２コードを使用するもの，すなわち，各々（０，）３，６，（０，）１および２の桁重みをもつ２進化１０進表記法
G06F2207/4914	５−２選符号を使用するもの，すなわち，各々２，４，２および１の桁重みをもつ２進化１０進表記法
G06F2207/49145	２４２１コードを使用するもの，すなわち，５−２選ビットは各１０進数について「１」である非重み付き表記
G06F2207/4915	４２２１コードを使用するもの，すなわち，各々４，２，２および１の桁重みをもつ２進化１０進表記法
G06F2207/49155	５１１１１コードを使用するもの，すなわち，各々５，１，１，１および１の桁重みをもつ２進化１０進表記法
G06F2207/4916	５２１１コードを使用するもの，すなわち，各々５，２，１および１の桁重みをもつ２進化１０進表記法
G06F2207/49165	５３１１コードを使用するもの，すなわち，各々５，３，１および１の桁重みをもつ２進化１０進表記法
G06F2207/4917	５３２１または５４３２１０コードを使用するもの，すなわち，各々５，（４，）３，２，１（および０）の桁重みをもつ２進化１０進表記法
G06F2207/49175	５４３２１コードを使用するもの，すなわち，各々５，４，３，２および１の桁重みをもつ２進化１０進表記法
G06F2207/4918	Ａｉｋｅｎコードを使用するもの，すなわち，１６の可能な４ビットの値のうちの最初と最後の５つを使用して，１６の値の続き内でコードを対称にする
G06F2207/49185	２−５進を使用するもの，すなわち，５値と２値の桁の組合せ，各々０，１，２，３，４と０，５または０，２，４，６，８と０，１の値をもつもの
G06F2207/4919	３増し符号を使用するもの，すなわち，自然ＢＣＤ＋３のオフセット，１６の可能な４ビット値の続き内でコードを対称にする
G06F2207/49195	純粋１０進表記を使用するもの，すなわち，１０−値電圧信号，１０−１選符号
G06F2207/492	グループＧ０６Ｆ７／４９２〜Ｇ０６Ｆ７／４９６に関するインデキシング系列
G06F2207/4921	単一桁加算または減算
G06F2207/4922	マルチオペランド加算または減算
G06F2207/4923	インクリメンタまたはデクリメンタ
G06F2207/4924	桁平行加算または減算
G06F2207/506	グループＧ０６Ｆ７／５０６〜Ｇ０６Ｆ７／５０８に関するインデキシング系列
G06F2207/5063	２入力ゲート，すなわち，２入力論理ゲートを使用するもの，例．バイナリキャリ先読み，例．Ｋｏｇｇｅ−ＳｔｏｎｅまたはＬａｄｎｅｒ−Ｆｉｓｃｈｅｒ加算器
G06F2207/535	グループＧ０６Ｆ７／５３５〜Ｇ０６Ｆ７／５３７５に関するインデキシング系列
G06F2207/5351	倍数詞引き放し除算，例．ＳＲＴ，商選択において倍数詞を使用するもの
G06F2207/5352	Ｇ０６Ｆ７／５３７５に含まれない引き放し除算
G06F2207/5353	回復分割
G06F2207/5354	テーブルルックアップを使用するもの，例．桁反復による除算における桁選択のためのもの
G06F2207/5355	桁反復を使用するのではなくて逐次近似を使用するもの，例．ニュートン・ラプソンまたはゴールドシュミット
G06F2207/5356	ビアレシプロカル，すなわち，逆数だけを計算し，または逆数を先に計算し次に逆数と分子から商を計算する
G06F2207/544	関数を計算により評価するためのもの（現在この分類は使用していない）
G06F2207/5442	絶対差
G06F2207/552	べき乗またはべき根，例．ピタゴラス和（現在この分類は使用していない）
G06F2207/5521	数または関数の逆べき根，例．ピタゴラス和の逆数
G06F2207/5523	指数を計算する，例．数字または関数の二乗，例．多項
G06F2207/5525	ピタゴラス和，すなわち２乗数の合計の平方根
G06F2207/5526	単一オペランドのべき根または逆べき根（現在この分類は使用していない）
G06F2207/5528	非復元計算で，各結果の桁が負，ゼロまたは正のいずれかであるもの，例．ＳＲＴ
G06F2207/556	Ｇ０６Ｆ７／５５６に関するインデキシング系列
G06F2207/5561	乗算による累乗，すなわち，それ自体にＹまたはそれ自体の指数を掛けてＹ＊＊ＩＮＴ（Ｘ）を計算し，ＩＮＴ（Ｘ）はＸの整数部分になる
G06F2207/58	グループＧ０６Ｆ７／５８〜Ｇ０６Ｆ７／５８８に関するインデキシング系列
G06F2207/581	ＬＦＳＲシーケンスを生成する，例．ｍ−シーケンス　シーケンスはＬＦＳＲなしで生成される場合がある，例．Ｇａｌｏｉｓ　Ｆｉｅｌｄ算術
G06F2207/582	並列有現場実行，すなわち，有限場算術の少なくとも部分的に並列の実施，ステップごとに複数の新規のビットまたは三価を作成する，例．ＧＦ乗算器を使用する
G06F2207/583	直列有現場実行，すなわち，有限場算術の直列実行，ステップごとに１つの新規のビットまたは三価を作成する，例．ＬＦＳＲまたは複数の独立したＬＦＳＲを使用する　　ＬＦＳＲと出力との間の並列演算によるＰＲＮＧを含む
G06F2207/72	剰余計算を用いるもの
G06F2207/7204	ガロア拡大体における逆変換，逆数または商計算（有限体算術演算についてはＧ０６Ｆ７／７２６またはＧ０６Ｆ７／７２６）
G06F2207/7209	サブフィールドを通しての計算，すなわち，サブフィールドはｑの主要べき乗数をもつＧＦ（ｑ），例．ＧＦ（２＊＊ｍ）による（（２＊＊ｍ）＊＊ｎ）
G06F2207/7214	主要サブフィールドを通しての計算，すなわち，サブフィールドはｐ整数ｐｒｉｍｅ　３をもつＧＦ（ｐ）　，例．ＧＦ（ｐ）を通してのＧＦ（ｐ＊＊ｋ）
G06F2207/7219	電磁気測定関連の攻撃に対する防止，例．微分電力解析攻撃，またはタイミング攻撃に対するもの
G06F2207/7223	サイドチャンネルアタックに対する対策としてランダム化
G06F2207/7228	ランダム曲線マッピング，例．同形または射影曲線へのマッピング
G06F2207/7233	マスキング，例．（Ａ＊＊ｅ）＋ｒ　ｍｏｄ　ｎ
G06F2207/7238	オペランドマスキング，すなわち，メッセージブラインディング，例．（Ａ＋ｒ）＊＊ｅ　ｍｏｄ　ｎ　ｋ．（Ｐ＋Ｒ）
G06F2207/7242	指数マスキング，すなわち，キーマスキング，例．Ａ＊＊（ｅ＋ｒ）ｍｏｄ　ｎ　（ｋ＋ｒ）．Ｐ
G06F2207/7247	モジュロマスキング，例．Ａ＊＊ｅ　ｍｏｄ（ｎ＊ｒ）
G06F2207/7252	演算順序のもの，例．ランダム個所またはランダムに選定された方向で指数を処理するように開始する
G06F2207/7257	訂正を必要としないランダム修正
G06F2207/7261	均等な実行，例．ジャンプを回避する，または同じ指数プロフィルの方式を使用する
G06F2207/7266	ハードウェア適応，例．二重レイルロジック　同時に加算と二重化を計算する
G06F2207/7271	欠陥検証，例．計算の欠陥が発生しない場合には，同じになる２つの値を比較する
G06F2207/7276	モジューラべき乗
G06F2207/728	繰返し二乗乗算を使用するもの，すなわち，右から左へのバイナリ累乗法
G06F2207/7285	ウィンドウ法を使用するもの，すなわち，左から右へのｋ−ａｒｙ累乗法
G06F2207/729	スライディングウィンドウ累乗法
G06F2207/7295	加算チェーンまたは加算−減算チェーンを使用するもの
G06F2209/00	Ｇ０６Ｆ９／００に関するインデキシング系列
G06F2209/46	Ｇ０６Ｆ９／４６に関するインデキシング系列
G06F2209/461	ブリッジ
G06F2209/462	ルックアップ
G06F2209/463	ネーミング
G06F2209/48	Ｇ０６Ｆ９／４８に関するインデキシング系列
G06F2209/481	例外の取扱い
G06F2209/482	適用
G06F2209/483	多重処理
G06F2209/484	前例
G06F2209/485	リソース制約
G06F2209/486	スケジューラーインターナル
G06F2209/50	Ｇ０６Ｆ９／５０に関するインデキシング系列
G06F2209/501	性能基準
G06F2209/5011	プール
G06F2209/5012	プロセッサーセット
G06F2209/5013	要求制御
G06F2209/5014	予約
G06F2209/5015	サービスプロバイダー選定
G06F2209/5016	セッション
G06F2209/5017	タスク分解
G06F2209/5018	スレッド割当て
G06F2209/5019	ワークロード予測
G06F2209/502	近似
G06F2209/5021	優先
G06F2209/5022	ワークロード閾値
G06F2209/503	リソース利用可能性
G06F2209/504	リソースキャッピング
G06F2209/505	クラスト
G06F2209/506	制約
G06F2209/507	低レベル
G06F2209/508	モニタ
G06F2209/509	オフロード
G06F2209/52	Ｇ０６Ｆ９／５２に関するインデキシング系列
G06F2209/521	原子
G06F2209/522	マネージャ
G06F2209/523	モード
G06F2209/54	Ｇ０６Ｆ９／５４に関するインデキシング系列
G06F2209/541	クライアント−サーバー
G06F2209/542	インターセプト
G06F2209/543	ローカル
G06F2209/544	リモート
G06F2209/545	Ｇｕｉ
G06F2209/546	Ｘｃａｓｔ
G06F2209/547	メッセージングミドルウェア
G06F2209/548	キュー
G06F2209/549	リモート実行
G06F2211/00	グループ３／００から１３／００に含まれないデータ処理装置の細部に関連するインデキシング系列
G06F2211/001	インライン装置
G06F2211/002	バス
G06F2211/003	相互認証，双方向認証，ダイアログ，ハンドシェイク
G06F2211/004	公証，タイムスタンプ，日付スタンプ
G06F2211/005	ネットワーク，ＬＡＮ，遠隔アクセス，分散システム
G06F2211/006	電子メール
G06F2211/007	暗号化，符号化／復号化，暗号化／暗号解読，スクランブル，（解凍）圧縮
G06F2211/008	公開キー，非対称キー，非対称暗号化
G06F2211/009	信頼
G06F2211/10	Ｇ０６Ｆ１１／１０に関するインデキシング系列
G06F2211/1002	Ｇ０６Ｆ１１／１０７６に関するインデキシング系列
G06F2211/1004	適応ＲＡＩＤ，すなわち，変化する状況に適応するＲＡＩＤシステム，例．ＲＡＩＤ１はディスクフィルアップとしてＲＡＩＤ５になる
G06F2211/1007	アドレス付けエラー，すなわち，ＲＡＩＤ内のサイレントエラー，例．セクタスリッピングおよびアドレス付けエラー
G06F2211/1009	キャッシュ，すなわち，パリティがあるＲＡＩＤシステムに使用されるキャッシュ
G06F2211/1011	クラスタドードＲＡＩＤ，すなわち，データとパリティがパリティグループ内のブロック以上のディスクにわたって拡散する場合のクラスタードまたはデクラスタードＲＡＩＤ
G06F2211/1014	圧縮，すなわち，圧縮技術を使用するパリティをもつＲＡＩＤシステム
G06F2211/1016	連続ＲＡＩＤ，すなわち，流れまたは連続メディアを可能にするＲＡＩＤシステム，例．ＶＯＤ
G06F2211/1019	高速書込み，すなわち，データがディスクに書き込まれる前に書き込みが行われるようにホストへ信号を発するもの
G06F2211/1021	異なるサイズのブロック，すなわち，パリティがあるＲＡＩＤシステム内の異なるサイズのブロックのマッピング
G06F2211/1023	異なるサイズのディスク，すなわち，パリティがあるＲＡＩＤシステム内の不均一なサイズのディスク
G06F2211/1026	異なるサイズのグループ，すなわち，パリティがあるＲＡＩＤシステム内の不均一なサイズのグループ
G06F2211/1028	分散，すなわち，パリティがある分散ＲＡＩＤシステム
G06F2211/103	ハイブリッド，すなわち，ＲＡＩＤタイプの混合を含むパリティがあるＲＡＩＤシステム
G06F2211/1033	パリティグループ内の非アクティブデータ，すなわち，パリティがストライプ内の占有またはビジービットのみの上で計算されるＲＡＩＤパリティグループ
G06F2211/1035	トラックを保持するもの，すなわち，データおよびパリティ変更のトラックを保持するもの
G06F2211/1038	ＬＦＳ，すなわち，パリティがあるＲＡＩＤシステム内で使用されるＬｏｇ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ
G06F2211/104	メタデータ，すなわち，パリティがあるＲＡＩＤシステムに対応するメタデータ
G06F2211/1042	ナノＲＡＩＤ，すなわち，ナノテクノロジーを使用するＲＡＩＤシステム
G06F2211/1045	ネスト化されたＲＡＩＤ，すなわち，他のＲＡＩＤスキーマ内でＲＡＩＤスキームを実行するもの
G06F2211/1047	ストライピングなし，すなわち，ストライプがデータとは独立したセットである場合に，ストライプに関係しないＲＡＩＤ上でのパリティ計算
G06F2211/105	フライコーディング上，例．ＸＯＲアキュムレータを使用するもの
G06F2211/1052	ＲＡＩＤパディング，すなわち，ダミーデータがある冗長グループを完成する
G06F2211/1054	パリティ高速ハードウェア，すなわち，パリティがあるＲＡＩＤシステムのための専用高速ハードウェア
G06F2211/1057	パリティ−複数ビット−ＲＡＩＤ６，すなわち，ＲＡＩＤ６実行
G06F2211/1059	パリティ−単一ビット−ＲＡＩＤ５，すなわち，ＲＡＩＤ５実行
G06F2211/1061	パリティ−単一ビット−ＲＡＩＤ４，すなわち，ＲＡＩＤ４実行
G06F2211/1064	パリティ−単一ビット−ＲＡＩＤ３，すなわち，ＲＡＩＤ３実行
G06F2211/1066	パリティ−小形−書込み，すなわち，ＲＡＩＤシステム内の改善小形または部分的書込み技術
G06F2211/1069	架空書込み，すなわち，書込みがなかったが実際にはＲＡＩＤシステムのディスクに書き込まれる
G06F2211/1071	停電，すなわち，ＲＡＩＤシステム内の停電により書き込みが遮断される
G06F2211/1073	ＲＡＩＤシステム内の消耗故障による問題
G06F2211/1076	ＲＡＩＰ，すなわち，記録媒体上のＲＡＩＤ
G06F2211/1078	ＲＡＩＰ，すなわち，脱着可能な媒体上のＲＡＩＤ
G06F2211/108	ＲＡＩＴ，すなわち，テープドライブ上のＲＡＩＤ
G06F2211/1083	ＲＡＩＤシステムのディスク上のリザーブエリア
G06F2211/1085	ＲＭＷ，すなわち，ＲＡＩＤシステム上の読み取り−修正−書込み方法
G06F2211/1088	パリティがあるＲＡＩＤシステム内のスクラビング
G06F2211/109	セクタレベルチェックサムまたはＥＣＣ，すなわち，セクタまたはストライプレベルチェックサムまたはＲＡＩＤパリティ計算に加えてＥＣＣ
G06F2211/1092	単一ディスクレイド，すなわち，単一ディスク上でのパリティがあるＲＡＩＤ
G06F2211/1095	書込み数低減，すなわち，パリティがあるＲＡＩＤアレイ内で書込みの数量を低減するもの
G06F2211/1097	ブート，開始，初期化，動力
G06F2211/902	ディザー信号を追加することによりデジタル機能発生器のスペクトル純度改善，例．ノイズ
G06F2212/00	メモリーシステムまたはアーキテクチャ内でのアクセス，アドレス付けまたは割当てに関するインデキシング系列
G06F2212/10	特定の技術的効果を提供するもの
G06F2212/1004	互換性，例．レガシーハードウェアをもつもの
G06F2212/1008	演算の正確さ，例．メモリ順序
G06F2212/1012	設計容易化
G06F2212/1016	性能改善
G06F2212/1021	ヒット率改善
G06F2212/1024	待ち時間低減
G06F2212/1028	電力効率
G06F2212/1032	信頼性改善，データ損失防止，分解演算等
G06F2212/1036	寿命向上
G06F2212/1041	リソース最適化
G06F2212/1044	スペース効率改善
G06F2212/1048	スケーラビリティ
G06F2212/1052	セキュリティ改善
G06F2212/1056	簡略化
G06F2212/15	特定の計算環境内での使用
G06F2212/151	エミュレートされた環境，例．仮想機械
G06F2212/152	仮想化された環境，例．論理的に分割されたシステム
G06F2212/154	ネットワーク化された環境
G06F2212/16	汎用計算アプリケーション
G06F2212/161	携帯用コンピュータ，例．ノートブック
G06F2212/163	サーバーまたはデータベースシステム
G06F2212/165	メインフレームシステム
G06F2212/17	埋め込みアプリケーション
G06F2212/171	携帯式民生電子装置，例．携帯電話
G06F2212/172	非携帯式民生電子装置
G06F2212/1721	家庭用娯楽システム，例．テレビジョンセット
G06F2212/173	車両または他の輸送機器
G06F2212/174	遠隔通信システム
G06F2212/175	産業用制御システム
G06F2212/177	スマートカード
G06F2212/178	電子的トークンまたはＲＦＩＤ
G06F2212/20	固有のメモリ技術を使用するメインメモリを採用するもの
G06F2212/202	不揮発性メモリ
G06F2212/2022	フラッシュメモリー
G06F2212/2024	消去不要な書込み可能メモリ，例．抵抗または強誘電体ＲＡＭ
G06F2212/2028	バッテリ電源ＲＡＭ
G06F2212/205	ハイブリッドメモリ，例．揮発性および不揮発性メモリの両方を使用するもの
G06F2212/206	メモリマップＩ／Ｏ
G06F2212/21	固有の記録技術を使用する記録担体を採用するもの
G06F2212/211	光ディスク記憶
G06F2212/2112	取外し可能担体をもつもの，例．ＤＶＤ
G06F2212/213	テープ記憶
G06F2212/214	ソリッドステートディスク
G06F2212/2142	追記型メモリ，例．ＯＴＰＲＯＭ
G06F2212/2146	取外し可能であるもの，例．ＵＳＢメモリ
G06F2212/217	ハイブリッドディスク，例．磁気およびソリッドステート記憶装置の両方を使用するもの
G06F2212/22	固有のメモリ技術を使用するキャッシュメモリを採用するもの
G06F2212/221	静的ＲＡＭ
G06F2212/222	不揮発性メモリ
G06F2212/2228	バッテリ電源ＲＡＭ
G06F2212/224	ディスク記憶
G06F2212/225	ハイブリッドキャッシュモメリ，例．揮発性および不揮発性部分の両方をもつもの
G06F2212/25	固有のメインメモリアーキテクチャを使用するもの
G06F2212/251	プロセッサーサブシステム内の局部メモリ
G06F2212/2515	異なる目的のために構成可能なもの，例．キャッシュまたは非キャッシュメモリ
G06F2212/253	集中化メモリ
G06F2212/2532	複数のモジュールを含むもの
G06F2212/254	分散化されたメモリ
G06F2212/2542	不均一メモリーアクセス［ＮＵＭＡ］アーキテクチャ
G06F2212/26	固有の記憶システムアーキテクチャを使用するもの
G06F2212/261	複数の記憶システムを含むストレージ
G06F2212/262	ＲＡＩＤとして構成されるもの
G06F2212/263	ネットワークストレージ，例．ＳＡＮまたはＮＡＳ
G06F2212/264	遠隔サーバー
G06F2212/27	固有のキャッシュアーキテクチャを使用するもの
G06F2212/271	不均一キャッシュアクセス［ＮＵＣＡ］アーキテクチャ
G06F2212/272	キャッシュ専用メモリアーキテクチャ［ＣＯＭＡ］
G06F2212/28	固有のディスクキャッシュアーキテクチャを使用するもの
G06F2212/281	単一キャッシュ
G06F2212/282	分割キャッシュ
G06F2212/283	複数のキャッシュメモリ
G06F2212/284	分散されるもの
G06F2212/285	冗長キャッシュメモリ
G06F2212/286	ミラー化されたキャッシュメモリ
G06F2212/30	処理システム内の特定の位置でキャッシュまたはＴＬＢを提供するもの
G06F2212/301	特殊な目的の処理ノード内，例．ベクトルプロセッサー
G06F2212/302	イメージプロセッサーまたはグラフィックアダプタ内のもの
G06F2212/303	周辺インターフェース内のもの，例．Ｉ／Ｏアダプタまたはチャンネル
G06F2212/3035	周辺装置内のもの，例．プリンター
G06F2212/304	メインメモリサブシステム
G06F2212/3042	メモリ装置の一部であるもの，例．キャッシュＤＲＡＭ
G06F2212/305	メモリ装置の一部であるもの，例．キャッシュＤＲＡＭ
G06F2212/306	システム相互接続内のもの，例．２つのバス間のもの
G06F2212/31	ストレージシステムの特定の位置においてディスクキャッシュを提供するもの
G06F2212/311	ホストシステム内
G06F2212/312	ストレージコントローラ内のもの
G06F2212/313	ストレージデバイス内のもの
G06F2212/314	ストレージネットワーク，例．ネットワーク付属キャッシュ
G06F2212/40	メモリまたはキャッシュ内のデータの特定のコード化
G06F2212/401	圧縮データ
G06F2212/402	暗号化データ
G06F2212/403	エラー保護コード化，例．パリティまたはＥＣＣを使用するもの
G06F2212/45	キャッシュメモリ内の特定のデータのキャッシング
G06F2212/451	スタックデータ
G06F2212/452	命令コード
G06F2212/453	マイクロコードまたはマイクロプログラム
G06F2212/454	ベクトルまたはマトリクスデータ
G06F2212/455	画像またはビデオデータ
G06F2212/46	ディスクキャッシュ内で特定の種類のストレージオブジェクトをキャッシングするもの
G06F2212/461	セクタまたはディスクブロック
G06F2212/462	トラックまたはセグメント
G06F2212/463	ファイル
G06F2212/464	マルチメディアオブジェクト，例．イメージ，ビデオ
G06F2212/465	構造化されたオブジェクト，例．データベース記録
G06F2212/466	メタデータ，制御データ
G06F2212/468	部分的にキャッシュされる特定のオブジェクト
G06F2212/50	仮想メモリ，キャッシュまたはＴＬＢのための制御メカニズム 
G06F2212/502	適応方針を使用するもの
G06F2212/507	投機的制御を使用するもの
G06F2212/60	キャッシュメモリの細部
G06F2212/601	キャッシュメモリの再構成
G06F2212/6012	オペレーティングモードのもの，例．キャッシュモードまたはローカルメモリモード
G06F2212/602	キャッシュ先取りに関する細部
G06F2212/6022	先取りバッファまたは専用先取りキャッシュを使用するもの
G06F2212/6024	履歴に基づく先取り
G06F2212/6026	アクセスパターン検出に基づく先取り，例．ストライドに基づく先取り
G06F2212/6028	ヒントまたは先取り命令に基づく先取り
G06F2212/603	オペレーティングモードのもの，例．キャッシュモードまたはローカルメモリモード
G06F2212/6032	セット関連キャッシュにおける方法予測
G06F2212/604	キャッシュ割当てに関する細部
G06F2212/6042	複数のユーザーまたはプロセッサーへのキャッシュスペースの割当て
G06F2212/6046	交換方針以外の固有のキャッシュ割当て方針を使用するもの
G06F2212/608	キャッシュマッピングに関する細部
G06F2212/6082	セット関連キャッシュにおける方法予測
G06F2212/62	マルチプロセッサーキャッシュ構成に固有のキャッシュの細部
G06F2212/621	周辺アクセスに関するコヒーレンス制御，例．ＤＭＡまたはＩ／Ｏデバイスからのもの
G06F2212/622	状態専用ディレクトリ，すなわち，共有または所有ノードの識別を記録しないもの
G06F2212/65	仮想メモリと仮想アドレス翻訳の細部 
G06F2212/651	マルチレベル翻訳表
G06F2212/652	ページサイズ管理
G06F2212/653	ページ色付け
G06F2212/654	先読み翻訳
G06F2212/655	同じページの検出
G06F2212/656	アドレススペース共有化
G06F2212/657	仮想アドレススペース管理
G06F2212/68	翻訳ルックアサイドバッファ［ＴＬＢ］の細部
G06F2212/681	マルチレベルＴＬＢ，例．マイクロ−ＴＬＢおよびメインＴＬＢ
G06F2212/682	マルチプロセッサーＴＬＢ一貫性
G06F2212/683	無効化
G06F2212/684	ＴＬＢミス取扱い
G06F2212/70	ダイナミックメモリー管理に関する際部
G06F2212/702	保存ゴミ収集
G06F2212/72	フラッシュメモリー管理に関する細部
G06F2212/7201	ブロックまたはページの物理的マッピングまたは翻訳に対する論理
G06F2212/7202	割当て制御および方針
G06F2212/7203	一時的バッファリング，例．揮発性バッファまたは専用バッファブロックを使用するもの
G06F2212/7204	能力管理，例．位置決め，終端劣化
G06F2212/7205	クリーニング，コンパクション，ゴミ収集，削除管理
G06F2212/7206	フラッシュメモリーシステムの再構成
G06F2212/7207	メタデータまたは制御データの管理
G06F2212/7208	複数の装置の管理，例．複数のフラッシュデバイスにわたってデータを分散するもの
G06F2212/7209	妥当性管理，例．フラグ，タイムスタンプまたはシーケンス番号を使用するもの
G06F2212/7211	磨耗レベル
G06F2213/00	メモリ，入力／出力装置または中央処理装置間の情報または他の信号の相互接続または伝送に関するインデキシング系列
G06F2213/0002	シリアルポート，例．ＲＳ２３２Ｃ
G06F2213/0004	並列ポート，例．セントロニクス
G06F2213/0006	工業標準アーキテクチャへの拡張［ＥＩＳＡ］
G06F2213/0008	高速シリアルバス，例．ファイバチャンネル
G06F2213/0012	高速シリアルバス，例．ＩＥＥＥＰ１３９４
G06F2213/0014	フューチャバス
G06F2213/0016	アイ・スクェア・シー［Ｉ２Ｃ］
G06F2213/0018	工業規格アーキテクチャ［ＩＳＡ］
G06F2213/0022	マルチバス
G06F2213/0024	ペリフェラルコンポーネントインターコネクト［ＰＣＩ］
G06F2213/0026	ＰＣＩ表現
G06F2213/0028	シリアルアタッチトＳＣＳＩ［ＳＡＳ］
G06F2213/0032	シリアルＡＴＡ［ＳＡＴＡ］
G06F2213/0034	サンマイクロシステムズバス［ＳＢｕｓ］
G06F2213/0036	小型コンピュータシステムインターフェース［ＳＣＳＩ］
G06F2213/0038	１チップ上のシステム
G06F2213/0042	ユニバーサルシリアルバス［ＵＳＢ］
G06F2213/0044	バーサタイルモジュラーユーロバス［ＶＭＥ］
G06F2213/0052	バスシステムのモジュールへのアドレスまたは識別子の割当て
G06F2213/0054	分割トランザクションバス
G06F2213/0056	一時的にデータバスを拡大し情報伝送速度を上げるために特定のデータ伝送のためのデータラインとしてのアドレスと非データラインの使用
G06F2213/0058	バス関連ハードウェア仮想化
G06F2213/0062	伝送中の帯域幅消費低減
G06F2213/0064	伝送扱い時の待ち時間低減
G06F2213/16	メモリーアクセス
G06F2213/1602	メモリーアクセスタイプ
G06F2213/24	割込み
G06F2213/2402	割込み不足の回避
G06F2213/2404	所定回数の割込みの後で割込みまたは割込みのグループの生成
G06F2213/2406	固定または計算された時間が経過した後で割込みまたは割込みのグループの生成
G06F2213/2408	周辺装置からＣＰＵへ生成される割込みの頻度を低減するもの
G06F2213/2412	プロセッサーシステムまたは割込みコントローラ内での割込みハンドラ間での割込み負荷の発送
G06F2213/2414	プロセッサーシステムまたは割込みコントローラ内での割込みハンドラ間での割込みのルーティング
G06F2213/2416	複数の着信割込み間の割込みの判定
G06F2213/2418	メッセージによる信号割込み
G06F2213/2422	複数の割込みソース間の割込みラインの共有
G06F2213/2424	割込みパケット，例．イベント
G06F2213/28	ＤＭＡ
G06F2213/2802	ＤＭＡ伝送記述子を使用するＤＭＡ
G06F2213/2804	アクセスバス上でＤＭＡ周波数を制御するためのシステムおよび方法
G06F2213/2806	ＤＭＡ伝送のためのスペースまたはバッファ割当て
G06F2213/2808	超長命令文言ＤＭＡ
G06F2213/36	任意
G06F2213/3602	単一回線上のコード化情報
G06F2213/3604	多重回線上のコード化情報
G06F2213/38	汎用アダプタ
G06F2213/3802	コンピュータポートヘッダー接続されるハードディスク
G06F2213/3804	直接またはリーダー／ライターによってコンピュータへ接続されるメモリカード
G06F2213/3806	携帯機器
G06F2213/3808	ネットワークインターフェースコントローラ
G06F2213/3812	ＵＳＢポートコントローラ
G06F2213/3814	コンピュータシステムポートとの無線リンク
G06F2213/3852	プロトコル間の変換器
G06F2213/3854	制御は周辺側で実行される
G06F2213/40	バスカップリング
G06F2213/4002	単一上流ポートをもつ汎用シリアルバスハブ
G06F2213/4004	複数の上流ポートをもつ汎用シリアルバスハブ
G06F2216/00	明らかにはＧ０６Ｆ１７／３０およびサブグループの対象にならない情報検索の追加態様に関するインデキシング系列
G06F2216/01	自動ライブラリ構築
G06F2216/03	データマイニング
G06F2216/05	エネルギー効率情報検索
G06F2216/07	ガイド付きツアー
G06F2216/09	陳腐化
G06F2216/11	特許検索
G06F2216/13	先取り
G06F2216/15	同期ブラウジング
G06F2216/17	ウェブ印刷
G06F2218/00	
G06F2218/02	
G06F2218/04	
G06F2218/06	
G06F2218/08	
G06F2218/10	
G06F2218/12	
G06F2218/14	
G06F2218/16	
G06F2218/18	
G06F2218/20	
G06F2218/22	
G06F2219/00	データ処理装置または方法の用途的観点に関連するインデキシング系列
G06F2219/10	環境適応，例．廃棄物低減，公害対策，環境法の遵守
G06F2221/00	許可されていない行為に対してコンピュータ，そのコンポーネント，プログラムまたはデータを保護するためのセキュリティ構成に関するインデキシング系列（使用していない）
G06F2221/03	Ｇ０６Ｆ２１／５０に関するインデキシング系列，プラットフォームの完全性を維持するために，ユーザー，プログラムまたはデバイスを監視するもの
G06F2221/031	ソフトウェア手段によりユーザー入力を保護する
G06F2221/032	ソフトウェア手段によりユーザーへの出力を保護する
G06F2221/033	ソフトウェアを試験または評価する
G06F2221/034	コンピュータまたはシステムを試験または評価する
G06F2221/21	Ｇ０６Ｆ２１／００および不正行為から計算機，その部品，プログラムまたはデータを保護するためのセキュリティ装置に関する追加情報またはアプリケーションに対応するサブグループに関するインデキシング系列
G06F2221/2101	二次的態様として監査するもの
G06F2221/2103	チャレンジ−レスポンス方式
G06F2221/2105	二次的態様としての二重モード
G06F2221/2107	ファイル暗号化
G06F2221/2109	ゲームシステム
G06F2221/2111	位置感受性，例．地理的位置，ＧＰＳ
G06F2221/2113	多重レベルのセキュリティ，例．義務的アクセス管理
G06F2221/2115	第三者
G06F2221/2117	ユーザー登録
G06F2221/2119	ウェブページを認証するもの，例．疑わしいリンクがあるもの
G06F2221/2121	媒体上のチップ，例．そのケース内に埋め込まれたチップをもつディスクまたはテープ
G06F2221/2123	ダミーオペレーション
G06F2221/2125	対策のジャストインタイムの適用，例．オンザフライ暗号解読，ジャストインタイム難読化または脱難読化
G06F2221/2127	明確
G06F2221/2129	ユーザーとは独立してクライアントのデバイスを認証する
G06F2221/2131	損失したパスワード，例．損失または忘れたパスワードの回復
G06F2221/2133	人間の相互作用を検証する，例．キャプチャ
G06F2221/2135	計測
G06F2221/2137	時間制限アクセス，例．コンピュータまたはデータへ
G06F2221/2139	反復検証
G06F2221/2141	アクセス権，例．能力リスト，アクセス管理リスト，アクセス表，アクセスマトリックス
G06F2221/2143	メモリをクリヤするもの，例．データが盗難にあうのを防止するため
G06F2221/2145	権利または特性を継承するもの，例．階層内での許可または制限の伝播
G06F2221/2147	ファイルをロックするもの
G06F2221/2149	制限動作環境
G06F2221/2151	タイムスタンプ
G06F2221/2153	二次的側面としてハードウェアトークンを使用するもの
