F41A   1/00  \	0	0	2C014	F41A   1/00	33	爆発性または燃焼性の推進装薬の使用に特徴のある飛しょう体の推進（爆発性または燃焼性の推進装薬を使用しない飛しょう体の発射Ｆ４１Ｂ；ロケットまたは魚雷の発射Ｆ４１Ｆ３／００；飛しょう体の噴進Ｆ４２Ｂ１５／００）［５］	Missile propulsion characterised by the use of explosive or combustible propellant charges (projecting missiles without use of explosive or combustible propellant charge F41B; launching rockets or torpedoes F41F 3/00; missile self-propulsion F42B 15/00) [5]
F41A   1/02  \	1	1	2C014	F41A   1/02	8	推進力増加のため継続的手段を用いる超高速飛しょう体の推進，例．砲身の長さ方向に沿って配置された最初の推進装薬を継続的に用いるもの；飛しょう体の多段階推進［５］	Hypervelocity missile propulsion using successive means for increasing the propulsive force, e.g. using successively initiated propellant charges arranged along the barrel length; Multistage missile propulsion [5]
F41A   1/04  \	1	1	2C014	F41A   1/04	157	液体またはガス状燃料，例．混合発火性燃料，の燃焼を用いる飛しょう体推進［５］	Missile propulsion using the combustion of a liquid or gaseous fuel, e.g. hypergolic fuel [5]
F41A   1/06  \	1	1	2C014	F41A   1/06	3	俯仰角または装薬の諸元を変えないで射程を調整するもの，例．推進装薬ガスの一部の通気によるもの，または薬包または燃焼室の容量の調整によるもの［５］	Adjusting the range without varying elevation angle or propellant charge data, e.g. by venting a part of the propulsive charge gases, or by adjusting the capacity of the cartridge or combustion chamber [5]
F41A   1/08  \	1	1	2C014	F41A   1/08	13	無反動銃，すなわち後座しない推進手段を有する銃砲［５］	Recoilless guns, i.e. guns having propulsion means producing no recoil [5]
F41A   1/10  \	2	2	2C014	F41A   1/10	8	反動を平衡させるために用いられる対抗発射体［５］	a counter projectile being used to balance recoil [5]
F41A   3/00  \	0	0	2C014	F41A   3/00	67	銃尾栓機構，例．ロック装置［５］	Breech mechanism, e.g. locks [5]
F41A   3/02  \	1	1	2C014	F41A   3/02	47	閉鎖動作，すなわち主尾栓の開口運動が砲身軸を横断するもの［５］	Block action, i.e. the main breech opening movement being transverse to the barrel axis [5]
F41A   3/04  \	2	2	2C014	F41A   3/04	31	軸まわりに回転する尾栓閉鎖機構を有するもの［５］	with pivoting breech-block [5]
F41A   3/06  \	3	3	2C014	F41A   3/06	5	閉鎖機構の後方で銃砲身軸を横断する水平軸のまわりに回転するもの（Ｆ４１Ａ３／０８が優先）［５］	about a horizontal axis transverse to the barrel axis at the rear of the block (F41A 3/08 takes precedence) [5]
F41A   3/08  \	3	3	2C014	F41A   3/08	3	回転可能に取り付けられたねじ山状または部分ねじ山状の閉塞栓を備えているもの（Ｆ４１Ａ３／３０が優先）［５］	carrying a rotably mounted obturating plug of the screw-thread or the interrupted-thread type (F41A 3/30 takes precedence) [5]
F41A   3/10  \	2	2	2C014	F41A   3/10	9	滑動する尾栓閉鎖機構を有するもの，例．縦に［５］	with sliding breech-block, e.g. vertically [5]
F41A   3/12  \	1	1	2C014	F41A   3/12	99	遊底式，すなわち主尾栓開口運動が銃砲身軸に平行であるもの［５］	Bolt action, i.e. the main breech opening movement being parallel to the barrel axis [5]
F41A   3/14  \	2	2	2C014	F41A   3/14	1	固定型遊底ロック，すなわち遊底または遊底の取手および砲身または尾栓外筒上にそれぞれ固定して取り付けられたロック部材を有するもの［５］	Rigid bolt locks, i.e. having locking elements rigidly mounted on the bolt or bolt handle and on the barrel or breech-housing respectively [5]
F41A   3/16  \	3	3	2C014	F41A   3/16	30	砲身軸まわりの回転運動を生じさせる閉鎖部材，例．回転する円筒遊底ロック装置［５］	the locking elements effecting a rotary movement about the barrel axis, e.g. rotating cylinder bolt locks [5]
F41A   3/18  \	4	4	2C014	F41A   3/18	41	手動の［５］	hand-operated [5]
F41A   3/20  \	5	5	2C014	F41A   3/20	3	まっすぐに引いて操作する遊底ロック装置，すなわち操作する手が砲身軸に平行な直線運動のみを行うもの［５］	Straight-pull operated bolt locks, i.e. the operating hand effecting only a straight movement parallel to the barrel axis [5]
F41A   3/22  \	5	5	2C014	F41A   3/22	2	ロックが砲身軸を横切って操作取手またはレバーをまわすことによって行われるもの［５］	the locking being effected by rotating the operating handle or lever transversely to the barrel axis [5]
F41A   3/24  \	6	6	2C014	F41A   3/24	0	操作取手またはレバーの一部を形成するロック部材［５］	the locking elements forming part of the operating handle or lever [5]
F41A   3/26  \	4	4	2C014	F41A   3/26	31	半自動的または自動的に操作されるもの，例．滑動できる遊底送弾子および回転遊底を有するもの［５］	semi-automatically or automatically operated, e.g. having a slidable bolt-carrier and a rotatable bolt [5]
F41A   3/28  \	5	5	2C014	F41A   3/28	8	回転しない遊底上に固定したロック部材および砲身または尾栓外筒上に取り付けられた回転するロック部材を有するもの，例．回転可能な環［５］	having fixed locking elements on the non-rotating bolt and rotating locking elements mounted on the barrel or breech housing, e.g. rotatable rings [5]
F41A   3/30  \	4	4	2C014	F41A   3/30	131	連結手段，例．ロックラグ，ねじ山［５］	Interlocking means, e.g. locking lugs, screw threads [5]
F41A   3/32  \	3	3	2C014	F41A   3/32	0	遊底が砲身軸を横断する仮想の軸のまわりに揺動するもの［５］	the bolt being rocked about a notional axis transverse to the barrel axis [5]
F41A   3/34  \	3	3	2C014	F41A   3/34	0	遊底がさらに砲身軸を横断する滑動をするもの［５］	the bolt additionally effecting a sliding movement transverse to the barrel axis [5]
F41A   3/36  \	2	2	2C014	F41A   3/36	2	半固定遊底ロック，すなわち遊底上もしくは砲身または尾栓外筒上に移動自在に取り付けられたロック部材を有するもの［５］	Semi-rigid bolt locks, i.e. having locking elements movably mounted on the bolt or on the barrrel or breech housing [5]
F41A   3/38  \	3	3	2C014	F41A   3/38	3	揺動するロック部材を有するもの，例．軸まわりに回転するレバーまたは翼［５］	having rocking locking elements, e.g. pivoting levers or vanes [5]
F41A   3/40  \	4	4	2C014	F41A   3/40	0	遊底上に取り付けられるもの（Ｆ４１Ａ３／４２が優先）［５］	mounted on the bolt (F41A 3/42 takes precedence) [5]
F41A   3/42  \	4	4	2C014	F41A   3/42	3	手動の［５］	hand-operated [5]
F41A   3/44  \	3	3	2C014	F41A   3/44	0	滑動するロック部材を有するもの，例．ボール，ローラー［５］	having sliding locking elements, e.g. balls, rollers [5]
F41A   3/46  \	4	4	2C014	F41A   3/46	0	遊底上に取り付けられるもの（Ｆ４１Ａ３／４８が優先）［５］	mounted on the bolt (F41A 3/48 takes precedence) [5]
F41A   3/48  \	4	4	2C014	F41A   3/48	0	手動の［５］	hand-operated [5]
F41A   3/50  \	3	3	2C014	F41A   3/50	19	トグルジョイントロック，例．クランク操作の［５］	Toggle-joint locks, e.g. crank-operated [5]
F41A   3/52  \	4	4	2C014	F41A   3/52	1	手動の［５］	hand-operated [5]
F41A   3/54  \	2	2	2C014	F41A   3/54	3	非ロック形式の遊底ロック，すなわち慣性で操作されるもの［５］	Bolt locks of the unlocked type, i.e. being inertia operated [5]
F41A   3/56  \	3	3	2C014	F41A   3/56	0	遊底が滑動する付加重量体で動作するもの［５］	the bolt being provided with an additional slidable mass [5]
F41A   3/58  \	1	1	2C014	F41A   3/58	29	折り曲げ式尾栓機構，例．散弾銃用［５］	Breakdown breech mechanisms, e.g. for shotguns [5]
F41A   3/60  \	1	1	2C014	F41A   3/60	14	２つ以上の砲身をもつ銃の尾栓機構（Ｆ４１Ａ３／５８が優先；回転銃砲用Ｆ４１Ｆ１／１０）［５］	Breech mechanisms for guns having two or more barrels (F41A 3/58 takes precedence; for revolving-cannon guns F41F 1/10) [5]
F41A   3/62  \	1	1	2C014	F41A   3/62	2	機械的ロック動作に加えるため，または尾栓開口動作を遅らせるため燃焼ガス圧力を用いるもの［５］	using combustion gas pressure for adding to the mechanical locking action, or for delaying breech opening movement [5]
F41A   3/64  \	1	1	2C014	F41A   3/64	5	尾栓体の取り付け；尾栓体または尾栓体取り付けのための付属具［５］	Mounting of breech-blocks; Accessories for breech-blocks or breech-block mountings [5]
F41A   3/66  \	2	2	2C014	F41A   3/66	4	尾栓外筒または枠；尾筒［５］	Breech housings or frames; Receivers [5]
F41A   3/68  \	2	2	2C014	F41A   3/68	3	遊底止め，すなわち遊底の開口動作を制限する手段［５］	Bolt stops, i.e. means for limiting bolt opening movement [5]
F41A   3/70  \	2	2	2C014	F41A   3/70	0	はね返り防止装置，すなわち発射位置からの遊底のはね返りを防ぐもの［５］	Anti-rebound arrangements, i.e. preventing rebound of the bolt out of the firing position [5]
F41A   3/72  \	2	2	2C014	F41A   3/72	2	操作取手またはレバー；尾栓体または遊底へのそれらの取り付け［５］	Operating handles or levers; Mounting thereof in breech-blocks or bolts [5]
F41A   3/74  \	2	2	2C014	F41A   3/74	51	尾栓機構におけるガス漏洩防止のための閉塞または密封装置［５］	Obturating or packing devices for gas leak prevention in breech mechanisms [5]
F41A   3/76  \	3	3	2C014	F41A   3/76	6	薬室の前端と砲身の後端との間のすき間を密封するために特に適用されるもの，例．リボルバまたはリボルバ型銃用密封装置［５］	specially adapted for sealing the gap between the forward end of the cartridge chamber and the rearward end of the barrel, e.g. sealing devices for revolvers or revolver-type guns [5]
F41A   3/78  \	2	2	2C014	F41A   3/78	26	遊底緩衝装置または復座装置［５］	Bolt buffer or recuperator means [5]
F41A   3/80  \	3	3	2C014	F41A   3/80	2	調整可能なばね緩衝装置［５］	Adjustable spring buffers [5]
F41A   3/82  \	3	3	2C014	F41A   3/82	6	コイルばね緩衝装置（Ｆ４１Ａ３／８０が優先）［５］	Coil spring buffers (F41A 3/80 takes precedence) [5]
F41A   3/84  \	4	4	2C014	F41A   3/84	1	銃床内に取り付けられるもの［５］	mounted within the gun stock [5]
F41A   3/86  \	4	4	2C014	F41A   3/86	0	砲身下に取り付けられるもの［５］	mounted under the barrel [5]
F41A   3/88  \	4	4	2C014	F41A   3/88	0	砲身のまわりに取り付けられるもの［５］	mounted around the barrel [5]
F41A   3/90  \	3	3	2C014	F41A   3/90	2	流体緩衝装置［５］	Fluid buffers [5]
F41A   3/92  \	4	4	2C014	F41A   3/92	3	調整可能なもの［５］	adjustable [5]
F41A   3/94  \	4	4	2C014	F41A   3/94	0	ばね緩衝装置と結合したもの［５］	in combination with spring buffers [5]
F41A   5/00  \	0	0	2C014	F41A   5/00	91	自動的にロックを解くために推進装薬のエネルギにより作動する機構または方式［５］	Mechanisms or systems operated by propellant charge energy for automatically opening the lock [5]
F41A   5/02  \	1	1	2C014	F41A   5/02	4	反動で作動するもの［５］	recoil-operated [5]
F41A   5/04  \	2	2	2C014	F41A   5/04	0	後座中，砲身が傾くもの［５］	the barrel being tilted during recoil [5]
F41A   5/06  \	2	2	2C014	F41A   5/06	0	後座中，砲身が縦軸のまわりに回転するもの［５］	the barrel being rotated about its longitudinal axis during recoil [5]
F41A   5/08  \	2	2	2C014	F41A   5/08	0	解除動作中，尾栓または遊底に作用する加速レバーを有するもの［５］	having an accelerator lever acting on the breech-block or bolt during the opening movement [5]
F41A   5/10  \	2	2	2C014	F41A   5/10	0	移動自在の慣性重量体を有するもの［５］	having a movable inertia weight [5]
F41A   5/12  \	3	3	2C014	F41A   5/12	0	固定砲身をもつ銃に取り付けられるもの［５］	mounted in a gun having a fixed barrel [5]
F41A   5/14  \	2	2	2C014	F41A   5/14	0	砲身止め，すなわち所定の位置，例．後座位置，に後座する砲身を保持するための装置［５］	Barrel stops, i.e. devices for holding the recoiling barrel in a predetermined position, e.g. the recoil position [5]
F41A   5/16  \	2	2	2C014	F41A   5/16	2	弾丸発射後前方に動く砲身を有するもの［５］	having a barrel moving forwardly after the firing of a shot [5]
F41A   5/18  \	1	1	2C014	F41A   5/18	38	ガスで作動するもの［５］	gas-operated [5]
F41A   5/20  \	2	2	2C014	F41A   5/20	0	砲身と同軸に配置されたガスピストンを用いるもの［５］	using a gas piston arranged concentrically around the barrel [5]
F41A   5/22  \	2	2	2C014	F41A   5/22	2	２つ以上のガスピストンを有するもの［５］	having two or more gas pistons [5]
F41A   5/24  \	2	2	2C014	F41A   5/24	3	遊底またはロック部材に対するガス圧力の直接作用によるもの［５］	by direct action of gas pressure on bolt or locking elements [5]
F41A   5/26  \	2	2	2C014	F41A   5/26	12	砲身からガスを流出させるための装置または方式（Ｆ４１Ａ５／２０〜Ｆ４１Ａ５／２４が優先）［５］	Arrangements or systems for bleeding the gas from the barrel (F41A 5/20-F41A 5/24 take precedence) [5]
F41A   5/28  \	3	3	2C014	F41A   5/28	0	調整可能な方式［５］	Adjustable systems [5]
F41A   5/30  \	1	1	2C014	F41A   5/30	56	ガス作動または後座作動，例．ガス作動または後座作動方式の選択［５］	Gas- or recoil-operation, e.g. selection of gas- or recoil-operated systems [5]
F41A   5/32  \	1	1	2C014	F41A   5/32	1	エネルギ蓄積方式，すなわち砲身またはガスピストン後座中に蓄積されたエネルギにより尾栓を開く方式［５］	Energy accumulator systems, i.e. systems for opening the breech-block by energy accumulated during barrel or gas piston recoil [5]
F41A   5/34  \	2	2	2C014	F41A   5/34	2	ばね蓄積器［５］	with spring accumulators [5]
F41A   5/36  \	2	2	2C014	F41A   5/36	1	流体蓄積器［５］	with fluid accumulators [5]
F41A   7/00  \	0	0	2C014	F41A   7/00	353	自動発射前に尾栓または遊底または砲身を開始位置にもってゆくための補助機構（操作取手またはレバーＦ４１Ａ３／００）；外部に動力を備えた銃のための駆動装置（回転砲用給弾機構Ｆ４１Ｆ１／００）；遠隔制御銃の装てん器［５］	Auxiliary mechanisms for bringing the breech-block or bolt or the barrel to the starting position before automatic firing (operating handles or levers F41A 3/00); Drives for externally-powered guns (revolving-cannon guns F41F 1/00); Remote-controlled gun chargers [5]
F41A   7/02  \	1	1	2C014	F41A   7/02	19	機関銃再装てん器，例．手動の［５］	Machine-gun rechargers, e.g. manually operated [5]
F41A   7/04  \	2	2	2C014	F41A   7/04	35	流体で作動されるもの［５］	fluid operated [5]
F41A   7/06  \	2	2	2C014	F41A   7/06	1	電気的に作動されるもの［５］	electrically operated [5]
F41A   7/08  \	1	1	2C014	F41A   7/08	10	外部に動力を備えた銃のための駆動装置，すなわち自動発射中に外部の力により尾栓または遊底を動かすための駆動装置［５］	Drives for externally-powered guns, i.e. drives for moving the breech-block or bolt by an external force during automatic firing [5]
F41A   7/10  \	2	2	2C014	F41A   7/10	26	カム溝のある回転する円筒状ドラムを用いるもの［５］	using a rotating cylindrical drum having a camming groove [5]
F41A   9/00  \	0	0	2C014	F41A   9/00	340	弾薬の補給または装てん（空気銃砲において弾倉から飛しょう体を補給または装てんするための適用Ｆ４１Ｂ１１／５０）；弾倉；抽筒のための案内手段（弾薬包抽筒子または蹴子１５／００）［５］	Feeding or loading of ammunition (adaptations for feeding or loading missiles from magazines in air guns F41B 11/50); Magazines; Guiding means for the extracting of cartridges (cartridge extractors or ejectors F41A 15/00) [5]
F41A   9/01  \	1	1	2C014	F41A   9/01	287	弾帯のない弾薬の補給［５］	Feeding of unbelted ammunition [5]
F41A   9/02  \	2	2	2C014	F41A   9/02	12	輪状コンベヤを用いるもの，例．星型輪状コンベヤ［５］	using wheel conveyors, e.g. star-wheel-shaped conveyors [5]
F41A   9/03  \	2	2	2C014	F41A   9/03	5	ねじまたはらせん回転式コンベヤを用いるもの［５］	using screw or rotary-spiral conveyors [5]
F41A   9/04  \	2	2	2C014	F41A   9/04	67	多数の弾薬を運ぶ無端鎖ベルトを用いるもの［５］	using endless-chain belts carrying a plurality of ammunition [5]
F41A   9/05  \	3	3	2C014	F41A   9/05	1	縦に連続しているもの［５］	in tandem sequence [5]
F41A   9/06  \	2	2	2C014	F41A   9/06	6	周期的に動くコンベヤを用いるもの，すなわち復行程中に弾薬がからになるかまたははずれる弾薬押出器または送弾子をもつコンベヤ［５］	using cyclically moving conveyors, i.e. conveyors having ammunition pusher or carrier elements which are emptied or disengaged from the ammunition during the return stroke [5]
F41A   9/07  \	3	3	2C014	F41A   9/07	5	往復運動をするコンベヤ，すなわち給弾行程中多数の弾薬を押出すコンベヤ［５］	Reciprocating conveyors, i.e. conveyors pushing a plurality of ammunition during the feeding stroke [5]
F41A   9/09  \	3	3	2C014	F41A   9/09	38	可動の弾薬送弾子または装てんトレイ，例．弾倉からの給弾用［５］	Movable ammunition carriers or loading trays, e.g. for feeding from magazines [5]
F41A   9/10  \	4	4	2C014	F41A   9/10	35	軸のまわりに旋回するものまたは揺動するもの［５］	pivoting or swinging [5]
F41A   9/11  \	5	5	2C014	F41A   9/11	2	水平面内で［５］	in a horizontal plane [5]
F41A   9/12  \	6	6	2C014	F41A   9/12	0	小火器内に取付けられるもの［５］	mounted within a smallarm [5]
F41A   9/13  \	5	5	2C014	F41A   9/13	3	垂直面内で［５］	in a vertical plane [5]
F41A   9/14  \	6	6	2C014	F41A   9/14	12	砲身軸を横切るもの［５］	transverse to the barrel axis [5]
F41A   9/15  \	7	7	2C014	F41A   9/15	0	小火器内に取り付けられるもの［５］	mounted within a smallarm [5]
F41A   9/16  \	6	6	2C014	F41A   9/16	2	砲身軸に平行なもの［５］	parallel to the barrel axis [5]
F41A   9/17  \	7	7	2C014	F41A   9/17	0	小火器内に取り付けられるもの［５］	mounted within a smallarm [5]
F41A   9/18  \	8	8	2C014	F41A   9/18	13	砲身下の弾倉から給弾されるもの［５］	feeding from a magazine under the barrel [5]
F41A   9/19  \	8	8	2C014	F41A   9/19	0	銃床に取り付けられた弾倉から給弾されるもの［５］	feeding from a magazine mounted in the stock [5]
F41A   9/20  \	4	4	2C014	F41A   9/20	1	滑動するもの，例．往復運動をするもの［５］	sliding, e.g. reciprocating [5]
F41A   9/21  \	5	5	2C014	F41A   9/21	20	垂直方向に（Ｆ４１Ａ９／２３が優先）［５］	in a vertical direction (F41A 9/23 takes precedence) [5]
F41A   9/22  \	5	5	2C014	F41A   9/22	9	水平方向に（Ｆ４１Ａ９／２３が優先）［５］	in a horizontal direction (F41A 9/23 takes precedence) [5]
F41A   9/23  \	5	5	2C014	F41A   9/23	1	小火器内に取り付けられるもの［５］	mounted within a smallarm [5]
F41A   9/24  \	2	2	2C014	F41A   9/24	30	給弾部材として可動の弾倉または挿弾子を用いるもの［５］	using a movable magazine or clip as feeding element [5]
F41A   9/25  \	3	3	2C014	F41A   9/25	2	滑動する挿弾子を用いるもの［５］	using a sliding clip [5]
F41A   9/26  \	3	3	2C014	F41A   9/26	28	回転ドラム弾倉を用いるもの［５］	using a revolving drum magazine [5]
F41A   9/27  \	4	4	2C014	F41A   9/27	9	リボルバ型銃におけるもの［５］	in revolver-type guns [5]
F41A   9/28  \	5	5	2C014	F41A   9/28	1	小火器型の（リボルバにおけるものＦ４１Ｃ３／１４）［５］	of smallarm type (in revolvers F41C 3/14) [5]
F41A   9/29  \	1	1	2C014	F41A   9/29	76	弾帯に付けた弾薬の補給［５］	Feeding of belted ammunition [5]
F41A   9/30  \	2	2	2C014	F41A   9/30	105	スプロケット式弾帯送り装置［５］	Sprocket-type belt transporters [5]
F41A   9/31  \	3	3	2C014	F41A   9/31	2	薬きょう取外し手段を有するもの［５］	with cartridge stripping means [5]
F41A   9/32  \	2	2	2C014	F41A   9/32	18	往復滑動式弾帯送り装置［５］	Reciprocating-slide-type belt transporters [5]
F41A   9/33  \	3	3	2C014	F41A   9/33	1	薬きょう取外し手段を有するもの［５］	with cartridge stripping means [5]
F41A   9/34  \	2	2	2C014	F41A   9/34	52	弾倉から（弾帯に付けた弾薬それ自体Ｆ４１Ａ９／７９）［５］	from magazines (magazines for belted ammunition <u>per se</u>F41A 9/79) [5]
F41A   9/35  \	1	1	2C014	F41A   9/35	11	多連装銃の給弾［５］	Feeding multibarrel guns
F41A   9/36  \	2	2	2C014	F41A   9/36	15	回転砲用給弾機構［５］	Feed mechanisms for revolving-cannon guns [5]
F41A   9/37  \	1	1	2C014	F41A   9/37	39	同じ銃に２種類以上の弾薬を補給するもの；両側から給弾するもの［５］	Feeding two or more kinds of ammunition to the same gun; Feeding from two sides
F41A   9/38  \	1	1	2C014	F41A   9/38	188	装てん装置，すなわち弾薬を発射位置にもってゆくもの［５］	Loading arrangements, i.e. for bringing the ammunition into the firing position [5]
F41A   9/39  \	2	2	2C014	F41A   9/39	73	込め装置［５］	Ramming arrangements [5]
F41A   9/40  \	3	3	2C014	F41A   9/40	1	尾栓体そのものが込め具であるもの［５］	the breech-block itself being the rammer [5]
F41A   9/41  \	4	4	2C014	F41A   9/41	0	砲枠上の箱型弾倉から弾帯のない弾薬を薬室に押し込むもの［５］	pushing unbelted ammunition from a box magazine on the gun frame into the cartridge chamber [5]
F41A   9/42  \	3	3	2C014	F41A   9/42	22	尾栓体から分離した込め具［５］	Rammers separate from breech-block [5]
F41A   9/43  \	4	4	2C014	F41A   9/43	2	鎖型込め具［５］	Chain rammers [5]
F41A   9/44  \	4	4	2C014	F41A   9/44	4	流体作動のピストン式込め具［５］	Fluid-operated piston rammers [5]
F41A   9/45  \	2	2	2C014	F41A   9/45	3	薬室または砲身が全体として装てん位置と発射位置間で傾きうるもの［５］	the cartridge chamber or the barrel as a whole being tiltable between a loading and a firing position [5]
F41A   9/46  \	2	2	2C014	F41A   9/46	1	薬室が装てんのため一方から他方に動きうる２つの相補的部材で形成されるもの［５］	the cartridge chamber being formed by two complementary elements, movable one relative to the other for loading [5]
F41A   9/47  \	2	2	2C014	F41A   9/47	10	装てんのため前方へ滑動する砲身または砲身部品の使用［５］	using forwardly-sliding barrels or barrel parts for loading [5]
F41A   9/48  \	2	2	2C014	F41A   9/48	0	重力によるもの［５］	by gravitational force [5]
F41A   9/49  \	1	1	2C014	F41A   9/49	2	内部動力駆動装置，すなわち推進装薬のエネルギで作動されるもの，例．カップリング，クラッチ，エネルギ蓄積器［５］	Internally-powered drives, i.e. operated by propellant charge energy, e.g. couplings, clutches, energy accumulators [5]
F41A   9/50  \	1	1	2C014	F41A   9/50	17	外部動力方式または制御方式［５］	External power or control systems [5]
F41A   9/51  \	2	2	2C014	F41A   9/51	74	ブースター，すなわち外部動力装置［５］	Boosters, i.e. externally-powered motors [5]
F41A   9/52  \	1	1	2C014	F41A   9/52	2	自動または弾倉装てんから手動装てんに変えるための装置［５］	Arrangements for changing from automatic or magazine-loading to hand-loading [5]
F41A   9/53  \	1	1	2C014	F41A   9/53	5	装てん状況表示器，すなわち薬室内に薬包があることを表示するもの［５］	Charged-condition indicators, i.e. indicating the presence of a cartridge in the cartridge chamber [5]
F41A   9/54  \	1	1	2C014	F41A   9/54	12	薬包ガイド，止め具，位置決め装置，例．抽筒用［５］	Cartridge guides, stops or positioners, e.g. for cartridge extraction [5]
F41A   9/55  \	2	2	2C014	F41A   9/55	0	薬室またはその近くに取り付けられた固定ガイド手段［５］	Fixed guiding means, mounted on, or near, the cartridge chamber [5]
F41A   9/56  \	2	2	2C014	F41A   9/56	15	可動ガイド手段［５］	Movable guiding means [5]
F41A   9/57  \	3	3	2C014	F41A   9/57	2	可とう性シュート，例．弾倉から銃砲へ弾帯の付いた弾薬をガイドするためのもの［５］	Flexible chutes, e.g. for guiding belted ammunition from the magazine to the gun [5]
F41A   9/58  \	2	2	2C014	F41A   9/58	4	薬包止め具；薬包位置決め装置［５］	Cartridge stops; Cartridge positioners [5]
F41A   9/59  \	1	1	2C014	F41A   9/59	1	挿弾子または弾倉用蹴子，例．空のときの［５］	Ejectors for clips or magazines, e.g. when empty [5]
F41A   9/60  \	1	1	2C014	F41A   9/60	38	空薬きょうまたは弾帯リンク収集器または捕収器（Ｆ４１Ａ９／８１が優先）［５］	Empty-cartridge-case or belt-link collectors or catchers (F41A 9/81 takes precedence) [5]
F41A   9/61  \	1	1	2C014	F41A   9/61	54	弾倉［５］	Magazines [5]
F41A   9/62  \	2	2	2C014	F41A   9/62	19	弾倉内に残った弾薬数を表示する手段を有するもの，例．最終段弾数表示器（最終段発射安全器Ｆ４１Ａ１７／３４）［５］	having means for indicating the number of cartridges left in the magazine, e.g. last-round indicators (last-round safeties F41A 17/40) [5]
F41A   9/63  \	2	2	2C014	F41A   9/63	47	他の弾倉との着脱自在の結合に特に適合するもの［５］	specially adapted for releasable connection with other magazines [5]
F41A   9/64  \	2	2	2C014	F41A   9/64	4	弾帯のない弾薬用［５］	for unbelted ammunition [5]
F41A   9/65  \	3	3	2C014	F41A   9/65	67	薬包追従子を有する箱型弾倉［５］	Box magazines having a cartridge follower [5]
F41A   9/66  \	4	4	2C014	F41A   9/66	8	装てんのための弾倉上の装置（弾倉への再装てんのための装置または用具Ｆ４１Ａ９／８３）［５］	Arrangements thereon for charging, i.e. reloading (apparatus or tools for reloading magazines F41A 9/83) [5]
F41A   9/67  \	5	5	2C014	F41A   9/67	1	薬包追従子の押下げのため，またはそれを押下げ位置にロックするための手段を有するもの［５］	having means for depressing the cartridge follower, or for locking it in a depressed position [5]
F41A   9/68  \	4	4	2C014	F41A   9/68	3	複数弾倉，例．縦列配置弾倉［５］	Plural magazines, e.g. tandem magazines [5]
F41A   9/69  \	4	4	2C014	F41A   9/69	0	薬包の並列またはジグザグ配列に特徴があるもの［５］	characterised by multiple-row or zigzag arrangement of cartridges [5]
F41A   9/70  \	4	4	2C014	F41A   9/70	1	弾倉内に排出するための装置，例．薬包追従子または排出口［５］	Arrangements thereon for discharging, e.g. cartridge followers or discharge throats [5]
F41A   9/71  \	4	4	2C014	F41A   9/71	0	弾倉内で容量を変えるための装置；薬包の寸法または形式を変えるためのアダブタまたは挿入具［５］	Arrangements thereon for varying capacity; Adapters or inserts for changing cartridge size or type [5]
F41A   9/72  \	3	3	2C014	F41A   9/72	16	管状弾倉，すなわち弾倉が縦に連続して薬包を収容するもの［５］	Tubular magazines, i.e. magazines containing the ammunition in lengthwise tandem sequence [5]
F41A   9/73  \	3	3	2C014	F41A   9/73	34	ドラム弾倉［５］	Drum magazines [5]
F41A   9/74  \	4	4	2C014	F41A   9/74	0	放射状に配置された薬包を有するもの［５］	with radially disposed cartridges [5]
F41A   9/75  \	4	4	2C014	F41A   9/75	3	らせん状の弾薬通路を有するもの［５］	having a spiral cartridge channel [5]
F41A   9/76  \	3	3	2C014	F41A   9/76	5	弾倉が無端鎖コンベヤを有するもの［５］	Magazines having an endless-chain conveyor [5]
F41A   9/77  \	3	3	2C014	F41A   9/77	0	弾倉がねじコンベヤを有するもの［５］	Magazines having a screw conveyor [5]
F41A   9/78  \	3	3	2C014	F41A   9/78	4	弾倉が往復運動コンベヤを有するもの［５］	Magazines having a reciprocating conveyor [5]
F41A   9/79  \	2	2	2C014	F41A   9/79	5	弾帯に付けられた弾薬用［５］	for belted ammunition [5]
F41A   9/80  \	3	3	2C014	F41A   9/80	1	隣接弾倉の弾帯の急速連結装置を有するもの［５］	having provision for quick-coupling of the belts of adjacent magazines [5]
F41A   9/81  \	3	3	2C014	F41A   9/81	5	弾帯リンクまたは空薬包の収集装置を有するもの［５］	having provision for collecting belt links or empty cartridge cases [5]
F41A   9/82  \	1	1	2C014	F41A   9/82	9	弾倉の再装てん［５］	Reloading of magazines [5]
F41A   9/83  \	2	2	2C014	F41A   9/83	6	弾帯のない弾薬を有する弾倉に再装てんするための装置または用具，例．挿弾子［５］	Apparatus or tools for reloading magazines with unbelted ammunition, e.g. cartridge clips [5]
F41A   9/84  \	3	3	2C014	F41A   9/84	0	挿弾子［５］	Clips [5]
F41A   9/85  \	4	4	2C014	F41A   9/85	0	リボルバ型弾倉への再装てん用［５］	for reloading revolver-type magazines [5]
F41A   9/86  \	2	2	2C014	F41A   9/86	6	弾帯付弾薬の弾倉への補給［５］	Feeding belted ammunition into magazines [5]
F41A   9/87  \	1	1	2C014	F41A   9/87	16	弾薬搬送用ドリーまたは移送用カート（Ｆ４１Ａ９／８６が優先）［５］	Ammunition handling dollies or transfer carts (F41A 9/86 takes precedence) [5]
F41A  11/00  \	0	0	2C014	F41A  11/00	80	組立てまたは分解の特徴；モジュールの概念；連結式または折りたたみ式銃（Ｆ４１Ａ３／６４，Ｆ４１Ａ１９／００〜Ｆ４１Ａ１９／１５，Ｆ４１Ａ２１／４８，Ｆ４１Ａ２５／２６が優先）［５］	Assembly or disassembly features; Modular concepts; Articulated or collapsible guns (F41A 3/64, F41A 19/10-F41A 19/15, F41A 21/48, F41A 25/26 take precedence) [5]
F41A  11/02  \	1	1	2C014	F41A  11/02	2	モジュールの概念，例．武器群の概念（ｗｅａｐｏｎ―ｆａｍｉｌｙ　ｃｏｎｃｅｐｔ）［５］	Modular concepts, e.g. weapon-family concepts [5]
F41A  11/04  \	1	1	2C014	F41A  11/04	6	連結式または折りたたみ式銃，すなわち移送または貯蔵のための蝶番の付いたまたは伸縮自在の部品を有するもの（折り曲げ式散弾銃またはライフル銃Ｆ４１Ｃ７／１１；折りたたみ式またはテレスコピック式の銃床または銃床部品Ｆ４１Ｃ２３／０４）［５］	Articulated or collapsible guns, i.e. with hinged or telescopic parts for transport or storage (breakdown shotguns or rifles F41C 7/11; folding or telescopic stocks or stock parts F41C 23/04) [5]
F41A  11/06  \	2	2	2C014	F41A  11/06	0	テレスコピック式銃［５］	Telescopic guns [5]
F41A  13/00  \	0	0	2C014	F41A  13/00	91	冷却または加熱方式；銃砲身の吹出し（フィンまたはリブを有する砲身または銃身Ｆ４１Ａ２１／００）；換気方式［５］	Cooling or heating systems (barrels or gun tubes with fins or ribs F41A 21/00); Blowing-through of gun barrels; Ventilating systems [5]
F41A  13/02  \	1	1	2C014	F41A  13/02	2	加熱方式［５］	Heating systems [5]
F41A  13/04  \	1	1	2C014	F41A  13/04	5	砲身または薬室内に流体を注入するもの（Ｆ４１Ａ１３／０８が優先）［５］	Injecting fluids into barrels or cartridge chambers (F41A 13/08 takes precedence) [5]
F41A  13/06  \	1	1	2C014	F41A  13/06	4	砲身から燃焼ガスを排出するもの（Ｆ４１Ａ１３／１０が優先）［５］	Evacuating combustion gas from barrels (F41A 13/10 takes precedence) [5]
F41A  13/08  \	2	2	2C014	F41A  13/08	1	銃腔排出器，すなわち燃焼ガスの一部を貯え，次いで吸引するようそれを砲身内に注入するため砲身の周囲に配置された室［５］	Bore evacuators, i.e. chambers disposed around barrels for storing part of the combustion gas and subsequently injecting it into the barrel to provide suction [5]
F41A  13/10  \	1	1	2C014	F41A  13/10	2	銃を排気または冷却するためのブロワまたはタービン，例．燃焼ガス圧力または反動により駆動されるもの［５］	Blowers or turbines for evacuating or cooling guns, e.g. driven by combustion gas pressure or recoil [5]
F41A  13/12  \	1	1	2C014	F41A  13/12	9	砲身の外部表面を冷却する方式（Ｆ４１Ａ１３／１０が優先）［５］	Systems for cooling the outer surface of the barrel (F41A 13/10 takes precedence) [5]
F41A  15/00  \	0	0	2C014	F41A  15/00	197	抽筒子，すなわち薬室から少なくとも部分的に弾薬包または薬きょうを引抜くための装置；蹴子（しゅうし），すなわち引抜いた弾薬包または銃砲から取りはずした薬きょうを投げ出すための装置（Ｆ４１Ａ９／５４が優先）［５］	Cartridge extractors, i.e. devices for pulling cartridges or cartridge cases at least partially out of the cartridge chamber; Cartridge ejectors, i.e. devices for throwing the extracted cartridges or cartridge cases free of the gun (F41A 9/54 takes precedence) [5]
F41A  15/02  \	1	1	2C014	F41A  15/02	8	リボルバ型銃用，例．リボルバ［５］	for revolver-type guns, e.g. revolvers [5]
F41A  15/04  \	1	1	2C014	F41A  15/04	0	発射時変形する薬きょうに特に適合するもの，例．プラスチックの［５］	specially adapted for cartridge cases being deformed when fired, e.g. of plastics [5]
F41A  15/06  \	1	1	2C014	F41A  15/06	22	折り曲げ式銃用［５］	for breakdown guns [5]
F41A  15/08  \	1	1	2C014	F41A  15/08	5	尾栓式銃用［５］	for block-action guns [5]
F41A  15/10  \	2	2	2C014	F41A  15/10	2	滑動尾栓型の［５］	of sliding-block type [5]
F41A  15/12  \	1	1	2C014	F41A  15/12	38	遊底式銃用［５］	for bolt-action guns [5]
F41A  15/14  \	2	2	2C014	F41A  15/14	4	蹴子が遊底上または遊底内に取り付けられるもの［５］	the ejector being mounted on, or within, the bolt [5]
F41A  15/16  \	2	2	2C014	F41A  15/16	4	蹴子が尾栓外筒または枠上に取り付けられるもの［５］	the ejector being mounted on the breech housing or frame [5]
F41A  15/18  \	1	1	2C014	F41A  15/18	2	前方に滑動しうる砲身をもつ銃用［５］	for guns with forwardly slidable barrels [5]
F41A  15/20  \	1	1	2C014	F41A  15/20	0	無薬きょう弾薬包のために特に適合するもの［５］	specially adapted for caseless-ammunition duds [5]
F41A  15/22  \	1	1	2C014	F41A  15/22	2	薬きょう引き抜き用具［５］	Tools for extracting cartridges [5]
F41A  17/00  \	0	0	2C014	F41A  17/00	120	安全装置，例．安全器［５］	Safety arrangements, e.g. safeties [5]
F41A  17/02  \	1	1	2C014	F41A  17/02	41	かぎ作動安全器［５］	Key-operated safeties [5]
F41A  17/04  \	1	1	2C014	F41A  17/04	35	結合閉鎖式安全器（Ｆ４１Ａ１７／０２が優先）［５］	Safeties of the combination-lock type (F41A 17/02 takes precedence) [5]
F41A  17/06  \	1	1	2C014	F41A  17/06	27	電気または電気機械的安全器（Ｆ４１Ａ１７／０４，Ｆ４１Ａ１７／０８が優先）［５］	Electric or electromechanical safeties (F41A 17/04, F41A 17/08 take precedence) [5]
F41A  17/08  \	1	1	2C014	F41A  17/08	18	特定方向への発射を禁止するためのもの，例．友好人物または保護区域あて（Ｆ４１Ａ２７／０２が優先）［５］	for inhibiting firing in a specified direction, e.g. at a friendly person or at a protected area (F41A 27/02 takes precedence) [5]
F41A  17/10  \	2	2	2C014	F41A  17/10	0	俯仰停止器を有する発射機構［５］	Firing mechanisms with elevation stop [5]
F41A  17/12  \	2	2	2C014	F41A  17/12	0	傾斜防止安全器を有する発射機構［５］	Firing mechanisms with anti-canting safety [5]
F41A  17/14  \	1	1	2C014	F41A  17/14	2	二重装てん防止［５］	Double-loading prevention [5]
F41A  17/16  \	1	1	2C014	F41A  17/16	4	自然発火防止，すなわち薬室壁の熱による薬包の自然発射の防止［５］	Cook-off prevention, i.e. prevention of spontaneous firing of a cartridge by chamber wall heat [5]
F41A  17/18  \	1	1	2C014	F41A  17/18	4	遅発防止［５］	Hang-fire prevention [5]
F41A  17/20  \	1	1	2C014	F41A  17/20	11	銃把または銃床安全器，すなわち銃把または銃床を握ることによりはずれる安全器（親指作動の滑動安全装置Ｆ４１Ａ１７／５２，Ｆ４１Ａ１７／６２，Ｆ４１Ａ１７／７０，Ｆ４１Ａ１７／８０）［５］	Grip or stock safeties, i.e. safeties disengaged by clasping the grip or stock (thumb-operated sliding safeties F41A 17/52, F41A 17/62, F41A 17/70, F41A 17/80) [5]
F41A  17/22  \	2	2	2C014	F41A  17/22	5	引金に作用するもの［５］	acting on the trigger [5]
F41A  17/24  \	2	2	2C014	F41A  17/24	3	撃針に作用するもの［５］	acting on the firing pin [5]
F41A  17/26  \	2	2	2C014	F41A  17/26	0	撃鉄に作用するもの［５］	acting on the hammer [5]
F41A  17/28  \	2	2	2C014	F41A  17/28	1	逆鈎に作用するもの［５］	acting on the sear [5]
F41A  17/30  \	1	1	2C014	F41A  17/30	19	複合安全器，すなわち発射機構のすくなくとも１部材および銃のすくなくとも他の１部材に作用する安全器，例．移動砲身［５］	Multiple safeties, i.e. safeties acting on at least one element of the firing mechanism and at least one other element of the gun, e.g. the moving barrel [5]
F41A  17/32  \	2	2	2C014	F41A  17/32	3	他の部材が尾栓または遊底であるもの［５］	the other element being the breech-block or bolt [5]
F41A  17/34  \	1	1	2C014	F41A  17/34	4	弾倉安全器［５］	Magazine safeties [5]
F41A  17/36  \	2	2	2C014	F41A  17/36	4	弾倉が空または取りはずされたとき銃を安全状態にロックするもの［５］	locking the gun in a safety condition when the magazine is empty or removed [5]
F41A  17/38  \	2	2	2C014	F41A  17/38	2	銃の弾倉のロック［５］	locking the magazine in the gun [5]
F41A  17/40  \	1	1	2C014	F41A  17/40	3	最終段発射安全器（Ｆ４１Ａ１７／３４が優先）［５］	Last-round safeties (F41A 17/34 takes precedence) [5]
F41A  17/42  \	1	1	2C014	F41A  17/42	7	尾栓または遊底を安全位置にロックするための安全器（Ｆ４１Ａ１７／３２，Ｆ４１Ａ１７／３６，Ｆ４１Ａ１７／４０が優先）［５］	Safeties for locking the breech-block or bolt in a safety position (F41A 17/32, F41A 17/36, F41A 17/40 take precedence) [5]
F41A  17/44  \	1	1	2C014	F41A  17/44	3	安全栓，例．薬室に栓をするためのもの［５］	Safety plugs, e.g. for plugging-up cartridge chambers [5]
F41A  17/46  \	1	1	2C014	F41A  17/46	61	引金安全器，すなわち引金の動きを防ぐ装置（Ｆ４１Ａ１７／０２〜Ｆ４１Ａ１７／４０が優先）［５］	Trigger safeties, i.e. means for preventing trigger movement (F41A 17/02-F41A 17/40 take precedence) [5]
F41A  17/48  \	2	2	2C014	F41A  17/48	0	自動作動の引金安全器，すなわち，尾栓の開閉動作により作動するもの［５］	Automatically operated trigger safeties, i.e. operated by breech opening or closing movement [5]
F41A  17/50  \	3	3	2C014	F41A  17/50	0	折り曲げ動作によるもの［５］	by breakdown action [5]
F41A  17/52  \	2	2	2C014	F41A  17/52	0	銃床の上側に取り付けられた親指操作の滑動安全器，例．散弾銃用［５］	Thumb-operated sliding safeties mounted on the upside of the stock, e.g. for shotguns [5]
F41A  17/54  \	2	2	2C014	F41A  17/54	4	用心金用保護キャップ；用心金上または用心金内に取り付けられた引金ロック片［５］	Protecting-caps for trigger guards; Trigger locking pieces mounted on, or within, the trigger guard [5]
F41A  17/56  \	1	1	2C014	F41A  17/56	2	逆鈎安全器，すなわち撃針，撃鉄，遊底または逆鈎に引金の動きを伝える中間レバーを無効にするための手段（Ｆ４１Ａ１７／０２〜Ｆ４１Ａ１７／４０が優先）［５］	Sear safeties, i.e. means for rendering ineffective an intermediate lever transmitting trigger movement to firing pin, hammer, bolt or sear (F41A 17/02-F41A 17/40 take precedence) [5]
F41A  17/58  \	2	2	2C014	F41A  17/58	0	自動的に作動するもの，すなわち尾栓の開閉動作によって作動するもの［５］	automatically operated, i.e. operated by breech opening or closing movement [5]
F41A  17/60  \	3	3	2C014	F41A  17/60	0	折り曲げ動作によるもの［５］	by breakdown action [5]
F41A  17/62  \	2	2	2C014	F41A  17/62	1	銃床の上側に取り付けられた親指操作の滑動安全器，例．散弾銃用［５］	Thumb-operated sliding safeties mounted on the upside of the stock, e.g. for shotguns [5]
F41A  17/64  \	1	1	2C014	F41A  17/64	35	撃針安全装置，すなわち滑動自在に取り付けられた撃鉄の動きを防ぐための手段（Ｆ４１Ａ１７／０２〜Ｆ４１Ａ１７／４０が優先）［５］	Firing-pin safeties, i.e. means for preventing movement of slidably-mounted strikers (F41A 17/02-F41A 17/40 take precedence) [5]
F41A  17/66  \	2	2	2C014	F41A  17/66	1	自動的に作動するもの，すなわち尾栓の開または閉動作により作動するもの［５］	automatically operated, i.e. operated by breech opening or closing movement [5]
F41A  17/68  \	3	3	2C014	F41A  17/68	0	折り曲げ動作によるもの［５］	by breakdown action [5]
F41A  17/70  \	2	2	2C014	F41A  17/70	0	銃床の上側に取り付けられた親指操作の滑動安全器，例．散弾銃用［５］	Thumb-operated sliding safeties mounted on the upside of the stock, e.g. for shotguns [5]
F41A  17/72  \	2	2	2C014	F41A  17/72	3	引金作動のもの，すなわち発射中撃針安全器を非動作位置にもたらす引金の動き［５］	trigger-operated, i.e. the movement of the trigger bringing a firing-pin safety into inoperative position during the firing [5]
F41A  17/74  \	1	1	2C014	F41A  17/74	1	撃鉄安全器，すなわち撃鉄が薬包または撃針を打つのを妨げるための手段（Ｆ４１Ａ１７／０２〜Ｆ４１Ａ１７／４０が優先）［５］	Hammer safeties, i.e. for preventing the hammer from hitting the cartridge or the firing pin (F41A 17/02-F41A 17/40 take precedence) [5]
F41A  17/76  \	2	2	2C014	F41A  17/76	0	自動的に作動するもの，すなわち尾栓の開閉動作により作動するもの［５］	automatically operated, i.e. operated by breech opening or closing movement [5]
F41A  17/78  \	3	3	2C014	F41A  17/78	0	折り曲げ動作によるもの［５］	by breakdown action [5]
F41A  17/80  \	2	2	2C014	F41A  17/80	0	銃床の上側に取り付けられた親指操作の滑動安全器，例．散弾銃用［５］	Thumb-operated sliding safeties mounted on the upside of the stock, e.g. for shotguns [5]
F41A  17/82  \	2	2	2C014	F41A  17/82	0	引金作動のもの，すなわち発射中撃鉄安全器を非動作位置にもたらす引金の動き［５］	trigger-operated, i.e. the movement of the trigger bringing a hammer safety into inoperative position during firing [5]
F41A  19/00  \	0	0	2C014	F41A  19/00	54	発射または引金機構；撃鉄起し機構［５］	Firing or trigger mechanisms; Cocking mechanisms [5]
F41A  19/01  \	1	1	2C014	F41A  19/01	23	発射弾数を表示する計数手段［５］	Counting means indicating the number of shots fired [5]
F41A  19/02  \	2	2	2C014	F41A  19/02	18	連射制限器（Ｆ４１Ａ１９／６７が優先）［５］	Burst limiters (F41A 19/67 takes precedence) [5]
F41A  19/03  \	1	1	2C014	F41A  19/03	48	発射速度制御（Ｆ４１Ａ３／７８，Ｆ４１Ａ５／２８，Ｆ４１Ａ１９／０５，Ｆ４１Ａ１９／６６が優先）［５］	Shot-velocity control (F41A 3/78, F41A 5/28, F41A 19/05, F41A 19/66 take precedence) [5]
F41A  19/04  \	2	2	2C014	F41A  19/04	0	撃針または撃鉄の解放時間の調節によるもの［５］	by regulating the time of release of the firing pin or hammer [5]
F41A  19/05  \	1	1	2C014	F41A  19/05	44	航空機のプロペラ間を通過して発射するための同調［５］	Synchronising for firing through the propeller of an aircraft [5]
F41A  19/06  \	1	1	2C014	F41A  19/06	269	機械的発射機構（Ｆ４１Ａ１９／０１〜Ｆ４１Ａ１９／０５，Ｆ４１Ａ１９／５９が優先）［５］	Mechanical firing mechanisms (F41A 19/01-F41A 19/05, F41A 19/59 take precedence) [5]
F41A  19/07  \	2	2	2C014	F41A  19/07	1	押しボタン作動，例．親指を載せて［５］	press-button actuated, e.g. with thumb rest [5]
F41A  19/08  \	2	2	2C014	F41A  19/08	3	遠隔作動；拉縄（りゅうじょう）作動［５］	remote actuated; lanyard actuated [5]
F41A  19/09  \	2	2	2C014	F41A  19/09	2	補助引金装置（Ｆ４１Ａ１９／０８が優先）［５］	Auxiliary trigger devices (F41A 19/08 takes precedence) [5]
F41A  19/10  \	2	2	2C014	F41A  19/10	71	引金；引金の取り付け［５］	Triggers; Trigger mountings [5]
F41A  19/11  \	2	2	2C014	F41A  19/11	0	用心金；用心金の取り付け（Ｆ４１Ａ１９／１５が優先）［５］	Trigger guards; Trigger-guard mountings (F41A 19/15 takes precedence) [5]
F41A  19/12  \	2	2	2C014	F41A  19/12	4	逆鈎；逆鈎の取り付け［５］	Sears; Sear mountings [5]
F41A  19/13  \	2	2	2C014	F41A  19/13	21	撃発または撃針，すなわち固定または滑動自在に取り付けられた撃鉄部品；そのための取り付け［５］	Percussion or firing pins, i.e. fixed or slidably- mounted striker elements; Mountings therefor [5]
F41A  19/14  \	2	2	2C014	F41A  19/14	5	撃鉄，すなわち回転可能に軸支された撃鉄部材；撃鉄の取り付け［５］	Hammers, i.e. pivotably-mounted striker elements; Hammer mountings [5]
F41A  19/15  \	2	2	2C014	F41A  19/15	2	モジュール型発射機構ユニット［５］	Modular firing mechanism units [5]
F41A  19/16  \	2	2	2C014	F41A  19/16	10	調整可能な発射機構；引きが調整可能な引金機構（Ｆ４１Ａ１９／１７が優先）［５］	Adjustable firing mechanisms; Trigger mechanisms with adjustable trigger pull (F41A 19/17 takes precedence) [5]
F41A  19/17  \	2	2	2C014	F41A  19/17	6	触発引金機構［５］	Hair-trigger mechanisms [5]
F41A  19/18  \	2	2	2C014	F41A  19/18	11	多連装銃用（Ｆ４１Ａ１９／６８が優先）［５］	for multibarrel guns (F41A 19/68 takes precedence) [5]
F41A  19/19  \	3	3	2C014	F41A  19/19	0	単一引金発射が可能なもの［５］	with single-trigger firing possibility [5]
F41A  19/20  \	4	4	2C014	F41A  19/20	0	単一引金作動の可能な複動引金装置［５］	Double-trigger arrangements having the possibility of single-trigger actuation [5]
F41A  19/21  \	4	4	2C014	F41A  19/21	4	１つの引金だけを有するもの［５］	having only one trigger [5]
F41A  19/22  \	5	5	2C014	F41A  19/22	0	および１つの撃鉄部材だけを有するもの［５］	and only one striker element [5]
F41A  19/23  \	6	6	2C014	F41A  19/23	23	次の砲身で発射するため砲身軸に平行な軸のまわりに回転できるもの［５］	rotatable about an axis parallel to the barrel axis for firing subsequent barrels [5]
F41A  19/24  \	2	2	2C014	F41A  19/24	2	引金解放機構，すなわち引金の引きに続いて起こる引金の復帰動作中に解放される引金部材［５］	Release-trigger mechanisms, i.e. the striker element being released during the return movement of the trigger subsequent to trigger pull [5]
F41A  19/25  \	2	2	2C014	F41A  19/25	0	滑動自在に取り付けられた引金部材だけを有するもの，すなわち撃発または撃針［５］	having only slidably-mounted striker elements, i.e. percussion or firing pins [5]
F41A  19/26  \	3	3	2C014	F41A  19/26	3	撃発または撃針および一体化された尾栓または遊底［５］	the percussion or firing pin and the breech-block or bolt forming one piece [5]
F41A  19/27  \	3	3	2C014	F41A  19/27	0	撃発または撃針が尾栓に連動できるもの［５］	the percussion or firing pin being movable relative to the breech-block [5]
F41A  19/28  \	4	4	2C014	F41A  19/28	4	尾栓または遊底が閉鎖位置にくるときカムまたはレバーで押し進められるもの［５］	propelled by a cam or lever when the breech-block or bolt arrives at a closing position [5]
F41A  19/29  \	4	4	2C014	F41A  19/29	1	付勢ばねにより押し進められるもの［５］	propelled by a spring under tension [5]
F41A  19/30  \	5	5	2C014	F41A  19/30	2	遊底式銃におけるもの［５］	in bolt-action guns [5]
F41A  19/31  \	6	6	2C014	F41A  19/31	1	そのための逆鈎装置（Ｆ４１Ａ１９／３３が優先）［５］	Sear arrangements therefor (F41A 19/33 takes precedence) [5]
F41A  19/32  \	7	7	2C014	F41A  19/32	0	各発射後，撃発または撃針を捕えるためのもの，すなわち単射または半自動発射モードにおいて［５］	for catching the percussion or firing pin after each shot, i.e. in single-shot or semi-automatic firing mode [5]
F41A  19/33  \	6	6	2C014	F41A  19/33	56	自動または半自動発射の選択装置［５］	Arrangements for the selection of automatic or semi-automatic fire [5]
F41A  19/34  \	6	6	2C014	F41A  19/34	0	撃鉄起し機構［５］	Cocking mechanisms [5]
F41A  19/35  \	7	7	2C014	F41A  19/35	0	複動機構，すなわち撃鉄起しが引金を引く最初の動作中に生じるもの［５］	Double-action mechanisms, i.e. the cocking being effected during the first part of the trigger pull movement [5]
F41A  19/36  \	5	5	2C014	F41A  19/36	1	尾栓式銃におけるもの［５］	in block-action guns [5]
F41A  19/37  \	6	6	2C014	F41A  19/37	0	撃鉄起し機構［５］	Cocking mechanisms [5]
F41A  19/38  \	7	7	2C014	F41A  19/38	0	複動機構，すなわち撃鉄起しが引金を引く最初の動作中に生じるもの［５］	Double-action mechanisms, i.e. the cocking being effected during the first part of the trigger pull movement [5]
F41A  19/39  \	5	5	2C014	F41A  19/39	0	他の形式の銃のための撃鉄起し機構，例．固定尾栓型，前方滑動砲身型［５］	Cocking mechanisms for other types of guns, e.g. fixed breech-block types, forwardly-slidable barrel types [5]
F41A  19/40  \	6	6	2C014	F41A  19/40	0	複動機構，すなわち撃鉄起こしが引金を引く最初の動作中に生じるもの［５］	Double-action mechanisms, i.e. the cocking being effected during the first part of the trigger pull movement [5]
F41A  19/41  \	6	6	2C014	F41A  19/41	0	折り曲げ式銃用［５］	for breakdown guns [5]
F41A  19/42  \	2	2	2C014	F41A  19/42	0	少なくとも１つの撃鉄を有するもの［５］	having at least one hammer [5]
F41A  19/43  \	3	3	2C014	F41A  19/43	3	遊底式銃におけるもの［５］	in bolt-action guns [5]
F41A  19/44  \	4	4	2C014	F41A  19/44	0	そのための逆鈎装置（Ｆ４１Ａ１９／４６が優先）［５］	Sear arrangements therefor (F41A 19/46 takes precedence) [5]
F41A  19/45  \	5	5	2C014	F41A  19/45	0	各発射後撃鉄を捕えるためのもの，すなわち単発または半自動発射モードにおいて［５］	for catching the hammer after each shot, i.e. in single-shot or semi- automatic firing mode [5]
F41A  19/46  \	4	4	2C014	F41A  19/46	1	自動または半自動発射の選択装置［５］	Arrangements for the selection of automatic or semi-automatic fire [5]
F41A  19/47  \	4	4	2C014	F41A  19/47	0	撃鉄起こし機構［５］	Cocking mechanisms [5]
F41A  19/48  \	5	5	2C014	F41A  19/48	0	複動機構，すなわち撃鉄起こしが引金を引く最初の動作中に生じるもの［５］	Double-action mechanisms, i.e. the cocking being effected during the first part of the trigger pull movement [5]
F41A  19/49  \	3	3	2C014	F41A  19/49	0	尾栓式銃におけるもの［５］	in block-action guns [5]
F41A  19/50  \	4	4	2C014	F41A  19/50	0	撃鉄起こし機構［５］	Cocking mechanisms [5]
F41A  19/51  \	5	5	2C014	F41A  19/51	0	複動機構，すなわち撃鉄起こしが引金を引く最初の動作中に生じるもの［５］	Double-action mechanisms, i.e. the cocking being effected during the first part of the trigger pull movement [5]
F41A  19/52  \	3	3	2C014	F41A  19/52	3	他の形式の銃のための撃鉄起こし機構，例．固定尾栓式，リボルバ［５］	Cocking mechanisms for other types of guns, e.g. fixed breech-block types, revolvers [5]
F41A  19/53  \	4	4	2C014	F41A  19/53	0	複動機構，すなわち撃鉄起こしが引金を引く最初の動作中に生じるもの［５］	Double-action mechanisms, i.e. the cocking being effected during the first part of the trigger pull movement [5]
F41A  19/54  \	4	4	2C014	F41A  19/54	44	折り曲げ式銃用［５］	for breakdown guns [5]
F41A  19/55  \	1	1	2C014	F41A  19/55	3	流体作動の発射機構［５］	Fluid-operated firing mechanisms [5]
F41A  19/56  \	2	2	2C014	F41A  19/56	2	断熱圧縮による加熱空気との接触による推進装薬の点火［５］	Ignition of the propellant charge by contact with air heated by adiabatic compression [5]
F41A  19/57  \	1	1	2C014	F41A  19/57	11	火管薬包で作動する発射機構［５］	Firing mechanisms operating with primer cartridge [5]
F41A  19/58  \	1	1	2C014	F41A  19/58	19	電気式発射機構（Ｆ４１Ａ１７／１０，Ｆ４１Ａ１７／１２が優先）［５］	Electric firing mechanisms (F41A 17/10, F41A 17/12 take precedence) [5]
F41A  19/59  \	2	2	2C014	F41A  19/59	10	電気機械式発射機構，すなわち機械的撃鉄部材が電気的手段により推進または解放されるもの［５］	Electromechanical firing mechanisms, i.e. the mechanical striker element being propelled or released by electric means [5]
F41A  19/60  \	2	2	2C014	F41A  19/60	16	電気エネルギ発生手段に特徴があるもの［５］	characterised by the means for generating electric energy [5]
F41A  19/61  \	3	3	2C014	F41A  19/61	2	誘導発電器［５］	Inductive generators [5]
F41A  19/62  \	3	3	2C014	F41A  19/62	1	圧電式発電器［５］	Piezo-electric generators [5]
F41A  19/63  \	2	2	2C014	F41A  19/63	6	電気エネルギの非接触伝達手段を有するもの，例．誘導によるもの，火花間隙によるもの［５］	having means for contactless transmission of electric energy, e.g. by induction, by sparking gap [5]
F41A  19/64  \	2	2	2C014	F41A  19/64	52	自動または連射モードのためのもの［５］	for automatic or burst-firing mode [5]
F41A  19/65  \	3	3	2C014	F41A  19/65	0	脈動発射を与えるためのもの，すなわち時限式多連装発射用の電気式連発スイッチを用いるもの，例．ロケットランチャー［５］	for giving ripple fire, i.e. using electric sequencer switches for timed multiple-charge launching, e.g. for rocket launchers [5]
F41A  19/66  \	3	3	2C014	F41A  19/66	1	電子的発射速度制御（Ｆ４１Ａ１９／６５が優先）［５］	Electronic shot-velocity control (F41A 19/65 takes precedence) [5]
F41A  19/67  \	3	3	2C014	F41A  19/67	3	連射制限器［５］	Burst limiters [5]
F41A  19/68  \	2	2	2C014	F41A  19/68	2	多連装銃用（Ｆ４１Ａ１９／６５が優先）［５］	for multibarrel guns (F41A 19/65 takes precedence) [5]
F41A  19/69  \	2	2	2C014	F41A  19/69	2	それへの固有の電気接点またはスイッチ（Ｆ４１Ａ１９／６５が優先）［５］	Electric contacts or switches peculiar thereto (F41A 19/65 takes precedence) [5]
F41A  19/70  \	3	3	2C014	F41A  19/70	1	電気撃針；そのための取付け［５］	Electric firing pins; Mountings therefor [5]
F41A  21/00  \	0	0	2C014	F41A  21/00	113	砲身；銃身；銃砲口取付具；砲身取付け手段（Ｆ４１Ａ２５／００が優先；擲（てき）弾または暴動制圧用弾薬を小火器から発射するための砲身取付具Ｆ４１Ｃ２７／０６；照準装置Ｆ４１Ｇ１／００）［５］	Barrels; Gun tubes; Muzzle attachments; Barrel mounting means (F41A 25/00 takes precedence; barrel attachments for firing grenades or riot-control ammunition from smallarms F41C 27/06; sighting devices F41G 1/00) [5]
F41A  21/02  \	1	1	2C014	F41A  21/02	38	集成砲身，すなわち多層砲身，例．異なる材料の［５］	Composite barrels, i.e. barrels having multiple layers, e.g. of different materials [5]
F41A  21/04  \	2	2	2C014	F41A  21/04	6	砲身内筒［５］	Barrel liners [5]
F41A  21/06  \	1	1	2C014	F41A  21/06	15	複数砲身［５］	Plural barrels [5]
F41A  21/08  \	2	2	2C014	F41A  21/08	3	砲身結合［５］	Barrel junctions [5]
F41A  21/10  \	1	1	2C014	F41A  21/10	8	内筒，すなわち縮径弾薬を発射するための砲身で通常の砲身内に取付けられるもの［５］	Insert barrels, i.e. barrels for firing reduced calibre ammunition and being mounted within the normal barrels [5]
F41A  21/12  \	1	1	2C014	F41A  21/12	16	薬室；薬室内筒（Ｆ４１Ａ３／７４，Ｆ４１Ａ９／４６，Ｆ４１Ａ２１／０４が優先）［５］	Cartridge chambers; Chamber liners (F41A 3/74, F41A 9/46, F41A 21/04 take precedence) [5]
F41A  21/14  \	2	2	2C014	F41A  21/14	1	砲身軸から外れた薬室の配置［５］	Arrangement of cartridge chambers lateral to the barrel axis [5]
F41A  21/16  \	1	1	2C014	F41A  21/16	122	銃腔の形状に特徴のある砲身または銃身［５］	Barrels or gun tubes characterised by the shape of the bore [5]
F41A  21/18  \	2	2	2C014	F41A  21/18	31	溝；施条［５］	Grooves; Rifling [5]
F41A  21/20  \	1	1	2C014	F41A  21/20	24	材料に特徴のある砲身または銃身（Ｆ４１Ａ２１／０２が優先）［５］	Barrels or gun tubes characterised by the material (F41A 21/02 takes precedence) [5]
F41A  21/22  \	1	1	2C014	F41A  21/22	11	表面処理，例．リン酸処理，をほどこした砲身［５］	Barrels which have undergone surface treatment, e.g. phosphating [5]
F41A  21/24  \	1	1	2C014	F41A  21/24	8	フィンまたはリブを有する砲身または銃身，例．冷却用［５］	Barrels or gun tubes with fins or ribs, e.g. for cooling [5]
F41A  21/26  \	1	1	2C014	F41A  21/26	6	反動強化のため特に適合するもの，例．訓練目的用［５］	specially adapted for recoil reinforcement, e.g. for training purposes [5]
F41A  21/28  \	1	1	2C014	F41A  21/28	11	ガス膨脹室；ガス排出口のある銃砲身（Ｆ４１Ａ１／０６，Ｆ４１Ａ１３／０８が優先）［５］	Gas-expansion chambers; Barrels provided with gas-relieving ports (F41A 1/06, F41A 13/08 take precedence) [5]
F41A  21/30  \	1	1	2C014	F41A  21/30	78	消音器［５］	Silencers [5]
F41A  21/32  \	1	1	2C014	F41A  21/32	26	銃砲口取付具または抑止蓋（Ｆ４１Ａ２１／２６，Ｆ４１Ａ２１／３０，Ｆ４１Ａ２１／４６が優先）［５］	Muzzle attachments or glands (F41A 21/26, F41A 21/30, F41A 21/46 take precedence) [5]
F41A  21/34  \	2	2	2C014	F41A  21/34	9	防炎器［５］	Flash dampers [5]
F41A  21/36  \	2	2	2C014	F41A  21/36	30	反動減少のためのもの（反動減少装置一般Ｆ４１Ａ２５／００）［５］	for recoil reduction (recoil reduction arrangements in general F41A 25/00) [5]
F41A  21/38  \	3	3	2C014	F41A  21/38	2	調整可能なもの［５］	adjustable [5]
F41A  21/40  \	2	2	2C014	F41A  21/40	15	散弾銃用絞り［５］	Chokes for shotguns [5]
F41A  21/42  \	3	3	2C014	F41A  21/42	4	調整可能なもの［５］	adjustable [5]
F41A  21/44  \	1	1	2C014	F41A  21/44	18	絶縁被筒；保護被筒［５］	Insulation jackets; Protective jackets [5]
F41A  21/46  \	1	1	2C014	F41A  21/46	6	発射体から装弾筒を分離する手段を有する砲身［５］	Barrels having means for separating sabots from projectiles [5]
F41A  21/48  \	1	1	2C014	F41A  21/48	22	砲身取付け手段，例．取外し可能な砲身のための着脱自在の取付け［５］	Barrel mounting means, e.g. releasable mountings for replaceable barrels [5]
F41A  23/00  \	0	0	2C014	F41A  23/00	82	砲架，例．車両上；車両への銃の配置（Ｆ４１Ａ２５／００，Ｆ４１Ａ２７／００が優先）［５］	Gun mountings, e.g. on vehicles; Disposition of guns on vehicles (F41A 25/00, F41A 27/00 take precedence) [5]
F41A  23/02  \	1	1	2C014	F41A  23/02	6	車輪のない砲架［５］	Mountings without wheels [5]
F41A  23/04  \	2	2	2C014	F41A  23/04	10	１脚［５］	Unipods [5]
F41A  23/06  \	3	3	2C014	F41A  23/06	2	調整可能なもの［５］	adjustable [5]
F41A  23/08  \	2	2	2C014	F41A  23/08	30	２脚［５］	Bipods [5]
F41A  23/10  \	3	3	2C014	F41A  23/10	1	調整可能なもの［５］	adjustable [5]
F41A  23/12  \	2	2	2C014	F41A  23/12	15	３脚［５］	Tripods [5]
F41A  23/14  \	3	3	2C014	F41A  23/14	4	調整可能なもの［５］	adjustable [5]
F41A  23/16  \	2	2	2C014	F41A  23/16	1	試験架［５］	Testing mounts [5]
F41A  23/18  \	2	2	2C014	F41A  23/18	0	非発射位置に小火器を支持するための架台（貯蔵用ラックＡ４７Ｂ８１／００；車両内のラックＢ６０Ｒ１１／００）［５］	Rests for supporting smallarms in non-shooting position (racks for storage A47B 81/00; racks in vehicles B60R 11/00) [5]
F41A  23/20  \	1	1	2C014	F41A  23/20	6	隠ぺい銃用［５］	for disappearing guns [5]
F41A  23/22  \	2	2	2C014	F41A  23/22	14	潜水艦装備のもの［５］	on board of submarines [5]
F41A  23/24  \	1	1	2C014	F41A  23/24	29	砲塔砲架（弾薬の補給，装てんまたはガイドＦ４１Ａ９／００；砲塔砲用の機械的俯仰または旋回方式Ｆ４１Ａ２７／１８）［５］	Turret gun mountings (feeding, loading or guiding ammunition F41A 9/00; mechanical elevating or traversing systems for turret guns F41A 27/18) [5]
F41A  23/26  \	1	1	2C014	F41A  23/26	5	移送だけのための砲架；運搬車で使用するための銃の積みおろし装置（Ｆ４１Ａ２３／５０が優先）［５］	Mountings for transport only; Loading or unloading arrangements for guns for use with carrier vehicles (F41A 23/50 takes precedence) [5]
F41A  23/28  \	1	1	2C014	F41A  23/28	67	車輪付砲架；無限軌道砲架［５］	Wheeled-gun mountings; Endless-track gun mountings [5]
F41A  23/30  \	2	2	2C014	F41A  23/30	2	発射のため車輪が地上から持ち上げられるもの［５］	the wheels being liftable from the ground for firing [5]
F41A  23/32  \	2	2	2C014	F41A  23/32	12	開脚架を有するもの（Ｆ４１Ａ２３／３０，Ｆ４１Ａ２３／４６が優先）［５］	with split trails (F41A 23/30, F41A 23/46 take precedence) [5]
F41A  23/34  \	1	1	2C014	F41A  23/34	69	車輪付車両または無限軌道車両用［５］	on wheeled or endless-track vehicles [5]
F41A  23/36  \	2	2	2C014	F41A  23/36	3	トレーラ用（Ｆ４１Ａ２３／４２が優先）［５］	on trailers (F41A 23/42 takes precedence) [5]
F41A  23/38  \	2	2	2C014	F41A  23/38	1	自動二輪車用［５］	on motorcycles [5]
F41A  23/40  \	2	2	2C014	F41A  23/40	13	軌道車両用［５］	on rail vehicles [5]
F41A  23/42  \	2	2	2C014	F41A  23/42	40	ロケット発射機用［５］	for rocket throwers [5]
F41A  23/44  \	1	1	2C014	F41A  23/44	1	そり用［５］	on sledges [5]
F41A  23/46  \	1	1	2C014	F41A  23/46	24	駐鋤（ちゅうじょ）［５］	Trail spades [5]
F41A  23/48  \	2	2	2C014	F41A  23/48	2	弾性体の［５］	elastic [5]
F41A  23/50  \	1	1	2C014	F41A  23/50	1	移動防止輪止め；移送中砲架台を固定位置に保持するための制動器［５］	Travelling locks; Brakes for holding the gun platform in a fixed position during transport [5]
F41A  23/52  \	1	1	2C014	F41A  23/52	20	砲架用底板［５］	Base plates for gun mountings [5]
F41A  23/54  \	2	2	2C014	F41A  23/54	3	迫撃砲用［５］	for mortars [5]
F41A  23/56  \	1	1	2C014	F41A  23/56	16	砲架台を垂直または水平位置に調整するための装置［５］	Arrangements for adjusting the gun platform in the vertical or horizontal position (F41A 17/10, F41A 17/12 take precedence) [5]
F41A  23/58  \	2	2	2C014	F41A  23/58	0	液圧ジャッキ［５］	Hydraulic jacks [5]
F41A  23/60  \	2	2	2C014	F41A  23/60	0	ねじ作動ジャッキ［５］	Screw-operated jacks [5]
F41A  25/00  \	0	0	2C014	F41A  25/00	33	後座または発射位置へ復座する砲架，例．砲鞍架；砲身の緩衝器または制動器（無反動銃砲Ｆ４１Ａ１／０８）［５］	Gun mountings permitting recoil or return to battery, e.g. gun cradles; Barrel buffers or brakes (recoilless guns F41A 1/08) [5]
F41A  25/02  \	1	1	2C014	F41A  25/02	41	流体作動方式［５］	Fluid-operated systems [5]
F41A  25/04  \	2	2	2C014	F41A  25/04	13	調整可能なもの［５］	adjustable [5]
F41A  25/06  \	1	1	2C014	F41A  25/06	2	摩擦作動方式［５］	Friction-operated systems [5]
F41A  25/08  \	2	2	2C014	F41A  25/08	0	調整可能なもの［５］	adjustable [5]
F41A  25/10  \	1	1	2C014	F41A  25/10	8	ばね作動方式［５］	Spring-operated systems [5]
F41A  25/12  \	2	2	2C014	F41A  25/12	20	コイルばねを用いるもの［５］	using coil springs [5]
F41A  25/14  \	3	3	2C014	F41A  25/14	0	調整可能なもの［５］	adjustable [5]
F41A  25/16  \	1	1	2C014	F41A  25/16	7	複合方式［５］	Hybrid systems [5]
F41A  25/18  \	2	2	2C014	F41A  25/18	23	液圧弾性方式［５］	Hydroelastic systems [5]
F41A  25/20  \	2	2	2C014	F41A  25/20	18	液圧空気圧方式［５］	Hydropneumatic systems [5]
F41A  25/22  \	1	1	2C014	F41A  25/22	56	往復運動をする砲架または銃砲身の動作のための軸受装置［５］	Bearing arrangements for the reciprocating gun-mount or barrel movement [5]
F41A  25/24  \	2	2	2C014	F41A  25/24	0	ボールまたはローラベヤリングを用いるもの［５］	using ball or roller bearings [5]
F41A  25/26  \	1	1	2C014	F41A  25/26	5	後座部材または方式の組立てまたは取外し［５］	Assembling or dismounting recoil elements or systems [5]
F41A  27/00  \	0	0	2C014	F41A  27/00	109	旋回または俯仰動作ができる砲架，例．砲車［５］	Gun mountings permitting traversing or elevating movement, e.g. gun carriages [5]
F41A  27/02  \	1	1	2C014	F41A  27/02	6	作動する銃と近接構造物間の干渉防止のための制御方式［５］	Control systems for preventing interference between the moving gun and the adjacent structure [5]
F41A  27/04  \	1	1	2C014	F41A  27/04	2	砲弾散布装置，すなわち発射中自動的に銃を振動させる手段［５］	Scatter-fire arrangements, i.e. means for oscillating guns automatically during firing [5]
F41A  27/06  \	1	1	2C014	F41A  27/06	1	機械的方式（Ｆ４１Ａ２７／０２，Ｆ４１Ａ２７／０４，Ｆ４１Ａ２７／３０が優先）［５］	Mechanical systems (F41A 27/02, F41A 27/04, F41A 27/30 take precedence) [5]
F41A  27/08  \	2	2	2C014	F41A  27/08	15	軸受，例．砲耳；制動器または停止装置［５］	Bearings, e.g. trunnions; Brakes or blocking arrangements [5]
F41A  27/10  \	3	3	2C014	F41A  27/10	0	回転可能に軸支された銃を壁に支持する軸受，例．砲塔壁［５］	Bearings for supporting a pivoting gun in a wall, e.g. a turret wall [5]
F41A  27/12  \	3	3	2C014	F41A  27/12	5	旋回または俯仰装置を固定位置に停止させるための制動器またはロック装置［５］	Brakes or locks for blocking traversing or elevating gear in a fixed position [5]
F41A  27/14  \	3	3	2C014	F41A  27/14	1	中央旋回軸受［５］	Central-pivot bearings [5]
F41A  27/16  \	3	3	2C014	F41A  27/16	0	みぞ付軸受を用いるもの，例．砲塔支持用［５］	using raceway bearings, e.g. for supporting the turret [5]
F41A  27/18  \	2	2	2C014	F41A  27/18	35	砲塔用（Ｆ４１Ａ２７／０８が優先）［５］	for gun turrets (F41A 27/08 takes precedence) [5]
F41A  27/20  \	3	3	2C014	F41A  27/20	4	砲塔駆動用装置［５］	Drives for turret movements [5]
F41A  27/22  \	2	2	2C014	F41A  27/22	16	旋回装置（Ｆ４１Ａ２７／１８が優先）［５］	Traversing gear (F41A 27/18 takes precedence) [5]
F41A  27/24  \	2	2	2C014	F41A  27/24	38	俯仰装置（Ｆ４１Ａ２７／１８が優先）［５］	Elevating gear (F41A 27/18 takes precedence) [5]
F41A  27/26  \	1	1	2C014	F41A  27/26	9	流体作動方式（Ｆ４１Ａ２７／０２，Ｆ４１Ａ２７／０４，Ｆ４１Ａ２７／３０が優先）［５］	Fluid-operated systems (F41A 27/02, F41A 27/04, F41A 27/30 take precedence) [5]
F41A  27/28  \	1	1	2C014	F41A  27/28	21	電気作動方式（Ｆ４１Ａ２７／０２，Ｆ４１Ａ２７／０４，Ｆ４１Ａ２７／３０が優先）［５］	Electrically-operated systems (F41A 27/02, F41A 27/04, F41A 27/30 take precedence) [5]
F41A  27/30  \	1	1	2C014	F41A  27/30	10	安定または補償方式，例．砲身の重量または風力に対する補償［５］	Stabilisation or compensation systems, e.g. compensating for barrel weight or wind force [5]
F41A  29/00  \	0	0	2C014	F41A  29/00	67	洗浄または潤滑装置（銃砲身または薬室への流体注入Ｆ４１Ａ１３／０４）［５］	Cleaning or lubricating arrangements (injecting fluids into barrels or cartridge chambers F41A 13/04) [5]
F41A  29/02  \	1	1	2C014	F41A  29/02	44	スクレーパまたは洗い棒［５］	Scrapers or cleaning rods [5]
F41A  29/04  \	1	1	2C014	F41A  29/04	7	潤滑，油またはグリース注入手段，例．使用中に作動するもの［５］	Lubricating, oiling or greasing means, e.g. operating during use [5]
F41A  31/00  \	0	0	2C014	F41A  31/00	43	試験装置（試験砲架Ｆ４１Ａ２３／１６）［５］	Testing arrangements (testing mounts F41A 23/16) [5]
F41A  31/02  \	1	1	2C014	F41A  31/02	9	砲身検査用［５］	for checking gun barrels [5]
F41A  33/00  \	0	0	2C014	F41A  33/00	142	訓練への適用（反動強化のための砲身の適用Ｆ４１Ａ２１／２６）；銃のシミュレータ（銃の照準合わせまたは照準するための教育または訓練用具Ｆ４１Ｇ３／２６）［５］	Adaptations for training (adaptations of barrels for recoil reinforcement F41A 21/26); Gun simulators (teaching or practice apparatus for gun-aiming or gun-laying F41G 3/26) [5]
F41A  33/02  \	1	1	2C014	F41A  33/02	65	光または放射線放射銃［５］	Light- or radiation-emitting guns [5]
F41A  33/04  \	1	1	2C014	F41A  33/04	104	銃発射の音響シミュレータ，例．火工品によるもの［５］	Acoustical simulation of gun fire, e.g. by pyrotechnic means [5]
F41A  33/06  \	1	1	2C014	F41A  33/06	39	後座シミュレータ［５］	Recoil simulators [5]
F41A  35/00  \	0	0	2C014	F41A  35/00	30	他に分類されない付属具または細部［５］	Accessories or details not otherwise provided for [5]
F41A  35/02  \	1	1	2C014	F41A  35/02	3	ちりまたは悪天候保護キャップまたはカバー（用心金保護用キャップＦ４１Ａ１７／５４）［５］	Dust- or weather-protection caps or covers (protecting-caps for trigger guards F41A 17/54) [5]
F41A  35/04  \	2	2	2C014	F41A  35/04	50	銃砲口カバー［５］	Muzzle covers [5]
F41A  35/06  \	1	1	2C014	F41A  35/06	0	右手および左手両方使用への銃の適用［５］	Adaptation of guns to both right and left hand use [5]
F41A  99/00  \	0	0	2C014	F41A  99/00	6	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass [8]
