G09G1/00	陰極線管指示器にのみ関連した，制御装置または回路；｛一般的観点または細部，例．特定の文字の選択強調，破線または点線の生成，データの処理｝（陰極線オシロスコープＧ０１Ｒ１３／２０；｛レーダー表示装置Ｇ０１Ｓ７／０４；テレビジョンシステムにおけるデジタル非画像データの表示Ｈ０４Ｎ７／０２５５｝）
G09G1/002	｛輝度回路（Ｇ０９Ｇ１／０６〜Ｇ０９Ｇ１／２８が優先）｝
G09G1/005	｛電力供給回路｝
G09G1/007	｛画面分割表示用回路｝
G09G1/02	蓄積回路（Ｇ０９Ｇ１／０６〜Ｇ０９Ｇ１／２８が優先）
G09G1/04	偏向回路；｛他に分類されない構造的細部（電子光学装置Ｈ０１Ｊ２９／４６，Ｈ０１Ｊ３７／０４，Ｈ０１Ｊ３７／３０２）｝
G09G1/06	単一ビーム管を用いるもの（Ｇ０９Ｇ１／２６，Ｇ０９Ｇ１／２８が優先），｛例．三次元的または透視画法的表現，表示パターンの回転または置き換え，隠し線，影（Ｇ０９Ｇ１／２８が優先；立体テレビジョンシステム，そのための細部Ｈ０４Ｎ１３／００；三次元表現のためのオシロスコープＧ０１Ｒ１３／２０６；ベクトルスコープＧ０１Ｒ１３／２０８）｝
G09G1/07	ラスター走査とキャリグラフィック表示との結合を有するもの
G09G1/08	ビームが文字を直接追跡するもの，表示される情報が２つの空間的な座標における時間の関数として，例．デカルト座標系に従って，偏向｛および輝度｝を制御するもの
G09G1/10	偏向信号が本質的にディジタル手段によって，例．増加的に，作られているもの
G09G1/12	偏向信号が主としてアナログ手段によって形成されるもの
G09G1/14	ビームが表示される情報とは独立にパターンをトレースし，かつ後者が明暗でえがかれるパターンの部分を決定するもの
G09G1/143	｛水平線および垂直線を表示するための回路｝
G09G1/146	｛フリッカ低減回路｝
G09G1/16	直角座標のパターンがスクリーンの全体にわたって拡大されるもの，例．テレビジョン型ラスター
G09G1/162	｛デジタル入力をアナログ的な大きさ，例．曲線，棒グラフ，座標軸，単独または組み合わせた英数字，で表示するためのもの（デジタル入力を単独または組み合わせた英数字で表示するための陰極線オシロスコープＧ０１Ｒ１３／２０；付加的なもの，例．英数字，情報，を表示するためのテレビジョン受信機回路Ｈ０４Ｎ５／４４５）｝
G09G1/165	｛ＣＲＴを使用する表示端末の細部，表示端末の制御装置に関する細部およびそのためのインターフェイス（ＣＲＴおよび平面パネルの両方に適する細部Ｇ０９Ｇ５／００３；平面パネルに特有のものＧ０９Ｇ３／２０９２）｝
G09G1/167	｛ＣＲＴに特有の表示端末のためのインターフェイスの細部（ＣＲＴおよび平面パネルの両方に適する細部Ｇ０９Ｇ５／００６，平面パネルに特有のものＧ０９Ｇ３／２０９６）｝
G09G1/18	小さな局部パターンが単一の文字のみを含み，かつ次の文字のための位置に，例．直角または極座標において，または星形において，進むもの
G09G1/20	多重ビーム管を用いるもの（Ｇ０９Ｇ１／２６，Ｇ０９Ｇ１／２８が優先）
G09G1/22	多数の文字から一つの完全な文字が選択できる管を用いるもの｛（そのための管Ｈ０１Ｊ３１／１６）｝
G09G1/24	一つの文字を形成する個々のエレメントの選択ができる管を用いるもの｛（暫定的にＧ０９Ｇ１／２２も参照）｝
G09G1/26	蓄積管を用いるもの｛（そのための管Ｈ０１Ｊ３１／５８）｝
G09G1/28	カラー管を用いるもの｛（そのための管Ｈ０１Ｊ３１／２０）｝
G09G1/285	｛カラー表示器，例．テレビ受信機，とのインターフェイス接続｝
G09G3/00	陰極線管以外の可視的表示器にのみ関連した，制御装置または回路<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０９Ｇ３／００はグループＧ０９Ｇ３／０３およびＧ０９Ｇ３／０３５への再分類の影響を受ける。<br>グループＧ０９Ｇ３／００，Ｇ０９Ｇ３／０３，およびＧ０９Ｇ３／０３５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G09G3/001	｛グループＧ０９Ｇ３／０２〜Ｇ０９Ｇ３／３６に分類されない特定の装置を用いるもの，例．フィルム・スライドのような中間記録担体を用いるもの；投影システム；単独のまたは英数字情報と組み合わされた非英数字情報の表示，例．背景として投影された透明陽画上でのデジタル表示（スライドプロジェクターそれ自体Ｇ０３Ｂ２３／００＝４２ＨＰ）｝
G09G3/002	｛光出射または要素またはＣＲＴの変調の配列のような，二次元表示の画像の投影｝
G09G3/003	｛空間視覚効果の発生｝
G09G3/004	｛移動サインの外観の発生｝
G09G3/005	｛人間の目に配列の解像度よりも大きな画像を知覚させる，画像要素が早く動く配列を用いる画像生成，例．回転軸に平行なＬＥＤの回転線による円筒形状上の画像｝
G09G3/006	｛表示器および表示器駆動装置の電子的検査および試験，例．ＬＥＤまたはＬＣＤ表示器のもの（個別のＬＥＤの試験Ｇ０１Ｒ３１／２６３５；ランプの試験Ｇ０１Ｒ３１／４４；ＬＣＤ表示器の光学機能の試験Ｇ０２Ｆ１／１３０９）｝
G09G3/007	｛画素ずらし技法の使用，例．物理的画素の機械的なずらしによるものまたは知覚された画素の光学的なずらしによるもの｝
G09G3/008	｛画像担体への書き込みユニットの相対移動による画像担体上の画像形成，例．光伝導回転ベルト上，または電子黒板上｝
G09G3/02	スクリーン上を光ビームでトレースまたは走査するもの
G09G3/025	｛２方向または２次元へのビームの走査または偏向を伴うもの｝
G09G3/03	｛平面でない表面をもつ表示器に特に適合したもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０９Ｇ３／０３はグループＧ０９Ｇ３／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０９Ｇ３／００およびＧ０９Ｇ３／０３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G09G3/035	｛可撓性の表示器の表面のためのもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０９Ｇ３／０３５はグループＧ０９Ｇ３／００およびＧ０９Ｇ２３８０／０２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０９Ｇ３／００，Ｇ０９Ｇ２３８０／０２，およびＧ０９Ｇ３／０３５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G09G3/04	多数の文字からの選択または個々の要素を組み合わせることによって単一の文字を表示するためのもの，例．｛単語，文字列または類似のものを構成するためのそのようなフレーム内に固定された文字位置のある表示装置の組み合わせを用いる｝セグメント型
G09G3/045	｛完全な文字の選択｝
G09G3/06	制御された光源を用いるもの
G09G3/08	白熱フイラメントを用いるもの
G09G3/10	ガス管を用いるもの
G09G3/12	エレクトロルミネッセント要素を用いるもの
G09G3/14	半導体装置，例．ダイオード
G09G3/16	独立の光源からの光を制御するもの
G09G3/18	液晶を用いるもの
G09G3/19	エレクトロクロミック装置を使用するもの
G09G3/20	｛割り当てられる固定位置や個々の文字や文字の一部への割り当てがない｝マトリックス状に配置された個々の要素の組み合わせによりその集合を構成することによって多数の文字の集合，例．１頁，を表示するためのもの
G09G3/2003	｛色の表示（液晶表示器に特有のものＧ０９Ｇ３／３６０７）｝
G09G3/2007	｛中間トーンの表示｝
G09G3/2011	｛振幅変調によるもの｝
G09G3/2014	｛論理レベルが一定の単一パルスの期間の変調によるもの｝
G09G3/2018	｛２以上の時間間隔を用いる時間変調によるもの｝
G09G3/2022	｛サブフレームを用いるもの｝
G09G3/2025	｛サブフレームがすべて同じ時間期間を有するもの｝
G09G3/2029	｛サブフレームが非２進重みを有するもの｝
G09G3/2033	｛最上位ビットに対応する１以上のサブフレームの２以上のサブフレームへの分割を伴うもの｝
G09G3/2037	｛最下位ビットに対応するサブフレームの特定の制御を伴うもの｝
G09G3/204	｛サブフレームが連続するサブフレームのグループに組織されるもの｝
G09G3/2044	｛ディザリングを用いるもの｝
G09G3/2048	｛画像信号または諧調しきい値へのランダムノイズの付加を伴うもの｝
G09G3/2051	｛空間的ディザーパターンの使用を伴うもの｝
G09G3/2055	｛パターンが時間内に変化するもの｝
G09G3/2059	｛誤差拡散を用いるもの｝
G09G3/2062	｛時間内に誤差拡散を用いるもの｝
G09G3/2066	｛空間内および時間内の両方に誤差拡散を用いるもの｝
G09G3/207	｛ドメインサイズ制御によるもの（Ｇ０９Ｇ３／３６３７が優先）｝
G09G3/2074	｛部分画素を用いるもの｝
G09G3/2077	｛２以上の諧調制御方法の組合せによるもの｝
G09G3/2081	｛振幅変調および時間変調の組み合わせを伴うもの（空間および時間誤差拡散Ｇ０９Ｇ３／２０６６）｝
G09G3/2085	｛マトリックスの個別の要素のアドレス付けのための特別な装置であって，それぞれの行および列の組み合わせによる駆動以外のもの｝
G09G3/2088	｛複数の処理装置の使用を伴うものであって，それぞれの処理装置がマトリックスの独立要素の数を制御するもの｝
G09G3/2092	｛平面パネルを用いる表示端末の細部であって，細部が表示端子およびそれへのインターフェイスの制御装置に関連するもの（ＣＲＴおよび平面パネルの両方に適するものＧ０９Ｇ５／００３；ＣＲＴに特有のものＧ０９Ｇ１／１６５）｝
G09G3/2096	｛平面パネルに特有の表示端末へのインターフェイスの細部（ＣＲＴおよび平面パネルの両方に適するものＧ０９Ｇ５／００６；ＣＲＴに特有のものＧ０９Ｇ１／１６７）｝
G09G3/22	制御された光源を用いるもの
G09G3/24	白熱フイラメントを用いるもの
G09G3/26	移動信号を表わすもの
G09G3/28	発光ガス放電パネル，例．プラズマパネル，を用いるもの
G09G3/2803	｛諧調の表示（Ｇ０９Ｇ３／２８８が優先）｝
G09G3/2807	放電が特別に適合された高周波信号によって生起されるもの
G09G3/2813	交流［ＡＣ］−直流［ＤＣ］ハイブリッド型パネルを用いるもの
G09G3/282	ＤＣ型パネルを用いるもの
G09G3/285	セルフ・スキャンを用いるもの
G09G3/288	ＡＣ型パネルを用いるもの
G09G3/29	｛入力位置からより遠くの表示位置への放電の連続伝送を伴う｝セルフシフトパネルを使用するもの
G09G3/291	放電セルの状態を制御するためにガス放電を制御するもの，例．特定のパルスの形状を用いるもの
G09G3/292	アドレス工程以外の工程におけるリセット放電，予備放電または消去放電のためのもの
G09G3/2922	｛消去の細部｝
G09G3/2925	｛予備の細部｝
G09G3/2927	｛初期化の細部｝
G09G3/293	アドレス放電のためのもの
G09G3/2932	｛オフ状態にある選択されたセルの書き込みによるアドレスづけ｝
G09G3/2935	｛オン状態にある選択されたセルの消去によるアドレスづけ｝
G09G3/2937	｛一つのフレームにつき一度だけアドレスづけされたもの｝
G09G3/294	発光または維持放電のためのもの
G09G3/2942	｛発光効率を増加させる特別な波形を用いるもの｝
G09G3/2944	｛フレーム全体の各サブフィールドに比例する維持パルスの周波数または維持パルス数の変化によるもの｝
G09G3/2946	｛各サブフィールドにおけるフレーム内の維持パルスの周波数の変化または維持パルス数の非比例変化の導入によるもの｝
G09G3/2948	｛フレーム内の他の時間に関する全体の保持時間の増加によるもの｝
G09G3/296	駆動電極に印加される波形を生成するための駆動回路
G09G3/2965	｛エネルギー回収に誘導器を用いるもの｝
G09G3/297	対向放電型パネルを用いるもの
G09G3/298	面放電型パネルを用いるもの
G09G3/2983	｛非標準画素電極装置を用いるもの｝
G09G3/2986	｛動作に３以上の電極が関わるもの｝
G09G3/299	ＡＬＩＳ（Ａｌｔｅｒｎａｔｅ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　ｏｆ　Ｓｕｒｆａｃｅ）型パネルを用いるもの
G09G3/30	エレクトロルミネッセントパネルを用いるもの
G09G3/32	半導体，例．発光ダイオード［ＬＥＤ］
G09G3/3208	有機的なもの，例．有起光ダイオード［ＯＬＥＤ］
G09G3/3216	パッシブマトリックスを用いるもの
G09G3/3225	アクティブマトリックスを用いるもの
G09G3/3233	発光素子を流れる電流を制御する画素回路を備えるもの
G09G3/3241	発光素子を流れる電流がデータドライバによるデータ電流を用いて設定されるもの，例．２つのトランジスタを用いたカレントミラー回路を使用するもの
G09G3/325	セッティング期間中に駆動トランジスタにデータ電流を流すもの，例．駆動トランジスタをデータドライバに接続するためのスイッチを用いるもの
G09G3/3258	発光素子に印加される電圧を制御する画素回路を備えるもの
G09G3/3266	走査電極用ドライバの細部
G09G3/3275	データ電極用ドライバの細部
G09G3/3283	発光素子を流れる電流，又は，発光素子に印加される電圧を設定するために可変データ電流を供給するデータドライバ
G09G3/3291	発光素子を流れる電流，又は，発光素子に印加される電圧を設定するために可変データ電圧を供給するデータドライバ
G09G3/34	独立の光源よりの光の制御によるもの
G09G3/3406	｛照明光源の制御（液晶セルと構造的に組み合わされた照明装置Ｇ０２Ｆ１／１３３６）｝
G09G3/3413	｛カラー照明光源の制御の細部｝
G09G3/342	｛異なる表示パネル領域，例．一次元の線状に沿ったもの，に対応して個別に制御されるそれぞれの照明光源を用いるもの｝
G09G3/3426	｛異なる表示パネル領域が二次元，例．マトリックス状，に配置されたもの｝
G09G3/3433	｛液晶装置およびエレクトロクロミック装置以外の電界により駆動される光変調要素を用いるもの（液晶装置を用いるものＧ０９Ｇ３／３６；エレクトロクロミック装置を用いるものＧ０９Ｇ３／３８）｝
G09G3/344	｛液体内または気体内で移動する粒子に基づくもの，例．電気泳動装置（電気泳動装置それ自体Ｇ０２Ｆ１／１６７）｝
G09G3/3446	｛要素の変調を制御する３個以上の電極のあるもの｝
G09G3/3453	｛粒子または微小要素の回転に基づくもの｝
G09G3/346	｛反射角度の変調に基づくもの，例．マイクロミラー（マイクロミラー装置それ自体Ｇ０２Ｂ２６／０８３３）｝
G09G3/3466	｛干渉効果に基づくもの｝
G09G3/3473	｛導光体からの光の取り出しに基づくもの，例．散乱によるもの，導光体の外部手段との結合によるもの｝
G09G3/348	｛液滴の変形に基づくもの，例．電子的濡れ性制御｝
G09G3/3486	｛磁界により作動される光変調要素を用いるもの｝
G09G3/3493	｛圧電効果により作動される光変調要素を用いるもの｝
G09G3/36	液晶を用いるもの
G09G3/3603	｛熱的にアドレスづけされる液晶のあるもの｝
G09G3/3607	｛特別な画素配置，例．部分画素，を用いて色を表示するためのものまたはグレースケールを表示するためのもの（液晶表示器以外の平面マトリックスパネルにおける色の表示Ｇ０９Ｇ３／２００３；テレビジョンに特有のグレースケールＨ０４Ｎ３／１２７）｝
G09G3/3611	｛行および列のドライバを用いるマトリックスの制御｝
G09G3/3614	｛極性逆転の制御一般｝
G09G3/3618	｛読み出し／書き込み回路を用いる表示パネルの自動再生を伴うもの｝
G09G3/3622	｛受動マトリックスを用いるもの（Ｇ０９Ｇ３／３６７４〜Ｇ０９Ｇ３／３６９６が優先）｝
G09G3/3625	｛能動的なアドレス付けを用いるもの｝
G09G3/3629	｛メモリ効果をもつ液晶を用いるもの，例．強誘電液晶｝
G09G3/3633	｛多重ループを備える透過／電圧特性をもつもの，例．反強誘電液晶｝
G09G3/3637	｛ドメインサイズ制御により表示される中間的色調をもつもの（メモリ効果をもつ液晶表示器以外の平面マトリックスパネルにおけるドメインサイズ制御（Ｇ０９Ｇ３／２０７）｝
G09G3/364	｛部分画素の使用を伴うもの｝
G09G3/3644	｛部分に分割されたマトリックスのあるもの｝
G09G3/3648	｛能動マトリックスを用いるもの（Ｇ０９Ｇ３／３６７〜Ｇ０９Ｇ３／３６９６が優先）｝
G09G3/3651	｛多重安定液晶，例．強誘電液晶，を用いるもの｝
G09G3/3655	｛対向電極，例．画素容量体または補助蓄電容量のための共通電極，に対するドライバの細部｝
G09G3/3659	｛画素のアドレスづけが２以上の走査電極または２以上のデータ電極の制御を含むもの，例．２つのデータ電極の信号上の画素電圧依存性｝
G09G3/3662	｛プラズマでアドレスづけされた液晶表示器を用いるもの｝
G09G3/3666	｛部分に分割されたマトリックスのあるもの｝
G09G3/367	｛液晶セルと直列な非線形素子，例．ダイオードまたはＭＩＭ素子，をもつもの｝
G09G3/3674	｛走査電極用のドライバの細部｝
G09G3/3677	｛能動マトリックスのみに適するもの｝
G09G3/3681	｛受動マトリックスのみに適するもの｝
G09G3/3685	｛データ電極用のドライバの細部｝
G09G3/3688	｛能動マトリックスのみに適するもの｝
G09G3/3692	｛受動マトリックスのみに適するもの｝
G09G3/3696	｛電極ドライバに供給される電圧の生成｝
G09G3/38	エレクトロクロミック装置を使用するもの
G09G5/00	陰極線管表示器および他の可視的表示器に共通の可視的表示器用の制御装置または回路（画像データの処理または発生一般Ｇ０６Ｔ）
G09G5/001	｛表示システム内の源の調整，例．ビデオ制御器および／または主処理装置によるフレームバッファへの接続の制御｝
G09G5/003	｛表示端末の細部，表示端末の制御装置およびそれへのインターフェイスに関する細部（ＣＲＴに特有のものＧ０９Ｇ１／１６５，平面パネル用Ｇ０９Ｇ３／２０９２）｝
G09G5/005	｛表示端末の表示形式への入力信号の適合｝
G09G5/006	｛表示端末へのインターフェイスの細部（ＣＲＴを用いる表示端末に特有もののＧ０９Ｇ１／１６７；平面パネルを用いるものＧ０９Ｇ３／２０９６；色表示器に接続するための回路Ｇ０９Ｇ５／０４）｝
G09G5/008	｛クロック回復｝
G09G5/02	色を表示する方法に特徴があるもの｛（ＣＲＴに特有のカラー回路Ｇ０９Ｇ１／２８；液晶表示器以外の平面マトリックスパネルに特有のものＧ０９Ｇ３／２００３；液晶表示器に特有のものＧ０９Ｇ３／３６０７）｝
G09G5/022	｛メモリ平面を用いるもの｝
G09G5/024	｛色レジスタを用いるもの，例．背景，前景，表面充填の制御用（Ｇ０９Ｇ５／０６が優先）｝
G09G5/026	｛色の混合および／または色の重畳一般（Ｇ０９Ｇ５／０２２およびＧ０９Ｇ５／０２４が優先）｝
G09G5/028	｛カラー表示信号を単色表示信号に変換するための回路｝
G09G5/04	色表示装置とのインターフェイスのための回路を使用するもの
G09G5/06	カラーパレット，例．ルックアップテーブル，を使用するもの
G09G5/08	カーソル回路
G09G5/10	輝度回路
G09G5/12	表示装置と他の装置，例．他の表示装置，ビデオ―ディスクプレーヤー，との間の同期
G09G5/14	多数のビューポートの表示
G09G5/16	右から左へ表記する言語の表示
G09G5/18	ラスター走査ディスプレイ用のタイミング回路（特にテレビジョンに適合されたものＨ０４Ｎ；｛表示ユニットと他の表示ユニット，ビデオ―ディスクプレーヤーとの間の同期Ｇ０９Ｇ５／１２｝）
G09G5/20	関数発生回路，例．円発生器，｛線または曲線の平滑回路｝
G09G5/22	文字またはしるしを表す符号化された信号から得られる表示制御信号を用いて，文字またはしるしを表示することに特徴があるもの，例．文字コードメモリを有するもの
G09G5/222	｛文字コードメモリの制御｝
G09G5/225	｛ロード可能な文字の発生器を備えるもの（文字の発生それ自体Ｇ０９Ｇ５／２４）｝
G09G5/227	｛解像度変更回路，例．可変画面フォーマット，記憶内容と表示スクリーンとの間の解像度の変更｝
G09G5/24	個別文字パターンの発生
G09G5/243	｛文字の均等間隔での表示または字詰めのための回路｝
G09G5/246	｛表意文字またはアラビア文字状の文字のもの｝
G09G5/26	文字の寸法を変更するためのもの，例．２倍幅，２倍高
G09G5/28	文字の形の向上のためのもの，例．スムージング
G09G5/30	表示属性の制御
G09G5/32	表示位置を制御するための手段を有するもの｛（暫定的にＧ０９Ｇ５／４２を参照）｝
G09G5/34	ローリングまたはスクローリングのためのもの
G09G5/343	｛文字コードマップ表示メモリをもつシステムのためのもの｝
G09G5/346	｛ビットマップ表示メモリをもつシステムのためのもの｝
G09G5/36	グラフィックパターンの表示に特徴があるもの，例．全個所アドレス可能［ＡＰＡ］メモリを用いるもの
G09G5/363	｛グラフィック制御装置｝
G09G5/366	｛ＣＲＴ制御信号の平面パネル制御信号への変換を伴うもの，例．パレットメモリの適合｝
G09G5/37	グラフィックパターン上の操作の細部（Ｇ０９Ｇ５／３８が優先）
G09G5/373	グラフィックパターンのサイズ変更をするためのもの
G09G5/377	２つ以上のグラフィックパターンを合成または重畳するためのもの（Ｇ０９Ｇ５／０２，Ｇ０９Ｇ５／３９７が優先）
G09G5/38	表示位置を制御するための手段を有するもの
G09G5/39	ビット・マップ・メモリの制御
G09G5/391	解像度変更回路，例．可変画面フォーマット
G09G5/393	ビット・マップ・メモリの内容を更新するための装置
G09G5/395	ビット・マップ・メモリの内容を画面に送るのに特に適した制御（Ｇ０９Ｇ５／３９９が優先）
G09G5/397	２つ以上のビット・マップ・メモリの内容を，同時に画面に送るのに特に適した制御，例．合成または重畳するためのもの（Ｇ０９Ｇ５／０２が優先）<br><br><u>警告</u><br><br>未完，Ｇ０９Ｇ５／３９５，Ｇ０９Ｇ５／３９９も見よ
G09G5/399	２つ以上のビット・マップ・メモリを用いるもので，その操作を交互に切り替えるもの，例．ピンポン・バッファ
G09G5/40	文字コードにより決定されるパターンと他のパターンとの両方のパターンが同時に表示されるか，あるいは一方のパターンが選択的に表示される方法に特徴があるもの，例．文字コードメモリおよびＡＰＡ，すなわち，全箇所アドレス可能メモリ，を有するもの
G09G5/42	表示メモリの内容と画面上の表示位置との間に，一定した位置関係の相関性がない表示メモリを用いる，パターンの表示に特徴があるもの
G09G2230/00	平面表示器の駆動波形の細部
G09G2290/00	表示端末の細部に関するインデキシング系列
G09G2300/00	表示装置の構成の観点
G09G2300/02	表示装置の組み合わせ
G09G2300/023	積層パネルで構成された表示パネル
G09G2300/026	ビデオ壁，すなわち，より大きな面積の表示画面を生成するための複数の画面の並列配置
G09G2300/04	表示装置の構造的および物理的細部
G09G2300/0404	マトリックス技術
G09G2300/0408	表示基板上へのドライバの集積
G09G2300/0413	平面パネル内のダミー画素またはダミー線の細部
G09G2300/0417	低担体移動技術の使用に特有の特別な装置
G09G2300/0421	電極のセットの構造的細部
G09G2300/0426	電極および接続器の配置
G09G2300/043	ひずみまたは補償信号に関するマトリックス表示器における補償電極または付加電極，例．列ドライバーにおけるＴＦＴしきい電圧の修正のためのもの
G09G2300/0434	表示面に平行に適用される平面パネル表示器
G09G2300/0439	画素構造
G09G2300/0443	画素内の同一の色のために複数の部分画素をもつものであって，表示諧調のために特に用いられるものでないもの（Ｇ０９Ｇ３／３６４が優先）
G09G2300/0447	液晶表示器の視角，を改善するためのマルチドメイン技法のためのもの，マルチ垂直配光［ＭＶＡ］等
G09G2300/0452	カラー画素機構，例．１つの赤，１つの青および２つの緑の成分から構成される画素，の細部
G09G2300/0456	１つの画素内に反射領域と透過領域が組み合わされたもの，半透過画素等
G09G2300/046	１つの画素内に出射領域と光変調領域が組み合わされたもの
G09G2300/0465	改良された開口比，例．画素回路の寸法の低減によるもの，例．画素濃度または表示可能な最大の照度または輝度の改良
G09G2300/0469	画素操作の物理的な細部
G09G2300/0473	電力が供給されないときに２以上の安定状態をもつ光出射または変調要素の使用
G09G2300/0478	液晶画素に関連するもの
G09G2300/0482	ネマチック液晶におけるメモリ効果の利用
G09G2300/0486	焦点円錐，平面，および垂直配向状態の間の遷移を伴う，キラル−ネマチック液晶を含む，コレステリック液晶
G09G2300/0491	色を制御するための複屈折液晶，曲げ状態と広げ状態のある光学制御複屈折［ＯＣＢ］，または電気制御複屈折［ＥＣＢ］の利用
G09G2300/0495	電圧制御による液晶分子の変形による，液晶中の等方性・異方性の位相間の遷移の利用，分子の方向，例．ねじりネマティック［ＴＮ］，垂直配向［ＶＡ］，コレステリック，平面内，または複屈折液晶，のわずかな変化に対するもの
G09G2300/06	受動マトリックス構造，すなわち，ＬＣＤまたはＯＬＥＤ以外の光出射または変調要素への列または行の両方の電圧の直接の適用を伴うもの
G09G2300/08	能動マトリックス構造，すなわち，光出射または変調要素とともに用いられる画素において，非線形２端末要素を含む能動要素の使用を伴うもの
G09G2300/0804	サブ多重化能動マトリックスパネル，すなわち，一つの能動駆動回路が多画像生成要素のための画素レベルにおいて用いされるもの
G09G2300/0809	能動マトリックスパネルにおける画素あたりのいくつかの能動要素
G09G2300/0814	選択的な目的に用いられるもの，例．部分更新用の論理和
G09G2300/0819	不要な変化の打ち消しに用いられるもの，例．フィードバックまたは自動零点調整
G09G2300/0823	駆動における対称性の確立に用いられるもの，例．極性反転を伴うもの
G09G2300/0828	デジタルからアナログへ［Ｄ／Ａ］の変換回路を形成するもの
G09G2300/0833	比例増幅器または追従器を形成するもの
G09G2300/0838	レベルシフトを伴うもの
G09G2300/0842	メモリ回路，例．一つのコンデンサを備える動的メモリ，を形成するもの
G09G2300/0847	蓄電コンデンサをもたない動的メモリであるもの，例．寄生容量を蓄電要素として使用するもの
G09G2300/0852	１以上のコンデンサを備える動的メモリであるもの
G09G2300/0857	静的メモリ回路，例．フリップフロップ
G09G2300/0861	画素メモリに格納された電荷の修正を行わずに表示期間の追加的制御を行うもの，例．追加的選択電極によるもの
G09G2300/0866	画素供給電圧の変化によるもの
G09G2300/0871	レベルシフトを伴うもの
G09G2300/0876	共通電極または接地に接続される代わりの特別な駆動回路および電極をもつ画素における補助容量；補償電極と組み合わされた追加容量の使用
G09G2300/088	非線形２端子要素を用いるもの
G09G2300/0885	画素がそれぞれの表示画素要素において連続して単独の非線形２端子要素を備えるもの
G09G2300/089	画素がそれぞれの表示画素要素において連続して非線形２端子要素を備え，連続して他の要素も備えるもの
G09G2300/0895	２端子能動マトリックスＬＣＤ用の２以上の選択線をもつもの，例．レチナーおよびＤ２Ｒ回路
G09G2310/00	表示装置の指令
G09G2310/02	表示画面のアドレス付け，走査または駆動またはそれに関する処理ステップ
G09G2310/0202	走査または信号線のアドレス付け
G09G2310/0205	平面パネルにおけるいくつかの線の同時走査
G09G2310/0208	能動アドレス付けを用いるもの
G09G2310/021	二重アドレス付け，すなわち，２以上の線の走査，例．初回は２番と３番；４番と５番を同時に，次回は他の組み合わせ，例．１番と２番；３番と４番，で２以上の線の走査を行うもの
G09G2310/0213	表示されるパターンに応じて走査線の順序を制御するもの，例．省電力のため
G09G2310/0216	同一のサブ場面における異なる走査線のための挿入制御相，例．全ての走査線が同期しないプラズマ表示器における初期化，アドレス付けおよび維持
G09G2310/0218	ｎ次元のアドレス付けのためのグループにおける電極の収集を伴うもの
G09G2310/0221	分割されたマトリックスの使用を伴うもの（Ｇ０９Ｇ３／３６４４およびＧ０９Ｇ３／３６６６が優先）
G09G2310/0224	飛び越し走査の細部
G09G2310/0227	複合飛び越し走査に関するもの，すなわち，一つの奇数フィールドと一つの偶数フィールド以外にさらなるフィールドを用いるもの
G09G2310/0229	飛び越し走査の解除
G09G2310/0232	表示境界領域の特別な駆動
G09G2310/0235	フィールド連続カラー表示器
G09G2310/0237	一つのフレーム内でのバックライトのオンとオフの切り換え
G09G2310/024	表示画面の操作と組み合わされた照明源からの光の表示器上での移動
G09G2310/0243	駆動信号の発生の細部
G09G2310/0245	波形と無関係な画面全体の消去またはプレセット，例．電源オン時（Ｇ０９Ｇ２３１０／０６３が優先）
G09G2310/0248	正確な列電圧を印加する前または後における列電極への事前充電または放電
G09G2310/0251	新たな画素電圧を印加する前の画素の事前充電または放電
G09G2310/0254	極性反転の制御一般，液晶表示器用以外のもの
G09G2310/0256	画素内の光出射または変調要素における電圧の反転を目的とするもの
G09G2310/0259	列ドライバ内または画素回路内におけるアナログまたはデジタルの傾斜発生器の使用によるもの
G09G2310/0262	能動マトリックスＬＣＤ以外の表示器における画素のアドレス付けであって，２以上の走査電極または２以上のデータ電極，例．２つのデータ電極の信号に依存する画素電圧，の制御を含むもの
G09G2310/0264	駆動回路の細部
G09G2310/0267	走査電極用のドライバの細部であって，液晶，プラズマまたはＯＬＥＤ表示器用のドライバ以外のもの
G09G2310/027	データ電極用のドライバの細部であって，ドライバがデジタルのグレースケールのデータを扱うもの，例．Ｄ／Ａ変換器の使用
G09G2310/0272	データ電極用のドライバの細部であって，ドライバが電流によって画素にデータを伝送するもの
G09G2310/0275	データ電極用のドライバの細部であって，ドライバが液晶，プラズマまたはＯＬＥＤ表示器用以外のものであり，デジタルのグレースケールのデータを扱いまたは電流によって画素にデータを伝送するものではないもの
G09G2310/0278	走査電極およびデータ電極の両方を駆動するように配置された駆動回路の細部
G09G2310/0281	分割したマトリックス構造に固有でないパネルの周囲での走査電極またはデータ電極の駆動回路の配置
G09G2310/0283	異なる方向の走査用のドライバの配置
G09G2310/0286	駆動回路において使用するよう配置されたシフトレジスタの細部
G09G2310/0289	駆動回路において使用するよう配置された電圧レベルシフタの細部
G09G2310/0291	駆動回路において使用するよう配置された出力増幅器またはバッファの細部
G09G2310/0294	データ電極用のドライバで使用するよう配置されたサンプリングまたは保持用の回路の細部
G09G2310/0297	データ電極用のドライバにおける表示データの多重化または逆多重化を伴う特別な装置であって，事前処理回路が前記ドライバまたはマトリックスパネルに表示データを提供するもの，例．一つの複数データ信号のD／A変換器への多重化またはD／A変換器出力の多列への逆多重化
G09G2310/04	表示画面の部分的更新
G09G2310/06	平面表示器の駆動波形の細部
G09G2310/061	リセットまたは空白化のためのもの
G09G2310/062	複数の走査線を同時にリセットするための波形
G09G2310/063	画面全体を一度にリセットするための波形
G09G2310/065	零電圧の位相または休止期間を備える波形
G09G2310/066	緩やかに増加または減少する部分，例．傾斜，を備える波形
G09G2310/067	走査のための特別な波形であって，ゲートのドライバに回路的細部のないもの
G09G2310/068	電気泳動表示器における駆動パルスに先立つ極性の交替するパルスの適用
G09G2310/08	平面パネルに特有のタイミングの細部であって，クロック回復以外のもの
G09G2320/00	表示器動作状態の制御
G09G2320/02	表示器の見え方の質の改善
G09G2320/0204	平面パネルの画素を通過する直流成分の補償
G09G2320/0209	相互干渉の低減，すなわち，表示される画像におけるある画素から当該画像における他の画素への信号の直接的または間接的な影響を低減するものであって，同一の画像，例．立体表示器における左右の画像，を構成する異なるフレームまたはフィールドまたはサブ画像における画素に影響を及ぼすものを含む
G09G2320/0214	能動マトリックスパネルにおける画素スイッチの漏れ電流による相互干渉を伴うもの
G09G2320/0219	能動マトリックスパネルにおける貫通接続効果，すなわち，容量結合により画素電圧に影響する走査電極上の電圧変動，の低減
G09G2320/0223	マトリックスパネルの電極におけるＲ−Ｃ遅延または減衰に関する問題の補償，例．ゲート電極におけるものまたはビデオ信号電極基板上のもの
G09G2320/0228	プラズマ表示器における駆動マージンの増加
G09G2320/0233	画面における照度または輝度の均一性の改善
G09G2320/0238	黒レベルの改善
G09G2320/0242	色の見え方に関する欠陥の補償
G09G2320/0247	単光束陰極線管に用いられるフリッカ低減回路以外のフリッカ低減
G09G2320/0252	反応速度の改善
G09G2320/0257	残像効果の低減
G09G2320/0261	画面上の物体の移動または画面に関する観察者の移動に関してのもの
G09G2320/0266	サブフレームの人為加工の低減
G09G2320/0271	諧調尺度の範囲内での諧調レベルの調節，例．再配分または切り取りによるもの
G09G2320/0276	表示装置の特性への適応を目的とするもの，すなわち，ガンマ補正
G09G2320/028	視角特性の変更によるもの，例．視角の拡大，資格の視る方向への適応
G09G2320/0285	表示データの空間的補正用の表を用いるもの
G09G2320/029	表示パネルにおける１以上の画素の監視によるもの，例．固定された参照用画素の監視によるもの
G09G2320/0295	各表示画素の監視によるもの
G09G2320/04	表示の見え方の質の維持
G09G2320/041	温度補償
G09G2320/043	経年変化の防止または相殺
G09G2320/045	光出射または変調要素の特性におけるドリフトの補償
G09G2320/046	画面の機能試験による防止の取り扱いまたはその効果の補償
G09G2320/048	使用時間を評価して用いるもの
G09G2320/06	表示パラメータの調整
G09G2320/0606	手動調整
G09G2320/0613	表示される情報の種類に応じた調整
G09G2320/062	照明光源のパラメータの調整
G09G2320/0626	全面的な輝度の制御のためのもの
G09G2320/0633	照明光源の輝度の振幅変調によるもの
G09G2320/064	照明光源の輝度の時間変調によるもの
G09G2320/0646	互いに相関する照明光源の輝度および画像信号の変調
G09G2320/0653	照明光源の輝度調整の速度の制御または制限
G09G2320/066	コントラストの制御のためのもの
G09G2320/0666	色のパラメータ，例．色温度，の制御のためのもの
G09G2320/0673	ガンマ調整，例．他のガンマ曲線の選択，の制御のためのもの
G09G2320/068	視角調整の制御のためのもの
G09G2320/0686	異なる輝度または色で情報を表示する２以上の画面領域のあるもの
G09G2320/0693	表示システムの較正
G09G2320/08	セットするための表示端末内の装置，手動または自動でのもの，表示端末の表示パラメータ
G09G2320/10	可変画像を操作するための表示装置に特に適合されたもの
G09G2320/103	画像変化の検出，例．画像変化の代表的指標の分析
G09G2320/106	画像内の移動ベクトルまたは等価パラメータの分析
G09G2330/00	電力供給の観点；表示器の保護および欠陥の管理の観点
G09G2330/02	電力システムおよび表示操作の開始または停止の細部
G09G2330/021	電力管理，例．省電力
G09G2330/022	操作の停止，例．予定された時間中にデータが入力されないもの
G09G2330/023	エネルギーの回収または保存を利用するもの
G09G2330/024	誘導器を用いるものであって，プラズマ表示器の電極駆動回路以外のもの
G09G2330/025	電流の瞬間ピークの低減
G09G2330/026	表示器の起動に関する装置または方法
G09G2330/027	表示器の停止に関する装置または方法
G09G2330/028	ＬＣＤ以外のマトリックス表示器における電極ドライバに供給される電圧の発生
G09G2330/04	表示器の保護
G09G2330/045	パネルの加熱からの保護
G09G2330/06	電磁障害［ＥＭＩ］の取り扱い，受け取った電磁放射と同様に出射する覆い
G09G2330/08	障害耐性または冗長回路，または故障修理用の回路が準備されているもの
G09G2330/10	故障画素の取り扱い
G09G2330/12	表示システム内にその永久部品として組み込まれた試験回路または障害検知回路
G09G2340/00	表示データの処理の観点
G09G2340/02	圧縮形式，例．ＪＰＥＧ，ＭＰＥＧ，中の画像の取り扱い
G09G2340/04	画像の大きさ，位置または解像度の変更
G09G2340/0407	分解能の変更，異なる画面領域のための異なる解像度の使用を含む
G09G2340/0414	垂直解像度の変更
G09G2340/0421	水平解像度の変更
G09G2340/0428	諧調解像度の変更
G09G2340/0435	映像ストリームのフレーム比率の変更または適用
G09G2340/0442	異なる縦横比の取り扱いまたは表示，または縦横比の変更
G09G2340/045	画像の少なくとも一部のズーム，すなわち，それを拡大または縮小させるもの
G09G2340/0457	知覚される分解能の部分画素の描画による改善
G09G2340/0464	位置調整
G09G2340/0471	垂直方向の位置調整
G09G2340/0478	水平方向の位置調整
G09G2340/0485	水平方向または垂直方向の中心合わせ
G09G2340/0492	表示された画像の方向の変更，例．上下逆さま，鏡写し
G09G2340/06	色空間変換
G09G2340/08	単色からカラーへの変換
G09G2340/10	画像の混合，すなわち，表示された画素が対応する入力画素上の動作，例．加算，の結果であるもの
G09G2340/12	画像の重畳，すなわち，表示される画素が対応する入力画素の間で切り替えられた結果であるもの
G09G2340/125	画像の一つが動画映像であるもの
G09G2340/14	表示された情報の展示に関する問題の解決
G09G2340/145	小さな画面に関するもの
G09G2340/16	前フレーム中に供給される信号に依存する画素データ信号の検出
G09G2350/00	表示システム中の帯域幅の問題の解決
G09G2352/00	表示データのストリームの並列取り扱い
G09G2354/00	表示器の使用者とのインターフェイスの観点
G09G2356/00	他の表示画面に関する表示器の位置の検出
G09G2358/00	表示データのセキュリティのための装置
G09G2360/00	表示システムのアーキテクチャの観点
G09G2360/02	多数形式，例．入力形式または出力形式，を取り扱うことができるグラフィック制御器
G09G2360/04	複数の表示ユニットとともに作動する表示装置制御器
G09G2360/06	１またはそれ以上の画面に表示する前にデータを処理するための２以上のグラフィック処理器の使用
G09G2360/08	電力処理，すなわち，表示動作に関連するＣＰＵまたはＧＰＵ等の処理器の負荷管理
G09G2360/10	動画映像画像に特有のコプロセッサ等の装置を備える表示システム
G09G2360/12	フレームメモリの取り扱い
G09G2360/121	キャッシュメモリを用いるもの
G09G2360/122	タイリング
G09G2360/123	インターリービングを用いるもの
G09G2360/125	統合メモリアーキテクチャ［ＵＭＡ］を用いるもの
G09G2360/126	追加データポートをもつフレームメモリであって，ＶＲＡＭの出力直列ポートの標準の細部を含まないもの
G09G2360/127	供給源領域から目的領域へのデータ転送を用いるフレームメモリの更新
G09G2360/128	同期ダイナミックメモリ［ＳＤＲＡＭ］を用いるフレームメモリ
G09G2360/14	表示端末内の光の検出，例．単数または複数の光センサを用いるもの
G09G2360/141	光出射または変調要素の選択または変調に用いる光伝送情報
G09G2360/142	光が各画素内の光検出手段により検出されるもの
G09G2360/144	光が周囲光であるもの
G09G2360/145	光が表示画面から発生するもの
G09G2360/147	発生した出射光が各画素に検出されるもの
G09G2360/148	光が各画素内の光検出手段により検出されるもの
G09G2360/16	表示データの照度レベルに関する計算または計算値の使用
G09G2360/18	表示パネルを含む表示端末のフレームバッファの使用
G09G2370/00	データ通信の観点
G09G2370/02	ネットワークの観点
G09G2370/022	表示動作の集中管理，例．遠隔接地されたサーバにおけるもの
G09G2370/025	ＬＡＮ通信管理
G09G2370/027	インターネット文書の表示に特有の装置または方法
G09G2370/04	モニターとグラフィック制御器との間での補助データ，すなわち，画像データ以外のもの，の交換
G09G2370/042	モニター識別のためのもの
G09G2370/045	多重通信チャンネル，例．並列および直列，を用いるもの
G09G2370/047	ディスプレイデータチャンネル標準［ＤＤＣ］通信を用いるもの
G09G2370/06	家電制御，すなわち，表示器による他の装置の制御または逆のもの
G09G2370/08	表示装置制御器とデータ線駆動回路との間の画像データのインターフェイスの細部
G09G2370/10	表示データのパイプラインに沿ったインターフェイスにおけるパケットによる通信プロトコルの使用
G09G2370/12	表示データパイプラインに沿ったインターフェイスにおけるＤＶＩまたはＨＤＭＩプロトコルの使用
G09G2370/14	表示データの通信のための低電圧差動信号［ＬＶＤＳ］の使用
G09G2370/16	表示情報の無線伝送の使用
G09G2370/18	表示情報の光学伝送の使用
G09G2370/20	画像データの多重源の管理の細部
G09G2370/22	入力表示情報の存在または不存在または対応する情報源との断線の検出
G09G2370/24	キーボード−ビデオ−マウス［ＫＶＭ］スイッチ
G09G2380/00	特別な適用
G09G2380/02	可撓性の表示器<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０９Ｇ２３８０／０２はグループＧ０９Ｇ３／０３５への再分類の影響を受ける。<br>グループＧ０９Ｇ２３８０／０２およびＧ０９Ｇ３／０３５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G09G2380/04	電子ラベル
G09G2380/06	ラベル以外の遠隔制御された電子信号
G09G2380/08	生医学的な適用
G09G2380/10	自動車への適用
G09G2380/12	航空電子への適用
G09G2380/14	電子書籍および読み取り機
G09G2380/16	デジタル額縁
