C22C1/00	合金の製造（合金製造のための特殊な改良をしない粉末冶金装置または工程Ｂ２２Ｆ；電熱法によるものＣ２２Ｂ４／００；電解法によるものＣ２５Ｃ）
C22C1/007	｛ひ化物またはアンチモン化物の製造，特にＩＩＩ−ＶＩ族化合物タイプのもの，例．アルミニウムひ素またはガリウムひ素｝
C22C1/02	溶融によるもの　｛（Ｃ２２Ｃ１／１０３６が優先）｝
C22C1/023	｛ニッケルを基とする合金｝
C22C1/026	｛アルミニウムを基とする合金｝
C22C1/03	母合金を用いるもの
C22C1/04	粉末冶金によるもの（Ｃ２２Ｃ１／０８，　｛Ｃ２２Ｃ１／０５，　Ｃ２２Ｃ１／１０，　Ｃ２２Ｃ３２／００，　Ｃ２２Ｃ４７／００，　Ｃ２２Ｃ４９／００｝　が優先）
C22C1/0408	｛軽金属合金｝
C22C1/0416	｛アルミニウムを基とする合金｝
C22C1/0425	｛銅を基とする合金｝
C22C1/0433	｛ニッケルまたはコバルトを基とする合金｝
C22C1/0441	｛希土類−コバルト，ニッケルタイプの金属間化合物を基とする合金｝
C22C1/045	｛耐火金属を基とする合金｝
C22C1/0458	｛チタン，ジルコニウム，ハフニウムを基とする合金｝
C22C1/0466	｛貴金属を基とする合金｝
C22C1/047	
C22C1/0475	｛含浸合金｝
C22C1/0483	
C22C1/05	金属粉末と非金属粉末の混合物（Ｃ２２Ｃ１／０８，　｛Ｃ２２Ｃ４７／００，　Ｃ２２Ｃ４９／００｝が優先）
C22C1/051	｛ほう化物，炭化物，窒化物，酸化物またはけい化物を基とする硬質合金の製造；　出発材料として用いられる粉末混合物の調製｝
C22C1/053	｛硬質化合物のその場での形成によるもの　（Ｃ２２Ｃ１／０５８が優先）｝
C22C1/055	｛炭素材を用いるもの｝
C22C1/056	｛気体を用いるもの｝
C22C1/057	
C22C1/058	｛反応焼結によるもの　（すなわち，固体金属化合物の混合物から出発する気体のない反応）｝
C22C1/059	
C22C1/06	精錬，脱酸に特殊な添加剤を用いるもの
C22C1/08	開放孔または閉鎖孔をもつ合金
C22C1/081	
C22C1/082	
C22C1/083	
C22C1/085	
C22C1/086	
C22C1/087	
C22C1/088	
C22C1/10	非金属を含む合金（Ｃ２２Ｃ１／０８，　｛Ｃ２２Ｃ４７／００，　Ｃ２２Ｃ４９／００｝　が優先）　
C22C1/1005	
C22C1/101	
C22C1/1015	
C22C1/1021	
C22C1/1026	｛少なくとも１つの合金成分の化合物の溶液または懸濁物から出発するもの｝
C22C1/1031	｛少なくとも１つの合金成分の気体状化合物または蒸気から出発するもの｝
C22C1/1036	｛溶湯から出発するもの　（溶融金属による焼結セラミックプリフォームの浸透Ｃ０４Ｂ４１／５１）｝　
C22C1/1042	｛微粒子化によるもの　（溶融金属の微粒子化　Ｂ２２Ｆ９／０８）｝
C22C1/1047	
C22C1/1052	
C22C1/1057	
C22C1/1063	
C22C1/1068	｛ほう化物，炭化物，窒化物，酸化物またはけい化物を基とする硬質合金の製造｝
C22C1/1073	
C22C1/1078	｛固体状の材料の内部酸化によるもの｝
C22C1/1084	｛機械的合金化　（混合，粉末化）｝
C22C1/1089	
C22C1/1094	｛後処理を含むもの｝　．．｛注．．．　グループＣ２２Ｃ１／１０９４に分類される文献は，サブクラスＣ２２Ｆにも分類する　　｝
C22C1/11	
C22C1/12	
C22C3/00	異なる成分組成の合金を得るための合金からの成分除去　｛合金成分の分離｝
C22C3/005	｛合金成分の分離｝
C22C5/00	貴金属を基とする合金
C22C5/02	金を基とする合金
C22C5/04	白金族金属を基とする合金
C22C5/06	銀を基とする合金
C22C5/08	次に多い成分として銅を含むもの
C22C5/10	次に多い成分としてカドミウムを含むもの
C22C7/00	水銀を基とする合金
C22C9/00	銅基合金
C22C9/01	次に多い成分としてアルミニウムを含むもの
C22C9/02	次に多い成分として錫を含むもの
C22C9/04	次に多い成分として亜鉛を含むもの
C22C9/05	次に多い成分としてマンガンを含むもの
C22C9/06	次に多い成分としてニッケルまたはコバルトを含むもの
C22C9/08	次に多い成分として鉛を含むもの
C22C9/10	次に多い成分としてけい素を含むもの
C22C11/00	鉛基合金
C22C11/02	次に多い成分としてアルカリ金属またはアルカリ土類金属を含むもの
C22C11/04	次に多い成分として銅を含むもの
C22C11/06	次に多い成分として錫を含むもの
C22C11/08	次に多い成分としてアンチモンまたはビスマスを含むもの
C22C11/10	錫を含むもの
C22C12/00	アンチモンまたはビスマスを基とする合金
C22C13/00	すず基合金
C22C13/02	次に多い成分としてアンチモンまたはビスマスを含むもの
C22C14/00	チタンを基とする合金
C22C16/00	ジルコニウムを基とする合金
C22C18/00	亜鉛を基とする合金
C22C18/02	次に多い成分として銅を含むもの
C22C18/04	次に多い成分としてアルミニウムを含むもの
C22C19/00	ニッケルまたはコバルトを基とする合金
C22C19/002	｛次に多い成分として銅を含むもの｝
C22C19/005	｛次に多い成分としてマンガンを含むもの｝
C22C19/007	｛次に多い成分として軽金属　（アルカリ金属:リチウム，ナトリウム，カリウム，ルビジウム，セシウム；　アルカリ土類金属:ベリリウム，マグネシウム，カルシウム，ストロンチウム，バリウム，アルミニウム，ガリウム，ゲルマニウム，チタン）または　ほう素，けい素，ジルコニウム，ハフニウム，スカンジウム，イットリウム，ランタニド，アクチニドを含むもの｝
C22C19/03	ニッケルを基とする合金
C22C19/05	クロムを含むもの
C22C19/051	｛およびモリブデンまたはタングステン｝
C22C19/052	｛クロムの最大含量が少なくとも４０％であるもの｝
C22C19/053	｛クロムの最大含量が少なくとも３０％以上４０％未満であるもの｝
C22C19/055	｛クロムの最大含量が少なくとも２０％以上３０％未満であるもの｝
C22C19/056	｛クロムの最大含量が少なくとも１０％以上２０％未満であるもの｝
C22C19/057	｛クロムの最大含量が１０％未満であるもの｝
C22C19/058	｛モリブデンおよびタングステンを含まないもの｝
C22C19/07	コバルトを基とする合金
C22C20/00	カドミウムを基とする合金
C22C21/00	アルミニウム基合金
C22C21/003	｛次の元素から選ばれる１種以上の元素を少なくとも２．６％含有するもの:すず，鉛，アンチモン，ビスマス，カドミウム，Ｔ｝
C22C21/006	｛水銀を含むもの｝
C22C21/02	次に多い成分としてけい素を含むもの
C22C21/04	改良されたアルミニウム―けい素合金
C22C21/06	次に多い成分としてマグネシウムを含むもの
C22C21/08	けい素を含むもの
C22C21/10	次に多い成分として亜鉛を含むもの
C22C21/12	次に多い成分として銅を含むもの
C22C21/14	けい素を含むもの
C22C21/16	マグネシウムを含むもの
C22C21/18	亜鉛を含むもの
C22C22/00	マンガンを基とする合金
C22C23/00	マグネシウム基合金
C22C23/02	次に多い成分としてアルミニウムを含むもの
C22C23/04	次に多い成分として亜鉛またはカドミウムを含むもの
C22C23/06	次に多い成分として希土類金属を含むもの
C22C24/00	アルカリ金属またはアルカリ土類金属を基とする合金
C22C25/00	ベリリウム基合金
C22C26/00	ダイヤモンドを含有する合金　｛または立方体またはウルツ型窒化ほう素｝　
C22C2026/001	
C22C2026/002	
C22C2026/003	
C22C2026/005	
C22C2026/006	
C22C2026/007	
C22C2026/008	
C22C27/00	レニウムまたはグループＣ２２Ｃ１４／００もしくはＣ２２Ｃ１６／００において述べられていない耐火金属を基とする合金
C22C27/02	バナジウム，ニオブまたはタンタルを基とする合金
C22C27/025	｛バナジウムを基とする合金｝
C22C27/04	タングステンまたはモリブデンを基とする合金
C22C27/06	クロムを基とする合金
C22C28/00	グループＣ２２Ｃ５／００〜Ｃ２２Ｃ２７／００に分類されない金属を基とする合金
C22C29/00	炭化物，酸化物，窒化物，ほう化物またはけい化物を基とする合金，例．サーメット，またはその他の金属化合物，例．酸窒化物，硫化物，を基とする合金　｛Ｃ２２Ｃ２６／００が優先｝　
C22C29/005	｛特定の金属バインダを含むもの｝
C22C29/02	炭化物または炭窒化物を基とするもの
C22C29/04	炭窒化物を基とするもの
C22C29/06	炭化物を基とし，その他の金属化合物を含有しないもの
C22C29/062	｛炭化ほう素を基とするもの｝
C22C29/065	｛炭化けい素を基とするもの｝
C22C29/067	｛特定の金属バインダを含むもの｝
C22C29/08	炭化タングステンを基とするもの
C22C29/10	炭化チタンを基とするもの
C22C29/12	酸化物を基とするもの
C22C29/14	ほう化物を基とするもの
C22C29/16	窒化物を基とするもの　｛立方体の窒化ほう素またはウルツ型窒化ホウ素およびダイヤモンドを含むものＣ２２Ｃ２６／００｝
C22C29/18	けい化物を基とするもの
C22C30/00	各成分を５０重量％未満含有する合金
C22C30/02	銅を含むもの
C22C30/04	錫または鉛を含むもの
C22C30/06	亜鉛を含むもの
C22C32/00	その状態で加えたかまたは合金中で形成された形成された酸化物，炭化物，ほう化物，窒化物，けい化物，またはその他の金属化合物，例．酸窒化物，硫化物，を５重量％以上５０重量％未満含有する非鉄合金｛注．このグループは，５％未満の分散化合物を含む分散物硬化合金も含む　｝
C22C32/0005	
C22C32/001	
C22C32/0015	｛非金属成分として１種の酸化物のみを含むもの｝
C22C32/0021	｛貴金属，銅またはその合金を基とするマトリックス｝
C22C32/0026	｛ニッケル，コバルト，鉄，クロムまたはその合金を基とするマトリックス｝
C22C32/0031	｛耐火金属，タングステン，モリブデン，ニオブ，ハフニウム，タンタル，ジルコニウム，チタン，バナジウムまたはその合金を基とするマトリックス｝
C22C32/0036	｛アルミニウム，マグネシウム，ベリリウムまたはその合金を基とするマトリックス｝
C22C32/0042	｛低融点金属，鉛，すず，インジウム，亜鉛，カドミウムまたはその合金を基とするマトリックス｝
C22C32/0047	｛非金属成分として炭化物，窒化物，ほう化物および／またはけい化物を含むもの｝
C22C32/0052	｛炭化物のみを含むもの｝
C22C32/0057	｛炭化ほう素を基とするもの｝
C22C32/0063	｛炭化けい素を基とするもの｝
C22C32/0068	｛窒化物のみを含むもの｝
C22C32/0073	｛ほう化物のみを含むもの｝
C22C32/0078	｛けい化物のみを含むもの｝
C22C32/0084	｛非金属成分としての炭素，黒鉛，ダイヤモンド｝
C22C32/0089	｛非金属成分として上記に記載されない他の無機化合物を含むもの，例．硫化物，複合酸化物，ガラス｝
C22C32/0094	｛非金属成分として有機材料を含むもの，例．樹脂｝
C22C33/00	鉄合金の製造
C22C33/003	｛非晶質の合金の製造｝
C22C33/006	｛鉄合金製造のために用いられる組成物｝
C22C33/02	粉末冶金によるもの（金属粉の加工Ｂ２２Ｆ）
C22C33/0207	｛予備合金粉末または母合金の混合物を用いるもの（金属粉末の混合物一般　Ｂ２２Ｆ１／０００３）｝
C22C33/0214	｛りんまたはりん化合物を含むもの｝
C22C33/0221	｛いおうまたはいおう化合物を含むもの｝
C22C33/0228	｛他の非金属化合物または５％より多い黒鉛を含むもの｝
C22C33/0235	｛化合物，例．酸化物，から出発するもの　（還元可能金属化合物からなる粉末から出発する物品の製造一般Ｂ２２Ｆ３／００１）｝
C22C33/0242	｛含浸法を用いるもの　（含浸物品一般　Ｂ２２Ｆ３／２６）｝
C22C33/025	
C22C33/0257	｛合金化元素の範囲に特徴があるもの｝
C22C33/0261	
C22C33/0264	
C22C33/0271	
C22C33/0278	
C22C33/0285	
C22C33/0292	
C22C33/04	溶融によるもの
C22C33/06	母合金を使用するもの
C22C33/08	合金鋳鉄の製造
C22C33/10	マグネシウム添加処理を含むもの
C22C33/12	流動性噴射によるもの
C22C35/00	鉄または鋼の母合金
C22C35/005	｛鉄，例．鉄合金，を基とするもの｝．注．．グループＣ２２Ｃ３７／００〜Ｃ２２Ｃ３８／００において，相反する指示がない場合には，合金は合金成分のひとつを含む最後の適当な箇所に分類する。
C22C37/00	合金鋳鉄
C22C37/04	球状黒鉛を含有するもの
C22C37/06	クロムを含有するもの
C22C37/08	ニッケルを共に含有するもの
C22C37/10	アルミニウムまたはけい素を含有するもの
C22C38/00	鉄合金，例．合金鋼（合金鋳鉄Ｃ２２Ｃ３７／００）
C22C38/001	｛窒素を含有するもの｝
C22C38/002	｛インジウム，マグネシウムまたはＣ２２Ｃ３８／００１〜Ｃ２２Ｃ３８／６０の単一のグループに含まれない他の元素を含有するもの｝
C22C38/004	｛極低炭素含有鋼，すなわち，炭素含量が０，０１％未満のもの｝　
C22C38/005	｛希土類元素，すなわち，スカンジウム，イットリウム，ランタニド，を含有するもの｝　
C22C38/007	｛銀を含有するもの｝
C22C38/008	｛すずを含有するもの｝
C22C38/02	けい素を含有するもの
C22C38/04	マンガンを含有するもの
C22C38/06	アルミニウムを含有するもの
C22C38/08	ニッケルを含有するもの　｛（Ｃ２２Ｃ３８／１０５が優先）｝
C22C38/10	コバルトを含有するもの
C22C38/105	｛コバルトとニッケルを含有するもの｝
C22C38/12	タングステン，タンタル，モリブデン，バナジウムまたはニオブを含有するもの
C22C38/14	チタンまたはジルコニウムを含有するもの
C22C38/16	銅を含有するもの
C22C38/18	クロムを含有するもの
C22C38/20	銅を共に含有するもの
C22C38/22	モリブデンまたはタングステンを共に含有するもの
C22C38/24	バナジウムを共に含有するもの
C22C38/26	ニオブまたはタンタルを共に含有するもの
C22C38/28	チタンまたはジルコニウムを共に含有するもの
C22C38/30	コバルトを共に含有するもの
C22C38/32	ほう素を共に含有するもの
C22C38/34	けい素を１．５重量％より多く共に含有するもの
C22C38/36	炭素を１．７重量％より多く共に含有するもの
C22C38/38	マンガンを１．５重量％より多く共に含有するもの
C22C38/40	ニッケルを共に含有するもの
C22C38/42	銅を共に含有するもの
C22C38/44	モリブデンまたはタングステンを共に含有するもの
C22C38/46	バナジウムを共に含有するもの
C22C38/48	ニオブまたはタンタルを含有するもの
C22C38/50	チタンまたはジルコニウムを含有するもの
C22C38/52	コバルトを共に含有するもの
C22C38/54	ほう素を共に含有するもの
C22C38/56	炭素を１．７重量％より多く含有するもの
C22C38/58	マンガンを１．５重量％より多く含有するもの
C22C38/60	鉛，セレン，テルル，アンチモンまたは０．０４重量％より多く硫黄を含有するもの
C22C43/00	放射性物質を含む合金
C22C45/00	非晶質の合金
C22C45/001	｛主成分として銅を含むもの｝
C22C45/003	｛主成分として１種以上の貴金属を含むもの｝
C22C45/005	｛主成分としてマグネシウムを含むもの｝
C22C45/006	｛主成分としてクロムを含むもの｝
C22C45/008	｛主成分として鉄，コバルトまたはニッケルを含むもの　（Ｃ２２Ｃ４５／０２，　Ｃ２２Ｃ４５／０４が優先）｝
C22C45/02	主成分として鉄を含むもの
C22C45/04	主成分としてニッケルまたはコバルトを含むもの
C22C45/06	主成分としてベリリウムを含むもの
C22C45/08	主成分としてアルミニウムを含むもの
C22C45/10	主成分としてモリブデン，タングステン，ニオブ，タンタル，チタン，またはジルコニウム｛またはハフニウム｝を含むもの
C22C47/00	金属または非金属の繊維やフィラメントを含む合金の製造
C22C2047/005	
C22C47/02	繊維またはフィラメントの予備処理
C22C47/025	
C22C47/04	被覆によるもの，例．保護または活性化被覆
C22C47/06	繊維またはフィラメントを，プリフォームに形成することによるもの，例．一時的なバインダを用いてマット状の要素を作るもの
C22C47/062	
C22C47/064	
C22C47/066	
C22C47/068	
C22C47/08	繊維またはフィラメントを，溶融金属に接触させることによるもの例．繊維またはフィラメントを鋳型に入れて浸透させることによるもの　｛Ｃ２２Ｃ４７／１６が優先｝　
C22C47/10	反応性雰囲気下での浸透；反応性の浸透
C22C47/12	機械的な圧力下での浸透または鋳造
C22C47/14	粉末冶金によるもの，すなわち，金属粉末と繊維またはフィラメントの混合物を処理することによるもの
C22C47/16	金属の溶射によるもの，例．プラズマ溶射　｛繊維を含む溶融金属の微粒子化，Ｃ２２Ｃ１／１０４２も参照｝　
C22C47/18	繊維またはフィラメントのプリフォームを用いるもの
C22C47/20	少なくとも一つの金属層または金属板と，一層の繊維またはフィラメントを含む要素を加圧および加熱することによるもの
C22C2047/205	
C22C49/00	金属または非金属の繊維またはフィラメントを含む合金
C22C49/02	マトリックス材料に特徴があるもの
C22C49/04	軽金属
C22C49/06	アルミニウム
C22C49/08	鉄族金属
C22C49/10	耐火金属
C22C49/11	チタン
C22C49/12	金属間化合物からなるマトリックス材料
C22C49/14	繊維またはフィラメントに特徴のあるもの
C22C2200/00	
C22C2200/02	
C22C2200/04	
C22C2200/06	
C22C2202/00	
C22C2202/02	
C22C2202/04	
C22C2204/00	
