G02B1/00	使用物質によって特徴づけられた光学要素（光学ガラスの組成Ｃ０３Ｃ３／００；ガラス用セメントＣ０３Ｃ２７／００）
G02B1/002	｛自然界にない特性を与えるために作成された物質，例．メタマテリアル，で作られたもの｝
G02B1/005	｛フォトニック結晶またはフォトニックバンドギャップ材料で作られたもの（集積光学におけるフォトニックバンドギャップ構造またはフォトニック格子Ｇ０２Ｂ６／１２２５；光ファイバにおけるフォトニックバンドギャップ構造またはフォトニック格子Ｇ０２Ｂ６／０２２９５）｝
G02B1/007	｛負の作用の屈折率をもつ材料で作られたもの｝
G02B1/02	結晶，例．岩塩，半導体，で作られたもの（Ｇ０２Ｂ１／０８が優先）
G02B1/04	有機物質，例．合成樹脂，で作られたもの（Ｇ０２Ｂ１／０８が優先）<br><br><u>注</u><br><br>このグループにおいては，特定の高分子類の使用はプラス記号により先行されるＣ０８Ｌの関連する細展開を使うことにより示される
G02B1/041	｛レンズ｝
G02B1/043	｛コンタクトレンズ｝
G02B1/045	｛ライトガイド｝
G02B1/046	｛心材に特徴のあるもの｝
G02B1/048	｛被覆材に特徴のあるもの｝
G02B1/06	透明セルの中の流体で作られたもの
G02B1/08	偏光物質で作られたもの
G02B1/10	光学要素への塗布または表面処理によって作られた光学的コーティング（Ｇ０２Ｂ１／０８が優先）
G02B1/11	反射防止コーティング
G02B1/111	有機材料を含む層を使用するもの
G02B1/113	無機の層材料のみを使用するもの
G02B1/115	複数の層からなるもの
G02B1/116	導電性層を含むもの<br><br><u>注</u><br><br>導電性層が帯電防止効果をも発揮するときは，Ｇ０２Ｂ１／１６にも分類する
G02B1/118	透過率向上のための光学的サブ波長表面構造を有するもの，例．モスアイ構造
G02B1/12	表面処理によるもの，例．照射によるもの
G02B1/14	保護コーティング，例．ハードコーティング
G02B1/16	帯電防止効果を有するもの，例．導電性コーティング
G02B1/18	光学的表面のための防汚コーティング，例．疎水性または光触媒性フィルム（Ｇ０２Ｂ１／１６が優先）
G02B3/00	単レンズまたは複合レンズ（人工眼Ａ６１Ｆ２／１４；眼鏡レンズまたはコンタクトレンズＧ０２Ｃ；時計用ガラスＧ０４Ｂ３９／００）
G02B3/0006	｛アレイ（Ｇ０２Ｂ３／０２，Ｇ０２Ｂ５／１８８が優先）｝
G02B3/0012	｛製造方法に特徴のあるもの｝
G02B3/0018	｛リフロー，すなわち曲面を形成するために溶融微小構造の工程によって特徴付けられるもの，例．転送エッチング用の金型および表面の製造｝
G02B3/0025	｛加工，例．研削，ダイアモンド切削，金型部品の製造｝
G02B3/0031	｛複製または成形，例．ホットエンボス加工，紫外線鋳造，射出成形｝
G02B3/0037	｛レンズの配光や形状に特徴のあるもの｝
G02B3/0043	｛不均一または不規則なアレイ，例．形状，大きさ，高さが変わるもの｝
G02B3/005	｛一つの方向のみに沿って配置されるもの，例．レンチキュラーシート（Ｇ０２Ｂ３／００４３が優先）｝
G02B3/0056	｛平面状の異なる２方向に沿って配置されるもの，例．レンズのハニカム配列（Ｇ０２Ｂ３／００４３が優先；ウェハーレベルの光学を用いた電子装置のための小型化された対物レンズＧ０２Ｂ１３／００８５)｝
G02B3/0062	｛レンズの積層配置，すなわち少なくとも２つの平面に屈折面があるものであり，互いの間で構造的に分離した光学要素を除く｝
G02B3/0068	｛単一の一体又は一面に配置されたもの，例．他の光学要素に対してラミネート構造またはハイブリッド構造であるもの（Ｇ０２Ｂ５／１８８５，Ｇ０２Ｂ１７／００２，Ｇ０２Ｂ３０／２７が優先）｝
G02B3/0075	｛非光学的構造に特徴のあるもの，例．一体になった保持または配列手段をもつもの｝
G02B3/0081	｛可変出力を作成するための分析機能のある１つ以上の素子を有するもの（変倍一般Ｇ０２Ｂ１５／００）｝
G02B3/0087	｛インデクス傾度のあるもの｝
G02B2003/0093	｛形状により特徴づけられるもの｝
G02B3/02	非球面をもつもの（Ｇ０２Ｂ３／１０が優先）
G02B3/04	真球面ではない回転対称的連続面をもつもの，｛例．いわゆる非球面レンズ｝
G02B3/06	シリンドリカル面またはトーリック面をもつもの
G02B3/08	不連続面をもつもの，例．フレネルレンズ｛（回折フレネルレンズＧ０２Ｂ５／１８７６）｝
G02B3/10	二重焦点レンズ；多重焦点レンズ
G02B3/12	流体を満たしまたは空にできるレンズ
G02B3/14	可変焦点距離のもの
G02B5/00	レンズ以外の光学要素（ライトガイドＧ０２Ｂ６／００；光学的論理素子Ｇ０２Ｆ３／００）
G02B5/001	｛アキシコン，ワキシコン，リフラクシコン｝
G02B5/003	｛光吸収素子｝
G02B5/005	｛絞り（カメラ用Ｇ０３Ｂ９／０２）｝
G02B5/006	｛冷やされたもの｝
G02B5/008	｛表面プラズモン装置（波長より短いかまたは波長と匹敵する間隔の回折格子Ｇ０２Ｂ５／１８０９；光学素子に一体の表面プラズモンＧ０２Ｂ６／１２２６；表面プラズモンを用いた物質の光学的分析Ｇ０１Ｎ２１／５５３）｝
G02B5/02	拡散性要素；アフォーカル要素
G02B5/0205	｛拡散特性に特徴のあるもの｝
G02B5/021	｛拡散が要素の表面で生じるもの，例．表面の粗化またはマイクロプリズム構造を用いるもの｝
G02B5/0215	｛表面が規則的な構造をもつもの｝
G02B5/0221	｛表面が不規則な構造をもつもの（Ｇ０２Ｂ５／０２２６が優先）｝
G02B5/0226	｛表面に粒子を有するもの｝
G02B5/0231	｛表面がマイクロプリズムまたはマイクロピラミッド形状をもつもの（巨視的プリズムアレイＧ０２Ｂ５／０４５）｝
G02B5/0236	｛拡散が要素のボリューム内で行われるもの｝
G02B5/0242	｛分散粒子によるもの｝
G02B5/0247	｛空間または孔によるもの｝
G02B5/0252	｛ホログラムまたは回折手段を用いるもの｝
G02B5/0257	｛異方性拡散特性を生じるもの，すなわち２つの互いに垂直な方向に異なる出力を分配するもの｝
G02B5/0263	｛拡散特性が位置によって異なるもの，例．グラデーションまたはパターンのつけられた拡散器｝
G02B5/0268	｛製作方法または製造方法に特徴のあるもの｝
G02B5/0273	｛用途に特徴のあるもの｝
G02B5/0278	｛透過に用いられるもの｝
G02B5/0284	｛反射に用いられるもの｝
G02B5/0289	｛半透過に用いられるもの｝
G02B5/0294	｛追加的な光学効果を与えるために適用されるもの，例．反射防止またはフィルタ｝
G02B5/04	プリズム
G02B5/045	｛プリズムアレイ｝
G02B5/06	流体を満たしまたは空にできるプリズム
G02B5/08	反射鏡｛（特別な光学的特徴を含む自動車用鏡Ｂ６０Ｒ１／０８）｝
G02B5/0808	｛単一の反射層をもつもの（Ｇ０２Ｂ５／０８８３，Ｇ０２Ｂ５／０８９１が優先）｝
G02B5/0816	｛多層ミラー，すなわち２またはそれ以上の反射層をもつもの（Ｇ０２Ｂ５／０８８３，Ｇ０２Ｂ５／０８９１が優先）｝
G02B5/0825	｛反射層が誘電体材料のみからなるもの｝
G02B5/0833	｛無機材料のみからなるもの｝
G02B5/0841	｛有機材料，例．ポリマー，からなるもの｝
G02B5/085	｛少なくとも一つの反射層が金属からなるもの｝
G02B5/0858	｛反射層が単一の金属層と１またはそれ以上の誘電体層からなるもの｝
G02B5/0866	｛１またはそれ以上の有機物，例．ポリマー層，を組み込んだもの｝
G02B5/0875	｛反射層が２またはそれ以上の金属層からなるもの｝
G02B5/0883	｛屈折率に勾配のあるもの（ルゲートフィルタＧ０２Ｂ５／２８９）｝
G02B5/0891	｛紫外線［ＵＶ］ミラー（マイクロリソグラフ露光のための装置Ｇ０３Ｆ７／７０；Ｘ線多層構造Ｇ２１Ｋ１／０６）｝
G02B5/09	多面体鏡または多角形鏡，｛例．多角形走査ミラー；フレネルミラー｝
G02B5/10	曲面をもつもの
G02B5/12	再帰反射体
G02B5/122	キュービック・コーナー，三面または三反射体型
G02B5/124	複数の反射素子が見掛上単一の平面または薄板の一部を構成するもの
G02B5/126	湾曲した屈折面を有するもの
G02B5/128	母材中に透明な球を埋込んだもの
G02B5/13	複数の湾曲した屈折素子が見掛上単一部材の一部を構成するもの
G02B5/132	個々の反射体の装着手段を有するもの
G02B5/134	ねじ止め装着部材をもつもの
G02B5/136	複数の反射素子が見掛上単一体の一部を構成するもの（Ｇ０２Ｂ５／１２４が優先）
G02B5/18	回折格子｛（ホログラム光学要素Ｇ０２Ｂ５／３２，Ｇ０３Ｈ；一体に構成された光ファイバＧ０２Ｂ６／０２０５７，結合ライトガイド用Ｇ０２Ｂ６／３４；一体に構成された光集積ライトガイドＧ０２Ｂ６／１２；格子系Ｇ０２Ｂ２７／４４）｝
G02B2005/1804	｛透過格子｝
G02B5/1809	｛波長より短いかまたは波長に匹敵する間隔をもつもの｝
G02B5/1814	｛構造的に１つ以上さらに光学素子と結合しているもの，例．レンズ，反射鏡，プリズムまたはその他の回折格子（Ｇ０２Ｂ５／１８９が優先）｝
G02B5/1819	｛複数の格子が表面上に位置するもの，例．格子アレイ（複数の回折要素が光路にそって順番に位置するものＧ０２Ｂ２７／４２７２）｝
G02B5/1823	｛重複または重畳した態様で｝
G02B5/1828	｛可変の回折を生成するための手段を有するもの（１つ以上の回折素子により光の方向を制御するものＧ０２Ｂ２６／０８０８；音響光学素子Ｇ０２Ｆ１／１１，Ｇ０２Ｆ１／３３；電気または磁気光学回折Ｇ０２Ｆ１／２９２，Ｇ０２Ｆ１／２９５５）｝
G02B5/1833	｛複屈折材料を含むもの（複屈折素子それ自体Ｇ０２Ｂ５／３０８３）｝
G02B5/1838	｛紫外線またはエックス線を使用するためのもの｝
G02B5/1842	｛画像生成のための格子（Ｇ０２Ｂ５／１８４７が優先）｝
G02B5/1847	｛製造方法｝
G02B5/1852	｛機械的手段を用いるもの，例．ダイヤモンドバイト，モールディングを使った線織り｝
G02B5/1857	｛露光またはエッチング手段を用いるもの，例．ホログラフィ，フォトリソグラフィ，電子またはイオンビームへの露出｝
G02B5/1861	｛構造に特徴のある反射格子，例．段状部プロフィル，基板または溝の輪郭，ピッチ変化，材料（Ｇ０２Ｂ５／１８０９，Ｇ０２Ｂ５／１８２８，Ｇ０２Ｂ５／１８３３，Ｇ０２Ｂ５／１８３８およびＧ０２Ｂ５／１８４７が優先）｝
G02B5/1866	｛構造に特徴のある透過格子，例．段状部プロフィル，基板または溝の輪郭，ピッチ変化，材料（Ｇ０２Ｂ５／１８０９，Ｇ０２Ｂ５／１８２８，Ｇ０２Ｂ５／１８３３，Ｇ０２Ｂ５／１８３８およびＧ０２Ｂ５／１８４７が優先）｝
G02B5/1871	｛透過位相格子｝
G02B5/1876	｛回折フレネルレンズ；ゾーンプレート；キノフォーム（Ｇ０２Ｂ５／１８４２，Ｇ０２Ｂ５／１８４７が優先；回折補正手段をもつ光学系Ｇ０２Ｂ２７／００３７；フレネルレンズが屈折作用をなすものＧ０２Ｂ３／０８）｝
G02B5/188	｛支持基板内または支持基板上にこのような光学要素が複数形成されたもの｝
G02B5/1885	｛周期的な配列に配置されたもの｝
G02B5/189	｛回折させる力をもたない光学要素と構造的に組み合わされたもの｝
G02B5/1895	｛そのような光学要素が屈折させる力をもつもの｝
G02B5/20	フィルター（偏光要素Ｇ０２Ｂ５／３０；｛写真法により光学フィルターを製造するものＧ０３Ｃ７／１２，リソグラフィ過程によるものＧ０３Ｆ７／０００７｝）
G02B5/201	｛アレイ形式によるもの｝
G02B5/202	｛気体または蒸気によるもの｝
G02B5/203	｛ホログラフィックまたは回析素子を持つもの（回析格子それ自体Ｇ０２Ｂ５／１８；ホログラフィック素子それ自体Ｇ０２Ｂ５／３２；回析素子を用いてスペクトルを作り出すものＧ０１Ｊ３／１８）｝
G02B5/204	｛スペクトル選択が導電性のグリッドまたはアレイを用いて行われるもの，例．周波数が選択的な面（赤外光よりも長い波長光と共に用いるためのものＨ０１Ｑ１５／０００６）｝
G02B5/205	｛中性濃度フィルタ｝
G02B5/206	｛固体マトリックスに埋め込まれた粒子性を含むもの｝
G02B5/207	｛半導体材料を含むもの｝
G02B5/208	｛赤外線または紫外線と共に用いるためのもの，例．可視光を赤外線および／または紫外線から切り離すためのもの｝
G02B5/22	吸収フィルター｛（Ｇ０２Ｂ５／２０１〜Ｇ０２Ｂ５／２０８が優先）｝
G02B5/223	｛有機物質を含むもの，例．染料，インクまたは顔料｝
G02B5/226	｛ガラスフィルター｝
G02B5/23	フォトクロミックフィルター
G02B5/24	液体フィルター（Ｇ０２Ｂ５／２３が優先）
G02B5/26	反射フィルター（Ｇ０２Ｂ５／２８が優先）
G02B5/265	｛内部全反射を含んでいるもの｝
G02B5/28	干渉フィルター
G02B5/281	｛赤外線用に設計されたもの｝
G02B5/282	｛赤外線は反射し，および可視光線は透過するもの，例．熱反射鏡，レーザー保護｝
G02B5/283	｛紫外線用に設計されたもの｝
G02B5/284	｛薄い固体膜以外の共振空洞，例．ガス，空気，固体プレート，を備えたエタロン型のもの（ファイバの光多重化用のエタロンＧ０２Ｂ６／２９３５８；スペクトル測定用のエタロンＧ０１Ｊ３／２６）｝
G02B5/285	｛薄い固体膜を付着させたもの（Ｇ０２Ｂ５／２８１−Ｇ０２Ｂ５／２８９が優先；光ファイバの多重化のための多層膜フィルターＧ０２Ｂ６／２９３６１）｝
G02B5/286	｛４またはそれより少ない層をもつもの，例．色効果を達成するためのもの｝
G02B5/287	｛少なくとも１つの有機材料の層をもつもの｝
G02B5/288	｛少なくとも１つの薄膜共振空洞をもつもの，例．バンドパスフィルターに｝
G02B5/289	｛ルーゲットフィルター｝
G02B5/30	偏光要素（光変調装置Ｇ０２Ｆ１／００）
G02B5/3008	｛誘電体粒子を含むもの，例．マトリックスに埋め込まれた複屈折結晶｝
G02B5/3016	｛受動液晶素子を含んでいるもの（液晶の光学的性質Ｇ０２Ｆ１／００６３；活性液晶装置と関連のある偏光素子Ｇ０２Ｆ１／１３３５２８）｝
G02B5/3025	｛偏光子，すなわち偏光されていない入力状態から明確な出力偏光状態を作り出すことのできる装置（Ｇ０２Ｂ５／３００８，Ｇ０２Ｂ５／３０１６が優先）｝
G02B5/3033	｛薄板またはホイル形式によるもの，例．ポラロイドカメラ｝
G02B5/3041	｛多重の薄層を含むもの，例．多重積層｝
G02B5/305	｛有機物質を含むもの，例．ポリマー性層｝
G02B5/3058	｛電気的に導電素子を含むもの，例．ワイヤ格子，導電性粒子｝
G02B5/3066	｛特定の入射角における光の反射を含むもの，例．ブリュースターの角度｝
G02B5/3075	｛ＵＶに使用されるもの（Ｇ０２Ｂ５／３０６６が優先）｝
G02B5/3083	｛複屈折または位相遅延素子（Ｇ０２Ｂ５／３００８，Ｇ０２Ｂ５／３０１６が優先；偏光制御のためのシステムＧ０２Ｂ２７／２８６；リソグラフィ過程による位相変調パターンを製造するものＧ０３Ｆ７／００１）｝
G02B5/3091	｛ＵＶに使用されるもの｝
G02B5/32	光学素子として用いられるホログラム
G02B6/00	ライトガイド
G02B6/0001	｛照明装置またはそのシステムに特に適合させたもの（ライトガイドを用いた車両の照明または信号Ｂ６０Ｑ１／００；車両のダッシュボードの照明装置Ｂ６０Ｑ３／１０；ライトガイドを用いた車両内部の照明装置Ｂ６０Ｑ３／６２；ライトガイドを用いた車両後部に取付けられる照明装置Ｆ２１Ｓ４３／２３５；光を導くためのポインタを有する測定装置Ｇ０１Ｄ１３／２６５；液晶表示装置の照明Ｇ０２Ｆ１／１３３６；照明サインＧ０９Ｆ１３／００）｝
G02B6/0003	｛ライトガイドが蛍光剤でドープされているもの｝
G02B6/0005	｛ライトガイドがファイバ型であるもの（Ｇ０２Ｂ６／００３が優先）｝
G02B6/0006	｛光をファイバに結合させるもの（一般Ｇ０２Ｂ６／４２９８)｝
G02B6/0008	｛光がファイバの端部に出射されるもの｝
G02B6/001	｛光がファイバの少なくとも一部の側面に沿って出射されるもの｝
G02B6/0011	｛ライトガイドが平面状または平板状の形状であるもの｝
G02B6/0013	｛光源からライトガイドへの入射光を改善するための手段（ライトガイドと光電素子との結合一般Ｇ０２Ｂ６／４２）｝
G02B6/0015	｛ライトガイドの表面または表面の大部分によるもの｝
G02B6/0016	｛溝，プリズム，回折格子，散乱粒子または粗面｝
G02B6/0018	｛ライトガイドの表面で方向を向け直す手段｝
G02B6/002	｛ライトガイドの少なくとも一部の形状によるもの，例．表面でのコリメータ，焦点整合，分岐を伴うもの｝
G02B6/0021	｛光源の少なくとも一部を取り囲むもの，例．孔や凹部を形成することによるもの｝
G02B6/0023	｛ライトガイドと光源との間または光源の周囲に位置する単数または複数の光学要素によるもの｝
G02B6/0025	｛拡散シートまたは拡散層；プリズムシートまたはプリズム層｝
G02B6/0026	｛波長選別要素，波長選別シート，波長選別層，例．フィルターまたは回折格子｝
G02B6/0028	｛ライトガイド，例．テーパ｝
G02B6/003	｛レンズまたはレンチキュラーのシートまたは層｝
G02B6/0031	｛反射要素，反射シートまたは反射層｝
G02B6/0033	｛ライトガイドからの出射光を改善するための手段｝
G02B6/0035	｛ライドガイドの表面またはその内部によるもの｝
G02B6/0036	｛プリズム，突起，くぼみ，粗面の二次元的配置｝
G02B6/0038	｛線状のくぼみまたは溝，例．ライドガイドの全長または全幅方向に延在する，円弧の形状をしたまたは蛇行した溝｝
G02B6/004	｛散乱ドットまたはドット状の要素，例．マイクロビーズ，散乱粒子，ナノ粒子｝
G02B6/0041	｛ライトガイドの内部に有するもの｝
G02B6/0043	｛ライトガイドの表面に有するもの｝
G02B6/0045	｛ライトガイドの少なくとも部分的な形状によるもの｝
G02B6/0046	｛テーパー形状のライトガイド，例．くさび形状のライトガイド｝
G02B6/0048	｛段階的なテーパを有するもの｝
G02B6/005	｛ライトガイドの出射面に配置された一または複数の光学要素｝
G02B6/0051	｛拡散シートまたは拡散層｝
G02B6/0053	｛プリズムシートまたはプリズム層；輝度向上要素，輝度向上シート，輝度向上層｝
G02B6/0055	｛反射要素，反射シート，反射層｝
G02B6/0056	｛偏光作用を生成するもの，例．偏光特性を有する表面または偏光要素の付加によるもの｝
G02B6/0058	｛ライトガイドに沿って密度，大きさ，形状または深さが変化するもの｝
G02B6/006	｛印，記号，文字またはそのようなものを発生させるもの｝
G02B6/0061	｛均一な強度の光を出射するもの｝
G02B6/0063	｛ライトガイドの両面から光を取り出すためのもの｝
G02B6/0065	製造に関するもの；材料に関するもの<br>注<br>このグループの分類を付与する際は，関連する装置について，Ｇ０２Ｂ６／００１３またはＧ０２Ｂ６／００３３の一つまたはそれ以上のグループも必ず付与する
G02B6/0066	｛ライトガイドに組み合わされる光源に特徴があるもの｝
G02B6/0068	｛複数の光源の配置，例．複数色の光源｝
G02B6/007	｛白熱灯またはガス放電灯｝
G02B6/0071	｛線状の形状のもの，例．チューブ状のもの｝
G02B6/0073	｛発光ダイオード［ＬＥＤ］｝
G02B6/0075	｛複数のライトガイドの配置（Ｇ０２Ｂ６／００２８が優先）｝
G02B6/0076	｛同一または異なった断面積をもつ複数のライトガイドの積層配置｝
G02B6/0078	｛横並び配置，例．大画面のディスプレイのためのもの｝
G02B6/008	｛部分的に積層したもの｝
G02B6/0081	｛平面ライトガイドに特に適合させる照明装置におけるライトガイド及び光源の機械的または電気的側面，例．パッケージに関するもの｝
G02B6/0083	｛駆動装置、回路基板またはそのようなものと光源との電気的結合における細部｝
G02B6/0085	｛光源から生じた熱をパッケージから除去する手段（半導体光源における熱の取り出しまたは冷却要素一般Ｈ０１Ｌ３３／６４）｝
G02B6/0086	｛位置決めに関するもの｝
G02B6/0088	｛パッケージにおけるライトガイドやその他の光学的シート｝
G02B6/009	｛パッケージにおける光源（Ｇ０２Ｂ６／００２１が優先）｝
G02B6/0091	｛ライトガイドに対する光源（Ｇ０２Ｂ６／００２１が優先）｝
G02B6/0093	｛ライトガイドを保護する手段｝
G02B6/0095	｛ライトガイドをハウジング，ハウジングの一部，棚，ドア，タイル，窓またはそのようなものとして用いるもの｝
G02B6/0096	｛空洞タイプであるライトガイド｝
G02B2006/0098	｛走査用のもの｝
G02B6/02	｛コーティングを有するまたは有しない｝クラッドを有する光ファイバ（引張強度及び外部保護を与えるための機械的構造Ｇ０２Ｂ６／４４）
G02B6/02004	｛コア有効領域またはモードフィールド径に特徴のあるもの｝
G02B6/02009	｛大有効領域またはモードフィールド径，例，一つのモードファイバの非線形特性を低減するもの｝
G02B6/02014	｛Ｃバンド，すなわち１５３０〜１５６５ｎｍにおいて有効領域が６０平方ミクロンより大きいもの｝
G02B6/02019	｛Ｃバンド，すなわち１５３０〜１５６５ｎｍにおいて有効領域が９０平方ミクロンより大きいもの｝
G02B6/02023	｛高次モードに基づくもの，すなわちＬＰ０１またはＨＥ１１の基本モード以外の伝播モードであるもの（モード変換器Ｇ０２Ｂ６／１４）｝
G02B6/02028	｛小効果領域またはモードフィールド径，例．非線形効果を許容するもの（非線形光学導波装置Ｇ０２Ｆ１／３６５）｝
G02B6/02033	｛有機材料で形成されるコアまたはクラッド，例．重合材料（Ｇ０２Ｂ１／０４が優先）｝
G02B6/02038	｛段階的な屈折率を有するコアまたはクラッドのあるもの｝
G02B6/02042	｛多芯光ファイバ｝
G02B6/02047	｛デュアルモードファイバ（Ｇ０２Ｂ６／１０５が優先）｝
G02B6/02052	｛格子以外の光学素子を有するもの，例．フィルター（格子を有するものＧ０２Ｂ６／０２０５７）｝
G02B6/02057	｛格子を有するもの｝
G02B6/02061	｛ファイバ外部にありファイバに接触する格子，例．エバネッセント結合された，ファイバ端に適用される格子（ファイバ内に機械的に誘起されるものＧ０２Ｂ６／０２０７１，ファイバ上の表面レリーフＧ０２Ｂ６／０２０６６）｝
G02B6/02066	｛表面レリーフ構造を有する格子，例．コアまたはクラッドの直径の繰り返し変化｝
G02B6/02071	｛機械的に誘起される格子，例．微小屈曲を有するもの（Ｇ０２Ｂ６／０２０６６が優先；モード変換器Ｇ０２Ｂ６／１４）｝
G02B6/02076	｛屈折率変調格子，例．ブラッグ格子｝
G02B6/0208	｛構造に特徴のあるもの，波長応答（Ｇ０２Ｂ６／０２１１４，Ｇ０２Ｂ６／０２１７１，Ｇ０２Ｂ６／０２１９５が優先；多層構造コアまたはクラッドＧ０２Ｂ６／０３６，保護被覆Ｇ０２Ｂ６／４４２９）｝
G02B6/02085	｛格子プロフィルに特徴のあるもの，例．チャープ，アポダイズ，傾斜，らせん｝
G02B2006/0209	｛らせん，キラル格子｝
G02B6/02095	｛長周期格子，すなわちコアおよびクラッドモード間で光を結合する透過格子｝
G02B6/021	｛コアまたはクラッドまたはコーティングに特徴のあるもの，例．材料，放射状屈折率プロフィル，クラッド形状｝
G02B6/02104	｛クラッド外部にあるコーティングに特徴のあるもの，例．コーティングが格子特性に影響するもの｝
G02B6/02109	｛偏光感応特徴をもつもの，例．低減した光誘起複屈折｝
G02B6/02114	｛ファイバの増進された光感度特性に特徴のあるもの，例．水素負荷，熱処理（イオン拡散，注入，放射によるガラスファイバの処理Ｃ０３Ｃ２５／６０，Ｃ０３Ｃ２５／６２）｝
G02B6/02119	｛格子構造を定める光感度プロフィル，例．放射状または縦の｝
G02B6/02123	｛格子の製造方法に特徴のあるもの（フォトリトグラフィＧ０３Ｆ７／０００５）｝
G02B6/02128	｛内部刻み，すなわちファイバ内を伝播する光による格子書き込み，例．自己誘起｝
G02B6/02133	｛ビーム干渉を用いるもの｝
G02B6/02138	｛位相マスクを照明することに基づくもの｝
G02B6/02142	｛振幅マスク，すなわち繰り返し強度変調パターンを有するマスク，を照明または照射することに基づくもの｝
G02B6/02147	｛点毎の製造，すなわちファイバに沿って一度に一段誘起される格子，例．レーザービーム走査，アーク放電走査によるもの（Ｇ０２Ｂ６／０２１３３およびＧ０２Ｂ６／０２１４２が優先）｝
G02B6/02152	｛ファイバまたは製造要素を動かすことを包含するもの，ファイバの伸張（Ｇ０２Ｂ６／０２１４７が優先）｝
G02B2006/02157	｛ファイバの引き抜き中に書き込まれる格子｝
G02B2006/02161	｛保護ファイバコーティングを通過する放射により書き込まれる格子｝
G02B2006/02166	｛格子の設計方法，すなわち構造の計算，例．アルゴリズム，数値的方法｝
G02B6/02171	｛環境誘起変化を補償するための手段に特徴のあるもの｝
G02B6/02176	｛温度変動による｝
G02B6/0218	｛装着手段を用いるもの，例．異なる熱膨張係数を有する材料の組み合わせを用いることによるもの｝
G02B6/02185	｛ファイバの処理に基づくもの，例．製造後処理，熱的エージング，アニーリング（ガラスファイバのアニーリングＣ０３Ｂ３７／１５）｝
G02B6/0219	｛ファイバ材料の組成に基づくもの｝
G02B6/02195	｛格子を調律するための手段に特徴のあるもの｝
G02B6/022	｛機械的応力を用いるもの，例．圧縮または伸長による調律，ドッグボーンやテーパなどの特殊幾何学的形状（Ｇ０２Ｂ６／０２２０４が優先；光弾性効果を用いる光変調Ｇ０２Ｆ１／０１３１）｝
G02B6/02204	｛熱的効果を用いるもの，例．感温装着体の加熱または冷却（熱光学効果を用いる光変調Ｇ０２Ｆ１／０１４７）｝
G02B6/02209	｛装着手段，例．接着剤，ケーシング（Ｇ０２Ｂ６／０２１７１およびＧ０２Ｂ６／０２１９５が優先）｝
G02B6/02214	｛所望の分散を得るために仕立てられるもの，例．シフトした分散，平坦化された分散｝
G02B6/02219	｛１５５０ｎｍ近傍，すなわち１４６０〜１６７５ｎｍまでのＳ，Ｃ，ＬおよびＵバンド，においてシリカ低損失ウィンドウにおける波長分散特性に特徴のあるもの｝
G02B6/02223	｛複式ウィンドウファイバ，すなわち１５５０ｎｍ近傍と少なくとも他の波長のウィンドウ，例．１３１０ｎｍ，における分散特性に特徴のあるもの｝
G02B6/02228	｛分散扁平ファイバ，すなわち拡張された波長の範囲にわたって分散の変動の低いもの｝
G02B6/02233	｛少なくとも２つのゼロ波長の分散をもつもの｝
G02B6/02238	｛低分散傾斜ファイバ｝
G02B6/02242	｛分散の傾斜＜０．０６ｐｓ／ｋｍ／ｎｍ２であるもの｝
G02B6/02247	｛長手方向に沿って分散が変動するもの，例．分散管理ファイバ｝
G02B6/02252	｛１５５０ｎｍで負の分散のファイバ｝
G02B6/02257	｛非ゼロ分散シフトファイバ，すなわち１５５０ｎｍにおいて小さな負の分散をもつもの，例．ＩＴＵ−ＴＧ．６５５の分散が非線形効果を避けるために−１．０〜−１０ｐｓ／ｎｍ．ｋｍの間であるもの｝
G02B6/02261	｛分散補償ファイバ，すなわち他のファイバの正の分散を補償するためのもの｝
G02B6/02266	｛１５５０ｎｍにおいて正の分散のファイバ｝
G02B6/02271	｛非ゼロ分散シフトファイバ，すなわち１５５０ｎｍにおいて小さな正の分散をもつもの，例．ＩＴＵ−ＴＧ．６５５の分散が非線形効果を避けるために１．０〜１０ｐｓ／ｎｍ．ｋｍの間であるもの｝
G02B6/02276	｛分散シフトファイバ，すなわち１５５０ｎｍにおいてゼロ分散｝
G02B6/0228	｛１５５０ｎｍ付近での波長分散傾斜特性に特徴のあるもの（Ｇ０２Ｂ６／０２２２８が優先）｝
G02B6/02285	｛偏光モード分散［ＰＭＤ］特性に特徴のあるもの，例．ＰＭＤを最小化するためのもの（ＰＭＤを最小化するための製作方法Ｃ０３Ｂ３７／０２７４５）｝
G02B6/0229	｛ナノ構造に特徴のあるもの，すなわち構造サイズが１００ｎｍより小さいもの，例．量子ドット｝
G02B6/02295	｛マイクロ構造光ファイバ（偏光特性そのものＧ０２Ｂ６／１０５およびＧ０２Ｂ６／０２４）｝
G02B6/023	｛反射により光をガイドするためにコアの周囲に異なる度の層が配置されたもの，すなわち位置次元結晶，例．オムニガイド｝
G02B6/02304	｛コアがクラッドよりも低屈折率であるもの，例．空気充填コア，中空コア｝
G02B6/02309	｛ファイバの長手軸に垂直または大きな角度で延在する構造体，例．ファイバ軸に沿ったフォトニックバンドギャップ｝
G02B6/02314	｛光ファイバの軸に沿って延在する複数の長手方向の構造体，例．穴｝
G02B6/02319	｛コアまたはコア−クラッドのインターフェイス機能に特徴のあるもの｝
G02B6/02323	｛コアがクラッドよりも低屈折率であるもの，例．フォトニックバンドギャップガイド｝
G02B6/02328	｛中空または気体充填コア｝
G02B6/02333	｛コアがクラッドよりも高い屈折率を有するもの，例．固体コア，効果的な屈折率のガイド｝
G02B6/02338	｛構造化コア，例．コアは１つより多い材料を含むもの，コアに非一定の屈折率が分布するもの，コアユニットに非対称または非円形の要素のあるもの，複数のコア，コアとクラッドの間への挿入｝
G02B6/02342	｛クラッドによって特徴づけられるもの，すなわち光の閉じ込め領域｝
G02B6/02347	｛規則的な周期の格子を形成するように配置された長手方向の構造，例．クラッドを通じて三角形，正方形，六角形のユニットセルが繰り返されるもの｝
G02B6/02352	｛複雑な周期の格子または相互に浸透する周期的な複数の格子，例．セルのユニットは２以上の材料を含み，部分的に複数のバンドギャップのために部分的に内部の被覆された孔をもつもの｝
G02B6/02357	｛クラッドの長手方向の構造の特性や背面の構造が放射状におよび／または方位角が変化するもの，例．サイズ，間隔，周期性，形状，屈折率，次数，準周期，準結晶｝
G02B6/02361	｛コアの周囲に複数の層を形成する縦の構造，例．コアの周囲に本質的に同等の径の長手要素をもちファイバ軸に回転対象性を有する個々の要素が多数配列されたもの｝
G02B6/02366	｛単一の環状であるもの，例．空気クラッド｝
G02B6/02371	｛長手方向に対する断面構造が非円形であるもの｝
G02B6/02376	｛ファイバ軸方向に沿った長手方向に変化するもの，例．テーパ状の孔｝
G02B6/0238	｛長手方向の構造が背面の材料よりも高い屈折率をもつもの，例．高屈折率個体ロッド｝
G02B6/02385	｛液体を含むもの，例，孔が流体で満たされたもの｝
G02B6/0239	｛ガイド特性を変化させる手段，例．チューニング手段，をもつもの｝
G02B6/02395	｛保護コーティングを有するガラス光ファイバ，例．ファイバの製造工程を通じてシリカクラッド表面に直接２層のポリマーが堆積したもの（Ｇ０２Ｂ６／０２０５２，Ｇ０２Ｂ６／０２０５７，Ｇ０２Ｂ６／１０５，Ｇ０２Ｂ６／０２４，Ｇ０２Ｂ６／０３２，Ｇ０２Ｂ６／１４が優先；光学ケーブル，すなわち光ファイバにコーティングされたジャケットや複層コーティングのような保護コーティングの外側に保護構造をもつものＧ０２Ｂ６／４４；ファイバクラッド上のコーティングＧ０２Ｂ６／０２１０４；光ファイバを得るためのガラスへのコーティングＣ０３Ｃ２５／１０４；多層のコアまたはクラッドＧ０２Ｂ６／０３６；スライスジョイントの強化Ｇ０２Ｂ６／２５５８）｝
G02B6/024	偏光維持特性を有するもの
G02B6/028	コアまたはクラッドが屈折率分布型のもの｛（Ｇ０２Ｂ６／０２０３３，Ｇ０２Ｂ６／０２２９５が優先）｝
G02B6/0281	｛段階的な屈折率が中央コアセグメント部分をなすもの，例．アルファ形状，三角形，台形コア（Ｇ０２Ｂ６／０２８８，Ｇ０２Ｂ６／０２８６が優先）｝
G02B6/0283	｛段階的な屈折率が中央コアセグメントの外部にあるもの，例．傾斜層または三角形または台形の層（Ｇ０２Ｂ６／０２８８，Ｇ０２Ｂ６／０２８６が優先）｝
G02B6/0285	｛段階的な屈折率が中央コアセグメントに隣接しかつクラッドの屈折率の外面で終了するもの｝
G02B6/0286	｛中央コアセグメントの段階的な屈折率と中央コアセグメントの外面の段階的な屈折率の層の組み合わせによるもの（Ｇ０２Ｂ６／０２８８が優先）｝
G02B6/0288	｛複数のモードのファイバ，例．モーダル分散を補償するための段階的な屈折率のコア｝
G02B6/032	コアまたはクラッドの固体でないもの｛（Ｇ０２Ｂ６／０２２９５が優先）｝
G02B2006/0325	｛流体コアまたはクラッド｝
G02B6/036	コアまたはクラッドが多層構造のもの｛（多芯光ファイバＧ０２Ｂ６／０２０４２；微細構造特性Ｇ０２Ｂ６／０２２９５；オムニガイドファイバＧ０２Ｂ６／０２３）｝
G02B6/03605	｛中心軸上の屈折率が最高でないもの｝
G02B6/03611	｛屈折率が最高の箇所が中心軸の領域に隣接するもの，例．環状コア，同軸リング，中心線を抑圧する効果のある導波｝
G02B6/03616	｛中央コアセグメントの周囲，例．最も内側の高い屈折率のコア層の周囲，の異なる屈折率の層の数と，その非屈折率の相違の双方に特徴のある光ファイバ｝<br><br><u>注</u><br><br>１．屈折率勾配が急激に変化することに特徴のある層，例．層が最大値または最小値をもつものまたは段階的な境界としての台形のコアが別個の層をなさないように層が２つの変曲点の間にあるもの<br>２．最も内側の高屈折率のコア層が中心コアから見て屈折率が低下してから最初の層であるもの<br>３．＋とーはそれぞれ最も内側の高屈折率の層から径方向外側に連続的に見て隣接する層の間で比屈折率が増加／減少するものを指す
G02B6/03622	｛２つのみの層をもつもの｝
G02B6/03627	｛−＋の配列のもの｝
G02B6/03633	｛−−の配列のもの｝
G02B6/03638	｛３つのみの層をもつもの｝
G02B6/03644	｛−＋−の配列のもの｝
G02B6/0365	｛−−＋の配列のもの｝
G02B6/03655	｛−＋＋の配列のもの｝
G02B6/03661	｛４つのみの層をもつもの｝
G02B6/03666	｛−＋−＋の配列のもの｝
G02B6/03672	｛−−＋−の配列のもの｝
G02B6/03677	｛−＋＋−の配列のもの｝
G02B6/03683	｛−−＋＋の配列のもの｝
G02B6/03688	｛５あるいはそれ以上の層をもつもの｝
G02B6/03694	｛屈折率以外の特性，例．減衰，拡散，ストレス特性，の異なる複数の層をもつもの｝
G02B6/04	ファイバ束により形成されたもの（Ｇ０２Ｂ６／２４が優先）
G02B6/06	ファイバの相対的位置が両端で同一であるもの，例．像を移送するためのもの
G02B6/065	｛動的画像改良を伴うもの｝
G02B6/08	板状ファイバ束をもつもの
G02B6/10	光導波路型のもの（Ｇ０２Ｂ６／０２，Ｇ０２Ｂ６／２４が優先；電気的，磁気的，電磁気的または音響的手段による光の制御のための装置または配置Ｇ０２Ｆ１／００；変調光の変調転移Ｇ０２Ｆ２／００；光学的論理素子Ｇ０２Ｆ３／００；光学的アナログ／デジタル変換器Ｇ０２Ｆ７／００；オプトエレクトロニック素子を用いる記憶装置Ｇ１１Ｃ１１／４２；電気的導波管Ｈ０１Ｐ；光学的手段による情報伝達Ｈ０４Ｂ１０／００；多重システムＨ０４Ｊ１４／００）
G02B6/102	｛赤外線と紫外線の放射用｝
G02B6/105	｛光偏光効果を有するもの｝
G02B6/107	｛サブ波長・直径導波路，例．ナノワイヤ｝
G02B6/12	集積回路型のもの（単結晶の製造または加工Ｃ３０Ｂ；電気的集積回路Ｈ０１Ｌ２７／００）
G02B6/12002	｛三次元構造｝
G02B6/12004	｛２つ以上の光素子の組合せ｝
G02B6/12007	｛波長光選択素子を形成するもの，例．マルチプレクサ，デマルチプレクサ｝
G02B6/12009	｛導波格子配列［ＡＷＧ］をもつもの，すなわち導波配列の位相をもつもの｝
G02B6/12011	｛配列された導波路に特徴のあるもの，例．配列区間において溝の埋まったもの｝
G02B6/12014	｛波面の分割区間または結合区間に特徴のあるもの，例．溝または光学要素がスラブ導波路にあるもの｝
G02B6/12016	｛導波路の入力または出力に特徴のあるもの，例．導波路の終端がテーパ状のもの，導波路の出力端が共に結合されたもの｝
G02B6/12019	｛ＡＷＧ装置へのまたはＡＷＧ装置からの光相互接続に特徴のあるもの，例．レーザまたはフォトダイオードとの統合または結合（統合された導波路のファイバへの結合Ｇ０２Ｂ６／３０，光電素子への結合Ｇ０２Ｂ６／４２；統合された導波路の他の光学要素への一体統合Ｇ０２Ｂ６／１２００４）｝
G02B6/12021	｛カスケードＡＷＧ装置をもつもの；ＡＷＧマルチパス構成；単一チップ上に集積された複数のＡＷＧ装置｝
G02B6/12023	｛偏光依存性を低減する手段に特徴のあるもの，例．副屈折の低減｝
G02B6/12026	｛温度依存性を低減する手段に特徴のあるもの｝
G02B6/12028	｛異なる屈折率温度依存性をもつ材料の組み合わせに基づくもの，すなわち材料が光の透過のために用いられるもの｝
G02B6/1203	｛取付け手段を用いるもの，例．異なる熱膨張係数をもつ材料の組合せを用いるもの｝
G02B6/12033	｛装置を設定するための手段に特徴のあるのも，例．波長のチューニングに用いる可動要素（スイッチングＧ０２Ｂ６／３５；熱光学デバイスＧ０２Ｆ１／０１４７）｝
G02B2006/12035	｛材料｝
G02B2006/12038	｛ガラス（ＳｉＯ２に基づく材料）｝
G02B2006/1204	｛ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）｝
G02B2006/12042	｛ニオブ酸カリウム（ＫＮｂＯ３）｝
G02B2006/12045	｛タンタル酸リチウム（ＬｉＴａＯ３）｝
G02B2006/12047	｛チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）｝
G02B2006/1205	｛硫化ヒ素（Ａｓ２Ｓ３）｝
G02B2006/12052	｛セレン化ひ素（Ａｓ２Ｓｅ３）｝
G02B2006/12054	｛五酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）｝
G02B2006/12057	｛五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）｝
G02B2006/12059	｛ニオブ酸チタン（ＴｉＮｂＯ３）｝
G02B2006/12061	｛けい素｝
G02B2006/12064	｛硫化亜鉛（ＺｎＳ）｝
G02B2006/12066	｛方解石（ＣａＣＯ３）｝
G02B2006/12069	｛有機材料｝
G02B2006/12071	｛ポリメタクリル酸メチル｝
G02B2006/12073	｛エポキシ｝
G02B2006/12076	｛ポリアミド｝
G02B2006/12078	｛ガリウム砒素または合金（ＧａＡｓ，ＧａＡｌＡｓ，ＧａＡｓＰ，ＧａＩｎＡｓ）｝
G02B2006/1208	｛希土類｝
G02B2006/12083	｛構造配置｝
G02B2006/12085	｛統合されたもの｝
G02B2006/12088	｛単一モード｝
G02B2006/1209	｛マルチモード｝
G02B2006/12092	｛段をつけたもの｝
G02B2006/12095	｛傾斜されたもの｝
G02B2006/12097	｛隆起，リブまたは類似のもの｝
G02B2006/121	｛チャネル；埋め込まれたものまたは類似のもの｝
G02B2006/12102	｛レンズ｝
G02B2006/12104	｛鏡；反射鏡または類似のもの｝
G02B2006/12107	｛回折格子｝
G02B2006/12109	｛フィルター｝
G02B2006/12111	｛ファイバ｝
G02B2006/12114	｛プリズム｝
G02B2006/12116	｛偏光子；複屈折｝
G02B2006/12119	｛曲げ｝
G02B2006/12121	｛レーザー｝
G02B2006/12123	｛ダイオード｝
G02B2006/12126	｛光吸収装置｝
G02B2006/12128	｛多重量子井戸［ＭＱＷ］｝
G02B2006/1213	｛フォトニックバンドギャップ構造またはフォトニック格子を有するもの｝
G02B2006/12133	｛機能｝
G02B2006/12135	｛温度制御｝
G02B2006/12138	｛センサー｝
G02B2006/1214	｛ソリトン｝
G02B2006/12142	｛変調器｝
G02B2006/12145	｛スイッチ｝
G02B2006/12147	｛カプラー｝
G02B2006/1215	｛スプリッタ｝
G02B2006/12152	｛モード変換器｝
G02B2006/12154	｛電力分割器｝
G02B2006/12157	｛アイソレータ｝
G02B2006/12159	｛干渉計｝
G02B2006/12161	｛分布帰還［ＤＦＢ］｝
G02B2006/12164	｛マルチプレクシング；デマルチプレクシング｝
G02B2006/12166	｛製造方法｝
G02B2006/12169	｛アニーリング｝
G02B2006/12171	｛レーザービームを用いるもの｝
G02B2006/12173	｛マスキング｝
G02B2006/12176	｛エッチング｝
G02B2006/12178	｛エピタキシャル成長｝
G02B2006/1218	｛拡散｝
G02B2006/12183	｛イオン交換｝
G02B2006/12185	｛フィールド補助イオン交換｝
G02B2006/12188	｛イオン注入｝
G02B2006/1219	｛重合｝
G02B2006/12192	｛接合｝
G02B2006/12195	｛テーパ化｝
G02B2006/12197	｛研削；研磨｝
G02B6/122	基本的光学要素，例．ライトガイドパス
G02B6/1221	｛有機材料から形成されるもの｝
G02B6/1223	｛高屈折率型，すなわち高コントラスト導波路｝
G02B6/1225	｛フォトニックバンドギャップ構造またはフォトニック格子を有するもの｝
G02B6/1226	｛表面プラズモン相互作用を包含するもの｝
G02B6/1228	｛テーパ導波路，例．集積化されたスポットサイズ変換器（ファイバとの結合用Ｇ０２Ｂ６／３０５）｝
G02B6/124	ジオデシックレンズまたは集積化されたグレーティング
G02B6/1245	｛ジオデシックレンズ｝
G02B6/125	屈曲，分岐または交差
G02B6/126	偏光効果を用いるもの｛（Ｇ０２Ｂ６／１２２６が優先）｝
G02B6/13	製造方法に特徴のある集積光回路
G02B6/131	｛エピタキシャル成長を用いることによるもの（半導体用エピタキシャル成長Ｈ０１Ｌ２１／０２３６５）｝
G02B6/132	薄膜堆積によるもの
G02B6/134	ドーパント原子による置換によるもの
G02B6/1342	｛拡散を用いるもの（単結晶における拡散Ｃ３０Ｂ３１／００；ガラスにおける拡散Ｃ０３Ｃ２３／００）｝
G02B6/1345	｛イオン交換を用いるもの（ガラスにおけるイオン交換Ｃ０３Ｃ２１／００）｝
G02B6/1347	｛イオン注入を用いるもの（ガラスにおけるイオン注入Ｃ０３Ｃ２３／００５５；イオン注入一般Ｃ２３Ｃ）｝
G02B6/136	エッチングによるもの
G02B6/138	重合を用いることによるもの
G02B6/14	モード変換器
G02B6/24	ライトガイドのための結合（電気的導波管用Ｈ０１Ｐ１／００）
G02B6/241	｛ライトガイド終端｝
G02B6/243	｛光吸収装置としての｝
G02B6/245	結合の前処理としてライトガイドの保護被覆を除去するもの
G02B6/25	結合のためにライトガイド端部を処理するもの，例．切断
G02B6/255	ライトガイドの永久結合，例．融着または接着
G02B6/2551	｛熱的方法を用いるもの，例．アーク放電，レーザービーム，プラズマトーチによる融接｝
G02B6/2552	｛光導波管を加熱変形またはリフォームして結合するもの，例．テーパリング，光導波管端部上のレンズの形成｝
G02B6/2553	｛接続機，例．光ファイバ溶融接続機｝
G02B6/2555	｛接続の前に整列されるための整列装置または調整装置｝
G02B6/2556	｛整列手段の底面に対して傾斜したファイバ支持部材を含むもの｝
G02B6/2557	｛変形撓み部材，可動ヒンジまたは枢動アームを用いるもの｝
G02B6/2558	｛接続部の強化｝
G02B6/26	光学的結合手段（Ｇ０２Ｂ６／３６，Ｇ０２Ｂ６／４２が優先）
G02B6/262	｛ファイバ端部への，またはファイバ端部からの，またはファイバ端部の間の結合光の光学的細部，例．特殊繊維端部形状または関連のある光学素子｝
G02B6/264	｛相対するファイバ端部の間で光束分割以外の機能を実行する光学素子をもつもの（レンズ集光手段をもつものＧ０２Ｂ６／３２；プリズムまたは格子を用いるものＧ０２Ｂ６／３４）｝
G02B6/266	｛減衰器である光学素子｝
G02B6/268	｛モード分散制御のためのもの，例．異なるモード分散特性をもつライトガイドの連結（段階的な屈折率のマルチモードファイバＧ０２Ｂ６／０２８８；マルチモード透過システムＨ０４Ｂ１０／２５８１）｝
G02B6/27	偏光選択調節手段を有するもの（｛波長選択Ｇ０２Ｂ６／２９３０２；集積導波路の種類Ｇ０２Ｂ６／１２６｝；偏光；偏光方式一般Ｇ０２Ｂ２７／２８；光偏波多重化方式Ｈ０４Ｊ１４／０６）
G02B6/2706	｛バルク要素としてのもの，すなわちライトガイドの外部の自由空間の配置，例．偏光ビーム分割器｝
G02B6/2713	｛偏光選択または調整操作のカスケード｝
G02B6/272	｛ビームの分割および結合のための偏光手段をもつもの｝
G02B6/2726	｛ライトガイド内またはライトガイド上のもの，例．ライトガイド内に組み込まれた偏光手段｝
G02B6/2733	｛偏光感知要素にエバネセント結合されたライトガイド｝
G02B6/274	｛ライトガイドの複屈折に基づくもの，例．ライトガイドどうしの結合によるもの（Ｇ０２Ｂ６／１０５，Ｇ０２Ｂ６／０２４が優先；機械的に複屈折が誘導されるものＧ０２Ｆ１／０１３４）｝
G02B6/2746	｛不可逆装置をもつもの，例．アイソレータ，ＦＲＭ，サーキュレータ，準アイソレータ（磁気光学不可逆装置Ｇ０２Ｆ１／０９３）｝
G02B6/2753	｛機能や用途に特徴のあるもの，すなわち完全な装置｝
G02B6/276	｛光の偏光部分を選択的に取り除くもの，すなわち偏光子｝
G02B6/2766	｛ある入力偏光から他の出力偏光への偏光面を操作するもの，例．偏光回転子，線円偏光変換器｝
G02B6/2773	｛偏光の分割または結合｝
G02B6/278	｛偏光モード分散［ＰＭＤ］の制御，例．ＰＭＤ補償またはＰＭＤエムレータ（ＰＭＤ最小化透過システムＨ０４Ｂ１０／２５６９）｝
G02B6/2786	｛偏光度の低減，すなわち偏光低減器，混合器，脱偏光出力｝
G02B6/2793	｛偏光による損失の制御，例．偏光の強度，入力光の偏光状態の変動にかかわらず出力光の偏光角を変更するもの｝
G02B6/28	データバス手段，すなわち，相互に結合された複数の導波路であって，信号を混合・分岐することにより，本質的に双方向伝送系を与える導波路，を有するもの
G02B6/2804	｛波長選択素子を持たないマルチパートカプラーを形成するもの，例．Ｔカプラー，スターカプラー｝
G02B6/2808	｛多数の出力部に対して入力信号を均等に配付する混合要素を用いるもの｝
G02B6/2813	｛マルチモード干渉効果に基づくもの，すなわち自己イメージング｝
G02B6/2817	｛光学的信号を分割したり結合したりするための反射要素を用いるもの｝
G02B6/2821	｛光学的信号を分割したり結合したりするための隣接ファイバの間の側部結合を用いるもの｝
G02B6/2826	｛カプラー形成のために機械的機械加工手段を用いるもの，例．研磨またはつや出し（研磨，つや出し一般Ｂ２４）｝
G02B6/283	｛同調型または可整調型のカプラー｝
G02B6/2835	｛熱処理により形成されるもの，例．カプラー｝
G02B2006/2839	｛二重または双コアファイバから製造されるもの｝
G02B6/2843	｛性質を維持または保持している偏光を持つカプラー（ライトガイドを保存している偏光Ｇ０２Ｂ６／１０５）｝
G02B6/2848	｛屈折手段を有するもの，例．装置を分割，分岐および／または結合するものとしてのライトガイドの間の結像要素，例．レンズ，ホログラム｝
G02B6/2852	｛側面へ並べたタッピングライトガイドを用いるもの，例．バスライトガイドに関して非平行関係にあるもの（クラッドを通しての光抽出または射出，表面不連続性を持つものまたは持たないもの，曲げ構造）｝
G02B6/2856	｛熱的加熱手段により形成されるもの，例．分割，分岐および／または結合素子｝
G02B6/2861	｛光ファイバ遅延線と，それらと関連した光学素子を用いるもの，例．信号処理に使用するためのもの，例．フィルター（遅延線一般Ｈ０３Ｈ，Ｈ０１Ｐ９／００；光学的計算装置Ｇ０６Ｅ）｝
G02B2006/2865	｛３×３型のカプラー｝
G02B6/287	熱により光素子を形成するライトガイドを構成するもの（Ｇ０２Ｂ６／２５５が優先）
G02B6/293	波長選択手段を有するもの（｛Ｇ０２Ｂ６／０２０５２，Ｇ０２Ｂ６／０２０５７が優先｝，光素子の使用については，このサブクラスの関係サブグループを参照；光波長分割多重化方式Ｈ０４Ｊ１４／０２；｛統合導波配置内またはそれに関連づけられるものＧ０２Ｂ６／１２００７；モードの多重化Ｇ０２Ｂ６／１４｝）
G02B6/29301	｛ライトガイドの配置の位相に基づくもの（統合され配列された導波格子Ｇ０２Ｂ６／１２００９）｝
G02B6/29302	｛複屈折または偏光に基づくもの，例．複屈折による波長，偏光干渉計｝
G02B6/29304	｛回折によって作用するもの，例．格子（Ｇ０２Ｂ６／２９３０１が優先；回折格子を用いた分光Ｇ０１Ｊ３／１８）｝
G02B6/29305	｛バルク要素としてのもの，すなわちライトガイドの外部の自由空間の配置｝
G02B6/29307	｛部品が固体透明単一ブロックとしてまたはそれを形作るように組立てられたもの，例．部品の配列を容易にするためのもの｝
G02B6/29308	｛集束特性を有する回折要素，例．湾曲した格子（ローランド円分光計Ｇ０１Ｊ３／２０）｝
G02B6/2931	｛回折要素が反射を行うもの｝
G02B6/29311	｛回折要素が透過を行うもの｝
G02B6/29313	｛回折要素に入射または回折要素から放射する光の位置または方向を制御する手段に特徴のあるもの，例．波長応答を変化させるもの（スイッチングＧ０２Ｂ６／３５）｝
G02B6/29314	｛回折要素の移動または変更，例．変形，によるもの｝
G02B6/29316	｛回折要素を備えたライトガイド，例．ライトガイド内またはライトガイド上に格子をもち回折光がライトガイドに閉じ込められるもの（Ｇ０２Ｂ６／０２０５７，Ｇ０２Ｂ６／２９３３２，Ｇ０２Ｂ６／２９３５６が優先）｝
G02B6/29317	｛ライトガイドが光ファイバ形であるもの｝
G02B6/29319	｛回折要素または回折作動子のカスケードを伴うもの（分割と再結合により干渉計をなすものＧ０２Ｂ６／２９３４７−Ｇ０２Ｂ６／２９３５８）｝
G02B6/2932	｛指向ルータをもつもの，例．指向カプラ，サーキュレータ｝
G02B6/29322	｛回折要素が可変型であるもの（Ｇ０２Ｂ６／０２１９５が優先；媒体の光学特性の変化に基づく光変調装置Ｇ０２Ｆ１／００）｝
G02B6/29323	｛ライトガイドの側表面を通した回折要素内または回折要素外との連結（格子のエバネセント結合Ｇ０２Ｂ６／２９３３２）｝
G02B6/29325	｛形状が厚板状，平面状または平板状のもの，すなわち単一平面内にのみ存在するもの（平面状の導波路の集積回路配置Ｇ０２Ｂ６／１２００７；照明に特に適合されたものＧ０２Ｂ６／００１１）｝
G02B6/29326	｛回折要素が集束特性をもつもの，例．湾曲した格子（ローランド円分光計Ｇ０１Ｊ３／２０）｝
G02B6/29328	｛回折要素が反射を行うもの｝
G02B6/29329	｛回折要素が透過を行うもの｝
G02B6/29331	｛エバネセント波動連結によって作用するもの｝
G02B6/29332	｛波長選択カプラ，すなわちライトガイド間でのエバネセント連結に基づくもの，例．異なる伝播定数の波長依存性をもつファイバの間を横断連結する融合ファイバカプラ（非波長選択性のライトガイドのカプラＧ０２Ｂ６／２８）｝
G02B6/29334	｛格子に支援されたライトガイドのエバネセントカプラ，すなわちライトガイドの間の連結領域に格子のあるものまたはそこで格子の機能をするもの，例，カプラにおいて光領域がオーバーラップする箇所に格子が位置するもの｝
G02B6/29335	｛空洞共振器にエバネセント結合をするもの，すなわち導波モードと空洞の共振モードとの間でのもの（非エバネセント結合による空洞の共振に基づく波長選択手段Ｇ０２Ｂ６／２９３５６，Ｇ０２Ｂ６／２９３５８）｝
G02B6/29337	｛空洞が直線状のもの，例．ライトガイドの終端が反射器によって形成されたもの｝
G02B6/29338	｛ループ共振器｝
G02B6/2934	｛ファイバリング共振器，例．ファイバコイル｝
G02B6/29341	｛ループ共振器が周囲に共鳴しライトガイドにエバネセント結合するもの，例．球または円板または円筒（蛍光の検出のためのエバネセント結合Ｇ０１Ｎ２１／６４８）｝
G02B6/29343	｛ループ共振器のカスケード｝
G02B6/29344	｛モーダル干渉または振動によって作動するもの，すなわち横断モード，例．ゼロギャップ指向カプラ，ＭＭＩ｝
G02B6/29346	｛波または光束の干渉により作動するもの（測定のための干渉計Ｇ０１Ｂ９／０２）｝
G02B6/29347	｛ループ干渉計，例．サグナック，ループ鏡｝
G02B6/29349	｛マイケルソンまたはマイケルソン／ギレス−ツアーノイズ構成，すなわち分割器と干渉計の組み合わせに基づく単一光束分割器における信号の相対的遅延｝
G02B6/2935	｛マッハツェンダ構成，すなわち分離した分割手段と結合手段をもつもの｝
G02B6/29352	｛ライトガイド内のもの｝
G02B6/29353	｛少なくとも１つのライトガイド干渉計アームにおいて波長選択要素のあるもの，例．格子，干渉フィルタ，共振器｝
G02B6/29355	｛干渉計のカスケード配置｝
G02B6/29356	｛単一のライトガイド内の干渉空洞，例．２つのファイバ格子間のもの（Ｇ０２Ｂ６／２９３４７−Ｇ０２Ｂ６／２９３５が優先；共振空洞へのエバネセント結合Ｇ０２Ｂ６／２９３３５）｝
G02B6/29358	｛ライトガイドの外部への複数の光束干渉計，例．ファブリペロー，エタロン，ＶＩＰＡプレート，ＯＴＤＬプレート，連続干渉計，並行板共振器（Ｇ０２Ｂ６／２９３４７，Ｇ０２Ｂ６／２９３４９，Ｇ０２Ｂ６／２９３５，Ｇ０２Ｂ６／２９３６１が優先；ライトガイドにエバネセント結合された共振器Ｇ０２Ｂ６／２９３３５）｝
G02B6/29359	｛ライトガイドの終端で空洞が形作られるもの，例．ファイバファブリペロー［ＦＦＰ］｝
G02B6/29361	｛干渉フィルタ，例．多層コーティング，薄膜フィルタ，多層に基づくダイクロイック分光器またはダイクロイック反射器，ＷＤＭフィルタ｝
G02B6/29362	｛フィルタまたはフィルタ作用をするものの連続カスケード｝
G02B6/29364	｛フィルタまたはフィルタ作用をするものの間の導光路によるカスケード，例．フィルタモジュールを相互接続するファイバ｝
G02B6/29365	｛多重反射構成，すなわちフィルタまたはフィルタの作用をするものの間のジグザグ路による光束｝
G02B6/29367	｛透明な光学ブロック内のジグザグ路，例．エタロン上に堆積されたフィルタ，ガラス板，安定的なスペーサとして作用するウェッジ｝
G02B6/29368	｛フィルタを備えたライトガイド，例．ファイバ端にフィルタが堆積したもの（Ｇ０２Ｂ６／２９３５９が優先）｝
G02B6/2937	｛レンズ−フィルタ−レンズの順に並んだ装置，すなわち要素が線に沿って配列され小型化のために円筒パッケージ内に取り付けることができるもの，例．筒状のパッケージ内でＧＲＩＮレンズが垂直入射に対して作用する単一のフィルタを挟んだ３つのポートからなる装置｝
G02B6/29371	｛材料分散の原理に基づいて作用するもの｝
G02B6/29373	｛バルク分散要素，例．プリズム，を用いるもの｝
G02B6/29374	｛光学ライトガイド内でのもの（Ｇ０２Ｂ６／０２２１４が優先）｝
G02B6/29376	｛波長分散を制御するためのライトガイドの結合，例．異なる分散特性を有する２つのライトガイドの連結によるもの（分散が管理された光透過システムＨ０４Ｂ１０／２５２５３）｝
G02B6/29377	｛１５５０ｎｍの近傍，すなわちＳ，Ｃ，ＬおよびＵバンドの１４６０〜１６７５ｎｍ，での分散の制御｝
G02B6/29379	｛装置全体としての機能または用途に特徴のあるもの｝
G02B6/2938	｛多重化または逆多重化，すなわち波長を結合または分離するもの，例．１×Ｎ，Ｎ×Ｍ｝
G02B6/29382	｛少なくとも信号の追加または脱落を含むもの，すなわち信号の大部分を伝送するもの｝
G02B6/29383	｛追加および脱落を伴うもの｝
G02B6/29385	｛チャンネルの監視，例．タッピング（光伝送システムにおけるチャンネル監視Ｈ０４Ｂ１０／０７）｝
G02B6/29386	｛割り込みまたは割り出し，すなわち信号のサブセットの分離または混合，例．単一の光信号に偶数および奇数のチャンネルを組み合わせるもの｝
G02B6/29388	｛照明に用いるものまたは干渉しない光を用いるもの｝
G02B6/29389	｛バンドパスフィルタ，例．特定の波長を拒否しまたは通過させる１×１装置（Ｇ０２Ｂ６／２９３８が優先）｝
G02B6/29391	｛異なるチャンネルの出力均等化，例．出力平準化｝
G02B6/29392	｛制御分散（Ｇ０２Ｂ６／０２２１４が優先；モーダル分散制御Ｇ０２Ｂ６／２６８）｝
G02B6/29394	｛波長分散の補償（Ｇ０２Ｂ６／２９３７６が優先；分散補償光伝送システムＨ０４Ｂ１０／２５０７）｝
G02B6/29395	｛設定の変更が可能であるもの，例．調整できるもの，または設定の変更が不可能なもの（スイッチングＧ０２Ｂ６／３５）｝
G02B6/29397	｛偏光に対する不感性｝
G02B6/29398	｛温度に対する不感性｝
G02B6/30	ファイバと薄膜装置との間で使用されるもの
G02B6/305	｛および集積化されたモードサイズ展開セクションを有するもの，例．テーパ導波管｝
G02B6/32	｛対向するファイバ端部の間に位置する｝レンズ集光手段を有するもの｛（単一のファイバ端部に一体化されたレンズのあるものＧ０２Ｂ６／２６２）｝
G02B6/322	｛および合焦点にライトガイドを自己位置決めするためのレンズの一部分である中心合わせ手段を有するもの，例．穴，ウェル，インデント，ニブ｝
G02B6/325	｛透明な部材を含んでいるもの，例．窓，保護板｝
G02B6/327	｛反射を減少させるために傾けた界面をもつもの｝
G02B6/34	プリズムまたは回折格子を利用するもの｛（Ｇ０２Ｂ６／２９３が優先）｝
G02B6/35	スイッチング手段を有するもの（光スイッチング一般Ｇ０２Ｂ２６／０８；媒体の光学的性質の変化によるものＧ０２Ｆ１／００）
G02B6/3502	｛直接の導波路の変位を含むもの，例．導波路の曲げを含むカンチレバー形の導波路の変位，または静止導波路の間に介在する導波路の変位｝
G02B6/3504	｛導波路の回転，傾動，枢動，または導波路が湾曲路を描くもの（回転ジョイントＧ０２Ｂ６／３６２８）｝
G02B6/3506	｛光束路に沿って導波路を変じるもの，例．対向する導波路の端部の間の距離を変化させるもの，または導波路の端部を変化させるもの｝
G02B6/3508	｛導波路全体の側面方向または横断方向の変位，例．対向する導波路の端部の間の距離を変化させるもの，または対向する導波路の端部の間の相互の側面の距離を変化させるもの｝
G02B6/351	｛光学要素間に介在し移動する静止導波路を含むもの（Ｇ０２Ｂ６／３５３８が優先；介在導波路Ｇ０２Ｂ６／３５０２）｝
G02B6/3512	｛光学要素が反射器，例．ミラー，であるもの｝
G02B6/3514	｛反射光学要素が光束路の中と外の間を変換するように線状に沿って移動するもの，すなわち光束路を横切るもの｝
G02B6/3516	｛ビーム路に沿って反射光学要素が移動するもの，例．光束内で多数のマイクロミラーを用いて回折効果を制御するもの｝
G02B6/3518	｛反射光学要素がＭＥＭＳ装置の本質的な部分であるもの，すなわちＭＥＭＳ装置と共に作成されたもの（ＭＥＭＳ装置一般Ｂ８１Ｂ；ＭＥＭ装置の製造一般Ｂ８１Ｃ；光の方向を制御するマイクロマシン装置Ｇ０２Ｂ２６／０８３３）｝
G02B6/352	｛反射光学要素が反射表面形状をもつもの，例．反射要素が共に機能する個々の反射面または面をもつもの｝
G02B6/3522	｛光学要素が全内部反射を可能にするかまたは損なうもの、（エバネセント結合を用いるものＧ０２Ｂ６／３５３６）｝
G02B6/3524	｛光学要素が屈折器であるもの｝
G02B6/3526	｛光学要素がレンズであるもの｝
G02B6/3528	｛光学要素がプリズムであるもの｝
G02B6/353	｛光学要素がシャッター，バッフル，光束ダンプまたは不透明な要素であるもの（ライトガイド終端の吸収器Ｇ０２Ｂ６／２４３）｝
G02B6/3532	｛光学要素が波長独立フィルタであるものまたは空間的に依存する伝送特性をもつもの，例．中性フィルタまたは複数の密度フィルタをもつ中性密度ウェッジ基板｝
G02B6/3534	｛光学要素が回折要素，すなわち格子であるもの｝
G02B6/3536	｛エバネセント結合の変動を含むもの，例．有効屈折率を変化させる膜のような可動要素によるもの（モード変換器Ｇ０２Ｂ６／１４；導波路間の横断方向調整カップリングＧ０２Ｂ６／２８３；電気光学屈折率の変化Ｇ０２Ｆ１／０１１８）｝
G02B6/3538	｛液体の変位または変化に基づくもの（液体の変位または変化による光の強度の制御一般Ｇ０２Ｂ２６／００４；焦点距離が可変な液体が満たされたレンズＧ０２Ｂ３／１４）｝
G02B6/354	｛スイッチングの配置，すなわち入力／出力ポートの数および相互接続の種類｝
G02B6/3542	｛ブロッキングしないスイッチ，例．多数の入力と出力との間に多数の潜在的なパスをもつもの，１つのスイッチングパスの成立が他のスイッチングパスの成立を妨げないもの｝
G02B6/3544	｛２次元の集合，すなわちスイッチング要素とスイッチされた光束が平面に位置するもの｝
G02B6/3546	｛Ｎ×Ｍスイッチ，すなわちマトリックス型に集合したスイッチング要素が規則的な配列であるもの｝
G02B6/3548	｛１×Ｎスイッチ，すなわち１つの入力とＮ個のとり得る出力のうちから選択できる１つの出力があるもの｝
G02B6/355	｛１×２スイッチ，すなわち１つの入力と２つのとり得る出力のうちから選択できる１つの出力があるもの｝
G02B6/3552	｛１×１スイッチ，例．オン／オフスイッチ｝
G02B6/3554	｛３次元の集合，すなわちスイッチング要素とスイッチされた光束が立体に位置するもの｝
G02B6/3556	｛Ｎ×Ｍスイッチ，すなわちマトリックス型に集合したスイッチング要素が規則的な配列であるもの｝
G02B6/3558	｛１×Ｎスイッチ，すなわち１つの入力とＮ個のとり得る出力のうちから選択できる１つの出力があるもの｝
G02B6/356	｛光横断接続装置におけるもの，例．ルーティングおよびスイッチングによる異なるパスの相互接続によって異なる波長を伝搬し様々な入力と出力の関係を（再）設定するもの（偏光光束の切り替えＧ０２Ｂ６／３５９４；パワーイコライザーＧ０２Ｂ６／３５６およびＧ０２Ｂ６／３５９４；電気通信路の選択手段Ｈ０４Ｑ１１／０００１）｝
G02B6/3562	｛バイパス型のスイッチ，すなわちネットワーク内のパスの変化を可能にするもの，例．ネットワークにおいて障害の発生した要素をバイパスするもの｝
G02B6/3564	｛要素の移動または取り付け機構の細部に関連づけられた作動機構の機械的細部｝
G02B6/3566	｛梁の曲げを含むもの，例．カンチレバー｝
G02B6/3568	｛作動力によって特徴づけられるもの｝
G02B6/357	｛静電気力（静電気力による反射要素の制御一般Ｇ０２Ｂ２６／０８４１）｝
G02B6/3572	｛磁気力（磁気力による反射要素の制御一般Ｇ０２Ｂ２６／０８５；磁気光学装置Ｇ０２Ｆ１／０９）｝
G02B6/3574	｛機械力，例．圧力変動によるもの｝
G02B6/3576	｛温度または熱による作動（熱の力による反射要素の制御一般Ｇ０２Ｂ２６／０８６６；熱光学装置Ｇ０２Ｆ１／０１４７）｝
G02B6/3578	｛圧電力（圧電力による反射要素の制御一般Ｇ０２Ｂ２６／０８５８；圧電光学装置Ｇ０２Ｆ１／０１３１）｝
G02B6/358	｛可動部のラッチ，すなわち操作が行われたのち可動要素を所定の位置に維持または保持するもの；機械的な双安定システムを含む｝
G02B6/3582	｛スイッチング要素のハウジング手段またはパッケージまたは配置の細部，例．断熱のためのもの｝
G02B6/3584	｛ＭＥＭＳ構造を有する作動器に関する構造上の細部；すなわちエッチング等の半導体技術を用いて構築されたもの（ＭＥＭＳそのものＢ８１Ｂ，Ｂ８１Ｃ）｝
G02B6/3586	｛細部の制御または調節，例，校正（光学装置の試験Ｇ０１Ｍ１１／００）｝
G02B6/3588	｛光束の処理，すなわち方向，整列，または強度，大きさまたは形状などの光束伝搬特性の切替え時の制御｝
G02B6/359	｛切替え時の可動要素そのものの位置；すなわち切替えられた光束の監視を除く｝
G02B6/3592	｛切替え手段に依存する偏光を除去するための手段，すなわち偏光に影響されない切替え手段（偏光選択調節手段を有するものＧ０２Ｂ６／２７）｝
G02B6/3594	｛追加的な機能をもつ手段，例，減衰または分岐を可変にする手段または異なる偏光光束に切替える手段，に特徴のあるもの｝
G02B6/3596	｛平面導波配置のあるもの，すなわち作動機構が基板内にあるか基板の外側にあるかに関わらず｝
G02B6/3598	｛切替え手段が光電素子と導波路の間に直接位置し，素子と導波路のどちらかが直接変位するものを含むもの，例．光パルスの発生（媒体の光学特性の変化に基づくものＧ０２Ｆ１／００；光学伝送における光パルス発生Ｈ０４Ｂ１０／５０８；レーザ制御作用による光学パルス発生Ｈ０１Ｓ３／００）｝
G02B6/36	機械的結合手段（Ｇ０２Ｂ６／２５５，Ｇ０２Ｂ６／４２が優先）
G02B6/3604	｛対向するファイバまたはファイバ束端部の間の相対的回転運動を許すロータリージョイント｝
G02B6/3608	｛ファイバ配線板，すなわちファイバが基板，例．フレキシブルシート，の上にまたは基板にパターンをもって埋め込まれまたは取り付けられるもの（支持部材における光学リボンケーブルＧ０２Ｂ６／４４０１）｝
G02B6/3612	｛配線方法または配線機械｝
G02B6/3616	｛ファイバを機械的に保持または位置決めするためのホルダー，マイクロサイズの器具，例．光学ベンチ上のもの（マイクロベンチタイプの支持キャリアＧ０２Ｂ６／３６４８；マイクロマニプレータＢ２５Ｊ７／００；カセット，ボビンＧ０２Ｂ６／４４３９）｝
G02B6/362	｛光学素子の真空ホルダ｝
G02B6/3624	｛ファイバの頭，例．ファイバプローブの終端（ライトガイド伝送の光学的細部Ｇ０２Ｂ６／２４１；ライトガイドの再成形Ｇ０２Ｂ６／２５５２；ファイバ端へのまたはファイバ端からの光の結合に関する光学的細部Ｇ０２Ｂ６／２６２）｝
G02B6/3628	｛サポート担体へファイバを取り付けるためのもの（Ｇ０２Ｂ６／３６０８，Ｇ０２Ｂ６／３６１６が優先）｝
G02B6/3632	｛機械的結合手段の断面形状に特徴のあるもの｝
G02B6/3636	｛機械的結合手段が溝であるもの（Ｇ０２Ｂ６／３６５２が優先）｝
G02B6/364	｛反転溝，例，ドーブテール｝
G02B6/3644	｛結合手段が貫通孔や壁の開口部であるもの｝
G02B6/3648	｛マイクロベンチタイプの支持キャリア，すなわちマイクロ加工が追加された機械的構造をもつもの（マイクロ構造装置そのものＢ８１Ｂ）｝
G02B6/3652	｛追加構造が事前配置実装領域であり，一次元での移動のみを許容するもの，例．マイクロベンチ表面の溝，トレンチまたはバイアス，すなわち自己整列支持キャリア｝
G02B6/3656	｛追加構造が二次元における微調整または移動規制のためのマイクロ作動要素をもつマイクロ位置決めであるもの，例．ＭＥＭｓに伴われるカンチレバー，梁，舌または橋梁｝
G02B6/366	｛追加構造が全ての次元での調整や整列を可能にするもの，すなわち３Ｄマイクロ光学配置，例．微調整または配列のためのマイクロ作動要素に伴われたマイクロベンチ，マイクロヒンジまたはスプリングラッチにおける自由空間光学｝
G02B6/3664	｛ファイバの二次元断面配置｝
G02B6/3668	｛断面の幾何学的変換を伴うもの｝
G02B6/3672	｛規則的なマトリックスアレイに整列されたファイバをもつもの｝
G02B6/3676	｛積み重ね配置｝
G02B6/368	｛入出力面間のピッチ変換を伴うもの，例．充填密度を増加させるためのもの｝
G02B6/3684	｛支持担体の表面形状の製造工程に特徴づけられるもの（マイクロシステムの製造そのものＢ８１Ｃ１／０００１５）｝
G02B6/3688	｛レーザによる除去を行うもの｝
G02B6/3692	｛エッチング，例．湿式または乾式エッチング工程，を含む表面マイクロ加工を伴うもの（除去技法を含む表面マイクロ加工Ｂ８１Ｃ１／０００５５）｝
G02B6/3696	｛成形によるもの，例．注型成形，鋳造，エンボス加工，スタンピング，ステンシル，印刷またはＬＩＧＡ技法またはＭＩＧＡ技法を用いる金型射出製造（機械加工による注型表面の成形Ｂ２９Ｃ３３／３８；注型技法Ｂ２９Ｃ３９／００，Ｂ２９Ｃ４３／００，Ｂ２９Ｃ４５／００，Ｂ２９Ｃ４８／００，Ｂ２９Ｃ５９／００；スタンピング，印刷またはエンボス技法Ｂ８１Ｃ１／００４４４；ＬＩＧＡを用いる表面マイクロ加工Ｂ８１Ｃ２２０１／０３２）｝
G02B6/38	ファイバとファイバを突き合わせる手段を有するもの
G02B6/3801	｛永久接続，すなわちファイバが機械的手段によって整列保持されるもの（ボンディングによる接合Ｇ０２Ｂ６／２５５；融着接合Ｇ０２Ｂ６／２５５１）｝
G02B6/3802	｛アセンブリする工具，例．圧着工具またはプレスベンチ（接合機Ｇ０２Ｂ６／２５５３）｝
G02B6/3803	｛接合に先立っての調整のための調節または整列関係装置｝
G02B6/3805	｛整列手段の底面へ傾斜したファイバ支持部材を持つもの｝
G02B6/3806	｛半永久的な接合，すなわち機械的手段がファイバの除去が可能なようにファイバを整列させるもの（取り外し可能なコネクタＧ０２Ｂ６／３８０７）｝
G02B6/3807	｛取り外し可能なコネクタ，すなわちプラグを構成するもの｝
G02B6/3809	｛ファイバ端にフェルールが埋め込まれていないもの，すなわちファイバ端が裸のもの｝
G02B6/381	｛フェルール形のもの，例．ファイバ端にフェルールが埋め込まれたもの，一組のファイバを接続するもの｝
G02B6/3812	｛偏光維持ライトガイドを有するもの（偏光を有するライトガイド自体Ｇ０２Ｂ６／１０５）｝
G02B6/3813	｛高エネルギー光束の伝達のためのもの（高エネルギー源とライトガイドを結合するものＧ０２Ｂ６／４２９６）｝
G02B6/3814	｛冷却または放熱手段をもつもの｝
G02B6/3816	｛水中で使用するためのもの，高圧コネクタ（臨時的にＧ０２Ｂ６／４４２８参照）｝
G02B6/3817	｛光学的および電気的伝導体を含むもの（電気的および光学的伝導体を含むケーブルＨ０１Ｂ１１／２２；Ｇ０２Ｂ６／３８１６が優先）｝
G02B6/3818	｛低反射損失タイプのもの（Ｇ０２Ｂ６／３８１３が優先）｝
G02B6/382	｛ライトガイド間の屈折率整合媒体をもつもの（臨時的にＧ０２Ｂ６／４２１２を参照）｝
G02B6/3821	｛軸方向スプリングのバイアスまたは荷重手段（Ｇ０２Ｂ６／３８４７が優先）｝
G02B6/3822	｛ファイバ端が傘状のもの｝
G02B6/3823	｛余長，内部ファイバループを含んでいるもの（臨時的にＧ０２Ｂ６／４４４参照）｝
G02B6/3825	｛中間部のあるもの，例．アダプター，容器，２つのプラグのリンク｝
G02B6/3826	｛形状または外形に特徴のあるもの｝
G02B6/3827	｛ラップバックコネクタ，すなわちＵ字状のファイバのあるもの｝
G02B6/3829	｛湾曲または角度のつけられたコネクタ（Ｇ０２Ｂ６／３８２７が優先）｝
G02B6/383	｛雌雄同体のコネクタ，すなわち同一のプラグが互いに嵌合でき，それぞれのプラグがともに互いに真逆の雄と雌の両方をもつもの（雌雄同体の電気カプラＨ０１Ｒ２４／８４，Ｈ０１Ｒ１３／２８）｝
G02B6/3831	｛プラグまたはアダプタにキー要素を備えるもの，例．誤接続を防止するためのもの（フェルールにおけるキー要素Ｇ０２Ｂ６／３８５１；電気カプラのためのキー要素Ｈ０１Ｒ１３／６４）｝
G02B6/3833	｛フェルールへのファイバの取付けの細部；組立方法；製造｝
G02B6/3834	｛フェルール内でライトガイドを中心あわせまたは整列するための手段｝
G02B6/3835	｛円板，套管等を用いるもの｝
G02B6/3837	｛フェルール中心あわせ手段の開口の中にライトガイドを転送または挿入する手段｝
G02B6/3838	｛ライトガイド用に溝を用いるもの｝
G02B6/3839	｛複数のライトガイドのためのもの｝
G02B6/3841	｛ライトガイド用にロッド，球を用いるもの｝
G02B6/3842	｛複数のライトガイドのためのもの｝
G02B6/3843	｛フェルール内で可動的にファイバを整列または調整するための補助設備を持つもの，位置，偏心の測定（偏心を含む，軸の芯合わせの検査Ｇ０１Ｂ１１／２７）｝
G02B6/3845	｛フェルールが機能要素，例．フィルタ，を備えるもの｝
G02B6/3846	｛ファイバスタッブを持つもの｝
G02B6/3847	｛ファイバ端部の破損を防ぐ手段をもつもの，例．ファイバ表面の凹んだもの｝
G02B6/3849	｛機械的保護的要素を使用するもの，例．キャップ，フード，封止皮膜（Ｇ０２Ｂ６／３８１６が優先；臨時的にＨ０１Ｒ１３／４４参照）｝
G02B6/385	｛コネクタの検査または観察用の付属品（フェルール内で可動的にファイバーを整列または調整するための補助設備をもつもの，例．位置，偏心の測定であって，フェルール内でライトガイドの芯出しまたは芯合わせを行うための手段であるものＧ０２Ｂ６／３８４３；光ファイバの光学的試験に関する機械的特徴Ｇ０１Ｍ１１／０８８）｝
G02B6/3851	｛フェルールがキーまたはコード手段をもつもの｝
G02B6/3853	｛レンズがフェルール内にあるもの（レンズを有するコネクタＧ０２Ｂ６／３２）｝
G02B6/3854	｛フェルールの材料に特徴のあるもの｝
G02B6/3855	｛フェルール内でのファイバの係止または定着の方法に特徴のあるもの（Ｇ０２Ｂ６／３８５４が優先）｝
G02B6/3857	｛圧着，すなわち塑性変形を含むもの｝
G02B6/3858	｛クランプ，すなわち弾性変形のみによるもの｝
G02B6/3859	｛フェルールが形状記憶合金［ＳＭＭ］，例．熱復元ポリマー，チタン−ニッケル系化合物，を使用することに特徴のあるもの（ＳＭＭの化学的観点はＣ０８およびＣ２２下の関連箇所を見よ；ＳＭＭを用いたモールドによる成形Ｂ２９Ｃ６１／００；電気的結合のためのＳＭＭ Ｈ０１Ｒ４／０１，Ｈ０１Ｒ４／７２，Ｈ０１Ｒ１２／８５６，Ｈ０２Ｇ１５／１８０６）｝
G02B6/3861	｛接着剤による接合（接着剤一般Ｃ０９Ｊ）｝
G02B6/3862	｛放射状に圧縮され，長手方向に分割された同一の合致する半分ずつからなるフェルール｝
G02B6/3863	｛研磨技術を用いて作製されたもの（ファイバ端の研削Ｂ２４Ｂ１９／２２６）｝
G02B6/3865	｛モールド技術を用いて作製されたもの（プラスチック材料の成形技術一般Ｂ２９Ｃ；プラスチック製の光ファイバコネクタの生産Ｂ２９Ｄ１１／００７５）｝
G02B6/3866	｛コネクタを清掃する装置，用具または方法（清掃一般B08B）｝
G02B6/3867	｛換気口を含むもの｝
G02B6/3869	｛フェルールのコネクタ本体，すなわちコネクタ，への取付け｝
G02B6/387	｛２つの相補的な部材を備えるコネクタプラグ，例．シェル，キャップ，カバー，共にロックされるもの｝
G02B6/3871	｛プラグ本体に対して回転可能なフェルール，例．回転位置を設定するためのもの（フェルール内でのファイバの調整Ｇ０２Ｂ６／３８４３）；回転後のフェルールの固定｝
G02B6/3873	｛フェルール端を整列するためにガイド表面を用いるコネクタ，例．チューブ，スリーブ，Ｖ字形の溝，ロッド，ピン，球｝
G02B6/3874	｛フェルールを整列するためにチューブ，スリーブを用いるもの｝
G02B6/3875	｛浮動的に支持されたスリーブ｝
G02B6/3877	｛分割スリーブ｝
G02B6/3878	｛複数のフェルール，分岐およびブレイクアウト手段を含んでいるもの｝
G02B6/3879	｛個々のコネクタプラグのオーバーコネクタへの連結，例．締具，クリップ，いくつかの個々のコネクタプラグからなるコハウジング｝
G02B6/3881	｛フェルール端部を整列するために溝を用いるもの｝
G02B6/3882	｛一組のフェルール端部を整列するためにロッド，ピン，球を用いるもの｝
G02B6/3883	｛複数の組のフェルール端部を整列するためにロッド，ピン，球を用いるもの｝
G02B6/3885	｛多芯または多チャネル光コネクタ，すなわち１つ以上のファイバを含んでいる単一フェルール，例．帯片タイプ（光学リボンケーブルＧ０２Ｂ６／４４０３，Ｇ０２Ｂ６／４４８）｝
G02B6/3886	｛フェルール端部を整列するための磁気的手段｝
G02B6/3887	｛光学ケーブルのコネクタハウジングへの係止，例．歪解放特徴｝<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ６／３８８７はグループＧ０２Ｂ６／３８８７５およびＧ０２Ｂ６／３８８８への再分類の影響を受ける。<br>グループＧ０２Ｂ６／３８８７，Ｇ０２Ｂ６／３８８７５およびＧ０２Ｂ６／３８８８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B6/38875	｛曲げまたはねじりからの保護｝<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ６／３８８７５はグループＧ０２Ｂ６／３８８７およびＧ０２Ｂ６／３８８９からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ６／３８８７，Ｇ０２Ｂ６／３８８９およびＧ０２Ｂ６／３８８７５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B6/3888	｛過剰な伸展または過剰な圧縮からの保護｝<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ６／３８８８はグループＧ０２Ｂ６／３８８７およびＧ０２Ｂ６／３８８９からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ６／３８８７，Ｇ０２Ｂ６／３８８９およびＧ０２Ｂ６／３８８８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B6/3889	｛保護のためにカプセル化を用いるもの，例．粘着，成形または注型用樹脂｝<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ６／３８８９はグループＧ０２Ｂ６／３８８７５およびＧ０２Ｂ６／３８８８への再分類の影響を受ける。<br>グループＧ０２Ｂ６／３８８９，Ｇ０２Ｂ６／３８８７５およびＧ０２Ｂ６／３８８８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B6/389	｛接続プラグとソケットの嵌合方法に特徴のあるもの，例．スクリューまたはナットロック，スナップイン，バヨネット方式｝
G02B6/3891	｛バヨネット方式｝
G02B6/3893	｛プッシュ・プル型，例．スナップイン，プッシュ・オン｝
G02B6/3894	｛スクリュー・ロック型｝
G02B6/3895	｛接続の識別，例．正しいプラグを正しいソケットへまたは適合する部品の完全な嵌合（プラグまたはアダプタのキー要素Ｇ０２Ｂ６／３８３１；フェルールのキー要素Ｇ０２Ｂ６／３８５１；電気的接続のためのキー要素Ｈ０１Ｒ１３／６４）｝
G02B6/3897	｛ハウジング，ケーシング，フレーム枠，回路基板に定着されたコネクタ｝
G02B6/3898	｛ツール，例．手持ちツール；チューニングレンチ；コネクタを用いる治具，例．パネルにおける取り外しまたは挿入のためのもの，コネクタの係合または結合のためのもの，コネクタ内での部品の組み立てまたは組み外しのためのもの，２つのコネクタをともに保持するためのクリップの適用のためのものまたはクリップのためのもの（清掃ツールＧ０２Ｂ６／３８６６；ツール一般Ｂ２５Ｂ）｝
G02B6/40	ファイバ束を突き合わせる手段を有するもの
G02B6/403	｛フェルールタイプのもの，一組のフェルールを接続するもの｝
G02B6/406	｛フェルールタイプのもの，複数の組のフェルールを接続するもの｝
G02B6/42	ライトガイドと光電素子との結合<br><br><u>注</u><br><br>このグループでは，次の用語は以下の意味で用いられる：<br>光電素子は発光素子，例．レーザまたはＬＥＤ，を含み，同様に受光素子，例．フォトダイオードまたはフォトトランジスタ，を含む
G02B6/4201	｛パッケージ，例．形状，構造，内部または外部の細部｝
G02B6/4202	｛中間的光学素子なしに能動素子とファイバを結合するためのもの，例．面端部をもつファイバ，成形端部をもつファイバ，管束｝
G02B6/4203	｛光学的特徴｝
G02B6/4204	｛結合が中間の光学素子，例．レンズ，ホログラム，を含むもの（カプセル化された能動素子Ｈ０１Ｓ５／０２２０８，Ｈ０１Ｌ３３／５２）｝
G02B6/4206	｛光学的特徴（Ｇ０２Ｂ６／４２０７，Ｇ０２Ｂ６／４２１が優先）｝
G02B6/4207	｛光学的フィードバックに対する感度を減少させた光学素子をもつもの（特にレーザー用に適合した反射防止装置，Ｈ０１Ｓ３／００６４参照）｝
G02B6/4208	｛非可逆性素子または複屈折板を用いるもの，すなわち擬似アイソレータ（光アイソレータそれ自体Ｇ０２Ｆ１／０９３，Ｇ０２Ｆ１／０９５５）｝
G02B6/4209	｛光学的特徴｝
G02B6/421	｛中間の光学素子が短尺ファイバ，例．ファイバスタッブ，からなるもの｝
G02B6/4212	｛中間の光学素子が間に置かれた結合媒体である，例．エポキシ樹脂，屈折率整合材料，インデクスグリース，整合液体またはゲル，であるもの｝
G02B6/4213	｛中間の光学素子が偏光選択光学素子であるもの（Ｇ０２Ｂ６／２７が優先）｝
G02B6/4214	｛中間の光学素子がリダイレクト反射手段，例．装置に向って水平から下向きまたは上向き方向への放射線を偏向するための反射鏡，プリズム，を有するもの（Ｇ０２Ｂ６／４２４６が優先）｝
G02B6/4215	｛中間の光学素子が波長選択光学素子，例．可変波長光学モジュールまたは波長ロッカー，であるもの（Ｇ０２Ｂ６／４２４６が優先）｝
G02B6/4216	｛偏光維持ファイバを取り入れたもの（偏光維持ファイバそれ自体Ｇ０２Ｂ６／１０５）｝
G02B6/4218	｛光学的特徴｝
G02B6/4219	｛結合において互いに相対的な素子の保持または位置決めのための機械的固定具；素子のための整列方法，例．特にそのために使われる測定または観測法｝
G02B6/422	｛能動整列関係，すなわち，検出された素子の結合度または配置に対して素子を移動するもの（Ｇ０２Ｂ６／４２３３，Ｇ０２Ｂ６／４２３４が優先）｝
G02B6/4221	｛素子の配置の視覚検知を含むもの，例．顕微鏡またはカメラを用いるもの｝
G02B6/4222	｛裏反射光を観測することによるもの｝
G02B6/4224	｛視覚整列関係マークを用いるもの，例．インデクス法｝
G02B6/4225	｛結合度の直接計測によるもの，例．ファイバまたは光学素子に結合された光パワー量｝
G02B6/4226	｛素子を整列関係へ移行するための位置調整手段，例．整列関係スクリュー，マウントの変形｝
G02B6/4227	｛能動整列法，例．処理手順とアルゴリズム｝
G02B6/4228	｛受動整列，すなわち，結合度または素子の配置の検知を含まないもの（Ｇ０２Ｂ６／４２３４が優先）｝
G02B6/423	｛整列のための案内表面を使用するもの｝
G02B6/4231	｛中間的素子を持つもの，例．ロッドと球，素子の間のもの｝
G02B6/4232	｛素子の整列に溶融はんだの表面張力を用いるもの，例．はんだ付けバンプ技法（半導体の組立におけるフリップチップ実装技術Ｈ０１Ｌ２４／８１）｝
G02B6/4233	｛光軸に沿った能動整列および光軸に垂直な受動整列｝
G02B6/4234	｛光軸に沿った受動整列および光軸に垂直な能動整列｝
G02B6/4236	｛整列された素子の固定方法｝
G02B6/4237	｛溶接｝
G02B6/4238	｛はんだ付け｝
G02B6/4239	｛接着接合；重合体材料での封上｝
G02B6/424	｛光学ライトガイドの取り付け｝
G02B6/4242	｛パッケージのリッドへの光学ライトガイドの取り付け｝
G02B6/4243	｛溝への光学ライトガイドの取り付け（溝への光学ライトガイドの取り付け一般Ｇ０２Ｂ６／３６３６）｝
G02B6/4244	｛光学素子の取り付け｝
G02B6/4245	｛光電素子の取り付け｝
G02B6/4246	｛二方向操作のパッケージ構造｝
G02B6/4248	｛パッケージ壁を通したファイバの密封通路のための貫通型接続（臨時的にＧ０２Ｂ６／４４２８も参照）｝
G02B6/4249	｛能動素子およびファイバのアレイを含むもの｝
G02B6/425	｛光学的特徴（半導体レーザーアレイＨ０１Ｓ５／４０；ハイブリッドＬＥＤアレイＨ０１Ｌ２５／０７５３；モノリシックＬＥＤアレイＨ０１Ｌ２７／１５３）｝
G02B6/4251	｛密封パッケージ（Ｇ０２Ｂ６／４２４８が優先）｝
G02B6/4253	｛ハウジング部品の接着剤またはポリマー材料への埋め込みによるもの（Ｇ０２Ｂ６／４２１２が優先）｝
G02B6/4254	｛不活性ガス，例．窒素または酸素，を用いるもの（半導体レーザのガス封入パッケージＨ０１Ｓ５／０２２２）｝
G02B6/4255	｛注型または鋳造によるパッケージ｝
G02B6/4256	｛ハウジングの細部｝
G02B6/4257	｛支持担体または実装基板または実装板をもつもの（Ｇ０２Ｂ６／３６４８が優先）｝
G02B6/4259	｛透明タイプであるもの｝
G02B6/426	｛実装，パッケージのボード，フレームまたはパネルへの係合または結合｝
G02B6/4261	｛パッケージがプラグ接続できるようなまたは着脱可能な実装構造を有するもの，例．ラッチまたはレールを有するもの｝
G02B6/4262	｛ハウジングの形状に特徴のあるもの（半導体レーザのためのものＨ０１Ｓ５／０２２０８）｝
G02B6/4263	｛トランジスタアウトライン［ＴＯ］キャン型であるもの｝
G02B6/4265	｛バタフライまたはデュアルインラインパッケージ［ＤＩＰ］型であるもの｝
G02B6/4266	｛熱に関するもの，温度制御または温度監視（電気回路の熱に関するものＨ０５Ｋ７／２０，Ｈ０５Ｋ５／０２１３，温度制御一般Ｇ０５Ｄ２３／１９）｝
G02B6/4267	｛熱応力の低減，例．材料の熱膨張係数の選択によるもの｝
G02B6/4268	｛冷却または放熱手段をもつもの（半導体装置のＨ０１Ｌ２３／２４；電気装置のＨ０５Ｋ７／２０；器械のＧ１２Ｂ１５／００）｝
G02B6/4269	｛ヒートシンクまたは放熱フィンをもつもの｝
G02B6/4271	｛熱電冷却を伴うもの｝
G02B6/4272	｛熱伝導性の高い実装基板をもつもの｝
G02B6/4273	｛熱的に分離しまたは熱の拡散を抑制するための断熱手段をもつもの｝
G02B6/4274	｛電気に関するもの（Ｇ０２Ｂ６／４２６３またはＧ０２Ｂ６／４２６５が優先）｝
G02B6/4275	｛静電気放電［ＥＳＤ］からの保護｝
G02B6/4277	｛電磁干渉［ＥＭＩ］からの保護，例．遮蔽手段（電気設備の遮蔽Ｈ０５Ｋ９／００，器械のＧ１２Ｂ１７／００）｝
G02B6/4278	｛プラグ接続できるまたは取り外しできる光電素子または電子素子に関するもの｝
G02B6/4279	｛電気的接続に関する無線周波数信号伝播，高周波適応｝
G02B6/428	｛プリント回路基板［ＰＣＢ］を含むもの｝
G02B6/4281	｛印刷回路基板が可撓性であるもの（一般Ｈ０５Ｋ１／１４７）｝
G02B6/4283	｛電気絶縁手段をもつもの｝
G02B6/4284	｛切離可能な電気コネクタをもつ光学モジュール（電気コネクタのラッチアームＨ０１Ｒ１３／６２７）｝
G02B6/4285	｛つなぎ紐状のコネクタに特徴のある光学モジュール｝
G02B6/4286	｛光強度の監視を伴う光モジュール｝
G02B6/4287	｛導波路の表面を通じたタップまたは立ち上げを伴う光学モジュール（G02B 6/2852，G02B 6/4286が優先）｝
G02B6/4289	｛ライトガイドに対する曲げ，マイクロ曲げまたはマクロ曲げを含むもの｝
G02B6/429	｛ライトガイドの表面の不規則さによるもの，例．ライトガイドの外表面の機械的変更によるもの｝
G02B6/4291	｛ライトガイドのエバネセント領域にアクセスするもの｝
G02B6/4292	｛光電素子から取り外し可能なライトガイド，例．互いに自己を整列させる装置｝
G02B6/4293	｛電気的および光学的信号を伝送するための電気光学ハイブリッド接続｝
G02B6/4295	｛ライトガイドを通して光により活性化される半導体装置，例．サイリスタ，フォトトランジスタ，との結合｝
G02B6/4296	｛高放射エネルギー源との結合，例．高出力レーザ，高温光源｝
G02B2006/4297	｛保護手段をもつもの，例．有害なレーザー放射への事故被ばくに対し人間を保護するもの｝
G02B6/4298	｛非コヒーレント光源および／または放射線検出器，例．ランプ，白熱電球，シンチレーション箱｝
G02B6/43	複数の光電素子とその間を接続するライトガイドからなる配置（発光または受光半導体装置Ｈ０１Ｌ２７／００，Ｈ０１Ｌ３１／００，Ｈ０１Ｌ３３／００）；｛チップ，ウエハ，板間の光学的信号を伝達したり受信したりするもの；光バックプレーン組立体｝
G02B6/44	ファイバに引張強度及び外部保護を与えるための機械的構造，例．光伝送ケーブル（導電体と光ファイバを複合したケーブル｛であって光ファイバに関連する特徴は重要でないもの｝Ｈ０１Ｂ１１／２２）
G02B6/4401	｛光ケーブル｝
G02B6/4402	｛１つの単一光導波路を持つもの（Ｇ０２Ｂ６／４４２９，Ｇ０２Ｂ６／４４３９，Ｇ０２Ｂ６／４４７９が優先）｝
G02B6/4403	｛リボン状構造を持つもの（Ｇ０２Ｂ６／４４２９，Ｇ０２Ｂ６／４４３９，Ｇ０２Ｂ６／４４７９が優先）｝
G02B6/4404	｛マルチポッドのもの｝
G02B6/4405	｛縦方向に間隔をおいて置かれた導波路締結をもつもの（Ｇ０２Ｂ６／４４２９，Ｇ０２Ｂ６／４４３９，Ｇ０２Ｂ６／４４７９が優先）｝
G02B6/4407	｛内部に溝を付けた保持部材を持つもの（Ｇ０２Ｂ６／４４２９，Ｇ０２Ｂ６／４４３９，Ｇ０２Ｂ６／４４７９が優先）｝
G02B6/4408	｛リボンケーブル内の伝達損失を減少させるまたは合わせる保持部材の中の溝構造｝
G02B6/4409	｛リボンのためのもの｝
G02B6/441	｛補助管束から組立てられたもの（Ｇ０２Ｂ６／４４２９，Ｇ０２Ｂ６／４４３９，Ｇ０２Ｂ６／４４７９が優先）｝
G02B6/4411	｛マトリックス構造｝
G02B6/4413	｛螺旋ケーブル｝
G02B6/4414	｛内部蛇行導波路｝
G02B6/4415	｛特殊用途のケーブル（Ｇ０２Ｂ６／４４２９，Ｇ０２Ｂ６／４４３９，Ｇ０２Ｂ６／４４７９が優先）｝
G02B6/4416	｛異種ケーブル｝
G02B6/4417	｛高電圧機構，例．クラッドにおけるもの｝
G02B6/4419	｛コロナ放電を防ぐもの｝
G02B6/442	｛碍子｝
G02B6/4421	｛光ファイバの螺旋構造をもつ碍子，例．碍子の周りに巻かれたファイバ｝
G02B6/4422	｛オーバーヘッド型のもの｝
G02B6/4423	｛電食を防止する手段｝
G02B6/4425	｛ギャロッピング振動の抑圧｝
G02B6/4426	｛配線により引き起こされるドラッグを減少させるもの，例．楕円形断面｝
G02B6/44265	
G02B6/4427	｛耐圧ケーブル，例．海中ケーブル｝
G02B6/4428	｛耐圧装置におけるペネトレータシステム｝
G02B6/4429	｛特徴を強化および保護するもの（Ｇ０２Ｂ６／４４９２，Ｇ０２Ｂ６／４４９４，Ｇ０２Ｂ６／４４９６が優先）｝
G02B6/443	｛保護被覆｝
G02B6/4431	
G02B6/4432	｛ファイバ補強材をもつもの｝
G02B6/4433	｛光伝達素子と直線的に並んで布設する２重補強構造｝
G02B6/4434	｛引張荷重を受ける中央部材｝
G02B6/4435	｛波形マントル｝
G02B6/4436	｛耐熱｝
G02B6/4438	｛ダクトまたは毛細管の中の流体引力により挿入を容易にするもの｝
G02B6/44382	
G02B6/44384	
G02B6/44386	
G02B6/4439	｛補助具｝
G02B6/444	｛余長を持つシステムと箱体｝
G02B6/4441	｛箱体｝
G02B6/4442	｛キャップ結合箱体｝
G02B6/4444	｛封止具｝
G02B6/4445	｛分割された台板｝
G02B6/4446	｛ケーブル箱体｝
G02B6/44465	
G02B6/4447	｛分割された殻をもつもの（Ｇ０２Ｂ６／４４４８が優先）｝
G02B6/4448	｛電気光学式｝
G02B6/445	｛横方向に軸支されたカバー｝
G02B6/44515	
G02B6/4452	｛分配フレーム｝
G02B6/44524	
G02B6/44526	
G02B6/44528	
G02B6/44529	
G02B6/4453	｛カセット｝
G02B6/4454	｛継ぎ目のあるもの｝
G02B6/4455	｛分配フレームの中でカセットの抽出または挿入の仕方に特徴のあるもの，例．軸支，摺動，回転，滑り｝
G02B6/4457	｛ボビン；リール｝
G02B6/4458	｛コイル状のもの，例．広げることのできる螺旋｝
G02B6/4459	｛ダクト；経路｝
G02B6/446	｛乾燥させる特徴｝
G02B6/4461	｛関節式のもの｝
G02B6/4469	｛セキュリティ側面｝
G02B6/4471	｛終端，ファンアウト，固定，歪み軽減または類似装置（取り外しのきくコネクタＧ０２Ｂ６／３８０７）｝
G02B6/44715	
G02B6/4472	｛マニホルド｝
G02B6/4473	｛三方システム｝
G02B6/4475	｛横方向分岐のための構成をもつもの（Ｇ０２Ｂ６／４４９５が優先）｝
G02B6/4476	｛熱収縮素子をもつもの｝
G02B6/44765	
G02B6/4477	｛内部強度素子への歪みを軽減するもの｝
G02B6/44775	
G02B6/4478	｛曲げ軽減｝
G02B6/44785	
G02B6/4479	｛加工法｝
G02B6/448	｛リボンケーブル｝
G02B6/4482	｛コードまたは色マーキング｝
G02B6/4483	｛注入または充填装置（水素吸収材Ｇ０２Ｂ６／４４９２；水抑制または疎水性材料Ｇ０２Ｂ６／４４９４）｝
G02B6/4484	｛ファイバと保護材構の間に所望の余長をもつもの｝
G02B6/4485	｛流体引力により保護チューブの中に取付けるもの｝
G02B6/4486	｛保護カバー｝
G02B6/4488	｛金属管を持つもの｝
G02B6/4489	｛ローブ構造の中央支持部材のもの｝
G02B6/449	｛ねじるもの｝
G02B6/4491	｛ローブ構造の中のもの｝
G02B6/46	光ファイバまたは光ケーブルの取り付けに適合した方法または装置（電気導体と光ファイバを含むケーブルの取り付けＨ０２Ｇ）
G02B6/47	
G02B6/475	
G02B6/477	
G02B6/48	架空取り付け
G02B6/483	｛空中タイプの取り付け｝
G02B6/486	｛らせん包装によるもの｝
G02B6/50	地中または水中取り付け；チューブ，導管またはダクトを通した取り付け
G02B6/501	
G02B6/502	｛流体動作中での取り付け方法，例．パイプライン｝
G02B6/504	｛固体材料の中での取り付け，例．地下｝
G02B6/506	｛水中取り付け｝
G02B6/508	｛ダクト中のケーブル引きまわし固定装置｝
G02B6/52	流体を用いるもの，例．空気
G02B6/54	機械的手段を用いるもの，例．引くまたは押す装置
G02B6/545	
G02B6/56	
G02B6/562	
G02B6/564	
G02B6/566	
G02B6/567	
G02B7/00	光学要素用のマウント，調節手段，または光密結合
G02B7/001	｛平衡構造，例．外科用顕微鏡｝
G02B7/002	｛人体に取り付けるもの｝
G02B7/003	｛光学素子の位置合わせ（Ｇ０２Ｂ７／００１，Ｇ０２Ｂ７／００２が優先；反射鏡用Ｇ０２Ｂ７／１８２２）｝
G02B7/004	｛手動位置合わせ，例．マイクロマニュプレータ｝
G02B7/005	｛動力化位置合わせ｝
G02B7/006	｛フィルター保持体｝
G02B7/007	｛耐圧サイトガラス｝
G02B7/008	｛温度変化を補償または温度を制御するための手段をもつもの；熱的安定化｝
G02B7/02	レンズ用｛（拡大鏡用支持体Ｇ０２Ｂ２５／００２）｝
G02B7/021	｛１つ以上のレンズ｝
G02B7/022	｛相補的係合手段を有するレンズとマウント，例．ねじ／ねじ山｝
G02B7/023	｛調節を許すもの｝
G02B7/025	｛接着剤を用いるもの｝
G02B7/026	｛止め輪またはスプリングを用いるもの（Ｇ０２Ｂ７／０２７が優先）｝
G02B7/027	｛球またはボールの形状をしたレンズ｝
G02B7/028	｛温度変化を補償または温度を制御するための手段をもつもの；熱的安定化｝
G02B7/04	焦点調節または変倍機構をもつもの
G02B7/06	双眼要素対焦点調節
G02B7/08	遠隔操作機構と共動するようになっているもの
G02B7/09	自動焦点調節または変倍機構に適合されたもの（合焦信号の自動発生Ｇ０２Ｂ７／２８）
G02B7/10	数個のレンズの相対的な光軸方向の移動によるもの，例．変倍対物レンズのもの
G02B7/102	｛マイコンにより制御されたもの（交換レンズを持つカメラＧ０３Ｂ１７／１４）｝
G02B7/105	近接距離焦点合せのために特に適合している可動レンズ手段をもつもの
G02B7/12	双眼的要素対の眼幅調整装置
G02B7/14	レンズ交換に適合するもの｛（Ｇ０２Ｂ７／０２７が優先）｝
G02B7/16	回転ターレット
G02B7/18	プリズム用；反射鏡用
G02B7/1805	｛プリズム用（Ｇ０２Ｂ７／１８１が優先）｝
G02B7/181	｛温度変化を補償または温度を制御するための手段をもつもの；熱的安定化｝
G02B7/1815	｛冷却または加熱システムをもつもの（レーザ鏡用冷却装置Ｈ０１Ｓ３／０４０１）｝
G02B7/182	反射鏡用（｛Ｇ０２Ｂ７／１８１が優先；ＭＥＭＳ鏡，例．ＤＭＤ，の取り付けＧ０２Ｂ２６／０８３３｝；可動または変形可能な光学要素を用いて，光の強度，色，位相，偏光または方向を制御する光学装置または光学的配置Ｇ０２Ｂ２６／００；｛車両の反射鏡の配置Ｂ６０Ｒ１／０２｝）
G02B7/1821	｛回転または振動鏡｝
G02B7/1822	｛光学軸を整列するための手段を含むもの（Ｇ０２Ｂ７／１８２１が優先）｝
G02B7/1824	｛手動位置合わせ｝
G02B7/1825	｛ねじにより作られたもの，例．レーザー反射鏡用｝
G02B7/1827	｛動力化された位置合わせ｝
G02B7/1828	｛磁気的手段を用いるもの｝
G02B7/183	極めて大きい鏡に特に適合するもの，例．天文学用｛または太陽光集光用｝
G02B7/185	反射鏡表面の形を調節する手段をもつもの（曲面をもつ反射鏡Ｇ０２Ｂ５／１０；｛光の移送を制御するためのものＧ０２Ｂ２６／０６，光の方向Ｇ０２Ｂ２６／０８２５｝）
G02B7/188	薄膜反射鏡｛（使われていない，Ｇ０２Ｂ２６／０６，Ｇ０２Ｂ２６／０８２５を参照）｝
G02B7/192	反射鏡内部の応力を最小限にする手段をもつもの｛（使われていない）｝
G02B7/195	液体冷却反射鏡｛（使われていない，Ｇ０２Ｂ７／１８１を参照）｝
G02B7/198	反射鏡の支持に関連して反射鏡を調節する手段をもつもの｛（Ｇ０２Ｂ７／１８２２が優先）｝
G02B7/20	可動光学要素の光密結合
G02B7/22	伸縮結合，例．蛇腹
G02B7/24	枢軸結合
G02B7/28	焦点調節信号の自動発生用のシステム（距離の測定それ自体Ｇ０１Ｃ，Ｇ０１Ｓ；特殊な装置の焦点調節を制御するための信号を使用するものは，その装置のサブクラス，例．Ｇ０３Ｂ，Ｇ０３Ｆ，｛Ｈ０４Ｎ｝を参照）
G02B7/282	｛ズームレンズの自動焦点合わせ｝
G02B7/285	｛２つ以上の異なる焦点検知装置を含むもの，例．能動および受動両方の焦点検知装置｝
G02B7/287	｛視線検知装置を含む｝
G02B7/30	基線長視差三角形を用いるもの
G02B7/305	｛走査装置を用いるもの｝
G02B7/32	アクティブ手段，例．発光器，を使用するもの｛（能動および受動両方の焦点検知装置を含むものＧ０２Ｂ７／２８５；超音波を使用するものＧ０２Ｂ７／４０）｝
G02B7/34	瞳面の異なる部分を使用するもの
G02B7/343	｛光ビーム分離プリズムを用いるもの｝
G02B7/346	｛孔面の水平および垂直部分を使用するもの，すなわち広域自動焦点合わせ｝
G02B7/36	像鮮鋭度技術を使用するもの，｛例．自動焦点信号を生成するための画像処理技術（カメラ内に固体撮像素子をもつものＨ０４Ｎ５／２３２１２；画像データ処理そのものＧ０６Ｔ）｝
G02B7/365	｛像の空間周波構成要素の分析によるもの｝
G02B7/38	光路長の異なる点で測定されるもの，｛例．２またはそれ以上の平面に焦点を当て画像データを比較するもの｝
G02B7/40	反射波，例．超音波の，遅延時間を使用するもの
G02B9/00	複合された構成要素の数とそれらの符号，すなわち＋または−による配列とによって特徴づけられた対物レンズ（Ｇ０２Ｂ１５／００が優先）
G02B9/02	１個の＋構成要素のみから成るもの（単レンズＧ０２Ｂ３／００）
G02B9/04	２個の構成要素のみから成るもの
G02B9/06	２個の＋構成要素
G02B9/08	絞りのまわりに配列
G02B9/10	１個の＋と１個の−構成要素
G02B9/12	３個の構成要素のみから成るもの
G02B9/14	＋−＋配列のもの
G02B9/16	全ての構成要素が単レンズであるもの
G02B9/18	１個の構成要素が複合レンズであるもの（Ｇ０２Ｂ９／３０が優先）
G02B9/20	後部構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/22	中間構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/24	２個の構成要素が複合レンズであるもの（Ｇ０２Ｂ９／３０が優先）
G02B9/26	前部および後部構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/28	中間部および後部構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/30	中間部構成要素が＋レンズを有する−複合メニスカスであるもの
G02B9/32	その＋レンズがメニスカスであるもの
G02B9/34	４個の構成要素のみをもつもの
G02B9/36	＋−−＋配列のもの<br><br><u>注</u><br><br>サブグループＧ０２Ｂ９／３８，Ｇ０２Ｂ９／４４〜Ｇ０２Ｂ９／５６においては，先に記載された適用可能なサブグループが後に記載されたサブグループに優先する。
G02B9/38	両−構成要素がメニスカスであるもの
G02B9/40	１個の−構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/42	２個の−構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/44	両−構成要素が両凹レンズであるもの
G02B9/46	１個の−構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/48	２個の−構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/50	両＋構成要素がメニスカスであるもの
G02B9/52	後部＋構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/54	前部＋構成要素が複合レンズであるもの
G02B9/56	全ての構成要素が単レンズであるもの
G02B9/58	−＋＋−配列のもの
G02B9/60	５個の構成要素のみをもつもの
G02B9/62	６個の構成要素のみをもつもの
G02B9/64	７個以上の構成要素をもつもの
G02B13/00	以下に詳細に記載される目的のために特に設計された対物レンズ（変倍のもの｛一般｝Ｇ０２Ｂ１５／００）<br><br><u>注</u><br><br>サブグループのタイトルで特定されない限り，このグループおよびそのサブグループは反射面を含む物体を分類しない，それらはＧ０２Ｂ１７／０６，Ｇ０２Ｂ１７／０８およびそのサブグループに分類される。
G02B13/0005	｛Ｆ−シータ特性をもつもの（可動または変形可能な光学要素を用いる走査系Ｇ０２Ｂ２６／１０）｝
G02B13/001	｛電子装置，例．携帯電話，ウェブカメラ，ＰＤＡ，小型デジタルカメラ，のための小型化された対物レンズ（Ｇ０２Ｂ２３／２４３が優先）｝
G02B13/0015	｛レンズの設計に特徴のあるもの｝
G02B13/002	少なくとも一つの非球面をもつもの<br><br><u>注</u><br><br>このグループに分類する際は，レンズは単レンズまたは複合レンズとする。
G02B13/0025	｛１個だけのレンズをもつもの｝
G02B13/003	｛２個のレンズをもつもの｝
G02B13/0035	｛３個のレンズをもつもの｝
G02B13/004	｛４個のレンズをもつもの｝
G02B13/0045	｛５個またはそれ以上のレンズをもつもの｝
G02B13/005	｛球面レンズのみをもつもの｝
G02B13/0055	｛特別な光学要素を用いるもの｝
G02B13/006	｛少なくとも一つの要素が複合光学要素，例．接合された要素，であるもの｝
G02B13/0065	｛ビーム褶曲プリズムまたは反射鏡をもつもの｝
G02B13/007	｛ビーム褶曲プリズムが少なくとも一つの曲面をもつもの｝
G02B13/0075	｛可変光学特性のある要素をもつもの｝
G02B13/008	｛赤外光のために設計されたもの｝
G02B13/0085	｛ウェハーレベルの光学を用いるもの｝
G02B13/009	｛ズーム機能をもつもの｝
G02B13/0095	｛リレーレンズまたはロッドレンズ（孔体の中を見るための機器内のものＧ０２Ｂ２３／２４４６）｝
G02B13/02	望遠写真対物レンズ，すなわち＋−型の系であって前面から像面までの距離が焦点距離よりも短いもの
G02B13/04	逆望遠写真対物レンズ
G02B13/06	パノラマ用対物レンズ；｛反射面をもつパノラマ用対物レンズを含む｝いわゆる「全天レンズ」
G02B13/08	アナモフイック対物レンズ
G02B13/10	プリズムを含むもの（Ｇ０２Ｂ１３／１２が優先）
G02B13/12	変倍のもの
G02B13/14	赤外線または紫外線で使うもの（｛Ｇ０２Ｂ１３／００８｝，Ｇ０２Ｂ１３／１６が優先）
G02B13/143	｛紫外線で使うもの｝
G02B13/146	｛赤外光と可視光のような多重波長帯域において使うための補正を伴うもの，例．ＦＬＩＲシステム｝
G02B13/16	イメージコンバーター，イメージインテンシファイヤーと共に使うもの，｛または投影機とともに用いるためのもの，例．プロジェクションテレビ用の対物レンズ｝
G02B13/18	１以上の非球面レンズをもつもの，例．幾何学的収差補正用｛（Ｇ０２Ｂ１３／００２が優先）｝
G02B13/20	ソフトフォーカス対物レンズ（拡散要素一般Ｇ０２Ｂ５／０２）
G02B13/22	テレセントリック対物レンズまたはレンズ系
G02B13/24	短物体距離にて複製または複写に使用するもの
G02B13/26	等倍複製用
G02B15/00	変倍のための手段をもつ対物レンズ（アナモフイック対物レンズＧ０２Ｂ１３／０８）
G02B15/02	対物レンズの一部を交換するもの，付加するもの，または除くもの，例．変換できる対物レンズ
G02B15/04	一部を交換するもの
G02B15/06	前部を交換するもの
G02B15/08	後部を交換するもの
G02B15/10	一部を付加するもの，例．接写用アタッチメント
G02B15/12	望遠アタッチメントを付加するもの（Ｇ０２Ｂ１５／１４が優先）
G02B15/14	対物レンズの等価焦点距離を連続的に変化させるために像面に対する１個以上のレンズまたはレンズ群の軸方向移動によるもの
G02B15/142	｛２つの群のみをもつもの｝
G02B15/1421	｛第一の群が正であるもの｝
G02B15/1425	｛第一の群が負であるもの｝
G02B15/143	｛３つの群のみをもつもの｝
G02B15/1431	｛第一の群が正であるもの｝
G02B15/143101	｛＋−−配列のもの｝
G02B15/143103	｛＋＋−配列のもの｝
G02B15/143105	｛＋−＋配列のもの｝
G02B15/143107	｛＋＋＋配列のもの｝
G02B15/1435	｛第一の群が負であるもの｝
G02B15/143501	｛−−−配列のもの｝
G02B15/143503	｛−＋−配列のもの｝
G02B15/143505	｛−−＋配列のもの｝
G02B15/143507	｛−＋＋配列のもの｝
G02B15/144	｛４つの群のみをもつもの｝
G02B15/1441	｛第一の群が正であるもの｝
G02B15/144101	｛＋−−−配列のもの｝
G02B15/144103	｛＋＋−−配列のもの｝
G02B15/144105	｛＋−＋−配列のもの｝
G02B15/144107	｛＋＋＋−配列のもの｝
G02B15/144109	｛＋−−＋配列のもの｝
G02B15/144111	｛＋＋−＋配列のもの｝
G02B15/144113	｛＋−＋＋配列のもの｝
G02B15/144115	｛＋＋＋＋配列のもの｝
G02B15/1445	｛第一の群が負であるもの｝
G02B15/144501	｛−−−−配列のもの｝
G02B15/144503	｛−＋−−配列のもの｝
G02B15/144505	｛−−＋−配列のもの｝
G02B15/144507	｛−＋＋−配列のもの｝
G02B15/144509	｛−−−＋配列のもの｝
G02B15/144511	｛−＋−＋配列のもの｝
G02B15/144513	｛−−＋＋配列のもの｝
G02B15/144515	｛−＋＋＋配列のもの｝
G02B15/145	｛５つの群のみをもつもの｝
G02B15/1451	｛第一の群が正であるもの｝
G02B15/145101	｛＋−−−−配列のもの｝
G02B15/145103	｛＋＋−−−配列のもの｝
G02B15/145105	｛＋−＋−−配列のもの｝
G02B15/145107	｛＋＋＋−−配列のもの｝
G02B15/145109	｛＋−−＋−配列のもの｝
G02B15/145111	｛＋＋−＋−配列のもの｝
G02B15/145113	｛＋−＋＋−配列のもの｝
G02B15/145115	｛＋＋＋＋−配列のもの｝
G02B15/145117	｛＋−−−＋配列のもの｝
G02B15/145119	｛＋＋−−＋配列のもの｝
G02B15/145121	｛＋−＋−＋配列のもの｝
G02B15/145123	｛＋＋＋−＋配列のもの｝
G02B15/145125	｛＋−−＋＋配列のもの｝
G02B15/145127	｛＋＋−＋＋配列のもの｝
G02B15/145129	｛＋−＋＋＋配列のもの｝
G02B15/145131	｛＋＋＋＋＋配列のもの｝
G02B15/1455	｛第一の群が負であるもの｝
G02B15/145501	｛−−−−−配列のもの｝
G02B15/145503	｛−＋−−−配列のもの｝
G02B15/145505	｛−−＋−−配列のもの｝
G02B15/145507	｛−＋＋−−配列のもの｝
G02B15/145509	｛−−−＋−配列のもの｝
G02B15/145511	｛−＋−＋−配列のもの｝
G02B15/145513	｛−−＋＋−配列のもの｝
G02B15/145515	｛−＋＋＋−配列のもの｝
G02B15/145517	｛−−−−＋配列のもの｝
G02B15/145519	｛−＋−−＋配列のもの｝
G02B15/145521	｛−−＋−＋配列のもの｝
G02B15/145523	｛−＋＋−＋配列のもの｝
G02B15/145525	｛−−−＋＋配列のもの｝
G02B15/145527	｛−＋−＋＋配列のもの｝
G02B15/145529	｛−−＋＋＋配列のもの｝
G02B15/145531	｛−＋＋＋＋配列のもの｝
G02B15/146	｛６つ以上の群をもつもの｝
G02B15/1461	｛第一の群が正であるもの｝
G02B15/1465	｛第一の群が負であるもの｝
G02B15/15	単一の移動手段のみによる，または直線的な相対移動手段のみによる補償，例．光学的補償
G02B15/16	一つのレンズまたはレンズ群と，他のレンズまたはレンズ群と間での相互依存的な非線形な相対移動を伴うもの（Ｇ０２Ｂ１５／２２が優先）
G02B15/163	第１の可動レンズまたはレンズ群および第２の可動レンズまたはレンズ群が双方ともに固定レンズまたはレンズ群の前方に配されているもの（Ｇ０２Ｂ１５／１７７が優先）
G02B15/167	付加的な固定前部レンズまたはレンズ群を有するもの
G02B15/17	＋−−配列のもの
G02B15/173	＋−＋配列のもの
G02B15/177	負の前部レンズまたはレンズ群を有するもの
G02B15/20	対物レンズの焦点距離を変化させるために，さらに別の可動レンズまたはレンズ群を有するもの
G02B15/22	近接距離へ焦点合せのために特に適合する可動レンズ手段をもつもの
G02B15/24	前部固定レンズまたはレンズ群および２個の可動レンズまたはレンズ群が，固定レンズまたはレンズ群の前方に配置されているもの
G02B15/26	＋−−配列のもの
G02B15/28	＋−＋配列のもの
G02B17/00	反射面を有し，かつ屈折素子をもちまたはもたない系（顕微鏡Ｇ０２Ｂ２１／００；望遠鏡，潜望鏡Ｇ０２Ｂ２３／００；光束分割または合成用Ｇ０２Ｂ２７／１０；投影用Ｇ０２Ｂ２７／１８）
G02B17/002	｛反射系のアレイ｝
G02B17/004	｛２またはそれ以上の面の間，例．セル，共振器，での複数の反射を含む系（光学キュベット用のマルチパス配置Ｇ０１Ｎ２１／０３１；レーザ共振器Ｈ０１Ｓ３／０５）｝
G02B17/006	｛光が複数の平行面，例．ルーバミラー，全内部反射［ＴＩＲ］レンズ，の上で反射する系（フレネルミラーＧ０２Ｂ５／０９；フレネルレンズＧ０２Ｂ３／０８）｝
G02B17/008	｛結像リレーからのものに特に適合された系または連鎖する系｝
G02B17/02	反射光学系，例．正立像系と倒立像系
G02B17/023	｛光学通路を拡張したまは折り畳むためのもの，例．遅延線｝
G02B17/026	｛正立または倒立特性のみの静止結像をもつもの（Ｇ０２Ｂ１７／０４５が優先；光学的ディローテーターＧ０２Ｂ２７／６４２；移動可能なまたは変形可能な光学素子を用いる光の方向を制御するための光学装置Ｇ０２Ｂ２６／０８）｝
G02B17/04	プリズムのみを使うもの
G02B17/045	｛正立または倒立特性のみの静止結像をもつもの（光学的ディローテーターＧ０２Ｂ２７／６４２；移動可能なまたは変形可能な光学素子を用いる光の方向を制御するための光学装置Ｇ０２Ｂ２６／０８）｝
G02B17/06	反射鏡のみを使うもの，｛すなわち，単一の曲面鏡をもつもの（非画像用途に用いられるものＧ０２Ｂ１９／００）｝
G02B17/0605	｛２つの曲面反射鏡を使うもの（Ｇ０２Ｂ１７／０６６８，Ｇ０２Ｂ１７／０６９４が優先）｝
G02B17/061	｛反射鏡の少なくとも１つが中央孔を有する，軸上の系｝
G02B17/0615	｛全ての鏡が共通の回転対象系の軸を共有する軸外れまたは天空不明系｝
G02B17/0621	｛鏡の全てが共通の回転対象系の軸を共有するわけではない軸外れまたは天空不明系，例．鏡の少なくとも一つが他の素子に対して歪んだ，傾いたまたは中心の外れたもの｝
G02B17/0626	｛３つの曲面反射鏡を用いるもの（Ｇ０２Ｂ１７／０６６８，Ｇ０２Ｂ１７／０６９４が優先）｝
G02B17/0631	｛反射鏡の少なくとも１つが中央孔を有する，軸上の系｝
G02B17/0636	｛全ての鏡が共通の回転対象系の軸を共有する軸外れまたは天空不明系｝
G02B17/0642	｛鏡の全てが共通の回転対象系の軸を共有するわけではない軸外れまたは天空不明系，例．鏡の少なくとも一つが他の素子に対して歪んだ，傾いたまたは中心の外れたもの｝
G02B17/0647	｛４つ以上の曲面反射鏡を用いるもの（Ｇ０２Ｂ１７／０６６８，Ｇ０２Ｂ１７／０６９４が優先）｝
G02B17/0652	｛反射鏡の少なくとも１つが中央孔を有する，軸上の系｝
G02B17/0657	｛全ての鏡が共通の回転対象系の軸を共有する軸外れまたは天空不明系｝
G02B17/0663	｛鏡の全てが共通の回転対象系の軸を共有するわけではない軸外れまたは天空不明系，例．鏡の少なくとも一つが他の素子に対して歪んだ，傾いたまたは中心の外れたもの｝
G02B17/0668	｛非結像特性をもつもの｝
G02B17/0673	｛光の凝集のためのもの，例．光の放射のために用いられるもの（照明装置の細部一般Ｆ２１Ｖ；光の放出に特に適用される少なくとも１つの電位障壁または表面障壁を有する半導体装置Ｈ０１Ｌ３３／００）｝
G02B17/0678	｛３６０°平面または半球状の光の放射に特に適合されたもの｝
G02B17/0684	｛集光用のもの，例．検出器とともに用いるもの｝
G02B17/0689	｛３６０°平面または半球からの受光に特に適合されたもの｝
G02B17/0694	｛マルチスペクトル系を含む，変倍または多重結像面をもつもの（屈折素子のみをもつ系Ｇ０２Ｂ１５／１４）｝
G02B17/08	反射屈折系｛（非画像用途に用いられるものＧ０２Ｂ１９／００）｝
G02B17/0804	｛２つの曲面反射鏡を使うもの（Ｇ０２Ｂ１７／０８６４，Ｇ０２Ｂ１７／０８９６が優先）｝
G02B17/0808	｛反射鏡の少なくとも１つが中央孔を有する，軸上の系｝
G02B17/0812	｛全ての鏡が共通の回転対象系の軸を共有する軸外れまたは天空不明系｝
G02B17/0816	｛鏡の全てが共通の回転対象系の軸を共有するわけではない軸外れまたは天空不明系，例．鏡の少なくとも一つが他の素子に対して歪んだ，傾いたまたは中心の外れたもの｝
G02B17/082	｛３つの曲面反射鏡を用いるもの（Ｇ０２Ｂ１７／０８６４，Ｇ０２Ｂ１７／０８９６が優先）｝
G02B17/0824	｛反射鏡の少なくとも１つが中央孔を有する，軸上の系｝
G02B17/0828	｛全ての鏡が共通の回転対象系の軸を共有する軸外れまたは天空不明系｝
G02B17/0832	｛鏡の全てが共通の回転対象系の軸を共有するわけではない軸外れまたは天空不明系，例．鏡の少なくとも一つが他の素子に対して歪んだ，傾いたまたは中心の外れたもの｝
G02B17/0836	｛４つ以上の曲面反射鏡を用いるもの（Ｇ０２Ｂ１７／０８６４，Ｇ０２Ｂ１７／０８９６が優先）｝
G02B17/084	｛反射鏡の少なくとも１つが中央孔を有する，軸上の系｝
G02B17/0844	｛全ての鏡が共通の回転対象系の軸を共有する軸外れまたは天空不明系｝
G02B17/0848	｛鏡の全てが共通の回転対象系の軸を共有するわけではない軸外れまたは天空不明系，例．鏡の少なくとも一つが他の素子に対して歪んだ，傾いたまたは中心の外れたもの｝
G02B17/0852	｛フィールド補正のみをもつもの｝
G02B17/0856	｛反射が素子内で行われる反射面をもつ屈折素子を含むもの，例．マンジン鏡｝
G02B17/086	｛系が光学材料の単一ブロック，例．ソリッド反射屈折光学系，からなるもの｝
G02B17/0864	｛非結像特性をもつもの｝
G02B17/0868	｛光の凝集のためのもの，例．光の放射のために用いられるもの（照明装置の細部一般Ｆ２１Ｖ；光の放出に特に適用される少なくとも１つの電位障壁または表面障壁を有する半導体装置Ｈ０１Ｌ３３／００）｝
G02B17/0872	｛３６０°平面または半球状の光の放射に特に適合されたもの｝
G02B17/0876	｛集光用のもの，例．検出器とともに用いるもの｝
G02B17/088	｛３６０°平面または半球からの受光に特に適合されたもの｝
G02B17/0884	｛瞳孔補正器をもつもの｝
G02B17/0888	｛補正器が少なくとも一つの非球面，例．シュミット面，をもつもの｝
G02B17/0892	｛ＵＶに特に適合されたもの｝
G02B17/0896	｛マルチスペクトル系を含む，変倍または多重結像面をもつもの（屈折素子のみをもつ系Ｇ０２Ｂ１５／１４）｝
G02B19/00	コンデンサー，｛例．集光または類似の非画像光学｝（顕微鏡用Ｇ０２Ｂ２１／０８）
G02B19/0004	｛使用される光学的方法に特徴のあるもの｝
G02B19/0009	｛屈折面のみをもつもの｝
G02B19/0014	｛少なくとも一つの表面が屈折力をもつもの｝
G02B19/0019	｛反射面だけをもつもの（例．ルーバー系，多数の平面反射器をもつ系）｝
G02B19/0023	｛少なくとも一つの表面が屈折力をもつもの｝
G02B19/0028	｛屈折および反射面，例．非画像反射屈折系｝
G02B19/0033	｛使用に特徴のあるもの｝
G02B19/0038	｛周囲の光とともに用いるためのもの（Ｇ０２Ｂ１９／００９，Ｇ０２Ｂ１９／００９５が優先）｝
G02B19/0042	｛直射日光とともに用いるためのもの｝
G02B19/0047	｛光源とともに用いるためのもの（Ｇ０２Ｂ１９／００９，Ｇ０２Ｂ１９／００９５が優先；照明装置の細部一般Ｆ２１Ｖ；レーザのために特に適合された光学装置をもつ非半導体レーザＨ０１Ｓ３／００５）｝
G02B19/0052	｛光源がレーザダイオードを含むもの（中間的光学素子を用いたライトガイドとの結合Ｇ０２Ｂ６／４２０４；レーザのために特に適合された光学装置をもつ半導体レーザＨ０１Ｓ５／００５）｝
G02B19/0057	｛レーザダイオードアレイの形状であるもの，例．レーザダイオード棒（ビームの組合せ配列をもつ半導体レーザアレイＨ０１Ｓ５／４０１２）｝
G02B19/0061	｛光源がＬＥＤを含むもの（光の放出に特に特に適用される少なくとも１つの電位障壁または表面障壁を有する半導体装置Ｈ０１Ｌ３３／００）｝
G02B19/0066	｛ＬＥＤアレイの形状であるもの｝
G02B19/0071	｛完全な半球面または光源の周りを３６０°取り囲む面を照明するよう適合されたもの｝
G02B19/0076	｛検出器とともに用いるためのもの（Ｇ０２Ｂ１９／００９，Ｇ０２Ｂ１９／００９５が優先）｝
G02B19/008	｛完全な半球面または検出器の周りを３６０°取り囲む面から集光するよう適合されたもの｝
G02B19/0085	｛検出器および光源の両方とともに用いるためのもの（例．送受信機内のもの，Ｇ０２Ｂ１９／００９，Ｇ０２Ｂ１９／００９５が優先）｝
G02B19/009	｛赤外線とともに用いるためのもの｝
G02B19/0095	｛紫外線とともに用いるためのもの｝
G02B21/00	顕微鏡（接眼レンズＧ０２Ｂ２５／００；偏光系Ｇ０２Ｂ２７／２８；測定用顕微鏡Ｇ０１Ｂ９／０４；ミクロトームＧ０１Ｎ１／０６；走査プローブ顕微鏡または装置Ｇ０１Ｑ）
G02B21/0004	｛特別な用途に特に適合されたもの｝
G02B21/0008	｛顕微鏡が単純な構造を有するもの，例．携帯用顕微鏡｝
G02B21/0012	｛外科用顕微鏡（外科用顕微鏡用の平衡構造Ｇ０２Ｂ７／００１）｝
G02B21/0016	｛技術顕微鏡，例．工業生産工程における検査または測量用｝
G02B21/002	｛走査顕微鏡（近視野光学顕微鏡Ｇ０１Ｑ６０／１８）｝
G02B21/0024	｛共焦点走査顕微鏡［ＣＳＯＭ］または共焦点顕微鏡；ＣＳＯＭとの使用に限定されない付属品，例．試料ホルダ｝<br><br><u>注</u><br><br>対物レンズレボルバまたは類似のものはＧ０２Ｂ２１／００の他のグループに分類される
G02B21/0028	｛特別な用途に特に適合されたもの，例．内視鏡用，検眼鏡用，従来の顕微鏡への取付け用｝
G02B21/0032	｛照明の光学的細部，例．光源，ピンホール，ビームスプリッタ，スリット，ファイバ（Ｇ０２Ｂ２１／００３６〜Ｇ０２Ｂ２１／００８；試料照明のための手段一般Ｇ０２Ｂ２１／０６）｝
G02B21/0036	｛走査の細部，例．走査ステージ｝
G02B21/004	｛固定アレイ，例．切り替え可能な開口アレイ｝
G02B21/0044	｛移動開口，例．ニポウディスク，回転レンズアレイ｝
G02B21/0048	｛走査反射鏡，例．回転またはガルバノミラー，ＭＥＭＳ反射鏡｝
G02B21/0052	｛画像生成の光学的細部｝
G02B21/0056	｛光学的コヒーレンスに基づくもの，例．位相コントラスト装置，干渉装置｝
G02B21/006	｛焦点調節装置；結像面の選択｝
G02B21/0064	｛マルチスペクトルまたは波長選択装置，例．波長分割，色解析（Ｇ０２Ｂ２１／００７６が優先）｝
G02B21/0068	｛偏光を用いる装置｝
G02B21/0072	｛分解能または補正に関する細部であって，ＣＳＯＭ対物レンズの一般的な設計を含むもの｝
G02B21/0076	｛蛍光または発光を用いる装置｝
G02B21/008	｛検出または画像処理の細部，一般的なコンピュータ制御を含む｝
G02B21/0084	｛時間尺度の検出，例．ストロボ化，超高速，ヘテロダイン検出｝
G02B21/0088	｛逆顕微鏡｝
G02B21/0092	｛偏光顕微鏡｝
G02B21/0096	｛露出計装置をもつもの（露出計それ自体Ｇ０１Ｊ）｝
G02B21/02	対物レンズ
G02B21/025	｛変倍機構をもつもの（変倍機構Ｇ０２Ｂ１５／００）｝
G02B21/04	反射鏡を含むもの
G02B21/06	試料照明のための手段
G02B21/08	コンデンサー
G02B21/082	｛入射照明のみのためのもの｝
G02B21/084	｛対物レンズの周りに環状照明を有するもの｝
G02B21/086	｛透視照明のものためのもの｝
G02B21/088	｛入射照明および透視照明の双方のためのもの｝
G02B21/10	暗視野照明を与えるもの（Ｇ０２Ｂ２１／１４｛およびＧ０２Ｂ２１／１２５｝が優先）
G02B21/12	明視野照明を与えるもの（Ｇ０２Ｂ２１／１４が優先）
G02B21/125	｛暗視野照明と明視野照明の両方を与えるもの｝
G02B21/14	位相差用照明を与えるもの
G02B21/16	紫外照明のため適合するもの；｛蛍光顕微鏡（Ｇ０２Ｂ２１／００７６が優先）｝
G02B21/18	２個以上の光路をもつ装置，例．２個の試料を比較するためのもの
G02B21/20	双眼装置
G02B21/22	立体視装置
G02B21/24	架台構造
G02B21/241	｛焦点調節用装置（焦点調節一般Ｇ０２Ｂ７／２８）｝
G02B21/242	｛微粗調節機構のあるもの｝
G02B21/244	｛画像分析技術を用いるもの｝
G02B21/245	｛補助源，検出器を用いるもの｝
G02B21/247	｛差動検出器｝
G02B21/248	｛対物レンズ（または接眼レンズ）ターレット｝
G02B21/26	載物台；その調節装置
G02B21/28	冷却装置をもつもの
G02B21/30	加熱装置をもつもの
G02B21/32	顕微鏡に構造的に結合されたマイクロ・マニプレータ
G02B21/33	液浸油，｛または液浸油とともに用いられるための顕微鏡システムまたは対物レンズ｝
G02B21/34	顕微鏡スライド，例．顕微鏡スライドに試料をのせるもの（検査試料の準備Ｇ０１Ｎ１／２８；電子顕微鏡で分析すべき対象または試料の保持手段Ｈ０１Ｊ３７／２０）
G02B21/36	写真撮影用または投影用に構成されたもの（Ｇ０２Ｂ２１／１８が優先）｛または制御およびデータ処理装置を含むデジタル画像またはビデオ目的のもの（画像データ処理それ自体Ｇ０６Ｔ）｝
G02B21/361	｛光学的細部，例．カメラまたは画像センサへの結像リレー（Ｇ０２Ｂ２１／３６４が優先；照明の細部Ｇ０２Ｂ２１／０６およびサブグループ）｝
G02B21/362	｛機械的細部，例．カメラまたはイメージセンサ用装着具，ハウジング（Ｇ０２Ｂ２１／３６４が優先）｝
G02B21/364	｛投影顕微鏡｝
G02B21/365	｛デジタルまたはビデオ顕微鏡のための制御または画像処理装置（Ｇ０２Ｂ２１／３６１，Ｇ０２Ｂ２１／３６２が優先）｝
G02B21/367	｛複数の個別の元の像を処理することにより生成される出力を提供するもの，例．画像タイリング，モンタージュ，合成画像，深度分割，画像比較｝
G02B21/368	｛関連表示装置の細部，例．ＬＣＤモニタの装着｝
G02B23/00	望遠鏡，例．双眼鏡；潜望鏡；孔体の中を観察する装置（診断用装置Ａ６１Ｂ）；ビューファインダー（対物レンズＧ０２Ｂ９／００，Ｇ０２Ｂ１３／００，Ｇ０２Ｂ１５／００，Ｇ０２Ｂ１７／００；接眼レンズＧ０２Ｂ２５／００）；光学的照準または観測装置（武器の照準または観測装置の非光学的な部分Ｆ４１Ｇ）
G02B23/02	プリズムまたは反射鏡を含むもの（Ｇ０２Ｂ２３／１４が優先）
G02B23/04	光束分割または合成のためのもの，例．２人以上の観察者のため接眼レンズを備えるもの（Ｇ０２Ｂ２３／１０が優先）
G02B23/06	焦点調節作用をもつもの，例．放物面鏡
G02B23/08	潜望鏡｛（水中観察装置を有する浮揚構造物上の装置Ｂ６３Ｃ１１／４９，潜水艦における光学的監視装置Ｂ６３Ｇ８／３８）｝
G02B23/10	視野内に反射によって付加された指標が視えるもの，例．コリメーターから（コリメーター一般Ｇ０２Ｂ２７／３０；十字線Ｇ０２Ｂ２７／３４）
G02B23/105	｛発光源およびコリメート反射器をもつ観測装置（光源をもつ小火器用の反射照準器Ｆ４１Ｇ１／３４）｝
G02B23/12	像変換または増強の手段をもつもの（像変換または増強のための対物レンズＧ０２Ｂ１３／１６；光学的入力と出力を有する電気的像変換器Ｈ０１Ｊ３１／５０）
G02B23/125	｛ヘッドマウント｝
G02B23/14	ビューファインダー（写真装置用のものＧ０３Ｂ１３／０２）
G02B23/145	｛ズームビューファインダー｝
G02B23/16	ハウジング；蓋；マウント；支持物，例．釣合おもりをもつもの（ケースまたは容器Ａ４５Ｃ；｛潜水艦用の潜望鏡Ｇ０２Ｂ２３／０８｝）
G02B23/165	｛赤道式据付架台｝
G02B23/18	双眼装置用｛（双眼素子対焦点調節Ｇ０２Ｂ７／０６；双眼鏡対の眼幅調整装置Ｇ０２Ｂ７／１２）｝
G02B23/20	折りたたみハウジング（Ｇ０２Ｂ２３／１８が優先）
G02B23/22	水中用装置｛（潜水艦潜望鏡用Ｇ０２Ｂ２３／０８；水中観察装置を有する浮揚構造物上の装置Ｂ６３Ｃ１１／４９，潜水艦における光学的監視装置Ｂ６３Ｇ８／３８）｝<br><br><u>注</u><br><br>このグループは潜望鏡以外の水中用装置のハウジング，装着，支持または類似のものを分類する。
G02B23/24	孔体の中を観察する装置｛またはシステム｝，例．ファイバスコープ
G02B23/2407	｛光学的細部｝
G02B23/2415	｛立体視内視鏡｝
G02B23/2423	｛遠位末端のもの｝
G02B23/243	｛内視鏡用対物レンズ｝
G02B23/2438	｛ズーム対物レンズ｝
G02B23/2446	｛画像リレーのもの（Ｇ０２Ｂ２３／２６が優先）｝
G02B23/2453	｛近位末端のもの｝
G02B23/2461	｛照明｝
G02B23/2469	｛光ファイバを用いるもの｝
G02B23/2476	｛非光学的細部，例．ハウジング，取り付け，支持｝
G02B23/2484	｛カメラまたは画像装置に関連する装置（内視鏡で生成されたビデオ信号の処理または制御Ｈ０４Ｎ５／２３２，Ｈ０４Ｎ５／２３５）｝
G02B23/2492	｛劣悪環境，例．酷暑，極寒または放射性環境，で使用するための装置｝
G02B23/26	ライトガイドを使用するもの｛（照明用Ｇ０２Ｂ２３／２４６９）｝
G02B25/00	接眼レンズ；拡大鏡（単レンズＧ０２Ｂ３／００）
G02B25/001	｛接眼レンズ｝
G02B25/002	｛拡大鏡｝
G02B25/004	｛双眼装置をもつもの｝
G02B25/005	｛拡大鏡または視る物体を調節するための手段をもつもの（Ｇ０２Ｂ２５／００４が優先）｝
G02B25/007	｛レンズ以外の光学素子を含むもの（Ｇ０２Ｂ２５／００４およびＧ０２Ｂ２５／００５が優先）｝
G02B25/008	｛２つ以上のレンズを含むもの（Ｇ０２Ｂ２５／００４〜Ｇ０２Ｂ２５／００７が優先）｝
G02B25/02	物体を視るための照明手段をもつもの
G02B25/04	広視野を与えるもの，例．のぞき孔を通して視るもの
G02B26/00	可動または変形可能な光学要素を用いて，光の強度，色，位相，偏光または方向を制御，例．スイッチング，ゲーティング，変調する光学装置または光学的配置（照明状態の制御のための照明装置の機械的操作可能部品Ｆ２１Ｖ；光の特性を測定するのに特に適合したものＧ０１Ｊ；媒体の光学的性質の変化により，光学的作用が変化する装置または配置Ｇ０２Ｆ１／００；光の制御一般Ｇ０５Ｄ２５／００；光源の制御Ｈ０１Ｓ３／１０，Ｈ０５Ｂ３９／００〜Ｈ０５Ｂ４７／００）
G02B26/001	｛調整可能な光学空洞における干渉に基づくもの（干渉フィルタＧ０２Ｂ５／２８；分光分析装置またはモノクロメータに多重反射を用いる装置または配置Ｇ０１Ｊ３／２６）｝
G02B26/002	｛可動または変形が光の周波数を制御するもの，例．ドップラー効果｝
G02B26/004	｛流体の変位または変形に基づくもの｝
G02B26/005	｛エレクトロウェッティングに基づくもの｝
G02B26/007	｛可動または変形可能な光学要素が色，すなわち，光の分光特性，を制御するもの｝
G02B26/008	｛連続する色の変化を成し遂げるための装置の形状，例．カラーホィール｝
G02B26/02	光の強度を制御するためのもの｛（Ｇ０２Ｂ２６／００４が優先）｝
G02B26/023	｛移動可能な減衰要素，例．減光フィルタ，を含むもの｝
G02B26/026	｛外界の影響下にある粒子の回転に基づくもの，例．ジリコン，ツイスティングボールディスプレイ（方向付け可能な双極子粒子に基づくものＧ０２Ｆ１／１７２；電気泳動に基づくものＧ０２Ｆ１／１６７）｝
G02B26/04	光の強度を周期的に変えることによるもの，例．チョッパの使用（カメラ用シャッター，絞りＧ０３Ｂ９／００；映写機においてフリッカーの影響を除去しまたは減少させるための装置Ｇ０３Ｂ２１／４０）
G02B26/06	光の位相を制御するためのもの（Ｇ０２Ｂ２６／０８が優先，｛光学的位相差の測定Ｇ０１Ｊ９／００｝）
G02B26/08	光の方向を制御するためのもの（ライトガイドにおけるものＧ０２Ｂ６／３５）
G02B26/0808	｛１つ以上の回折要素によるもの｝
G02B26/0816	｛１つ以上の反射要素によるもの｝
G02B26/0825	｛反射要素が可撓性のシートまたは膜であるもの，例．焦点を変えるためのもの（化粧用の可撓性鏡Ａ４５Ｄ４２／２４）｝
G02B26/0833	｛反射要素がマイクロマシン装置，例．ＭＥＭＳ鏡，ＤＭＤ，であるもの（Ｇ０２Ｂ２６／０８２５が優先；マイクロマシン装置一般Ｂ８１Ｂ）｝
G02B26/0841	｛反射要素が静電手段によって移動または変形するもの｝
G02B26/085	｛反射要素が電磁手段によって移動または変形するもの｝
G02B26/0858	｛反射要素が圧電手段によって移動または変形するもの｝
G02B26/0866	｛反射要素が熱的手段によって移動または変形するもの｝
G02B26/0875	｛１つ以上の屈折要素によるもの｝
G02B26/0883	｛屈折要素がプリズムであるもの｝
G02B26/0891	｛光学的な楔を形成するもの｝
G02B26/10	走査系（特殊の応用のためのもの，関連箇所，例．Ｇ０３Ｂ２７／３２，｛Ｇ０３Ｆ７／２０｝，Ｇ０３Ｇ１５／０４，Ｇ０９Ｇ３／００，Ｈ０４Ｎを参照）
G02B26/101	｛水平方向と垂直方向の双方の偏向手段をもつもの，例．ラスターまたはＸＹ走査装置（表示スクリーンの走査にレーザビームを用いるカラーテレビＨ０４Ｎ９／３１２９）｝
G02B26/103	｛走査要素として可動または変形可能な光ファイバ，ライトガイドまたは導波路をもつもの（ライトガイドそれ自体Ｇ０２Ｂ６／００）｝
G02B26/105	｛１つ以上のピポット支持ミラーまたはガルバノミラーをもつもの（Ｇ０２Ｂ２６／１０１が優先）｝
G02B26/106	｛走査要素として回折格子をもつもの，例．ホログラフィック走査装置（ホログラフィック光学要素Ｇ０２Ｂ５／３２，ホログラフィーＧ０３Ｈ）｝
G02B26/108	｛１つ以上のプリズムを走査要素としてもつもの｝
G02B26/12	多面体鏡を用いるもの
G02B26/121	｛多角形鏡用の機械駆動装置｝
G02B26/122	｛多角形鏡の走査速度の制御｝
G02B26/123	｛複数ビーム走査装置，例．複数の光源またはビーム分割器を用いるもの｝
G02B26/124	｛光源と多角形鏡との間の光学系の細部（Ｇ０２Ｂ２６／１２３，Ｇ０２Ｂ２６／１２７が優先）｝
G02B26/125	｛多角形鏡と画像面との間の光学系の細部（Ｇ０２Ｂ２６／１２３，Ｇ０２Ｂ２６／１２７が優先；Ｆ−シータレンズＧ０２Ｂ１３／０００５）｝
G02B26/126	｛曲面鏡を含むもの｝
G02B26/127	｛走査光ビームの適応制御，例．一つまたはそれ以上の検出器からのフィードバックを用いるもの（Ｇ０２Ｂ２７／００３１が優先）｝
G02B26/128	｛焦点制御｝
G02B26/129	｛走査光ビームが多角形鏡から繰り返し反射されるシステム｝
G02B27/00	グループＧ０２Ｂ１／００〜Ｇ０２Ｂ２６／００，Ｇ０２Ｂ３０／００に分類されない光学系または光学装置
G02B27/0006	｛光学的表面をきれいに保つ手段をもつもの，例．汚れ，染み，汚濁，凝結からの保護または除去によるもの（Ｇ０２Ｂ１／１８が優先；清掃一般Ｂ０８Ｂ）｝
G02B27/0012	｛光学設計，例．処理手順，アルゴリズム，最適化の手順｝
G02B27/0018	｛写り込みを防ぐための手段をもつもの（反射防止膜Ｇ０２Ｂ１／１１）｝
G02B27/0025	｛光学補正用，例．ひずみ、収差｝
G02B27/0031	｛走査目的用｝
G02B27/0037	｛回折要素をもつもの（Ｇ０２Ｂ２７／００５６が優先；ホログラム光学要素Ｇ０２Ｂ５／３２；ゾーン系Ｇ０２Ｂ５／１８７６）｝
G02B27/0043	｛投影露光系におけるもの，例．マイクロリトグラフ系｝
G02B27/005	｛二次色または高位色収差の補正用｝
G02B27/0056	｛回折光学要素の使用によるもの｝
G02B27/0062	｛レンズ材料の分散の制御によるもの，例．相対部分分散の適合｝
G02B27/0068	｛補正の度合いを制御するための手段をもつもの，例．位相変調器，可動要素を用いるもの（移動可能なまたは変形可能な要素を用いる光の位相の制御Ｇ０２Ｂ２６／０６）｝
G02B27/0075	｛領域の深さまたは焦点の深さを変化，例．増加，させるための手段をもつもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>未完，Ｇ０２Ｂ２７／００も見よ
G02B27/0081	｛入射瞳孔または出射瞳孔を変化，例．拡大，させるための手段をもつもの｝
G02B27/0087	｛位相アレイ｝
G02B27/0093	｛ユーザに関連するデータを監視するための手段をもつもの，例．頭部追跡，瞳孔追跡｝
G02B27/01	ヘッドアップディスプレイ<br><br><u>注</u><br><br>このグループでは分類されないがＧ０２Ｂ２７／０１に分類されるヘッドアップディスプレイの細部もＧ０２Ｂ２７／０１の下位およびサブグループに分類される。
G02B27/0101	｛光学的特徴に特徴があるもの（Ｇ０２Ｂ２７／０１７２が優先）｝
G02B27/0103	｛ホログラム素子を含むもの｝
G02B2027/0105	｛特別な構造をもつホログラム｝
G02B2027/0107	｛屈折力によるもの｝
G02B2027/0109	｛ホログラムの作成に関する細部を含むもの｝
G02B2027/011	｛幾何学的な収差、ひずみを修正するための装置を含むもの｝
G02B2027/0112	｛カラー表示を生成するための装置を含むもの｝
G02B2027/0114	｛ダイクロイック要素を含むもの｝
G02B2027/0116	｛色の収差を修正するための装置を含むもの｝
G02B2027/0118	｛ディスプレイのコントラスト／輝度制御視程を改善するための装置を含むもの｝
G02B2027/012	｛画像寄生効果を減少させるための装置をもつもの｝
G02B2027/0121	｛寄生画像の適切な位置調整による画像寄生効果の減少｝
G02B2027/0123	｛視界を増加させる装置を含むもの｝
G02B2027/0125	｛波面の分割による視界拡大｝
G02B2027/0127	｛領域の深さを増大させる装置を含むもの｝
G02B2027/0129	｛視差を補正するための装置を含むもの｝
G02B2027/013	｛特定の形状，例．湾曲面，の結合器を含むもの｝
G02B2027/0132	｛双眼システムを含むもの｝
G02B2027/0134	｛立体鏡型のもの｝
G02B2027/0136	｛両眼用の単一の画像源をもつもの｝
G02B2027/0138	｛画像補足システム，例．カメラ，を含むもの｝
G02B2027/014	｛情報／画像処理システムを含むもの｝
G02B2027/0141	｛情報価値のある表示内容に特徴のあるもの｝
G02B2027/0143	｛２つの眼が同一の装備のものでなく対称的な光学装置でもないもの｝
G02B2027/0145	｛中間画像の生成｝
G02B2027/0147	｛表示画像の解像度を補正する装置を含むもの｝
G02B27/0149	｛機械的特徴に特徴があるもの（Ｇ０２Ｂ２７／０１７６が優先）｝
G02B2027/015	｛かさばりの少ない装置を得るための配置を含むもの｝
G02B2027/0152	｛軽量なまたはより均衡のとれた装置を得るための配置を含むもの｝
G02B2027/0154	｛可動要素をもつもの｝
G02B2027/0156	｛選択的に使用可能な要素をもつもの｝
G02B2027/0158	｛調整可能なノーズパッドをもつもの｝
G02B2027/0159	｛画像全体の位置決めのためにスキャナ手段以外の機械的手段を用いるもの｝
G02B2027/0161	｛構成要素の相対的な位置決めに特徴のあるもの｝
G02B2027/0163	｛そのための電気的または電子的制御｝
G02B2027/0165	｛ヘッドダウンディスプレイと関連のあるもの｝
G02B2027/0167	｛緊急システム，例．損傷を防ぐためのもの｝
G02B2027/0169	｛外部壁以外の支持または接続手段｝
G02B27/017	｛ヘッドマウントのもの｝
G02B27/0172	｛光学的特徴に特徴があるもの｝
G02B2027/0174	｛ホログラム｝
G02B27/0176	｛機械的特徴に特徴のあるもの｝
G02B2027/0178	｛眼鏡形，眼鏡の細部Ｇ０２Ｃ｝
G02B27/0179	｛表示される情報に関係しない表示位置調整手段｝
G02B2027/0181	｛操縦士／運転者への適合｝
G02B2027/0183	｛車両の運動を特徴づけるパラメータへの適合｝
G02B2027/0185	｛可変距離での表示画像｝
G02B2027/0187	｛使用者の体の少なくとも一部，例．頭部，目，の動きに隷属するもの｝
G02B27/0189	｛光景システム｝
G02B2027/019	｛マスクによって形成されたレチクルを含むもの｝
G02B2027/0192	｛補助的なものの細部｝
G02B2027/0194	｛積層物の接合，光学的または機械的観点のためのもの｝
G02B2027/0196	｛ディスプレイの取り付けのための透明支持構造をもつもの，例．窓またはフロントガラスへのもの｝
G02B2027/0198	｛所定方向で画像を整列または維持するためのシステム｝
G02B27/02	観察または読取装置（立体視装置Ｇ０２Ｂ３０／００，投影型のものＧ０３Ｂ；スライド変換装置Ｇ０３Ｂ）
G02B27/021	｛読取装置｝
G02B27/022	｛観察装置（Ｇ０２Ｂ２７／０４，Ｇ０２Ｂ２７／０６，Ｇ０２Ｂ２７／０８が優先）｝
G02B27/023	｛像変換器を用いてＸ線像を観察するためのもの，例．ラジオスコープ（Ｘ線スクリーンＧ２１Ｋ４／００；Ｘ線映像変換管Ｈ０１Ｊ３１／５０；イメージインテンシファイアを取り入れたＸ線装置の回路装置Ｈ０５Ｇ１／６４）｝
G02B27/024	｛光源を含むもの，例．写真やＸ線スライドフイルムを投影するためのもの（Ｇ０２Ｂ２７／０２３，および写真，映画および架空投影機Ｇ０３Ｂ２１／００およびサブグループ）｝
G02B27/025	｛および拡大手段｝
G02B27/026	｛および表示装置，例．ＣＲＴ，ＬＣＤ，マーキングまたは記号を追加するためのものまたは観察対象物のコントラストを高めるためのもの｝
G02B27/027	｛拡大手段を含むもの（Ｇ０２Ｂ２７／０２３，Ｇ０２Ｂ２７／０２５，Ｇ０２Ｂ２７／０４，Ｇ０２Ｂ２７／０６およびＧ０２Ｂ２７／０８が優先）｝
G02B27/028	｛支持構造に特徴のあるもの｝
G02B27/04	折りたたみ部材をもつもの
G02B27/06	動画効果をもつもの
G02B27/08	万華鏡
G02B27/09	光束整形，例．断面積の変更，で他に分類されないもの｛（レーザダイオードの光束形状への適用Ｇ０２Ｂ１９／００５２；ＬＥＤの光束形状への適用Ｇ０２Ｂ１９／００６１；中間光学素子を用いるライトガイドへの結合Ｇ０２Ｂ６／４２０４；レーザに特に適合された光束整形Ｈ０１Ｓ３／００５）｝
G02B27/0905	｛複数の光束の分割および／または重ね合わせ｝
G02B27/0911	｛アナモフイック系｝
G02B27/0916	｛レーザダイオードやＬＥＤのような半導体光源の光束形状への適用，例．光ファイバへの効率的な結合のためのもの（中間光学要素を用いるライトガイドへの結合Ｇ０２Ｂ６／４２０４；照明装置の細部一般Ｆ２１Ｖ；光の放出に特に適用される少なくとも１つの電位障壁または表面障壁を有する半導体装置Ｈ０１Ｌ３３／００）｝
G02B27/0922	｛発光アレイを含む半導体光源｝
G02B27/0927	｛光束の強度分布を変化させるための系，例．ガウス性分布からトップハット型分布へ｝
G02B27/0933	｛要素の高速移動による能動光束成形のための系｝
G02B27/0938	｛特別な光学要素を用いるもの｝
G02B27/0944	｛回折光学要素，例．格子，ホログラム（格子そのものＧ０２Ｂ５／１８；光学要素として用いられるホログラムそのものＧ０２Ｂ５／３２）｝
G02B27/095	｛屈折光学要素｝
G02B27/0955	｛レンズ（レンズそのものＧ０２Ｂ３／００）｝
G02B27/0961	｛レンズアレイ（レンズアレイそのものＧ０２Ｂ３／０００６）｝
G02B27/0966	｛シリンドリカルレンズ（シリンドリカルレンズそのものＧ０２Ｂ３／０６）｝
G02B27/0972	｛プリズム（プリズムそのものＧ０２Ｂ５／０４）｝
G02B27/0977	｛反射要素｝
G02B27/0983	｛湾曲したもの｝
G02B27/0988	｛ダイアフラム，空間フィルタ，光束の一部の除去またはフィルタリングのためのマスク｝
G02B27/0994	｛ファイバ，光パイプ（光ファイバそのものＧ０２Ｂ６／０２）｝
G02B27/10	光束分割系または合成系（偏光系Ｇ０２Ｂ２７／２８；光導波路を用いた光信号の混合および分岐Ｇ０２Ｂ６／２８；｛光束整形，例．複数の光束の分割または重ね合わせによる断面積の変更Ｇ０２Ｂ２７／０９０５｝）
G02B27/1006	｛異なる波長の分割または合成用（Ｇ０２Ｂ２７／１０８６，Ｇ０２Ｂ２７／１４１が優先）｝
G02B27/1013	｛カラーまたは多スペクトルの画像センサ，例．個々のセンサ上の単色画像要素への画像の分割（スペクトル画像システムＧ０１Ｊ）｝
G02B27/102	｛単色画像信号源からカラー画像を生成するためのもの｝
G02B27/1026	｛反射空間光変調器とともに用いるためのもの｝
G02B27/1033	｛全ての色チャンネルのための単一の光変調器をもつもの｝
G02B27/104	｛走査系とともに用いるためのもの（走査系Ｇ０２Ｂ２６／１０）｝
G02B27/1046	｛透過空間光変調器とともに用いるためのもの｝
G02B27/1053	｛全ての色チャンネルのための単一の光変調器をもつもの｝
G02B27/106	｛複数の同一の光束または画像を分割しまたは合成するためのもの，例．画像複製｝
G02B27/1066	｛視界のタイリング，スライスまたはオーバーラップによる画像性能，画素数等，ピクセル数，両倍率またはダイナミックレンジ，の強化のためのもの｝
G02B27/1073	｛製造または整列方法に特徴のあるもの｝
G02B27/108	｛光束の一部をサンプリングしまたは小さな光束をより大きな一つに結合するためのもの，例．その分割された光束の面積比または強度比が単一のものと著しく異なり，スペクトルの選択性のないもの｝
G02B27/1086	｛回折作用のみによるもの｝
G02B27/1093	｛単色放射のみとともに用いるためのもの，例．単一のレーザ源を分割するための装置｝
G02B27/12	屈折作用のみによるもの
G02B27/123	｛分割要素がレンズまたは，屈折力を備えたアレイおよび表面を含むレンズ系であるもの｝
G02B27/126	｛分割要素がプリズムまたは，全内部反射に基づくシステムを含むプリズムアレイであるもの｝
G02B27/14	反射作用のみによるもの
G02B27/141	｛ダイクロイックミラーを用いるもの｝
G02B27/142	｛コーティング構造，例．多層薄膜｝
G02B27/143	｛巨視的に切り込まれたまたは区切られた反射面を用いるもの｝
G02B27/144	｛スペクトル選択性のない部分的に透明な表面を用いるもの（Ｇ０２Ｂ２７／１４７が優先）｝
G02B27/145	｛連続する部分的に反射する表面をもつもの｝
G02B27/146	｛ツリー構造または枝分かれ構造をもつもの｝
G02B27/147	｛微視レベルで空間的に異なる反射率，例．水玉模様，市松模様または不連続パターン，または急速に移動する面，による平均化効果を用いるもの（Ｇ０２Ｂ２７／１０８６が優先）｝
G02B27/148	｛少なくとも一つの複光路の部分的な反射面をもつ積層された表面を含むもの｝
G02B27/149	｛交差する光束分割面，例．交差する二色性立方体またはＸ立方体，を用いるもの｝
G02B27/16	焦点調節のための補助として使うもの
G02B27/18	光学投影用，例．反射鏡，集光器，対物レンズの結合｛（写真，映画および架空投影機Ｇ０３Ｂ２１／００；写真投影焼付Ｇ０３Ｂ２７／３２；フォトリソグラフ投影機Ｇ０３Ｆ７／２０；投影テレビＨ０４Ｎ５／７４；カラー投影テレビＨ０４Ｎ９／３１）｝
G02B27/20	微小物体の結像用，例．ライト・ポインター
G02B27/28	偏光用（立体視鏡に使うものＧ０２Ｂ３０／２５）
G02B27/281	｛光強度の減衰に用いられるもの，例．回転偏光要素を含むもの｝
G02B27/283	｛光束の分割または合成に用いられるもの｝
G02B27/285	｛要素，例．マイクロプリズム，のアレイを含むもの｝
G02B27/286	｛偏光の状態を制御または変更するためのもの，例．一つの偏光状態の他のものへの変更（Ｇ０２Ｂ５／３０８３が優先；回折要素を利用するライトガイドの結合手段Ｇ０２Ｂ６／３４）｝
G02B27/288	｛偏光要素を利用するフィルター，例．リオフィルターまたはソルクフィルター（Ｇ０２Ｂ５／３０１６が優先）｝
G02B27/30	コリメーター
G02B27/32	光学系の中に基準標識または測定目盛をもつもの
G02B27/34	照明されたもの
G02B27/36	調整できるもの
G02B27/40	光学的焦点調節補助装置（光束分割系または光束合成系Ｇ０２Ｂ２７／１０）
G02B27/42	回折光学系，｛すなわち，回折効果を得るために設計された回折要素を含む系｝（Ｇ０２Ｂ２７／６０が優先）
G02B27/4205	｛結像に貢献する回折光学要素［ＤＯＥ］をもつもの，例．それによって変調伝達関数または光学収差が適切になるもの｝
G02B27/4211	｛色収差の補正（Ｇ０２Ｂ２７／００５６，Ｇ０２Ｂ２７／４２２２，Ｇ０２Ｂ２７／４２２７が優先）｝
G02B27/4216	｛幾何学的収差の補正｝
G02B27/4222	｛投影露光システム，例．写真平版システム，におけるもの｝
G02B27/4227	｛画像走査システムにおけるもの｝
G02B27/4233	｛非画像用途に寄与する回折要素［ＤＯＥ］をもつもの（回折要素をもつ拡散器Ｇ０２Ｂ５／０２５２；回折要素をもつフィルターＧ０２Ｂ５／２０３；光の方向を制御するための回折要素をもつ系Ｇ０２Ｂ２６／０８０８；回折要素をもつ走査システムＧ０２Ｂ２６／１０６；回折光学要素を用いる光束整形システムＧ０２Ｂ２７／０９４４；回折によって操作される光束分割系または合成系Ｇ０２Ｂ２７／１０８６）｝
G02B27/4238	｛光記録または読出し装置におけるもの（回折光学を用いるＣＤ，ＤＶＤまたはＢＤの読取器または記録器といった光学ピックアップ装置Ｇ１１Ｂ７／１３５３）｝
G02B27/4244	｛波長選択装置におけるもの（分光測定Ｇ０１Ｊ）｝
G02B27/425	｛照明システムにおけるもの（写真平版系におけるマスク照明システムＧ０３Ｆ７／７０１５８）｝
G02B27/4255	｛整列または位置決め目的のもの（光学変異レンコーダスケールＧ０１Ｄ５／３４７）｝
G02B27/4261	｛主に偏光依存特性のある回折要素をもつもの｝
G02B27/4266	｛回折理論；数学的モデル｝
G02B27/4272	｛光路にそって順番に位置する複数の回折要素をもつもの｝
G02B27/4277	｛空間によって隔てられるもの｝
G02B27/4283	｛主に温度依存特性のある回折要素をもつもの｝
G02B27/4288	｛広いスペクトル帯幅上に一様な回折効果をもつもの｝
G02B27/4294	｛多スペクトル系におけるもの，例．紫外線および可視光｝
G02B27/44	格子系；ゾーンプレート系（Ｇ０２Ｂ２７／４６が優先；｛回折作用のみにより動作する光束分割系または光束合成系Ｇ０２Ｂ２７／１０８６｝；分光測定Ｇ０１Ｊ）
G02B27/46	空間フィルターを用いた系（文字認識Ｇ０６Ｋ９／００）<br><br><u>注</u><br><br>このグループにおいては，フィルターはいかなる面，例．像面またはフーリエ変換面，に存在してもよい
G02B27/48	レーザスペックル光学系；｛スペックル削減装置｝（ホログラフィにおけるスペックル抑制Ｇ０３Ｈ１／３２）
G02B27/50	位相物体可視化のための光学系
G02B27/52	位相差光学系（顕微鏡用Ｇ０２Ｂ２１／１４）
G02B27/54	シュリーレン光学系
G02B27/56	エバネッセント波，すなわち不均質波を用いた光学系
G02B27/58	アポダイゼーションまたは超解像光学系；光学的合成開口系
G02B27/60	モアレ縞を用いた系（回折格子を用いた感知素子の出力を変換する手段Ｇ０１Ｄ５／３８）
G02B27/62	光学系を組み立てる際に光学要素の調節に用いる光学装置（組み立てられる系の一部となっている調節手段Ｇ０２Ｂ７／００）
G02B27/64	像の横方向および角位置安定化のための光学要素を用いた結像系（焦点調節系Ｇ０２Ｂ７／０４）
G02B27/642	｛光学的ディローテーター，すなわち画像回転を補償するための系，例．回転するプリズム，鏡を用いるもの｝
G02B27/644	｛大きな偏差に対する補償，例．システムを搭載する車両が進路を変更する間に固定された視準線を維持するもの｝
G02B27/646	｛小さな偏差，例．振動または揺動によるもの，に対する補償（カメラ，映写機，印刷機における被写体ぶれの制御のための１またはそれ以上の光学素子の動作Ｇ０３Ｂ２２０５／０００７；電子画像センサの存在または使用に特有のカメラにおける画像安定Ｈ０４Ｎ５／２３２４８）｝
G02B27/648	｛基準整列を自動的に維持するためのもの，例．セルフレベリング測量機器におけるもの（測量機器それ自体Ｇ０１Ｃ）｝
G02B30/00	３次元［３Ｄ］効果，例．立体視画像，を生ずる光学系または装置（顕微鏡Ｇ０２Ｂ２１／２２）<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／００はグループＧ０２Ｂ３０／１０，Ｇ０２Ｂ３０／２０，およびＧ０２Ｂ３０／２２への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/10	インテグラルイメージング法を用いるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／１０はグループＧ０２Ｂ３０／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ３０／００およびＧ０２Ｂ３０／１０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/20	第一と第二の視差画像を観察者の左目と右目に提供することによるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／２０ はグループＧ０２Ｂ３０／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ３０／００およびＧ０２Ｂ３０／２０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/22	立体視型のもの<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／２２はグループＧ０２Ｂ３０／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ３０／００およびＧ０２Ｂ３０／２２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/23	波長分離，例．アナグリフ技術，を用いるもの
G02B30/24	時間的多重化，例．順次作動する左と右のシャッターを用いるもの，に関するもの
G02B30/25	偏光技術を用いるもの
G02B30/26	裸眼立体視型のもの<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／２６はグループＧ０２Ｂ３０／２８，Ｇ０２Ｂ３０／２９，Ｇ０２Ｂ３０／３０，Ｇ０２Ｂ３０／３１，Ｇ０２Ｂ３０／３２，およびＧ０２Ｂ３０／３３への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/27	レンチキュラーアレイを含むもの
G02B30/28	アクティブレンチキュラーアレイを含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／２８はグループＧ０２Ｂ３０／２６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ３０／２６およびＧ０２Ｂ３０／２８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/29	レンチキュラーアレイに幾何学的特徴，例．傾斜アレイ，不規則的なアレイまたは様々な形状もしくは大きさのアレイ，があるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／２９はグループＧ０２Ｂ３０／２６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ３０／２６およびＧ０２Ｂ３０／２９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/30	視差バリアを含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／３０はグループＧ０２Ｂ３０／２６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ３０／２６およびＧ０２Ｂ３０／３０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/31	アクティブ視差バリアを含むもの（指向性の光源またはバックライトを含むものＧ０２Ｂ３０／３３）<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／３１はグループＧ０２Ｂ３０／２６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ３０／２６およびＧ０２Ｂ３０／３１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/32	視差バリアに幾何学的特徴，例．互い違いのバリア，傾斜した視差アレイまたは様々な形状もしくは大きさの視差アレイ，があるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／３２はグループＧ０２Ｂ３０／２６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ３０／２６およびＧ０２Ｂ３０／３２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/33	指向性の光源またはバックライトを含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループＧ０２Ｂ３０／３３はグループＧ０２Ｂ３０／２６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＧ０２Ｂ３０／２６およびＧ０２Ｂ３０／３３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
G02B30/34	対象物の視差画像の立体視的なペアを提供するステレオスコープ，例．３Ｄスライドビュアー
G02B30/35	画像と観察者との間の光路に反射光学要素を用いるもの
G02B30/36	画像と観察者との間の光路に屈折光学要素，例．プリズム，を用いるもの
G02B30/37	折りたたみ可能なステレオスコープ
G02B30/40	単一の二次元［２Ｄ］画像の観察者に奥行き感を与えるもの
G02B30/50	３Ｄ体積上に分布する画像要素，例．ボクセル，から作られる画像
G02B30/52	２Ｄ平面の積層体または連続体から構成される３Ｄ体積，例．奥行き標本化システム
G02B30/54	２Ｄ表面を動かすことにより，例．２Ｄ表面を振動または回転することにより，生成される３Ｄ体積
G02B30/56	空中のまたは浮遊する画像を投影することによるもの
G02B30/60	反射プリズムと反射鏡のみを含むもの
G02B2207/00	Ｇ０２Ｂ６／００とそのサブグループに分類される要素またはシステムに含まれないサブクラスＧ０２Ｂの光学要素またはシステムの一般的な機能または特徴に関するコード系列
G02B2207/101	ナノ光学
G02B2207/107	多孔質材料，例．屈折度を低減するためのもの
G02B2207/109	ゾル，ゲル，ゾル−ゲル材料
G02B2207/113	蛍光
G02B2207/114	２フォトンまたはマルチフォトン効果
G02B2207/115	エレクトロウェッティング
G02B2207/117	光路長の調整
G02B2207/121	帯電防止またはＥＭ遮蔽層
G02B2207/123	光学ルーバ要素，例．直遮光を遮るためのもの
G02B2207/125	波面の符号化
G02B2207/129	符号化された孔による画像化
