F41A1/00	爆発性または燃焼性の推進装薬の使用に特徴のある飛しょう体の推進（爆発性または燃焼性の推進装薬を使用しない飛しょう体の発射Ｆ４１Ｂ；ロケットまたは魚雷の発射Ｆ４１Ｆ３／００；飛しょう体の噴進Ｆ４２Ｂ１５／００）
F41A1/02	推進力増加のため継続的手段を用いる超高速飛しょう体の推進，例．砲身の長さ方向に沿って配置された最初の推進装薬を継続的に用いるもの；飛しょう体の多段階推進
F41A1/04	飛しょう体推進が液体の燃焼を用いるもの，　｛ゆるんだ粉体｝または気体燃料，例．自然性燃料
F41A1/06	俯仰角または装薬の諸元を変えないで射程を調整するもの，例．推進装薬ガスの一部の通気によるもの，または薬包または燃焼室の容量の調整によるもの　｛（砲身のガス開放ポートを用いて射程調整するものＦ４１Ａ２１／２８）｝
F41A1/08	無反動銃，すなわち後座しない推進手段を有する銃砲
F41A1/10	反動を平衡させるために用いられる対抗発射体
F41A3/00	銃尾栓機構，例．ロック装置
F41A3/02	閉鎖動作，すなわち主尾栓の開口運動が砲身軸を横断するもの
F41A3/04	軸まわりに回転する尾栓閉鎖機構を有するもの
F41A3/06	閉鎖機構の後方で銃砲身軸を横断する水平軸のまわりに回転するもの（Ｆ４１Ａ３／０８が優先）
F41A3/08	回転可能に取り付けられたねじ山状または部分ねじ山状の閉塞栓を備えているもの（Ｆ４１Ａ３／３０が優先）
F41A3/10	滑動する尾栓閉鎖機構を有するもの，例．縦に
F41A3/12	遊底式，すなわち主尾栓開口運動が銃砲身軸に平行であるもの
F41A3/14	固定型遊底ロック，すなわち遊底または遊底の取手および砲身または尾栓外筒上にそれぞれ固定して取り付けられたロック部材を有するもの
F41A3/16	砲身軸まわりの回転運動を生じさせる閉鎖部材，例．回転する円筒遊底ロック装置
F41A3/18	手動の
F41A3/20	まっすぐに引いて操作する遊底ロック装置，すなわち操作する手が砲身軸に平行な直線運動のみを行うもの
F41A3/22	ロックが砲身軸を横切って操作取手またはレバーをまわすことによって行われるもの
F41A3/24	操作取手またはレバーの一部を形成するロック部材
F41A3/26	半自動的または自動的に操作されるもの，例．滑動できる遊底送弾子および回転遊底を有するもの
F41A3/28	回転しない遊底上に固定したロック部材および砲身または尾栓外筒上に取り付けられた回転するロック部材を有するもの，例．回転可能な環
F41A3/30	連結手段，例．ロックラグ，ねじ山
F41A3/32	遊底が砲身軸を横断する仮想の軸のまわりに揺動するもの
F41A3/34	遊底がさらに砲身軸を横断する滑動をするもの
F41A3/36	半固定遊底ロック，すなわち遊底上もしくは砲身または尾栓外筒上に移動自在に取り付けられたロック部材を有するもの
F41A3/38	揺動するロック部材を有するもの，例．軸まわりに回転するレバーまたは翼
F41A3/40	遊底上に取り付けられるもの（Ｆ４１Ａ３／４２が優先）
F41A3/42	手動の
F41A3/44	滑動するロック部材を有するもの，例．ボール，ローラー
F41A3/46	遊底上に取り付けられるもの（Ｆ４１Ａ３／４８が優先）
F41A3/48	手動の
F41A3/50	トグルジョイントロック，例．クランク操作の
F41A3/52	手動の
F41A3/54	非ロック形式の遊底ロック，すなわち慣性で操作されるもの
F41A3/56	遊底が滑動する付加重量体で動作するもの
F41A3/58	折り曲げ式尾栓機構，例．散弾銃用
F41A3/60	２つ以上の砲身をもつ銃の尾栓機構（Ｆ４１Ａ３／５８が優先；回転銃砲用Ｆ４１Ｆ１／１０）
F41A3/62	機械的ロック動作に加えるため，または尾栓開口動作を遅らせるため燃焼ガス圧力を用いるもの
F41A3/64	尾栓体の取り付け；尾栓体または尾栓体取り付けのための付属具
F41A3/66	尾栓外筒または枠；尾筒
F41A3/68	遊底止め，すなわち遊底の開口動作を制限する手段
F41A3/70	はね返り防止装置，すなわち発射位置からの遊底のはね返りを防ぐもの｛（尾栓または遊底を安全位置にロックするための安全器Ｆ４１Ａ１７／４２）｝
F41A3/72	操作取手またはレバー；尾栓体または遊底へのそれらの取り付け　｛（Ｆ４１Ｃ７／０２，Ｆ４１Ｃ７／０６が優先）｝
F41A3/74	尾栓機構におけるガス漏洩防止のための閉塞または密封装置
F41A3/76	薬室の前端と砲身の後端との間のすき間を密封するために特に適用されるもの，例．リボルバまたはリボルバ型銃用密封装置
F41A3/78	遊底緩衝装置または復座装置
F41A3/80	調整可能なばね緩衝装置
F41A3/82	コイルばね緩衝装置（Ｆ４１Ａ３／８０が優先）
F41A3/84	銃床内に取り付けられるもの
F41A3/86	砲身下に取り付けられるもの　｛または砲身上｝に取り付けられるもの
F41A3/88	砲身のまわりに取り付けられるもの
F41A3/90	流体緩衝装置　｛（Ｆ４１Ａ３／６２が優先）｝
F41A3/92	調整可能なもの
F41A3/94	ばね緩衝装置と結合したもの
F41A5/00	自動的にロックを解くために推進装薬のエネルギにより作動する機構または方式
F41A5/02	反動で作動するもの
F41A5/04	後座中，砲身が傾くもの
F41A5/06	後座中，砲身が縦軸のまわりに回転するもの
F41A5/08	解除動作中，尾栓または遊底に作用する加速レバーを有するもの
F41A5/10	移動自在の慣性重量体を有するもの　｛例．エネルギーを蓄えるもの｝
F41A5/12	固定砲身をもつ銃に取り付けられるもの
F41A5/14	砲身止め，すなわち所定の位置，例．後座位置，に後座する砲身を保持するための装置
F41A5/16	弾丸発射後前方に動く砲身を有するもの
F41A5/18	ガスで作動するもの
F41A5/20	砲身と同軸に配置されたガスピストンを用いるもの
F41A5/22	２つ以上のガスピストンを有するもの
F41A5/24	遊底またはロック部材に対するガス圧力の直接作用によるもの
F41A5/26	砲身からガスを流出させるための装置または方式（Ｆ４１Ａ５／２０からＦ４１Ａ５／２４が優先）
F41A5/28	調整可能な方式
F41A5/30	ガス作動または後座作動のもの，例．ガス作動または後座作動方式の選択
F41A5/32	エネルギ蓄積方式，すなわち砲身またはガスピストン後座中に蓄積されたエネルギにより尾栓を開く方式
F41A5/34	ばね蓄積器
F41A5/36	流体蓄積器
F41A7/00	自動発射前に尾栓または遊底または砲身を開始位置にもってゆくための補助機構；外部に動力を備えた銃のための駆動装置；遠隔制御銃の装てん器
F41A7/02	機関銃再装てん器，例．手動のもの（Ｆ４１Ａ３／７２が優先）
F41A7/04	流体で作動されるもの
F41A7/06	電気的に作動されるもの
F41A7/08	外部に動力を備えた銃のための駆動装置，すなわち自動発射中に外部の力により尾栓または遊底を動かすための駆動装置
F41A7/10	カム溝のある回転する円筒状ドラムを用いるもの（Ｆ４１Ｆ１／１０が優先）
F41A9/00	弾薬の補給または装てん　（｛ガス流によりパイプを介して弾薬を運搬するものＢ６５Ｇ５１／０２５｝；空気銃砲において弾倉から飛しょう体を補給または装てんするための適用Ｆ４１Ｂ１１／０２(ＥＣＬＡ)）；弾倉；抽筒のための案内手段（弾薬包抽筒子または蹴子Ｆ４１Ａ１５／００）
F41A9/01	弾帯のない弾薬の補給
F41A9/02	輪状コンベヤを用いるもの，例．星型輪状コンベヤ
F41A9/03	ねじまたはらせん回転式コンベヤを用いるもの
F41A9/04	多数の弾薬を運ぶ無端鎖ベルトを用いるもの
F41A9/05	縦に連続しているもの
F41A9/06	周期的に動くコンベヤを用いるもの，すなわち復行程中に弾薬がからになるかまたははずれる弾薬押出器または送弾子をもつコンベヤ
F41A9/07	往復運動をするコンベヤ，すなわち給弾行程中多数の弾薬を押出すコンベヤ
F41A9/09	可動の弾薬送弾子または装てんトレイ，例．弾倉からの給弾用　｛（弾薬庫または装填箱内での弾薬の固定するものＦ４２Ｂ３９／２２）｝
F41A9/10	軸のまわりに旋回するものまたは揺動するもの
F41A9/11	水平面内で
F41A9/12	小火器内に取付けられるもの
F41A9/13	垂直面内で
F41A9/14	｛それが｝砲身軸を横切るもの
F41A9/15	小火器内に取り付けられるもの
F41A9/16	｛それが｝砲身軸に対して平行であるもの
F41A9/17	小火器内に取り付けられるもの
F41A9/18	｛管状の｝砲身下の弾倉から給弾されるもの
F41A9/19	｛管状の｝銃床に取り付けられた弾倉から給弾されるもの
F41A9/20	滑動するもの，例．往復運動をするもの
F41A9/21	垂直方向に（Ｆ４１Ａ９／２３が優先）
F41A9/22	水平方向に（Ｆ４１Ａ９／２３が優先）
F41A9/23	小火器内に取り付けられるもの
F41A9/24	給弾部材として可動の弾倉または挿弾子を用いるもの
F41A9/25	滑動する挿弾子を用いるもの
F41A9/26	回転ドラム弾倉を用いるもの
F41A9/27	リボルバ型銃におけるもの
F41A9/28	小火器型の（リボルバにおけるものＦ４１Ｃ３／１４）
F41A9/29	弾帯に付けた弾薬の補給
F41A9/30	スプロケット式弾帯送り装置
F41A9/31	薬きょう取外し手段を有するもの
F41A9/32	往復滑動式弾帯送り装置
F41A9/33	薬きょう取外し手段を有するもの
F41A9/34	弾倉から（弾帯に付けた弾薬それ自体Ｆ４１Ａ９／７９）
F41A9/35	多連装銃の給弾．注．．多連装銃の給弾に特に適合しない，給弾部材または一般的に重要な概念はグループＦ４１Ａ９／０１またはＦ４１Ａ９／２９に分類される。
F41A9/36	回転砲用給弾機構
F41A9/37	同じ銃に２種類以上の弾薬を補給するもの；両側から給弾するもの
F41A9/375	｛分離したユニットとしての推進装薬および発射体｝<br><br><u>注</u><br><br>２種類以上の弾薬または両側からの給弾に特に適合しない，給弾部材または一般的に重要な概念はグループＦ４１Ａ９／０１からＦ４１Ａ９／２９に分類される。
F41A9/38	装てん装置，すなわち弾薬を発射位置にもってゆくもの
F41A9/39	込め装置
F41A9/40	尾栓体そのものが込め具であるもの
F41A9/41	砲枠上の箱型弾倉から弾帯のない弾薬を薬室に押し込むもの
F41A9/42	尾栓体から分離した込め具
F41A9/43	鎖型込め具
F41A9/44	流体作動のピストン式込め具
F41A9/45	薬室または砲身が全体として装てん位置と発射位置間で傾きうるもの　｛または横方向にスライド可能なもの｝装填および発射位置間　｛（Ｆ４１Ａ９／２５およびＦ４１Ａ９／２７が優先）｝
F41A9/46	薬室が装てんのため一方から他方に動きうる２つの相補的部材で形成されるもの
F41A9/47	装てんのため前方へ滑動する砲身または砲身部品の使用
F41A9/48	重力により装填されるもの
F41A9/49	内部動力駆動装置，すなわち推進装薬のエネルギで作動されるもの，例．カップリング，クラッチ，エネルギ蓄積器
F41A9/50	外部動力方式または制御方式
F41A9/51	ブースター，すなわち外部動力装置
F41A9/52	自動または弾倉装てんから手動装てんに変えるための装置
F41A9/53	装てん状況表示器，すなわち薬室内に薬包があることを表示するもの
F41A9/54	薬包ガイド，止め具，位置決め装置，例．抽筒用
F41A9/55	固定したもの　｛または可動｝薬室上または薬室近くに取り付けたガイド手段
F41A9/56	可動ガイド手段　｛（Ｆ４１Ａ９／５５が優先）｝
F41A9/57	可とう性シュート，例．弾倉から銃砲へ弾帯の付いた弾薬をガイドするためのもの
F41A9/58	薬包止め具；薬包位置決め装置
F41A9/59	挿弾子または弾倉用蹴子，例．空のときの
F41A9/60	空薬きょうまたは弾帯リンク収集器または捕収器（Ｆ４１Ａ９／８１が優先）
F41A9/61	弾倉
F41A9/62	弾倉内に残った弾薬数を表示する手段を有するもの，例．最終段弾数表示器（最終段発射安全器Ｆ４１Ａ１７／４０）
F41A9/63	他の弾倉との着脱自在の結合に特に適合するもの
F41A9/64	弾帯のない弾薬用
F41A9/65	薬包追従子を有する箱型弾倉
F41A9/66	装てんのための弾倉上の装置，すなわち再装てん（弾倉への再装てんのための装置または用具Ｆ４１Ａ９／８３）
F41A9/67	薬包追従子の押下げのため，またはそれを押下げ位置にロックするための手段を有するもの
F41A9/68	複数弾倉，例．縦列配置弾倉　｛選択的または連続的に操作位置になる２以上の列またはチャネルにおける薬包の構成｝
F41A9/69	薬包の並列またはジグザグ配列に特徴があるもの
F41A9/70	弾倉内に排出するための装置，例．薬包追従子または排出口
F41A9/71	弾倉内で容量を変えるための装置；薬包の寸法または形式を変えるためのアダブタまたは挿入具
F41A9/72	管状弾倉，すなわち弾倉が縦に連続して薬包を収容するもの
F41A9/73	ドラム弾倉
F41A9/74	放射状に配置された薬包を有するもの
F41A9/75	らせん状の弾薬通路を有するもの
F41A9/76	弾倉が無端鎖コンベヤを有するもの
F41A9/77	弾倉がねじコンベヤを有するもの
F41A9/78	弾倉が往復運動コンベヤを有するもの
F41A9/79	弾帯に付けられた弾薬用
F41A9/80	隣接弾倉の弾帯の急速連結装置を有するもの
F41A9/81	弾帯リンクまたは空薬包の収集装置を有するもの
F41A9/82	再装てん　｛または抜き取り｝弾倉
F41A9/83	弾帯のない弾薬を有する弾倉に再装てんするための装置または用具，例．挿弾子
F41A9/84	挿弾子
F41A9/85	リボルバ型弾倉への再装てん用
F41A9/86	弾帯付弾薬の弾倉への補給
F41A9/87	弾薬搬送用ドリーまたは移送用カート（Ｆ４１Ａ９／８６が優先）
F41A11/00	組立てまたは分解の特徴；モジュールの概念；連結式または折りたたみ式銃（Ｆ４１Ａ３／６４，Ｆ４１Ａ１９／１０からＦ４１Ａ１９／１５，Ｆ４１Ａ２１／４８，Ｆ４１Ａ２５／２６が優先）
F41A11/02	モジュールの概念，例．武器群の概念（ｗｅａｐｏｎ―ｆａｍｉｌｙｃｏｎｃｅｐｔ）
F41A11/04	連結式または折りたたみ式銃，すなわち移送または貯蔵のための蝶番の付いたまたは伸縮自在の部品を有するもの（折り曲げ式散弾銃またはライフル銃Ｆ４１Ｃ７／１１；折りたたみ式またはテレスコピック式の銃床または銃床部品Ｆ４１Ｃ２３／０４）
F41A11/06	テレスコピック式銃
F41A13/00	冷却または加熱方式；銃砲身の吹出し；換気方式
F41A13/02	加熱方式
F41A13/04	砲身または薬室内に流体を注入するもの（Ｆ４１Ａ１３／０８が優先）
F41A13/06	砲身から燃焼ガスを排出するもの（Ｆ４１Ａ１３／１０が優先）
F41A13/08	銃腔排出器，すなわち燃焼ガスの一部を貯え，次いで吸引するようそれを砲身内に注入するため砲身の周囲に配置された室
F41A13/10	銃を排気または冷却するためのブロワまたはタービン，例．燃焼ガス圧力または反動により駆動されるもの
F41A13/12	砲身の外部表面を冷却する方式（Ｆ４１Ａ１３／１０，Ｆ４１Ａ２１／２４が優先）
F41A15/00	抽筒子，すなわち薬室から少なくとも部分的に弾薬包または薬きょうを引抜くための装置；蹴子（しゅうし），すなわち引抜いた弾薬包または銃砲から取りはずした薬きょうを投げ出すための装置（Ｆ４１Ａ９／５４，　｛Ｆ４１Ｃ９／０８｝が優先；　｛ロケット発射装置の不発弾または不点火弾除去手段Ｆ４１Ｆ３／０５８｝）
F41A15/02	リボルバ型銃用，例．リボルバ
F41A15/04	発射時変形する薬きょうに特に適合するもの，例．プラスチックの
F41A15/06	折り曲げ式銃用
F41A15/08	尾栓式銃用
F41A15/10	滑動尾栓型の
F41A15/12	遊底式銃用
F41A15/14	蹴子が遊底上または遊底内に取り付けられるもの；　｛抽筒子自体｝
F41A15/16	蹴子が尾栓外筒または枠上に取り付けられるもの
F41A15/18	前方に滑動しうる砲身をもつ銃用
F41A15/20	無薬きょう弾薬包のために特に適合するもの
F41A15/22	薬きょう引き抜き用具
F41A17/00	安全装置，例．安全器
F41A17/02	かぎ作動安全器　｛（Ｆ４１Ａ１７／４４が優先）｝
F41A17/04	結合閉鎖式安全器（Ｆ４１Ａ１７／０２が優先）
F41A17/06	電気または電気機械的安全器（Ｆ４１Ａ１７／０４，Ｆ４１Ａ１７／０８が優先）
F41A17/063	｛トランスポンダーからなるもの｝
F41A17/066	｛バイオメトリックパラメータを認識するための手段，例．音声コントロール，指紋または掌紋制御，を有するもの｝
F41A17/08	特定方向への発射を禁止するためのもの，例．友好人物または保護区域あて（Ｆ４１Ａ２７／０２が優先）
F41A17/10	俯仰停止器を有する発射機構
F41A17/12	傾斜防止安全器を有する発射機構
F41A17/14	二重装てん防止
F41A17/16	自然発火防止，すなわち薬室壁の熱による薬包の自然発射の防止
F41A17/18	遅発防止
F41A17/20	銃把または銃床安全器，すなわち銃把または銃床を握ることによりはずれる安全器（親指作動の滑動安全装置Ｆ４１Ａ１７／５２，Ｆ４１Ａ１７／６２，Ｆ４１Ａ１７／７０，Ｆ４１Ａ１７／８０）
F41A17/22	引金に作用するもの
F41A17/24	撃針に作用するもの
F41A17/26	撃鉄に作用するもの
F41A17/28	逆鈎に作用するもの
F41A17/30	複合安全器，すなわち　｛１の安全要素｝発射機構の少なくとも一つの要素として作用するもの且つ銃の他の少なくともひとつの要素として作用するもの，例．移動砲身
F41A17/32	他の部材が尾栓または遊底であるもの
F41A17/34	弾倉安全器
F41A17/36	銃をロックするもの　｛自動的に｝弾倉が空または取り外された時安全な状態であるもの　｛（Ｆ４１Ａ１７／４４が優先）｝
F41A17/38	｛弾倉の取り付け，例．｝銃に弾倉をロックするためのもの
F41A17/40	最終段発射安全器（Ｆ４１Ａ１７／３４が優先）
F41A17/42	尾栓または遊底を安全位置にロックするための安全器（Ｆ４１Ａ１７／３２，Ｆ４１Ａ１７／３６，Ｆ４１Ａ１７／４０が優先）｛（はね返り防止装置Ｆ４１Ａ３／７０）｝
F41A17/44	安全栓，例．薬室に栓をするためのもの　｛銃身，弾倉空間｝
F41A17/46	引金安全器，すなわち引金の動きを防ぐ装置（Ｆ４１Ａ１７／０２からＦ４１Ａ１７／４０が優先）
F41A17/48	自動作動の引金安全器，すなわち，尾栓の開閉動作により作動するもの
F41A17/50	折り曲げ動作によるもの
F41A17/52	銃床の上側に取り付けられた親指操作の滑動安全器，例．散弾銃用
F41A17/54	用心金用保護キャップ；用心金上または用心金内に取り付けられた引金ロック片
F41A17/56	逆鈎安全器，すなわち撃針，撃鉄，遊底または逆鈎に引金の動きを伝える中間レバーを無効にするための手段（Ｆ４１Ａ１７／０２からＦ４１Ａ１７／４０が優先）
F41A17/58	自動的に作動するもの，すなわち尾栓の開閉動作によって作動するもの
F41A17/60	折り曲げ動作によるもの
F41A17/62	銃床の上側に取り付けられた親指操作の滑動安全器，例．散弾銃用
F41A17/64	撃針安全装置，すなわち滑動自在に取り付けられた撃鉄の動きを防ぐための手段（Ｆ４１Ａ１７／０２からＦ４１Ａ１７／４０が優先）
F41A17/66	自動的に作動するもの，すなわち尾栓の開または閉動作により作動するもの
F41A17/68	折り曲げ動作によるもの
F41A17/70	銃床の上側に取り付けられた親指操作の滑動安全器，例．散弾銃用
F41A17/72	引金作動のもの，すなわち発射中撃針安全器を非動作位置にもたらす引金の動き
F41A17/74	撃鉄安全器，すなわち撃鉄が薬包または撃針を打つのを妨げるための手段（Ｆ４１Ａ１７／０２からＦ４１Ａ１７／４０が優先）
F41A17/76	自動的に作動するもの，すなわち尾栓の開閉動作により作動するもの
F41A17/78	折り曲げ動作によるもの
F41A17/80	銃床の上側に取り付けられた親指操作の滑動安全器，例．散弾銃用
F41A17/82	引金作動のもの，すなわち発射中撃鉄安全器を非動作位置にもたらす引金の動き
F41A19/00	発射または引金機構；撃鉄起し機構
F41A19/01	発射弾数を表示する計数手段
F41A19/02	連射制限器（Ｆ４１Ａ１９／６７が優先）
F41A19/03	発射速度制御（Ｆ４１Ａ３／７８，Ｆ４１Ａ５／２８，Ｆ４１Ａ１９／０５，Ｆ４１Ａ１９／６６が優先）
F41A19/04	撃針または撃鉄の解放時間の調節によるもの
F41A19/05	航空機のプロペラ間を通過して発射するための同調
F41A19/06	機械的発射機構，　｛例．複座発射，反動により起動する発射機構｝（Ｆ４１Ａ１９／０１からＦ４１Ａ１９／０５，Ｆ４１Ａ１９／５９が優先）
F41A19/07	押しボタン作動，例．親指を載せて
F41A19/08	遠隔作動；拉縄（りゅうじょう）作動
F41A19/09	補助引金装置（Ｆ４１Ａ１９／０８が優先）
F41A19/10	引金；引金の取り付け
F41A19/11	用心金；用心金の取り付け（Ｆ４１Ａ１９／１５が優先）
F41A19/12	逆鈎；逆鈎の取り付け
F41A19/13	撃発または撃針，すなわち固定または滑動自在に取り付けられた撃鉄部品；そのための取り付け　｛（Ｆ４１Ａ１９／２６が優先）｝
F41A19/14	撃鉄，すなわち回転可能に軸支された撃鉄部材；撃鉄の取り付け
F41A19/15	モジュール型発射機構ユニット
F41A19/16	調整可能な発射機構；引きが調整可能な引金機構（Ｆ４１Ａ１９／１７が優先）
F41A19/17	触発引金機構
F41A19/18	多連装銃用　｛または多数の銃（Ｆ４１Ａ１９／６８が優先）｝
F41A19/183	｛多数の銃のためのもの，すなわち単一発射機構で作動する複数の銃｝
F41A19/186	｛唯１個の撃鉄要素および２以上の引金を有するもの，各引金が単一の部材で作動するもの（発射機構が唯１個の引金および唯１個の撃鉄要素を有するものＦ４１Ａ１９／２２）｝
F41A19/19	単一引金発射が可能なもの
F41A19/20	単一引金作動の可能な複動引金装置
F41A19/21	１つの引金だけを有するもの
F41A19/22	および１つの撃鉄部材だけを有するもの
F41A19/23	次の砲身で発射するため砲身軸に平行な軸のまわりに回転できるもの
F41A19/24	引金解放機構，すなわち引金の引きに続いて起こる引金の復帰動作中に解放される引金部材
F41A19/25	滑動自在に取り付けられた引金部材だけを有するもの，すなわち撃発または撃針
F41A19/26	撃発または撃針および一体化された尾栓または遊底　｛（Ｆ４１Ａ１９／３４が優先）｝
F41A19/27	撃発または撃針が尾栓に連動できるもの
F41A19/28	尾栓または遊底が閉鎖位置にくるときカムまたはレバーで押し進められるもの
F41A19/29	付勢ばねにより押し進められるもの
F41A19/30	遊底式銃におけるもの
F41A19/31	そのための逆鈎装置（Ｆ４１Ａ１９／３３が優先）
F41A19/32	各発射後，撃発または撃針を捕えるためのもの，すなわち単射または半自動発射モードにおいて
F41A19/33	自動または半自動発射の選択装置
F41A19/34	撃鉄起し機構
F41A19/35	複動機構，すなわち撃鉄起しが引金を引く最初の動作中に生じるもの
F41A19/36	尾栓式銃におけるもの
F41A19/37	撃鉄起し機構
F41A19/38	複動機構，すなわち撃鉄起しが引金を引く最初の動作中に生じるもの
F41A19/39	他の型の銃のための撃鉄起し｛または発射｝機構，例．固定尾栓体型，前方スライド可能銃身型
F41A19/40	複動機構，すなわち撃鉄起こしが引金を引く最初の動作中に生じるもの
F41A19/41	折り曲げ式銃用
F41A19/42	すくなくとも１つの撃鉄を有するもの
F41A19/43	遊底式銃におけるもの
F41A19/44	そのための逆鈎装置（Ｆ４１Ａ１９／４６が優先）
F41A19/45	各発射後撃鉄を捕えるためのもの，すなわち単発または半自動発射モードにおいて
F41A19/46	自動または半自動発射の選択装置
F41A19/47	撃鉄起こし機構
F41A19/48	複動機構，すなわち撃鉄起こしが引金を引く最初の動作中に生じるもの
F41A19/49	尾栓式銃におけるもの
F41A19/50	撃鉄起こし機構
F41A19/51	複動機構，すなわち撃鉄起こしが引金を引く最初の動作中に生じるもの
F41A19/52	他の型の銃のための撃鉄起こし｛または発射｝機構，例．固定尾栓体型，リボルバー
F41A19/53	複動機構，すなわち撃鉄起こしが引金を引く最初の動作中に生じるもの
F41A19/54	折り曲げ式銃用
F41A19/55	流体作動の発射機構
F41A19/56	断熱圧縮による加熱空気との接触による推進装薬の点火
F41A19/57	火管薬包で作動する発射機構
F41A19/58	電気式発射機構（Ｆ４１Ａ１７／１０，Ｆ４１Ａ１７／１２が優先）
F41A19/59	電気機械式発射機構，すなわち機械的撃鉄部材が電気的手段により推進または解放されるもの
F41A19/60	電気エネルギ発生手段に特徴があるもの
F41A19/61	誘導発電器　｛（Ｆ４１Ａ１９／６３が優先）｝
F41A19/62	圧電式発電器
F41A19/63	電気エネルギの非接触伝達手段を有するもの，例．誘導によるもの，火花間隙によるもの
F41A19/64	自動または連射モードのためのもの
F41A19/65	脈動発射を与えるためのもの，すなわち時限式多連装発射用の電気式連発スイッチを用いるもの，例．ロケットランチャー
F41A19/66	電子的発射速度制御（Ｆ４１Ａ１９／６５が優先）
F41A19/67	連射制限器
F41A19/68	多連装銃用　｛および多連装ロケット発射機または多連装散弾｝（Ｆ４１Ａ１９／６５が優先）
F41A19/69	それへの固有の電気接点またはスイッチ（Ｆ４１Ａ１９／６５が優先）
F41A19/70	電気撃針；そのための取付け
F41A21/00	砲身；銃身；銃砲口取付具；砲身取付け手段（Ｆ４１Ａ２５／００が優先；擲（てき）弾または暴動制圧用弾薬を小火器から発射するための砲身取付具Ｆ４１Ｃ２７／０６）
F41A21/02	集成砲身，すなわち多層砲身，例．異なる材料の
F41A21/04	砲身内筒
F41A21/06	複数砲身
F41A21/08	砲身結合
F41A21/10	内筒，すなわち縮径弾薬を発射するための砲身で通常の砲身内に取付けられるもの
F41A21/12	薬室；薬室内筒（Ｆ４１Ａ３／７４，Ｆ４１Ａ９／４６，Ｆ４１Ａ２１／０４が優先）
F41A21/14	砲身軸から外れた薬室の配置
F41A21/16	銃腔の形状に特徴のある砲身または銃身
F41A21/18	溝ー施条；
F41A21/20	材料に特徴のある砲身または銃身（Ｆ４１Ａ２１／０２が優先）
F41A21/22	表面処理，例．リン酸処理，をほどこした砲身　｛（Ｆ４１Ａ２１／４４が優先）｝
F41A21/24	フィンまたはリブを有する砲身または銃身，例．冷却用（Ｆ４１Ｇ１／４２が優先）
F41A21/26	反動強化のため特に適合するもの，例．訓練目的用
F41A21/28	ガス膨脹室；ガス排出口のある銃砲身（Ｆ４１Ａ１／０６，Ｆ４１Ａ１３／０８　｛およびＦ４１Ａ２１／３６｝が優先）
F41A21/30	消音器
F41A21/32	銃砲口取付具または抑止蓋（Ｆ４１Ａ２１／２６，Ｆ４１Ａ２１／３０，Ｆ４１Ａ２１／４６が優先）
F41A21/325	｛銃砲口取付具の取付｝
F41A21/34	防炎器
F41A21/36	反動減少のためのもの（反動減少装置一般Ｆ４１Ａ２５／００）；　｛安定装置；補償装置，例．銃口上昇防止のためのもの｝
F41A21/38	調整可能なもの，　｛すなわち通気穴または通気領域が調整可能なもの｝
F41A21/40	散弾銃用絞り　｛例．自動絞り｝
F41A21/42	｛手動で｝調整可能なもの
F41A21/44	絶縁被筒；保護被筒
F41A21/46	発射体から装弾筒を分離する手段を有する砲身
F41A21/48	砲身取付け手段，例．取外し可能な砲身のための着脱自在の取付け
F41A21/481	｛部分的または中断された糸を用いるもの，例．バヨネットタイプの取付｝
F41A21/482	｛砲身上の連続的な糸を用いるもの｝
F41A21/484	｛連結手段を用いるもの，例．スライディングピンを用いるもの｝
F41A21/485	｛スクリューまたはボルトを用いるもの｝
F41A21/487	｛摩擦を用いるもの，例．砲身表面をクランプするもの｝
F41A21/488	｛ピストルまたはリボルバーに特に適合した取付｝
F41A23/00	砲架，例．車両上；車両への銃の配置（Ｆ４１Ａ２５／００，Ｆ４１Ａ２７／００が優先）
F41A23/005	｛その砲架へ砲を連結するのためのロック（Ｆ４１Ａ２３／５０が優先）｝
F41A23/02	車輪のない砲架．｛参考になる注．．狩猟用射撃架台Ａ０１Ｍ３１／０２｝
F41A23/04	１脚
F41A23/06	調整可能なもの
F41A23/08	２脚
F41A23/10	調整可能なもの
F41A23/12	３脚　｛少なくとも３本の脚を有する砲架｝
F41A23/14	調整可能なもの
F41A23/16	試験架
F41A23/18	非発射位置に小火器を支持するための架台（貯蔵用ラックＡ４７Ｂ８１／００；車両内のラック　｛Ｂ６０Ｒ７／１４｝）
F41A23/20	隠ぺい銃用
F41A23/22	潜水艦装備のもの
F41A23/24	砲塔砲架（弾薬の補給，装てんまたはガイドＦ４１Ａ９／００；砲塔砲用の機械的俯仰または旋回方式Ｆ４１Ａ２７／１８）
F41A23/26	移送だけのための砲架；運搬車で使用するための砲の積みおろし装置（Ｆ４１Ａ２３／５０が優先）
F41A23/28	車輪付砲架；無限軌道砲架
F41A23/30	発射のため車輪が地上から持ち上げられるもの
F41A23/32	開脚架を有するもの（Ｆ４１Ａ２３／３０，Ｆ４１Ａ２３／４６が優先）
F41A23/34	車輪付車両または無限軌道車両用
F41A23/36	トレーラ用（Ｆ４１Ａ２３／４２が優先）
F41A23/38	自動二輪車用
F41A23/40	軌道車両用
F41A23/42	ロケット発射機用
F41A23/44	そり用
F41A23/46	駐鋤（ちゅうじょ）
F41A23/48	弾性体の
F41A23/50	移動防止輪止め；移送中砲架台を固定位置に保持するための制動器
F41A23/52	砲架用底板
F41A23/54	迫撃砲用
F41A23/56	砲架台を垂直または水平位置に調整するための装置（Ｆ４１Ａ１７／１０，Ｆ４１Ａ１７／１２が優先；　｛車両を持上げまたは支持するための地上係合車両部品Ｂ６０Ｓ９／０４；移動クレーンの支持物Ｂ６６Ｃ２３／７８｝）
F41A23/58	液圧ジャッキ
F41A23/60	ねじ作動ジャッキ
F41A25/00	後座または発射位置へ復座する砲架，例．砲鞍架；砲身の緩衝器または制動器（無反動銃砲Ｆ４１Ａ１／０８）
F41A25/02	流体作動方式
F41A25/04	調整可能なもの　｛例．銃砲の上昇に関するもの｝
F41A25/06	摩擦作動方式
F41A25/08	調整可能なもの
F41A25/10	ばね作動方式
F41A25/12	コイルばねを用いるもの
F41A25/14	調整可能なもの
F41A25/16	複合方式
F41A25/18	液圧弾性方式
F41A25/20	液圧空気圧方式
F41A25/22	往復運動をする砲架または銃砲身の動作のための軸受装置
F41A25/24	ボールまたはローラベヤリングを用いるもの
F41A25/26	後座部材または方式の組立てまたは取外し
F41A27/00	旋回または俯仰動作ができる砲架，例．砲車
F41A27/02	作動する銃と近接構造物間の干渉防止のための制御方式
F41A27/04	砲弾散布装置，すなわち発射中自動的に銃を振動させる手段
F41A27/06	機械的方式（Ｆ４１Ａ２７／０２，Ｆ４１Ａ２７／０４，Ｆ４１Ａ２７／３０が優先）
F41A27/08	軸受，例．砲耳；制動器または停止装置
F41A27/10	回転可能に軸支された銃を壁に支持する軸受，例．砲塔壁
F41A27/12	旋回または俯仰装置を固定位置に停止させるための制動器またはロック装置
F41A27/14	中央旋回軸受
F41A27/16	みぞ付軸受を用いるもの，例．砲塔支持用
F41A27/18	砲塔用（Ｆ４１Ａ２７／０８が優先）
F41A27/20	砲塔駆動用装置
F41A27/22	旋回装置（Ｆ４１Ａ２７／１８が優先）
F41A27/24	俯仰装置（Ｆ４１Ａ２７／１８が優先）
F41A27/26	流体作動方式（Ｆ４１Ａ２７／０２，Ｆ４１Ａ２７／０４，Ｆ４１Ａ２７／３０が優先）
F41A27/28	電気作動方式（Ｆ４１Ａ２７／０２，Ｆ４１Ａ２７／０４，Ｆ４１Ａ２７／３０が優先）
F41A27/30	安定または補償方式，例．砲身の重量または風力に対する補償　｛砲身上のもの｝
F41A29/00	洗浄または潤滑装置（銃砲身または薬室への流体注入Ｆ４１Ａ１３／０４；　｛清掃目的の弾薬Ｆ４２Ｂ５／２４）｝
F41A29/02	スクレーパまたは洗い棒
F41A29/04	潤滑，油またはグリース注入手段，例．使用中に作動するもの
F41A31/00	試験装置（試験砲架Ｆ４１Ａ２３／１６）
F41A31/02	砲身検査用
F41A33/00	訓練への適用（反動強化のための砲身の適用Ｆ４１Ａ２１／２６）；銃のシミュレータ（銃の照準合わせまたは照準するための教育または訓練用具Ｆ４１Ｇ３／２６；　｛射撃ゲームＡ６３Ｆ９／０２；軍事シミュレーションＧ０９Ｂ９／００３｝）
F41A33/02	光または放射線放射銃　｛光感応型または放射線感応型銃；光放出源を携行する薬包，例．レーザ｝
F41A33/04	銃発射の音響シミュレータ，例．火工品によるもの
F41A33/06	後座シミュレータ
F41A35/00	他に分類されない付属具または細部
F41A35/02	ちりまたは悪天候保護キャップまたはカバー（用心金保護用キャップＦ４１Ａ１７／５４）
F41A35/04	銃砲口カバー
F41A35/06	右手および左手両方使用への銃の適用
F41A99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項
