C04B   2/00		石灰，マグネシアまたはドロマイト［４］	Lime, magnesia or dolomite	582
C04B   2/02	・	石灰［４］	Lime	859
C04B   2/04	・・	消化［４］	Slaking	622
C04B   2/06	・・・	物質，例．疎水化剤，の添加によるもの［４］	with addition of substances, e.g. hydrophobic agents	539
C04B   2/08	・・・	その装置［４］	Devices therefor	1456
C04B   2/10	・	予熱，焼成，か焼または冷却（セメント原料の焼成期間中の脱炭酸Ｃ０４Ｂ７／４３）［４］	Preheating, burning, calcining or cooling(decarbonation during burning of cement raw materials <b>C04B7/43</b>)	4125
C04B   2/12	・・	直立炉または堅形炉におけるもの［４］	in shaft or vertical furnaces	2099
C04B   5/00		溶融スラグの処理（スラグウールの製造Ｃ０３Ｂ；金属の製造中または製造用のスラグの処理　Ｃ２１Ｂ，Ｃ２２Ｂ）；溶融スラグからの人造石［４］	Treatment of molten slag(manufacture of slag wool <b>C03B</b>; treatment of slag in or for the production of metals <b>C21B</b>, <b>C22B</b>);Artificial stone from molten slag	3116
C04B   5/02	・	造粒（造粒装置Ｂ０１Ｊ２／００）；脱水；乾燥	Granulating(granulating apparatus <b>B01J2/00</b>);Dehydrating; Drying	1808
C04B   5/06	・	溶融スラグに添加された水以外の成分；ガスまたはガス発生材料による処理，例．多孔質スラグを得るためのもの［４］	Ingredients, other than water, added to the molten slag; Treatment with gases or gas generating material, e.g. to obtain porous slag	1453
C04B   7/00		水硬性セメント	Hydraulic cements	1782
C04B   7/02	・	ポルトランドセメント	Portland cement	3149
C04B   7/04	・・	石こうを含む原料を使用するもの	using raw materials containing gypsum	707
C04B   7/06	・・	アルカリ原料を使用するもの	using alkaline raw materials	194
C04B   7/12	・	天然ポゾラン；天然ポゾランセメント［４］	Natural pozzuolanas; Natural pozzuolana cements	431
C04B   7/13	・・	無機セメント質材料，例．ポルトランドセメント，との混合物［４］	Mixtures thereof with inorganic cementitious materials, e.g. Portland cements	378
C04B   7/14	・	スラグを含むセメント	Cements containing slag	1594
C04B   7/147	・・	冶金スラグ［４］	Metallurgical slag	1482
C04B   7/153	・・・	他の無機セメント質材料または他の活性化剤との混合物［４］	Mixtures thereof with other inorganic cementitious materials or other activators	1744
C04B   7/17	・・・・	活性化剤を含有する酸化カルシウムとの［４］	with calcium oxide containing activators	312
C04B   7/19	・・・・・	ポルトランドセメント［４］	Portland cements	810
C04B   7/21	・・・・	活性化剤を含有する硫酸カルシウムとの［４］	with calcium sulfate containing activators	1074
C04B   7/22	・	鉄鉱セメント	Iron ore cements	192
C04B   7/24	・	油頁岩，残留物またはスラグ以外の廃棄物から製造されたセメント［４］	Cements from oil shales, residues or waste other than slag	4097
C04B   7/26	・・	煙道ダストを含む原料からのもの	from raw materials containing flue dust	2485
C04B   7/28	・・	燃料残留物からのもの（Ｃ０４Ｂ７／２６が優先）［４］	from combustion residues(<b>C04B7/26</b> takes precedence)	1236
C04B   7/30	・・	油頁岩からのもの；油頁岩残留物からのもの［４］	from oil shale; from oil shale residues	142
C04B   7/32	・	アルミナセメント	Aluminous cements	2380
C04B   7/34	・	水硬性石灰セメント；ローマンセメント	Hydraulic lime cements; Roman cements	423
C04B   7/345	・	グループＣ０４Ｂ７／０２〜Ｃ０４Ｂ７／３４の１つに属さない水硬性セメント［４］	Hydraulic cements not provided for in one of the groups <b>C04B7/02 to C04B7/34</b> 	1035
C04B   7/36	・	水硬性セメントの製造一般	Manufacture of hydraulic cements in general	3648
C04B   7/38	・・	個々の，またはバッチとしての原料の調整または処理［４］	Preparing or treating the raw materials individually or as batches	2987
C04B   7/40	・・・	脱水；成形，例．造粒（造粒装置Ｂ０１Ｊ２／００）	Dehydrating; Forming, e.g. granulating(granulating apparatus <b>B01J2/00</b>)	635
C04B   7/42	・・・	焼成工程の前またはその期間中に添加される活性成分	Active ingredients added before, or during, the burning process	1315
C04B   7/43	・・	熱処理，例．予備か焼，焼成，溶融；冷却［４］	Heat treatment, e.g. precalcining, burning, melting; Cooling	2230
C04B   7/44	・・・	焼成；溶融［４］	Burning; Melting	4383
C04B   7/45	・・・・	流動床での［４］	in fluidised beds	256
C04B   7/46	・・・・	電気的なもの［４］	electric	90
C04B   7/47	・・・	冷却［４］	Cooling	1847
C04B   7/48	・・	クリンカー処理（Ｃ０４Ｂ７／４７が優先）［４］	Clinker treatment(<b>C04B7/47</b> takes precedence)	619
C04B   7/51	・・・	水和［４］	Hydrating	63
C04B   7/52	・・・	粉砕	Grinding	1908
C04B   7/60	・・	アルカリ金属またはその化合物の除去方法［４］	Methods for eliminating alkali metals or compounds thereof	836
C04B   9/00		マグネシウムセメントまたはそれに類似するセメント	Magnesium cements or silimar cements	366
C04B   9/02	・	塩化物を含むマグネシウムセメント，例．ソーレルセメント	Magnesium cements containing chlorides, e.g. Sorel cement	388
C04B   9/04	・	硫酸塩，硝酸塩，りん酸塩またはふっ化物を含むマグネシウムセメント	Magnesium cements containing sulfates, nitrates, phosphates, or fluorides	327
C04B   9/06	・	マグネシウム化合物以外の金属化合物，例．亜鉛または鉛化合物，を含有するセメント	Cements containing metal compounds other than magnesium compounds, e.g. compounds of zinc or lead	107
C04B   9/11	・	他の無機セメント質材料との混合物［４］	Mixtures thereof with other inorganic cementitious materials	86
C04B   9/12	・・	水硬性セメント，例．ポルトランドセメント，との［４］	with hydraulic cements, e.g. Portland cements	92
C04B   9/20	・	製造，例．バッチの調整（石灰岩，マグネサイトまたはドロマイトの予熱，焼成，か焼または冷却Ｃ０４Ｂ２／１０）	Manufacture, e.g. preparing the batches(preheating, burning, calcining or cooling lime stone, magnesite or dolomite <b>C04B2/10</b>)	219
C04B  11/00		硫酸カルシウムセメント	Calcium sulfate cements	1501
C04B  11/02	・	石こうの脱水	Dehydrating gypsum	1114
C04B  11/024	・・	か焼工程の前またはその期間中に添加される成分，例．か焼変性剤［４］	Ingredients added before, or during, the calcining process, e.g. calcination modifiers	483
C04B  11/028	・・	その装置［４］	Devices therefor	919
C04B  11/032	・・・	湿式法，例．溶液中でのまたは飽和蒸気条件下での脱水，のためのもの［４］	for the wet process, e.g. dehydrating in solution or under saturated vapor conditions	369
C04B  11/036	・・・	乾式法，例．流動床またはロータリーキルン中での脱水，のためのもの［４］	for the dry process, e.g. dehydrating in a fluidised bed or in a rotary kiln	830
C04B  11/05	・	無水石こうの取得（Ｃ０４Ｂ１１／０２８が優先）［４］	obtaining anhydrite(<b>C04B11/028</b> takes precedence)	257
C04B  11/06	・	硬石こうを出発物質とするもの	starting from anhydrite	163
C04B  11/26	・	りん酸石こうまたは廃棄物，例．煙の浄化生成物，を出発物質とするもの（Ｃ０４Ｂ１１／０２が優先）［４］	starting from phosphogypsum or from waste, e.g. purification products of smoke(<b>C04B11/02</b> takes precedence)	1855
C04B  11/28	・	他の無機セメント質材料との混合物（Ｃ０４Ｂ７／０４，Ｃ０４Ｂ７／１５３が優先）［４］	Mixtures thereof with other inorganic cementitious materials(<b>C04B7/04</b>, <b>C04B7/153</b> take precedence)	361
C04B  11/30	・・	水硬性セメント，例．ポルトランドセメント，との［４］	with hydraulic cements, e.g. Portland cements	414
C04B  12/00		グループＣ０４Ｂ７／００〜Ｃ０４Ｂ１１／００に属さないセメント［４］	Cements not provided for in groups <b>C04B7/00 to C04B11/00</b> 	1726
C04B  12/02	・	りん酸セメント［４］	Phosphate cements	861
C04B  12/04	・	アルカリ金属またはけい酸アンモニウムセメント［４］	Alkali metal or ammonium silicate cements	982
C04B  14/00		モルタル，コンクリートまたは人造石のための充填材，例．顔料，としての無機物の使用；モルタル，コンクリートまたは人造石に対する無機物の充填性を向上させるのに特に適合する処理（建築材料用補強要素Ｅ０４Ｃ５／００）［４］	Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone(reinforcing elements for building <b>E04C5/00</b>)	1604
C04B  14/02	・	粒状材料［４］	Granular materials	5082
C04B  14/04	・・	けい素に富んだ材料；けい酸塩［４］	Silica-rich materials; Silicates	5879
C04B  14/06	・・・	石英；砂［４］	Quartz; Sand	9109
C04B  14/08	・・・	けいそう土［４］	Diatomaceous earth	1087
C04B  14/10	・・・	粘土［４］	Clay	5461
C04B  14/12	・・・・	膨張した粘土［４］	Expanded clay	928
C04B  14/14	・・・	火山起原の鉱物［４］	Minerals of vulcanic origin	1032
C04B  14/16	・・・・	多孔質のもの，例．軽石［４］	porous, e.g. pumice	550
C04B  14/18	・・・・	パーライト［４］	Perlite	2115
C04B  14/20	・・・	雲母；ひる石［４］	Mica; Vermiculite	1731
C04B  14/22	・・・	ガラス［４］	Glass	1750
C04B  14/24	・・・・	多孔質のもの，例．発泡ガラス［４］	porous, e.g. foamed glass	857
C04B  14/26	・・	炭酸塩［４］	Carbonates	575
C04B  14/28	・・・	カルシウムの［４］	of calcium	3667
C04B  14/30	・・	シリカ以外の酸化物［４］	Oxides other than silica	2760
C04B  14/32	・・	炭化物；窒化物；ほう化物［４］	Carbides; Nitrides; Borides	825
C04B  14/34	・・	金属［４］	Metals	952
C04B  14/36	・・	グループＣ０４Ｂ１４／０２〜Ｃ０４Ｂ１４／３４に属さない無機物［４］	Inorganic materials not provided for in groups <b>C04B14/04 to C04B14/34</b> 	2558
C04B  14/38	・	繊維状材料；ウィスカー［４］	Fibrous materials; Whiskers	4304
C04B  14/40	・・	石綿［４］	Asbestos	524
C04B  14/42	・・	ガラス［４］	Glass	2432
C04B  14/44	・・・	アルカリ耐性を増加させるための処理［４］	Treatment for enhancing alkali resistance	280
C04B  14/46	・・	岩綿［４］	Rock wool	1708
C04B  14/48	・・	金属［４］	Metal	2372
C04B  16/00		モルタル，コンクリートまたは人造石のための充填材，例．顔料，としての有機物の使用；モルタル，コンクリートまたは人造石に対する有機物の充填性を向上させるのに特に適合する処理（建築材料用補強要素Ｅ０４Ｃ５／００）［４］	Use of organic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of organic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone(reinforcing elements for building <b>E04C5/00</b>)	754
C04B  16/02	・	セルロース質材料［４］	Cellulosic materials	2595
C04B  16/04	・	高分子化合物（Ｃ０４Ｂ１６／０２が優先）［４］	Macromolecular compounds(<b>C04B16/02</b> takes precedence)	1295
C04B  16/06	・・	繊維状の［４］	fibrous	6503
C04B  16/08	・・	多孔質の，例．発泡ポリスチレンビーズ［４］	porous, e.g. expanded polystyrene beads	1738
C04B  16/10	・・・	モルタルとの混合性を高めるための処理［４］	Treatment for enhancing the mixability with the mortar	148
C04B  16/12	・	形状によって特徴づけられたもの（繊維状高分子化合物Ｃ０４Ｂ１６／０６；多孔質高分子化合物Ｃ０４Ｂ１６／０８）［４］	characterised by the shape(fibrous macromolecular compounds <b>C04B16/06</b>; porous macromolecular compounds <b>C04B16/08</b>)	253
C04B  18/00		モルタル，コンクリート，または人造石のための充填材としての凝集物もしくは廃棄物または屑の使用；モルタル，コンクリート，または人造石に対する塊成化物質もしくは廃棄物または屑の充填性を向上させるのに特に適合する処理（建築材料用補強要素Ｅ０４Ｃ５／００）［４］	Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone(reinforcing elements for building <b>E04C5/00</b>)	574
C04B  18/02	・	塊成化物質［４］	Agglomerated materials	4675
C04B  18/04	・	廃棄物；屑［４］	Waste materials; Refuse	5793
C04B  18/06	・・	燃焼残留物，例．煙，煙霧または排ガスの浄化生成物［４］	Combustion residues, e.g. purification products of smoke, fumes or exhaust gases	2314
C04B  18/08	・・・	煙道ダスト［４］	Flue dust	8665
C04B  18/10	・・・	焼成屑［４］	Burned refuse	3102
C04B  18/12	・・	採石場，鉱山または類似のものからのもの［４］	from quarries, mining or the like	3866
C04B  18/14	・・	冶金学的工程からのもの（溶融スラグの処理Ｃ０４Ｂ５／００）［４］	from metallurgical processes(treatment of molten slag <b>C04B5/00</b>)	10869
C04B  18/16	・・	建築またはセラミック工業からのもの［２０２３．０１］	from building or ceramic industry	6885
C04B  18/162	・・・	セメントキルンダスト；ライムキルンダスト［２０２３．０１］	Cement kiln dust; Lime kiln dust	36
C04B  18/165	・・・	セラミック廃棄物［２０２３．０１］	Ceramic waste	129
C04B  18/167	・・・	再生材料，すなわち，同じ材料の生産に再利用される廃材料［２０２３．０１］	Recycled materials, i.e. waste materials reused in the production of the same materials	681
C04B  18/18	・・	有機的なもの（Ｃ０４Ｂ１８／１０が優先）［４］	organic(<b>C04B18/10</b> takes precedence)	485
C04B  18/20	・・・	高分子化合物からのもの［４］	from macromolecular compounds	953
C04B  18/22	・・・・	ゴム［４］	Rubber	1036
C04B  18/24	・・・	植物屑，例．もみがら，トウモロコシ屑；セルロース質材料，例．紙［４］	Vegetable refuse, e.g. rice husks, maize-ear refuse; Cellulosic materials, e.g. paper	3756
C04B  18/26	・・・・	木材，例．鋸屑，かんな屑［４］	Wood, e.g. sawdust, wood shavings	1524
C04B  18/28	・・・・	鉱物化；そのための組成物［４］	Mineralising; Compositions therefor	389
C04B  18/30	・・	混合廃棄物；組成不明の廃棄物，例．都市ごみ（Ｃ０４Ｂ１８／１０が優先）［４］	Mixed waste; Waste of undefined composition, e.g. municipal waste(<b>C04B18/10</b> takes precedence)	2053
C04B  20/00		モルタル，コンクリート，または人造石のための充填材としての物質であって，グループＣ０４Ｂ１４／００〜Ｃ０４Ｂ１８／００の２以上に属するとともに形状または粒度分布に特徴のあるものの使用；モルタル，コンクリートまたは人造石に対するグループＣ０４Ｂ１４／００〜Ｃ０４Ｂ１８／００の２以上に属する物質の充てん性を向上させるのに特に適合する処理；物質の膨張または解繊（建築材料用補強要素Ｅ０４Ｃ５／００）［４］	Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups <b>C04B14/00 to C04B18/00</b>  and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups <b>C04B14/00 to C04B18/00</b>  specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials(reinforcing elements for building <b>E04C5/00</b>)	4604
C04B  20/02	・	処理［４］	Treatment	7402
C04B  20/04	・・	熱処理［４］	Heat treatment	1850
C04B  20/06	・・・	膨張粘土，パーライト，ひる石または類似の粒状材料［４］	Expanding clay, perlite, vermiculite or like granular materials	1647
C04B  20/08	・・	石綿の解繊［４］	Defibrillating asbestos	164
C04B  20/10	・	被覆または含浸［４］	Coating or impregnating	6700
C04B  20/12	・・	多層被覆または含浸［４］	Multiple coating or impregnating	982
C04B  22/00		モルタル，コンクリートまたは人造石のための活性成分としての無機材料，例．硬化促進剤，の使用［４］	Use of inorganic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. accelerators	2983
C04B  22/02	・	元素［４］	Elements	502
C04B  22/04	・・	金属，例．発泡剤として使用するアルミニウム［４］	Metals, e.g. aluminium used as blowing agent	1199
C04B  22/06	・	酸化物；水酸化物［４］	Oxides; Hydroxides	7189
C04B  22/08	・	酸またはその塩［４］	Acids or salts thereof	5097
C04B  22/10	・・	陰イオン中に炭素を含有するもの，例．炭酸塩［４］	containing carbon in the anion, e.g. carbonates	2562
C04B  22/12	・・	陰イオン中にハロゲンを含有するもの，例．塩化カルシウム［４］	containing halogen in the anion, e.g. calcium chloride	1979
C04B  22/14	・・	陰イオン中に硫黄を含有するもの，例．硫化物［４］	containing sulfur in the anion, e.g. sulfides	7188
C04B  22/16	・・	陰イオン中にリンを含有するもの，例．りん酸塩［４］	containing phosphorus in the anion, e.g. phosphates	1786
C04B  24/00		モルタル，コンクリートまたは人造石のための活性成分としての有機物，例．流動化剤，の使用［４］	Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers	3247
C04B  24/02	・	アルコール；フェノール；エーテル［４］	Alcohols; Phenols; Ethers	2258
C04B  24/04	・	カルボン酸；その塩，無水物またはエステル［４］	Carboxylic acids; Salts, anhydrides or esters thereof	3119
C04B  24/06	・・	水酸基を含有するもの［４］	containing hydroxy groups	1963
C04B  24/08	・	脂肪；脂肪油；エステル型ろう；高級脂肪酸，すなわち１個のカルボキシル基に結合する中断しない鎖結合中に少なくとも７個の炭素原子を有するもの；酸化された油または脂肪［４］	Fats; Fatty oils; Ester type waxes; Higher fatty acids, i.e. having at least seven carbon atoms in an unbroken chain bound to a carboxyl group; Oxidised oils or fats	1913
C04B  24/10	・	炭水化物またはその誘導体［４］	Carbohydrates or derivatives thereof	1062
C04B  24/12	・	窒素含有化合物［４］	Nitrogen containing compounds	5040
C04B  24/14	・・	ペプチド；蛋白質；これらの誘導体［４］	Peptides; Proteins; Derivatives thereof	741
C04B  24/16	・	いおう含有化合物［４］	Sulfur-containing compounds	4261
C04B  24/18	・・	リグニンスルフォン酸またはその誘導体，例．亜硫酸法パルプ廃液［４］	Lignin sulfonic acid or derivatives thereof, e.g. sulfite lye	1965
C04B  24/20	・・	スルホン化された芳香族化合物［４］	Sulfonated aromatic compounds	1202
C04B  24/22	・・・	その縮合生成物［４］	Condensation products thereof	2101
C04B  24/24	・	高分子化合物（Ｃ０４Ｂ２４／１４が優先；スルフォン酸塩または硫酸エステルを含む高分子化合物Ｃ０４Ｂ２４／１６）［４，６］	Macromolecular compounds(<b>C04B24/14</b> takes precedence; macromolecular compounds comprising sulfonate or sulfate groups <b>C04B24/16</b>)	4511
C04B  24/26	・・	炭素―炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られたもの［４］	obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds	14041
C04B  24/28	・・	炭素―炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られたもの［４］	obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds	3277
C04B  24/30	・・・	アルデヒドまたはケトンの縮合物［４］	Condensation polymers of aldehydes or ketones	1267
C04B  24/32	・・・	ポリエーテル，例．アルキルフェノールポリグリコールエーテル［４］	Polyethers, e.g. alkylphenol polyglycolether	3975
C04B  24/34	・・	天然樹脂，例．松脂［４］	Natural resins, e.g. rosin	756
C04B  24/36	・・	瀝青物，例．タール，ピッチ［４］	Bituminous materials, e.g. tar, pitch	1446
C04B  24/38	・・	多糖類またはその誘導体［４］	Polysaccharides or derivatives thereof	7962
C04B  24/40	・	けい素，チタンまたはジルコニウムを含有する化合物［４］	Compounds containing silicon, titanium or zirconium	767
C04B  24/42	・・	炭素―けい素間結合を１個以上有する化合物［４］	Compounds having one or more carbon-to-silicon linkages	4449
C04B  26/00		有機結合剤のみを含有するモルタル，コンクリートまたは人造石の組成物［４］	Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing only organic binders	1642
C04B  26/02	・	高分子化合物［４］	Macromolecular compounds	3557
C04B  26/04	・・	炭素―炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られたもの［４］	obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds	2746
C04B  26/06	・・・	アクリル酸エステル［４］	Acrylates	2330
C04B  26/08	・・・	ハロゲンを含有するもの［４］	containing halogen	469
C04B  26/10	・・	炭素―炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られたもの［４］	obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds	1281
C04B  26/12	・・・	アルデヒドまたはケトンの縮合物［４］	Condensation polymers of aldehydes or ketones	1594
C04B  26/14	・・・	ポリエポキシド［４］	Polyepoxides	2302
C04B  26/16	・・・	ポリウレタン［４］	Polyurethanes	1361
C04B  26/18	・・・	ポリエステル；ポリカーボネート［４］	Polyesters; Polycarbonates	1979
C04B  26/20	・・・	ポリアミド［４］	Polyamides	292
C04B  26/22	・・	天然樹脂，例．松脂［４］	Natural resins, e.g. rosin	327
C04B  26/24	・・・	セルロース廃液，例．亜硫酸法パルプ廃液［４］	Cellulosic waste liquor, e.g. sulfite lye	129
C04B  26/26	・・	瀝青物，例．タール，ピッチ［４］	Bituminous materials, e.g. tar, pitch	6728
C04B  26/28	・・	多糖類またはその誘導体［４］	Polysaccharides or derivatives thereof	1837
C04B  26/30	・	炭素―金属または炭素―けい素間結合を１個以上有する化合物［４］	Compounds having one or more carbon-to-metal or carbon-to-silicon linkages	84
C04B  26/32	・・	けい素を含有するもの［４］	containing silicon	1015
C04B  28/00		無機結合剤を含有するかまたは無機結合剤と有機結合剤との反応生成物を含有するモルタル，コンクリートまたは人造石の組成物，例．ポリカルボン酸セメント［４］	Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements	28265
C04B  28/02	・	硫酸カルシウム以外の水硬性セメントを含有するもの［４］	containing hydraulic cements other than calcium sulfates	26989
C04B  28/04	・・	ポルトランドセメント［４］	Portland cements	34013
C04B  28/06	・・	アルミナセメント［４］	Aluminous cements	8727
C04B  28/08	・・	スラグセメント［４］	Slag cements	5048
C04B  28/10	・・	石灰セメントまたは酸化マグネシウムセメント［４］	Lime cements or magnesium oxide cements	4280
C04B  28/12	・・・	水硬性石灰［４］	Hydraulic lime	1284
C04B  28/14	・	硫酸カルシウムセメントを含有するもの［４］	containing calcium sulfate cements	15052
C04B  28/16	・・	無水石こうを含有するもの［４］	containing anhydrite	1620
C04B  28/18	・	シリカー石灰型の混合物を含有するもの［４］	containing mixtures of the silica-lime type	3562
C04B  28/20	・・	砂―石灰［４］	Sand-lime	612
C04B  28/22	・・	石灰およびポゾラン［４］	Lime and pozzuolanas	796
C04B  28/24	・	けい酸アルキルアンモニウムまたはアルカリ金属のけい酸塩を含有するもの；シリカゾルを含有するもの［４］	containing alkyl ammonium or alkali metal silicates; containing silica sols	2297
C04B  28/26	・・	アルカリ金属のけい酸塩［４］	Silicates of the alkali metals	9487
C04B  28/28	・	多価の有機酸を含有するもの，例．ポリカルボン酸セメント［４］	containing organic polyacids, e.g. polycarboxylate cements	234
C04B  28/30	・	マグネシウムセメントを含有するもの（酸化マグネシウムセメントＣ０４Ｂ２８／１０）［４］	containing magnesium cements(magnesium oxide cements <b>C04B28/10</b>)	1931
C04B  28/32	・・	オキシ塩化マグネシウムセメント，例．ソーレルセメント［４］	Magnesium oxychloride cements, e.g. Sorel cement	2631
C04B  28/34	・	冷間りん酸塩結合剤を含有するもの［４］	containing cold phosphate binders	3636
C04B  28/36	・	いおう，硫化物またはセレンを含有するもの［４］	containing sulfur, sulfides or selenium	968
C04B  30/00		結合剤を含有しない人造石のための組成物（溶融スラグからの人造石Ｃ０４Ｂ５／００）［４］	Compositions for artificial stone, not containing binders(artificial stone from molten slag <b>C04B5/00</b>)	1849
C04B  30/02	・	繊維状材料を含有するもの［４］	containing fibrous materials	2764
C04B  32/00		このサブクラスの他のグループに属さない人造石（溶融スラグからの人造石Ｃ０４Ｂ５／００）［４］	Artificial stone not provided for in other groups of this subclass(artificial stone from molten slag <b>C04B5/00</b>)	2162
C04B  32/02	・	強化材を有するもの［４］	with reinforcements	863
C04B  33/00		粘土製品（モノリシックな耐火物または耐火モルタルＣ０４Ｂ３５／６６；多孔質製品Ｃ０４Ｂ３８／００）［２］	Clay-wares(monolithic refractories or refractory mortars <b>C04B35/66</b>; porous products <b>C04B38/00</b>)	2769
C04B  33/02	・	個々の，またはバッチとしての原料の調製または処理	Preparing or treating the raw materials individually or as batches	1662
C04B  33/04	・・	粘土；カオリン	Clay; Kaolin	5036
C04B  33/06	・・・	石灰の無害化	Rendering lime harmless	27
C04B  33/08	・・・・	白華防止	Preventing efflorescence	64
C04B  33/10	・・	鉄または石灰の除去	Eliminating iron or lime	347
C04B  33/13	・・	配合成分（Ｃ０４Ｂ３３／３６，Ｃ０４Ｂ３５／７１が優先）［２］	Compounding ingredients(<b>C04B33/36</b>, <b>C04B35/71</b> take precedence)	11670
C04B  33/132	・・・	廃棄物；ゴミ（Ｃ０４Ｂ３３／１６が優先）［８］	Waste materials; Refuse(<b>C04B33/16</b> takes precedence)	7329
C04B  33/135	・・・・	燃焼残滓，例．フライアッシュ，焼却ゴミ［８］	Combustion residues, e.g fly ash, incineration waste	2519
C04B  33/138	・・・・	冶金的方法からの廃棄物，例．鉱滓，炉塵，亜鉛メッキからのもの［８］	from metallurgical processes, e.g. slag, furnace dust, galvanic waste	1438
C04B  33/14	・・・	着色物質	Colouring matters	662
C04B  33/16	・・・	非可塑性物質，例．焼粉，石英	Lean materials, e.g. grog, quartz	1438
C04B  33/18	・・・	バッチを液状化するためのもの	for liquefying the batches	146
C04B  33/20	・・	乾式プレスのためのもの（Ｃ０４Ｂ３３／１３が優先）	for dry-pressing(<b>C04B33/13</b> takes precedence)	159
C04B  33/22	・	焼粉製品	Grog products	940
C04B  33/24	・	磁器または白色陶磁器の製造	Manufacture of porcelain or white ware	3661
C04B  33/26	・・	電気絶縁用磁器の	of porcelain for electrical insulation	434
C04B  33/28	・	でいしょう鋳込み成形	Slip casting	683
C04B  33/30	・	乾燥方法	Drying methods	1287
C04B  33/32	・	焼成方法	Burning methods	5032
C04B  33/34	・・	施釉と結合されたもの	combined with glazing	2491
C04B  33/36	・	強化粘土製品［２］	Reinforced clay-wares	1192
C04B  35/00		組成に特徴を持つ成形セラミック製品；セラミック組成（炭化物，ダイヤモンド，酸化物，ほう化物，窒化物，けい化物に結合しているか，または他の金属化合物，例．酸窒化物もしくは硫化物，と結合している巨視的な強化材としての使用以外の遊離金属を含有するセラミック組成物，例．サーメットＣ２２Ｃ）；セラミック製品を製造するための無機化合物粉末の処理［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>（１）このグループにおいては，相反する指示がない限り，組成物は最も高い重量比を有する構成成分に従って分類される。［３］<br>（２）このグループにおいては，マグネシウムはアルカリ土類金属とみなす。［６］<br>（３）このグループにおいては，複合組成物は焼結助剤以外の種々の粉末物質の焼結混合物とみなし，それらの物質は焼結製品において分離した相として存在する。［６］<br>（４）このグループにおいては，ファインセラミックスは多結晶の微粒子ミクロ構造，例．１００μｍ以下の寸法の，をもつ製品とみなす。［６］<br>（５）セラミック粉末の製造は，特定の特徴をもつ粉末の製造に関する限り，このグループに分類する。［６］	Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramic compositions(containing free metal bonded to carbides, diamond, oxides, borides, nitrides, silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides or sulfides, other than as macroscopic reinforcing agents <b>C22C</b>);Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, in the absence of an indication to the contrary, compositions are classified according to the constituent present in the highest proportion by weight.</li><li>In this group, magnesium is considered as an alkaline earth metal.</li><li>In this group, a composite is considered as a sintered mixture of different powdered materials, other than sintering aids, the materials being present as separate phases in the sintered product.</li><li>In this group, fine ceramics are considered as products having a polycrystalline fine-grained microstructure, e.g. of dimensions below 100 micrometers.</li><li>The production of ceramic powder is classified in this group in so far as it relates to the preparation of powder with specific characteristics.</li></ul>	18455
C04B  35/01	・	酸化物を基とするもの［６］	based on oxides	5058
C04B  35/03	・・	酸化マグネシウム，酸化カルシウムまたはドロマイトから誘導した混合酸化物を基とするもの［６］	based on magnesium oxide, calcium oxide or oxide mixtures derived from dolomite	1193
C04B  35/035	・・・	非酸化物耐火物質，例．炭素，を含有する粗粒サイズの混合物からの耐火物［６］	Refractories from grain sized mixtures containing non-oxide refractory materials, e.g. carbon	125
C04B  35/04	・・・	酸化マグネシウムを基とするもの［６］	based on magnesium oxide	2938
C04B  35/043	・・・・	粗粒サイズの混合物からの耐火物［６］	Refractories from grain sized mixtures	2436
C04B  35/047	・・・・・	酸化クロムまたはクロム鉱石を含有するもの［６］	containing chromium oxide or chrome ore	539
C04B  35/05	・・・・	溶融鋳造による耐火物［６］	Refractories by fusion casting	80
C04B  35/053	・・・・	ファインセラミックス［６］	Fine ceramics	394
C04B  35/057	・・・	酸化カルシウムを基とするもの［６］	based on calcium oxide	777
C04B  35/06	・・・	ドロマイトから誘導した混合酸化物を基とするもの	based on oxide mixtures derived from dolomite	440
C04B  35/08	・・	酸化ベリリウムを基とするもの［６］	based on beryllium oxide	212
C04B  35/10	・・	酸化アルミニウムを基とするもの［６］	based on aluminium oxide	14074
C04B  35/101	・・・	粗粒サイズの混合物からの耐火物［６］	Refractories from grain sized mixtures	2338
C04B  35/103	・・・・	非酸化物耐火物質，例．炭素を含有するもの（Ｃ０４Ｂ３５／１０６が優先）［６］	containing non-oxide refractory materials, e.g. carbon(<b>C04B35/106</b> takes precedence)	1421
C04B  35/105	・・・・	酸化クロムまたはクロム鉱石を含有するもの［６］	containing chromium oxide or chrome ore	424
C04B  35/106	・・・・	酸化ジルコニウムまたはジルコン（ＺｒＳｉＯ↓４）を含有するもの［６］	containing zirconium oxide or zircon (ZrSiO<sub>4</sub>)	697
C04B  35/107	・・・	溶融鋳造による耐火物［６］	Refractories by fusion casting	242
C04B  35/109	・・・・	酸化ジルコニウムまたはジルコン（ＺｒＳｉＯ↓４）を含有するもの［６］	containing zirconium oxide or zircon (ZrSiO<sub>4</sub>)	203
C04B  35/111	・・・	ファインセラミックス［６］	Fine ceramics	2717
C04B  35/113	・・・・	ベータ酸化アルミニウムを基とするもの［６］	based on beta-aluminium oxide	442
C04B  35/115	・・・・	半透明または透明製品［６］	Translucent or transparent products	424
C04B  35/117	・・・・	複合組成物［６］	Composites	1343
C04B  35/119	・・・・・	酸化ジルコニウムをもつもの［６］	with zirconium oxide	725
C04B  35/12	・・	酸化クロムを基とするもの（Ｃ０４Ｂ３５／０４７，Ｃ０４Ｂ３５／１０５が優先）［６］	based on chromium oxide(<b>C04B35/047</b>, <b>C04B35/105</b> take precedence)	1116
C04B  35/14	・・	シリカを基とするもの［６］	based on silica	7557
C04B  35/16	・・	粘土以外のけい酸塩を基とするもの［６］	based on silicates other than clay	3733
C04B  35/18	・・・	酸化アルミニウムに富むもの［６］	rich in aluminium oxide	3712
C04B  35/185	・・・・	ムライト［６］	Mullite	2041
C04B  35/19	・・・・	アルカリ金属アルミノけい酸塩，例．黝輝石（スポジューメン）［６］	Alkali metal aluminosilicates, e.g. spodumene	943
C04B  35/195	・・・・	アルカリ土類金属アルミノけい酸塩，例．菫青石（コージェライト）［６］	Alkaline earth aluminosilicates, e.g. cordierite	2500
C04B  35/20	・・・	酸化マグネシウムに富むもの［６］	rich in magnesium oxide	1122
C04B  35/22	・・・	酸化カルシウムに富むもの［６］	rich in calcium oxide	760
C04B  35/26	・・	フェライトを基とするもの［２，６］	based on ferrites	6993
C04B  35/28	・・・	主酸化物として酸化ニッケルをもつもの［２，６］	with nickel oxide as the principal oxide	180
C04B  35/30	・・・・	酸化亜鉛をもつもの［２，６］	with zinc oxide	771
C04B  35/32	・・・	主酸化物として酸化コバルトをもつもの［２，６］	with cobalt oxide as the principal oxide	180
C04B  35/34	・・・・	酸化亜鉛をもつもの［２，６］	with zinc oxide	57
C04B  35/36	・・・	主酸化物として酸化マンガンをもつもの［２，６］	with manganese oxide as the principal oxide	206
C04B  35/38	・・・・	酸化亜鉛をもつもの［２，６］	with zinc oxide	1340
C04B  35/40	・・・	希土類酸化物をもつもの［２，６］	with rare earth oxide	821
C04B  35/42	・・	亜クロム酸塩を基とするもの（Ｃ０４Ｂ３５／０４７，Ｃ０４Ｂ３５／１０５が優先）［２，６］	based on chromites(<b>C04B35/047</b>, <b>C04B35/105</b> take precedence)	968
C04B  35/44	・・	アルミン酸塩を基とするもの［２，６］	based on aluminates	2529
C04B  35/443	・・・	アルミン酸マグネシウムスピネル［６］	Magnesium aluminate spinel	1316
C04B  35/447	・・	リン酸塩を基とするもの［６］	based on phosphates	1919
C04B  35/45	・・	酸化銅または酸化銅と他の酸化物の固溶体を基とするもの［６］	based on copper oxide or solid solutions thereof with other oxides	4142
C04B  35/453	・・	酸化亜鉛，酸化スズまたは酸化ビスマスまたはそれらと他の酸化物，例．亜鉛酸塩，スズ酸塩またはビスマス酸塩，の固溶体を基とするもの［６］	based on zinc, tin or bismuth oxides or solid solutions thereof with other oxides, e.g. zincates, stannates or bismuthates	3513
C04B  35/457	・・・	酸化スズまたはスズ酸塩を基とするもの［６］	based on tin oxides or stannates	941
C04B  35/46	・・	酸化チタンまたはチタン酸塩を基とするもの（酸化ジルコニウムまたは酸化ハフニウム，ジルコニウム酸塩またはハフニウム酸塩を含むものＣ０４Ｂ３５／４９）［６］	based on titanium oxides or titanates(containing also zirconium or hafnium oxides, zirconates or hafnates <b>C04B35/49</b>)	8793
C04B  35/462	・・・	チタン酸塩を基とするもの［６］	based on titanates	1873
C04B  35/465	・・・・	アルカリ土類金属のチタン酸塩を基とするもの［６］	based on alkaline earth metal titanates	1251
C04B  35/468	・・・・・	チタン酸バリウムを基とするもの［６］	based on barium titanates	4516
C04B  35/47	・・・・・	チタン酸ストロンチウムを基とするもの［６］	based on strontium titanates	846
C04B  35/472	・・・・	チタン酸鉛を基とするもの［６］	based on lead titanates	550
C04B  35/475	・・・・	チタン酸ビスマスを基とするもの［６］	based on bismuth titanates	1001
C04B  35/478	・・・・	チタン酸アルミニウムを基とするもの［６］	based on aluminium titanates	647
C04B  35/48	・・	酸化ジルコニウムまたは酸化ハフニウムまたはジルコニウム酸塩またはハフニウム酸塩を基とするもの［６］	based on zirconium or hafnium oxides or zirconates or hafnates	9743
C04B  35/482	・・・	粗粒サイズの混合物からの耐火物［６］	Refractories from grain sized mixtures	369
C04B  35/484	・・・	溶融鋳造による耐火物［６］	Refractories by fusion casting	266
C04B  35/486	・・・	ファインセラミックス［６］	Fine ceramics	1780
C04B  35/488	・・・・	複合組成物［６］	Composites	1454
C04B  35/49	・・・	酸化チタンまたはチタン酸塩を含むもの［３，６］	containing also titanium oxide or titanates	3802
C04B  35/491	・・・・	ジルコニウム酸鉛およびチタン酸鉛を基とするもの［６］	based on lead zirconates and lead titanates	1374
C04B  35/493	・・・・・	他の鉛化合物も含むもの［６］	containing also other lead compounds	754
C04B  35/495	・・	酸化バナジウム，酸化ニオブ，酸化タンタル，酸化モリブデンまたは酸化タングステンまたはそれらと他の酸化物との固溶体，例．バナジウム酸塩，ニオブ酸塩，タンタル酸塩，モリブデン酸塩またはタングステン酸塩，を基とするもの［６］	based on vanadium, niobium, tantalum, molybdenum or tungsten oxides or solid solutions thereof with other oxides, e.g. vanadates, niobates, tantalates, molybdates or tungstates	5178
C04B  35/497	・・・	酸化鉛との固溶体を基とするもの［６］	based on solid solutions with lead oxide	214
C04B  35/499	・・・・	チタン酸塩ももつもの［６］	containing also titanates	352
C04B  35/50	・	希土類化合物を基とするもの	based on rare earth compounds	5048
C04B  35/505	・・	酸化イットリウムを基とするもの［６］	based on yttrium oxide	1335
C04B  35/51	・	アクチニド系化合物を基とするもの［２］	based on compounds of actinides	708
C04B  35/515	・	非酸化物を基とするもの（Ｃ０４Ｂ３５／５０，Ｃ０４Ｂ３５／５１が優先）［６］	based on non-oxides(<b>C04B35/50</b>, <b>C04B35/51</b> take precedence)	735
C04B  35/52	・・	炭素，例．黒鉛，を基とするもの［６］	based on carbon, e.g. graphite	9096
C04B  35/524	・・・	ポリマー前駆体，例．ガラス状炭素物質，から得たもの［６］	obtained from polymer precursors, e.g. glass-like carbon material	967
C04B  35/528	・・・	他の非有機成分を有するまたは有しない炭素質粒子から得たもの［６］	obtained from carbonaceous particles with or without other non-organic components	696
C04B  35/532	・・・・	炭化できる結合剤を含むもの［６］	containing a carbonisable binder	1838
C04B  35/536	・・・	膨張黒鉛を基とするもの［６］	based on expanded graphite	384
C04B  35/547	・・	硫化物またはセレン化合物を基とするもの［６］	based on sulfides or selenides	754
C04B  35/553	・・	ふっ化物を基とするもの［６］	based on fluorides	357
C04B  35/56	・・	炭化物を基とするもの［４］	based on carbides	5940
C04B  35/563	・・・	炭化ほう素を基とするもの［６］	based on boron carbide	1429
C04B  35/565	・・・	炭化けい素を基とするもの［６］	based on silicon carbide	9444
C04B  35/567	・・・・	粗粒サイズの混合物からの耐火物［６］	Refractories from grain sized mixtures	237
C04B  35/569	・・・・	ファインセラミックス［６］	Fine ceramics	196
C04B  35/571	・・・・・	ポリマー前駆体から得たもの［６］	obtained from polymer precursors	1450
C04B  35/573	・・・・・	反応焼結により得たもの［６］	obtained by reaction sintering	2265
C04B  35/575	・・・・・	加圧焼結により得たもの［６］	obtained by pressure sintering	435
C04B  35/576	・・・・・	無加圧焼結により得たもの［６］	obtained by sintering without pressure	52
C04B  35/577	・・・・・	複合組成物［６］	Composites	747
C04B  35/58	・・	ほう化物，窒化物またはけい化物を基とするもの［４，６］	based on borides, nitrides or silicides	8745
C04B  35/581	・・・	窒化アルミニウムを基とするもの［６］	based on aluminium nitride	3459
C04B  35/582	・・・・	複合組成物［６］	Composites	430
C04B  35/583	・・・	窒化ほう素を基とするもの［６］	based on boron nitride	2245
C04B  35/5831	・・・・	立方晶窒化ほう素を基とするもの［６］	based on cubic boron nitride	827
C04B  35/5833	・・・・	六方晶窒化ほう素を基とするもの［６］	based on hexagonal boron nitride	135
C04B  35/5835	・・・・	複合組成物［６］	Composites	287
C04B  35/584	・・・	窒化けい素を基とするもの［６］	based on silicon nitride	6223
C04B  35/586	・・・・	粗粒サイズの混合物からの耐火物［６］	Refractories from grain sized mixtures	33
C04B  35/587	・・・・	ファインセラミックス［６］	Fine ceramics	494
C04B  35/589	・・・・・	ポリマー前駆体から得たもの［６］	obtained from polymer precursors	582
C04B  35/591	・・・・・	反応焼結により得たもの［６］	obtained by reaction sintering	1003
C04B  35/593	・・・・・	加圧焼結により得たもの（Ｃ０４Ｂ３５／５９４が優先）［６］	obtained by pressure sintering(<b>C04B35/594</b> takes precedence)	1006
C04B  35/594	・・・・・	反応焼結製品の加圧または無加圧焼結により得たもの［６］	obtained by sintering a reaction-sintered product, with or without pressure	20
C04B  35/596	・・・・・	複合組成物［６］	Composites	316
C04B  35/597	・・・	酸窒化けい素を基とするもの［６］	based on silicon oxynitrides	586
C04B  35/599	・・・・	けい素アルミニウム酸窒化物［サイアロン］を基とするもの［２００６．０１］	based on silicon aluminium oxynitrides [SiAlON]	982
C04B  35/622	・	製造方法；セラミック製品を製造するための無機化合物粉末の処理方法［６］	Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products	46229
C04B  35/624	・・	ゾル−ゲル法［６］	Sol-gel processing	2527
C04B  35/626	・・	個々のまたは一括しての粉末の製造または処理［６］	Preparing or treating the powders individually or as batches	14731
C04B  35/628	・・・	粉末を被覆するもの［６］	Coating the powders	4035
C04B  35/63	・・・	特に製品の製造に適合する添加剤を用いるもの［６］	using additives specially adapted for forming the products	5585
C04B  35/632	・・・・	有機添加剤［６］	Organic additives	5079
C04B  35/634	・・・・・	ポリマー（Ｃ０４Ｂ３５／６３６が優先）［６］	Polymers(<b>C04B35/636</b> takes precedence)	6130
C04B  35/636	・・・・・	多糖類またはその誘導体［６］	Polysaccharides or derivatives thereof	1550
C04B  35/638	・・・・	その除去［６］	Removal thereof	2999
C04B  35/64	・・	焼成または焼結方法（Ｃ０４Ｂ３３／３２が優先）［６］	Burning or sintering processes(<b>C04B33/32</b> takes precedence)	19677
C04B  35/645	・・・	加圧焼結［６］	Pressure sintering	5623
C04B  35/65	・・・	遊離金属または遊離けい素を含む組成物の反応焼結［３］	Reaction sintering of free metal- or free silicon-containing compositions	1923
C04B  35/653	・・	溶融段階を伴う方法［６］	Processes involving a melting step	1565
C04B  35/657	・・・	耐火物製造用（Ｃ０４Ｂ３５／０５，Ｃ０４Ｂ３５／１０７，Ｃ０４Ｂ３５／４８４が優先）［６］	for manufacturing refractories(<b>C04B35/05</b>, <b>C04B35/107</b>, <b>C04B35/484</b> take precedence)	831
C04B  35/66	・	モノリシックな耐火物または耐火モルタルであって，粘土を含み，または含まぬもの<br><br><b><ul>注</ul></b><br>３５／６６に分類される，水硬セメント，例．アルミナセメント，を含んだ耐火モルタル組成物の構成成分であって，検索に重要な情報であると思われるものは，グループ７／００から２４／００において最後の適切な箇所に分類することができる。これは，例えば分類記号の組合わせを用いて組成物を検索できることが重要であると考えられる場合にあり得る。こうした非義務的分類は，“付加情報”として表示すべきである。例えば，こうした２４／００への付加分類は，モルタル組成物に添加された有機凝固遅延剤に対し行うことができる。［８］	Monolithic refractories or refractory mortars, including those whether or not containing clay; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Any ingredient of a refractory mortar composition containing a hydraulic cement, e.g. aluminous cement, classified in group <b>C04B35/66</b>, which is considered to represent information of interest for search, may also be classified in the last appropriate place in groups <b>C04B7/00 to C04B24/00</b> . This can, for example, be the case when it is considered of interest to enable searching of compositions using a combination of classification symbols. Such non-obligatory classification should be given as "additional information". For example, such an additional classification in group <b>C04B24/00</b> may be given for an organic retarder added to the mortar composition.</li></ul>	18297
C04B  35/71	・	巨視的な強化用物質を含むセラミック製品（Ｃ０４Ｂ３５／６６が優先）［３，４］	Ceramic products containing macroscopic reinforcing agents(<b>C04B35/66</b> takes precedence)	677
C04B  35/74	・・	成形された金属材料を含むもの［２］	containing shaped metallic materials	356
C04B  35/76	・・・	繊維，フィラメント，ウィスカー，小板状体または類似物［２］	Fibres, filaments, whiskers, platelets, or the like	799
C04B  35/78	・・	非金属材料を含有するもの［２］	containing non-metallic materials	406
C04B  35/80	・・・	繊維，フィラメント，ウィスカー，小板状体または類似物［２］	Fibres, filaments, whiskers, platelets, or the like	10210
C04B  35/81	・・・・	ウィスカー［６］	Whiskers	1242
C04B  35/82	・・・・	アスベスト；ガラス；溶融シリカ［２］	Asbestos; Glass; Fused silica	595
C04B  35/83	・・・・	炭素基質の炭素繊維［６］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに包含される製品は通常“炭素−炭素コンポジット”と呼ばれる。［６］	Carbon fibres in a carbon matrix; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>The products covered by this group are usually referred to as "carbon-carbon composites". </li></ul>	4453
C04B  35/84	・・・	含浸されたまたは被覆された材料［２］	Impregnated or coated materials	888
C04B  37/00		焼成セラミック物品と他の焼成セラミック物品または他の物品との加熱による接合	Joining burned ceramic articles with other burned ceramic articles or other articles by heating	6257
C04B  37/02	・	金属物品との	with metallic articles	7955
C04B  37/04	・	ガラスから作られた物品との	with articles made from glass	540
C04B  38/00		多孔質化モルタル，コンクリート，人造石又はセラミックス製品；その製造（ガスまたはガス生成物質によるスラグの処理Ｃ０４Ｂ５／０６）［４，６］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>成分または組成物に特徴のある多孔質のモルタル，コンクリート，人造石またはセラミック製品はグループ２／００から３５／００にも分類する。［４］	Porous mortars, concrete, artificial stone or ceramic ware; Preparation thereof(treating slag with gases or gas generating material <b>C04B5/06</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Porous mortars, concrete, artificial stone or ceramic ware characterised by the ingredients or compositions are also classified in groups <b>C04B2/00 to C04B35/00</b> . </li></ul>	20367
C04B  38/02	・	化学的発泡剤の添加によるもの［４］	by adding chemical blowing agents	10431
C04B  38/04	・	添加物質の溶出によるもの［４］	by dissolving-out added substances	601
C04B  38/06	・	添加物質の焼失によるもの［４］	by burning-out added substances	8877
C04B  38/08	・	多孔質物質の添加によるもの［４］	by adding porous substances	6955
C04B  38/10	・	起泡剤の使用によるもの（Ｃ０４Ｂ３８／０２が優先）［４］	by using foaming agents(<b>C04B38/02</b> takes precedence)	6425
C04B  40/00		モルタル組成物，コンクリート組成物または人造石組成物の性質，例．凝結もしくは硬化性，に影響を与えるかそれを変化させるためのプロセス一般（活性成分の選択によるものＣ０４Ｂ２２／００〜Ｃ０４Ｂ２４／００；明確に規定された組成物の硬化Ｃ０４Ｂ２６／００〜Ｃ０４Ｂ２８／００；多孔質，細胞状または軽量化するものＣ０４Ｂ３８／００）［４，６］	Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability(by selecting active ingredients <b>C04B22/00 to C04B24/00</b> ; hardening of a well-defined composition <b>C04B26/00 to C04B28/00</b> ; making porous, cellular or lightening <b>C04B38/00</b>)	8285
C04B  40/02	・	硬化環境の選択［４］	Selection of the hardening environment	8231
C04B  40/04	・	混合水の蒸発防止（永久的な被覆Ｃ０４Ｂ４１／００）［４］	Preventing evaporation of the mixing water(permanent coverings <b>C04B41/00</b>)	854
C04B  40/06	・	凝結抑制，例．破壊可能容器中に水を含有する遅硬化型モルタル［４］	Inhibiting the setting, e.g. mortars of the deferred action type containing water in breakable containers	1346
C04B  41/00		モルタル，コンクリート，人造石またはセラミックスの後処理；天然石の処理（冷間うわ薬以外のうわ薬Ｃ０３Ｃ８／００）［３］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>（１）このグループにおいて，下記の用語または表現は以下に示す意味で用いる：［６］<br>―“モルタル”，“コンクリート”および“人造石”は最初の成形後の材料を包含する。［６］<br>（２）ある材料をこれと同じ材料で処理することまたは後でこれと同じ材料に変化する物質で処理すること，例．被覆または含浸，はこのグループでいう後処理とは考えないで，材料の調製として分類する，例．炭化可能な物質によって含浸された炭素体は３５／５２に分類する。<br>（３）グループＣ０４Ｂ４１／４５〜Ｃ０４Ｂ４１／８０においては，ラストプレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り，最後の適切な箇所に分類する。［４］	After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone(glazes, other than cold glazes, <b>C03C8/00</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, the following terms or expressions are used with the meanings indicated: <ul><li>"mortars", "concrete" and "artificial stone" cover materials after primary shaping. </li></ul></li><li>Treating, e.g. coating or impregnating, a material with the same material or with a substance which ultimately is transformed into the same material is not considered after-treatment for this group but is classified as preparation of the material, e.g. a carbon body impregnated with a carbonisable substance is classified in <b>C04B35/52</b>.</li><li>In groups <b>C04B41/45 to C04B41/80</b> , the last place priority rule is applied, i.e. at each hierarchical level, in the absence of an indication to the contrary, classification is made in the last appropriate place. </li></ul>	4542
C04B  41/45	・	被覆または含浸［４］	Coating or impregnating	4953
C04B  41/46	・・	有機物によるもの［４］	with organic materials	824
C04B  41/47	・・・	油，脂肪またはろう［４］	Oils, fats or waxes	504
C04B  41/48	・・・	高分子化合物［４］	Macromolecular compounds	3474
C04B  41/49	・・・	炭素―金属または炭素―けい素間結合を１個以上有する化合物［４］	Compounds having one or more carbon-to-metal or carbon-to-silicon linkages	1420
C04B  41/50	・・	無機物によるもの［４］	with inorganic materials	9224
C04B  41/51	・・・	金属化［４］	Metallising	2121
C04B  41/52	・・	多段被覆または含浸［４］	Multiple coating or impregnating	4752
C04B  41/53	・	処理した物品からの材料の一部の除去を含む［４］	involving the removal of part of the materials of the treated article	1538
C04B  41/60	・	人造石のみの［４］	of only artificial stone	562
C04B  41/61	・・	被覆または含浸［４］	Coating or impregnating	1061
C04B  41/62	・・・	有機物によるもの［４］	with organic materials	786
C04B  41/63	・・・・	高分子化合物［４］	Macromolecular compounds	2765
C04B  41/64	・・・・	炭素―金属または炭素―けい素間結合を１個以上有する化合物［４］	Compounds having one or more carbon-to-metal or carbon-to-silicon linkages	866
C04B  41/65	・・・	無機物によるもの［４］	with inorganic materials	3006
C04B  41/66	・・・・	ふっ化物，例．オクラテーション［４］	Fluorides, e.g. ocratation	87
C04B  41/67	・・・・	りん酸塩［４］	Phosphates	193
C04B  41/68	・・・・	けい酸；けい酸塩［４］	Silicic acid; Silicates	1095
C04B  41/69	・・・・	金属［４］	Metals	256
C04B  41/70	・・・	異なった組成を有する少なくとも２つの積層された被覆を得るためのもの［４］	for obtaining at least two superposed coatings having different compositions	1057
C04B  41/71	・・・・	被覆の少なくとも１つは有機物であるもの［４］	at least one coating being an organic material	1381
C04B  41/72	・・	処理した物品からの材料の一部の除去を含むもの，例．エッチング［４］	involving the removal of part of the materials of the treated articles, e.g. etching	813
C04B  41/80	・	セラミックスのみの［４］	of only ceramics	2227
C04B  41/81	・・	被覆または含浸［４］	Coating or impregnating	2096
C04B  41/82	・・・	有機物によるもの［４］	with organic materials	739
C04B  41/83	・・・・	高分子化合物［４］	Macromolecular compounds	1615
C04B  41/84	・・・・	炭素―金属または炭素―けい素間結合を１個以上有する化合物［４］	Compounds having one or more carbon-to-metal or carbon-to-silicon linkages	626
C04B  41/85	・・・	無機物によるもの［４］	with inorganic materials	5723
C04B  41/86	・・・・	うわ薬；冷間うわ薬［４］	Glazes; Cold glazes	10234
C04B  41/87	・・・・	セラミックス［４］	Ceramics	9892
C04B  41/88	・・・・	金属［４］	Metals	6656
C04B  41/89	・・・	異なった組成を有する少なくとも２つの積層された被覆を得るためのもの［４］	for obtaining at least two superposed coatings having different compositions	8002
C04B  41/90	・・・・	被覆の少なくとも１つは金属であるもの［４］	at least one coating being a metal	1586
C04B  41/91	・・	処理した物品からの材料の一部の除去を含むもの，例．エッチング［４］	involving the removal of part of the materials of the treated articles, e.g. etching	2060
C04B 103/00		活性成分の機能または特性［６］	Function or property of the active ingredients	1374
C04B 103/10	・	促進剤［６］	Accelerators	580
C04B 103/12	・・	凝結促進剤［６］	Set accelerators	1578
C04B 103/14	・・	硬化促進剤［６］	Hardening accelerators	564
C04B 103/20	・	遅延剤［６］	Retarders	257
C04B 103/22	・・	凝結遅延剤［６］	Set retarders	1199
C04B 103/24	・・	硬化遅延剤［６］	Hardening retarders	98
C04B 103/30	・	減水剤，流動化剤，ＡＥ剤［６］	Water reducers, plasticisers, air-entrainers	7134
C04B 103/32	・・	高性能流動化剤（高性能減水剤）［６］	Superplasticisers	846
C04B 103/40	・	界面活性剤；分散剤［６］	Surface-active agents;  Dispersants	1420
C04B 103/42	・	孔形成剤［６］	Pore formers	373
C04B 103/44	・	濃度増加剤，ゲル増加剤または粘度増加剤［６］	Thickening, gelling or viscosity increasing agents	946
C04B 103/46	・	水損失減少剤，吸湿剤または親水化剤［６］	Water-loss reducers, hygroscopic or hydrophilic agents	496
C04B 103/48	・	泡安定剤［６］	Foam stabilisers	189
C04B 103/50	・	消泡剤；脱泡剤［６］	Defoamers; Air detrainers	601
C04B 103/52	・	粉砕助剤［６］	Grinding aids	1059
C04B 103/54	・	顔料；染料［６］	Pigments; Dyes	388
C04B 103/56	・	乳濁剤［６］	Opacifiers	125
C04B 103/60	・	化学的，物理的または生物学的破壊作用に対する保護剤［６］	Agents for protection against chemical, physical or biological attack	1326
C04B 103/61	・・	防錆剤［６］	Corrosion inhibitors	646
C04B 103/63	・・	防炎剤［６］	Flame-proofing agents	202
C04B 103/65	・・	防水剤または撥水剤［６］	Water proofers or repellants	1228
C04B 103/67	・・	殺生物剤［６］	Biocides	330
C04B 103/69	・・・	殺菌剤［６］	Fungicides	159
C04B 111/00		モルタル，コンクリートまたは人造石の機能，特性または使用［６］	Function, property or use of the mortars, concrete or artificial stone	4735
C04B 111/10	・	特定の物質が含まれていないことに特徴のある組成物［６］	Compositions characterised by the absence of a specified material	420
C04B 111/12	・・	アスベストの不在，例．セメント−アスベスト代用物［６］	Absence of asbestos, e.g. cement-asbestos substitutes	86
C04B 111/20	・	化学的，物理的または生物学的破壊作用の阻止［６］	Resistance against chemical, physical or biological attack	10439
C04B 111/21	・・	耐エフロレッセンス［６］	Efflorescence resistance	162
C04B 111/22	・・	耐中性化［６］	Carbonation resistance	193
C04B 111/23	・・	耐酸［６］	Acid resistance	510
C04B 111/24	・・	耐海水［６］	Sea water resistance	630
C04B 111/25	・・	耐落書き［６］	Graffiti resistance	7
C04B 111/26	・・	補強性腐食［６］	Corrosion of reinforcement resistance	466
C04B 111/27	・・	耐水，すなわち防水または撥水材料［２００６．０１］	Water resistance, i.e. waterproof or water-repellent materials	7150
C04B 111/28	・・	耐火［６］	Fire resistance	5515
C04B 111/30	・	釘付け可能な，またはのこぎりでひける材料［６］	Nailable or sawable materials	121
C04B 111/32	・	膨張禁止材料［６］	Expansion inhibited materials	47
C04B 111/34	・	防縮材料［６］	Non-shrinking materials	3767
C04B 111/40	・	多孔性または軽量の材料［６］	Porous or lightweight materials	7302
C04B 111/42	・・	浮上材料［６］	Floating materials	25
C04B 111/50	・	柔軟性または伸縮性材料［６］	Flexible or elastic materials	319
C04B 111/52	・	防音材料［６］	Sound insulating materials	2248
C04B 111/54	・	自然石の代用品，例．人造大理石［６］	Substitutes for natural stone, e.g. artificial marble	1384
C04B 111/56	・	管の構成に適した組成物，例．遠心鋳造によるもの［６］	Compositions suited for fabrication of pipes, e.g. by centrifugal casting	271
C04B 111/60	・	床材料［６］	Flooring materials	692
C04B 111/62	・・	セルフレベリング組成物［６］	Self-levelling compositions	623
C04B 111/70	・	グラウト［６］	Grouts	2925
C04B 111/72	・	既存の建築物または建築材料の修理に用いられる組成物［６］	Compositions used for repairing existing buildings or building materials	2681
C04B 111/74	・	水中における適用［６］	Underwater applications	515
C04B 111/76	・	氷点下温度における使用［６］	Use at sub-zero temperatures	1157
C04B 111/80	・	光学的特性，例．透明［６］	Optical properties, e.g. transparency	523
C04B 111/82	・・	着色した材料［６］	Coloured materials	1091
C04B 111/90	・	電気的特性［６］	Electrical properties	302
C04B 111/92	・・	電気絶縁材料［６］	Electrically insulating materials	155
C04B 111/94	・・	導電材料［６］	Electrically conducting materials	618
