C22C   1/00		非鉄合金の製造（電熱法によるものＣ２２Ｂ４／００；電解法によるものＣ２５Ｃ１／２４，Ｃ２５Ｃ３／３６）［２０２３．０１］	Making non-ferrous alloys  (by electrothermic methods <b>C22B4/00</b>;   by electrolysis <b>C25C1/24</b>, <b>C25C3/36</b>)	4710
C22C   1/02	・	溶融によるもの［２００６．０１］	by melting	27942
C22C   1/03	・・	母合金を用いるもの［２］	using master alloys	13850
C22C   1/04	・	粉末冶金によるもの（Ｃ２２Ｃ１／０８が優先）［２０２３．０１］	by powder metallurgy  (<b>C22C1/08</b> takes precedence)	15602
C22C   1/047	・・	金属間化合物を含むもの［２０２３．０１］	comprising intermetallic compounds	278
C22C   1/05	・・	金属粉末と非金属粉末の混合物（Ｃ２２Ｃ１／０８が優先）［２０２３．０１］	Mixtures of metal powder with non-metallic powder(<b>C22C1/08</b> takes precedence)	13723
C22C   1/051	・・・	ほう化物，炭化物，窒化物，酸化物またはけい化物を基とする硬質合金の製造；その出発原料として用いられる粉末混合物の調製［２０２３．０１］	Making hard metals based on borides, carbides, nitrides, oxides or silicides; Preparation of the powder mixture used as the starting material therefor	815
C22C   1/053	・・・・	硬質化合物のその場での形成によるもの［２０２３．０１］	with <u>in situ</u> formation of hard compounds	80
C22C   1/055	・・・・・	炭素を用いるもの［２０２３．０１］	using carbon	72
C22C   1/056	・・・・・	気体を用いるもの［２０２３．０１］	using gas	27
C22C   1/057	・・・・	固相反応焼結による硬質化合物以外の相のその場での形成によるもの，例．還元反応により形成された金属相［２０２３．０１］	with <u>in situ</u> formation of phases other than hard compounds by solid state reaction sintering, e.g. metal phase formed by reduction reaction	49
C22C   1/059	・・・	５重量％未満の分散強化相を含む合金の製造［２０２３．０１］	Making alloys comprising less than 5% by weight of dispersed reinforcing phases	458
C22C   1/06	・	精錬，脱酸に特殊な添加剤を用いるもの	with the use of special agents for refining or deoxidising	7839
C22C   1/08	・	開放孔または閉鎖孔をもつ合金［２００６．０１］	Alloys with open or closed pores	4292
C22C   1/10	・	非金属を含む合金（Ｃ２２Ｃ１／０５，Ｃ２２Ｃ１／０８が優先）［２０２３．０１］	Alloys containing non-metals(<b>C22C1/05</b>, <b>C22C1/08</b> take precedence)	11466
C22C   1/11	・	アモルファス合金の製造［２０２３．０１］	Making amorphous alloys	292
C22C   1/12	・	半固体状態での加工によるもの，例．合金を固液共存状態に維持することによるもの［２０２３．０１］	by processing in a semi-solid state, e.g. holding the alloy in the solid-liquid phase	148
C22C   3/00		異なる成分組成の合金を得るための非鉄合金からの成分除去	Removing material from non-ferrous alloys to produce alloys of different constitution	457
C22C   5/00		貴金属を基とする合金	Alloys based on noble metals	973
C22C   5/02	・	金を基とする合金［２］	Alloys based on gold	2813
C22C   5/04	・	白金族金属を基とする合金［２］	Alloys based on a platinum group metal	3268
C22C   5/06	・	銀を基とする合金［２］	Alloys based on silver	4784
C22C   5/08	・・	次に多い成分として銅を含むもの［２］	with copper as the next major constituent	978
C22C   5/10	・・	次に多い成分としてカドミウムを含むもの［２］	with cadmium as the next major constituent	420
C22C   7/00		水銀を基とする合金	Alloys based on mercury	327
C22C   9/00		銅基合金	Alloys based on copper	15464
C22C   9/01	・	次に多い成分としてアルミニウムを含むもの［２］	with aluminium as the next major constituent	2253
C22C   9/02	・	次に多い成分として錫を含むもの［２］	with tin as the next major constituent	3930
C22C   9/04	・	次に多い成分として亜鉛を含むもの［２］	with zinc as the next major constituent	5521
C22C   9/05	・	次に多い成分としてマンガンを含むもの［２］	with manganese as the next major constituent	1472
C22C   9/06	・	次に多い成分としてニッケルまたはコバルトを含むもの［２］	with nickel or cobalt as the next major constituent	5261
C22C   9/08	・	次に多い成分として鉛を含むもの［２］	with lead as the next major constituent	527
C22C   9/10	・	次に多い成分としてけい素を含むもの	with silicon as the next major constituent	1167
C22C  11/00		鉛基合金	Alloys based on lead	1061
C22C  11/02	・	次に多い成分としてアルカリ金属またはアルカリ土類金属を含むもの［２］	with an alkali or an alkaline earth metal as the next major constituent	406
C22C  11/04	・	次に多い成分として銅を含むもの［２］	with copper as the next major constituent	67
C22C  11/06	・	次に多い成分として錫を含むもの［２］	with tin as the next major constituent	736
C22C  11/08	・	次に多い成分としてアンチモンまたはビスマスを含むもの［２］	with antimony or bismuth as the next major constituent	333
C22C  11/10	・・	錫を含むもの［２］	with tin	228
C22C  12/00		アンチモンまたはビスマスを基とする合金［２］	Alloys based on antimony or bismuth	1669
C22C  13/00		すず基合金	Alloys based on tin	3990
C22C  13/02	・	次に多い成分としてアンチモンまたはビスマスを含むもの［２］	with antimony or bismuth as the next major constituent	1295
C22C  14/00		チタンを基とする合金［２］	Alloys based on titanium	12043
C22C  16/00		ジルコニウムを基とする合金［２］	Alloys based on zirconium	2188
C22C  18/00		亜鉛を基とする合金［２］	Alloys based on zinc	3490
C22C  18/02	・	次に多い成分として銅を含むもの［２］	with copper as the next major constituent	701
C22C  18/04	・	次に多い成分としてアルミニウムを含むもの［２］	with aluminium as the next major constituent	3160
C22C  19/00		ニッケルまたはコバルトを基とする合金	Alloys based on nickel or cobalt	4180
C22C  19/03	・	ニッケルを基とする合金［２］	based on nickel	8920
C22C  19/05	・・	クロムを含むもの［２］	with chromium	11507
C22C  19/07	・	コバルトを基とする合金［２］	based on cobalt	6287
C22C  20/00		カドミウムを基とする合金［２］	Alloys based on cadmium	228
C22C  21/00		アルミニウム基合金	Alloys based on aluminium	23932
C22C  21/02	・	次に多い成分としてけい素を含むもの［２］	with silicon as the next major constituent	11575
C22C  21/04	・・	改良されたアルミニウム―けい素合金	Modified aluminium-silicon alloys	2070
C22C  21/06	・	次に多い成分としてマグネシウムを含むもの［２］	with magnesium as the next major constituent	6122
C22C  21/08	・・	けい素を含むもの［２］	with silicon	5553
C22C  21/10	・	次に多い成分として亜鉛を含むもの［２］	with zinc as the next major constituent	5743
C22C  21/12	・	次に多い成分として銅を含むもの［２］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループＣ２２Ｃ２１／１４〜Ｃ２２Ｃ２１／１８においては，ラストプレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り，合金は最後の適切な箇所に分類される。［４］	with copper as the next major constituent	2634
C22C  21/14	・・	けい素を含むもの［２］	with silicon	1319
C22C  21/16	・・	マグネシウムを含むもの［２］	with magnesium	2102
C22C  21/18	・・	亜鉛を含むもの［２］	with zinc	1325
C22C  22/00		マンガンを基とする合金［２］	Alloys based on manganese	1462
C22C  23/00		マグネシウム基合金	Alloys based on magnesium	5169
C22C  23/02	・	次に多い成分としてアルミニウムを含むもの［２］	with aluminium as the next major constituent	3019
C22C  23/04	・	次に多い成分として亜鉛またはカドミウムを含むもの［２］	with zinc or cadmium as the next major constituent	1897
C22C  23/06	・	次に多い成分として希土類金属を含むもの［２］	with a rare earth metal as the next major constituent	2000
C22C  24/00		アルカリ金属またはアルカリ土類金属を基とする合金［２］	Alloys based on an alkali or an alkaline earth metal	681
C22C  25/00		ベリリウム基合金	Alloys based on beryllium	337
C22C  26/00		ダイヤモンドを含有する合金［４］	Alloys containing diamond	2661
C22C  27/00		レニウムまたはグループＣ２２Ｃ１４／００もしくはＣ２２Ｃ１６／００において述べられていない耐火金属を基とする合金［２］	Alloys based on rhenium or a refractory metal not mentioned in groups <b>C22C14/00</b> or <b>C22C16/00</b>	714
C22C  27/02	・	バナジウム，ニオブまたはタンタルを基とする合金［２］	Alloys based on vanadium, niobium or tantalum	3067
C22C  27/04	・	タングステンまたはモリブデンを基とする合金［２］	Alloys based on tungsten or molybdenum	4668
C22C  27/06	・	クロムを基とする合金［２］	Alloys based on chromium	2066
C22C  28/00		グループＣ２２Ｃ５／００〜Ｃ２２Ｃ２７／００に分類されない金属を基とする合金［２］	Alloys based on a metal not provided for in groups <b>C22C5/00 to C22C27/00</b> 	4076
C22C  29/00		炭化物，酸化物，ほう化物，窒化物またはけい化物を基とする合金，例．サーメット，またはその他の金属化合物，例．酸窒化物，硫化物，を基とする合金［４］	Alloys based on carbides, oxides, borides, nitrides or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e. g. oxynitrides, sulfides	3298
C22C  29/02	・	炭化物または炭窒化物を基とするもの［４］	based on carbides or carbonitrides	2373
C22C  29/04	・・	炭窒化物を基とするもの［４］	based on carbonitrides	1390
C22C  29/06	・・	炭化物を基とし，その他の金属化合物を含有しないもの［４］	based on carbides, but not containing other metal compounds	2974
C22C  29/08	・・・	炭化タングステンを基とするもの［４］	based on tungsten carbide	5233
C22C  29/10	・・・	炭化チタンを基とするもの［４］	based on titanium carbide	937
C22C  29/12	・	酸化物を基とするもの［４］	based on oxides	1931
C22C  29/14	・	ほう化物を基とするもの［４］	based on borides	954
C22C  29/16	・	窒化物を基とするもの［４］	based on nitrides	2180
C22C  29/18	・	けい化物を基とするもの［４］	based on silicides	402
C22C  30/00		各成分を５０重量％未満含有する合金［２］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループＣ２２Ｃ３０／０２〜Ｃ２２Ｃ３０／０６においては，ラストプレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り，合金は最後の適切な箇所に分類される。［４］	Alloys containing less than 50% by weight of each constituent	11741
C22C  30/02	・	銅を含むもの［２］	containing copper	3750
C22C  30/04	・	錫または鉛を含むもの［２］	containing tin or lead	1293
C22C  30/06	・	亜鉛を含むもの［２］	containing zinc	1531
C22C  32/00		その状態で加えたかまたは合金中で形成された酸化物，炭化物，ほう化物，窒化物，けい化物，またはその他の金属化合物，例．酸窒化物，硫化物，を５重量％以上５０重量％未満含有する非鉄合金［２］	Non-ferrous alloys containing at least 5% by weight but less than 50% by weight of oxides, carbides, borides, nitrides, silicides or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides, whether added as such or formed <u>in situ</u>	13455
C22C  33/00		鉄合金の製造（その熱処理Ｃ２１Ｄ５／００，Ｃ２１Ｄ６／００）	Making ferrous alloys(heat treatment thereof <b>C21D5/00</b>, <b>C21D6/00</b>)	1953
C22C  33/02	・	粉末冶金によるもの	by powder metallurgy	11462
C22C  33/04	・	溶融によるもの［２］	by melting	17889
C22C  33/06	・・	母合金を使用するもの［２］	using master alloys	6536
C22C  33/08	・	合金鋳鉄の製造［２］	Making cast-iron alloys	3622
C22C  33/10	・・	マグネシウム添加処理を含むもの［２］	including procedures for adding magnesium	1070
C22C  33/12	・・・	流動性噴射によるもの［２］	by fluidised injection	189
C22C  35/00		鉄または鋼の母合金	Master alloys for iron or steel	3258
C22C  37/00		合金鋳鉄［２］	Cast-iron alloys	2791
C22C  37/04	・	球状黒鉛を含有するもの	containing spheroidal graphite	3053
C22C  37/06	・	クロムを含有するもの［２］	containing chromium	2193
C22C  37/08	・・	ニッケルを共に含有するもの	with nickel	2058
C22C  37/10	・	アルミニウムまたはけい素を含有するもの	containing aluminium or silicon	6629
C22C  38/00		鉄合金，例．合金鋼（合金鋳鉄Ｃ２２Ｃ３７／００）［２］	Ferrous alloys, e.g. steel alloys(cast-iron alloys <b>C22C37/00</b>)	76150
C22C  38/02	・	けい素を含有するもの［２］	containing silicon	43594
C22C  38/04	・	マンガンを含有するもの［２］	containing manganese	44516
C22C  38/06	・	アルミニウムを含有するもの［２］	containing aluminium	33421
C22C  38/08	・	ニッケルを含有するもの［２］	containing nickel	9013
C22C  38/10	・	コバルトを含有するもの［２］	containing cobalt	3626
C22C  38/12	・	タングステン，タンタル，モリブデン，バナジウムまたはニオブを含有するもの［２］	containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium or niobium	16709
C22C  38/14	・	チタンまたはジルコニウムを含有するもの［２］	containing titanium or zirconium	18117
C22C  38/16	・	銅を含有するもの［２］	containing copper	10378
C22C  38/18	・	クロムを含有するもの［２］	containing chromium	10916
C22C  38/20	・・	銅を共に含有するもの［２］	with copper	4658
C22C  38/22	・・	モリブデンまたはタングステンを共に含有するもの［２］	with molybdenum or tungsten	11616
C22C  38/24	・・	バナジウムを共に含有するもの［２］	with vanadium	8869
C22C  38/26	・・	ニオブまたはタンタルを共に含有するもの［２］	with niobium or tantalum	7603
C22C  38/28	・・	チタンまたはジルコニウムを共に含有するもの［２］	with titanium or zirconium	10025
C22C  38/30	・・	コバルトを共に含有するもの［２］	with cobalt	2255
C22C  38/32	・・	ほう素を共に含有するもの［２］	with boron	7055
C22C  38/34	・・	けい素を１．５重量％より多く共に含有するもの［２］	with more than 1.5% by weight of silicon	4703
C22C  38/36	・・	炭素を１．７重量％より多く共に含有するもの［２］	with more than 1.7% by weight of carbon	1137
C22C  38/38	・・	マンガンを１．５重量％より多く共に含有するもの［２］	with more than 1.5% by weight of manganese	10898
C22C  38/40	・・	ニッケルを共に含有するもの［２］	with nickel	5683
C22C  38/42	・・・	銅を共に含有するもの［２］	with copper	12811
C22C  38/44	・・・	モリブデンまたはタングステンを共に含有するもの［２］	with molybdenum or tungsten	20265
C22C  38/46	・・・	バナジウムを共に含有するもの［２］	with vanadium	11560
C22C  38/48	・・・	ニオブまたはタンタルを含有するもの［２］	with niobium or tantalum	11341
C22C  38/50	・・・	チタンまたはジルコニウムを含有するもの［２］	with titanium or zirconium	14019
C22C  38/52	・・・	コバルトを共に含有するもの［２］	with cobalt	4418
C22C  38/54	・・・	ほう素を共に含有するもの［２］	with boron	10722
C22C  38/56	・・・	炭素を１．７重量％より多く含有するもの［２］	with more than 1.7% by weight of carbon	1166
C22C  38/58	・・・	マンガンを１．５重量％より多く含有するもの［２］	with more than 1.5% by weight of manganese	20472
C22C  38/60	・	鉛，セレン，テルル，アンチモンまたは０．０４重量％より多く硫黄を含有するもの［２］	containing lead, selenium, tellurium or antimony, or more than 0.04% by weight of sulfur	13424
C22C  43/00		放射性物質を含む合金［２］	Alloys containing radioactive materials	297
C22C  45/00		アモルファス合金（非鉄アモルファス合金の製造Ｃ２２Ｃ１／１１）［２０２３．０１］	Amorphous alloys  (making amorphous non-ferrous alloys <b>C22C1/11</b>)	2131
C22C  45/02	・	主成分として鉄を含むもの［５］	with iron as the major constituent	3225
C22C  45/04	・	主成分としてニッケルまたはコバルトを含むもの［５］	with nickel or cobalt as the major constituent	1566
C22C  45/06	・	主成分としてベリリウムを含むもの［５］	with beryllium as the major constituent	22
C22C  45/08	・	主成分としてアルミニウムを含むもの［５］	with aluminium as the major constituent	452
C22C  45/10	・	主成分としてモリブデン，タングステン，ニオブ，タンタル，チタン，またはジルコニウムを含むもの［５］	with molybdenum, tungsten, niobium, tantalum, titanium, or zirconium as the major constituent	1337
C22C  47/00		金属または非金属の繊維やフィラメントを含む合金の製造［７］	Making alloys containing metallic or non-metallic fibres or filaments	2079
C22C  47/02	・	繊維またはフィラメントの予備処理［７］	Pretreatment of the fibres or filaments	652
C22C  47/04	・・	被覆によるもの，例．保護または活性化被覆［７］	by coating, e.g. with a protective or activated covering	799
C22C  47/06	・・	繊維またはフィラメントを，プリフォームに形成することによるもの，例．一時的なバインダを用いてマット状の要素を作るもの［７］	by forming the fibres or filaments into a preformed structure, e.g. using a temporary binder to form a mat-like element	892
C22C  47/08	・	繊維またはフィラメントを，溶融金属に接触させることによるもの，例．繊維またはフィラメントを鋳型に入れて浸透させることによるもの［７］	by contacting the fibres or filaments with molten metal, e.g. by infiltrating the fibres or filaments placed in a mould	2484
C22C  47/10	・・	反応性雰囲気下での浸透，反応性の浸透［７］	Infiltration in the presence of a reactive atmosphere; Reactive infiltration	78
C22C  47/12	・・	機械的な圧力下での浸透または鋳造［７］	Infiltration or casting under mechanical pressure	1017
C22C  47/14	・	粉末冶金によるもの，すなわち，金属粉末と繊維またはフィラメントの混合物を処理することによるもの［７］	by powder metallurgy, i.e. by processing mixtures of metal powder and fibres or filaments	1748
C22C  47/16	・	金属の溶射によるもの，例．プラズマ溶射［７］	by thermal spraying of the metal, e.g. plasma spraying	203
C22C  47/18	・・	繊維またはフィラメントのプリフォームを用いるもの［７］	using a preformed structure of fibres or filaments	116
C22C  47/20	・	少なくとも一つの金属層または金属板と，一層の繊維またはフィラメントを含む要素を加圧および加熱することによるもの［７］	by subjecting to pressure and heat an assembly comprising at least one metal layer or sheet and one layer of fibres or filaments	440
C22C  49/00		金属または非金属の繊維またはフィラメントを含む合金［７］	Alloys containing metallic or non-metallic fibres or filaments	996
C22C  49/02	・	マトリックス材料に特徴があるもの［７］	characterised by the matrix material	760
C22C  49/04	・・	軽金属［７］	Light metals	519
C22C  49/06	・・・	アルミニウム［７］	Aluminium	1615
C22C  49/08	・・	鉄族金属［７］	Iron group metals	618
C22C  49/10	・・	耐火金属［７］	Refractory metals	121
C22C  49/11	・・・	チタン［７］	Titanium	381
C22C  49/12	・・	金属間化合物からなるマトリックス材料［７］	Intermetallic matrix material	89
C22C  49/14	・	繊維またはフィラメントに特徴のあるもの［７］	characterised by the fibres or filaments	2730
C22C 101/00		非金属の繊維またはフィラメント［７］	Non-metallic fibres or filaments	109
C22C 101/02	・	酸化物を基とするもの，例．酸化物セラミック繊維［７］	based on oxides, e.g. oxide ceramic fibres	138
C22C 101/04	・・	アルミニウム酸化物［７］	Aluminium oxide	216
C22C 101/06	・・	混合酸化物，例．アルミケイ酸塩またはガラス［７］	Mixed oxides, e.g. aluminium silicate or glass	325
C22C 101/08	・	非酸化物を基とするもの，例．非酸化物セラミック繊維［７］	based on non-oxides, e.g. non-oxide ceramic fibres	87
C22C 101/10	・・	炭素［７］	Carbon	1214
C22C 101/12	・・	炭化物［７］	Carbides	70
C22C 101/14	・・・	炭化ケイ素［７］	Silicon carbide	360
C22C 101/16	・・	窒化物［７］	Nitrides	49
C22C 101/18	・・・	窒化ケイ素［７］	Silicon nitride	54
C22C 101/20	・・	ホウ素［７］	Boron	76
C22C 101/22	・・	ホウ化物［７］	Borides	107
C22C 111/00		金属繊維またはフィラメント［７］	Metallic fibres or filaments	279
C22C 111/02	・	耐火金属繊維またはフィラメント，例．タングステン繊維［７］	Refractory metal fibres or filaments, e.g. tungsten fibres	119
C22C 121/00		予備処理された繊維またはフィラメント［７］	Pretreated fibres or filaments	98
C22C 121/02	・	被覆された繊維またはフィラメント，例．保護被覆されたセラミック繊維［７］	Coated fibres or filaments, e.g. ceramic fibres with protective coatings	275
