H02H1/00	非常保護回路装置の細部
H02H1/0007	｛検出手段に関するもの（一般的にＧ０１ＲまたはＧ０１の他のサブクラス；リードスイッチＨ０１Ｈ７１／２４４５）｝
H02H1/0015	｛アーク検出器を使用するもの｝
H02H1/0023	｛非電気的パラメータを検出するもの，例．光，空気，熱または音センサーによるもの｝
H02H1/003	｛補助電圧の注入による故障検出　（地絡故障電流の検出と同じＨ０２Ｈ３／１７；接地接合モニター用Ｈ０２Ｈ５／１０５）｝
H02H1/0038	｛検出手段の接続に関するもの，例．その数を減らすためのもの｝
H02H1/0046	｛故障により検出手段を切換えるもの，例．その数を減らすためのもの｝
H02H1/0053	｛設定時間中の測定量を保存する手段｝
H02H1/0061	｛信号の伝送に関するもの（測定量あるいは切り替え命令の伝送；少なくとも二つの局間の信号伝送を含む区間保護Ｈ０２Ｈ７／２６１；１系統の２つの離れた部分の電圧または電流値の比較Ｈ０２Ｈ３／２８；他の変数に感知手段の出力を送信するものＧ０１Ｄ５／００；電磁波，電磁波の変調を使った電気測定装置，例．光ビームＧ０１Ｒ１５／２４，Ｇ０１Ｒ１５／２６）｝
H02H1/0069	｛光線あるいは熱線によるもの｝
H02H1/0076	｛電流波形への重畳によるもの｝
H02H1/0084	｛パイロット線あるいは電話回線によるもの；　これらの線を監視するもの｝
H02H1/0092	｛データ処理手段に関するもの，例．エキスパートシステムやニューラルネットワーク｝
H02H1/04	過度的な異常状態，例．雷，に応答することを防止するための装置　｛過電圧または過振動の持続時間を短くする；交流回路網で短絡回路により直流成分の影響を減衰する｝
H02H1/043	｛突入電流に対するもの（Ｈ０２Ｈ１／０４６が優先；トランスの差動保護Ｈ０２Ｈ７／０４５）｝
H02H1/046	｛変流器の飽和検出に関するもの（差動保護用Ｈ０２Ｈ３／２８３）｝
H02H1/06	操作用電力を供給するための装置｛（電源装置一般Ｇ０５Ｆ，Ｈ０２Ｍ）｝
H02H1/063	｛故障電流によって供給されるもの｝
H02H1/066	｛シャントレギュレータを構成するもの｝
H02H3/00	電気的に正常な動作状態からの異常変化に直接応答し，自動開放のための非常保護回路装置，その後において，再閉路する場合あるいはしない場合も含む（電気機械装置の特殊型式のものあるいはケーブル，線路系統の区間保護に適用されているものＨ０２Ｈ７／００；予備電源への切換方式Ｈ０２Ｊ９／００）　｛統合保護（モーターのためのものＨ０２Ｈ７／０８２２）｝
H02H3/003	｛潮流方向の反転に応答するもの　（直流電流の反転Ｈ０２Ｈ３／１８）｝
H02H3/006	｛パラメータの校正　あるいは設定｝
H02H3/02	細部
H02H3/021	｛断路自体に関するもの，例．即時，電流ゼロ，所定命令による断路（ゼロ値での断路一般Ｈ０３Ｋ１７／１８）｝
H02H3/023	｛短絡回路によるもの｝
H02H3/025	｛限流後に断路するもの，例．制限が十分ではない時，または断路を容易にするためのもの｝
H02H3/027	設定時限後に自動開放するもの（Ｈ０２Ｈ３／０３３，Ｈ０２Ｈ３／０６が優先　｛過電流保護回路における時限Ｈ０２Ｈ３／０９３；《足電圧保護回路における時限Ｈ０２Ｈ３／２４７；　時間差をつけた開放Ｈ０２Ｈ７／３０｝）
H02H3/033	優先順に順次開放するもの　｛例．使用者の優先順位，負荷の再分割｝（Ｈ０２Ｈ３／０６が優先）
H02H3/04	開放に伴って警報または監視を行なうもの，例．保護装置が作動したことを指示するもの　｛（パイロット線の監視Ｈ０２Ｈ１／００８４；　保護装置の保護Ｈ０２Ｈ７／００８；　電気スイッチの状態の表示Ｈ０３Ｋ１７／１８）｝
H02H3/042	｛故障探索手段と結合したもの（ケーブルの故障探索Ｇ０１Ｒ３１／０８）｝
H02H3/044	｛保護装置が正しく機能しているかチェックするもの，例．故障をシミュレーションすることによるもの，（差動保護装置のためのものＨ０２Ｈ３／３３５）｝
H02H3/046	｛ヒューズが切れたことを信号で知らせるもの（ランプが切れたことを検出するものＨ０５Ｂ３７／０３）｝
H02H3/048	｛過電圧分流器をチェックするもの｝
H02H3/05	信頼性を向上するための手段をもつもの，例．冗長装置　｛（論理回路のためのもの　Ｈ０３Ｋ１９／００３）｝
H02H3/06	自動再閉路をもつもの
H02H3/063	｛多くの類似装置の共働に関する細部　例．　ネットワークにおけるもの（区分保護Ｈ０２Ｈ７／２６）｝
H02H3/066	｛開路原因である故障の除去による再閉路｝
H02H3/07	再閉路を設定回数繰り返した後，永続的に開放するもの
H02H3/08	過電流に対する応答（過電流に原因する異常温度に応答よるものＨ０２Ｈ５／０４）
H02H3/081	｛電流方向によるもの｝
H02H3/083	｛三相系統のためのもの｝
H02H3/085	｛｛熱センサーを利用するもの，例．過電流により加熱されたサーミスター　（保護装置の温度に応答するものＨ０２Ｈ５／０４１，　サーマルイメージを用いるものＨ０２Ｈ６／００）｝
H02H3/087	直流用のもの
H02H3/093	時限要素をもつもの　｛（一般Ｈ０２Ｈ３／０２７；　熱遅延Ｈ０２Ｈ３／０８５；《足電圧保護の時限要素Ｈ０２Ｈ３／２４７）｝
H02H3/0935	｛計数器によってタイミングを測定するもの｝
H02H3/10	その他の異常な電気的状態にも応答するもの
H02H3/105	｛過電流と大地への故障電流に応答するもの｝
H02H3/12	軽負荷あるいは無負荷に応答するもの　｛（モーターのためのものＨ０２Ｈ７／０８２７）｝
H02H3/13	多相交流用のもの，例．欠相
H02H3/14	普通大地電位の部分の電位発生に応答するもの　｛（接地接合をモニターするためのものＨ０２Ｈ５／１０５）｝
H02H3/16	大地，フレームまたは物体への故障電流に応答するもの（平衡装置あるいは差動装置をもつものＨ０２Ｈ３／２６；　｛接地接合をモニターするためのものＨ０２Ｈ５／１０５｝）
H02H3/162	｛交流方式のためのもの｝
H02H3/165	｛三相系統のためのもの｝
H02H3/167	｛他の地絡保護装置と結合したもの｝
H02H3/17	被保護装置に印加される補助電圧手段によるもの　｛（零相変流器を使用するもの　Ｈ０２Ｈ３／３３）｝
H02H3/18	直流電流の反転に応答するもの
H02H3/20	過電圧に応答するもの
H02H3/202	｛｛直流方式のためのもの｝
H02H3/205	｛検出器として火花ギャップを使用するもの｝
H02H3/207	｛不足電圧に応答するもの（表示のためのウィンドコンパレータ　Ｇ０１Ｒ１９／１６５）｝
H02H3/22	短期間のもの，例．雷
H02H3/24	不足電圧あるいは無電圧に応答するもの　｛（Ｈ０２Ｈ３／２０７　が優先）｝
H02H3/243	｛｛直流方式のためのもの｝
H02H3/247	時限要素をもつもの
H02H3/253	多相交流用のもの，例．欠相
H02H3/26	電圧間または電流間の差に応答するもの；電圧間または電流間の位相角に応答するもの
H02H3/265	｛電圧間あるいは電流間の位相角に応答するもの｝
H02H3/28	１系統の２つの離れた部分の電圧または電流値の比較を含むもの，例．１線路の両端におけるもの，装置の入出力におけるもの　｛（トランス用のものＨ０２Ｈ７／０４５）｝
H02H3/283	｛変流器の飽和のためのもの｝
H02H3/286	｛零相分同士の比較を含むもの｝
H02H3/30	パイロット線または他の信号路を使用するもの
H02H3/302	｛位相比較を含むもの｝
H02H3/305	｛電流比較を含むもの｝
H02H3/307	｛複数の位相から得られる数量の比較を含むもの，　例．零相分；　混合トランスを使うもの｝
H02H3/32	１系統の異なった導体の対応部における電圧または電流値の比較を含むもの，例．往復導体内の電流の比較
H02H3/325	｛電圧比較を含むもの　（Ｈ０２Ｈ３／３４７が優先）｝
H02H3/33	零相変流器を用いるもの　（Ｈ０２Ｈ３／３４７が優先）
H02H3/331	｛中性線を接地することに応答するもの　（Ｈ０２Ｈ３／３３８が優先）｝
H02H3/332	｛故障電流における直流成分に応答する手段を持つもの｝
H02H3/334	｛他の保護装置、モニター，遠隔制御のために，擬似不平衡状態を作り出す手段をもつもの　（Ｈ０２Ｈ３／３３８が優先）｝
H02H3/335	｛主要な機能が装置の自己診断であるもの｝
H02H3/337	｛無効故障電流による開放を避けるもの｝
H02H3/338	｛配線障害に応答するもの，例．ニュートラルの喪失や断線｝
H02H3/34	三相系統のもの
H02H3/343	｛相順序分析器を使用するもの｝
H02H3/347	零相変流器を用いるもの
H02H3/353	相電圧の比較を含むもの
H02H3/36	異なった系統の対応部分における電圧または電流値の比較を含むもの，例．並行回線系統の場合
H02H3/365	｛他方の系統をシミュレートするもの｝
H02H3/38	電圧，電流の両方に応答するもの；電圧電流間の位相角に応答するもの
H02H3/382	｛電流と電圧または　電流と電圧から得られる値の位相比較を含むもの｝
H02H3/385	｛少なくとも零相分を使用するもの｝
H02H3/387	｛相順序分析装置を使用するもの｝
H02H3/40	電圧，電流の比に応答するもの
H02H3/402	｛零相分を使用するもの｝
H02H3/405	｛相順序分析装置を使用するもの｝
H02H3/407	｛誘導型リレーを使用するもの｝
H02H3/42	電圧，電流の積に応答するもの
H02H3/422	｛零相分を使用するもの｝
H02H3/425	｛相順序分析装置を使用するもの｝
H02H3/427	｛誘導型リレーを使用するもの｝
H02H3/44	電気量の変化率に応答するもの
H02H3/445	｛直流量｝
H02H3/46	周波数偏差に応答するもの
H02H3/48	脱調に応答するもの
H02H3/50	異常波形の発生に応答するもの，例．直流装置における交流の発生
H02H3/52	高調波の発生に応答するもの
H02H5/00	電気的でない正常な動作状態からの異常変化に直接応答し，自動開放のための非常保護回路装置，その後において，再閉路する場合あるいはしない場合も含む（被保護装置の模擬装置を用いるものＨ０２Ｈ６／００；特殊型式の電気機械または装置に，またはケーブルあるいは線路系統の区間保護に特に適用されているものＨ０２Ｈ７／００）
H02H5/005	｛電離放射線に応答するもの；原子核放射線無効化回路（放射線検出器Ｇ０１Ｔ；核爆発検出Ｇ２１Ｊ５／００）｝
H02H5/04	異常温度に応答するもの（電気機械に特に適用されているものＨ０２Ｈ７／０８５２）
H02H5/041	｛さらに過電流に応答するもの（Ｈ０２Ｈ５／０４８が優先）｝
H02H5/042	｛温度依存抵抗器を用いるもの｝
H02H5/043	｛電熱線に平行になるように配列された温度依存抵抗器，例．電気毛布における電熱線｝
H02H5/044	｛温度を感知する半導体装置を用いるもの｝
H02H5/045	｛熱放射センサを用いるもの｝
H02H5/046	｛熱電対を用いるもの｝
H02H5/047	｛温度に応答するスイッチを用いるもの｝
H02H5/048	｛さらにスイッチの熱によって生じる過電流に応答するもの｝
H02H5/06	油入電気装置におけるもの
H02H5/08	異常な流体圧力，液位，液体変位に応答するもの，例．ブッフホルツ継電器
H02H5/083	｛液体の電気器具への侵入または漏れに応答するもの（湿気警報器Ｇ０８Ｂ２１／２０）｝
H02H5/086	｛流体が冷却用または潤滑用であるもの｝
H02H5/10	機械的損傷に対して応答するもの，例．線路の断線，接地の破損
H02H5/105	｛接地線の劣化または途切れに応答するもの（通電防止のためのものＨ０２Ｈ１１／００１）｝
H02H5/12	生物による電気的導電部への接近，あるいは接触に対して応答するもの
H02H6/00	被保護装置の模擬装置を用いて，正常な非電気的動作状態からの異常変化に応答する非常保護回路装置，例．サーマルイメージを用いるもの
H02H6/005	｛デジタルサーマルイメージを用いるもの｝
H02H7/00	特定の電気機械または装置，またはケーブルあるいは線路系統の区間保護に特に適用され，正常な動作状態からの異常変化の場合に自動スイッチングを行なわせる非常保護回路装置（特殊な機械または装置と保護装置との構造的結合および自動断路を有しない保護装置は，機械または装置に関連するサブクラスを参照）
H02H7/001	｛超伝導機器のためのもの，　例．　コイル，線，機械｝
H02H7/003	｛静電装置のためのもの｝
H02H7/005	｛リモコン機器のためのもの；　そのような機器を結ぶための電線｝
H02H7/006	｛非絶縁低電圧配電システムのためのもの，　例．　低電圧ハロゲンランプシステム｝
H02H7/008	｛このサブクラスに従う保護装置のためのもの　（Ｈ０２Ｈ９／０４２　と　Ｈ０２Ｈ９／０４３　が優先；　スパーク　ギャップの保護装置　Ｈ０２Ｈ７／２４）｝
H02H7/04	変成器のためのもの
H02H7/042	｛電流変成器のためのもの｝
H02H7/045	変成器の差動保護
H02H7/0455	｛電流変成器の飽和を考慮したもの｝
H02H7/05	コンデンサ型変圧器のためのもの，例．共振状態に対するもの
H02H7/055	タップ付変成器またはそのタップ切換装置のためのもの
H02H7/06	発電機のためのもの；同期進相機のためのもの
H02H7/062	｛平行接続発電器のためのもの｝
H02H7/065	｛励起故障に対するもの｝
H02H7/067	｛負荷のダンプについて　（負荷の突然の変化についての制御　Ｈ０２Ｐ９／１０；　可変速度で動く発電器の安全装置　Ｈ０２Ｊ７／１４６１）｝
H02H7/08	電動機のためのもの
H02H7/0805	｛同期電動機のためのもの｝
H02H7/0811	｛直流電動機のためのもの　（Ｈ０２Ｈ７／０８３３　が優先）｝
H02H7/0816	｛起動順序に関するもの，　例．　時間単位に起動数を制限するもの，　起動中にスピードをモニターするもの｝
H02H7/0822	｛統合保護，原動機制御センター｝
H02H7/0827	｛軽負荷あるいは無負荷に応答するもの，　例．　ポンプモーターのポンプオフ制御回路｝
H02H7/0833	｛制御装置を備えた電動機｝
H02H7/0838	｛Ｈ−ブリッジ回路を持つもの｝
H02H7/0844	｛フェイルセーフ制御，　例．　制御信号と制御電流の比較，整流障害についてモーターを隔離することにより｝
H02H7/085	過負荷に対するもの　｛（Ｈ０２Ｈ６／００　が優先）｝
H02H7/0851	｛二つの端位置間の可動部材を作動するモーターのためのもの，　例．　過負荷信号により端位置又は障害を検出するもの｝
H02H7/0852	｛温度センサーを使用して異常温度に直接応答するもの　（制御回路において　Ｈ０２Ｈ７／０８３３）｝
H02H7/0853	｛特に両方向に回転するモーターに適合するもの　（Ｈ０２Ｈ７／０８５１　が優先）｝
H02H7/0854	｛電流，カップル　あるいは　スピードの変化率に応答するもの，　例．／反発保護装置　（Ｈ０２Ｈ７／０８５１　が優先）｝
H02H7/0855	｛過渡過負荷への応答を避けるもの，　例．　起動中｝
H02H7/0856	｛取られた防護策に特徴付けられたもの｝
H02H7/0857	｛モータの機械的な負荷を下げるもの｝
H02H7/0858	｛モータへの供給電力を逆にしたり，循環したり減少したりするもの｝
H02H7/0859	｛故障状態が消えた後の再開を避けるもの｝
H02H7/09	過電圧に対するもの；不足電圧に対するもの；位相障害に対するもの
H02H7/093	回転速度があらかじめ定めたレベル以上に増大するものまたは以下に減少するもの（遠心力スイッチ　Ｈ０１Ｈ３５／１０）
H02H7/097	逆回転に対するもの
H02H7/10	変換機器のためのもの；整流機器のためのもの　｛（変換機の制御回路の形成部分，　Ｈ０２Ｍの関係グループを参照）｝
H02H7/103	｛変換機を回転するもの｝
H02H7/106	｛非静止型変換器のためのもの｝
H02H7/12	静止型変換器あるいは静止型整流器のためのもの　｛（静止型変換器を使用した放電ランプ用電源のためのもの　Ｈ０５Ｂ４１／２８５１，　Ｈ０５Ｂ４１／２９２１，　Ｈ０５Ｂ４１／２９８１）｝
H02H7/1203	｛変換のタイプとは関係ない回路｝
H02H7/1206	｛特に複数の平行又は直列の接続素子から成る変換セルに適合するもの｝
H02H7/1209	｛放電管のみを使用する変換器のためのもの｝
H02H7/1213	｛ＤＣ−ＤＣ　変換器のためのもの｝
H02H7/1216	｛ＡＣ−ＡＣ　変換器のためのもの｝
H02H7/122	逆変換器のためのもの，すなわち直流／交流変換器
H02H7/1222	｛入力回路の異常に応答するもの，　例．　直流入力の過渡電流｝
H02H7/1225	｛内部異常に応答するもの，　例．全導通　（全導通を避けるもの　Ｈ０２Ｍ１／００Ｐ２(ＥＣＬＡ)）｝
H02H7/1227	｛出力回路の異常に応答するもの，　例．　短絡｝
H02H7/125	整流器のためのもの
H02H7/1252	｛入力又は出力の過電圧に応答するもの，　例．♂荷のダンプによるもの｝
H02H7/1255	｛内部異常に応答するもの，　例．　出力電圧のリップルをモニターすることによるもの｝
H02H7/1257	｛出力回路の短絡又は極性不良に応答するもの｝
H02H7/127	非常の場合にブロッキング制御電圧または電流を与えるための補助的な制御電極を有するもの
H02H7/16	蓄電器のためのもの（同期進相機のためのものＨ０２Ｈ７／０６）
H02H7/18	バッテリーのためのもの；蓄電池のためのもの
H02H7/20	電子装置のためのもの（変換器のためのものＨ０２Ｈ７／１０；電気的測定機器のためのものＧ０１Ｒ１／３６；半導体直流電圧または直流電流調整器のためのものＧ０５Ｆ１／５６９；増幅器のためのものＨ０３Ｆ１／５２；電子的スイッチング回路のためのものＨ０３Ｋ１７／０８）
H02H7/205	｛特定の回路装置に含まれない制御される半導体のためのもの｝
H02H7/22	配電装置のためのもの，例．母線系統；開閉装置のためのもの　｛（ガス絶縁開閉装置の機械的又は電気的異常を検出するもの　Ｈ０２Ｂ１３／０６５）｝
H02H7/222	｛スイッチのためのもの｝
H02H7/224	｛反ポンプ回路｝
H02H7/226	｛電線又はケーブルのためのもの，　例．　電熱線｝
H02H7/228	｛被覆線又はケーブル｝
H02H7/24	火花間隙避雷器のためのもの
H02H7/26	ケーブル，線路系統の区分保護，例．短絡，地絡あるいはアーク放電が生じた区分を開放するためのもの（ケーブルの故障個所の検出Ｇ０１Ｒ３１／０８）
H02H7/261	｛少なくとも二つの局の信号伝送を含むもの　（信号一般の伝達　Ｈ０２Ｈ１／００６１）｝
H02H7/262	｛指令の切り替えや遮断の伝達を含むもの｝
H02H7/263	｛測定値の伝送を含むもの（パイロット線を使用する電流又は電圧の比較　Ｈ０２Ｈ３／３０）｝
H02H7/265	｛進行波理論を使用するもの｝
H02H7/266	｛予備供給の切り替えを含むもの　（一般には　Ｈ０２Ｊ９／００）｝
H02H7/267	｛平行回線と電線のためのもの｝
H02H7/268	｛直流方式のためのもの｝
H02H7/28	メッシュ系統のためのもの
H02H7/30	時間差をつけた開放
H02H9/00	断路せずに過電流または過電圧を制限するための非常保護回路装置（特殊な機械または装置と保護装置との構造的結合は，機械または装置に関連するサブクラスを参照）
H02H9/001	｛電気量の変化の速度を制限するもの，例．オンまたはオフのソフトスイッチング（干渉を除去する電子スイッチの漸進的制御Ｈ０３Ｋ１７／１６）｝
H02H9/002	｛残留磁気にさらされる誘導性負荷，例．トランス，に切り替える突入電流を制限するもの｝
H02H9/004	｛プラグインユニットの通電挿入に関連するもの（中央処理装置との通信を含むものＧ０６Ｆ１３／４０）｝
H02H9/005	｛望まれない過渡的状態を避けるもの｝
H02H9/007	｛振動，例．フェノレゾナンスまたは進行波，を避けるものまたは減衰させるもの｝
H02H9/008	｛本質安全回路｝
H02H9/02	過電流に応答するもの｛（電圧レギュレーターの電流制限Ｇ０５Ｆ１／５７３；制限後の開放Ｈ０２Ｈ３／０２５）｝
H02H9/021	｛可飽和リアクトルを使用した電流制限（Ｈ０２Ｈ９／０２３が優先）｝
H02H9/023	｛超電導素子を使用した電流制限｝
H02H9/025	｛電界効果トランジスタを使用した電流制限｝
H02H9/026	｛ＰＴＣ抵抗器，すなわち，大きな正温度係数を持った抵抗器，を使用した電流制限｝
H02H9/028	｛直列共振回路の離調による電流制限（Ｈ０２Ｈ９／０２１とＨ０２Ｈ９／０２３が優先）｝
H02H9/04	過電圧に応答するもの（避雷器Ｈ０１Ｃ７／１２，Ｈ０１Ｃ８／０４，Ｈ０１Ｇ９／１８，Ｈ０１Ｔ）
H02H9/041	｛短絡装置を使用するもの｝
H02H9/042	｛吸収した電力を制限する，または破損した過電圧保護装置を示す手段を含むもの｝
H02H9/043	｛短絡により，過電圧保護装置を保護するもの｝
H02H9/044	｛他のところに分類されない物理的なレイアウト，材料（バリスタＨ０１Ｃ７／１２；オブシンスキー装置Ｈ０１Ｌ４５／００；スパークギャップＨ０１Ｔ）｝
H02H9/045	｛他のところに分類されない特殊用途に適合させたもの｝
H02H9/046	｛集積回路の端子に現れる過電圧に応答するもの（特定の構造的統合デザインによる保護Ｈ０１Ｌ２７／０２４８）｝
H02H9/047	｛フリーホイリーング回路｝
H02H9/048	｛反ラッチングまたはクエンチング装置，すなわち，保護動作の後に保護装置を正常な状態に戻すもの｝
H02H9/049	｛保護装置の数を制限する回路装置｝
H02H9/06	火花間隙避雷器を用いるもの
H02H9/08	地絡故障電流の制限または抑制，例．ペテルゼンコイル
H02H11/00	電気的異常状態が生じるおそれのある場合に通電開始を防止するための非常保護回路装置
H02H11/001	｛不正確なまたは切られた接地接続の場合　（接地線の破損に応じて開放するもの　Ｈ０２Ｈ５／１０５）｝
H02H11/002	｛逆極性または逆接続の場合；　正しい接続を得るためのスイッチングを用いるもの｝
H02H11/003	｛供給ラインの一本の保護素子として電界効果トランジスタを使用するもの｝
H02H11/004	｛不正確な位相順序の場合；　正確な位相順序を得るためのスイッチングを用いるもの　（モーターを誤った方向への回転から保護するもの　Ｈ０２Ｈ７／０９７）｝
H02H11/005	｛低すぎる絶縁抵抗，　高すぎる負荷，　短絡の場合；　地絡｝
H02H11/006	｛高すぎるまたは低すぎる電圧の場合｝
H02H11/007	｛保護された装置を供給電圧に適合させるための自動スイッチングを含むもの｝
H02H11/008	｛変電所の危険なスイッチング動作を防止するもの　（シャルトフェフレシュツ）｝
H02H99/00	
