F17C   1/00		圧力容器，例．ガスボンベ，ガスタンク，取り替え可能カートリッジ（貯蔵の目的以外の加圧された装置はＡ６２Ｃ，Ｂ０５Ｂなどの関連するサブクラス参照，乗物に関連するものＢ６０からＢ６４の適当なサブクラス参照；圧力容器一般Ｆ１６Ｊ１２／００）	Pressure vessels, e.g. gas cylinder, gas tank, replaceable cartridge(pressurised apparatus for purposes other than storage, <u>see</u> the relevant subclasses such as <b>A62C</b>, <b>B05B</b>; associated with vehicles, <u>see</u> the appropriate subclass of classes <b>B60 to B64</b> ; pressure vessels in general <b>F16J12/00</b>)	12958
F17C   1/02	・	補強のための手段を含むもの［４］	involving reinforcing arrangements	1658
F17C   1/04	・・	補強覆い	Protecting sheatings	1436
F17C   1/06	・・・	巻きつけた帯材または繊維状材料，例．針金，により組み立てられるもの［４］	built-up from wound-on bands or filamentary material, e.g. wires	2292
F17C   1/08	・・	一体の補強部材，例．リブ	Integral reinforcements, e.g. ribs	705
F17C   1/10	・	腐食，例．ガス状の酸による，に対する保護のための設備をもつもの（金属性物質の腐食または鉱皮の抑制一般Ｃ２３Ｆ）［４］	with provision for protection against corrosion, e.g. due to gaseous acid(inhibiting corrosion of metallic material or incrustation in general <b>C23F</b>)	821
F17C   1/12	・	断熱設備をもつもの（断熱一般Ｆ１６Ｌ５９／００）［４］	with provision for thermal insulation(thermal insulation in general <b>F16L59/00</b>)	3529
F17C   1/14	・	アルミニウム製；非磁性鋼製	constructed of aluminium; constructed of non-magnetic steel	942
F17C   1/16	・	合成樹脂製	constructed of plastics materials	2265
F17C   3/00		圧力をかけない容器	Vessels not under pressure	4057
F17C   3/02	・	断熱設備をもつもの（断熱設備一般Ｆ１６Ｌ５９／００）	with provision for thermal insulation(thermal insulation in general <b>F16L59/00</b>)	3550
F17C   3/04	・・	断熱層によるもの（Ｆ１７Ｃ３／０８が優先）	by insulating layers(<b>F17C3/08</b> takes precedence)	4204
F17C   3/06	・・・	内表面上にあるもの，すなわち貯蔵された流体に接しているもの［４］	on the inner surface, i.e. in contact with the stored fluid	945
F17C   3/08	・・	真空空間によるもの，例．デュワーフラスコ（家庭用のものＡ４７Ｊ４１／０２）	by vacuum spaces, e.g. Dewar flask(for household use <b>A47J41/02</b>)	2699
F17C   3/10	・・	液体循環または蒸気循環ジャケットによるもの	by liquid-circulating or vapour-circulating jackets	447
F17C   3/12	・	腐食，例．ガス状の酸による，に対する保護のための設備をもつもの（腐食に対する保護一般Ｃ２３Ｆ）	with provision for protection against corrosion, e.g. due to gaseous acid(protection against corrosion in general <b>C23F</b>)	198
F17C   5/00		圧力容器に液化，固化または圧縮ガスを充填するための方法または装置（エアゾール容器への推進剤の添加Ｂ６５Ｂ３１／００）<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループは以下のものを包含する：<br>―圧縮ガスまたは液化ガスの貯蔵容器の充てん；<br>―他のただ１つのサブクラス，例．Ａ６２Ｃ，Ｂ０５Ｂ，に包含されない加圧された装置の充てん	Methods or apparatus for filling pressure vessels with liquefied, solidified, or compressed gases(adding propellants to aerosol containers <b>B65B31/00</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This group <u>covers</u>:<ul><li>the filling of vessels for storage of compressed or liquefied gases;</li><li>the filling of pressurised apparatus insofar as it is not covered by a single other subclass, e.g. <b>A62C</b>, <b>B05B</b>.</li></ul></li></ul>	5006
F17C   5/02	・	液化ガスの充填用	for filling with liquefied gases	4890
F17C   5/04	・・	冷凍機使用の必要があるもの，例．ヘリウムまたは水素の充填	requiring the use of refrigeration, e.g. filling with helium or hydrogen	788
F17C   5/06	・	圧縮ガスの充填用	for filling with compressed gases	8892
F17C   6/00		圧力をかけない容器に液化または固化ガスを充填する方法または装置［３］	Methods or apparatus for filling vessels not under pressure with liquefied or solidified gases	3087
F17C   7/00		他のサブクラスに属さない，圧力容器から液化，固化または圧縮ガスを放出する方法または装置	Methods or apparatus for discharging liquefied, solidified, or compressed gases from pressure vessels, not covered by another subclass	5997
F17C   7/02	・	液化ガスの放出	Discharging liquefied gases	2476
F17C   7/04	・・	状態の変化，例．気化，を伴うもの［３］	with change of state, e.g. vaporisation	5946
F17C   9/00		圧力をかけていない容器から液化または固化ガスを放出する方法または装置	Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure	3641
F17C   9/02	・	状態の変化，例．気化，を伴うもの	with change of state, e.g. vaporisation	6269
F17C   9/04	・・	熱エネルギーの回収［３］	Recovery of thermal energy	1256
F17C  11/00		容器内にガス溶剤またはガス吸着剤を用いるもの	Use of gas-solvents or gas-sorbents in vessels	4844
F17C  13/00		容器の細部または容器への充填あるいは容器からの放出の細部	Details of vessels or of the filling or discharging of vessels	35904
F17C  13/02	・	指示，測定または監視のための装置の特別な適用（測定一般Ｇ０１）	Special adaptations of indicating, measuring, or monitoring equipment(measuring in general <b>G01</b>)	20162
F17C  13/04	・	弁の配置または取付け（弁自体Ｆ１６Ｋ）	Arrangement or mounting of valves(valves <u>per se</u><b>F16K</b>)	22525
F17C  13/06	・	閉鎖具，例．キャップ，脆弱部材（容器一般用の閉鎖具Ｂ６５Ｄ）	Closures, e.g. cap, breakable member(closures for containers in general <b>B65D</b>)	5322
F17C  13/08	・	容器のすえ付け装置	Mounting arrangements for vessels	17193
F17C  13/10	・	凍結防止装置	Arrangements for preventing freezing	1058
F17C  13/12	・	爆発の影響の抑止または最小化のための装置の配置または取付け（火炎トラップＡ６２Ｃ４／００）	Arrangements or mounting of devices for preventing or minimising the effect of explosion(flame traps <b>A62C4/00</b>)	8634
