G01R   1/00		グループＧ０１Ｒ５／００〜Ｇ０１Ｒ１３／００またはＧ０１Ｒ３１／００に包含される型の機器または装置の細部（電気的消費の電気機械的測定装置に特有の構造的細部Ｇ０１Ｒ１１／０２）［３，８］	Details of instruments or arrangements of the types covered by groups <b>G01R5/00 to G01R13/00</b>  or <b>G01R31/00</b>(constructional details particular to electromechanical arrangements for measuring the electric consumption <b>G01R11/02</b>)	1777
G01R   1/02	・	一般的な構造の細部	General constructional details	27308
G01R   1/04	・・	ハウジング；支持部材，端子装置	Housings; Supporting members; Arrangements of terminals	108436
G01R   1/06	・・	測定用導線；測定用探針（Ｇ０１Ｒ１９／１４５，Ｇ０１Ｒ１９／１６５が優先）［３］	Measuring leads; Measuring probes(<b>G01R19/145</b>, <b>G01R19/165</b> take precedence)	7079
G01R   1/067	・・・	測定用探針［３］	Measuring probes	18489
G01R   1/07	・・・・	非接触構造探針［６］	Non contact-making probes	577
G01R   1/073	・・・・	複合探針［３］	Multiple probes	19725
G01R   1/08	・・	指針；目盛板；目盛板の照明	Pointers; Scales;  Scale illumination	711
G01R   1/10	・・	軸受装置	Arrangements of bearings	383
G01R   1/12	・・・	条片または線状軸受装置	of strip or wire bearings	219
G01R   1/14	・・	制動装置；減衰装置	Braking arrangements; Damping arrangements	944
G01R   1/16	・・	磁石	Magnets	375
G01R   1/18	・・	電界または磁界に対する遮蔽装置，例．地球の場に対するもの	Screening arrangements against electric or magnetic fields, e.g. against earth's field	3073
G01R   1/20	・	電気測定器において使用する基礎的電気要素の変更；このような要素の計器との構造的結合	Modifications of basic electric elements for use in electric measuring instruments; Structural combinations of such elements with such instruments	5195
G01R   1/22	・・	電流変成器の２次巻線として動作する挟み試験具	Tong testers acting as secondary windings of current transformers	1000
G01R   1/24	・・	伝送線，例．導波管，を測定するための部分，例．溝を有する部分	Transmission-line, e.g. waveguide, measuring sections, e.g. slotted section	265
G01R   1/26	・・・	探針の直線的動きによるもの	with linear movement of probe	64
G01R   1/28	・	測定計器における参照値，例．基準電圧，基準波形，用設備	Provision in measuring instruments for reference values, e.g. standard voltage, standard waveform	6175
G01R   1/30	・	基礎的電子回路，例．増幅器と電気測定計器との構造的結合	Structural combination of electric measuring instruments with basic electronic circuits, e.g. with amplifier	4473
G01R   1/36	・	電気的測定計器に対する過負荷保護装置または回路	Overload-protection arrangements or circuits for electric measuring instruments	2213
G01R   1/38	・	指示特性を変更するための装置，例．空隙を加減するもの	Arrangements for altering the indicating characteristic, e.g. by modifying the air gap	367
G01R   1/40	・	ある時間々隔で到達した最大値または最小値を指示するための計器の変更，例．最大値指示指針によるもの［３］	Modifications of instruments to indicate the maximum or the minimum value reached in a time interval, e.g. by maximum indicator pointer	83
G01R   1/42	・・	熱的に動作するもの	thermally operated	26
G01R   1/44	・	温度補償のための計器の変更［２］	Modifications of instruments for temperature compensation	680
G01R   3/00		測定計器の製造に対して特に適合した装置または方法	Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of measuring instruments	3164
G01R   5/00		単一の電流または単一の電圧を機械的変位に変換するための計器	Instruments for converting a single current or a single voltage into a mechanical displacement	408
G01R   5/02	・	可動コイル計器	Moving-coil instruments	612
G01R   5/04	・・	外部磁石型	with magnet external to the coil	252
G01R   5/06	・・	内部磁石型	with core magnet	280
G01R   5/08	・・	広角度の偏位に特に適合するもの；偏心して軸支された可動コイルによるもの	specially adapted for wide angle deflection; with eccentrically-pivoted moving coil	155
G01R   5/10	・	単線検流計	String galvanometers	108
G01R   5/12	・	環状検流計	Loop galvanometers	32
G01R   5/14	・	可動鉄片計器	Moving-iron instruments	790
G01R   5/16	・・	軸支された磁石によるもの	with pivoting magnet	1311
G01R   5/18	・・	軸支された軟鉄心によるもの，例．指針検流計	with pivoting soft iron, e.g. needle galvanometer	117
G01R   5/20	・	誘導型装置，例．フェラリス型装置	Induction instruments e.g. Ferraris instruments	110
G01R   5/22	・	熱型計器	Thermoelectric instruments	96
G01R   5/24	・・	条片もしくは線の伸びまたはガスもしくは液体の膨脹により動作するもの	operated by elongation of a strip or wire or by expansion of a gas or fluid	36
G01R   5/26	・・	バイメタル素子の変形により動作するもの	operated by deformation of a bimetallic element	155
G01R   5/28	・	静電型装置	Electrostatic instruments	368
G01R   5/30	・・	箔検電器	Leaf electrometers	14
G01R   5/32	・・	線電位計；指針電位計	Wire electrometers; Needle electrometers	15
G01R   5/34	・・	象限電位計	Quadrant electrometers	11
G01R   7/00		２以上の電流または電圧を単一の機械的変位に変換しうる計器（Ｇ０１Ｒ９／００が優先）	Instruments capable of converting two or more currents or voltages into a single mechanical displacement(<b>G01R9/00</b> takes precedence)	208
G01R   7/02	・	和または差を形成させるためのもの	for forming a sum or a difference	55
G01R   7/04	・	商を形成するためのもの（抵抗測定Ｇ０１Ｒ２７／０８）	for forming a quotient(for measuring resistance <b>G01R27/08</b>)	25
G01R   7/06	・・	可動鉄片型	moving-iron type	192
G01R   7/08	・・	可動コイル型，例．交叉コイル型	moving-coil type, e.g. crossed-coil type	55
G01R   7/10	・・・	３個以上の可動コイルを有するもの	having more than two moving coils	7
G01R   7/12	・	積を形成するためのもの	for forming product	14
G01R   7/14	・・	可動鉄片型	moving-iron type	7
G01R   7/16	・・	固定と可動コイルの両方を有するもの，例．電流力計型計器	having both fixed and moving coils, i.e. dynamometers	25
G01R   7/18	・・・	固定と可動コイルとを磁気的に結合する鉄心をもつもの	with iron core magnetically coupling fixed and moving coils	15
G01R   9/00		機械的共振を用いる計器	Instruments employing mechanical resonance	45
G01R   9/02	・	振動型検流計，例．電流測定用	Vibration galvanometers, e.g. for measuring current	25
G01R   9/04	・	振動片を使用するもの，例．周波数測定用	using vibrating reeds, e.g. for measuring frequency	48
G01R   9/06	・・	磁気的に駆動されるもの	magnetically driven	14
G01R   9/08	・・	圧電気的に駆動されるもの［２００６．０１］	piezoelectrically driven	40
G01R  11/00		電力または電流の時間積分，例．消費，を測定する電気機械的装置（電気的推進車両の電気的消費の監視Ｂ６０Ｌ３／００）	Electromechanical arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. of consumption(monitoring electric consumption of electrically-propelled vehicles <b>B60L3/00</b>)	4721
G01R  11/02	・	構造的細部	Constructional details	5942
G01R  11/04	・・	ハウジング；支持ラック；端子装置	Housings; Supporting racks; Arrangements of terminals	17061
G01R  11/06	・・	誘導型計器の磁気回路［２］	Magnetic circuits of induction meters	146
G01R  11/067	・・・	そのためのコイル［２］	Coils therefor	66
G01R  11/073	・・・	そのための回転子［２］	Armatures therefor	10
G01R  11/09	・・・・	円板型回転子［２］	Disc armatures	27
G01R  11/10	・・	制動磁石；減衰装置	Braking magnets; Damping arrangements	667
G01R  11/12	・・	軸受装置	Arrangements of bearings	453
G01R  11/14	・・・	磁気的な軽減によるもの	with magnetic relief	161
G01R  11/16	・・	電気計器へのカウンターの適合	Adaptations of counters to electricity meters	547
G01R  11/17	・・	誤差の補償；そのための調整または調節手段［２］	Compensating for errors; Adjusting or regulating means therefor	298
G01R  11/18	・・・	周囲の状態の変化に対する補償［２］	Compensating for variations in ambient conditions	51
G01R  11/185	・・・・	温度補償［２］	Temperature compensation	250
G01R  11/19	・・・	外乱トルクによる誤差，例．多相型計器の回転磁界誤差，に対する補償［２］	Compensating for errors caused by disturbing torque, e.g. rotating-field errors of polyphase meters	23
G01R  11/20	・・・	誘導型計器の位相誤差に対する補償［２］	Compensating for phase errors in induction meters	63
G01R  11/21	・・・	電流の制動作用による誤差に対する補償，例．過負荷調整［２］	Compensating for errors caused by damping effects of the current, e.g. adjustment in the overload range	26
G01R  11/22	・・・	トルクの調整，例．始動トルクの調整，等価トルクを得るための多相型計器の調整［２］	Adjusting torque, e.g. adjusting starting torque, adjusting of polyphase meters for obtaining equal torques	48
G01R  11/23	・・・	摩擦による誤差の補償，例．軽負荷調整［２］	Compensating for errors caused by friction, e.g. adjustment in the light-load range	36
G01R  11/24	・・	不正使用を回避または指示する装置［４］	Arrangements for avoiding or indicating fraudulent use	5704
G01R  11/25	・・	故障の指示または信号発生装置［２，４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループＧ０１Ｒ１１／４８からＧ０１Ｒ１１／５６はグループＧ０１Ｒ１１／３０からＧ０１Ｒ１１／４６に優先する。［４］	Arrangements for indicating or signalling faults	708
G01R  11/30	・	電流力計	Dynamo-electric motor meters	429
G01R  11/32	・・	積算電力計	Watt-hour meters	585
G01R  11/34	・・	積算電流計	Amp&egrave;re-hour meters	130
G01R  11/36	・	誘導型計器，例．フエラリス型計器	Induction meters, e.g. Ferraris meters	1222
G01R  11/38	・・	単相用	for single-phase operation	43
G01R  11/40	・・	多相用	for polyphase operation	286
G01R  11/42	・・・	その回路	Circuitry therefor	70
G01R  11/46	・	電気的に動作する時計機構を有する計器；振動型計器；振り子型計器	Electrically-operated clockwork meters; Oscillatory meters; Pendulum meters	94
G01R  11/48	・	有効分または無効分を測定するのに特に適合した計器；皮相エネルギーを測定するのに特に適合した計器	Meters specially adapted for measuring real or reactive components; Meters specially adapted for measuring apparent energy	338
G01R  11/50	・・	有効分を測定するためのもの	for measuring real component	95
G01R  11/52	・・	無効分を測定するためのもの	for measuring reactive component	144
G01R  11/54	・・	次の三変量のうち少なくとも二つを同時に測定するためのもの：有効成分，無効成分，皮相エネルギー	for measuring simultaneously at least two of the following three variables: real component, reactive component, apparent energy	159
G01R  11/56	・	特殊料金計器	Special tariff meters	2170
G01R  11/57	・・	多種料金計器（Ｇ０１Ｒ１１／６３が優先）［２］	Multi-rate meters(<b>G01R11/63</b> takes precedence)	445
G01R  11/58	・・・	そのための料金切換装置［２］	Tariff-switching devices therefor	105
G01R  11/60	・・	減算計器；最大または最小の負荷時間を測定する計器	Subtraction meters; Meters measuring maximum or minimum-load hours	647
G01R  11/63	・・	超過消費計器，例．所定の電力を超過した間の消費を測定するもの［２］	Over-consumption meters, e.g. measuring consumption while a predetermined level of power is exceeded	176
G01R  11/64	・・	最大需要計器，例．ある時間の料金がその期間内の最大需要に基づくもの	Maximum meters, e.g. tariff for a period is based on maximum demand within that period	326
G01R  11/66	・・・	回路	Circuitry	181
G01R  13/00		電気的変量または波形の表示装置［４］	Arrangements for displaying electric variables or waveforms	3486
G01R  13/02	・	デジタル形で測定された電気的変量を表示するためのもの［４］	for displaying measured electric variables in digital form	3510
G01R  13/04	・	永久的に記録するためのもの［４］	for producing permanent records	1151
G01R  13/06	・・	過渡じょう乱を記録するための変更，例．記録媒体を発進または加速することによるもの	Modifications for recording transient disturbances, e.g. by starting or accelerating a recording medium	176
G01R  13/08	・・	機械的に直接書く方法をもつ電気機械的記録方式	Electromechanical recording system using a mechanical direct-writing method	195
G01R  13/10	・・・	ストロークの長さまたは点の位置により変数を表示する間欠的記録をもつもの	with intermittent recording by representing the variable by the length of a stroke or by the position of a dot	50
G01R  13/12	・・	化学的記録，例．クライドノグラフ（Ｇ０１Ｒ１３／１４が優先）	Chemical recording, e.g. clydonographs(<b>G01R13/14</b> takes precedence)	66
G01R  13/14	・・	感光性材料に記録	Recording on a light-sensitive material	163
G01R  13/16	・・	磁気材料に記録	Recording on a magnetic medium	49
G01R  13/18	・・・	境界の変位を使用するもの	using boundary displacement	7
G01R  13/20	・	陰極線オッシロスコープ	Cathode-ray oscilloscopes	4380
G01R  13/22	・・	そのための回路	Circuits therefor	1428
G01R  13/24	・・・	時間軸偏向回路	Time-base deflection circuits	491
G01R  13/26	・・・	電子ビームの強さを制御するための回路	Circuits for controlling the intensity of the electron beam	296
G01R  13/28	・・・	２以上の変数の同時または連続的表示のための回路	Circuits for simultaneous or sequential presentation of more than one variable	1210
G01R  13/30	・・・	基準マーカを挿入するための回路，例．時間基準用，目盛の較正用，周波数の目盛づけ用	Circuits for inserting reference markers, e.g. for timing, for calibrating, for frequency marking	731
G01R  13/32	・・・	過渡状態のような非反覆的関数を表示する回路；トリガー回路；同期回路；時間軸拡大回路	Circuits for displaying non-recurrent functions such as transients; Circuits for triggering; Circuits for synchronisation; Circuits for time-base expansion	1002
G01R  13/34	・・・	サンプリングにより単一の波形を表現する回路，例．超高周波に対するもの［２］	Circuits for representing a single waveform by sampling, e.g. for very high frequencies	1178
G01R  13/36	・	グロー放電の長さを用いるもの，例．グロー・オシロスロープ［４］	using length of glow discharge, e.g. glowlight oscilloscopes	35
G01R  13/38	・	電気機械測定系による光ビームの一定変位または振動変位を使用するもの［４］	using the steady or oscillatory displacement of a light beam by an electromechanical measuring system	310
G01R  13/40	・	機械的変位による以外に光ビームの変調を利用するもの，例．カー効果によるもの［４］	using modulation of a light beam otherwise than by mechanical displacement, e.g. by Kerr effect	1014
G01R  13/42	・	スパークの長さを利用する計器，例．スパークを起こす最大の電極間距離を測定するもの	Instruments using length of spark discharge, e.g. by measuring maximum separation of electrodes to produce spark	42
G01R  15/00		グループＧ０１Ｒ１７／００〜Ｇ０１Ｒ２９／００，Ｇ０１Ｒ３３／００〜Ｇ０１Ｒ３３／２６またはＧ０１Ｒ３５／００に定めた形式の測定装置の細部［１，８］	Details of measuring arrangements of the types provided for in groups <b>G01R17/00 to G01R29/00</b> , <b>G01R33/00 to G01R33/26</b>  or <b>G01R35/00</b>	5342
G01R  15/04	・	分圧器［６］	Voltage dividers	2131
G01R  15/06	・・	無効成分をもつもの，例．容量型分圧器［６］	having reactive components, e.g. capacitive transformer	1981
G01R  15/08	・	測定範囲を変えるための回路	Circuits for altering the measuring range	1234
G01R  15/09	・・	自動レンジ変更［６］	Autoranging circuits	909
G01R  15/12	・	テスタ回路，例．電圧，電流，インピーダンスを随意に測定するためのもの	Circuits for multi-testers, e.g. for measuring voltage, current, or impedance at will	4820
G01R  15/14	・	電圧または電流の絶縁計測に適合するもの，例．高電圧回路または大電流回路用［６］	Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks	3840
G01R  15/16	・・	容量装置を使用するもの［６］	using capacitive devices	1232
G01R  15/18	・・	インダクタ，コイルを使用するもの，例．変成器［６］	using inductive devices, e.g. transformers	10259
G01R  15/20	・・	磁電変換素子を使用するもの，例．ホール効果素子［６］	using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices	7296
G01R  15/22	・・	発光素子を使用するもの，例．ＬＥＤ，ホトカプラ［６］	using light-emitting devices, e.g. LED, optocouplers	1472
G01R  15/24	・・	光変調器を使用するもの［６］	using light-modulating devices	4207
G01R  15/26	・・	光以外の波の変調を使用するもの，例．電波または音波［６］	using modulation of waves other than light, e.g. radio or acoustic waves	124
G01R  17/00		参照値で比較する測定装置，例．ブリッジ	Measuring arrangements involving comparison with a reference value, e.g. bridge	1674
G01R  17/02	・	測定値が自動的に参照値と比較される装置	Arrangements in which the value to be measured is automatically compared with a reference value	987
G01R  17/04	・・	参照値が連続的または周期的に測定値の範囲を掃引されるもの	in which the reference value is continuously or periodically swept over the range of values to be measured	258
G01R  17/06	・・	自動平衡装置	Automatic balancing arrangements	713
G01R  17/08	・・・	測定値を表わす力またはトルクが参照値を表わす力またはトルクと平衡するもの	in which a force or torque representing the measured value is balanced by a force or torque representing the reference value	389
G01R  17/10	・	交流または直流測定ブリッジ	AC or DC measuring bridges	1911
G01R  17/12	・・	電流の比較を使うもの，例．差の電流出力をもつブリッジ	using comparison of currents, e.g. bridges with differential current output	411
G01R  17/14	・・	較正目盛零指示計により測定値を指示するもの，例．パーセントブリッジ，許容差ブリッジ（Ｇ０１Ｒ１７／１２，Ｇ０１Ｒ１７／１６が優先）	with indication of measured value by calibrated null indicator, e.g. percent bridge, tolerance bridge(<b>G01R17/12</b>, <b>G01R17/16</b> take precedence)	144
G01R  17/16	・・	ブリッジの一つまたはそれ以上の辺に放電管または半導体装置をもつもの，例．差動増幅器を使用する電圧計	with discharge tubes or semiconductor devices in one or more arms of the bridge, e.g. voltmeter using a difference amplifier	385
G01R  17/18	・・	五辺以上もつもの	with more than four branches	69
G01R  17/20	・	交流または直流電位差計測定装置	AC or DC potentiometric measuring arrangements	784
G01R  17/22	・・	較正目盛零指示計により測定値を指示するもの	with indication of measured value by calibrated null indicator	37
G01R  19/00		電流または電圧を測定し，またはそれの存在または符号を指示するための装置（Ｇ０１Ｒ５／００が優先；生体の電流または電圧を測定するためのものＡ６１Ｂ５／２４）［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ１９／０２〜１９／３２内では，１９／２８が優先する。グループ１９／１８〜１９／２５はグループ１９／０２〜１９／１６５および１９／３０に優先する。［３］	Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof(<b>G01R5/00</b> takes precedence; for measuring bioelectric currents or voltages <b>A61B5/24</b>)	58005
G01R  19/02	・	実効値の測定，すなわち二乗平均の開平値	Measuring effective values, i.e. root-mean-square values	2376
G01R  19/03	・・	熱変換器の使用［４］	using thermoconverters	234
G01R  19/04	・	交流またはパルスのピーク値の測定［２］	Measuring peak values of AC or of pulses	4334
G01R  19/06	・	有効成分の測定；無効成分の測定	Measuring real component; Measuring reactive component	421
G01R  19/08	・	電流密度の測定	Measuring current density	561
G01R  19/10	・	和，差または比の測定	Measuring sum, difference, or ratio	3669
G01R  19/12	・	変化率の測定	Measuring rate of change	1199
G01R  19/14	・	電流の方向指示；電圧極性指示	Indicating direction of current; Indicating polarity of voltage	1230
G01R  19/145	・	電流または電圧の存在の指示［３］	Indicating the presence of current or voltage	6042
G01R  19/15	・・	電流の存在の指示［３］	Indicating the presence of current	2014
G01R  19/155	・・	電圧の存在の指示［３］	Indicating the presence of voltage	5325
G01R  19/165	・	電流または電圧が所定のレベル以上であるかまたは以下であるか，あるいは所定の範囲内にあるかまたは範囲外にあるかの指示［３］	Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values	30209
G01R  19/17	・・	その発生度数の指示を与えるもの［３］	giving an indication of the number of times this occurs	1384
G01R  19/175	・	電流または電圧が所定の値を通過する，例．零点を通過する，時を指示するもの［３］	Indicating the instants of passage of current or voltage through a given value, e.g. passage through zero	2388
G01R  19/18	・	直流の交流への変換を使うもの，例．チョッパーをもつもの	using conversion of DC into AC, e.g. with choppers	599
G01R  19/20	・・	変換器を使用するもの	using transductors	503
G01R  19/22	・	交流の直流への変換を使うもの	using conversion of AC into DC	2002
G01R  19/25	・	デジタル測定技術を使用するもの［３］	using digital measurement techniques	18437
G01R  19/252	・・	電圧または電流を周波数に変換し，この周波数を測定する形式のアナログ／デジタル変換器を用いるもの［４］	using analogue/digital converters of the type with conversion of voltage or current into frequency and measuring of this frequency	728
G01R  19/255	・・	電圧また電流に比例する期間の間に固定周波数のパルス発生器により送られるパルスを計数する形式のアナログ／デジタル変換器を用いるもの［４］	using analogue/digital converters of the type with counting of pulses during a period of time proportional to voltage or current, delivered by a pulse generator with fixed frequency	362
G01R  19/257	・・	電圧または電流の値を異なる基準値と比較する形式のアナログ／デジタル変換器を用いるもの，例．ステップ・バイ・ステップ法を用いるもの［４］	using analogue/digital converters of the type with comparison of different reference values with the value of voltage or current, e.g. using step-by-step method	430
G01R  19/28	・	分布定数回路の測定に適応されるもの	adapted for measuring in circuits having distributed constants	247
G01R  19/30	・	ある度間々隔で到達した電流または電圧の最大値または最小値の測定（Ｇ０１Ｒ１９／０４が優先）［２，３］	Measuring the maximum or the minimum value of current or voltage reached in a time interval(<b>G01R19/04</b> takes precedence)	749
G01R  19/32	・	温度変化に対する補償［２］	Compensating for temperature change	1357
G01R  21/00		電力または力率の測定装置（Ｇ０１Ｒ７／１２が優先）［４］	Arrangements for measuring electric power or power factor(<b>G01R7/12</b> takes precedence)	9246
G01R  21/01	・	分布定数回路におけるもの（Ｇ０１Ｒ２１／０４，Ｇ０１Ｒ２１／０７，Ｇ０１Ｒ２１／０９，Ｇ０１Ｒ２１／１２が優先）［２］	in circuits having distributed constants(<b>G01R21/04</b>, <b>G01R21/07</b>, <b>G01R21/09</b>, <b>G01R21/12</b> take precedence)	371
G01R  21/02	・	熱的方法によるもの［２］	by thermal methods	510
G01R  21/04	・・	分布定数回路におけるもの	in circuits having distributed constants	364
G01R  21/06	・	電流および電圧の測定によるもの（Ｇ０１Ｒ２１／０８〜Ｇ０１Ｒ２１／１３３が優先）［４］	by measuring current and voltage(<b>G01R21/08 to G01R21/133</b>  take precedence)	4787
G01R  21/07	・・	分布定数回路におけるもの（Ｇ０１Ｒ２１／０９が優先）［２］	in circuits having distributed constants(<b>G01R21/09</b> takes precedence)	100
G01R  21/08	・	感磁性効果素子，例．ホール効果素子，を使用するもの［２］	by using galvanomagnetic-effect devices, e.g. Hall-effect devices	601
G01R  21/09	・・	分布定数回路におけるもの［２］	in circuits having distributed constants	22
G01R  21/10	・	既知インピーダンス負荷により吸収される電力を測定するために回路素子，例．ダイオード，の二乗特性を使用するもの（Ｇ０１Ｒ２１／０２が優先）［２］	by using square-law characteristics of circuit elements, e.g. diodes, to measure power absorbed by loads of known impedance(<b>G01R21/02</b> takes precedence)	247
G01R  21/12	・・	分布定数回路におけるもの	in circuits having distributed constants	155
G01R  21/127	・	パルス変調を用いるもの（Ｇ０１Ｒ２１／１３３が優先）［４］	by using pulse modulation(<b>G01R21/133</b> takes precedence)	336
G01R  21/133	・	デジタル技術を用いるもの［４］	by using digital technique	4501
G01R  21/14	・	温度変化に対する補償［２］	Compensating for temperature change	217
G01R  22/00		電力または電流の時間積分の測定装置，例．電気計器［４，８］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>電力の時間積分を測定するための装置は，本質的特徴が電力測定にある場合には，グループ２１／００に分類する。［４］	Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>An arrangement for measuring time integral of electric power is classified in group <b>G01R21/00</b> if the essential characteristic is the measuring of electric power. </li></ul>	5410
G01R  22/02	・	電解的方法によるもの［４］	by electrolytic methods	705
G01R  22/04	・	熱量測定法によるもの［４］	by calorimetric methods	75
G01R  22/06	・	電子的方法によるもの［８］	by electronic methods	7677
G01R  22/08	・・	アナログ手法を使用するもの［８］	using analogue techniques	119
G01R  22/10	・・	デジタル手法を使用するもの［８］	using digital techniques	3198
G01R  23/00		周波数測定装置；周波数スペクトル分析装置	Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra	4347
G01R  23/02	・	周波数測定装置，例．パルス繰り返し率；電流または電圧の周期測定装置	Arrangements for measuring frequency, e.g. pulse repetition rate; Arrangements for measuring period of current or voltage	7098
G01R  23/04	・・	分布定数回路の測定に適応されるもの	adapted for measuring in circuits having distributed constants	383
G01R  23/06	・・	周波数を電流または電圧の振幅に変換することによるもの	by converting frequency into an amplitude of current or voltage	996
G01R  23/07	・・・	共振に同調した回路のレスポンスを使用するもの，例．グリッドディップメーター［２］	using response of circuits tuned on resonance, e.g. grid-drip meter	147
G01R  23/08	・・・	共振から外れた回路のレスポンスを使用するもの	using response of circuits tuned off resonance	96
G01R  23/09	・・・	アナログ積分器，例．入力信号と規定量の放電信号またはリークの平衡により平均値を生ずるコンデンサ，を使用するもの［２］	using analogue integrators, e.g. capacitors establishing a mean value by balance of input signals and defined discharge signals or leakage	586
G01R  23/10	・・	周波数を計数されるパルス列に変換することによるもの	by converting frequency into a train of pulses, which are then counted	2678
G01R  23/12	・・	周波数を位相推移に変換することによるもの	by converting frequency into phase shift	514
G01R  23/14	・・	ヘテロダインによるもの；ビート周波数比較によるもの［２］	by heterodyning; by beat-frequency comparison	484
G01R  23/15	・・	パルスの周波数が所定値以上または以下，もしくは数値の所定範囲内または所定範囲外であることを，非線形またはデジタル要素を用いることによって，指示するもの［３］	Indicating that frequency of pulses is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values, by making use of non-linear or digital elements	1171
G01R  23/16	・	スペクトル分析；フーリェ分析	Spectrum analysis; Fourier analysis	8684
G01R  23/163	・・	分布定数回路の測定に適合したもの［３］	adapted for measuring in circuits having distributed constants	181
G01R  23/165	・・	濾波器を使用するもの［３］	using filters	1821
G01R  23/167	・・・	ディジタル濾波器を有するもの［３］	with digital filters	598
G01R  23/17	・・	光学的補助装置を有するもの［３］	with optical auxiliary devices	449
G01R  23/173	・・	掃引パノラマ受信機に類似の揺動装置［３］	Wobbulating devices similar to swept panoramic receivers	754
G01R  23/175	・・	遅延手段，例．中間接点付遅延線，によるもの［３］	by delay means, e.g. tapped delay lines	183
G01R  23/177	・・	超低周波数の分析［３］	Analysis of very low frequencies	37
G01R  23/18	・・	周波数スペクトルを記録する装置をもつもの	with provision for recording frequency spectrum	301
G01R  23/20	・・	非線形歪の測定	Measurement of non-linear distortion	1533
G01R  25/00		電圧と電流間または電圧間または電流間の位相角を測定する装置［２］	Arrangements for measuring phase angle between a voltage and a current or between voltages or currents	8502
G01R  25/02	・	分布定数回路	in circuits having distributed constants	214
G01R  25/04	・	所定の位相差，例．零位相差，をつくる移相器の調節装置をもつもの	involving adjustment of a phase shifter to produce a predetermined phase difference, e.g. zero difference	841
G01R  25/06	・	比率計を使うもの	employing quotient instrument	41
G01R  25/08	・	基準パルスの計数によるもの［２］	by counting of standard pulses	674
G01R  27/00		抵抗，リアクタンス，インピーダンスまたはそれらから派生する電気的特性を測定する装置	Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom	3713
G01R  27/02	・	実数または複素抵抗，リアクタンス，インピーダンス，またはそれらから誘導される二端子特性，例．時定数，を測定するもの（位相角のみを測定することによるものＧ０１Ｒ２５／００）	Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant(by measuring phase angle only <b>G01R25/00</b>)	27085
G01R  27/04	・・	分布定数回路におけるもの	in circuits having distributed constants	1521
G01R  27/06	・・・	反射係数の測定；定在波比の測定	Measuring reflection coefficients; Measuring standing-wave ratio	1365
G01R  27/08	・・	電圧と電流を測定することによる抵抗の測定	Measuring resistance by measuring both voltage and current	7263
G01R  27/10	・・・	商を形成する二コイルまたは交叉コイル計器を使用するもの	using two-coil or crossed-coil instruments forming quotient	57
G01R  27/12	・・・・	手動発電機を使用するもの，例．メガー	using hand generators, e.g. meggers	351
G01R  27/14	・・	参照電源から得られた電流または電圧の測定による抵抗の測定（Ｇ０１Ｒ２７／１６，Ｇ０１Ｒ２７／２０，Ｇ０１Ｒ２７／２２が優先）	Measuring resistance by measuring current or voltage obtained from a reference source(<b>G01R27/16</b>, <b>G01R27/20</b>, <b>G01R27/22</b> take precedence)	2558
G01R  27/16	・・	電流が他の電源から流れている素子または回路網，例．ケーブル，電力線，のインピーダンス測定	Measuring impedance of element or network through which a current is passing from another source, e.g. cable, power line	1724
G01R  27/18	・・・	対地抵抗を測定するもの	Measuring resistance to earth	2769
G01R  27/20	・・	接地抵抗の測定；大地との接続部，例．地板，の接触抵抗の測定	Measuring earth resistance; Measuring contact resistance of earth connections, e.g. plates	4201
G01R  27/22	・・	流体の抵抗測定	Measuring resistance of fluids	2064
G01R  27/26	・・	インダクタンスまたはキャパシタンスの測定；Ｑの測定，例．共振法によるもの；損失係数の測定；誘電率の測定	Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants	18574
G01R  27/28	・	減衰，利得，移相，または四端子回路網，すなわち二端子対回路網から派生する特性の測定；過渡応答の測定（有線伝送方式におけるものＨ０４Ｂ３／４６）	Measuring attenuation, gain, phase shift, or derived characteristics of electric four-pole networks, i.e. two-port networks; Measuring transient response(in line transmission systems <b>H04B3/46</b>)	4578
G01R  27/30	・・	特性を記録する装置をもつもの，例．ナイキスト線図を書くことによるもの	with provision for recording characteristics, e.g. by plotting Nyquist diagram	89
G01R  27/32	・・	分布定数回路におけるもの［２］	in circuits having distributed constants	1212
G01R  29/00		グループＧ０１Ｒ１９／００〜Ｇ０１Ｒ２７／００に包含されない電気量を指示しまたは測定する装置	Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups <b>G01R19/00 to G01R27/00</b> 	2954
G01R  29/02	・	個々のパルスの特性，例．パルスの平坦さからのずれ，立上り時間または持続時間［２００６．０１］	Measuring characteristics of individual pulses, e.g. deviation from pulse flatness, rise time or duration	3410
G01R  29/027	・・	パルス特性が所定値以上であるかまたは以下であるか，あるいは所定の範囲内にあるかまたは範囲外にあるかの指示［３］	Indicating that a pulse characteristic is either above or below a predetermined value or within or beyond a predetermined range of values	859
G01R  29/033	・・・	その発生度数の指示を与えるもの［３］	giving an indication of the number of times this occurs	120
G01R  29/04	・	波形率の測定，すなわち実効値と算術平均の比；波高率の測定，すなわち最大値と実効値の比	Measuring form factor, i.e. quotient of root-mean-square value and arithmetic mean of instantaneous value; Measuring peak factor, i.e. quotient of maximum value and root-mean-square value	186
G01R  29/06	・	変調度の測定	Measuring depth of modulation	715
G01R  29/08	・	電磁界の特性測定	Measuring electromagnetic field characteristics	15871
G01R  29/10	・・	アンテナの輻射線図	Radiation diagrams of antennas	6152
G01R  29/12	・	静電界の測定	Measuring electrostatic fields	5178
G01R  29/14	・・	電界分布の測定	Measuring field distribution	889
G01R  29/16	・	多相回路網の非対称性の測定	Measuring asymmetry of polyphase networks	2185
G01R  29/18	・	相順の指示；同期指示	Indicating phase sequence; Indicating synchronism	3345
G01R  29/20	・	巻数の測定；変成比または巻線の結合係数の測定	Measuring number of turns; Measuring transformation ratio or coupling factor of windings	743
G01R  29/22	・	圧電特性の測定	Measuring piezoelectric properties	1026
G01R  29/24	・	電荷量測定装置［２］	Arrangements for measuring quantities of charge	3203
G01R  29/26	・	雑音指数の測定；信号対雑音比の測定［２］	Measuring noise figure; Measuring signal-to-noise ratio	2832
G01R  31/00		電気的性質を試験するための装置；電気的故障の位置を示すための装置；試験対象に特徴のある電気的試験用の装置で，他に分類されないもの（製造中に半導体装置または固体装置を試験もしくは測定するものＨ１０Ｐ７４／００；有線伝送方式の試験Ｈ０４Ｂ３／４６）［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>注［２０２０．０１］<br>グループＧ０１Ｒ３１／０８，Ｇ０１Ｒ３１／１２，Ｇ０１Ｒ３１／３２７，Ｇ０１Ｒ３１／２４，Ｇ０１Ｒ３１／２６，Ｇ０１Ｒ３１／３４，Ｇ０１Ｒ３１／３６，Ｇ０１Ｒ３１／４０，Ｇ０１Ｒ３１／４４はグループＧ０１Ｒ３１／５０が優先。	Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere (testing or measuring semiconductors or solid state devices during manufacture <b>H10P74/00</b>;  testing line transmission systems <b>H04B3/46</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Groups <b>G01R31/08</b>, <b>G01R31/12</b>, <b>G01R31/24</b>, <b>G01R31/26</b>, <b>G01R31/327</b>, <b>G01R31/34</b>, <b>G01R31/36</b>, <b>G01R31/40</b>, <b>G01R31/44</b> take precedence over group <b>G01R31/50</b>.</li></ul>	113642
G01R  31/01	・	類似の物品を順次に試験するもの，例．大量生産における“合格／不合格”試験；対象物が試験場所を通過する際に試験を行うもの（試験装置を連続的に通過するケーブルの試験Ｇ０１Ｒ３１／５９；絶縁耐力または破壊電圧の試験Ｇ０１Ｒ３１／１２　）［２０２０．０１］	Subjecting similar articles in turn to test, e.g. "go/no-go" tests in mass production; Testing objects at points as they pass through a testing station  (testing of cables continuously passing the testing apparatus <b>G01R31/59</b>; testing dielectric strength or breakdown voltage <b>G01R31/12</b>)	5430
G01R  31/08	・	ケーブル，伝送線，または回路網の故障個所の検出［２０２０．０１］	Locating faults in cables, transmission lines, or networks	44938
G01R  31/10	・・	故障点の破壊を増大させることによるもの，例．特殊なプログラムを働かすパルスの発生器を使用して燃焼させるもの［２００６．０１］	by increasing destruction at fault, e.g. burning-in by using a pulse generator operating a special programme	282
G01R  31/11	・・	パルス反射法を用いるもの	using pulse-reflection methods	1902
G01R  31/12	・	絶縁耐力または破壊電圧の試験［２０２０．０１］	Testing dielectric strength or breakdown voltage	45061
G01R  31/14	・・	そのための回路	Circuits therefor	4209
G01R  31/16	・・	試験容器の構造；そのための電極	Construction of testing vessels; Electrodes therefor	1607
G01R  31/18	・・	類似物品を順次に試験するもの，例．大量生産における“合格／不合格”試験	Subjecting similar articles in turn to test, e.g. "go/no-go" tests in mass production	1055
G01R  31/20	・・	試験を容易にするための物品または標本の準備	Preparation of articles or specimens to facilitate testing	1221
G01R  31/24	・	放電管の試験（製造中のものＨ０１Ｊ９／４２）［２０２０．０１］	Testing of discharge tubes(during manufacture <b>H01J9/42</b>)	800
G01R  31/25	・・	真空管の試験［２］	Testing of vacuum tubes	672
G01R  31/26	・	個々の半導体装置の試験（製造中または処理中の試験または測定Ｈ１０Ｐ７４／００；光電圧装置の試験Ｈ０２Ｓ５０／１０）［２０２０．０１］	Testing of individual semiconductor devices (testing or measuring during manufacture or treatment <b>H10P74/00</b>;  testing of photovoltaic devices <b>H02S50/10</b>)	53339
G01R  31/265	・・	非接触試験［６］	Contactless testing	984
G01R  31/27	・・	回路の一部を形成している素子の回路から物理的に取り外さないままの，例．周囲の要素からの影響を補正した，試験［６］	Testing of devices without physical removal from the circuit of which they form part, e.g. compensating for effects due to surrounding elements	982
G01R  31/28	・	電子回路の試験，例．シグナルトレーサーによるもの（待機作動中または遊休時間中のコンピュータの検査Ｇ０６Ｆ１１／２２）	Testing of electronic circuits, e.g. by signal tracer(testing computers during standby operation or idle time <b>G06F11/22</b>)	94934
G01R  31/30	・・	限界試験，例．供給電圧を変えることによるもの（待機作動中または遊休時間中のコンピュータの検査Ｇ０６Ｆ１１／２２）［２］	Marginal testing, e.g. by varying supply voltage(testing computers during standby operation or idle time <b>G06F11/22</b>)	3351
G01R  31/302	・・	非接触試験［５］	Contactless testing	3093
G01R  31/303	・・・	集積回路におけるもの（Ｇ０１Ｒ３１／３０５〜Ｇ０１Ｒ３１／３１５が優先）［６］	of integrated circuits(<b>G01R31/305 to G01R31/315</b>  take precedence)	701
G01R  31/304	・・・	プリント回路またはハイブリッド回路におけるもの（Ｇ０１Ｒ３１／３０５〜Ｇ０１Ｒ３１／３１５が優先）［６］	of printed or hybrid circuits(<b>G01R31/305 to G01R31/315</b>  take precedence)	269
G01R  31/305	・・・	電子ビームを用いるもの［５］	using electron beams	461
G01R  31/306	・・・・	プリント回路またはハイブリッド回路におけるもの［６］	of printed or hybrid circuits	88
G01R  31/307	・・・・	集積回路におけるもの［６］	of integrated circuits	406
G01R  31/308	・・・	非イオン電磁放射，例．光線，を用いるもの［５］	using non-ionising electromagnetic radiation, e.g. optical radiation	854
G01R  31/309	・・・・	プリント回路またはハイブリッド回路におけるもの［６］	of printed or hybrid circuits	420
G01R  31/311	・・・・	集積回路におけるもの［６］	of integrated circuits	891
G01R  31/312	・・・	容量法によるもの［５］	by capacitive methods	257
G01R  31/315	・・・	誘導法によるもの［５］	by inductive methods	144
G01R  31/316	・・	アナログ回路の試験［６］	Testing of analog circuits	1852
G01R  31/3161	・・・	限界試験［６］	Marginal testing	81
G01R  31/3163	・・・	機能試験［６］	Functional testing	165
G01R  31/3167	・・	アナログデジタル混在回路の試験［６］	Testing of combined analog and digital circuits	585
G01R  31/317	・・	デジタル回路の試験［６］	Testing of digital circuits	7415
G01R  31/3173	・・・	限界試験［６］	Marginal testing	104
G01R  31/3177	・・・	論理回路の試験，例．ロジック・アナライザによるもの［６］	Testing of logic operation, e.g. by logic analysers	2571
G01R  31/3181	・・・	機能試験（Ｇ０１Ｒ３１／３１７７が優先）［６］	Functional testing(<b>G01R31/3177</b> takes precedence)	1158
G01R  31/3183	・・・・	試験入力，例．テストベクトル，パターンまたはシーケンス，の発生［６］	Generation of test inputs, e.g. test vectors, patterns or sequences	5339
G01R  31/3185	・・・・	試験のための構成変更，例．ＬＳＳＤ，回路分割［６］	Reconfiguring for testing, e.g. LSSD, partitioning	6385
G01R  31/3187	・・・・	ビルトインテスト［６］	Built-in tests	1013
G01R  31/319	・・・・	テスターハードウエア，すなわち，出力処理回路［６］	Tester hardware, i.e. output processing circuits	4914
G01R  31/3193	・・・・・	実際のレスポンスと既知の正確なレスポンスとの比較によるもの［６］	with comparison between actual response and known fault-free response	1077
G01R  31/327	・	回路電流断続器，スイッチまたは回路遮断器の試験［６］	Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers	26014
G01R  31/333	・・	高電圧回路遮断器の開閉容量の試験［６］	Testing of the switching capacity of high-voltage circuit-breakers	1688
G01R  31/34	・	発電機，電動機の試験［２０２０．０１］	Testing dynamo-electric machines	26282
G01R  31/36	・	蓄電池または電池の電気的状態，例．容量または充電状態［ＳｏＣ］，の試験，測定または監視のための装置［２０２０．０１］	Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]	41021
G01R  31/364	・・	測定装置と一体化されたバッテリーターミナルコネクタ［２０１９．０１］	Battery terminal connectors with integrated measuring arrangements	1209
G01R  31/367	・・	試験，測定または監視のためのソフトウェア，例．電池試験のためのモデリングまたはルックアップテーブルを用いるもの［２０１９．０１］	Software therefor, e.g. for battery testing using modelling or look-up tables	15905
G01R  31/371	・・	遠隔表示をともなうもの，例．外部充電器で表示するもの［２０１９．０１］	with remote indication, e.g. on external chargers	1660
G01R  31/374	・・	温度または経年変化に応じて測定値を補正する手段を有するもの［２０１９．０１］	with means for correcting the measurement for temperature or ageing	2428
G01R  31/378	・・	電池または蓄電池の種類に特に適合したもの［２０１９．０１］	specially adapted for the type of battery or accumulator	6807
G01R  31/379	・・・	鉛蓄電池に特に適合したもの［２０１９．０１］	for lead-acid batteries	539
G01R  31/382	・・	電池または蓄電池の変量を監視するための装置，例．ＳｏＣ［２０１９．０１］	Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC	11653
G01R  31/3828	・・・	電流積算を用いるもの［２０１９．０１］	using current integration	1030
G01R  31/3832	・・・・	電池電圧を測定しないもの［２０１９．０１］	without measurement of battery voltage	433
G01R  31/3835	・・・	電圧の測定のみによるもの［２０１９．０１］	involving only voltage measurements	3401
G01R  31/3842	・・・	電圧と電流の測定を組み合わせるもの（Ｇ０１Ｒ３１／３８２８が優先）［２０１９．０１］	combining voltage and current measurements 	4301
G01R  31/385	・・	電池または蓄電池の変量を測定するための装置（監視用Ｇ０１Ｒ３１／３８２）［２０１９．０１］	Arrangements for measuring battery or accumulator variables (for monitoring <b>G01R31/382</b>)	18682
G01R  31/387	・・・	充電容量［Ａｈ］またはＳｏＣの判定［２０１９．０１］	Determining ampere-hour charge capacity or SoC	6255
G01R  31/388	・・・・	電圧の測定を含むもの［２０１９．０１］	involving voltage measurements	4123
G01R  31/389	・・	内部インピーダンス，内部導電率または関連する変量の測定［２０１９．０１］	Measuring internal impedance, internal conductance or related variables	9301
G01R  31/392	・・	電池の経年変化または劣化の判定，例．ＳｏＨ［２０１９．０１］	Determining battery ageing or deterioration, e.g. state of health	15111
G01R  31/396	・・	電池内の個々のセルまたはセルのグループを試験または監視するためのデータの取得または処理［２０１９．０１］	Acquisition or processing of data for testing or for monitoring individual cells or groups of cells within a battery	10634
G01R  31/40	・	電源の試験（光電圧装置の試験Ｈ０２Ｓ５０／１０）［２０２０．０１］	Testing power supplies(testing photovoltaic devices <b>H02S50/10</b>)	12118
G01R  31/42	・・	ＡＣ電源［６］	AC power supplies	2251
G01R  31/44	・	ランプの試験［２０２０．０１］	Testing lamps	5978
G01R  31/50	・	短絡，導通，漏電または誤配線のための電気機器，導電線，ケーブルまたは構成要素の試験（スパークプラグの試験Ｈ０１Ｔ１３／５８）［２０２０．０１］	Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections(testing of sparking plugs <b>H01T13/58</b>)	6010
G01R  31/52	・・	短絡，漏電または地絡のための試験［２０２０．０１］	Testing for short-circuits, leakage current or ground faults	21824
G01R  31/54	・・	導通のための試験［２０２０．０１］	Testing for continuity	7743
G01R  31/55	・・	誤配線のための試験［２０２０．０１］	Testing for incorrect line connections	1234
G01R  31/56	・・	電気機器の試験（変圧器の試験Ｇ０１Ｒ３１／６２，接続部の試験Ｇ０１Ｒ３１／６６）［２０２０．０１］	Testing of electric apparatus(testing of transformers <b>G01R31/62</b>; testing of connections <b>G01R31/66</b>)	3207
G01R  31/58	・・	導電線，ケーブルまたは導体の試験（電気巻線の試験Ｇ０１Ｒ３１／７２）［２０２０．０１］	Testing of lines, cables or conductors(testing of electric windings <b>G01R31/72</b>)	8085
G01R  31/59	・・・	ケーブルが試験装置を連続的に通過する間，例．製造中，の試験［２０２０．０１］	while the cable continuously passes the testing apparatus, e.g. during manufacture	130
G01R  31/60	・・・	多芯ケーブル中のワイヤの識別［２０２０．０１］	Identification of wires in a multicore cable	509
G01R  31/62	・・	変圧器の試験［２０２０．０１］	Testing of transformers	3635
G01R  31/64	・・	キャパシタの試験［２０２０．０１］	Testing of capacitors	726
G01R  31/66	・・	接続部，例．プラグまたは切り離しのできないジョイント，の試験（誤配線のための試験Ｇ０１Ｒ３１／５５）［２０２０．０１］	Testing of connections, e.g. of plugs or non-disconnectable joints (testing for incorrect line connections <b>G01R31/55</b>)	2829
G01R  31/67	・・・	電気機器または回路内のワイヤ接続の正しさの試験［２０２０．０１］	Testing the correctness of wire connections in electric apparatus or circuits  	990
G01R  31/68	・・・	取外し可能な接続部，例．プリント回路基板上に取り付けられた端子，の試験［２０２０．０１］	Testing of releasable connections, e.g. of terminals mounted on a printed circuit board	994
G01R  31/69	・・・・	ケーブルまたはワイヤハーネスの終端の端子の試験；プラグの試験；ソケット，例．壁付けソケットまたは電気機器における電源ソケット，の試験［２０２０．０１］	of terminals at the end of a cable or a wire harness; of plugs; of sockets, e.g. wall sockets or power sockets in appliances	1958
G01R  31/70	・・・	構成要素とプリント回路基板との間の接続部の試験（Ｇ０１Ｒ３１／６８が優先）［２０２０．０１］	Testing of connections between components and printed circuit boards(<b>G01R31/68</b> takes precedence)	152
G01R  31/71	・・・・	はんだ接合部の試験［２０２０．０１］	Testing of solder joints	128
G01R  31/72	・・	電気巻き線の試験（変圧器の試験Ｇ０１Ｒ３１／６２）［２０２０．０１］	Testing of electric windings (testing of transformers <b>G01R31/62</b>)	2454
G01R  31/74	・・	ヒューズの試験［２０２０．０１］	Testing of fuses	912
G01R  33/00		磁気的変量を測定する計器または装置	Arrangements or instruments for measuring magnetic variables	7302
G01R  33/02	・	磁界または磁束の方向または大きさの測定（Ｇ０１Ｒ３３／２０が優先）［４］	Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux(<b>G01R33/20</b> takes precedence)	13855
G01R  33/022	・・	傾度の測定［３］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ３３／０２２または３３／１０はグループ３３／０２５〜３３／０６に優先する。	Measuring gradient	800
G01R  33/025	・・	浮遊磁界の補償［３］	Compensating stray fields	572
G01R  33/028	・・	電気力学的磁力計［３］	Electrodynamic magnetometers	819
G01R  33/032	・・	磁気光学装置，例．ファラデー，を使用するもの［３］	using magneto-optic devices, e.g. Faraday	3497
G01R  33/035	・・	超電導装置を使用するもの［３］	using superconductive devices	2605
G01R  33/038	・・	永久磁石を使うもの，例．天秤，ねじり装置［３］	using permanent magnets, e.g. balances, torsion devices	662
G01R  33/04	・・	フラックスゲート法を使うもの	using the flux-gate principle	1718
G01R  33/05	・・・	薄膜素子によるもの［３］	in thin-film element	352
G01R  33/06	・・	電流磁気装置を使用するもの	using galvano-magnetic devices	3113
G01R  33/07	・・・	ホール効果装置を使用するもの［６］	Hall-effect devices	5733
G01R  33/09	・・・	磁気抵抗装置を使用するもの［６］	Magneto-resistive devices	8855
G01R  33/10	・・	磁界分布をプロットするもの	Plotting field distribution	1302
G01R  33/12	・	物品または固体もしくは流体の標本の磁気的性質の測定（磁気共鳴を含むものＧ０１Ｒ３３／２０）［４］	Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids(involving magnetic resonance <b>G01R33/20</b>)	10147
G01R  33/14	・・	ヒステリシスカーブの測定またはプロット	Measuring or plotting hysteresis curves	751
G01R  33/16	・・	磁化率の測定	Measuring susceptibility	572
G01R  33/18	・・	磁歪特性の測定	Measuring magnetostrictive properties	402
G01R  33/20	・	磁気共鳴をともなうもの（医療用Ａ６１Ｂ５／０５５；磁気共鳴ジャイロメータＧ０１Ｃ１９／６０）［４，５］	involving magnetic resonance(medical aspects <b>A61B5/055</b>; magnetic resonance gyrometers <b>G01C19/60</b>)	2459
G01R  33/24	・・	磁界または磁束の方向または大きさを測定するためのもの［４］	for measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux	1214
G01R  33/26	・・・	オプティカルポンピングを使用するもの［４］	using optical pumping	1046
G01R  33/28	・・	グループＧ０１Ｒ３３／４４〜Ｇ０１Ｒ３３／６４に分類される装置の細部［５］	Details of apparatus provided for in groups <b>G01R33/44 to G01R33/64</b> 	5759
G01R  33/30	・・・	試料取扱い装置，例．試料セル，回転機構［５］	Sample handling arrangements, e.g. sample cells, spinning mechanisms	1881
G01R  33/31	・・・・	その温度制御［６］	Temperature control thereof	388
G01R  33/32	・・・	励起または検出システム，例．高周波を使用するもの［５］	Excitation or detection systems, e.g. using radiofrequency signals	3432
G01R  33/34	・・・・	構造的細部，例．共振器［５］	Constructional details, e.g. resonators	4818
G01R  33/341	・・・・・	表面コイルからなるもの［６］	comprising surface coils	1178
G01R  33/3415	・・・・・・	サブコイルの配列からなるもの［６］	comprising arrays of sub-coils	1296
G01R  33/343	・・・・・	スリットを有するものまたはループギャップ型のもの［６］	of slotted-tube or loop-gap type	126
G01R  33/345	・・・・・	導波管型のもの（Ｇ０１Ｒ３３／３４３が優先）［６］	of waveguide type(<b>G01R33/343</b> takes precedence)	272
G01R  33/36	・・・・	電気的細部，例．コイルと受信器との整合または結合［５］	Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver	4752
G01R  33/38	・・・	主磁場または傾斜磁場の発生，均質化または安定化のためのシステム［５］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ３３／３８５〜３３／３８９はグループ３３／３８１〜３３／３８３に優先する。［６］	Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field	2892
G01R  33/381	・・・・	電磁石を使用するもの［６］	using electromagnets	585
G01R  33/3815	・・・・・	超電導コイルを有するもの，例．そのための電源［６］	with superconducting coils, e.g. power supply therefor	1943
G01R  33/383	・・・・	永久磁石を使用するもの［６］	using permanent magnets	1092
G01R  33/385	・・・・	傾斜磁場コイルを使用するもの［６］	using gradient magnetic field coils	3025
G01R  33/387	・・・・	磁場の不均一性の補償［６］	Compensation of inhomogeneities	639
G01R  33/3873	・・・・・	強磁性体を使用するもの［６］	using ferromagnetic bodies	563
G01R  33/3875	・・・・・	補正コイル組み立て体を用いるもの，例．能動シム［６］	using correction coil assemblies, e.g. active shimming	931
G01R  33/389	・・・・	磁場の安定化［６］	Field stabilisation	684
G01R  33/42	・・・	遮蔽［５，６］	Screening	354
G01R  33/421	・・・・	主磁場または傾斜磁場の遮蔽［６］	of main or gradient magnetic field	867
G01R  33/422	・・・・	高周波磁場の遮蔽［６］	of the radiofrequency field	511
G01R  33/44	・・	核磁気共鳴［ＮＭＲ］を用いるもの（Ｇ０１Ｒ３３／２４，Ｇ０１Ｒ３３／６２が優先）［５］	using nuclear magnetic resonance [NMR](<b>G01R33/24</b>, <b>G01R33/62</b> take precedence)	2904
G01R  33/46	・・・	ＮＭＲ分光計［５］	NMR spectroscopy	1875
G01R  33/465	・・・・	生物学的材料に適用するもの，例．ガラス器内での試験，すなわちインビトロ［６］	applied to biological material, e.g. <u>in vitro</u> testing	695
G01R  33/48	・・・	ＮＭＲ画像システム［５］	NMR imaging systems	8196
G01R  33/483	・・・・	特定の体積領域からの信号またはスペクトルを選択するもの，例．生体分光，すなわちインビボ［６］	with selection of signal or spectra from particular regions of the volume, e.g. <u>in vivo</u> spectroscopy	1451
G01R  33/485	・・・・・	化学シフト情報に基づくもの［６］	based on chemical shift information	360
G01R  33/50	・・・・	緩和時間の測定に基づくもの［５］	based on the determination of relaxation times	984
G01R  33/54	・・・・	信号処理システム，例．パルスシーケンス［５］	Signal processing systems, e.g. using pulse sequences	4765
G01R  33/56	・・・・・	画像の強調または補正，例．減算または平均化技術［５］	Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques	4653
G01R  33/561	・・・・・・	走査時間の減少によるもの，すなわち，高速データ収集システム，例．エコープレーナーパルスシーケンス［６］	by reduction of the scanning time, i.e. fast acquiring systems, e.g. using echo-planar pulse sequences	3219
G01R  33/563	・・・・・・	移動物質の画像の強調または補正，例．血管強調造影，すなわちアンギオグラフィー［６］	of moving material, e.g. flow-contrast angiography	2474
G01R  33/565	・・・・・・	画像歪曲の補正，例．磁場の不均一性によるもの［６］	Correction of image distortions, e.g. due to magnetic field inhomogeneities	3038
G01R  33/567	・・・・・・	生理的信号によりゲート制御するもの［６］	gated by physiological signals	953
G01R  33/58	・・・・	画像システムの校正，例．テスト探針を使用するもの［５］	Calibration of imaging systems, e.g. using test probes	1115
G01R  33/60	・・	電子常磁性共鳴を用いるもの（Ｇ０１Ｒ３３／２４，Ｇ０１Ｒ３３／６２が優先）［５］	using electron paramagnetic resonance(<b>G01R33/24</b>, <b>G01R33/62</b> take precedence)	734
G01R  33/62	・・	二重共鳴を用いるもの（Ｇ０１Ｒ３３／２４が優先）［５］	using double resonance(<b>G01R33/24</b> takes precedence)	258
G01R  33/64	・・	サイクロトロン共鳴を用いるもの（Ｇ０１Ｒ３３／２４が優先）［５］	using cyclotron resonance(<b>G01R33/24</b> takes precedence)	111
G01R  35/00		このサブクラスの他のグループに包含される装置の試験または較正［２］	Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass	16773
G01R  35/02	・	補助装置，例．規定された変成比，位相角，定格電力に従った計器用変成器，に関するもの	of auxiliary devices, e.g. of instrument transformers according to prescribed transformation ratio, phase angle, or wattage rating	6756
G01R  35/04	・	電力または電流の時間積分を測定する計器に関するもの	of instruments for measuring time integral of power or current	10106
G01R  35/06	・・	ストロボスコープ法によるもの	by stroboscopic methods	37
