H03L   1/00		物理的な値，例，供給電力，の変化に対する発生器出力の安定化［２００６．０１］	Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply	1255
H03L   1/02	・	温度の変化のみに対するもの［３］	against variations of temperature only	2385
H03L   1/04	・・	温度を一定に維持するための構造上の細部［３］	Constructional details for maintaining temperature constant	594
H03L   3/00		発生器の起動［３］	Starting of generators	678
H03L   5/00		電圧，電流または電力の自動制御［３］	Automatic control of voltage, current, or power	3243
H03L   5/02	・	電力の自動制御［３］	of power	407
H03L   7/00		周波数または位相の自動制御；同期［２００６．０１］	Automatic control of frequency or phase; Synchronisation	8555
H03L   7/02	・	受動周波数決定素子からなる周波数弁別器を用いるもの［３］	using a frequency discriminator comprising a passive frequency-determining element	658
H03L   7/04	・・	周波数決定素子が分布定数インダクタンスとキャパシタンスからなるもの［３］	wherein the frequency-determining element comprises distributed inductance and capacitance	383
H03L   7/06	・	周波数または位相ロックループに加えられる基準信号を用いるもの［３］	using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop	7582
H03L   7/07	・・	いくつかのループを用いるもの，例．冗長クロック信号発生のためのもの［２００６．０１］	using several loops, e.g. for redundant clock signal generation	1207
H03L   7/08	・・	位相ロックループの細部［３］	Details of the phase-locked loop	9652
H03L   7/081	・・・	付加的な制御移相器を有するもの［５］	provided with an additional controlled phase shifter	4417
H03L   7/083	・・・	基準信号が付加的に直接発生器に加えられるもの［２００６．０１］	the reference signal being additionally directly applied to the generator	283
H03L   7/085	・・・	出力信号のろ波又は増幅を含む主として周波数または位相検出装置に関するもの（Ｈ０３Ｌ７／１０が優先；互いに独立な２つの振動の位相または周波数を比較するための回路Ｈ０３Ｄ１３／００）［２００６．０１］	concerning mainly the frequency- or phase-detection arrangement including the filtering or amplification of its output signal  (<b>H03L7/10</b> takes precedence;  circuits for comparing the phase or frequency of two mutually-independent oscillations <b>H03D13/00</b>)	4354
H03L   7/087	・・・・	ループ中に少なくとも２つの位相検出器または周波数検出器と位相検出器を用いるもの［５］	using at least two phase detectors or a frequency and phase detector in the loop	2519
H03L   7/089	・・・・	アップダウンパルスを出力する位相または周波数検出器（Ｈ０３Ｌ７／０８７が優先）［５］	the phase or frequency detector generating up-down pulses(<b>H03L7/087</b> takes precedence)	4012
H03L   7/091	・・・・	サンプリング装置を用いる位相または周波数検出器（Ｈ０３Ｌ７／０８７が優先）［５］	the phase or frequency detector using a sampling device(<b>H03L7/087</b> takes precedence)	1743
H03L   7/093	・・・・	ループ中で特別なろ波または増幅特性を用いるもの（Ｈ０３Ｌ７／０８７〜Ｈ０３Ｌ７／０９１が優先）［５］	using special filtering or amplification characteristics in the loop(<b>H03L7/087 to H03L7/091</b>  take precedence)	5140
H03L   7/095	・・・・	ロック検出器を用いるもの（Ｈ０３Ｌ７／０８７が優先）［５］	using a lock detector(<b>H03L7/087</b> takes precedence)	1799
H03L   7/097	・・・・	２つの周波数電圧変換器の出力電圧を比較する比較器を用いるもの［５］	using a comparator for comparing the voltages obtained from two frequency to voltage converters	298
H03L   7/099	・・・	主としてループ中の制御発振器に関するもの［５］	concerning mainly the controlled oscillator of the loop	8726
H03L   7/10	・・・	初期同期を確実にするためのもの，またはキャプチャーレンジを広くするためのもの［３］	for assuring initial synchronisation or for broadening the capture range	3133
H03L   7/107	・・・・	ループに対して可変伝達関数を用いるもの，例．可変帯域巾をもつローパスフィルタ［５］	using a variable transfer function for the loop, e.g. low pass filter having a variable bandwidth	1587
H03L   7/113	・・・・	周波数弁別器を用いるもの［５］	using frequency discriminator	743
H03L   7/12	・・・・	掃引信号を用いるもの［２００６．０１］	using a scanning signal	461
H03L   7/14	・・・	供給電圧または補正電圧が低下したとき周波数を一定にすることを確実にするためのもの［３］	for assuring constant frequency when supply or correction voltages fail	1557
H03L   7/16	・・	間接的な周波数の合成，すなわち周波数または位相ロックループを用いる予め決められた多数の周波数の内の所望の一つを発生するもの［３］	Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop	1807
H03L   7/18	・・・	ループの中に分周器または計数器を用いるもの（Ｈ０３Ｌ７／２０，Ｈ０３Ｌ７／２２が優先）［３］	using a frequency divider or counter in the loop(<b>H03L7/20</b>, <b>H03L7/22</b> take precedence)	7595
H03L   7/181	・・・・	ループをロックするために数値計数結果を用いるもの，一定期間計数する計数器［５］	a numerical count result being used for locking the loop, the counter counting during fixed time intervals	486
H03L   7/183	・・・・	ループをロックするために時間差を用いるもの，一定数値間計数器または一定数値で分周する分周器［５］	a time difference being used for locking the loop, the counter counting between fixed numbers or the frequency divider dividing by a fixed number	1689
H03L   7/185	・・・・・	ループ中にミキサーを用いるもの（Ｈ０３Ｌ７／１８７〜Ｈ０３Ｌ７／１９５が優先）［５］	using a mixer in the loop(<b>H03L7/187 to H03L7/195</b>  take precedence)	406
H03L   7/187	・・・・・	ループ中の電圧制御発振器を粗同調するための手段を用いるもの（Ｈ０３Ｌ７／１９１〜Ｈ０３Ｌ７／１９５が優先）［５］	using means for coarse tuning the voltage controlled oscillator of the loop(<b>H03L7/191 to H03L7/195</b>  take precedence)	804
H03L   7/189	・・・・・・	粗同調電圧を発生するためのＤ／Ａ変換器を含むもの［５］	comprising a D/A converter for generating a coarse tuning voltage	218
H03L   7/191	・・・・・	時間差を決定するために分周器または計数器から少なくとも２つの異なる信号を用いるもの（Ｈ０３Ｌ７／１９３，Ｈ０３Ｌ７／１９５が優先）［５］	using at least two different signals from the frequency divider or the counter for determining the time difference(<b>H03L7/193</b>, <b>H03L7/195</b> take precedence)	171
H03L   7/193	・・・・・	互換性のある前置分周器からなる分周器または計数器，例．２モジュール分周器［２００６．０１］	the frequency divider/counter comprising a commutable pre-divider, e.g. a two modulus divider 	262
H03L   7/195	・・・・・	ループ中の計数器が２つの異なった非零数値間を計数するもの，例．オフセット周波数を発生するためのもの（Ｈ０３Ｌ７／１９３が優先）［２００６．０１］	in which the counter of the loop counts between two different non zero numbers, e.g. for generating an offset frequency (<b>H03L7/193</b> takes precedence)	36
H03L   7/197	・・・・	ループをロックするために時間差を用いるもの，適時変化可能な数値間を計数する計数器，または適時変化可能な係数によって分周する分周器，例．非整数の周波数分周を得るもの［５］	a time difference being used for locking the loop, the counter counting between numbers which are variable in time or the frequency divider dividing by a factor variable in time, e.g. for obtaining fractional frequency division	1875
H03L   7/199	・・・・・	分周器または計数器のリセットを用いるもの，例．初期同期を確実にするためのもの［５］	with reset of the frequency divider or the counter, e.g. for assuring initial synchronisation	421
H03L   7/20	・・・	高調波位相ロックループ，すなわち供給された多数の高調波関係にある周波数の内の一つにロックされることができるループを用いるもの（Ｈ０３Ｌ７／２２が優先）［３］	using a harmonic phase-locked loop, i.e. a loop which can be locked to one of a number of harmonically related frequencies applied to it(<b>H03L7/22</b> takes precedence)	377
H03L   7/22	・・・	二つ以上のループを用いるもの［３］	using more than one loop	930
H03L   7/23	・・・・	パルス計数器または分周器を有するもの［５］	with pulse counters or frequency dividers	802
H03L   7/24	・	基準信号が発生器に直接加えられるもの［３］	using a reference signal directly applied to the generator	956
H03L   7/26	・	周波数の基準として分子，原子または亜原子粒子のエネルギレベルを用いるもの［３］	using energy levels of molecules, atoms, or subatomic particles as a frequency reference	2094
H03L   9/00		このサブクラスの他のグループに分類されない自動制御［８］	Automatic control not provided for in other groups of this subclass	45
