F16G   1/00		伝動用ベルト（ＶベルトＦ１６Ｇ５／００；コンベヤベルトＢ６５Ｇ）	Driving-belts(V-belts <b>F16G5/00</b>; conveyor belts <b>B65G</b>)	1650
F16G   1/02	・	皮革製（Ｆ１６Ｇ１／２８が優先；その製造Ｃ１４Ｂ９／００）	made of leather(<b>F16G1/28</b> takes precedence; making thereof <b>C14B9/00</b>)	108
F16G   1/04	・	繊維質物製，例．ゴム被覆されているかまたはされていない織物（Ｆ１６Ｇ１／２８が優先；その製造Ｄ０３Ｄ）	made of fibrous material, e.g. textiles, whether rubber-covered or not(<b>F16G1/28</b> takes precedence; making thereof <b>D03D</b>)	595
F16G   1/06	・	ゴム製（Ｆ１６Ｇ１／２８が優先；プラスチックまたは可塑状物質からベルトを製造するものＢ２９Ｄ２９／００）	made of rubber(<b>F16G1/28</b> takes precedence; producing belts from plastics or substances in a plastic state <b>B29D29/00</b>)	507
F16G   1/08	・・	ゴムで結合された補強を有するもの	with reinforcement bonded by the rubber	1409
F16G   1/10	・・・	織物の補強を有するもの	with textile reinforcement	697
F16G   1/12	・・・	金属の補強を有するもの	with metal reinforcement	262
F16G   1/14	・	合成樹脂製（Ｆ１６Ｇ１／２８が優先；プラスチックまたは可塑状物質からベルトを製造するものＢ２９Ｄ２９／００）	made of plastics(<b>F16G1/28</b> takes precedence; producing belts from plastics or substances in a plastic state <b>B29D29/00</b>)	405
F16G   1/16	・・	合成樹脂材で結合された補強を有するもの	with reinforcement bonded by the plastic material	323
F16G   1/18	・	ワイヤ製（その製造Ｂ２１Ｆ４３／００）	made of wire(making thereof <b>B21F43/00</b>)	97
F16G   1/20	・	単金属板製（その製造Ｂ２１Ｄ５３／１４）	made of a single metal strip(making thereof <b>B21D53/14</b>)	255
F16G   1/21	・	上に置かれた層から構成されたもの，例．ジグザグに重ねたもの	built-up from superimposed layers, e.g. zig-zag folded	407
F16G   1/22	・	いくつかの部品からなるもの	consisting of several parts	315
F16G   1/24	・・	リンクの形状のもの（チェーンリンクの形状のものＦ１６Ｇ１３／０８）	in the form of links(in the shape of chain links <b>F16G13/08</b>)	172
F16G   1/26	・・	薄板または薄片形状のもの	in the form of strips or lamellae	148
F16G   1/28	・	特殊の形状，例．歯形の接触面のもの	with a contact surface of special shape, e.g. toothed	4086
F16G   3/00		ベルト継ぎ手，例．コンベヤベルト用（Ｖベルト用Ｆ１６Ｇ７／００）	Belt fastenings, e.g. for conveyor belts(for V-belts <b>F16G7/00</b>)	1755
F16G   3/02	・	一連の目またはそれと類似のものがピンで連結されてヒンジを形成しているもの（Ｆ１６Ｇ３／０９が優先）	with series of eyes or the like, interposed and linked by a pin to form a hinge(<b>F16G3/09</b> takes precedence)	622
F16G   3/04	・・	分離したＵ形の端部または類似の目がその中に貫通している部品によりベルトに取り付けられているもの	in which the ends of separate U-shaped or like eyes are attached to the belt by parts penetrating into it	535
F16G   3/06	・	相互に連結されたベルト端部が外側に曲がるもの	with outwardly-bent, mutually-connected belt ends	257
F16G   3/07	・	摩擦締め金，例．縁当シンブル形成	Friction clamps, e.g. of grommet-thimble type	115
F16G   3/08	・	板金およびボルトまたはリベットからなるもの（Ｆ１６Ｇ３／０６が優先）	consisting of plates and screw-bolts or rivets(<b>F16G3/06</b> takes precedence)	441
F16G   3/09	・・	ヒンジを形成する板金	the plates forming a hinge	58
F16G   3/10	・	縫うか，はり付けるか，加硫するかまたは類似のことによりベルトを接合するもの；この目的のためにベルト端部の構造の改作	Joining belts by sewing, sticking, vulcanising, or the like; Constructional adaptations of the belt ends for this purpose	1040
F16G   3/12	・	レーシングでベルトを接合するもの	Joining belts by lacing	237
F16G   3/14	・	伸張性の部品によるもの；弾性部品によるもの	with extensible parts; with resilient parts	48
F16G   3/16	・	伝動用ベルトまたは類似のものを連結するための装置または機械	Devices or machines for connecting driving-belts or the like	599
F16G   5/00		Ｖベルト，すなわちテーパ断面を有するベルト	V-belts, i.e. belts of tapered cross-section	1008
F16G   5/02	・	皮革製（Ｆ１６Ｇ５／２０が優先）	made of leather(<b>F16G5/20</b> takes precedence)	20
F16G   5/04	・	ゴム製（Ｆ１６Ｇ５／２０が優先）	made of rubber(<b>F16G5/20</b> takes precedence)	273
F16G   5/06	・・	ゴムで結合された補強を有するもの	with reinforcement bonded by the rubber	1651
F16G   5/08	・・・	織物の補強を有するもの	with textile reinforcement	693
F16G   5/10	・・・	金属の補強を有するもの	with metal reinforcement	165
F16G   5/12	・	合成樹脂製（Ｆ１６Ｇ５／２０が優先）	made of plastics(<b>F16G5/20</b> takes precedence)	76
F16G   5/14	・・	合成樹脂材で結合された補強を有するもの	with reinforcement bonded by the plastic material	116
F16G   5/16	・	いくつかの部品からなるもの	consisting of several parts	2706
F16G   5/18	・・	リンクの形状のもの	in the form of links	1603
F16G   5/20	・	特殊な形状，例．歯形，の接触面を有するもの	with a contact surface of special shape, e.g. toothed	2149
F16G   5/22	・	上に置かれた層から構成されたもの	built-up from superimposed layers	225
F16G   5/24	・・	ジグザグに重ねられたもの	zig-zag folded	7
F16G   7/00		Ｖベルト継ぎ手	V-belt fastenings	308
F16G   7/02	・	締結させたもの，例．リベットしたもの	locked, e.g. riveted	38
F16G   7/04	・	すばやく分離できるもの	quickly detachable	20
F16G   7/06	・	調節できるもの，例．張力用	adjustable, e.g. for tension	35
F16G   9/00		特に伝動のために用いられるかまたはプーリまたは他の伝動要素により伝動されるロープまたはケーブル	Ropes or cables specially adapted for driving, or for being driven by, pulleys or other gearing elements	660
F16G   9/02	・	皮革製；外被シートが皮革製のもの	made of leather; having enveloping sheathings made of leather	4
F16G   9/04	・	ゴムまたは合成樹脂製（Ｆ１６Ｇ９／０２が優先）	made of rubber or plastics(<b>F16G9/02</b> takes precedence)	84
F16G  11/00		ケーブルまたはロープを互いにまたは他のものに結合する手段（橋用懸架ケーブルのためのクランプＥ０１Ｄ１９／１６）ケーブルまたはロープに取り付けるためのキャップまたはスリーブ（自動車またはケージをつり揚げるためのロープまたはケーブルの結合Ｂ６６Ｂ７／０８；ドラムまたは円筒を巻上げるためのロープまたはケーブルの結合Ｂ６６Ｄ１／３４；地中掘さくのロープつかみ具Ｅ２１Ｂ１９／１２）	Means for fastening cables or ropes to one another or to other objects(cable clamps for suspension bridge cables <b>E01D19/16</b>);Caps or sleeves for fixing on cables or ropes(attaching ropes or cables to lift cars or cages <b>B66B7/08</b>, to winch drums or barrels <b>B66D1/34</b>; rope clamps in earth drilling <b>E21B19/12</b>)	7196
F16G  11/02	・	１本または数本のケーブルを締めつけるために変形しうる部材をもつもの；ケーブルに固定させたスリーブまたは類似のものを有する結合手段	with parts deformable to grip the cable or cables; Fastening means which engage a sleeve or the like fixed on the cable	2012
F16G  11/03	・	ケーブル端部の付属物に弾性的にはめられた部材を結合したもの	incorporating resiliently-mounted members for attachment of the cable end	346
F16G  11/04	・	くさび作用をもつもの，例．縁当シンブル［はめ輪］形の摩擦締め金（Ｆ１６Ｇ１１／０２が優先）	with wedging action, e.g. friction clamps of grommet-thimble type(<b>F16G11/02</b> takes precedence)	3089
F16G  11/05	・・	ストランド（より索）間に差し込むことができる円すい形プラグを用いるもの	by using conical plugs insertable between the strands	301
F16G  11/06	・	横方向に配置されたねじをもつもの（Ｆ１６Ｇ１１／０２，Ｆ１６Ｇ１１／０４が優先）	with laterally-arranged screws(<b>F16G11/02</b>, <b>F16G11/04</b> take precedence)	1182
F16G  11/08	・	互いに伝動用ケーブルの端部を堅く締める継ぎ手，ケーブルとほとんど同径の継ぎ手	Fastenings for securing ends of driving-cables to one another, the fastenings having approximately the same diameter as the cables	357
F16G  11/09	・・	ケーブル端部の付属品のためのヒンジジョイントまたはピポットを結合するもの	incorporating hinge joints or pivots for the attachment of the cable ends	101
F16G  11/10	・	即動継ぎ手；一方向にのみ保持する締め金	Quick-acting fastenings; Clamps holding in one direction only	2782
F16G  11/12	・	ケーブル，ロープまたはワイヤの緊張用の連結具または付属品，例．ターンバックル	Connections or attachments, e.g. turnbuckles, adapted for straining of cables, ropes or wire	5014
F16G  11/14	・	調整できる輪を容易に形成するために設計された装置または接合子片，例．チョッカーフック，任意のところでロープまたはケーブルに即着を容易するようになされた必須の部材をもつフックまたはアイ，例．輪の形成によるもの	Devices or coupling-pieces designed for easy formation of adjustable loops, e.g. choker hooks; Hooks or eyes with integral parts designed to facilitate quick attachment to cables or ropes at any point, e.g. by forming loops	1967
F16G  13/00		チェーン（その製造Ｂ２１Ｌ）	Chains(making thereof <b>B21L</b>)	1351
F16G  13/02	・	伝動用チェーン	Driving-chains	2412
F16G  13/04	・・	歯形チェーン	Toothed chains	1336
F16G  13/06	・・	ローラをもつかまたはもたない平行なドライブピンで連結されたリンクをもつもの	with links connected by parallel driving-pins with or without rollers	4723
F16G  13/07	・・・	同一形状のリンク，例．クランク状に曲げられたもの	the links being of identical shape, e.g. cranked	1020
F16G  13/08	・・	固くジョイントピンにはさまれたリンクをもつもの（Ｆ１６Ｇ１３／０４が優先）	with links closely interposed on the joint pins(<b>F16G13/04</b> takes precedence)	329
F16G  13/10	・・	自在継ぎ手をもつもの	with universal joints	311
F16G  13/12	・	牽引または巻上チェーン	Hauling- or hoisting-chains	1423
F16G  13/14	・・	たやすく分離できるリンクから組み立てられたもの［３］	built up from readily-separable links	542
F16G  13/16	・・	電線，ホースまたは類似のものを保持するための装置をもつもの	with arrangements for holding electric cables, hoses, or the like	2791
F16G  13/18	・	特殊な全体的特徴をもつチェーン	Chains having special overall characteristics	897
F16G  13/20	・・	硬直したもの；プッシュプルチェーン	stiff; Push-pull chains	491
F16G  13/22	・・	伸張するもの	extensible	39
F16G  13/24	・・・	弾性的なもの	resilient	58
F16G  15/00		チェーンカップリング；シャックル；チェーンジョイント；チェーンリンク；チェーンブッシュ（チェーン部材の製造Ｂ２１Ｌ）	Chain couplings; Shackles; Chain joints; Chain links; Chain bushes(making chain elements <b>B21L</b>)	2306
F16G  15/02	・	半永久的に継ぐためのもの	for fastening more or less permanently	582
F16G  15/04	・	すぐに分離できるチェーンカップリング；シャックル	Quickly-detachable chain couplings; Shackles	1285
F16G  15/06	・・	チェーン部材にジョイントピンで接合するようになされたシャックル，例．Ｄ型シャックル	Shackles designed for attachment by joint pins to chain elements, e.g. D-shackles	617
F16G  15/08	・	スウィーベル	Swivels	495
F16G  15/10	・	緊急ジョイントまたはリンク	Emergency joints or links	191
F16G  15/12	・	チェーンリンク	Chain links	2142
F16G  15/14	・・	薄板金属製，例．輪郭を描かれたもの	made of sheet metal, e.g. profiled	377
F16G  17/00		チェーンに必須の部品としてのフック（クレーン用フックＢ６６Ｃ１／３４）	Hooks as integral parts of chains(hooks for cranes <b>B66C1/34</b>)	334
