F16D   1/00  \	0	0	3J055	F16D   1/00	115	２つの同心軸または他の可動機械要素を固定的に結合する継ぎ手（クランクをその軸に取り付けるためのものＦ１６Ｃ３／１０）	Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements (for attachment of cranks to their shafts F16C 3/10)
F16D   1/00 100 \	1	1	3J055	F16D   1/00	112	軸，回転体の材料による特徴	Characterized by materials of shafts and rotators
F16D   1/00 200 \	1	1	3J055	F16D   1/00	119	特殊用途	Special purposes
F16D   1/00 210 \	2	2	3J055	F16D   1/00	226	着脱	Special purposes, attachment and removal
F16D   1/00 220 \	2	2	3J055	F16D   1/00	20	断熱，冷却	Special purposes, heat insulation and cooling
F16D   1/00 230 \	2	2	3J055	F16D   1/00	40	潤滑	Special purposes, lubrication
F16D   1/00 240 \	2	2	3J055	F16D   1/00	71	絶縁	Special purposes, insulate
F16D   1/02  \	1	1	3J055	F16D   1/02	1060	２つの接する軸またはそれに類似するものを結合するためのもの	for connecting two abutting shafts or the like
F16D   1/02 100 \	2	2	3J055	F16D   1/02	202	筒型	Telescopic type
F16D   1/02 110 \	3	3	3J055	F16D   1/02	323	スプライン	Telescopic type, splines
F16D   1/02 120 \	3	3	3J055	F16D   1/02	60	ピン	Telescopic type, pins
F16D   1/02 130 \	3	3	3J055	F16D   1/02	107	異形軸嵌合	Telescopic type, fitting of different axials
F16D   1/02 200 \	2	2	3J055	F16D   1/02	295	嵌合型	Fitting type
F16D   1/02 210 \	3	3	3J055	F16D   1/02	667	スプライン	Fitting type, splines
F16D   1/02 220 \	3	3	3J055	F16D   1/02	136	ピン	Fitting type, keys and pins
F16D   1/02 230 \	3	3	3J055	F16D   1/02	377	異形軸嵌合	Telescopic type, fitting of different axials
F16D   1/02 300 \	2	2	3J055	F16D   1/02	165	中間トルク伝達部材	Intermediate torque transmission members
F16D   1/02 400 \	2	2	3J055	F16D   1/02	102	特殊軸，例．たわみ軸，先曲り軸，中空軸	Special shafts, e.g. flexible shafts, bent-end shafts, and hollow shafts
F16D   1/027  \	2	2	3J055	F16D   1/027	101	分離できないもの，例．接着，溶接または類似のものを含む［６］	non-disconnectable, e.g. involving gluing, welding or the like [6]
F16D   1/033  \	2	2	3J055	F16D   1/033	161	回転軸に垂直な二面を締めることによるもの，例．ボルトで締めたフランジを有するもの［６］	by clamping together two faces perpendicular to the axis of rotation, e.g. with bolted flanges [6]
F16D   1/033 100 \	3	3	3J055	F16D   1/033	179	ボルト，ピンに特徴，例．テーパ，段付	characterized by bolts, pins, e.g. tapers, steps
F16D   1/033 200 \	3	3	3J055	F16D   1/033	228	接合面，接合部分に特徴	characterized by bonding faces and bonding sections
F16D   1/033 300 \	3	3	3J055	F16D   1/033	61	着脱に特徴	characterized by removal
F16D   1/04  \	2	2	3J055	F16D   1/04	81	クランプハブをもつもの；ハブと長手方向のキーをもつもの	with clamping hub; with hub and longitudinal key
F16D   1/04 100 \	3	3	3J055	F16D   1/04	71	筒型のキー	keys of telescopic type
F16D   1/04 200 \	3	3	3J055	F16D   1/04	98	筒型の縦割筒	vertically split pipe of telescopic type
F16D   1/04 300 \	3	3	3J055	F16D   1/04	92	嵌合型のキー	keys of fitting type
F16D   1/04 400 \	3	3	3J055	F16D   1/04	59	嵌合型の縦割筒	vertically split pipe of telescopic type
F16D   1/05  \	3	3	3J055	F16D   1/05	0	少なくとも一組の円すい面に作用する軸方向荷重により半径方向に締め付けられるもの［５］	with radial clamping due to axial loading of at least one pair of conical surfaces [5]
F16D   1/05 100 \	4	4	3J055	F16D   1/05	125	筒型のテーパ，楔	tapes and weges of telescopic type
F16D   1/05 200 \	4	4	3J055	F16D   1/05	102	嵌合型のテーパ，楔	tapes and weges of fitting type
F16D   1/06  \	1	1	3J055	F16D   1/06	1564	軸上または軸端に部材を取り付けるためのもの（船舶用プロペラの軸への取り付けＢ６３Ｈ２３／３４）	for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end (attachment of marine propellers on shafts B63H 23/34)
F16D   1/06 100 \	2	2	3J055	F16D   1/06	270	軸上	Epaxial
F16D   1/06 110 \	3	3	3J055	F16D   1/06	461	スプライン	Spline
F16D   1/06 120 \	3	3	3J055	F16D   1/06	173	ピン	Pins
F16D   1/06 130 \	3	3	3J055	F16D   1/06	144	異形軸嵌合	Fitting of different axials
F16D   1/06 140 \	3	3	3J055	F16D   1/06	38	ネジ	Screws
F16D   1/06 142 \	4	4	3J055	F16D   1/06	57	軸方向	Axial
F16D   1/06 144 \	4	4	3J055	F16D   1/06	100	半径方向	Radial
F16D   1/06 200 \	2	2	3J055	F16D   1/06	431	軸端	Shaft-end
F16D   1/06 210 \	3	3	3J055	F16D   1/06	1056	スプライン	Spline
F16D   1/06 220 \	3	3	3J055	F16D   1/06	216	ピン	Pins
F16D   1/06 230 \	3	3	3J055	F16D   1/06	389	異形軸嵌合	Fitting of different axials
F16D   1/06 240 \	3	3	3J055	F16D   1/06	32	ネジ	Screws
F16D   1/06 242 \	4	4	3J055	F16D   1/06	420	軸方向	Axial
F16D   1/06 244 \	4	4	3J055	F16D   1/06	172	半径方向	Radial
F16D   1/06 300 \	2	2	3J055	F16D   1/06	139	つまみ	Knobs
F16D   1/06 310 \	3	3	3J055	F16D   1/06	145	スプライン，セレーション，ローレット嵌合	spline, serration and knurl fitting
F16D   1/06 320 \	3	3	3J055	F16D   1/06	32	ピン	Pins
F16D   1/06 330 \	3	3	3J055	F16D   1/06	240	異形軸嵌合	Fitting of different axials
F16D   1/06 340 \	3	3	3J055	F16D   1/06	73	ネジ，例．軸方向，半径方向	Screws, e.g. axial direction, radial direction
F16D   1/06 350 \	3	3	3J055	F16D   1/06	82	摩擦結合，テーパ軸	Frictional bonding and taper shafts
F16D   1/064  \	2	2	3J055	F16D   1/064	104	分離できないもの［６］	non-disconnectable [6]
F16D   1/068  \	3	3	3J055	F16D   1/068	245	接着，溶接または類似のものを含むもの［６］	involving gluing, welding or the like [6]
F16D   1/072  \	3	3	3J055	F16D   1/072	358	塑性変形を含むもの（プラスチック溶着Ｆ１６Ｄ１／０６８）［６］	involving plastic deformation(plastic welding F16D1/068) [6]
F16D   1/076  \	2	2	3J055	F16D   1/076	150	回転軸に垂直な二面を締めることによるもの，例．ボルトで締めたフランジを有するもの［６］	by clamping together two faces perpendicular to the axis of rotation, e.g. with bolted flanges [6]
F16D   1/08  \	2	2	3J055	F16D   1/08	863	クランプハブをもつもの；ハブと長手方向のキーをもつもの	with clamping hub; with hub and longitudinal key
F16D   1/08 110 \	3	3	3J055	F16D   1/08	225	軸上のキー	keys on epaxial
F16D   1/08 200 \	3	3	3J055	F16D   1/08	229	軸端のキー	keys at axial end
F16D   1/09  \	3	3	3J055	F16D   1/09	2	少なくとも一組のテーパ面に作用する軸方向荷重により半径方向に締め付けられるもの［５］	with radial clamping due to axial loading of at least one pair of conical surfaces [5]
F16D   1/09 100 \	4	4	3J055	F16D   1/09	202	締め嵌め	Fitting on shafts
F16D   1/09 200 \	4	4	3J055	F16D   1/09	85	回転体のテーパ部を外から締付け	Fastening taper sections of rotators from outside
F16D   1/09 300 \	4	4	3J055	F16D   1/09	112	軸上の軸と回転体間に拡張部材	expanding members between the epaxial axis and the  rotator
F16D   1/09 400 \	4	4	3J055	F16D   1/09	266	軸上の軸と回転体間にテ−パスリ−ブ	taper sleeves between the epaxial axis and the  rotator
F16D   1/09 500 \	4	4	3J055	F16D   1/09	432	軸端の締め嵌め	Fastening and fitting at axial ends
F16D   1/091  \	4	4	3J055	F16D   1/091	230	室に配置されたテーパーピストンを流体の圧力によって軸方向に動かすことで締め付けるもの［８］	and comprising a chamber including a tapered piston moved axially by fluid pressure to effect clamping [8]
F16D   1/092  \	4	4	3J055	F16D   1/092	187	一組の円すい状の接合面が結合されるハブと軸にあるもの［８］	the pair of conical mating surfaces being provided on the coupled hub and shaft [8]
F16D   1/093  \	4	4	3J055	F16D   1/093	89	少なくとも１つの円すい面を形成する，１つまたは複数の弾性または分割された円すいリングを拡張または収縮させることにより締め付けるもの（Ｆ１６Ｄ１／０９１が優先）［８］	using one or more elastic or segmented conical rings forming at least one of the conical surfaces, the rings being expanded or contracted to effect clamping(F16D1/091 takes precedence) [8]
F16D   1/094  \	5	5	3J055	F16D   1/094	179	互いに接合する円すい面を有する，１または複数組の弾性または分割されたリングの一方を収縮させ，他方を拡張させることにより締め付けるもの［８］	using one or more pairs of elastic or segmented rings with mutually mating conical surfaces, one of the mating rings being contracted and the other being expanded [8]
F16D   1/095  \	5	5	3J055	F16D   1/095	80	リングの収縮のみにより締め付けるもの［８］	with clamping effected by ring contraction only [8]
F16D   1/096  \	6	6	3J055	F16D   1/096	68	１または複数のリングが軸とハブとの間にあるもの［８］	the ring or rings being located between the shaft and the hub [8]
F16D   1/097  \	5	5	3J055	F16D   1/097	26	リングの拡張のみにより締め付けるもの，例．拡張リングがハブとの間にあるもの［８］	with clamping effected by ring expansion only, e.g. with an expanded ring located between hub and shaft [8]
F16D   1/10  \	1	1	3J055	F16D   1/10	230	共に軸方向に動かしただけで２つの部材が迅速に結合される継ぎ手	Quick-acting couplings in which the parts are connected by simply bringing them together axially
F16D   1/10 100 \	2	2	3J055	F16D   1/10	127	ロック部材がボール	Lock members being balls
F16D   1/10 200 \	2	2	3J055	F16D   1/10	77	ロック部材がピン	Lock members being pins
F16D   1/104  \	2	2	3J055	F16D   1/104	52	継ぎ手とともに回転し，摩擦のみで作動する保持手段を有するもの［６］	having retaining means rotating with the coupling and acting only by friction [6]
F16D   1/108  \	2	2	3J055	F16D   1/108	37	継ぎ手とともに回転し，相互係合部材により作動する保持手段を有するもの，すなわち，ポジティブカップリング［６］	having retaining means rotating with the coupling and acting by interengaging parts, i.e. positive coupling [6]
F16D   1/112  \	3	3	3J055	F16D   1/112	57	相互係合部材がトルク伝達面からなるもの，例．バヨネットジョイント［６］	the interengaging parts comprising torque-transmitting surfaces, e.g. bayonet joints [6]
F16D   1/116  \	3	3	3J055	F16D   1/116	19	相互係合部材が継ぎ手部材の一つの表面上の連続または中断した円周溝を含むもの（軸上にハブを保持するためのサークリップＦ１６Ｂ２１／１８）［６］	the interengaging parts including a continuous or interrupted circumferential groove in the surface of one of the coupling parts(circlips for retaining hubs on shafts F16B21/18) [6]
F16D   1/12  \	1	1	3J055	F16D   1/12	127	軸心のまわりにその部材の調整が可能であるもの（作動中におけるものＦ１６Ｄ３／１０）	allowing adjustment of the parts about the axis (during motion F16D 3/10)
F16D   3/00  \	0	0	3J055	F16D   3/00	88	たわみ継ぎ手，すなわち駆動中に連結された部材の間での運動を許容する手段をもつもの（単に軸方向の変位だけで結合を分離することのできる継ぎ手Ｆ１６Ｄ１／１０；すべり継ぎ手Ｆ１６Ｄ７／００；流体継ぎ手Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３９／００）	Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive (couplings disconnectable simply by axial movement F16D 1/10; slip couplings F16D 7/00; fluid couplings F16D 31/00-F16D 39/00)
F16D   3/02  \	1	1	3J055	F16D   3/02	137	特殊な機能に適合されるもの［２００６．０１］	adapted to specific functions [2006.01]
F16D   3/04  \	2	2	3J055	F16D   3/04	5	半径方向の変位を許容するために特に適合されるもの，例．オルダム継ぎ手	specially adapted to allow radial displacement, e.g. Oldham couplings
F16D   3/04  A	2	0	3J055	F16D   3/04	439	オルダム継手	Oldham's couplings
F16D   3/04  F	2	1	3J055	F16D   3/04	97	十字軸をまたは互いに垂直な二つの貫通孔を持つ中間部材を有するもの	with intermediate members having two cross-shafts or two feed-through holes arranged at a right angle to each other
F16D   3/04  K	2	0	3J055	F16D   3/04	64	リンク，クランク，レバ−を用いるもの	Using links, cranks and levers
F16D   3/04  Z	2	0	3J055	F16D   3/04	277	その他のもの	Others
F16D   3/06  \	2	2	3J055	F16D   3/06	10	軸方向の変位を許容するために特に適合されるもの	specially adapted to allow axial displacement
F16D   3/06  A	2	0	3J055	F16D   3/06	361	摺動部に転動部材をもつもの	with rolling members in sliding sections
F16D   3/06  E	2	0	3J055	F16D   3/06	351	潤滑〔含無潤滑被覆〕に関するもの	Related to lubrication (including non-lubricant coatings)
F16D   3/06  J	2	0	3J055	F16D   3/06	58	息付，調圧，盲栓に関するもの	Related to breathing, relief and blank caps
F16D   3/06  P	2	0	3J055	F16D   3/06	147	密封，ダストシ−ルに関するもの	Related to sealing and dust seals
F16D   3/06  S	2	0	3J055	F16D   3/06	335	遊びに関するもの〔例．遊びの除去〕	Related to play, e.g. removal of play
F16D   3/06  Z	2	0	3J055	F16D   3/06	529	その他のもの	Others
F16D   3/08  \	2	2	3J055	F16D   3/08	57	交差角に対応する角度に曲げられる中間バーを備えた，交差軸のための継ぎ手	Couplings for intersecting shafts, provided with intermediate bars bent in an angle corresponding with the angle of intersection
F16D   3/10  \	2	2	3J055	F16D   3/10	66	作動している間に２つの同心軸の角度関係を変える手段をもつ継ぎ手	Couplings with means for varying the angular relationship of two coaxial shafts during motion
F16D   3/12  \	2	2	3J055	F16D   3/12	25	衝撃または振動を吸収するためのエネルギー蓄積に特に適合されるもの（流体要素を利用することによるものＦ１６Ｄ３／８０）	specially adapted for accumulation of energy to absorb shocks or vibration (by making use of fluid elements F16D 3/80)
F16D   3/12  A	2	0	3J055	F16D   3/12	648	ゴム〔含プラスチツク〕をもつもの	with rubber (including plastics)
F16D   3/12  G	2	0	3J055	F16D   3/12	309	バネ〔含ト−シヨンバ−，軸にスリツトでバネ性付与〕をもつもの	with screws (including torsion bars wherein spring characteristics are provided by slits)
F16D   3/12  M	2	0	3J055	F16D   3/12	52	カム〔含ねじ〕をもつもの	with cams (including screws)
F16D   3/12  T	2	0	3J055	F16D   3/12	94	複数態様の組合せ〔含流体緩衝〕によるもの	Combining multiple forms (including fluid buffer)
F16D   3/12  Z	2	0	3J055	F16D   3/12	112	その他のもの	Others
F16D   3/14  \	2	2	3J055	F16D   3/14	171	振動を減衰するかまたは衝撃を吸収するために摩擦継ぎ手と組み合わされるもの	combined with a friction coupling for damping vibration or absorbing shock
F16D   3/16  \	1	1	3J055	F16D   3/16	8	屈曲性が枢着またはすべりまたはころがり連結部材により生じる自在継ぎ手	Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts
F16D   3/16  A	1	0	3J055	F16D   3/16	89	「図」	[figure]
F16D   3/16  C	1	0	3J055	F16D   3/16	37	「図」	[figure]
F16D   3/16  E	1	0	3J055	F16D   3/16	26	「図」	[figure]
F16D   3/16  G	1	0	3J055	F16D   3/16	31	「図」	[figure]
F16D   3/16  J	1	0	3J055	F16D   3/16	35	「図」	[figure]
F16D   3/16  K	1	0	3J055	F16D   3/16	8	「図」	[figure]
F16D   3/16  L	1	0	3J055	F16D   3/16	17	「図」	[figure]
F16D   3/16  M	1	0	3J055	F16D   3/16	59	「図」	[figure]
F16D   3/16  P	1	0	3J055	F16D   3/16	55	「図」	[figure]
F16D   3/16  R	1	0	3J055	F16D   3/16	10	「図」	[figure]
F16D   3/16  S	1	0	3J055	F16D   3/16	19	「図」	[figure]
F16D   3/16  T	1	0	3J055	F16D   3/16	6	「図」	[figure]
F16D   3/16  V	1	0	3J055	F16D   3/16	9	「図」	[figure]
F16D   3/16  X	1	0	3J055	F16D   3/16	14	「図」	[figure]
F16D   3/16  Z	1	0	3J055	F16D   3/16	234	その他のもの	Others
F16D   3/18  \	2	2	3J055	F16D   3/18	4	継ぎ手部材がすべりながら給合する歯をもつもの	the coupling parts having slidably-interengaging teeth
F16D   3/18  A	2	0	3J055	F16D   3/18	18	複式のもの〔Ｔが優先〕	Duplex type (T takes precedence)
F16D   3/18  B	2	0	3J055	F16D   3/18	94	「図」	[figure]
F16D   3/18  G	2	0	3J055	F16D   3/18	283	「図」	[figure]
F16D   3/18  P	2	0	3J055	F16D   3/18	163	単式のもの〔Ｔが優先〕	Single type (T takes precedence)
F16D   3/18  T	2	0	3J055	F16D   3/18	27	「図」〔単式及び複式を含む，３／１９が優先〕	[figure] (including single type and duplex type 3/19 takes precedence)
F16D   3/18  Z	2	0	3J055	F16D   3/18	85	その他のもの	Others
F16D   3/19  \	3	3	3J055	F16D   3/19	35	歯が弾性物質または弾性構造のもの	of resilient material or structure
F16D   3/20  \	2	2	3J055	F16D   3/20	44	一方の継ぎ手部材が他方の継ぎ手部材のスリーブの中に入りすべりまたはころがり部材によってそこに結合されるもの（Ｆ１６Ｄ３／２４が優先）［４，５］	one coupling part entering a sleeve of the other coupling part and connected thereto by sliding or rolling members (F16D 3/18, F16D 3/24 take precedence) [4,5]
F16D   3/20  B	2	0	3J055	F16D   3/20	19	摺動面の摩耗対策（Ｈ１１　新設）	Countermeasure against friction on sliding surface (newly established in 1999)
F16D   3/20  C	2	1	3J055	F16D   3/20	242	潤滑に特徴（Ｈ１１　新設）	Characterized by lubrication (newly established in 1999)
F16D   3/20  F	2	1	3J055	F16D   3/20	254	表面処理に特徴（Ｈ１１　新設）	Characterized by surface treatments (newly established in 1999)
F16D   3/20  H	2	0	3J055	F16D   3/20	258	組立方法に特徴（Ｈ１１　新設）	Characterized by methods of assembling (newly established in 1999)
F16D   3/20  J	2	0	3J055	F16D   3/20	686	製造方法に特徴（Ｈ１１　新設）	Characterized by methods of manufacturing (newly established in 1999)
F16D   3/20  K	2	1	3J055	F16D   3/20	362	継手部材の寸法に特徴〔例．溝の深さ，径〕（Ｈ１１　新設）	Characterized by dimension of coupling members, e.g. slot depth and diameter (newly established in 1999)
F16D   3/20  Y	2	0	3J055	F16D   3/20	72	二重型	Double type
F16D   3/20  Z	2	0	3J055	F16D   3/20	1295	その他のもの	Others
F16D   3/202  \	3	3	3J055	F16D   3/202	11	一方の継ぎ手部材が，半径方向に突出する複数のピンをもつもの，例．トリボード継ぎ手［５］	one coupling part having radially projecting pins, e.g. tripod joints [5]
F16D   3/205  \	4	4	3J055	F16D   3/205	8	そのピンがその継ぎ手部材の半径方向外方に伸びているもの［５］	the pins extending radially outwardly from the coupling part [5]
F16D   3/205  M	4	0	3J055	F16D   3/205	1471	トリポード摺動〔ＧＩ〕型（Ｈ１１　新設）	Tripod slide (GI) type (newly established in 1999)
F16D   3/205  Q	4	0	3J055	F16D   3/205	76	トリポード固定〔ＧＥ〕型（Ｈ１１　新設）	Tripod fixing (GE) type (newly established in 1999)
F16D   3/205  T	4	0	3J055	F16D   3/205	14	トラニオン傾斜型（Ｈ１１　新設）	Trunnion tilting type (newly established in 1999)
F16D   3/205  U	4	0	3J055	F16D   3/205	24	トラニオン揺動型（Ｈ１１　新設）	Trunnion reciprocation type (newly established in 1999)
F16D   3/205  W	4	0	3J055	F16D   3/205	56	ダブルポット型（Ｈ１１　新設）	Double pot type (newly established in 1999)
F16D   3/205  Z	4	0	3J055	F16D   3/205	8	その他のもの（Ｈ１１　新設）	Others (newly established in 1999)
F16D   3/207  \	4	4	3J055	F16D   3/207	1	そのピンがその継ぎ手部材の半径方向内方に伸びているもの［５］	the pins extending radially inwardly from the coupling part [5]
F16D   3/22  \	3	3	3J055	F16D   3/22	130	ボール，ローラまたは同様のものからなる複数のころがり部材が，双方の継手部材の複数の溝または受け穴の中で案内されているもの［３，５］	the rolling members being balls, rollers, or the like, guided in grooves or sockets in both coupling parts [3,5]
F16D   3/221  \	4	4	3J055	F16D   3/221	10	そのころがり部材がその一方の継ぎ手部材の受け穴内にあるもの［５］	the rolling members being located in sockets in one of the coupling parts [5]
F16D   3/223  \	4	4	3J055	F16D   3/223	141	そのころがり部材が双方の継ぎ手部材の複数の溝内で案内されているもの［５，２０１１．０１］	the rolling members being guided in grooves in both coupling parts [5,2011.01]
F16D   3/2233  \	5	5	3J055	F16D   3/2233	68	そのトラックが中間に変曲点をもつ２つのカーブからなる場合，すなわちＳトラック継ぎ手［２０１１．０１］	where the track is made up of two curves with a point of inflexion in between, i.e. S-track joints [2011.01]
F16D   3/2237  \	5	5	3J055	F16D   3/2237	368	その溝が半径と隣接の直線からなる場合，すなわちアンダーカットフリー［ＵＦ］型の継ぎ手［２０１１．０１］	where the grooves are composed of radii and adjoining straight lines, i.e. undercut free&nbsp;[UF] type joints [2011.01]
F16D   3/224  \	5	5	3J055	F16D   3/224	136	各継ぎ手部材の溝の中心線が球面上にあるもの［５，２０１１．０１］	the groove centre-lines of each coupling part lying on a sphere [5,2011.01]
F16D   3/2245  \	6	6	3J055	F16D   3/2245	905	その溝の中心が継ぎ手の中心からオフセットしている場合［２０１１．０１］	where the groove centres are offset from the joint centre [2011.01]
F16D   3/226  \	5	5	3J055	F16D   3/226	32	各継ぎ手部材の溝の中心線がそれぞれの継ぎ手部材と同芯の円筒面上にあるもの［５］	the groove centre-lines of each coupling part lying on a cylinder co-axial with the respective coupling part [5]
F16D   3/227  \	6	6	3J055	F16D   3/227	23	継ぎ手が伸縮するもの［５］	the joints being telescopic [5]
F16D   3/227  E	6	0	3J055	F16D   3/227	277	クロスグルーブ〔ＶＬ〕型（Ｈ１１　新設）	Cross groove (VL) type (newly established in 1999)
F16D   3/227  G	6	0	3J055	F16D   3/227	539	ダブルオフセット〔ＤＯ〕型（Ｈ１１　新設）	Double off-set (DO) type (newly established in 1999)
F16D   3/227  V	6	0	3J055	F16D   3/227	9	ＵＳＰ型（Ｈ１１　新設）	USP type (newly established in 1999)
F16D   3/227  Z	6	0	3J055	F16D   3/227	30	その他のもの（Ｈ１１　新設）	Others (newly established in 1999)
F16D   3/229  \	5	5	3J055	F16D   3/229	1	各溝の中心線がそれぞれの継手部材の軸と平行な平面上にある３稜形の継ぎ手部材（Ｆ１６Ｄ３／２２４，Ｆ１６Ｄ３／２２６が優先）［５］	Prismatic coupling parts having each groove centre-line lying on planes parallel to the axis of the respective coupling part (F16D 3/224, F16D 3/226 take precedence) [5]
F16D   3/229  R	5	0	3J055	F16D   3/229	80	トリボール〔ＪＢ〕型（Ｈ１１　新設）	Tri-ball type (JB) (newly established in 1999)
F16D   3/229  Z	5	0	3J055	F16D   3/229	0	その他のもの（Ｈ１１　新設）	Others (newly established in 1999)
F16D   3/24  \	2	2	3J055	F16D   3/24	1	双方の継ぎ手部材上で，重複している駆動面，例．歯，の間にあるボール，ローラまたは同様のものからなるもの［３，５］	comprising balls, rollers, or the like, between overlapping driving faces, e.g. cogs, on both coupling parts [3,5]
F16D   3/24  X	2	0	3J055	F16D   3/24	42	ベンディックスワイス〔ＢＷ〕型（Ｈ１１　新設）	Bendix-Weiss (BW) (newly established in 1999)
F16D   3/24  Z	2	0	3J055	F16D   3/24	4	その他のもの（Ｈ１１　新設）	Others (newly established in 1999)
F16D   3/26  \	2	2	3J055	F16D   3/26	8	フック継ぎ手，または各継ぎ手部材がピボットによりまたはすべり可能に連結される同等な中間要素をもつ他の継ぎ手（Ｆ１６Ｄ３／１８，Ｆ１６Ｄ３／２０が優先）	Hooke's joints or other joints with an equivalent intermediate member to which each coupling part is pivotally or slideably connected (F16D 3/18, F16D 3/20 take precedence)
F16D   3/26  A	2	0	3J055	F16D   3/26	8	「図」	[figure]
F16D   3/26  E	2	0	3J055	F16D   3/26	14	「図」	[figure]
F16D   3/26  J	2	0	3J055	F16D   3/26	25	「図」	[figure]
F16D   3/26  N	2	0	3J055	F16D   3/26	8	「図」	[figure]
F16D   3/26  S	2	0	3J055	F16D   3/26	5	「図」	[figure]
F16D   3/26  W	2	0	3J055	F16D   3/26	41	「図」	[figure]
F16D   3/26  X	2	0	3J055	F16D   3/26	873	フツク継ぎ手用ヨ−ク、スパイダ	Yokes and spiders for hook joints
F16D   3/26  Z	2	0	3J055	F16D   3/26	325	その他のもの	Others
F16D   3/27  \	3	3	3J055	F16D   3/27	7	枢動可能またはすべり可能に互いに連結された２つ以上の中間部材をもつもの，例．凸縁とスリッパー型の継ぎ手［５］	with two or more intermediate members pivotally or slidably connected together, e.g. tongue-and-slipper type joints [5]
F16D   3/28  \	3	3	3J055	F16D   3/28	31	相互連結用のピボットが弾性部材を含むもの	in which the interconnecting pivots include elastic members
F16D   3/30  \	3	3	3J055	F16D   3/30	67	継ぎ手が定速回転するように特に適合されているもの	in which the coupling is specially adapted to constant velocity-ratio
F16D   3/32  \	4	4	3J055	F16D   3/32	166	それぞれが２つの互いに垂直なトラニオンまたはベアリングをもっている２つの中間要素を備えていることによるもの	by the provision of two intermediate members each having two relatively- perpendicular trunnions or bearings
F16D   3/33  \	5	5	3J055	F16D   3/33	7	ボールまたはローラベアリングをもつもの	with ball or roller bearings
F16D   3/34  \	4	4	3J055	F16D   3/34	2	みぞの中または歯部の間で案内される突起，ピン，ボールまたはそれに類似するもので両部材が連結されるもの	parts being connected by ridges, pins, balls, or the like guided in grooves or between cogs
F16D   3/36  \	3	3	3J055	F16D   3/36	33	継ぎ手部材と中間要素との間の各ピボットが１つのボールからなるもの	in which each pivot between the coupling parts and the intermediate member comprises a single ball
F16D   3/38  \	3	3	3J055	F16D   3/38	15	互いに垂直な２つの軸上に配置されたトラニオンまたはベアリングをもつ中間要素を１つだけもつもの（Ｆ１６Ｄ３／３６が優先）	with a single intermediate member with trunnions or bearings arranged on two axes perpendicular to one another (F16D 3/36 takes precedence)
F16D   3/38  A	3	0	3J055	F16D   3/38	126	潤滑に特徴のあるもの	Characterized by lubrication
F16D   3/38  E	3	0	3J055	F16D   3/38	118	密封；息付きに特徴のあるもの	Characterized by sealing; breathing
F16D   3/38  J	3	0	3J055	F16D   3/38	157	軸受〔含端板，軸受ブツシユ，軸受キヤツプ〕に特徴のあるもの	Characterized by bearings (including end plates, bearing bushes, and bearing caps)
F16D   3/38  M	3	0	3J055	F16D   3/38	132	軸受キヤツプの固着，抜止，廻止，引抜，及び予圧付与，ばね圧付与に特徴のあるもの	Characterized by fastening bearing caps, preventing from being taken out, rotated, and pulled out and imposing pre-load and screw pressure
F16D   3/38  R	3	0	3J055	F16D   3/38	81	組立，分解に特徴のあるもの	Characterized by assembling and disassembling
F16D   3/38  X	3	0	3J055	F16D   3/38	32	首だれ防止，姿勢保持に特徴のあるもの	Characterized by hanging-down prevention or by posture holding
F16D   3/38  Z	3	0	3J055	F16D   3/38	264	その他のもの	Others
F16D   3/40  \	4	4	3J055	F16D   3/40	16	交差軸上で外側に向けられている２対のトラニオンを備える中間要素をもつもの	with intermediate member provided with two pairs of outwardly-directed trunnions on intersecting axes
F16D   3/40  A	4	0	3J055	F16D   3/40	24	潤滑に特徴のあるもの	Characterized by lubrication
F16D   3/40  E	4	0	3J055	F16D   3/40	24	密封；息付きに特徴のあるもの	Characterized by sealing; breathing
F16D   3/40  J	4	0	3J055	F16D   3/40	34	軸受〔含端板，軸受ブツシユ，軸受キヤツプ〕に特徴のあるの	Characterized by bearings (including end plates, bearing bushes, and bearing caps)
F16D   3/40  M	4	0	3J055	F16D   3/40	33	軸受キヤツプの固着，抜止，廻止，引抜，及び予圧付与，ばね圧付与に特徴のあるもの	Characterized by fastening bearing caps, preventing from being taken out, rotated, and pulled out and imposing pre-load and screw pressure
F16D   3/40  R	4	0	3J055	F16D   3/40	32	組立，分解に特徴のあるもの	Characterized by assembling and disassembling
F16D   3/40  X	4	0	3J055	F16D   3/40	8	首だれ防止，姿勢保持に特徴のあるもの	Characterized by hanging-down prevention or by posture holding
F16D   3/40  Z	4	0	3J055	F16D   3/40	70	その他のもの	Others
F16D   3/41  \	5	5	3J055	F16D   3/41	6	ボールまたはローラベアリングをもつもの	with ball or roller bearings
F16D   3/41  A	5	0	3J055	F16D   3/41	99	潤滑に特徴のあるもの	Characterized by lubrication
F16D   3/41  E	5	0	3J055	F16D   3/41	116	密封；息付きに特徴のあるもの	Characterized by sealing; breathing
F16D   3/41  J	5	0	3J055	F16D   3/41	158	軸受〔含端板，軸受ブツシユ，軸受キヤツプ〕に特徴のあるの	Characterized by bearings (including end plates, bearing bushes, and bearing caps)
F16D   3/41  M	5	0	3J055	F16D   3/41	123	軸受キヤツプの固着，抜止，廻止，引抜，及び予圧付与，ばね圧付与に特徴のあるもの	Characterized by fastening bearing caps, preventing from being taken out, rotated, and pulled out and imposing pre-load and screw pressure
F16D   3/41  R	5	0	3J055	F16D   3/41	52	組立，分解に特徴のあるもの	Characterized by assembling and disassembling
F16D   3/41  X	5	0	3J055	F16D   3/41	1	首だれ防止，姿勢保持に特徴のあるもの	Characterized by hanging-down prevention or by posture holding
F16D   3/41  Z	5	0	3J055	F16D   3/41	63	その他のもの	Others
F16D   3/42  \	4	4	3J055	F16D   3/42	56	ベアリングまたは内側に向けられているトラニオンのあるリング状の中間要素をもつもの	with ring-shaped intermediate member provided with bearings or inwardly-directed trunnions
F16D   3/43  \	5	5	3J055	F16D   3/43	4	ボールまたはローラベアリングをもつもの	with ball or roller bearings
F16D   3/44  \	3	3	3J055	F16D   3/44	100	みぞの中または歯部の間で案内される突起，ピン，ボールまたはそれに類似するもので中間要素が継ぎ手部材に連結されているもの	the intermediate member being connected to the coupling parts by ridges, pins, balls, or the like guided in grooves or between cogs
F16D   3/46  \	4	4	3J055	F16D   3/46	1	各継ぎ手部材が中間要素上のみぞまたは突起を包んでいるもの	each coupling part embracing grooves or ridges on the intermediate member
F16D   3/46  A	4	0	3J055	F16D   3/46	104	「図」	[figure]
F16D   3/46  M	4	0	3J055	F16D   3/46	5	「図」	[figure]
F16D   3/46  Z	4	0	3J055	F16D   3/46	5	その他のもの	Others
F16D   3/48  \	2	2	3J055	F16D   3/48	95	一方の継ぎ手部材が，軸に平行に配置されそして他方の継ぎ手部材の穴に挿入されているピンをもつもの	one coupling part having pins arranged parallel to the axis and entering holes in the other coupling part
F16D   3/50  \	1	1	3J055	F16D   3/50	0	１つまたはそれ以上の中間要素によって結合されている継ぎ手部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ３／１６が優先）	with the coupling parts connected by one or more intermediate members (F16D 3/16 takes precedence)
F16D   3/50  A	1	0	3J055	F16D   3/50	91	金属系	Metal base
F16D   3/50  B	1	0	3J055	F16D   3/50	166	ゴム系・一般	Rubber base, general
F16D   3/50  C	1	1	3J055	F16D   3/50	18	ゴム系・同芯継手間にゴム要素	Rubber base; rubber elements between concentric couplings
F16D   3/50  D	1	1	3J055	F16D   3/50	27	ゴム系・一方の軸に固定されてゴム要素間に他方の軸のフランジを挟むもの	Rubber base, fixed to one shaft and holding the flange of the other shaft between rubber elements
F16D   3/50  E	1	1	3J055	F16D   3/50	5	ゴム系・同芯継手間に肉厚係合部を有するリングを配置	Rubber base; placing rings with thick engagement sections between concentric couplings
F16D   3/50  F	1	1	3J055	F16D   3/50	47	ゴム系・同芯継手外周を囲む弾性筒〔含内歯のあるもの〕	Rubber base, elastic tubes surrounding perimeters of concentric couplings (including those with internal teeth)
F16D   3/50  G	1	1	3J055	F16D   3/50	11	金属系・軸垂直面に配置された薄板	Metal base, sheets placed on the face vertical to shafts
F16D   3/50  Z	1	0	3J055	F16D   3/50	65	その他	Others
F16D   3/52  \	2	2	3J055	F16D   3/52	28	中間要素が一つの連続した帯板，スプリングまたは類似のものからなり，両継ぎ手部材と多くの場所でかみあうもの	comprising a continuous strip, spring, or the like engaging the coupling parts at a number of places
F16D   3/54  \	2	2	3J055	F16D   3/54	68	並んで配置されると共に歯またはそれに相当するものをもつ２つのホイールを取り巻くチェーンまたは細板をもつ継ぎ手	Couplings comprising a chain or strip surrounding two wheels arranged side by side and provided with teeth or the equivalent
F16D   3/56  \	2	2	3J055	F16D   3/56	0	中間要素が，例えば軸の半径方向または軸に平行に配置された，弾性のある金属帯板，弾性のある丸棒，または類似のものからなり，これらの部材が全負荷によって共同的にせん断負荷されるもの	comprising elastic metal lamellae, elastic rods, or the like, e.g. arranged radially or parallel to the axis, the members being shear-loaded collectively by the total load
F16D   3/56  A	2	0	3J055	F16D   3/56	44	棒・軸方向	Bars, axial
F16D   3/56  B	2	0	3J055	F16D   3/56	9	棒・半径方向	Bars, radial
F16D   3/56  C	2	0	3J055	F16D   3/56	92	帯板	Batten plates
F16D   3/56  Z	2	0	3J055	F16D   3/56	14	その他	Others
F16D   3/58  \	3	3	3J055	F16D   3/58	1	中間要素がゴムまたはそれに類似の物質よりなるもの	the intermediate members being made of rubber or like material
F16D   3/58  A	3	0	3J055	F16D   3/58	64	棒・軸方向	Rod, axial
F16D   3/58  B	3	0	3J055	F16D   3/58	16	棒・半径方向	Rod, radial
F16D   3/58  Z	3	0	3J055	F16D   3/58	14	その他	Others
F16D   3/60  \	2	2	3J055	F16D   3/60	6	中間要素が，両方の継ぎ手部材に取り付けられた押圧または引張りリンクからなるもの（Ｆ１６Ｄ３／６４が優先）	comprising pushing or pulling links attached to both parts (F16D 3/64 takes precedence)
F16D   3/62  \	3	3	3J055	F16D   3/62	0	リンクまたはその取り付けが弾性的であるもの	the links or their attachments being elastic
F16D   3/62  A	3	0	3J055	F16D   3/62	69	リンクが金属板	Links being metal plates
F16D   3/62  B	3	0	3J055	F16D   3/62	34	リンクがゴム要素	Links being rubber elements
F16D   3/62  C	3	1	3J055	F16D   3/62	97	ゴム要素の補強	Reinforcement of rubber elements
F16D   3/62  Z	3	0	3J055	F16D   3/62	75	その他	Others
F16D   3/64  \	2	2	3J055	F16D   3/64	50	中間要素が，両方の継ぎ手部材の実質的に半径方向の壁面の間に配置された弾性のある要素からなるもの	comprising elastic elements arranged between substantially-radial walls of both coupling parts
F16D   3/66  \	3	3	3J055	F16D   3/66	281	その要素が，例えばコイルの形の金属であるもの	the elements being metallic, e.g. in the form of coils
F16D   3/68  \	3	3	3J055	F16D   3/68	593	その要素がゴムまたはそれに似た物質であるもの	the elements being made of rubber or similar material
F16D   3/70  \	2	2	3J055	F16D   3/70	2	中間要素が弾性のある要素からなり，一方の継ぎ手部材の穴に配置されると共に他方の継ぎ手部材のピンを取り囲んでいるもの	comprising elastic elements arranged in holes in one coupling part and surrounding pins on the other coupling part
F16D   3/70  A	2	0	3J055	F16D   3/70	196	軸方向ピン	Axial pins
F16D   3/70  B	2	0	3J055	F16D   3/70	16	半径方向ピン	Radial pins
F16D   3/70  Z	2	0	3J055	F16D   3/70	2	その他	Others
F16D   3/72  \	2	2	3J055	F16D   3/72	80	中間要素の両継ぎ手部材への取り付け部が軸方向に離れているもの（Ｆ１６Ｄ３／５６が優先）	with axially-spaced attachments to the coupling parts (F16D 3/56 takes precedence)
F16D   3/74  \	3	3	3J055	F16D   3/74	0	一つまたはそれ以上の中間要素がゴムまたはその他の可とう性物質でできているもの	the intermediate member or members being made of rubber or other flexible material
F16D   3/74  A	3	0	3J055	F16D   3/74	105	タイヤ形	Tire shapes
F16D   3/74  B	3	0	3J055	F16D   3/74	175	コイルスプリング	Coil springs
F16D   3/74  C	3	0	3J055	F16D   3/74	88	ベロ−ズ	Bellows
F16D   3/74  D	3	0	3J055	F16D   3/74	101	金属等に切り込み溝を形成したもの	Forming cutting slots on metal or the like
F16D   3/74  E	3	0	3J055	F16D   3/74	210	ゴム	Rubber
F16D   3/74  F	3	1	3J055	F16D   3/74	44	ゴムの補強	Rubber reinforcement
F16D   3/74  Z	3	0	3J055	F16D   3/74	231	その他	Others
F16D   3/76  \	2	2	3J055	F16D   3/76	0	中間要素が一つの弾性のあるリングとして形づくられ，軸上に中心が置かれて一方の継ぎ手部材の一部を取り囲むと共に他方の継ぎ手部材のスリーブに取り囲まれるもの	shaped as an elastic ring centered on the axis, surrounding a portion of one coupling part and surrounded by a sleeve of the other coupling part
F16D   3/76  A	2	0	3J055	F16D   3/76	59	リングの補強	Ring reinforcement
F16D   3/76  Z	2	0	3J055	F16D   3/76	439	その他	Others
F16D   3/77  \	3	3	3J055	F16D   3/77	19	そのリングが金属であるもの	the ring being metallic
F16D   3/78  \	2	2	3J055	F16D   3/78	526	中間要素が一つの弾性のあるディスクまたは平らなリングとして形づくられ，両継ぎ手部材の軸に垂直に配置され，且つそのディスクまたはリングの異なる組の点が各継ぎ手部材に取り付けられるようになっているもの，例．ハーディ継ぎ手	shaped as an elastic disc or flat ring, arranged perpendicular to the axis of the coupling parts, different sets of spots of the disc or ring being attached to each coupling part, e.g. Hardy couplings
F16D   3/79  \	3	3	3J055	F16D   3/79	11	そのディスクまたはリングが金属であるもの	the disc or ring being metallic
F16D   3/79  A	3	0	3J055	F16D   3/79	132	枠形	Frame shapes
F16D   3/79  Z	3	0	3J055	F16D   3/79	221	その他	Others
F16D   3/80  \	1	1	3J055	F16D   3/80	125	流体が利用されるもの（流体すべり継ぎ手Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３５／００）	in which a fluid is used (fluid couplings allowing continuous slip F16D 31/00-F16D 35/00)
F16D   3/82  \	2	2	3J055	F16D   3/82	8	空気を満たしたチューブの形式の継ぎ手要素をもつもの	with a coupling element in the form of a pneumatic tube
F16D   3/84  \	1	1	3J055	F16D   3/84	361	おおう物，例．ケーシング，カバー；それに特に適合される密封手段	Shrouds, e.g. casings, covers; Sealing means specially adapted therefor
F16D   3/84  A	1	0	3J055	F16D   3/84	163	回転しないカバ−〔Ｐ〜Ｗとの併記可〕	Non-rotatable covers (can be written with P to W)
F16D   3/84  B	1	1	3J055	F16D   3/84	49	複数の継手を保護するもの	Protecting multiple couplings
F16D   3/84  E	1	0	3J055	F16D   3/84	101	軸とともに回転し得るカバ−〔Ｐ〜Ｗとの併記可〕	Covers rotatable with shafts (can be written with P to W)
F16D   3/84  F	1	1	3J055	F16D   3/84	67	軸方向に変位可能なカバ−	Covers whose positions can be changed in the axial direction
F16D   3/84  G	1	1	3J055	F16D   3/84	13	回転方向に変位可能なカバ−	Covers whose positions can be changed in the rotating direction
F16D   3/84  J	1	1	3J055	F16D   3/84	240	曲折変位可能なカバ−	Covers
F16D   3/84  K	1	2	3J055	F16D   3/84	129	剛体と弾性体を組み合わせたカバ−	Covers combining rigid bodies and elastic bodies
F16D   3/84  L	1	2	3J055	F16D   3/84	113	カバ−の補強部の特徴〔カバ−を外側からおおう形式のものは，Ｔ〕	Characterized by reinforcing sections of covers (type of covering covers from outside T)
F16D   3/84  M	1	2	3J055	F16D   3/84	407	カバ−の軸方向断面形状の特徴〔例，ベロ−ズ形状の特徴〕	Characteristics of shapes of covers' axial cross sections, e.g. characteristics of bellows shapes
F16D   3/84  P	1	0	3J055	F16D   3/84	69	継手カバ−の細部	Details of coupling covers
F16D   3/84  Q	1	1	3J055	F16D   3/84	57	リツプ部の特徴	Characteristics of lip sections
F16D   3/84  R	1	1	3J055	F16D   3/84	1005	軸とカバ−との，または継手部材とカバ−との連結部の特徴	Characteristics of connecting sections between shafts and covers or coupling members and covers
F16D   3/84  S	1	2	3J055	F16D   3/84	30	滑り部材を有するもの	with slip members
F16D   3/84  T	1	1	3J055	F16D   3/84	94	カバ−の保護の特徴	Characteristics of cover protection
F16D   3/84  U	1	1	3J055	F16D   3/84	165	カバ−の内側と外側の連通部の特徴	Characteristics of  communicating sections of cover inner side and outer side
F16D   3/84  V	1	0	3J055	F16D   3/84	193	カバ−の組立方法の特徴	Characterized by methods of assembling covers
F16D   3/84  W	1	0	3J055	F16D   3/84	208	カバ−部材の製造方法の特徴	Characterized b methods of manufacturing cover members
F16D   3/84  Z	1	0	3J055	F16D   3/84	196	その他のもの	Others
F16D   5/00  \	0	0	3J055	F16D   5/00	11	衝撃継ぎ手，すなわち被動部材を交互に加速し減速する継ぎ手（流体継ぎ手Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３９／００）	Impulse couplings, i.e. couplings that alternately accelerate and decelerate the driven member (fluid couplings F16D 31/00-F16D 39/00)
F16D   7/00  \	0	0	3J055	F16D   7/00	73	すべり継ぎ手，例．過負荷の際に，衝撃を吸収するためにすべるもの（たわみ軸継ぎ手と組み合わされるものＦ１６Ｄ３／１４；流体すべり継ぎ手Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３５／００）	Slip couplings, e.g. slipping on overload, for absorbing shock (combined with yielding shaft couplings F16D 3/14; fluid slip couplings F16D 31/00-F16D 35/00)
F16D   7/02  \	1	1	3J055	F16D   7/02	26	摩擦形式のもの［２００６．０１］	of the friction type [2006.01]
F16D   7/02  A	1	0	3J055	F16D   7/02	929	面摩擦・一般	Surface friction, general
F16D   7/02  B	1	1	3J055	F16D   7/02	104	面摩擦・滑り検知，駆動停止	Surface friction, slip detection and drive stopping
F16D   7/02  C	1	0	3J055	F16D   7/02	509	磁力，磁性粉利用	Using magnetic force and magnetic power
F16D   7/02  D	1	0	3J055	F16D   7/02	113	軸に対し非垂直面摩擦〔コ−ン〕	Friction of non-vertical face to shafts (cones)
F16D   7/02  E	1	0	3J055	F16D   7/02	168	ボ−ル利用	Using balls
F16D   7/02  F	1	0	3J055	F16D   7/02	700	バネ要素の接触摩擦	Contact friction of spring elements
F16D   7/02  G	1	1	3J055	F16D   7/02	60	バネ要素が継手部材と一体のプラスチツク	Plastic whose spring elements are  integrated with coupling members
F16D   7/02  H	1	0	3J055	F16D   7/02	182	特殊用途〔テ−プレコ−ダリ−ル台〕	Special purposes (tape recorder reel stands)
F16D   7/02  Z	1	0	3J055	F16D   7/02	67	その他	Others
F16D   7/04  \	1	1	3J055	F16D   7/04	2	ラチェット形式のもの	of the ratchet type
F16D   7/04  A	1	0	3J055	F16D   7/04	217	軸に垂直な両面間にラチエツト歯	Ratchet gears between both faces which make right angle to shafts
F16D   7/04  B	1	0	3J055	F16D   7/04	28	軸に平行な弾性ピン	Resilient pins in parallel to shafts
F16D   7/04  C	1	0	3J055	F16D   7/04	53	軸に垂直な弾性ピン	Resilient pins vertical to shafts
F16D   7/04  D	1	0	3J055	F16D   7/04	189	噛み合い部の一方がバネ要素	One end of the engagement section being spring elements
F16D   7/04  E	1	0	3J055	F16D   7/04	8	滑り検知，駆動停止	Slip detection and drive stopping
F16D   7/04  Z	1	0	3J055	F16D   7/04	62	その他	Others
F16D   7/06  \	2	2	3J055	F16D   7/06	26	中間ボールまたはローラをもつもの	with intermediate balls or rollers
F16D   7/06  C	2	0	3J055	F16D   7/06	25	滑り検知，駆動停止	Slip detection and drive stopping
F16D   7/06  Z	2	0	3J055	F16D   7/06	89	その他	Others
F16D   7/08  \	3	3	3J055	F16D   7/08	332	係合と切り離しの間で軸方向に動くもの［５］	moving axially between engagement and disengagement [5]
F16D   7/10  \	3	3	3J055	F16D   7/10	310	係合と切り離しの間で半径方向に動くもの［５］	moving radially between engagement and disengagement [5]
F16D   9/00  \	0	0	3J055	F16D   9/00	206	結合を切り離すための安全部材をもつ継ぎ手	Couplings with safety member for disconnecting
F16D   9/00 100 \	1	1	3J055	F16D   9/00	221	軸方向シャーピン	Axial shear pins
F16D   9/00 200 \	1	1	3J055	F16D   9/00	140	半径方向シャーピン	Radial shear pins
F16D   9/00 300 \	1	1	3J055	F16D   9/00	87	破断検知，駆動停止；強勢破断	Break detection and drive stop; stress break
F16D   9/02  \	1	1	3J055	F16D   9/02	24	熱手段によるもの，例．部材を溶融するもの［６］	by thermal means, e.g. melting member [6]
F16D   9/04  \	1	1	3J055	F16D   9/04	71	引張り破壊によるもの［６］	by tensile breaking [6]
F16D   9/06  \	1	1	3J055	F16D   9/06	246	剪断応力に基づく破壊によるもの［６］	by breaking due to shear stress [6]
F16D   9/08  \	2	2	3J055	F16D   9/08	76	回転軸を取巻く小径部分上の，例．軸の剪断頸部（Ｆ１６Ｄ９／１０が優先）［６］	over a single area encircling the axis of rotation, e.g. shear necks on shafts(F16D9/10 takes precedence) [6]
F16D   9/10  \	2	2	3J055	F16D   9/10	28	再接続できるように結合を切り離した後，移動可能な部分をもつもの，例．前進可能なシャーピン［６］	having a part movable after disconnection so as to provide reconnection, e.g. advanceable shear pins [6]
F16D  11/00  \	0	0	3J056	F16D  11/00	22	部材が相互に係合する部分を有するクラッチ（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Clutches in which the members have interengaging parts (arrangements for synchronisation F16D 23/02; automatic clutches F16D 41/00-F16D 45/00; external control F16D 48/00)
F16D  11/00  A	0	0	3J056	F16D  11/00	447	噛合い部の形状に特徴を有するもの	Characterized by shapes of claw sections
F16D  11/00  Z	0	0	3J056	F16D  11/00	205	その他のもの	Others
F16D  11/02  \	1	1	3J056	F16D  11/02	42	クラッチに取付けられた部分が固定的に取付けられた部材に接触することによって結合が切り離されるもの	disengaged by a contact of a part mounted on the clutch with a stationarily-mounted member
F16D  11/04  \	2	2	3J056	F16D  11/04	27	軸方向にのみ動けるクラッチ部材をもつもの	with clutching members movable only axially
F16D  11/04  A	2	0	3J056	F16D  11/04	91	揺動部材により作動させるもの	Operating by oscillating members
F16D  11/04  B	2	0	3J056	F16D  11/04	122	出没部材により作動させるもの	Operating by haunted members
F16D  11/04  C	2	0	3J056	F16D  11/04	173	回動部材により作動させるもの，例．ハブクラッチ	Operating by rolling members, e.g. hub clutches
F16D  11/04  D	2	0	3J056	F16D  11/04	62	操向クラッチ用（Ｆ１６Ｄ１１／０４Ａ〜Ｃが優先）	for steering clutches (F16D11/04A-C take precedence)
F16D  11/04  Z	2	0	3J056	F16D  11/04	91	その他のもの	Others
F16D  11/06  \	2	2	3J056	F16D  11/06	215	軸方向のみ以外の別の方向にも動けるクラッチ部材をもつもの，例．回転キー	with clutching members movable otherwise than only axially, e.g. rotatable keys
F16D  11/08  \	1	1	3J056	F16D  11/08	45	非回転部分を軸方向に動かして作動するもの［２００６．０１］	actuated by moving a non-rotating part axially [2006.01]
F16D  11/10  \	2	2	3J056	F16D  11/10	30	軸方向にのみ動けるクラッチ部材をもつもの	with clutching members movable only axially
F16D  11/10  A	2	0	3J056	F16D  11/10	377	内歯と外歯の噛合いによるもの	by engagement of internal teeth and external teeth
F16D  11/10  B	2	0	3J056	F16D  11/10	154	ピンと孔の嵌合によるもの	by fitting of pins and holes
F16D  11/10  C	2	0	3J056	F16D  11/10	407	噛合い部が複数箇所あるもの	Multiple engagement sections
F16D  11/10  D	2	0	3J056	F16D  11/10	72	操向クラッチ用（Ｆ１６Ｄ１１／１０Ａ〜Ｃが優先）	for steering clutches (F16D11/10A-C  take precedence)
F16D  11/10  Z	2	0	3J056	F16D  11/10	468	その他のもの	Others
F16D  11/12  \	2	2	3J056	F16D  11/12	82	軸方向のみ以外の別の方向にも動けるクラッチ部材をもつもの	with clutching members movable otherwise than only axially
F16D  11/14  \	1	1	3J056	F16D  11/14	41	軸方向にのみ動けるクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１１／０２，Ｆ１６Ｄ１１／０８が優先）［５］	with clutching members movable only axially(F16D11/02, F16D11/08 take precedence) [5]
F16D  11/16  \	1	1	3J056	F16D  11/16	7	軸方向のみ以外の別の方向にも動けるクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１１／０２，Ｆ１６Ｄ１１／０８が優先）［５］	with clutching members movable otherwise than only axially(F16D11/02, F16D11/08 take precedence) [5]
F16D  13/00  \	0	0	3J056	F16D  13/00	56	摩擦クラッチ（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Friction clutches (arrangements for synchronisation F16D 23/02; automatic clutches F16D 43/00-F16D 45/00; external control F16D 48/00)
F16D  13/02  \	1	1	3J056	F16D  13/02	9	クラッチに取付けられた部分が固定的に取付けられた部材に接触することによって，結合が切り離されるもの	disengaged by the contact of a part mounted on the clutch with a stationarily-mounted member
F16D  13/04  \	1	1	3J056	F16D  13/04	3	連結されるべき軸の１方から少なくとも部分的に伝動される力によって作動または係合保持するための手段をもつもの（自動クラッチＦ１６Ｄ４３／００）	with means for actuating or keeping engaged by a force derived at least partially from one of the shafts to be connected (automatic clutches F16D 43/00)
F16D  13/06  \	2	2	3J056	F16D  13/06	3	軸方向のみ以外の別の方向にも動けるクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０８，Ｆ１６Ｄ１３／１２が優先）	with clutching members movable otherwise than only axially (F16D 13/08, F16D 13/12 take precedence)
F16D  13/08  \	1	1	3J056	F16D  13/08	47	バンドの端部を作動する付属的なクラッチのあるなしにかかわらずに，ドラムまたはそれに類似するものを１巻き以上取り巻いておりかつ連結されるリンク部分から組み立てられ得るら旋状のバンドまたはそれに相当する部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０２が優先）	with a helical band or equivalent member, which may be built-up from linked parts, with more than one turn embracing a drum or the like, with or without an additional clutch actuating the end of the band ()
F16D  13/08  A	1	0	3J056	F16D  13/08	366	螺旋バンドと巻付け軸・ドラムとの関連に特徴を有するもの	Characterized by relation of spiral bands and winding shafts and drams
F16D  13/08  Z	1	0	3J056	F16D  13/08	280	その他のもの	Others
F16D  13/10  \	1	1	3J056	F16D  13/10	40	ドラム，ホイールリムまたはそれに類似するものの外周面と共働するクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０２〜Ｆ１６Ｄ１３／０８が優先）	with clutching members co-operating with the periphery of a drum, a wheel-rim, or the like ()
F16D  13/12  \	1	1	3J056	F16D  13/12	69	ドラムまたはそれに類似するものの内周面と共働する拡張できるバンドまたはコイルをもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０２が優先）	with an expansible band or coil co-operating with the inner surface of a drum or the like ()
F16D  13/14  \	1	1	3J056	F16D  13/14	136	ドラムまたはそれに類似するものの内周面と共働する外向きに動けるクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０２，Ｆ１６Ｄ１３／０６，Ｆ１６Ｄ１３／１２が優先）	with outwardly-movable clutching members co-operating with the inner surface of a drum or the like ()
F16D  13/16  \	2	2	3J056	F16D  13/16	14	半径方向に動ける部分として形づくられたもの	shaped as radially-movable segments
F16D  13/18  \	2	2	3J056	F16D  13/18	4	連結されたまたは別々に枢着された部分として形づくられたもの	shaped as linked or separately-pivoted segments
F16D  13/20  \	1	1	3J056	F16D  13/20	9	ドラムまたはホイールリムの内外両周面と共働するクラッチ部材をもつもの	with clutching members co-operating with both the periphery and the inner surface of a drum or wheel-rim
F16D  13/22  \	1	1	3J056	F16D  13/22	32	軸方向に可動のクラッチ部材をもつもの	with axially-movable clutching members
F16D  13/24  \	2	2	3J056	F16D  13/24	48	円すい形の摩擦面をもつもの	with conical friction surfaces
F16D  13/26  \	3	3	3J056	F16D  13/26	6	特定のまたは各々の軸方向に可動な部材が軸方向に取付けられた部材に対してのみ押付けられるもの	in which the or each axially-movable member is pressed exclusively against an axially-located member
F16D  13/28  \	4	4	3J056	F16D  13/28	3	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member
F16D  13/30  \	5	5	3J056	F16D  13/30	1	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only
F16D  13/32  \	3	3	3J056	F16D  13/32	1	２つ以上の軸方向に可動な部材が，一方から軸着部材の方向に圧力を加えられているもの	in which two or more axially-movable members are pressed from one side towards an axially-located member
F16D  13/32  A	3	0	3J056	F16D  13/32	213	一つの円錐摩擦体を有するもの	with one cone frictional body
F16D  13/32  B	3	0	3J056	F16D  13/32	84	複数の円錐摩擦体を有するもの	with multiple cone frictional bodies
F16D  13/32  Z	3	0	3J056	F16D  13/32	5	その他のもの	Others
F16D  13/34  \	4	4	3J056	F16D  13/34	1	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member
F16D  13/36  \	5	5	3J056	F16D  13/36	1	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only
F16D  13/38  \	2	2	3J056	F16D  13/38	24	平らなクラッチ面をもつもの，例．ディスクをもつもの	with flat clutching surfaces, e.g. discs
F16D  13/40  \	3	3	3J056	F16D  13/40	8	特定のまたは各々の軸方向に可動な部材が軸方向に取付けられた部材に対してのみ押付けられるもの	in which the or each axially-movable member is pressed exclusively against an axially-located member
F16D  13/42  \	4	4	3J056	F16D  13/42	2	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member
F16D  13/44  \	5	5	3J056	F16D  13/44	12	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only
F16D  13/46  \	3	3	3J056	F16D  13/46	4	１つが駆動側に取り付けられ他方が従動側に取り付けられている２つの軸方向に可動な部材が，一方から軸方向に取り付けられた部材の方向に押し付けられるもの	in which two axially-movable members, of which one is attached to the driving side and the other to the driven side, are pressed from one side towards an axially-located member
F16D  13/46  A	3	0	3J056	F16D  13/46	413	単板クラツチ	Single disc clutches
F16D  13/46  B	3	0	3J056	F16D  13/46	205	複板クラツチ	Double disc clutches
F16D  13/46  C	3	0	3J056	F16D  13/46	302	デユアルクラツチ	Dual clutches
F16D  13/46  Z	3	0	3J056	F16D  13/46	44	その他のもの	Others
F16D  13/48  \	4	4	3J056	F16D  13/48	2	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member
F16D  13/50  \	5	5	3J056	F16D  13/50	15	クラッチ圧力がスプリングのみによってあたえられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only
F16D  13/52  \	3	3	3J056	F16D  13/52	62	多板クラッチ	Clutches with multiple lamellae
F16D  13/52  A	3	0	3J056	F16D  13/52	442	摩擦多板の押圧・解除手段に特徴を有するもの	Characterized by means of pressing and releasing frictional multi-discs
F16D  13/52  B	3	1	3J056	F16D  13/52	66	回動レバ−を作動させて摩擦多板の押圧・解除をさせるもの	Pressing and releasing frictional multi-discs by activating rotating levers
F16D  13/52  C	3	1	3J056	F16D  13/52	459	内部操作部材を作動させて摩擦多板の押圧・解除をさせるもの	Pressing and releasing frictional multi-discs by activating internal operation members
F16D  13/52  D	3	1	3J056	F16D  13/52	282	外部操作部材を作動させて摩擦多板の押圧・解除をさせるもの	Pressing and releasing frictional multi-discs by activating external operation members
F16D  13/52  Z	3	0	3J056	F16D  13/52	617	その他のもの	Others
F16D  13/54  \	4	4	3J056	F16D  13/54	14	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member
F16D  13/56  \	5	5	3J056	F16D  13/56	43	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only
F16D  13/58  \	1	1	3J056	F16D  13/58	104	細部	Details
F16D  13/60  \	2	2	3J056	F16D  13/60	15	クラッチ要素（摩擦ライニングまたはその取り付けＦ１６Ｄ６９／００）	Clutching elements (friction lining or attachment thereof F16D 69/00)
F16D  13/60  A	2	0	3J056	F16D  13/60	369	クラツチデイスクハブ・スプラインに特徴を有するもの	Characterized by scratch disc hubs and splines
F16D  13/60  T	2	0	3J056	F16D  13/60	420	多板支持用クラツチドラム	Clutch drams for supporting multiple plates
F16D  13/60  Z	2	0	3J056	F16D  13/60	258	その他のもの	Others
F16D  13/62  \	3	3	3J056	F16D  13/62	22	クラッチバンド；クラッチシュー；クラッチドラム（ブレーキバンド，ブレーキシュー，ブレーキドラムＦ１６Ｄ６５／００）	Clutch-bands; Clutch-shoes; Clutch-drums (brake-bands, brake-shoes, brake-drums F16D 65/00)
F16D  13/62  A	3	0	3J056	F16D  13/62	1199	クラツチフエ−シングの形状・材質に特徴を有するもの	Characterized by shapes and materials of clutch facings
F16D  13/62  B	3	0	3J056	F16D  13/62	254	クラツチフエ−シングの取付けに特徴を有するもの	Characterized by mounting of clutch facings
F16D  13/62  Z	3	0	3J056	F16D  13/62	82	その他のもの	Others
F16D  13/64  \	3	3	3J056	F16D  13/64	88	クラッチ板；クラッチ薄板（ブレーキ板，ブレーキ薄板Ｆ１６Ｄ６５／１２）	Clutch-plates; Clutch-lamellae (brake-plates, brake-lamellae F16D 65/12)
F16D  13/64  F	3	0	3J056	F16D  13/64	113	ダンパ−を有するもの	with dampers
F16D  13/64  A	3	1	3J056	F16D  13/64	676	コイルスプリングを用いるもの〔Ｒ，Ｌ優先〕	Using coil springs (R and L take precedence)
F16D  13/64  B	3	2	3J056	F16D  13/64	303	コイルスプリングを内外二重に用いるもの〔Ｒ．Ｌ優先〕	Using inner and outer coil springs (R and L take precedence)
F16D  13/64  C	3	1	3J056	F16D  13/64	160	ゴムを用いるもの〔Ｒ．Ｌ優先〕	Using rubber (R and L take precedence)
F16D  13/64  D	3	2	3J056	F16D  13/64	76	特殊形状のゴムを用いるもの〔Ｒ．Ｌ優先〕	Using rubber in the special shape (R and L take precedence)
F16D  13/64  E	3	1	3J056	F16D  13/64	144	板ばねを用いるもの〔Ｒ．Ｌ優先〕	Using blade springs (R and L take precedence)
F16D  13/64  R	3	1	3J056	F16D  13/64	112	流体を用いるもの	Using fluids
F16D  13/64  L	3	1	3J056	F16D  13/64	31	急激な回転変動に対し，ダンパ−を一部ロツクするもの〔流体ダンパ−については（Ｒ）優先〕	Locking a part of a damper against rapid rotating fluctuation (as far as fluid damper is concerned , (R) takes precedence)
F16D  13/64  G	3	0	3J056	F16D  13/64	386	フリクシヨンワツシヤ・皿ばねに特徴を有するもの	Characterized by friction washers and coned disc springs
F16D  13/64  H	3	1	3J056	F16D  13/64	85	角速度、又はトルク変動により摩擦力を変更させるもの	Changing frictional force by using angular velocity or torque fluctuation
F16D  13/64  Z	3	0	3J056	F16D  13/64	299	その他のもの	Others
F16D  13/66  \	4	4	3J056	F16D  13/66	7	円すい形のもの	of conical shape
F16D  13/68  \	4	4	3J056	F16D  13/68	9	板または薄板の支持具への取り付け具	Attachments of plates or lamellae to their supports
F16D  13/68  E	4	0	3J056	F16D  13/68	85	クツシヨニングプレ−ト又は摩擦板のハブ側への取り付け〔ダンパ−作用をするもの１３／６４〕	Mounting of cushioning plates or friction plates to the hub side (the damper action  13/64)
F16D  13/68  Z	4	0	3J056	F16D  13/68	21	その他のもの	Others
F16D  13/69  \	4	4	3J056	F16D  13/69	7	解放状態で薄板を拡開させるための装置	Arrangements for spreading lamellae in released state
F16D  13/69  A	4	0	3J056	F16D  13/69	170	単板クラツチに関するもの	Related to the single disc clutches
F16D  13/69  B	4	0	3J056	F16D  13/69	182	多板クラツチに関するもの	Related to the multiple disc clutches
F16D  13/69  Z	4	0	3J056	F16D  13/69	176	その他のもの	Others
F16D  13/70  \	2	2	3J056	F16D  13/70	17	加圧部材，例．クラッチ板または薄板用の加圧板；加圧部材の案内装置	Pressure members, e.g. pressure plates, for clutch-plates or lamellae; Guiding arrangements for pressure members
F16D  13/70  A	2	0	3J056	F16D  13/70	318	加圧部材に特徴を有するもの	Characterized by press members
F16D  13/70  B	2	0	3J056	F16D  13/70	219	加圧部材の案内装置に特徴を有するもの	Characterized by guide devices of guide members
F16D  13/70  Z	2	0	3J056	F16D  13/70	75	その他のもの	Others
F16D  13/71  \	3	3	3J056	F16D  13/71	16	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only
F16D  13/71  A	3	0	3J056	F16D  13/71	180	ダイヤフラムスプリングによる押圧手段に特徴を有するもの	Characterized by means of pushing by diaphragm springs
F16D  13/71  H	3	1	3J056	F16D  13/71	149	ダイヤフラムスプリング自体に特徴のあるもの	Characterized by diaphragm springs themselves
F16D  13/71  K	3	1	3J056	F16D  13/71	264	ダイヤフラムスプリングのクラツチカバ−に対する結合に特徴のあるもの	Characterized by bonding to clutch covers of diaphragm springs
F16D  13/71  M	3	1	3J056	F16D  13/71	125	ダイヤフラムスプリングとプレツシヤプレ−トの接触部に特徴のあるもの	Characterized by contact sections of diaphragm springs and pressure plates
F16D  13/71  B	3	0	3J056	F16D  13/71	112	コイルスプリングによる押圧手段に特徴を有するもの	Characterized by means of pushing by coil springs
F16D  13/71  Z	3	0	3J056	F16D  13/71	46	その他のもの	Others
F16D  13/72  \	2	2	3J056	F16D  13/72	26	冷却に関して特徴があるもの	Features relating to cooling
F16D  13/72  A	2	0	3J056	F16D  13/72	322	空冷によるもの	by air-cooling
F16D  13/72  B	2	0	3J056	F16D  13/72	323	オイルで冷却するもの	by oil-cooling
F16D  13/72  Z	2	0	3J056	F16D  13/72	30	その他のもの	Others
F16D  13/74  \	2	2	3J056	F16D  13/74	38	潤滑に関して特徴があるもの	Features relating to lubrication
F16D  13/74  A	2	0	3J056	F16D  13/74	291	クラツチフエ−シングへの給油に特徴を有するもの〔油圧クラツチの潤滑，２５／１２〕	Characterized by oil supply to clutch facing (lubrication of oil pressure clutches 25/12)
F16D  13/74  Z	2	0	3J056	F16D  13/74	252	その他のもの	Others
F16D  13/75  \	2	2	3J056	F16D  13/75	39	調整に関して特徴があるもの，例．ゆるみ調整装置	Features relating to adjustment, e.g. slack adjusters
F16D  13/75  A	2	0	3J056	F16D  13/75	139	摩耗に対して警報を出すもの	Issuing warnings against wearing
F16D  13/75  B	2	0	3J056	F16D  13/75	326	摩耗に対して間隙調整するもの〔Ａ優先〕	Adjusting clearance against friction (A takes precedence)
F16D  13/75  Z	2	0	3J056	F16D  13/75	91	その他のもの	Others
F16D  13/76  \	1	1	3J056	F16D  13/76	55	特に他の伝動装置部材に組み込まれて用いられるもの，すなわち少なくとも１つのクラッチ部材が他の機能をもつもの，例．プーリーのディスクとなっているもの	specially adapted to incorporate with other transmission parts, i.e. at least one of the clutch parts also having another function, e.g. being the disc of a pulley
F16D  15/00  \	0	0	3J056	F16D  15/00	24	くさび作用のボールまたはローラをもつクラッチまたはその他のくさびとなる分離するクラッチ部材をもつクラッチ（フリーホイール，フリーホイールクラッチＦ１６Ｄ４１／００；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Clutches with wedging balls or rollers or with other wedgeable separate clutching members (freewheels, freewheel clutches F16D 41/00; automatic clutches F16D 43/00-F16D 45/00; external control F16D 48/00)
F16D  15/00  A	0	0	3J056	F16D  15/00	83	操向クラツチ用	for steering clutches
F16D  15/00  Z	0	0	3J056	F16D  15/00	465	その他のもの	Others
F16D  17/00  \	0	0	3J056	F16D  17/00	15	部材の１つをその他の部材のまわりに配置するクラッチ部材の接触面の偏心によってのみ動力が伝えられるクラッチ（自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Clutches in which the drive is transmitted solely by virtue of the eccentricity of the contacting surfaces of clutch members which fit one around the other (automatic clutches F16D 43/00-F16D 45/00; external control F16D 48/00)
F16D  19/00  \	0	0	3J056	F16D  19/00	123	機械的に作動されるクラッチ部材を有するもので他類に属しないクラッチ（自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Clutches with mechanically-actuated clutching members not otherwise provided for (automatic clutches F16D 43/00-F16D 45/00; external control F16D 48/00)
F16D  21/00  \	0	0	3J056	F16D  21/00	239	機械的に作動されるクラッチを複数個組み合わせたシステム（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０４；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Systems comprising a plurality of mechanically-actuated clutches (for synchronisation F16D 23/04; automatic clutches F16D 43/00-F16D 45/00; external control F16D 48/00)
F16D  21/02  \	1	1	3J056	F16D  21/02	2	３つ以上のシャフトまたは他の伝動部材を異なった方法で相互に連結するためのもの	for interconnecting three or more shafts or other transmission members in different ways
F16D  21/04  \	2	2	3J056	F16D  21/04	7	多数の回転伝動部材，例．多数の歯車，を支持する軸を有するものであって，各々の伝動部材が，軸と伝動部材のハブの間の１つまたは複数のクラッチ部材により軸に連結されうるもの	with a shaft carrying a number of rotatable transmission members, e.g. gears, each of which can be connected to the shaft by a clutching member or members between the shaft and the hub of the transmission member
F16D  21/06  \	2	2	3J056	F16D  21/06	5	少なくとも２つの駆動軸または２つの従動軸が同心になっているもの	at least two driving shafts or two driven shafts being concentric
F16D  21/08  \	1	1	3J056	F16D  21/08	5	すべてのクラッチが結合された時だけ２つの軸を結合する連続して配置されたクラッチ（Ｆ１６Ｄ１３／０８，Ｆ１６Ｄ１３／１２が優先）	Serially-arranged clutches interconnecting two shafts only when all the clutches are engaged (F16D 13/08, F16D 13/12 take precedence)
F16D  23/00  \	0	0	3J056	F16D  23/00	40	機械的に作動されるクラッチであって１つの格別の形式に特定されないものの細部；クラッチの同期装置	Details of mechanically-actuated clutches not specific for one distinct type; Synchronisation arrangements for clutches
F16D  23/00  M	0	0	3J056	F16D  23/00	81	クラツチの自動制御に関するもの	Related to automatic control of clutches
F16D  23/00  Z	0	0	3J056	F16D  23/00	19	その他のもの	Others
F16D  23/02  \	1	1	3J056	F16D  23/02	186	同期装置のためのもの（係合を容易にさせるためのクラッチ部材の相互係合部分の形状または取付けＦ１６Ｄ１１／０８）	Arrangements for synchronisation (shape or mounting of interengaging parts of clutch members to facilitate engagement F16D 11/08)
F16D  23/04  \	2	2	3J056	F16D  23/04	107	付属的な摩擦クラッチのあるもの	with an additional friction cluch
F16D  23/06  \	3	3	3J056	F16D  23/06	44	および同期作用する前にメインクラッチが結合されることを防ぐ妨害機構のあるもの	and a blocking mechanism preventing the engagement of the main clutch prior to synchronisation
F16D  23/06  A	3	0	3J056	F16D  23/06	574	シフテイングキ−を用いた同期噛合装置	Synchronous engaging devices using shifting keys
F16D  23/06  B	3	1	3J056	F16D  23/06	118	シフト部材をコイルスプリングで径方向に付勢するもの	Energizing shift members to the radial direction by using coil springs
F16D  23/06  C	3	1	3J056	F16D  23/06	429	シンクロナイザリング	Synchronizer rings
F16D  23/06  D	3	2	3J056	F16D  23/06	242	摩擦面に特徴を有するもの	Characterized by friction faces
F16D  23/06  E	3	0	3J056	F16D  23/06	134	ピン型同期噛合装置	Pin type synchronous engaging devices
F16D  23/06  F	3	0	3J056	F16D  23/06	43	サ−ボ型同期噛合装置	Servo type synchronous engaging devices
F16D  23/06  G	3	0	3J056	F16D  23/06	54	コンスタントロ−ド型同期噛合装置	Constant load type synchronous engaging devices
F16D  23/06  K	3	0	3J056	F16D  23/06	35	噛み合いクラツチの外周に，摺動可能な同期リングを持つもの〔主に船外機用〕	with slidable synchronous rings around perimeters of engaging clutches
F16D  23/06  H	3	0	3J056	F16D  23/06	197	噛合い部に特徴を有するもの	Characterized by engaging sections
F16D  23/06  Z	3	0	3J056	F16D  23/06	387	その他のもの	Others
F16D  23/08  \	2	2	3J056	F16D  23/08	11	同期作用に関するクラッチ部材を切り離すだけの妨害機構のあるもの（付属的な摩擦クラッチと結合されているものＦ１６Ｄ２３／０６）	with a blocking mechanism that only releases the clutching member on synchronisation (in combination with an additional friction clutch F16D 23/06)
F16D  23/10  \	2	2	3J056	F16D  23/10	68	クラッチ部材が同じ速度で動いている時に自動的にクラッチが結合されるもの；同期作用を表示するもの	automatically producing the engagement of the clutch when the clutch members are moving at the same speed; Indicating synchronisation
F16D  23/12  \	1	1	3J056	F16D  23/12	50	上記のようなクラッチの外部に配置された機械的なクラッチ作動機構（クラッチの結合に特徴をもつものＦ１６Ｄ２１／００；同期作用に特徴をもつものＦ１６Ｄ２３／０２）	Mechanical clutch-actuating mechanisms arranged outside the clutch as such (specific for combined clutches F16D 21/00; mechanisms specific for synchronisation F16D 23/02)
F16D  23/12  A	1	0	3J056	F16D  23/12	87	レリ−ズワイヤによる作動機構に特徴を有するもの〔Ｗ〜Ｒが優先〕	Characterized by the working mechanism by release wires (W to R take precedence)
F16D  23/12  B	1	0	3J056	F16D  23/12	141	リンク機構に特徴を有するもの〔Ｗ〜Ｒが優先〕	Characterized by the link mechanism (W to R take precedence)
F16D  23/12  D	1	0	3J056	F16D  23/12	73	ペダル〔Ｗ〜Ｒが優先〕	Pedals (W to R take precedence)
F16D  23/12  E	1	0	3J056	F16D  23/12	143	操作レバ−〔Ｗ〜Ｒが優先〕	Steering levers (W to R take precedence)
F16D  23/12  W	1	0	3J056	F16D  23/12	84	複数のクラツチを有し、その関連操作に特徴のあるもの	Including multiple clutches and characterized by their related operations
F16D  23/12  F	1	0	3J056	F16D  23/12	57	振動がクラツチ操作側に伝わるのを防止するもの	Preventing vibration from being transmitted to the side of clutch operation
F16D  23/12  H	1	0	3J056	F16D  23/12	47	摩耗又は伸び等によるたるみを除去するもの，又は間隙調整	Removing slack caused by friction or extension or adjusting clearance
F16D  23/12  J	1	1	3J056	F16D  23/12	78	自動的にたるみを除去するもの、又は自動間隙調整	Automatically removing slack or adjusting clearance
F16D  23/12  K	1	2	3J056	F16D  23/12	64	軸方向のたるみ、間隙を自動的に調整するもの	Automatically adjusting slack in the axial direction and clearance
F16D  23/12  L	1	0	3J056	F16D  23/12	169	クラツチ操作を係合位置，又は離脱位置に固定するロツク機構に関するもの	Related to the lock mechanism which fixes the clutch operations to engaging positions or removal positions
F16D  23/12  M	1	0	3J056	F16D  23/12	48	クラツチの操作量を規制するもの〔例．クラツチペダルの踏み込み位置規制〕	Regulating the amount of clutch operations, e.g. regulating the pressing position of the clutch pedal
F16D  23/12  N	1	0	3J056	F16D  23/12	97	クラツチの位置、係合状態の検知又はクラツチ操作の異常時に警報を出すもの〔摩耗検知１３／７５Ａ〕	Detecting the clutch position and engagement conditions or issuing warning when abnormalities of clutch operations occur (detection of friction 13/75A)
F16D  23/12  P	1	0	3J056	F16D  23/12	137	クラツチの操作量と操作力との関係を考慮したもの、例，ペダルの踏力軽減	in consideration of the clutch operation amount and the operation force, e.g. reduction of pedal stepping force
F16D  23/12  Q	1	0	3J056	F16D  23/12	44	操作量に比例しないでクラツチの係合を弾性的に行う点に特徴のあるもの	Characterized by flexible clutch engagement  not proportional to the operational amount
F16D  23/12  R	1	1	3J056	F16D  23/12	47	クラツチの係合を滑らかにするダンパ−を設けたもの	with dampers which smoothen the clutch engagement
F16D  23/12  Z	1	0	3J056	F16D  23/12	356	その他のもの	Others
F16D  23/14  \	2	2	3J056	F16D  23/14	30	クラッチ作動スリーブ；クラッチ作動スリーブに直接連結された作動部材	Clutch-actuating sleeves; Actuating members directly connected to clutch-actuating sleeves
F16D  23/14  A	2	0	3J056	F16D  23/14	740	レリ−ズ軸受に特徴を有するもの	Characterized by release bearings
F16D  23/14  B	2	0	3J056	F16D  23/14	99	レリ−ズレバ−に特徴を有するもの	Characterized by release levers
F16D  23/14  C	2	0	3J056	F16D  23/14	191	シフテイングフオ−クに特徴を有するもの	Characterized by shifting forks
F16D  23/14  D	2	1	3J056	F16D  23/14	71	シフテイングフオ−クのハウジングへの取り付け枢着部に特徴のあるもの	Characterized by pivoting of shifting forks to housings
F16D  23/14  J	2	0	3J056	F16D  23/14	187	レリ−ズ軸受とレリ−ズレバ−，又は，ダイヤフラムスプリングとの結合部に特徴のあるもの	Characterized by bonding sections between release bearings and release levers or diaphragm springs
F16D  23/14  K	2	0	3J056	F16D  23/14	49	レリ−ズ軸受とレリ−ズフオ−クとを結合するクリツプに特徴のあるもの	Characterized by clips connecting between release bearings and release forks
F16D  23/14  Z	2	0	3J056	F16D  23/14	253	その他のもの	Others
F16D  25/00  \	0	0	3J057	F16D  25/00	152	流体で作動されるクラッチ（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；流体クラッチＦ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３９／００；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Fluid-actuated clutches (arrangements for synchronization F16D 23/02; fluid clutches F16D 31/00-F16D 39/00; automatic clutches F16D 41/00-F16D 45/00; external control F16D 48/00)
F16D  25/02  \	1	1	3J057	F16D  25/02	15	連結されるべき軸の一方から少なくとも部分的に伝動される力によって作動または係合維持するための手段をもつもの	with means for actuating or keeping engaged by a force derived at least partially from one of the shafts to be connected
F16D  25/04  \	1	1	3J057	F16D  25/04	1	流体が弾性クラッチ部材，例．隔膜状装置または気体チューブ，に作用するもの（Ｆ１６Ｄ２５／０２が優先；気体チューブを用いた継ぎ手Ｆ１６Ｄ３／８２）	in which the fluid actuates an elastic clutching member, e.g. a diaphragm or a pneumatic tube (F16D 25/02 takes precedence; coupling using a pneumatic tube F16D 3/82)
F16D  25/04  A	1	0	3J057	F16D  25/04	62	ダイヤフラム式作動装置	Diaphragm actuators
F16D  25/04  B	1	0	3J057	F16D  25/04	42	弾性チューブ式作動装置	Elastic tube actuators
F16D  25/04  C	1	1	3J057	F16D  25/04	83	半径方向に作動するもの	Operating in the radial direction
F16D  25/04  Z	1	0	3J057	F16D  25/04	4	その他のもの	Others
F16D  25/06  \	1	1	3J057	F16D  25/06	157	流体がクラッチに組み込まれたピストンに作用するもの（Ｆ１６Ｄ２５／０２が優先）	in which the fluid actuates a piston incorporated in the clutch (F16D 25/02 takes precedence)
F16D  25/061  \	2	2	3J057	F16D  25/061	75	中間結合をするクラッチ部材をもつクラッチ	the clutch having interengaging clutch members
F16D  25/062  \	2	2	3J057	F16D  25/062	11	摩擦面をもつクラッチ	the clutch having friction surfaces
F16D  25/063  \	3	3	3J057	F16D  25/063	33	軸方向に動くだけのクラッチ部材をもつもの	with clutch members exclusively moving axially
F16D  25/063  A	3	0	3J057	F16D  25/063	158	逆止弁を備えるもの	Including check valves
F16D  25/063  B	3	0	3J057	F16D  25/063	81	絞りを備えるもの	with restriction
F16D  25/063  F	3	0	3J057	F16D  25/063	64	遠心作動弁を備えるもの（自動クラッチＦ１６Ｄ４３／２８４）	with centrifugal working valves (automatic clutches F16D43/284)
F16D  25/063  G	3	0	3J057	F16D  25/063	159	二重ピストンを備えるもの	with double pistons
F16D  25/063  Z	3	0	3J057	F16D  25/063	179	その他のもの	Others
F16D  25/0632  \	4	4	3J057	F16D  25/0632	59	円すい形の摩擦表面をもつもの，例．コーンクラッチ［５］	with conical friction surfaces, e.g. cone clutches [5]
F16D  25/0635  \	4	4	3J057	F16D  25/0635	302	平らな摩擦面をもつもの，例．ディスク［５］	with flat friction surfaces, e.g. discs [5]
F16D  25/0638  \	5	5	3J057	F16D  25/0638	2096	２つ以上のディスクをもつもの，例．多板［５］	with more than two discs, e.g. multiple lamellae [5]
F16D  25/0638 100 \	6	6	3J057	F16D  25/0638	229	板ばねを用いるもの	Using blade springs
F16D  25/064  \	4	4	3J057	F16D  25/064	64	摩擦面がみぞになっているもの	the friction surface being grooved
F16D  25/065  \	3	3	3J057	F16D  25/065	39	少なくとも半径方向の成分をもつ運動をするクラッチ部材をもつもの	with clutching members having a movement which has at least a radial component
F16D  25/08  \	1	1	3J057	F16D  25/08	8	クラッチ部材と一緒に回転しない流体作用をする部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ２５／０２が優先）	with fluid-actuated member not rotating with a clutching member (F16D 25/02 takes precedence)
F16D  25/08  A	1	0	3J057	F16D  25/08	103	間隙調整機構，例．間隙調整のための検知手段，を備えるもの	with the clearance adjustment mechanism, e.g. means of detection
F16D  25/08  B	1	1	3J057	F16D  25/08	110	摩耗自動補償機構を備えるもの	with the friction auto compensation mechanism
F16D  25/08  C	1	0	3J057	F16D  25/08	323	マスターシリンダを用いて操作するもの（Ｆ１６Ｄ２５／０８　Ｊが優先）	Operating by using master cylinders (F16D25/08J takes precedence)
F16D  25/08  D	1	1	3J057	F16D  25/08	388	マスターシリンダ；リザーバ（Ｆ１６Ｄ２５／０８　Ｆ，Ｆ１６Ｄ２５／０８　Ｇが優先；ブレ−キ用Ｂ６０Ｔ）	Master cylinders; reservoirs (F16D25/08F and F16D25/08G take precedence; for brakes B60T)
F16D  25/08  E	1	1	3J057	F16D  25/08	219	レリーズシリンダ（Ｆ１６Ｄ２５／０８　Ｆ，Ｆ１６Ｄ２５／０８　Ｇ，Ｆ１６Ｄ２５／０８　Ｈが優先）	Release cylinders (F16D25/08F, F16D25/08G and F16D25/08H take precedence)
F16D  25/08  F	1	1	3J057	F16D  25/08	189	防振構造，例．脈動防止	Vibration control structure, e.g. pulsation prevention
F16D  25/08  G	1	1	3J057	F16D  25/08	154	クラッチの急激な接続を防止する機構	Mechanism to prevent the rapid connection of clutches
F16D  25/08  H	1	0	3J057	F16D  25/08	397	クラッチ作動用シリンダが入出力軸上にあるもの（レリーズ軸受一般Ｆ１６Ｄ２３／１４）	Cylinders for clutch operations on input or output axis (release bearings in general F16D23/14)
F16D  25/08  J	1	0	3J057	F16D  25/08	353	倍力機構を備えるもの	with the power mechanism
F16D  25/08  K	1	1	3J057	F16D  25/08	91	負圧を用いるもの	Using negative pressure
F16D  25/08  Z	1	0	3J057	F16D  25/08	237	その他のもの	Others
F16D  25/10  \	1	1	3J057	F16D  25/10	4	複数の流体で作動されるクラッチを有するクラッチシステム	Clutch systems with a plurality of fluid-actuated clutches
F16D  25/10  A	1	0	3J057	F16D  25/10	520	デュアルクラッチ一般	Dual clutches in general
F16D  25/10  B	1	1	3J057	F16D  25/10	168	対向ピストン内拡型	Facing piston internally expanding type
F16D  25/10  C	1	1	3J057	F16D  25/10	60	対向ピストン外緊型	Facing piston externally reducing type
F16D  25/10  Z	1	0	3J057	F16D  25/10	164	その他のもの	Others
F16D  25/12  \	1	1	3J057	F16D  25/12	27	前記形式の１つに特定されない細部	Details not specific to one of the before-mentioned types
F16D  25/12  A	1	0	3J057	F16D  25/12	134	ケーシング，軸受に関するもの	Related to casings and bearings
F16D  25/12  B	1	0	3J057	F16D  25/12	604	管路系，タンク，軸封に関するもの	Related to pipe lines, tanks and shaft seals
F16D  25/12  C	1	0	3J057	F16D  25/12	745	潤滑，冷却に関するもの（クラッチの潤滑一般Ｆ１６Ｄ１３／７４）	Related to lubrication and cooling (clutch lubrication in general F06D13/74)
F16D  25/12  D	1	0	3J057	F16D  25/12	366	クラッチの接続状態の検出，表示，監視，摩耗検知	Detection, display, monitoring of clutch connecting conditions and wearing detection
F16D  25/12  E	1	0	3J057	F16D  25/12	240	非常時の処置，安全対策，例．故障検出，危険防止，誤操作防止	Countermeasures at emergencies, safety measures, e.g. failure detection, danger prevention and wrong operation prevention
F16D  25/12  Z	1	0	3J057	F16D  25/12	172	その他のもの	Others
F16D  27/00  \	0	0	3J057	F16D  27/00	148	磁気的に作動されるクラッチ；制御または制御のための電気回路（（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；磁化性粒子を有するクラッチＦ１６Ｄ３７／０２；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御用回路Ｆ１６Ｄ４８／００）［２］	Magnetically-actuated clutches; Control or electric circuits therefor (arrangements for synchronization F16D 23/02; clutches with magnetisable particles F16D 37/02; automatic clutches F16D 43/00-F16D 45/00; circuits for external control F16D 48/00) [2]
F16D  27/01  \	1	1	3J057	F16D  27/01	194	永久磁石をもつもの	with permanent magnets
F16D  27/02  \	1	1	3J057	F16D  27/02	12	クラッチに組み込まれた電磁石をもつもの，すなわち集電環をもつもの	with electromagnets incorporated in the clutch, i.e. with collecting rings
F16D  27/02  A	1	0	3J057	F16D  27/02	70	励磁装置	Exciting arrangements
F16D  27/02  B	1	1	3J057	F16D  27/02	54	引出線；ブラシ，スリップリング；リード線	Leaders; brushes, slip rings; cables
F16D  27/02  Z	1	0	3J057	F16D  27/02	57	その他	Others
F16D  27/04  \	2	2	3J057	F16D  27/04	68	軸方向に移動可能な摩擦面をもつもの	with axially-movable friction surfaces
F16D  27/06  \	3	3	3J057	F16D  27/06	23	磁束内に設けられた摩擦面をもつもの	with friction surfaces arranged within the flux
F16D  27/07  \	4	4	3J057	F16D  27/07	14	クラッチ板またはクラッチ片の構造上の特徴	Constructional features of clutch-plates or clutch-lamellae
F16D  27/08  \	3	3	3J057	F16D  27/08	3	磁束外に設けられた摩擦面をもつもの	with friction surfaces arranged externally to the flux
F16D  27/09  \	2	2	3J057	F16D  27/09	33	相互に係合するジョーまたは歯をもつもの	and with interengaging jaws or gear-teeth
F16D  27/10  \	1	1	3J057	F16D  27/10	107	クラッチ部材とは一体回転しない電磁石をもつもの，すなわち集電環をもたないもの	with an electromagnet not rotating with a clutching member, i.e. without collecting rings
F16D  27/10  F	1	0	3J057	F16D  27/10	14	細部	Details
F16D  27/10  A	1	1	3J057	F16D  27/10	358	励磁装置（電磁石一般Ｈ０１Ｆ７／００）	Exciting arrangements (electromagnets in general H01F7/00)
F16D  27/10  B	1	2	3J057	F16D  27/10	21	ヨークがＬ字型のもの	L-shaped yoke
F16D  27/10  C	1	2	3J057	F16D  27/10	176	リード線；ターミナル；グロメット（給電装置一般Ｈ０１Ｒ３９／００）	Lead wires; terminals; grommets (electricity supply devices H01R39/00)
F16D  27/10  D	1	2	3J057	F16D  27/10	130	電磁石支持プレート；励磁装置の取付け	Electromagnet support plates; mounting of exciting arrangements
F16D  27/10  E	1	2	3J057	F16D  27/10	85	永久磁石をもつもの；複数のコイルをもつもの	with permanent magnets; with multiple coils
F16D  27/10  Z	1	0	3J057	F16D  27/10	142	その他のもの，例．回転軸	Others, e.g. rotating shafts
F16D  27/102  \	2	2	3J057	F16D  27/102	39	半径方向に動くクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ２７／１０５が優先）［５］	with radially movable clutching members(F16D27/105 takes precedence) [5]
F16D  27/105  \	2	2	3J057	F16D  27/105	5	円筒形の継ぎ手表面と協働するら旋状のバンドまたはそれに相当する部材をもつもの［５］	with a helical band or equivalent member co-operating with a cylindrical coupling surface [5]
F16D  27/105  A	2	0	3J057	F16D  27/105	78	オンオフスプリングクラッチ	On/Off spring clutches
F16D  27/105  B	2	0	3J057	F16D  27/105	50	アマチュア	Amateur
F16D  27/105  C	2	0	3J057	F16D  27/105	29	解放用ばね；解放用永久磁石	Springs for release; permanent magnets for release
F16D  27/105  D	2	0	3J057	F16D  27/105	35	コイルスプリングに特徴	Characterized by coil springs
F16D  27/105  E	2	0	3J057	F16D  27/105	38	コイルスプリング巻付面に特徴	Characterized by coil spring winding faces
F16D  27/105  F	2	0	3J057	F16D  27/105	23	防振手段；バランス手段	Means of controlling vibration; means of balancing
F16D  27/105  Z	2	0	3J057	F16D  27/105	190	その他のもの	Others
F16D  27/108  \	2	2	3J057	F16D  27/108	6	軸方向に動くクラッチ部材をもつもの［５］	with axially movable clutching members [5]
F16D  27/108  A	2	0	3J057	F16D  27/108	92	電磁石により作動される中間レバーで軸の断接を制御するもの	Controlling break and contact of shafts by using the intermediate lever operated by electromagnets
F16D  27/108  Z	2	0	3J057	F16D  27/108	106	その他のもの，例．電磁石のプランジャが軸を断接するもの	Others, e.g. break and contact of shafts by using the electromagnetic plunger
F16D  27/11  \	3	3	3J057	F16D  27/11	36	円すい形の摩擦面をもつもの，例．コーンクラッチ［５］	with conical friction surfaces, e.g. cone clutches [5]
F16D  27/112  \	3	3	3J057	F16D  27/112	19	平らな摩擦面をもつもの，例．ディスク［５］	with flat friction surfaces, e.g. discs [5]
F16D  27/112  A	3	0	3J057	F16D  27/112	151	ハブ部材；ハブ部材の軸への取付け	Hub members; mounting of hub members to shafts
F16D  27/112  B	3	1	3J057	F16D  27/112	111	防振手段；バランス手段をもつもの	with means of controlling vibration; means of balancing
F16D  27/112  C	3	2	3J057	F16D  27/112	22	ストッパープレートに嵌着されるストッパーピース	Stopper pieces fitted to stopper plates
F16D  27/112  D	3	0	3J057	F16D  27/112	250	復帰スプリング；スプリングの取付け	Revertive springs; attachment of springs
F16D  27/112  E	3	1	3J057	F16D  27/112	28	鋼線製，例．コイルスプリング	Made of steel wires, e.g. coil springs
F16D  27/112  F	3	1	3J057	F16D  27/112	114	ゴム製	Made of rubber
F16D  27/112  G	3	0	3J057	F16D  27/112	390	アマチュア	Amateur
F16D  27/112  H	3	1	3J057	F16D  27/112	56	複数に分割されて分離したアマチュア	Amateur separated by dividing into more than one part
F16D  27/112  J	3	1	3J057	F16D  27/112	209	防振手段；バランス手段をもつもの	with means of controlling vibration; means of balancing
F16D  27/112  K	3	0	3J057	F16D  27/112	265	吸着板；プーリー付吸着板；ロータ	Suction plates; suction plates with pulleys; rotors
F16D  27/112  L	3	1	3J057	F16D  27/112	194	摩擦面に特徴のあるもの（摩擦ライニングＦ１６Ｄ６９／００）	characterized by friction surface (friction lining F16D69/00)
F16D  27/112  M	3	1	3J057	F16D  27/112	58	非磁性体により本体が分離されたもの（Ｆ１６Ｄ２７／１１２　Ｐ優先）	Main body separated by non-magnetic bodies (F16D27/112P takes precedence)
F16D  27/112  N	3	1	3J057	F16D  27/112	169	製造方法に関するもの	Related to manufacturing methods
F16D  27/112  P	3	2	3J057	F16D  27/112	65	非磁性体により本体が分離されたもの	Main body separated by non-magnetic bodies
F16D  27/112  Q	3	2	3J057	F16D  27/112	80	板金製Ｖプーリーをもつもの	with v-pulleys made from plates
F16D  27/112  R	3	0	3J057	F16D  27/112	78	間隔調整手段	means of adjusting interval
F16D  27/112  S	3	1	3J057	F16D  27/112	105	自動的なもの	Automatic
F16D  27/112  T	3	2	3J057	F16D  27/112	55	軸に嵌着するスライドリングをもつもの	with slide rings fitting in shafts
F16D  27/112  U	3	0	3J057	F16D  27/112	77	冷却；加熱	Cooling; heating
F16D  27/112  V	3	0	3J057	F16D  27/112	118	軸受；軸受の取付け（Ｆ１６Ｄ２７／１１２　Ｗ優先；軸受一般Ｆ１６Ｃ）	Bearings; mounting of bearings (F16D27/112W takes precedence; bearings in general F16C)
F16D  27/112  W	3	0	3J057	F16D  27/112	167	潤滑；軸封；防塵，例．カバー	Lubrication; shaft seals; dustproof, e.g. covers
F16D  27/112  X	3	0	3J057	F16D  27/112	133	閉磁路に関するもの（励磁装置Ｆ１６Ｄ２７／１０　Ａ）	Related to closed magnetic circuits (exciting arrangements F16D27/10A)
F16D  27/112  Z	3	0	3J057	F16D  27/112	496	その他のもの	Others
F16D  27/115  \	4	4	3J057	F16D  27/115	10	２つ以上のディスクをもつもの，例．多板［５］	with more than two discs, e.g. multiple lamellae [5]
F16D  27/115  A	4	0	3J057	F16D  27/115	100	間隔調整手段	means of adjusting interval
F16D  27/115  B	4	0	3J057	F16D  27/115	107	摩擦板，例．インナーディスク；摩擦板の取付け	Friction boards, e.g. inner discs; mounting of friction boards
F16D  27/115  C	4	0	3J057	F16D  27/115	136	潤滑；軸封；防塵，例．カバー	Lubrication; shaft seals; dustproof, e.g. covers
F16D  27/115  Z	4	0	3J057	F16D  27/115	639	その他のもの	Others
F16D  27/118  \	2	2	3J057	F16D  27/118	553	相互にかみ合うジョーまたは歯をもつもの［５］	with interengaging jaws or gear teeth [5]
F16D  27/12  \	1	1	3J057	F16D  27/12	10	電磁的に作動させられる複数のクラッチをもつクラッチシステム	Clutch systems with a plurality of electromagnetically-actuated clutches
F16D  27/12  A	1	0	3J057	F16D  27/12	181	複数の励磁装置をもつもの	Multiple exciting arrangements
F16D  27/12  B	1	0	3J057	F16D  27/12	119	単一のアマチュアを一つもつもの	with one single amateur
F16D  27/12  Z	1	0	3J057	F16D  27/12	112	その他のもの，例．励磁装置が一つのもの	Others, e.g. one exciting arrangement
F16D  27/14  \	1	1	3J057	F16D  27/14	6	細部	Details
F16D  27/14  A	1	0	3J057	F16D  27/14	118	作動状態監視素子（作動状態監視回路Ｆ１６Ｄ４８／０６；ブレーキの作動状態監視Ｆ１６Ｄ６６／００）	Elements monitoring operational conditions (operational condition monitoring circuits F16D48/06; brake operational condition monitoring F16D66/00)
F16D  27/14  Z	1	0	3J057	F16D  27/14	64	その他	Others
F16D  28/00  \	0	0	3J057	F16D  28/00	16	電気的に作動されるクラッチ（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；電磁石を使って直接作動されるクラッチＦ１６Ｄ２７／００；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）［６］	Electrically-actuated clutches (arrangements for synchronisation F16D 23/02; clutches actuated directly by means of an electromagnet F16D 27/00; automatic clutches F16D 43/00-F16D 45/00; external control F16D 48/00) [6]
F16D  28/00  A	0	0	3J057	F16D  48/06	612	制御に関するもの	Related to controls
F16D  28/00  Z	0	0	3J057	F16D  28/00	604	その他のもの	Others
F16D  29/00  \	0	0	3J057	F16D  29/00	44	流体作動と磁気作動の両方，または流体作動と電気作動の両方を含んだクラッチとクラッチシステム［６］	Clutches or systems of clutches involving both fluid and magnetic or both fluid and electric actuation [6]
F16D  31/00  \	0	0	3J057	F16D  31/00	102	容積型すなわち回転に応じた規定量の流体が通過するポンプ群をもつ流体継ぎ手または流体クラッチ	Fluid couplings or clutches with pumping sets of the volumetric type, i.e. in the case of liquid passing a predetermined volume per revolution
F16D  31/02  \	1	1	3J057	F16D  31/02	379	ピストンポンプまたはプランジャポンプを用いるもの	using pumps with pistons or plungers working in cylinders
F16D  31/04  \	1	1	3J057	F16D  31/04	249	ギヤポンプを用いるもの	using gear-pumps
F16D  31/06  \	1	1	3J057	F16D  31/06	198	上記以外のタイプのポンプを用いるもの	using pumps of types differing from those before-mentioned
F16D  31/08  \	1	1	3J057	F16D  31/08	28	スリップの制御	Control of slip
F16D  33/00  \	0	0	3J057	F16D  33/00	171	流体動力学型の回転式流体継ぎ手またはクラッチ	Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type
F16D  33/02  \	1	1	3J057	F16D  33/02	43	作動回路内の流体の流れの変化により制御され，他方この回路が完全に充満されているもの	controlled by changing the flow of the liquid in the working circuit, while maintaining a completely filled working circuit
F16D  33/04  \	2	2	3J057	F16D  33/04	32	翼の位置を変えることによるもの	by altering the position of blades
F16D  33/06  \	1	1	3J057	F16D  33/06	33	作動回路内の流体の量を変化させることによって制御されるもの	controlled by changing the amount of liquid in the working circuit
F16D  33/08  \	2	2	3J057	F16D  33/08	25	遠隔操作されまたはされない流体継ぎ手に組み込まれた装置によるもの	by devices incorporated in the fluid coupling, with or without remote control
F16D  33/10  \	3	3	3J057	F16D  33/10	32	制御可能な供給および排出開口からなるもの	consisting of controllable supply and discharge openings
F16D  33/12  \	4	4	3J057	F16D  33/12	50	自動的に作動する弁によって自動的に制御されるもの	controlled automatically by self-actuated valves
F16D  33/14  \	3	3	3J057	F16D  33/14	138	移動可能または調整可能な流体受けからなるもの	consisting of shiftable or adjustable scoops
F16D  33/16  \	2	2	3J057	F16D  33/16	56	継手またはクラッチの外部に設けられた手段によるもの	by means arranged externally of the coupling or clutch
F16D  33/18  \	1	1	3J057	F16D  33/18	145	細部	Details
F16D  33/20  \	2	2	3J057	F16D  33/20	102	機能に関するホイール，翼または通路の形状	Shape of wheels, blades, or channels with respect to function
F16D  35/00  \	0	0	3J057	F16D  35/00	58	おもに流体の粘性によってクラッチ作用が行なわれる流体クラッチ（Ｆ１６Ｄ３７／００が優先）	Fluid clutches in which the clutching is predominantly obtained by fluid adhesion (F16D 37/00 takes precedence)
F16D  35/00 601 \	1	1	3J057	F16D  35/00	2	差動装置として用いられるもの，例．ビスカスカップリング，ビスコドライブ	Used as differential gears, e.g. viscous couplings; viscous drives (concurrently used)
F16D  35/00 601 A	1	0	3J057	F16D  35/00	646	円板状ディスクをもつもの	with disciform discs
F16D  35/00 601 B	1	0	3J057	F16D  35/00	71	円筒状ディスクをもつもの（貯留室をもつものＦ１６Ｄ３５／０２）	with cylindrical discs (with reservoir rooms 611)
F16D  35/00 601 F	1	0	3J057	F16D  35/00	31	作動特性	Operating characteristics
F16D  35/00 601 G	1	1	3J057	F16D  35/00	139	ディスクを移動させるもの，例．ディスク間隔の調整またはディスク対向面積の制御	Moving discs, e.g. adjusting disc intervals; controlling disc facing areas
F16D  35/00 601 H	1	2	3J057	F16D  35/00	109	摩擦伝動を含むもの（他の種類のクラッチとの組み合わせＦ１６Ｄ４７／０６）	Including frictional transmission (combination of different kinds of clutches F16D47/06)
F16D  35/00 601 J	1	1	3J057	F16D  35/00	87	作動室容量の変更；外部と受け渡す作動流体量または作動流体圧の制御	Changing the amount of working rooms; controlling the amount and pressure of working fluids which are sent to and received from outside
F16D  35/00 601 K	1	1	3J057	F16D  35/00	41	遠心部材による制御（他の種類のクラッチとの組み合わせＦ１６Ｄ４７／０６）	Control by centrifugal members (combination of different kinds of clutches F16D47/06)
F16D  35/00 601 L	1	1	3J057	F16D  35/00	67	電気的制御（電気粘性流体を用いるものＦ１６Ｄ３５／００，６２１）	Electric control (using electroviscous fluids, 621)
F16D  35/00 601 S	1	0	3J057	F16D  35/00	33	冷却；断熱；加熱	Cooling, heat insulation and heating
F16D  35/00 601 Z	1	0	3J057	F16D  35/00	143	その他のもの	Others
F16D  35/00 621 \	1	1	3J057	F16D  35/00	118	電気粘性流体を用いるもの（組成Ｆ１６Ｄ３５／００，６３１，磁性流体を用いるものＦ１６Ｄ３７／００）	Using electroviscous fluids (composition 631; using magnetic fluids F16D37/00) (concurrently used)
F16D  35/00 631 \	1	1	3J057	F16D  35/00	0	細部	Details (concurrently used)
F16D  35/00 631 A	1	0	3J057	F16D  35/00	185	ディスクの形状	Shapes of discs
F16D  35/00 631 B	1	0	3J057	F16D  35/00	102	軸受；潤滑；密封；防塵	Bearings; lubrication; sealing; dustproof
F16D  35/00 631 C	1	0	3J057	F16D  35/00	115	組立；作動流体の充填；取付け	Assembling; filling of working fluids; mounting
F16D  35/00 631 D	1	0	3J057	F16D  35/00	127	作動流体の組成（電気粘性流体の組成Ｃ１０Ｍ）	Composition of working fluids (composition of electroviscous fluids C10M)
F16D  35/00 631 Z	1	0	3J057	F16D  35/00	33	その他のもの	Others
F16D  35/02  \	1	1	3J057	F16D  35/02	0	回転作動室および回転貯留室をもつもの，例．１つの継ぎ手部内にもつもの［５］	with rotary working chambers and rotary reservoirs, e.g. in one coupling part
F16D  35/02  F	1	0	3J057	F16D  35/02	45	作動特性	operating characteristics
F16D  35/02  G	1	1	3J057	F16D  35/02	58	ロータと壁面との間隔又は対向面積の制御	distance between rotor and wall surface or control of facing area
F16D  35/02  J	1	1	3J057	F16D  35/02	177	作動室容量の変更；外部と受け渡す作動流体量又は作動流体圧の制御	change of operating chamber capacity; contgrol of volume or pressure of working fluid delivered with outside
F16D  35/02  K	1	1	3J057	F16D  35/02	162	始動時過回転防止；暖機特性向上；動作流体の逆流防止；作動室内の作動流体の排出促進	overspeed prevention at start-up time; improvement of warm-up property; prevention of backward flow of working fluid; enhancement of discharge of working fluid inside operating chamber
F16D  35/02  L	1	1	3J057	F16D  35/02	60	回転数またはトルクを３段階以上に制御	control of rotation number or torque at 3 or more steps
F16D  35/02  M	1	1	3J057	F16D  35/02	71	回転数またはトルクの上昇制限または一定化	limiting increase or maintaining of rotation number or torque
F16D  35/02  P	1	0	3J057	F16D  35/02	108	作動室から貯留室へのポンプ手段，例．ダム堰	pumping means from operating chamber to storing chamber, e.g. dam
F16D  35/02  Q	1	0	3J057	F16D  35/02	91	感温操作装置	thermosensitivity operation device
F16D  35/02  R	1	1	3J057	F16D  35/02	147	バイメタル式；形状記憶合金式，例．バイメタルの取付または防振	bimetal type; shape-memory alloy type, e.g. attachment or vibration control of bimetal
F16D  35/02  S	1	0	3J057	F16D  35/02	93	発熱への対応，例．冷却または断熱	coping with heat generation, e.g. cooling or insulation
F16D  35/02  Z	1	0	3J057	F16D  35/02	144	その他のもの	others
F16D  37/00  \	0	0	3J057	F16D  37/00	73	微粒子からなる媒体によって動力の伝達がなされる，例．遠心的に速度に応答する，クラッチ	Clutches in which the drive is transmitted through a medium consisting of small particles, e.g. centrifugally speed-responsive
F16D  37/02  \	1	1	3J057	F16D  37/02	25	微粒子が磁化できるもの	the particles being magnetisable
F16D  37/02  A	1	0	3J057	F16D  48/06	373	電磁力制御に特徴があるもの	Characterized by electromagnetic force control
F16D  37/02  D	1	0	3J057	F16D  37/02	80	電磁石・配線に関するもの〔電磁石一般，Ｈ０１Ｆ〕	Related to electromagnets and wiring (electromagnets in general H01F)
F16D  37/02  E	1	1	3J057	F16D  37/02	78	磁路に関するもの	Related to magnetic passages
F16D  37/02  F	1	0	3J057	F16D  37/02	104	回転体〔ロ−タ−等〕に関するもの〔Ｄ，Ｇが優先〕	Related to rotators (rotors or the like) (D and G take precedence)
F16D  37/02  G	1	0	3J057	F16D  37/02	69	磁性粒子によつて結合される表面に関するもの	Related to surfaces bonded by magnetic particles
F16D  37/02  H	1	0	3J057	F16D  37/02	100	磁性粒子に関するもの〔粘性流体クラツチ，３５／００〕	Related to magnetic particles (viscose fluid clutches 35/00)
F16D  37/02  M	1	0	3J057	F16D  37/02	129	冷却に特徴があるもの；蒸発性封入液体をもつもの〔ヒ−トバイプ自体，Ｆ２８Ｄ１５／０２〕	Characterized by cooling; with vaporisable sealing liquids (heat pipes themselves F28D15/02)
F16D  37/02  N	1	1	3J057	F16D  37/02	74	冷却に関与するものが気体のみのもの	Only gas which is related to cooling
F16D  37/02  P	1	0	3J057	F16D  37/02	96	磁性粒子のもれ防止，シ−ル，潤滑，通気，吸湿に特徴があるもの	Characterized by magnetic particle leakage prevention, sealing, lubrication, aeration and moisture absorption
F16D  37/02  Z	1	0	3J057	F16D  37/02	239	その他のもの	Others
F16D  39/00  \	0	0	3J057	F16D  39/00	5	グループＦ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３７／００の２つまたはそれ以上からなる軸継ぎ手の組み合わせ	Combinations of couplings according to two or more of the groups F16D 31/00-F16D 37/00
F16D  41/00  \	0	0	3J068	F16D  41/00	188	フリーホイールまたはフリーホイールクラッチ（逆踏みにより制御される自転車用制動機Ｂ６２Ｌ５／００）	Freewheels or freewheel clutches; Automatic clutches
F16D  41/02  \	1	1	3J068	F16D  41/02	9	フリーホイールのまたはフリーホイールクラッチの一部とまたは，フリーホイールにまたはフリーホイールクラッチに保持される部分と，固定装置との接触により切離されるもの	disengaged by contact of a part of or on the freewheel or freewheel clutch with a stationarily-mounted member
F16D  41/02  A	1	0	3J068	F16D  41/02	120	くさび作用をする中間連結部材をもつもの	with intermediate connecting members which produce wedge action
F16D  41/02  B	1	0	3J068	F16D  41/02	65	締めつけリングまたはバンドをもつもの（スプリングクラッチＦ１６Ｄ１３／０８）	with fastening rings or bands (sprung clutches 13/08)
F16D  41/02  Z	1	0	3J068	F16D  41/02	103	その他のもの	Others
F16D  41/04  \	1	1	3J068	F16D  41/04	156	駆動部材と被駆動部材を鎖錠させるためのクラッチをもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	combined with a clutch for locking the driving and driven members (F16D 41/02, F16D 41/24 take precedence)
F16D  41/06  \	1	1	3J068	F16D  41/06	38	内面および外面間のくさび作用をする中間連続部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with intermediate wedging coupling members between an inner and an outer surface (F16D 41/02, F16D 41/24 take precedence)
F16D  41/06  A	1	0	3J068	F16D  41/06	440	中間連結部材がローラ，球以外のもの	Intermediate connecting members being other than rollers and balls
F16D  41/06  B	1	0	3J068	F16D  41/06	520	中間連結部材の保持に関するもの（Ｆ１６Ｄ４１／０６Ａが優先）	Related to holding intermediate connecting members (A takes precedence)
F16D  41/06  C	1	1	3J068	F16D  41/06	216	保持のための側板に関するもの	Related to side boards for holding
F16D  41/06  D	1	0	3J068	F16D  41/06	623	中間連結部材を付勢する手段に関するもの，例．磁石で吸引するもの	Related to means of energizing intermediate connecting members (including those sucking by magnets)
F16D  41/06  E	1	0	3J068	F16D  41/06	459	くさび作用面の形状，構成に関するもの	Related to shapes and structures of wedge action faces
F16D  41/06  F	1	0	3J068	F16D  41/06	839	クラッチ体の組付，応用に関するもの	Related to assembling and application of clutches
F16D  41/06  Z	1	0	3J068	F16D  41/06	854	その他	Others
F16D  41/061  \	2	2	3J068	F16D  41/061	65	軸構成部品を有し，運動によってくさび作用をする中間部材［６］	the intermediate members wedging by movement having an axial component
F16D  41/063  \	2	2	3J068	F16D  41/063	56	枢軸で旋回や回転をしないで，内面と外面に沿って動くことでくさび作用をする中間部材，例．すべりくさび（Ｆ１６Ｄ４１／０６１が優先）［６］	the intermediate members wedging by moving along the inner and the outer surface without pivoting or rolling, e.g. sliding wedges (F16D 41/061 takes precedence);;
F16D  41/064  \	2	2	3J068	F16D  41/064	182	転がることでくさび作用をなし，円形断面をもつ中間部材，例．ボール（Ｆ１６Ｄ４１／０６１が優先）［６］	the intermediate members wedging by rolling and having a circular cross-section, e.g. balls (F16D 41/061 takes precedence);;
F16D  41/066  \	3	3	3J068	F16D  41/066	992	すべての部材が同じ大きさであり、２つの表面のうち一方のみが円筒状のもの［６］	all members having the same size and only one of the two surfaces being cylindrical
F16D  41/067  \	4	4	3J068	F16D  41/067	1504	そして回転軸を取り囲む別個のケージにより分散される部材［６］	and the members being distributed by a separate cage encircling the axis of rotation
F16D  41/069  \	2	2	3J068	F16D  41/069	23	枢軸旋回または揺れることでくさび作用をする中間部材，例．輪止め（Ｆ１６Ｄ４１／０６１が優先）［６］	the intermediate members wedging by pivoting or rocking, e.g. sprags (F16D 41/061 takes precedence);;
F16D  41/07  \	3	3	3J068	F16D  41/07	31	２つの円筒面の間にあるもの［６］	between two cylindrical surfaces
F16D  41/07  A	3	0	3J068	F16D  41/07	217	中間連結部材の形状，構造に関するもの	Related to shapes and structures of intermediate connecting members
F16D  41/07  B	3	0	3J068	F16D  41/07	375	中間連結部材の保持に関するもの	Related to holding intermediate connecting members
F16D  41/07  C	3	1	3J068	F16D  41/07	130	保持のための側板に関するもの	Related to side boards for holding
F16D  41/07  D	3	0	3J068	F16D  41/07	204	中間連結部材を付勢する手段に関するもの	Related to means of energizing intermediate connecting members
F16D  41/07  Z	3	0	3J068	F16D  41/07	417	その他	Others
F16D  41/08  \	2	2	3J068	F16D  41/08	34	フリーホイール作用を変えるための構成をもつもの	with provision for altering the freewheeling action
F16D  41/08  A	2	0	3J068	F16D  41/08	322	中間連結部材がローラ，球以外のもの	Intermediate connecting members being other than rollers and balls
F16D  41/08  Z	2	0	3J068	F16D  41/08	1269	その他	Others
F16D  41/10  \	3	3	3J068	F16D  41/10	953	自動逆転装置をもつもの	with self-actuated reversing
F16D  41/12  \	1	1	3J068	F16D  41/12	16	歯，歯部または同様な要素と協働する蝶番式の爪をもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with hinged pawl co-operating with teeth, cogs, or the like (F16D 41/02, F16D 41/24 take precedence)
F16D  41/12  A	1	0	3J068	F16D  41/12	420	爪が回転伝達部材として回転部材に枢支されているもの	Nails pivoted by rotating members as rotation transmission members
F16D  41/12  B	1	0	3J068	F16D  41/12	221	爪が非回転部材に枢支されているもの	Nails pivoted by non-rotating members
F16D  41/12  C	1	1	3J068	F16D  41/12	292	爪の動きを制御するもの	Controlling movements of nails
F16D  41/12  D	1	1	3J068	F16D  41/12	20	爪がレバー等の動きを制御するもの	Nails controlling movements of levers or the like
F16D  41/12  Z	1	0	3J068	F16D  41/12	102	その他	Others
F16D  41/14  \	2	2	3J068	F16D  41/14	38	爪の有効行程が調節できるもの	the effective stroke of the pawl being adjustable
F16D  41/16  \	2	2	3J068	F16D  41/16	88	作動が可逆のもの	the action being reversible
F16D  41/18  \	1	1	3J068	F16D  41/18	6	蝶番式でない戻り止めをもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with non-hinged detent (F16D 41/02, F16D 41/24 take precedence)
F16D  41/18  A	1	0	3J068	F16D  41/18	137	戻り止めが進退するもの	Detents which moving back and forth
F16D  41/18  Z	1	0	3J068	F16D  41/18	186	その他	Others
F16D  41/20  \	1	1	3J068	F16D  41/20	27	拡張または収縮可能な締めつけリングまたはバンドをもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with expandable or contractable clamping ring or band (F16D 41/02, F16D 41/24 take precedence)
F16D  41/20  A	1	0	3J068	F16D  41/20	262	リングまたはバンドの拡張作用によつて作動するもの	Operated by the expansion action of rings or bands
F16D  41/20  Z	1	0	3J068	F16D  41/20	173	その他	Others
F16D  41/22  \	1	1	3J068	F16D  41/22	109	作動部材間のから動きの結果として軸方向に動かされるクラッチリングまたはディスクをもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with clutching ring or disc axially shifted as a result of lost motion between actuating members (F16D 41/02, F16D 41/24 take precedence)
F16D  41/24  \	1	1	3J068	F16D  41/24	173	特に自転車に適応したもの	specially adapted for cycles
F16D  41/26  \	2	2	3J068	F16D  41/26	24	フリーホイール作用を変えるための構成をもつもの	with provision for altering the action
F16D  41/28  \	2	2	3J068	F16D  41/28	56	中間のくさび作用をする連結部材をもつもの	with intermediate wedging coupling members
F16D  41/30  \	2	2	3J068	F16D  41/30	118	歯，歯部またはそれと同様な要素と協働する蝶番式の爪をもつもの	with hinged pawl co-operating with teeth, cogs, or the like
F16D  41/32  \	2	2	3J068	F16D  41/32	11	蝶番式に動かない戻り止めをもつもの	with non-hinged detent
F16D  41/34  \	2	2	3J068	F16D  41/34	7	拡張または収縮可能な締め付けリングまたはバンドをもつもの	with expandable or contractable clamping ring or band
F16D  41/36  \	2	2	3J068	F16D  41/36	26	作動部材間のから動きの結果として軸方向に動かされるクラッチ用のリングまたはディスクをもつもの	with clutching ring or disc axially shifted as a result of lost motion between actuating members
F16D  43/00  \	0	0	3J068	F16D  43/00	62	内部制御の自動クラッチ（フリーホイールまたはフリーホイールクラッチＦ１６Ｄ４１／００；クラッチの外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）［６］	Automatic clutches (varying the relationship between two coaxial shafts F16D 3/10; freewheels, freewheel clutches F16D 41/00)
F16D  43/02  \	1	1	3J068	F16D  43/02	464	すべて機械的に作動させられるもの	actuated entirely mechanically
F16D  43/04  \	2	2	3J068	F16D  43/04	185	角速度によって制御されるもの（Ｆ１６Ｄ４３／２４が優先；微粒子からなる媒体によって動力が伝達されるクラッチＦ１６Ｄ３７／００）	controlled by angular speed (F16D 43/24 takes precedence; clutches in which the drive is transmitted through a medium consisting of small particles F16D 37/00)
F16D  43/06  \	3	3	3J068	F16D  43/06	111	軸方向に移動可能な加圧リングまたはそれと同様のものを作動させるための遠心重錘をもつもの	with centrifugal masses actuating axially a movable pressure ring or the like
F16D  43/08  \	4	4	3J068	F16D  43/08	143	加圧リングが摩擦板，円すい体またはそれと同様の軸方向移動可能な摩擦面を作動させるもの	the pressure ring actuating friction plates, cones, or similar axially-movable friction surfaces
F16D  43/09  \	5	5	3J068	F16D  43/09	10	その中で遠心重錘の支持体が停止され得るもの	in which the carrier of the centrifugal masses can be stopped
F16D  43/10  \	5	5	3J068	F16D  43/10	110	遠心重鍾が加圧リングに直接作用し，加圧リングのための他の作動機構が設けられていないもの	the centrifugal masses acting directly on the pressure ring, no other actuating mechanism for the pressure ring being provided
F16D  43/12  \	5	5	3J068	F16D  43/12	149	遠心重錘が作動機構に作用するかまたは作動機構の一部を形成し，その作動機構により加圧リングも重錘とは無関係に作動され得るもの	the centrifugal masses acting on, or forming a part of, an actuating mechanism by which the pressure ring can also be actuated independently of the masses
F16D  43/14  \	3	3	3J068	F16D  43/14	259	少なくとも半径方向の成分をもつ方向にクラッチ部材に直接作動させる遠心重錘をもつもの；それ自身がクラッチ部材である遠心重錘をもつもの	with centrifugal masses actuating the clutching members directly in a direction which has at least a radial component; with centrifugal masses themselves being the clutching members
F16D  43/16  \	4	4	3J068	F16D  43/16	104	相互に係合する部分を有するクラッチ部材をもつもの	with clutching members having interengaging parts
F16D  43/18  \	4	4	3J068	F16D  43/18	671	摩擦係合部材をもつもの	with friction clutching members
F16D  43/20  \	2	2	3J068	F16D  43/20	617	トルクによって制御されるもの，例．過負荷防止クラッチ，トルクによって係合圧力を変えるための手段をもつすべりクラッチ	controlled by torque, e.g. overload-release clutches, slip-clutches with means by which torque varies the clutching pressure
F16D  43/202  \	3	3	3J068	F16D  43/202	225	ラチェット形式のもの（ラチェット形式のすべり継ぎ手Ｆ１６Ｄ７／０４）［５］	of the ratchet type (slip couplings of the ratchet type F16D  7/04)
F16D  43/204  \	4	4	3J068	F16D  43/204	23	中間ボールまたはローラをもつもの［５］	with intermediate balls or rollers
F16D  43/206  \	5	5	3J068	F16D  43/206	161	係合と非係合の間に軸方向に動くもの［５］	moving axially between engagement and disengagement
F16D  43/208  \	5	5	3J068	F16D  43/208	100	係合と非係合の間に半径方向に動くもの［５］	moving radially between engagement and disengagement
F16D  43/21  \	3	3	3J068	F16D  43/21	636	摩擦部材をもつもの	with friction members
F16D  43/22  \	2	2	3J068	F16D  43/22	41	速度およびトルクの両方によって制御されるもの	controlled by both speed and torque
F16D  43/24  \	2	2	3J068	F16D  43/24	37	角速度の加速または減速によって制御されるもの	controlled by acceleration or deceleration of angular speed
F16D  43/25  \	2	2	3J068	F16D  43/25	1	熱応答要素によって制御されるもの	controlled by thermo-responsive elements
F16D  43/25  A	2	0	3J068	F16D  43/25	29	感熱素子，例．バイメタル，が直接クラッチに作動するもの（感熱式粘性流体クラッチＦ１６Ｄ３５／００）	Thermal elements, e.g. bimetal directly operating clutches (thermal viscous fluid clutches 35/00)
F16D  43/25  B	2	1	3J068	F16D  43/25	12	感熱素子が形状記憶合金であるもの	Thermal elements made of shape memory alloy
F16D  43/25  C	2	1	3J068	F16D  43/25	20	感熱素子が膨張流体を含むもの	Thermal element including expanding fluids
F16D  43/25  D	2	1	3J068	F16D  43/25	8	感熱素子が溶融材料であるもの（軸継ぎ手Ｆ１６Ｄ９／００）	Thermal elements made of melting materials (shaft couplings 9/00)
F16D  43/25  L	2	0	3J068	F16D  43/25	17	感熱検知素子がクラッチ作動流体を制御するもの（油圧作動クラッチＦ１６Ｄ２５／００）	Heat detecting elements controlling clutch working fluids (hydraulic working clutches 25/00)
F16D  43/25  Z	2	0	3J068	F16D  43/25	8	その他，例．感熱素子がクラッチ制御用電気回路を制御するもの	Others, e.g. thermal elements controlling electric circuits for the clutch control
F16D  43/26  \	2	2	3J068	F16D  43/26	22	一定の角度位置で作用するものまたは一定数の回転後に係合を断つもの（静的接合手段により作動するものＦ１６Ｄ１１／０２，Ｆ１６Ｄ１３／０２，Ｆ１６Ｄ１５／００）	acting at definite angular position or disengaging after a definite number of rotations (actuating by means of stationary abutment F16D 11/02, F16D 13/02, F16D 15/00)
F16D  43/26  A	2	0	3J068	F16D  43/26	44	歯車，例．欠歯歯車，によりクラッチがつながるもの	Gears, e.g. connected to clutches by tooth-missing gears
F16D  43/26  B	2	0	3J068	F16D  43/26	96	くさび手段，例．ボ−ルと傾斜凹部，によりクラッチがつながるもの	Wedge means, e.g. connected to clutched by balls and tilting concave sections
F16D  43/26  C	2	0	3J068	F16D  43/26	92	軸方向移動凹凸，例．突起，によりクラッチがつながるもの	Irregularity moving in the axial direction, e.g. connected to clutches by protrusions
F16D  43/26  D	2	0	3J068	F16D  43/26	106	半径方向移動突起，例．ラチェット爪，によりクラッチがつながるもの	Protrusions moving in the radial direction, e.g. connected to clutches by ratchet nails
F16D  43/26  Z	2	0	3J068	F16D  43/26	47	その他のもの	Others
F16D  43/28  \	1	1	3J068	F16D  43/28	22	流体圧力によって作動させられるもの	actuated by fluid pressure
F16D  43/284  \	2	2	3J068	F16D  43/284	30	角速度によって制御されるもの	controlled by angular speed
F16D  43/284  A	2	0	3J068	F16D  43/284	14	内部に密閉された流体の圧力によつてクラッチが作動するもの	Clutches operated by pressure of fluids which are closed inside
F16D  43/284  B	2	1	3J068	F16D  43/284	261	入出力軸間の相対回転，例．差動，に反応するもの	Relative rotation between input and output shafts, e.g. respond to differentials
F16D  43/284  L	2	0	3J068	F16D  43/284	64	ポンプ等から供給される圧力流体によつてクラッチが作動するもの（遠心作動部材をもつ油圧クラッチＦ１６Ｄ２５／０６３，Ｆ１６Ｄ２５／１４）	Clutches operated by pressured fluids supplied from pumps or the like (hydraulic clutches with centrifugal working members 25/063, 25/14)
F16D  43/284  M	2	1	3J068	F16D  43/284	103	入出力軸間の相対回転，例．差動，に反応するもの	Relative rotation between input and output shafts, e.g. respond to differentials
F16D  43/284  Z	2	0	3J068	F16D  43/284	18	その他，例．内部に密閉された循環する流体によつてクラッチが作動するもの（粘性流体クラッチＦ１６Ｄ３５／００）	Others, e.g. clutches operated by circulating fluids which are enclosed inside (viscous fluid clutches 35/00)
F16D  43/286  \	2	2	3J068	F16D  43/286	63	トルクによって制御されるもの	controlled by torque
F16D  43/30  \	1	1	3J068	F16D  43/30	38	複数の自動クラッチからなるシステム	Systems of a plurality of automatic clutches
F16D  45/00  \	0	0	3J068	F16D  45/00	102	自動クラッチと組み合わされたフリーホイールまたはフリーホイールクラッチ	Freewheels or freewheel clutches combined with automatic clutches
F16D  47/00  \	0	0	3J068	F16D  47/00	195	グループの次の組の少なくとも２つの形式を組み合わせたクラッチシステム，またはクラッチと継ぎ手のシステム：Ｆ１６Ｄ１／００〜Ｆ１６Ｄ９／００，Ｆ１６Ｄ１１／００〜Ｆ１６Ｄ２３／００，Ｆ１６Ｄ２５／００〜Ｆ１６Ｄ２９／００，Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３９／００，Ｆ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００（フリーホイールの駆動部材と従動部材を鎖錠するためのクラッチと組み合わされたフリーホイールＦ１６Ｄ４１／０４，Ｆ１６Ｄ４１／２６）［２００６．０１］	Systems of clutches, or clutches and couplings, comprising devices of types grouped under at least two of the following sets of groups: F16D0001000000-F16D0009000000, F16D0011000000-F16D0023000000, F16D0025000000-F16D0029000000, F16D0031000000-F16D0039000000, F16D0041000000-F16D0045000000 (freewheels combined with a clutch to lock the driving and driven members of the freewheel F16D0041040000, F16D0041260000)[2006.01]
F16D  47/02  \	1	1	3J068	F16D  47/02	178	その内の少なくとも１つが継ぎ手であるもの［２００６．０１］	of which at least one is a coupling [2006.01]
F16D  47/04  \	1	1	3J068	F16D  47/04	305	その内の少なくとも１つがフリーホイールであるもの（Ｆ１６Ｄ４７／０２，Ｆ１６Ｄ４７／０６が優先）	of which at least one is a freewheel (F16D 47/02, F16D 47/06 take precedence)
F16D  47/06  \	1	1	3J068	F16D  47/06	56	その内の少なくとも１つが動力伝達手段としての流体または半流体または半流体をもつクラッチであるもの	of which at least one is a clutch with a fluid or a semifluid as power-transmitting means
F16D  47/06  A	1	0	3J068	F16D  47/06	47	回転式流体継ぎ手または運動流体式のクラツチをもつもの	with rotating fluid couplings or moving fluid type clutches
F16D  47/06  B	1	1	3J068	F16D  47/06	83	ロツクアツプクラツチをもつもの	with lock-up clutches
F16D  47/06  C	1	0	3J068	F16D  47/06	71	粘性流体継手または粘性流体クラツチをもつもの	with viscous fluid couplings or viscous fluid clutches
F16D  47/06  D	1	1	3J068	F16D  47/06	92	ビスカスカツプリングをもつもの	with viscous couplings
F16D  47/06  Z	1	0	3J068	F16D  47/06	19	その他のもの	Others
F16D  48/00  \	0	0	3J057	F16D  48/00	144	クラッチの外部制御［６］	External control of clutches [6]
F16D  48/02  \	1	1	3J057	F16D  48/02	170	流体圧力による制御［６］	Control by fluid pressure [6]
F16D  48/02 600 \	2	2	3J057	F16D  48/02	10	流体で作動される複数のクラッチを有するクラッチシステム	clutch system having multiple clutch activated by fluid
F16D  48/02 600 A	2	0	3J057	F16D  48/02	114	流体操作装置；流体操作回路	Fluid operation devices; fluid operation circuits
F16D  48/02 600 C	2	1	3J057	F16D  48/02	165	変速操作用のもの	for speed change operations
F16D  48/02 600 D	2	2	3J057	F16D  48/02	115	前後進切換	Forward and backward changeover
F16D  48/02 600 E	2	2	3J057	F16D  48/02	82	自動変速機	Automatic speed change gears
F16D  48/02 600 B	2	0	3J057	F16D  48/02	107	バルブに関するもの	Related to valves
F16D  48/02 600 F	2	1	3J057	F16D  48/02	66	自動圧力制御バルブ	Automatic pressure control valves
F16D  48/02 600 Z	2	0	3J057	F16D  48/02	46	その他のもの	Others
F16D  48/02 610 \	2	2	3J057	F16D  48/02	397	流体操作装置	Fluid operation devices
F16D  48/02 620 \	3	3	3J057	F16D  48/02	113	アキュムレータを備えるもの（Ｆ１６Ｄ４８／０２　６４０が優先）	equipped with accumulator (F16D48/02 640 takes precedence)
F16D  48/02 630 \	3	3	3J057	F16D  48/02	62	遠心作動部材を備えるもの（Ｆ１６Ｄ４８／０２　６４０が優先）	equipped with centrifugal action member (F16D48/02 640 takes precedence)
F16D  48/02 640 \	3	3	3J057	F16D  48/02	6	クラッチの電気的制御	Electric control of clutches
F16D  48/02 640 A	3	0	3J057	F16D  48/02	696	クラッチの接続課程に特徴があるもの，例．接続速度，応答性，接続モードまたは回転数対応	characterized by connecting process of clutch, e.g. connecting speed, responsiveness, connecting mode or correspondence to number of revolution
F16D  48/02 640 B	3	0	3J057	F16D  48/02	67	クラッチストロークの途中で一時停止，制御中断，待機するもの	Temporary stop, control break and waiting during clutch strokes
F16D  48/02 640 C	3	0	3J057	F16D  48/02	79	摩耗によるクラッチの接続調整（摩耗検知Ｆ１６Ｄ２５／１２　Ｄ）	Connection adjustment of clutches by friction (wearing detection F16D25/12D)
F16D  48/02 640 D	3	0	3J057	F16D  48/02	276	温度の影響を考慮した制御	Control in consideration of influences by temperature
F16D  48/02 640 E	3	0	3J057	F16D  48/02	51	手動により制御モードを選択できるもの，例．ソフト／ハード，パワー／エコノミー	control mode manually selectable, e.g. soft/hard, power/economy
F16D  48/02 640 F	3	0	3J057	F16D  48/02	84	シフトレバーに設けたスイッチからの信号を含む制御	Control including signals from switches attached to shift levers
F16D  48/02 640 G	3	0	3J057	F16D  48/02	131	路面傾斜に対応した制御，例．坂道発進，坂道停止または下り坂発進	control responding to inclination of road, e.g. starting on slope, stopping on slope or starting on downhill slope
F16D  48/02 640 H	3	0	3J057	F16D  48/02	277	惰性走行，エンジンブレーキ	Inertial driving and engine brake
F16D  48/02 640 J	3	0	3J057	F16D  48/02	287	学習制御	Learning control
F16D  48/02 640 K	3	0	3J057	F16D  48/02	1098	クラッチの係合状態を制御したもの，例．係合力，係合量，ストローク量，伝達トルクまたは振動吸収	controlling engagement status of clutch, e.g. engagement force, engagement volume, stroke volume, transmission torque or vibration absorbing
F16D  48/02 640 L	3	0	3J057	F16D  48/02	273	クリープ運転，スリップ率の制御，例．クリープ防止，引きずり防止	creep driving, controlling slip rate, e.g. creep prevention, drag prevention
F16D  48/02 640 M	3	0	3J057	F16D  48/02	185	差動機構，センターデフ，トラクションコントロール，四輪駆動	differential mechanism, center differential, traction control, four wheel drive
F16D  48/02 640 N	3	0	3J057	F16D  48/02	93	目標車速，目標出力軸回転数に対する制御	control of targeted velocity, targeted number of rotation of output shaft
F16D  48/02 640 P	3	0	3J057	F16D  48/02	436	前後進切り換え，変速に伴うクラッチの制御	Control of clutches at the time of switching forward and backward movements and changing speed
F16D  48/02 640 Q	3	0	3J057	F16D  48/02	416	クラッチＯＦＦに特徴があるもの	Characterized by clutch OFF
F16D  48/02 640 R	3	0	3J057	F16D  48/02	184	ペダル操作されるクラッチの制御，例．自動と足動のスイッチ選択	control of clutch operated by pedal, e.g. selection by switch between automatic operation and operation by foot
F16D  48/02 640 S	3	0	3J057	F16D  48/02	428	始動，停止時の処置，例．アイドリング，イグニッションＯＮ／ＯＦＦまたは始動条件	procedures for starting or stopping, e.g. idling, on/off of ignition or activating condition
F16D  48/02 640 T	3	0	3J057	F16D  48/02	298	クラッチアクチュエータの作動手段，制御回路に特徴があるもの	Characterized by means of starting clutch actuators and control circuits
F16D  48/02 640 U	3	0	3J057	F16D  48/02	222	ライン圧，作動油圧自体，油圧ポンプの制御	Control of line pressure, hydraulic fluid itself and hydraulic pumps
F16D  48/02 640 V	3	0	3J057	F16D  48/02	131	空気圧，負圧アクチュエータを有するクラッチの制御	Control of clutches with air pressure and negative pressure actuators
F16D  48/02 640 W	3	0	3J057	F16D  48/02	249	無段変速機に付随したクラッチの制御	Control of clutches attached to non-stage transmissions
F16D  48/02 640 X	3	0	3J057	F16D  48/02	86	船舶用クラッチの制御	Control of marine clutches
F16D  48/02 640 Z	3	0	3J057	F16D  48/02	199	その他のもの	Others
F16D  48/02 650 \	2	2	3J057	F16D  48/02	243	バルブに関するもの	Related to valves
F16D  48/02 660 \	3	3	3J057	F16D  48/02	147	自動圧力制御バルブ	Automatic pressure control valves
F16D  48/02 670 \	4	4	3J057	F16D  48/02	125	漸増または漸減バルブ	Gradual increase/decrease valves
F16D  48/02 680 \	4	4	3J057	F16D  48/02	80	インチングバルブ，例．インチング制御	Inching valves , e.g. inching control
F16D  48/04  \	2	2	3J057	F16D  48/04	76	助勢装置を備えるもの［６］	providing power assistance [6]
F16D  48/06  \	1	1	3J057	F16D  48/06	601	電気的または電子的手段による制御，例．流体圧力の制御［６］	Control by electric or electronic means, e.g. of fluid pressure [6]
F16D  48/06 101 \	2	2	3J057	F16D  48/06	40	磁気的に作動されるクラッチの制御；そのための電気回路	control of clutch activated magnetically; electric circuit therefor
F16D  48/06 101 A	2	0	3J057	F16D  48/06	34	残留磁気低減回路	Residual magnetism reducing circuits
F16D  48/06 101 B	2	0	3J057	F16D  48/06	110	噛合クラッチ用回路	Claw clutch circuits
F16D  48/06 101 C	2	0	3J057	F16D  48/06	136	作動状態監視回路（Ｆ１６Ｄ４８／０６　１０１　Ｂ優先；検出素子Ｆ１６Ｄ２７／１４）	Operational condition monitoring circuits (F16D48/06 101B takes precedence; detection elements F16D27/14)
F16D  48/06 101 D	2	0	3J057	F16D  48/06	108	回転軸の速度に応答する回路（Ｆ１６Ｄ４８／０６　１０１　Ｃ，Ｆ１６Ｄ４８／０６　１０１　Ｅ優先）	Circuits responding to the speed of rotating shafts (F16D48/06 101C and F16D48/06 101E take precedence)
F16D  48/06 101 E	2	0	3J057	F16D  48/06	114	アマチュア吸引初期回路	Amateur suction initial circuits
F16D  48/06 101 Z	2	0	3J057	F16D  48/06	375	その他のもの（複数クラッチの制御回路Ｆ１６Ｄ２７／１２）	Others (multiple clutch control circuits F16D27/12)
F16D  48/06 102 \	2	2	3J057	F16D  48/06	609	電気的に作動されるクラッチの制御	controlling electrically operated clutch
F16D  48/06 103 \	2	2	3J057	F16D  48/06	369	微粒子からなる媒体によって動力の伝達がなされるクラッチの制御	controlling clutch where particle acting as agent transmit power
F16D  48/08  \	2	2	3J057	F16D  48/08	169	スタート時にクラッチを調節するもの［６］	Regulating clutch take-up on starting [6]
F16D  48/10  \	2	2	3J057	F16D  48/10	49	意図しない，または危険な係合を防ぐもの［６］	Preventing unintentional or unsafe engagement [6]
F16D  48/12  \	2	2	3J057	F16D  48/12	118	駆動軸間のトルク配分の制御するもの［６］	Control of torque transfer between driven axles [6]
F16D  49/00  \	0	0	3J058	F16D  49/00	8	ドラム，ホイールリム，またはそれに類似するものの外周と協働するブレーキ部材をもつブレーキ	Brakes with a braking member co-operating with the periphery of a drum, wheel-rim, or the like
F16D  49/00  A	0	0	3J058	F16D  49/00	634	１つのブレ−キ片をもつもの	with one brake piece
F16D  49/00  J	0	1	3J058	F16D  49/00	49	ブレ−キ片がロ−ラ式のもの	Roller type brake pieces
F16D  49/00  Z	0	0	3J058	F16D  49/00	125	その他のもの	Others
F16D  49/02  \	1	1	3J058	F16D  49/02	108	バンドまたは締め付け部材の張力によってブレーキ力を増大させるまたは増大させない１回以上巻かれたら旋状のバンドまたはコイルとして形づくられたもの	shaped as a helical band or coil with more than one turn, with or without intensification of the braking force by the tension of the band or contracting member
F16D  49/04  \	2	2	3J058	F16D  49/04	69	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  49/06  \	2	2	3J058	F16D  49/06	13	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  49/08  \	1	1	3J058	F16D  49/08	377	約３６０°にわたって巻かれたバンドとして形づくられているもの	shaped as an encircling band extending over approximately 360&deg;
F16D  49/10  \	2	2	3J058	F16D  49/10	423	機械的に作動させられるもの（自動締め付けＦ１６Ｄ４９／２０）	mechanically actuated (self-tightening F16D 49/20)
F16D  49/12  \	2	2	3J058	F16D  49/12	127	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  49/14  \	1	1	3J058	F16D  49/14	39	流体圧の変化によって作動させられる流体の充満した可とう部材として形づくられているもの	shaped as a fluid-filled flexible member actuated by variation of the fluid pressure
F16D  49/16  \	1	1	3J058	F16D  49/16	5	２つのブレーキ片をもつブレーキ（自動締め付けＦ１６Ｄ４９／２０）	Brakes with two brake-blocks (self-tightening F16D 49/20)
F16D  49/16  A	1	0	3J058	F16D  49/16	335	電磁式のもの〔Ｐが優先〕	Electromagnetic (P takes precedence)
F16D  49/16  J	1	0	3J058	F16D  49/16	15	油圧式のもの〔Ｐが優先〕	Hydraulic (P takes precedence)
F16D  49/16  P	1	0	3J058	F16D  49/16	367	リムに作用するキヤリパ−型のもの	Caliper type which working on rims
F16D  49/16  Z	1	0	3J058	F16D  49/16	371	その他のもの	Others
F16D  49/18  \	1	1	3J058	F16D  49/18	42	３つまたはそれ以上のブレーキ片をもつブレーキ（自動締め付けＦ１６Ｄ４９／２０）	Brakes with three or more brake-blocks (self-tightening F16D 49/20)
F16D  49/20  \	1	1	3J058	F16D  49/20	50	自動締め付けブレーキ（１回以上巻かれたら旋状のバンドまたはコイルをもつものＦ１６Ｄ４９／０２）	Self-tightening brakes (with helical band or coil with more than one turn F16D 49/02)
F16D  49/22  \	2	2	3J058	F16D  49/22	3	ブレーキ作用を開始または増大させる補助的な摩擦部材をもつもの	with an auxiliary friction member initiating or increasing the action of the brake
F16D  51/00  \	0	0	3J058	F16D  51/00	13	ドラムまたはそれに類似するものの内周面と協働して外向に動くブレーキ部材をもつブレーキ	Brakes with outwardly-movable braking members co-operating with the inner surface of a drum or the like
F16D  51/00  A	0	0	3J058	F16D  51/00	266	防水、防塵、防錆に特徴を有するもの	Characterized by waterproof, dustproof and corrosion prevention
F16D  51/00  J	0	0	3J058	F16D  51/00	58	リタ−ンスプリングに関するもの	Related to return springs
F16D  51/00  P	0	0	3J058	F16D  51/00	45	ホイ−ルシリンダの取付けに関するもの	Related to mounting of wheel cylinders
F16D  51/00  Z	0	0	3J058	F16D  51/00	284	その他のもの	Others
F16D  51/02  \	1	1	3J058	F16D  51/02	42	１つまたはそれ以上の円周のバンドとして形づけられたもの	shaped as one or more circumferential bands
F16D  51/04  \	2	2	3J058	F16D  51/04	99	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/06  \	2	2	3J058	F16D  51/06	6	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  51/08  \	1	1	3J058	F16D  51/08	20	膨張可能な流体が充満した可とう部材として形づくられているもの	shaped as an expansible fluid-filled flexible member
F16D  51/10  \	1	1	3J058	F16D  51/10	71	半径方向にのみ可動なブレーキシューとして形づくられているもの	shaped as exclusively radially-movable brake-shoes
F16D  51/12  \	2	2	3J058	F16D  51/12	152	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/14  \	2	2	3J058	F16D  51/14	26	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  51/16  \	1	1	3J058	F16D  51/16	68	固定軸またはほぼ固定状態の軸に枢軸されたブレーキシューとして形づくられているもの（自動締め付けＦ１６Ｄ５１／４６）	shaped as brake-shoes pivoted on a fixed or nearly-fixed axis (self-tightening F16D 51/46)
F16D  51/18  \	2	2	3J058	F16D  51/18	526	２つのブレーキシューをもつもの	with two brake-shoes
F16D  51/20  \	3	3	3J058	F16D  51/20	316	枢軸点に対して反対方向に拡張するもの	extending in opposite directions from their pivots
F16D  51/22  \	4	4	3J058	F16D  51/22	24	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/22  A	4	0	3J058	F16D  51/22	154	回転カム式のもの〔ウエツジタイプ→６５／２２Ａ〕	Rotary cam type (wedge type R 65/22A)
F16D  51/22  Z	4	0	3J058	F16D  51/22	405	その他のもの	Others
F16D  51/24  \	4	4	3J058	F16D  51/24	277	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  51/26  \	3	3	3J058	F16D  51/26	36	枢軸点から同方向に両方が拡張するもの	both extending in the same direction from their pivots
F16D  51/28  \	4	4	3J058	F16D  51/28	37	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/30  \	4	4	3J058	F16D  51/30	70	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  51/32  \	2	2	3J058	F16D  51/32	31	３つまたはそれ以上のブレーキシューをもつもの	with three or more brake-shoes
F16D  51/34  \	3	3	3J058	F16D  51/34	5	枢軸点と反対の方向に拡張するもの	extending in opposite directions from their pivots
F16D  51/36  \	4	4	3J058	F16D  51/36	10	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/38  \	4	4	3J058	F16D  51/38	5	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  51/40  \	3	3	3J058	F16D  51/40	0	枢軸点から同方向に全部が拡張するもの	all extending in the same direction from their pivots
F16D  51/42  \	4	4	3J058	F16D  51/42	3	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/44  \	4	4	3J058	F16D  51/44	1	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  51/46  \	1	1	3J058	F16D  51/46	10	枢軸されたブレーキシューをもつ自動締め付けブレーキ	Self-tightening brakes with pivoted brake-shoes
F16D  51/48  \	2	2	3J058	F16D  51/48	131	連接されたまたは直接相互に作用する２つのブレーキシューをもつもの	with two linked or directly-interacting brake-shoes
F16D  51/50  \	3	3	3J058	F16D  51/50	178	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/52  \	3	3	3J058	F16D  51/52	73	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  51/54  \	2	2	3J058	F16D  51/54	1	３つ以上のブレーキシューをもち少なくともその内の２つが連接されまたは直接相互に作用するもの	with three or more brake-shoes, at least two of them being linked or directly interacting
F16D  51/56  \	3	3	3J058	F16D  51/56	2	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/58  \	3	3	3J058	F16D  51/58	1	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  51/60  \	2	2	3J058	F16D  51/60	17	ブレーキシューのくさび作用をもつもの，例．シューが静止部分とブレーキドラムとの間にくさびとして入り込むもの	with wedging action of a brake-shoe, e.g. the shoe entering as a wedge between the brake-drum and a stationary part
F16D  51/62  \	3	3	3J058	F16D  51/62	6	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/64  \	3	3	3J058	F16D  51/64	0	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  51/66  \	2	2	3J058	F16D  51/66	7	被作動ブレーキシューが移動しかつその移動により別のブレーキシューを作動させるための部材に係合するもの	an actuated brake-shoe being carried along and thereby engaging a member for actuating another brake-shoe
F16D  51/68  \	3	3	3J058	F16D  51/68	5	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  51/70  \	3	3	3J058	F16D  51/70	4	流体的に作動させられるもの	fluid actuated
F16D  53/00  \	0	0	3J058	F16D  53/00	80	ドラム，ホイールリムまたはそれに類似したものの内外両周面と協働するブレーキ部材をもつブレーキ	Brakes with braking members co-operating with both the periphery and the inner surface of a drum, wheel-rim, or the like
F16D  55/00  \	0	0	3J058	F16D  55/00	13	軸方向に加圧されるほぼ放射状のブレーキ面をもつブレーキ，例．ディスクブレーキ	Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes
F16D  55/00  A	0	0	3J058	F16D  55/00	356	電磁ブレーキでポジティブ型のもの	Electromagnetic brakes, positive type
F16D  55/00  B	0	0	3J058	F16D  55/00	277	電磁ブレーキでネガティブ型のもの	Electromagnetic brakes, negative type
F16D  55/00  Z	0	0	3J058	F16D  55/00	65	その他のもの	Others
F16D  55/02  \	1	1	3J058	F16D  55/02	333	軸方向に配設された回転部材に押し付けられる軸方向に可動なディスクまたはパッドをもつもの	with axially-movable discs or pads pressed against axially-located rotating members
F16D  55/04  \	2	2	3J058	F16D  55/04	14	ディスクまたはパッドをドラムまたはシリンダの放射壁に対して互いに離脱させることによるもの	by moving discs or pads away from one another against radial walls of drums or cylinders
F16D  55/06  \	3	3	3J058	F16D  55/06	5	自動締め付け作用をしないもの	without self-tightening action
F16D  55/06  A	3	0	3J058	F16D  55/06	180	電磁ブレーキ	Electromagnetic brakes
F16D  55/06  Z	3	0	3J058	F16D  55/06	63	その他のもの	Others
F16D  55/08  \	4	4	3J058	F16D  55/08	151	機械的に作動させられるブレーキ	Mechanically-actuated brakes
F16D  55/10  \	4	4	3J058	F16D  55/10	5	ブレーキ内またはブレーキ上に備えられた流体圧装置によって作動させられるブレーキ	Brakes actuated by a fluid-pressure device arranged in or on the brake
F16D  55/10  A	4	0	3J058	F16D  55/10	69	アクチュエータがディスク又はブレーキシューと別体のもの	Actuators being separated from discs or brake shoes
F16D  55/10  Z	4	0	3J058	F16D  55/10	66	その他のもの	Others
F16D  55/12  \	5	5	3J058	F16D  55/12	18	ブレーキと同軸の膨張可能な流体を充満した可とう性部材からなるもの	comprising an expansible fluid-filled flexible member coaxial with the brake
F16D  55/14  \	3	3	3J058	F16D  55/14	51	自動締め付け作用をもつもの，例．ら旋状の面またはボールと傾斜面によるもの	with self-tightening action, e.g. by means of coacting helical surfaces or balls and inclined surfaces
F16D  55/15  \	4	4	3J058	F16D  55/15	5	ブレーキバンドまたはブレーキシューによって開始されるもの	initiated by means of brake-bands or brake-shoes
F16D  55/16  \	4	4	3J058	F16D  55/16	35	機械的に作動させられるブレーキ	Mechanically-actuated brakes
F16D  55/18  \	4	4	3J058	F16D  55/18	19	ブレーキ内またはブレーキ上に備えられた流体圧装置によって作動させられるブレーキ	Brakes actuated by a fluid-pressure device arranged in or on the brake
F16D  55/20  \	5	5	3J058	F16D  55/20	1	ブレーキと同軸の膨張可能な流体を充満した可とう部材からなるもの	comprising an expansible fluid-filled flexible member coaxial with the brake
F16D  55/22  \	2	2	3J058	F16D  55/22	10	２つの可動なブレーキ部材，例．可動なブレーキディスクまたはブレーキパッドの間で軸上に配設された回転するディスクを締め付けることによるもの［５］	by clamping an axially-located rotating disc between two movable braking members, e.g. movable brake disc or brake pad [5]
F16D  55/22  A	2	0	3J058	F16D  55/22	165	流体圧系に特徴あるもの	Characterized by the fluid pressure system
F16D  55/22  B	2	0	3J058	F16D  55/22	350	アクチュエータのパッドに対する当接に特徴のあるもの	characterised by contacting of actuators to pads
F16D  55/22  C	2	0	3J058	F16D  55/22	187	多連ピストン式のもの	Multiple piston type
F16D  55/22  Z	2	0	3J058	F16D  55/22	280	その他のもの	Others
F16D  55/224  \	3	3	3J058	F16D  55/224	183	ブレーキ部材に協働する部材をもつもの［５］	with common actuating member for brake members [5]
F16D  55/224  A	3	0	3J058	F16D  55/224	59	回転するディスクを２つの可動なディスク間で締め付けることによるもの	by fastening rotating discs between two movable discs
F16D  55/224  Z	3	0	3J058	F16D  55/224	193	その他のもの	Others
F16D  55/225  \	4	4	3J058	F16D  55/225	3	ブレーキ部材がブレーキパッドであるもの［５］	the braking members being brake pads [5]
F16D  55/225 102 \	5	5	3J058	F16D  55/225	6	回転するディスクを両側のパッドで締め付けることによるもの（Ｆ１６Ｄ５５／２２５，１１２，Ｆ１６Ｄ５５／２２５，１１３が優先）	by fastening rotating discs with pads on the both sides (F16D55/225, 112 and F16D55/225, 113 take precedence)
F16D  55/225 102 A	5	0	3J058	F16D  55/225	58	マスタシリンダ内蔵式のもの	Master cylinder integrated type
F16D  55/225 102 B	5	0	3J058	F16D  55/225	68	二系統のもの	with two systems
F16D  55/225 102 C	5	0	3J058	F16D  55/225	109	電磁ブレーキ	Electromagnetic brakes
F16D  55/225 102 Z	5	0	3J058	F16D  55/225	191	その他のもの	Others
F16D  55/225 112 \	5	5	3J058	F16D  55/225	0	共動する部材とパッドとの関連に特徴があるもの	characterised by relations between common actuating members and pads
F16D  55/225 112 A	5	0	3J058	F16D  55/225	382	共動する部材と両摩擦パッドとの相互関係に特徴があるもの	characterised by the relationship between co- acting members and double friction pads
F16D  55/225 112 B	5	0	3J058	F16D  55/225	286	共動する部材とアウタパッドとの相互関係に特徴があるもの	characterised by relations between common actuating members and outer pads
F16D  55/225 112 C	5	0	3J058	F16D  55/225	151	吊下ピンを備えたヨーク型のもの	yoke type with suspension pins
F16D  55/225 112 E	5	0	3J058	F16D  55/225	199	吊下ピンを備えたキャリパ型のもの	Caliper type with suspension pins
F16D  55/225 112 Z	5	0	3J058	F16D  55/225	33	その他のもの	Others
F16D  55/225 113 \	5	5	3J058	F16D  55/225	1	共動する部材，パッドおよび固定の支持部材相互の関連に特徴があるもの	characterised by relations between common actuating members, pads and fixed support members
F16D  55/225 113 A	5	0	3J058	F16D  55/225	239	三者相互間にばね力が作用するもの	Spring force acting between three
F16D  55/225 113 Z	5	0	3J058	F16D  55/225	202	その他のもの	Others
F16D  55/2255  \	5	5	3J058	F16D  55/2255	1	そのなかで作動する部材が枢軸されているもの［５］	in which the common actuating member is pivoted [5]
F16D  55/2255 103 \	6	6	3J058	F16D  55/2255	0	共動する部材が揺動するもの	Oscillating common actuating members
F16D  55/2255 103 A	6	0	3J058	F16D  55/2255	43	ディスクの半径方向軸線まわりに揺動するもの	Swinging around the shaft in the radial direction of discs
F16D  55/2255 103 C	6	0	3J058	F16D  55/2255	85	ディスクの弦方向軸線まわりに揺動するもの	Swinging around the shaft in the arc direction of discs
F16D  55/2255 103 F	6	0	3J058	F16D  55/2255	312	二腕揺動式のもの	Dicephalus swinging type
F16D  55/2255 103 Z	6	0	3J058	F16D  55/2255	10	その他のもの	Others
F16D  55/226  \	5	5	3J058	F16D  55/226	1	そのなかで作動する部材が軸方向に動かされるもの［５］	in which the common actuating member is moved axially [5]
F16D  55/226 104 \	6	6	3J058	F16D  55/226	0	共動する部材が回転するディスクの回転軸線方向に摺動するもの	Common actuating members sliding in the rotary shaft line direction of rotating discs
F16D  55/226 104 A	6	0	3J058	F16D  55/226	231	機械式で操作軸線がディスク面に概略直交するもの	Mechanical type and the operation shaft making almost a right angle to the disc face
F16D  55/226 104 B	6	0	3J058	F16D  55/226	57	機械式で操作軸線がディスクの概略半径方向のもの	Mechanical type and the operation shaft almost being in the radial direction of the disc face
F16D  55/226 104 C	6	0	3J058	F16D  55/226	97	機械式で操作軸線がディスクの概略弦方向のもの	Mechanical type and the operation shaft almost being in the arc direction of the disc face
F16D  55/226 104 E	6	0	3J058	F16D  55/226	39	機械式でその他のもの	Mechanical type and others
F16D  55/226 104 F	6	0	3J058	F16D  55/226	448	主にキャリパに特徴があるもの	Mainly characterised by calipers
F16D  55/226 104 G	6	0	3J058	F16D  55/226	21	主にヨークに特徴があるもの	Mainly characterised by yokes
F16D  55/226 104 H	6	0	3J058	F16D  55/226	287	主に固定支持部材に特徴があるもの	Mainly characterised by fixing support members
F16D  55/226 104 J	6	0	3J058	F16D  55/226	38	ディスクを内周からまたぐもの	Crossing over the disc from inner circumference
F16D  55/226 104 K	6	0	3J058	F16D  55/226	30	自転車用サーボディスクブレーキ	Servo disc brakes for bicycles
F16D  55/226 104 Z	6	0	3J058	F16D  55/226	160	その他のもの	Others
F16D  55/226 105 \	7	7	3J058	F16D  55/226	0	摺動部が面をなしているもの	Sliding section making a face
F16D  55/226 105 A	7	0	3J058	F16D  55/226	55	ヨークの摺動面に特徴があるもの	characterised by yoke sliding faces
F16D  55/226 105 B	7	0	3J058	F16D  55/226	28	ヨークのピストン当接部に特徴があるもの	characterised by the piston-contacting sections of the yoke
F16D  55/226 105 C	7	0	3J058	F16D  55/226	181	キャリパ式のもの	Caliper type
F16D  55/226 105 Z	7	0	3J058	F16D  55/226	10	その他のもの	Others
F16D  55/2265  \	6	6	3J058	F16D  55/2265	4	軸方向の動きが１つまたはそれ以上のピンにより案内されるもの［５］	the axial movement being guided by one or more pins [5]
F16D  55/2265 107 \	7	7	3J058	F16D  55/2265	131	摺動部が面とスライドピンとからなるもの	Sliding sections being made from faces and slid pins
F16D  55/2265 108 \	7	7	3J058	F16D  55/2265	123	スライドピン自体に特徴があるもの	characterised by slide pins themselves
F16D  55/2265 109 \	8	8	3J058	F16D  55/2265	180	スライドピンの固定に特徴があるもの	characterised by fixing of slide pins
F16D  55/2265 110 \	8	8	3J058	F16D  55/2265	191	スライドピンの摺動部に特徴があるもの	characterised by sliding sections of slide pins
F16D  55/2265 111 \	8	8	3J058	F16D  55/2265	221	スライドピンの摺動部の密封に特徴があるもの	characterised by sealing of sliding sections of slide pins
F16D  55/227  \	7	7	3J058	F16D  55/227	1	２つのピンにより案内されるもの［５］	by two pins [5]
F16D  55/227 106 \	8	8	3J058	F16D  55/227	0	摺動部がスライドピンからなるもの	Sliding sections being made from slid pins
F16D  55/227 106 A	8	0	3J058	F16D  55/227	346	スライドピンが共動する部材に取付けられたもの	Slide pins attached to common actuating members
F16D  55/227 106 B	8	0	3J058	F16D  55/227	338	スライドピンが固定支持部材に取付けられたもの	Slide pins attached to fixed support members
F16D  55/227 106 C	8	0	3J058	F16D  55/227	94	パッドの制動力支持兼用スライドピンをもつもの	with slide pins which can be used as damping force supports of pads as well
F16D  55/227 106 Z	8	0	3J058	F16D  55/227	46	その他のもの	Others
F16D  55/228  \	3	3	3J058	F16D  55/228	723	それぞれの側に単独に作動する部材をもつもの	with a separate actuating member for each side
F16D  55/24  \	1	1	3J058	F16D  55/24	22	軸方向に配設された部材に一方から押し付けられる軸方向へ可動な複数のディスク，薄板またはパッドをもつもの	with a plurality of axially-movable discs, lamellae, or pads, pressed from one side towards an axially-located member
F16D  55/26  \	2	2	3J058	F16D  55/26	5	自動締め付け作用をもたないもの	without self-tightening action
F16D  55/28  \	3	3	3J058	F16D  55/28	24	１個の回転するディスクをもつもの	Brakes with only one rotating disc
F16D  55/28  B	3	0	3J058	F16D  55/28	598	電気的に作動させられるネガティブタイプのもの	Electrically activated, negative type
F16D  55/28  Z	3	0	3J058	F16D  55/28	82	その他	Others
F16D  55/30  \	4	4	3J058	F16D  55/30	147	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  55/31  \	5	5	3J058	F16D  55/31	10	中間のレバー装置によるもの	by means of an intermediate leverage
F16D  55/32  \	4	4	3J058	F16D  55/32	95	ブレーキ内またはブレーキ上に設けられた流体圧装置によって作動させられるもの	actuated by a fluid-pressure device arranged in or on the brake
F16D  55/33  \	5	5	3J058	F16D  55/33	2	中間のレバー装置によるもの	by means of an intermediate leverage
F16D  55/34  \	5	5	3J058	F16D  55/34	9	ブレーキと同軸の膨張可能な流体を充満した可とう部材からなるもの	comprising an expansible fluid-filled flexible member coaxial with the brake
F16D  55/36  \	3	3	3J058	F16D  55/36	29	互いに重ね合わせて配設された複数の回転するディスクをもつブレーキ	Brakes with a plurality of rotating discs all lying side by side
F16D  55/36  A	3	0	3J058	F16D  55/36	95	電気的に作動させられるポジティブタイプのもの	Electrically activated, positive type
F16D  55/36  B	3	0	3J058	F16D  55/36	107	電気的に作動させられるネガティブタイプのもの	Electrically activated, negative type
F16D  55/36  Z	3	0	3J058	F16D  55/36	54	その他	Others
F16D  55/38  \	4	4	3J058	F16D  55/38	206	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated
F16D  55/39  \	5	5	3J058	F16D  55/39	10	中間のレバー装置によるもの	by means of an intermediate leverage
F16D  55/40  \	4	4	3J058	F16D  55/40	50	ブレーキ内またはブレーキ上に設けられた流体圧装置によって作動させられるもの	actuated by a fluid-pressure device arranged in or on the brake
F16D  55/40  A	4	0	3J058	F16D  55/40	211	ネガティブタイプのもの	Negative type
F16D  55/40  F	4	0	3J058	F16D  55/40	503	ポジティブタイプのもの（Ｆ１６Ｄ５５／４０Ｈが優先）	Positive type (F16D55/40H takes precedence)
F16D  55/40  H	4	0	3J058	F16D  55/40	62	スポットタイプのもの	Spot type
F16D  55/40  Z	4	0	3J058	F16D  55/40	26	その他	Others
F16D  55/41  \	5	5	3J058	F16D  55/41	3	中間のレバー装置によるもの	by means of an intermediate leverage
F16D  55/42  \	5	5	3J058	F16D  55/42	6	ブレーキと同軸の膨張可能な液体の充満した可とう部材からなるもの	comprising an expansible fluid-filled flexible member coaxial with the brake
F16D  55/44  \	3	3	3J058	F16D  55/44	1	中心板およびその中心板に同心的に設けられたリング状板の両方とからなる回転部分をもつもの	with the rotating part consisting of both central plates and ring-shaped plates arranged concentrically around the central plates
F16D  55/46  \	2	2	3J058	F16D  55/46	19	自動締め付け作用をもつもの	with self-tightening action
F16D  55/48  \	3	3	3J058	F16D  55/48	26	自動締め付け作用を起させるため支持点に関して少し回転可能なディスクまたはパッド	with discs or pads having a small free angular travel relative to their support, which produces the self-tightening action
F16D  55/50  \	3	3	3J058	F16D  55/50	0	自動締め付け作用を起こす異なったタイプでも良い摩擦部材をもつもの	with auxiliary friction members, which may be of different type, producing the self-tightening action
F16D  57/00  \	0	0	3J058	F16D  57/00	214	液体抵抗式ブレーキ；気体抵抗式ブレーキ	Liquid-resistance brakes; Air-resistance brakes
F16D  57/02  \	1	1	3J058	F16D  57/02	229	流体によって制動される翼または類似の部材をもつもの	with blades or like members braked by the fluid
F16D  57/04  \	1	1	3J058	F16D  57/04	157	方向付けられた流れを起こす翼をもつもの，例．フィッティンゲル形	with blades causing a directed flow, e.g. F&ouml;ttinger type
F16D  57/06  \	1	1	3J058	F16D  57/06	313	循環を絞ることによって制動作用を生じさせる流体を循環させるポンプからなるもの	comprising a pump circulating fluid, braking being effected by throttling of the circulation
F16D  59/00  \	0	0	3J058	F16D  59/00	21	自動ブレーキ，例．規定速度で作用状態になるもの	Self-acting brakes, e.g. coming into operation at a predetermined speed
F16D  59/00  A	0	0	3J058	F16D  59/00	355	遠心式のもの〔ポジテイブタイプ〕	Centrifugal (positive type)
F16D  59/00  B	0	1	3J058	F16D  59/00	113	遠心式緩降機	Centrifugal-type slowly lowering devices
F16D  59/00  C	0	0	3J058	F16D  59/00	47	緩降機一般〔ポジテイブタイプ〕〔Ｂ優先〕	Slowly lowering devices in general (positive type) (B takes precedence)
F16D  59/00  Z	0	0	3J058	F16D  59/00	250	その他	Others
F16D  59/02  \	1	1	3J058	F16D  59/02	192	ばねで付勢されそして機械的，流体または電磁手段によって離脱されるもの	spring-loaded and adapted to be released by mechanical, fluid, or electromagnetic means
F16D  61/00  \	0	0	3J058	F16D  61/00	197	吸収エネルギを利用する手段をもつブレーキ（Ｆ１６Ｄ５７／００が優先）	Brakes with means for making the energy absorbed available for use (F16D 57/00 takes precedence)
F16D  63/00  \	0	0	3J058	F16D  63/00	22	他に規定されないブレーキ；グループＦ１６Ｄ４９／００〜Ｆ１６Ｄ６１／００の２つ以上のグループの形式を組み合わせてなるブレーキ（自動締め付けのための補助部材をもつブレーキＦ１６Ｄ４９／２２，Ｆ１６Ｄ５１／６６，Ｆ１６Ｄ５５／５０）	Brakes not otherwise provided for; Brakes combining more than one of the types of groups F16D 49/00-F16D 61/00 (brakes with auxiliary members for self-tightening F16D 49/22, F16D 51/66, F16D 55/50)
F16D  63/00  A	0	0	3J058	F16D  63/00	334	組合せブレ−キ	Combination brakes
F16D  63/00  H	0	0	3J058	F16D  63/00	452	噛合い式ブレ−キ	Engaging type brakes
F16D  63/00  L	0	0	3J058	F16D  63/00	430	直線状走行体用ブレ−キ	Brakes for linearly travelling bodies
F16D  63/00  P	0	0	3J058	F16D  63/00	314	磁性粉体または磁性流体を用いるブレ−キ	Brakes using magnetic powders or magnetic fluids
F16D  63/00  Q	0	1	3J058	F16D  63/00	50	冷却	Cooling
F16D  63/00  R	0	0	3J058	F16D  63/00	717	一方向ブレ−キ	One-way brakes
F16D  63/00  Z	0	0	3J058	F16D  63/00	358	その他のもの	Others
F16D  65/00  \	0	0	3J058	F16D  65/00	26	ブレーキの部品または細部	Parts or details of brakes
F16D  65/00  A	0	0	3J058	F16D  65/00	588	カバー，例．防塵用または防水用	Covers, e.g. dustproof and waterproof
F16D  65/00  C	0	0	3J058	F16D  65/00	186	集塵または異物除去	Dust collection or removal of foreign matters
F16D  65/00  E	0	0	3J058	F16D  65/00	810	整備または組立；そのための交換具（Ｂ２４Ｂ及びＢ２５Ｂが優先）	Maintenance and assembling; changing tools (B24B and B25B take precedence)
F16D  65/00  Z	0	0	3J058	F16D  65/00	121	その他のもの	Others
F16D  65/02  \	1	1	3J058	F16D  65/02	43	ブレーキ部材；それの装備（摩擦ライニングまたはその取り付けＦ１６Ｄ６９／００）	Braking members; Mounting thereof (friction linings or attachment thereof F16D 69/00)
F16D  65/02  A	1	0	3J058	F16D  65/02	546	キャリパまたはヨークそれ自体	Calipers or yokes per se
F16D  65/02  B	1	1	3J058	F16D  65/02	496	複数の作動装置，例．ピストン，を有するキャリパ	Calipers with multiple actuators (pistons)
F16D  65/02  C	1	1	3J058	F16D  65/02	415	複数の部材からなるキャリパ	Calipers made from multiple members
F16D  65/02  E	1	0	3J058	F16D  65/02	413	固定の支持部材それ自体	Fixed support members themselves
F16D  65/02  F	1	0	3J058	F16D  65/02	246	共動する部材，例．キャリパ，の固定支持部材への支持構造それ自体	Support structures per se of common actuating members (e.g. calipers) to fixed support members
F16D  65/02  G	1	1	3J058	F16D  65/02	96	略平面摺動部を有するもの	with almost flat face sliding sections
F16D  65/02  H	1	1	3J058	F16D  65/02	18	ローラまたはリンクを有するもの	with rollers or links
F16D  65/02  J	1	1	3J058	F16D  65/02	42	曲面摺動部を有するもの	with curved face sliding sections
F16D  65/02  L	1	2	3J058	F16D  65/02	68	スライドピンそれ自体	Slide pins themselves
F16D  65/02  M	1	2	3J058	F16D  65/02	178	スライドピンの固定または支持	Fixing or supporting of slide pins
F16D  65/02  N	1	2	3J058	F16D  65/02	123	スライドピンの摺動部	Sliding sections of slide pins
F16D  65/02  P	1	3	3J058	F16D  65/02	37	摺動部が貫通孔のもの	Sliding sections being feed-through holes
F16D  65/02  R	1	2	3J058	F16D  65/02	119	スライドピン摺動部の密封	Sealing of sliding sections of slide pins
F16D  65/02  S	1	3	3J058	F16D  65/02	65	摺動部が貫通孔のもの	Sliding sections being feed-through holes
F16D  65/02  Z	1	0	3J058	F16D  65/02	39	その他のもの	Others
F16D  65/04  \	2	2	3J058	F16D  65/04	115	バンド，シューまたはパッド，そのための枢軸または支持部材［５］	Bands, shoes or pads; Pivots or supporting members therefor [5]
F16D  65/06  \	3	3	3J058	F16D  65/06	6	外面に係合するブレーキ	for externally-engaging brakes
F16D  65/06  A	3	0	3J058	F16D  65/06	254	バンド	Bands
F16D  65/06  H	3	0	3J058	F16D  65/06	179	シュー	Shoes
F16D  65/06  J	3	1	3J058	F16D  65/06	323	制輪子	Brake blocks
F16D  65/06  N	3	1	3J058	F16D  65/06	98	自転車用シュー	Shoes for bicycle
F16D  65/06  Z	3	0	3J058	F16D  65/06	32	その他のもの	Others
F16D  65/08  \	3	3	3J058	F16D  65/08	456	内面に係合するブレーキ	for internally-engaging brakes
F16D  65/09  \	4	4	3J058	F16D  65/09	2	そのためのピボットまたは支持部材［２］	Pivots or supporting members therefor [2]
F16D  65/09  A	4	0	3J058	F16D  65/09	214	シューホールドダウンスプリング	Shoe hold-down springs
F16D  65/09  H	4	0	3J058	F16D  65/09	244	アンカー	Anchors
F16D  65/09  R	4	0	3J058	F16D  65/09	121	リターンスプリング	Return springs
F16D  65/09  S	4	0	3J058	F16D  65/09	273	バックプレート	Back plates
F16D  65/09  Z	4	0	3J058	F16D  65/09	281	その他のもの	Others
F16D  65/092  \	3	3	3J058	F16D  65/092	1	軸方向に係合するブレーキ，例．ディスクブレーキのためのもの［５］	for axially-engaging brakes, e.g. disc brakes [5]
F16D  65/092  A	3	0	3J058	F16D  65/092	41	ディスクブレーキ用	for disc brakes
F16D  65/092  B	3	1	3J058	F16D  65/092	657	パッドそれ自体（Ｆ１６Ｄ６９／００が優先）	Pads themselves (F16D69/00 takes precedence)
F16D  65/092  C	3	2	3J058	F16D  65/092	372	ライニング（Ｆ１６Ｄ６９／００が優先）	Lining (F16D69/00 takes precedence)
F16D  65/092  D	3	2	3J058	F16D  65/092	831	裏金	Back plates
F16D  65/092  Z	3	0	3J058	F16D  65/092	42	その他のもの	Others
F16D  65/095  \	4	4	3J058	F16D  65/095	5	そのための枢軸または支持部材［５］	Pivots or supporting members therefor [5]
F16D  65/095  A	4	0	3J058	F16D  65/095	330	パッドの固定部材側の支持部材	Support members on the fixed member side of pads
F16D  65/095  B	4	1	3J058	F16D  65/095	138	ライナーを有するもの	with liners
F16D  65/095  C	4	0	3J058	F16D  65/095	309	パッドの共動する部材，例．キャリパ，側の支持部材	Support members of pads on the common actuating member  (calipers) side
F16D  65/095  D	4	1	3J058	F16D  65/095	113	アウター側のもの	on the outer side
F16D  65/095  E	4	1	3J058	F16D  65/095	182	インナー側，例．アクチュエータ側，のもの	on the inner side (actuator)
F16D  65/095  F	4	1	3J058	F16D  65/095	61	落下防止部材	Members preventing falling
F16D  65/095  G	4	2	3J058	F16D  65/095	200	吊下げピンまたはボルト；その抜け止め	Suspension pins or bolts: preventing being taken out
F16D  65/095  H	4	1	3J058	F16D  65/095	291	シム板，例．パッドまたはピストンと一体のシム板	Shim plates (including those integrated with pads or pistons)
F16D  65/095  J	4	2	3J058	F16D  65/095	288	複数の板，例．複数層の板，からなるもの	Made from multiple plates (multilayers)
F16D  65/095  K	4	2	3J058	F16D  65/095	262	係止部をもつもの	with retaining sections
F16D  65/095  Z	4	0	3J058	F16D  65/095	36	その他のもの	Others
F16D  65/097  \	5	5	3J058	F16D  65/097	7	パッドと支持部材の間に入れた弾性手段［５］	Resilient means interposed between pads and supporting members [5]
F16D  65/097  A	5	0	3J058	F16D  65/097	246	ディスク半径方向に付勢するもの	Energizing in the disc radial direction
F16D  65/097  B	5	1	3J058	F16D  65/097	352	ディスク半径内方向に付勢するもの	Energizing in the disc radial inner direction
F16D  65/097  C	5	0	3J058	F16D  65/097	348	ディスク円周方向に付勢するもの	Energizing in the disc circumferential direction
F16D  65/097  D	5	0	3J058	F16D  65/097	92	ディスク軸方向に付勢するもの	Energizing in the disc axial direction
F16D  65/097  E	5	1	3J058	F16D  65/097	373	パッドをディスクから離れる方向に付勢するもの	Energizing pads in the direction opposite to discs
F16D  65/097  F	5	0	3J058	F16D  65/097	89	キャリパからのパッドの落下防止部材と関連するパッドスプリング	Pad springs related to members which prevent pads from dropping from calipers
F16D  65/097  G	5	0	3J058	F16D  65/097	119	ライナーを有するもの	with liners
F16D  65/097  Z	5	0	3J058	F16D  65/097	74	その他のもの	Others
F16D  65/10  \	2	2	3J058	F16D  65/10	651	内面または外面に係合するブレーキ用ドラム	Drums for externally- or internally-engaging brakes
F16D  65/12  \	2	2	3J058	F16D  65/12	22	ディスク；ディスクブレーキ用のドラム	Discs; Drums for disc brakes
F16D  65/12  A	2	0	3J058	F16D  65/12	130	スポット型ディスクブレーキ用	for spot type disc brakes
F16D  65/12  B	2	1	3J058	F16D  65/12	643	ベンチレーテッドディスク	Ventilated discs
F16D  65/12  E	2	1	3J058	F16D  65/12	668	材料に特徴あるもの	Characterized by materials
F16D  65/12  H	2	0	3J058	F16D  65/12	147	フルフェース型ディスク	Full face discs
F16D  65/12  J	2	1	3J058	F16D  65/12	73	セグメントタイプのもの	Segment type
F16D  65/12  M	2	1	3J058	F16D  65/12	312	材料に特徴あるもの	Characterized by materials
F16D  65/12  P	2	0	3J058	F16D  65/12	118	板状回転体の側面に付設されるディスク	Discs attached to the side of plate-like rotators
F16D  65/12  Q	2	0	3J058	F16D  65/12	129	単一部材からなるディスク	Discs made from one member
F16D  65/12  R	2	0	3J058	F16D  65/12	557	複数部材からなるディスク	Discs made from multiple members
F16D  65/12  S	2	0	3J058	F16D  65/12	294	摺擦部構造，例．水または油切構造，に特徴あるディスク	Discs characterized by structures of sliding sections, e.g. structure draining water or oil
F16D  65/12  T	2	0	3J058	F16D  65/12	354	鳴きまたは振動防止に特徴あるディスク	Characterized by noise or vibration control
F16D  65/12  U	2	0	3J058	F16D  65/12	600	熱対策に特徴あるディスク	Discs characterized by measures against heat
F16D  65/12  V	2	0	3J058	F16D  65/12	163	固定側ディスクの支持部材	Support members of discs on the fixing side
F16D  65/12  W	2	1	3J058	F16D  65/12	119	固定側ディスクと支持部材との間に介在する弾性手段	Elastic means between discs on the fixing side and support members
F16D  65/12  X	2	0	3J058	F16D  65/12	651	回転側ディスクの支持部材	Support members of discs on the rotating side
F16D  65/12  Y	2	1	3J058	F16D  65/12	260	回転側ディスクと支持部材との間に介在する弾性手段	Elastic means between discs on the rotating side and support members
F16D  65/12  Z	2	0	3J058	F16D  65/12	178	その他のもの	Others
F16D  65/14  \	1	1	3J058	F16D  65/14	142	ブレーキ用の作動機構；定められた位置で作用を起こすための手段（制動制御方式，その部品，Ｂ６０Ｔ）	Actuating mechanisms for brakes; Means for initiating operation at a predetermined position (brake control systems, parts thereof B60T)
F16D  65/16  \	2	2	3J058	F16D  65/16	570	ブレーキ内またはブレーキ上に配置されたもの	arranged in or on the brake
F16D  65/18  \	3	3	3J058	F16D  65/18	5279	部材を共に引き寄せることに適合されたもの	adapted for drawing members together
F16D  65/22  \	3	3	3J058	F16D  65/22	1777	部材を離れるように押すことに適合されたもの	adapted for pressing members apart
F16D  65/28  \	2	2	3J058	F16D  65/28	1660	ブレーキから離れて配置されたもの	arranged apart from the brake
F16D  65/38  \	1	1	3J058	F16D  65/38	23	ゆるみ調節装置	Slack adjusters
F16D  65/40  \	2	2	3J058	F16D  65/40	16	機械的なもの	mechanical
F16D  65/42  \	3	3	3J058	F16D  65/42	121	自動でないもの	non-automatic
F16D  65/44  \	4	4	3J058	F16D  65/44	18	直接に直線的な調節によるもの（Ｆ１６Ｄ６５／４６，Ｆ１６Ｄ６５／４８が優先）	by means of direct linear adjustment (F16D 65/46, F16D 65/48 take precedence)
F16D  65/46  \	4	4	3J058	F16D  65/46	0	ねじ山およびナットをもつもの	with screw-thread and nut
F16D  65/46  A	4	0	3J058	F16D  65/46	133	ディスクブレーキ用（Ｆ１６Ｄ６５／４６Ｓが優先）	for disc brakes (F16D65/46S takes precedence)
F16D  65/46  J	4	0	3J058	F16D  65/46	184	ドラムブレーキ用（Ｆ１６Ｄ６５／４６Ｓが優先）	for dram brakes (F16D65/46S takes precedence)
F16D  65/46  S	4	0	3J058	F16D  65/46	165	電磁ブレーキ用	for electromagnetic brakes
F16D  65/46  Z	4	0	3J058	F16D  65/46	68	その他のもの	Others
F16D  65/48  \	4	4	3J058	F16D  65/48	43	偏心したまたはら旋状のものをもつもの	with eccentric or helical body
F16D  65/50  \	4	4	3J058	F16D  65/50	27	ブレーキ制御系の２つの同心的な部分の角度調節のためのもの	for angular adjustment of two concentric parts of the brake control system
F16D  65/52  \	3	3	3J058	F16D  65/52	28	過度の遊びを調節するための１つの方向に自動のもの	self-acting in one direction for adjusting excessive play
F16D  65/54  \	4	4	3J058	F16D  65/54	3	直接に直線的な調節によるもの（Ｆ１６Ｄ６５／５６，Ｆ１６Ｄ６５／５８が優先）	by means of direct linear adjustment (F16D 65/56, F16D 65/58 take precedence)
F16D  65/54  A	4	0	3J058	F16D  65/54	200	ディスクブレーキ用（Ｆ１６Ｄ６５／５４Ｓが優先）	for disc brakes (F16D65/54S takes precedence)
F16D  65/54  B	4	1	3J058	F16D  65/54	138	シリンダ内に設けられているもの	Installed in the cylinder
F16D  65/54  J	4	0	3J058	F16D  65/54	54	ドラムブレーキ用（Ｆ１６Ｄ６５／５４Ｓが優先）	for dram brakes (F16D65/54S takes precedence)
F16D  65/54  K	4	1	3J058	F16D  65/54	73	作動機構部に設けられているもの	Attached to working mechanism sections
F16D  65/54  M	4	1	3J058	F16D  65/54	86	ストラット部に設けられているもの	Attached to strut sections
F16D  65/54  N	4	2	3J058	F16D  65/54	141	ベルクランクまたは調節レバーを有するもの	with bell cranks or adjusting levers
F16D  65/54  Q	4	1	3J058	F16D  65/54	62	シューウェブに設けられているもの	Attached to shoe webs
F16D  65/54  S	4	0	3J058	F16D  65/54	223	電磁ブレーキ用	for electromagnetic brakes
F16D  65/54  Z	4	0	3J058	F16D  65/54	78	その他のもの	Others
F16D  65/56  \	4	4	3J058	F16D  65/56	9	ねじ山およびナットをもつもの	with screw-thread and nut
F16D  65/56  A	4	0	3J058	F16D  65/56	96	ディスクブレーキ用（Ｆ１６Ｄ６５／５６Ｓが優先）	for disc brakes (F16D65/56S takes precedence)
F16D  65/56  B	4	1	3J058	F16D  65/56	124	機械作動用レバーの回転によるもの	by rotation by levers for operating machines
F16D  65/56  C	4	1	3J058	F16D  65/56	100	作動部材の軸方向の動きを回転力に変換する手段を有するもの	with means of converting axial movements of working members to rotating force
F16D  65/56  D	4	2	3J058	F16D  65/56	303	回転力に変換する手段が可逆ネジを含むもの	Means of converting to rotating force including reversible screws
F16D  65/56  E	4	3	3J058	F16D  65/56	37	可逆ネジを有する駆動リングを含むもの	Including drive rings with reversible screws
F16D  65/56  F	4	1	3J058	F16D  65/56	57	エネルギー蓄積手段，例、コイルバネ，を有するもの	with means of accumulating energy of coil springs or the like
F16D  65/56  J	4	0	3J058	F16D  65/56	54	ドラムブレーキ用（Ｆ１６Ｄ６５／５６Ｓが優先）	for dram brakes (F16D65/56S takes precedence)
F16D  65/56  K	4	1	3J058	F16D  65/56	88	作動機構部に設けられているもの	Provided in working mechanism sections
F16D  65/56  T	4	2	3J058	F16D  65/56	38	ウェッジタイプ	Wedge type
F16D  65/56  L	4	2	3J058	F16D  65/56	162	ホイールシリンダを有するもの	with wheel cylinders
F16D  65/56  U	4	3	3J058	F16D  65/56	128	調整レバー，ラチェットホイールを有するもの	with adjustment levers and ratchet wheels
F16D  65/56  M	4	1	3J058	F16D  65/56	61	ストラット部に設けられているもの	Mounted to ratchet sections
F16D  65/56  N	4	2	3J058	F16D  65/56	298	レバーがつめ車を回動させるもの	Levers rotating ratchet wheels
F16D  65/56  P	4	3	3J058	F16D  65/56	77	ブレーキレバーが裏板に対して垂直に動くもの	Brake levers moving vertically to roof sheathings
F16D  65/56  Q	4	1	3J058	F16D  65/56	38	アンカー部に設けられているもの	Mounted to anchor sections
F16D  65/56  R	4	2	3J058	F16D  65/56	72	アンカー部が可動のもの，例．サーボタイプ	Movable anchor sections (servo type)
F16D  65/56  S	4	0	3J058	F16D  65/56	55	電磁ブレーキ用	for electromagnetic brakes
F16D  65/56  V	4	0	3J058	F16D  65/56	23	リムブレーキ用	for rim brakes
F16D  65/56  W	4	0	3J058	F16D  65/56	19	バンドブレーキ用	for band brakes
F16D  65/56  Z	4	0	3J058	F16D  65/56	110	その他のもの	Others
F16D  65/58  \	4	4	3J058	F16D  65/58	38	偏心したまたはら旋状のものをもつもの	with eccentric or helical body
F16D  65/60  \	4	4	3J058	F16D  65/60	100	ブレーキ制御系の２つの同心的な部分の角度調節のためのもの	for angular adjustment of two concentric parts of the brake control system
F16D  65/62  \	3	3	3J058	F16D  65/62	38	過度の遊びと遊び不足を調節するための両方向に自動のもの	self-acting in both directions for adjusting excessive and insufficient play
F16D  65/64  \	4	4	3J058	F16D  65/64	20	直接に直線的な調節によるもの（Ｆ１６Ｄ６５／６６，Ｆ１６Ｄ６５／６８が優先）	by means of direct linear adjustment (F16D 65/66, F16D 65/68 take precedence)
F16D  65/66  \	4	4	3J058	F16D  65/66	37	ねじ山およびナットをもつもの	with screw-thread and nut
F16D  65/68  \	4	4	3J058	F16D  65/68	2	偏心したまたはら旋状のものをもつもの	with eccentric or helical body
F16D  65/70  \	4	4	3J058	F16D  65/70	1	ブレーキ制御系の２つの同心的な部分の角度調節のためのもの	for angular adjustment of two concentric parts of the brake control system
F16D  65/72  \	2	2	3J058	F16D  65/72	15	流体圧によるもの	hydraulic
F16D  65/74  \	3	3	3J058	F16D  65/74	98	１つの方向に自動のもの	self-acting in one direction
F16D  65/76  \	3	3	3J058	F16D  65/76	16	両方向に自動のもの	self-acting in both directions
F16D  65/78  \	1	1	3J058	F16D  65/78	85	冷却に関して特徴があるもの	Features relating to cooling
F16D  65/80  \	2	2	3J058	F16D  65/80	93	外面で係合するブレーキ用のもの	for externally-engaging brakes
F16D  65/807  \	3	3	3J058	F16D  65/807	29	開放冷却方式をもつもの，例．空気により冷却されるもの［２］	with open cooling system, e.g. cooled by air [2]
F16D  65/813  \	3	3	3J058	F16D  65/813	6	閉鎖冷却方式をもつもの［２］	with closed cooling system [2]
F16D  65/82  \	2	2	3J058	F16D  65/82	93	内面で係合するブレーキ用のもの	for internally-engaging brakes
F16D  65/827  \	3	3	3J058	F16D  65/827	60	開放冷却方式をもつもの，例．空気により冷却されるもの［２］	with open cooling system, e.g. cooled by air [2]
F16D  65/833  \	3	3	3J058	F16D  65/833	7	閉鎖冷却方式をもつもの［２］	with closed cooling system [2]
F16D  65/84  \	2	2	3J058	F16D  65/84	112	ディスクブレーキ用のもの	for disc brakes
F16D  65/847  \	3	3	3J058	F16D  65/847	498	開放冷却方式をもつもの，例．空気により冷却されるもの［２］	with open cooling system, e.g. cooled by air [2]
F16D  65/853  \	3	3	3J058	F16D  65/853	280	閉鎖冷却方式をもつもの［２］	with closed cooling system [2]
F16D  66/00  \	0	0	3J058	F16D  66/00	21	ブレーキの作動状態，例．摩耗または温度，を監視する装置	Arrangements for monitoring working conditions of brakes, e.g. wear or temperature
F16D  66/00  A	0	0	3J058	F16D  66/00	227	温度のみを監視するもの	Monitoring only the temperature
F16D  66/00  Z	0	0	3J058	F16D  66/00	823	その他のもの〔例．摩耗と温度とを監視するもの〕	Others, e.g. monitoring the friction and temperature
F16D  66/02  \	1	1	3J058	F16D  66/02	30	摩耗を指示するための装置	Apparatus for indicating wear
F16D  66/02  A	1	0	3J058	F16D  66/02	40	ライニングの摩耗を指示するもの	Indicating wear of lining
F16D  66/02  B	1	1	3J058	F16D  66/02	133	電気を使つた検出	Detection by using electricity
F16D  66/02  D	1	2	3J058	F16D  66/02	292	ライニング領域内に検出部をもつもの	with detecting sections within the lining area
F16D  66/02  F	1	2	3J058	F16D  66/02	357	ライニング領域外に検出部をもつもの	with detecting sections outside the lining area
F16D  66/02  H	1	1	3J058	F16D  66/02	95	流体圧，光，磁気，音波を使つた検出	Detection by using fluid pressure, lights, magnetism and sound waves
F16D  66/02  K	1	1	3J058	F16D  66/02	99	視覚による感知	Visual check
F16D  66/02  L	1	2	3J058	F16D  66/02	170	ライニング領域外に検知部をもつもの	with detecting sections outside the lining area
F16D  66/02  Q	1	1	3J058	F16D  66/02	95	聴覚による感知	Sensing by audition
F16D  66/02  R	1	2	3J058	F16D  66/02	247	ライニング領域外に検知部をもつもの	with detecting sections outside the lining area
F16D  66/02  V	1	1	3J058	F16D  66/02	45	操作フイ−リングによる感知	Sensing by feeling operations
F16D  66/02  X	1	0	3J058	F16D  66/02	60	ロ−タ−〔例．ドラム，デイスク〕の摩耗を指示するもの	Indicating wear of rotors, e.g. drums and discs
F16D  66/02  Z	1	0	3J058	F16D  66/02	28	その他のもの	Others
F16D  67/00  \	0	0	3J058	F16D  67/00	32	継手およびブレーキの組み合わせ；クラッチおよびブレーキの組み合わせ（Ｆ１６Ｄ７１／００が優先；車両の，制動方式及びドライブラインクラッチの関連制御Ｂ６０Ｗ１０／０２，Ｂ６０Ｗ１０／１８）［２］	Combinations of couplings and brakes; Combinations of clutches and brakes (; &nbsp;conjoint control of brake systems and driveline clutches in vehicles B60W 10/02, B60W 10/18) [2]
F16D  67/02  \	1	1	3J058	F16D  67/02	37	クラッチおよびブレーキの組み合わせ	Clutch-brake combinations
F16D  67/02  A	1	0	3J058	F16D  67/02	102	自動クラツチ〔含一方向クラツチ〕をもつもの	with automatic clutches (including one-way clutches)
F16D  67/02  D	1	0	3J058	F16D  67/02	30	スプリングクラツチをもつもの	with spring clutches
F16D  67/02  G	1	0	3J058	F16D  67/02	86	複数のクラツチブレ−キ対をもつもの	with multiple pairs of clutch brakes
F16D  67/02  K	1	0	3J058	F16D  67/02	340	機械的に作動されるもの〔Ａ，Ｄ，Ｇ優先〕	Mechanically actuated (A, D and G take precedence)
F16D  67/02  L	1	1	3J058	F16D  67/02	119	クラツチブレ−キ摩擦面がプレ−トの両面にあるもの	Clutch brake friction faces placed on both sides of plates
F16D  67/02  N	1	1	3J058	F16D  67/02	58	クラツチブレ−キ摩擦面がプレ−トの片面にあるもの	Clutch brake friction faces placed on one side of plates
F16D  67/02  Z	1	0	3J058	F16D  67/02	106	その他のもの	Others
F16D  67/04  \	2	2	3J058	F16D  67/04	15	液体により作動されるもの	fluid actuated
F16D  67/04  A	2	0	3J058	F16D  67/04	123	単一ピストンをもつもの	with a single piston
F16D  67/04  J	2	0	3J058	F16D  67/04	69	相対向する複数ピストンをもつもの	with facing multiple pistons
F16D  67/04  Z	2	0	3J058	F16D  67/04	98	その他のもの〔例．潤滑，冷却，クラツチブレ−キが相隔離するもの〕	Others, e.g. lubrication, cooling, clutch brakes separated from each other
F16D  67/06  \	2	2	3J058	F16D  67/06	13	電磁的に作動されるもの	electromagnetically actuated
F16D  67/06  A	2	0	3J058	F16D  67/06	69	フエ−ス型のもの	Face type
F16D  67/06  B	2	1	3J058	F16D  67/06	144	複数の電磁コイルをもつもの	with multiple electromagnetic coils
F16D  67/06  C	2	2	3J058	F16D  67/06	80	コイルがフエ−ス主部外方にあるもの	Coils placed outside of main face sections
F16D  67/06  Z	2	0	3J058	F16D  67/06	54	その他のもの	Others
F16D  69/00  \	0	0	3J058	F16D  69/00	82	摩擦ライニング；その取り付け；共同的に作用する摩擦材または摩擦面の選択（ブレーキ部材Ｆ１６Ｄ６５／０２）	Friction linings; Attachment thereof; Selection of coacting friction substances or surfaces (braking members F16D 65/02)
F16D  69/00  A	0	0	3J058	F16D  69/00	362	摩擦ライニングの構成	Composition of friction lining
F16D  69/00  B	0	1	3J058	F16D  69/00	265	厚さ方向の層構造に関するもの〔例．積層構造〕	Related to layer structures in the thickness direction, e.g. laminating structures
F16D  69/00  G	0	1	3J058	F16D  69/00	581	表面形状〔例．溝，凹凸〕に関するもの	Related to surface forms, e.g. slots and irregularity
F16D  69/00  M	0	1	3J058	F16D  69/00	259	表面処理〔例．被覆，熱処理〕に関するもの	Related to surface treatments, e.g. coating and heat treatment
F16D  69/00  R	0	0	3J058	F16D  69/00	630	摩擦ライニングの製造〔組成の明示のあるもの６９／０２優先〕	Manufacturing of friction lining (69/02 takes precedence for expressed compositions)
F16D  69/00  W	0	0	3J058	F16D  69/00	138	共働する複数の摩擦材または摩擦面の選定	Selecting multiple frictional materials or frictional faces which work together
F16D  69/00  Z	0	0	3J058	F16D  69/00	76	その他のもの	Others
F16D  69/02  \	1	1	3J058	F16D  69/02	119	ライニングの構成物［２００６．０１］	Composition of linings [2006.01]
F16D  69/02  A	1	0	3J058	F16D  69/02	469	有機物質を含むもの	Including organic substances
F16D  69/02  B	1	0	3J058	F16D  69/02	400	無機物質〔含，金属化合物〕を含むもの	Including inorganic substances (including metal compounds)
F16D  69/02  C	1	1	3J058	F16D  69/02	745	有機物質をも含むもの	Including organic substances as well
F16D  69/02  D	1	0	3J058	F16D  69/02	213	金属〔含，鋳鉄，砂鉄，鋼〕を含むもの	Including metals (including cast iron, iron sand and steel)
F16D  69/02  E	1	1	3J058	F16D  69/02	108	有機物質をも含むもの	Including organic substances as well
F16D  69/02  F	1	1	3J058	F16D  69/02	299	無機物質をも含むもの	Including inorganic substances as well
F16D  69/02  G	1	1	3J058	F16D  69/02	497	有機物質と無機物質をも含むもの	Including organic substances and inorganic substances as well
F16D  69/02  H	1	0	3J058	F16D  69/02	49	コルク系物質を含むもの	Including cork related materials
F16D  69/02  J	1	0	3J058	F16D  69/02	157	ペ−パ−系基材を含むもの	Including paper related base materials
F16D  69/02  K	1	0	3J058	F16D  69/02	455	ウ−ブン系基材〔含，織物，ヤ−ン，糸，紐〕を含むもの	Including weaven base materials (including fabrics, yarns, threads and cords)
F16D  69/02  Z	1	0	3J058	F16D  69/02	163	その他のもの〔例．消臭剤，防錆剤，繊維の径や長，粒子の粒度に関するもので物質が特定されないもの〕	Others, e.g. related to deodorants, rust-preventive agents, diameters and lengths of fabrics and sizes of particles and whose materials are not specified
F16D  69/04  \	1	1	3J058	F16D  69/04	14	ライニングの取り付け	Attachment of linings
F16D  69/04  A	1	0	3J058	F16D  69/04	340	接着によるもの	by adhesive
F16D  69/04  M	1	0	3J058	F16D  69/04	242	成形と同時に一体化するもの	Integrated at the time of formation
F16D  69/04  Z	1	0	3J058	F16D  69/04	268	その他のもの	Others
F16D  71/00  \	0	0	3J058	F16D  71/00	137	部材を定められた位置で停止させるための機構（クラッチと結びついたものまたはクラッチを制御するものＦ１６Ｄ４３／２６；定められた位置でブレーキ作用をさせるための手段Ｆ１６Ｄ６５／１４）	Mechanisms for bringing members to rest in a predetermined position (combined with, or controlling, clutches F16D 43/26; means for initiating operation of brakes at a predetermined position F16D 65/14)
F16D  71/02  \	1	1	3J058	F16D  71/02	5	最終的な動作を起こす補助手段を含むもの	comprising auxiliary means for producing the final movement
F16D  71/04  \	1	1	3J058	F16D  71/04	4	複数の位置の間の選択を可能にするもの（Ｆ１６Ｄ７１／０２が優先）	providing for selection between a plurality of positions (F16D 71/02 takes precedence)
F16D 121:00  \	0	0		F16D 121/00	2	ブレーキ作動源の種類［２０１２．０１］	Type of actuator operation force [2012.01]
F16D 121:02  \	1	1		F16D 121/02	413	作動源が流体圧によるもの［２０１２．０１］	Fluid pressure [2012.01]
F16D 121:04  \	2	2		F16D 121/04	2516	ピストン型アクチュエータに作用するもの，例．液体圧用［２０１２．０１］	acting on a piston-type actuator, e.g. for liquid pressure [2012.01]
F16D 121:06  \	3	3		F16D 121/06	422	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake [2012.01]
F16D 121:08  \	2	2		F16D 121/08	122	膜型のアクチュエータに作用するもの，例．気体圧用［２０１２．０１］	acting on a membrane-type actuator, e.g. for gas pressure [2012.01]
F16D 121:10  \	3	3		F16D 121/10	92	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake [2012.01]
F16D 121:12  \	2	2		F16D 121/12	111	Ｆ１６Ｄ１２１／０４〜Ｆ１６Ｄ１２１／１０に含まれないネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake, the type of actuator being irrelevant or not provided for in groups F16D 121/04-F16D 121/10 [2012.01]
F16D 121:14  \	1	1		F16D 121/14	1672	作動源が機械的なもの［２０１２．０１］	Mechanical [2012.01]
F16D 121:16  \	2	2		F16D 121/16	650	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake [2012.01]
F16D 121:18  \	1	1		F16D 121/18	536	作動源が電磁気力であるもの［２０１２．０１］	Electric or magnetic [2012.01]
F16D 121:20  \	2	2		F16D 121/20	532	電磁力［２０１２．０１］	using electromagnets [2012.01]
F16D 121:22  \	3	3		F16D 121/22	598	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake [2012.01]
F16D 121:24  \	2	2		F16D 121/24	1951	電動機［２０１２．０１］	using motors [2012.01]
F16D 121:26  \	3	3		F16D 121/26	34	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake [2012.01]
F16D 121:28  \	2	2		F16D 121/28	85	電歪又は磁歪要素，例．圧電素子［２０１２．０１］	using electrostrictive or magnetostrictive elements, e.g. piezoelectric elements [2012.01]
F16D 121:30  \	3	3		F16D 121/30	15	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake [2012.01]
F16D 121:32  \	1	1		F16D 121/32	9	形状記憶要素［２０１２．０１］	using shape memory elements [2012.01]
F16D 121:34  \	2	2		F16D 121/34	1	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake [2012.01]
F16D 123:00  \	0	0		F16D 123/00	820	複数作動源の組み合わせ［２０１２．０１］	Multiple operation forces [2012.01]
F16D 125:00  \	0	0		F16D 125/00	3	ブレーキ作動機構中の構成要素［２０１２．０１］	Components of actuators [2012.01]
F16D 125:02  \	1	1		F16D 125/02	9	流体圧によるもの［２０１２．０１］	Fluid-pressure mechanisms [2012.01]
F16D 125:04  \	2	2		F16D 125/04	741	シリンダ［２０１２．０１］	Cylinders [2012.01]
F16D 125:06  \	2	2		F16D 125/06	107	ピストン［２０１２．０１］	Pistons [2012.01]
F16D 125:06  A	2	0		F16D 125/06	610	ピストンの付属品（ピストンシールはＦ１６Ｄ１２５／０８Ａ）	accessories of piston (piston seals F16D125/08 A)
F16D 125:06  Z	2	0		F16D 125/06	793	その他のもの	Others
F16D 125:08  \	2	2		F16D 125/08	3	シール，例．ピストンシール［２０１２．０１］	Seals, e.g. piston seals [2012.01]
F16D 125:08  A	2	0		F16D 125/08	278	ピストンシール（ピストンブーツはＦ１６Ｄ１２５／０６Ａ）	piston seals (piston boots F16D125/06 A)
F16D 125:08  Z	2	0		F16D 125/08	31	その他のもの	Others
F16D 125:10  \	2	2		F16D 125/10	2	入力側と出力側で異なる断面積のピストンを使って圧力を変えるもの［２０１２．０１］	Plural pistons interacting by fluid pressure, e.g. hydraulic force amplifiers using different sized pistons [2012.01]
F16D 125:12  \	2	2		F16D 125/12	104	膜型またはダイヤフラム型［２０１２．０１］	Membrane or diaphragm types [2012.01]
F16D 125:14  \	2	2		F16D 125/14	39	流体が充填された可とう性部材，例．ゴムチューブ［２０１２．０１］	Fluid-filled flexible members, e.g. enclosed air bladders [2012.01]
F16D 125:16  \	2	2		F16D 125/16	89	ブリーダ又は流体供給のためのもの［２０１２．０１］	Devices for bleeding or filling [2012.01]
F16D 125:18  \	1	1		F16D 125/18	10	機械的なもの［２０１２．０１］	Mechanical mechanisms [2012.01]
F16D 125:20  \	2	2		F16D 125/20	43	回転−直線運動間の変換［２０１２．０１］	converting rotation to linear movement or vice-versa [2012.01]
F16D 125:22  \	3	3		F16D 125/22	16	直線運動の方向と回転運動の回転軸方向とが一致しないもの［２０１２．０１］	acting transversely to the axis of rotation [2012.01]
F16D 125:24  \	4	4		F16D 125/24	15	ラックアンドピニオン［２０１２．０１］	Rack-and-pinion [2012.01]
F16D 125:26  \	4	4		F16D 125/26	6	クランク［２０１２．０１］	Cranks [2012.01]
F16D 125:28  \	4	4		F16D 125/28	153	カム；カム付きのレバー［２０１２．０１］	Cams; Levers with cams [2012.01]
F16D 125:30  \	5	5		F16D 125/30	174	複数のカムフォロアを用いるカム，例．Ｓカム［２０１２．０１］	acting on two or more cam followers, e.g. S-cams [2012.01]
F16D 125:32  \	5	5		F16D 125/32	161	１つのカムフォロアを用いるカム［２０１２．０１］	acting on one cam follower [2012.01]
F16D 125:34  \	3	3		F16D 125/34	36	直線運動の方向と回転運動の回転軸方向とが一致するもの［２０１２．０１］	acting in the direction of the axis of rotation [2012.01]
F16D 125:36  \	4	4		F16D 125/36	643	螺旋カム；ボールランプ［２０１２．０１］	Helical cams; Ball-rotating ramps [2012.01]
F16D 125:38  \	5	5		F16D 125/38	39	ロータの軸中心に同心的に、複数のカムまたはボールランプを配置したもの［２０１２．０１］	with plural cam or ball-ramp mechanisms arranged concentrically with the brake rotor axis [2012.01]
F16D 125:40  \	4	4		F16D 125/40	991	ねじ送り機構［２０１２．０１］	Screw-and-nut [2012.01]
F16D 125:42  \	4	4		F16D 125/42	12	ラックとウォームギア［２０１２．０１］	Rack-and-worm gears [2012.01]
F16D 125:44  \	2	2		F16D 125/44	3	回転運動同士の伝達［２０１２．０１］	transmitting rotation [2012.01]
F16D 125:46  \	3	3		F16D 125/46	13	相互に係合する部材間の回転運動伝達［２０１２．０１］	Rotating members in mutual engagement [2012.01]
F16D 125:48  \	4	4		F16D 125/48	232	平行かつ固定された軸間の伝達，例．平歯車［２０１２．０１］	with parallel stationary axes, e.g. spur gears [2012.01]
F16D 125:50  \	4	4		F16D 125/50	197	平行かつ固定されていない軸間の伝達，例．遊星歯車［２０１２．０１］	with parallel non-stationary axes, e.g. planetary gearing [2012.01]
F16D 125:52  \	4	4		F16D 125/52	41	平行でなく、かつ固定されている軸間の伝達，例．ウォームとベベルギア［２０１２．０１］	with non-parallel stationary axes, e.g. worm or bevel gears [2012.01]
F16D 125:54  \	4	4		F16D 125/54	4	平行でなく、かつ固定されていない軸間の伝達［２０１２．０１］	with non-parallel non-stationary axes [2012.01]
F16D 125:56  \	3	3		F16D 125/56	3	トルクを直接伝達するシャフト［２０１２．０１］	Shafts for transmitting torque directly [2012.01]
F16D 125:58  \	2	2		F16D 125/58	613	直線運動同士の伝達［２０１２．０１］	transmitting linear movement [2012.01]
F16D 125:60  \	3	3		F16D 125/60	122	ケーブルまたはチェーン，例．ボーデンケーブル［２０１２．０１］	Cables or chains, e.g. Bowden cables [2012.01]
F16D 125:62  \	4	4		F16D 125/62	24	位置固定するためのもの，例．ケーブル端のアタッチメント［２０１２．０１］	Fixing arrangements therefor, e.g. cable end attachments [2012.01]
F16D 125:64  \	3	3		F16D 125/64	164	レバー［２０１２．０１］	Levers [2012.01]
F16D 125:66  \	3	3		F16D 125/66	362	楔［２０１２．０１］	Wedges [2012.01]
F16D 125:68  \	3	3		F16D 125/68	87	てこに関連する機構，例．力の比率の変化を伴うトグル機構［２０１２．０１］	Lever-link mechanisms, e.g. toggles with change of force ratio [2012.01]
F16D 125:70  \	3	3		F16D 125/70	310	ロッド［２０１２．０１］	Rods [2012.01]
F16D 127:00  \	0	0		F16D 127/00	31	補助的な機構［２０１２．０１］	Auxiliary mechanisms [2012.01]
F16D 127:02  \	1	1		F16D 127/02	2266	解除機構［２０１２．０１］	Release mechanisms [2012.01]
F16D 127:04  \	2	2		F16D 127/04	131	手動によるもの［２０１２．０１］	for manual operation [2012.01]
F16D 127:06  \	1	1		F16D 127/06	315	ロック機構，例．ブレーキ作動機構，解除機構または作動力伝達機構をロックするもの［２０１２．０１］	Locking mechanisms, e.g. acting on actuators, on release mechanisms or on force transmission mechanisms [2012.01]
F16D 127:08  \	1	1		F16D 127/08	179	自己倍力する，またはその逆の機構［２０１２．０１］	Self-amplifying or de-amplifying mechanisms [2012.01]
F16D 127:10  \	2	2		F16D 127/10	115	楔要素を有するもの［２０１２．０１］	having wedging elements [2012.01]
F16D 127:12  \	2	2		F16D 127/12	16	追加的な摩擦要素を有するもの［２０１２．０１］	having additional frictional elements [2012.01]
F16D 129:00  \	0	0		F16D 129/00	15	補助的な機構の作動源の種類［２０１２．０１］	Type of operation source for auxiliary mechanisms [2012.01]
F16D 129:02  \	1	1		F16D 129/02	446	その作動源が流体圧によるもの［２０１２．０１］	Fluid-pressure [2012.01]
F16D 129:04  \	1	1		F16D 129/04	1050	その作動源が機械的なもの［２０１２．０１］	Mechanical [2012.01]
F16D 129:06  \	1	1		F16D 129/06	996	その作動源が電磁気力であるもの［２０１２．０１］	Electric or magnetic [2012.01]
F16D 129:08  \	2	2		F16D 129/08	137	電磁力［２０１２．０１］	Electromagnets [2012.01]
F16D 129:10  \	2	2		F16D 129/10	65	電動機［２０１２．０１］	Motors [2012.01]
F16D 129:12  \	2	2		F16D 129/12	1	電歪又は磁歪要素，例．圧電素子［２０１２．０１］	Electrostrictive or magnetostrictive elements, e.g. piezoelectric [2012.01]
F16D 129:14  \	1	1		F16D 129/14	2	その作動源が形状記憶要素であるもの［２０１２．０１］	Shape memory elements [2012.01]
F16D 131:00  \	0	0		F16D 131/00	43	ブレーキ作動機構またはその要素の全体的な配置，例．モジュール構造［２０１２．０１］	Overall arrangement of the actuators or their elements, e.g. modular construction [2012.01]
F16D 131:02  \	1	1		F16D 131/02	24	コントローラの配置［２０１２．０１］	of the actuator controllers [2012.01]
