B66F   1/00  \	0	0	3F312	B66F   1/00	121	あらかじめ決められた段階に荷物をもち上げるための装置，例．ジャッキ	Devices, e.g. jacks, for lifting loads in predetermined steps
B66F   1/02  \	1	1	3F312	B66F   1/02	3	支柱と協働する鎖錠要素，例．でこぼこの表面，をもつもの	with locking elements, e.g. washers, co-operating with posts
B66F   1/02  A	1	0	3F312	B66F   1/02	29	支柱と相対的に移動する昇降部材と別体のロツク部材とを持つもの〔例．付加的な落下防止ピン，ストツパワツシヤ〕〔注．支柱に対する昇降部材の位置を一時的に保持するために，多くは手動によつて支柱に差込んだり，取付けたりするロツク部材を分類。１／０４に対し優先〕「図」	with separate locking members different from rising and falling members relatively moving against pillar e.g. additional pins for preventing falling, stopper washers (note: Locking members are mainly classified in this category that are either manually inserted into or mounted on posts for temporarily holding position of rising and falling member.  Takes precedence to 1/04)
B66F   1/02  B	1	0	3F312	B66F   1/02	1	嵌合部や係合部を持たない支柱に対するロツク部材を備えた間欠昇降部材〔例．電磁石により支柱に吸着するもの。真空により支柱に吸着するもの〕「図」	intermittently rising and falling members with locking members relative to posts without having engagements or connections, e.g. adhered to pillar by solenoid, adhered to pillar by vacuum [figure]
B66F   1/02  C	1	1	3F312	B66F   1/02	33	クサビを利用したロツク部材を持つもの〔例．ロツク部材の押圧面，摺動ガイド〕「図」	with locking members using of wedges, e.g. pushing surface of locking members, sliding guides [figure]
B66F   1/02  D	1	2	3F312	B66F   1/02	10	機械的に作動されるもの〔例．レバ−を揺動させて昇降するもの〕「図」	actuated mechanically, e.g. rising and falling by oscillating lever [figure]
B66F   1/02  E	1	2	3F312	B66F   1/02	60	流体的に作動されるもの〔例．上下に一組のクサビ部材を有するシリンダ装置〕	actuated by fluid means, e.g. cylinder devices provided with a set of wedge members on top and bottom
B66F   1/02  H	1	1	3F312	B66F   1/02	10	クサビ以外の摩擦力を利用したロツク部材を持つもの〔例．摩擦ブレ−キの応用，支柱軸に対し偏心した環状部材を用いるもの。支柱に対し可変径の環状部材を用いるもの〕「図」	with locking members using of friction forces excluding wedges, e.g. applications of friction brakes, using of annular member arranged eccentric to pillar axis,  using of annular members with variable diameter relative to pillar [figure]
B66F   1/02  J	1	2	3F312	B66F   1/02	28	機械的に作動されるもの〔例．レバ−を揺動させて昇降するもの〕「図」	mechanically actuated, e.g. rising and falling by oscillating lever [figure]
B66F   1/02  K	1	2	3F312	B66F   1/02	26	流体的に作動されるもの「図」	actuated by fluid means [figure]
B66F   1/02  Z	1	0	3F312	B66F   1/02	16	その他のもの	Others
B66F   1/04  \	2	2	3F312	B66F   1/04	28	歯を刻設した支柱	the posts being toothed
B66F   1/06  \	3	3	3F312	B66F   1/06	2	かつ機械的に作動される装置	and the devices being actuated mechanically
B66F   1/06  A	3	0	3F312	B66F   1/06	66	鉅歯を持つ支柱に対し揺動して係脱するロツク部材を持つもの〔例．ラチエツト部材〕「図」	with locking members engaged and disengaged by oscillating relative to pillar with saw teeth, e.g. ratchet members [figure]
B66F   1/06  B	3	0	3F312	B66F   1/06	27	横溝または横穴を持つ支柱に対し支柱の巾方向に摺動して係脱するロツク部材を持つもの「図」	with locking members engaged and disengaged by sliding along width of pillar relative to the same provided with sideway grooves or holes [figure]
B66F   1/06  Z	3	0	3F312	B66F   1/06	24	その他のもの	Others
B66F   1/08  \	3	3	3F312	B66F   1/08	12	かつ流体圧によって作動される装置	and the devices being operated by fluid pressure
B66F   1/08  A	3	0	3F312	B66F   1/08	54	鉅歯を持つ支柱に対し揺動して係脱するロツク部材を持つもの〔例．ラチエツト部材〕〔注．いわゆるセンタ−ホ−ルジヤツキを分類〕「図」	with locking members engaged and disengaged by oscillating relative to pillar with saw teeth, e.g. ratchet members (note: So called centre hole jacks are classified here.) [figure]
B66F   1/08  B	3	0	3F312	B66F   1/08	75	横溝または横穴を持つ支柱に対し支柱の巾方向に摺動して係脱するロツク部材を持つもの「図」	with locking members engaged and disengaged by sliding along width of pillar relative to the same provided with sideway grooves or holes [figure]
B66F   1/08  C	3	0	3F312	B66F   1/08	83	流体回路の特徴〔例．昇降部材，ロツク部材をシ−ケンシヤルに作動させるための流体制御手段〕「図」	features of fluid circuits, e.g. fluid control means for sequentially actuating rising and falling members or locking members [figure]
B66F   1/08  Z	3	0	3F312	B66F   1/08	57	その他のもの〔例．支柱に刻設したネジ溝に螺合するナツトをロツク部材とするもの〕	Others, e.g. locking member being as a nut engaging in threaded groove formed on pillar
B66F   3/00  \	0	0	3F312	B66F   3/00	202	荷物を連続的にもち上げるために適合する装置，例．ジヤツキ（ガレージ型の移動ジヤツキＢ６６Ｆ５／００）	Devices, e.g. jacks, adapted for uninterrupted lifting of loads (mobile jacks of the garage type B66F 5/00)
B66F   3/02  \	1	1	3F312	B66F   3/02	205	ピニオンによって作動されるラックをもつもの	with racks actuated by pinions
B66F   3/04  \	2	2	3F312	B66F   3/04	35	数個のラックをもつもの	with several racks
B66F   3/06  \	2	2	3F312	B66F   3/06	14	枢軸運動しうる歯を刻設した直線部材または円弧部材，例．２つ１組で配置されているもの，からなるラックをもつもの	with racks comprising pivotable toothed sections or segments, e.g. arranged in pairs
B66F   3/08  \	1	1	3F312	B66F   3/08	27	ネジで操作されるもの（Ｂ６６Ｆ３／４４が優先；伝動装置Ｆ１６Ｈ）	screw-operated (B66F 3/44 takes precedence; gearings F16H)
B66F   3/08  A	1	0	3F312	B66F   3/08	87	ジャッキのフレーム，取付態様の特徴〔例．必要に応じ起伏可能に取付けられたもの。すきまへの挿入が容易な構造等〕「図」	features of jack frames, mounting styles, e.g. mounted to allow raising or laying on an as required basis, structures facilitating insertion into gaps [figure]
B66F   3/08  B	1	1	3F312	B66F   3/08	122	荷係合部の特徴〔例．ベアリング付上皿〕「図」	features of load connections, e.g. upper dish with bearing [figure]
B66F   3/08  C	1	1	3F312	B66F   3/08	83	ジャッキの底部への特徴〔例．すべり止め〕「図」	features at bottom of jacks, e.g. slip stoppers [figure]
B66F   3/08  D	1	1	3F312	B66F   3/08	52	ジャッキの心出し機構〔例．位置あわせのための横行機構，位置あわせのための揺動機構〕「図」	Centring mechanisms for jacks, e.g. traverse mechanisms for positioning, oscillating mechanisms for positioning [figure]
B66F   3/08  G	1	0	3F312	B66F   3/08	59	スリーブの両端に各々ボルトを伸縮自在に螺合したもの，またはその逆の構造〔例．ターンバックル型のジャッキ〕〔注．繰出しスリーブは，３／１０〕「図」	Bolts screwed at both ends of sleeve so that they can be freely extended or contracted or opposite structure thereof, e.g. turnbuckle jack (note: Pay out sleeves 3/10) [figure]
B66F   3/08  J	1	0	3F312	B66F   3/08	82	落下防止機構〔例．スクリューのまわり止め〕〔注．シリンダの戻り止めのためのストップナットは３／３０，安全一般は１７／００〕「図」	Mechanisms for preventing falling, e.g. rotation stoppers for screw (note: Stop nuts for preventing cylinders from returning 3/30, safety in general 17/00) [figure]
B66F   3/08  L	1	0	3F312	B66F   3/08	53	フリーナット機構〔注．ハーフナット等を用いジャッキの初期高さを迅速に設定するため，スクリューとナットとを選択的に係脱できるもの〕「図」	Free nut mechanisms (note: Screw and nut can be selectively attached or detached to promptly set initial jack height using half nut.) [figure]
B66F   3/08  Z	1	0	3F312	B66F   3/08	227	その他のもの	Others
B66F   3/10  \	2	2	3F312	B66F   3/10	240	繰り出しスリーブをもつもの	with telescopic sleeves
B66F   3/12  \	2	2	3F312	B66F   3/12	31	トグルレバーからなるもの（レージイトング機構Ｂ６６Ｆ３／２２）	comprising toggle levers (lazy-tongs mechanisms B66F 3/22)
B66F   3/12  A	2	0	3F312	B66F   3/12	167	リンク機構に特徴を持つもの〔例．バランスを保つため不等辺にしたヒシ形リンク，リンクアームのヒンジ構造，リンクフレームの特徴〕「図」	characterised by linkage mechanisms, e.g. diamond-shaped linkages with scalene for maintaining balance, hinge structures of linkage arms, features of linkage frames [figure]
B66F   3/12  B	2	1	3F312	B66F   3/12	84	特に菱形以外のリンク構造に特徴を持つもの「例．Ｙ型，Ｖ型等のリンク構造〕「図」	characterised by linkage structures in particular with those excluding diamond-shaped, e.g. linkage structures with y-shaped or v-shaped [figure]
B66F   3/12  C	2	0	3F312	B66F   3/12	227	ネジ駆動部の特徴〔例．ネジ杆，ハンドルとの係合部，リンクに設けたナット部〕〔注・動力源を持つ駆動部は，３／４４，７／０８参照〕「図」	features of screw drives, e.g.. screw levers, handle connections, nut provided on linkage (note: See 3/44 and 7/08 for drives with power sources.) [figure]
B66F   3/12  D	2	1	3F312	B66F   3/12	39	早送り，早戻機構〔例．フリーナット機構，すなわちスクリューとナットとの噛合を解除し，リンクを所定高にした後再噛合させる早送り機構〕「図」	Rapid fee or return mechanisms, e.g. free nut mechanisms, that is, rapid feed mechanism releasing engagement between nut and screw, setting linkage to a certain height, and then engaging them once again [figure]
B66F   3/12  E	2	0	3F312	B66F   3/12	52	応用，取付の特徴〔例．物品の特定箇所への取付，傾斜角度微調整のための応用〕「図」	applications or mounting features, e.g. mounting at particular locations on articles, applications for finer adjustment of article angle [figure]
B66F   3/12  F	2	1	3F312	B66F   3/12	131	係合部の特徴〔例．上皿，底板，心出しのための横方向スライド機構〕〔注．３／０８に優先〕「図」	connection features, e.g. upper dishes, bottom plates, sideway sliding mechanism for centring (note: Takes precedence to 3/08) [figure]
B66F   3/12  G	2	1	3F312	B66F   3/12	54	特に収納状態に特徴があるもの〔例．車体へのジャッキの収納〕「図」	characterised by accommodated conditions in particular, e.g. accommodating jack in body [figure]
B66F   3/12  H	2	0	3F312	B66F   3/12	20	落下防止機構〔例．ロック機構〕〔注．３／０８Ｊに優先〕「図」	mechanisms for preventing falling, e.g. locking mechanisms (note: Takes precedence to 3/08J) [figure]
B66F   3/12  Z	2	0	3F312	B66F   3/12	79	その他のもの	Others
B66F   3/14  \	2	2	3F312	B66F   3/14	56	ラチェット機構を介して作動されるもの	actuated through pawl-and-ratchet mechanisms
B66F   3/16  \	2	2	3F312	B66F   3/16	155	ベベルギアを介して作動されるもの	actuated through bevel-wheel gearings
B66F   3/18  \	2	2	3F312	B66F   3/18	114	ウォームギアを介して作動されるもの	actuated through worm gearings
B66F   3/20  \	2	2	3F312	B66F   3/20	25	多数のまたは可変速度の伝動装置を介して作動されるもの	actuated through multiple or change-speed gearings
B66F   3/22  \	1	1	3F312	B66F   3/22	38	レージイトング機構	Lazy-tongs mechanisms
B66F   3/24  \	1	1	3F312	B66F   3/24	21	流体圧力で操作されるもの（水圧機械Ｆ０３Ｂ；流体圧サーボモータＦ１５Ｂ；爆発式アクチュータＦ１５Ｂ１５／１９；流体伝動装置Ｆ１６Ｈ；シリンダ，ピストンＦ１６Ｊ）	fluid-pressure operated (water-pressure machines F03B; fluid-pressure servomotors F15B, e.g. pyrotechnical actuators F15B 15/19; hydraulic gearings F16H; cylinders, pistons F16J)
B66F   3/24  A	1	0	3F312	B66F   3/24	237	ジャッキのフレーム，取付態様の特徴〔例．特殊な分野への応用に適したフレーム構造，ジャッキの支持構造，ガイド，底板〕「図」	features of jack frames or mounting styles, e.g. frame structures adapted for applications to special fields, supporting structures of jack, bottom plates [figure]
B66F   3/24  B	1	0	3F312	B66F   3/24	116	物品を横方向に移動させるための液圧ジャッキ〔注．ガレージ型移動ジャッキは５／００，主に建築物を横に押してスライドさせるようなものを分類〕〔例．横置シリンダの両端に引張用フックまたは押圧力受皿をつけた突張ジャッキ〕「図」	Fluid pressure jack for sliding an object in the horizontal direction [Notes: garage-type movable jack is classified to  5/00. The jacks that make a building to slide mainly by pushing are classified to this place.][e.g. Thrusting jacks equipped with a pulling hook or a pressing tray at the both ends of the horizontal cylinder][figure]
B66F   3/24  C	1	1	3F312	B66F   3/24	122	特に押上用ジャッキとその横方向押進手段とから成るもの〔注．心出し手段は，ここに分類〕「図」	consisting of push-up jack and means for pushing it sideways (note:  cantering means are classified here.) [figure]
B66F   3/24  D	1	0	3F312	B66F   3/24	185	圧縮性流体〔例．空気〕を用いたもの〔注．ベローズ等の特徴は，３／３５〕「図」	using of compressive fluids, e.g. air (note: Features for bellows 3/35) [figure]
B66F   3/24  E	1	0	3F312	B66F   3/24	15	熱による流体の体積変化を応用したもの〔注．爆発ジャッキは，３／４３〕「図」	applications of volumetric changes in fluids due by heat (note: Explosion jacks 3/43) [figure]
B66F   3/24  F	1	0	3F312	B66F   3/24	50	油圧駆動式トグルレバージャッキ〔例．シリンダでリンクを開閉するもの，スクリュー杆を油圧モータで駆動しリンクを開閉するもの，ネジ式トグルレバージャッキと油圧ジャッキとの組合せ〕「図」	Hydraulically driven toggle lever jacks, e.g. opening and closing linkage with cylinder, opening and closing linkage by driving screw lever with hydraulic motor, combination of screw toggle lever jack and hydraulic jack) [figure]
B66F   3/24  G	1	0	3F312	B66F   3/24	18	油圧駆動式ラックピニオンまたはネジジャッキ（例．油圧モータで直接ピニオンを駆動するもの，クランク機構を介して油圧シリンダでナットを駆動するもの，ネジ式ジャッキと油圧ジャッキとの組み合わせ）「図」	Hydraulically driven rack and pinion or screw jacks, e.g. directly driving pinion by hydraulic motor, driving nut by hydraulic cylinder via crank mechanism, combination of screw and hydraulic jacks [figure]
B66F   3/24  H	1	0	3F312	B66F   3/24	66	低身ジャッキ〔注．すきまへの挿入を容易にした，薄型液圧シリンダージャッキで，ボタン電池様の形状をしている〕「図」	Short jacks (note: Thin hydraulic cylinder jacks for facilitating insertion into gaps, which resemble button battery shape) [figure]
B66F   3/24  J	1	0	3F312	B66F   3/24	22	早送り，早戻し機構〔例．リターンスプリング，バイパス回路〕「図」	Rapid feed and return mechanisms, e.g. return spring, bypass circuits [figure]
B66F   3/24  K	1	0	3F312	B66F   3/24	252	油圧回路の特徴〔例．回生制御，すなわち物品が下る時のエネルギを保存して，押上に利用するもの。下降速度制御絞り装置，押上力変更機構〕〔注．ポンプは，３／４２，クッションは，３／３２，連動制御は，３／４６〕「図」	Features of hydraulic circuits, e.g. regenerative control, that is, pushing up an article by using energy stored when it is falling.  Descending speed control throttling devices, pushing force changing mechanisms) (note: Pumps 3/42, cushions 3/32, interlo
B66F   3/24  Z	1	0	3F312	B66F   3/24	119	その他のもの	Others
B66F   3/25  \	2	2	3F312	B66F   3/25	79	構造上の特徴［３］	Constructional features [3]
B66F   3/26  \	3	3	3F312	B66F   3/26	235	ピストンの装置または配置［３］	Adaptations or arrangements of pistons [3]
B66F   3/28  \	4	4	3F312	B66F   3/28	154	繰り出し式［３］	telescopic [3]
B66F   3/30  \	3	3	3F312	B66F   3/30	193	確実なブレーキまたは鎖錠をもつもの［３］	Positive brakes or locks [3]
B66F   3/32  \	3	3	3F312	B66F   3/32	47	移動完了の際の過剰な衝撃を避けるための装置［３］	Means for avoiding excessive shocks on completion movements [3]
B66F   3/35  \	3	3	3F312	B66F   3/35	273	膨張できる柔軟な要素，例．ベローズ（膨張できる荷物係合要素Ｂ６６Ｆ３／４０；膨張可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００）［３］	Inflatable flexible elements, e.g. bellows (inflatable load-engaging elements B66F 3/40; connection of valves to inflatable elastic bodies B60C 29/00) [3]
B66F   3/36  \	3	3	3F312	B66F   3/36	183	荷物係合要素［３］	Load-engaging elements [3]
B66F   3/38  \	4	4	3F312	B66F   3/38	26	ピストンに関連して調節できるもの［３］	adjustable relative to piston [3]
B66F   3/40  \	4	4	3F312	B66F   3/40	15	膨張できるもの（膨張可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００）［３］	inflatable (connection of valves to inflatable elastic bodies B60C 29/00) [3]
B66F   3/42  \	3	3	3F312	B66F   3/42	307	自己内蔵ポンプ，例．手によって作動されるもの，をもつもの［３］	with self-contained pumps, e.g. actuated by hand [3]
B66F   3/43  \	2	2	3F312	B66F   3/43	21	爆発式ジャッキ［３］	Pyrotechnical jacks [3]
B66F   3/44  \	1	1	3F312	B66F   3/44	226	自己内蔵電動機をもつもの	with self-contained electric driving motors
B66F   3/46  \	1	1	3F312	B66F   3/46	355	上昇または下降運動を相互に関係させる手段を有する数個のジャッキの組み合わせ	Combinations of several jacks with means for interrelating lifting or lowering movements
B66F   5/00  \	0	0	3F312	B66F   5/00	20	車輪上またはローラ上にすえ付けられたガレージ型の移動ジャッキ	Mobile jacks of the garage type mounted on wheels or rollers
B66F   5/00  A	0	0	3F312	B66F   5/00	13	車輪以外の移動手段に特徴を持つもの〔例．クロ−ラ，ラツクピニオンにより移動するもの〕「図」	Characterised by moving means excluding wheels, e.g. moving by crawlers or rack and pinion [figure]
B66F   5/00  B	0	0	3F312	B66F   5/00	55	ジヤツキの停止手段に特徴を持つもの〔例．押上時にジヤツキの底面が床面に接するよう下降するもの，輪止め機構〕「図」	Characterised by means for stopping jacks, e.g. bottom surface of jack is lowered during jacking up so that it contacts with floor, wheel stopper mechanisms [figure]
B66F   5/00  C	0	0	3F312	B66F   5/00	78	荷係合部〔例．受皿〕の特徴〔注．ネジ式ジヤツキの受皿，３／０８Ｂ，トグル式ジヤツキの受皿，３／１２Ｆ，流体式ジヤツキの受皿，３／３６〕「図」	Features of .load engaging portions, e.g. receptacle (note: Receptacles for screw jacks 3/08 B, receptacles for toggle jacks 3/12 F, receptacles for hydraulic jacks 3/36) [figure]
B66F   5/00  Z	0	0	3F312	B66F   5/00	150	その他のもの「図」	Others [figure]
B66F   5/02  \	1	1	3F312	B66F   5/02	112	機械的もち上げ伝動装置をもつもの	with mechanical lifting gear
B66F   5/04  \	1	1	3F312	B66F   5/04	358	流体圧で操作されるもち上げ伝動装置をもつもの	with fluid-pressure-operated lifting gear
B66F   7/00  \	0	0	3F330	B66F   7/00	65	もち上げ枠，例．車両をもち上げるためのもの；プラットフォームリフト（リフティングプラットフォームトラックＢ６６Ｆ９／０６）	Lifting frames, e.g. for lifting vehicles; Platform lifts (for lift-truck platforms B66F 9/06)
B66F   7/02  \	1	1	3F330	B66F   7/02	48	ロープ，ケーブル，またはチェーンから懸吊されるプラットフォームをもつもの	with platforms suspended from ropes, cables, or chains
B66F   7/02  A	1	0	3F330	B66F   7/02	104	支持フレーム，すなわち少なくとも支柱から成る支持部と，これに対し索体によつて昇降する載置部材とを有するもの〔注．原則として車輪等により横行するものは含まない。　載置部に代えて吊下部を持つもの→クレーン，Ｂ６６Ｃ，　載置部にスライディングフォークを有し横行するもの→スタッカクレーン，Ｂ６５Ｇ１／００，Ｂ６６Ｆ９／０７，　建造物の上部から索体により載置部が吊り下げられるもの→建設用足場，ゴンドラ，Ｅ０４Ｇ，　シャフト内を昇降し床間その人荷の運搬に供されるもの→エレベータ，Ｂ６６Ｂ　載置部に代え特定の物「図」	characterized by the installation of a supporting frame, that is, a supporting portion consisting of at least a supporting pole and mounted members that are ascended/descended by the tracting cable with respect to the abovementioned frame.  [Notes: In principle, supporting frames that are made horizontally slidable by using wheels, etc., are not included. When there exists the suspension portion in place of the mounting portion, B66C Crane, shall be assigned. When there exists a sliding fork that enables the horizontal movement at the mounting portion, B65G1/00, B66F9/07 Stacker crane, shall be assigned. When the mounting portion is suspended from the upper portion of a building by using the tracting cable, E04G Construction scaffold, Gondola, shall be assigned. When there exists the function to convey staff and cargo by ascending/descending the platform in the shaft, B66B Specific items in place of the mounting portion, shall be assigned.][figure]
B66F   7/02  B	1	1	3F330	B66F   7/02	192	片持式〔一柱式〕の支持構造に特徴のあるもの「図」	Characterised by cantilever (one column) supporting structures [figure]
B66F   7/02  C	1	2	3F330	B66F   7/02	43	車両持上用一柱式リフト「図」	One-column lifts for lifting vehicles [figure]
B66F   7/02  D	1	2	3F330	B66F   7/02	52	支柱または荷台が垂直軸まわりに回動可能なもの「図」	posts or platforms that can be revolved around vertical axis [figure]
B66F   7/02  E	1	2	3F330	B66F   7/02	182	索体駆動，ガイド手段，索体配置の特徴「図」	Features of rope drives, guiding means, rope arrangements [figure]
B66F   7/02  F	1	1	3F330	B66F   7/02	130	両持式〔二柱式〕の支持構造に特徴のあるもの〔注．かならずしも二柱間につながつた荷台を有することを要しない。一対の片持式リフトを連動させるものも，物品を両支柱間に両持支持するものは含む。「図」	Characterised by double support (two posts) structures (note: It is not mandatory to have platform connected to both posts.  Also includes a pair of cantilever lifts mutually interlocked if they support articles between two posts. [figure]
B66F   7/02  G	1	2	3F330	B66F   7/02	15	支柱または荷台が垂直軸まわりに回動可能なもの「図」	posts or platforms that can be revolved around vertical axis [figure]
B66F   7/02  H	1	2	3F330	B66F   7/02	145	車両持上用二柱式リフト〔注．荷台，７／２８Ｂ〕「図」	Two-column lifts for lifting vehicles (note: Platforms 7/28 B) [figure]
B66F   7/02  J	1	2	3F330	B66F   7/02	273	索体駆動，ガイド手段，索体配置の特徴〔例．一台のドラムにより荷台の四隅を連動して吊上げるためのワイヤ掛けまわし構造〕「図」	Features of rope drives, guiding means, rope arrangements, e.g. wiring mechanism for lifting four corners of platform using one drum [figure]
B66F   7/02  N	1	0	3F330	B66F   7/02	80	索体によりテレスコピック状に伸縮し，最上部に設けた荷台を昇降させるもの〔注．高所作業車は，９／０６Ｎ〕「図」	telescopically expanded and contracted by rope for rising and falling platform provided at the highest position (note: Truck lifts 9/06 N) [figure]
B66F   7/02  Z	1	0	3F330	B66F   7/02	50	その他のもの	Others
B66F   7/04  \	2	2	3F330	B66F   7/04	181	液圧または空気圧によって駆動されるもの	hydraulically or pneumatically operated
B66F   7/06  \	1	1	3F330	B66F   7/06	20	垂直移動のためレバーによって支持されるプラットフォーム	with platforms supported by levers for vertical movement
B66F   7/06  A	1	0	3F330	B66F   7/06	118	フレーム，底部構造の特徴〔例．キヤスター輪，特定の用途に適応させるための特定の形態，すべり止め〕〔注．リンクによる昇降機構としての原理は，３／１２トグルレバーからなるジャッキと同じである。相異は，ジャッキが一点をスポット的に支持し持上げるのに対し，プラットフォームは多点あるいは面を支持し持上げる点にある。自動車に載置された，操作部を持つプラットフォームは，９／０６Ｋ，Ｐが優先〕「図」	characterised by frames, bottom structures, e.g. caster wheels, specific forms adapted for specific applications (Note: Principles of link elevating mechanisms are the same ones of jacks consisted of  toggle levers (3/12) .  While jacks support and lift o
B66F   7/06  B	1	0	3F330	B66F   7/06	237	リンクの構造に特徴を持つもの〔例．リンクアーム，リンクガイド，リンクの配置〕「図」	characterised by linkage structures, e.g. linkage arms, linkage guide, linkage arrangements [figure]
B66F   7/06  C	1	1	3F330	B66F   7/06	172	Ｘ字型，パンタグラフ型以外の特殊形状のリンクに特徴を持つもの〔例：Ｙ型，Ｖ型，板状リンク〕「図」	characterised by linkages with special profiles excluding X-shaped or pantograph type, e.g. Y-shaped, V-shaped, or sheet linkage [figure]
B66F   7/06  E	1	0	3F330	B66F   7/06	176	車両持上用リフト〔注．吊下式のものは，７／０２Ｃ，Ｈ，Ｍ〕「図」	lifts for lifting vehicles (note: suspended type 7/02 C, H, M) [figure]
B66F   7/06  F	1	0	3F330	B66F   7/06	313	駆動部〔ネジ杆，ナット，原動部，補助付勢手段〕「図」	drives (screw levers, nuts, motors, auxiliary biasing means) [figure]
B66F   7/06  Z	1	0	3F330	B66F   7/06	53	その他のもの	Others
B66F   7/08  \	2	2	3F330	B66F   7/08	47	液圧または空気圧によって駆動されるもの	hydraulically or pneumatically operated
B66F   7/08  A	2	0	3F330	B66F   7/08	81	流体圧駆動手段の特徴〔例：流体源，油圧回路，回転型アクチュエータ〕「図」	Features of hydraulic drive means (e.g. hydraulic sources, hydraulic circuits, rotary actuators) [figure]
B66F   7/08  B	2	0	3F330	B66F   7/08	83	シリンダ以外の伸縮式アクチュエータ〔例．ベローズ〕を備えたもの〔注．ベローズジャッキ，３／３５〕「図」	with telescopic actuators excluding cylinders, e.g. bellows (note: Bellows jacks 3/35) [figure]
B66F   7/08  C	2	0	3F330	B66F   7/08	395	シリンダを備えたリンク式プラットフォーム「図」	Linkage platforms provided with cylinder [figure]
B66F   7/08  D	2	1	3F330	B66F   7/08	94	リンクの折畳み状態からの起動を容易にする構造〔例：力の作用方向を変える補助カム，補助シリンダ〕「図」	Structures facilitating start-up from folded linkage position, e.g. auxiliary cam for changing acting direction of force, auxiliary cylinder) [figure]
B66F   7/08  E	2	1	3F330	B66F   7/08	112	特に揺動しないシリンダを用いるもの〔例：垂直または水平に配置されたリフトシリンダ，直接支持，７／１０に対し優先〕「図」	using of cylinder not oscillated in particular, e.g. lift cylinder arranged horizontally or vertically, direct support, Takes precedence to 7/10) [figure]
B66F   7/08  F	2	1	3F330	B66F   7/08	101	特にパンタグラフ型の多段リンクを持つもの「図」	with pantograph type multi-step linkages in particular [figure]
B66F   7/08  Z	2	0	3F330	B66F   7/08	28	その他のもの	Others
B66F   7/10  \	1	1	3F330	B66F   7/10	81	ジャッキによって直接に支持されるプラットフォームをもつもの	with platforms supported directly by jacks
B66F   7/12  \	2	2	3F330	B66F   7/12	252	機械式ジャッキによるもの	by mechanical jacks
B66F   7/14  \	3	3	3F330	B66F   7/14	406	ねじ駆動されるもの	screw-operated
B66F   7/16  \	2	2	3F330	B66F   7/16	309	１つまたはそれ以上の液圧または空気圧ジャッキによるもの	by one or more hydraulic or pneumatic jacks
B66F   7/18  \	3	3	3F330	B66F   7/18	198	単独の中心ジャッキによるもの	by a single central jack
B66F   7/20  \	3	3	3F330	B66F   7/20	13	移動の際プラットフォームの水平を保持するための装置をもった数個のジャッキによるもの	by several jacks with means for maintaining the platforms horizontal during movement
B66F   7/20  A	3	0	3F330	B66F   7/20	70	複数のシリンダの伸縮を機械的に同調させるもの〔例．補助水平ガイド部材，ラックピニオンとの併用〕〔注．液圧駆動されるパンタダラフジャッキは，７／０８が優先「図」	mechanically synchronising extending or contracting motions of multiple cylinders, e.g. auxiliary horizontal guides, combination with rack and pinion (note: 7/08 takes precedence for hydraulically driven pantograph jacks.) [figure]
B66F   7/20  B	3	1	3F330	B66F   7/20	42	索体を利用したもの「図」	using of ropes [figure]
B66F   7/20  C	3	1	3F330	B66F   7/20	68	歯車，ラック，チェーン利用したもの「図」	using of gears, racks, chains [figure]
B66F   7/20  D	3	0	3F330	B66F   7/20	250	流体手段を用いて複数のシリンダの伸縮を同調させるもの〔例．複数シリンダの直列接続分配集流弁〕〔注．電気的な制御手段を持つものは，１７／００Ｅが優先「図」〕	synchronising extending or contracting motions of multiple cylinders by using hydrodynamic means, e.g. parallel-connected flow distribution/collection valves for multiple cylinders (note: 17/00 E takes precedence if electrical control means are provided.)
B66F   7/20  Z	3	0	3F330	B66F   7/20	20	その他のもの〔バージ，洋上プラットフォームのイコライザーは，Ｅ０２Ｂ１７／０４が主〕「図」	Others (E 02 B 17/04 mainly applies to equalisers for barges or ocean platforms) [figure]
B66F   7/22  \	1	1	3F330	B66F   7/22	13	傾斜できるプラットフォームをもつもの（荷卸しのために車両を傾斜するものＢ６５Ｇ６７／３４）	with tiltable platforms (tilting vehicles for unloading B65G 67/34)
B66F   7/22  A	1	0	3F330	B66F   7/22	86	昇降動作と連動してプラツトフォームを傾斜させるもの〔注．スキップホイスト，すなわち最上端で転倒するバケットあるいはホッパーを持つものは，Ｂ６６Ｂ１７／０８〕〔例．傾斜またはわん曲したガイドレールによりプラットフォームを傾けるもの上昇するにつれて傾斜するパンタグラフリンク機構〕「図」	tilting platforms while being interlocked with rising or falling motion (note: Skip hoists, that is, with buckets pr hoppers tipped over at top B 66 B 17/08), e.g. tilting platforms by tilted or curbed guide rails, pantograph-link mechanism with tilting a
B66F   7/22  B	1	0	3F330	B66F   7/22	153	プラットフォームの片側のみを持上げることによりプラットフォームの傾斜を行なうもの〔注．プラットフォーム全体の昇降は行なわれず，はね橋のようにプラットフォームが傾くものを分類する。ただしホッパーの目的でバケット等を傾けるものは，Ｂ６５Ｇ６５〕「図」	tilting platforms by lifting only one side of it (note: Platforms per se are not lifted.  Tilted platforms such as drawbridge are assigned here.  Exceptions: tiling buckets for purpose of hopper B 65 G 65) [figure]
B66F   7/22  C	1	0	3F330	B66F   7/22	155	昇降位置とは無関係にプラットフォームを傾斜させるもの〔例：両持式プラツトフオームにおいて左右の持上部材の高さを変え，プラツトフオームを傾けるもの。プラツトフオーム自体に揺動装置を持つもの〕〔昇降ダンプ荷台，Ｂ６０Ｐ１／３４〕「図」	tilting platforms irrespective with rising or falling position, e.g. varying heights between right and left lifting members in case of double supported platform for tilting it.  with oscillating devices provided with platforms per se(Dumping truck with truck bed B60P1/34).[figure]
B66F   7/22  Z	1	0	3F330	B66F   7/22	18	その他のもの〔重い荷のかたむけは，Ｂ６５Ｇ７／００，ダンプカーは，Ｂ６０Ｐ１／３２〕	Others (tilting heavy loads B 65 G 7/00, dumping trucks B 60 P 1/32)
B66F   7/24  \	1	1	3F330	B66F   7/24	113	自力で車両を上昇したりまたは下降したりするためのもの	for raising or lowering vehicles by their own power
B66F   7/26  \	1	1	3F330	B66F   7/26	42	車両の部分を選択的にもち上げるためのもの（移動用ガレージジヤツキＢ６６Ｆ５／００）	for selective lifting of parts of vehicles (mobile garage jacks B66F 5/00)
B66F   7/28  \	1	1	3F330	B66F   7/28	37	構造の細部，例．停止部，枢着支持部材，荷物の大きさに対して調節できる滑動走行部	Constructional details, e.g. end stops, pivoting supporting members, sliding runners adjustable to load dimensions
B66F   7/28  A	1	0	3F330	B66F   7/28	170	プラットフォームリフト荷台〔注．ジャッキの荷受部は３／０８Ｂ，３／１２Ｆ，３／３６〕「図」	platform lift platforms (note: jack platforms 3/08 B, 3/12 F, 3/36) [figure]
B66F   7/28  B	1	1	3F330	B66F   7/28	87	車両の下面をスポット支持するもの「図」	locally supporting bottom surface of vehicles [figure]
B66F   7/28  C	1	2	3F330	B66F   7/28	113	スイングアームの特徴〔例．枢着構造，伸縮構造〕「図」	Features of swing arms, e.g., pivotal connection structures and telescopic structures [FIG]
B66F   7/28  D	1	2	3F330	B66F   7/28	111	支持部材の構造〔例：スイングアーム先端に設けた受皿の特徴〕「図」	Structures of support members, e.g., features of receptacles provided at the swing arm end [FIG]
B66F   7/28  E	1	1	3F330	B66F   7/28	232	少なくとも一部が横に移動可能なもの〔例．荷の大きさにあわせてスライドする可変面積のプラットフォーム，横方向のバランスをとるためのもの荷の積おろし補助するためのもの〕〔注．スタッカクレーンのスライディングフォークは，Ｂ６５Ｇ１／０６〕「図」	at least a portion is movable sideways, e.g. platforms with variable area that slides based on load size, for balancing sideways or helping loading and unloading (note: sliding forks for stacker cranes B 65 G 1/06) [figure]
B66F   7/28  F	1	1	3F330	B66F   7/28	121	荷止め部材〔例：すべり止め，荷の挟持，把持〕〔Ｂ６２Ｂ３／０４Ｃ参照〕「図」	load gripping members, e.g. slip stoppers, gripping loads, gripping (see B 65 B 3/04 C) [figure]
B66F   7/28  G	1	1	3F330	B66F   7/28	123	荷持スライド補助部材〔例：プラットフォーム上にローラコンベアを設けたもの〕〔荷積荷おろし，Ｂ６５Ｇ６９／２４，Ｂ６２Ｂ３／０４Ｃ参照〕「図」	auxiliary members for load carrying slides, e.g. roller conveys provided on platform (See loading and unloading per B 65 G 69/24, B 62 B 3/04 C) [figure]
B66F   7/28  J	1	1	3F330	B66F   7/28	72	ターンテーブル〔荷積荷おろし用ターンテーブルはＢ６５Ｇ６９／２６参照〕「図」	turntables (See turntables for loading and unloading per B 65 G 69/26) [figure]
B66F   7/28  K	1	1	3F330	B66F   7/28	63	多段式荷台「図」	multi-step platform [figure]
B66F   7/28  L	1	0	3F330	B66F   7/28	43	プラットフォームリフト側面カバー構造「図」	structures of side covers for platform lift [figure]
B66F   7/28  M	1	0	3F330	B66F   7/28	231	床下埋込ジャッキを有するプラットフォームリフト特徴〔例：収納蓋，ピットの水ぬき〕「図」	Features of platform lifts with underfloor-embedded jacks, e.g., accommodation lids, draining pits [FIG]
B66F   7/28  Z	1	0	3F330	B66F   7/28	112	その他のもの〔例．ブレーキ，脚部〕	Others, e.g. brakes, legs
B66F   9/00  \	0	0	3F333	B66F   9/00	40	荷積みまたは荷おろしの目的のために，かさばったまたは重い物を昇降するための装置（建物の中にあるか，建物に付随している可動または移送可能なリフトであって，建物または他の構造物の一つの部所からもう一つの部所へ，あるいはもう一つの別の建物または構造物へ移動できるように適用されたものＢ６６Ｂ９／１６；クレーンＢ６６Ｃ）	Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes (mobile or transportable lifts in, or associated with, buildings and specially adapted to be shifted from one part of a building or other structure to another part or to another building or structure B66B 9/16; cranes B66C)
B66F   9/02  \	1	1	3F333	B66F   9/02	118	定着式荷積みまたは荷おろし装置，例．袋のためのもの	Stationary loaders or unloaders, e.g. for sacks
B66F   9/04  \	2	2	3F333	B66F   9/04	18	液圧により作動または制御されるもの	hydraulically actuated or controlled
B66F   9/06  \	1	1	3F333	B66F   9/06	52	荷積みをした状態で，車輪またはそれに類似するものにより移動可能なもの，例．フォークリフト（車両の形状Ｂ６０〜Ｂ６２；おもに荷物を移送するための車両および荷積み荷卸しを容易にするためのものＢ６０Ｐ１／００；荷物移送用ローリフトハンドトラックＢ６２Ｂ３／０６）	movable, with their loads, on wheels or the like, e.g. fork-lift trucks (vehicle aspects B60-B62; vehicles predominantly for transporting loads and modified to facilitate loading or unloading B60P 1/00; low-lift hand trucks for transporting goods B62B 3/06)
B66F   9/06  A	1	0	3F333	B66F   9/06	517	走行が主に人力によるもの〔例：簡易リフト・ウォーキーリフト〕〔ローリフトは，Ｂ６２Ｂ３／００〕「図」	mainly run by human power, e.g. simple lifts or walkie lifts (low-lifts B 62 B 3/00) [figure]
B66F   9/06  S	1	1	3F333	B66F   9/06	269	シリンダ式持上手段をもつもの「図」	with lifting [means using cylinders [figure]
B66F   9/06  T	1	1	3F333	B66F   9/06	254	巻揚・巻掛式持上手段をもつもの「図」	with winding-type lifting means [figure]
B66F   9/06  B	1	0	3F333	B66F   9/06	663	昇降する操作台をもつもの〔例：高所作業車・オーダーピッカー〕〔注　ブームの格納はここに分類する，ブームから下の構造，ブームの車体取付配置，Ｂ６０Ｐ３／１４，Ｂ６６Ｆ１１／０４高所作業車を副分類とする〕	characterized by the installation of an ascending/descending operation board [Example: Overhead operation vehicle/order picker] [Note: The housing of a boom shall be classified to this place. Structures below the boom, Mounting arrangements of the boom on the vehicle body, and B60P3/14, B66F11/04 Overhead operating vehicle shall be assigned as a sub-division.]
B66F   9/06  J	1	1	3F333	B66F   9/06	407	伸縮するガイドにそつて操作台が昇降するもの〔例：マスト式〕〔注：はしご車は，Ｅ０６Ｃ５／〕「図」	operating platforms rising and falling along expanding or contracting guide, e.g. mast type (note: ladder trucks E 06 C 5/) [figure]
B66F   9/06  K	1	1	3F333	B66F   9/06	311	回動・屈曲するブームの先端に操作台があるもの〔例：リンク式〕「図」	operation platform provided at end of revolving or bending boom, e.g. linkage type [figure]
B66F   9/06  P	1	2	3F333	B66F   9/06	400	特にブームが交差しているもの〔例：パンタグラフ式，シザース式〕「図」	crossing booms in particular, e.g. pantograph or scissors type [figure]
B66F   9/06  L	1	1	3F333	B66F   9/06	772	伸縮するブームの先端に操作台があるもの〔例：テレスコピックブーム式〕「図」	operating platforms provided at end of telescopic boom, e.g. telescopic boom type [figure]
B66F   9/06  N	1	2	3F333	B66F   9/06	156	特にブームが垂直に伸縮するもの〔注建設作業用のプラットフォームを持つ足場，Ｅ０４Ｇ１／２０〕「図」	booms expanding and contracting vertically in particular (note: scaffolding provided with platforms for construction work E 04 G 1/20) [figure]
B66F   9/06  M	1	1	3F333	B66F   9/06	928	昇降操作台自体〔運転装置は，Ｂ６６Ｆ９／２４Ｔ〕「図」	operation of rising and falling platforms per se (operation controls B 66 F 9/24 T) [figure]
B66F   9/06  Q	1	2	3F333	B66F   9/06	216	操作台にクレーン等の巻揚装置を併設したもの「図」	with additional winding devices provided on operation platform [figure]
B66F   9/06  W	1	2	3F333	B66F   9/06	235	操作台にフォーク等の荷役装置を併設したもの〔フォーク以外のマニピュレーター，クランプ等の荷役手段を含む〕「図」	with additional docking devices provided such as forks on operation platform (including docking means excluding forks such as manipulators or clamps) [figure]
B66F   9/06  X	1	2	3F333	B66F   9/06	258	〔操作台の水平面内での姿勢調節，例．垂直軸まわりの旋回，水平面内その小距離の直線運動〕「図」	(adjusting attitude of operation platform on horizontal plane, e.g. turning around vertical axis, linear motion by short distance on horizontal plane) [figure]
B66F   9/06  Y	1	2	3F333	B66F   9/06	526	操作台の垂直面内での姿勢調節，〔例．水平軸まわりの旋回すなわち水平維持手段，垂直面内での小距離の直線運動〕「図」	(adjusting attitude of operation platform on vertical plane, e.g. turning around horizontal axis, linear motion by short distance on vertical plane) [figure]
B66F   9/06  U	1	1	3F333	B66F   9/06	115	操作台が車体より低くなるもの〔例：橋梁検査用作業車〕〔Ｅ０１Ｄ２１／００参照〕「図」	operation platforms that can be positioned lower than body, e.g. trucks for inspecting bridges (see E 01 D 21/00)[figure]
B66F   9/06  V	1	1	3F333	B66F   9/06	85	操作台への搭乗用補助梯子「図」	auxiliary ladders for getting in operation platform [figure]
B66F   9/06  C	1	0	3F333	B66F   9/06	74	フォークリフトを他の作業車と組合せたもの「図」	Combination of a fork lift with other work vehicle [figure]
B66F   9/06  E	1	1	3F333	B66F   9/06	64	セルフクライミング・フォークリフト〔注．セルフクライミングクレーン，Ｂ６６Ｃ２３／３２，車両の一部の持上，Ｂ６０Ｓ９／００〕「図」	self-climbing forklifts (note: Self-climbing cranes B 66 C 23/32, lifting a portion of vehicle B 60 S 9/00) [figure]
B66F   9/06  F	1	1	3F333	B66F   9/06	106	クレーン・ウインチとの組合せ「図」	combinations with crane and winch [figure]
B66F   9/06  G	1	1	3F333	B66F   9/06	112	トラクタ用リヤフォーク〔注持上装置を持つトラクター，Ｂ６２Ｄ４９／０２，トラクター用農具，Ａ０１Ｂ６３／１０８〕	rear forks for tractors (note: tractors with lifting devices B 62 D 49/02, farming tools for tractors A 01 B 63/108)
B66F   9/06  H	1	1	3F333	B66F   9/06	59	トラクター用フロントフォーク	front forks for tractors
B66F   9/06  R	1	1	3F333	B66F   9/06	28	コンベヤとの組合せ〔コンベヤに関連した排出・中継は，Ｂ６５Ｇ４７／３４〜４７／９６，コンベア付台車，Ｂ６５Ｇ４７／５２１０１Ａ〕「図」	combinations with conveyors (discharging or relaying related to conveyors B 65 G 47/34 to 47/96, carts with conveyors B 65 G 47/52101 A) [figure]
B66F   9/06  Z	1	0	3F333	B66F   9/06	398	その他のもの	Others
B66F   9/065  \	2	2	3F333	B66F   9/065	21	マストをもたないもの（車輪上またはローラ上にすえ付けられたガレージ型の移動ジャッキＢ６６Ｆ５／００）［３］	non-masted (mobile jacks of the garage type mounted on wheels or rollers B66F 5/00) [3]
B66F   9/065  A	2	0	3F333	B66F   9/065	113	四辺形リンクをもつもの「図」	with quadrilateral linkages [figure]
B66F   9/065  B	2	0	3F333	B66F   9/065	44	リンクとマストを併用するもの「図」	combinations of linkage and mast [figure]
B66F   9/065  C	2	0	3F333	B66F   9/065	137	テレスコピック・ブームをもつもの「図」	with telescopic booms [figure]
B66F   9/065  Z	2	0	3F333	B66F   9/065	184	その他のもの〔注　シャベルローダー，Ｅ０２Ｆ３／３６〕	Others (note: Shovel loaders E 02 F 3/36)
B66F   9/07  \	2	2	3F333	B66F   9/07	138	床から屋根へ荷積みする装置，例．スタッカクレーン［３］	Floor-to-roof stacking devices, e.g. stacker cranes, retrievers [3]
B66F   9/07  A	2	0	3F333	B66F   9/07	475	荷役作業・操作用昇降台〔スタッカクレーンの荷役用スライディングフォークは，Ｂ６５Ｇ１／０６〕「図」	rising and falling platform for docking or operation (sliding forks for docking with stacker cranes B 65 G 1/06) [figure]
B66F   9/07  C	2	0	3F333	B66F   9/07	471	床走行型スタッカクレーンのフレーム，案内「図」	frames of floor running stacker cranes, guide [figure]
B66F   9/07  E	2	0	3F333	B66F   9/07	241	吊下支持型スタッカクレーンのフレーム，案内〔注．天井走行クレーンの荷物係合要素用ビームＢ６６Ｃ１７／０４「図」	frames or guides for suspended stacker cranes (note: beams for load engaging elements of ceiling cranes B 66 C 17/04) [figure]
B66F   9/07  G	2	0	3F333	B66F   9/07	206	給電，駆動，伝動〔車両の集電装置は，Ｂ６０Ｌ５／００〕「図」	power feeding, driving, transmitting (current collectors for vehicles B 60 l 5/00) [figure]
B66F   9/07  J	2	0	3F333	B66F   9/07	97	防振・緩衝〔クレーンの制振制御は，Ｂ６６Ｃ１３／２２，振れ止め，Ｂ６６Ｃ１３／０６「図」	anti-vibration or damping (damping control for cranes B 66 C 13/22, braces B 66 C 13/06) [figure]
B66F   9/07  N	2	0	3F333	B66F   9/07	251	位置検出・停止制御「図」	detecting positions or stop control [figure]
B66F   9/07  L	2	0	3F333	B66F   9/07	71	傾斜・落下防止制御「図」	control for preventing tilting or falling [figure]
B66F   9/07  S	2	0	3F333	B66F   9/07	133	荷役システム制御〔主はＢ６５Ｇ１／００，コンベヤの制御Ｂ６５Ｇ４３／，ＦＭＳはＢ２３Ｑ４１／〕「図」	docking system control (main B 65 G 1/00, conveyor control B 65 G 43/, FMS B 23 Q 41/) [figure]
B66F   9/07  Q	2	0	3F333	B66F   9/07	38	コンベヤを伴つたもの「図」	with conveyors [figure]
B66F   9/07  Z	2	0	3F333	B66F   9/07	111	その他	Others
B66F   9/075  \	2	2	3F333	B66F   9/075	36	構造上の特徴および細部［３］	Constructional features or details [3]
B66F   9/075  A	2	0	3F333	B66F   9/075	721	フォークリフトに特有な車体の特徴〔荷役車両の形状Ｂ６０Ｐ１／００〕「図」	Body features inherent in forklifts (shapes of loading vehicles: B60P1/00) [FIG]
B66F   9/075  C	2	1	3F333	B66F   9/075	876	釣合手段〔カウンターウエイト，バッテリー〕〔カウンターウエイト一般，Ｂ６２Ｄ４９／０８，クレーンのカウンターウエイト，Ｂ６６Ｃ２３／７２，７４，バッテリー，Ｈ０１Ｍ７／１０，バッテリー交換Ｂ６０Ｋ１，充電Ｂ６０Ｌ１５／〕「図」	balancing means (counterweights, battery) (counterweights in general B 62 D 49/08, counterweights for cranes B 66 C 23/72, 74, batteries H 01 M 7/10, replacing batteries B 60 K 1, charging B 60 L 15/) [figure]
B66F   9/075  E	2	1	3F333	B66F   9/075	859	運転席〔貨関輸送用運転台Ｂ６２Ｄ３３／０６，クレーン運転台Ｂ６６Ｃ１３／５４，運転席Ｂ６２Ｎ１／０２，トラクター運転席Ｅ０２Ｆ９／１６，座席Ｂ６０Ｎ１／〕「図」	cockpits (cockpits for transporting cargoes B 62 D 33/06, cockpits for cranes B 66 C 13/54, cockpits B 62 N 1/02, cockpits for tractors E 02 F 9/16, seats B 60 N1/-) [figure]
B66F   9/075  G	2	1	3F333	B66F   9/075	358	ヘッドガード〔ヘッドカード一般は，Ｂ６２Ｄ４９／００〕「図」	head guards (head guards in general B 62 D 49/00) [figure]
B66F   9/075  J	2	1	3F333	B66F   9/075	213	荷役用視界補助手段〔例；ミラー等〕〔車両の照明Ｂ６０Ｑ１／０２，車両外部に特に適合する照明装置Ｆ２１Ｓ４１／００，クレーンの照明装置，Ｂ６６Ｃ１３／００，光学的視認Ｂ６０Ｒ１／００〕「図」	auxiliary means for securing docking sight, e.g. mirrors (illuminating vehicles B 60 Q 1/02, floodlight devices F 21 M7/00, illuminating devices for cranes B 66 C 13/00, optical recognition B 60 R 1/00) [figure]
B66F   9/075  L	2	1	3F333	B66F   9/075	539	アウトリガー，補助輪〔アウトリガーＢ６０Ｓ９／００，クレーンのアウトリガーＢ６６Ｃ２３／７８，安全脚Ｆ１６Ｍ１１／００〕「図」	outriggers, auxiliary wheels (outriggers B 60 S 9/00, outriggers for cranes B 66 C 23/78, safety fences F 16 M 11/00) [figure]
B66F   9/075  N	2	0	3F333	B66F   9/075	55	ストラドル型フォークリフト〔リーチ式のものを除く〕〔ステラドルキャリア（コンテナ用）は，Ｂ６５Ｇ６３／００Ｌ〕「図」	straddle forklift trucks (excluding reaching type) (straddle carriers (for containers) B 65 G 63/00 L) [figure]
B66F   9/075  Z	2	0	3F333	B66F   9/075	576	その他のもの	Others
B66F   9/08  \	3	3	3F333	B66F   9/08	23	マスト，ガイド，チェーン［３］	Masts; Guides; Chains [3]
B66F   9/08  B	3	0	3F333	B66F   9/08	49	マスト等のガイド〔例．ローラ以外によるスライドガイド〕「図」	Mast guides, e.g. straddle guides excluding roller [figure]
B66F   9/08  R	3	1	3F333	B66F   9/08	65	マストレール等のローラによるガイド〔例．ローラとレールとの組合せ構造〕〔注．リーチ９／１０Ｅ，クランプ９／１８Ａが優先〕「図」	roller guides such as mast rails, e.g. combinations of rollers and rails (note: 9/10 E takes precedence for reach type and 9/18 for clamp type, respectively) [figure]
B66F   9/08  S	3	2	3F333	B66F   9/08	36	特にマストレール等とローラとの当接面の形状に特徴を持つもの〔例．テーパ面を持つレールとローラとの組合せ〕「図」	Characterised particularly by the shapes of the contact surface of the mast rails or the like and the rollers, e.g., the combination of tapered rails and rollers [FIG]
B66F   9/08  T	3	2	3F333	B66F   9/08	23	特にマストレール等またはローラの当接面の材料に特徴を持つもの〔例．焼入れ硬化面を持つレール，弾性表面を持つローラ〕「図」	Characterised particularly by the materials of the contact surfaces of the mast rails, the rollers or others, e.g., rails with hardened surfaces and rollers with elastic surfaces [FIG]
B66F   9/08  U	3	2	3F333	B66F   9/08	102	マストレール等の摺動部材のガタツキや傾斜を防止するための付加的手段を持つもの〔例．スライダーやシムの併用，付加的サイドローラの併用〕〔注．ガイドローラにサイドローラを内蔵した構造については，９／０８Ｑが優先〕「図」	with additional means for preventing wobbling of sliding members such as mast rail, e.g. combination of sliders and shims, combination of additional side rollers (note: 9/08 Q takes precedence for structures side rollers built in guide rail) [figure]
B66F   9/08  Q	3	2	3F333	B66F   9/08	97	ガイドローラの取付支持構造〔例．支軸のレールへの固着，ローラの軸受，サイドローラを内蔵した，いわゆるクロスローラの構造〕「図」	mount support structures of guide rails, e.g. adhering posts to rails, roller bearings, so called cross crawlers with built in side rollers) [figure]
B66F   9/08  V	3	2	3F333	B66F   9/08	58	マストレール等自体の構造の特徴〔例．ガイドレールの溶接構造，円弧状断面等の特殊断面形状〕〔注：多段マストは，９／０８Ｐがモノマストは，９／０８Ｊが優先〕「図」	Features of mast rails or the like per se, e.g., welded structures of guide rails and special cross-sectional shapes like arcs) (note: for multi-masts, 9/08P takes precedence and for mono-masts, 9/08J takes precedence)  [FIG]
B66F   9/08  G	3	0	3F333	B66F   9/08	158	視界の向上〔例．マストの近くに二本のリフトシリンダを配設した構造，いわゆるフリービューマスト〕「図」	improving sight, e.g. two lift cylinders arranged nearby mast, so called free view mast [figure]
B66F   9/08  H	3	0	3F333	B66F   9/08	76	フリーリフト〔注．マストの上昇を伴なわず、フォークを一定量上昇させるための構造。ただし専用シリンダを備えたいわゆるフルフリーマストについては９／０８Ｐ，Ｑ。特にシリンダや配管に特徴があるものは９／２２Ｄ，Ｅが優先〕「図」	Free lifts (note: structures for lifting forks by a certain height without raising the masts; for the so-called full free masts with an exclusive cylinder: 9/08P and Q; and for those that are characterised by cylinders and piping in particular, 9/22D and E take precedence) [FIG]
B66F   9/08  P	3	0	3F333	B66F   9/08	92	三段以上マストを有する多段マスト〔注．特に油圧機構に特徴を持つ場合は，９／２２Ｄが優先〕「図」	Multi-stage masts with three or more stages (note: if characterised by hydraulic mechanisms, 9/22D takes precedence) [FIG]
B66F   9/08  W	3	1	3F333	B66F   9/08	32	特に多段テレスコピック式油圧シリンダを含む多段マストの構造〔注．多段テレスコピック式油圧シリンダの特徴は，９／２２Ｅが優先〕「図」	Structures of multi-stage masts, particularly those including multi-stage telescopic hydraulic cylinders (note: for the features of multi-stage telescopic hydraulic cylinders, 9/22E takes precedence) [FIG]
B66F   9/08  J	3	0	3F333	B66F   9/08	48	一本だけのマストによる支持〔例．モノマスト〕〔注．９／０８Ｇ「視界の向上」に対し優先〕「図」	Supporting with only one mast, e.g. mono-mast (note: Takes precedence to 9/08 G improving sight) [figure]
B66F   9/08  K	3	0	3F333	B66F   9/08	46	過下降を行なうマスト「図」	over-falling masts [figure]
B66F   9/08  L	3	0	3F333	B66F   9/08	73	複数組の荷役手段を持つもの〔例．複数組のマスト，フォーク〕「図」	with multiple sets of docking means, e.g. multiple sets of masts, forks [figure]
B66F   9/08  M	3	0	3F333	B66F   9/08	148	マスト等の取付・支持，分解・組立〔例．マスト下部のフロントアクスルへの取付構造，ローラ交換のためのマストの分解〕「図」	mounting, supporting, disassembling or assembling masts, e.g. mounting structures to front axle at bottom of mast, disassembling mast for replacing rollers [figure]
B66F   9/08  N	3	0	3F333	B66F   9/08	209	マスト等へのリフトシリンダ等の取付，支持〔注．フリーリフトのためのもの９／０８Ｈが優先，シリンダ自体の特徴，９／２２が優先〕「図」	Mounting of lift cylinders to masts and their supports (note: for free lifts, 9/08 H takes precedence; for the features of the cylinders themselves, 9/22 does) [FIG]
B66F   9/08  C	3	0	3F333	B66F   9/08	256	チェーン，スプロケット〔例．リフトチェーン等の構造，案内，端部止着構造〕「図」	Chains or sprockets, e.g. structures of lift chains, guides, fixing structures for ends [figure]
B66F   9/08  D	3	0	3F333	B66F   9/08	82	マスト等の昇降装置の垂直軸まわりの旋回〔注．フォーク等の垂直軸旋回は９／１４Ｋ，リーチと旋回とを行なうマストは９／１０Ｇ，サイドリーチフォークは９／１４Ｍ〕「図」	turning rising and falling devices such as masts around vertical axis (note: turning forks around vertical axis 9/14 K, reaching and turning masts 9/10 G, side reach forks 9/14 M) [figure]
B66F   9/08  E	3	0	3F333	B66F   9/08	252	マスト等の昇降装置の前後傾動〔例．マストチルト〕〔注．チルトシリンダ，配管の特徴は，９／２２Ｇ．制御は９／２４Ｅ，架台，フォーク等のマストに対するチルトは，９／１６〕「図」	Back and forth tilting of lifting devices such as masts, e.g., mast tilt (note: features of tilt cylinders and piping: 9/22G; control: 9/24E; tilting of frames, forks, or the like relative to masts: 9/16) [FIG]
B66F   9/08  F	3	0	3F333	B66F   9/08	363	油圧ホースの配管，または配線の構造，案内〔例．マストにおけるホースプーリによるホースの案内，リーチリフトの給電ケーブルの案内〕〔注．回路図で示された配管は９／２２が，同じく配線は９／２４が優先〕「図」	piping or wiring structures for hydraulic hoses, guides, e.g. guiding hoses with hose pulleys provided on mast, guiding power feed cables for reach lifts (note: 9/22 takes precedence to piping shown in circuits and 9/24 for wiring of the same) [figure]
B66F   9/08  Z	3	0	3F333	B66F   9/08	124	その他のもの〔例：フォークの下限ストツパ〕「図」	Others, e.g. lower limit stoppers for forks [figure]
B66F   9/10  \	4	4	3F333	B66F   9/10	24	トラックに対して水平方向に移動できるもの［３］	movable in a horizontal direction relative to truck [3]
B66F   9/10  A	4	0	3F333	B66F   9/10	299	車の進行向にマストが進退するもの〔例：ストラドル・リーチリフト，リヤー・リーチリフト〕「図」	masts advancing or retracting along running direction of vehicle, e.g. straddle or reach lifts, rear reach lifts [figure]
B66F   9/10  C	4	0	3F333	B66F   9/10	103	車進行方向に直交してマストが進退するもの〔例：サイド・ローダー〕「図」	masts advancing or retracting perpendicularly from running direction of vehicle, e.g. side loaders [figure]
B66F   9/10  E	4	0	3F333	B66F   9/10	76	マストの案内〔例：レール，リーチレグ，ローラ〕「図」	Guidance for the mast [Example: Rail, reach leg and roller] [figure]
B66F   9/10  G	4	0	3F333	B66F   9/10	50	リーチと旋回とを行なうマスト〔例：サイドローディングマスト〕「図」	reaching and turning masts, e.g. side loading masts [figure]
B66F   9/10  Z	4	0	3F333	B66F   9/10	237	その他のもの〔例：切離し式マストすなわち，いわゆる親子式リフト車．ただし，一部９／１０Ａ１２分類〕「図」	Others, e.g. severed masts, that is, so called double lift cars  note that some of them are classified in 9/10 A 12. [figure]
B66F   9/12  \	3	3	3F333	B66F   9/12	15	プラットフォーム；フォーク；他の荷物支持または把持部材［３］	Platforms; Forks; Other load-supporting or load-gripping members [3]
B66F   9/12  C	3	0	3F333	B66F   9/12	82	平面状荷物載置部材〔例：プラットフォーム〕「図」	flat loading members, e.g. platform [figure]
B66F   9/12  A	3	1	3F333	B66F   9/12	292	フォークまたはプラテン〔注．スライディングフォークは，Ｂ６５Ｇ１／０４Ｐ，Ｑ〕「図」	Forks or platen (note: sliding forks B 65 G 1/04 P, Q) [figure]
B66F   9/12  D	3	2	3F333	B66F   9/12	232	フォークまたはプラテンに着脱自在に取付けられる荷役補助部材〔例：鞘フォーク〕〔注．フォーク着脱式の特殊アタッチメントは９／１２Ｚ，バケットは９／１２Ｂ〜Ｐ〕「図」	auxiliary docking members that can be freely attached to or detached from forks or platens, e.g. sheath forks (note: special attachments for forks 9/12 Z, buckets 9/12 B to P) [figure]
B66F   9/12  E	3	1	3F333	B66F   9/12	56	載置面上に設けた荷物保持手段〔例．荷物ストッパ〕〔注．スタビライザはＢ６６Ｆ９／１８Ｃ〕「図」	load supporting means provided on platform, e.g. load stoppers (note: stabilisers  B 66 F 9/18 C) [figure]
B66F   9/12  F	3	2	3F333	B66F   9/12	168	特にフォークに設けた荷物保持手段「図」	means for holding loads provided on forks in particular [figure]
B66F   9/12  G	3	1	3F333	B66F   9/12	71	載置面に設けた荷移動補助手段〔例．コンベア付プラットフォーム〕「図」	auxiliary load moving means provided on platform, e.g. platform with conveyor [figure]
B66F   9/12  H	3	2	3F333	B66F   9/12	56	特にフォークに設けた荷移動補助手段「図」	means for moving loads provided on forks in particular [figure]
B66F   9/12  B	3	1	3F333	B66F   9/12	88	バケット状または箱状の荷持支持手段〔注．掘削および土砂移送用Ｅ０２Ｆ〕「図」	means for holding bucket or boxy loads provided on forks (note: for digging or transporting sand and soil E 02 F) [figure]
B66F   9/12  J	3	2	3F333	B66F   9/12	92	前後方向に回動して荷の排出を行なうもの〔例：自重または昇降を利用したバケット反転〕「図」	discharging loads by revolving back and forth, e.g. overrevolving bucket using of deadweight or rising and falling [figure]
B66F   9/12  K	3	3	3F333	B66F   9/12	44	油圧シリンダにより積極的に回動を行なうもの〔例：フォークのチルトシリンダの利用〕「図」	active revolving with hydraulic cylinders, e.g. using of tilt cylinder for forks [figure]
B66F   9/12  L	3	2	3F333	B66F   9/12	25	側方に回動して荷の排出を行なうもの「図」	discharging loads by revolving sideways [figure]
B66F   9/12  M	3	2	3F333	B66F   9/12	34	底面を開いて荷の排出を行なうもの「図」	discharging loads by opening bottom surface [figure]
B66F   9/12  N	3	2	3F333	B66F   9/12	34	荷の受入等のために側面が開閉可能なもの〔例：ウイングバケット〕「図」	side surface can be opened and closed for receiving loads, e.g. wing buckets [figure]
B66F   9/12  P	3	2	3F333	B66F   9/12	60	フォークへの着脱可能なバケット反付構造「図」	bucket mounting structure, allowing detaching/attaching to forks [figure]
B66F   9/12  Q	3	0	3F333	B66F   9/12	155	荷役手段を支持する昇降部材〔例：キャリッジ，リフトブラケット〕〔注．昇降手段は９／０８〕「図」	rising and falling members supporting docking means, e.g. carriages, lift brackets, (note: rising and falling means 9/08) [figure]
B66F   9/12  R	3	1	3F333	B66F   9/12	302	昇降部材への荷役手段の取付，止着〔例：フォークロックピン，フィンガーバー〕〔注．スライド可能な取付は９／１４〕「図」	mounting or locking of docking means to rising and falling members, e.g. fork lock pins, finger bars (note: mounts that can be slid 9/14) [figure]
B66F   9/12  S	3	1	3F333	B66F   9/12	119	昇降部材に設けられた荷物背面支持部材〔例．バックレスト〕〔注．プッシャは９／１９Ｂ，スタビライザは９／１８Ｃ〕「図」	members for supporting rear of loads provided on rising and falling members, e.g. back rests (note: pushers 9/18 B, stabilisers 9/18 C) [figure]
B66F   9/12  T	3	1	3F333	B66F   9/12	105	昇降部材〔キャリッジ〕に着脱可能に取付けられる他に属さない特殊アタッチメント〔例．コンクリートミキサーアタッチメント，スラップレスアタッチメント〕「図」	Special attachments that can be freely attached to and detached from rising and falling member (carriage) not classified in other sections, e.g. concrete mixer attachments, slapless attachments [figure]
B66F   9/12  U	3	1	3F333	B66F   9/12	284	フォークに着脱可能に取付けられる他に属さない特殊アタッチメント〔例．道路清掃用ブラシアタッチメント〕〔注．鞘フォークは９／１２Ｄ〕「図」	Special attachments freely attached to and detached from forks that are not classified in other sections, e.g. brush attachments for cleaning roads (note: sheathe forks 9/12 D) [figure]
B66F   9/12  Z	3	0	3F333	B66F   9/12	136	その他のもの	Others
B66F   9/14  \	4	4	3F333	B66F   9/14	2	回転または横行運動のために横に移動，例．揺動，できるもの［３］	laterally movable, e.g. swingable, for slewing or transverse movements [3]
B66F   9/14  A	4	0	3F333	B66F   9/14	191	架台が昇降部材に対し車巾方向に水平移動するもの〔例．フィンガーバーのサイドシフト装置〕「図」	frames moving along width direction of rising and falling member, e.g. side shifting device for finger bar [figure]
B66F   9/14  E	4	0	3F333	B66F   9/14	58	荷持保持部が架台に対し車巾方向に水平移動するもの〔注，架台，荷物支持部両者の移動を行なうものはＥ，Ｆが優先。スライド式クランプは９／１８Ａ〕「図」	load holders moving horizontally along width direction of vehicle (note: E or F takes precedence to those that move both frame and load support.  Sliding clamps 9/18 A) [figure]
B66F   9/14  F	4	1	3F333	B66F   9/14	231	特に荷物保持部が一組のフォークであるもの「図」	load holders being a pair pf forks in particular [figure]
B66F   9/14  G	4	2	3F333	B66F   9/14	132	特にフォークが液圧シリンダにより直接駆動されるもの「図」	forks directly driven by hydraulic cylinder in particular [figure]
B66F   9/14  B	4	0	3F333	B66F   9/14	111	架台が車長手向に水平移動するもの〔注．マストの車長手方向水平動は，９／１０〕〔例．リーチフォーク〕「図」	frames moving horizontally along lateral direction of vehicle (note: horizontal motion of masts along lateral direction of vehicle 9/10), e.g. reach forks  [figure]
B66F   9/14  H	4	0	3F333	B66F   9/14	105	荷物保持部が架台に対し車長手方向に水平移動または伸縮するもの〔例．伸縮クランプ〕〔注．旋回爪は，９／１８Ｎ〕「図」	load supports moving horizontally or expanding and contracting relative to frame along lateral direction of vehicle, e.g. telescopic clamp (note: turning claws 9/18 N) [figure]
B66F   9/14  J	4	1	3F333	B66F   9/14	109	特に荷物保持部がフォークであるもの〔注．スタッカクレーン用スライドフォークは，Ｂ６５Ｇ１／０４Ｐ，Ｑ〕〔例：伸縮式フォーク，スライドフォーク〕「図」	load holders being forks in particular (note: slide forks for stacker cranes B 65 G 1/04 P, Q), e.g. telescopic forks, slide forks [figure]
B66F   9/14  K	4	0	3F333	B66F   9/14	120	架台または荷物保持部が昇降部材に対し垂直軸まわりに揺動または回動するもの〔注．マストの旋回，９／０８Ｄ〕〔例．回転テーブル〕「図」	frames or load holders oscillating or revolving around vertical axis relative to rising and falling member (note: revolving masts 9/08 D), e.g. revolving tables [figure]
B66F   9/14  M	4	0	3F333	B66F   9/14	163	荷物保持部が昇降部材に対し車巾方向水平移動と垂直軸まわりの回動とを行なうもの〔例：サイドリーチフォーク〕〔注．マストが車巾方向を向き進退するものは，９／１０Ｃ〕「図」	load holders moving horizontally along width direction of vehicle and revolving along vertical axis relative to rising and falling member, e.g. side reach forks (note: masts advancing or retracting toward width direction of vehicle 9/10 C) [figure]
B66F   9/14  N	4	0	3F333	B66F   9/14	29	荷物保持部が昇降部材に対し車巾方向水平移動と車長手方向水平軸まわりの回動とを行なうもの〔例：反転フォーク式サイドリーチリフト〕〔注．バケットの側方反転は，９／１２Ｌ〕「図」	load holders moving horizontally along width direction of vehicle and revolving on horizontal axis along lateral direction of vehicle relative to rising and falling member, e.g. side reach forks  with overrevolving forks (note: overrevolving of buckets to
B66F   9/14  P	4	0	3F333	B66F   9/14	90	架台が昇降部材に対し車長手方向水平軸まわりに揺動または回動するもの〔例：揺動キャリッジ〕「図」	frames oscillating or revolving around horizontal axis along lateral direction of vehicle relative to rising and falling member, e.g. oscillating carriages [figure]
B66F   9/14  Q	4	1	3F333	B66F   9/14	143	特に架台が回転式駆動手段〔例．油圧モータ〕により一方向に続けて旋回可能なもの〔例：ターレツト〕「図」	frames that can be rotated continuously in one direction being as rotary driving means in particular, e.g. hydraulic motor (e.g. turrets) [figure]
B66F   9/14  R	4	0	3F333	B66F   9/14	61	荷物保持部が架台に対し車長手方向水平軸まわりに回動するもの〔例：スイングフォーク〕〔注．架台の回動を伴なう場合はＲがＰ，Ｑに優先。バケットの側方反転は，９／１２Ｌ〕「図」	load holders revolving around horizontal axis along lateral direction of vehicle relative to frame, e.g. swing forks (note: R takes precedence to P or Q when frame revolution is involved.  Overrevolving of bucket in sideways 9/12 L) [figure]
B66F   9/14  Z	4	0	3F333	B66F   9/14	28	その他のもの〔例：一対のフォークの相互高さ調整〕「図」	Others, e.g. adjusting mutual heights between a pair or forks [figure]
B66F   9/16  \	4	4	3F333	B66F   9/16	14	マストに対して傾斜できるもの［３］	inclinable relative to mast [3]
B66F   9/16  A	4	0	3F333	B66F   9/16	106	マストまたは昇降部材に対して架台が車巾方向水平軸まわり回動可能なもの〔例：チルト装置〕〔注．マストのチルトは，９／０８Ｅ〕「図」	frames that can be revolved around horizontal axis along width direction of vehicle relative to rising and falling member, e.g. tilting device (note: tilting of masts 9/08 E) [figure]
B66F   9/16  B	4	0	3F333	B66F   9/16	135	架台に対して荷物保持部材が車巾方向水平軸まわりに回動可能に取付けられたもの〔注．前後方向転倒可能なバケットは，９／１２Ｊ〕〔例：ヒンジドフォーク〕「図」	load holding members that are mounted to permit revolving around horizontal axis along width direction of vehicle relative to frame (note: buckets that can be fallen back and forth 9/12 J), e.g. hinged forks [figure]
B66F   9/16  C	4	1	3F333	B66F   9/16	49	特に荷物保持部材が途中から折りたたみ可能となつているもの〔例：屈折フォーク〕「図」	load holding members that can be folded in midway in particular, e.g. folding forks [figure]
B66F   9/16  D	4	0	3F333	B66F   9/16	34	回動用アクチュエータの取付構造「図」	mounting structures for rotary actuators [figure]
B66F   9/16  E	4	0	3F333	B66F   9/16	44	荷物保持部材または架台が荷背面支持部材〔例：バックレスト〕と連動して車巾方向水平軸まわりに回動するもの「図」	load holding members or frames that can be revolved around horizontal axis along width direction of vehicle  while being interlocked to rear supporting members, e.g. back rest [figure]
B66F   9/16  F	4	0	3F333	B66F   9/16	41	荷物保持部材及び架台が車巾方向水平軸まわりの回動を含む２以上の自由度で変位可能なもの〔注．サイドリーチフォークは，９／１４Ｍ〕「図」	load holding members and frames that can be deflected with two or more degrees of freedom that includes revolving around horizontal axis along width direction of vehicle (note: side reach forks 9/14 M) [figure]
B66F   9/16  G	4	1	3F333	B66F   9/16	48	特に荷物保持部材及び架台が車巾方向水平軸及びこれに直交する軸まわりにともに回動可能なもの〔例：回転クランプチルト装置〕〔注．ターレット装置，９／１４Ｑ〕「図」	load holding members and frames that can be revolved both around horizontal and vertical axes along width direction of vehicle, e.g. rotary clamp tilting device (note: turret devices 9/14 Q) [figure]
B66F   9/16  Z	4	0	3F333	B66F   9/16	8	その他〔例．フォークのチルトを利用した前輪の持上，フォークのチルトを利用した物品の押しつぶし〕	Others, e.g. lifting front wheels using tilting of forks, collapsing articles using tilting of forks
B66F   9/18  \	4	4	3F333	B66F   9/18	18	荷物把持または保持手段［３］	Load gripping or retaining means [3]
B66F   9/18  A	4	0	3F333	B66F   9/18	237	アームの摺動案内部がアームの側方にあるスライド式クランプ装置〔例．サイドシフトクランプ〕「図」	Slide clamp devices with slide guide of arm provided on its side surface, e.g. side shift clamps [figure]
B66F   9/18  B	4	0	3F333	B66F   9/18	201	アームの回動支点がアームの側方にあるリンク式クランプ装置〔例．ロールクランプ，ログフォーク〕「図」	Linkage clamp devices with revolving pivot of arm provided on its side surface, e.g. roll clamps log forks [figure]
B66F   9/18  G	4	0	3F333	B66F   9/18	101	アームの摺動案内部がアームの上下方向にあるスライド式クランプ装置〔例．吊下スライドクランプ〕「図」	Slide clamp devices with arm slide guides provided along its sliding directing e, e.g. suspension slide clamp [figure]
B66F   9/18  H	4	0	3F333	B66F   9/18	82	アームの回動支点がアームの上下方向にあるリンク式クランプ装置〔例．吊下リンククランプ〕「図」	Linkage clamp devices with arm slide guides provided along its sliding direction, e.g. suspension slide clamp [figure]
B66F   9/18  J	4	0	3F333	B66F   9/18	117	特に一組のアームすべてが回動可能なリンク式クランプ装置「図」	Linkage clamp devices of which all arms can be revolved in particular [figure]
B66F   9/18  F	4	0	3F333	B66F   9/18	88	ドラム缶リブクランプ方式によるもの〔注．クレーン用，Ｂ６６Ｃ１／６２〕「図」	by drum rib clamp method (note: for cranes B 66 C 1/62) [figure]
B66F   9/18  K	4	0	3F333	B66F   9/18	34	クランプアームの共通した構造上の特徴〔注．アームの移動形式にかかわらないもの〕「図」	Structural features common to clamp arms (note: not related to moving type of arms) [figure]
B66F   9/18  L	4	1	3F333	B66F   9/18	87	把持された物品の落下や移動を防ぎ把持を確実にするための付加手段〔例．物品の下面を支持する補助手段〕「図」	additional means for securing gripping by preventing falling or moving of gripped articles, e.g. auxiliary means supporting bottom surface of articles [figure]
B66F   9/18  M	4	2	3F333	B66F   9/18	147	特に物品の形状にあわせ変形または変位可能な把持面〔注．スタビライザパッドは，Ｂ６６Ｆ９／１８Ｐ〕〔例．弾性クランプフェース，揺動クランプ爪〕「図」	gripping surfaces that can be deformed or deflected to adapt profiles of articles in particular (note: stabiliser pads B 66 F 9/18 P), e.g. elastic clamp face, oscillating clamp claw [figure]
B66F   9/18  N	4	1	3F333	B66F   9/18	124	把持された物品の姿勢または位置を変えるための付加手段〔注．クランプ装置自体の旋回，横行は９／１４〕〔例．旋回クランプ爪〕「図」	additional means for changing attitude or position of gripped articles (note: turning or traversing of clamp devices per se 9/14), e.g. turning clamp claws [figure]
B66F   9/18  C	4	0	3F333	B66F   9/18	230	フォーク上に載置された物品を安定させるための付加的保持手段〔例．ロードスタビライザ〕〔注．フォーク上に設けたもの，９／１２Ｅ，バックレスト，９／１２Ｓ，物品の反転等のためのフォークとクランプとの組合せ，９／１８Ｖ，ログフォーク，９／１８Ｂ〕「図」	additional holding means for stabilising articles loaded on platform, e.g. load stabilisers (note: provided on forks 9/12 E, back rests 9/12 S, combinations of forks and clamps for overturning articles 9/18V, log forks 9/18 B) [figure]
B66F   9/18  P	4	1	3F333	B66F   9/18	63	物品の形状にあわせ変位または変形可能なスタビライザパッドに特徴を持つもの〔注．クランプアームへの適用は，９／１８Ｍ〕「図」	characterised by stabiliser pads that can be deflected or deformed to adapt profiles of articles (note: applications for clamp arms 9/18 M) [figure]
B66F   9/18  X	4	1	3F333	B66F   9/18	58	作動位置により不作動位置へ回動退避可能なスタビライザーアームに特徴を持つもの「図」	characterised by stabilisers - arms that can be shunted by revolving from operating position to resting position [figure]
B66F   9/18  Q	4	1	3F333	B66F   9/18	46	可とう部材〔例．シート，ロープ等〕を利用するもの〔例．雨よけ等の覆い〕「図」	using of flexible materials, e.g. sheets, ropes, (e.g. rain covers) [figure]
B66F   9/18  D	4	0	3F333	B66F   9/18	104	引掛または吊上装置〔例．カートンボックス吊〕「図」	hook or suspension devices, e.g. suspending carton boxes [figure]
B66F   9/18  R	4	1	3F333	B66F   9/18	162	ラムアタッチメント「図」	Ram attachments [figure]
B66F   9/18  S	4	1	3F333	B66F   9/18	162	コンテナスプレッダアタッチメント〔注．クレーン用，Ｂ６６Ｃ１／６６〕〔コンテナ用ストラドルキャリア，Ｂ６５Ｇ６３／００Ｌ〕「図」	Container spreader attachments (note: for cranes B 66 C 1/66) (straddle carriers for containers B 65 G 63/00 L) [figure]
B66F   9/18  W	4	2	3F333	B66F   9/18	76	片口コンテナスプレッダ「図」	Single head container spreaders [figure]
B66F   9/18  T	4	1	3F333	B66F   9/18	163	リフトキャリッジまたはフォークに取付けられて昇降する，独立した巻上または持上手段を持たないフックアタッチメント〔注．独立した巻上または持上手段を有するフック，すなわちクレーン機構とフォークとの併用は，９／０６Ｆ，クレーンのフックは，Ｂ６６Ｃ１／３４〕「図」	Hook attachments without independent winding or lifting means that rise and fall after being mounted on lift carriage or fork (note: hooks with independent winding or lifting means, that is, combinations of crane mechanisms and forks 9/06 F, crane hooks B
B66F   9/18  E	4	1	3F333	B66F   9/18	157	吸着によるもの〔例．真空や磁気を利用したもの〕〔注．クレーン用，Ｂ６６Ｃ１／０２〕「図」	by sucking, e.g. using of vacuum or magnetism (note: for cranes B 66 C 1/02) [figure]
B66F   9/18  U	4	1	3F333	B66F   9/18	92	コンクリートブロック〔例．間知ブロック〕吊上装置〔注．９／１８の他分類に優先，クレーン用，Ｂ６６Ｃ１／４２Ｌ〕「図」	Lifting devices for concrete blocks, e.g. wedge blocks (note: takes precedence to other classifications per 9/18, for cranes B 66 C 1/42 L) [figure]
B66F   9/18  V	4	0	3F333	B66F   9/18	135	フォークとクランプとの併用または兼用〔例．物品の反転等のためのもの〕〔注．スタビライザは，９／１８Ｃ〕「図」	combinations of forks and clamps or serving for both functions, e.g. for overturning articles (note: stabilisers 9/18 C) [figure]
B66F   9/18  Z	4	0	3F333	B66F   9/18	143	その他のもの	Others
B66F   9/19  \	4	4	3F333	B66F   9/19	17	荷卸しを容易にするための付加的手段［３］	Additional means for facilitating unloading [3]
B66F   9/19  A	4	0	3F333	B66F   9/19	93	物品と係合し，物品をリフト車の載置面上に引き込み，またはそこより押出すもの〔例．引込用クランプ〕〔注．載置面またはフォーク上のスライド用コンベア等は，９／１２Ｇ，Ｈ。載置のためのフォークの前後動は，９／１０。フォークとクランプの併用一般は，９／１８Ｖ〕「図」	engaged with articles, pulling them onto or pushing them out of loading surface of lifters, e.g. pulling clamps (note: conveyors for sliding loading surface or forks 9/12 G, H.  Back and forth motion of forks for loading 9/10, combination of forks and cla
B66F   9/19  B	4	1	3F333	B66F   9/19	135	特に，物品の背面にのみ係合する部材により物品をスライドさせるもの〔例．シートパレット用プッシュプル装置〕〔注．バックレストは，９／１２Ｓ〕「図」	sliding articles by members engaged only with rear surface of them, e.g. push-pull devices for sheet pallettes (note: back rests 9/12 S) [figure]
B66F   9/19  C	4	2	3F333	B66F   9/19	32	特にプッシャーとともにフォークまたはプラテンを前後動させるもの〔例．プッシャーリーチ装置〕〔注．フォークまたはプラテンのみの前後動は，９／１４Ｂ〕「図」	moving forks or platens back and forth along with pushers in particular, e.g. pusher reach devices (note: back and forth motion of forks or platens alone 9/14 B) [figure]
B66F   9/19  D	4	2	3F333	B66F   9/19	61	特にプッシャーのリンク式伸縮機構に特徴を有するもの〔例．伸縮に伴ないプッシャープレートを傾けるリンク機構〕〔注．特徴のないリンク機構を伴なうものは当分類Ｂが優先〕「図」	characterised by linkage type telescopic mechanisms for pushers in particular, e.g. linkages mechanisms tilting pusher plate during extending or retracting motion (note: This classification B takes precedence to linkages mechanisms without features.) [fig
B66F   9/19  E	4	2	3F333	B66F   9/19	111	プッシュプルに関連したシートパレツトの取扱いに特徴があるもの〔例．シートクランプ，リテーナ，シートパレットの分離〕〔クランプ一般，９／１８に対し優先〕「図」	characterised by handling of sheet pallettes related to push-pull, e.g. sheet clamps, retainers, separating sheet pallettes (Takes precedence to clamps in general 9/18.) [figure]
B66F   9/19  F	4	1	3F333	B66F   9/19	39	物品を載置面上に引込むためのワイヤによる水平向牽引手段〔例．車載ウインチ付リフト車〕〔注．物品を吊上げるためのウインチ，クレーンの併設は，９／０６Ｆ，吊上用フックアタッチメントは，９／１８Ｄ〕「図」	Horizontal pulling means by wires for pulling articles onto loading surface, e.g. lift truck with winch equipped on vehicle (note: co-assignment of winches or cranes for lifting articles 9/06 F, hook attachments for suspension 9/18 D) [figure]
B66F   9/19  Z	4	0	3F333	B66F   9/19	35	その他	Others
B66F   9/20  \	3	3	3F333	B66F   9/20	44	マスト，プラットフォーム，またはフォークを作動または制御するための手段（車両推進系統と結合した動力伝達手段からの動力取出しＢ６０Ｋ）［３］	Means for actuating or controlling masts, platforms, or forks (power take-off from vehicle transmissions, combined with vehicle propulsion systems B60K) [3]
B66F   9/20  A	3	0	3F333	B66F   9/20	414	荷役用操作部〔例．荷役操作レバ−の構造〕〔注．ステアリングハンドルは，Ｂ６２Ｄ，車両の走行制御は，Ｂ６０Ｋ，クレーンの操作レバーは，Ｂ６６Ｃ１３／５６，レバースイッチ一般は，Ｈ０１Ｈ１９／１８，トラクタの安全装置は，Ｅ０２Ｆ９／２４，レバー伝動装置一般は，Ｆ１６Ｈ２１／００，運転席におけるレバー，スイッチ類の配置は，９／０７５Ｅ，操作弁自体の特徴は，９／２２Ｗ，ただし一般は，Ｆ１５Ｂ，Ｆ１６Ｋがそれぞれ優先〕「図」	Operating portion for cargo handlings [Example: The structure of the lever for operating cargo handlings] [Note: The steering handle is classified to B62D, Drive control of vehicles, is classified to B60K, Lever for operating cranes, is classified to B66C13/56, Lever switches in general, are classified to H01H19/18, Safety device for tractors, is classified to E02F9/24, Lever transmission devices in general, are classified to F16H21/00, Arrangement of levers and switches around the driver's seat, is classified to 9/075E, and the characteristics of the operating valves per se is classified to 9/22W. As for the characteristics in general, however, F15B and F16K take precedence, respectively.] [figure]
B66F   9/20  B	3	1	3F333	B66F   9/20	71	荷役操作レバー等の移動範囲制限，ロツク手段「図」	limiting travel range of docking operation levers, locking means [figure]
B66F   9/20  C	3	1	3F333	B66F   9/20	166	荷役操作レバー等のトランスデューサー作動部の特徴〔例．スプールに設けたマイクロスイッチ操作用ドグ〕「図」	features of transducer operators for docking operation levers, e.g. dogs for operating microswitches provided on spool [figure]
B66F   9/20  F	3	0	3F333	B66F   9/20	76	機械的検出，表示，安全装置〔例．機械的稼動メータ，積載状態の機械的表示器〕〔注．流体的なものは，９／２２，電気的なものは，９／２４。ただし，これら手段を含んでいても機構に主要な特徴があれば，ここに分類する〕「図」	Mechanical detection, indication, safety devices, e.g. mechanical operating meters, mechanical indicators for loading conditions (note: by fluid means 9/22, by electrical means 9/24.  Assigned here if a given mechanism has a key feature.) [figure]
B66F   9/20  G	3	1	3F333	B66F   9/20	91	機械的角度検出，表示，安全装置〔例．マストやフォークのチルト角を，ワイヤやリンクの変位伝達機構でメータに伝えるもの〕「図」	Mechanical angle detection, indication, safety devices, e.g. transferring tilting angles of masts or forks to meters by means of deflection transmitting mechanisms such as wires or linkages [figure]
B66F   9/20  H	3	1	3F333	B66F   9/20	67	機械的長さ検出，表示，安全装置〔例．マストやフォークの揚高，リーチ長等を，ワイヤやリンクの変位伝達機構でメータに伝えるもの〕「図」	Mechanical length detection, indication, safety devices, e.g. transferring lifting heights or reach lengths of masts or forks to meters by means of deflection transmitting mechanisms such as wires or linkages [figure]
B66F   9/20  J	3	1	3F333	B66F   9/20	55	機械的重量検出，表示，安全装置〔例．フォークに積載した荷物の荷重を，バネばかり等で検出表示するもの〕〔注．シリンダの油圧を利用し圧力計により荷重を表示するようにしたものは，この分類に含む〕「図」	Mechanical weight detection, indication, safety devices, e.g. detecting and indicating weights of loads on forks using spring scale (note: Load indications using hydraulic pressures of cylinders are assigned here.) [figure]
B66F   9/20  Z	3	0	3F333	B66F   9/20	75	その他のもの〔例．機械的落下防止用ロックピン。機械的積載状態標示器。機械的インタロック手段〕	Others, e.g. lock pins for preventing mechanical falling, mechanical loading condition indicators, mechanical interlocking means
B66F   9/22  \	4	4	3F333	B66F   9/22	29	液圧装置または方法［３］	Hydraulic devices or systems [3]
B66F   9/22  C	4	0	3F333	B66F   9/22	226	リフト用油圧手段〔例：単式または並列式リフトシリンダ〕〔シリンダー一般，Ｆ１５Ｂ１５／１６〕「図」	Hydraulic means forklifts, e.g. single or parallel lift cylinders (cylinders in general F 15 B 15/16) [figure]
B66F   9/22  D	4	1	3F333	B66F   9/22	65	多段式リフトシリンダを含むもの「図」	containing multi-step lift cylinders [figure]
B66F   9/22  E	4	2	3F333	B66F   9/22	21	多段テレスコピック式リフトシリンダを含むもの「図」	containing multi-step telescopic lift cylinders [figure]
B66F   9/22  G	4	0	3F333	B66F   9/22	179	チルト用油圧手段〔例：チルトシリンダ〕「図」	Hydraulic means for tilting, e.g. tilt cylinders [figure]
B66F   9/22  H	4	0	3F333	B66F   9/22	109	荷役手段の前後進用油圧手段〔例：プッシャー用，リーチ用，サイドリーチ用，シートクランプ用〕「図」	Hydraulic means for moving docking means back and forth, e.g. for pushers, for reach, for side reach, for sheet clamp [figure]
B66F   9/22  K	4	0	3F333	B66F   9/22	187	荷役装置の横行または開閉用油圧手段〔例：サイドシフト用，クランプ用〕「図」	Hydraulic means for traversing or opening and closing docking devices, e.g. for side shift, for clamp [figure]
B66F   9/22  L	4	1	3F333	B66F   9/22	29	スタビライザ用油圧手段「図」	Hydraulic means for stabilisers [figure]
B66F   9/22  M	4	1	3F333	B66F   9/22	55	コンテナスプレッダ用油圧手段「図」	Hydraulic means for container spreaders [figure]
B66F   9/22  N	4	0	3F333	B66F   9/22	51	荷役装置の回転，揺動に関する油圧手段〔例：ローテータ，ロータリーバルブ，揺動式バランサー〕「図」	Hydraulic means related to turning or oscillating docking devices, e.g. rotators, rotary valves, oscillating balancers [figure]
B66F   9/22  R	4	0	3F333	B66F   9/22	298	制御，安全のための油圧手段〔例：誤操作防止，転倒防止，自動停止，ただし電気的なものは，９／２４，操作レバー等は，９／２０〕「図」	Hydraulic means for control or safety, e.g. preventing malfunctioning, preventing falling, automatically stopping, electrical 9/24, operating levers 9/20 [figure]
B66F   9/22  S	4	1	3F333	B66F   9/22	333	アクチュエータの速度制御〔例：リフトシリンダの昇降速制御〕「図」	Controlling actuator speeds, e.g. controlling rising and falling speeds for lift cylinders [figure]
B66F   9/22  T	4	2	3F333	B66F   9/22	95	アクチュエータのクッション装置「図」	Cushioning devices for actuators [figure]
B66F   9/22  U	4	2	3F333	B66F   9/22	66	漏洩による変位防止〔例：管路破損によるマストの急落防止〕「図」	Preventing deflections due to leakages, e.g. preventing sudden falling of mast due to damaged piping [figure]
B66F   9/22  V	4	0	3F333	B66F   9/22	553	高所作業車用油圧手段「図」	Hydraulic means for lift trucks [figure]
B66F   9/22  W	4	0	3F333	B66F   9/22	230	複数アクチュエータ間での流れ切換手段〔例：複数の切換弁を含む回路〕「図」	Means for switching flows among multiple actuators, e.g. circuits containing multiple switching valves [figure]
B66F   9/22  X	4	0	3F333	B66F   9/22	714	油圧源とその駆動〔例：負荷に応じたポンプ駆動制御，アキュムレータ，負荷に応じた分配集流〕〔回生制御は，ここを主とし，副に，９／２４Ｗ〕「図」	Hydraulic sources and driving thereof, e.g. pump drive control depending on loading levels, accumulators, distributing or collecting flows depending on loading levels (Regenerative control is mainly assigned here.  9/24 W may be assigned supplementary.)
B66F   9/22  Z	4	0	3F333	B66F   9/22	375	その他のもの〔例：オイルタンク，シリンダストローク調整，フォークリフト車のバランス装置，圧力計〕「図」	Others, e.g. oil tanks, adjusting cylinder strokes, balancing devices for forklifts, pressure gages [figure]
B66F   9/24  \	4	4	3F333	B66F   9/24	19	電気装置または方法［３］	Electrical devices or systems [3]
B66F   9/24  A	4	0	3F333	B66F   9/24	792	走行荷役の自動化システムに関するもの〔注．いわゆる無人自動フォークリフトの荷役制御を分類する。シーケンシャルに走行，荷積，荷おろしを行なうための制御システムに関する，個別の〔例えば揚高，荷位置検出〕制御は，それぞれの分類が優先，無人車の走行制御は，Ｇ０５Ｄ１／４３，電気車両一般は，Ｂ６０Ｌ〕「図」	Regarding the automation system for the running cargo handling [Note: It shall be classified to so-called cargo handling control for the unmanned automated forklifts. As for the individual control (such as the lifting height and the detection of the cargo position) regarding the control system for facilitating the sequential running, cargo loading and cargo unloading, the classification for each function takes precedence. The driving control for unmanned vehicle is classified to G05D1/02 and the electric vehicle in general is classified to B60L.] [figure]
B66F   9/24  R	4	1	3F333	B66F   9/24	140	走行荷役の自動化システムにおける誤動作防止装置〔注．いわゆるフェイルセーフ装置。動作の異常を自動的に診断して，訂正，停止等の処置をとるもの〕「図」	Devices for preventing malfunctioning with automatic running docking control systems (note: so called failsafe devices.  Taking actions such as corrections or stopping by automatically diagnosing motion faults.) [figure]
B66F   9/24  C	4	0	3F333	B66F   9/24	359	揚高検出，安全，制御〔例．フォーク定揚高停止〕「図」	Detecting lifting heights, safety, control, e.g. stopping forks at a given height [figure]
B66F   9/24  B	4	1	3F333	B66F   9/24	179	揚高検出手段の特徴〔例．検出器の構造，取付方法〕〔注．電磁気的長さ測定一般は，Ｇ０１Ｂ７／０２〕「図」	features for detecting lifting heights, e.g. detector structures, mounting methods (note: electromagnetic length measurements in general G 01 B 7/02) [figure]
B66F   9/24  E	4	0	3F333	B66F   9/24	198	チルト角検出，安全，制御〔例．マスト，リフトブラケット，フォークの定角停止〕「図」	Detecting tilting angles, safety, control, e.g. stopping masts, lift bracket or forks at a given angle [figure]
B66F   9/24  D	4	1	3F333	B66F   9/24	56	チルト角検出手段の特徴〔例．検出器の構造，取付方〕〔注．電磁気的角度測定一般は，Ｇ０１Ｂ９／０６〕「図」	features for detecting tilting angles, e.g. detector structures, mounting methods (note: electromagnetic length measurements in general G 01 B 9/06) [figure]
B66F   9/24  G	4	0	3F333	B66F   9/24	200	負荷検出，安全，制御〔例．過荷重荷役停止〕「図」	Detecting loads, safety, control, e.g. stopping overloaded docking [figure]
B66F   9/24  M	4	1	3F333	B66F   9/24	162	負荷検出手段の特徴〔例．検出器の構造，フォーク等への取付方〕〔注．車輛用電気式重量計一般は，Ｇ０１Ｇ１９／１２〕「図」	features for detecting loading level, e.g. detector structures, mounting methods (note: electric scales for vehicles in general G 01 G 19/12) [figure]
B66F   9/24  J	4	0	3F333	B66F   9/24	247	転倒防止制御〔注．転倒モーメントに関する制御。揚高，チルト角，荷重のうち少なくとも２つの量を入力して，モーメントが一定値を越えないよう，変位量または移動速度を制限するものを分類する。揚高，チルト角，荷重のうち１つのみを入力するものはそれぞれＣ，Ｅ，Ｇが優先，クレーンの転倒防止は，Ｂ６６Ｃ２３／〕「図」	Fall prevention control [Note: Controls regarding the overturning moment. At least two of the following three quantities, the lifting height, tilt angle and weight, shall be input, and the amount of the displacement or the velocity of moving is controlled so that the moment shall not exceed the specified level, resulting in the classification. When only one of the three quantities, the lifting height, tilt angle and weight, is input, C, E, or G takes precedence respectively. The fall prevention of a crane shall be classified to B66C23/.] [figure]
B66F   9/24  F	4	1	3F333	B66F   9/24	714	特に高所作業車における転倒防止制御〔例．転倒防止のための作動範囲，速度規制〕「図」	Control for preventing falling with truck lift in particular, e.g. operation range for preventing falling, speed limits [figure]
B66F   9/24  L	4	0	3F333	B66F   9/24	700	対象物等検出，安全，制御〔例．無人自動フォークリフトの障害物発見停止，フォークの目標棚発見位置決め〕〔注．無人走行車制御一般は，Ｇ０５Ｄ１／４３〕「図」	Detecting objects, safety, control, e.g. detecting obstacles for unmanned forklifts and stopping thereof, detecting target shelf and positioning  (note: control of unmanned vehicles in general G 65 D 1/02) [figure]
B66F   9/24  P	4	1	3F333	B66F   9/24	539	対象物等検出手段の特徴〔例．検出器の構造，フォーク等への取付方。例えば，フォーク先端に超音波距離センサーを内蔵したもの〕「図」	Features of means for detecting objects, e.g. detector structures, mounting methods to forks, e.g. integration of ultrasonic distance sensor in fork tip [figure]
B66F   9/24  H	4	1	3F333	B66F   9/24	263	特に高所作業車における対象物等検出，安全，制御〔例．作業台等の衝突防止のための作業範囲規制，例えば，作業台に光電距離検出器を設けたもの〕「図」	Detecting objects, safety, control with truck lifers in particular, e.g. limiting working area for preventing worktable from collisions, e.g. provision of photoelectric distance detector on workbench [figure]
B66F   9/24  N	4	0	3F333	B66F   9/24	222	シフト，回転，クランプ検出，安全，制御〔例．回転クランプ等の荷役手段の定位置停止や，作動確認等。例えば，マイクロスイッチによる定位置停止〕「図」	Detecting shift, rotation or clamp, safety, control, e.g. stopping docking means such as rotary clamps at specified positions or confirms activation thereof, e.g. stopping at specified positions with micro switches [figure]
B66F   9/24  Q	4	0	3F333	B66F   9/24	79	落下，急降下防止，安全，制御〔注．油圧手段によるものは，９／２２Ｕが優先。ロックピン等の機械的なものは，９／２０Ｚ〕〔例．リフトチェーン切断検知器，リフトブラケットト電磁ロック機構〕「図」	Preventing falling or swooping, safety, control (note: 9/22 U takes precedence to those by hydraulic means, 9/20 Z to those by mechanical means such as locking pins, e.g. torn lift chain detectors, solenoid locking mechanisms for lift bracket [figure]
B66F   9/24  K	4	1	3F333	B66F   9/24	21	特に昇降操作台の落下，急降下防止，安全，制御「図」	Preventing falling or swooping, safety, control of platforms in particular [figure]
B66F   9/24  S	4	0	3F333	B66F   9/24	1035	高所作業車に特有の検出，安全，制御〔注．昇降する作業台に作用員が乗込むことにもとづく特有な制御，安全装置を主に分類する，ただし，作業台の水平制御は，９／０６Ｙ，旋回制御は，９／０６Ｘ，転倒制御は，９／２４Ｆ，落下制御は，同，Ｋ，対象物検知は，同，Ｈが優先する〕「図」	Detection, safety, control inherent to truck lifers (note: control and safety devices are mainly classified here that are based on the fact that operator performs work on the rising and falling platform. Note that 9/06 Y takes precedence to horizontal control of work bench, 9/06 X to turning control, 9/24 F to falling control, 9/24 K to dropping control, and 9/24 H to detecting objects
B66F   9/24  T	4	1	3F333	B66F   9/24	466	昇降操作台と車体との間の遠隔制御〔例：作業台での昇降操作，車両走行操作〕「図」	Remote control between rising and falling platform and vehicle body, e.g. rising and falling operation on platform, running operation of vehicle [figure]
B66F   9/24  Y	4	1	3F333	B66F   9/24	229	高所作業員の感電防止〔例：活線作業における作業台の絶縁構造〕〔注．架線作業自体，Ｈ０２Ｇ１／〕〔例：非電気的手段による，絶縁された作業台への電気エネルギ供給〕「図」	Preventing electric shocks for operators performing work at elevated locations, e.g. insulating structures of platform for livewire work (note: wiring work per se H 02 G 1/-, e.g. feeding electric energy to insulated platform by non-electric means [figure
B66F   9/24  U	4	0	3F333	B66F   9/24	174	リーチ，プッシュプルに特有の検出，安全，制御〔例．定位置に荷積みするための，プッシャーと車体との連動制御。転倒を防止するための，揚高等に連動したリーチ量の制限〔Ｃ，Ｊに対し優先〕〕「図」	Detection, safety, control inherent to reach or push - pull, e.g. interlocking control between pusher and vehicle body for loading at a certain position.  Limiting reach interlocked with lifting height for preventing vehicle from falling (Takes precedence
B66F   9/24  V	4	0	3F333	B66F   9/24	76	吊下〔コンテナスプレッダ等〕に特有の検出，安全，制御〔例：ツイストロック誤動作防止用インターロック装置〕「図」	Detection, safety, control inherent to suspension (container spreaders), e.g. interlocking devices for preventing malfunctioning of twist locks [figure]
B66F   9/24  W	4	0	3F333	B66F   9/24	972	電気的駆動制御〔例．モータの出力制御〕〔注．電気車輛一般は，Ｂ６０Ｌ，負荷に応じたポンプ駆動制御は，９／２２Ｘ〕「回生制御は，ここと，９／２２Ｘ〕「図」	Electrical drive control, e.g. output control of motors (note: electric vehicles in general B 60 L, pump drive control based on load 9/22 X) (Assign regenerative control to this classification and 9/22 X.) [figure]
B66F   9/24  Z	4	0	3F333	B66F   9/24	1483	その他のもの〔例：移動警告ランプの点滅，着座スイッチ〕〔ディスプレー，運転指示，通信〕〔注．フォークリフトの運転管理，すなわち，荷役物品，棚などの電算材による指示，作業終了の登録等は，Ｇ０６Ｆ１５／２４（在庫管理データ処理システム）参照．スタッカクレーンの運転管理，Ｂ６５Ｇ１／〕「図」	Others [e.g. Blinking of alarm lamp for moving and seating switch] [Display, driving direction and communication] [Note: Operation management of forklifts, that is, the directions about cargo and shelves by using the computer chips, the registration of the finish of work and so on, shall be referred to G06F15/24 (Data processing system for inventory management.) The operation management of stacker cranes is classified to B65G1/.] [figure]
B66F  11/00  \	0	0	3F333	B66F  11/00	65	他に分類されない特殊な用途に特に適合させたもち上げ装置（車両を支持，持上げ，または移動するため地面に置かれる車両用付属品Ｂ６０Ｓ９／００）	Lifting devices specially adapted for particular uses not otherwise provided for (ground-engaging vehicle fittings for supporting, lifting or manoeuvring the vehicle B60S 9/00)
B66F  11/00  A	0	0	3F333	B66F  11/00	88	段差部に傾斜して立掛けられたガイドレ−ルと，これにそつて索体により昇降する荷台とを備えた仮設リフト〔例．はしご形リフト，テ−パ−リフト，ベランダからの引越荷物出入用〕〔注．垂直にガイドレ−ルを設けたものは，７／０２，梯子昇降装置，Ｅ０６Ｃ，階段用昇降装置，Ｂ６６Ｂ９／０６Ｅ，スキツプホイスト，Ｂ６６Ｂ１７／０８，はしご車，Ｅ０６Ｃ５／３４〕「図」	Temporary lift consisting of guide rails resting on steps at an angle and having load bench rising and falling by means of rope, e.g. ladder type lifts, tapered lifts, for loading and unloading articles to be moved to and from the veranda
B66F  11/00  B	0	1	3F333	B66F  11/00	50	荷台のガイド構造〔例．ガイドレ−ルの形状，構造，ガイドロ−ラ〕「図」	Guide structures of load platforms, e.g. profiles or structures of guide rails, guide rollers [figure]
B66F  11/00  C	0	2	3F333	B66F  11/00	48	折畳み式またはテレスコピツク式ガイドレ−ルに特徴にあるもの「図」	Characterised by folding or telescopic guide rails [figure]
B66F  11/00  D	0	1	3F333	B66F  11/00	111	荷台の特徴〔例．特定の物品に適用するための構造，荷台水平保持〕「図」	Features of load platforms, e.g. structures adapted for special articles, maintaining platform level [figure]
B66F  11/00  E	0	1	3F333	B66F  11/00	94	荷台の昇降駆動機構〔例．ワイヤ，チエン，プ−リ，スプロケツト，原動部〕「図」	Rising and falling drive mechanisms for load platform, e.g. wire, chain, pulley, sprocket, drive [figure]
B66F  11/00  F	0	1	3F333	B66F  11/00	44	荷台への物品の積みおろし〔例．傾斜ガイドレ−ルの上下に設けた補助ガイド部〕「図」	Loading and unloading articles to and from lead platform, e.g. auxiliary guides provided at top and bottom of tilted guide rails [figure]
B66F  11/00  G	0	1	3F333	B66F  11/00	35	ガイドレ−ルの支持構造〔例．フレ−ム，チルト機構，支柱〕「図」	Supporting structures of guides, e.g. frames, tilting mechanisms, posts [figure]
B66F  11/00  H	0	2	3F333	B66F  11/00	22	特にガイドレ−ルの上部を段差上面に支持するための構造〔例．保持フツク，保持クランプ〕「図」	Structures for supporting top of guide rails at upper surface of steps in particular, e.g. support hooks, support clamps [figure]
B66F  11/00  Z	0	0	3F333	B66F  11/00	126	その他のもの	Others
B66F  11/04  \	1	1	3F333	B66F  11/04	1847	所望の操作を遂行するため運転者自身を希望の場所へ位置させることができる移動プラットフォームまたは移動運転室，例．車両上のもの，のためのもの（窓清掃用プラットフォームＡ４７Ｌ３／０２；建物から人を救助する装置Ａ６２Ｂ１／０２；業務用車両の形状Ｂ６０Ｐ３／１４；橋のための維持走行台Ｅ０１Ｄ１９／１０；伸長可能な仮設構造物上の足場Ｅ０４Ｇ１／２２；はしご上で使用する昇降台Ｅ０６Ｃ７／１６）	for movable platforms or cabins, e.g. on vehicles, permitting workmen to place themselves in any desired position for carrying out required operations (platforms for cleaning windows A47L 3/02; devices for rescuing persons from buildings A62B 1/02; vehicle aspects of service vehicles B60P 3/14; maintenance travellers for bridges E01D 19/10; scaffolds on an extensible substructure E04G 1/22; liftable or lowerable platforms for use on ladders E06C 7/16)
B66F  13/00  \	0	0	3F330	B66F  13/00	187	共通の構造的特徴または付属物	Common constructional features or accessories
B66F  15/00  \	0	0	3F330	B66F  15/00	196	金てこまたはレバー	Crowbars or levers
B66F  17/00  \	0	0	3F330	B66F  17/00	27	安全装置，例．もち上げ力を制限したりまたは表示したりするもの	Safety devices, e.g. for limiting or indicating lifting force
B66F  17/00  A	0	0	3F330	B66F  17/00	94	負荷に係る制御，検知，安全装置〔例．負荷検知，表示，過負荷防止〕「図」	Control, detection, safety devices related to loads, e.g. detecting or indicating loads, preventing overloading [figure]
B66F  17/00  B	0	1	3F330	B66F  17/00	37	油圧手段を含むもの〔例．リリーフバルブによる負荷制限，圧力検知器からの信号でバルブを切換えるもの〕〔注．フォークリフト，９／２４Ｇ，Ｊ〕「図」	Including hydraulic means, e.g. limiting loads by relief valve, switching valves by signals from pressure detectors (note: forklifts 9/24 G, J) [figure]
B66F  17/00  C	0	0	3F330	B66F  17/00	177	揚高に係る制御，検知，安全装置〔例．リフトの揚高表示，所定揚高停止〕〔注．フォークリフト，９／２４Ｃ〕「図」	Control, detection, safety devices related to lifting height, e.g. indicating lifting heights, stopping at a certain height (note: forklifts 9/24 C) [figure]
B66F  17/00  D	0	1	3F330	B66F  17/00	61	特に吊下式のものに適した構造〔例．ワイヤ巻取機の回転から揚高を算出するもの〕「図」	Structures adapted for suspension types in particular, e.g. calculating lifting heights based on rotation of wire winding machine [figure]
B66F  17/00  E	0	0	3F330	B66F  17/00	181	機械式または電気的な水平バランス制御〔注．油圧式の水平制御７／２０，複数ジャッキの連動制御，３／４６に優先〕「図」	Mechanical or electrical control of the horizontal balance [Note: Hydraulic horizontal control 7/20 and linked control of multiple jacks take precedence to 3/46.][figure]
B66F  17/00  F	0	0	3F330	B66F  17/00	264	落下，急傾斜に係る制御，検知，安全装置〔例．ブレーキ手段，ロック手段〕〔注．歯付支柱を持つ間けつジャッキ，１／０４，戻り止め付流体ジャッキ，３／３０，フォークリフト，９／２２Ｕ，９／２４Ｑ，エレベータ，Ｂ６６Ｂ５／１６〕「図」	Control, detection, safety means related to falling or steep slopes, e.g. braking or locking means (note: intermittent jacks with toothed posts 1/04, fluid jacks with stopper 3/30, forklifts 9/22 U, 9/24 Q, lifts B 66B 5/16) [figure]
B66F  17/00  G	0	1	3F330	B66F  17/00	112	索体の切断にもとずく荷台の落下，急傾斜を防止するもの「図」	Preventing falling or steep sloping of load platform due to cut rope [figure]
B66F  17/00  H	0	1	3F330	B66F  17/00	43	油圧管路の破損等にもとづく荷台の落下，急傾斜を防止するもの「図」	Preventing falling or steep sloping of load platform due to fractured hydraulic piping [figure]
B66F  17/00  J	0	0	3F330	B66F  17/00	63	昇降速度制御〔例．電気的なもの，油圧的なもの〕「図」	Rising and falling speed control, e.g. electric or hydraulic [figure]
B66F  17/00  K	0	0	3F330	B66F  17/00	22	操作装置〔例．操作パネル，スイッチ〕「図」	Controls, e.g. operation panels, switches [figure]
B66F  17/00  Z	0	0	3F330	B66F  17/00	78	その他	Others
B66F  19/00  \	0	0	3F330	B66F  19/00	75	他に分類されない巻上げ，もち上げ，牽引または押進	Hoisting, lifting, hauling, or pushing, not otherwise provided for
B66F  19/00  A	0	0	3F330	B66F  19/00	70	バランサ〔例．平衡支持装置，無重力支持装置，カウンタ−ウエイトとバランスをとり少しの力で物品を昇降移動させるようにしたもの〕〔注．無重力ホイスト，すなわち索体で吊下した物品を巻上力を制御することにより無重力的に支持するものは，Ｂ６６Ｄ３／１８Ｅ〕「図」	balance supporting devices, zero gravity supporting devices, rising and falling articles with minimal force by balancing with counterweight
B66F  19/00  B	0	1	3F330	B66F  19/00	144	吊下げられたアクチユエ−タにより直接支持するもの〔例．流体圧シリンダを用いるもの，スプリングを用いるもの〔吊下型油圧緩降装置，Ｊに優先〕〕「図」	Directly supported by suspended actuators, e.g. using of hydraulic cylinders or springs (Suspension type hydraulic dampers take precedence to J.) [figure]
B66F  19/00  C	0	1	3F330	B66F  19/00	276	駆動源のない消極的バランサ〔例．カウンタウエイトによるもの，スプリングによるもの〔バランス型昇降荷台含む，カウンタウエイト移動型，ア−ムのあるものも含む〕〕「図」	Passive balancers without drive sources, e.g. by counterweights or springs (including balanced rising and falling platforms, moving counterweights or with arms) [figure]
B66F  19/00  D	0	1	3F330	B66F  19/00	299	ア−ム型バランサ〔例：平行四辺形リンクを含むア−ムを持つもの〕〔注．平行リンクロボツト，Ｂ２５Ｊ〕「図」	Arm balancers, e.g. with arms containing parallelogram arms (note: parallelogram linkage robots B 25 J) [figure]
B66F  19/00  E	0	1	3F330	B66F  19/00	142	水平ガイドと垂直ガイドを持ち平行四辺形リンクの一つの支点をｘ方向に，隣接するもう一つの支点をｙ方向にガイドするようにした平行リンク型バランサ「図」	Parallel linkage type balancers having horizontal and vertical guides and one pivot of parallelogram linkage guided along X axis and another adjacent pivot guided along Y axis [figure]
B66F  19/00  F	0	2	3F330	B66F  19/00	49	独立したアクチユエ−タによりリンクのｘ，ｙ方向の駆動を行なうもの「図」	Driving linkage along X and Y axes by independent actuators [figure]
B66F  19/00  G	0	1	3F330	B66F  19/00	50	バランサの操作，制御〔注．１７／００に優先〕「図」	Operation or control of balancers (note: Takes precedence to 17/00.) [figure]
B66F  19/00  H	0	2	3F330	B66F  19/00	128	操作装置〔例．操作弁，ハンドル，スイツチボツクス，グリツプ，クランプ等も一部含む，Ｂ，Ｊに優先〕「図」	Controls, e.g. some operation valves, handles, switch boxes, grips, or clamps are included.  Takes precedence to B or J.) [figure]
B66F  19/00  J	0	3	3F330	B66F  19/00	209	流体圧制御装置〔注．単純な電気手段の併用を含む〕〔例：調圧装置〕「図」	Means for controlling fluid pressures (note: including combination of simple electrical means), e.g. pressure regulators [figure]
B66F  19/00  K	0	3	3F330	B66F  19/00	229	電気制御装置〔注．出力装置としての油圧アクチユエ−タを含む巻上式バランサ制御，Ｂ６６Ｄ３／００〕「図」	Electric controls (note: winding balancer control including hydraulic actuators being as output devices B 66 D 3/00) [figure]
B66F  19/00  R	0	0	3F330	B66F  19/00	95	他に分類されない牽引または押進〔昇降との組み合せを含む。〕	Hauling or pushing, not otherwise provided for (including combinations with rising and falling)
B66F  19/00  S	0	1	3F330	B66F  19/00	156	流体圧ジヤツキを用いる牽引または押進	Hauling or pushing using of fluid pressure jacks
B66F  19/00  T	0	2	3F330	B66F  19/00	63	牽引または押進時に流体圧ジヤツキが一時的に支持されるレ−ル状部材を用いるもの	Using of rail members that temporarily support fluid pressure jacks during hauling or pushing
B66F  19/00  U	0	2	3F330	B66F  19/00	58	流体圧ジヤツキとケ−ブルまたはワイヤ状部材とを用いる牽引または押進	Hauling or pushing using fluid pressure jack and cable or wire member
B66F  19/00  Z	0	0	3F330	B66F  19/00	380	その他のもの〔注エア−クツシヨンは，Ｂ６５Ｇ７／０６〕	Others (note: air cushions B 65 G 7/06)
B66F  19/02  \	1	1	3F330	B66F  19/02	16	固定具を用いた引き上げ；そのための固定具（船舶のいかりＢ６３Ｂ２１／２４；航空機を固定するたるためのものＢ６４Ｆ１／１２；基礎工事に特に適合された構造要素を固定させるための手段Ｅ０２Ｄ５／７４）［３］	Hauling using anchors; Anchors therefor (marine anchors B63B 21/24; anchoring aircraft B64F 1/12; means for anchoring structural elements specially adapted to foundation engineering E02D 5/74) [3]
