B60K   1/00		電気的推進装置の配置または取付け（Ｂ６０Ｋ７／００が優先；相互または共通の推進のための複数の異なった原動力の配置または取付けＢ６０Ｋ６／００）［２００６．０１］	Arrangement or mounting of electrical propulsion units (<b>B60K7/00</b> takes precedence;  arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion <b>B60K6/00</b>)	19464
B60K   1/02	・	２台以上のモータをもつもの	comprising more than one electric motor	7925
B60K   1/04	・	推進用の蓄電装置をもつもの（車両の電気的推進用バッテリーの交換Ｂ６０Ｌ５３／８０；補助目的のみのものＢ６０Ｒ１６／０４；車両に電池を取り付けるもの，または車両から電池を取外すものＢ６０Ｓ５／０６）［２０１９．０１］	of the electric storage means for propulsion 	29296
B60K   3/00		蒸気圧またはガス圧推進装置の配置または取付け（Ｂ６０Ｋ７／００が優先；相互または共通の推進のための複数の異なった原動力の配置または取付けＢ６０Ｋ６／００）［２００６．０１］	Arrangement or mounting of steam or gaseous-pressure propulsion units (<b>B60K7/00</b> takes precedence;  arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion <b>B60K6/00</b>)	551
B60K   3/02	・	ピストン式のもの	of piston type	230
B60K   3/04	・	タービン式のもの	of turbine type	309
B60K   5/00		内燃またはジェット推進装置の配置または取付け（Ｂ６０Ｋ７／００が優先；相互または共通の推進のための複数の異なった原動力の配置または取付けＢ６０Ｋ６／００）［５］	Arrangement or mounting of internal-combustion or jet-propulsion units(<b>B60K7/00</b> takes precedence; arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion <b>B60K6/00</b>)	3090
B60K   5/02	・	車両の長手方向の中心線に平行な主機関軸，例．クランク軸，をもつもの	with the engine main axis, e.g. crankshaft axis, substantially in, or parallel to, the longitudinal centre line of the vehicle	1120
B60K   5/04	・	車両の長手方向に対して直角な主機関軸，例．クランク軸，をもつもの	with the engine main axis, e.g. crankshaft axis, transversely to the longitudinal centre line of the vehicle	1744
B60K   5/06	・・	垂直な主機関軸をもつもの	with the engine main axis substantially vertical	138
B60K   5/08	・	２以上の機関を有するもの	comprising more than one engine	706
B60K   5/10	・	機関の簡易取外し装置をもつもの	providing for ready detachment of engine	376
B60K   5/12	・	機関支持装置	Arrangement of engine supports	16987
B60K   6/00		相互または共通の推進のための複数の異なった原動機の配置または取付け，例．電気モータおよび内燃機関からなる混成型推進方式［５，２００７．１０］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループにおいては、下記の用語は以下に示す意味で用いる。<br>−“原動機”は、機械的出力を（例えば、回転軸を介して）供給する推進装置又は駆動力源を意味する。<br>−“ハイブリッド電気自動車”は、電気的原動機と燃焼機関とを有し、そのどちらか一方又は両方により最終の推進要素（例えば、車輪）を駆動する車両を意味する。<br>−“エネルギー蓄積手段”は、推進エネルギーを蓄積し、原動機又は最終の推進要素（例えば、車輪）を駆動するために蓄積したエネルギーを供給する装置を意味する。<br>−“電動発電機”は、正の機械的出力又はトルクを供給できるとともに発電機としても作動可能な、電動機、発電機又はそれらの機械的組み合わせなどの電気機械を意味する。［２００７．１０］	Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, the following expressions are used, with the meaning indicated: <ul><li>"prime-mover" means a propulsion unit or source of motive power providing a mechanical output, e.g. via a rotating shaft;</li><li>"hybrid electric vehicle" [HEV] means a vehicle having an electric prime-mover and a combustion engine, in which the electrical prime-mover and the combustion engine either singly or in combination, drive the ultimate propulsive elements, e.g. wheels;</li><li>"energy storing means" means apparatus for storing propulsive energy and providing stored energy to drive the prime-mover or the ultimate propulsive elements, e.g. wheels;</li><li>"motor-generator" means an electric machine, such as a motor or a generator, or a mechanical combination thereof, which can provide positive mechanical output force or torque and which can function at other times as an electric generator.</li></ul></li></ul>	1707
B60K   6/08	・	複数の動力源が燃焼機関と機械的又は流体的エネルギー蓄積手段からなるもの［２００６．０１］	Prime-movers comprising combustion engines and mechanical or fluid energy storing means	363
B60K   6/10	・・	蓄積可能な機械的蓄勢機，例．はずみ車，によるもの［２００６．０１］	by means of a chargeable mechanical accumulator, e.g. flywheel	872
B60K   6/12	・・	蓄積可能な流体蓄勢機によるもの［２００６．０１］	by means of a chargeable fluidic accumulator	1383
B60K   6/20	・	電気モータおよび内燃機関からなる原動機，例．ハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）［２００７．１０］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループＢ６０Ｋ６／２２，Ｂ６０Ｋ６／４２またはＢ６０Ｋ６／５０の一つに分類する際に，検索に有用な情報を示していると考えられる更なる技術情報は，メイングループＢ６０Ｋ６／００の他のサブグループにも分類し，分類記号を組み合わせて使用して検索できるようにすべきである。［２００７．１０］	the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs	6543
B60K   6/22	・・	特にハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）に適用される装置、要素、あるいは手段に特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by apparatus, components or means specially adapted for HEVs	3201
B60K   6/24	・・・	燃焼機関に特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by the combustion engines	4042
B60K   6/26	・・・	電動機または発電機に特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by the motors or the generators	8459
B60K   6/28	・・・	電気エネルギー蓄積手段，例．バッテリ、キャパシタ，に特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by the electric energy storing means, e.g. batteries or capacitors	3812
B60K   6/30	・・・	蓄積可能な機械的蓄勢機，例．はずみ車，に特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by chargeable mechanical accumulators, e.g. flywheels	560
B60K   6/32	・・・	燃料電池に特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by the fuel cells	392
B60K   6/34	・・・	エネルギー蓄積手段を有さないことに特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by the absence of energy storing means	152
B60K   6/36	・・・	伝動装置に特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by the transmission gearings	7423
B60K   6/365	・・・・	遊星運動をする歯車を持つもの［２００７．１０］	with the gears having orbital motion	8324
B60K   6/38	・・・	駆動系のクラッチに特徴のあるもの（伝動装置中のシフトクラッチＢ６０Ｋ６／３６）［２００７．１０］	characterised by the driveline clutches(shift clutches within the gearing or transmission <b>B60K6/36</b>)	4552
B60K   6/383	・・・・	一方向クラッチ、フリーホイール装置［２００７．１０］	One-way clutches or freewheel devices	1265
B60K   6/387	・・・・	操作されるクラッチ、即ち、電気的、流体的、あるいは機械的な操作手段により係合、解放されるクラッチ［２００７．１０］	Actuated clutches, i.e. clutches engaged or disengaged by electric, hydraulic or mechanical actuating means	4968
B60K   6/40	・・・	組立、または、要素の相対的配置に特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by the assembly or relative disposition of components	6489
B60K   6/405	・・・・	ハウジングに特徴のあるもの［２００７．１０］	Housings	1779
B60K   6/42	・・	ハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）の型式に特徴のあるもの［２００７．１０］	characterised by the architecture of the hybrid electric vehicle	1477
B60K   6/44	・・・	シリーズパラレル［２００７．１０］	Series-parallel type	3075
B60K   6/442	・・・・	シリーズパラレル切換式［２００７．１０］	Series-parallel switching type	3329
B60K   6/445	・・・・	差動歯車分配式［２００７．１０］	Differential gearing distribution type	10750
B60K   6/448	・・・・	電気分配式［２００７．１０］	Electrical distribution type	1540
B60K   6/46	・・・	シリーズ［２００７．１０］	Series type	4184
B60K   6/48	・・・	パラレル［２００７．１０］	Parallel type	12494
B60K   6/485	・・・・	モータアシスト式［２００７．１０］	Motor-assist type	3927
B60K   6/50	・・	伝動装置の配置又は種別に特徴のある駆動系の型式［２００７．１０］	Architecture of the driveline characterised by arrangement or kind of transmission units	1951
B60K   6/52	・・・	複数の駆動軸を有するもの，例．四輪駆動（４ＷＤ）［２００７．１０］	Driving a plurality of drive axles, e.g. four-wheel drive	4872
B60K   6/54	・・・	変速機を持つもの［２００７．１０］	Transmission for changing ratio	4823
B60K   6/543	・・・・	変速機が無段変速機であるもの［２００７．１０］	the transmission being a continuously variable transmission	3110
B60K   6/547	・・・・	変速機が有段変速機であるもの［２００７．１０］	the transmission being a stepped gearing	9031
B60K   7/00		牽引車輪内または牽引車輪に隣接するモータの配置［２００６．０１］	Disposition of motor in, or adjacent to, traction wheel	14847
B60K   8/00		メイングループＢ６０Ｋ１／００〜Ｂ６０Ｋ７／００の１つに分類されない推進装置の配置または取付け［５］	Arrangement or mounting of propulsion units not provided for in one of main groups <b>B60K1/00 to B60K7/00</b> 	3094
B60K  11/00		推進装置の冷却に関する配置［２００６．０１］	Arrangement in connection with cooling of propulsion units	2862
B60K  11/02	・	液体冷却装置をもつもの	with liquid cooling	9470
B60K  11/04	・・	放熱器，放熱器シャッター，または放熱器ブラインドの配置または取付け	Arrangement or mounting of radiators, radiator shutters, or radiator blinds	16086
B60K  11/06	・	空冷装置をもつもの	with air cooling	6693
B60K  11/08	・	冷却用の気孔；そのシャッターまたはブラインド	Air inlets for cooling; Shutters or blinds therefor	6347
B60K  13/00		燃焼装置の通気口または推進装置の排気口に関する配置［２００６．０１］	Arrangement in connection with combustion air intake or gas exhaust of propulsion units	620
B60K  13/02	・	通気口に関するもの	concerning intake	4696
B60K  13/04	・	排気に関するもの［２００６．０１］	concerning exhaust	8523
B60K  13/06	・	車両の構造部分，例．フレーム部分，をダクトとして使用するもの	using structural parts of the vehicle as ducts, e.g. frame parts	652
B60K  15/00		燃焼機関の燃料供給に関する配置；燃料タンクの取付けまたは構造［２００６．０１］	Arrangement in connection with fuel supply of combustion engines; Mounting or construction of fuel tanks	3223
B60K  15/01	・	燃料導管の配置［２００６．０１］	Arrangement of fuel conduits	3300
B60K  15/03	・	燃料タンク［２００６．０１］	Fuel tanks 	14156
B60K  15/035	・・	通気手段に特徴を有するもの［５］	characterised by venting means	5075
B60K  15/04	・・	タンクの入口（Ｂ６０Ｋ１５／０７７が優先）［５］	Tank inlets(<b>B60K15/077</b> takes precedence)	9876
B60K  15/05	・・・	入口のふた［５］	Inlet covers	5917
B60K  15/06	・・	燃料貯蔵方式に特徴を有するもの［５］	characterised by fuel reserve systems	1330
B60K  15/063	・・	タンクの配置［５］	Arrangement of tanks	3896
B60K  15/067	・・・	タンクの取付け［５］	Mounting of tanks	2496
B60K  15/07	・・・・	ガスタンクの取付け［５］	of gas tanks	2572
B60K  15/073	・・	車両に特に適合したタンクの構造（Ｂ６０Ｋ１５／０７７が優先）［５］	Tank construction specially adapted to the vehicle(<b>B60K15/077</b> takes precedence)	1455
B60K  15/077	・・	燃料の配分または動きを調節または制御する手段を有するもの，例．騒音，動揺，はねかけ，または燃料切れを防ぐためのもの［５］	with means modifying or controlling distribution or motion of fuel, e.g. to prevent noise, surge, splash or fuel starvation	6391
B60K  15/10	・	ガス発生装置に関するもの［２００６．０１］	concerning gas-producing plants	410
B60K  16/00		自然の力，例．太陽，風，からの，車両の推進装置の動力供給に関する配置（自然の力，例．太陽，風，から動力を供給する電気的推進Ｂ６０Ｌ８／００；水に係合する推進器を駆動する風力原動機による舶用推進Ｂ６３Ｈ１３／００；車両における設置に特に適合した風力原動機Ｆ０３Ｄ９／３２）［２０２０．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類するとき，海洋風力推進に適した帆または索具の詳細もサブクラスＢ６３Ｈ，例．　グループＢ６３Ｈ８／００，Ｂ６３Ｈ９／０４の関連グループに分類される。	Arrangements in connection with power supply of propulsion units in vehicles from forces of nature, e.g. sun or wind(electric propulsion with power supply from forces of nature, e.g. sun or wind, <b>B60L8/00</b>; wind motors specially adapted for installation on vehicles <b>F03D9/32</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, details of sail or rigging arrangements which are suited for marine wind propulsion are also classified in the relevant groups of subclass <b>B63H</b>, e.g. in groups <b>B63H8/00</b>, <b>B63H9/04</b>.</li></ul>	2679
B60K  17/00		車両中の動力伝達装置の配置または取付け［２００６．０１］	Arrangement or mounting of transmissions in vehicles	3985
B60K  17/02	・	クラッチの配置，位置決め，または種類に特徴があるもの	characterised by arrangement, location, or kind of clutch	7461
B60K  17/04	・	伝動装置の配置，位置決め，または種類に特徴があるもの［２００６．０１］	characterised by arrangement, location or kind of gearing	17981
B60K  17/06	・・	変速伝動装置に関するもの（Ｂ６０Ｋ１７／１０〜Ｂ６０Ｋ１７／１６が優先）［２］	of change-speed gearing(<b>B60K17/10 to B60K17/16</b>  take precedence)	9549
B60K  17/08	・・・	機械的なもの	of mechanical type	9932
B60K  17/10	・・	流体伝動装置に関するもの［２００６．０１］	of fluid gearing	7715
B60K  17/12	・・	電気伝動装置に関するもの［２００６．０１］	of electric gearing	2662
B60K  17/14	・・	牽引車輪内または牽引車輪に隣接して配置された流体または電気伝動装置のモータ［２００６．０１］	the motor of fluid or electric gearing being disposed in, or adjacent to, traction wheel 	1256
B60K  17/16	・・	差動伝動装置に関するもの	of differential gearing	11118
B60K  17/22	・	主伝動軸の配置，位置決め，または形式に特徴があるもの，例．カルダン軸	characterised by arrangement, location, or type of main drive shafting, e.g. cardan shaft	5888
B60K  17/24	・・	軸の取付け装置	Arrangement of mountings for shafting	2230
B60K  17/26	・	フリーホイール装置の配置，位置決め，または形式に特徴があるもの	characterised by arrangement, location, or type of freewheel device	846
B60K  17/28	・	動力取出し装置の配置，位置決め，または形式に特徴があるもの	characterised by arrangement, location, or type of power take-off	7974
B60K  17/30	・	端末推進部材，例．接地車輪を操向できるもの［４］	the ultimate propulsive elements, e.g. ground wheels, being steerable	2973
B60K  17/32	・	水平軸まわりに揺動できる端末推進部材，例．接地する車輪	the ultimate propulsive elements, e.g. ground wheels, being rockable about a horizontal pivot	675
B60K  17/34	・	前後車輪を駆動するもの，例．四輪駆動車両［２００６．０１］	for driving both front and rear wheels, e.g. four wheel drive vehicles	5287
B60K  17/342	・・	駆動力を車輪に伝達するために長手方向の無端要素，例．ベルトまたはチェン，を有するもの［４］	having a longitudinal, endless element, e.g. belt or chain, for transmitting drive to wheels	560
B60K  17/344	・・	トランスファー装置を有するもの［４］	having a transfer gear	4172
B60K  17/346	・・・	トランスファー装置が差動歯車であるもの［４］	the transfer gear being a differential gear	3599
B60K  17/348	・・	一組の車輪，例．前輪，をある速度で，他の組の車輪，例．後輪，を異なる速度で駆動するための差動装置を有するもの（Ｂ６０Ｋ１７／３４６が優先）［４］	having differential means for driving one set of wheels, e.g. the front, at one speed and the other set, e.g. the rear, at a different speeds(<b>B60K17/346</b> takes precedence)	4027
B60K  17/35	・・・	動力伝達を抑制する，または動力伝達に影響を及ぼす装置，例．粘性クラッチ，を含むもの［２００６．０１］	including arrangements for suppressing or influencing the power transfer, e.g. viscous clutches	2787
B60K  17/354	・・	前部車輪，後部車輪，または一組の車輪に駆動力を伝達する個別の機械的装置を有するもの［４］	having separate mechanical assemblies for transmitting drive to the front or to the rear wheels or set of wheels	767
B60K  17/356	・・	一またはそれ以上の車輪を駆動する流体または電気モータを有するもの［２００６．０１］	having fluid or electric motor, for driving one or more wheels	3819
B60K  17/36	・	タンデム車輪駆動用のもの	for driving tandem wheels	1510
B60K  20/00		車両における変速機制御装置の配置または取付け［２００６．０１］	Arrangement or mounting of change-speed gearing control devices in vehicles	6490
B60K  20/02	・	操作手段［２００６．０１］	of initiating means	14850
B60K  20/04	・・	床に取付けたもの［２］	floor-mounted	2604
B60K  20/06	・・	操向コラムまたは同様なものに取付けたもの［２］	mounted on steering column or the like	1312
B60K  20/08	・・	ダッシュボードに取付けたもの［２］	dashboard-mounted	442
B60K  23/00		車両の動力伝達装置用制御装置の配置または取付け，またはその部品で，他に分類されないもの［２００６．０１］	Arrangement or mounting of control devices for vehicle transmissions, or parts thereof, not otherwise provided for	5445
B60K  23/02	・	主動力伝達クラッチ用のもの	for main transmission clutches	8703
B60K  23/04	・	差動伝動装置用のもの	for differential gearing	2987
B60K  23/06	・	フリーホイール装置用のもの	for freewheel devices	181
B60K  23/08	・	駆動用車輪数を変えるためのもの	for changing number of driven wheels	6130
B60K  25/00		補助駆動装置（車両に搭載されたタイヤ膨脹用ポンプの配置Ｂ６０Ｃ２３／１０）［２００６．０１］	Auxiliary drives (arrangement of tyre-inflating pumps mounted on vehicles <b>B60C23/10</b>)	3894
B60K  25/02	・	機関軸から直接駆動されるもの	directly from an engine shaft	1940
B60K  25/04	・	機関によって発生される静的または動的圧力または真空によるもの	from static or dynamic pressure or vacuum, developed by the engine	832
B60K  25/06	・	動力伝達装置の動力取出し装置によるもの［２００６．０１］	from the transmission power take-off	3368
B60K  25/08	・	接地する車輪によるもの，例．車輪のトレッドまたはリムとの係合によるもの	from a ground wheel, e.g. engaging the wheel tread or rim	1038
B60K  25/10	・	車両の走行運動の振動により直接駆動されるもの［２００６．０１］	directly from oscillating movements due to vehicle running motion, e.g. suspension movement	826
B60K  26/00		車両における推進装置用制御装置の配置または取付け［２００６．０１］	Arrangement or mounting of propulsion-unit control devices in vehicles	2598
B60K  26/02	・	操作手段または要素に関するもの［２］	of initiating means or elements	10815
B60K  26/04	・	推進装置に操作手段または要素を結合する手段に関するもの［２］	of means connecting initiating means or elements to propulsion unit	2446
B60K  28/00		車両に特に適合されまたは配置される推進装置制御用の安全装置，例．潜在的な危険状態時の燃料供給または点火の阻止（電気推進車両用の電気的保安装置Ｂ６０Ｌ３／００）［２００６．０１］	Safety devices for propulsion-unit control, specially adapted for, or arranged in, vehicles, e.g. preventing fuel supply or ignition in the event of potentially dangerous conditions(electric safety devices on electrically-propelled vehicles <b>B60L3/00</b>)	2855
B60K  28/02	・	運転者に関する状態に応じるもの［４］	responsive to conditions relating to the driver	2075
B60K  28/04	・・	運転者の存在または不在，例．その重量またはその不足，に応じるもの［４］	responsive to presence or absence of the driver, e.g. to weight or lack thereof	675
B60K  28/06	・・	運転者の無能力状態に応じるもの［４］	responsive to incapacity of driver	6113
B60K  28/08	・	積荷に関する状態，例．積荷過剰，に応じるもの［４］	responsive to conditions relating to the cargo, e.g. overload	470
B60K  28/10	・	車両に関する状態に応じるもの［４］	responsive to conditions relating to the vehicle	3478
B60K  28/12	・・	ドアまたはドアロックに関する状態，例．ドア開放，に応じるもの［４］	responsive to conditions relating to doors or doors locks, e.g. open door	599
B60K  28/14	・・	事故または緊急事態，例．車両の減速度，傾斜，に応じるもの［４］	responsive to accident or emergency, e.g. deceleration, tilt of vehicle	2230
B60K  28/16	・・	車輪の回転またはすべりに応じ，または防止するもの［２００６．０１］	responsive to, or preventing, spinning or skidding of wheels	2673
B60K  31/00		車両速度を自動的に制御する車両付属品であって，単一のサブユニットのみに作用するもの，すなわち，車両速度が任意に設定した速度を越えるのを防止し，または車両運転者が選択した特定の速度に車両速度を維持するもの［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループにおいては；<br>―その手段は通常，車両の速度に影響を与える要素，例．スロットルを操作するための装置，例．サーボ機構，を包含する。<br>―車両が特定の速度を越えることを防止する装置は，しばしば“調速器”と呼ばれ，車両を比較的狭い速度範囲に維持する装置は，一般に“速度制御装置”と称される。これらの二つの機能はしばしば相互関係があるので，これらの装置が両者のいづれの機能遂行に特に適合しているかを識別しようとの試みをされたことはない。［４］	Vehicle fittings, acting on a single sub-unit only, for automatically controlling vehicle speed, i.e. preventing speed from exceeding an arbitrarily established velocity or maintaining speed at a particular velocity, as selected by the vehicle operator ; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group:<ul><li>the means ordinarily includes a device, e.g. a servomechanism, for operating a velocity-affecting element of the vehicle, e.g. the throttle;</li><li>a means for preventing a vehicle from exceeding a particular speed is often referred to as a "governor", whereas a means for maintaining the vehicle within a relatively narrow speed range is generally designated as "speed control". Since these two functions are frequently interrelated, no attempt has been made to identify such means as being particularly adapted to perform only one, or the other of the functions. </li></ul></li></ul>	11055
B60K  31/02	・	電気的に作動されるサーボ機構を含むもの［４］	including electrically actuated servomechanism	1400
B60K  31/04	・・	一つの電気量，例．電圧，パルス，波型，磁束等を同種の他の量と比較するための装置，比較装置は制御装置に送り込まれる電気的信号の発生を含む［４］	and means for comparing one electrical quantity, e.g. voltage, pulse, waveform, flux, or the like, with another quantity of a like kind, which comparison means is involved in the development of an electrical signal which is fed into the controlling means	1459
B60K  31/06	・	流体圧により作動されるサーボ機構を含むもの［４］	including fluid pressure actuated servomechanism	860
B60K  31/08	・・	入力圧力を設定または調整する一つ以上の電気要素を含むもの［４］	and one or more electrical components for establishing or regulating input pressure	272
B60K  31/10	・・	一つの電気量，例．電圧，パルス，波形，磁束，または類似のもの，を他の類似の種類の量と比較し，かつ速度制御装置に送り込む圧力を発生させる比較装置［４］	and means for comparing one electrical quantity, e.g. voltage, pulse, waveform, flux, or the like, with another quantity of a like kind, which comparison means is involved in the development of a pressure which is fed into the controlling means	461
B60K  31/12	・	遠心力に応答する装置を含むもの［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>（１）このサブグループは，例えば，曲線補償装置の振り子，すなわち．車両が走行中に進路を変えるため装置の設定速度を自動的に調整するための改良装置，も包含する。［４］<br>（２）このサブグループにおいては，原動機の速度に比例して駆動される回転おもりが現在有力である。［４］	including a device responsive to centrifugal force; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This subgroup <u>covers</u> also, for example, the pendulum of a curve compensator, i.e. a refinement to the regulating means for automatically adjusting the "set" speed of the means to changes in the course of the roadway along which the vehicle is travelling. </li><li>In this subgroup, rotating weights driven at a speed proportional to that of the vehicle's motor presently predominate. </li></ul>	240
B60K  31/14	・・	遠心力により機能させられる電気スイッチをもつもの［４］	having an electrical switch which is caused to function by the centrifugal force	100
B60K  31/16	・	制御装置の無許可での使用または調整を防止または妨げる装置をもつもの［４］	having means to prevent or discourage unauthorised use or adjusting of the controlling means	88
B60K  31/18	・	異常または意図しない速度であることを可聴，可視または他の手段で信号する装置を含むもの［４］	including a device to audibly, visibly, or otherwise signal the existence of unusual or unintended speed	1110
B60K  35/00		車両に特に適した計器；車内または車両の上にある計器の配置［２０２４．０１］	Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles	33890
B60K  35/10	・	車両の機能と関連付けられた，または車両の機能に特に適した入力装置，すなわち利用者から車両への入力装置［２０２４．０１］	Input arrangements, i.e. from user to vehicle, associated with vehicle functions or specially adapted therefor	7420
B60K  35/20	・	車両の機能と関連付けられた，または車両の機能に適した出力装置，すなわち車両から利用者への出力装置［２０２４．０１］	Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor	224
B60K  35/21	・・	視覚的出力を用いるもの，例．光を明滅させるもの，またはマトリックス形表示装置［２０２４．０１］	using visual output, e.g. blinking lights or matrix displays	899
B60K  35/215	・・・	複数の視覚的出力の組み合わせに特徴のあるもの，例．アナログメーターと付加的な表示装置をもつ組み合わせ計器［２０２４．０１］	characterised by the combination of multiple visual outputs, e.g. combined instruments with analogue meters and additional displays	190
B60K  35/22	・・・	ディスプレイのスクリーン［２０２４．０１］	Display screens	2688
B60K  35/23	・・・	ヘッドアップディスプレイ［ＨＵＤ］（ヘッドアップディスプレイの光学的観点Ｇ０２Ｂ２７／０１）［２０２４．０１］	Head-up displays [HUD](optical aspects of head-up displays <b>G02B27/01</b>)	2141
B60K  35/231	・・・・	車両に一体化するための配置または構造に特徴のあるもの［２０２４．０１］	characterised by their arrangement or structure for integration into vehicles	315
B60K  35/232	・・・・	車両または運転者の状態に応じて虚像の投影距離を調整するもの［２０２４．０１］	controlling the projection distance of virtual images depending on the condition of the vehicle or the driver	75
B60K  35/233	・・・・	車両または運転者の状態に応じて，虚像の表示領域内の位置または大きさを調整するもの［２０２４．０１］	controlling the size or position in display areas of virtual images depending on the condition of the vehicle or the driver	285
B60K  35/234	・・・・	運転条件に応じて，または車両または運転者の状態に応じて虚像の明るさ，色またはコントラストを調整するもの［２０２４．０１］	controlling the brightness, colour or contrast of virtual images depending on the driving conditions or on the condition of the vehicle or the driver	214
B60K  35/235	・・・・	運転者の視線方向またはアイポイントを検出するための手段を有するもの［２０２４．０１］	with means for detecting the driver&rsquo;s gaze direction or eye points	238
B60K  35/25	・・	触覚的な出力を用いるもの［２０２４．０１］	using haptic output	191
B60K  35/26	・・	音響出力を用いるもの［２０２４．０１］	using acoustic output	383
B60K  35/28	・・	出力情報の種類に特徴のあるもの，例．動画による娯楽情報または車両の動特性情報；出力情報の目的に特徴のあるもの，例．運転者の注意を引くためのもの［２０２４．０１］	characterised by the type of the output information, e.g. video entertainment or vehicle dynamics information; characterised by the purpose of the output information, e.g. for attracting the attention of the driver	2512
B60K  35/29	・・	情報が処理される方法に特徴のある計器，例．複数のディスプレイ上で情報を表示するもの，または運転条件に従って情報の優先順位をつけるもの［２０２４．０１］	Instruments characterised by the way in which information is handled, e.g. showing information on plural displays or prioritising information according to driving conditions	977
B60K  35/40	・	利用者にとっての計器の視認性の改善に特に適した計器，例．曇り防止装置または反射防止装置［２０２４．０１］	Instruments specially adapted for improving the visibility thereof to the user, e.g. fogging prevention or anti-reflection arrangements	391
B60K  35/50	・	車両への取り付け手段または車両との一体化手段に特徴のある計器（Ｂ６０Ｋ３５／２３１が優先）［２０２４．０１］	Instruments characterised by their means of attachment to or integration in the vehicle(<b>B60K35/231</b> takes precedence)	572
B60K  35/53	・・	可動式の計器，例．スライド式［２０２４．０１］	Movable instruments, e.g. slidable	464
B60K  35/55	・	アクティブスクリーンを構成するために形状または位置を変えることが可能な部品を有する計器，例．折り畳むことによるもの，または丸めることによるもの［２０２４．０１］	Instruments with parts that can change their shape or position to configure an active screen, e.g. by folding or by rolling	129
B60K  35/60	・	車内または車両の上の場所または相対的な配置に特徴のある計器（ダッシュボード上の照明装置の配置Ｂ６０Ｑ３／１０）［２０２４．０１］	Instruments characterised by their location or relative disposition in or on vehicles(arrangements of lighting devices on dashboards <b>B60Q3/10</b>)	793
B60K  35/65	・	特定の車種または利用者に特に適した計器，例．左ハンドルの運転または右ハンドルの運転のためのもの［２０２４．０１］	Instruments specially adapted for specific vehicle types or users, e.g. for left- or right-hand drive	283
B60K  35/70	・	事故の際の車両搭乗者の負傷を防止するための計器の設置［２０２４．０１］	Instrument provisions for avoiding injuries to vehicle occupants in case of accidents	35
B60K  35/80	・	計器を制御するための装置［２０２４．０１］	Arrangements for controlling instruments	391
B60K  35/81	・・	ディスプレイを制御するためのもの［２０２４．０１］	for controlling displays	1399
B60K  35/85	・	車両または運転者に関するデータを伝送するための装置［２０２４．０１］	Arrangements for transferring vehicle- or driver-related data	356
B60K  35/90	・	計器の較正，例．初期または基準パラメータを設定するもの；計器の試験，例．不具合を検出するもの［２０２４．０１］	Calibration of instruments, e.g. setting initial or reference parameters; Testing of instruments, e.g. detecting malfunction	141
B60K  37/00		ダッシュボード（路面車両の上部構造の構成体Ｂ６２Ｄ２５／１４）［２０２４．０１］	Dashboards(as road-vehicle superstructure sub-units <b>B62D25/14</b>)	11326
B60K  37/10	・	車両にダッシュボードを取り付けるためのもの［２０２４．０１］	Arrangements for attaching the dashboard to the vehicle	266
B60K  37/20	・	ダッシュボードパネル［２０２４．０１］	Dashboard panels	393
