H02M   1/00		変換装置の細部［１，２００７．０１］	Details of apparatus for conversion	71144
H02M   1/02	・	静止型変換器に用いられる放電管の格子制御またはイグナイタ制御電力の発生に用いられる回路	Circuits specially adapted for the generation of grid-control or igniter-control voltages for discharge tubes incorporated in static converters	426
H02M   1/04	・・	制御格子をもつ管用のもの	for tubes with grid control	869
H02M   1/06	・	ガス放電管または等価の半導体装置，例．サイラトロン，サイリスタ，を非導通にするために特に適合した回路［２］	Circuits specially adapted for rendering non-conductive gas discharge tubes or equivalent semiconductor devices, e.g. thyratrons, thyristors	2697
H02M   1/08	・	静止型変換器に用いられる半導体装置の制御電圧の発生に用いられる回路	Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters	32521
H02M   1/084	・・	多相システムのいくつかの相に共通な制御回路に使用するもの［４］	using a control circuit common to several phases of a multi-phase system	1210
H02M   1/088	・・	直列または並列接続された半導体装置の同時制御のためのもの［４］	for the simultaneous control of series or parallel connected semiconductor devices	12580
H02M   1/092	・・・	光学的に伝送される制御信号［４］	the control signals being transmitted optically	1775
H02M   1/096	・・・	主スイッチング素子に並列接続される制御回路への給電（Ｈ０２Ｍ１／０９２が優先）［４］	the power supply of the control circuit being connected in parallel to the main switching element(<b>H02M1/092</b> takes precedence)	267
H02M   1/10	・	異なった種類の供給電力，例．交流または直流，から負荷を運転させるための変換装置に用いられる装置	Arrangements incorporating converting means for enabling loads to be operated at will from different kinds of power supplies, e.g. from AC or DC	4292
H02M   1/12	・	交流入力または出力から高調波を減少させるための装置	Arrangements for reducing harmonics from AC input or output	14790
H02M   1/14	・	直流入力または出力からリップルを減少させるための装置	Arrangements for reducing ripples from DC input or output	13597
H02M   1/15	・・	能動素子を使用するもの［４］	using active elements	1701
H02M   1/16	・	回路の開閉時に立ち上がり電流を供給するための装置，例．可飽和リアクトルをもつもの	Means for providing current step on switching, e.g. with saturable reactor	724
H02M   1/20	・	非静止型変換器の接点機構	Contact mechanisms of dynamic converters	580
H02M   1/22	・・	集電装置およびブラシを用いたもの	incorporating collectors and brushes	387
H02M   1/24	・・	回動または転動接点を用いたもの	incorporating rolling or tumbling contacts	183
H02M   1/26	・・	カム操作接点を用いたもの	incorporating cam-operated contacts	864
H02M   1/28	・・	電磁的に操作される振動接点を用いたもの	incorporating electromagnetically-operated vibrating contacts	122
H02M   1/30	・・	液体接点を用いたもの	incorporating liquid contacts	219
H02M   1/32	・	自動切断によるもの以外の、変換器を保護するための手段［２００７．０１］	Means for protecting converters other than by automatic disconnection	28881
H02M   1/34	・・	スナバ回路［２００７．０１］	Snubber circuits	3285
H02M   1/36	・	変換器を起動または停止するための手段［２００７．０１］	Means for starting or stopping converters	10141
H02M   1/38	・	スイッチング手段が同時導通することを防止するための手段［２００７．０１］	Means for preventing simultaneous conduction of switches	2904
H02M   1/40	・	磁気的飽和（偏磁）することを防止する手段［２００７．０１］	Means for preventing magnetic saturation	365
H02M   1/42	・	変換器の力率を補正または調節するための回路または装置［２００７．０１］	Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters	13392
H02M   1/44	・	変換器の電磁妨害を補償するための回路または装置［２００７．０１］	Circuits or arrangements for compensating for electromagnetic interference in converters or inverters	12116
H02M   3/00		直流入力一直流出力変換	Conversion of DC power input into DC power output	15390
H02M   3/02	・	中間に交流変換をもたないもの	without intermediate conversion into AC	614
H02M   3/04	・・	静止型変換器によるもの	by static converters	4596
H02M   3/06	・・・	抵抗または蓄電器を用いるもの，例．分圧器を用いるもの	using resistors or capacitors, e.g. potential divider	2571
H02M   3/07	・・・・	制御電極を有する半導体装置によって交互に充放電されるコンデンサを使用するもの［４］	using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode	12969
H02M   3/08	・・・	制御電極をもたない放電管または制御電極をもたない半導体装置を用いるもの	using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode	454
H02M   3/10	・・・	制御電極を有する放電管または制御電極を有する半導体装置を使用するもの（Ｈ０２Ｍ３／０７が優先）［４］	using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode(<b>H02M3/07</b> takes precedence)	2972
H02M   3/125	・・・・	消弧手段を必要とするサイラトロンまたはサイリスタ型式の装置を用いるもの［２］	using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means	82
H02M   3/13	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	16
H02M   3/135	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	2192
H02M   3/137	・・・・・・	出力電圧または電流の自動制御を有するもの，例．スイッチングレギュレータ［４］	with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators	901
H02M   3/139	・・・・・・・	デジタル制御を有するもの［４］	with digital control	120
H02M   3/142	・・・・・・・	単一負荷のための最終制御装置としての複数の半導体装置を含むもの［４］	including plural semiconductor devices as final control devices for a single load	110
H02M   3/145	・・・・	制御信号の連続的印加を必要とする三極管またはトランジスタ型式の装置を用いるもの［２］	using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal	756
H02M   3/15	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	112
H02M   3/155	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	26404
H02M   3/156	・・・・・・	出力電圧または電流の自動制御を有するもの，例．切換調整器［４］	with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators	15311
H02M   3/157	・・・・・・・	デジタル制御を有するもの［４］	with digital control	3983
H02M   3/158	・・・・・・・	単一負荷のための最終制御装置としての複数の半導体装置を含むもの［４］	including plural semiconductor devices as final control devices for a single load	20534
H02M   3/16	・・	非静止型変換器によるもの	by dynamic converters	252
H02M   3/18	・・・	交互に充電および放電する，例．並列接続で充電され，直列接続で放電する，蓄電器または蓄電池を用いたもの	using capacitors or batteries which are alternately charged and discharged, e.g. charged in parallel and discharged in series	678
H02M   3/20	・・	静止型と非静止型変換器との結合によるもの；電動力型と他の非静止型または静止型変換器との結合によるもの	by combination of static with dynamic converters; by combination of dynamo-electric with other dynamic or static converters	131
H02M   3/22	・	中間に交流変換をもつもの	with intermediate conversion into AC	1049
H02M   3/24	・・	静止型変換器によるもの	by static converters	3167
H02M   3/26	・・・	一旦交流を発生するために制御電極をもたない放電管または制御電極をもたない半導体装置を用いるもの	using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode to produce the intermediate AC	167
H02M   3/28	・・・	一旦交流を発生するために制御電極をもつ放電管または制御電極をもつ半導体装置を用いるもの	using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC	28213
H02M   3/305	・・・・	消弧手段を必要とするサイラトロンまたはサイリスタ型式の装置を用いるもの［２］	using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means	39
H02M   3/31	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	38
H02M   3/315	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	935
H02M   3/325	・・・・	制御信号の連続的印加を必要とする三極管またはトランジスタ型式の装置を用いるもの［２］	using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal	663
H02M   3/33	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	153
H02M   3/335	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	43490
H02M   3/337	・・・・・・	プッシュプル構成におけるもの［４］	in push-pull configuration	4418
H02M   3/338	・・・・・・	自励発振装置におけるもの（Ｈ０２Ｍ３／３３７が優先）［４］	in a self-oscillating arrangement(<b>H02M3/337</b> takes precedence)	3768
H02M   3/34	・・	機械的開閉接点部品を用いるもの	by dynamic converters	69
H02M   3/36	・・・	入力電圧を累進的に選択しまたは連続的に変化させるために機械的部品を用いるもの	using mechanical parts to select progressively or to vary continuously the input potential	13
H02M   3/38	・・・	単一電源を断続するために機械的開閉接点部品を用いるもの	using mechanical contact-making and -breaking parts to interrupt a single potential	45
H02M   3/40	・・・・	接点部品は回転し，集電部はブラシまたはローラと共働するもの	wherein the parts are rotating and collectors co-operate with brushes or rollers	58
H02M   3/42	・・・・	電磁的に操作される振動接点を，例．チョッパをもつもの［２００６．０１］	with electromagnetically-operated vibrating contacts, e.g. chopper 	114
H02M   3/44	・・	静止型変換器と非静止型変換器との組合わせによるもの；回転電機と他の非静止または静止型変換器との組合わせによるもの	by combination of static with dynamic converters; by combination of dynamo-electric with other dynamic or static converters	67
H02M   5/00		交流相互間の変成，例．電圧，周波数または相数の変換用	Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases	2986
H02M   5/02	・	中間に直流変換をもたないもの	without intermediate conversion into DC	276
H02M   5/04	・・	静止型変換器によるもの（変成器，リアクトルまたはチョークコイルの制御，例．タップ切換によるものＨ０２Ｐ１３／００）［４］	by static converters(controlling transformers, reactors or choke coils, e.g. by tap changing, <b>H02P13/00</b>)	693
H02M   5/06	・・・	インピーダンスを用いるもの	using impedances	480
H02M   5/08	・・・・	コンデンサだけを用いるもの	using capacitors only	290
H02M   5/10	・・・	変圧器を用いるもの	using transformers	2155
H02M   5/12	・・・・	電圧または電流だけの変換用	for conversion of voltage or current amplitude only	2325
H02M   5/14	・・・・	異なる相数回路間の変換用	for conversion between circuits of different phase number	656
H02M   5/16	・・・・	周波数変換用	for conversion of frequency	711
H02M   5/18	・・・・	波形変換用	for conversion of waveform	113
H02M   5/20	・・・	制御電極をもたない放電管または制御電極をもたない半導体装置を用いるもの	using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode	120
H02M   5/22	・・・	制御電極をもつ放電管または制御電極をもつ半導体装置を用いるもの	using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode	1125
H02M   5/25	・・・・	消弧手段を必要とするサイラトロンまたはサイリスタ型式の装置を用いるもの［２００６．０１］	using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means	138
H02M   5/253	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	81
H02M   5/257	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	2308
H02M   5/27	・・・・・	周波数変換のためのもの［２］	for conversion of frequency	2195
H02M   5/275	・・・・	制御信号の連続的印加を必要とする三極管またはトランジスタ型式の装置を用いるもの［２００６．０１］	using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal 	157
H02M   5/29	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	14
H02M   5/293	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	2136
H02M   5/297	・・・・・	周波数変換のためのもの［２］	for conversion of frequency	760
H02M   5/32	・・	非静止型変換器によるもの	by dynamic converters	333
H02M   5/34	・・・	機械的開閉接点部品を用いるもの	using mechanical contact-making and -breaking parts	71
H02M   5/36	・・・・	接点部品は回転し，集電部はブラシまたはローラと共働するもの	wherein the parts are rotating and collectors co-operate with brushes or rollers	24
H02M   5/38	・・	静止型変換器と非静止型変換器との組合わせによるもの；回転電機と他の非静止または静止型変換器との組み合わせによるもの	by combination of static with dynamic converters; by combination of dynamo-electric with other dynamic or static converters	121
H02M   5/40	・	中間に直流変換をもつもの	with intermediate conversion into DC	1151
H02M   5/42	・・	静止型変換器によるもの	by static converters	1882
H02M   5/44	・・・	中間の直流を交流に変換するために放電管または半導体装置を用いるもの	using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate DC into AC	1428
H02M   5/443	・・・・	消弧手段を必要とするサイラトロンまたはサイリスタ型式の装置を用いるもの［２］	using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means	61
H02M   5/447	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	69
H02M   5/45	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	2047
H02M   5/451	・・・・・・	出力電圧または周波数の自動制御を有するもの［４］	with automatic control of output voltage or frequency	304
H02M   5/452	・・・・・・	出力波形の自動制御を有するもの［４］	with automatic control of output waveform	59
H02M   5/453	・・・・	制御信号の連続的印加を必要とする三極管またはトランジスタ型式の装置を用いるもの［２］	using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal	195
H02M   5/456	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	7
H02M   5/458	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	7225
H02M   5/46	・・	非静止型変換器によるもの	by dynamic converters	57
H02M   5/48	・・	静止型変換器と非静止型変換器との組み合わせによるもの；回転電機と他の非静止または静止型変換器との組み合わせによるもの	by combination of static with dynamic converters; by combination of dynamo-electric with other dynamic or static converters	154
H02M   7/00		交流入力一直流出力変換；直流入力―交流出力変換	Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output	22466
H02M   7/02	・	交流入力―直流出力変換であって非可逆的なもの	Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal	4349
H02M   7/04	・・	静止型変換器によるもの	by static converters	12318
H02M   7/06	・・・	制御電極をもたない放電管または制御電極をもたない半導体装置を用いるもの	using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode	16680
H02M   7/08	・・・・	並列動作のために配設されたもの	arranged for operation in parallel	1807
H02M   7/10	・・・・	直列動作，例．電圧の増倍，のために配設されたもの	arranged for operation in series, e.g. for multiplication of voltage	3792
H02M   7/12	・・・	制御電極をもつ放電管または制御電極をもつ半導体装置を用いるもの	using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode	14415
H02M   7/145	・・・・	消弧手段を必要とするサイラトロンまたはサイリスタ型式の装置を用いるもの［２，４］	using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means	304
H02M   7/15	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	862
H02M   7/155	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	5335
H02M   7/162	・・・・・・	ブリッジ構成におけるもの［４］	in a bridge configuration	2448
H02M   7/17	・・・・・・	並列動作のために配設されたもの［２，４］	arranged for operation in parallel	853
H02M   7/19	・・・・・・	直列動作のために配設されたもの，例．電圧増倍のためのもの［２，４］	arranged for operation in series, e.g. for voltage multiplication	592
H02M   7/21	・・・・	制御信号の連続的印加を必要とする三極管またはトランジスタ型式の装置を用いるもの［２，４］	using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal	2237
H02M   7/213	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	20
H02M   7/217	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	11099
H02M   7/219	・・・・・・	ブリッジ構成におけるもの［４］	in a bridge configuration	7304
H02M   7/23	・・・・・・	並列動作のために配設されたもの［２，４］	arranged for operation in parallel	768
H02M   7/25	・・・・・・	直列動作のために配設されたもの，例．電圧の増倍のためのもの［２，４］	arranged for operation in series, e.g. for multiplication of voltage	476
H02M   7/26	・・・	火花間隙装置，例．マルクス型整流装置を用いるもの	using open-spark devices, e.g. Marx rectifier	39
H02M   7/28	・・・	電解型整流器を用いるもの	using electrolytic rectifiers	46
H02M   7/30	・・	非静止型変換器によるもの	by dynamic converters	157
H02M   7/32	・・・	機械的開閉接点部品を用いるもの	using mechanical contact-making and -breaking parts	105
H02M   7/34	・・・・	接点部品は回転し，集電子はブラシまたはローラと共動するもの	wherein the parts are rotating and collectors co-operate with brushes or rollers	50
H02M   7/36	・・・・	電磁的に操作される振動接点，例．チョッパをもつもの［２００６．０１］	with electromagnetically-operated vibrating contacts, e.g. chopper 	298
H02M   7/38	・・・	片方の電極の上を回転する１または複数の火花電極を用いるもの	using one or more sparking electrodes rotating over counterelectrodes	5
H02M   7/40	・・	静止型変換器と非静止型変換器との組合わせによるもの；回転電機と他の非静止または静止型変換器との組合わせによるもの	by combination of static with dynamic converters; by combination of dynamo-electric with other dynamic or static converters	434
H02M   7/42	・	直流入力―交流出力変換であって非可逆的なもの	Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal	4900
H02M   7/44	・・	静止型変換器によるもの	by static converters	3820
H02M   7/46	・・・	制御電極をもたない放電管または制御電極をもたない半導体装置を用いるもの	using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode	175
H02M   7/48	・・・	制御電極をもつ放電管または制御電極をもつ半導体装置を用いるもの［１，２００７．０１］	using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode	48099
H02M   7/483	・・・・	出力として３値以上の異なる電圧レベルをもつことが可能な変換器［２００７．０１］	Converters with outputs that each can have more than two voltage levels	7931
H02M   7/487	・・・・・	中性点クランプ式インバータ［２００７．０１］	Neutral point clamped inverters	3381
H02M   7/49	・・・・・	複数の変換器の出力電圧を重畳させたもの［２００７．０１］	Combination of the output voltage waveforms of a plurality of converters	1939
H02M   7/493	・・・・	並列動作するように配置された静止型変換器［２００７．０１］	the static converters being arranged for operation in parallel	4200
H02M   7/497	・・・・	位相が異なる複数の電圧波形の重ね合わせにより正弦波状出力電圧が得られるもの［２００７．０１］	sinusoidal output voltages being obtained by combination of several voltages being out of phase	839
H02M   7/501	・・・・	振幅とパルス幅が異なる複数のパルス電圧波形の重ね合わせにより正弦波状出力電圧が得られるもの［２００７．０１］	sinusoidal output voltages being obtained by the combination of several pulse-voltages having different amplitude and width	396
H02M   7/505	・・・・	消弧手段を必要とするサイラトロンまたはサイリスタ型式の装置を用いるもの［２］	using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means	127
H02M   7/51	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	344
H02M   7/515	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２，２００７．０１］	using semiconductor devices only	5152
H02M   7/516	・・・・・・	自励発振装置［２００７．０１］	Self-oscillating arrangements	154
H02M   7/517	・・・・・・	特殊起動機器を有するもの［４］	with special starting equipment	149
H02M   7/519	・・・・・・	プッシュプル構成におけるもの（Ｈ０２Ｍ７／５１７が優先）［４］	in a push-pull configuration(<b>H02M7/517</b> takes precedence)	190
H02M   7/521	・・・・・・	ブリッジ構成におけるもの［４］	in a bridge configuration	1307
H02M   7/523	・・・・・・	主回路にＬＣ共振回路を有するもの［４］	with LC-resonance circuit in the main circuit	857
H02M   7/525	・・・・・・	出力波形または周波数の自動制御を有するもの（Ｈ０２Ｍ７／５１７〜Ｈ０２Ｍ７／５２３が優先）［４］	with automatic control of output waveform or frequency(<b>H02M7/517 to H02M7/523</b>  take precedence)	625
H02M   7/527	・・・・・・・	パルス幅変調によるもの［４］	by pulse width modulation	670
H02M   7/529	・・・・・・・・	デジタル制御を使用するもの［４］	using digital control	223
H02M   7/53	・・・・	制御信号の連続的印加を必要とする三極管またはトランジスタ型式の装置を用いるもの［２］	using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal	307
H02M   7/533	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	64
H02M   7/537	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの（例．１石型インバータ）［２］	using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters	10788
H02M   7/5375	・・・・・・	特殊起動機器を有するもの［４］	with special starting equipment	330
H02M   7/538	・・・・・・	プッシュプル構成におけるもの（Ｈ０２Ｍ７／５３７５が優先）［４，２００７．０１］	in a push-pull configuration(<b>H02M7/5375</b> takes precedence)	3422
H02M   7/5381	・・・・・・・	並列型のもの［２００７．０１］	Parallel type	260
H02M   7/5383	・・・・・・	自励発振装置におけるもの（Ｈ０２Ｍ７／５３８が優先）［４，２００７．０１］	in a self-oscillating arrangement(<b>H02M7/538</b> takes precedence)	1433
H02M   7/53838	・・・・・・・	単一の転流路を用いるもの［２００７．０１］	using a single commutation path	4
H02M   7/53846	・・・・・・・	制御回路［２００７．０１］	Control circuits	764
H02M   7/53854	・・・・・・・・	サイリスタ変換器用［２００７．０１］	using thyristor type converters	49
H02M   7/53862	・・・・・・・・	トランジスタ変換器用［２００７．０１］	using transistor type converters	370
H02M   7/5387	・・・・・・	ブリッジ構成におけるもの［４，２００７．０１］	in a bridge configuration	20421
H02M   7/5388	・・・・・・・	非対称のスイッチング素子の配列を持つもの［２００７．０１］	with asymmetrical configuration of switches	226
H02M   7/539	・・・・・・	出力波形または周波数の自動制御を有するもの（Ｈ０２Ｍ７／５３７５〜Ｈ０２Ｍ７／５３８７が優先）［４］	with automatic control of output wave form or frequency(<b>H02M7/5375 to H02M7/5387</b>  take precedence)	899
H02M   7/5395	・・・・・・・	パルス幅変調によるもの［４］	by pulse-width modulation	3973
H02M   7/54	・・	非静止型変換器によるもの	by dynamic converters	292
H02M   7/56	・・・	入力電圧を累進的に選択しまたは連続的に変化させるために機械的部品を用いるもの	using mechanical parts to select progressively, or to vary continuously, the input potential	17
H02M   7/58	・・・	単一電源を断続するために機械的開閉接点部品を用いるもの	using mechanical contact-making and -breaking parts to interrupt a single potential	33
H02M   7/60	・・・・	接点部品は回転し，集電子はブラシまたはローラと共動するもの	wherein the parts are rotating and collectors co-operate with brushes or rollers	68
H02M   7/62	・・・・	電磁的に操作される振動接点，例．チョッパをもつもの［２００６．０１］	with electromagnetically-operated vibrating contacts, e.g. chopper 	380
H02M   7/64	・・	静止型変換器と非静止型変換器との組合わせによるもの；回転電機と他の非静止または静止型変換器との組合わせによるもの	by combination of static with dynamic converters; by combination of dynamo-electric with other dynamic or static converters	109
H02M   7/66	・	可逆的なもの	with possibility of reversal	708
H02M   7/68	・・	静止型変換器によるもの	by static converters	762
H02M   7/70	・・・	制御電極をもたない放電管または制御電極をもたない半導体装置を用いるもの	using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode	42
H02M   7/72	・・・	制御電極をもつ放電管または制御電極をもつ半導体装置を用いるもの	using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode	757
H02M   7/75	・・・・	消弧手段を必要とするサイラトロンまたはサイリスタ型式の装置を用いるもの［２００６．０１］	using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means	52
H02M   7/753	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	6
H02M   7/757	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	1176
H02M   7/758	・・・・・・	出力波形または周波数の自動制御を有するもの［４］	with automatic control of output waveform or frequency	77
H02M   7/77	・・・・・	並列操作のために配設されたもの［２］	arranged for operation in parallel	72
H02M   7/79	・・・・	制御信号の連続的印加を必要とする三極管またはトランジスタ型式の装置を用いるもの［２００６．０１］	using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal 	80
H02M   7/793	・・・・・	電子管のみを用いるもの［２］	using discharge tubes only	8
H02M   7/797	・・・・・	半導体装置のみを用いるもの［２］	using semiconductor devices only	3488
H02M   7/81	・・・・・	並列操作のために配設されたもの［２］	arranged for operation in parallel	193
H02M   7/82	・・・	火花間隙装置，例．マルクス型整流装置を用いるもの	using open-spark devices, e.g. Marx rectifier	3
H02M   7/84	・・・	電解型整流器を用いるもの	using electrolytic rectifiers	1
H02M   7/86	・・	非静止型変換器によるもの	by dynamic converters	28
H02M   7/88	・・・	入力電圧を累進的に選択しまたは連続的に変化させるために機械的部品を用いるもの	using mechanical parts to select progressively or to vary continuously the input potential	5
H02M   7/90	・・・	単一電源を断続するために機械的開閉接点部品を用いるもの	using mechanical contact-making and -breaking parts to interrupt a single potential	7
H02M   7/92	・・・・	接点部品は回転し，集電子はブラシまたはローラと共動するもの	wherein the parts are rotating and collectors co-operate with brushes or rollers	13
H02M   7/94	・・・・	接点部品は回転カムまたはカム状装置により操作されるもの	wherein the parts are operated by rotating cams or cam-like devices	4
H02M   7/95	・・・・	電磁的に操作される振動接点，例．チョッパをもつもの［２００６．０１］	with electromagnetically-operated vibrating contacts, e.g. chopper 	8
H02M   7/96	・・・・	可動液体接点をもつもの	with moving liquid contacts	3
H02M   7/98	・・	静止型変換器と非静止型変換器との組合わせによるもの；回転電機と他の非静止または静止型変換器との組合わせによるもの	by combination of static with dynamic converters; by combination of dynamo-electric with other dynamic or static converters	40
H02M   9/00		直流または交流入力―サージ出力変換［２］	Conversion of DC or AC input power into surge output power	1977
H02M   9/02	・	直流入力によるもの［２］	with DC input power	862
H02M   9/04	・・	蓄電器を用いるもの［２］	using capacitative stores	2115
H02M   9/06	・	交流入力によるもの［２］	with AC input power	1213
H02M  11/00		このサブクラスの他のグループに包含されない電力変換システム［４］	Power conversion systems not covered by the other groups of this subclass	750
