F02P   1/00		マグネットまたはダイナモ発電機によって発生する電気点火エネルギを使用する装置で，蓄電装置をもたないもの	Installations having electric ignition energy generated by magneto- or dynamo-electric generators without subsequent storage	1314
F02P   1/02	・	発電機の回転子が機関のはずみ車の一部をなすことを特徴とするもの	the generator rotor being characterised by forming part of the engine flywheel	488
F02P   1/04	・	特殊な形式の機関に特に応用される発電機，例．Ｖ形シリンダ配列の機関	the generator being specially adapted for use with specific engine types, e.g. engines with V-arrangement of cylinders	49
F02P   1/06	・	発電機の駆動，例．スナップ継手のあるもの	Generator drives, e.g. having snap couplings	48
F02P   1/08	・	回路の設計	Layout of circuits	1656
F02P   3/00		点火エネルギの発生または蓄積の形式に特徴のあるその他の電気火花点火装置	Other electric spark ignition installations characterised by the type of ignition power generation storage	1499
F02P   3/01	・	電気火花点火装置でエネルギ蓄積を行なわないもの，すなわち電気的発信器によりエネルギを供給されるもの（マグネット発電機またはダイナモ発電機をもつものＦ０２Ｐ１／００；圧電点火Ｆ０２Ｐ３／１２；電気火花が連続的なものＦ０２Ｐ１５／１０）［２００６．０１］	Electric spark ignition installations without subsequent energy storage, i.e. energy supplied by an electrical oscillator(with magneto- or dynamo-electric generators <b>F02P1/00</b>; piezoelectric ignition <b>F02P3/12</b>; with continuous electric spark <b>F02P15/10</b>)	1058
F02P   3/02	・	誘導によるエネルギの蓄積，例．誘導コイルを配置したもの	having inductive energy storage, e.g. arrangements of induction coils	2360
F02P   3/04	・・	回路の設計	Layout of circuits	3704
F02P   3/045	・・・	ドウエル時間または反ドウエル時間の制御のためのもの［４］	for control of the dwell or anti-dwell time	2032
F02P   3/05	・・・	点火コイルに流れる電流の大きさの制御のためのもの（始動時Ｆ０２Ｐ１５／１２）［４］	for control of the magnitude of the current in the ignition coil(during starting <b>F02P15/12</b>)	1133
F02P   3/055	・・・	回路または点火コイルの損傷を防止する保護手段をもつもの［４］	with protective means to prevent damage to the circuit or the ignition coil	844
F02P   3/06	・	容量によるエネルギの蓄積（圧電点火または静電点火Ｆ０２Ｐ３／１２）［２００６．０１］	having capacitive energy storage(piezoelectric or electrostatic ignition <b>F02P3/12</b>)	757
F02P   3/08	・・	回路の設計（低電圧のものＦ０２Ｐ３／１０）	Layout of circuits(for low tension <b>F02P3/10</b>)	3167
F02P   3/09	・・・	コンデンサの充電電流の制御のためのもの（Ｆ０２Ｐ１５／１２が優先）［４］	for control of the charging current in the capacitor(<b>F02P15/12</b> takes precedence)	200
F02P   3/10	・・	低圧装置，例．表面放電点火プラグを使用するもの	Low-tension installation, e.g. using surface-discharge sparking plugs	112
F02P   3/12	・	圧電点火；静電点火	Piezoelectric ignition; Electrostatic ignition	258
F02P   5/00		電気点火火花の進めまたは遅延；そのための制御［６］	Advancing or retarding electric ignition spark; Control therefor	953
F02P   5/02	・	自動的でないもの；機関の人力制御の状態，例．絞り弁位置，によるもの	non-automatically; dependent on position of personal controls of engine, e.g. throttle position	603
F02P   5/04	・	機関または車両の作動状態もしくは大気の状態の関数として，自動的なもの（機関の人力制御装置の位置によるものＦ０２Ｐ５／０２）	automatically, as a function of the working conditions of the engine or vehicle or of the atmospheric conditions(dependent on position of personal controls of engine <b>F02P5/02</b>)	1760
F02P   5/05	・・	機械的手段を用いるもの［４］	using mechanical means	117
F02P   5/06	・・・	機関速度によるもの［４］	dependent on engine speed	1199
F02P   5/07	・・・・	遠心式タイミング機構［６］	Centrifugal timing mechanisms	582
F02P   5/10	・・・	機関の流体圧力，例．燃焼空気の圧力，によるもの［４］	dependent on fluid pressure in engine, e.g. combustion-air pressure	2406
F02P   5/12	・・・・	燃焼空気の圧力以外の特定の圧力，例．排気，冷却流体，潤滑剤の圧力，によるもの［４］	dependent on a specific pressure other than that of combustion-air, e.g. of exhaust, cooling fluid, lubricant	55
F02P   5/14	・・・	機関速度または機関の流体圧力以外の特定の状態，例．温度，によるもの［４］	dependent on specific conditions other than engine speed or engine fluid pressure, e.g. temperature	714
F02P   5/145	・・	電気的手段を用いるもの［４］	using electrical means	1998
F02P   5/15	・・・	ディジタル式データ処理［４］	Digital data processing	11230
F02P   5/152	・・・・	ノッキングによるもの（内燃機関のノックの検出または指示Ｇ０１Ｌ２３／２２）［６］	dependent on pinking(detecting or indicating knocks in internal-combustion engines <b>G01L23/22</b>)	4150
F02P   5/153	・・・・	燃焼圧力によるもの［６］	dependent on combustion pressure	2989
F02P   5/155	・・・	アナログ式データ処理［４］	Analogue data processing	2698
F02P   5/16	・	感知要素または人力制御装置と最終的駆動要素との間の機械的伝動に特徴があるもの	characterised by the mechanical transmission between sensing elements or personal controls and final actuating elements	74
F02P   7/00		電気火花点火のための配電器，回路接続器，回路しゃ断器もしくはピックアップ装置の配置（点火の進めまたは遅延またはその制御Ｆ０２Ｐ５／００；そのような装置それ自体はセクションＨの関連したクラスを参照，例．ロータリースイッチＨ０１Ｈ１９／００；断続器，配電器Ｈ０１Ｒ３９／００；発電器Ｈ０２Ｋ）	Arrangement of distributors, circuit-makers, circuit-breakers or pick-up devices for electric spark ignition (advancing or retarding ignition or control therefor <b>F02P5/00</b>;  such devices <u>per se</u>, <u>see</u> the relevant classes of section <b>H</b>, e.g. rotary switches <b>H01H19/00</b>, contact-breakers, distributors <b>H01R39/00</b>, generators <b>H02K</b>)	1415
F02P   7/02	・	配電器	of distributors	2826
F02P   7/03	・・	電気的手段をもつもの（１つの機関のシリンダ内の，または機関の複数の別々のシリンダ内の，異なった箇所で点火が同時に行われるものＦ０２Ｐ１５／０８）［４］	with electrical means(ignition occurring simultaneously at different places in one engine cylinder or in two or more separate engine cylinders <b>F02P15/08</b>)	1170
F02P   7/04	・・	気密ケーシングを備える配電器を持つもの	having distributors with air-tight casing	555
F02P   7/06	・	回路接続器またはしゃ断器，もしくはタイミング周期の特別の点を感知するのに適合したピックアップ装置［４］	of circuit-makers or -breakers, or pick-up devices adapted to sense particular points of the timing cycle	1207
F02P   7/063	・・	機械的ピックアップ装置，回路接続器またはしゃ断器，例．断続器［４］	Mechanical pick-up devices, circuit-makers or -breakers, e.g. contact-breakers	849
F02P   7/067	・・	電磁的ピックアップ装置［４］	Electromagnetic pick-up devices	2148
F02P   7/07	・・・	ホール効果ピックアップ装置［４］	Hall-effect pick-up devices	316
F02P   7/073	・・	光学的ピックアップ装置［４］	Optical pick-up devices	344
F02P   7/077	・・	そのための回路，例．パルス発生器［４］	Circuits therefor, e.g. pulse generators	612
F02P   7/08	・・	密閉したケーシングのあるもの	having air-tight casings	47
F02P   7/10	・	配電器または回路接続器もしくはしゃ断器の駆動	Drives of distributors or of circuit-makers or -breakers	608
F02P   9/00		電気火花点火の制御で他類に分類されないもの	Electric spark ignition control, not otherwise provided for	4157
F02P  11/00		電気火花点火の安全装置で他類に分類されないもの	Safety means for electric spark ignition, not otherwise provided for	1200
F02P  11/02	・	機関または機関駆動装置の損傷の防止	Preventing damage to engines or engine-driven gearing	1441
F02P  11/04	・	機関の不適当な使用の防止（車両用のものＢ６０Ｒ２５／０４；点火ロックＨ０１Ｈ２７／００）	Preventing unauthorised use of engines(of vehicles <b>B60R25/04</b>; ignition locks <b>H01H27/00</b>)	1252
F02P  11/06	・	危険状態の指示	Indicating unsafe conditions	410
F02P  13/00		内燃機関の他の部品と結合した構造の点火プラグ（燃料噴射装置をもつものＦ０２Ｍ５７／０６）［２００６．０１］	Sparking plugs structurally combined with other parts of internal-combustion engines(with fuel injectors <b>F02M57/06</b>)	5191
F02P  15/00		電気火花点火でグループＦ０２Ｐ１／００〜Ｆ０２Ｐ１３／００までに分類されない特徴，またはそれらのグループにはない注目すべき特徴を有するもの	Electric spark ignition having characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups <b>F02P1/00 to F02P13/00</b> 	5978
F02P  15/02	・	複数の点火プラグをもつものの構成	Arrangements having two or more sparking plugs	826
F02P  15/04	・	火花電極の一方が機関の動作ピストン上にあるもの	one of the spark electrodes being mounted on the engine working piston	142
F02P  15/06	・	電気火花が機関の動作シリンダの圧縮によって発生するもの	the electric spark triggered by engine working cylinder compression	33
F02P  15/08	・	多火花点火を行なうもの，すなわち１つの機関のシリンダ内の，または機関の複数の分離したシリンダ内の異なった箇所で点火が同時に行なわれるもの	having multiple-spark ignition, i.e. ignition occurring simultaneously at different places in one engine cylinder or in two or more separate engine cylinders	1527
F02P  15/10	・	電気火花が連続的なもの	having continuous electric sparks	1187
F02P  15/12	・	始動時に火花を強める手段のあるもの	having means for strengthening spark during starting	949
F02P  17/00		点火装置の，試験，例．調整と組み合わせたもの（燃料噴射装置の試験Ｆ０２Ｍ６５／００；点火装置の試験一般Ｆ２３Ｑ２３／００）；圧縮−点火機関での点火時期の試験［４］	Testing of ignition installations, e.g. in combination with adjusting(testing fuel injection apparatus <b>F02M65/00</b>; testing ignition installations in general <b>F23Q23/00</b>);Testing of ignition timing in compression-ignition engines	3371
F02P  17/02	・	点火時期の検査または調整［６］	Checking or adjusting ignition timing	608
F02P  17/04	・・	動的に［６］	dynamically	334
F02P  17/06	・・・	ストロボスコピックランプを用いるもの［６］	using a stroboscopic lamp	274
F02P  17/08	・・・	陰極線オシロスコープを用いるもの（Ｆ０２Ｐ１７／０６が優先）［６］	using a cathode-ray oscilloscope(<b>F02P17/06</b> takes precedence)	117
F02P  17/10	・	休止時間または非休止時間を測定するもの［６］	Measuring dwell or antidwell time	172
F02P  17/12	・	火花，点火電圧または電流の特性の試験［６］	Testing characteristics of the spark, ignition voltage or current	3452
F02P  19/00		白熱点火，例．内燃機関の始動時におけるもの；白熱点火と火花点火の組合せ［４］	Incandescent ignition, e.g. during starting of internal-combustion engines; Combination of incandescent and spark ignition	887
F02P  19/02	・	電気的なもの，例．予熱プラグのある装置回路の設計	electric, e.g. layout of circuits of apparatus having glowing plugs	2716
F02P  19/04	・	電気的でないもの，例．バーナによって加熱される白熱部のあるもの（直接点火にバーナを使用するものＦ０２Ｐ２１／００）	non-electric, e.g. heating incandescent spots by burners(use of burners for direct ignition <b>F02P21/00</b>)	28
F02P  21/00		炎またはバーナの直接の利用による点火	Direct use of flames or burners for ignition	106
F02P  21/02	・	炎が実質的に機関作動室の外で燃焼するもの	the flames being kept burning essentially external to engine working chambers	55
F02P  21/04	・	機関作動室内に燃焼筒または類似の挿入物の配置されているもの（始動補助としてのものＦ０２Ｎ１９／０２）	Burning-cartridges or like inserts being arranged in engine working chambers(as starting aid <b>F02N19/02</b>)	16
F02P  23/00		その他の点火	Other ignition	293
F02P  23/02	・	摩擦，自然発火，触媒点火	Friction, pyrophoric, or catalytic ignition	84
F02P  23/04	・	他の物理的な手段による点火，例．レーザ　光線の利用	Other physical ignition means, e.g. using laser rays	1531
