F02M1/00	機関の始動または運転温度以下でのアイドリングを容易にする手段をもつ気化器｛注．　このグループにおいては，以下のインデキシングコードが用いられる:Ｆ０２Ｍ２７００／４３０２｝
F02M1/005	｛スタータの操作状況を表示する遠隔表示または制御｝
F02M1/02	始動またはアイドリングを容易にする手段が燃料―空気混合気を濃くするためのチョークであるもの（自動チョークＦ０２Ｍ１／０８）
F02M1/04	始動またはアイドリングを容易にする手段が運転させたり停止させたりすることのできる補助気化装置であるもの，例．自動円板弁を有するもの
F02M1/043	｛回転式滑動弁により制御される補助気化装置｝
F02M1/046	｛ピストン弁により制御される補助気化装置｝
F02M1/06	軸方向に動く弁，例．ピストン形
F02M1/08	始動またはアイドリングを容易にする手段が自動的に作動または不作動となるもの（補助気化装置に関連するものＦ０２Ｍ１／０４）
F02M1/10	機関温度によるもの，例．サーモスタットを有するもの
F02M1/12	サーモスタットを電気的に加熱する手段をもつもの
F02M1/14	燃焼空気または燃料―空気混合気の吸込圧力によるもの（Ｆ０２Ｍ１／１０が優先）
F02M1/16	始動中の燃料―空気混合気を濃くする他の手段；呼び水口；始動と正常運転に異種燃料を使用するもの
F02M1/165	｛燃料から軽質留分を気化しそして始動中使用するためにそれらを凝縮するもの｝
F02M1/18	フロートを押し下げ気化器をあふれさせ燃料―空気混合気を濃くするもの
F02M1/185	｛外部手段によってフロート室レベルを変えることにより燃料―空気混合気を濃くするもの，例．入力弁を開けることによるもの｝
F02M3/00	アイドリング装置（運転温度以下でアイドリングを容易にする手段をもつものＦ０２Ｍ１／００）
F02M3/005	｛駆動しないで逆に駆動されるモータでアイドリング燃料を濃くするもの；主ジェット系統からアイドリングジェット系統へ燃料の供給を切り替えるもの｝
F02M3/02	アイドリング燃料流を阻止するもの
F02M3/04	機関が駆動しないで逆に駆動される状態，例．車両が下り坂を走行することにより駆動される状態，においてアイドリング燃料流を阻止するもの
F02M3/041	｛主ジェット系統から燃料を除去するもの，例．ポンプによるもの｝
F02M3/042	｛フロート室内の圧力を変えることによる燃料の遮断；均圧のための空気アキュムレータの配設｝
F02M3/043	｛Ｆ０２Ｍ３／００５，Ｆ０２Ｍ３／０４１，Ｆ０２Ｍ３／０４２，Ｆ０２Ｍ３／０４５，Ｆ０２Ｍ３／０５，Ｆ０２Ｍ３／０５５に述べられている装置であるとともに追加空気を備えるもの｝
F02M3/045	電気的手段による，もしくは電気的手段と流体的または機械的手段との組合せによる，アイドリングノズル装置，または通路装置に位置する弁の制御
F02M3/05	空気的または機械的制御，例．速度調節をもつもの
F02M3/055	アイドリング燃料装置内へ空気，例．制動用空気，を導入することによる燃料流の遮断
F02M3/06	アイドリング速度の増加
F02M3/062	｛モータの機能として回転速度を変えることによるもの，空圧または油圧手段により絞り弁停止部材または燃料導管断面を変えることによるもの（外部減衰要素Ｆ０２Ｍ１９／１２２）｝
F02M3/065	｛絞り弁停止部材を無作為に変えることによるもの｝
F02M2003/067	回転可能である導管断面を制御する弁であるが，ねじ状でない弁
F02M3/07	機関速度に応じて，電気的，電気機械的または電気空気的手段によって，紋りフラップの停止部材を位置決めすることによるもの，または燃料流の横断面積を変更することによるもの
F02M3/075	｛燃料導管断面を変える弁がスライド弁であるもの｝
F02M3/08	アイドリング装置の他の細部（低速ポートを加熱して氷結を防ぐものＦ０２Ｍ１５／０２）
F02M3/09	機関の状態，例．マニホルド真空，に応動する弁（Ｆ０２Ｍ１／００，Ｆ０２Ｍ５／００からＦ０２Ｍ３３／００が優先）
F02M3/10	燃料計量ピン；ノズル
F02M2003/105	ニードル調整リミッタキャップ
F02M3/12	通路装置
F02M3/14	絞り弁に対するアイドリング装置出口の位置
F02M5/00	定油面を維持するためのフロートによる制御装置
F02M5/02	気化器位置の変動，例．航空機におけるさかさまの位置，に応ずる装置をもつもの
F02M5/04	ピボットで支えられたまたは回転可能に設けられたフロート室をもつもの　｛（変更可能な位置をもつフロート室の基本的な調整Ｆ０２Ｍ５／１４）｝
F02M5/06	調節可能なフロート機構，例．異種燃料の比重の相違に応じること
F02M5/08	フロート室を通気する手段をもつもの
F02M5/085	｛フロート室からの溢流からなるもの｝
F02M5/10	ベーパロックを防ぐ手段をもつもの，例．フロート室を絶縁したり，または機関停止中燃料をフロート室内に強制循環させるもの
F02M5/105	｛フロート室からの燃料供給を増やすために調整することができる補助入力弁｝
F02M5/12	他の細部，例．フロート，弁，設定装置または工具（フロート一般Ｆ１６Ｋ３３／００）
F02M5/125	｛ジェットニードルの形状｝
F02M5/14	｛ＩＰＣ３｝フロート室，例．位置を調整できるもの　｛（内蔵中間貯液槽をもつフロート室Ｆ０２Ｍ７／０６）｝
F02M5/16	フロート
F02M7/00	変動する状態で給気の燃―空比に影響をおよぼす，例．濃くしたりまたは一定に維持する，ための手段をもつ気化器（始動用チョーク弁Ｆ０２Ｍ１／００）
F02M7/02	空気による燃料噴射ノズルを有する気化器（燃料に当てる空気量を制御する弁をもつものＦ０２Ｍ７／２４）
F02M7/025	｛主ジェットに通じる導管系統内へ制動用空気を導入することによる燃料の遮断（アイドリング燃料装置内へ制動用空気を導入することによる燃料の遮断Ｆ０２Ｍ３／０５５）｝
F02M7/04	燃焼空気が高速で流れている際に給気を濃くする手段
F02M7/045	｛チョークに関連する噴霧ノズル断面の機械的な調整｝
F02M7/06	急な空気の絞りの開放の際に，すなわち加速時に，給気を濃くする手段，例．通路装置中の貯蔵手段｝
F02M7/08	ポンプの使用
F02M7/083	｛減速中に計量横断面より下流の噴射ノズルに通じる導管系統から燃料を吸い上げるポンプ｝
F02M7/087	機関温度に応じて吐出量を変更するもの
F02M7/093	吸気負圧に応じて吐出量を変更するもの
F02M7/10	運動部分なしに燃―空比に影響をおよぼす他の装置，例．電気的手段
F02M7/103	｛自動イコライザージェットをもつもの｝
F02M7/106	｛燃料―空気混合気に影響をおよぼす装置としての流体増幅器｝
F02M7/11	フロート室圧を変更するもの（始動中に気化器をあふれさせるためにフロートを押し下げて燃料―空気混合気を濃くするものＦ０２Ｍ１／１８）
F02M7/12	運動部分を持つ燃―空比に影響をおよぼす他の装置，例．弁をもつもの（Ｆ０２Ｍ７／２４が優先）
F02M7/127	フロート室圧を変更するもの（始動中にフロートを押し下げ気化器をあふれさせ燃料―空気混合気を濃くするものＦ０２Ｍ１／１８）
F02M7/133	補助ジェット，すなわちある特定の状態にあるとき，例．出力全開時，にのみ作動するもの（Ｆ０２Ｍ７／０４，Ｆ０２Ｍ７／０６が優先）
F02M7/14	燃料噴射ノズルの横断面積を制御する手段をもつもの（空気の絞り弁の位置によるものＦ０２Ｍ７／２２）
F02M7/16	自動的に作動するもの，例．排気ガスの分析によるもの
F02M7/17	空気圧によって調整可能なピストン状の要素によるもの，例．定負圧式気化器
F02M7/18	燃料計量オリフィスの横断面積を制御する手段をもつもの（空気の絞りの位置によるものＦ０２Ｍ７／２２）
F02M7/20	自動的に作動するもの，例．高度によるもの
F02M7/22	燃料流の横断面積が空気絞り弁の位置により制御されるもの（その絞り弁が空気通路を横断して滑動できるものＦ０２Ｍ９／０６）
F02M7/225	｛燃料オリフィスの開放はそのオリフィスの横断面積を変えるように手動で作動可能な絞り弁により制御される｝
F02M7/23	
F02M7/24	燃料を空気にさらすための空気量を制御する手段をもつもの
F02M7/245	｛乳化用空気を燃料に細かく混ぜ合わせるための，付属品，例．ふるい，加速用ホイール，渦生成装置および同様のもの｝
F02M7/26	随意に操作可能な絞り手段の位置によるもの
F02M7/28	温度または圧力によるもの
F02M9/00	ちょう形以外の空気または燃料―空気混合気用通路の絞り弁を有する気化器（レジスタ形気化器Ｆ０２Ｍ１１／００）；形状または位置を変更できる燃料―空気混合室を有する気化器
F02M9/02	通路を横断してしゅう動できる絞り弁，例．ピストン状の弁，を有するもの
F02M9/023	｛一般的な構造部材｝
F02M9/026	｛板状の絞り弁をもつもの｝
F02M9/04	通路に対して傾斜した面内をしゅう動する絞り弁をもつもの
F02M9/06	絞り位置によって燃料噴霧ノズルの横断面積を変える手段をもつもの
F02M9/065	｛手動で作動する，自動的におよび自動的にではなく制御される絞り弁｝
F02M9/08	通路内に回転可能に設けられた絞り弁を有するもの
F02M9/085	｛絞り弁内の燃料噴射ノズル｝
F02M9/10	通路を制御したりまたは燃料―空気混合室の横断面積を変えたりする弾性壁形式の弁または同様の制御部を有するもの　｛または入り口通路形のもの｝
F02M9/103	｛機械的制御｝
F02M9/106	｛空圧制御または油圧制御｝
F02M9/12	通路を制御したりまたは燃料―空気混合室の横断面積を変えたりする他の特殊な手段を有するもの
F02M9/121	｛アイリス絞り｝
F02M9/122	｛ラメラまたはワイヤからなるもの，例．蛇かごをねじることにより形成される双曲面｝
F02M9/123	｛螺旋状ばね｝
F02M9/124	｛凝縮された燃料を再霧化するまたは燃料─空気混合気を均質化する装置におけるそれらに対応する動きをする絞り弁（絞り弁の形状Ｆ０２Ｍ３／１４）｝
F02M9/125	｛Ｆ０２Ｍ９／１２１からＦ０２Ｍ９／１２４までのグループの他には含まれない特別な形状をした絞り弁｝
F02M9/127	混合気通路の軸線と同心で，軸線方向に可動な絞り弁
F02M9/1275	｛ベンチュリノズル形状のもの，例．ベンチュリノズルが固定されたきのこ形の弁体に対して移動するもの｝
F02M9/133	絞り弁がきのこ形の弁体をもつもの
F02M9/14	本質的にベンチュリ軸に沿って相対的に移動できるベンチュリおよびノズルを有するもの
F02M11/00	多段式気化器，レジスタ形気化器，すなわちアイドリングノズルと主ノズル以外の多数の燃料ノズルが絞り弁によって空気流に順次さらされるしゅう動または回転可能な絞り弁をもつもの
F02M11/02	自動的に開放する後段内に絞り弁，例．フラップ形またはちょう形のもの，をもつもの
F02M11/04	その後段の弁が減衰手段を有するもの
F02M11/06	フラップ形またはちょう形の絞り弁をもつ他の気化器
F02M11/08	空気通路を横断して移動可能な絞り弁をもつレジスタ形気化器
F02M11/10	回転可能な絞り弁をもつレジスタ形気化器
F02M11/105	｛アイドリング装置の形状｝
F02M13/00	２個以上の別個の気化器の配列（凝縮燃料の再霧化または燃料―空気混合気の均質化Ｆ０２Ｍ２９／００）；２種以上の燃料を使用する気化器（少量の２次燃料を加える装置Ｆ０２Ｍ２５／００）
F02M13/02	分離した気化器
F02M13/021	｛気化器とシリンダ間の吸気導管の特殊な構造手段｝
F02M13/023	｛制御棒の特殊構造｝
F02M13/025	｛気化器間の，例．フロート室間の均圧管｝
F02M13/026	｛数個の気化器のための共通の機能上のグループ，例．共通のアイドリング装置｝
F02M13/028	｛多段形気化器の設置用調整装置（他の気化器調整装置Ｆ０２Ｍ１９／０１）｝
F02M13/04	構造的に一体にしたもの
F02M13/043	｛直列に配設されるもの，例．初期および主気化器｝
F02M13/046	｛並列に配設されるもの，例．初期および主気化器｝
F02M13/06	異種燃料を使用する気化器
F02M13/08	液体とガス燃料を，例．交互に，使用するに適した気化器
F02M15/00	燃焼空気，燃料または燃料−空気混合物の加熱，冷却または熱絶縁手段をもつ気化器（フロート装置の加熱，冷却または熱絶縁Ｆ０２Ｍ５／００；気化器の部分ではない燃焼空気，燃料または燃料−空気混合気の熱処理装置Ｆ０２Ｍ３１／００）
F02M15/02	加熱手段をもつもの，例．氷結防止
F02M15/022	｛手動操作の絞り弁に近いもの｝
F02M15/025	｛燃料の予熱｝
F02M15/027	｛空気または空気─燃料混合気の予熱｝
F02M15/04	その手段が電気的なもの
F02M15/045	｛燃料系統用のもの，例．燃料導管またはノズルに組み込まれるもの｝
F02M15/06	熱遮へい，例．機関放熱からのもの
F02M17/00	前述のメイングループの装置に分類されていない，またはそれらにない注目すべき適切な特性を有する気化器（触媒，電気的手段，磁気，光線，音波などによる燃焼空気，燃料または燃料―空気混合気の処理装置Ｆ０２Ｍ２７／００；気化器と低圧燃料噴射装置の組み合わせＦ０２Ｍ７１／００）
F02M17/02	フロート無し気化器
F02M17/04	ダイアフラムにより制御される燃料入口弁を有するもの
F02M17/06	定油面を定めるあふれ室を有するもの
F02M17/08	燃焼空気通路を囲む弁座に開口する１個以上の燃料通路を有する気化器であって，その弁が流れる空気により開放されるもの
F02M17/09	偏心して取りつけられたちょう形の弁
F02M17/10	空気を絞る弁部材内に開口する１個以上の燃料通路を有する気化器
F02M17/12	その弁部材がちょう形のもの
F02M17/14	機関行程と同期して開閉される燃料供給部分をもつ気化器　｛弁気化器｝
F02M17/142	｛弁座または弁の中にまたは近くに燃料吐出ノズルをもつもの｝
F02M17/145	｛弁が通過している流体の圧力により開口するもの｝
F02M17/147	｛空気と燃料を同時制御する弁気化器｝
F02M17/16	連続して回転する本体を有する気化器，例．表面気化器（遠心力による燃料噴射Ｆ０２Ｍ６９／０６）
F02M17/18	他の表面気化器
F02M17/20	燃料槽をもつもの
F02M17/22	槽を通じて空気が泡立つもの
F02M17/24	灯心をもつもの
F02M17/26	他のぬれたボデーをもつもの
F02M17/28	多孔体を通して燃料が吸引されるもの
F02M17/30	防火装置をもつ気化器，例．消化装置と組み合わされたもの
F02M17/32	火が発生したとき燃料導管を自動的に閉鎖するもの　｛（パイプまたはホースからのまたは内への流れを止める火災防護装置Ｆ１６Ｌ５５／１０２６）｝
F02M17/34	他の装置，例．空気ろ過器，と組み合わされまたは協動する他の気化器（その装置が主となる場合は前記装置に関係のあるクラスを参照）
F02M17/36	それらの掃除を容易にする付属品を有する気化器
F02M17/38	他に分類されていない気化器の制御（外部制御装置Ｆ０２Ｍ１９／１２）
F02M17/40	気化器用の特殊材料の選択，例．薄板金，プラスチックまたは半透明材料
F02M17/42	他に分類されていないフロート制御式気化器
F02M17/44	通風孔の方向に特徴がありそして他に分類されていない気化器　｛例．模型飛行機用のもの｝
F02M17/46	下向き通風孔をもつもの
F02M17/48	上向き通風孔をもつもの　｛およびフロート通風孔，例．芝刈り機およびチェーンソーのモータ用｝
F02M17/50	氷結防止用手段を有する気化器（熱式Ｆ０２Ｍ１５／０２）
F02M17/52	他の目的に対する気化器によりつくられた冷気の使用（冷気を利用する装置はその装置に関係するクラスを参照）
F02M17/525	｛吸気導管真空の使用｝
F02M19/00	グループＦ０２Ｍ１／００からＦ０２Ｍ１７／００の装置に分類されない，またはそれらにない注目すべき気化器の細部，構成要素としての部品または付属品（測定または試験装置一般Ｇ０１）
F02M19/01	気化器の試験用，調整用または同調用装置，例．気化器の流量試験機
F02M19/02	計量オリフィス，例．直径可変式（運転中可変なものＦ０２Ｍ７／１８）
F02M19/0203	｛その横断面積が空圧で変えられるもの，例．真空によるもの｝
F02M19/0207	｛その横断面積が電気的に変えられるもの｝
F02M19/021	｛その横断面積が機械的に変えられるもの｝
F02M19/0214	｛ノズルの横断面積を温度関数として変えるもの｝
F02M19/0217	｛移動可能なきのこ形噴射ノズル｝
F02M19/0221	｛ざらざらした噴射刺激表面または同様のものをもつもの，例．ノズルオリフィスの近くにあるふるい｝
F02M19/0225	｛吸入通路内へのノズルの配設（アイドリングノズルＦ０２Ｍ３／０８）｝
F02M19/0228	｛リングノズル｝
F02M19/0232	｛漏れた燃料の戻り流れ用の装置をもつ燃料ノズル｝
F02M19/0235	｛Ｆ０２Ｍ３／００にもＦ０２Ｍ１１／００にも用意されていない数個の噴射ノズルの配設｝
F02M19/0239	｛固定された翼形プロフィールにおけるもの｝
F02M19/0242	｛多孔質材が挿入されているもの｝
F02M19/0246	｛ノズルの清掃｝
F02M19/025	直径が可変でない計量オリフィス
F02M19/03	燃料霧化ノズル；乳化用空気導管の配置（霧化一般Ｂ０５Ｂ）
F02M19/035	きのこ形霧化ノズル
F02M19/04	燃料計量ピンまたはニードル
F02M19/06	燃料導管の他の細部
F02M19/063	｛内蔵電気ヒータ｝
F02M19/066	｛内蔵清掃要素，例．フィルタ｝
F02M19/08	ベンチュリ
F02M19/081	｛ベンチュリの形状または混合気通路の横断面が調整可能なもの｝
F02M19/082	｛ベンチュリ横断面が混合気通路を軸方向に摺動可能なもの｝
F02M19/083	｛ベンチュリ横断面がひだばね状構造からなるもの｝
F02M19/085	｛ベンチュリ横断面が弾性材からなるもの，例．ゴム状材質からなるもの｝
F02M19/086	｛ベンチュリ吸気バイパス装置｝
F02M19/087	｛ベンチュリスロートが自動調整ボールからなるもの｝
F02M19/088	｛ベンチュリ壁の中のまたは上の渦巻き装置および他の霧化手段｝
F02M19/10	複式配置に属するもの　｛例．直列に配設されるもの，固定されるもの，互いに放射状に偏心して配設されるもの｝
F02M19/105	｛互いに相対的に軸方向に移動可能なもの｝
F02M19/12	外部制御装置，例．ダッシュポットを有するもの（多段気化器の後段にある減衰手段Ｆ０２Ｍ１１／０４；気化器に特徴を与えない気化器制御装置はその関係のあるクラスを参照）
F02M19/122	｛減衰要素（アイドリング速度を上げる空圧または液圧手段Ｆ０２Ｍ３／０６２）｝
F02M19/124	｛少なくとも２つの絞り弁間の連結棒（Ｆ０２Ｍ１／０２が優先）｝
F02M19/126	｛少なくとも絞り弁と加速ポンプ間の連結棒（Ｆ０２Ｍ７／０８が優先）｝
F02M19/128	｛予備絞りアイドル戻しばね，例．主ばねの故障の際に使用するもの｝
F02M21/00	非液体燃料，例．液化ガス燃料，を機関に供給する装置｛注．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。─ここに分類されている文献は，燃料─空気混合気を作る特別な装置に関連するＩＤＴ−グル−プに分類されていた:─それらは管理上上記ＩＤＴグループからこのグループへ再分類されたということ─このグループにおいては以下のインデキシングコードが用いられる:Ｆ０２Ｍ２７００／１２からＦ０２Ｍ２７００／１３｝
F02M21/02	ガス状燃料用（加熱して液体燃料を気化する装置Ｆ０２Ｍ３１／００；固体燃料，例．木材，からガスを発生させる装置をもつ機関Ｆ０２Ｂ４３／０８）
F02M21/0203	｛ガス燃料のタイプの特徴｝
F02M21/0206	｛非炭化水素燃料，例．水素，アンモニア，一酸化炭素｝
F02M21/0209	｛炭化水素燃料，例．メタン，アセチレン｝
F02M21/0212	｛少なくとも３つのＣ-原子を含むもの，例．液化石油ガス（ＬＰＧ），プロパン，ブタン，ジメチルエーテル（ＤＭＥ）｝
F02M21/0215	｛ガス燃料の混合物；天然ガス；バイオガス；鉱山ガス；埋立地ガス｝
F02M21/0218	｛ガス燃料を供給するシステムの詳細，例．タンク，バルブ，パイプ，ポンプ，レール，噴射器，混合器｝
F02M21/0221	｛燃料貯蔵リザーバ，例．低温タンク｝
F02M21/0224	｛２次ガス燃料貯蔵庫｝
F02M21/0227	｛ガス燃料または燃料システムを処理または清浄にする手段，例．タールの除去，クラッキング，改質または濃縮｝
F02M21/023	｛バルブ；燃料供給や戻りシステムの圧力あるいはフローレギュレータ｝
F02M21/0233	｛アクチュエータの詳細｝
F02M21/0236	｛マルチウェイバルブ；マルチウェイバルブシステムを構成する複数のバルブ｝
F02M21/0239	｛圧力やフローレギュレータ｝
F02M21/0242	｛遮断弁；チェックバルブ；安全バルブ；圧力逃がし弁｝
F02M21/0245	｛高圧燃料供給システム；レール；ポンプ；バルブの配置｝
F02M21/0248	｛噴射機｝
F02M21/0251	｛アクチュエータの詳細｝
F02M21/0254	｛電動アクチュエータ，例．ソレノイドまたはピエゾ｝
F02M21/0257	｛閉弁要素の詳細，例．バルブシート，ステムまたは流路の配置｝
F02M21/026	｛リフトバルブ，すなわち，ステム式バルブ｝
F02M21/0263	｛内向き単一または複数のノズル弁を開くもの，例．ニードルバルブ｝
F02M21/0266	｛中空ステムバルブ；ピストンバルブ；球状チップをもつステム｝
F02M21/0269	｛外方に弁を開くもの，例．ポペットバルブ｝
F02M21/0272	｛ボール弁；プレートバルブ；変型または柔軟な部品をもつバルブ，例．メンブレン；回転式バルブ｝
F02M21/0275	｛シリンダ内直接噴射するもの，例．スパークプラグと組み合わせた噴射器｝
F02M21/0278	｛吸気システムの単一またはマルチ注入のためのポート燃料噴射装置｝
F02M21/0281	｛アダプタ，ソケットまたはエンジンに噴射弁を装着するもの；噴射器と吸気系または燃焼室との間の燃料案内流路｝
F02M21/0284	｛燃焼室ごとの複数の噴射器または燃料-空気混合器の配置｝
F02M21/0287	｛液体から気相への移行に特徴（F02M21/06が優先）；液相中での噴射；冷却および低温保存｝
F02M21/029	｛エンジンまたは車体上の配置；ガス燃料供給系への変換｝
F02M21/0293	｛安全装置；フェイルセーフ｝
F02M21/0296	｛製造または組立て；材料，例．コーティング｝
F02M21/04	ガス―空気混合装置（液体とガス状燃料を使用するに適した気化器Ｆ０２Ｍ１３／０８；気化ガス一般Ｃ１０Ｊ）
F02M21/042	｛穴または複数の流路を含む混合器｝
F02M21/045	｛ボルテックスミキサ｝
F02M21/047	｛ベンチュリミキサ｝
F02M21/06	蒸発装置，例．加熱によるもの（液化ガスの放出一般Ｆ１７Ｃ）
F02M21/08	非ガス状燃料用（酸化剤を含む燃料で作動する機関用Ｆ０２Ｂ）
F02M21/10	低融点を有する燃料用，例．加熱手段を有する装置
F02M21/12	霧化状態の燃料用（燃料霧化装置をもつ機関プラントＦ０２Ｂ）
F02M23/00	燃料―空気混合気に２次空気を加える装置
F02M23/001	｛フランジ内へ組み込まれるもの｝
F02M23/003	｛空気取り入れの特定の形状｝
F02M23/005	｛２次空気制御に減衰要素をもつもの｝
F02M23/006	｛２次空気を供給するために特別に形状づけられた弁｝
F02M2023/008	｛直接燃焼室に圧縮空気を注入するもの｝
F02M23/02	手動制御式のもの，または主燃焼空気の絞りにより制御される２次空気弁をもつもの
F02M23/025	｛手または足踏スイッチによる任意操作｝
F02M23/03	主燃焼空気の絞りにより制御される２次空気弁
F02M23/04	自動制御式のもの
F02M23/06	機関速度によるもの
F02M23/062	｛低速での２次空気流の遮断｝
F02M23/065	｛高トルクでの２次空気流の遮断｝
F02M23/067	｛高速および主バタフライ弁を閉じた状態での２次空気吸入流，例．減速中のもの｝
F02M23/08	主燃焼空気吸い込み系統内圧力によるもの，　｛例．空気式装置｝
F02M23/085	｛制動中または急斜面を下っている間の２次空気吸入に特に適しているもの｝
F02M23/09	低圧力で直接開く弁を用いるもの
F02M23/095	｛ばね負荷されていないボールをもつもの｝
F02M23/10	温度，例．機関温度，によるもの
F02M23/12	凝縮燃料を再霧化させるための装置との組み合わせ，または再霧化効果を生じる２次空気を特徴とするもの
F02M23/14	加熱されたものを加えることを特徴とするもの　｛２次的なもの｝空気
F02M25/00	燃焼空気，主燃料または燃料―空気混合気に非燃料物質または少量の２次燃料を加える機関に適切な装置（Ｆ０２Ｍ４３／００が優先；燃料―空気混合気に２次空気を加えるものＦ０２Ｍ２３／００）
F02M25/022	燃料と水の乳状液，水または水蒸気を加えるもの
F02M25/0221	｛給水システムの詳細，例．ポンプまたはバルブの配置｝
F02M25/0222	｛水の回収または貯蔵｝
F02M25/0224	｛水の処理または掃除（F02M25/032が優先）｝
F02M25/0225	｛水噴霧器または混合器，例．超音波を用いるもの｝
F02M25/0227	｛制御面；センサの配置；診断；アクチュエータ｝
F02M25/0228	｛燃料とウォータエマルジョンの追加｝
F02M25/025	水を加えるもの
F02M25/028	給気取り入れ口に水を加えるもの
F02M25/03	シリンダ内｛または予燃焼室｝に水を加えるもの
F02M25/032	水蒸気を生成して加えるもの
F02M25/035	給気取り入れ口に水蒸気を加えるもの
F02M25/038	シリンダ内｛または予燃焼室｝に蒸気を加えるもの
F02M25/06	潤滑剤の蒸気または排気ガスを加えるもの
F02M25/08	機関の燃料槽より引き出された燃料の蒸気を加えるもの｛（パージ系統の電気式制御Ｆ０２Ｄ４１／００３）｝
F02M25/0809	｛パージ制御系統の故障を判定するもの｝
F02M25/0818	｛蒸発ガス放出空間を加圧する手段をもつもの｝
F02M25/0827	｛機関の運転状態を監視することによるもの｝．．．｛特記．．．．．．．未完，Ｆ０２Ｍ２５／０８０９も参照のこと。未処理文献は継続的に再分類されている。｝
F02M25/0836	｛燃料蒸気の機関への供給を制御する弁の配設，例．弁が燃料タンクまたは吸着キャ二スタと吸気マニホルドとの間に設置されるもの｝
F02M2025/0845	電磁弁
F02M25/0854	｛吸着キャニスタの細部｝
F02M2025/0863	凝縮燃料または水を扱う手段をもつもの，例．液体トラップをもつもの
F02M25/0872	｛燃料蒸気管または導管の細部｝
F02M2025/0881	キャニスタを加熱または冷却する手段をもつもの
F02M25/089	｛燃料蒸気装置のレイアウト｝
F02M25/10	アセチレン，水中の水素以外の水素，大気中の酸素以外の酸素またはオゾンを加えるもの
F02M25/12	前記ガスを発生させる手段を有する装置（光線と同時に発生するオゾンを使用するものＦ０２Ｍ２７／０６）
F02M25/14	サブグループＦ０２Ｍ２５／０２(ＥＣＬＡ)からＦ０２Ｍ２５／１０に分類されていない，アンチノック剤を加えるもの
F02M26/00	
F02M2026/001	
F02M2026/002	
F02M2026/0025	
F02M2026/003	
F02M2026/004	
F02M2026/005	
F02M2026/0055	
F02M2026/006	
F02M2026/007	
F02M2026/008	
F02M2026/009	
F02M26/01	
F02M26/02	
F02M26/03	
F02M26/04	
F02M26/05	
F02M26/06	
F02M26/07	
F02M26/08	
F02M26/09	
F02M26/10	
F02M26/11	
F02M26/12	
F02M26/13	
F02M26/14	
F02M26/15	
F02M26/16	
F02M26/17	
F02M26/18	
F02M26/19	
F02M26/20	
F02M26/21	
F02M26/22	
F02M26/23	
F02M26/24	
F02M26/25	
F02M26/26	
F02M26/27	
F02M26/28	
F02M26/29	
F02M26/30	
F02M26/31	
F02M26/32	
F02M26/33	
F02M26/34	
F02M26/35	
F02M26/36	
F02M26/37	
F02M26/38	
F02M26/39	
F02M26/40	
F02M26/41	
F02M26/42	
F02M26/43	
F02M26/44	
F02M26/45	
F02M26/46	
F02M26/47	
F02M26/48	
F02M26/49	
F02M26/50	
F02M26/51	
F02M26/52	
F02M26/53	
F02M26/54	
F02M26/55	
F02M26/56	
F02M26/57	
F02M26/58	
F02M26/59	
F02M26/60	
F02M26/61	
F02M26/615	
F02M26/62	
F02M26/63	
F02M26/64	
F02M26/65	
F02M26/66	
F02M26/67	
F02M26/68	
F02M26/69	
F02M26/70	
F02M26/71	
F02M26/72	
F02M26/73	
F02M26/74	
F02M27/00	触媒，電気的手段，磁気，光線，音波などにより燃焼空気，燃料または燃料―空気混合気を処理する装置
F02M27/02	触媒によるもの
F02M27/04	電気的手段によるもの，　｛イオン化，分極または磁気｝
F02M27/042	｛プラズマによるもの｝
F02M27/045	｛永久磁石によるもの｝
F02M2027/047	脈動する磁界をもつもの
F02M27/06	光線によるもの，　｛例．赤外線および紫外線｝
F02M27/065	｛放射性輻射｝
F02M27/08	音波または超音波によるもの
F02M29/00	凝縮燃料を再霧化したりまたは燃料―空気混合気を均質化したりする装置（２次空気の供給と組み合わされたものＦ０２Ｍ２３／１２）　｛（凝縮燃料を集めるものＦ０２Ｍ３３／０２）｝
F02M29/02	回転部分を有するもの，　｛例．ファン輪体｝
F02M29/04	ふるい，格子，そらせ板などを有するもの（回転式Ｆ０２Ｍ２９／０２）
F02M29/06	混合気に旋回運動を生じさせるもの
F02M29/08	ら旋状に巻かれたワイヤを有するもの
F02M29/10	調節式
F02M29/12	混合気の流れにより開口する均質用弁を有するもの
F02M29/14	再霧化または均質化が混合気取り入れ口内面の不平滑によりもたらされるもの
F02M31/00	燃焼空気，燃料または燃料―空気混合気を熱処理する装置（Ｆ０２Ｍ２１／０６，Ｆ０２Ｍ２１／１０が優先；前記装置が気化器または燃料噴射装置の一部であるものＦ０２Ｍ１５／００，Ｆ０２Ｍ５３／００；燃料―空気混合気に加熱された２次空気を加えるものＦ０２Ｍ２３／１４）
F02M31/005	｛ヒートパイプを使用するもの（ヒートパイプそれ自体Ｆ２８Ｄ）｝
F02M31/02	加熱用　｛（Ｆ０２Ｍ３１／００５が優先）｝
F02M31/04	燃焼空気または燃料―空気混合気（電気式Ｆ０２Ｍ３１／１２；動作シリンダまたはシリンダヘッドからの熱を利用するものＦ０２Ｍ３１／１４；機関始動の補助としての燃焼空気の加熱Ｆ０２Ｎ７／０４）
F02M31/042	｛燃焼空気｝
F02M31/045	｛燃料─空気混合気｝
F02M31/047	｛燃料濃縮部分混合気流路用｝
F02M31/06	加熱ガス式，例．冷および熱空気を混合することによるもの
F02M31/062	｛空気混合気制御弁に動作するサーモスタットおよび空気圧アクチュエータの両方をもつもの｝
F02M31/064	｛空圧的に制御されるもの（Ｆ０２Ｍ３１／０６２が優先）｝
F02M31/066	｛手動で操作されるもの，例．エアフィルタ上の弁によるもの｝
F02M31/068	｛切り換え装置の特定の構造上の特徴，例．２つの制御弁間をリンク連結するもの｝
F02M31/07	温度応動制御，例．サーモスタットで制御する弁を用いるもの（Ｆ０２Ｍ３１／０８３が優先）
F02M31/08	そのガスが排気ガスであるもの　｛（吸気通路へ排気ガスを加えるものＦ０２Ｍ２５／０７）｝
F02M31/0805	｛排気ガス量または熱交換面に向ける燃焼空気量の空圧的制御，例．吸気通路内圧力の関数とするもの｝
F02M31/081	｛熱交換面に向ける流体の手動切り換え｝
F02M31/0815	｛フランジの内側に配設された熱交換面｝
F02M31/082	｛分岐に近い空気流入通路の特定の形状｝
F02M31/0825	｛熱交換面の特定の構造上の特徴，例．ひれ付き管，コイル状管または同様のもの｝
F02M31/083	熱交換器表面に向ける排気ガス量または燃焼空気量の温度応動制御
F02M31/087	吸気通路と排気ガス通路との間の熱交換装置，例．両通路の接触によるもの
F02M31/093	排気ガス通路を囲んでいる吸気通路；吸気通路を囲んでいる排気ガス通路
F02M31/10	加熱液体式，例．潤滑剤　｛または冷却水｝
F02M31/102	｛熱交換器面の形状の特定構造上の特徴｝
F02M31/105	｛切り換え装置の特定構造上の特徴｝
F02M31/107	｛制御されたものまたは手動の切り換え｝
F02M31/12	電気式
F02M31/125	燃料
F02M31/13	燃焼空気
F02M31/135	燃料―空気混合気
F02M31/14	動作シリンダまたはシリンダヘッドからの熱を利用するもの
F02M31/145	｛特定構造上の手段｝
F02M31/16	燃料加熱用の他の装置
F02M31/163	｛補助混合気を燃焼することによる予熱｝
F02M31/166	｛機械的に発熱するもの，例．面摩擦によるもの｝
F02M31/18	燃料を気化するもの
F02M31/183	｛制御｝
F02M31/186	｛２次空気を同時に混合するもの｝
F02M31/20	冷却用（供給空気または掃気空気の冷却Ｆ０２Ｂ）　｛（冷気の使用Ｆ０２Ｍ１７／５２；Ｆ０２Ｍ３１／００５が優先）｝
F02M31/205	｛制御｝
F02M33/00	燃焼空気，燃料または燃料―空気混合気を処理する他の装置（燃焼空気清浄器Ｆ０２Ｍ３５／００；液体燃料を浄化するための装置Ｆ０２Ｍ３７／２２）
F02M33/02	凝縮燃料の収集と戻し用　｛（凝縮燃料を再霧化する装置Ｆ０２Ｍ２９／００）｝
F02M33/025	｛他に分類されない手段｝
F02M33/04	吸気通路へ戻すもの
F02M33/043	｛吸気通路を多孔質物質で被覆するもの｝
F02M33/046	｛吸気通路を凝縮の形成を防ぐ物質で被覆するもの｝
F02M33/06	同時に熱を供給するもの
F02M33/08	燃料タンクへ戻すもの
F02M35/00	内燃機関に特に適用されまたは配備される燃焼空気清浄器，空気取り入れ口，吸い込み側消音器または吸い込み系統（空気清浄器一般Ｂ０１Ｄ）
F02M35/02	空気清浄器
F02M35/0201	｛ハウジング，ケーシング，フレーム構造，フタ，製造あるいは組立てについて｝
F02M35/0202	｛製造や組立て，空気清浄器ハウジングの材料｝
F02M35/0203	｛クランプ，キャッチ，ロックなどを有するもの，例．使い捨てのプラグインカートリッジ用｝
F02M35/0204	｛他の機器との接続あるいは接合のためのもの，例．パイプ｝
F02M35/0205	｛詳細，例．センサあるいは計測器｝
F02M35/0207	｛きれいな空気側｝
F02M35/0208	｛空気供給側とクリーン空気側の両方の検知手段｝
F02M35/0209	｛可撓性，弾性，可動または回転可能な要素を含むもの，例．振動または収縮する動き；スプリング；バルブ；フラップ（F02M35/06，F02M35/08が優先）｝
F02M35/021	｛空気清浄器ハウジング内の空気流量計の配置｝
F02M35/0212	｛複数の空気清浄器｝
F02M35/0214	｛同心円状または同軸状に配置したもの｝
F02M35/0215	｛並列に配置したもの｝
F02M35/0216	｛直列に配置したもの，例．直列のプリ-メインフィルタ｝
F02M35/0217	｛放電により作用するもの，静電集塵｝
F02M35/0218	｛吸収または吸着によるもの；蒸気や液体をトラップするか削除するもの，例．燃料からはっせいするもの｝
F02M35/022	重力，遠心力または他の慣性力によるもの，例．湿った壁をもつもの
F02M35/0223	｛遠心力によるもの，例．サイクロン｝
F02M35/0226	｛重力または慣性質量によるもの，例．ラビリンス，偏向器｝
F02M35/024	ろ過器，例．湿式，を使用するもの（Ｆ０２Ｍ３５／０２６が優先；ろ過材の洗浄Ｆ０２Ｍ３５／０８）
F02M35/02408	｛フィルタ要素の製造｝
F02M35/02416	｛固定する，取り付ける，支持する，あるいは配置するフィルタ要素；フィルタ要素カートリッジ｝
F02M35/02425	｛フィルタ要素の安定性または剛性を増加する支持構造｝
F02M35/02433	｛吸気流れに対して特別な位置合わせ，例．傾斜または縦流れ方向｝
F02M35/02441	｛フィルタ要素の材料または構造，例．フォーム｝
F02M35/0245	｛プリーツ状，ひだ状，波状のフィルタエレメント，例．紙製｝
F02M35/02458	｛複数の層からなるもの，例．粗いそして細かいフィルタ；コーティング；含浸；湿式または湿らせたフィルタ要素｝
F02M35/02466	｛メッシュ，グリッド，多孔板｝
F02M35/02475	｛フィルタ要素の形状に特徴｝
F02M35/02483	｛円筒形，円錐形，楕円形，球形等のフィルタ要素；傷ついたフィルタ要素｝
F02M35/02491	｛平らなフィルタ要素，例．長方形｝
F02M35/026	油や他の液体中に空気を導入することによるもの，例．ろ過器と結びついたもの
F02M35/04	特に機関に関して配備されたもの；機関への取付け　｛清掃のみ以外の機能をもつもの（消音器と組み合わされたものＦ０２Ｍ３５／１４；車両での使用Ｆ０２Ｍ３５／１６）｝
F02M35/042	｛他の機器と組み合わせるもの，例．ヒーター（F02M35/021，F02M35/06，F02M35/14が優先）；エンジンの吸気清浄以外の使用，例．燃料蒸気回収システムに配置された吸気フィルタ｝
F02M35/044	｛清浄器の特別な配置または吸気系に関するもの，例．吸気室において，ダクトまたはキャブレターにかんするもの｝
F02M35/046	｛インラインクリーナ，すなわちパイプまたはマニホルドの壁の長さに沿って配置されているクリーナ｝
F02M35/048	｛エンジンまたは車のボディの上あるいは対して配置、取り付けられているもの｝
F02M35/06	機関の冷却用送風機またはファン，またはフライホイールと組み合わされまたは協動するもの
F02M35/08	清浄器からダスト｛粒子や液体｝を除去する手段をもつもの；閉塞を指示する手段をもつもの；バイパス手段をもつもの；｛清浄器の再生｝
F02M35/082	｛バイパス手段｝
F02M35/084	｛集塵室や排出物ソケット，例．重力によって入れられたかバルブによって閉じられた部屋｝
F02M35/086	｛ダスト除去は水を流す，ブラスト，振動，吸引する流れ，洗うことなど；機械のダスト除去，例．スクレーパを使用して｝
F02M35/088	｛水，雪あるいは氷のプルーフィング；水，雪あるいは氷の分離や除去｝
F02M35/09	閉塞指示器；｛診断あるいは空気清浄器のテスト（そのためのセンサF02M35/10373）｝
F02M35/10	空気の取り入れ；吸い込み系統（給気量を増すために吸い込み系統内の給気の運動または波動エネルギを利用するもの　｛Ｆ０２Ｂ２７／００｝）
F02M35/10006	｛吸気の流れにおける吸気系要素の位置に特徴があるもの，すなわち，燃焼室への外気導入口と供給との間｝
F02M35/10013	｛エアフィルタの上流手段；外気との接続部｝
F02M35/10019	｛燃料噴射装置，キャブレター，プレナムチャンバの上流手段（F02M35/10013が優先）｝
F02M35/10026	｛プレナムチャンバ｝
F02M35/10032	｛キャブレターあるいは空気入口ダクトとプレナムチャンバーとの間に特別に成形または配置した接続ダクト；プレナムチャンバーに関して特別に配置されたキャブレターやスロットルボディ｝
F02M35/10039	｛部分的にプレナムチャンバ上に位置する吸気ダクト｝
F02M35/10045	｛複数のプレナムチャンバー；内部分離壁をもつプレナムチャンバー（V型エンジンはF02M35/116；共鳴チャージするものはF02B27/02）｝
F02M35/10052	｛特殊な形状やプレナム室の配置；構造的細部｝
F02M35/10059	｛スワール室がプレナムチャンバ室の上流｝
F02M35/10065	｛プレナムチャンバ内に配置されたバルブ｝
F02M35/10072	｛インテークランナー｝
F02M35/10078	｛エンジンと吸気システムとの接続｝
F02M35/10085	｛接続部品をもつもの，例．スロットルバルブ，燃料噴射器，混合ダクト等で予知されるエンジンと吸気の間のフランジ｝
F02M35/10091	｛吸気ダクト詳細の特徴；形状；接続；配置（プレナムチャンバー内または上のダクトはF02M35/10039)｝
F02M35/10098	｛ストレートダクト｝
F02M35/10104	｛ほぼ垂直に配置されたダクト｝
F02M35/10111	｛流路方向に実質的にV，CかU型ダクト｝
F02M35/10118	｛その長さに沿って吸気ダクトの可変断面を有する；ベンチュリ；ディフューザ｝
F02M35/10124	｛特殊な断面を有するダクト，例．非円形断面｝
F02M35/10131	｛複数の平面に位置するダクト；一方の平面と交差するもう一方の平面のダクト｝
F02M35/10137	｛フレキシブルダクト，例．ベローズまたはホース｝
F02M35/10144	｛お互いに，あるいは別の機器への吸気ダクトの接続｝
F02M35/1015	｛エンジンタイプに特徴があるもの（エンジン吸気マニホルドF02M35/104)｝
F02M35/10157	｛過給機関｝
F02M35/10163	｛選択的に自然吸気流体またはスーパーチャージャ流体を送出するように特別に適したエアインテークをもつもの｝
F02M35/1017	｛小型エンジン，例．ハンドルヘルドツール，モデルエンジン用；単気筒エンジン｝
F02M35/10177	｛気筒ごとに複数の燃料噴射やキャブレターをもつエンジン｝
F02M35/10183	｛分離したキャブレターあるいは噴射器から与えられた吸気ダクトをもつエンジンは，アイドリングシステムは別のキャブレターと考えられている｝
F02M35/1019	｛２ストロークエンジン；逆流スカベンジまたはクロススカベンジエンジン｝
F02M35/10196	｛キャブレターエンジン｝
F02M35/10203	｛ロータリー，例．ワンケルエンジン；星形配置気筒エンジン；ラジアルピストンエンジン；Wエンジン（F02M35/112とF02M35/116が優先）｝
F02M35/10209	｛吸気系への流体接続；それらパイプ，バルブなどの配置｝
F02M35/10216	｛燃料噴射装置；燃料パイプやレール；燃料ポンプや圧力調整器｝
F02M35/10222	｛排気ガス再循環（EGR）；ブローバイガス還元装置（PCV)；追加の空気進入，潤滑油または燃料蒸気進入｝
F02M35/10229	｛補助装置のための真空または過圧原となる吸気系，例．ブレーキシステム；真空室（空気貯蔵室F02B21/00）｝
F02M35/10236	N:過圧または真空軽減手段；バースト保護
F02M35/10242	｛空気入口に接続しているか統合している装置または手段；空気入口と他のエンジンや車両部品と組み合わせたもの（フィルターはF02M35/02；消音装置はF02M35/12とF02M35/14；エアクーラーがF02B29/04；ヒータはF02M31/00；空気貯蔵タンクはF02B２１／００；コンプレッサーはF02B33/00；センサはF02M35/10373）｝
F02M35/10249	｛電気または電子デバイスが吸気系に固定された電気配線（電気ヒータF02M31/12；センサF02M35/10373)｝
F02M35/10255	｛バルブの配置；マルチウェイバルブ（F02M35/10032が優先；プレナムチャンバー室のバルブF02M35/10065；チェックバルブF02M35/10275）｝
F02M35/10262	｛フローガイド，障害物，偏向器等（シリンダ内のチャージの動きを作るものF02B31/00；凝縮された燃料を再噴射するか燃料空気混合気を均質化するものF02M29/00）｝
F02M35/10268	｛加熱，冷却，または断熱手段（空気冷却器F02B29/04；燃焼空気，燃料または燃料空気混合気の熱処理F02M31/00；スロットルバルブハウジングの詳細F02D9/1035）｝
F02M35/10275	｛流入流体の方向の変化を回避するもの，例．鋭角プレナムチャンバーから発散する吸気ダクト；チェックバルブ；逆火防止のための炎アレスタ｝
F02M35/10281	｛凝縮された燃料を除去再霧化または再分配する手段；混合気から分離する燃料粒子を避けるもの（再噴霧凝縮燃料または均質混合気のための装置F02M29/00；燃焼空気，燃料または燃料空気混合気を処理する手段）｝
F02M35/10288	｛別のエンジン部品と組あわせる空気入口，例．シリンダヘッドカバーまたは排気マニホルド，シリンダヘッドあるいはエンジンブロックと一体に鋳造される｝
F02M35/10295	｛減衰手段，例．空気振動を減衰させるためにチャンバ-を鈍らせる（吸気サイレンサーF02M35/12)｝
F02M35/10301	｛｛柔軟，弾力性，回転自在または可動部品；薄膜（F02M35/10255とF02M35/10032が優先）｝
F02M35/10308	｛導管を等しく，例．吸気ダクトとの間またはプレナムチャンバー間｝
F02M35/10314	｛吸気系の材料（消音のためF02M35/12，空気清浄器F02M35/02）｝
F02M35/10321	｛プラスチック，複合材料，ゴム｝
F02M35/10327	｛金属；合金（触媒F02M27/02)｝
F02M35/10334	｛フォーム；布地；多孔質媒体；積層物；セラミックス；塗料｝
F02M35/1034	｛吸気系の製造組立て｝
F02M35/10347	｛成形，鋳造など｝
F02M35/10354	｛複数の部分を接合するもの（一般にプラスチック材料を一緒に接合するものB29C65/00）｝
F02M35/1036	｛溶接，接着等（一緒にプラスチック材料を溶接するものはB29C65/02）｝
F02M35/10367	｛機械加工，例．フライス，研削，パンチ，研磨；曲げ；表面処理｝
F02M35/10373	｛吸気系のためのセンサ（スロットルポジションセンサF02D9/105）｝
F02M35/1038	｛温度または圧力によるもの｝
F02M35/10386	｛流量に対するもの（空気清浄器内に空気流量計があるものF02M35/021；吸気流を測定し制御信号を作成するための回路構成F02D41/18）｝
F02M35/10393	｛多成分混合物の特徴，例．組成物の湿度，密度，粘度｝
F02M35/104	吸い込み側多岐管　｛（Ｆ０２Ｍ３５／１０００６，Ｆ０２Ｍ３５／１０Ｂ(ＥＣＬＡ)，Ｆ０２Ｍ３５／１０Ｃ(ＥＣＬＡ)およびＦ０２Ｍ３５／１００９１が優先）｝
F02M35/1042	｛２連続の点火用シリンダの１つのプレナムチャンバーから混合物または空気の供給を避けるための準備に特徴があるもの｝
F02M35/1045	｛シリンダ/燃焼室またはその均一化の間に電荷分布によって特徴があるもの｝
F02M35/1047	｛エンジンブロックの一方から供給されると他のシリンダがエンジンブロックの他方から供給される一部のシリンダの特徴｝
F02M35/108	１次および２次吸い込み側通路をもつもの
F02M35/1085	｛複数の吸入バルブを備えた燃焼室（シリンダ内のチャージに回転を与え複数の吸気口を持つための誘導システムの変更F02B31/08；シリンダヘッドの吸気や排気チャネルの形状や配置F02F1/42）｝
F02M35/112	すべてのシリンダが１列にならんだ機関用（Ｆ０２Ｍ３５／１０８が優先）
F02M35/116	Ｖ型配列または主軸に対し向かいあった配列のシリンダをもつ機関用（Ｆ０２Ｍ３５／１０８が優先）
F02M35/1165	｛ボクサーまたはパンケーキエンジン｝
F02M35/12	吸い込み側消音器　｛（排気消音器としても使用されるものＦ０１Ｎ７／００Ｄ(ＥＣＬＡ)；圧縮機用フィルタＦ０４Ｂ３９／１６）｝
F02M35/1205	｛流動スロットリングまたは案内｝
F02M35/1211	｛吸気通路内にインサートを用いるもの，例．バッフル，スロットルまたはオリフィス；フローガイド（F02M35/1244が優先）｝
F02M35/1216	｛穴，スリット，突起部，穿孔，リブ等を複数用いるもの；表面構造；乱流発生器｝
F02M35/1222	｛調整可能または可動部材を用いるもの，例．バルブ，薄膜，ベローズ，拡大または要素を縮小するもの｝
F02M35/1227	｛複数の吸気流路を用いるもの，例．バイパス，ハニカムまたは膨張チャンバに開口するパイプ｝
F02M35/1233	｛吸気流路内の膨張室を利用するもの｝
F02M35/1238	｛周囲へ第二の接続を用いるもの，例．膜や多孔質部材でカバー｝
F02M35/1244	｛干渉を利用するもの；音を覆うか反映させる｝
F02M35/125	｛アクティブ素子を使用するもの，例．スピーカー｝
F02M35/1255	｛反響を用いるもの｝
F02M35/1261	｛ヘルムホルツ共鳴器｝
F02M35/1266	｛複数の部屋または区画を備えるもの｝
F02M35/1272	｛吸収，減衰，絶縁性または反射を用いる材料，例．多孔質発泡体，繊維，ゴム，布地，コーティングまたは膜｝
F02M35/1277	｛壁の強化，例．リブまたはラミネート；壁はエアギャップまたは追加の音減衰層をもつもの｝
F02M35/1283	｛製造や組立て；コネクタ；設置｝
F02M35/1288	｛他の装置との組み合わせまたは統合（F02M35/14が優先）；吸気サイレンサが複数（F02M35/1266が優先）｝
F02M35/1294	｛増幅，調整，調律，または音を送信する，例．車室内に音を演出；音調整｝
F02M35/14	空気清浄器と消音器を組み合わせたもの
F02M35/16	車両に利用することを特徴とするもの（車両が主となる場合はその車両に関係するクラスを参照）
F02M35/161	｛エンジンルーム内の吸気系の構成，例．ボンネットまたは車両前面に対するもの｝
F02M35/162	｛オートバイ；オフロード車，例．４輪，スノーモービル；スモール車，例．フォークリフト｝
F02M35/164	｛大型車両，例．トラック，列車，農業や建設機械｝
F02M35/165	｛船舶；船；ボート｝
F02M35/167	｛船外機をもつもの；ジェットスキー｝
F02M35/168	｛手段，例．水の浸入を防止するためのバルブ｝
F02M37/00	F02M69/00が優先；噴射装置の燃料導管および通気手段に特徴のあるものF02M55/00；コモンレールを有する燃料噴射装置F02M63/0225;燃料供給の制御F02D33/003；燃焼装置への液体燃料の供給一般F02K5/00；高圧または高速の燃焼生成物の生成のための燃料供給F23R3/28内燃機関に特に適合されまたは配置された液体燃料を浄化する装置（分離装置，フィルタそれ自体Ｂ０１Ｄ；遠心分離機Ｂ０４Ｂ）
F02M37/0011	｛構造上の細部;燃料システムの構成要素の製造または組立、そのための材料｝
F02M37/0017	｛燃料配管やその接続部　例：管継手やシール　F02M55/04が優先｝
F02M37/0023	｛燃料供給系及びリターン系に用いられる弁｝
F02M37/0029	｛低圧燃料システム内の圧力調整器（低圧噴射装置内の圧力調整器F02M69/54）｝
F02M37/0035	｛感熱バルブ｝
F02M37/0041	｛圧力脈動を減衰するための手段（容積形ポンプの脈動の均等化F04B1/00；流体の脈動または振動を減衰する装置F16L55/04）｝
F02M37/0047	｛燃料を供給するためのレイアウトやシステムの配置（燃料導管および通気手段に特徴のあるものF02M55/00；コモンレールを有する燃料噴射装置F02M63/0225；低圧燃料噴射装置の燃料導管の配置F02M 69/462）｝
F02M37/0052	｛リターン配管の詳細；圧力調整器の配置｝
F02M37/0058	｛リターンレス燃料システム、すなわち、リターン配管が燃料タンクに入らないもの｝
F02M37/0064	｛複数の燃料や特殊燃料を供給するエンジン、例：バイオ燃料;燃料組成の変更（複数の燃料によるエンジン制御F02D19/06）｝
F02M37/007	｛定置設備や小型エンジンや乗り物での使用によって特徴づけられるもの，例．ハンドツールをもつもの｝
F02M37/0076	｛燃料タンクに関連する燃料供給システムの詳細（車両の燃料タンクB60K15/03）｝
F02M37/0082	｛燃料ポンプやフィルター以外の燃料タンク内の装置（燃料タンクに浸漬された電動ポンプF02M 37/10　ジェットポンプF02M 37/025）｝
F02M37/0088	｛複数の燃料タンクまたは部分的に分割されている燃料タンク｝
F02M37/0094	｛鞍型形状により仕切るもの；タンク内に仕切のあるもの｝
F02M37/02	吸込装置により燃料を供給するもの、例：気化器を流れる空気によるもの（駆動ポンプによるものF02M37/04）
F02M37/025	｛ジェットポンプをもつもの（ジェットポンプ自体F04F）｝
F02M37/04	駆動ポンプにより燃料を供給するもの（ポンプの構造F04）
F02M37/041	｛歯車式ポンプを駆動するための装置｝
F02M37/043	｛ピストン型ポンプを往復駆動するための装置｝
F02M37/045	｛回転式容積ポンプを駆動するための装置｝
F02M37/046	｛ダイヤフラム式ポンプを駆動するための装置｝
F02M37/048	｛渦流ポンプ，すなわち側部に流路を有するモーター駆動ポンプ｝
F02M37/06	機械的駆動
F02M37/08	電気的駆動
F02M2037/082	ポンプハウジングへの流量供給入口の細部，例．ワイヤコネクタ，グロメット，プラグまたはソケット
F02M2037/085	そのための電気回路
F02M2037/087	燃料圧力弁を制御するもの
F02M37/10	燃料内，例．貯槽内，に浸漬されたもの
F02M37/103	｛ポンプの燃料タンクへの取付け｝
F02M37/106	｛サブタンク内へポンプを取り付けるもの｝
F02M37/12	流体駆動，例．圧縮燃焼空気，によるもの
F02M37/14	そのポンプが他の装置と組み合わされたもの
F02M37/16	人力，例．手動式，操作ポンプを配備したことを特徴とするもの
F02M37/18	主および副ポンプを配備したことを特徴とするもの
F02M37/20	ベーパロックを防止する手段に特徴があるもの
F02M37/22	内燃機関に特に適合または配置した液体燃料を浄化する装置，例．燃料供給系における配置
F02M37/24	
F02M37/26	
F02M37/28	
F02M37/30	
F02M37/32	
F02M37/34	
F02M37/36	
F02M37/38	
F02M37/40	
F02M37/42	
F02M37/44	
F02M37/46	
F02M37/48	
F02M37/50	
F02M37/52	
F02M37/54	
F02M39/00	機関との関係における燃料噴射装置の配列；そのような配列に適合したポンプ駆動部（インジェクタの配列Ｆ０２Ｍ６１/１４）)<br><br><u>注</u><br><br>低圧燃料噴射器はグループＦ０２Ｍ５１/００，Ｆ０２Ｍ６９/００またはＦ０２Ｍ７１/００に分類
F02M39/005	｛燃料噴射装置に対する燃料供給ポンプの配列（Ｆ０２Ｍ３７／００が優先）｝
F02M39/02	ポンプの駆動を容易にするための燃料噴射装置の配列；燃料噴射ポンプの配列；ポンプ駆動（Ｆ０２Ｍ４９／００が優先）
F02M41/00	分配器により共通の圧力源から順次供給される２個以上のインジェクタをもつ燃料噴射装置<BR>＜注＞-このグループ内では次のインデックスコードが用いられる：F02M2700/1329
F02M41/02	その分配器がポンプ要素から離れているもの
F02M41/04	その分配器が往復動するもの
F02M41/042	｛機械的駆動によるもの｝
F02M41/045	｛油圧または空気圧駆動によるもの｝
F02M41/047	｛電気的駆動によるもの｝
F02M41/06	その分配器が回転するもの
F02M41/063	｛ポンプ要素への燃料通路を制御するその分配器および回転弁が結合しているもの｝
F02M41/066	｛その回転弁─分配器を調整する装置｝
F02M41/08	その分配器とポンプ要素とが結合しているもの
F02M41/10	分配器として作動するポンプピストン
F02M41/12	そのピストンが分配器として作動するために回転するもの
F02M41/121	｛駆動軸に対して軸方向に配設されるピストンをもつもの（Ｆ０２Ｍ４１／１２３が優先）｝
F02M41/122	｛駆動軸に対して放射状に配設されるピストンをもつもの（Ｆ０２Ｍ４１／１２３が優先）｝
F02M41/123	｛燃料送出または噴射のタイミングを変える手段を特徴とするもの｝
F02M41/124	｛ポンプ室へのまたはからの燃料通路の絞り｝
F02M41/125	｛時期可変弁が燃料通路を制御するもの｝
F02M41/126	｛弁が回転ピストンに摺動可能に装着される機械的または電気的に調整可能なスリーブであるもの｝
F02M41/127	｛弁が流体に作動されるスライド弁であるもの，例．差動回転ピストンポンプ｝
F02M41/128	｛正面カムまたはローラー支持具の角度調節により噴射タイミングを変えるもの｝
F02M41/14	ポンプピストンを支持する回転式分配器
F02M41/1405	｛回転軸に対して放射状に設置されるピストン｝
F02M41/1411	｛燃料送出または噴射のタイミングを変える手段を特徴とするもの｝
F02M41/1416	｛環状カムの角度調節に特に適する装置｝
F02M41/1422	｛噴射が燃料の圧力により変位される自由ピストンにより行われるもの｝
F02M41/1427	｛ポンプ室へ通じる燃料を計量する装置，例．シャトルによるものまたは絞り弁によるもの｝
F02M41/1433	｛ピストンが回転軸に平行であるもの｝
F02M2041/1438	Ｆ０２Ｍ４１／１４およびサブグループに分類される装置に適する設備または細部
F02M2041/1444	供給ポンプ；配置またはそのための圧力調整
F02M2041/145	ポンプ室への燃料を計量する絞り弁
F02M2041/1455	シャトルそのもの，またはポンプ室へ導入される燃料を計量する絞り弁と関連したシャトル
F02M2041/1461	ピストン行程を変えるまたは燃料通路を制御するロータの軸方向変位
F02M2041/1466	ロータの軸方向変位とは別の手段によるピストン行程の変化
F02M2041/1472	最大送出量を制限する装置，または始動のためにまたは始動に先立って修正するために過剰の燃料を供給する装置
F02M2041/1477	燃料圧力を開放するものまたは燃料送出の量ー時間特性を調整するもの，例．加圧燃料を可変容積空間，蓄圧器，または戻り導管へ導くことによるもの
F02M2041/1483	時期可変弁が燃料通路を制御するもの，例．回転子に組み込まれたスリーブ弁
F02M2041/1488	弁または他の部品の電気作動
F02M2041/1494	カム，タッペト，回転子，通気手段，特に配設された弁の細部，例．回転子内にあるもの
F02M41/16	定圧源，例．アキュムレータ，から供給される分配器を特徴とするもの　｛または定圧容積形ポンプ｝
F02M43/00	２種以上の燃料または液体燃料と他の液体に同時に作用する燃料噴射装置，例．その他の液体がアンチノック剤であるもの
F02M43/02	前記装置特有のポンプ
F02M43/04	前記装置特有のインゼクタ
F02M45/00	特殊な時期―圧力または時間―量の関係をもった周期的送り出しを行うことを特徴とする燃料噴射装置（着座端部にピントルまたは栓状広がり部を備えた弁により前記送出を行う燃料噴射器Ｆ０２Ｍ６１／０６）　｛吐出弁により前記送り出しを行うポンプＦ０２Ｍ５９／４６２｝
F02M45/02	各周期的送り出しが２以上の部分に分けられているもの
F02M45/04	わずかな初期部分をもつもの，　｛例．部分負荷用初期部分および全負荷用初期および主部分｝
F02M45/06	それに特有のポンプ
F02M45/063	｛ピストンの送り出し行程が２以上の部分に分けられているもの，例．特別な形状をしたカムを使うことによるもの｝
F02M45/066	｛ピストンに特別に配設された逃がし穴および逃がしの輪郭をもつもの（Ｆ０２Ｍ４５／０６３が優先）｝
F02M45/08	それに特有のインゼクタ
F02M45/083	｛噴射弁に作用する２個以上の閉じばねをもつもの｝
F02M45/086	｛２個以上の噴射弁制御ノズルをもつもの｝
F02M45/10	多段送出を行う他のインゼクタ，例．振動弁をもつもの
F02M45/12	連続して行うもの　｛周期的なもの｝圧力を変動しながらの送出
F02M47/00	流体圧力で操作される燃料噴射弁をもつ周期的に作動する燃料噴射装置（Ｆ０２Ｍ４９／００が優先；燃料圧力により開口され，また非流体手段で閉鎖される噴射弁をもつ装置は他の特性を含むグループを参照）
F02M47/02	蓄圧インゼクタ形のもの，すなわち噴射弁を開口しようとするアキュムレータの燃料圧力と閉鎖しようとする他の室内の燃料圧力とを有し，さらにその閉鎖圧力を周期的に放出する手段を有するもの
F02M47/022	｛機械的に作動される弁は閉鎖圧力を放出するためにその室内を空にするもの｝
F02M47/025	｛水圧で作動される弁は閉鎖圧力を放出するためにその室内を空にするもの｝
F02M47/027	｛電気的に作動される弁は閉鎖圧力を放出するためにその室内を空にするもの｝
F02M47/04	噴射弁の作動に燃料以外の流体を利用するもの
F02M47/043	｛流体圧が噴射弁を閉じた状態に保つために非噴射の時期にその噴射弁に作用するもの｝
F02M47/046	｛流体圧が噴射弁を開くために噴射の時期にその噴射弁に作用するもの｝
F02M47/06	それに特有な他の燃料インゼクタ
F02M49/00	噴射ポンプまたはインゼクタが機関の動作シリンダ内の圧力により，または機関の動作ピストンの衝撃により，駆動されまたは動作する燃料噴射装置
F02M49/02	シリンダ圧力，例．圧縮終りの圧力，を利用するもの
F02M49/04	ピストンの衝撃を利用するもの
F02M51/00	電気的に作動することを特徴とする燃料噴射装置
F02M51/005	｛電線および連結片の配設，例．ワイヤーハーネス，ソケット，プラグ；燃料噴射装置内外の電子制御回路の配設｝
F02M51/02	特に低圧燃料噴射用　（｛Ｆ０２Ｍ５１／００５が優先｝；ポンプ自体Ｆ０２Ｍ５１／０４）
F02M51/04	それに特有なポンプ
F02M51/06	それに特有なインゼクタ
F02M51/0603	｛圧電または磁気ひずみ操作手段を使用するもの｝
F02M51/0607	｛中空のアクチュエータ，例．ニードルが中空空間を通過するもの｝
F02M51/061	｛電磁操作手段を使用するもの｝
F02M51/0614	｛電磁石または固定発電子の配設を特徴とするもの｝
F02M51/0617	｛２個以上の電磁石をもつもの｝
F02M51/0621	｛１個の移動発電子に作用するもの（Ｆ０２Ｍ５１／０６２８が優先）｝
F02M51/0625	｛移動発電子の配設を特徴とするもの｝
F02M51/0628	｛段状発電子をもつもの｝
F02M51/0632	｛球状または部分的に球状に形成された発電子をもつもの，例．弁体として作動するもの｝
F02M51/0635	｛巻き線に入らない板状または波形の発電子をもつもの（巻き線に入る場合Ｆ０２Ｍ５１／０６６４）｝
F02M51/0639	｛発電子が弁として作動するもの｝
F02M51/0642	｛発電子がそれ自身に取り付けられた弁をもつもの｝
F02M51/0646	｛弁が短いボディであるもの，例．球体または立方体｝
F02M51/065	｛弁が球状または部分的に球状であるもの｝
F02M51/0653	｛弁が細長いボディであるもの，例．ニードル弁｝
F02M51/0657	｛本体が空洞でその内部が燃料流と連通するもの｝
F02M51/066	｛発電子と弁が互いに相対的に移動可能であるものまたは互いに取り付けられていないもの｝
F02M51/0664	｛円筒状にまたは部分的に円筒状に形成された発電子をもつもの，例．巻き線に入るもの；巻き線に入る板状または波形の発電子をもつもの｝
F02M51/0667	｛発電子が弁として作動するまたはそれ自身に取り付けられた短い弁体をもつもの｝
F02M51/0671	｛発電子がそれ自身に取り付けられた細長い弁体をもつもの｝
F02M51/0675	｛弁体が円筒状の案内または計量部分をもつもの，例．燃料通路をもつもの｝
F02M51/0678	｛燃料通路をもつすべての部分，例．平らな部分，溝，縮径部｝
F02M51/0682	｛本体が空洞でその内部が燃料流に連通するもの（Ｆ０２Ｍ５１／０６７５が優先）｝
F02M51/0685	｛発電子と弁が互いに相対的に移動可能であるものまたは互いに取り付けられていないもの｝
F02M51/0689	｛および永久磁石（Ｆ０２Ｍ５１／０６９６が優先）｝
F02M51/0692	｛弁または発電子戻し手段としてのもの｝
F02M51/0696	｛移動可能な巻き線の使用を特徴とするもの｝
F02M51/08	
F02M53/00	加熱，冷却または熱絶縁手段を有することを特徴とする燃料噴射装置<BR>＜注＞-このグループにおいては，以下のインデックスコードが用いられる：F02M2700/077
F02M53/02	燃料加熱手段をもつもの，例．気化用
F02M53/04	加熱，冷却または熱絶縁手段をもつインゼクタ
F02M53/043	｛空冷以外の冷却手段｝
F02M53/046	｛断熱手段を有するもの｝
F02M53/06	燃料加熱手段をもつもの，例．気化用
F02M53/08	空気冷却するもの
F02M55/00	燃料導管または通気手段を特徴とする燃料噴射装置；　｛燃料タンクとポンプ間へ導管を配設（通気一般Ｂ０１Ｄ１９／００）｝
F02M55/001	｛燃料排出への侵食を防ぐ手段を有するポンプ｝
F02M55/002	｛インゼクタ内のまたはからの漏えいまたは排水導管の配設｝
F02M55/004	｛継手；シール｝
F02M55/005	｛高圧導管用のもの，例．ポンプ出口またはインゼクタ入口に接続されるもの｝
F02M55/007	｛通気手段｝
F02M55/008	｛噴射器内の燃料通路の配置｝
F02M55/02	噴射ポンプとインジェクタ間の導管｛例．ポンプとコモンレール間の導管またはコモンレールとインジェクタ間の導管｝
F02M55/025	｛共通のレール｝
F02M55/04	振動減衰手段　｛または圧力変動｝噴射ポンプ入口におけるもの｛または出口｝
F02M57/00	他の装置と組み合わされるまたは協働する燃料噴射器<BR>＜注＞-このグループにおいては以下のインデックスコードが用いられる：F02M2700/07J、F02M2700/1335
F02M57/005	｛センサである装置｝
F02M57/02	構造的に燃料噴射ポンプと結合されたインゼクタ
F02M57/021	｛インゼクタが弁なし形式であるもの，例．送り出し行程の終わりに噴射ノズルの円すい座と協働するポンプピストン｝
F02M57/022	｛ポンプ駆動を特徴とするもの｝
F02M57/023	｛機械的なもの｝
F02M57/024	｛ピストンの行程を変える液圧的なリンクを有するもの｝
F02M57/025	｛液圧的なもの，例．圧力の増幅があるもの｝
F02M57/026	｛圧力増幅器の構造の詳細，例．燃料通路または増圧機ピストンやヘッド内に配置されたチェックバルブ，特定の直径との関係，ストップメンバー，ポートまたは導管の配置｝
F02M57/027	｛電気的なもの｝
F02M57/028	｛空圧的なもの（機関シリンダ圧力を使用するものＦ０２Ｍ４９／０２）｝
F02M57/04	前記他の装置が燃焼空気取り入れまたは排気弁であるもの
F02M57/06	前記他の装置が点火プラグであるもの
F02M59/00	特に燃料噴射に適し，グループF02M39/00からF02M57/00に分類されないポンプ，｛例．回転シリンダブロック形ポンプ｝（ポンプの一般的特徴Ｆ０４）<BR>＜注＞-このグループにおいては以下のインデックスコードが用いられる：F02M2700/07G，F02M2700/13E，F02M2700/1323，F02M2700/1341，F02M2700/1352，F02M2700/1388
F02M59/02	往復動ピストン形のもの　｛または往復動シリンダ形のもの｝
F02M59/022	｛インゼクタへ引き続き送出するためにピストンの送り出し行程中，加圧された燃料を蓄える蓄圧器をもつもの｝
F02M59/025	｛シングルピストンに特徴があるもの｝
F02M59/027	｛ユニットポンプ，すなわち，単一のピストンとシリンダポンプユニット，例．カムシャフトと協働するもの｝
F02M59/04	ピストン駆動軸に対するシリンダの特殊な配列，例．前記軸に平行に配列されていること，を特徴とするもの　｛または斜板形ポンプ（回転弁をもつものＦ０２Ｍ５９／３６２）｝
F02M59/06	駆動軸に対し半径方向に，例．Ｖ形または星形に，配列されたシリンダをもつもの
F02M59/08	共同の出口をもつ２個以上のポンプ要素を特徴とするもの　｛またはひとつの機関シリンダに供給する数個のポンプ要素（共通のレールに供給するものＦ０２Ｍ６３／０２２５）｝
F02M59/10	ピストン駆動に特徴のあるもの
F02M59/102	｛機械的駆動，例．タペットまたはカム（Ｆ０２Ｍ４５／０６３が優先）｝
F02M59/105	｛油圧駆動（Ｆ０２Ｍ５９／３２が優先）｝
F02M59/107	｛空圧駆動，例．クランクケース圧駆動（Ｆ０２Ｍ４９／００が優先）｝
F02M59/12	他の容積形ポンプ要素，例．回転形，を有するもの
F02M59/14	弾性壁形のもの
F02M59/16	燃料の多段圧縮を行なうことを特徴とするもの
F02M59/18	ポンプ作用が予圧ばねの解放により行なわれることを特徴とするもの
F02M59/20	燃料送出の量または時期を変えるもの（分配器ポンプ用のものＦ０２Ｍ４１／１２３，Ｆ０２Ｍ４１／１４１１）
F02M59/205	｛ポンプ要素へ通じる燃料の量が補助計量装置により計量されるもの｝
F02M59/22	量を変えるもの　｛または時期｝シリンダヘッドの空間を調節することによるもの
F02M59/24	可変有効行程部分を有する定行程ピストンをもつもの
F02M59/243	｛それ等のピストンに関するシリンダの移動によりもたらされるもの｝
F02M59/246	｛その機構｝
F02M59/26	シリンダに対するピストンの移動によりもたらされるもの
F02M59/265	｛ピストン上の流出輪郭の流出口の配設または形状を特徴とするもの（Ｆ０２Ｍ４５／０６６が優先）｝
F02M59/28	その機構
F02M59/30	可変行程ピストンをもつもの　｛（斜板形ポンプＦ０２Ｍ５９／０４）｝
F02M59/32	燃料送出が噴射を行なう燃料排出補助ピストンにより制御されるもの　｛（回転式分配器支持ポンプピストンと結合されるものＦ０２Ｍ４１／１４２２；低圧燃料噴射Ｆ０２Ｍ６９／１２）｝
F02M59/34	ポンプ要素への通路またはあふれ通路を絞ることによるもの　｛例．液体止めまたは接合部をもつ圧力制御滑動弁による絞り｝
F02M59/36	燃料通路を制御する時期可変弁によるもの　｛ポンプ要素または通路をあふれさせるもの｝
F02M59/361	｛機械的に作動される弁｝
F02M59/362	｛回転する弁（回転燃料分配器と結合するものＦ０２Ｍ４１／０６３）｝
F02M59/363	｛回転弁を調整する装置｝
F02M59/365	｛弁が補助ポンプ内に生じる流体圧により作動されるもの，例．差動ピストンをもつポンプ；計量弁を作動する供給ポンプの調整された圧力，例．ポンプピストンを取り囲むスリーブ｝
F02M59/366	｛弁が電気的に作動されるもの｝
F02M59/367	｛ポンプインレットバルブが作動時に開くチェックバルブタイプであるもの｝
F02M59/368	｛ポンプインレットバルブが作動時に閉じられているもの｝
F02M59/38	特殊な利用または状態に適用することを特徴とするポンプ
F02M59/40	可逆機関用
F02M59/42	機関の始動用　｛（過剰燃料の供給Ｆ０２Ｍ５９／４４７）｝
F02M59/44	グループＦ０２Ｍ５９／０２からＦ０２Ｍ５９／４２の装置に分類されないまたは無関係な細部，構成要素部品または付属品；　｛変換器をもつポンプ，例．ポンプラックまたはピストンの変位を測定するためのもの｝
F02M59/442	｛ポンププランジャの周囲の燃料漏れを防ぐ手段，例．流体防壁｝
F02M59/445	｛特別な材料の選択｝
F02M59/447	｛燃料送出を制限するまたは一時的に過剰な燃料を供給するのに特に適した手段，例．機関の始動用のもの（燃料ポンプ調整装置と結合したものＦ０２Ｄ）｝
F02M59/46	弁｛（燃料の流れまたは圧力を制御するためのものＦ０２Ｍ６３／００１２）｝；（一般Ｆ１６Ｋ）
F02M59/462	｛送出弁｝
F02M59/464	｛チェックバルブタイプのインレットバルブ｝
F02M59/466	｛電動弁，例．電磁または圧電操作手段を使用するもの｝
F02M59/468	｛圧電操作手段を使用するもの｝
F02M59/48	組み立て；分解；交換
F02M59/485	｛送出弁のケーシングおよびバレルを互いにまたはポンプケーシングに固着する手段｝
F02M61/00	グループF02M39/00からF02M57/00またはF02M67/00に分類されていない燃料噴射装置<BR>＜注＞-このグループにおいては以下のインデックスコードが用いられる：F02M2700/07，F02M2700/07B，F02M2700/074
F02M61/02	弁なし形式のもの
F02M61/04	弁を有するもの，　｛例．連続する複数の弁をもつもの｝（弁一般Ｆ１６Ｋ）
F02M61/042	｛弁が燃料通路を備えているもの｝
F02M61/045	｛弁が燃料ノズルを備えているもの｝
F02M61/047	｛弁が変形可能なノズル部品で形成されるもの，例．燃料ノズルをもつ弾力板または円板｝
F02M61/06	弁が着座端部にピントルまたは栓状広がり部を備えているもの
F02M61/08	その弁が燃料の流れる方向に開口するもの　｛Ｆ０２Ｍ６１／０４７が優先｝
F02M61/10	細長い弁体，すなわち針弁形式のものをもつ他のインゼクタ
F02M61/12	弁体の案内または心出し手段を設けたことを特徴とするもの
F02M61/14	機関に対するインゼクタの配列；インゼクタの取り付け
F02M61/145	｛吸気導管内へ開口している噴射ノズル｝
F02M61/16	グループＦ０２Ｍ６１／０２からＦ０２Ｍ６１／１４の装置に分類されない，または無関係な細部
F02M61/161	｛噴射弁の持ち上げを調整する手段｝
F02M61/162	｛ノズルの上流のまたは近くの燃料に旋回運動を伝える手段｝
F02M61/163	｛手段がらせん状にまたは渦巻き状に形成された溝をもつ噴射弁であるもの｝
F02M61/165	｛インゼクタへの燃料入口に特に適したフィルタ要素｝
F02M61/166	｛特殊な材質の選択｝
F02M61/167	｛間隙または熱膨張を補正する手段｝
F02M61/168	｛組み立て；分解；製造；調整｝
F02M61/18	噴射ノズル，例．弁座をもつもの；　｛弁部材着座端部の詳細，他には分類されないもの｝
F02M61/1806	｛ノズルの配設を特徴とするもの，例．方向またはサイズ｝
F02M61/1813	｛弁部材の移動方向に対して異なる向きを有する排出オリフィス，例．排出オリフィスから出てくる燃料ジェットが互いに衝突するような向き｝
F02M61/182	｛排出オリフィスは弁部材の移動方向に対して異なる横方向の平面内に位置するもの｝
F02M61/1826	｛異なるサイズを有する排出オリフィス｝
F02M61/1833	｛断面積を変更できる排出オリフィス，例．発散するもの｝
F02M61/184	｛非円形断面を有する排出オリフィス｝
F02M61/1846	｛排出オリフィスの寸法特徴｝
F02M61/1853	｛オリフィス板｝
F02M61/186	｛多層オリフィス板｝
F02M61/1866	｛バルブシートまたは複数の円錐を有する部材の端部｝
F02M61/1873	｛バルブシートまたは円周溝またはリッジを有する部材の端部，例．トロイダル｝
F02M61/188	｛球状または部分的に球状の弁部材の端部｝
F02M61/1886	｛F02M61/1866からF02M61/1866のグループにカバーされていないバルブシートの詳細｝｝
F02M61/1893	｛F02M61/1866からF02M61/188のグループにカバーされていない弁部材の詳細｝
F02M61/20	弁の機械的閉鎖，例．ばねまたはおもりの配備　｛または永久磁石；弁持ち上げの減衰（Ｆ０２Ｍ６１／２０５が優先）｝
F02M61/205	｛ばね張力を変えるまたは噴射弁を閉じるためのばね力を補助するのに特に適した手段，例．弁持ち上げの減衰するもの｝
F02M63/00	グループF02M39/00からF02M57/00またはF02M67/00に分類されていない適切な特徴を有する燃料噴射装置；グループF02M39/00からF02M61/00またはF02M67/00に分類されない，または無関係な燃料噴射装置の細部，構成部品，または付属品；｛燃料ポンプと他の装置との組合せ，例．潤滑ポンプ｝<BR>＜注＞-このグループにおいては以下のインデックスコードが用いられる：F02M2700/05，F02M2700/072
F02M63/0001	｛特別に配設された潤滑系統をもつ燃料噴射装置，例．重油によるもの（機関の潤滑Ｆ０１Ｍ）｝
F02M63/0003	｛圧力源，例．定圧ポンプまたはアキュムレータを，機械的に，例．ばねにより閉じた状態に維持され，および燃料圧により自動的に開口される噴射弁に接続する周期的作動弁をもつ燃料噴射装置（分配器をもつものＦ０１Ｍ４１／１６(ＥＣＬＡ)；低圧燃料噴射Ｆ０２Ｍ６９／１４）｝
F02M63/0005	｛流体圧により作動する弁を使用するもの｝
F02M63/0007	｛電気的に作動する弁を使用するもの（噴射弁Ｆ０２Ｍ５１／０６）｝
F02M63/0008	｛機械的に作動する弁を使用するもの｝
F02M63/001	｛機械的に，例．ばねにより閉じた状態に維持され，および当面周期的に作動する機構により開口する噴射弁をもつ燃料噴射装置（Ｆ０２Ｍ６７／１２が優先；流体圧により作動するものＦ０２Ｍ４７／００；電気的に作動するものＦ０２Ｍ５１／０６；燃料圧により開口するものＦ０２Ｍ６１／００）｝
F02M63/0012	｛弁（燃料測定はその関連するグループを参照，例．Ｆ０２Ｍ５９／３４；燃料噴射ポンプ用入口または出口逆止弁Ｆ０２Ｍ５９／４６；燃料噴射はその関連するグループを参照，例．Ｆ０２Ｍ６１／００）｝
F02M63/0014	｛弁作動手段を特徴とするもの｝
F02M63/0015	｛電気式のもの，例．ソレノイドを使用するもの｝
F02M63/0017	｛電磁作動手段を用いるもの｝
F02M63/0019	｛電磁石の配置または固定アーマチュアの配置に特徴があるもの｝
F02M63/0021	｛モバイルアーマチュアの配置に特徴があるもの｝
F02M63/0022	｛アーマチュアおよびバルブが互いに相対的に動くことが許可されているもの｝
F02M63/0024	｛永久磁石と組み合わせているもの｝
F02M63/0026	｛圧電または磁歪アクチュエータを使用するもの｝
F02M63/0028	｛油圧式のもの｝
F02M63/0029	｛油圧室を制御するパイロット弁を使用するもの｝
F02M63/0031	｛弁の型を特徴とするもの｝
F02M63/0033	｛リフトバルブ，すなわち，バルブシートの面に垂直に移動する弁部材を有するもの｝
F02M63/0035	｛ポペットバルブ，すなわち，バルブシートの面に垂直に移動するキノコ型の弁部材を有するもの｝
F02M63/0036	｛球状または部分的に球状の形の弁部材の端部を有するもの｝
F02M63/0038	｛回転型のもの｝
F02M63/004	｛スライド型のもの｝
F02M63/0042	｛リフトバルブタイプのバルブシートと組み合わせるもの｝
F02M63/0043	｛二方弁｝
F02M63/0045	｛三方弁｝
F02M63/0047	｛四方弁または四方向以上をもつ弁｝
F02M63/0049	｛組み合わされた弁ユニット，例．ポンプ室および噴射弁を制御するためのもの｝
F02M63/005	｛圧力リリーフバルブ｝
F02M63/0052	｛開弁圧を調整する手段をもつもの，例．電気的に制御するもの｝
F02M63/0054	｛チェックバルブ（F02M59/462，F02M59/464が優先）｝
F02M63/0056	｛スロットルバルブ，例．流れを抑制する可変開口部の位置｝
F02M63/0057	｛燃料の弁アクチュエータとの接触を避けるための手段，例．ベローズまたはダイヤフラムを使用することによりアクチュエータを隔てるもの｝
F02M63/0059	｛弁アクチュエータの配設｝
F02M63/0061	｛２個以上の弁本体に作用する単一のアクチュエータ｝
F02M63/0063	｛単一の弁本体に作用する２個以上のアクチュエータ｝
F02M63/0064	｛２個以上の弁本体に作用する２個以上のアクチュエータ｝
F02M63/0066	｛電磁および圧電または磁歪アクチュエータの組み合わせ｝
F02M63/0068	｛弁を部分的および完全に開くのに特に適したアクチュエータ｝
F02M63/007	｛グループＦ０２Ｍ６３／００１４からＦ０２Ｍ６３／００５９の装置に分類されない，またはそれらにない注目すべき細部｝
F02M63/0071	｛いずれの案内手段の欠如でも含めてバルブに案内手段またはセンタリングに特徴があるもの｝
F02M63/0073	｛圧力バランスバルブ｝
F02M63/0075	｛バルブ内のストップメンバー，例．アーマチュア，バルブまたはスプリングの移動を制限するプレートまたはディスク｝
F02M63/0077	｛バルブシートの細部｝
F02M63/0078	｛弁部材の詳細，例．弁部材の特殊な形状，中空または燃料の通路｝
F02M63/008	｛中空の弁部材，例．内部に導かれたメンバ｝
F02M63/02	１個の共通のポンプ要素により供給される数個のインゼクタを有するかまたは１個の共通のインゼクタに供給する数個のポンプ要素を有する燃料噴射装置；ポンプ，ポンプ要素またはインゼクタを締切るものを有する燃料噴射装置；ポンプ要素とインゼクタを交互に変りうるよう相互連絡させるものを有する燃料噴射装置
F02M63/0205	｛機関または噴射装置が異常作動の場合のポンプまたはインゼクタの締め切り用のもの，例．過速，燃料ポンプまたはインゼクタの破壊（潤滑剤圧力が不足すると機関燃料系統に作用する安全装置Ｆ０１Ｍ１／２４）；機関を停止するためのポンプ締め切り用のもの｝
F02M63/021	｛ポンプピストンをロックすることによるもの｝
F02M63/0215	｛燃料導管を排水または閉鎖することによるもの｝
F02M63/022	｛燃料制御機構に作用することによるもの｝
F02M63/0225	｛数個のインゼクタに供給する１個の共通のレールを有する燃料噴射装置（Ｆ０２Ｍ６３／０００３が優先）；共通のレール内の圧力を変える手段；共通のレールに供給するポンプ｝
F02M63/023	｛コモンレール内の様々な圧力のための手段（圧力制御F02D41/3845）｝
F02M63/0235	｛燃料の圧力から抜くもの｝
F02M63/024	｛低圧ポンプから高圧ポンプの間｝
F02M63/0245	｛高圧ポンプとコモンレールの間｝
F02M63/025	｛コモンレールから｝
F02M63/026	｛電源オフ時のコモンレール内の圧力を低減するための手段（圧力制御F02D41/3845）｝
F02M63/0265	｛コモンレールに供給するポンプ｝
F02M63/027	｛単一のコモンレールに供給する複数の高圧ポンプ｝
F02M63/0275	｛コモンレールの配置｝
F02M63/028	｛リターンレスコモンレールシステム｝
F02M63/0285	｛複数のコモンレールを持つもの｝
F02M63/029	｛シリンダ列ごと，例．シリンダ列ごとに異なる燃料または燃料を異なる圧力レベルに保存するもの｝
F02M63/0295	｛V型，星型，水平対向型エンジンのためのもの｝
F02M63/04	ある時期に対して周期的に作動する機構により閉鎖され，またその機構が弁を解放するとき燃料圧力，例．定圧ポンプまたはアキュームレータ，により自動的に開口される噴射弁を有する燃料噴射装置
F02M63/06	噴射弁を開口するための燃料慣性により発　生する圧力波の利用
F02M65/00	燃料噴射装置の試験，例．噴射噴霧　｛（点火の試験Ｆ０２Ｐ１７／００；燃料消費の測定Ｇ０１Ｆ９／００）；燃料噴射装置の清掃｝
F02M65/001	｛燃料噴射器の燃料供給を測定するもの｝
F02M65/002	｛多シリンダ噴射ポンプの燃料送出の測定｝
F02M65/003	｛高圧ラインにおける燃料圧の変化の測定｝
F02M65/005	｛噴射弁の持ち上げの測定または検出，例．噴射時期を決定するためのもの｝
F02M65/006	｛燃料噴射装置の燃料漏れを測定または検出するもの｝
F02M65/007	｛清掃｝
F02M65/008	｛インゼクタだけのもの｝
F02M67/00	エンジン作動シリンダ内に燃料を搬送する高圧ガスによって行われる燃料噴射装置，例．空気噴射型（低圧燃料噴射装置に圧縮空気を使用するもの）<BR>＜注＞-このグループにおいて以下のインデックスコードが用いられる：F02B2720/25
F02M67/005	｛燃料─ガス混合気が機関へのその後の噴射のためにポンプ内で圧縮されるもの｝
F02M67/02	ガスが圧縮空気，例．ポンプ内で圧縮された空気，であるもの（前記ポンプの配備または適用Ｆ０２Ｂ）
F02M67/04	その空気が機関の動作シリンダより抜き取られるもの
F02M67/06	そのガスが空気以外のもの，例．蒸気または燃焼ガス
F02M67/08	そのガスが機関の動作シリンダ内以外の一部の燃料の燃焼により生ぜしめられるもの
F02M67/10	それに特有なインゼクタ，例．弁なし形式のもの
F02M67/12	弁を有するもの
F02M67/14	異種燃料，例．主燃料と容易に自己点火する始動燃料，を噴射する装置を特徴とするもの
F02M69/00	低圧燃料噴射装置（電気的作動F02M51/00）；｛連続および間欠噴射の両方をする装置；異なった燃料を噴射する装置｝<BR>＜注＞-このグループにおいて以下のインデックスコードが用いられる：F02M2700/43C，F02B2720/15
F02M69/002	｛燃料が噴射される場所を断続的に計量する手段を特徴とするもの（Ｆ０２Ｍ６９／１２，Ｆ０２Ｍ６９／１４が優先）｝
F02M69/005	｛噴射される燃料による機関への空気供給の制御を特徴とするもの｝
F02M69/007	｛空気絞り弁に作用する主燃料回路から逸脱する燃料圧を使用する装置によるもの｝
F02M69/02	それに特有なポンプ　｛（弾性壁型ポンプＦ０２Ｍ５９／１４）｝
F02M69/04	それに特有なインゼクタ
F02M69/041	｛燃料を霧化する振動手段をもつもの，例．音波または超音波振動するもの｝
F02M69/042	｛機関に対するインゼクタの位置決め，例．吸気導管内におけるもの（インゼクタの取り付けＦ０２Ｍ６１／１４）｝
F02M69/043	｛空気絞り弁の上流の吸気マニホルド内への噴射用のもの｝
F02M69/044	｛空気絞り弁の下流の吸気マニホルド内への噴射用のもの｝
F02M69/045	｛機関シリンダ内への噴射用のもの｝
F02M69/046	｛燃焼室と吸気管の両方に注入するもの｝
F02M69/047	｛空気室をもつインゼクタ，例．ノズルを空気にさらすために大気と連通しているもの（Ｆ０２Ｍ６９／３２５が優先）｝
F02M69/048	｛可変燃料出口をもつもの，例．操作者により作動される弁により制御されるもの｝
F02M69/06	燃料に作用する遠心力による燃料の加圧を特徴とするもの
F02M69/08	燃料が圧縮空気により燃焼空気主流内に導かれることを特徴とするもの
F02M69/10	掃気される２サイクル機関に特有なもの，例．クランクケースポンプ室内への噴射
F02M69/12	噴射ノズルへの燃料を間欠的に計量し供給するための移動させられる自由ピストンから成るもの　｛（燃料置換用補助ピストンをもつ高圧燃料噴射Ｆ０２Ｍ５９／３２）｝
F02M69/125	｛自由ピストンの行程を変える手段｝
F02M69/14	噴射期間中加圧燃料源に噴射ノズルを接続させる周期的作動の弁をもつもの　｛（高圧燃料噴射装置Ｆ０２Ｍ６３／０００３）｝
F02M69/142	｛弁が流体の衝撃により操作されるもの，例．双安定流体操作弁を使用するもの｝
F02M69/145	｛弁が電気的に作動されるもの（電気的に作動するインゼクタＦ０２Ｍ５１／０６）｝
F02M69/147	｛弁が機械的に作動されるもの，例．回転するもの｝
F02M69/16	インゼクタへ連続的な燃料流を計量するための手段，あるいは以下のものの上流の燃料圧力を変えるための手段によって特徴づけられるもの　｛連続的または断続的に作動されるもの｝インゼクタ
F02M69/18	その手段がインゼクタへの燃料通路を絞る計量弁あるいはあふれ通路を絞るバイパス弁であるもの，計量弁はエンジン作動パラメータ，例．エンジン負荷，スピード，温度，空気量，に応動した装置によって動作されるもの（Ｆ０２Ｍ６９／２６が優先）
F02M69/20	装置がサーボモータであるもの，例．エンジン取り入れ口の空気の圧力あるいは真空を使用するもの（Ｆ０２Ｍ６９／２２が優先）
F02M69/22	その装置が空気取入れ導管に移動可能にすえつけられ，エンジンへ通じる空気の量に応じて移動させられる部材から成るもの
F02M69/24	その装置が燃料通路をコントロールしている弁にオペレーターによって動かされる空気絞り弁の動きを伝動するための部材から成るもの
F02M69/26	その手段が燃料のバイパス通路において燃料圧力を変えるもの，燃料圧力は噴射ノズルへの燃料流を可変的に絞るために計量され絞られた燃料圧力の作用に対して燃料絞り弁に作用しているもの，例．計量弁での圧力差を一定に保つため
F02M69/28	一定の作動期間中，例．減速，エンジンあるいは主インゼクタへの燃料供給をカットするための手段によって特徴づけられるもの
F02M69/30	機関の始動またはアイドリングを促進するための手段または給気を濃化するための手段をもつことによって特徴づけられるもの，例．機関の作動温度以下あるいは高出力要求以上（加速においてはＦ０２Ｍ６９／４４）
F02M69/32	空気絞り弁のまわりの空気バイパスをもつものあるいは補助空気通路をもつもの，例．その中に可変的に制御される弁をもつもの
F02M69/325	｛その中に補助噴射ノズルをもつもの（Ｆ０２Ｍ６９／３４が優先）｝
F02M69/34	燃料を機関へ供給する補助燃料回路をもつもの，例．噴射ノズルへ直接的に接続されている燃料ポンプ出口をもつもの
F02M69/36	インゼクタへの燃料流を変更する濃化機構をもつもの，例．燃料計量装置において，あるいは噴射ノズルへの燃料通路かあふれ通路を絞っている弁において作動することによるもの　｛（加速におけるものＦ０２Ｍ６９／４４）｝
F02M69/38	燃料圧力を使用するもの，例．燃料計量装置の制御室内の燃料圧力を変えるもの（Ｆ０２Ｍ６９／２６が優先）
F02M69/383	｛異なった通路を通ってインゼクタまたは排水路へ向かう燃料，燃料圧力が選択的にこれらの通路を閉じたり開けたりするように弁に作用するもの｝
F02M69/386	｛計量弁を迂回する燃料の圧力を可変的に制御するもの，例．温度信号または酸素センサに応動する弁によるもの｝
F02M69/40	可変的に制御された空気圧力を使用するもの，例．燃料計量装置において作動している取り入れ空気真空信号を変えることによるもの
F02M69/42	可変的な流体圧力以外の手段を使用するもの，例．機械的あるいは電気的に燃料計量装置において作動するもの
F02M69/44	急な空気の絞り開放，例．加速，において機関に付加的な燃料を供給するための手段を特徴とするもの
F02M69/46	グループＦ０２Ｍ６９／０２からＦ０２Ｍ６９／４４の装置に分類されないまたは無関係な細部，構成要素部品または付属品
F02M69/462	｛燃料導管の配設，例．機関が停止したあとパイプ内の圧力を維持するための弁をもつもの｝
F02M69/465	｛燃料レールのもの｝
F02M69/467	｛燃料送出に作用する制御信号を発するために吸気を使用する装置（Ｆ０２Ｍ６９／１２５，Ｆ０２Ｍ６９／２０，Ｆ０２Ｍ６９／４０が優先）｝
F02M69/48	空気センサの配置　｛（Ｆ０２Ｍ６９／２２が優先）｝
F02M69/50	燃料分配器の配置，　｛例．計量された燃料の等しい部分をインゼクタへ供給するための手段を有するもの（Ｆ０２Ｍ６９／１４７が優先）｝
F02M69/52	燃料計量装置の配置　｛（Ｆ０２Ｍ６９／１８が優先）｝
F02M69/54	燃料圧力調整器の配置
F02M71/00	気化器と低圧燃料噴射装置の組合せ（気化器の空気絞りが急激に開口した際に吸気を濃くする手段F02M7/06）<BR>＜注＞-このグループにおいて以下のインデックスコードが用いられる：F02M2700/1347
F02M71/02	気化器によりつくり出されそして主燃焼空気内への次の噴射のために圧縮される燃料―空気混合気をもつもの（前記ポンプの適用または配備Ｆ０２Ｂ）
F02M71/04	始動またはアイドリングのみに使用される気化器と機関の通常運転中に使用される噴射装置とをもつもの　｛またはその逆のもの｝
F02M99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項
F02M2200/00	他に分類されていない燃料噴射装置の詳細
F02M2200/02	燃料噴射装置の磨耗を低減するための手段を有するもの
F02M2200/03	燃料不噴射装置のストレスを軽減するまたは回避する手段を有するもの，例．流体圧力，温度変化，または機械的な力によって引き起こされるストレス
F02M2200/04	キャビテーションの影響を回避する手段を有する燃料噴射装置，例．浸食
F02M2200/05	腐食を防止する手段を有する燃料噴射装置
F02M2200/06	コーキングを防止する手段を有する燃料噴射装置，例．吐出口またはニードル弁の燃料噴射装置
F02M2200/07	バルブまたはアーマチュアの固定を回避する手段を有する燃料噴射装置，例．部品の油圧または磁気固着を防止
F02M2200/08	磁束に影響を与えるための特別な手段を有する燃料噴射装置，例．磁束を保護するかガイドする
F02M2200/09	ノイズを低減する手段を有する燃料噴射装置
F02M2200/16	他に分類されていない燃料噴射装置の詳細シール
F02M2200/18	他に分類されていない安全性を維持するための手段を有する燃料噴射装置
F02M2200/185	衝突の安全性を向上させるための手段をもつもの
F02M2200/20	永久磁石を備えた燃料噴射装置
F02M2200/21	圧電または磁歪素子を有する燃料噴射装置
F02M2200/215	圧電または磁歪素子がハウジング中に傾くもの
F02M2200/22	バイメタルまたは形状記憶合金素子を有する燃料噴射装置
F02M2200/24	センサを有する燃料噴射装置
F02M2200/241	加速度や振動センサ
F02M2200/242	変位センサ
F02M2200/244	力センサ
F02M2200/245	位置センサ，例．ホールセンサ
F02M2200/247	圧力センサ
F02M2200/248	温度センサ
F02M2200/25	熱膨張性要素を持つ燃料噴射装置
F02M2200/26	コイルバネ以外の弾性変形可能な要素を有する燃料噴射装置
F02M2200/27	フィルタを備えた燃料噴射装置
F02M2200/28	燃料噴射装置における絞りの詳細
F02M2200/29	回転手段を有する燃料噴射装置（ロータリバルブF02M63/0038）
F02M2200/30	機械部品を有する燃料噴射装置の動きが減衰されるもの
F02M2200/302	電気的手段を用いるもの
F02M2200/304	油圧手段を用いるもの
F02M2200/306	機械的手段を用いるもの
F02M2200/308	空気圧手段を用いるもの
F02M2200/31	油圧変動の減衰要素を有する燃料噴射装置
F02M2200/315	燃料圧力変動を減衰するもの
F02M2200/40	燃料噴射装置と燃料アキュムレータ，例．まとめられた燃料アキュムレータを有する燃料噴射器
F02M2200/44	バルブ，例．横並びに配置された弁体を有する噴射器
F02M2200/46	バルブ，例．同心円状の弁体と噴射器
F02M2200/50	燃料噴射器または燃料噴射ポンプにおいて使用されるバルブスプリングの配置
F02M2200/502	弁体を開いた位置に付勢するスプリング
F02M2200/505	バネ座をスライドさせてスプリングのテンションを調整するもの
F02M2200/507	バネ座をねじ込むことによってスプリングのテンションを調整するもの
F02M2200/60	エンジン始動を容易にするための手段を有する燃料噴射装置，例．コモンレール内の残圧を保持するためのバルブや燃料通路
F02M2200/70	アクチュエータとアクチュエータ要素との間の結合，例．圧電アクチュエータとニードル弁またはポンププランジャとの間
F02M2200/701	機械的
F02M2200/702	アクチュエータおよびアクチュエータ要素が異なる方向に移動するもの，例．反対方向
F02M2200/703	油圧
F02M2200/704	アクチュエータおよびアクチュエータ要素が異なる方向に移動するもの，例．反対方向
F02M2200/705	油圧室を充填または空にするための手段，例．クリアランスまたは熱膨張を補うもの
F02M2200/706	油圧室を充填または空にするためのバルブ
F02M2200/707	アクチュエータと燃料の接触を回避する手段，例．ベローズやダイアフラムを用いてアクチュエータを隔離するもの
F02M2200/708	可変スリーブによって形成された油圧室
F02M2200/80	燃料噴射装置の製造，修理，または組立
F02M2200/8007	燃料噴射装置のデータを記憶するもの，例．バーコードやEPROMを用いて印刷することによるもの
F02M2200/8015	特定の方向の燃料噴射装置の組み立てのための準備，例．マーキング，ノッチ，またはクリップ以外の特殊な形状のスリーブ
F02M2200/8023	迅速な作用メカニズムの使用を必要としている組立，例．クリップ
F02M2200/803	クランプ要素と固定手段を用いるもの，例．ボルトまたはねじ
F02M2200/8038	接着剤，グルーなどの使用を含む組立
F02M2200/8046	射出成型を含む製造，例．プラスチックまたは金属
F02M2200/8053	それらの装置または部品の機械的変形を伴うもの
F02M2200/8061	圧入を伴うもの，すなわち，干渉や摩擦嵌合
F02M2200/8069	燃料装置からの材料の除去に関するもの，例．パンチ，ハイドロ浸食または機械的操作によるもの
F02M2200/8076	ねじ部品を含むもの
F02M2200/8084	溶接または半田付けを含むもの
F02M2200/8092	調整または較正
F02M2200/85	燃料噴射装置の取り付け
F02M2200/851	噴射器の角度回転または軸方向位置を調整するための準備
F02M2200/852	とある方向に燃料噴射装置を置くための準備，例．マーキングまたはノッチ
F02M2200/853	迅速な作用機構の使用を含むもの，例．クリップ
F02M2200/855	クランプ要素または固定手段を用いるもの，例．ボルトまたはねじ
F02M2200/856	燃料に対する噴射器またはコモンレールを搭載することに特徴があるものまたはその逆であるもの
F02M2200/857	エンジンに燃料やコモンレールを搭載することにより特徴づけられるもの
F02M2200/858	噴射器とエンジンとの間のシール配置
F02M2200/90	特定の材料の選択
F02M2200/9007	セラミック材料
F02M2200/9015	エラストマーやプラスチック材料
F02M2200/9023	繊維材料
F02M2200/903	ガラス
F02M2200/9038	コーティング
F02M2200/9046	多層材料
F02M2200/9053	金属
F02M2200/9061	燃料噴射装置に使用される金属の特性を修正するための特別な処置，例．機械的または電磁特性を変更する
F02M2200/9069	非磁性金属
F02M2200/9076	非鉄金属
F02M2200/9084	レオロジー流体
F02M2200/9092	焼結材料
F02M2200/95	特定の燃料で作動する燃料噴射装置，例．バイオディーゼル，エタノール，混合燃料
F02M2200/953	ジメチルエーテル，DME
F02M2200/956	エタノール
F02M2547/00	流体圧力によって作動燃料噴射弁のための特殊機構
F02M2547/001	可動スリーブによって形成された制御室
F02M2547/003	制御室とバルブピストンを含むバルブインサート
F02M2547/005	燃料リターンのない燃料噴射装置，すなわち，制御チャンバ内の圧力が一方向にのみ流体の流れと燃焼室内に放出される
F02M2547/006	油圧閉鎖力を支援するスプリング
F02M2547/008	外または制御室への流量に影響を与えるための手段，例．ニードルの位置に応じているもの
F02M2700/00	燃焼機関用の空気，燃料，燃料空気混合気または補助流体の供給，給送または準備；排気ガスの使用；ピストン機関の圧縮機
F02M2700/05	その他の構造要素；漏えい検知
F02M2700/055	噴射ノズル間の燃料分配
F02M2700/07	燃料供給制御を可能とするノズルおよびインゼクタ
F02M2700/071	弁を有するインゼクタ
F02M2700/072	加圧燃料の供給するための機関によって作動する噴射弁；電気的または電磁的に作動するインゼクタ
F02M2700/074	加圧燃料供給のための燃料圧力によって作動する噴射弁
F02M2700/075	加圧燃料供給用シリンダ圧力または他の空気圧力によって作動する噴射弁
F02M2700/077	インゼクタが冷却または加熱手段を有するもの
F02M2700/078	燃料噴射ポンプと組合されたインゼクタ
F02M2700/12	燃焼機関用ガス混合物を作る装置または装置
F02M2700/123	燃料供給装置
F02M2700/126	空気およびガスの供給または混合する装置
F02M2700/13	爆発性混合気を作る特別装置；燃料ポンプ
F02M2700/1305	気化器用補助空気供給装置
F02M2700/1311	レジスタ気化器の制御用装置または並列に配列された気化器用装置
F02M2700/1317	内燃機関用燃料ポンプ
F02M2700/1323	制御されたダイヤフラム式燃料ポンプ
F02M2700/1329	駆動軸の延長内にある平行ピストンまたは単一ピストンをもつ制御ロータリ燃料ポンプ
F02M2700/1335	燃料インゼクタと結合された燃料ポンプ
F02M2700/1341	異なったガス圧力による燃料ポンプ
F02M2700/1347	気化器に作動する燃料ポンプ；加速ポンプ
F02M2700/1352	制御手段なしの定行程ピストンをもつ燃料ポンプ
F02M2700/1358	ポンプ室への燃料入口を制御する燃料ポンプ
F02M2700/1364	燃料戻り弁により制御される燃料ポンプ
F02M2700/137	送出管へのポンプ室の燃料出口を制御する燃料プンプ
F02M2700/1376	ポンプピストン行程を制御する燃料ポンプ
F02M2700/1382	非回転ピストンに関連してシリンダを制御する燃料ポンプ
F02M2700/1388	固定シリンダに関連してピストンを制御する燃料ポンプ
F02M2700/1394	ノッキングセンサ
F02M2700/31	燃焼機関の排気ガスの使用
F02M2700/33	ピストン燃焼機関用圧縮機
F02M2700/331	圧縮器の充填および掃気
F02M2700/333	それの駆動
F02M2700/335	そのための制御
F02M2700/336	機関上のそれの配設
F02M2700/338	噴射空気圧縮機
F02M2700/34	対策，同様に排気ガス中の一酸化炭素のような否定的産物を除去する建設的対策
F02M2700/43	空気，燃料または補助流体を液体燃料で作動する混合気圧縮機関の燃焼空間に供給する配設
F02M2700/4302	それによって空気および燃料が混合気導管に吸い込まれるもの
F02M2700/4304	１つの燃料でのみ作動するもの
F02M2700/4307	平行に配列されている混合室がないもの
F02M2700/4309	自動２輪車に特に適用するもの
F02M2700/4311	平行に配列されている混合室をもつもの
F02M2700/4314	平行に配列されている混合室をもつもの
F02M2700/4316	平行に配列されている混合室がないもの
F02M2700/4319	平行に配列されている混合室をもつもの
F02M2700/4321	燃料および水，アンチノック剤，水素，オゾン等のような補助流体の供給とともに作動するもの
F02M2700/4323	絞り装置（それの制御方式でないもの）
F02M2700/4326	逆火の防止手段
F02M2700/4328	貯液槽
F02M2700/433	液面の制限がないもの
F02M2700/4333	液面の制限があるもの
F02M2700/4335	輸送手段
F02M2700/4338	加速ポンプ
F02M2700/434	加熱または冷却装置
F02M2700/4342	加熱装置
F02M2700/4345	排気ガスによるもの
F02M2700/4347	水によるもの
F02M2700/435	電気によるもの
F02M2700/4352	加熱空気によるもの
F02M2700/4354	機関から輻射される熱によるもの
F02M2700/4357	他の手段によるもの
F02M2700/4359	冷却装置
F02M2700/4361	混合室
F02M2700/4364	燃料噴霧をもつもの
F02M2700/4366	弁により燃料噴霧をもつもの
F02M2700/4369	開放燃料表面から燃料噴霧をもつもの
F02M2700/4371	表面に分散した燃料フィルムから燃料噴霧をもつもの
F02M2700/4373	混合気改良装置
F02M2700/4376	機械的装置
F02M2700/4378	他の装置
F02M2700/438	液体レベルを制限する気化器貯液槽に液体の供給；通気装置；燃料フィルタの取付け
F02M2700/4383	燃料に作用するガス圧力により燃料置換をするもの
F02M2700/4385	圧力が過剰圧力であるもの
F02M2700/4388	ポンプによって燃料置換をするもの
F02M2700/439	ポンプは薄膜ポンプであるもの
F02M2700/4392	もし関連しなければ，加熱または冷却である限り導管，多岐管；凝縮燃料を除去する配設
F02M2700/4395	他の細部
F02M2700/4397	それによって空気または燃料が真空または加速ポンプ以外の手段によって混合気導管に導入されるもの
