F16F   1/00		ばね（流体を用いたものＦ１６Ｆ５／００，Ｆ１６Ｆ９／００）	Springs(working with fluid <b>F16F5/00</b>, <b>F16F9/00</b>)	1152
F16F   1/02	・	低内部摩擦の鋼鉄またはその他の材料よりなるもの（Ｆ１６Ｆ１／３６が優先）；つる巻きばね，ねじりばね，板ばね，皿ばね，輪ばねまたは類似のばねで，ばねの材料に関連しないもの［６］	made of steel or other material having low internal friction(<b>F16F1/36</b> takes precedence);Wound, torsion, leaf, cup, ring or the like springs, the material of the spring not being relevant	3421
F16F   1/04	・・	つる巻きばね	Wound springs	2289
F16F   1/06	・・・	円筒表面状に巻いたもの	with turns lying in cylindrical surfaces	3726
F16F   1/08	・・・	おもに円すい表面状に巻いたもの	with turns lying in mainly conical surfaces	467
F16F   1/10	・・・	実質的に平面状に巻いたうず巻きばね	Spiral springs with turns lying substantially in plane surfaces	991
F16F   1/12	・・・	付属品，装着部品	Attachments or mountings	6798
F16F   1/13	・・・・	ばねの機械的または物理的特性を変えるために，巻きの間に挿入物またはスペーサーを入れてあるもの［６］	comprising inserts or spacers between the windings for changing the mechanical or physical characteristics of the spring	331
F16F   1/14	・・	棒，管よりなるねじりばね	Torsion springs consisting of bars or tubes	1207
F16F   1/16	・・・	付属品，装着部品	Attachments or mountings	1016
F16F   1/18	・・	板ばね	Leaf springs	4074
F16F   1/20	・・・	板ばね間に層，例．減摩材層，またはローラを持つもの	with layers, e.g. anti-friction layers, or with rollers between the leaves	682
F16F   1/22	・・・	ばね特性を調節する方法をもつもの	with means for modifying the spring characteristic	699
F16F   1/24	・・・	潤滑；カバー，例．潤滑材を保留するための覆い	Lubrication; Covers, e.g. for retaining lubricant	697
F16F   1/26	・・・	付属品または装着部品（Ｂ６０Ｇ１１／１０が優先）［５］	Attachments or mountings (<b>B60G11/10</b> takes precedence)	1960
F16F   1/28	・・・・	密着したスリーブ内に枢軸する円筒形金属ピンからなるもの	comprising cylindrical metal pins pivoted in close-fitting sleeves	183
F16F   1/30	・・・・	ゴム，又は，類似の弾性部材よりなる中間部品をもつもの	comprising intermediate pieces made of rubber or similar elastic material	334
F16F   1/32	・・	カップ状ばね；皿ばね（ダイアフラムＦ１６Ｊ３／００）	Cup springs; Dished disc springs(diaphragms <b>F16J3/00</b>)	1847
F16F   1/34	・・	輪ばね，すなわち複数の環状体が軸方向荷重を受けるべく半径を異ならせたばね	Ring springs, i.e. annular bodies deformed radially due to axial load	463
F16F   1/36	・	樹脂材料からなるもの，例．プラスチック，ゴム；高内部摩擦をもつ材料よりなるもの	made of plastics, e.g. rubber; made of material having high internal friction	6058
F16F   1/362	・・	スチールウールまたは圧縮された毛からなるもの［６］	made of steel wool or compressed hair	323
F16F   1/364	・・	コルク，木材または類似の材料からなるもの［６］	made of cork, wood or the like material	36
F16F   1/366	・・	繊維強化樹脂からなるもの［６］	made of fibre reinforced plastics	504
F16F   1/368	・・・	板ばね［６］	Leaf springs	707
F16F   1/37	・・	気泡材料よりなるもの，例．スポンジゴム	of foam-like material, e.g. sponge rubber	1009
F16F   1/371	・・	挿入物または補助伸長部材によって特徴づけられるもの，例．硬くするもの（Ｆ１６Ｆ１／３６６，Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）［６］	characterised by inserts or auxiliary extension elements, e.g. for rigidification(<b>F16F1/366</b>, <b>F16F1/387</b> take precedence)	1531
F16F   1/373	・・	特殊な形状をもつことに特徴のあるもの［６］	characterised by having a particular shape	2715
F16F   1/374	・・・	球形または類似の形状を有するもの［６］	having a spherical or the like shape	109
F16F   1/376	・・・	すくなくとも一面に突起，スタッド，セレ−ションまたは類似のものを有するもの（Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）［６］	having projections, studs, serrations or the like on at least one surface(<b>F16F1/387</b> takes precedence)	668
F16F   1/377	・・・	穴または開口部を有するもの（Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）［６］	having holes or openings(<b>F16F1/387</b> takes precedence)	949
F16F   1/379	・・	ばねの温度を調節する装置によって特徴づけられるもの，例．冷却によるもの［６］	characterised by arrangements for controlling the spring temperature, e.g. by cooling	48
F16F   1/38	・・	堅い外側スリーブと堅い内側スリーブまたはピンとの間に弾性材料よりなるスリーブをもつもの	with a sleeve of elastic material between a rigid outer sleeve and a rigid inner sleeve or pin	7805
F16F   1/387	・・・	特定方向の剛性を修正する手段を含むもの［６］	comprising means for modifying the rigidity in particular directions	1175
F16F   1/393	・・・	球形または円錐形のスリーブを有するもの［６］	with spherical or conical sleeves	501
F16F   1/40	・・	非弾性中間層で分離された同質要素の層よりなるもの	consisting of a stack of similar elements separated by non-elastic intermediate layers	1980
F16F   1/41	・・・	一般に円錐状に配置した部材からなるもの［６］	the spring consisting of generally conically arranged elements	105
F16F   1/42	・・	応力状態によって特徴付けられるもの	characterised by the mode of stressing	1054
F16F   1/44	・・・	おもに圧縮により荷重されるもの	loaded mainly in compression	1457
F16F   1/46	・・・	おもに引張りにより荷重されるもの	loaded mainly in tension	258
F16F   1/48	・・・	おもにねじりにより荷重されるもの	loaded mainly in torsion	218
F16F   1/50	・・・	おもにせん断により荷重されるもの	loaded mainly in shear	272
F16F   1/52	・・・	組み合わされた応力により荷重されるもの	loaded in combined stresses	190
F16F   1/54	・・・・	圧縮およびせん断により荷重されるもの	loaded in compression and shear	687
F16F   3/00		数個のばねよりなるばね装置，例．所要のばね特性をもたせるためのばね装置（流体ばねを含むものＦ１６Ｆ５／００，Ｆ１６Ｆ１３／００）	Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic(including fluid springs <b>F16F5/00</b>, <b>F16F13/00</b>)	1162
F16F   3/02	・	鋼または低内部摩擦をもつ他の材料よりなるばねをもつもの	with springs made of steel or of other material having low internal friction	1941
F16F   3/04	・・	つる巻きばねのみよりなるもの	composed only of wound springs	2602
F16F   3/06	・・・	互いの摩擦により減衰しあうように一方のばねが他のばねの外周に配置されたもの	of which some are placed around others in such a way that they damp each other by mutual friction	353
F16F   3/07	・・	ガスまたは液体を満たした室と組み合わされたもの	combined with chambers filled with gas or liquid	453
F16F   3/08	・	高内部摩擦をもつ材料からなるばねをもつもの，例．ゴム	with springs made of a material having high internal friction, e.g. rubber	1056
F16F   3/087	・・	樹脂または類似の材料で作った数個のばねからなる構成単位（Ｆ１６Ｆ１／４０が優先）［６］	Units comprising several springs made of plastics or the like material(<b>F16F1/40</b> takes precedence)	1261
F16F   3/093	・・・	ばねが異なる材料からなるもの，例．異なる種類のゴムを有するもの［６］	the springs being of different materials, e.g. having different types of rubber	541
F16F   3/10	・・	低内部摩擦をもつ鋼鉄またはその他の材料で作られたばねと組み合わされたもの	combined with springs made of steel or other material having low internal friction	2098
F16F   3/12	・・・	鋼鉄ばねがゴムばねと接触しているもの，例．それに埋め込まれているもの［６］	the steel spring being in contact with the rubber spring, e.g. being embedded in it	1124
F16F   5/00		液体が圧縮，例．絞り作用と結合した，によりばねのような作用をする液体ばね；液体ばねを含む装置の組み合わせ	Liquid springs in which the liquid works as a spring by compression, e.g. combined with throttling action; Combinations of devices including liquid springs	1803
F16F   6/00		磁石ばね；流体磁石ばね	Magnetic springs; Fluid magnetic springs	3013
F16F   7/00		振動減衰装置；緩衝装置（流体を用いるものＦ１６Ｆ５／００，Ｆ１６Ｆ９／００；回転機構に特有のものＦ１６Ｆ１５／１０）	Vibration-dampers; Shock-absorbers(using fluid <b>F16F5/00</b>, <b>F16F9/00</b>; specific for rotary systems <b>F16F15/10</b>)	12938
F16F   7/01	・	遊離粒子間の摩擦を用いるもの，例．砂［６］	using friction between loose particles, e.g. sand	822
F16F   7/02	・	共に押しつけあう相対的に回転可能な摩擦表面をもつもの（Ｆ１６Ｆ７／０１が優先；部品の１つがばねであればＦ１６Ｆ１３／０２）［６］	with relatively-rotatable friction surfaces that are pressed together(<b>F16F7/01</b> takes precedence; one of the members being a spring <b>F16F13/02</b>)	684
F16F   7/04	・・	回転軸の方向にもつもの	in the direction of the axis of rotation	934
F16F   7/06	・・	回転軸に垂直または傾いた方向にもつもの	in a direction perpendicular or inclined to the axis of rotation	900
F16F   7/08	・	互いに直線的に動き得る摩擦表面をもつもの（Ｆ１６Ｆ７／０１が優先）［６］	with friction surfaces rectilinearly movable along each other(<b>F16F7/01</b> takes precedence)	2428
F16F   7/09	・・	シリンダ・ピストン型であるもの［６］	in dampers of the cylinder-and-piston type	939
F16F   7/10	・	慣性効果を用いるもの	using inertia effect	2760
F16F   7/104	・・	慣性部材が弾性的に取付けられるもの［６］	the inertia member being resiliently mounted	2490
F16F   7/108	・・・	合成樹脂ばね上に取付けられるもの［６］	on plastics springs	1356
F16F   7/112	・・・	流体ばね上に取付けられるもの［６］	on fluid springs	201
F16F   7/116	・・・	金属ばね上に取付けられるもの［６］	on metal springs	951
F16F   7/12	・	部品の可塑的変形を用いるもの	using plastic deformation of members	6733
F16F   7/14	・	ケーブル支持形のもの，すなわち摩擦により取り付けられたループを形成するケーブルを用いるもの	of cable-support type, i.e. frictionally-engaged loop-forming cables	859
F16F   9/00		減衰媒体として流体またはその均等物を用いるばね，振動減衰装置，緩衝装置，またはこれらと同様の機能を持つ組み立てられた運動減衰装置（Ｆ１６Ｆ５／００が優先；膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００；流体制動機構をもつドア開閉装置Ｅ０５Ｆ）	Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium(<b>F16F5/00</b> takes precedence; connection of valves to inflatable elastic bodies <b>B60C29/00</b>; door-operating appliances with fluid braking systems <b>E05F</b>)	3988
F16F   9/02	・	ガスのみを用いるもの	using gas only	7305
F16F   9/04	・・	可撓壁をもつ室の中にあるもの	in a chamber with a flexible wall	4494
F16F   9/05	・・・	可撓壁がローリングダイヤフラム型であるもの［５］	the flexible wall being of the rolling diaphragm type	1746
F16F   9/06	・	ガスおよび液体の両方を用いるもの	using both gas and liquid	5163
F16F   9/08	・・	可撓壁をもつ室の中にあるもの	in a chamber with a flexible wall	1291
F16F   9/084	・・・	可撓壁内に封じ込められたガスばねからなるもので，その壁が減衰流体と接触していないもの，すなわち，減衰シリンダに外側から取り付けたもの［６］	comprising a gas spring contained within a flexible wall, the wall not being in contact with the damping fluid, i.e. mounted externally on the damper cylinder	421
F16F   9/088	・・・	シリンダ内の単筒型制振器のピストン棒上または複筒型制振器の内筒に備えられた可撓壁を有するガスばねからなるもの［６］	comprising a gas spring with a flexible wall provided within the cylinder on the piston rod of a monotubular damper or within the inner tube of a bitubular damper	256
F16F   9/092	・・・	複筒型制振器の筒の間に備えられた可撓壁を有するガスばねからなるもの［６］	comprising a gas spring with a flexible wall provided between the tubes of a bitubular damper	206
F16F   9/096	・・・	制振器の上端または下端に，または制振器とは別に，または制振器の側面に備えられた薄膜型の水と空気の作用による緩衝器からなるもの［６］	comprising a hydropneumatic accumulator of the membrane type provided on the upper or the lower end of a damper or separately from or laterally on the damper	350
F16F   9/10	・	液体のみを用いるもの；その性質に重要性のない流体を用いるもの	using liquid only; using a fluid of which the nature is immaterial	2842
F16F   9/12	・・	流体中で回転する１つ以上の回転翼をもつ装置で，絞り効果が重要でないもの	Devices with one or more rotary vanes turning in the fluid, any throttling effect being immaterial	1513
F16F   9/14	・・	室の中で自由に動く１つ以上の部材，例．ピストン，翼，を持つ装置で絞り効果を用いるもの	Devices with one or more members, e.g. pistons, vanes, moving to and fro in chambers and using throttling effect	2706
F16F   9/16	・・・	有効部分の直線運動のみを含んでいるもの	involving only straight-line movement of the effective parts	2095
F16F   9/18	・・・・	２つ以上の作用空間に分けられている密閉されたシリンダおよびピストンをもつもの	with a closed cylinder and a piston separating two or more working spaces therein	2712
F16F   9/19	・・・・・	１つのシリンダをもつもの	with a single cylinder	3895
F16F   9/20	・・・・・	シリンダの両端を通って伸びているピストン棒をもつもの	with the piston-rod extending through both ends of the cylinder	903
F16F   9/22	・・・・	ピストンまたはプランジャにより密閉され，ただ１つの作用空間をそれぞれ有する１つ以上のシリンダをもつもの	with one or more cylinders, each having a single working space closed by a piston or plunger	664
F16F   9/24	・・・・・	１つのシリンダと，１つのピストンまたはプランジャをもつもの	with a single cylinder and a single piston or plunger	476
F16F   9/26	・・・・・	直列に並んだ２つのシリンダと，共に連結された２つのピストンまたはプランジャをもつもの	with two cylinders in line and with the two pistons or plungers connected together	512
F16F   9/28	・・・・・	並列に並んだ２つのシリンダと，共に連結された２つのピストンまたはプランジャをもつもの	with two parallel cylinders and with the two pistons or plungers connected together	271
F16F   9/30	・	減衰媒体として固体または半固体状物，例．糊状物，をもつもの	with solid or semi-solid material, e.g. pasty masses, as damping medium	2293
F16F   9/32	・	細部	Details	24394
F16F   9/34	・・	特殊な弁構造（一般的な弁Ｆ１６Ｋ）；絞り口の形，構造	Special valve constructions(valves in general <b>F16K</b>);Shape or construction of throttling passages	12168
F16F   9/342	・・・	計量ピンにより作用する絞り口	Throttling passages operating with metering pins	397
F16F   9/344	・・・	渦巻流体通路［６］	Vortex flow passages	112
F16F   9/346	・・・	シリンダ壁に配置されたスロットの形をした絞り口	Throttling passages in the form of slots arranged in cylinder walls	559
F16F   9/348	・・・	互いに反対方向に作動する環状円盤形絞り口	Throttling passages in the form of annular discs operating in opposite directions	2515
F16F   9/36	・・	ピストン棒の密封装置，案内を含む特殊な密封装置	Special sealings, including sealings or guides for piston-rods	9289
F16F   9/38	・・	保護，美観のためのカバー	Covers for protection or appearance	2394
F16F   9/40	・・	あわ立ち防止装置	Arrangements for preventing froth	658
F16F   9/42	・・	冷却装置	Cooling arrangements	1096
F16F   9/43	・・	充てん装置，例．ガス供給用	Filling arrangements, e.g. for supply of gas	2364
F16F   9/44	・・	制振器の手動調節方法；温度修正と組み合わせた方法（Ｆ１６Ｆ９／５３，Ｆ１６Ｆ９／５６が優先；温度修正のみＦ１６Ｆ９／５２）［５，６］	Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction(<b>F16F9/53</b>, <b>F16F9/56</b> take precedence; temperature correction only <b>F16F9/52</b>)	4762
F16F   9/46	・・・	遠隔制御するもの	allowing control from a distance	4701
F16F   9/48	・・	行程の異なる部分で異なった減衰効果を備えるための調整装置（Ｆ１６Ｆ９／５３，Ｆ１６Ｆ９／５６が優先）［５，６］	Arrangements for providing different damping effects at different parts of the stroke(<b>F16F9/53</b>, <b>F16F9/56</b> take precedence)	2709
F16F   9/49	・・・	流体通路の制限閉塞，例．水圧閉塞	Stops limiting fluid passage, e.g. hydraulic stops	1383
F16F   9/50	・・	自動減衰調整装置を備える特殊な方法（Ｆ１６Ｆ９／５３，Ｆ１６Ｆ９／５６が優先）［５，６］	Special means providing automatic damping adjustment(<b>F16F9/53</b>, <b>F16F9/56</b> take precedence)	5336
F16F   9/504	・・・	慣性感知手段［６］	Inertia-sensitive means	469
F16F   9/508	・・・	ピストンの運動速度に感応する手段をもつもの［６］	Means responsive to the velocity of movement of the piston	555
F16F   9/512	・・・	制振器への荷重作用または制振器の流体圧力に感応する手段をもつもの［６］	Means responsive to load action on the damper or fluid pressure in the damper	1902
F16F   9/516	・・・	結果として収縮中の減衰効果が伸長中の減衰効果と異なるもの［６］	resulting in the damping effects during contraction being different from the damping effects during extension	916
F16F   9/52	・・・	温度変化がある場合（外部調整と結合されたものＦ１６Ｆ９／４４）	in case of change of temperature(combined with external adjustment <b>F16F9/44</b>)	970
F16F   9/53	・・	流体の粘度を変化させることにより減衰特性を調整する方法，例．電磁気的に［５］	Means for adjusting damping characteristics by varying fluid viscosity, e.g. electromagnetically	5103
F16F   9/54	・・	取付部の装置	Arrangements for attachment	5105
F16F   9/56	・・	ばねまたは制振器の長さを調節または固定するための手段，例．行程の終点における［６］	Means for adjusting the length of, or for locking, the spring or damper, e.g. at the end of the stroke	1198
F16F   9/58	・・	行程制限止め，例．シリンダの外側でピストン棒上に配置されるもの（Ｆ１６Ｆ９／４９が優先）［６］	Stroke limiting stops, e.g. arranged on the piston rod outside the cylinder(<b>F16F9/49</b> takes precedence)	2016
F16F  11/00		流体の摩擦，減衰両作用を用いる振動減衰装置または緩衝装置	Vibration-dampers or shock-absorbers working with both friction and a damping fluid	588
F16F  13/00		振動減衰装置，緩衝装置，または流体ばねとともに非流体形のばねを含んだばね装置（Ｆ１６Ｆ５／００が優先）	Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs(<b>F16F5/00</b> takes precedence)	11078
F16F  13/02	・	ばねと制動手段との摩擦接触により減衰するもの（摩擦作用のつる巻きばねＦ１６Ｆ３／０６）	damping by frictional contact between the spring and braking means(frictionally coacting wound springs <b>F16F3/06</b>)	639
F16F  13/04	・	合成樹脂ばねと制振器の両方からなるもの，例．摩擦制振器［６］	comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper	808
F16F  13/06	・・	制振器が流体制振器であるもの，例．制振器の流体室の壁部分を形成しない合成樹脂ばね（Ｆ１６Ｆ１３／２６が優先）［６］	the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper(<b>F16F13/26</b> takes precedence)	2268
F16F  13/08	・・・	制振器の流体室の壁の少なくとも一部分が合成樹脂ばねで形成されているもの（Ｆ１６Ｆ１３／２０〜Ｆ１６Ｆ１３／２４が優先）［６］	the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper(<b>F16F13/20 to F16F13/24</b>  take precedence)	1999
F16F  13/10	・・・・	壁のすくなくとも一部が可撓膜または類似のもので形成されているもの（Ｆ１６Ｆ１３／１２〜Ｆ１６Ｆ１３／１８が優先）［６］	the wall being at least in part formed by a flexible membrane or the like(<b>F16F13/12 to F16F13/18</b>  take precedence)	2546
F16F  13/12	・・・・	単一室制振器（Ｆ１６Ｆ１３／１４が優先）［６］	Single chamber dampers(<b>F16F13/14</b> takes precedence)	211
F16F  13/14	・・・・	ブッシュ型式の構成単位［６］	Units of the bushing type	2581
F16F  13/16	・・・・・	特に軸荷重を受けるのに適合したもの［６］	specially adapted for receiving axial loads	501
F16F  13/18	・・・・	平衡室の位置または形状に特徴のあるもの，例．平衡室が合成樹脂ばねを包囲するかまたは環状であるもの（Ｆ１６Ｆ１３／１４が優先）［６］	characterised by the location or the shape of the equilibration chamber, e.g. the equilibration chamber surrounding the plastics spring or being annular(<b>F16F13/14</b> takes precedence)	2080
F16F  13/20	・・・	空気ばねからなることに特徴のあるもの（Ｆ１６Ｆ１３／２２が優先）［６］	characterised by comprising also a pneumatic spring(<b>F16F13/22</b> takes precedence)	672
F16F  13/22	・・・	動的制振器からなることに特徴のあるもの（慣性効果を用いる制振器それ自体Ｆ１６Ｆ７／１０）［６］	characterised by comprising also a dynamic damper(dampers using inertia effect per se <b>F16F7/10</b>)	301
F16F  13/24	・・・	構成単位の中央部が一つの部材で支持され，構成単位の両端が単一の他の部材で支持されているもの，すなわち，ダブルアクティングマウント［６］	the central part of the unit being supported by one element and both extremities of the unit being supported by a single other element, i.e. double acting mounting	144
F16F  13/26	・・	外部状態に感応する調節または調整装置に特徴のあるもの［６］	characterised by adjusting or regulating devices responsive to exterior conditions	2569
F16F  13/28	・・・	とくにブッシュ形式の構成単位に適合するもの（Ｆ１６Ｆ１３／３０が優先）［６］	specially adapted for units of the bushing type(<b>F16F13/30</b> takes precedence)	261
F16F  13/30	・・・	流体の粘性を変える手段からなるもの，例．磁性流体または電気粘性流体［６］	comprising means for varying fluid viscosity, e.g. of magnetic or electrorheological fluids	538
F16F  15/00		機構の振動防止（乗物座席懸架装置Ｂ６０Ｎ２／５０）；不釣合力，例．運動の結果として生ずる力，を回避または減少させる方法または装置（機械または構造物の静的または動的つり合い試験Ｇ０１Ｍ１／００）	Suppression of vibrations in systems(vehicle seat suspension devices <b>B60N2/50</b>);Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion(testing static or dynamic balance of machines or structures <b>G01M1/00</b>)	5004
F16F  15/02	・	非回転機構，例．往復運動機構，の振動防止；回転機構と共に運動しない部材を用いる回転機構の振動防止（積層体Ｂ３２Ｂ；船の振動防止Ｂ６３）	Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating, systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating system(layered products <b>B32B</b>; suppression of vibration in ships <b>B63</b>)	58528
F16F  15/023	・・	流体手段を用いるもの［６］	using fluid means	20909
F16F  15/027	・・・	制御装置を含むもの［６］	comprising control arrangements	2252
F16F  15/03	・・	電磁石による方法を用いるもの（Ｆ１６Ｆ９／５３が優先）［５］	using electromagnetic means(<b>F16F9/53</b> takes precedence)	5568
F16F  15/04	・・	弾性手段を用いるもの（単一の原理を使用した装置またはその取付けＦ１６Ｆ１／００〜Ｆ１６Ｆ１３／００）［２］	using elastic means(single elements or their attachment <b>F16F1/00 to F16F13/00</b> )	56041
F16F  15/06	・・・	金属ばねをもつもの（ゴムばねをもつものＦ１６Ｆ１５／０８）	with metal springs(with rubber springs also <b>F16F15/08</b>)	11012
F16F  15/067	・・・・	つる巻きばねのみを用いるもの［６］	using only wound springs	99260
F16F  15/073	・・・・	板ばねのみを用いるもの［６］	using only leaf springs	1335
F16F  15/08	・・・	ゴムばねをもつもの	with rubber springs	57600
F16F  15/10	・	機構とともに運動する部材を用いることによる回転機構の振動防止（釣合いによるものＦ１６Ｆ１５／２２；変動してまたは間欠的に動くはずみ車をもつものＦ１６Ｈ）	Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system(by balancing <b>F16F15/22</b>; with flywheels acting variably or intermittently <b>F16H</b>)	2697
F16F  15/12	・・	弾性部材または摩擦制動部材を用いるもの，例．回転軸とその上に取付けた軸と相対回転可能な質量の間に用いるもの（Ｆ１６Ｆ１５／１６が優先）［６］	using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon(<b>F16F15/16</b> takes precedence)	7168
F16F  15/121	・・・	弾性部材としてばねを用いるもの，例．金属ばね（Ｆ１６Ｆ１５／１３１が優先）［６］	using springs as elastic members, e.g. metallic springs(<b>F16F15/131</b> takes precedence)	2574
F16F  15/123	・・・・	つる巻きばね［６］	Wound springs	3806
F16F  15/124	・・・・	合成樹脂ばね，例．ゴムでできたもの（Ｆ１６Ｆ１５／１２３が優先）［６］	Plastics springs, e.g. made of rubber(<b>F16F15/123</b> takes precedence)	1440
F16F  15/126	・・・・・	回転軸を取囲む少なくとも一個の環状部材からなるもの［６］	consisting of at least one annular element surrounding the axis of rotation	2878
F16F  15/127	・・・・	他の形式のばねと組合せた合成樹脂ばねを用いるもの［６］	using plastics springs combined with other types of springs	317
F16F  15/129	・・・	摩擦減衰手段に特徴のあるもの（Ｆ１６Ｆ１５／１３１が優先）［６］	characterised by friction-damping means(<b>F16F15/131</b> takes precedence)	2019
F16F  15/131	・・・	回転系が二個以上の軸と相対回転可能な質量からなるもの［６］	the rotating system comprising two or more gyratory masses	2772
F16F  15/133	・・・・	弾性部材としてばねを用いるもの，例．金属ばね［６］	using springs as elastic members, e.g. metallic springs	1580
F16F  15/134	・・・・・	つる巻きばね［６］	Wound springs	3418
F16F  15/136	・・・・・	合成樹脂ばね，例．ゴムでできたもの（Ｆ１６Ｆ１５／１３４が優先）［６］	Plastics springs, e.g. made of rubber(<b>F16F15/134</b> takes precedence)	595
F16F  15/137	・・・・・	弾性部材が異なる形式の二個以上のばねからなるもの［６］	the elastic members consisting of two or more springs of different types	248
F16F  15/139	・・・・	摩擦減衰手段に特徴のあるもの［６］	characterised by friction-damping means	1923
F16F  15/14	・・	機構とともに回転し自由振動する部材を用いるもの	using freely-swinging masses rotating with the system	4626
F16F  15/16	・・	流体を用いるもの（入力，出力部分が連結されている装置Ｆ１６Ｄ）	using a fluid(devices connecting input and output members <b>F16D</b>)	2658
F16F  15/167	・・・	慣性部材を有するもの，例．環［６］	having an inertia member, e.g. ring	484
F16F  15/173	・・・・	閉じたハウジング内に備えたもの［６］	provided within a closed housing	708
F16F  15/18	・・	電気的方法を用いるもの（発電装置はＨ０２Ｋ）	using electric means(dynamo-electric devices <b>H02K</b>)	887
F16F  15/20	・	機構の適当な組み合わせまたは運動部分の相関的調整による回転機構の振動防止	Suppression of vibrations of rotating systems by favourable grouping or relative arrangement of the moving members of the system or systems	443
F16F  15/22	・	慣性力の補正	Compensation of inertia forces	1318
F16F  15/24	・・	クランク軸機構において，クランク，ピストン，または類似のものの特殊な配置によるもの	of crankshaft systems by particular disposition of cranks, pistons, or the like	777
F16F  15/26	・・	クランク軸機構において，その機構と共に運動する，通常のピストン以外の剛体質量を用いるもの	of crankshaft systems using solid masses, other than the ordinary pistons, moving with the system	4478
F16F  15/28	・	釣合いおもり；その取付け装置（ローラ式閉鎖部材Ｅ０６Ｂ９／６２）	Counterweights; Attaching or mounting same(for roll-type closures <b>E06B9/62</b>)	4737
F16F  15/30	・	はずみ車（Ｆ１６Ｆ１５／１６が優先；系とともに動く弾性部材または摩擦減衰部材を用いる回転機構の振動防止Ｆ１６Ｆ１５／１２；一般的な回転体Ｆ１６Ｃ１３／００，Ｆ１６Ｃ１５／００）［６］	Flywheels(<b>F16F15/16</b> takes precedence; suppression of vibrations in rotating systems using elastic members or friction-damping members moving with the system <b>F16F15/12</b>; rotary-body aspects in general <b>F16C13/00</b>, <b>F16C15/00</b>)	6713
F16F  15/305	・・	合成樹脂材料からなるもの，例．繊維強化プラスティック［ＦＲＰ］［２００６．０１］	made of plastics, e.g. fibre reinforced plastics [FRP]	286
F16F  15/31	・・	慣性モーメントを変える手段に特徴のあるもの［６］	characterised by means for varying the moment of inertia	1652
F16F  15/315	・・	支持方法に特徴があるもの，例．マウンティング，ケース，質量部材の脱落防止（Ｆ１６Ｆ１５／３１が優先）［６］	characterised by their supporting arrangement, e.g. mountings, cages, securing inertia member to shaft(<b>F16F15/31</b> takes precedence)	1854
F16F  15/32	・	回転体平衡用調節おもりまたは釣合いおもりまたはそれに類するもの，例．車両用車輪［２，５］	Correcting- or balancing-weights or equivalent means for balancing rotating bodies, e.g. vehicle wheels	3318
F16F  15/34	・・	そのために装置を締付けるもの［５］	Fastening arrangements therefor	680
F16F  15/36	・・	自動的に作動するもの［５］	operating automatically	836
