G04C   1/00  \	0	0	2F101	G04C   1/00	19	電気巻上げ式機械時計［２００６．０１］	Electric winding of mechanical clocks; Independent electric clocks or watches[2006.01]
G04C   1/02  \	1	1	2F101	G04C   1/02	156	電磁石によるもの	by electromagnets
G04C   1/04  \	1	1	2F101	G04C   1/04	8	回転または往復運動をする電動機によるもの	by electric motors with rotating or with reciprocating movement
G04C   1/06  \	2	2	2F101	G04C   1/06	275	ばねを巻き上げるもの	winding-up springs
G04C   1/08  \	2	2	2F101	G04C   1/08	7	重錘を巻き上げるもの	raising weights
G04C   1/10  \	1	1	2F101	G04C   1/10	0	巻き過ぎ保護［２００６．０１］	Protection against overwinding[2006.01]
G04C   1/12  \	2	2	2F101	G04C   1/12	8	ばねの巻き過ぎ保護	of the spring
G04C   1/14  \	2	2	2F101	G04C   1/14	0	重錘の巻き過ぎ保護	of the weights
G04C   3/00  \	0	0	2F101	G04C   3/00	65	他の時計に無関係で，運動が電気的手段によって保たれる電気機械時計または携帯電気機械時計（同期電動機によって駆動される時計Ｇ０４Ｃ１５／００）	Electromechanical clocks or watches independent of other time-pieces and in which the movement is maintained by electric means (clocks driven by synchronous motors G04C 15/00)
G04C   3/00  A	0	0	2F101	G04C   3/00	667	アナログ表示手段とデイジタル表示手段をもつもの	Having analog display means and digital display means
G04C   3/00  B	0	0	2F101	G04C   3/00	1126	付加機能をもつもの	Having addition functions
G04C   3/00  C	0	1	2F101	G04C   3/00	325	カレンダ機能をもつもの	Having calendar functions
G04C   3/00  D	0	0	2F101	G04C   3/00	200	動作状態を表示するもの	Displaying operation statuses
G04C   3/00  E	0	0	2F101	G04C   3/00	398	時刻信号を取出すもの	Bringing up time-of-dayt signals
G04C   3/00  G	0	0	2F101	G04C   3/00	34	共振型モ−タ	Resonance motor
G04C   3/00  H	0	0	2F101	G04C   3/00	265	構造	Structure
G04C   3/00  J	0	1	2F101	G04C   3/00	276	配線接続	Wiring connection
G04C   3/00  K	0	1	2F101	G04C   3/00	166	磁気・静電シ−ルド	Magnetic and electrostatic shield
G04C   3/00  L	0	0	2F101	G04C   3/00	64	回路	Circuit
G04C   3/00  Z	0	0	2F101	G04C   3/00	425	その他のもの	Others
G04C   3/02  \	1	1	2F101	G04C   3/02	273	運動が振子によって調速されるもの	wherein movement is regulated by a pendulum
G04C   3/027  \	2	2	2F101	G04C   3/027	330	電源と振子との電磁気的結合を使用するもの（Ｇ０４Ｃ３／０３３が優先）［３］	using electromagnetic coupling between electric power source and pendulum (G04C 3/033 takes precedence) [3]
G04C   3/033  \	2	2	2F101	G04C   3/033	60	ねじり振子を使用するもの；円すい振子を使用するもの［３］	using torsion pendulums; using conical pendulums[3]
G04C   3/04  \	1	1	2F101	G04C   3/04	23	運動がテンプによって調速されるもの	wherein movement is regulated by a balance
G04C   3/04  A	1	0	2F101	G04C   3/04	149	構造	Structure
G04C   3/04  B	1	1	2F101	G04C   3/04	48	振動数の調整	Adjustment of number of oscillations
G04C   3/04  C	1	1	2F101	G04C   3/04	16	起動・停止	Start/stop
G04C   3/04  D	1	1	2F101	G04C   3/04	8	振れ角の調整	Adjustment of swing angle
G04C   3/04  J	1	1	2F101	G04C   3/04	195	テンプ脱進機	Balance escapement
G04C   3/04  K	1	2	2F101	G04C   3/04	17	羽根車式	Impeller type
G04C   3/04  P	1	1	2F101	G04C   3/04	25	電動機の出力を調整するもの	Adjustment of motor outputs
G04C   3/04  Z	1	0	2F101	G04C   3/04	20	その他	Others
G04C   3/06  \	2	2	2F101	G04C   3/06	4	電源とテンプとの電磁気的結合を使用するもの［３］	using electromagnetic coupling between electric power source and balance [3]
G04C   3/06  A	2	0	2F101	G04C   3/06	107	接点式	Contact type
G04C   3/06  B	2	0	2F101	G04C   3/06	130	駆動回路	Drive circuit
G04C   3/06  C	2	1	2F101	G04C   3/06	27	検出コイルと駆動コイルを兼用	Serving as both detecting coils and drive coils
G04C   3/06  D	2	1	2F101	G04C   3/06	37	外部信号による同期	Synchronization by external signals
G04C   3/06  Z	2	0	2F101	G04C   3/06	16	その他	Others
G04C   3/08  \	1	1	2F101	G04C   3/08	0	運動が振子やテンプ以外の機械振動子によって調速されるもの，例．音叉によるもの［３］	wherein movement is regulated by a mechanical oscillator other than a pendulum or balance, e.g. by a tuning fork [3]
G04C   3/08  A	1	0	2F101	G04C   3/08	8	構造	Structure
G04C   3/08  B	1	1	2F101	G04C   3/08	97	つめ送り変換器	Pawl  feed converters
G04C   3/08  C	1	0	2F101	G04C   3/08	11	電動機の出力を制御するもの	Controlling the motor output
G04C   3/08  Z	1	0	2F101	G04C   3/08	9	その他	Others
G04C   3/10  \	2	2	2F101	G04C   3/10	1	電磁気的手段によって駆動されるもの［３］	driven by electromagnetic means [3]
G04C   3/10  A	2	0	2F101	G04C   3/10	190	音叉型〔Ｃ〜Ｌが優先〕	Tuning forks (C to L take precedence)
G04C   3/10  B	2	0	2F101	G04C   3/10	31	音叉型以外〔Ｃ〜Ｌが優先〕	Except for tuning forks (C to L take precedence)
G04C   3/10  C	2	0	2F101	G04C   3/10	62	振動数の調整	Adjustment of number of oscillations
G04C   3/10  D	2	0	2F101	G04C   3/10	52	起動・停止	Start/stop
G04C   3/10  E	2	0	2F101	G04C   3/10	10	機械的な振幅制御	Mechanical amplitude control
G04C   3/10  J	2	0	2F101	G04C   3/10	85	駆動回路	Drive circuit
G04C   3/10  K	2	1	2F101	G04C   3/10	27	検出コイルと駆動コイルを兼用	Serving as both detecting coils and drie coils
G04C   3/10  L	2	1	2F101	G04C   3/10	33	外部信号による同期	Synchronization by external signals
G04C   3/10  Z	2	0	2F101	G04C   3/10	5	その他	Others
G04C   3/12  \	2	2	2F101	G04C   3/12	39	圧電手段によって駆動されるもの；磁わい手段によって駆動されるもの［３］	driven by piezo-electric means; driven by magneto-strictive means [3]
G04C   3/12  A	2	0	2F101	G04C   3/12	206	圧電手段によるもの	By piezoelectric means
G04C   3/12  B	2	1	2F101	G04C   3/12	33	音叉型	Tuning fork type
G04C   3/12  C	2	2	2F101	G04C   3/12	21	振動数の調整	Adjustment of number of oscillations
G04C   3/12  D	2	2	2F101	G04C   3/12	3	機械的な振幅制御	Mechanical amplitude control
G04C   3/12  J	2	2	2F101	G04C   3/12	24	駆動回路	Drive circuit
G04C   3/12  K	2	3	2F101	G04C   3/12	19	外部信号による同期	Synchronization by external signals
G04C   3/12  P	2	0	2F101	G04C   3/12	3	磁わい手段によるもの	By magneto-strictive means
G04C   3/12  Z	2	0	2F101	G04C   3/12	20	その他	Others
G04C   3/14  \	1	1	2F101	G04C   3/14	2776	ステップモータを組み込んだもの（Ｇ０４Ｃ３／０２〜Ｇ０４Ｃ３／１２が優先）［３］	incorporating a stepping motor (G04C 3/02-G04C 3/12 take precedence) [3]
G04C   3/14  A	1	0	2F101	G04C   3/14	202	構造	Structure
G04C   3/14  B	1	1	2F101	G04C   3/14	536	配置〔ウオツチ〕	Layout (watches)
G04C   3/14  C	1	1	2F101	G04C   3/14	360	配置〔クロツク〕	Layout (clocks)
G04C   3/14  D	1	1	2F101	G04C   3/14	368	輪列	Gear rings
G04C   3/14  E	1	1	2F101	G04C   3/14	112	歯車	Gears
G04C   3/14  F	1	1	2F101	G04C   3/14	105	軸受	Bearings
G04C   3/14  G	1	1	2F101	G04C   3/14	120	規正手段	Regular  means
G04C   3/14  H	1	1	2F101	G04C   3/14	40	起動，停止	Start/stop
G04C   3/14  J	1	1	2F101	G04C   3/14	313	ステツプモ−タ	Stepping motors
G04C   3/14  K	1	2	2F101	G04C   3/14	180	ステ−タ	Stators
G04C   3/14  L	1	2	2F101	G04C   3/14	172	ロ−タ	Rotors
G04C   3/14  M	1	2	2F101	G04C   3/14	226	コイル，コイル枠	Coils and coil frames
G04C   3/14  N	1	1	2F101	G04C   3/14	74	往復動モ−タ	Reciprocating motor
G04C   3/14  P	1	0	2F101	G04C   3/14	172	回路	Circuit
G04C   3/14  Q	1	1	2F101	G04C   3/14	236	電源に関わるもの	Related to power supplies
G04C   3/14  R	1	1	2F101	G04C   3/14	350	付加機能をもつもの	Having addition functions
G04C   3/14  S	1	1	2F101	G04C   3/14	128	運針形態に関わるもの	Related to forms of hand operation
G04C   3/14  T	1	1	2F101	G04C   3/14	430	起動，早送り，可逆転，制動，停止に関わるもの	Related to start, quick feed, reversing, braking and stop
G04C   3/14  U	1	1	2F101	G04C   3/14	475	パルス幅，高制御によるモ−タ駆動および補償パルスによるモ−タ駆動	Motor drive by pulse width and height control, and motor drive by compensation pulse
G04C   3/14  V	1	1	2F101	G04C   3/14	43	変調波によるモ−タ駆動	Motor drive by modulatd wave
G04C   3/14  W	1	1	2F101	G04C   3/14	375	回転状態を検出するもの	Detecting rotary statuses
G04C   3/14  X	1	1	2F101	G04C   3/14	94	外乱を防止するもの	Preventing disturbances
G04C   3/14  Z	1	0	2F101	G04C   3/14	76	その他のもの	Others
G04C   3/16  \	1	1	2F101	G04C   3/16	155	連続回転する電動機を組み込んだもの（Ｇ０４Ｃ３／０２〜Ｇ０４Ｃ３／１２が優先）［３］	incorporating an electro-dynamic continuously rotating motor (G04C 3/02-G04C 3/12 take precedence) [3]
G04C   3/18  \	1	1	2F101	G04C   3/18	1	電気―熱駆動手段または電気一気体圧駆動手段を組み込んだもの［３］	incorporating electro-thermal or electro-pneumatic driving means [3]
G04C   5/00  \	0	0	2F101	G04C   5/00	233	振動を回転運動に変換するための時計における電気的または磁気的手段，すなわち電気的または磁気的脱進機（調整機Ｇ０４Ｃ３／００）［３］	Electric or magnetic means for converting oscillatory to rotary motion in time-pieces, i.e. electric or magnetic escapements (regulators G04C 3/00) [3]
G04C   9/00  \	0	0	2F101	G04C   9/00	15	時刻表示手段を設定するための電気的作動装置（子時計のものＧ０４Ｃ１３／０３）［２００６．０１］	Electrically-actuated devices for setting the time-indicating means  (of secondary clocks G04C0013030000)[2006.01]
G04C   9/00  A	0	0	2F101	G04C   9/00	158	指針表示手段とデジタル表示手段をもつ時計の設定手段	Setting means for time-pieces having hand indicating means and digital indicating means
G04C   9/00  C	0	0	2F101	G04C   9/00	109	日付の設定手段	Date setting means
G04C   9/00  E	0	0	2F101	G04C   9/00	37	ドラムデジタル時計の設定手段	Drum digital time-piece setting means
G04C   9/00  G	0	0	2F101	G04C   9/00	85	設定時の誤差を補正する手段	Means to compensate for errors in setup
G04C   9/00  J	0	0	2F101	G04C   9/00	84	修正状態を表示するもの	Display of corrections
G04C   9/00  Z	0	0	2F101	G04C   9/00	474	その他のもの	Others
G04C   9/00 301 \	1	1	2F101	G04C   9/00	0	無線伝送によって作動状態に入るもの	brought into action by radio transmission
G04C   9/00 301 A	1	0	2F101	G04C   9/00	837	受信装置	Receivers
G04C   9/00 301 B	1	1	2F101	G04C   9/00	81	時計部品を兼用するもの	Also serving as time-piece parts
G04C   9/00 301 D	1	0	2F101	G04C   9/00	432	時報信号抽出回路	Time announcement signal pickup circuit
G04C   9/00 301 H	1	0	2F101	G04C   9/00	218	設定手段	Setting means
G04C   9/00 301 J	1	1	2F101	G04C   9/00	41	機械的規正	Mechanical regulations
G04C   9/00 301 L	1	1	2F101	G04C   9/00	64	駆動パルス制御	Drive pulse control
G04C   9/00 301 Z	1	0	2F101	G04C   9/00	85	その他のもの	Others
G04C   9/04  \	1	1	2F101	G04C   9/04	1034	駆動手段を抑制することによるもの［３］	by blocking the driving means [3]
G04C   9/04  A	1	0	2F101	G04C   9/04	57	ロ−タを規正するもの	Regulating the rotor
G04C   9/04  Z	1	0	2F101	G04C   9/04	264	その他のもの	Others
G04C   9/06  \	1	1	2F101	G04C   9/06	6	駆動手段を切り離すことによるもの（抑制手段と結合されるものＧ０４Ｃ９／０４）［３］	by decoupling the driving means (combined with blocking means G04C 9/04) [3]
G04C   9/08  \	1	1	2F101	G04C   9/08	8	電気的駆動によるもの［３］	by electric drive [3]
G04C   9/08  A	1	0	2F101	G04C   9/08	310	早送り手段〔Ｄ〜Ｋが優先〕	Quick feed means (D to K take precedence)
G04C   9/08  D	1	0	2F101	G04C   9/08	51	時刻の進みと遅れを両方修正するもの	Correcting both gain and loss of time
G04C   9/08  E	1	1	2F101	G04C   9/08	128	駆動手段の正逆回転	Forward and reverse rotation of drive means
G04C   9/08  G	1	1	2F101	G04C   9/08	39	／パルスの付加・消去	Pulse addition and deletion
G04C   9/08  H	1	2	2F101	G04C   9/08	8	操作回数によるもの	By operation count
G04C   9/08  K	1	1	2F101	G04C   9/08	96	正時操作に応じて修正するもの	Correcting according to time operations at every hour
G04C   9/08  M	1	0	2F101	G04C   9/08	140	分周回路のリセットによるもの	By resetting of frequency dividing circuits
G04C   9/08  Z	1	0	2F101	G04C   9/08	82	その他のもの	Others
G04C  10/00  \	0	0	2F101	G04C  10/00	241	時計における電源装置［３］	Arrangements of electric power supplies in time-pieces [3]
G04C  10/00  A	0	0	2F101	G04C  10/00	1031	電源回路に関するもの	Related to power supply circuits
G04C  10/00  B	0	0	2F101	G04C  10/00	1113	電池保持に関するもの	Related to battery holding
G04C  10/00  C	0	0	2F101	G04C  10/00	752	発電に関するもの	Related to power generation
G04C  10/00  D	0	0	2F101	G04C  10/00	374	充電に関するもの	Related to charging
G04C  10/00  Z	0	0	2F101	G04C  10/00	184	その他	Others
G04C  10/02  \	1	1	2F101	G04C  10/02	113	電源が放射性エネルギー源であるもの［３］	the power supply being a radioactive source [3]
G04C  10/02  A	1	0	2F101	G04C  10/02	1208	太陽電池に関するもの	Related to solar battery
G04C  10/02  Z	1	0	2F101	G04C  10/02	9	その他	Others
G04C  10/04  \	1	1	2F101	G04C  10/04	90	電源の状態を表示する手段をもつもの［３］	with means for indicating the condition of the power supply [3]
G04C  10/04  A	1	0	2F101	G04C  10/04	108	停電表示	Power interruption display
G04C  10/04  C	1	0	2F101	G04C  10/04	536	電池寿命表示	Battery life display
G04C  10/04  Z	1	0	2F101	G04C  10/04	138	その他	Others
G04C  11/00  \	0	0	2F101	G04C  11/00	22	独立して駆動される時計の同期化［２００６．０１］	Electric clock installations; Primary-and-secondary clock systems; Synchronous-motor clocks[2006.01]
G04C  11/04  \	1	1	2F101	G04C  11/04	36	伝送線によるもの［２００６．０１］	over a line[2006.01]
G04C  11/06  \	1	1	2F101	G04C  11/06	1	時刻表示手段を直接機械的に作動させる手段をもつもの［３］	with direct mechanical action on the time-indicating means [3]
G04C  11/08  \	1	1	2F101	G04C  11/08	9	電磁石または電動機を使用するもの［３］	using an electric magnet or motor [3]
G04C  13/00  \	0	0	2F101	G04C  13/00	125	親時計による時計駆動機構	Driving mechanisms for clocks by master clocks
G04C  13/02  \	1	1	2F101	G04C  13/02	146	回路構成；電気時計装置	Circuit arrangements; Electric clock installations
G04C  13/03  \	2	2	2F101	G04C  13/03	89	子時計の時刻表示を設定するための付加的な手段をもつパルス伝送システム［３］	Pulse transmission systems with additional means for setting the time indication of slave clocks [3]
G04C  13/04  \	2	2	2F101	G04C  13/04	188	親時計	Master clocks
G04C  13/06  \	3	3	2F101	G04C  13/06	0	接続機構（複数の時計を同時に巻き上げるものＧ０４Ｃ１／００）	Contact devices (for simultaneously winding several clocks G04C 1/00)
G04C  13/08  \	1	1	2F101	G04C  13/08	186	間けつ的に作動される子時計	Slave clocks actuated intermittently
G04C  13/10  \	2	2	2F101	G04C  13/10	3	電気機械式歩進機構によるもの	by electromechanical step-advancing mechanisms
G04C  13/11  \	3	3	2F101	G04C  13/11	0	回転する電機子をもつもの［３］	with rotating armature [3]
G04C  13/12  \	2	2	2F101	G04C  13/12	1	連続回転する電動機によるもの［３］	by continuously-rotating electric motors [3]
G04C  13/14  \	2	2	2F101	G04C  13/14	0	電気的に解除される機械式駆動機構によるもの	by electrically-released mechanical driving mechanisms
G04C  15/00  \	0	0	2F101	G04C  15/00	465	同期電動機によって駆動される時計	Clocks driven by synchronous motors
G04C  17/00  \	0	0	2F101	G04C  17/00	296	電気的手段による光学的時刻表示（Ｇ０４Ｃ１９／００が優先）［２００６．０１］	Indicating the time or producing time signals electrically[2006.01]
G04C  17/02  \	1	1	2F101	G04C  17/02	9	電球によるもの	by electric lamps
G04C  19/00  \	0	0	2F101	G04C  19/00	87	定時刻に，電気的手段によって光学的時刻信号を発生するもの	Producing optical time signals at prefixed times by electric means
G04C  19/02  \	1	1	2F101	G04C  19/02	25	電球によるもの	by electric lamps
G04C  19/04  \	1	1	2F101	G04C  19/04	11	電気的に駆動される表示体によるもの，例．表示板，表示帯	by indicating members moved electrically, e.g. flap, band
G04C  21/00  \	0	0	2F101	G04C  21/00	108	電気的手段によって音響的時刻信号を発生するもの	Producing acoustic time signals by electrical means
G04C  21/02  \	1	1	2F101	G04C  21/02	42	構造の細部（Ｇ０４Ｃ２１／０４，Ｇ０４Ｃ２１／１６が優先）	Constructional details (G04C 21/04, G04C 21/16 take precedence)
G04C  21/02  A	1	0	2F101	G04C  21/02	93	時計用発音体	Sound producing bodies for time-pieces
G04C  21/02  B	1	1	2F101	G04C  21/02	336	圧電型	Piezo-electric type
G04C  21/02  C	1	1	2F101	G04C  21/02	194	電磁駆動型	Electromgnetic drive type
G04C  21/02  D	1	0	2F101	G04C  21/02	748	発音体の時計への実装	Installation of sound producing bodies on time-pieces
G04C  21/02  E	1	0	2F101	G04C  21/02	694	アラ−ム音に特徴のあるもの	Characterized by alarm sound
G04C  21/02  Z	1	0	2F101	G04C  21/02	256	その他のもの	Others
G04C  21/04  \	1	1	2F101	G04C  21/04	247	時刻の表示［２００６．０１］	Indicating the time of the day[2006.01]
G04C  21/06  \	2	2	2F101	G04C  21/06	46	打鈴機構によるもの	by striking mechanism
G04C  21/08  \	3	3	2F101	G04C  21/08	97	数取カムを持つもの	with snail
G04C  21/10  \	3	3	2F101	G04C  21/10	33	数取車を持つもの	with locking plate
G04C  21/12  \	2	2	2F101	G04C  21/12	229	電気―音響的手段によるもの	by electro-acoustic means
G04C  21/14  \	3	3	2F101	G04C  21/14	146	電気―音響的時刻告知，すなわち音声による時刻の告知	Electro-acoustic time announcement, i.e. spoken
G04C  21/16  \	1	1	2F101	G04C  21/16	45	可調節定時刻に信号を発生するもの	producing the signals at adjustable fixed times
G04C  21/16  A	1	0	2F101	G04C  21/16	473	鳴り止め	Sound stopper
G04C  21/16  Z	1	0	2F101	G04C  21/16	965	その他のもの	Others
G04C  21/18  \	2	2	2F101	G04C  21/18	59	電気―機械式振動子，例．電気的駆動手段の漏洩磁束によって作動される振動子，を機械的に解除するもの	by mechanically unlocking an electromechanical vibrator, e.g. actuated by the leakage flux of the electric driving means
G04C  21/20  \	2	2	2F101	G04C  21/20	4	接点を閉じることによって電気―機械式警報器を鳴らすもの	by closing a contact to ring an electromechanical alarm
G04C  21/22  \	3	3	2F101	G04C  21/22	1	機械式警報仕掛けの軸によって作動状態に入るもの	put into action by the arbor of a mechanical alarm work
G04C  21/24  \	3	3	2F101	G04C  21/24	0	機械式警報仕掛けのスプリングによって作動状態に入るもの	put into action by the spring of a mechanical alarm work
G04C  21/26  \	3	3	2F101	G04C  21/26	0	機械式警報仕掛けの動作によって生ずる振動によって作動状態に入るもの	put into action by the vibrations caused by the operation of a mechanical alarm work
G04C  21/28  \	2	2	2F101	G04C  21/28	68	接点を閉じることによって電気―音響式手段を作動状態に入れるもの，例．音楽によって目をさまさせるもの	by closing a contact to put into action electro-acoustic means, e.g. awakening by music
G04C  21/30  \	2	2	2F101	G04C  21/30	6	異なる時刻に多数の動作をするもの，例．学校のベルを鳴らすもの	with provision for a number of operations at different times, e.g. ringing the bells in a school
G04C  21/32  \	3	3	2F101	G04C  21/32	2	異なる時刻に，多数の場所のおのおのに表示を与えるもの，例．ホテルの警報方式	giving indications at a number of places, each at a different time, e.g. system of alarms in a hotel
G04C  21/34  \	2	2	2F101	G04C  21/34	85	腕時計または類似携帯時計につける装置	Devices on watches or similar portable time-pieces
G04C  21/36  \	2	2	2F101	G04C  21/36	23	信号繰返し装置	Signal-repeating devices
G04C  21/36  A	2	0	2F101	G04C  21/36	230	スヌ−ズ	Snooze
G04C  21/36  Z	2	0	2F101	G04C  21/36	46	その他のもの	Others
G04C  21/38  \	2	2	2F101	G04C  21/38	109	信号の持続時間を調節するもの	Adjusting the duration of signals
G04C  23/00  \	0	0	2F101	G04C  23/00	420	あらかじめ選定された時刻に，またはあらかじめ選定された時間間隔の後に任意装置を操作するところの取り付けられたまたは組み込まれた手段をもつ時計（電気的手段によって音響的時間信号を発生するものに限られるものＧ０４Ｃ２１／００）	Clocks with attached or built-in means operating any device at preselected times or after preselected time-intervals (if restricted to producing acoustic time signals by electrical means G04C0021000000)
G04C  23/02  \	1	1	2F101	G04C  23/02	224	構造の細部	Constructional details
G04C  23/04  \	2	2	2F101	G04C  23/04	38	ハウジング，支持，遮へい，または類似固定部分	Housings, supports, shielding, or similar stationary parts
G04C  23/06  \	2	2	2F101	G04C  23/06	89	駆動または調整手段	Driving or regulating means
G04C  23/08  \	2	2	2F101	G04C  23/08	460	プログラム手段	Programming means
G04C  23/10  \	2	2	2F101	G04C  23/10	164	関連装置を操作し，または関連装置の操作を開始する任意要素を作動させるもの	for actuating any element which operates, or initiates the operation of, the device concerned
G04C  23/12  \	2	2	2F101	G04C  23/12	22	電気回路	Electric circuitry
G04C  23/14  \	1	1	2F101	G04C  23/14	159	時刻に関連して操作を行うために，連続的に動作する機構	Mechanisms continuously running to relate the operation(s) to the time of day
G04C  23/16  \	2	2	2F101	G04C  23/16	343	１つのあらかじめ選定された時刻に，または１つの可調節時間間隔の間にのみ作動するもの	acting only at one preselected time or during one adjustable time interval
G04C  23/18  \	2	2	2F101	G04C  23/18	82	多数の異なる時刻に１つの装置を操作するもの	for operating one device at a number of different times
G04C  23/20  \	3	3	2F101	G04C  23/20	66	時計の指針または類似形状の要素によって操作され，または形成される接点を持つもの	with contacts operated, or formed, by clock hands or elements of similar form
G04C  23/22  \	3	3	2F101	G04C  23/22	324	円板によって送られる作動要素を持つもの	with the actuating element carried by a disc
G04C  23/24  \	4	4	2F101	G04C  23/24	2	他の要素を機械的に制御する作動要素	the actuating element controlling another element mechanically
G04C  23/26  \	2	2	2F101	G04C  23/26	34	異なる時刻に多数の装置を操作するもの	for operating a number of devices at different times
G04C  23/28  \	3	3	2F101	G04C  23/28	1	時計の指針または類似形状の要素によって操作され，または形成される接点をもつもの	with contacts operated, or formed, by clock hands or elements of similar form
G04C  23/30  \	3	3	2F101	G04C  23/30	10	円板によって送られる作動要素を持つもの	with the actuating element carried by a disc
G04C  23/32  \	4	4	2F101	G04C  23/32	0	他の要素を機械的に制御する作動要素	the actuating element controlling another element mechanically
G04C  23/34  \	2	2	2F101	G04C  23/34	64	プログラムを自動的に修正できるもの，例．日曜日に	with provision for automatic modification of the programme, e.g. on Sunday
G04C  23/36  \	3	3	2F101	G04C  23/36	44	外部の作用によるもの	by external influences
G04C  23/38  \	1	1	2F101	G04C  23/38	60	スタートする時刻に無関係に，選択された時間間隔を測定する機構	Mechanisms measuring a chosen time interval independently of the time of day at which the interval starts
G04C  23/40  \	2	2	2F101	G04C  23/40	6	連続的に動作する機構を使用するもの	using continuously-running mechanism
G04C  23/42  \	2	2	2F101	G04C  23/42	2	１つの時間間隔の終りにのみ作動するもの	acting only at the end of a single time interval
G04C  23/44  \	3	3	2F101	G04C  23/44	2	多数のプリセットされた時間間隔から選択できるもの	with provision for selection from a number of preset intervals
G04C  23/46  \	3	3	2F101	G04C  23/46	1	時間間隔が調節できるもの（Ｇ０４Ｃ２３／４４が優先）	with provision for adjustment of the interval (G04C 23/44 takes precedence)
G04C  23/48  \	2	2	2F101	G04C  23/48	0	一連の時間間隔の終りに作動するもの	acting at the ends of successive time intervals
G04C  23/50  \	2	2	2F101	G04C  23/50	1	外部の作用によって時間間隔を修正できるもの	with provision for modification of the interval(s) by external influences
G04C  99/00  \	0	0	2F101	G04C  99/00	2	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass [8]
